{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Notes","BagSummary","TestConditions","Pretest","EstimatedNMOG","Speciation","FuelProperties"],"not_rendered":{"defined_names":1,"comments":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Notes","index":0,"n_rows":159,"n_cols":7,"rows_kept":159,"merged":[[20,2,20,3],[20,4,20,6],[21,1,22,1],[21,2,22,6],[23,1,24,1],[23,2,24,3],[23,4,24,6],[25,1,26,1],[25,2,26,3],[25,4,26,6],[27,1,28,1],[27,2,28,6],[29,1,30,1],[29,2,30,3],[29,4,30,6],[31,1,32,1],[31,2,32,3],[31,4,32,6],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[38,1,41,1],[38,2,39,2],[38,3,39,3],[38,4,39,4],[38,5,39,5],[38,6,39,6],[40,2,41,2],[40,3,41,3],[40,4,41,4],[40,5,41,5],[40,6,41,6],[42,1,44,1],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[43,4,44,4],[43,5,44,5],[43,6,44,6],[48,1,49,1],[70,1,70,2],[70,3,70,5],[71,1,84,2],[71,3,84,5]]}
["Questions about this dataset can be directed to:"]
["Aron Butler, Assessment and Standards Division"]
["US EPA Office of Transportation and Air Quality"]
["butler.aron@epa.gov"]
["734-214-4011"]
[]
[]
["This file contains sheets (tabs) that summarize and augment the data produced by SwRI.  Within this dataset, phase and bag are synonymous."]
["The test number field was assembled as follows: EPA-[vehicle ID]-P3-[fuel number]-T[replicate number].  The vehicle IDs are defined in columns"]
["P-R of the Pretest tab.  The replicate number may be followed by an \"x\" in some cases, indicating a so-called make-up or incomplete test where "]
["SwRI delivered surplus results where regulated pollutant measurements were valid but speciation or other secondary data were void (and omitted)."]
[]
[]
["Spreadsheet tabs BagSummary, TestConditions, and Pretest contain data as extracted from test files provided by Southwest Research Institute "]
["(the testing contractor).  An exception is NMOG and NMHC values in the BagSummary tab, where numerical results are only shown where"]
["alcohol and carbonyl data were available to enable calculations as described in Section VI and Appendix N of the testing report (see below)."]
["The tables below show the working definitions of calculated hydrocarbon types, as well as the speciation schedule."]
[]
[]
[null,"Emission nomenclature"]
[null,"Emission name","When alcohol + carbonyl data present",null,"When alcohol + carbonyl data NOT present"]
[null,"THC (BagSummary tab)","Total hydrocarbons, raw output of flame ionization detector (FID)"]
[]
[null,"NMHC (BagSummary tab)","THC minus methane, \nminus oxygenated species",null,"\".\" character"]
[]
[null,"NMOG (BagSummary tab)","THC minus methane, \nplus oxygenated species",null,"\".\" character"]
[]
[null,"FID_NMHC (EstimatedNMOG tab)","THC minus methane"]
[]
[null,"NMHC (EstimatedNMOG tab)","THC minus methane, \nminus oxygenated species",null,"Estimated (THC minus methane, \nminus oxygenated species)"]
[]
[null,"NMOG (EstimatedNMOG tab)","THC minus methane, \nplus oxygenated species",null,"Estimated (THC minus methane, \nplus oxygenated species)"]
[]
[]
[]
[null,"Speciation schedule"]
[null,"Vehicle ","Speciation Type","Replicate 1",null,"Replicate 2+"]
[{"$nulls":3},"Bag 1","Bags 2-3","Bag 1","Bags 2-3"]
[null,"CIMP, CSIL, F150, HCIV, TCOR","Alcohols, Carbonyls","All fuels","Fuel subset in table below","All fuels","-"]
[]
[null,null,"Hydrocarbons","Fuel subset in table below","Fuel subset in table below","-","-"]
[]
[null,"All others","Alcohols, Carbonyls","All fuels","-","All fuels","-"]
[null,null,"Hydrocarbons","Fuel subset in table below","-","-","-"]
[]
[]
[]
[null,"Speciation fuel subset"]
[null,"Fuel Number","Ethanol","T50","T90","DVPE","Aromatics"]
[null,null,"vol%","°F","°F","psi","vol%"]
[null,3,10.4,218,296,6.9,15]
[null,4,9.9,222,338,10,15.5]
[null,6,10.6,189,340,7.2,15]
[null,7,"<0.10",193,298,7.2,17]
[null,10,9.8,217,340,7.1,34]
[null,13,"<0.10",223,338,6.9,34.1]
[null,14,"<0.10",193,339,7.1,16.9]
[null,21,20.1,168,305,7.1,35.5]
[null,23,20.3,163,338,6.8,15.9]
[null,27,14.9,222,340,7,14.9]
[null,28,15,217,299,6.9,34.5]
[null,31,20.1,167,325,7,35.5]
[]
[]
["The tab EstimatedNMOG contains calculated NM_FIDHC for all tests, plus estimated NMHC and NMOG where no speciation was performed."]
["Estimates were generated using the regressions shown below, which use the NM_FIDHC and fuel ethanol content.  Estimated values were set to "]
["zero where NM_FIDHC was less than 0.0001 g/mi.  Regression equations used to make the estimates are shown below, where [E10] represents "]
["a dummy variable activating that term for an E10 fuel.  B1 refers to bag (phase) 1."]
[]
[]
[null,"Regressions used for estimated NMOG",null,"Regressions used for estimated NMHC"]
[null,"\nNMOG_B1 = 0.000438657 + 1.009240268 * NM_FIDHC_B1\n +[E10] * 0.002882016 + [E10] * 0.030707766 * NM_FIDHC_B1\n +[E15] * 0.010042668 + [E15] * 0.030289819 * NM_FIDHC_B1\n +[E20] * 0.010298206 + [E20] * 0.048048225 * NM_FIDHC_B1\n\nNMOG_B2 = 0.000156975 + 1.003147342 * NM_FIDHC_B2\n +[E10] * 0.000057909\n +[E15] * 0.000123063\n +[E20] * 0.000087647\n\nNMOG_B3 = 0.000169016 + 1.002069357 * NM_FIDHC_B3\n +[E10] * 0.000153740\n +[E15] * 0.000285066\n +[E20] * 0.000492911",null,"\nNMHC_B1 = -0.0002943088 + 0.9987517260 * NM_FIDHC_B1\n -[E10] * 0.0019509760 - [E10] * 0.0209384772 * NM_FIDHC_B1\n -[E15] * 0.0051528497 - [E15] * 0.0246110233 * NM_FIDHC_B1\n -[E20] * 0.0064657095 - [E20] * 0.0333647556 * NM_FIDHC_B1\n\nNMHC_B2 = -0.000031742 + 1.000457255 * NM_FIDHC_B2\n -[E10] * 0.000026796\n -[E15] * 0.000039842\n -[E20] * 0.000036134\n\nNMHC_B3 = -0.000051391 + 1.000231724 * NM_FIDHC_B3\n -[E10] * 0.000038854\n -[E15] * 0.000021166\n -[E20] * 0.000292149"]
{"$rows_empty":15}
["Technical group consensus on treatment of zeros is that valid measurements returning a result of zero should be replaced by the lowest nonzero"]
["measured value for up to five zeros.  If there are more than five zeros, statistical survival modeling (or Tobit regression) should be used (e.g., via "]
["PROC LIFEREG in SAS).  This is done by bag and pollutant.  Below are zero counts and replacement values."]
[]
[]
[null,"Zero counts"]
[null,null,"Bag 1","Bag 2","Bag 3","Wtd"]
[null,"CH4, g/mi",0,0,0,0]
[null,"CO2, g/mi",0,0,0,0]
[null,"COL, g/mi",0,0,0,0]
[null,"Fuel Economy, mpg",0,0,0,0]
[null,"NM_FIDHC, g/mi (EstimatedNMOG)",0,31,116,0]
[null,"NONMHC, g/mi (EstimatedNMOG)",0,44,128,0]
[null,"NMOG, g/mi (EstimatedNMOG)",0,44,119,0]
[null,"NMHC, g/mi (BagSummary)",0,29,115,0]
[null,"NMOG, g/mi (BagSummary)",0,29,113,0]
[null,"NO2, g/mi",638,642,690,506]
[null,"NOx, g/mi",2,4,25,0]
[null,"PM, mg/mi",45,47,82,8]
[null,"THC, g/mi",0,3,2,0]
[]
[]
[null,"Zero replacement values (equal to lowest nonzero measurement)"]
[null,null,"Bag 1","Bag 2","Bag 3","Wtd"]
[null,"NOx, g/mi",{"v":2.32146127809354E-4,"d":"0.00023"},{"v":3.83309943553544e-05,"d":"0.00004"},"-","-"]
[null,"THC, g/mi","-",{"v":1.91837994295807E-4,"d":"0.00019"},{"v":0.000920743488960232,"d":"0.00092"},"-"]
[]
[]
["Outlier determination followed a conservative approach, whereby points weren't to be removed unless there was evidence of procedural or equipment"]
["malfunction during the test, or unless there is extreme deviance of the data value itself as determined by consensus of the technical group.  Based on "]
["extreme values, three PM measurements were removed as outliers, as follows:"]
[]
[]
[null,"Run number","Bag number","Value (mg/mi)"]
[null,6247,1,413]
[null,5284,2,110]
[null,6281,3,62]
[]
[]
["Many of the NOx measurements made after 8/1/2009 appear to contain a small random positive or negative offset due to an apparent increase in noise in"]
["the analyzer output.  This is visible in the zero check results on the QA tab of individual test files.  Analysis of behavior of the zero check data suggested"]
["there was no predictable pattern between bags or tests on a given day, thus traditional \"drift\" didn't seem like a valid explanation and no drift corrections"]
["were applied to these data.  The offset covered a range of magnitudes from about -200 to +200 ppb and affected the majority of tests.  The table below shows "]
["some parameters for the zero check data for tests after 8/1/2009 (584 of 956 tests in this dataset)."]
[]
[]
[null,"For data taken after 8/1/09","Bag 1","Bag 2","Bag 3"]
[null,"median",{"v":-0.04,"d":"-0.040"},{"v":-0.01,"d":"-0.010"},{"v":-0.01,"d":"-0.010"}]
[null,"mean",{"v":-0.04772260273972596,"d":"-0.048"},{"v":-0.0094006849315068,"d":"-0.009"},{"v":-3.1849315068493192E-3,"d":"-0.003"}]
[null,"10th percentile",{"v":-0.1,"d":"-0.100"},{"v":-0.04,"d":"-0.040"},{"v":-0.03,"d":"-0.030"}]
[null,"90th percentile",{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.02,"d":"0.020"},{"v":0.03,"d":"0.030"}]
[null,"percentage of tests affected",{"v":0.8662092624356775,"d":"87%"},{"v":0.5094339622641509,"d":"51%"},{"v":0.38078902229845624,"d":"38%"}]
[]
[]
["Relatedly, influence analysis of the net NOx results by vehicle suggests that the data for FFOC in bag 1 and CCOB in bag 2 appear to contain "]
["much more variability than results for the other, higher-emitting vehicles in the program.  This is likely due to measurement error being larger relative"]
["to the emission level itself, exacerbated by the addition of the random offsets mentioned above.  These large relative errors also occur in the context"]
["substantial overlap in the range of background and sample measurements.  As a result, these particular data (and possibly other very low measurements"]
["from other vehicles/bags) are not expected to be of the same quality as for higher-emitting vehicles in the program."]
[]
[]
["Spreadsheet tab Speciation contains data taken verbatim from SwRI's ChemistrySummary sheet in each test file.  A value of \"-99\" indicates a nondetect"]
["after application of the method's limits of quantitation (LOQs).  A value of \".\" means the result was not reported for some other reason, such as a voided"]
["sample.  Blanks should be interpreted as nondetects."]
[]
[]
["Spreadsheet tab FuelProperties summarizes fuel properties resulting from the round-robin analysis."]
[]
[]
["For more details on the collection and reporting of data, please review the testing report, \"EPAct/V2/E-89: Assessing the Effect of Five Gasoline "]
["Properties on Exhaust Emissions from Light-Duty Vehicles Certified to Tier 2 Standards, Final Report on Program Design and Data Collection\", EPA "]
["document number EPA-420-R-13-004."]

{"sheet":"BagSummary","index":1,"n_rows":9564,"n_cols":7,"rows_kept":9564}
["Run Number","Test Number","Item","Phase 1","Phase 2","Phase 3","Weighted"]
[4482,"EPA-CCOB-P3-2-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0440516145482187,"d":"4.41E-02"},{"v":0.00337064134105645,"d":"3.37E-03"},{"v":0.0196478893271473,"d":"1.96E-02"},{"v":6.63029283855655E-3,"d":"6.63E-03"}]
[4483,"EPA-TCAM-P3-7-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0344365589665257,"d":"3.44E-02"},{"v":1.51620317218169E-3,"d":"1.52E-03"},{"v":4.62774121785158E-3,"d":"4.63E-03"},{"v":0.00344030077437487,"d":"3.44E-03"}]
[4484,"EPA-HODY-P3-15-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0188583192359553,"d":"1.89E-02"},{"v":0.000742822937289108,"d":"7.43E-04"},{"v":0.00383051276193763,"d":"3.83E-03"},{"v":0.00191113683552942,"d":"1.91E-03"}]
[4485,"EPA-DCAL-P3-9-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0544671819119484,"d":"5.45E-02"},{"v":0.00656150339843052,"d":"6.56E-03"},{"v":0.0151588060874137,"d":"1.52E-02"},0.009616004089505]
[4486,"EPA-FEXP-P3-8-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0874371358436211,"d":"8.74E-02"},{"v":0.00707363764720623,"d":"7.07E-03"},{"v":0.0130237668045041,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0116929597494676,"d":"1.17E-02"}]
[4487,"EPA-CCOB-P3-2-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0472277958706445,"d":"4.72E-02"},{"v":0.0035651047654366,"d":"3.57E-03"},{"v":0.0122950520023521,"d":"1.23E-02"},{"v":0.00642264591621844,"d":"6.42E-03"}]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0305514072611729,"d":"3.06E-02"},{"v":1.43988543625044E-3,"d":"1.44E-03"},{"v":0.00503076107252453,"d":"5.03E-03"},{"v":0.00319255746061696,"d":"3.19E-03"}]
[4489,"EPA-HODY-P3-15-T2","CH4, g/mi",0.01954891453141,{"v":0.000545485997913877,"d":"5.45E-04"},{"v":0.00348541584214767,"d":"3.49E-03"},{"v":0.00173733369606433,"d":"1.74E-03"}]
[4490,"EPA-DCAL-P3-9-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0503131916795646,"d":"5.03E-02"},{"v":0.00649051027333067,"d":"6.49E-03"},{"v":0.0181266991940283,"d":"1.81E-02"},{"v":0.00953339896121318,"d":"9.53E-03"}]
[4491,"EPA-FEXP-P3-8-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0719206995585885,"d":"7.19E-02"},{"v":0.00640676517806305,"d":"6.41E-03"},{"v":0.0148260977252601,"d":"1.48E-02"},{"v":0.0104185230668977,"d":"1.04E-02"}]
[4510,"EPA-NALT-P3-9-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0413562603947679,"d":"4.14E-02"},{"v":3.6510681862521E-3,"d":"3.65E-03"},{"v":0.00880958184508444,"d":"8.81E-03"},{"v":0.00595169655016087,"d":"5.95E-03"}]
[4511,"EPA-CCOB-P3-8-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0466811878396428,"d":"4.67E-02"},{"v":2.51239623041555E-3,"d":"2.51E-03"},{"v":0.0122764824935516,"d":"1.23E-02"},{"v":5.46731321751947E-3,"d":"5.47E-03"}]
[4512,"EPA-HODY-P3-9-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0190777586847911,"d":"1.91E-02"},{"v":0.000535493545533235,"d":"5.35E-04"},{"v":0.00546333692463554,"d":"5.46E-03"},{"v":0.00184730966975388,"d":"1.85E-03"}]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0370051283379094,"d":"3.70E-02"},{"v":0.000937846244992338,"d":"9.38E-04"},{"v":0.00496316200897425,"d":"4.96E-03"},{"v":0.00309514250761453,"d":"3.10E-03"}]
[4517,"EPA-JLIB-P3-8-T1","CH4, g/mi",0.131830470087523,{"v":6.68925849417482E-3,"d":"6.69E-03"},{"v":0.0243460917858502,"d":"2.43E-02"},{"v":0.0143749670324981,"d":"1.44E-02"}]
[4523,"EPA-NALT-P3-9-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0372484146370787,"d":"3.72E-02"},{"v":0.0039744726965482,"d":"3.97E-03"},{"v":0.00823923383238793,"d":"8.24E-03"},{"v":0.00600917395916471,"d":"6.01E-03"}]
[4524,"EPA-CCOB-P3-8-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0493193575629127,"d":"4.93E-02"},{"v":0.00311316199184253,"d":"3.11E-03"},{"v":0.0155176162233686,"d":"1.55E-02"},{"v":0.00639123060413157,"d":"6.39E-03"}]
[4525,"EPA-HODY-P3-9-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0188983714108949,"d":"1.89E-02"},{"v":0.000645348334389297,"d":"6.45E-04"},{"v":0.00522364123212555,"d":"5.22E-03"},{"v":1.92170406739071E-3,"d":"1.92E-03"}]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0377740724919102,"d":"3.78E-02"},{"v":0.00119054261182158,"d":"1.19E-03"},{"v":5.34907951335433E-3,"d":"5.35E-03"},{"v":0.00338613231672951,"d":"3.39E-03"}]
[4527,"EPA-JLIB-P3-8-T2","CH4, g/mi",0.13166227940062,{"v":0.00715579631424131,"d":"7.16E-03"},{"v":0.0231679420676895,"d":"2.32E-02"},{"v":0.0146630924714967,"d":"1.47E-02"}]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0465713181607752,"d":"4.66E-02"},{"v":1.21247533554522E-3,"d":"1.21E-03"},{"v":5.93733279783223E-3,"d":"5.94E-03"},{"v":0.00390546712788324,"d":"3.91E-03"}]
[4544,"EPA-CSIL-P3-8-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0883195456836409,"d":"8.83E-02"},{"v":0.00786837193628001,"d":"7.87E-03"},{"v":0.0249535051739624,"d":"2.50E-02"},{"v":0.0131984064235644,"d":"1.32E-02"}]
[4545,"EPA-FEXP-P3-2-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0753653188432991,"d":"7.54E-02"},{"v":0.00797171803672822,"d":"7.97E-03"},0.016267763774874,{"v":0.0120717923538695,"d":"1.21E-02"}]
[4546,"EPA-DCAL-P3-8-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0640717152122671,"d":"6.41E-02"},{"v":0.00734761014421223,"d":"7.35E-03"},{"v":0.0207699037861007,"d":"2.08E-02"},{"v":0.0112066797128518,"d":"1.12E-02"}]
[4547,"EPA-TCAM-P3-9-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0263079228503273,"d":"2.63E-02"},{"v":1.10654266813702E-3,"d":"1.11E-03"},{"v":0.0035741521760094,"d":"3.57E-03"},{"v":2.60415553425635E-3,"d":"2.60E-03"}]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0411889912849003,"d":"4.12E-02"},{"v":0.00130429845252286,"d":"1.30E-03"},{"v":0.00526144025122166,"d":"5.26E-03"},{"v":0.00365027266890733,"d":"3.65E-03"}]
[4552,"EPA-CSIL-P3-8-T2","CH4, g/mi",0.10269324116333,{"v":0.00763982454054369,"d":"7.64E-03"},{"v":0.0243072783980652,"d":"2.43E-02"},{"v":0.0136893134813908,"d":"1.37E-02"}]
[4553,"EPA-FEXP-P3-2-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0714377110102354,"d":"7.14E-02"},{"v":0.00760743809621091,"d":"7.61E-03"},0.01532351816331,{"v":0.0114711991277492,"d":"1.15E-02"}]
[4554,"EPA-DCAL-P3-8-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0612323340110833,"d":"6.12E-02"},{"v":0.00812100206549555,"d":"8.12E-03"},{"v":0.0185699376464741,"d":"1.86E-02"},{"v":0.0115834392048319,"d":"1.16E-02"}]
[4555,"EPA-TCAM-P3-9-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0229690174548025,"d":"2.30E-02"},{"v":0.00120234584971683,"d":"1.20E-03"},{"v":3.7036228973346E-3,"d":"3.70E-03"},{"v":2.52355036430658E-3,"d":"2.52E-03"}]
[4560,"EPA-NALT-P3-15-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0285833815800774,"d":"2.86E-02"},{"v":0.00289508646873232,"d":"2.90E-03"},{"v":0.00762727201546403,"d":"7.63E-03"},{"v":0.00456464093647474,"d":"4.56E-03"}]
[4561,"EPA-TCAM-P3-9-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0225484840174114,"d":"2.25E-02"},{"v":1.10636540984471E-3,"d":"1.11E-03"},{"v":4.58104923537213E-3,"d":"4.58E-03"},{"v":2.45895962209199E-3,"d":"2.46E-03"}]
[4581,"EPA-NALT-P3-15-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0322222974185534,"d":"3.22E-02"},{"v":0.00371473291501969,"d":"3.71E-03"},{"v":0.00747742483825219,"d":"7.48E-03"},{"v":0.00546163925012575,"d":"5.46E-03"}]
[4591,"EPA-HODY-P3-2-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0290220403634224,"d":"2.90E-02"},{"v":0.000979828129883438,"d":"9.80E-04"},{"v":0.00496993538155729,"d":"4.97E-03"},{"v":0.00272972892655012,"d":"2.73E-03"}]
[4608,"EPA-HODY-P3-2-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0307344378245765,"d":"3.07E-02"},{"v":0.00105945902598093,"d":"1.06E-03"},{"v":0.00625298246495208,"d":"6.25E-03"},{"v":0.00296968044229192,"d":"2.97E-03"}]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0456630849188829,"d":"4.57E-02"},{"v":3.33060613564289E-3,"d":"3.33E-03"},{"v":0.0109267958866276,"d":"1.09E-02"},{"v":0.00606681345220272,"d":"6.07E-03"}]
[4610,"EPA-TSIE-P3-15-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0327423131585201,"d":"3.27E-02"},{"v":0.000797777148579063,"d":"7.98E-04"},{"v":0.00476214146713608,"d":"4.76E-03"},{"v":0.00273673041222392,"d":"2.74E-03"}]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0416211053980561,"d":"4.16E-02"},{"v":3.70173350800401E-3,"d":"3.70E-03"},0.019695343304081,{"v":0.00676044584259402,"d":"6.76E-03"}]
[4621,"EPA-TSIE-P3-15-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0293837702806386,"d":"2.94E-02"},{"v":0.000871134426825396,"d":"8.71E-04"},{"v":0.00453606864294535,"d":"4.54E-03"},{"v":0.00261897272637756,"d":"2.62E-03"}]
[4622,"EPA-HCIV-P3-12-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0195136079811245,"d":"1.95E-02"},{"v":0.000692072508611499,"d":"6.92E-04"},{"v":0.00306518019389183,"d":"3.07E-03"},{"v":0.00183497812708324,"d":"1.83E-03"}]
[4623,"EPA-CSIL-P3-9-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0649438155263351,"d":"6.49E-02"},{"v":0.00625917050507874,"d":"6.26E-03"},{"v":0.0159112340380665,"d":"1.59E-02"},{"v":0.00994358053091856,"d":"9.94E-03"}]
[4624,"EPA-JLIB-P3-2-T1","CH4, g/mi",0.154192441650997,5.261041169549E-3,{"v":0.0283985614503124,"d":"2.84E-02"},{"v":0.0144924540109257,"d":"1.45E-02"}]
[4635,"EPA-HCIV-P3-12-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0185157349016896,"d":"1.85E-02"},{"v":0.00118226006511448,"d":"1.18E-03"},{"v":0.00354640092735595,"d":"3.55E-03"},{"v":0.00224970946596915,"d":"2.25E-03"}]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0536476455072875,"d":"5.36E-02"},{"v":0.0058642134250846,"d":"5.86E-03"},{"v":0.0139564284891224,"d":"1.40E-02"},{"v":0.00888620552122185,"d":"8.89E-03"}]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","CH4, g/mi",0.051837725530701,{"v":0.00528045958446033,"d":"5.28E-03"},{"v":0.0145890000029687,"d":"1.46E-02"},{"v":0.00834509542322824,"d":"8.35E-03"}]
[4638,"EPA-CSIL-P3-9-T2","CH4, g/mi",0.061487872620039,{"v":0.00714510475411663,"d":"7.15E-03"},{"v":0.0161080482667155,"d":"1.61E-02"},{"v":0.0105501457463572,"d":"1.06E-02"}]
[4639,"EPA-JLIB-P3-2-T2","CH4, g/mi",0.151235246571396,{"v":7.13246535772823E-3,"d":"7.13E-03"},{"v":0.0288180855824022,"d":"2.88E-02"},{"v":0.0160391354791893,"d":"1.60E-02"}]
[4654,"EPA-FEXP-P3-13-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0577827776804314,"d":"5.78E-02"},{"v":0.00724256076138466,"d":"7.24E-03"},{"v":0.0162836762719298,"d":"1.63E-02"},{"v":0.0105271939150465,"d":"1.05E-02"}]
[4655,"EPA-DCAL-P3-13-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0502488500922726,"d":"5.02E-02"},{"v":0.0077804994870504,"d":"7.78E-03"},{"v":0.0145075565260176,"d":"1.45E-02"},{"v":0.0104223818158406,"d":"1.04E-02"}]
[4656,"EPA-NALT-P3-1-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0360075192217795,"d":"3.60E-02"},{"v":3.79541251714043E-3,"d":"3.80E-03"},{"v":0.0102382055244904,"d":"1.02E-02"},{"v":0.00591367818587198,"d":"5.91E-03"}]
[4657,"EPA-HODY-P3-12-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0207202390405158,"d":"2.07E-02"},{"v":0.000746089047125997,"d":"7.46E-04"},{"v":0.00586465734073238,"d":"5.86E-03"},{"v":2.15217932726926E-3,"d":"2.15E-03"}]
[4658,"EPA-TCAM-P3-8-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0331879780240793,"d":"3.32E-02"},{"v":0.00146912246848348,"d":"1.47E-03"},{"v":0.00454423151992568,"d":"4.54E-03"},{"v":3.30960404579878E-3,"d":"3.31E-03"}]
[4659,"EPA-HODY-P3-12-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0242353182556629,"d":"2.42E-02"},{"v":0.000717595335784019,"d":"7.18E-04"},{"v":0.00411899360168683,"d":"4.12E-03"},{"v":0.00217910499092584,"d":"2.18E-03"}]
[4660,"EPA-NALT-P3-1-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0356609858415055,"d":"3.57E-02"},{"v":3.29293679011146E-3,"d":"3.29E-03"},{"v":0.0101392910487191,"d":"1.01E-02"},{"v":0.00545741687352617,"d":"5.46E-03"}]
[4661,"EPA-TCAM-P3-8-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0296871230397305,"d":"2.97E-02"},{"v":1.42723455014438E-3,"d":"1.43E-03"},{"v":0.00472007946157964,"d":"4.72E-03"},{"v":0.00310785986447889,"d":"3.11E-03"}]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0488421663677508,"d":"4.88E-02"},{"v":0.00305915161404476,"d":"3.06E-03"},{"v":0.0104186680976516,"d":"1.04E-02"},{"v":0.00594590438489982,"d":"5.95E-03"}]
[4687,"EPA-CSIL-P3-15-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0863555254339327,"d":"8.64E-02"},{"v":0.00597942246116029,"d":"5.98E-03"},{"v":0.0144887779501466,"d":"1.45E-02"},{"v":0.0107107367382787,"d":"1.07E-02"}]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0483419856492514,"d":"4.83E-02"},{"v":0.00118471314665889,"d":"1.18E-03"},{"v":5.73316227679009E-3,"d":"5.73E-03"},{"v":0.00397437268714261,"d":"3.97E-03"}]
[4690,"EPA-NALT-P3-24-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0530967046671992,"d":"5.31E-02"},{"v":3.7389314652743E-3,"d":"3.74E-03"},{"v":0.0109846500357926,"d":"1.10E-02"},{"v":0.00678627585392932,"d":"6.79E-03"}]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0520520724749724,"d":"5.21E-02"},{"v":3.0753247734266E-3,"d":"3.08E-03"},{"v":0.0141469084657628,"d":"1.41E-02"},{"v":0.00635122187083281,"d":"6.35E-03"}]
[4697,"EPA-CSIL-P3-15-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0797388864572737,"d":"7.97E-02"},{"v":5.50939123233498E-3,"d":"5.51E-03"},0.017203479906666,{"v":0.0101464141627314,"d":"1.01E-02"}]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0424797467624767,"d":"4.25E-02"},{"v":0.000940834753688429,"d":"9.41E-04"},{"v":0.00511202412209364,"d":"5.11E-03"},{"v":0.00339712931702318,"d":"3.40E-03"}]
[4700,"EPA-NALT-P3-24-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0484442459578635,"d":"4.84E-02"},{"v":0.00490492358327597,"d":"4.90E-03"},{"v":0.0104994635690406,"d":"1.05E-02"},{"v":7.56252082585824E-3,"d":"7.56E-03"}]
[4720,"EPA-DCAL-P3-2-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0649565277190321,"d":"6.50E-02"},{"v":0.00814459352655914,"d":"8.14E-03"},{"v":0.0231471145489074,"d":"2.31E-02"},{"v":0.0120780070094097,"d":"1.21E-02"}]
[4721,"EPA-HCIV-P3-24-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0231178028457029,"d":"2.31E-02"},{"v":1.26625918131677E-3,"d":"1.27E-03"},{"v":4.40237570308073E-3,"d":"4.40E-03"},{"v":0.00262459402332256,"d":"2.62E-03"}]
[4722,"EPA-HODY-P3-22-T1","CH4, g/mi",0.026122830515685,{"v":0.000833812521132616,"d":"8.34E-04"},{"v":0.00439433731649141,"d":"4.39E-03"},{"v":0.00241115793243134,"d":"2.41E-03"}]
[4723,"EPA-JLIB-P3-15-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0839550766071212,"d":"8.40E-02"},{"v":0.00392450652854924,"d":"3.92E-03"},{"v":0.0142740186324286,"d":"1.43E-02"},{"v":0.00876645312256734,"d":"8.77E-03"}]
[4724,"EPA-FEXP-P3-9-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0490740500615061,"d":"4.91E-02"},{"v":0.00546243803316279,"d":"5.46E-03"},{"v":0.0131314323290616,"d":"1.31E-02"},{"v":0.00825514811301045,"d":"8.26E-03"}]
[4727,"EPA-DCAL-P3-2-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0755874771322052,"d":"7.56E-02"},{"v":0.00949044347796049,"d":"9.49E-03"},{"v":0.0191119021349563,"d":"1.91E-02"},{"v":0.0135243753494385,"d":"1.35E-02"}]
[4728,"EPA-HCIV-P3-24-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0235080500565349,"d":"2.35E-02"},{"v":0.00127310585145045,"d":"1.27E-03"},{"v":0.00569829149290289,"d":"5.70E-03"},{"v":0.00274595229853769,"d":"2.75E-03"}]
[4729,"EPA-HODY-P3-22-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0271885312102898,"d":"2.72E-02"},{"v":0.000942448580130909,"d":"9.42E-04"},{"v":0.00481457882831498,"d":"4.81E-03"},{"v":0.00258315912588606,"d":"2.58E-03"}]
[4730,"EPA-JLIB-P3-15-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0864674542293322,"d":"8.65E-02"},{"v":0.00494889320965419,"d":"4.95E-03"},{"v":0.0185152219535256,"d":"1.85E-02"},{"v":0.0100576856928399,"d":"1.01E-02"}]
[4731,"EPA-FEXP-P3-9-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0496786117332782,"d":"4.97E-02"},{"v":0.00596908110170131,"d":"5.97E-03"},0.011462619100213,{"v":0.0086231259216157,"d":"8.62E-03"}]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0376262994056369,"d":"3.76E-02"},{"v":0.00096336774542801,"d":"9.63E-04"},{"v":0.00430849702267017,"d":"4.31E-03"},{"v":3.11817649787954E-3,"d":"3.12E-03"}]
[4741,"EPA-TCAM-P3-15-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0226266751220276,"d":"2.26E-02"},{"v":0.00106775485484832,"d":"1.07E-03"},{"v":0.00344761079381883,"d":"3.45E-03"},{"v":0.00234591991812123,"d":"2.35E-03"}]
[4762,"EPA-JLIB-P3-9-T1","CH4, g/mi",0.104568884944296,{"v":0.00518912888260266,"d":"5.19E-03"},{"v":0.0188925650336072,"d":"1.89E-02"},{"v":0.0112121284182819,"d":"1.12E-02"}]
[4763,"EPA-DCAL-P3-15-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0469022360678304,"d":"4.69E-02"},{"v":0.00532129174544664,"d":"5.32E-03"},{"v":0.0140354959664823,"d":"1.40E-02"},{"v":0.00807211472126988,"d":"8.07E-03"}]
[4765,"EPA-TCAM-P3-15-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0217574936524562,"d":"2.18E-02"},{"v":0.000923664953303138,"d":"9.24E-04"},{"v":0.00329860244067532,"d":"3.30E-03"},{"v":0.00218012695656368,"d":"2.18E-03"}]
[4766,"EPA-HCIV-P3-8-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0403994476966644,"d":"4.04E-02"},{"v":0.000911241813973175,"d":"9.11E-04"},{"v":5.01925406161703E-3,"d":"5.02E-03"},{"v":0.00323661983614121,"d":"3.24E-03"}]
[4780,"EPA-JLIB-P3-9-T2","CH4, g/mi",0.105411271063614,{"v":0.00638876243416236,"d":"6.39E-03"},{"v":0.0160357298123048,"d":"1.60E-02"},{"v":0.0121574253940117,"d":"1.22E-02"}]
[4781,"EPA-DCAL-P3-15-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0427606488309796,"d":"4.28E-02"},{"v":0.00648213370692355,"d":"6.48E-03"},{"v":0.0164434632674617,"d":"1.64E-02"},{"v":0.00903014947028559,"d":"9.03E-03"}]
[4782,"EPA-HCIV-P3-8-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0430276241323815,"d":"4.30E-02"},{"v":0.00134835254847937,"d":"1.35E-03"},{"v":0.00611383234281318,"d":"6.11E-03"},{"v":0.00385416509674478,"d":"3.85E-03"}]
[4783,"EPA-HODY-P3-8-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0282390613488533,"d":"2.82E-02"},{"v":0.000914719858920986,"d":"9.15E-04"},{"v":0.00465269129060418,"d":"4.65E-03"},{"v":0.00259465665007619,"d":"2.59E-03"}]
[4784,"EPA-NALT-P3-2-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0664497906050923,"d":"6.64E-02"},{"v":0.00522027014132856,"d":"5.22E-03"},{"v":0.0119574296425874,"d":"1.20E-02"},{"v":0.00890968350755429,"d":"8.91E-03"}]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0313710948281924,"d":"3.14E-02"},{"v":9.57307403180252E-4,"d":"9.57E-04"},{"v":0.00468395850856026,"d":"4.68E-03"},{"v":0.00281277529143979,"d":"2.81E-03"}]
[4799,"EPA-HODY-P3-8-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0287240497744893,"d":"2.87E-02"},{"v":0.000941403399269928,"d":"9.41E-04"},{"v":0.00505390399587352,"d":"5.05E-03"},{"v":0.00267125169000336,"d":"2.67E-03"}]
[4800,"EPA-NALT-P3-2-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0694230398341343,"d":"6.94E-02"},{"v":0.00472779936006039,"d":"4.73E-03"},{"v":0.0121966308722349,"d":"1.22E-02"},{"v":0.00857022283356245,"d":"8.57E-03"}]
[4801,"EPA-CCOB-P3-7-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0478491756630302,"d":"4.78E-02"},{"v":0.00318794537386485,"d":"3.19E-03"},{"v":0.0130769531557025,"d":"1.31E-02"},{"v":0.00618568054747541,"d":"6.19E-03"}]
[4802,"EPA-FEXP-P3-15-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0484149897336266,"d":"4.84E-02"},{"v":0.00529394218789432,"d":"5.29E-03"},{"v":0.0113056751289981,"d":"1.13E-02"},{"v":0.00795067405347036,"d":"7.95E-03"}]
[4803,"EPA-CSIL-P3-2-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0820792454266877,"d":"8.21E-02"},{"v":0.00972958894298061,"d":"9.73E-03"},{"v":0.0305944238341189,"d":"3.06E-02"},{"v":0.0148843021225868,"d":"1.49E-02"}]
[4810,"EPA-TCAM-P3-13-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0291783365885077,"d":"2.92E-02"},{"v":0.00137977001120412,"d":"1.38E-03"},{"v":0.00370426444970602,"d":"3.70E-03"},{"v":0.00298145788579097,"d":"2.98E-03"}]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0466207950428842,"d":"4.66E-02"},{"v":0.00309311649383262,"d":"3.09E-03"},{"v":0.0134767613059244,"d":"1.35E-02"},{"v":0.00608719261225256,"d":"6.09E-03"}]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","CH4, g/mi",0.123606777138055,{"v":0.00570884422941058,"d":"5.71E-03"},{"v":0.0183449476513824,"d":"1.83E-02"},{"v":0.0126155221927237,"d":"1.26E-02"}]
[4813,"EPA-FEXP-P3-15-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0470037198130048,"d":"4.70E-02"},{"v":0.00492732566689983,"d":"4.93E-03"},{"v":0.0107457297579888,"d":"1.07E-02"},{"v":0.00752531000968103,"d":"7.53E-03"}]
[4814,"EPA-CSIL-P3-2-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0785039649386877,"d":"7.85E-02"},{"v":0.0102781876723186,"d":"1.03E-02"},{"v":0.0256997336766834,"d":"2.57E-02"},{"v":0.0148561276686218,"d":"1.49E-02"}]
[4816,"EPA-JLIB-P3-13-T2","CH4, g/mi",0.12503413536815,{"v":0.00679490472998915,"d":"6.79E-03"},{"v":0.0179147356571411,"d":"1.79E-02"},{"v":0.0136658494075457,"d":"1.37E-02"}]
[4847,"EPA-HCIV-P3-20-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0327911013426375,"d":"3.28E-02"},{"v":0.00104678028393985,"d":"1.05E-03"},{"v":0.00543974584840235,"d":"5.44E-03"},{"v":2.99553567945335E-3,"d":"3.00E-03"}]
[4848,"EPA-HODY-P3-20-T1","CH4, g/mi",0.029306208528545,{"v":0.000946893511278762,"d":"9.47E-04"},{"v":0.00506105949278624,"d":"5.06E-03"},{"v":2.71118112674204E-3,"d":"2.71E-03"}]
[4849,"EPA-TCAM-P3-11-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0257901581740275,"d":"2.58E-02"},2.158036022232E-3,{"v":0.0059072836954175,"d":"5.91E-03"},{"v":0.00365397070753921,"d":"3.65E-03"}]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0427763549909488,"d":"4.28E-02"},{"v":0.00406295303638516,"d":"4.06E-03"},{"v":0.00827651596522499,"d":"8.28E-03"},{"v":0.00636845312183877,"d":"6.37E-03"}]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0413733230924918,"d":"4.14E-02"},0.002140674928156,{"v":0.0112388065786519,"d":"1.12E-02"},{"v":0.00481267765793203,"d":"4.81E-03"}]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0378742027816028,"d":"3.79E-02"},{"v":0.00234886706211143,"d":"2.35E-03"},0.012727668514164,{"v":0.00492223789747431,"d":"4.92E-03"}]
[4858,"EPA-HODY-P3-20-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0286680434607857,"d":"2.87E-02"},{"v":0.000969886253362415,"d":"9.70E-04"},{"v":4.94013291583473E-3,"d":"4.94E-03"},{"v":2.69703465349976E-3,"d":"2.70E-03"}]
[4859,"EPA-NALT-P3-21-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0432235387390089,"d":"4.32E-02"},{"v":0.00342559922207425,"d":"3.43E-03"},0.008572204360102,{"v":0.00585364138154292,"d":"5.85E-03"}]
[4875,"EPA-HCIV-P3-20-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0303325920026815,"d":"3.03E-02"},{"v":0.00158618884982256,"d":"1.59E-03"},{"v":0.00530793876617186,"d":"5.31E-03"},{"v":0.00334799917629418,"d":"3.35E-03"}]
[4876,"EPA-TSIE-P3-12-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0405383948517794,"d":"4.05E-02"},{"v":0.000772492507546327,"d":"7.72E-04"},{"v":0.00503695608320314,"d":"5.04E-03"},{"v":3.13940515700373E-3,"d":"3.14E-03"}]
[4877,"EPA-JLIB-P3-12-T1","CH4, g/mi",0.101716047267214,{"v":0.00533681359144747,"d":"5.34E-03"},{"v":0.0153512361606636,"d":"1.54E-02"},{"v":0.0109859737556903,"d":"1.10E-02"}]
[4882,"EPA-FEXP-P3-16-T1","CH4, g/mi",0.054628250624595,{"v":0.00725178385410278,"d":"7.25E-03"},{"v":0.0126760137960345,"d":"1.27E-02"},{"v":0.0100883710165625,"d":"1.01E-02"}]
[4883,"EPA-CSIL-P3-16-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0719587602869723,"d":"7.20E-02"},{"v":0.00660308246335537,"d":"6.60E-03"},0.019402494500305,{"v":0.0108439432877743,"d":"1.08E-02"}]
[4889,"EPA-TCAM-P3-11-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0200580829983997,"d":"2.01E-02"},{"v":1.07379684722941E-3,"d":"1.07E-03"},{"v":0.0047189603672805,"d":"4.72E-03"},{"v":0.00231313030455414,"d":"2.31E-03"}]
[4890,"EPA-TSIE-P3-12-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0356247632211167,"d":"3.56E-02"},{"v":0.000642245918750645,"d":"6.42E-04"},{"v":0.00529370416555805,"d":"5.29E-03"},{"v":0.00279141256154412,"d":"2.79E-03"}]
[4891,"EPA-JLIB-P3-12-T2","CH4, g/mi",0.100416056756511,{"v":0.00591206600169582,"d":"5.91E-03"},{"v":0.0175960071538855,"d":"1.76E-02"},{"v":0.0115792439827415,"d":"1.16E-02"}]
[4892,"EPA-FEXP-P3-16-T2","CH4, g/mi",0.0558733617606,{"v":0.00553528435134815,"d":"5.54E-03"},{"v":0.0161573326996244,"d":"1.62E-02"},{"v":0.00888534207095905,"d":"8.89E-03"}]
[4893,"EPA-CSIL-P3-16-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0791917520269359,"d":"7.92E-02"},{"v":0.00820469939420281,"d":"8.20E-03"},{"v":0.0131289969674191,"d":"1.31E-02"},{"v":0.0122176495376568,"d":"1.22E-02"}]
[4909,"EPA-CCOB-P3-5-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0411398735526464,"d":"4.11E-02"},{"v":0.00292535303006809,"d":"2.93E-03"},{"v":0.0095139396812158,"d":"9.51E-03"},{"v":5.36514982945001E-3,"d":"5.37E-03"}]
[4910,"EPA-HODY-P3-5-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0216081705960308,"d":"2.16E-02"},{"v":7.27009844223789E-4,"d":"7.27E-04"},{"v":0.00409991826917063,"d":"4.10E-03"},{"v":0.00204498746429304,"d":"2.04E-03"}]
[4911,"EPA-NALT-P3-5-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0465263056401848,"d":"4.65E-02"},{"v":3.4367379724029E-3,"d":"3.44E-03"},{"v":0.00793281341483575,"d":"7.93E-03"},{"v":0.00599803776362134,"d":"6.00E-03"}]
[4936,"EPA-CCOB-P3-5-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0398464695398273,"d":"3.98E-02"},{"v":0.00254998661974534,"d":"2.55E-03"},0.01382920022641,{"v":0.00526517723229356,"d":"5.27E-03"}]
[4937,"EPA-FEXP-P3-20-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0701425838278338,"d":"7.01E-02"},{"v":0.00809268575064734,"d":"8.09E-03"},{"v":0.0152665591366967,"d":"1.53E-02"},{"v":0.0117937527979138,"d":"1.18E-02"}]
[4938,"EPA-JLIB-P3-20-T1","CH4, g/mi",0.148354657626403,{"v":0.00699863000331731,"d":"7.00E-03"},{"v":0.0214052707791066,"d":"2.14E-02"},{"v":0.0152489920800537,"d":"1.52E-02"}]
[4942,"EPA-HODY-P3-5-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0249348220816741,"d":"2.49E-02"},{"v":0.000940031704504309,"d":"9.40E-04"},{"v":0.00405300258071409,"d":"4.05E-03"},{"v":0.00242095919409657,"d":"2.42E-03"}]
[4943,"EPA-FEXP-P3-20-T2","CH4, g/mi",0.068684362788332,{"v":0.00844312050462618,"d":"8.44E-03"},{"v":0.0171266084626746,"d":"1.71E-02"},{"v":0.0121583427193444,"d":"1.22E-02"}]
[4944,"EPA-JLIB-P3-20-T2","CH4, g/mi",0.149800640800316,{"v":0.00706200731155118,"d":"7.06E-03"},0.028303589621047,{"v":0.0158206754898723,"d":"1.58E-02"}]
[4945,"EPA-TSIE-P3-20-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0662313536850113,"d":"6.62E-02"},{"v":0.00130837318982201,"d":"1.31E-03"},{"v":0.0076610480326727,"d":"7.66E-03"},{"v":0.00516090651300662,"d":"5.16E-03"}]
[4946,"EPA-NALT-P3-5-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0425550475916847,"d":"4.26E-02"},{"v":0.00385294975178175,"d":"3.85E-03"},{"v":0.00870837026570489,"d":"8.71E-03"},{"v":0.00619361674248592,"d":"6.19E-03"}]
[4959,"EPA-DCAL-P3-1-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0569951031634947,"d":"5.70E-02"},{"v":0.00944783424771885,"d":"9.45E-03"},{"v":0.0163784606475441,"d":"1.64E-02"},{"v":0.0123768705370351,"d":"1.24E-02"}]
[4960,"EPA-TCAM-P3-21-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0239969043281564,"d":"2.40E-02"},{"v":1.2465485383117E-3,"d":"1.25E-03"},{"v":0.00420937372447415,"d":"4.21E-03"},{"v":0.00263052107594855,"d":"2.63E-03"}]
[4961,"EPA-HCIV-P3-15-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0256731692222074,"d":"2.57E-02"},{"v":0.000819182079962155,"d":"8.19E-04"},{"v":0.00273382240315035,"d":"2.73E-03"},{"v":0.00224971813832112,"d":"2.25E-03"}]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0244960633161931,"d":"2.45E-02"},{"v":0.00127650131780947,"d":"1.28E-03"},{"v":3.61859366172692E-3,"d":"3.62E-03"},{"v":0.00264174281903063,"d":"2.64E-03"}]
[4974,"EPA-HCIV-P3-15-T2","CH4, g/mi",0.02795510858168,{"v":0.000756996224502997,"d":"7.57E-04"},{"v":0.00338467793979764,"d":"3.38E-03"},{"v":0.00235120715994631,"d":"2.35E-03"}]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0388002016603327,"d":"3.88E-02"},{"v":2.24644088086364E-3,"d":"2.25E-03"},{"v":0.00872666105301366,"d":"8.73E-03"},{"v":0.00459238439600554,"d":"4.59E-03"}]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0237045355354866,"d":"2.37E-02"},{"v":0.000779950660465753,"d":"7.80E-04"},{"v":0.0051035085842837,"d":"5.10E-03"},{"v":2.26767541996982E-3,"d":"2.27E-03"}]
[4979,"EPA-NALT-P3-8-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0480928868884955,"d":"4.81E-02"},{"v":0.0043533232426313,"d":"4.35E-03"},{"v":0.0114988189263217,"d":"1.15E-02"},{"v":0.00709087103298959,"d":"7.09E-03"}]
[4987,"EPA-TSIE-P3-20-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0529943543102207,"d":"5.30E-02"},{"v":0.00131743615584453,"d":"1.32E-03"},{"v":0.0075062450944729,"d":"7.51E-03"},{"v":0.00441484867455293,"d":"4.41E-03"}]
[4988,"EPA-DCAL-P3-1-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0565760954141479,"d":"5.66E-02"},{"v":0.00779790743266748,"d":"7.80E-03"},{"v":0.0165387806731076,"d":"1.65E-02"},{"v":0.0109040924907451,"d":"1.09E-02"}]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0369593036711789,"d":"3.70E-02"},{"v":0.00246307464157911,"d":"2.46E-03"},{"v":0.00818230775536613,"d":"8.18E-03"},{"v":0.00466478189170965,"d":"4.66E-03"}]
[4990,"EPA-HODY-P3-13-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0239690412186903,"d":"2.40E-02"},{"v":0.000652996981990395,"d":"6.53E-04"},{"v":0.00428087659131888,"d":"4.28E-03"},{"v":0.00211456661128654,"d":"2.11E-03"}]
[4991,"EPA-NALT-P3-8-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0428265476317646,"d":"4.28E-02"},{"v":0.00408095539039319,"d":"4.08E-03"},{"v":0.0117333574847681,"d":"1.17E-02"},{"v":0.00660357064563173,"d":"6.60E-03"}]
[5042,"EPA-DCAL-P3-24-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0713766957683556,"d":"7.14E-02"},{"v":0.00864830322643029,"d":"8.65E-03"},{"v":0.0184650609129435,"d":"1.85E-02"},{"v":0.0125170374435482,"d":"1.25E-02"}]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0798630003378813,"d":"7.99E-02"},{"v":0.00748377563282741,"d":"7.48E-03"},0.034063351039059,{"v":0.0130682920413676,"d":"1.31E-02"}]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","CH4, g/mi",0.076310566734791,{"v":0.00643989522105336,"d":"6.44E-03"},{"v":0.0151775804932006,"d":"1.52E-02"},{"v":0.0106589695377348,"d":"1.07E-02"}]
[5046,"EPA-HCIV-P3-11-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0205773377772295,"d":"2.06E-02"},{"v":0.000865107402816881,"d":"8.65E-04"},{"v":2.54407544207488E-3,"d":"2.54E-03"},{"v":0.00201471328593772,"d":"2.01E-03"}]
[5047,"EPA-TCAM-P3-2-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0389760622292436,"d":"3.90E-02"},{"v":1.72658297185468E-3,"d":"1.73E-03"},{"v":0.0052572128455959,"d":"5.26E-03"},{"v":0.00391052785942128,"d":"3.91E-03"}]
[5054,"EPA-DCAL-P3-24-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0655929098259131,"d":"6.56E-02"},{"v":0.00864250302832077,"d":"8.64E-03"},{"v":0.0226211684185762,"d":"2.26E-02"},{"v":0.0125669695078746,"d":"1.26E-02"}]
[5055,"EPA-HCIV-P3-11-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0230147070038516,"d":"2.30E-02"},{"v":0.000917490389796971,"d":"9.17E-04"},{"v":3.33387199218735E-3,"d":"3.33E-03"},{"v":0.00223713889249209,"d":"2.24E-03"}]
[5056,"EPA-TCAM-P3-2-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0331271558736709,"d":"3.31E-02"},{"v":0.00140368969721813,"d":"1.40E-03"},{"v":0.00518371036024762,"d":"5.18E-03"},{"v":3.32261648112109E-3,"d":"3.32E-03"}]
[5057,"EPA-CSIL-P3-23-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0968534815399147,"d":"9.69E-02"},{"v":0.00858746939783287,"d":"8.59E-03"},{"v":0.0220300355088954,"d":"2.20E-02"},{"v":0.0141103706114365,"d":"1.41E-02"}]
[5058,"EPA-FEXP-P3-14-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0835079794765041,"d":"8.35E-02"},{"v":0.00636264097738116,"d":"6.36E-03"},{"v":0.0168087142419678,"d":"1.68E-02"},0.011102217978449]
[5072,"EPA-JLIB-P3-5-T1","CH4, g/mi",0.127276291910217,{"v":0.00493946207119508,"d":"4.94E-03"},{"v":0.0262332373249329,"d":"2.62E-02"},{"v":0.0127961635192093,"d":"1.28E-02"}]
[5073,"EPA-TSIE-P3-5-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0505236393189451,"d":"5.05E-02"},{"v":0.000993703675698137,"d":"9.94E-04"},{"v":5.64222383099871E-3,"d":"5.64E-03"},{"v":0.00391468015838587,"d":"3.91E-03"}]
[5074,"EPA-HODY-P3-30-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0205484855859775,"d":"2.05E-02"},{"v":0.000697067879544277,"d":"6.97E-04"},{"v":0.00550600512283492,"d":"5.51E-03"},{"v":2.06504543280683E-3,"d":"2.07E-03"}]
[5075,"EPA-NALT-P3-16-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0399323644347977,"d":"3.99E-02"},{"v":0.00355939440189938,"d":"3.56E-03"},{"v":0.00895099474149437,"d":"8.95E-03"},{"v":0.00579382735287963,"d":"5.79E-03"}]
[5079,"EPA-JLIB-P3-5-T2","CH4, g/mi",0.141563675938902,{"v":0.00556971249827326,"d":"5.57E-03"},0.027399478198627,{"v":0.0139790957100209,"d":"1.40E-02"}]
[5080,"EPA-TSIE-P3-5-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0511211588360004,"d":"5.11E-02"},{"v":0.000929718638823912,"d":"9.30E-04"},{"v":0.00578299719001809,"d":"5.78E-03"},{"v":0.00387580944368174,"d":"3.88E-03"}]
[5081,"EPA-HODY-P3-30-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0208355263104667,"d":"2.08E-02"},{"v":0.000710062086356698,"d":"7.10E-04"},{"v":4.4911170663087E-3,"d":"4.49E-03"},{"v":0.00203322697659173,"d":"2.03E-03"}]
[5082,"EPA-NALT-P3-16-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0423090843326227,"d":"4.23E-02"},{"v":0.00265299493310916,"d":"2.65E-03"},{"v":0.00937004202155157,"d":"9.37E-03"},{"v":5.16068326416443E-3,"d":"5.16E-03"}]
[5083,"EPA-DCAL-P3-24-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0728610081345855,"d":"7.29E-02"},{"v":0.00909378871164672,"d":"9.09E-03"},{"v":0.0192737082440611,"d":"1.93E-02"},{"v":0.0130484742572206,"d":"1.30E-02"}]
[5116,"EPA-HODY-P3-1-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0266409317051143,"d":"2.66E-02"},{"v":0.00066609124533483,"d":"6.66E-04"},{"v":0.00444705739324097,"d":"4.45E-03"},{"v":0.00228427845706936,"d":"2.28E-03"}]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0341947424546348,"d":"3.42E-02"},{"v":1.63853870960315E-3,"d":"1.64E-03"},{"v":0.00869419001628304,"d":"8.69E-03"},{"v":0.00380717067651368,"d":"3.81E-03"}]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0663035974750313,"d":"6.63E-02"},{"v":0.00665583134801811,"d":"6.66E-03"},{"v":0.0205498567811618,"d":"2.05E-02"},{"v":0.0106770031619472,"d":"1.07E-02"}]
[5133,"EPA-HODY-P3-1-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0254054467229859,"d":"2.54E-02"},{"v":0.000781060756953519,"d":"7.81E-04"},{"v":3.78350475813267E-3,"d":"3.78E-03"},{"v":0.00227122617847455,"d":"2.27E-03"}]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0355920974440816,"d":"3.56E-02"},{"v":0.00247117188271504,"d":"2.47E-03"},{"v":0.0103246576704923,"d":"1.03E-02"},0.004726576574011]
[5135,"EPA-DCAL-P3-7-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0610333133092619,"d":"6.10E-02"},{"v":8.64312015055488E-3,"d":"8.64E-03"},{"v":0.0185579531219996,"d":"1.86E-02"},0.012035804698936]
[5136,"EPA-FEXP-P3-1-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0632431804233357,"d":"6.32E-02"},{"v":0.00607497090391584,"d":"6.07E-03"},{"v":0.00965788014814851,"d":"9.66E-03"},{"v":0.00933021452210035,"d":"9.33E-03"}]
[5137,"EPA-CSIL-P3-7-T2","CH4, g/mi",0.104489008832514,{"v":0.00682302585275443,"d":"6.82E-03"},{"v":0.0184313114348496,"d":"1.84E-02"},{"v":0.0127018811249148,"d":"1.27E-02"}]
[5152,"EPA-TCAM-P3-12-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0294843044480946,"d":"2.95E-02"},{"v":0.00121587801066247,"d":"1.22E-03"},{"v":0.00455273377483803,"d":"4.55E-03"},{"v":0.00290585351857648,"d":"2.91E-03"}]
[5153,"EPA-JLIB-P3-1-T1","CH4, g/mi",0.104828980694553,{"v":0.00427894142307055,"d":"4.28E-03"},{"v":0.0184761589268874,"d":"1.85E-02"},{"v":0.0104457906797236,"d":"1.04E-02"}]
[5155,"EPA-FEXP-P3-1-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0644277466977543,"d":"6.44E-02"},{"v":0.00580314674695833,"d":"5.80E-03"},{"v":0.0101483255971633,"d":"1.01E-02"},{"v":0.00917628682649387,"d":"9.18E-03"}]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","CH4, g/mi",0.033900557934126,{"v":0.00139189911387127,"d":"1.39E-03"},{"v":0.00454749126195873,"d":"4.55E-03"},{"v":0.0032814195030987,"d":"3.28E-03"}]
[5175,"EPA-TCAM-P3-12-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0242992925443654,"d":"2.43E-02"},{"v":0.00100982832940855,"d":"1.01E-03"},{"v":0.00524216533014944,"d":"5.24E-03"},{"v":2.51644447639752E-3,"d":"2.52E-03"}]
[5176,"EPA-JLIB-P3-1-T2","CH4, g/mi",0.110372846349714,{"v":0.0057574720855007,"d":"5.76E-03"},{"v":0.0204680481519805,"d":"2.05E-02"},{"v":0.0121960194390627,"d":"1.22E-02"}]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","CH4, g/mi",0.108624524864606,{"v":0.00671055412573635,"d":"6.71E-03"},{"v":0.0199181765417553,"d":"1.99E-02"},{"v":0.0129314456849001,"d":"1.29E-02"}]
[5178,"EPA-TSIE-P3-16-T1","CH4, g/mi",0.0502234786582,{"v":0.000927691659446715,"d":"9.28E-04"},{"v":0.00546090639918159,"d":"5.46E-03"},{"v":0.00381692378622322,"d":"3.82E-03"}]
[5186,"EPA-HCIV-P3-14-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0328246337828439,"d":"3.28E-02"},{"v":0.00138530982745678,"d":"1.39E-03"},{"v":0.00488479030570026,"d":"4.88E-03"},{"v":0.00327229537936291,"d":"3.27E-03"}]
[5187,"EPA-NALT-P3-16-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0405394039337924,"d":"4.05E-02"},{"v":0.00362465446254967,"d":"3.62E-03"},{"v":0.00928913668559852,"d":"9.29E-03"},{"v":0.00593842274916787,"d":"5.94E-03"}]
[5188,"EPA-TSIE-P3-16-T2","CH4, g/mi",0.035993400779801,{"v":1.12656766428631E-3,"d":"1.13E-03"},{"v":0.00554345745005907,"d":"5.54E-03"},{"v":0.00327615863023232,"d":"3.28E-03"}]
[5219,"EPA-TCAM-P3-26-T1","CH4, g/mi",0.028873228847361,{"v":1.16109141922497E-3,"d":"1.16E-03"},{"v":0.00577210146630141,"d":"5.77E-03"},{"v":0.00291258422859578,"d":"2.91E-03"}]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0231861865550936,"d":"2.32E-02"},{"v":0.000820986449902239,"d":"8.21E-04"},{"v":0.00424818702022407,"d":"4.25E-03"},{"v":2.22965034929899E-3,"d":"2.23E-03"}]
[5221,"EPA-DCAL-P3-26-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0559271571357565,"d":"5.59E-02"},{"v":0.00694114439488159,"d":"6.94E-03"},0.016912309981355,{"v":0.0101137282246376,"d":"1.01E-02"}]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0358307288662827,"d":"3.58E-02"},{"v":1.85207739875752E-3,"d":"1.85E-03"},{"v":0.0112383578903195,"d":"1.12E-02"},{"v":0.00427023872365277,"d":"4.27E-03"}]
[5223,"EPA-NALT-P3-20-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0549863224702149,"d":"5.50E-02"},{"v":0.00444790164835698,"d":"4.45E-03"},{"v":0.0104811510703917,"d":"1.05E-02"},{"v":0.00746239972587754,"d":"7.46E-03"}]
[5230,"EPA-TCAM-P3-26-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0262183673382821,"d":"2.62E-02"},{"v":0.00118443629170446,"d":"1.18E-03"},{"v":0.00436611980684653,"d":"4.37E-03"},{"v":0.00270511827877707,"d":"2.71E-03"}]
[5231,"EPA-HODY-P3-28-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0227586429798854,"d":"2.28E-02"},{"v":0.00089699985634046,"d":"8.97E-04"},{"v":0.00448474236853863,"d":"4.48E-03"},{"v":0.00229300455869512,"d":"2.29E-03"}]
[5232,"EPA-CSIL-P3-7-T5","CH4, g/mi",0.102774906837973,{"v":0.00801100598915847,"d":"8.01E-03"},{"v":0.0167447673829874,"d":"1.67E-02"},{"v":0.0134912096714717,"d":"1.35E-02"}]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0339310592059338,"d":"3.39E-02"},{"v":0.00270794145072821,"d":"2.71E-03"},{"v":0.00712857358539984,"d":"7.13E-03"},{"v":0.00463079216095083,"d":"4.63E-03"}]
[5250,"EPA-NALT-P3-20-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0499554706015347,"d":"5.00E-02"},{"v":0.00383679445385367,"d":"3.84E-03"},{"v":0.0113325481288369,"d":"1.13E-02"},{"v":0.0067471907195001,"d":"6.75E-03"}]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0524918402361608,"d":"5.25E-02"},{"v":0.00101512481696343,"d":"1.02E-03"},{"v":0.00599112582576673,"d":"5.99E-03"},{"v":0.00402537493605314,"d":"4.03E-03"}]
[5252,"EPA-HCIV-P3-9-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0169516262712345,"d":"1.70E-02"},{"v":0.000997106657776281,"d":"9.97E-04"},{"v":0.0041957406183757,"d":"4.20E-03"},{"v":0.0020519948344411,"d":"2.05E-03"}]
[5253,"EPA-DCAL-P3-26-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0566365520905744,"d":"5.66E-02"},{"v":0.00675082079922634,"d":"6.75E-03"},{"v":0.0162062945052512,"d":"1.62E-02"},0.009963755422492]
[5266,"EPA-TSIE-P3-4-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0443549425309013,"d":"4.44E-02"},{"v":1.17449970352683E-3,"d":"1.17E-03"},{"v":0.00614237961786503,"d":"6.14E-03"},{"v":0.00376685715160366,"d":"3.77E-03"}]
[5267,"EPA-HCIV-P3-9-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0210379259049357,"d":"2.10E-02"},{"v":0.000824088209798514,"d":"8.24E-04"},{"v":0.0043663722306251,"d":"4.37E-03"},{"v":0.00212414750775532,"d":"2.12E-03"}]
[5268,"EPA-JLIB-P3-24-T1","CH4, g/mi",0.127520955623075,{"v":0.00844633807814624,"d":"8.45E-03"},{"v":0.0205429126727303,"d":"2.05E-02"},0.015438288081228]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0644271422981733,"d":"6.44E-02"},{"v":0.00539431830572209,"d":"5.39E-03"},{"v":0.0147375184291212,"d":"1.47E-02"},{"v":0.00907564604964304,"d":"9.08E-03"}]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","CH4, g/mi",0.093380377182785,{"v":0.00928037063781061,"d":"9.28E-03"},{"v":0.0221996373141993,"d":"2.22E-02"},{"v":0.0145446950532516,"d":"1.45E-02"}]
[5277,"EPA-FEXP-P3-6-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0582940181680904,"d":"5.83E-02"},{"v":0.00609036503652561,"d":"6.09E-03"},{"v":0.0147889102986127,"d":"1.48E-02"},{"v":0.00940479998624863,"d":"9.40E-03"}]
[5278,"EPA-CSIL-P3-6-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0824706535025118,"d":"8.25E-02"},{"v":0.0083609008393222,"d":"8.36E-03"},{"v":0.0186707779440231,"d":"1.87E-02"},{"v":0.0128814985686661,"d":"1.29E-02"}]
[5279,"EPA-JLIB-P3-24-T2","CH4, g/mi",0.129833901531517,{"v":0.00664558890936102,"d":"6.65E-03"},{"v":0.0199774855291958,"d":"2.00E-02"},{"v":0.0139221728514326,"d":"1.39E-02"}]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0717051955375429,"d":"7.17E-02"},{"v":0.00640749749456058,"d":"6.41E-03"},{"v":0.0182148634586625,"d":"1.82E-02"},{"v":0.0105986115397323,"d":"1.06E-02"}]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","CH4, g/mi",0.05206735870962,{"v":0.00422762306393593,"d":"4.23E-03"},{"v":0.00760823890904216,"d":"7.61E-03"},{"v":0.00695536192136839,"d":"6.96E-03"}]
[5311,"EPA-TCAM-P3-20-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0421145852784376,"d":"4.21E-02"},{"v":1.94187333948878E-3,"d":"1.94E-03"},{"v":0.00505427242540409,"d":"5.05E-03"},{"v":0.00425120610293963,"d":"4.25E-03"}]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0392980381081315,"d":"3.93E-02"},{"v":0.00251355362593486,"d":"2.51E-03"},{"v":0.0151235052604356,"d":"1.51E-02"},{"v":0.00530848156819809,"d":"5.31E-03"}]
[5313,"EPA-DCAL-P3-30-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0537543146666776,"d":"5.38E-02"},{"v":0.00598785632705567,"d":"5.99E-03"},{"v":0.0185671784982009,"d":"1.86E-02"},{"v":0.00930598642464999,"d":"9.31E-03"}]
[5320,"EPA-DCAL-P3-30-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0533906476542064,"d":"5.34E-02"},{"v":0.00708459846969101,"d":"7.08E-03"},0.016479459859172,{"v":0.0101374772499218,"d":"1.01E-02"}]
[5321,"EPA-NALT-P3-13-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0485971201707777,"d":"4.86E-02"},{"v":0.00347225514067298,"d":"3.47E-03"},{"v":0.00901513278920011,"d":"9.02E-03"},{"v":6.20480987778312E-3,"d":"6.20E-03"}]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0354905850713153,"d":"3.55E-02"},{"v":0.00214781661138569,"d":"2.15E-03"},{"v":0.0145993504399752,"d":"1.46E-02"},{"v":0.00474658638914034,"d":"4.75E-03"}]
[5324,"EPA-FEXP-P3-27-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0657208962544938,"d":"6.57E-02"},{"v":0.00767006978123072,"d":"7.67E-03"},{"v":0.0172367327773079,"d":"1.72E-02"},{"v":0.0113628831072744,"d":"1.14E-02"}]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0222330713702696,"d":"2.22E-02"},{"v":0.00117602508769911,"d":"1.18E-03"},{"v":0.00388989820211951,"d":"3.89E-03"},{"v":2.45237200477218E-3,"d":"2.45E-03"}]
[5342,"EPA-TSIE-P3-30-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0388042710903978,"d":"3.88E-02"},{"v":8.21470844140229E-4,"d":"8.21E-04"},{"v":0.00500507849286561,"d":"5.01E-03"},{"v":0.00309194893306554,"d":"3.09E-03"}]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0296956363344681,"d":"2.97E-02"},{"v":1.04018818441424E-3,"d":"1.04E-03"},{"v":0.00583540133171674,"d":"5.84E-03"},{"v":0.00288671659761646,"d":"2.89E-03"}]
[5345,"EPA-CSIL-P3-24-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0807807162374279,"d":"8.08E-02"},{"v":0.00952912825103083,"d":"9.53E-03"},{"v":0.0245774569508271,"d":"2.46E-02"},{"v":0.0142834612563457,"d":"1.43E-02"}]
[5346,"EPA-TCAM-P3-20-T3","CH4, g/mi",0.040774524886323,{"v":0.00157729381189326,"d":"1.58E-03"},{"v":0.00533179694494683,"d":"5.33E-03"},{"v":0.00387014592188471,"d":"3.87E-03"}]
[5353,"EPA-HCIV-P3-6-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0234117734616886,"d":"2.34E-02"},{"v":0.00138111615158142,"d":"1.38E-03"},{"v":3.98557496428497E-3,"d":"3.99E-03"},{"v":0.00270155053437987,"d":"2.70E-03"}]
[5354,"EPA-DCAL-P3-20-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0709818727750545,"d":"7.10E-02"},{"v":0.00918148568508589,"d":"9.18E-03"},{"v":0.0164288059584461,"d":"1.64E-02"},{"v":0.0128865771686646,"d":"1.29E-02"}]
[5355,"EPA-TSIE-P3-30-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0356062096696546,"d":"3.56E-02"},{"v":0.00108561883428393,"d":"1.09E-03"},{"v":0.00535796894857608,"d":"5.36E-03"},{"v":0.00318703564661964,"d":"3.19E-03"}]
[5356,"EPA-HODY-P3-27-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0320737126657774,"d":"3.21E-02"},{"v":0.00103251705813049,"d":"1.03E-03"},{"v":0.00616515929166356,"d":"6.17E-03"},{"v":0.00300255878545406,"d":"3.00E-03"}]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","CH4, g/mi",0.132585703433028,{"v":0.00713769569004667,"d":"7.14E-03"},{"v":0.0205617640791244,"d":"2.06E-02"},{"v":0.0145447141887621,"d":"1.45E-02"}]
[5361,"EPA-DCAL-P3-20-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0656132704625019,"d":"6.56E-02"},0.010441059439795,{"v":0.0171443380958605,"d":"1.71E-02"},0.013759407724747]
[5362,"EPA-CSIL-P3-24-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0851204179595609,"d":"8.51E-02"},{"v":0.00928715085026588,"d":"9.29E-03"},{"v":0.0238836144178532,"d":"2.39E-02"},{"v":0.0142352270419667,"d":"1.42E-02"}]
[5363,"EPA-JLIB-P3-28-T3","CH4, g/mi",0.135208343189117,{"v":0.00859941046766466,"d":"8.60E-03"},0.020395389860883,{"v":0.0159887523859929,"d":"1.60E-02"}]
[5390,"EPA-HCIV-P3-1-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0325869691532472,"d":"3.26E-02"},{"v":0.00113443723829619,"d":"1.13E-03"},{"v":0.00490442462107678,"d":"4.90E-03"},{"v":0.00304389374507822,"d":"3.04E-03"}]
[5391,"EPA-TSIE-P3-1-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0533057760354496,"d":"5.33E-02"},{"v":0.00140646307987648,"d":"1.41E-03"},{"v":0.0050338196686198,"d":"5.03E-03"},{"v":0.00438698941424392,"d":"4.39E-03"}]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0221174366918999,"d":"2.21E-02"},{"v":0.000778737758016866,"d":"7.79E-04"},{"v":4.07528818103831E-3,"d":"4.08E-03"},{"v":0.00212329442346694,"d":"2.12E-03"}]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","CH4, g/mi",0.165695490104811,{"v":0.00589766254697918,"d":"5.90E-03"},{"v":0.0280861480476536,"d":"2.81E-02"},{"v":0.0155615492826986,"d":"1.56E-02"}]
[5394,"EPA-FEXP-P3-22-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0727177296989609,"d":"7.27E-02"},{"v":0.00489255989381697,"d":"4.89E-03"},{"v":0.0100214181819911,"d":"1.00E-02"},{"v":0.00876321946289208,"d":"8.76E-03"}]
[5408,"EPA-HCIV-P3-1-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0331359950415103,"d":"3.31E-02"},{"v":0.0012682416451255,"d":"1.27E-03"},{"v":0.00465411059952634,"d":"4.65E-03"},{"v":0.00315681856854229,"d":"3.16E-03"}]
[5409,"EPA-TSIE-P3-1-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0629384988003069,"d":"6.29E-02"},{"v":0.00134744710815377,"d":"1.35E-03"},{"v":0.00610173768994489,"d":"6.10E-03"},{"v":0.0048743138977253,"d":"4.87E-03"}]
[5410,"EPA-HODY-P3-21-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0226839765270455,"d":"2.27E-02"},{"v":0.000844767089843212,"d":"8.45E-04"},{"v":4.53084641798097E-3,"d":"4.53E-03"},{"v":0.00223550436232028,"d":"2.24E-03"}]
[5411,"EPA-JLIB-P3-10-T2","CH4, g/mi",0.15299530701943,{"v":0.00886961386635804,"d":"8.87E-03"},{"v":0.0318093730944875,"d":"3.18E-02"},{"v":0.0179130360248642,"d":"1.79E-02"}]
[5412,"EPA-FEXP-P3-22-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0683897668750525,"d":"6.84E-02"},{"v":0.00471113587316544,"d":"4.71E-03"},{"v":0.0108451304134591,"d":"1.08E-02"},{"v":0.00839671431582339,"d":"8.40E-03"}]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0780185583110813,"d":"7.80E-02"},{"v":0.00627938528442397,"d":"6.28E-03"},{"v":0.0221077780994998,"d":"2.21E-02"},{"v":0.0110966152110429,"d":"1.11E-02"}]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0459500440814346,"d":"4.60E-02"},{"v":1.68917405214887E-3,"d":"1.69E-03"},{"v":0.00571121846549847,"d":"5.71E-03"},{"v":4.25477735791128E-3,"d":"4.25E-03"}]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0317880084324953,"d":"3.18E-02"},{"v":1.95922090366509E-3,"d":"1.96E-03"},{"v":0.00887036920405192,"d":"8.87E-03"},{"v":0.00398495529538398,"d":"3.98E-03"}]
[5433,"EPA-NALT-P3-30-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0402373380647705,"d":"4.02E-02"},{"v":3.44767877905029E-3,"d":"3.45E-03"},{"v":0.00820337839404437,"d":"8.20E-03"},{"v":0.00568818368090359,"d":"5.69E-03"}]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0770266403062665,"d":"7.70E-02"},{"v":0.00829055502166288,"d":"8.29E-03"},{"v":0.0171294124318406,"d":"1.71E-02"},{"v":0.0124336398181418,"d":"1.24E-02"}]
[5435,"EPA-CSIL-P3-28-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0792092643836311,"d":"7.92E-02"},{"v":0.00781839709535799,"d":"7.82E-03"},0.016428375620073,0.012128643609738]
[5436,"EPA-TCAM-P3-3-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0459445798773617,"d":"4.59E-02"},{"v":1.75290705568902E-3,"d":"1.75E-03"},{"v":0.00518445701896226,"d":"5.18E-03"},{"v":0.00428132182591315,"d":"4.28E-03"}]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","CH4, g/mi",0.033360862674938,{"v":2.51475948198406E-3,"d":"2.51E-03"},{"v":0.0123741222789432,"d":"1.24E-02"},{"v":0.00477752946023069,"d":"4.78E-03"}]
[5438,"EPA-NALT-P3-30-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0363907671332885,"d":"3.64E-02"},{"v":3.24591952546483E-3,"d":"3.25E-03"},{"v":0.00817391642432718,"d":"8.17E-03"},{"v":0.00531556393528725,"d":"5.32E-03"}]
[5439,"EPA-DCAL-P3-3-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0804224555037199,"d":"8.04E-02"},{"v":0.0105830505353715,"d":"1.06E-02"},{"v":0.0212631998362494,"d":"2.13E-02"},{"v":0.0148763899794739,"d":"1.49E-02"}]
[5440,"EPA-TCAM-P3-3-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0356167351809063,"d":"3.56E-02"},{"v":1.56548473411807E-3,"d":"1.57E-03"},{"v":0.00523993443652832,"d":"5.24E-03"},{"v":0.0035981000113119,"d":"3.60E-03"}]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0408970558326118,"d":"4.09E-02"},{"v":0.0025396969966956,"d":"2.54E-03"},{"v":0.00983084468869075,"d":"9.83E-03"},{"v":0.00504683102821631,"d":"5.05E-03"}]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0792265544226973,"d":"7.92E-02"},{"v":0.00857167538083106,"d":"8.57E-03"},{"v":0.0190891940054553,"d":"1.91E-02"},{"v":0.0129229590156403,"d":"1.29E-02"}]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0655917689090403,"d":"6.56E-02"},{"v":0.00432251386268941,"d":"4.32E-03"},{"v":0.0104789539276456,"d":"1.05E-02"},{"v":0.00796765232170214,"d":"7.97E-03"}]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0309990130016831,"d":"3.10E-02"},{"v":1.24102793298859E-3,"d":"1.24E-03"},{"v":4.13174380852407E-3,"d":"4.13E-03"},{"v":0.00300072302769991,"d":"3.00E-03"}]
[5488,"EPA-CCOB-P3-31-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0378553214680822,"d":"3.79E-02"},{"v":0.00268636829269089,"d":"2.69E-03"},{"v":0.0100991475298623,"d":"1.01E-02"},{"v":0.00502159968668845,"d":"5.02E-03"}]
[5489,"EPA-DCAL-P3-4-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0754703523904546,"d":"7.55E-02"},{"v":0.00909453458745923,"d":"9.09E-03"},{"v":0.0180945860975365,"d":"1.81E-02"},0.013109057320989]
[5490,"EPA-NALT-P3-6-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0589948721568223,"d":"5.90E-02"},{"v":3.33255940527699E-3,"d":"3.33E-03"},{"v":0.0100561545743655,"d":"1.01E-02"},{"v":0.00672876748506031,"d":"6.73E-03"}]
[5491,"EPA-TSIE-P3-24-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0449310114380579,"d":"4.49E-02"},{"v":2.02636965598787E-3,"d":"2.03E-03"},{"v":6.68101134972414E-3,"d":"6.68E-03"},{"v":4.59850071882454E-3,"d":"4.60E-03"}]
[5492,"EPA-CSIL-P3-11-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0720985196126499,"d":"7.21E-02"},{"v":0.00651916596685913,"d":"6.52E-03"},{"v":0.0146471456228666,"d":"1.46E-02"},{"v":0.0104575842372699,"d":"1.05E-02"}]
[5506,"EPA-HCIV-P3-16-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0244918703195046,"d":"2.45E-02"},{"v":0.000957468775386331,"d":"9.57E-04"},{"v":0.00296188243927415,"d":"2.96E-03"},{"v":0.00232034948090371,"d":"2.32E-03"}]
[5507,"EPA-TSIE-P3-24-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0511864486901858,"d":"5.12E-02"},{"v":1.64997503530902E-3,"d":"1.65E-03"},{"v":0.00639425687583486,"d":"6.39E-03"},{"v":0.00455164163788542,"d":"4.55E-03"}]
[5508,"EPA-FEXP-P3-24-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0555196997418253,"d":"5.55E-02"},{"v":4.48618057831098E-3,"d":"4.49E-03"},{"v":0.00979957860717599,"d":"9.80E-03"},{"v":0.00749514821178718,"d":"7.50E-03"}]
[5509,"EPA-JLIB-P3-11-T1","CH4, g/mi",0.100217442746564,{"v":0.00442323711320756,"d":"4.42E-03"},{"v":0.0195432341718441,"d":"1.95E-02"},{"v":0.0104407542209212,"d":"1.04E-02"}]
[5510,"EPA-CSIL-P3-11-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0686340449579362,"d":"6.86E-02"},{"v":0.00540557835702792,"d":"5.41E-03"},{"v":0.0151909197936748,"d":"1.52E-02"},{"v":0.00939765100225773,"d":"9.40E-03"}]
[5519,"EPA-HCIV-P3-16-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0267610832336233,"d":"2.68E-02"},{"v":1.21331914114887E-3,"d":"1.21E-03"},{"v":3.2411714016763E-3,"d":"3.24E-03"},{"v":0.00268160056537279,"d":"2.68E-03"}]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0325817162521535,"d":"3.26E-02"},{"v":1.39315807542424E-3,"d":"1.39E-03"},{"v":0.00450193315530004,"d":"4.50E-03"},{"v":3.23877043174318E-3,"d":"3.24E-03"}]
[5521,"EPA-HODY-P3-24-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0308098322231411,"d":"3.08E-02"},{"v":0.000853615675968973,"d":"8.54E-04"},{"v":0.00537985014908589,"d":"5.38E-03"},{"v":0.00273494830147046,"d":"2.73E-03"}]
[5522,"EPA-JLIB-P3-11-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0990065424304014,"d":"9.90E-02"},{"v":0.0054050432029164,"d":"5.41E-03"},{"v":0.0219658212828665,"d":"2.20E-02"},{"v":0.0113542823489057,"d":"1.14E-02"}]
[5523,"EPA-FEXP-P3-24-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0568508593339365,"d":"5.69E-02"},{"v":0.00496851494572989,"d":"4.97E-03"},{"v":0.0105429639380515,"d":"1.05E-02"},{"v":0.00804906232441396,"d":"8.05E-03"}]
[5525,"EPA-TCAM-P3-28-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0333664594004116,"d":"3.34E-02"},{"v":1.32942001329512E-3,"d":"1.33E-03"},{"v":0.00537013790068196,"d":"5.37E-03"},{"v":0.0032610315911391,"d":"3.26E-03"}]
[5526,"EPA-HODY-P3-24-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0312353863977676,"d":"3.12E-02"},{"v":0.000900962748198364,"d":"9.01E-04"},{"v":0.00672080377833578,"d":"6.72E-03"},{"v":0.00288856444422503,"d":"2.89E-03"}]
[5555,"EPA-NALT-P3-26-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0509449237206433,"d":"5.09E-02"},{"v":4.04793034108038E-3,"d":"4.05E-03"},{"v":0.00884352177893742,"d":"8.84E-03"},{"v":0.00681165960879389,"d":"6.81E-03"}]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0628221460143484,"d":"6.28E-02"},{"v":0.00718434388673666,"d":"7.18E-03"},{"v":0.0129775893181003,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0104410731915836,"d":"1.04E-02"}]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","CH4, g/mi",0.052860011788895,{"v":0.00286355273576875,"d":"2.86E-03"},{"v":0.0163353106401982,"d":"1.63E-02"},{"v":0.00636433109542993,"d":"6.36E-03"}]
[5558,"EPA-FEXP-P3-26-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0535428703538289,"d":"5.35E-02"},{"v":0.00446292761161344,"d":"4.46E-03"},{"v":0.00961382409348092,"d":"9.61E-03"},{"v":0.00737323167310022,"d":"7.37E-03"}]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0951401663057263,"d":"9.51E-02"},{"v":0.0112565676073382,"d":"1.13E-02"},{"v":0.0368011028021564,"d":"3.68E-02"},{"v":0.0173197875097736,"d":"1.73E-02"}]
[5567,"EPA-NALT-P3-26-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0465098979122981,"d":"4.65E-02"},{"v":0.00292614369512958,"d":"2.93E-03"},{"v":0.0103130700983411,"d":"1.03E-02"},{"v":0.00567840936846636,"d":"5.68E-03"}]
[5568,"EPA-CCOB-P3-27-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0517773737431374,"d":"5.18E-02"},{"v":0.0035035469071345,"d":"3.50E-03"},{"v":0.0108121609943377,"d":"1.08E-02"},{"v":0.00650549915619851,"d":"6.51E-03"}]
[5569,"EPA-FEXP-P3-26-T2","CH4, g/mi",0.057677872065804,{"v":0.00578407938847698,"d":"5.78E-03"},{"v":0.00964437090656331,"d":"9.64E-03"},{"v":0.00875880848162549,"d":"8.76E-03"}]
[5570,"EPA-CSIL-P3-27-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0941431846954657,"d":"9.41E-02"},{"v":0.0117276131690943,"d":"1.17E-02"},{"v":0.0275308339524311,"d":"2.75E-02"},{"v":0.0171095880683375,"d":"1.71E-02"}]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","CH4, g/mi",0.150908103476403,{"v":0.00844183582959845,"d":"8.44E-03"},{"v":0.0312643697377829,"d":"3.13E-02"},{"v":0.0173484718674032,"d":"1.73E-02"}]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0653558044666569,"d":"6.54E-02"},{"v":0.00105915884050253,"d":"1.06E-03"},{"v":0.00663202492493825,"d":"6.63E-03"},{"v":0.00480081555859128,"d":"4.80E-03"}]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0301603574342665,"d":"3.02E-02"},{"v":0.00124023715377959,"d":"1.24E-03"},{"v":0.00457065366445783,"d":"4.57E-03"},{"v":0.00296799774893329,"d":"2.97E-03"}]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0262664913086816,"d":"2.63E-02"},{"v":0.00083691256866958,"d":"8.37E-04"},{"v":0.0051401035470012,"d":"5.14E-03"},{"v":0.00246625559130317,"d":"2.47E-03"}]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0273647029008557,"d":"2.74E-02"},{"v":1.2511440898123E-3,"d":"1.25E-03"},{"v":2.8076432714455E-3,"d":"2.81E-03"},{"v":2.72043927769417E-3,"d":"2.72E-03"}]
[5598,"EPA-HCIV-P3-27-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0318788811430713,"d":"3.19E-02"},{"v":1.33667515416228E-3,"d":"1.34E-03"},0.004125323680016,{"v":0.00310084404297384,"d":"3.10E-03"}]
[5599,"EPA-CCOB-P3-9-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0319801502335378,"d":"3.20E-02"},{"v":1.95059349510012E-3,"d":"1.95E-03"},{"v":0.0110694254622596,"d":"1.11E-02"},{"v":0.00412775843709772,"d":"4.13E-03"}]
[5600,"EPA-HODY-P3-14-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0260768401393329,"d":"2.61E-02"},{"v":0.000746044290492478,"d":"7.46E-04"},{"v":0.00566125224272218,"d":"5.66E-03"},{"v":0.00241747679525373,"d":"2.42E-03"}]
[5602,"EPA-JLIB-P3-27-T2","CH4, g/mi",0.15327344752921,{"v":0.00952222057836778,"d":"9.52E-03"},0.025419288722652,{"v":0.0181264224193943,"d":"1.81E-02"}]
[5605,"EPA-TCAM-P3-14-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0307070503906095,"d":"3.07E-02"},{"v":1.49316878006619E-3,"d":"1.49E-03"},{"v":0.00448347313094857,"d":"4.48E-03"},{"v":0.00321267512743878,"d":"3.21E-03"}]
[5606,"EPA-CCOB-P3-9-T2","CH4, g/mi",0.033565392160369,{"v":0.00248940730654842,"d":"2.49E-03"},{"v":0.00951048535235857,"d":"9.51E-03"},{"v":0.0045838160894866,"d":"4.58E-03"}]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0452418649511906,"d":"4.52E-02"},{"v":0.00460799773672247,"d":"4.61E-03"},{"v":0.00981736336348526,"d":"9.82E-03"},{"v":0.00708926442750616,"d":"7.09E-03"}]
[5635,"EPA-DCAL-P3-28-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0598420533519051,"d":"5.98E-02"},{"v":0.00790798915577427,"d":"7.91E-03"},{"v":0.0157672364405985,"d":"1.58E-02"},0.011137629776528]
[5636,"EPA-HCIV-P3-5-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0294140094084808,"d":"2.94E-02"},{"v":1.05036241157338E-3,"d":"1.05E-03"},{"v":0.00588433912974222,"d":"5.88E-03"},{"v":0.00288104104967605,"d":"2.88E-03"}]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0703951274345511,"d":"7.04E-02"},{"v":0.00441564026296308,"d":"4.42E-03"},{"v":0.0179411340656968,"d":"1.79E-02"},{"v":0.00878614349131015,"d":"8.79E-03"}]
[5638,"EPA-CSIL-P3-5-T1","CH4, g/mi",0.068616097054721,{"v":0.00564896135362445,"d":"5.65E-03"},{"v":0.0193328949343195,"d":"1.93E-02"},{"v":0.00984330907666403,"d":"9.84E-03"}]
[5644,"EPA-NALT-P3-7-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0437956968658633,"d":"4.38E-02"},{"v":3.44346353653927E-3,"d":"3.44E-03"},{"v":0.00945240176696393,"d":"9.45E-03"},{"v":0.00595829732348612,"d":"5.96E-03"}]
[5645,"EPA-HCIV-P3-5-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0313932582137612,"d":"3.14E-02"},{"v":1.01176467447057E-3,"d":"1.01E-03"},{"v":0.00393336951142353,"d":"3.93E-03"},{"v":0.00279336924641055,"d":"2.79E-03"}]
[5646,"EPA-FEXP-P3-7-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0682016255764825,"d":"6.82E-02"},{"v":0.00482952634940438,"d":"4.83E-03"},{"v":0.0150570865609724,"d":"1.51E-02"},{"v":8.82631632203572E-3,"d":"8.83E-03"}]
[5647,"EPA-CSIL-P3-5-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0706743863375229,"d":"7.07E-02"},{"v":0.00667165349474105,"d":"6.67E-03"},{"v":0.0156534212236998,"d":"1.57E-02"},{"v":0.0105949528087244,"d":"1.06E-02"}]
[5676,"EPA-TCAM-P3-9MP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0292128818611487,"d":"2.92E-02"},{"v":0.0021156003037793,"d":"2.12E-03"},{"v":0.00359196807436523,"d":"3.59E-03"},{"v":3.61373169862214E-3,"d":"3.61E-03"}]
[5677,"EPA-CCOB-P3-8MP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0496836548805169,"d":"4.97E-02"},{"v":0.00287478054227254,"d":"2.87E-03"},{"v":0.0136593000655166,"d":"1.37E-02"},{"v":0.00604801373636574,"d":"6.05E-03"}]
[5678,"EPA-HODY-P3-9MP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0188170408678388,"d":"1.88E-02"},{"v":0.000699889210982294,"d":"7.00E-04"},{"v":0.00570978789306918,"d":"5.71E-03"},{"v":0.00199434793306336,"d":"1.99E-03"}]
[5679,"EPA-TSIE-P3-2-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0761766881510332,"d":"7.62E-02"},{"v":0.00138381393554172,"d":"1.38E-03"},{"v":0.00588242021831705,"d":"5.88E-03"},{"v":0.00557023936508804,"d":"5.57E-03"}]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","CH4, g/mi",0.114346205590195,{"v":0.00336674208790503,"d":"3.37E-03"},{"v":0.0220875669134649,"d":"2.21E-02"},{"v":0.0104630993545152,"d":"1.05E-02"}]
[5685,"EPA-TCAM-P3-9MP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0214197892898661,"d":"2.14E-02"},{"v":1.1940331317897E-3,"d":"1.19E-03"},{"v":0.00431459532445575,"d":"4.31E-03"},{"v":0.00245363398323098,"d":"2.45E-03"}]
[5686,"EPA-CCOB-P3-8MP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0506365215570618,"d":"5.06E-02"},{"v":0.00314414193648404,"d":"3.14E-03"},{"v":0.0130838777802978,"d":"1.31E-02"},{"v":6.27216310253066E-3,"d":"6.27E-03"}]
[5687,"EPA-TSIE-P3-2-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0713202950305038,"d":"7.13E-02"},{"v":0.00166905056235612,"d":"1.67E-03"},{"v":0.00743315088672742,"d":"7.43E-03"},{"v":5.70352102218789E-3,"d":"5.70E-03"}]
[5688,"EPA-JLIB-P3-7-T2","CH4, g/mi",0.112306668182111,{"v":0.00522741754756533,"d":"5.23E-03"},{"v":0.0228082556189323,"d":"2.28E-02"},{"v":0.0119711739949639,"d":"1.20E-02"}]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0673753795739227,"d":"6.74E-02"},{"v":7.8815855485858E-3,"d":"7.88E-03"},{"v":0.0176674909610126,"d":"1.77E-02"},{"v":0.0116317647492298,"d":"1.16E-02"}]
[5704,"EPA-HODY-P3-9MP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0196291397568678,"d":"1.96E-02"},{"v":0.00070003626060631,"d":"7.00E-04"},{"v":0.00540732066505042,"d":"5.41E-03"},{"v":0.00200737702366937,"d":"2.01E-03"}]
[5705,"EPA-HCIV-P3-12MP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0200718281946299,"d":"2.01E-02"},{"v":0.000975481409006387,"d":"9.75E-04"},{"v":3.19528760940851E-3,"d":"3.20E-03"},{"v":0.00211589869176516,"d":"2.12E-03"}]
[5706,"EPA-CCOB-P3-8MP-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0532730148972075,"d":"5.33E-02"},{"v":0.00337383621538422,"d":"3.37E-03"},{"v":0.0184863246237811,"d":"1.85E-02"},{"v":0.00701037391056432,"d":"7.01E-03"}]
[5707,"EPA-FEXP-P3-2MP-T1","CH4, g/mi",0.069888041589934,{"v":0.00627694144155693,"d":"6.28E-03"},{"v":0.0185245579054078,"d":"1.85E-02"},{"v":0.0104087097283845,"d":"1.04E-02"}]
[5711,"EPA-DCAL-P3-14-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0690386269083748,"d":"6.90E-02"},{"v":0.00929635132735674,"d":"9.30E-03"},{"v":0.0202632971839943,"d":"2.03E-02"},{"v":0.0131033470720067,"d":"1.31E-02"}]
[5712,"EPA-NALT-P3-15MP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0305041551388004,"d":"3.05E-02"},{"v":0.00406576987650855,"d":"4.07E-03"},{"v":0.0077642955248092,"d":"7.76E-03"},{"v":0.00569155665438561,"d":"5.69E-03"}]
[5713,"EPA-HCIV-P3-12MP-T2","CH4, g/mi",0.018850232554146,{"v":0.000905244507741274,"d":"9.05E-04"},{"v":0.00329010477712121,"d":"3.29E-03"},{"v":1.99991444663037E-3,"d":"2.00E-03"}]
[5714,"EPA-FEXP-P3-2MP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0684532355489073,"d":"6.85E-02"},{"v":0.00705521308442034,"d":"7.06E-03"},{"v":0.0189939273796536,"d":"1.90E-02"},{"v":0.0110798566413083,"d":"1.11E-02"}]
[5732,"EPA-NALT-P3-15MP-T2","CH4, g/mi",0.033082196190895,{"v":0.00373493117770591,"d":"3.73E-03"},{"v":0.00801480347550867,"d":"8.01E-03"},{"v":0.00555806172301091,"d":"5.56E-03"}]
[5733,"EPA-DCAL-P3-8MP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0711114019500002,"d":"7.11E-02"},{"v":0.00645862681570829,"d":"6.46E-03"},{"v":0.0240352899496476,"d":"2.40E-02"},{"v":0.0110061946616017,"d":"1.10E-02"}]
[5734,"EPA-TSIE-P3-15MP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0356254514113697,"d":"3.56E-02"},{"v":0.000804527825846391,"d":"8.05E-04"},{"v":0.00464311324289971,"d":"4.64E-03"},{"v":0.0028876803131958,"d":"2.89E-03"}]
[5735,"EPA-JLIB-P3-2MP-T1","CH4, g/mi",0.157239227605141,{"v":0.00726552773947244,"d":"7.27E-03"},{"v":0.0318223904034884,"d":"3.18E-02"},{"v":0.0167898430782716,"d":"1.68E-02"}]
[5736,"EPA-CSIL-P3-9MP-T1","CH4, g/mi",0.061985851140964,{"v":0.00563736554956779,"d":"5.64E-03"},{"v":0.0150985082641733,"d":"1.51E-02"},{"v":0.00919816110929109,"d":"9.20E-03"}]
[5756,"EPA-DCAL-P3-8MP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0639348523968727,"d":"6.39E-02"},{"v":0.00726003064824838,"d":"7.26E-03"},{"v":0.0219946430863521,"d":"2.20E-02"},{"v":0.0111930274628782,"d":"1.12E-02"}]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0383249388523532,"d":"3.83E-02"},{"v":0.00220153131588888,"d":"2.20E-03"},{"v":0.0112656604112808,"d":"1.13E-02"},{"v":0.00473154735003938,"d":"4.73E-03"}]
[5758,"EPA-TSIE-P3-15MP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0343070500137039,"d":"3.43E-02"},{"v":0.000832260171870633,"d":"8.32E-04"},{"v":0.00431462785633357,"d":"4.31E-03"},{"v":0.00281798845142412,"d":"2.82E-03"}]
[5759,"EPA-FEXP-P3-2MP-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0781321439923457,"d":"7.81E-02"},{"v":0.00596645987039776,"d":"5.97E-03"},{"v":0.0168365728682252,"d":"1.68E-02"},{"v":0.0104441644877364,"d":"1.04E-02"}]
[5760,"EPA-JLIB-P3-2MP-T2","CH4, g/mi",0.153913095863641,{"v":7.63265496831939E-3,"d":"7.63E-03"},{"v":0.0336345368825925,"d":"3.36E-02"},0.016927028715188]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0403574158751278,"d":"4.04E-02"},{"v":0.00237146523973926,"d":"2.37E-03"},{"v":0.0129163910842103,"d":"1.29E-02"},{"v":0.00506693402772731,"d":"5.07E-03"}]
[5775,"EPA-HODY-P3-25-T1","CH4, g/mi",0.021764171452423,{"v":0.000798611143793835,"d":"7.99E-04"},{"v":0.00861139129257639,"d":"8.61E-03"},{"v":0.00243077188545992,"d":"2.43E-03"}]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0584818875022231,"d":"5.85E-02"},{"v":1.82598293253115E-3,"d":"1.83E-03"},{"v":0.00548604034823595,"d":"5.49E-03"},{"v":0.00500557431126808,"d":"5.01E-03"}]
[5778,"EPA-CSIL-P3-9MP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0598411538780874,"d":"5.98E-02"},{"v":0.00667765410502961,"d":"6.68E-03"},{"v":0.0183041431418587,"d":"1.83E-02"},{"v":0.0102353581787409,"d":"1.02E-02"}]
[5786,"EPA-HODY-P3-25-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0236734805158018,"d":"2.37E-02"},{"v":0.000844886137253296,"d":"8.45E-04"},{"v":0.00957071373264591,"d":"9.57E-03"},{"v":2.64656761802276E-3,"d":"2.65E-03"}]
[5787,"EPA-TCAM-P3-6-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0337384138301785,"d":"3.37E-02"},{"v":2.04023133268987E-3,"d":"2.04E-03"},{"v":0.00536227910148552,"d":"5.36E-03"},{"v":3.89481005087748E-3,"d":"3.89E-03"}]
[5788,"EPA-NALT-P3-27-T2","CH4, g/mi",0.071633334204367,{"v":0.00651439464757554,"d":"6.51E-03"},{"v":0.0125213636098523,"d":"1.25E-02"},0.01032187206645]
[5789,"EPA-FEXP-P3-5-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0624903893654943,"d":"6.25E-02"},{"v":0.00607168021559111,"d":"6.07E-03"},{"v":0.0143123633827832,"d":"1.43E-02"},{"v":0.00953729926936069,"d":"9.54E-03"}]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0362914418356712,"d":"3.63E-02"},{"v":0.00234133033061179,"d":"2.34E-03"},{"v":0.0155129807489613,"d":"1.55E-02"},{"v":5.01684922820138E-3,"d":"5.02E-03"}]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0674210865159642,"d":"6.74E-02"},{"v":0.00869349287932244,"d":"8.69E-03"},{"v":0.0170132915292173,"d":"1.70E-02"},{"v":0.0123010702990564,"d":"1.23E-02"}]
[5799,"EPA-FEXP-P3-5-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0620117137056063,"d":"6.20E-02"},{"v":0.00487531972993352,"d":"4.88E-03"},{"v":0.0159200120042767,"d":"1.59E-02"},{"v":0.00865279567741572,"d":"8.65E-03"}]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0326576758509333,"d":"3.27E-02"},{"v":2.29714599371467E-3,"d":"2.30E-03"},{"v":0.00530537705370456,"d":"5.31E-03"},{"v":0.00406698862967017,"d":"4.07E-03"}]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0421066838976554,"d":"4.21E-02"},{"v":0.00274066878305201,"d":"2.74E-03"},{"v":0.00787816190339337,"d":"7.88E-03"},{"v":0.00515607150151623,"d":"5.16E-03"}]
[5818,"EPA-DCAL-P3-6-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0694220872843097,"d":"6.94E-02"},{"v":0.00923825181986496,"d":"9.24E-03"},{"v":0.0192370057267879,"d":"1.92E-02"},{"v":0.0130263010130378,"d":"1.30E-02"}]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0262784220675501,"d":"2.63E-02"},{"v":0.000938839108766509,"d":"9.39E-04"},{"v":0.00448968531613745,"d":"4.49E-03"},{"v":0.00250610143980693,"d":"2.51E-03"}]
[5821,"EPA-CSIL-P3-25-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0917583133367141,"d":"9.18E-02"},{"v":0.00704741325764394,"d":"7.05E-03"},{"v":0.0195468677710234,"d":"1.95E-02"},{"v":0.0122996559667148,"d":"1.23E-02"}]
[5833,"EPA-TCAM-P3-22-T1","CH4, g/mi",0.042532756263198,{"v":0.0023729885403499,"d":"2.37E-03"},{"v":0.00503389452370287,"d":"5.03E-03"},{"v":4.6497772038326E-3,"d":"4.65E-03"}]
[5834,"EPA-HCIV-P3-13-T2","CH4, g/mi",0.023713774177377,{"v":0.000973011471601444,"d":"9.73E-04"},{"v":0.0047570574357557,"d":"4.76E-03"},{"v":0.00241421388034868,"d":"2.41E-03"}]
[5835,"EPA-TSIE-P3-23-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0463959091726558,"d":"4.64E-02"},{"v":1.1761848078666E-3,"d":"1.18E-03"},{"v":0.00636178044841616,"d":"6.36E-03"},{"v":0.00390296365440957,"d":"3.90E-03"}]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","CH4, g/mi",0.139380287850355,{"v":0.00620939354786561,"d":"6.21E-03"},{"v":0.0308004832700045,"d":"3.08E-02"},{"v":0.0147091256124015,"d":"1.47E-02"}]
[5837,"EPA-CSIL-P3-25-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0789420324383889,"d":"7.89E-02"},{"v":0.00964236623335441,"d":"9.64E-03"},{"v":0.0275239889246145,"d":"2.75E-02"},{"v":0.0144665139009585,"d":"1.45E-02"}]
[5851,"EPA-TCAM-P3-22-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0327933620843413,"d":"3.28E-02"},{"v":1.81778872860825E-3,"d":"1.82E-03"},{"v":0.0053004295212778,"d":"5.30E-03"},{"v":0.00366140650612147,"d":"3.66E-03"}]
[5852,"EPA-HODY-P3-26-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0206890311219396,"d":"2.07E-02"},{"v":0.000673688363289323,"d":"6.74E-04"},{"v":0.00779043789079187,"d":"7.79E-03"},{"v":0.00220661229098908,"d":"2.21E-03"}]
[5853,"EPA-NALT-P3-22-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0460244566485261,"d":"4.60E-02"},{"v":0.00387051921540546,"d":"3.87E-03"},{"v":0.00821436218673503,"d":"8.21E-03"},{"v":0.0063304663778048,"d":"6.33E-03"}]
[5854,"EPA-JLIB-P3-6-T2","CH4, g/mi",0.143959818601814,{"v":8.39804369463059E-3,"d":"8.40E-03"},{"v":0.0250648260204252,"d":"2.51E-02"},{"v":0.0165240823398256,"d":"1.65E-02"}]
[5855,"EPA-FEXP-P3-25-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0523227072066572,"d":"5.23E-02"},{"v":4.69966560257634E-3,"d":"4.70E-03"},{"v":0.0118430325258644,"d":"1.18E-02"},{"v":0.00767407055074869,"d":"7.67E-03"}]
[5864,"EPA-HODY-P3-26-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0232301720796576,"d":"2.32E-02"},{"v":0.000674089237151224,"d":"6.74E-04"},{"v":0.00722265313848778,"d":"7.22E-03"},{"v":0.00229666097104043,"d":"2.30E-03"}]
[5865,"EPA-NALT-P3-22-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0390246103713274,"d":"3.90E-02"},{"v":3.27311586074997E-3,"d":"3.27E-03"},{"v":0.00748460738779609,"d":"7.48E-03"},{"v":0.0054121351737644,"d":"5.41E-03"}]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0689323996126047,"d":"6.89E-02"},{"v":0.00956985282497949,"d":"9.57E-03"},0.018038325524548,{"v":0.0131816450989422,"d":"1.32E-02"}]
[5867,"EPA-CCOB-P3-30-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0364103088803656,"d":"3.64E-02"},{"v":0.00249210771163161,"d":"2.49E-03"},{"v":0.00781703254857346,"d":"7.82E-03"},{"v":0.00462063957694527,"d":"4.62E-03"}]
[5868,"EPA-FEXP-P3-25-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0456253387691028,"d":"4.56E-02"},{"v":0.00568680013905592,"d":"5.69E-03"},{"v":0.0129575742682998,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0082504574696906,"d":"8.25E-03"}]
[5870,"EPA-DCAL-P3-23-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0723600445688821,"d":"7.24E-02"},{"v":0.00989606536635922,"d":"9.90E-03"},{"v":0.0171857218211432,"d":"1.72E-02"},{"v":0.0136012719591199,"d":"1.36E-02"}]
[5871,"EPA-CCOB-P3-30-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0341914816374516,"d":"3.42E-02"},{"v":2.80786648926158E-3,"d":"2.81E-03"},{"v":0.0134486126474585,"d":"1.34E-02"},{"v":0.00518011619926421,"d":"5.18E-03"}]
[5892,"EPA-TSIE-P3-23-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0531191895650049,"d":"5.31E-02"},{"v":1.12778032981538E-3,"d":"1.13E-03"},{"v":0.00662512598317468,"d":"6.63E-03"},{"v":0.00420545803767331,"d":"4.21E-03"}]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0294071215293028,"d":"2.94E-02"},{"v":0.000751410976545287,"d":"7.51E-04"},{"v":0.00826861535907071,"d":"8.27E-03"},{"v":2.75248032549798E-3,"d":"2.75E-03"}]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","CH4, g/mi",0.119132284586069,{"v":0.00831633587510833,"d":"8.32E-03"},{"v":0.0192831823213197,"d":"1.93E-02"},{"v":0.0147902525340311,"d":"1.48E-02"}]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0833356312667226,"d":"8.33E-02"},{"v":0.00855216425759308,"d":"8.55E-03"},{"v":0.0193725786255851,"d":"1.94E-02"},{"v":0.0131394625363633,"d":"1.31E-02"}]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0340743591197365,"d":"3.41E-02"},{"v":1.50063750945254E-3,"d":"1.50E-03"},{"v":0.00530484965837429,"d":"5.30E-03"},{"v":3.45337128518877E-3,"d":"3.45E-03"}]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0527553289675205,"d":"5.28E-02"},{"v":0.0039948573734413,"d":"3.99E-03"},{"v":0.00849165025801553,"d":"8.49E-03"},{"v":6.8193214798766E-3,"d":"6.82E-03"}]
[5908,"EPA-HODY-P3-4-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0281130816848216,"d":"2.81E-02"},{"v":0.000852606246976594,"d":"8.53E-04"},{"v":0.00749652574485361,"d":"7.50E-03"},{"v":2.73315363285794E-3,"d":"2.73E-03"}]
[5909,"EPA-JLIB-P3-31-T2","CH4, g/mi",0.124390435615679,{"v":0.00761798852120322,"d":"7.62E-03"},0.020221739160459,{"v":0.0144827033527701,"d":"1.45E-02"}]
[5910,"EPA-CSIL-P3-10-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0826997187265106,"d":"8.27E-02"},{"v":0.00942922796319075,"d":"9.43E-03"},{"v":0.0206661753311129,"d":"2.07E-02"},{"v":0.0140057768583079,"d":"1.40E-02"}]
[5924,"EPA-DCAL-P3-12-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0565787361592615,"d":"5.66E-02"},{"v":0.00586924963426989,"d":"5.87E-03"},{"v":0.0189764360306003,"d":"1.90E-02"},{"v":0.0093746268373873,"d":"9.37E-03"}]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0427501483821702,"d":"4.28E-02"},{"v":2.92001745966348E-3,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0137730923941945,"d":"1.38E-02"},{"v":0.00574558322476516,"d":"5.75E-03"}]
[5926,"EPA-TCAM-P3-10-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0448393215299404,"d":"4.48E-02"},{"v":1.27599090628516E-3,"d":"1.28E-03"},{"v":0.00538137762518325,"d":"5.38E-03"},{"v":0.00382497215984093,"d":"3.82E-03"}]
[5927,"EPA-HCIV-P3-26-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0210678530745577,"d":"2.11E-02"},{"v":0.000912645403420092,"d":"9.13E-04"},{"v":0.00357203942662454,"d":"3.57E-03"},{"v":0.00214251074280188,"d":"2.14E-03"}]
[5928,"EPA-NALT-P3-4-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0498708057697713,"d":"4.99E-02"},{"v":0.00370524276237069,"d":"3.71E-03"},{"v":0.00842379715037921,"d":"8.42E-03"},{"v":6.42501658701157E-3,"d":"6.43E-03"}]
[5941,"EPA-DCAL-P3-12-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0500140643090729,"d":"5.00E-02"},{"v":0.00605170481623496,"d":"6.05E-03"},0.020828368266687,{"v":9.34569390130798E-3,"d":"9.35E-03"}]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0422027131789969,"d":"4.22E-02"},{"v":0.00286393588741601,"d":"2.86E-03"},{"v":0.0137561509293562,"d":"1.38E-02"},{"v":0.00566490902416133,"d":"5.66E-03"}]
[5943,"EPA-TSIE-P3-25-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0578762485712385,"d":"5.79E-02"},{"v":0.00110933052742528,"d":"1.11E-03"},{"v":0.00504365500139589,"d":"5.04E-03"},{"v":0.00435383274072644,"d":"4.35E-03"}]
[5944,"EPA-HCIV-P3-26-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0215822579427489,"d":"2.16E-02"},{"v":0.000827929759241441,"d":"8.28E-04"},{"v":0.00396470270002907,"d":"3.96E-03"},{"v":0.00212124292412096,"d":"2.12E-03"}]
[5945,"EPA-FEXP-P3-30-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0565102294795441,"d":"5.65E-02"},{"v":0.00540644277476729,"d":"5.41E-03"},{"v":0.0104132434302337,"d":"1.04E-02"},{"v":0.0083990710309521,"d":"8.40E-03"}]
[5948,"EPA-TSIE-P3-25-T2","CH4, g/mi",0.073854715804545,{"v":1.31928314921176E-3,"d":"1.32E-03"},{"v":0.00538007033333974,"d":"5.38E-03"},{"v":0.00537611843862705,"d":"5.38E-03"}]
[5949,"EPA-FEXP-P3-30-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0520975404926719,"d":"5.21E-02"},{"v":0.00660790012282341,"d":"6.61E-03"},{"v":0.0118165139886397,"d":"1.18E-02"},{"v":0.00932186911537764,"d":"9.32E-03"}]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0761386714949022,"d":"7.61E-02"},{"v":0.00887691040171304,"d":"8.88E-03"},{"v":0.0212408449277551,"d":"2.12E-02"},{"v":0.0131788382578688,"d":"1.32E-02"}]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0829450783208986,"d":"8.29E-02"},{"v":1.59746299428262E-3,"d":"1.60E-03"},{"v":0.00707186842574671,"d":"7.07E-03"},{"v":0.00621026850103441,"d":"6.21E-03"}]
[6031,"EPA-TCAM-P3-10-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0442684292282453,"d":"4.43E-02"},{"v":1.70772335874331E-3,"d":"1.71E-03"},{"v":4.78142705014284E-3,"d":"4.78E-03"},{"v":0.00412882563864331,"d":"4.13E-03"}]
[6032,"EPA-CSIL-P3-30-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0822968857766132,"d":"8.23E-02"},{"v":0.0074300418927927,"d":"7.43E-03"},{"v":0.0197302787458434,"d":"1.97E-02"},{"v":0.0121963673550836,"d":"1.22E-02"}]
[6043,"EPA-DCAL-P3-10-T2","CH4, g/mi",0.072818731931951,{"v":0.00936025186423944,"d":"9.36E-03"},{"v":0.0179057435208143,"d":"1.79E-02"},0.013194341822036]
[6044,"EPA-TSIE-P3-27-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0847578731996137,"d":"8.48E-02"},{"v":1.61443749721189E-3,"d":"1.61E-03"},{"v":0.00715967831950377,"d":"7.16E-03"},{"v":0.00631779240451837,"d":"6.32E-03"}]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0459234228234717,"d":"4.59E-02"},{"v":0.00365281115873382,"d":"3.65E-03"},{"v":0.00776510216051266,"d":"7.77E-03"},{"v":0.00612266252252767,"d":"6.12E-03"}]
[6046,"EPA-CSIL-P3-30-T2","CH4, g/mi",0.084413496963549,{"v":0.00726879226139658,"d":"7.27E-03"},0.018964379476766,{"v":0.0121033141456342,"d":"1.21E-02"}]
[6065,"EPA-NALT-P3-31-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0482650072523587,"d":"4.83E-02"},{"v":3.74006662098559E-3,"d":"3.74E-03"},{"v":0.00807345616544124,"d":"8.07E-03"},{"v":6.34334054390102E-3,"d":"6.34E-03"}]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","CH4, g/mi",0.13845072330066,{"v":0.00719634943808148,"d":"7.20E-03"},{"v":0.0281107052635884,"d":"2.81E-02"},{"v":0.0154025074133619,"d":"1.54E-02"}]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","CH4, g/mi",0.02450935532197,{"v":1.14515014094062E-3,"d":"1.15E-03"},{"v":0.00470471830148664,"d":"4.70E-03"},{"v":0.00262585164625515,"d":"2.63E-03"}]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0524015660327426,"d":"5.24E-02"},{"v":3.09787064325672E-3,"d":"3.10E-03"},{"v":0.0147450615299993,"d":"1.47E-02"},{"v":0.00645965989738297,"d":"6.46E-03"}]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0313042040450698,"d":"3.13E-02"},{"v":0.00101089304431623,"d":"1.01E-03"},{"v":0.00730528514700755,"d":"7.31E-03"},{"v":0.00301806531539433,"d":"3.02E-03"}]
[6075,"EPA-HCIV-P3-4-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0259661786019735,"d":"2.60E-02"},{"v":1.55910487844393E-3,"d":"1.56E-03"},{"v":0.00452169753419344,"d":"4.52E-03"},{"v":0.00304778467053644,"d":"3.05E-03"}]
[6076,"EPA-CCOB-P3-3-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0537370767728286,"d":"5.37E-02"},{"v":0.0033112187273644,"d":"3.31E-03"},{"v":0.0171536031886037,"d":"1.72E-02"},{"v":0.00689963025122064,"d":"6.90E-03"}]
[6077,"EPA-HODY-P3-6-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0316714586169779,"d":"3.17E-02"},{"v":0.00101676545820009,"d":"1.02E-03"},{"v":7.51936847203719E-3,"d":"7.52E-03"},{"v":0.00307235064818705,"d":"3.07E-03"}]
[6078,"EPA-JLIB-P3-23-T2","CH4, g/mi",0.151120421254199,{"v":0.00780024551473493,"d":"7.80E-03"},0.030511698357662,{"v":0.0167437557166417,"d":"1.67E-02"}]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0765919978027995,"d":"7.66E-02"},{"v":0.00727995559945767,"d":"7.28E-03"},{"v":0.0184889696154595,"d":"1.85E-02"},{"v":0.0116801306662671,"d":"1.17E-02"}]
[6082,"EPA-FEXP-P3-3-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0827563412603762,"d":"8.28E-02"},{"v":0.00857930536044755,"d":"8.58E-03"},{"v":0.0207603387604489,"d":"2.08E-02"},{"v":0.0132825315885116,"d":"1.33E-02"}]
[6105,"EPA-HODY-P3-11-T1","CH4, g/mi",0.019474840944219,{"v":0.000736658652668022,"d":"7.37E-04"},{"v":0.00417980837443735,"d":"4.18E-03"},{"v":0.00195453952655614,"d":"1.95E-03"}]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0448664802781837,"d":"4.49E-02"},{"v":0.00277504358898516,"d":"2.78E-03"},{"v":0.00927493100525249,"d":"9.27E-03"},{"v":0.00539063962015327,"d":"5.39E-03"}]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0556736955192844,"d":"5.57E-02"},{"v":0.0010204278709265,"d":"1.02E-03"},{"v":0.00628531620066723,"d":"6.29E-03"},{"v":0.0042146571081703,"d":"4.21E-03"}]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0684462489912149,"d":"6.84E-02"},{"v":0.00570801242929469,"d":"5.71E-03"},{"v":0.00844810317441324,"d":"8.45E-03"},{"v":0.00915228735749805,"d":"9.15E-03"}]
[6109,"EPA-JLIB-P3-26-T1","CH4, g/mi",0.103423732832386,{"v":0.00549148927152567,"d":"5.49E-03"},0.023352676879321,{"v":0.0116973197113494,"d":"1.17E-02"}]
[6114,"EPA-CCOB-P3-28-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0405534489416222,"d":"4.06E-02"},{"v":0.00260897237120632,"d":"2.61E-03"},{"v":0.0139259710712384,"d":"1.39E-02"},{"v":0.0053614037139468,"d":"5.36E-03"}]
[6115,"EPA-HODY-P3-11-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0180942675020955,"d":"1.81E-02"},{"v":0.000785668120044755,"d":"7.86E-04"},{"v":0.00421651401060765,"d":"4.22E-03"},{"v":0.00194064265680228,"d":"1.94E-03"}]
[6116,"EPA-TSIE-P3-21-T2","CH4, g/mi",0.054002793626874,{"v":1.09782940615639E-3,"d":"1.10E-03"},{"v":0.00610107110847872,"d":"6.10E-03"},{"v":0.00420677576684554,"d":"4.21E-03"}]
[6117,"EPA-NALT-P3-10-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0619848313285919,"d":"6.20E-02"},{"v":0.00383184903780079,"d":"3.83E-03"},{"v":0.00730840906424916,"d":"7.31E-03"},{"v":0.0070819107901393,"d":"7.08E-03"}]
[6118,"EPA-JLIB-P3-26-T2","CH4, g/mi",0.101853441169125,{"v":0.00732160325272342,"d":"7.32E-03"},{"v":0.0202118299343387,"d":"2.02E-02"},{"v":0.0130734811451975,"d":"1.31E-02"}]
[6136,"EPA-HCIV-P3-25-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0237018777048088,"d":"2.37E-02"},{"v":1.21417109529962E-3,"d":"1.21E-03"},{"v":0.00441035886531759,"d":"4.41E-03"},{"v":0.00261155048370723,"d":"2.61E-03"}]
[6137,"EPA-DCAL-P3-22-T1","CH4, g/mi",0.068044272741632,{"v":0.00923742276109724,"d":"9.24E-03"},{"v":0.0198671661737731,"d":"1.99E-02"},{"v":0.0130071978416691,"d":"1.30E-02"}]
[6138,"EPA-TCAM-P3-30-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0402599628081677,"d":"4.03E-02"},{"v":1.25232280917815E-3,"d":"1.25E-03"},{"v":0.00578638670172384,"d":"5.79E-03"},{"v":3.58879970906125E-3,"d":"3.59E-03"}]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","CH4, g/mi",0.108374529855741,{"v":9.23768058593313E-3,"d":"9.24E-03"},{"v":0.0261928793386036,"d":"2.62E-02"},0.015554092013294]
[6142,"EPA-HCIV-P3-25-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0259781716482785,"d":"2.60E-02"},{"v":1.21367282961389E-3,"d":"1.21E-03"},{"v":0.00481898464925272,"d":"4.82E-03"},{"v":0.0027475711618097,"d":"2.75E-03"}]
[6143,"EPA-DCAL-P3-22-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0635014290926255,"d":"6.35E-02"},{"v":0.00899074053346038,"d":"8.99E-03"},{"v":0.0184790253517771,"d":"1.85E-02"},{"v":0.0124760929754801,"d":"1.25E-02"}]
[6144,"EPA-TCAM-P3-30-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0246837690233619,"d":"2.47E-02"},{"v":1.22851775045975E-3,"d":"1.23E-03"},{"v":3.78956172015047E-3,"d":"3.79E-03"},{"v":0.00261895445610912,"d":"2.62E-03"}]
[6145,"EPA-CSIL-P3-3-T2","CH4, g/mi",0.108969350329894,{"v":0.0102670508539922,"d":"1.03E-02"},0.026309793877405,{"v":0.0164849114354372,"d":"1.65E-02"}]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0573974229227442,"d":"5.74E-02"},{"v":0.00567602167419069,"d":"5.68E-03"},{"v":0.0104836330047436,"d":"1.05E-02"},{"v":0.00864924419477669,"d":"8.65E-03"}]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0419660872718461,"d":"4.20E-02"},{"v":0.00106071224036065,"d":"1.06E-03"},{"v":0.00585408035945998,"d":"5.85E-03"},{"v":0.00350518507831885,"d":"3.51E-03"}]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0288528324251486,"d":"2.89E-02"},{"v":0.000809490783417413,"d":"8.09E-04"},{"v":0.00478474246135354,"d":"4.78E-03"},{"v":0.00254590385097482,"d":"2.55E-03"}]
[6176,"EPA-TCAM-P3-30-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0392096860276708,"d":"3.92E-02"},{"v":1.30096859293514E-3,"d":"1.30E-03"},{"v":0.00442053810587992,"d":"4.42E-03"},{"v":0.00347745667549788,"d":"3.48E-03"}]
[6177,"EPA-DCAL-P3-11-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0504558469826833,"d":"5.05E-02"},{"v":0.00682541722930005,"d":"6.83E-03"},{"v":0.0159268417598299,"d":"1.59E-02"},{"v":0.00970953856374623,"d":"9.71E-03"}]
[6185,"EPA-NALT-P3-3-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0529671700002175,"d":"5.30E-02"},{"v":0.00355423040799374,"d":"3.55E-03"},{"v":0.0113288082284881,"d":"1.13E-02"},{"v":0.00667818791433679,"d":"6.68E-03"}]
[6186,"EPA-TSIE-P3-13-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0362128589517883,"d":"3.62E-02"},{"v":0.00128998560792882,"d":"1.29E-03"},{"v":0.00530502140185326,"d":"5.31E-03"},{"v":0.00338425450092455,"d":"3.38E-03"}]
[6187,"EPA-HODY-P3-3-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0299283693693177,"d":"2.99E-02"},{"v":0.000798307022817046,"d":"7.98E-04"},{"v":0.00522664315832864,"d":"5.23E-03"},{"v":2.63080970913393E-3,"d":"2.63E-03"}]
[6188,"EPA-DCAL-P3-11-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0516579345726809,"d":"5.17E-02"},{"v":0.00700982292879617,"d":"7.01E-03"},{"v":0.0183559713785154,"d":"1.84E-02"},{"v":0.0100908620351662,"d":"1.01E-02"}]
[6189,"EPA-HCIV-P3-30-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0186670960468388,"d":"1.87E-02"},{"v":0.00116143981562166,"d":"1.16E-03"},{"v":0.0036591878557694,"d":"3.66E-03"},{"v":0.00224933993632595,"d":"2.25E-03"}]
[6202,"EPA-HCIV-P3-30-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0188983635597182,"d":"1.89E-02"},{"v":0.00106130501694382,"d":"1.06E-03"},{"v":0.00429647569111318,"d":"4.30E-03"},{"v":0.00222342599532715,"d":"2.22E-03"}]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0471787519751032,"d":"4.72E-02"},{"v":0.00285158690656007,"d":"2.85E-03"},{"v":0.0128220208338725,"d":"1.28E-02"},{"v":0.00586838292679386,"d":"5.87E-03"}]
[6204,"EPA-CSIL-P3-12-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0779758832110284,"d":"7.80E-02"},{"v":0.00718476774233028,"d":"7.18E-03"},{"v":0.0183091779636348,"d":"1.83E-02"},{"v":0.0116340935662436,"d":"1.16E-02"}]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","CH4, g/mi",0.125172617786857,{"v":0.00731749145715436,"d":"7.32E-03"},{"v":0.0230794943089265,"d":"2.31E-02"},{"v":0.0145117034221472,"d":"1.45E-02"}]
[6213,"EPA-TCAM-P3-25-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0364995977013762,"d":"3.65E-02"},{"v":0.00149078427583865,"d":"1.49E-03"},{"v":0.00478821524465284,"d":"4.79E-03"},{"v":0.00354370165990689,"d":"3.54E-03"}]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0877668129387977,"d":"8.78E-02"},{"v":0.0119542781661217,"d":"1.20E-02"},{"v":0.0210653328204917,"d":"2.11E-02"},{"v":0.0164832219641596,"d":"1.65E-02"}]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0475927531379861,"d":"4.76E-02"},{"v":0.00323788684197697,"d":"3.24E-03"},{"v":0.00913383844438536,"d":"9.13E-03"},{"v":0.00596901899602198,"d":"5.97E-03"}]
[6216,"EPA-CSIL-P3-12-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0727873975887476,"d":"7.28E-02"},{"v":0.00578550551491276,"d":"5.79E-03"},0.015204216371844,{"v":0.00993026611262257,"d":"9.93E-03"}]
[6217,"EPA-JLIB-P3-21-T2","CH4, g/mi",0.121471499562657,{"v":0.00641480543706987,"d":"6.41E-03"},{"v":0.0232191390652394,"d":"2.32E-02"},{"v":0.0135655680358983,"d":"1.36E-02"}]
[6219,"EPA-DCAL-P3-27-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0862451197279514,"d":"8.62E-02"},{"v":0.0118511866608017,"d":"1.19E-02"},{"v":0.0193910554860417,"d":"1.94E-02"},{"v":0.0161932138318968,"d":"1.62E-02"}]
[6220,"EPA-TCAM-P3-25-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0323491434412758,"d":"3.23E-02"},{"v":0.00128293094815917,"d":"1.28E-03"},{"v":4.68248902238957E-3,"d":"4.68E-03"},{"v":3.13871545774335E-3,"d":"3.14E-03"}]
[6243,"EPA-NALT-P3-11-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0361440676434876,"d":"3.61E-02"},{"v":0.00505613748397642,"d":"5.06E-03"},{"v":0.00887197865616413,"d":"8.87E-03"},{"v":0.00694400520647177,"d":"6.94E-03"}]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0565644248692383,"d":"5.66E-02"},{"v":0.00745113992089303,"d":"7.45E-03"},{"v":0.0131200950628441,"d":"1.31E-02"},{"v":0.0103773414218436,"d":"1.04E-02"}]
[6245,"EPA-TCAM-P3-24-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0377301412439706,"d":"3.77E-02"},{"v":3.52562283786705E-3,"d":"3.53E-03"},{"v":0.00606499791309125,"d":"6.06E-03"},{"v":0.00549178600678624,"d":"5.49E-03"}]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","CH4, g/mi",0.024510752889951,{"v":1.24356919973171E-3,"d":"1.24E-03"},{"v":4.75496810758275E-3,"d":"4.75E-03"},{"v":0.00269213648075578,"d":"2.69E-03"}]
[6247,"EPA-JLIB-P3-16-T1","CH4, g/mi",0.130957762993062,{"v":0.00707295760694461,"d":"7.07E-03"},{"v":0.0223263299536773,"d":"2.23E-02"},{"v":0.0145109671532145,"d":"1.45E-02"}]
[6255,"EPA-NALT-P3-11-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0341369483992541,"d":"3.41E-02"},{"v":0.00307710227001601,"d":"3.08E-03"},{"v":0.00739763122950585,"d":"7.40E-03"},{"v":0.0050070959908416,"d":"5.01E-03"}]
[6256,"EPA-DCAL-P3-21-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0556302983637095,"d":"5.56E-02"},{"v":0.00794314844975479,"d":"7.94E-03"},{"v":0.0130286890810704,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0107272107844042,"d":"1.07E-02"}]
[6257,"EPA-TCAM-P3-24-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0341850115309702,"d":"3.42E-02"},{"v":0.00179323021306125,"d":"1.79E-03"},{"v":0.00718027579753721,"d":"7.18E-03"},{"v":0.00385668425270681,"d":"3.86E-03"}]
[6258,"EPA-HCIV-P3-31-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0204721598970092,"d":"2.05E-02"},{"v":1.33079672015261E-3,"d":"1.33E-03"},{"v":0.00483337740755598,"d":"4.83E-03"},{"v":2.57212375122726E-3,"d":"2.57E-03"}]
[6259,"EPA-JLIB-P3-16-T2","CH4, g/mi",0.100439206835123,{"v":0.00618294562335691,"d":"6.18E-03"},{"v":0.0232781215112588,"d":"2.33E-02"},{"v":0.0122320992923708,"d":"1.22E-02"}]
[6277,"EPA-TSIE-P3-22-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0477661958447146,"d":"4.78E-02"},{"v":0.00198815586573676,"d":"1.99E-03"},{"v":0.00611911226807097,"d":"6.12E-03"},{"v":0.00467255917658662,"d":"4.67E-03"}]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0471318588137906,"d":"4.71E-02"},{"v":0.00308510253889495,"d":"3.09E-03"},{"v":0.0186904742658148,"d":"1.87E-02"},{"v":0.00646355916805498,"d":"6.46E-03"}]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","CH4, g/mi",0.022738294878931,{"v":0.00106971313853272,"d":"1.07E-03"},{"v":0.00568158548881358,"d":"5.68E-03"},{"v":0.00251910615712824,"d":"2.52E-03"}]
[6280,"EPA-CSIL-P3-26-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0705560515109755,"d":"7.06E-02"},{"v":0.00763020288687306,"d":"7.63E-03"},{"v":0.0233575004326585,"d":"2.34E-02"},{"v":0.0120132801324708,"d":"1.20E-02"}]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0527005515834631,"d":"5.27E-02"},{"v":0.0061282680668694,"d":"6.13E-03"},{"v":0.0186104664417366,"d":"1.86E-02"},{"v":0.00937485873567329,"d":"9.37E-03"}]
[6288,"EPA-TSIE-P3-22-T2","CH4, g/mi",0.046646687204208,{"v":1.61272951704035E-3,"d":"1.61E-03"},{"v":0.00656069446772863,"d":"6.56E-03"},{"v":0.00429861076599421,"d":"4.30E-03"}]
[6289,"EPA-CCOB-P3-6-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0500368542436586,"d":"5.00E-02"},{"v":0.00358046296098349,"d":"3.58E-03"},{"v":0.0112925715737943,"d":"1.13E-02"},{"v":0.00654745626918355,"d":"6.55E-03"}]
[6290,"EPA-HODY-P3-31-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0242028860236109,"d":"2.42E-02"},{"v":0.000915818111332408,"d":"9.16E-04"},{"v":0.00494414829806237,"d":"4.94E-03"},{"v":2.41397030327064E-3,"d":"2.41E-03"}]
[6292,"EPA-CSIL-P3-26-T2","CH4, g/mi",0.078146029940973,{"v":0.00822034377278683,"d":"8.22E-03"},{"v":0.0189347065515509,"d":"1.89E-02"},{"v":0.0125799366352407,"d":"1.26E-02"}]
[6293,"EPA-FEXP-P3-10-T2","CH4, g/mi",0.04892560459526,{"v":0.0071839857052014,"d":"7.18E-03"},{"v":0.0173429572106532,"d":"1.73E-02"},{"v":0.0100499409677014,"d":"1.00E-02"}]
[6306,"EPA-JLIB-P3-22-T1","CH4, g/mi",0.131445589405885,{"v":0.00733769875883817,"d":"7.34E-03"},{"v":0.0269616177800996,"d":"2.70E-02"},{"v":0.0151356089279268,"d":"1.51E-02"}]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0246435596221605,"d":"2.46E-02"},{"v":0.00112695163082919,"d":"1.13E-03"},{"v":0.00332738549816013,"d":"3.33E-03"},{"v":0.00251344084136962,"d":"2.51E-03"}]
[6322,"EPA-SOUT-P3-24-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0477723080352588,"d":"4.78E-02"},{"v":0.00346137145100282,"d":"3.46E-03"},0.010913254559099,{"v":0.00626097450041053,"d":"6.26E-03"}]
[6323,"EPA-HODY-P3-31-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0274865923403611,"d":"2.75E-02"},{"v":1.09139687727496E-3,"d":"1.09E-03"},{"v":0.00499126296952883,"d":"4.99E-03"},{"v":0.00274135899903193,"d":"2.74E-03"}]
[6324,"EPA-HCIV-P3-28-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0263441650971126,"d":"2.63E-02"},{"v":0.00117503602539832,"d":"1.18E-03"},{"v":0.00321019528464481,"d":"3.21E-03"},{"v":0.00262415160259806,"d":"2.62E-03"}]
[6325,"EPA-JLIB-P3-22-T2","CH4, g/mi",0.149018981167433,{"v":0.00995153148136763,"d":"9.95E-03"},{"v":0.0278338870690683,"d":"2.78E-02"},{"v":0.0184023615107215,"d":"1.84E-02"}]
[6337,"EPA-FFOC-P3-20-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0398750359190907,"d":"3.99E-02"},{"v":0.00135111868786279,"d":"1.35E-03"},{"v":0.0125010465573924,"d":"1.25E-02"},{"v":0.00411508144145579,"d":"4.12E-03"}]
[6338,"EPA-SOUT-P3-24-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0461555451162314,"d":"4.62E-02"},{"v":0.00460262009272806,"d":"4.60E-03"},0.013357115713111,{"v":0.00737575353401194,"d":"7.38E-03"}]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0607735485031846,"d":"6.08E-02"},{"v":0.00910100830109475,"d":"9.10E-03"},{"v":0.0168672949963024,"d":"1.69E-02"},{"v":0.0122860369719063,"d":"1.23E-02"}]
[6348,"EPA-DCAL-P3-31-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0619140468932141,"d":"6.19E-02"},{"v":0.00947964353413578,"d":"9.48E-03"},{"v":0.0150142165975763,"d":"1.50E-02"},{"v":0.0125375152780887,"d":"1.25E-02"}]
[6349,"EPA-FFOC-P3-20-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0362260567432148,"d":"3.62E-02"},{"v":0.00135681358455734,"d":"1.36E-03"},{"v":0.00776185559523005,"d":"7.76E-03"},{"v":3.60139869792667E-3,"d":"3.60E-03"}]
[6350,"EPA-CSIL-P3-20-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0987960394160594,"d":"9.88E-02"},{"v":0.0128297256609744,"d":"1.28E-02"},{"v":0.0284168424613425,"d":"2.84E-02"},{"v":0.0184065027879024,"d":"1.84E-02"}]
[6351,"EPA-FEXP-P3-4-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0660097686033368,"d":"6.60E-02"},{"v":0.00671740033720307,"d":"6.72E-03"},{"v":0.0171453673233973,"d":"1.71E-02"},{"v":0.0105245938584739,"d":"1.05E-02"}]
[6362,"EPA-HCIV-P3-21-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0176417477979956,"d":"1.76E-02"},{"v":0.00113394644951758,"d":"1.13E-03"},{"v":0.0044809317234845,"d":"4.48E-03"},{"v":0.00223816503075271,"d":"2.24E-03"}]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0542476098269426,"d":"5.42E-02"},{"v":1.48212972927378E-3,"d":"1.48E-03"},{"v":0.00620543147897454,"d":"6.21E-03"},{"v":0.00461605160371187,"d":"4.62E-03"}]
[6367,"EPA-SOUT-P3-16-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0392627534790339,"d":"3.93E-02"},{"v":0.00317433121146554,"d":"3.17E-03"},{"v":0.00541461796827893,"d":"5.41E-03"},{"v":5.22937489015081E-3,"d":"5.23E-03"}]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0251598043821789,"d":"2.52E-02"},{"v":0.000796984536217352,"d":"7.97E-04"},{"v":0.00755271716196057,"d":"7.55E-03"},{"v":0.00257573016365419,"d":"2.58E-03"}]
[6387,"EPA-TSIE-P3-31-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0928306353187162,"d":"9.28E-02"},{"v":0.00133468569291415,"d":"1.33E-03"},{"v":0.00587588909658832,"d":"5.88E-03"},{"v":0.00633131860609366,"d":"6.33E-03"}]
[6388,"EPA-SOUT-P3-16-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0400127162767389,"d":"4.00E-02"},{"v":0.00345340157889329,"d":"3.45E-03"},{"v":0.00746682622739712,"d":"7.47E-03"},{"v":5.62142053985293E-3,"d":"5.62E-03"}]
[6389,"EPA-HODY-P3-10-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0248820311899887,"d":"2.49E-02"},{"v":0.00100451397357639,"d":"1.00E-03"},{"v":0.00569776116438039,"d":"5.70E-03"},{"v":0.00258504860843581,"d":"2.59E-03"}]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","CH4, g/mi",0.032859539486155,{"v":1.73637953061558E-3,"d":"1.74E-03"},{"v":0.0110353169709528,"d":"1.10E-02"},{"v":0.00398202826355069,"d":"3.98E-03"}]
[6391,"EPA-DCAL-P3-16-T1","CH4, g/mi",0.063759253757154,{"v":0.00816055112245511,"d":"8.16E-03"},{"v":0.0169024637629638,"d":"1.69E-02"},{"v":0.0115821054137642,"d":"1.16E-02"}]
[6403,"EPA-FFOC-P3-14-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0290004535029791,"d":"2.90E-02"},{"v":1.27223624631636E-3,"d":"1.27E-03"},{"v":0.00998492481675255,"d":"9.98E-03"},{"v":0.0032892409600135,"d":"3.29E-03"}]
[6404,"EPA-DCAL-P3-16-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0661767833948256,"d":"6.62E-02"},{"v":0.00776894832243426,"d":"7.77E-03"},{"v":0.0155910436389434,"d":"1.56E-02"},0.011303181406639]
[6405,"EPA-JLIB-P3-30-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0944527458917018,"d":"9.45E-02"},{"v":0.00534245711435785,"d":"5.34E-03"},{"v":0.0226833874499584,"d":"2.27E-02"},{"v":0.0111992133101984,"d":"1.12E-02"}]
[6406,"EPA-TCAM-P3-16-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0300040837710687,"d":"3.00E-02"},{"v":1.29790365305415E-3,"d":"1.30E-03"},{"v":0.00531492637239949,"d":"5.31E-03"},{"v":0.00308721518841531,"d":"3.09E-03"}]
[6407,"EPA-NALT-P3-12-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0422228727452202,"d":"4.22E-02"},{"v":0.00301915906889136,"d":"3.02E-03"},{"v":0.00757116333643105,"d":"7.57E-03"},{"v":0.00535545528248465,"d":"5.36E-03"}]
[6412,"EPA-JLIB-P3-30-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0937359609855836,"d":"9.37E-02"},{"v":0.0051617933223174,"d":"5.16E-03"},0.020924559070975,{"v":0.0108244165587679,"d":"1.08E-02"}]
[6413,"EPA-TCAM-P3-16-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0263903490090187,"d":"2.64E-02"},{"v":1.23998794484854E-3,"d":"1.24E-03"},{"v":0.00485089863077971,"d":"4.85E-03"},{"v":0.00280162193295838,"d":"2.80E-03"}]
[6414,"EPA-NALT-P3-12-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0396480229213762,"d":"3.96E-02"},{"v":0.00281680458062351,"d":"2.82E-03"},{"v":0.00806333271934356,"d":"8.06E-03"},{"v":0.00511668841239518,"d":"5.12E-03"}]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0476052699018559,"d":"4.76E-02"},{"v":0.00320563141228024,"d":"3.21E-03"},{"v":0.0148597946501978,"d":"1.49E-02"},{"v":0.00632610380984734,"d":"6.33E-03"}]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0414434015497797,"d":"4.14E-02"},{"v":1.69609892603217E-3,"d":"1.70E-03"},{"v":0.00923914702003758,"d":"9.24E-03"},{"v":0.00426369429007086,"d":"4.26E-03"}]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0465032816535343,"d":"4.65E-02"},{"v":0.00320201235805149,"d":"3.20E-03"},{"v":0.0143330725191996,"d":"1.43E-02"},{"v":0.0062494532619014,"d":"6.25E-03"}]
[6432,"EPA-HCIV-P3-21-T3","CH4, g/mi",0.020127688464681,{"v":0.00109023858315456,"d":"1.09E-03"},{"v":3.14976866724413E-3,"d":"3.15E-03"},{"v":0.00221170443804267,"d":"2.21E-03"}]
[6433,"EPA-FEXP-P3-4-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0669701022658113,"d":"6.70E-02"},{"v":0.00938295228393816,"d":"9.38E-03"},{"v":0.0166702187172624,"d":"1.67E-02"},{"v":0.0128853679615734,"d":"1.29E-02"}]
[6434,"EPA-CSIL-P3-20-T3","CH4, g/mi",0.106092854908956,{"v":0.0111702614744765,"d":"1.12E-02"},{"v":0.0300024475628871,"d":"3.00E-02"},{"v":0.0173564227609758,"d":"1.74E-02"}]
[6435,"EPA-FFOC-P3-6-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0321361097865323,"d":"3.21E-02"},{"v":1.38263570168917E-3,"d":"1.38E-03"},{"v":0.00693511572704268,"d":"6.94E-03"},{"v":0.00335570101239734,"d":"3.36E-03"}]
[6436,"EPA-SOUT-P3-30-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0355919849928255,"d":"3.56E-02"},{"v":0.00306494900819675,"d":"3.06E-03"},{"v":0.00559642899384303,"d":"5.60E-03"},{"v":4.90641376682495E-3,"d":"4.91E-03"}]
[6448,"EPA-SOUT-P3-30-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0332820674463913,"d":"3.33E-02"},{"v":0.00289890705644151,"d":"2.90E-03"},{"v":0.00860475894468673,"d":"8.60E-03"},{"v":0.00484591993499617,"d":"4.85E-03"}]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0588562905852157,"d":"5.89E-02"},{"v":1.12720501390458E-3,"d":"1.13E-03"},{"v":0.00648912970634772,"d":"6.49E-03"},{"v":0.00451745298097223,"d":"4.52E-03"}]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0473403401916994,"d":"4.73E-02"},{"v":0.00334998674347579,"d":"3.35E-03"},{"v":0.0110954342866941,"d":"1.11E-02"},{"v":0.00616372094149689,"d":"6.16E-03"}]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","CH4, g/mi",0.149775489914178,{"v":0.00784673617562191,"d":"7.85E-03"},{"v":0.0263515921837722,"d":"2.64E-02"},{"v":0.0164379653290885,"d":"1.64E-02"}]
[6462,"EPA-TSIE-P3-10-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0750633305270104,"d":"7.51E-02"},{"v":1.25522654901674E-3,"d":"1.26E-03"},{"v":0.00602673297465481,"d":"6.03E-03"},{"v":0.00542648750870482,"d":"5.43E-03"}]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0471591362858328,"d":"4.72E-02"},{"v":0.00334535883525414,"d":"3.35E-03"},{"v":0.0104898076027744,"d":"1.05E-02"},{"v":0.00609859088419186,"d":"6.10E-03"}]
[6464,"EPA-JLIB-P3-3-T2","CH4, g/mi",0.154120597710031,{"v":0.00775719970206217,"d":"7.76E-03"},{"v":0.0270506219054799,"d":"2.71E-02"},{"v":0.0166330303150282,"d":"1.66E-02"}]
[6465,"EPA-FFOC-P3-16-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0262856374972982,"d":"2.63E-02"},{"v":0.00117335524934648,"d":"1.17E-03"},{"v":0.00659491201994476,"d":"6.59E-03"},{"v":2.85152620904831E-3,"d":"2.85E-03"}]
[6479,"EPA-FFOC-P3-16-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0245209101598964,"d":"2.45E-02"},{"v":1.16549946533907E-3,"d":"1.17E-03"},{"v":0.00856013366033062,"d":"8.56E-03"},{"v":0.00288277617774947,"d":"2.88E-03"}]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0450840474340739,"d":"4.51E-02"},{"v":3.4678014464826E-3,"d":"3.47E-03"},{"v":0.0119967346403762,"d":"1.20E-02"},{"v":0.00623589941512987,"d":"6.24E-03"}]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0406894099739487,"d":"4.07E-02"},{"v":0.0055560663466789,"d":"5.56E-03"},{"v":0.0122899012073107,"d":"1.23E-02"},{"v":0.00783611656961342,"d":"7.84E-03"}]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0700655221867266,"d":"7.01E-02"},{"v":0.00681935316558649,"d":"6.82E-03"},0.019236491603259,{"v":0.0109350463301771,"d":"1.09E-02"}]
[6487,"EPA-CSIL-P3-21-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0713687137573892,"d":"7.14E-02"},{"v":0.00875859366803984,"d":"8.76E-03"},{"v":0.0147008453826799,"d":"1.47E-02"},{"v":0.0123986238704098,"d":"1.24E-02"}]
[6497,"EPA-HODY-P3-10-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0263805613186246,"d":"2.64E-02"},{"v":0.00102050946456007,"d":"1.02E-03"},{"v":0.00641214560619196,"d":"6.41E-03"},{"v":0.00271307830075666,"d":"2.71E-03"}]
[6498,"EPA-TCAM-P3-4-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0324575885067311,"d":"3.25E-02"},{"v":1.63036675727071E-3,"d":"1.63E-03"},{"v":0.00523786066598044,"d":"5.24E-03"},{"v":3.47865917312493E-3,"d":"3.48E-03"}]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0338374180794947,"d":"3.38E-02"},{"v":1.1088163191562E-3,"d":"1.11E-03"},{"v":0.0125606613394667,"d":"1.26E-02"},{"v":0.00358188595013137,"d":"3.58E-03"}]
[6507,"EPA-FFOC-P3-7-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0309042279114599,"d":"3.09E-02"},{"v":1.38421845047781E-3,"d":"1.38E-03"},{"v":0.0115632748245916,"d":"1.16E-02"},{"v":0.00359401149391329,"d":"3.59E-03"}]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0635518564998765,"d":"6.36E-02"},{"v":0.00418084553664699,"d":"4.18E-03"},{"v":0.0106512525121906,"d":"1.07E-02"},{"v":0.00770506396891038,"d":"7.71E-03"}]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","CH4, g/mi",0.053348432052778,{"v":1.89368834202587E-3,"d":"1.89E-03"},{"v":0.00571719290395145,"d":"5.72E-03"},{"v":0.00481947923732612,"d":"4.82E-03"}]
[6520,"EPA-NALT-P3-23-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0603254460116034,"d":"6.03E-02"},{"v":0.0048724984912894,"d":"4.87E-03"},0.011029831836254,{"v":0.00823362329993031,"d":"8.23E-03"}]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0446676147263938,"d":"4.47E-02"},{"v":1.50515936463321E-3,"d":"1.51E-03"},{"v":0.00691292683687355,"d":"6.91E-03"},{"v":0.00413991319727064,"d":"4.14E-03"}]
[6522,"EPA-HODY-P3-16-T1","CH4, g/mi",0.021864614943071,{"v":0.000790066502754378,"d":"7.90E-04"},{"v":0.00386138075532088,"d":"3.86E-03"},{"v":2.1086264180427E-3,"d":"2.11E-03"}]
[6523,"EPA-TCAM-P3-4-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0548641628492212,"d":"5.49E-02"},{"v":0.00166722870344666,"d":"1.67E-03"},{"v":0.00577474519856758,"d":"5.77E-03"},{"v":0.00467773990604521,"d":"4.68E-03"}]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0274419829299901,"d":"2.74E-02"},{"v":0.00109102542874224,"d":"1.09E-03"},{"v":0.00345998719072758,"d":"3.46E-03"},{"v":2.62391405666454E-3,"d":"2.62E-03"}]
[6532,"EPA-HODY-P3-16-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0210105862465158,"d":"2.10E-02"},{"v":8.0100999763166E-4,"d":"8.01E-04"},{"v":0.0039477674976184,"d":"3.95E-03"},{"v":0.00208251040246513,"d":"2.08E-03"}]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0680030617343479,"d":"6.80E-02"},{"v":0.0012115299946436,"d":"1.21E-03"},{"v":0.0070193004057332,"d":"7.02E-03"},{"v":0.0050124378224196,"d":"5.01E-03"}]
[6534,"EPA-HCIV-P3-10-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0274477498441488,"d":"2.74E-02"},{"v":1.16137341499047E-3,"d":"1.16E-03"},{"v":0.00421078272367086,"d":"4.21E-03"},{"v":0.00272131619614651,"d":"2.72E-03"}]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0775103033070432,"d":"7.75E-02"},{"v":0.00915450751740074,"d":"9.15E-03"},{"v":0.0250706626282569,"d":"2.51E-02"},{"v":0.0138074209223539,"d":"1.38E-02"}]
[6536,"EPA-FFOC-P3-28-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0730078875777108,"d":"7.30E-02"},{"v":0.00101511316001586,"d":"1.02E-03"},{"v":0.0085289566196735,"d":"8.53E-03"},{"v":0.00525807637332658,"d":"5.26E-03"}]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0594855318785979,"d":"5.95E-02"},{"v":0.00194771043315557,"d":"1.95E-03"},{"v":0.00655807073641506,"d":"6.56E-03"},{"v":5.24974061328799E-3,"d":"5.25E-03"}]
[6538,"EPA-CSIL-P3-31-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0752705611668003,"d":"7.53E-02"},{"v":0.00983078943539644,"d":"9.83E-03"},{"v":0.0191742056491529,"d":"1.92E-02"},{"v":0.0138852079933726,"d":"1.39E-02"}]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0482848733109838,"d":"4.83E-02"},{"v":0.00311428040992379,"d":"3.11E-03"},{"v":0.0193139470284689,"d":"1.93E-02"},{"v":0.00655198253703709,"d":"6.55E-03"}]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0232880793461727,"d":"2.33E-02"},{"v":0.00158383916471675,"d":"1.58E-03"},{"v":0.00557517001657751,"d":"5.58E-03"},{"v":0.00297650751615561,"d":"2.98E-03"}]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","CH4, g/mi",0.137272038035337,{"v":0.00725183342798955,"d":"7.25E-03"},{"v":0.0243048138019695,"d":"2.43E-02"},{"v":0.0151531163502255,"d":"1.52E-02"}]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0488486992124806,"d":"4.88E-02"},{"v":0.00608470731376254,"d":"6.08E-03"},{"v":0.0154269450527407,"d":"1.54E-02"},{"v":0.00894396029562481,"d":"8.94E-03"}]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0948321807499604,"d":"9.48E-02"},{"v":0.00734173466474184,"d":"7.34E-03"},{"v":0.0163355783716242,"d":"1.63E-02"},{"v":0.0124697558310464,"d":"1.25E-02"}]
[6564,"EPA-CCOB-P3-4-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0475741032060293,"d":"4.76E-02"},{"v":0.00358747117085163,"d":"3.59E-03"},{"v":0.0140124780600253,"d":"1.40E-02"},{"v":0.00659316765687427,"d":"6.59E-03"}]
[6565,"EPA-FFOC-P3-23-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0238051467926015,"d":"2.38E-02"},{"v":0.00137363184412798,"d":"1.37E-03"},{"v":0.00765014855698634,"d":"7.65E-03"},{"v":0.00297965064427052,"d":"2.98E-03"}]
[6566,"EPA-JLIB-P3-4-T2","CH4, g/mi",0.128009763418836,{"v":0.00863467614302345,"d":"8.63E-03"},{"v":0.0283811651280594,"d":"2.84E-02"},{"v":0.0161529653356831,"d":"1.62E-02"}]
[6567,"EPA-FEXP-P3-21-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0481935825654615,"d":"4.82E-02"},{"v":0.00588982053899664,"d":"5.89E-03"},{"v":0.0127372772973747,"d":"1.27E-02"},{"v":0.00855334263816607,"d":"8.55E-03"}]
[6568,"EPA-CSIL-P3-14-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0910720999286974,"d":"9.11E-02"},{"v":0.00733676178806895,"d":"7.34E-03"},{"v":0.0236919451533454,"d":"2.37E-02"},{"v":0.0127843069259717,"d":"1.28E-02"}]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0516426121900271,"d":"5.16E-02"},{"v":0.00163770468698725,"d":"1.64E-03"},{"v":0.00814892612658951,"d":"8.15E-03"},{"v":4.64917759910175E-3,"d":"4.65E-03"}]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0508696171040917,"d":"5.09E-02"},{"v":0.0036785436780859,"d":"3.68E-03"},{"v":0.00621899684275917,"d":"6.22E-03"},{"v":0.00629651148932071,"d":"6.30E-03"}]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0517078385296615,"d":"5.17E-02"},{"v":0.00305891749122725,"d":"3.06E-03"},{"v":0.0184701204557132,"d":"1.85E-02"},{"v":6.6586673509969E-3,"d":"6.66E-03"}]
[6592,"EPA-NALT-P3-25-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0541144165878899,"d":"5.41E-02"},{"v":0.00322917221811745,"d":"3.23E-03"},0.008323695822974,{"v":0.00620562925248139,"d":"6.21E-03"}]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0290305425200099,"d":"2.90E-02"},{"v":1.05141767982051E-3,"d":"1.05E-03"},{"v":0.00736380760117734,"d":"7.36E-03"},{"v":0.00293437225182303,"d":"2.93E-03"}]
[6597,"EPA-FFOC-P3-31-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0393514561298446,"d":"3.94E-02"},{"v":0.00155463075375653,"d":"1.55E-03"},{"v":0.0067568789527394,"d":"6.76E-03"},{"v":0.0038443231055973,"d":"3.84E-03"}]
[6598,"EPA-SOUT-P3-10-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0557861185964502,"d":"5.58E-02"},{"v":0.00407110776369101,"d":"4.07E-03"},{"v":0.00502243426688874,"d":"5.02E-03"},{"v":0.00681144061834732,"d":"6.81E-03"}]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0511183491594058,"d":"5.11E-02"},{"v":0.00300772727543159,"d":"3.01E-03"},{"v":0.0114709479366027,"d":"1.15E-02"},{"v":0.00609036985879987,"d":"6.09E-03"}]
[6600,"EPA-NALT-P3-25-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0595024646353164,"d":"5.95E-02"},{"v":0.00312542494497613,"d":"3.13E-03"},{"v":0.00802284625366014,"d":"8.02E-03"},{"v":0.00639155484071478,"d":"6.39E-03"}]
[6601,"EPA-HODY-P3-23-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0295881230037503,"d":"2.96E-02"},{"v":0.000985808387385482,"d":"9.86E-04"},{"v":0.0065243612251999,"d":"6.52E-03"},{"v":0.00285940744431031,"d":"2.86E-03"}]
[6613,"EPA-DCAL-P3-25-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0663460140775044,"d":"6.63E-02"},{"v":0.00860046186277435,"d":"8.60E-03"},0.018935624959674,0.012274482110757]
[6614,"EPA-TCAM-P3-1-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0358355124887354,"d":"3.58E-02"},{"v":1.95869130671449E-3,"d":"1.96E-03"},{"v":0.00673773544013518,"d":"6.74E-03"},{"v":0.00404847989769124,"d":"4.05E-03"}]
[6615,"EPA-JLIB-P3-25-T1","CH4, g/mi",0.111113975592272,{"v":0.00533111052542358,"d":"5.33E-03"},{"v":0.0219969588315235,"d":"2.20E-02"},{"v":0.0119440753897869,"d":"1.19E-02"}]
[6622,"EPA-DCAL-P3-25-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0621189900790282,"d":"6.21E-02"},{"v":0.00748424492493715,"d":"7.48E-03"},{"v":0.0169012146355258,"d":"1.69E-02"},{"v":0.0109179419122603,"d":"1.09E-02"}]
[6623,"EPA-TCAM-P3-1-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0336253797173395,"d":"3.36E-02"},{"v":0.00190141526904842,"d":"1.90E-03"},{"v":0.0106746751296951,"d":"1.07E-02"},{"v":0.00413240561167902,"d":"4.13E-03"}]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0878098408897047,"d":"8.78E-02"},{"v":0.00130549763821216,"d":"1.31E-03"},{"v":0.00726250722435553,"d":"7.26E-03"},{"v":0.00612363412819741,"d":"6.12E-03"}]
[6626,"EPA-JLIB-P3-25-T2","CH4, g/mi",0.11513579025025,{"v":7.45171314593645E-3,"d":"7.45E-03"},0.021479764824104,{"v":0.0139752298220102,"d":"1.40E-02"}]
[6627,"EPA-FFOC-P3-27-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0853488075114664,"d":"8.53E-02"},{"v":0.00160166897438438,"d":"1.60E-03"},{"v":0.00489633707205321,"d":"4.90E-03"},{"v":0.00613397519349824,"d":"6.13E-03"}]
[6628,"EPA-SOUT-P3-8-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0597098692673064,"d":"5.97E-02"},{"v":0.00432822899866455,"d":"4.33E-03"},{"v":0.0102082588142851,"d":"1.02E-02"},{"v":0.00762888323434247,"d":"7.63E-03"}]
[6629,"EPA-TCAM-P3-1-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0325578065917981,"d":"3.26E-02"},{"v":1.97639893763873E-3,"d":"1.98E-03"},{"v":0.00911319729435889,"d":"9.11E-03"},{"v":0.00403947691613015,"d":"4.04E-03"}]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0725408483050066,"d":"7.25E-02"},{"v":1.5793274878587E-3,"d":"1.58E-03"},{"v":0.00666615017651077,"d":"6.67E-03"},{"v":5.62332337072248E-3,"d":"5.62E-03"}]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0420790982412343,"d":"4.21E-02"},{"v":0.00189919716806767,"d":"1.90E-03"},{"v":7.76419476612284E-3,"d":"7.76E-03"},{"v":0.00435650992915949,"d":"4.36E-03"}]
[6648,"EPA-SOUT-P3-8-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0507839506253944,"d":"5.08E-02"},{"v":0.00357383487975831,"d":"3.57E-03"},{"v":0.00992695231906798,"d":"9.93E-03"},{"v":0.0064473658660708,"d":"6.45E-03"}]
[6653,"EPA-TSIE-P3-3-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0730143778935884,"d":"7.30E-02"},{"v":1.61293423871856E-3,"d":"1.61E-03"},{"v":0.00717219888841376,"d":"7.17E-03"},{"v":0.00575628784526456,"d":"5.76E-03"}]
[6654,"EPA-TCAM-P3-23-T2","CH4, g/mi",0.036275040960709,{"v":2.19094586642431E-3,"d":"2.19E-03"},{"v":5.03349842211897E-3,"d":"5.03E-03"},{"v":4.17993302077657E-3,"d":"4.18E-03"}]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0391256751604423,"d":"3.91E-02"},{"v":1.38105077702803E-3,"d":"1.38E-03"},{"v":0.00581018982430736,"d":"5.81E-03"},{"v":3.64550316124379E-3,"d":"3.65E-03"}]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0480811390247475,"d":"4.81E-02"},{"v":0.00330583352551041,"d":"3.31E-03"},{"v":0.00423717322411918,"d":"4.24E-03"},{"v":0.00569643386537396,"d":"5.70E-03"}]
[6675,"EPA-SOUT-P3-31-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0434980911620882,"d":"4.35E-02"},{"v":0.00391114015548626,"d":"3.91E-03"},{"v":0.00829129970763899,"d":"8.29E-03"},{"v":0.00624605966644764,"d":"6.25E-03"}]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0360100767021468,"d":"3.60E-02"},{"v":1.30642162121146E-3,"d":"1.31E-03"},{"v":8.64237131564345E-3,"d":"8.64E-03"},{"v":0.00360730718691976,"d":"3.61E-03"}]
[6677,"EPA-TSIE-P3-11-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0377371330548677,"d":"3.77E-02"},{"v":0.00126589745779429,"d":"1.27E-03"},{"v":0.00498714183012131,"d":"4.99E-03"},{"v":0.00342446880974424,"d":"3.42E-03"}]
[6678,"EPA-HCIV-P3-3-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0391254936188297,"d":"3.91E-02"},{"v":0.00132713309886232,"d":"1.33E-03"},{"v":0.00493849283457797,"d":"4.94E-03"},{"v":0.00354452613986646,"d":"3.54E-03"}]
[6680,"EPA-FFOC-P3-4-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0629144623870157,"d":"6.29E-02"},{"v":0.00114605446285386,"d":"1.15E-03"},{"v":0.00645640612109423,"d":"6.46E-03"},{"v":0.00470055889616888,"d":"4.70E-03"}]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0472848674271582,"d":"4.73E-02"},{"v":0.00315813843437969,"d":"3.16E-03"},{"v":0.0146080575555121,"d":"1.46E-02"},{"v":6.23455470266269E-3,"d":"6.23E-03"}]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0439175911932192,"d":"4.39E-02"},{"v":0.00426587837429898,"d":"4.27E-03"},{"v":0.00955088927712654,"d":"9.55E-03"},{"v":0.00670578201042739,"d":"6.71E-03"}]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0300841768442456,"d":"3.01E-02"},{"v":0.000904773070335285,"d":"9.05E-04"},{"v":0.00472998011552386,"d":"4.73E-03"},{"v":2.6840516740218E-3,"d":"2.68E-03"}]
[6704,"EPA-DCAL-P3-5-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0662983620454738,"d":"6.63E-02"},{"v":0.00702379454791945,"d":"7.02E-03"},{"v":0.0162761198031965,"d":"1.63E-02"},{"v":0.0106899291819318,"d":"1.07E-02"}]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","CH4, g/mi",0.105618637845975,{"v":6.01089411187681E-3,"d":"6.01E-03"},{"v":0.0232233228441053,"d":"2.32E-02"},{"v":0.0123666877246256,"d":"1.24E-02"}]
[6708,"EPA-SOUT-P3-31-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0344269196271288,"d":"3.44E-02"},{"v":0.00356478142561494,"d":"3.56E-03"},{"v":6.54594712933398E-3,"d":"6.55E-03"},{"v":0.00538548768689407,"d":"5.39E-03"}]
[6709,"EPA-NALT-P3-28-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0431870779526979,"d":"4.32E-02"},{"v":0.00358279332072822,"d":"3.58E-03"},{"v":8.41595236309901E-3,"d":"8.42E-03"},{"v":0.00594260721273795,"d":"5.94E-03"}]
[6710,"EPA-HODY-P3-7-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0302969745919579,"d":"3.03E-02"},{"v":0.000895784330477137,"d":"8.96E-04"},{"v":0.00501228240082444,"d":"5.01E-03"},{"v":2.7175197482495E-3,"d":"2.72E-03"}]
[6711,"EPA-DCAL-P3-5-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0678755394726216,"d":"6.79E-02"},{"v":0.0082302498072066,"d":"8.23E-03"},{"v":0.0182836314261123,"d":"1.83E-02"},{"v":0.0119816677986804,"d":"1.20E-02"}]
[6712,"EPA-JLIB-P3-14-T2","CH4, g/mi",0.110132298020853,{"v":0.00740803461414715,"d":"7.41E-03"},{"v":0.0220729163156201,"d":"2.21E-02"},0.013752082673705]
[6716,"EPA-FFOC-P3-30-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0234869380676143,"d":"2.35E-02"},{"v":1.50895689525723E-3,"d":"1.51E-03"},{"v":0.00644593159823916,"d":"6.45E-03"},{"v":0.00298910953138203,"d":"2.99E-03"}]
[6743,"EPA-TSIE-P3-11-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0392230749075032,"d":"3.92E-02"},{"v":0.00130367523636688,"d":"1.30E-03"},{"v":0.00552701186744018,"d":"5.53E-03"},{"v":0.00355606348627449,"d":"3.56E-03"}]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0291597537082405,"d":"2.92E-02"},{"v":0.00143323133608557,"d":"1.43E-03"},{"v":0.00617417176263669,"d":"6.17E-03"},{"v":0.00320665585386686,"d":"3.21E-03"}]
[6745,"EPA-SOUT-P3-5-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0383400663710127,"d":"3.83E-02"},{"v":0.00344898652381315,"d":"3.45E-03"},{"v":0.00843515371340499,"d":"8.44E-03"},{"v":0.00561746181916867,"d":"5.62E-03"}]
[6746,"EPA-CSIL-P3-1-T1","CH4, g/mi",0.116966987928836,{"v":8.88069336479946E-3,"d":"8.88E-03"},{"v":0.0253403068868307,"d":"2.53E-02"},0.015658697516439]
[6749,"EPA-HCIV-P3-23-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0284010801797512,"d":"2.84E-02"},{"v":0.00176839345693396,"d":"1.77E-03"},{"v":0.00623794831985418,"d":"6.24E-03"},{"v":3.47263764201791E-3,"d":"3.47E-03"}]
[6750,"EPA-SOUT-P3-5-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0520456350573313,"d":"5.20E-02"},{"v":0.00401155165887456,"d":"4.01E-03"},{"v":0.00579602874044093,"d":"5.80E-03"},{"v":0.00660476533536457,"d":"6.60E-03"}]
[6751,"EPA-FFOC-P3-30-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0201643108334638,"d":"2.02E-02"},{"v":0.00148361552806662,"d":"1.48E-03"},{"v":0.00850078681919712,"d":"8.50E-03"},{"v":0.00292902966785313,"d":"2.93E-03"}]
[6752,"EPA-CSIL-P3-1-T2","CH4, g/mi",0.11976954220491,{"v":0.0101486004091996,"d":"1.01E-02"},{"v":0.0290087396299833,"d":"2.90E-02"},{"v":0.0171409647471211,"d":"1.71E-02"}]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","CH4, g/mi",0.046214407511352,{"v":0.00549204549391131,"d":"5.49E-03"},{"v":0.0101358394678324,"d":"1.01E-02"},{"v":0.00792050243229177,"d":"7.92E-03"}]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0503895968613936,"d":"5.04E-02"},{"v":0.00168034775440251,"d":"1.68E-03"},{"v":0.00950215036398419,"d":"9.50E-03"},{"v":0.00472777625813079,"d":"4.73E-03"}]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0432425193611932,"d":"4.32E-02"},{"v":0.0043031480450064,"d":"4.30E-03"},{"v":0.0129908618834585,"d":"1.30E-02"},{"v":6.93282294463841E-3,"d":"6.93E-03"}]
[6772,"EPA-NALT-P3-14-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0494674152813289,"d":"4.95E-02"},{"v":0.00415785820309668,"d":"4.16E-03"},{"v":0.00970750879500825,"d":"9.71E-03"},{"v":0.00691002680477506,"d":"6.91E-03"}]
[6773,"EPA-FFOC-P3-13-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0357233854581669,"d":"3.57E-02"},{"v":1.43642679018264E-3,"d":"1.44E-03"},{"v":0.00702147311644799,"d":"7.02E-03"},{"v":0.00358582175385766,"d":"3.59E-03"}]
[6774,"EPA-SOUT-P3-4-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0459119353702916,"d":"4.59E-02"},{"v":0.00393520483626174,"d":"3.94E-03"},{"v":0.00574661706700143,"d":"5.75E-03"},{"v":0.00624404381672306,"d":"6.24E-03"}]
[6803,"EPA-SOUT-P3-25-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0431885652655418,"d":"4.32E-02"},{"v":4.04222676819213E-3,"d":"4.04E-03"},{"v":0.00528479983219634,"d":"5.28E-03"},0.006154489583307]
[6805,"EPA-FFOC-P3-13-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0346470527614251,"d":"3.46E-02"},{"v":1.37002440899845E-3,"d":"1.37E-03"},{"v":0.00846489502904867,"d":"8.46E-03"},{"v":0.00356526145818183,"d":"3.57E-03"}]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0474291866890928,"d":"4.74E-02"},{"v":1.52235048978152E-3,"d":"1.52E-03"},{"v":0.00568806021182626,"d":"5.69E-03"},{"v":4.15197199524727E-3,"d":"4.15E-03"}]
[6807,"EPA-CCOB-P3-8EP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0529959374475803,"d":"5.30E-02"},{"v":0.00323690686337763,"d":"3.24E-03"},{"v":0.0144086975669935,"d":"1.44E-02"},{"v":0.00659517254122752,"d":"6.60E-03"}]
[6808,"EPA-NALT-P3-15EP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0281253068358339,"d":"2.81E-02"},{"v":0.00297718724621124,"d":"2.98E-03"},{"v":0.00844621205213265,"d":"8.45E-03"},{"v":0.00466163267662588,"d":"4.66E-03"}]
[6816,"EPA-SOUT-P3-25-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0482561173927175,"d":"4.83E-02"},{"v":0.0038361840414308,"d":"3.84E-03"},{"v":0.00727394315890722,"d":"7.27E-03"},{"v":0.00638702782631578,"d":"6.39E-03"}]
[6817,"EPA-DCAL-P3-8EP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0678249352405941,"d":"6.78E-02"},{"v":0.00776074996762648,"d":"7.76E-03"},{"v":0.0219650334215095,"d":"2.20E-02"},{"v":0.0118228048858312,"d":"1.18E-02"}]
[6818,"EPA-TCAM-P3-31-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0483231397025736,"d":"4.83E-02"},{"v":0.00171726700227358,"d":"1.72E-03"},{"v":0.00555011098771182,"d":"5.55E-03"},{"v":0.00440491269481769,"d":"4.40E-03"}]
[6819,"EPA-CCOB-P3-8EP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0505632401168307,"d":"5.06E-02"},{"v":0.00303780840246682,"d":"3.04E-03"},{"v":0.0144538590116946,"d":"1.45E-02"},{"v":0.00630869989523419,"d":"6.31E-03"}]
[6820,"EPA-NALT-P3-15EP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0305229612608617,"d":"3.05E-02"},{"v":0.00310018955688836,"d":"3.10E-03"},{"v":0.00804862929766304,"d":"8.05E-03"},{"v":0.00487540334053607,"d":"4.88E-03"}]
[6832,"EPA-HODY-P3-9EP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0186182342550197,"d":"1.86E-02"},{"v":7.19889824324315E-4,"d":"7.20E-04"},{"v":0.00525781684736797,"d":"5.26E-03"},{"v":0.00196325657894063,"d":"1.96E-03"}]
[6833,"EPA-DCAL-P3-8EP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0728134618440683,"d":"7.28E-02"},{"v":0.00864416039661327,"d":"8.64E-03"},{"v":0.0218794918512716,"d":"2.19E-02"},{"v":0.0128175077273619,"d":"1.28E-02"}]
[6834,"EPA-JLIB-P3-2EP-T1","CH4, g/mi",0.133422864570616,{"v":0.00930063397420243,"d":"9.30E-03"},{"v":0.0276203508242072,"d":"2.76E-02"},{"v":0.0169975043945368,"d":"1.70E-02"}]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0771634052401832,"d":"7.72E-02"},{"v":0.00830282421606735,"d":"8.30E-03"},{"v":0.0250885763280468,"d":"2.51E-02"},{"v":0.0130443232823407,"d":"1.30E-02"}]
[6842,"EPA-SOUT-P3-20-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0551265104613784,"d":"5.51E-02"},{"v":0.00442868933784397,"d":"4.43E-03"},{"v":0.00934103483768601,"d":"9.34E-03"},{"v":0.00738120439102433,"d":"7.38E-03"}]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","CH4, g/mi",0.036170393071871,{"v":1.54922106395273E-3,"d":"1.55E-03"},{"v":0.0111768321485963,"d":"1.12E-02"},{"v":4.00412423785275E-3,"d":"4.00E-03"}]
[6844,"EPA-HODY-P3-9EP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0207083610876584,"d":"2.07E-02"},{"v":0.000800886572526719,"d":"8.01E-04"},{"v":0.00649827541151545,"d":"6.50E-03"},{"v":2.23081548132345E-3,"d":"2.23E-03"}]
[6845,"EPA-JLIB-P3-2EP-T2","CH4, g/mi",0.135965754466936,{"v":0.00973417663787053,"d":"9.73E-03"},{"v":0.0279643456237306,"d":"2.80E-02"},{"v":0.0175425400531931,"d":"1.75E-02"}]
[6846,"EPA-CSIL-P3-4-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0808109854365101,"d":"8.08E-02"},{"v":0.0096945113459328,"d":"9.69E-03"},0.025121278404572,{"v":0.0144328093640653,"d":"1.44E-02"}]
[6847,"EPA-SOUT-P3-20-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0580080922108103,"d":"5.80E-02"},{"v":0.00489847873426626,"d":"4.90E-03"},{"v":0.00811811940787447,"d":"8.12E-03"},{"v":7.86655940903116E-3,"d":"7.87E-03"}]
[6848,"EPA-FFOC-P3-3-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0373644572254153,"d":"3.74E-02"},{"v":0.00141093297058533,"d":"1.41E-03"},{"v":7.45115407888904E-3,"d":"7.45E-03"},{"v":0.00367665637933336,"d":"3.68E-03"}]
[6864,"EPA-TSIE-P3-26-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0540294253428903,"d":"5.40E-02"},{"v":1.24501240343201E-3,"d":"1.25E-03"},{"v":0.00511508107342393,"d":"5.12E-03"},{"v":0.00423723707175676,"d":"4.24E-03"}]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","CH4, g/mi",0.046422128712171,{"v":0.00207371645743513,"d":"2.07E-03"},{"v":0.00682340815121474,"d":"6.82E-03"},{"v":4.68561331510047E-3,"d":"4.69E-03"}]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0232006239255738,"d":"2.32E-02"},{"v":0.0014781159068342,"d":"1.48E-03"},{"v":0.00711750952667835,"d":"7.12E-03"},{"v":2.97976770638751E-3,"d":"2.98E-03"}]
[6867,"EPA-SOUT-P3-20-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0591642808948108,"d":"5.92E-02"},{"v":0.00459822472657733,"d":"4.60E-03"},{"v":7.70789920335988E-3,"d":"7.71E-03"},{"v":0.00767713472010171,"d":"7.68E-03"}]
[6871,"EPA-TSIE-P3-26-T2","CH4, g/mi",0.041043587247995,{"v":0.00131764984341073,"d":"1.32E-03"},{"v":0.00489755717620315,"d":"4.90E-03"},{"v":0.00363473752185033,"d":"3.63E-03"}]
[6872,"EPA-TCAM-P3-27-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0622592020026333,"d":"6.23E-02"},{"v":0.00224217781746979,"d":"2.24E-03"},{"v":0.00825911590634081,"d":"8.26E-03"},{"v":0.00577722265920013,"d":"5.78E-03"}]
[6873,"EPA-FFOC-P3-21-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0186833997254326,"d":"1.87E-02"},{"v":0.0008720012846892,"d":"8.72E-04"},{"v":0.00871413478052998,"d":"8.71E-03"},{"v":2.31779155893701E-3,"d":"2.32E-03"}]
[6885,"EPA-HCIV-P3-22-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0287312097100989,"d":"2.87E-02"},{"v":0.00133301553202011,"d":"1.33E-03"},{"v":0.00497343770413015,"d":"4.97E-03"},{"v":0.00300732356245306,"d":"3.01E-03"}]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0252617421066851,"d":"2.53E-02"},{"v":0.000840607592877768,"d":"8.41E-04"},{"v":0.00827804799629215,"d":"8.28E-03"},{"v":0.00262329373248967,"d":"2.62E-03"}]
[6887,"EPA-CSIL-P3-22-T1","CH4, g/mi",0.108449211298436,{"v":0.0103619954820859,"d":"1.04E-02"},{"v":0.0267771195016848,"d":"2.68E-02"},{"v":0.0165914254688367,"d":"1.66E-02"}]
[6895,"EPA-SOUT-P3-26-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0377451869944381,"d":"3.77E-02"},{"v":0.00368462452179175,"d":"3.68E-03"},{"v":0.00684943053307882,"d":"6.85E-03"},{"v":0.00568549442360264,"d":"5.69E-03"}]
[6896,"EPA-FFOC-P3-9-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0197137966188092,"d":"1.97E-02"},{"v":0.0016280031044998,"d":"1.63E-03"},{"v":0.0102646246321003,"d":"1.03E-02"},{"v":0.00315370762559655,"d":"3.15E-03"}]
[6897,"EPA-HCIV-P3-22-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0281392837624845,"d":"2.81E-02"},{"v":1.35727386042917E-3,"d":"1.36E-03"},{"v":0.00546865412896665,"d":"5.47E-03"},{"v":3.0347789248081E-3,"d":"3.03E-03"}]
[6898,"EPA-CSIL-P3-22-T2","CH4, g/mi",0.105866708772622,{"v":0.00968411756759163,"d":"9.68E-03"},{"v":0.0367898786528951,"d":"3.68E-02"},{"v":0.0165693674025815,"d":"1.66E-02"}]
[6900,"EPA-SOUT-P3-26-T2","CH4, g/mi",0.043737957123669,{"v":0.00411988412989938,"d":"4.12E-03"},{"v":0.0108475010217167,"d":"1.08E-02"},{"v":0.00663080513342235,"d":"6.63E-03"}]
[6901,"EPA-FFOC-P3-9-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0166358835492618,"d":"1.66E-02"},{"v":1.5260200422774E-3,"d":"1.53E-03"},{"v":0.00495417372294731,"d":"4.95E-03"},{"v":0.0025371577884979,"d":"2.54E-03"}]
[6935,"EPA-HCIV-P3-2-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0396125519050167,"d":"3.96E-02"},{"v":0.00144779206586537,"d":"1.45E-03"},{"v":0.00686859697060588,"d":"6.87E-03"},{"v":0.00379338366005002,"d":"3.79E-03"}]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0460144337689631,"d":"4.60E-02"},{"v":0.00137299108584291,"d":"1.37E-03"},{"v":0.00550802180727988,"d":"5.51E-03"},{"v":0.00397222856398808,"d":"3.97E-03"}]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","CH4, g/mi",0.069630119510084,{"v":0.00590326599119622,"d":"5.90E-03"},{"v":0.00745490964041261,"d":"7.45E-03"},{"v":0.00929372275689717,"d":"9.29E-03"}]
[6938,"EPA-FFOC-P3-14MP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0294995265823001,"d":"2.95E-02"},{"v":0.00170607881692267,"d":"1.71E-03"},{"v":0.0104483240638024,"d":"1.04E-02"},{"v":0.00373875870471265,"d":"3.74E-03"}]
[6939,"EPA-TCAM-P3-5-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0564989908122808,"d":"5.65E-02"},{"v":0.00131162902332661,"d":"1.31E-03"},{"v":0.00498776907237772,"d":"4.99E-03"},{"v":0.00441978028349572,"d":"4.42E-03"}]
[6945,"EPA-SOUT-P3-27-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0676928795898823,"d":"6.77E-02"},{"v":0.00555161069690335,"d":"5.55E-03"},{"v":0.00873363522858983,"d":"8.73E-03"},{"v":0.00898392329686185,"d":"8.98E-03"}]
[6946,"EPA-HCIV-P3-2-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0358204277210599,"d":"3.58E-02"},{"v":0.0014389417360219,"d":"1.44E-03"},{"v":0.00733568243078188,"d":"7.34E-03"},{"v":3.63838596381263E-3,"d":"3.64E-03"}]
[6947,"EPA-TSIE-P3-14-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0401758197083986,"d":"4.02E-02"},{"v":1.14783488777796E-3,"d":"1.15E-03"},{"v":0.00621660121586448,"d":"6.22E-03"},{"v":0.00352212082970781,"d":"3.52E-03"}]
[6948,"EPA-FFOC-P3-14MP-T2","CH4, g/mi",0.027900183731163,{"v":0.00144397199253562,"d":"1.44E-03"},{"v":0.00874700638320795,"d":"8.75E-03"},{"v":0.00329955455043453,"d":"3.30E-03"}]
[6949,"EPA-TCAM-P3-5-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0484029568156571,"d":"4.84E-02"},{"v":1.31471440645813E-3,"d":"1.31E-03"},{"v":4.46966667932607E-3,"d":"4.47E-03"},{"v":0.00395450341777411,"d":"3.95E-03"}]
[6963,"EPA-HODY-P3-22-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0274690356464735,"d":"2.75E-02"},{"v":9.72991414600409E-4,"d":"9.73E-04"},{"v":0.00517942775952043,"d":"5.18E-03"},{"v":0.0026441711798596,"d":"2.64E-03"}]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0532629593728839,"d":"5.33E-02"},{"v":0.00451489442219026,"d":"4.51E-03"},{"v":0.00842440310923475,"d":"8.42E-03"},{"v":7.27136870610032E-3,"d":"7.27E-03"}]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0619176102841447,"d":"6.19E-02"},{"v":0.00731733724490595,"d":"7.32E-03"},{"v":0.0178992166590223,"d":"1.79E-02"},{"v":0.0108865466173993,"d":"1.09E-02"}]
[6969,"EPA-SOUT-P3-12-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0378141774855312,"d":"3.78E-02"},{"v":0.00331113917570233,"d":"3.31E-03"},{"v":0.0120634712647895,"d":"1.21E-02"},{"v":0.00567816376211206,"d":"5.68E-03"}]
[6970,"EPA-CSIL-P3-13-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0618454524981765,"d":"6.18E-02"},{"v":0.00685056987240892,"d":"6.85E-03"},{"v":0.0193317266463307,"d":"1.93E-02"},{"v":0.0105302899903671,"d":"1.05E-02"}]
[6988,"EPA-SOUT-P3-12-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0354773713650841,"d":"3.55E-02"},{"v":0.00374185280153927,"d":"3.74E-03"},{"v":0.00952208706188703,"d":"9.52E-03"},{"v":0.00578044016464885,"d":"5.78E-03"}]
[6989,"EPA-FFOC-P3-5-T1","CH4, g/mi",0.049463408242024,{"v":0.00200905283355838,"d":"2.01E-03"},{"v":0.00880633299309313,"d":"8.81E-03"},{"v":0.00491238335739552,"d":"4.91E-03"}]
[6990,"EPA-HCIV-P3-12EP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0213781423424689,"d":"2.14E-02"},{"v":0.00109623605907609,"d":"1.10E-03"},{"v":0.00331317649046966,"d":"3.31E-03"},{"v":0.00230980315107245,"d":"2.31E-03"}]
[6991,"EPA-TSIE-P3-15EP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0358585067682068,"d":"3.59E-02"},1.016912855528E-3,{"v":0.00449753522153346,"d":"4.50E-03"},{"v":0.00305519262293549,"d":"3.06E-03"}]
[6992,"EPA-CSIL-P3-9EP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0669815415370261,"d":"6.70E-02"},{"v":0.00642500371552393,"d":"6.43E-03"},{"v":0.0173021493788357,"d":"1.73E-02"},{"v":0.0103357926358506,"d":"1.03E-02"}]
[6997,"EPA-FFOC-P3-5-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0381698874253932,"d":"3.82E-02"},{"v":1.2526470173217E-3,"d":"1.25E-03"},{"v":0.00884637153890467,"d":"8.85E-03"},{"v":0.00368502487894128,"d":"3.69E-03"}]
[6998,"EPA-HCIV-P3-12EP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0212365965658349,"d":"2.12E-02"},{"v":0.00109568428060401,"d":"1.10E-03"},{"v":0.00257439635875733,"d":"2.57E-03"},{"v":0.00224154644946783,"d":"2.24E-03"}]
[6999,"EPA-TSIE-P3-15EP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0344427948845634,"d":"3.44E-02"},{"v":8.3499504919659E-4,"d":"8.35E-04"},{"v":0.00455387855190545,"d":"4.55E-03"},{"v":2.83088509531391E-3,"d":"2.83E-03"}]
[7000,"EPA-CSIL-P3-9EP-T2","CH4, g/mi",0.062539813997773,{"v":7.3424495427183E-3,"d":"7.34E-03"},{"v":0.0217237804182363,"d":"2.17E-02"},{"v":0.0112017518075009,"d":"1.12E-02"}]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0656670421046065,"d":"6.57E-02"},{"v":0.0123931943040666,"d":"1.24E-02"},{"v":0.0198460191328251,"d":"1.98E-02"},{"v":0.0156906071050712,"d":"1.57E-02"}]
[7018,"EPA-TCAM-P3-9EP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0490657938980126,"d":"4.91E-02"},{"v":0.00113996924521504,"d":"1.14E-03"},{"v":0.00417183874862608,"d":"4.17E-03"},{"v":0.00384903525957196,"d":"3.85E-03"}]
[7019,"EPA-F150-P3-22-T1","CH4, g/mi",0.137559684434981,{"v":0.0368265140705099,"d":"3.68E-02"},{"v":0.0455450557062323,"d":"4.55E-02"},{"v":0.0427197390914281,"d":"4.27E-02"}]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0178753086854535,"d":"1.79E-02"},{"v":7.08577498017371E-4,"d":"7.09E-04"},{"v":0.00116156730318775,"d":"1.16E-03"},{"v":0.00162583144836809,"d":"1.63E-03"}]
[7027,"EPA-TCAM-P3-9EP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0247663772529121,"d":"2.48E-02"},{"v":0.00119366988798018,"d":"1.19E-03"},{"v":0.00415127629270176,"d":"4.15E-03"},{"v":0.00261186558255785,"d":"2.61E-03"}]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0335981903126486,"d":"3.36E-02"},{"v":3.10467340448561E-3,"d":"3.10E-03"},{"v":0.00669547955961264,"d":"6.70E-03"},{"v":0.00491234761469696,"d":"4.91E-03"}]
[7029,"EPA-CIMP-P3-31-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0708013941486018,"d":"7.08E-02"},{"v":0.0139204169757901,"d":"1.39E-02"},{"v":0.0200751418200084,"d":"2.01E-02"},{"v":0.0173275722725898,"d":"1.73E-02"}]
[7030,"EPA-F150-P3-22-T2","CH4, g/mi",0.150556004174815,{"v":0.0340849392581665,"d":"3.41E-02"},{"v":0.0523695302077966,"d":"5.24E-02"},{"v":0.0414951395863329,"d":"4.15E-02"}]
[7034,"EPA-SOUT-P3-21-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0367432823792271,"d":"3.67E-02"},{"v":0.00382000518523529,"d":"3.82E-03"},{"v":0.00702458652339462,"d":"7.02E-03"},{"v":0.00575161738271075,"d":"5.75E-03"}]
[7035,"EPA-TCOR-P3-31-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0152421346599368,"d":"1.52E-02"},{"v":0.000709212490479948,"d":"7.09E-04"},{"v":1.07107426502704E-3,"d":"1.07E-03"},{"v":0.00148345054034922,"d":"1.48E-03"}]
[7036,"EPA-TCAM-P3-9EP-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0224322494421695,"d":"2.24E-02"},{"v":1.13845030216583E-3,"d":"1.14E-03"},{"v":0.00454391271900499,"d":"4.54E-03"},{"v":0.00248311442031567,"d":"2.48E-03"}]
[7052,"EPA-FFOC-P3-12-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0214046096863374,"d":"2.14E-02"},{"v":0.00154671150631786,"d":"1.55E-03"},{"v":0.00753934550233165,"d":"7.54E-03"},{"v":0.00299335337317231,"d":"2.99E-03"}]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0465068633389873,"d":"4.65E-02"},{"v":4.35105059685598E-3,"d":"4.35E-03"},{"v":0.00806718333475161,"d":"8.07E-03"},{"v":0.00679286573810363,"d":"6.79E-03"}]
[7068,"EPA-CIMP-P3-9-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0554019718734521,"d":"5.54E-02"},{"v":0.00931147095222015,"d":"9.31E-03"},0.017743638561063,{"v":0.0122833120873397,"d":"1.23E-02"}]
[7069,"EPA-TCOR-P3-2-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0229148007052253,"d":"2.29E-02"},{"v":0.000917544549303461,"d":"9.18E-04"},{"v":1.77453015815913E-3,"d":"1.77E-03"},{"v":0.00212598203837406,"d":"2.13E-03"}]
[7080,"EPA-CIMP-P3-9-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0522373609652881,"d":"5.22E-02"},{"v":0.00926330963674197,"d":"9.26E-03"},{"v":0.0188544015228386,"d":"1.89E-02"},{"v":0.0121592404899486,"d":"1.22E-02"}]
[7081,"EPA-TCOR-P3-2-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0280249559943727,"d":"2.80E-02"},{"v":0.000911402273795128,"d":"9.11E-04"},{"v":1.44976799199906E-3,"d":"1.45E-03"},{"v":0.00236669515207337,"d":"2.37E-03"}]
[7082,"EPA-F150-P3-15-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0959784078557247,"d":"9.60E-02"},{"v":0.0208494360313863,"d":"2.08E-02"},{"v":0.0299531753890379,"d":"3.00E-02"},{"v":0.0253885819585873,"d":"2.54E-02"}]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0843579846283381,"d":"8.44E-02"},{"v":0.00937015069310055,"d":"9.37E-03"},{"v":0.0148391768405747,"d":"1.48E-02"},{"v":0.0136340248905902,"d":"1.36E-02"}]
[7087,"EPA-F150-P3-15-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0953976292949482,"d":"9.54E-02"},{"v":0.0248592623268239,"d":"2.49E-02"},{"v":0.0361420875432605,"d":"3.61E-02"},{"v":0.0293097236424227,"d":"2.93E-02"}]
[7088,"EPA-FEXP-P3-28-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0829121999926487,"d":"8.29E-02"},{"v":0.00894987261545172,"d":"8.95E-03"},0.013218388905721,{"v":0.0130878299850713,"d":"1.31E-02"}]
[7131,"EPA-TCOR-P3-8-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0160266922041978,"d":"1.60E-02"},{"v":0.000670370582273409,"d":"6.70E-04"},{"v":2.53463888711637E-3,"d":"2.53E-03"},{"v":0.00162414032871545,"d":"1.62E-03"}]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","CH4, g/mi",0.121488278860399,{"v":0.0300383068696862,"d":"3.00E-02"},{"v":0.0417156074104585,"d":"4.17E-02"},{"v":0.0356190610939625,"d":"3.56E-02"}]
[7140,"EPA-TCOR-P3-8-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0165395324783285,"d":"1.65E-02"},{"v":0.000486392659014486,"d":"4.86E-04"},{"v":0.00111774763779226,"d":"1.12E-03"},{"v":0.0013687749499471,"d":"1.37E-03"}]
[7141,"EPA-CIMP-P3-23-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0774806727995685,"d":"7.75E-02"},{"v":0.0145200778065227,"d":"1.45E-02"},{"v":0.0287562788226156,"d":"2.88E-02"},{"v":0.0187834682347214,"d":"1.88E-02"}]
[7142,"EPA-F150-P3-21-T2","CH4, g/mi",0.096324186030723,{"v":0.0264760427470852,"d":"2.65E-02"},{"v":0.0420690310723866,"d":"4.21E-02"},{"v":0.0311958401302275,"d":"3.12E-02"}]
[7152,"EPA-SOUT-P3-14-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0345525208781599,"d":"3.46E-02"},{"v":0.0037561413347535,"d":"3.76E-03"},{"v":7.73167565886542E-3,"d":"7.73E-03"},{"v":0.00563145519622705,"d":"5.63E-03"}]
[7153,"EPA-FFOC-P3-12-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0166536047402512,"d":"1.67E-02"},{"v":0.000868377644864037,"d":"8.68E-04"},{"v":0.0038686506025593,"d":"3.87E-03"},{"v":0.00190192411245867,"d":"1.90E-03"}]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","CH4, g/mi",{"v":0.0268731567501664,"d":"2.69E-02"},{"v":1.3505280170721E-3,"d":"1.35E-03"},{"v":0.00430055150442663,"d":"4.30E-03"},{"v":0.00287976405304495,"d":"2.88E-03"}]
[7170,"EPA-CIMP-P3-24-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0816058932124646,"d":"8.16E-02"},{"v":0.0138330152735141,"d":"1.38E-02"},{"v":0.0328309946785717,"d":"3.28E-02"},{"v":0.0186483573099755,"d":"1.86E-02"}]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0179258588868658,"d":"1.79E-02"},{"v":0.00068445619614911,"d":"6.84E-04"},{"v":0.00345699803921544,"d":"3.46E-03"},{"v":1.78070682446932E-3,"d":"1.78E-03"}]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0966560413780974,"d":"9.67E-02"},{"v":0.0317578272743556,"d":"3.18E-02"},{"v":0.0435391453446873,"d":"4.35E-02"},{"v":0.0359823916363171,"d":"3.60E-02"}]
[7177,"EPA-CIMP-P3-24-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0823047633772398,"d":"8.23E-02"},{"v":0.0154928012712946,"d":"1.55E-02"},{"v":0.0285369644029211,"d":"2.85E-02"},{"v":0.0198543819375419,"d":"1.99E-02"}]
[7178,"EPA-TCOR-P3-6-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0171197463487787,"d":"1.71E-02"},{"v":0.000958402792224802,"d":"9.58E-04"},{"v":0.00142432126942863,"d":"1.42E-03"},{"v":1.82781689986137E-3,"d":"1.83E-03"}]
[7179,"EPA-F150-P3-6-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0931681299275542,"d":"9.32E-02"},{"v":0.0312124015853194,"d":"3.12E-02"},{"v":0.0451075191594815,"d":"4.51E-02"},{"v":0.0353938707186657,"d":"3.54E-02"}]
[7194,"EPA-SOUT-P3-22-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0538342346843173,"d":"5.38E-02"},{"v":0.0039643298762416,"d":"3.96E-03"},{"v":0.0101229561124389,"d":"1.01E-02"},{"v":0.00697458990947567,"d":"6.97E-03"}]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0545451053352511,"d":"5.45E-02"},{"v":1.64392625966867E-3,"d":"1.64E-03"},{"v":0.00634045752423796,"d":"6.34E-03"},{"v":0.00471607135581604,"d":"4.72E-03"}]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0718556937194227,"d":"7.19E-02"},{"v":0.00122930891493951,"d":"1.23E-03"},{"v":0.00527279674426282,"d":"5.27E-03"},{"v":0.00516694387871278,"d":"5.17E-03"}]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0761834408358981,"d":"7.62E-02"},{"v":0.00813843558464398,"d":"8.14E-03"},{"v":0.0204377041442673,"d":"2.04E-02"},0.012543436774282]
[7203,"EPA-SOUT-P3-22-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0613245818266241,"d":"6.13E-02"},{"v":0.00486515394659029,"d":"4.87E-03"},{"v":0.0106308572970376,"d":"1.06E-02"},{"v":0.00818114102017802,"d":"8.18E-03"}]
[7204,"EPA-FFOC-P3-10-T2","CH4, g/mi",0.035597774126668,{"v":0.00154555329683686,"d":"1.55E-03"},{"v":5.05509900790343E-3,"d":"5.06E-03"},{"v":3.56583156821946E-3,"d":"3.57E-03"}]
[7205,"EPA-TCOR-P3-6-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0219814643944572,"d":"2.20E-02"},{"v":0.000795808958801563,"d":"7.96E-04"},{"v":0.00156886632430157,"d":"1.57E-03"},{"v":0.00196146431573564,"d":"1.96E-03"}]
[7206,"EPA-CIMP-P3-24-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0847940938158799,"d":"8.48E-02"},{"v":0.0183172621428067,"d":"1.83E-02"},{"v":0.0288148959455786,"d":"2.88E-02"},{"v":0.0224763172396895,"d":"2.25E-02"}]
[7207,"EPA-F150-P3-6-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0982792248186853,"d":"9.83E-02"},{"v":0.0364896070008677,"d":"3.65E-02"},{"v":0.0495144475484171,"d":"4.95E-02"},{"v":0.0406289184584092,"d":"4.06E-02"}]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0211660565768862,"d":"2.12E-02"},{"v":0.000541224774763831,"d":"5.41E-04"},{"v":0.00194016337982091,"d":"1.94E-03"},{"v":0.00171066695714188,"d":"1.71E-03"}]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0979050054456688,"d":"9.79E-02"},{"v":0.0146788659209824,"d":"1.47E-02"},{"v":0.0173479508508329,"d":"1.73E-02"},{"v":0.0191607520682072,"d":"1.92E-02"}]
[7247,"EPA-TCOR-P3-21-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0138861826276046,"d":"1.39E-02"},{"v":0.000495620089453625,"d":"4.96E-04"},{"v":1.5279247212256E-3,"d":"1.53E-03"},{"v":1.26947441400775E-3,"d":"1.27E-03"}]
[7248,"EPA-CIMP-P3-6-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0781145537828713,"d":"7.81E-02"},{"v":0.0148722061202955,"d":"1.49E-02"},{"v":0.0228256458239614,"d":"2.28E-02"},{"v":0.0187007277562711,"d":"1.87E-02"}]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0317690294944442,"d":"3.18E-02"},{"v":0.00196228700060915,"d":"1.96E-03"},{"v":0.0119555753255301,"d":"1.20E-02"},0.004210255098513]
[7257,"EPA-FFOC-P3-26-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0200702798307009,"d":"2.01E-02"},{"v":0.00113553757396559,"d":"1.14E-03"},{"v":0.0052782671443353,"d":"5.28E-03"},{"v":0.00239622161350892,"d":"2.40E-03"}]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0354006030564603,"d":"3.54E-02"},{"v":0.00280368605042393,"d":"2.80E-03"},{"v":0.0142360211822477,"d":"1.42E-02"},{"v":0.00529027160404349,"d":"5.29E-03"}]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0144378547666464,"d":"1.44E-02"},{"v":0.000793638805184607,"d":"7.94E-04"},{"v":1.11333140349483E-3,"d":"1.11E-03"},{"v":0.00152167648506167,"d":"1.52E-03"}]
[7260,"EPA-F150-P3-25-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0917750092253335,"d":"9.18E-02"},{"v":0.0264130524911527,"d":"2.64E-02"},{"v":0.0414936712578295,"d":"4.15E-02"},{"v":0.0308472972688675,"d":"3.08E-02"}]
[7275,"EPA-FFOC-P3-26-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0190398644818143,"d":"1.90E-02"},{"v":0.00108956786168592,"d":"1.09E-03"},{"v":0.00600972566617123,"d":"6.01E-03"},{"v":2.35702706661065E-3,"d":"2.36E-03"}]
[7276,"EPA-SOUT-P3-1-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0567394881710414,"d":"5.67E-02"},{"v":0.00439873559524372,"d":"4.40E-03"},{"v":0.0100496986921772,"d":"1.00E-02"},{"v":0.00751478233567413,"d":"7.51E-03"}]
[7278,"EPA-F150-P3-25-T2","CH4, g/mi",0.102289436524573,{"v":0.0263679792156525,"d":"2.64E-02"},{"v":0.0526685362329264,"d":"5.27E-02"},{"v":0.0320896640087658,"d":"3.21E-02"}]
[7280,"EPA-SOUT-P3-1-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0613129863612782,"d":"6.13E-02"},{"v":0.00494861942259127,"d":"4.95E-03"},{"v":0.00935664141989093,"d":"9.36E-03"},{"v":0.00816913127731552,"d":"8.17E-03"}]
[7281,"EPA-FEXP-P3-11-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0735851044014603,"d":"7.36E-02"},{"v":6.79113412615055E-3,"d":"6.79E-03"},{"v":0.0148661038108475,"d":"1.49E-02"},0.010853430435022]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0174773091076915,"d":"1.75E-02"},{"v":0.000871086942757573,"d":"8.71E-04"},{"v":0.00135047558815514,"d":"1.35E-03"},{"v":1.75972197318575E-3,"d":"1.76E-03"}]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0898560111834961,"d":"8.99E-02"},{"v":0.0124201379675603,"d":"1.24E-02"},{"v":0.0255038554924956,"d":"2.55E-02"},{"v":0.0173080816508082,"d":"1.73E-02"}]
[7304,"EPA-F150-P3-30-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0880827095144574,"d":"8.81E-02"},{"v":0.0255027407040381,"d":"2.55E-02"},{"v":0.0351768112630009,"d":"3.52E-02"},{"v":0.0294299509680234,"d":"2.94E-02"}]
[7309,"EPA-TCOR-P3-13-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0164452941564307,"d":"1.64E-02"},{"v":0.000486601748516562,"d":"4.87E-04"},{"v":1.16313168557514E-3,"d":"1.16E-03"},{"v":0.0013617674128547,"d":"1.36E-03"}]
[7310,"EPA-CIMP-P3-7-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0817248770164124,"d":"8.17E-02"},{"v":0.0120434895885767,"d":"1.20E-02"},{"v":0.0176514754832148,"d":"1.77E-02"},{"v":0.0160822440394087,"d":"1.61E-02"}]
[7311,"EPA-F150-P3-30-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0708195430957035,"d":"7.08E-02"},0.024844166976512,{"v":0.0369559807861108,"d":"3.70E-02"},{"v":0.0280512992232936,"d":"2.81E-02"}]
[7312,"EPA-FEXP-P3-11-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0720191686829851,"d":"7.20E-02"},{"v":7.53999192237703E-3,"d":"7.54E-03"},{"v":0.0181529685758822,"d":"1.82E-02"},{"v":0.0116572636597561,"d":"1.17E-02"}]
[7325,"EPA-FFOC-P3-22-T1","CH4, g/mi",0.031333322938567,{"v":0.00127449651422076,"d":"1.27E-03"},{"v":0.00771106975689187,"d":"7.71E-03"},{"v":0.00327100969973989,"d":"3.27E-03"}]
[7326,"EPA-SOUT-P3-24MP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0441977966313114,"d":"4.42E-02"},{"v":0.00481222035579403,"d":"4.81E-03"},{"v":0.00944017796859906,"d":"9.44E-03"},{"v":0.00717454043365855,"d":"7.17E-03"}]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0637016978980532,"d":"6.37E-02"},{"v":0.00718936531861583,"d":"7.19E-03"},{"v":0.0217887996289389,"d":"2.18E-02"},0.011133354571728]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","CH4, g/mi",0.261408176597119,0.029362946482806,{"v":0.0488817760585607,"d":"4.89E-02"},{"v":0.0427281112934261,"d":"4.27E-02"}]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0987184741714821,"d":"9.87E-02"},{"v":0.0163374834204777,"d":"1.63E-02"},0.032719302835616,{"v":0.0217094099580493,"d":"2.17E-02"}]
[7343,"EPA-FFOC-P3-22-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0336954766963574,"d":"3.37E-02"},{"v":1.13092450235501E-3,"d":"1.13E-03"},{"v":0.00382426739356503,"d":"3.82E-03"},{"v":0.00300065341802759,"d":"3.00E-03"}]
[7344,"EPA-SOUT-P3-24MP-T2","CH4, g/mi",0.056069834472606,{"v":0.00548471343102072,"d":"5.48E-03"},{"v":0.0102384814714803,"d":"1.02E-02"},{"v":0.00843140364989344,"d":"8.43E-03"}]
[7345,"EPA-TCOR-P3-5-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0214385654477283,"d":"2.14E-02"},{"v":0.00052429652257485,"d":"5.24E-04"},{"v":0.00125687282900942,"d":"1.26E-03"},{"v":1.65818008005796E-3,"d":"1.66E-03"}]
[7351,"EPA-TCOR-P3-5-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0231069992667791,"d":"2.31E-02"},{"v":0.000674008652521254,"d":"6.74E-04"},{"v":1.02092195595363E-3,"d":"1.02E-03"},{"v":0.00186441448703804,"d":"1.86E-03"}]
[7352,"EPA-CIMP-P3-27-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0738620245394348,"d":"7.39E-02"},0.014320847006248,{"v":0.0256088937842891,"d":"2.56E-02"},{"v":0.0182203813351756,"d":"1.82E-02"}]
[7353,"EPA-F150-P3-27-T2","CH4, g/mi",0.124712524748357,{"v":0.0286988147506358,"d":"2.87E-02"},{"v":0.0487856051337748,"d":"4.88E-02"},{"v":0.0350621118651799,"d":"3.51E-02"}]
[7373,"EPA-TCOR-P3-24-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0179124118668652,"d":"1.79E-02"},{"v":0.000712552577180585,"d":"7.13E-04"},{"v":0.00400371529437297,"d":"4.00E-03"},{"v":1.82855829843178E-3,"d":"1.83E-03"}]
[7374,"EPA-CIMP-P3-1-T1","CH4, g/mi",0.104959693246481,{"v":0.0126879468212515,"d":"1.27E-02"},{"v":0.0258167168309032,"d":"2.58E-02"},{"v":0.0183510389805521,"d":"1.84E-02"}]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0996763789170645,"d":"9.97E-02"},{"v":0.0232430900325501,"d":"2.32E-02"},{"v":0.0420157941507783,"d":"4.20E-02"},0.028509077316799]
[7387,"EPA-TCOR-P3-24-T2","CH4, g/mi",0.026657074462931,{"v":0.000750496885368232,"d":"7.50E-04"},{"v":0.0012787961705162,"d":"1.28E-03"},{"v":2.12806658218634E-3,"d":"2.13E-03"}]
[7388,"EPA-CIMP-P3-1-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0918733499204973,"d":"9.19E-02"},{"v":0.0140350491205293,"d":"1.40E-02"},{"v":0.0215560890850967,"d":"2.16E-02"},{"v":0.0185816170963379,"d":"1.86E-02"}]
[7389,"EPA-F150-P3-13-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0846200636400185,"d":"8.46E-02"},{"v":0.0230417330513033,"d":"2.30E-02"},{"v":0.0392372417701447,"d":"3.92E-02"},{"v":0.0273330531343466,"d":"2.73E-02"}]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0419178869564499,"d":"4.19E-02"},{"v":0.00572267061622684,"d":"5.72E-03"},{"v":0.0101680256363495,"d":"1.02E-02"},{"v":0.00791297061132144,"d":"7.91E-03"}]
[7429,"EPA-SOUT-P3-6-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0509950200028501,"d":"5.10E-02"},{"v":0.00581136753574597,"d":"5.81E-03"},{"v":0.00846737500529222,"d":"8.47E-03"},{"v":0.0083435477615452,"d":"8.34E-03"}]
[7430,"EPA-TCOR-P3-26-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0202702461588701,"d":"2.03E-02"},{"v":0.000611018826491612,"d":"6.11E-04"},{"v":0.00346925079795538,"d":"3.47E-03"},{"v":0.00183574930380577,"d":"1.84E-03"}]
[7431,"EPA-CIMP-P3-5-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0699206008556446,"d":"6.99E-02"},{"v":0.0111571489601864,"d":"1.12E-02"},{"v":0.0188455237351812,"d":"1.88E-02"},{"v":0.0147483914401301,"d":"1.47E-02"}]
[7432,"EPA-TCOR-P3-26-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0173740579206583,"d":"1.74E-02"},{"v":0.000600693426412684,"d":"6.01E-04"},{"v":2.12118177796445E-3,"d":"2.12E-03"},{"v":0.00158301587857647,"d":"1.58E-03"}]
[7433,"EPA-CIMP-P3-5-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0635237087646893,"d":"6.35E-02"},{"v":0.0110895343598863,"d":"1.11E-02"},{"v":0.0208894006909883,"d":"2.09E-02"},{"v":0.0144913554883585,"d":"1.45E-02"}]
[7460,"EPA-TCOR-P3-27-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0290407022125286,"d":"2.90E-02"},{"v":1.00750066334028E-3,"d":"1.01E-03"},{"v":0.00213685483673359,"d":"2.14E-03"},{"v":0.00255843340101196,"d":"2.56E-03"}]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0934707689720456,"d":"9.35E-02"},0.01459942026754,{"v":0.0245279899791498,"d":"2.45E-02"},{"v":0.0193904907371668,"d":"1.94E-02"}]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","CH4, g/mi",0.106932365218394,{"v":0.0282238305564327,"d":"2.82E-02"},0.036896201935634,{"v":0.0329019252792977,"d":"3.29E-02"}]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","CH4, g/mi",0.03472263971366,{"v":0.00107639322266663,"d":"1.08E-03"},{"v":1.46663810445266E-3,"d":"1.47E-03"},{"v":0.00287586119628778,"d":"2.88E-03"}]
[7473,"EPA-CIMP-P3-3-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0901520934837748,"d":"9.02E-02"},{"v":0.0139464798470636,"d":"1.39E-02"},{"v":0.0275447641302012,"d":"2.75E-02"},{"v":0.0188521875125988,"d":"1.89E-02"}]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0943753917164237,"d":"9.44E-02"},{"v":0.00469440061467644,"d":"4.69E-03"},{"v":0.0191862092884631,"d":"1.92E-02"},{"v":0.0103486816708587,"d":"1.03E-02"}]
[7483,"EPA-FEXP-P3-23-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0868567227346288,"d":"8.69E-02"},{"v":0.00650312458979668,"d":"6.50E-03"},{"v":0.0198663152372088,"d":"1.99E-02"},{"v":0.0115710129508091,"d":"1.16E-02"}]
[7484,"EPA-F150-P3-23-T3","CH4, g/mi",0.102958124577367,{"v":0.0316183456195816,"d":"3.16E-02"},{"v":0.0447441129320914,"d":"4.47E-02"},{"v":0.0362056376845802,"d":"3.62E-02"}]
[7495,"EPA-TCOR-P3-24-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0277232114050208,"d":"2.77E-02"},{"v":0.000611517786962957,"d":"6.12E-04"},{"v":6.29286510899433E-3,"d":"6.29E-03"},{"v":0.00242467769450563,"d":"2.42E-03"}]
[7496,"EPA-CIMP-P3-13-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0701650659680515,"d":"7.02E-02"},{"v":0.0113398708236973,"d":"1.13E-02"},{"v":0.0223337019092831,"d":"2.23E-02"},{"v":0.0151825857251089,"d":"1.52E-02"}]
[7497,"EPA-FFOC-P3-2-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0568120618708365,"d":"5.68E-02"},{"v":0.00213206414562166,"d":"2.13E-03"},{"v":0.00550105647716012,"d":"5.50E-03"},{"v":0.00521817282590478,"d":"5.22E-03"}]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","CH4, g/mi",0.144402608185253,{"v":0.0261124729354816,"d":"2.61E-02"},0.031027167533054,{"v":0.0325485284301219,"d":"3.25E-02"}]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0673995913847619,"d":"6.74E-02"},{"v":0.0132044449678059,"d":"1.32E-02"},{"v":0.0240424553392403,"d":"2.40E-02"},0.016776614943829]
[7503,"EPA-FFOC-P3-2-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0639834149199335,"d":"6.40E-02"},{"v":0.00172926020430283,"d":"1.73E-03"},{"v":0.0108703895098042,"d":"1.09E-02"},{"v":0.00559505708332582,"d":"5.60E-03"}]
[7524,"EPA-TCOR-P3-25-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0205263164493342,"d":"2.05E-02"},{"v":0.000687439023901769,"d":"6.87E-04"},{"v":0.00372048705152458,"d":"3.72E-03"},{"v":0.00193495398514503,"d":"1.93E-03"}]
[7525,"EPA-CIMP-P3-22-T1","CH4, g/mi",0.102259801573638,{"v":0.0126883094904624,"d":"1.27E-02"},{"v":0.0210558189656189,"d":"2.11E-02"},{"v":0.0179321520862088,"d":"1.79E-02"}]
[7526,"EPA-HCIV-P3-14-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0305716868550192,"d":"3.06E-02"},{"v":0.00131536050585325,"d":"1.32E-03"},{"v":0.00577642140098597,"d":"5.78E-03"},{"v":0.0031460858606944,"d":"3.15E-03"}]
[7527,"EPA-F150-P3-3-T2","CH4, g/mi",0.139287116586452,{"v":0.0317211539800482,"d":"3.17E-02"},{"v":0.0358645018257169,"d":"3.59E-02"},{"v":0.0375936337059661,"d":"3.76E-02"}]
[7538,"EPA-TCOR-P3-25-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0192385200588949,"d":"1.92E-02"},{"v":0.000503018645739548,"d":"5.03E-04"},{"v":1.54250044626528E-3,"d":"1.54E-03"},{"v":0.00154918499455029,"d":"1.55E-03"}]
[7539,"EPA-CIMP-P3-22-T2","CH4, g/mi",0.092940013465809,{"v":0.0134763136557415,"d":"1.35E-02"},{"v":0.0345563701450268,"d":"3.46E-02"},0.019078631749251]
[7540,"EPA-HODY-P3-12-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0233206608697661,"d":"2.33E-02"},{"v":0.000627341983110638,"d":"6.27E-04"},{"v":0.00939875879182266,"d":"9.40E-03"},{"v":0.00241825825060952,"d":"2.42E-03"}]
[7541,"EPA-HCIV-P3-14-T5","CH4, g/mi",{"v":0.0336323811423525,"d":"3.36E-02"},{"v":1.23801711399808E-3,"d":"1.24E-03"},{"v":6.4826038779428E-3,"d":"6.48E-03"},{"v":0.00329282868164123,"d":"3.29E-03"}]
[7542,"EPA-FEXP-P3-12-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0835611078570571,"d":"8.36E-02"},{"v":0.00507363193750965,"d":"5.07E-03"},{"v":0.0153000431722898,"d":"1.53E-02"},{"v":0.00985194185581714,"d":"9.85E-03"}]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0754970347534149,"d":"7.55E-02"},{"v":0.00150151800219611,"d":"1.50E-03"},{"v":0.0079779325016042,"d":"7.98E-03"},{"v":0.00581240387440904,"d":"5.81E-03"}]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0321674647113266,"d":"3.22E-02"},{"v":2.42719124016665E-3,"d":"2.43E-03"},{"v":0.0097325261193436,"d":"9.73E-03"},{"v":0.00448655268219606,"d":"4.49E-03"}]
[7558,"EPA-FFOC-P3-11-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0256476851846859,"d":"2.56E-02"},{"v":0.00120664157294458,"d":"1.21E-03"},{"v":0.00694561553281325,"d":"6.95E-03"},{"v":2.87360714415047E-3,"d":"2.87E-03"}]
[7559,"EPA-FEXP-P3-12-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0804596528802813,"d":"8.05E-02"},{"v":0.00687202667860123,"d":"6.87E-03"},{"v":0.0188372617988036,"d":"1.88E-02"},0.01153566616933]
[7575,"EPA-TCOR-P3-12-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0145961300972482,"d":"1.46E-02"},{"v":0.000515963824016003,"d":"5.16E-04"},{"v":1.13393418055701E-3,"d":"1.13E-03"},{"v":0.00128217410465075,"d":"1.28E-03"}]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0794813332807953,"d":"7.95E-02"},{"v":0.0108442081789915,"d":"1.08E-02"},{"v":0.0194651392509888,"d":"1.95E-02"},{"v":0.0150183383486817,"d":"1.50E-02"}]
[7577,"EPA-FFOC-P3-11-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0251196556067924,"d":"2.51E-02"},{"v":0.000900115684153575,"d":"9.00E-04"},{"v":0.00496237528144815,"d":"4.96E-03"},{"v":2.42962284335935E-3,"d":"2.43E-03"}]
[7578,"EPA-SOUT-P3-28-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0373695341455086,"d":"3.74E-02"},{"v":0.00367485271201903,"d":"3.67E-03"},{"v":0.00867804174154276,"d":"8.68E-03"},{"v":0.00577344224807576,"d":"5.77E-03"}]
[7579,"EPA-F150-P3-8-T1","CH4, g/mi",0.140735909558137,{"v":0.0267445111414051,"d":"2.67E-02"},{"v":0.0450494667659379,"d":"4.50E-02"},{"v":0.0339468521249405,"d":"3.39E-02"}]
[7582,"EPA-TCOR-P3-12-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0195900896751078,"d":"1.96E-02"},{"v":0.000602297503962243,"d":"6.02E-04"},{"v":0.00185852241836941,"d":"1.86E-03"},{"v":0.00167722685276089,"d":"1.68E-03"}]
[7583,"EPA-CIMP-P3-10-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0715096032887926,"d":"7.15E-02"},{"v":0.0110545832360317,"d":"1.11E-02"},{"v":0.0196616337708309,"d":"1.97E-02"},{"v":0.0147968836530704,"d":"1.48E-02"}]
[7584,"EPA-FFOC-P3-11-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0242518872835318,"d":"2.43E-02"},1.021155527274E-3,{"v":4.29856093969248E-3,"d":"4.30E-03"},{"v":0.00244767260873042,"d":"2.45E-03"}]
[7585,"EPA-F150-P3-8-T2","CH4, g/mi",0.124221084174598,0.030211138237271,{"v":0.0443184365043606,"d":"4.43E-02"},{"v":0.0360745561137254,"d":"3.61E-02"}]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","CH4, g/mi",0.123298591627874,{"v":0.0250563992179781,"d":"2.51E-02"},{"v":0.0380984455585839,"d":"3.81E-02"},{"v":0.0310547082860525,"d":"3.11E-02"}]
[7606,"EPA-TCOR-P3-12-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0190791764255755,"d":"1.91E-02"},{"v":0.000475576712032775,"d":"4.76E-04"},{"v":0.000901190763410548,"d":"9.01E-04"},{"v":1.47484065269265E-3,"d":"1.47E-03"}]
[7607,"EPA-CIMP-P3-2-T1","CH4, g/mi",0.094709527482262,0.012655051270098,{"v":0.0298930768754676,"d":"2.99E-02"},{"v":0.0181167454699726,"d":"1.81E-02"}]
[7613,"EPA-CIMP-P3-2-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0795039775327206,"d":"7.95E-02"},{"v":0.0157012910925009,"d":"1.57E-02"},{"v":0.0254075469058909,"d":"2.54E-02"},{"v":0.0196926653369495,"d":"1.97E-02"}]
[7614,"EPA-F150-P3-4-T2","CH4, g/mi",0.111226592262979,{"v":0.0258168798428919,"d":"2.58E-02"},{"v":0.0434782154668891,"d":"4.35E-02"},{"v":0.0314523476095891,"d":"3.15E-02"}]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0168824598876089,"d":"1.69E-02"},{"v":0.000685949031144283,"d":"6.86E-04"},{"v":4.14539429707952E-3,"d":"4.15E-03"},{"v":1.76779461142956E-3,"d":"1.77E-03"}]
[7633,"EPA-SOUT-P3-11-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0308388260972926,"d":"3.08E-02"},{"v":0.00274636875917257,"d":"2.75E-03"},{"v":0.0084949087198241,"d":"8.49E-03"},{"v":0.00460999366071126,"d":"4.61E-03"}]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0499955456956162,"d":"5.00E-02"},{"v":1.27137635879162E-3,"d":"1.27E-03"},{"v":0.00621839789104255,"d":"6.22E-03"},{"v":0.00412414134974825,"d":"4.12E-03"}]
[7635,"EPA-FFOC-P3-15-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0262220146904546,"d":"2.62E-02"},{"v":0.0013097117185846,"d":"1.31E-03"},{"v":0.00811157810227379,"d":"8.11E-03"},{"v":0.00305738204773953,"d":"3.06E-03"}]
[7644,"EPA-TCOR-P3-23-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0176377417178704,"d":"1.76E-02"},{"v":0.000722566862624532,"d":"7.23E-04"},{"v":0.00292818102428777,"d":"2.93E-03"},{"v":1.74822054260227E-3,"d":"1.75E-03"}]
[7645,"EPA-CIMP-P3-30-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0668452529406048,"d":"6.68E-02"},{"v":0.00884565968247522,"d":"8.85E-03"},{"v":0.0212418966998166,"d":"2.12E-02"},0.012698560439196]
[7646,"EPA-SOUT-P3-11-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0335535368838809,"d":"3.36E-02"},{"v":0.00372786009570794,"d":"3.73E-03"},0.006953666011026,{"v":0.00548132742715427,"d":"5.48E-03"}]
[7647,"EPA-FFOC-P3-15-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0242355968973606,"d":"2.42E-02"},{"v":1.17382354605214E-3,"d":"1.17E-03"},{"v":0.00610031194786177,"d":"6.10E-03"},{"v":0.00270283999339138,"d":"2.70E-03"}]
[7648,"EPA-F150-P3-9-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0926540788904179,"d":"9.27E-02"},{"v":0.0178665472056921,"d":"1.79E-02"},{"v":0.0376958319608913,"d":"3.77E-02"},{"v":0.0230892776938121,"d":"2.31E-02"}]
[7649,"EPA-CIMP-P3-30-T2","CH4, g/mi",0.063578763682044,{"v":0.0109871320572089,"d":"1.10E-02"},{"v":0.0208215434806677,"d":"2.08E-02"},{"v":0.0143953701355086,"d":"1.44E-02"}]
[7650,"EPA-F150-P3-9-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0834523784363117,"d":"8.35E-02"},{"v":0.0241441610615742,"d":"2.41E-02"},{"v":0.0278797709245419,"d":"2.79E-02"},{"v":0.0274763736105289,"d":"2.75E-02"}]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0233376048767849,"d":"2.33E-02"},{"v":0.000818041678517039,"d":"8.18E-04"},{"v":0.00109229255556238,"d":"1.09E-03"},{"v":0.00201811059764861,"d":"2.02E-03"}]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0893051090732987,"d":"8.93E-02"},0.020521237039068,{"v":0.0377314258878808,"d":"3.77E-02"},{"v":0.0252870946596503,"d":"2.53E-02"}]
[7675,"EPA-CIMP-P3-16-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0753789864934703,"d":"7.54E-02"},{"v":0.0125104605979343,"d":"1.25E-02"},{"v":0.0175795990823443,"d":"1.76E-02"},{"v":0.0161473935860888,"d":"1.61E-02"}]
[7685,"EPA-TCOR-P3-10-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0216385993991705,"d":"2.16E-02"},{"v":0.000653838965434781,"d":"6.54E-04"},{"v":0.00124148478575937,"d":"1.24E-03"},{"v":0.00178302879166791,"d":"1.78E-03"}]
[7686,"EPA-CIMP-P3-16-T2","CH4, g/mi",0.067635290467312,{"v":0.00964735901823755,"d":"9.65E-03"},{"v":0.0235048936371355,"d":"2.35E-02"},{"v":0.0135986380508161,"d":"1.36E-02"}]
[7687,"EPA-FFOC-P3-8-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0374040028063365,"d":"3.74E-02"},{"v":0.00195671563070008,"d":"1.96E-03"},{"v":0.0102683423292104,"d":"1.03E-02"},{"v":0.00438469539004095,"d":"4.38E-03"}]
[7688,"EPA-SOUT-P3-2-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0679196628710872,"d":"6.79E-02"},{"v":0.00606719002600149,"d":"6.07E-03"},{"v":0.0103028604659173,"d":"1.03E-02"},{"v":0.00959332327766422,"d":"9.59E-03"}]
[7689,"EPA-F150-P3-10-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0938003589200943,"d":"9.38E-02"},{"v":0.0214688055890421,"d":"2.15E-02"},{"v":0.0414716847400357,"d":"4.15E-02"},{"v":0.0265864165894802,"d":"2.66E-02"}]
[7698,"EPA-FFOC-P3-8-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0337418863204519,"d":"3.37E-02"},{"v":1.80185748500985E-3,"d":"1.80E-03"},0.013002491869713,{"v":0.00423203225786143,"d":"4.23E-03"}]
[7699,"EPA-SOUT-P3-2-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0663253893987587,"d":"6.63E-02"},{"v":0.0058884908592802,"d":"5.89E-03"},{"v":0.0130953447762083,"d":"1.31E-02"},{"v":0.0094987503338439,"d":"9.50E-03"}]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0225912299597906,"d":"2.26E-02"},{"v":0.000724237083591669,"d":"7.24E-04"},3.199508177294E-3,{"v":0.00203131076632653,"d":"2.03E-03"}]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0714047781966483,"d":"7.14E-02"},{"v":0.0125152930855069,"d":"1.25E-02"},{"v":0.0255667221610271,"d":"2.56E-02"},{"v":0.0164629037359556,"d":"1.65E-02"}]
[7716,"EPA-F150-P3-1-T1","CH4, g/mi",0.135733519429359,{"v":0.0256825877881429,"d":"2.57E-02"},{"v":0.0322070452046327,"d":"3.22E-02"},{"v":0.0318173963750698,"d":"3.18E-02"}]
[7720,"EPA-TCOR-P3-4-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0218435862008018,"d":"2.18E-02"},{"v":0.000634206350431265,"d":"6.34E-04"},{"v":1.49022482762632E-3,"d":"1.49E-03"},{"v":0.00178950361810611,"d":"1.79E-03"}]
[7721,"EPA-CIMP-P3-28-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0649620316994748,"d":"6.50E-02"},{"v":0.0132986840647589,"d":"1.33E-02"},{"v":0.0206239191438641,"d":"2.06E-02"},0.016500691695803]
[7722,"EPA-F150-P3-1-T2","CH4, g/mi",0.121198512494696,{"v":0.0279530060291331,"d":"2.80E-02"},{"v":0.0343350435187317,"d":"3.43E-02"},{"v":0.0332360571900684,"d":"3.32E-02"}]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","CH4, g/mi",0.122947710851019,0.026330389454186,{"v":0.0371488490144152,"d":"3.71E-02"},{"v":0.0321058367895716,"d":"3.21E-02"}]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","CH4, g/mi",0.01840993893804,{"v":0.000552943376456241,"d":"5.53E-04"},{"v":1.55008536268748E-3,"d":"1.55E-03"},{"v":1.55529460644179E-3,"d":"1.56E-03"}]
[7748,"EPA-CIMP-P3-20-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0997977833317434,"d":"9.98E-02"},{"v":0.0120383236658246,"d":"1.20E-02"},{"v":0.0194132663736897,"d":"1.94E-02"},{"v":0.0171242327724872,"d":"1.71E-02"}]
[7762,"EPA-F150-P3-14-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0996736919292272,"d":"9.97E-02"},0.027861801004138,0.039930864069844,{"v":0.0324044028585254,"d":"3.24E-02"}]
[7764,"EPA-CIMP-P3-20-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0960820033684826,"d":"9.61E-02"},{"v":0.0115691809058281,"d":"1.16E-02"},{"v":0.0298956129624248,"d":"2.99E-02"},{"v":0.0172049673818201,"d":"1.72E-02"}]
[7765,"EPA-TCOR-P3-3-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0184398680719065,"d":"1.84E-02"},{"v":0.000819374599200229,"d":"8.19E-04"},{"v":1.81269581977441E-3,"d":"1.81E-03"},{"v":0.00181128709571526,"d":"1.81E-03"}]
[7766,"EPA-FFOC-P3-25-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0233069736334076,"d":"2.33E-02"},{"v":1.86248708565444E-3,"d":"1.86E-03"},{"v":0.00606632296379511,"d":"6.07E-03"},{"v":0.00326996372908872,"d":"3.27E-03"}]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0667790177456719,"d":"6.68E-02"},{"v":0.0109388597398126,"d":"1.09E-02"},{"v":0.0218709242562741,"d":"2.19E-02"},{"v":0.0145822873685817,"d":"1.46E-02"}]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0254499892255444,"d":"2.54E-02"},{"v":1.02374945369988E-3,"d":"1.02E-03"},{"v":0.00370703747663057,"d":"3.71E-03"},{"v":0.00248748599686649,"d":"2.49E-03"}]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0452871322905847,"d":"4.53E-02"},{"v":0.00479689394578984,"d":"4.80E-03"},{"v":0.00959912829296955,"d":"9.60E-03"},{"v":0.00722323700570193,"d":"7.22E-03"}]
[7780,"EPA-FFOC-P3-25-T2","CH4, g/mi",0.023983609702878,{"v":1.49491874678551E-3,"d":"1.49E-03"},{"v":0.00739455964697597,"d":"7.39E-03"},{"v":0.00307986727456858,"d":"3.08E-03"}]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0408417477437171,"d":"4.08E-02"},{"v":0.00152916063400578,"d":"1.53E-03"},{"v":0.00686181049662973,"d":"6.86E-03"},{"v":0.0039423045741754,"d":"3.94E-03"}]
[7796,"EPA-TCOR-P3-9-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0154348689938133,"d":"1.54E-02"},{"v":0.000545578412925701,"d":"5.46E-04"},{"v":1.15855079488499E-3,"d":"1.16E-03"},{"v":1.36310785287401E-3,"d":"1.36E-03"}]
[7797,"EPA-CIMP-P3-9MP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0561297438757641,"d":"5.61E-02"},0.013046582839978,{"v":0.0163606459146939,"d":"1.64E-02"},{"v":0.0155280745414357,"d":"1.55E-02"}]
[7798,"EPA-SOUT-P3-23-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0518977873164275,"d":"5.19E-02"},{"v":0.00578322992026642,"d":"5.78E-03"},{"v":0.00805280173819977,"d":"8.05E-03"},{"v":0.00833656094151476,"d":"8.34E-03"}]
[7799,"EPA-F150-P3-12-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0794162889362715,"d":"7.94E-02"},{"v":0.0186205395293055,"d":"1.86E-02"},{"v":0.0381222362497149,"d":"3.81E-02"},{"v":0.0230790703131291,"d":"2.31E-02"}]
[7800,"EPA-F150-P3-12-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0677816037522669,"d":"6.78E-02"},{"v":0.0214154585945835,"d":"2.14E-02"},{"v":0.0346399194182992,"d":"3.46E-02"},{"v":0.0247407601584272,"d":"2.47E-02"}]
[7801,"EPA-TCOR-P3-9-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0130847912910593,"d":"1.31E-02"},{"v":0.000640914069593768,"d":"6.41E-04"},{"v":0.00158244030168888,"d":"1.58E-03"},{"v":1.34739398127063E-3,"d":"1.35E-03"}]
[7802,"EPA-CIMP-P3-9MP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0622510057163931,"d":"6.23E-02"},0.013188779550013,{"v":0.0205579804798101,"d":"2.06E-02"},{"v":0.0162314873085651,"d":"1.62E-02"}]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0347128317395854,"d":"3.47E-02"},{"v":0.000717019985928572,"d":"7.17E-04"},{"v":0.00151114321953347,"d":"1.51E-03"},{"v":2.52880472839093E-3,"d":"2.53E-03"}]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","CH4, g/mi",0.082139137435458,{"v":0.0130439160837912,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0279496094378451,"d":"2.79E-02"},{"v":0.0176720283293254,"d":"1.77E-02"}]
[7827,"EPA-F150-P3-5-T1","CH4, g/mi",0.123245754759078,{"v":0.0243518845903062,"d":"2.44E-02"},{"v":0.0408409595544615,"d":"4.08E-02"},0.030634552940419]
[7842,"EPA-CIMP-P3-14-T2","CH4, g/mi",0.079252404000066,{"v":0.0141132871337455,"d":"1.41E-02"},0.031604053578607,{"v":0.0187149973793005,"d":"1.87E-02"}]
[7843,"EPA-FFOC-P3-1-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0344250900495462,"d":"3.44E-02"},{"v":1.42911263361338E-3,"d":"1.43E-03"},{"v":0.00752061115481938,"d":"7.52E-03"},{"v":0.0035461731898595,"d":"3.55E-03"}]
[7844,"EPA-F150-P3-5-T2","CH4, g/mi",0.101908657238124,{"v":0.0236443823704589,"d":"2.36E-02"},{"v":0.0414531671186096,"d":"4.15E-02"},{"v":0.0289255451813769,"d":"2.89E-02"}]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0452703093188301,"d":"4.53E-02"},{"v":4.15034648405011E-3,"d":"4.15E-03"},{"v":0.00601977520956919,"d":"6.02E-03"},{"v":0.00640991154880819,"d":"6.41E-03"}]
[7853,"EPA-FFOC-P3-1-T2","CH4, g/mi",0.035934032607312,{"v":0.00180215242793211,"d":"1.80E-03"},{"v":0.00747470956709677,"d":"7.47E-03"},{"v":0.00396317318531796,"d":"3.96E-03"}]
[7863,"EPA-TCOR-P3-7-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0410426176974603,"d":"4.10E-02"},{"v":0.000658233574979516,"d":"6.58E-04"},{"v":1.65655486069184E-3,"d":"1.66E-03"},{"v":0.00282949278511445,"d":"2.83E-03"}]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0449920624879064,"d":"4.50E-02"},{"v":0.00259577765027349,"d":"2.60E-03"},{"v":0.0078801873852502,"d":"7.88E-03"},{"v":0.00516323541244212,"d":"5.16E-03"}]
[7865,"EPA-CIMP-P3-11-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0726607433831602,"d":"7.27E-02"},{"v":0.00992962725269654,"d":"9.93E-03"},{"v":0.0209991750592363,"d":"2.10E-02"},{"v":0.0139520124234277,"d":"1.40E-02"}]
[7866,"EPA-SOUT-P3-13-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0502614487624819,"d":"5.03E-02"},{"v":0.00421701847571934,"d":"4.22E-03"},{"v":6.6259280502531E-3,"d":"6.63E-03"},{"v":0.00678024306513873,"d":"6.78E-03"}]
[7867,"EPA-CIMP-P3-11-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0649870362418702,"d":"6.50E-02"},{"v":0.0106951305923817,"d":"1.07E-02"},{"v":0.0233986370288043,"d":"2.34E-02"},{"v":0.0143841669636411,"d":"1.44E-02"}]
[7880,"EPA-TCOR-P3-22-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0162592222689421,"d":"1.63E-02"},{"v":0.000563298784190039,"d":"5.63E-04"},{"v":0.00425079007772089,"d":"4.25E-03"},{"v":0.00162484174530176,"d":"1.62E-03"}]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0793626638913315,"d":"7.94E-02"},{"v":0.00968208685668688,"d":"9.68E-03"},{"v":0.0172722899495138,"d":"1.73E-02"},0.013829716168625]
[7882,"EPA-FEXP-P3-31-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0732335418077249,"d":"7.32E-02"},{"v":0.00497223181890902,"d":"4.97E-03"},{"v":0.0160292946837412,"d":"1.60E-02"},{"v":0.00927137839801466,"d":"9.27E-03"}]
[7887,"EPA-TCOR-P3-22-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0183562107276051,"d":"1.84E-02"},{"v":0.000778467060224241,"d":"7.78E-04"},{"v":0.00305074990389589,"d":"3.05E-03"},{"v":0.00185350565291638,"d":"1.85E-03"}]
[7888,"EPA-CIMP-P3-21-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0627986487509637,"d":"6.28E-02"},{"v":0.0117127202457059,"d":"1.17E-02"},{"v":0.0209436862891433,"d":"2.09E-02"},{"v":0.0150091168091866,"d":"1.50E-02"}]
[7903,"EPA-HCIV-P3-21-T4","CH4, g/mi",0.021304711731507,{"v":0.000907755764532138,"d":"9.08E-04"},{"v":4.16983153198483E-3,"d":"4.17E-03"},{"v":0.00218400298584538,"d":"2.18E-03"}]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0714770691115623,"d":"7.15E-02"},{"v":0.00535224963441909,"d":"5.35E-03"},0.0114890107135,{"v":9.20720547716029E-3,"d":"9.21E-03"}]
[7905,"EPA-FFOC-P3-24-T1","CH4, g/mi",0.021245989996467,{"v":0.0014286660328953,"d":"1.43E-03"},{"v":0.00700410972329531,"d":"7.00E-03"},{"v":0.0028494154081177,"d":"2.85E-03"}]
[7906,"EPA-SOUT-P3-9-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0341011972392092,"d":"3.41E-02"},{"v":3.62581660614608E-3,"d":"3.63E-03"},{"v":0.00673584554490331,"d":"6.74E-03"},{"v":5.42919452697746E-3,"d":"5.43E-03"}]
[7913,"EPA-TCOR-P3-2MP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0281581218993075,"d":"2.82E-02"},{"v":0.000858308841628343,"d":"8.58E-04"},{"v":0.00154062044386164,"d":"1.54E-03"},{"v":2.32719206758285E-3,"d":"2.33E-03"}]
[7914,"EPA-CIMP-P3-26-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0721215610922215,"d":"7.21E-02"},{"v":0.0105050266263873,"d":"1.05E-02"},{"v":0.0201625675726827,"d":"2.02E-02"},0.014352992697491]
[7915,"EPA-FFOC-P3-24-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0201970969723407,"d":"2.02E-02"},{"v":0.00149989808871913,"d":"1.50E-03"},{"v":0.00645938601448524,"d":"6.46E-03"},{"v":0.00280553789255567,"d":"2.81E-03"}]
[7916,"EPA-SOUT-P3-9-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0338976877181813,"d":"3.39E-02"},{"v":0.00391284911392378,"d":"3.91E-03"},{"v":0.00996934832272114,"d":"9.97E-03"},{"v":0.00589275615288565,"d":"5.89E-03"}]
[7917,"EPA-TCOR-P3-2MP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0180338935576142,"d":"1.80E-02"},{"v":0.000691279886206128,"d":"6.91E-04"},{"v":0.00174726697564275,"d":"1.75E-03"},{"v":0.00166538523165384,"d":"1.67E-03"}]
[7918,"EPA-CIMP-P3-26-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0739541642758533,"d":"7.40E-02"},{"v":0.0127473562680877,"d":"1.27E-02"},0.018630369368667,{"v":0.0163492852220256,"d":"1.63E-02"}]
[7935,"EPA-TCOR-P3-1-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0169463593446749,"d":"1.69E-02"},{"v":0.000972722415697828,"d":"9.73E-04"},{"v":4.71804866022208E-3,"d":"4.72E-03"},{"v":0.00205013534619605,"d":"2.05E-03"}]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0884218703776448,"d":"8.84E-02"},{"v":0.0122589378930797,"d":"1.23E-02"},0.022551031967282,{"v":0.0170030818227266,"d":"1.70E-02"}]
[7937,"EPA-F150-P3-5-T3","CH4, g/mi",0.151392532400753,{"v":0.0312290289198599,"d":"3.12E-02"},{"v":0.0500702047066115,"d":"5.01E-02"},{"v":0.0387014040488563,"d":"3.87E-02"}]
[7943,"EPA-TCOR-P3-1-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0180405327706778,"d":"1.80E-02"},{"v":0.00075409293561179,"d":"7.54E-04"},{"v":0.0012854175139825,"d":"1.29E-03"},{"v":0.0016820718238947,"d":"1.68E-03"}]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0664167746052841,"d":"6.64E-02"},{"v":0.00774555434931096,"d":"7.75E-03"},{"v":0.0149325604115228,"d":"1.49E-02"},{"v":0.0112417098381923,"d":"1.12E-02"}]
[7945,"EPA-CIMP-P3-4-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0699880001391155,"d":"7.00E-02"},{"v":0.0145210225353137,"d":"1.45E-02"},{"v":0.0254736745720264,"d":"2.55E-02"},0.018181290297394]
[7946,"EPA-F150-P3-5-T4","CH4, g/mi",0.214216750982616,{"v":0.0342224008155318,"d":"3.42E-02"},{"v":0.0445527184982119,"d":"4.46E-02"},{"v":0.0442935019617145,"d":"4.43E-02"}]
[7955,"EPA-HCIV-P3-22-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0270224563721308,"d":"2.70E-02"},{"v":0.000905711576508357,"d":"9.06E-04"},{"v":0.00633486570084215,"d":"6.33E-03"},{"v":2.65371479654186E-3,"d":"2.65E-03"}]
[7967,"EPA-TCOR-P3-16-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0138632183967949,"d":"1.39E-02"},{"v":0.000622168260091059,"d":"6.22E-04"},{"v":0.00180632388891582,"d":"1.81E-03"},{"v":0.00139599408867053,"d":"1.40E-03"}]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","CH4, g/mi",0.11999862100075,{"v":0.0320897055430826,"d":"3.21E-02"},{"v":0.0500702254815691,"d":"5.01E-02"},{"v":0.0379079773212742,"d":"3.79E-02"}]
[7973,"EPA-TCOR-P3-16-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0215341811899396,"d":"2.15E-02"},{"v":0.000611445708471411,"d":"6.11E-04"},{"v":1.39656305877699E-3,"d":"1.40E-03"},{"v":0.00176414666484012,"d":"1.76E-03"}]
[7974,"EPA-F150-P3-31-T2","CH4, g/mi",0.121166396774014,{"v":0.0333475617533855,"d":"3.33E-02"},{"v":0.0542459209491267,"d":"5.42E-02"},{"v":0.0393317980209963,"d":"3.93E-02"}]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0744258592393198,"d":"7.44E-02"},{"v":0.0074293761907987,"d":"7.43E-03"},{"v":0.0159597374244677,"d":"1.60E-02"},{"v":0.0114446000575054,"d":"1.14E-02"}]
[7993,"EPA-F150-P3-15MP-T1","CH4, g/mi",0.116047716888365,{"v":0.0254618880843118,"d":"2.55E-02"},{"v":0.0396238714989887,"d":"3.96E-02"},{"v":0.0310863838446221,"d":"3.11E-02"}]
[7995,"EPA-CIMP-P3-12-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0806613237112265,"d":"8.07E-02"},{"v":0.0103904830971273,"d":"1.04E-02"},{"v":0.0187865392662853,"d":"1.88E-02"},{"v":0.0146384934800537,"d":"1.46E-02"}]
[8001,"EPA-CIMP-P3-12-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0632080037664709,"d":"6.32E-02"},{"v":0.0116048634017565,"d":"1.16E-02"},{"v":0.0213298481038887,"d":"2.13E-02"},{"v":0.0149757544147977,"d":"1.50E-02"}]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0265981104245806,"d":"2.66E-02"},{"v":0.00086628707121564,"d":"8.66E-04"},{"v":0.0093825784778758,"d":"9.38E-03"},{"v":0.00280207430096398,"d":"2.80E-03"}]
[8003,"EPA-TCOR-P3-1-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0168369053796156,"d":"1.68E-02"},{"v":0.000617741812728692,"d":"6.18E-04"},{"v":1.91278908488367E-3,"d":"1.91E-03"},{"v":1.55178634969784E-3,"d":"1.55E-03"}]
[8004,"EPA-F150-P3-15MP-T2","CH4, g/mi",0.105930353027362,{"v":0.0286815931917893,"d":"2.87E-02"},{"v":0.0428055863070393,"d":"4.28E-02"},{"v":0.0336465499416082,"d":"3.36E-02"}]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","CH4, g/mi",0.101845083084608,{"v":0.0068198023505473,"d":"6.82E-03"},{"v":0.0208781651186306,"d":"2.09E-02"},{"v":0.0126861672292574,"d":"1.27E-02"}]
[8015,"EPA-FFOC-P3-14EP-T2","CH4, g/mi",0.029052050436679,{"v":0.000988803021534328,"d":"9.89E-04"},{"v":0.00955832758338123,"d":"9.56E-03"},{"v":0.00303063150153545,"d":"3.03E-03"}]
[8016,"EPA-SOUT-P3-15-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0351845961370991,"d":"3.52E-02"},{"v":0.00288114702342932,"d":"2.88E-03"},{"v":0.00687406724995745,"d":"6.87E-03"},{"v":0.00482984611428729,"d":"4.83E-03"}]
[8027,"EPA-TCOR-P3-15-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0134513591788985,"d":"1.35E-02"},{"v":0.0005406881476412,"d":"5.41E-04"},{"v":0.00148575706138722,"d":"1.49E-03"},{"v":1.28326768127628E-3,"d":"1.28E-03"}]
[8028,"EPA-CIMP-P3-8-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0907623089741805,"d":"9.08E-02"},{"v":0.0144634660622389,"d":"1.45E-02"},{"v":0.0205970150258352,"d":"2.06E-02"},{"v":0.0188540059389034,"d":"1.89E-02"}]
[8029,"EPA-SOUT-P3-15-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0325682894008879,"d":"3.26E-02"},{"v":0.00300303672656909,"d":"3.00E-03"},{"v":0.00810939613268379,"d":"8.11E-03"},{"v":0.00488774520048384,"d":"4.89E-03"}]
[8030,"EPA-F150-P3-16-T1","CH4, g/mi",0.135236539973617,0.029725780610669,{"v":0.0455885356484594,"d":"4.56E-02"},{"v":0.0362531541155639,"d":"3.63E-02"}]
[8034,"EPA-CIMP-P3-8-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0822117531367283,"d":"8.22E-02"},{"v":0.0119540720645142,"d":"1.20E-02"},0.024045635127201,{"v":0.0164330904931884,"d":"1.64E-02"}]
[8035,"EPA-TCOR-P3-15-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0122749125654126,"d":"1.23E-02"},{"v":0.000468921372512863,"d":"4.69E-04"},{"v":1.19259214831857E-3,"d":"1.19E-03"},{"v":1.12916409962385E-3,"d":"1.13E-03"}]
[8036,"EPA-FEXP-P3-25-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0707846062987752,"d":"7.08E-02"},{"v":0.00448114046300729,"d":"4.48E-03"},{"v":0.0136111706446902,"d":"1.36E-02"},{"v":0.00855857583396035,"d":"8.56E-03"}]
[8037,"EPA-F150-P3-16-T2","CH4, g/mi",0.133018231317619,{"v":0.0288974565095985,"d":"2.89E-02"},{"v":0.0485795883962255,"d":"4.86E-02"},{"v":0.0355829262367493,"d":"3.56E-02"}]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","CH4, g/mi",0.14696982360726,0.026821838100579,0.046988251004909,{"v":0.0344347071312446,"d":"3.44E-02"}]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","CH4, g/mi",0.025760787177284,{"v":5.05919726424377E-4,"d":"5.06E-04"},{"v":0.00206183741763739,"d":"2.06E-03"},{"v":1.93523584396179E-3,"d":"1.94E-03"}]
[8054,"EPA-CIMP-P3-25-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0849628354610791,"d":"8.50E-02"},{"v":0.0110719936605677,"d":"1.11E-02"},{"v":0.0164118632995517,"d":"1.64E-02"},{"v":0.0152814390817552,"d":"1.53E-02"}]
[8058,"EPA-CIMP-P3-25-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0696698444547147,"d":"6.97E-02"},{"v":0.0106715024987952,"d":"1.07E-02"},{"v":0.0185571016701569,"d":"1.86E-02"},{"v":0.0142716415737057,"d":"1.43E-02"}]
[8059,"EPA-TCOR-P3-28-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0257523093686188,"d":"2.58E-02"},{"v":0.000605150742548535,"d":"6.05E-04"},{"v":0.00124042336005213,"d":"1.24E-03"},{"v":0.00196362149373101,"d":"1.96E-03"}]
[8060,"EPA-F150-P3-7-T2","CH4, g/mi",0.145982114212024,0.033664777872103,{"v":0.0448899994396582,"d":"4.49E-02"},{"v":0.0401906477978042,"d":"4.02E-02"}]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","CH4, g/mi",0.046780772280983,{"v":0.00355477467942938,"d":"3.55E-03"},{"v":0.00675337213961927,"d":"6.75E-03"},{"v":6.05410974132632E-3,"d":"6.05E-03"}]
[8072,"EPA-FFOC-P3-21-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0273202882993857,"d":"2.73E-02"},{"v":0.000890096316743119,"d":"8.90E-04"},{"v":0.00669198460383387,"d":"6.69E-03"},{"v":0.00266397228742858,"d":"2.66E-03"}]
[8082,"EPA-TCOR-P3-30-T1","CH4, g/mi",0.015281811230372,{"v":0.000734759663280458,"d":"7.35E-04"},{"v":0.00279454229055019,"d":"2.79E-03"},{"v":0.00162507341976991,"d":"1.63E-03"}]
[8083,"EPA-CIMP-P3-9EP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0622836352776631,"d":"6.23E-02"},{"v":0.00887426863257489,"d":"8.87E-03"},{"v":0.0161192067029188,"d":"1.61E-02"},{"v":0.0121616758417491,"d":"1.22E-02"}]
[8084,"EPA-SOUT-P3-3-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0594880156481787,"d":"5.95E-02"},{"v":0.00505105888342784,"d":"5.05E-03"},{"v":0.00706510323519283,"d":"7.07E-03"},{"v":0.00803782557741252,"d":"8.04E-03"}]
[8085,"EPA-F150-P3-26-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0984762507527958,"d":"9.85E-02"},{"v":0.0276446003172779,"d":"2.76E-02"},{"v":0.0456408662555294,"d":"4.56E-02"},0.032528106534821]
[8086,"EPA-TCOR-P3-30-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0142546053749014,"d":"1.43E-02"},{"v":0.000614378674857024,"d":"6.14E-04"},{"v":0.00300132792341088,"d":"3.00E-03"},{"v":0.00149121461971711,"d":"1.49E-03"}]
[8087,"EPA-CIMP-P3-9EP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0571927698041649,"d":"5.72E-02"},{"v":0.0104792916149963,"d":"1.05E-02"},{"v":0.0178332576884195,"d":"1.78E-02"},{"v":0.0134155895280733,"d":"1.34E-02"}]
[8088,"EPA-F150-P3-26-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0941128914636942,"d":"9.41E-02"},{"v":0.0285761278657375,"d":"2.86E-02"},{"v":0.0425477260225688,"d":"4.25E-02"},{"v":0.0328976755674946,"d":"3.29E-02"}]
[8103,"EPA-TCOR-P3-11-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0135433569612243,"d":"1.35E-02"},{"v":5.69335539385296E-4,"d":"5.69E-04"},{"v":0.0013244192194957,"d":"1.32E-03"},{"v":0.00129395234350949,"d":"1.29E-03"}]
[8104,"EPA-CIMP-P3-15-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0686357352616999,"d":"6.86E-02"},{"v":0.00990745667659757,"d":"9.91E-03"},{"v":0.0225718137176678,"d":"2.26E-02"},{"v":0.0138491716445189,"d":"1.38E-02"}]
[8105,"EPA-F150-P3-2-T1","CH4, g/mi",0.147415953379538,{"v":0.0327952749081708,"d":"3.28E-02"},{"v":0.0621848142925506,"d":"6.22E-02"},{"v":0.0407320847420457,"d":"4.07E-02"}]
[8109,"EPA-FFOC-P3-8-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0356199675469956,"d":"3.56E-02"},{"v":0.00142391835326466,"d":"1.42E-03"},{"v":0.00939902123336999,"d":"9.40E-03"},{"v":0.00374666980219588,"d":"3.75E-03"}]
[8110,"EPA-TCOR-P3-11-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0121252094917211,"d":"1.21E-02"},{"v":0.000624530638633104,"d":"6.25E-04"},{"v":0.000881723796511239,"d":"8.82E-04"},{"v":1.23993009751842E-3,"d":"1.24E-03"}]
[8111,"EPA-CIMP-P3-15-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0560560968930284,"d":"5.61E-02"},0.011404228868959,0.019106653187423,{"v":0.0142698099998322,"d":"1.43E-02"}]
[8112,"EPA-F150-P3-2-T2","CH4, g/mi",0.138135462272892,{"v":0.0349588324894385,"d":"3.50E-02"},{"v":0.0501279034303131,"d":"5.01E-02"},{"v":0.0412992129594918,"d":"4.13E-02"}]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","CH4, g/mi",0.136982910597631,{"v":0.0317935986594782,"d":"3.18E-02"},{"v":0.0472259191229977,"d":"4.72E-02"},{"v":0.0383062628358319,"d":"3.83E-02"}]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","CH4, g/mi",0.016289334218671,{"v":0.000855053400244594,"d":"8.55E-04"},{"v":0.00179109215680898,"d":"1.79E-03"},{"v":0.00172144142294262,"d":"1.72E-03"}]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0598586452397373,"d":"5.99E-02"},{"v":0.00434072700890374,"d":"4.34E-03"},{"v":0.0108626968495808,"d":"1.09E-02"},{"v":0.00766023576312525,"d":"7.66E-03"}]
[8133,"EPA-CIMP-P3-23-T3","CH4, g/mi",0.100447726621064,{"v":0.0119890978016795,"d":"1.20E-02"},{"v":0.0294011106584608,"d":"2.94E-02"},{"v":0.0178460985108377,"d":"1.78E-02"}]
[8135,"EPA-NALT-P3-6-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0613177961180198,"d":"6.13E-02"},{"v":0.0047472839498117,"d":"4.75E-03"},0.011743285570359,{"v":0.00813147796011809,"d":"8.13E-03"}]
[8136,"EPA-TCOR-P3-14-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0172380276277882,"d":"1.72E-02"},{"v":0.000890233104194925,"d":"8.90E-04"},{"v":0.00211911433375594,"d":"2.12E-03"},{"v":0.00182580814771165,"d":"1.83E-03"}]
[8137,"EPA-F150-P3-28-T2","CH4, g/mi",0.137544440437832,{"v":0.0322701929688872,"d":"3.23E-02"},{"v":0.0496236497084642,"d":"4.96E-02"},{"v":0.0389081171423236,"d":"3.89E-02"}]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","CH4, g/mi",0.018887786092704,{"v":0.000901725072654154,"d":"9.02E-04"},{"v":0.00556440667940432,"d":"5.56E-03"},{"v":0.00216262957649863,"d":"2.16E-03"}]
[8156,"EPA-TCOR-P3-20-T1","CH4, g/mi",0.035605064077702,{"v":0.000832034473270627,"d":"8.32E-04"},0.002017884232112,{"v":0.00273451001273325,"d":"2.73E-03"}]
[8157,"EPA-CSIL-P3-21-T3","CH4, g/mi",0.101882738541376,{"v":0.00668491431772169,"d":"6.68E-03"},{"v":0.0251661037583003,"d":"2.52E-02"},{"v":0.0129420920824518,"d":"1.29E-02"}]
[8158,"EPA-F150-P3-11-T1","CH4, g/mi",0.116827270289091,{"v":0.0282322526699429,"d":"2.82E-02"},{"v":0.0394950531689225,"d":"3.95E-02"},{"v":0.0336150638692606,"d":"3.36E-02"}]
[8161,"EPA-TCOR-P3-20-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0194092734535433,"d":"1.94E-02"},{"v":0.00089556180368245,"d":"8.96E-04"},{"v":0.00221207342286491,"d":"2.21E-03"},{"v":1.94204913573139E-3,"d":"1.94E-03"}]
[8162,"EPA-F150-P3-11-T2","CH4, g/mi",0.111178604102187,{"v":0.0251629412533151,"d":"2.52E-02"},{"v":0.0432055041280048,"d":"4.32E-02"},{"v":0.0308176283646194,"d":"3.08E-02"}]
[8171,"EPA-HCIV-P3-6-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0245582614996366,"d":"2.46E-02"},{"v":1.32527475841552E-3,"d":"1.33E-03"},{"v":0.00415364132956962,"d":"4.15E-03"},{"v":2.7278277568499E-3,"d":"2.73E-03"}]
[8172,"EPA-CSIL-P3-30-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0834459004271638,"d":"8.34E-02"},{"v":8.11912128015734E-3,"d":"8.12E-03"},{"v":0.0235277001929538,"d":"2.35E-02"},{"v":0.0131075040841575,"d":"1.31E-02"}]
[8180,"EPA-F150-P3-20-T1","CH4, g/mi",0.155287453528164,0.034297442470017,{"v":0.0546769663024046,"d":"5.47E-02"},{"v":0.0418928216331205,"d":"4.19E-02"}]
[8181,"EPA-TCOR-P3-2EP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0220597968038189,"d":"2.21E-02"},{"v":0.000854702605087817,"d":"8.55E-04"},{"v":0.00205195838710238,"d":"2.05E-03"},{"v":0.00204429059607904,"d":"2.04E-03"}]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0840783274560123,"d":"8.41E-02"},{"v":0.00842431973460207,"d":"8.42E-03"},{"v":0.0251618848217192,"d":"2.52E-02"},{"v":0.0134964101668049,"d":"1.35E-02"}]
[8186,"EPA-F150-P3-20-T2","CH4, g/mi",0.159833790047859,{"v":0.0357519204730804,"d":"3.58E-02"},{"v":0.0561533459908605,"d":"5.62E-02"},{"v":0.0436421957248065,"d":"4.36E-02"}]
[8187,"EPA-TCOR-P3-2EP-T2","CH4, g/mi",{"v":0.0197461772744577,"d":"1.97E-02"},{"v":9.945223485360729E-4,"d":"9.95E-04"},{"v":0.00171407458927117,"d":"1.71E-03"},{"v":0.00202504414030183,"d":"2.03E-03"}]
[8197,"EPA-TCOR-P3-20-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0181187749728532,"d":"1.81E-02"},{"v":0.00072994501590973,"d":"7.30E-04"},{"v":1.74148841163712E-3,"d":"1.74E-03"},{"v":1.71219889928631E-3,"d":"1.71E-03"}]
[8198,"EPA-F150-P3-11-T3","CH4, g/mi",0.120864774137944,{"v":0.0251527290833352,"d":"2.52E-02"},0.045483370650523,{"v":0.0315138807524648,"d":"3.15E-02"}]
[8203,"EPA-F150-P3-11-T4","CH4, g/mi",0.121430282073232,{"v":0.0290497331036963,"d":"2.90E-02"},{"v":0.0368447149020349,"d":"3.68E-02"},0.03437738726597]
[8204,"EPA-TCOR-P3-20-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0193929742404054,"d":"1.94E-02"},{"v":0.000940616753948218,"d":"9.41E-04"},{"v":0.00194233442676559,"d":"1.94E-03"},{"v":0.00196465067604984,"d":"1.96E-03"}]
[8205,"EPA-CIMP-P3-22-T3","CH4, g/mi",0.107087502582261,0.011258224999981,{"v":0.0312053049679762,"d":"3.12E-02"},{"v":0.0176289858370952,"d":"1.76E-02"}]
[8214,"EPA-TCOR-P3-25-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0235836923704649,"d":"2.36E-02"},{"v":0.000821885801645105,"d":"8.22E-04"},{"v":0.00199676783418853,"d":"2.00E-03"},{"v":0.00209801506515959,"d":"2.10E-03"}]
[8215,"EPA-F150-P3-24-T1","CH4, g/mi",0.112762262096333,{"v":0.0298660217322745,"d":"2.99E-02"},{"v":0.0546538258025365,"d":"5.47E-02"},{"v":0.0358731516261992,"d":"3.59E-02"}]
[8216,"EPA-F150-P3-24-T2","CH4, g/mi",0.109496066852967,{"v":0.0327423974536348,"d":"3.27E-02"},0.046457970715455,{"v":0.0376951943834609,"d":"3.77E-02"}]
[8229,"EPA-TCOR-P3-16-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0173533470726826,"d":"1.74E-02"},{"v":7.48495885482097E-4,"d":"7.48E-04"},{"v":0.00135189777944762,"d":"1.35E-03"},{"v":0.00165099086848093,"d":"1.65E-03"}]
[8230,"EPA-FFOC-P3-8-T4","CH4, g/mi",0.037302964582662,{"v":0.00197121304373984,"d":"1.97E-03"},{"v":0.00939425199966423,"d":"9.39E-03"},{"v":0.00432739552326483,"d":"4.33E-03"}]
[8231,"EPA-SOUT-P3-24EP-T1","CH4, g/mi",{"v":0.0542943249445242,"d":"5.43E-02"},{"v":0.00448497886600818,"d":"4.48E-03"},{"v":0.00965358694621711,"d":"9.65E-03"},{"v":0.0074112972558263,"d":"7.41E-03"}]
[8242,"EPA-SOUT-P3-24EP-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0605628450181553,"d":"6.06E-02"},{"v":0.00499571080740552,"d":"5.00E-03"},{"v":0.0107066705544683,"d":"1.07E-02"},{"v":0.0082651053186626,"d":"8.27E-03"}]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0250660407432476,"d":"2.51E-02"},{"v":0.00106391214049624,"d":"1.06E-03"},{"v":0.00186355366816218,"d":"1.86E-03"},{"v":0.00237359396632771,"d":"2.37E-03"}]
[8244,"EPA-F150-P3-15EP-T1","CH4, g/mi",0.106512978933395,{"v":0.0241945931271571,"d":"2.42E-02"},{"v":0.0373823652787225,"d":"3.74E-02"},{"v":0.0293643658692766,"d":"2.94E-02"}]
[8246,"EPA-F150-P3-15EP-T2","CH4, g/mi",0.102883503145322,{"v":0.0262798035658032,"d":"2.63E-02"},0.035555523204134,{"v":0.0308721564762409,"d":"3.09E-02"}]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0523539384151479,"d":"5.24E-02"},{"v":3.67872370411425E-3,"d":"3.68E-03"},{"v":0.00707472269803183,"d":"7.07E-03"},{"v":0.00643247645632453,"d":"6.43E-03"}]
[8262,"EPA-SOUT-P3-7-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0562656390709367,"d":"5.63E-02"},{"v":0.00456781072454068,"d":"4.57E-03"},{"v":0.0121325313849695,"d":"1.21E-02"},{"v":0.00777029770108894,"d":"7.77E-03"}]
[8264,"EPA-CIMP-P3-4-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0935852743216059,"d":"9.36E-02"},{"v":0.0102395381918841,"d":"1.02E-02"},{"v":0.0263554634917288,"d":"2.64E-02"},{"v":0.0156871444782113,"d":"1.57E-02"}]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0904172405311242,"d":"9.04E-02"},{"v":0.00929978914688665,"d":"9.30E-03"},{"v":0.0294746981544485,"d":"2.95E-02"},0.014922604437767]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0391955980936784,"d":"3.92E-02"},{"v":0.00436941222238344,"d":"4.37E-03"},{"v":0.00967403583112266,"d":"9.67E-03"},{"v":0.00654630259294177,"d":"6.55E-03"}]
[8283,"EPA-TCOR-P3-26-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0198686209880556,"d":"1.99E-02"},{"v":0.000617133200597182,"d":"6.17E-04"},{"v":3.20671948958893E-3,"d":"3.21E-03"},{"v":0.00180148482659387,"d":"1.80E-03"}]
[8284,"EPA-F150-P3-10-T3","CH4, g/mi",0.126080654469473,{"v":0.0269088732494569,"d":"2.69E-02"},0.044588366812284,{"v":0.0332516715160571,"d":"3.33E-02"}]
[8301,"EPA-F150-P3-26-T3","CH4, g/mi",0.113331123027999,{"v":0.0256322239131607,"d":"2.56E-02"},{"v":0.0434618200585357,"d":"4.35E-02"},{"v":0.0313718804909624,"d":"3.14E-02"}]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0931912114725692,"d":"9.32E-02"},0.0119134264521,{"v":0.0318487987129417,"d":"3.18E-02"},0.017563391418624]
[8303,"EPA-TCOR-P3-2-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0237205384457601,"d":"2.37E-02"},{"v":0.000771975551444153,"d":"7.72E-04"},0.001609459991583,{"v":0.00201724947354192,"d":"2.02E-03"}]
[8304,"EPA-SOUT-P3-12-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0436439701486259,"d":"4.36E-02"},{"v":0.00406816443853747,"d":"4.07E-03"},{"v":7.27350328587794E-3,"d":"7.27E-03"},{"v":0.00633636988209011,"d":"6.34E-03"}]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","CH4, g/mi",0.119217196621284,{"v":0.0259151666588377,"d":"2.59E-02"},{"v":0.0473676265911783,"d":"4.74E-02"},{"v":0.0321987344178091,"d":"3.22E-02"}]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0398191316238403,"d":"3.98E-02"},{"v":0.00426415927871962,"d":"4.26E-03"},{"v":0.00853429769577708,"d":"8.53E-03"},{"v":0.00641882799984459,"d":"6.42E-03"}]
[8332,"EPA-CIMP-P3-26-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0815993345965098,"d":"8.16E-02"},{"v":0.0109933012300061,"d":"1.10E-02"},{"v":0.0233957881283864,"d":"2.34E-02"},{"v":0.0155172003087831,"d":"1.55E-02"}]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","CH4, g/mi",{"v":0.0232864946485144,"d":"2.33E-02"},{"v":0.000888253131727963,"d":"8.88E-04"},{"v":0.00139797396504012,"d":"1.40E-03"},{"v":0.0020907847627274,"d":"2.09E-03"}]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","CH4, g/mi",{"v":0.0595380046233821,"d":"5.95E-02"},{"v":0.00486768848939412,"d":"4.87E-03"},{"v":0.00762798594842825,"d":"7.63E-03"},{"v":0.00788953853280835,"d":"7.89E-03"}]
[8392,"EPA-FEXP-P3-2EP-T1","CH4, g/mi",0.107256963058724,{"v":0.00695315578288896,"d":"6.95E-03"},0.023339243417823,{"v":0.0133517981054936,"d":"1.34E-02"}]
[8397,"EPA-FEXP-P3-2EP-T2","CH4, g/mi",0.101246006675899,{"v":0.00919892667958305,"d":"9.20E-03"},{"v":0.0190693630959788,"d":"1.91E-02"},{"v":0.0146758351438253,"d":"1.47E-02"}]
[9999,"EPA-SOUT-P3-15-T3","CH4, g/mi",0.035394873783592,{"v":2.93624566577822E-3,"d":"2.94E-03"},{"v":0.0104596684473605,"d":"1.05E-02"},{"v":0.00514668505420071,"d":"5.15E-03"}]
[4482,"EPA-CCOB-P3-2-T1","CO2, g/mi",556.731900885741,318.169737463953,439.027465263855,339.043975413337]
[4483,"EPA-TCAM-P3-7-T1","CO2, g/mi",593.190456889442,322.485976186133,444.390615887972,344.970058624546]
[4484,"EPA-HODY-P3-15-T1","CO2, g/mi",838.230394158524,453.685814609589,628.850937673266,486.121329589348]
[4485,"EPA-DCAL-P3-9-T1","CO2, g/mi",658.232562114366,404.962635223401,516.794804509381,425.70449807094]
[4486,"EPA-FEXP-P3-8-T1","CO2, g/mi",913.324037976252,516.802697984721,694.655276065736,549.808466372886]
[4487,"EPA-CCOB-P3-2-T2","CO2, g/mi",564.929618988556,314.689294626063,441.07126592728,336.308527181257]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","CO2, g/mi",598.833227611932,324.903659740022,458.129440980619,348.220657521662]
[4489,"EPA-HODY-P3-15-T2","CO2, g/mi",845.291750962823,452.507284136857,636.356913213688,485.607089461235]
[4490,"EPA-DCAL-P3-9-T2","CO2, g/mi",659.248276224875,401.860520723366,527.099430324434,423.629955207538]
[4491,"EPA-FEXP-P3-8-T2","CO2, g/mi",919.15165227289,517.716761121327,697.452028409799,551.147469408858]
[4510,"EPA-NALT-P3-9-T1","CO2, g/mi",589.68164073479,346.552018664777,456.470295770624,366.661767354187]
[4511,"EPA-CCOB-P3-8-T1","CO2, g/mi",559.564841429077,318.115691694119,448.368257480687,339.544394913052]
[4512,"EPA-HODY-P3-9-T1","CO2, g/mi",846.262427497727,456.788783476916,643.766635498977,490.150684075401]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","CO2, g/mi",506.202332324821,279.637196438464,382.612312596536,298.585999375693]
[4517,"EPA-JLIB-P3-8-T1","CO2, g/mi",913.286423161268,469.16639604182,635.705228594803,503.580298570305]
[4523,"EPA-NALT-P3-9-T2","CO2, g/mi",577.972620596038,347.397964379166,456.430027623709,367.01143008324]
[4524,"EPA-CCOB-P3-8-T2","CO2, g/mi",552.072849299156,318.194957859034,445.953154256109,339.269243829392]
[4525,"EPA-HODY-P3-9-T2","CO2, g/mi",840.656560029201,459.029639023519,645.365849888639,491.970110472968]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","CO2, g/mi",512.821317863215,281.212925932544,386.170732993344,300.52136192123]
[4527,"EPA-JLIB-P3-8-T2","CO2, g/mi",903.518385022608,468.204325347927,639.143231957078,502.307140744638]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","CO2, g/mi",710.819114369895,404.514652624952,540.649499260232,429.879780769603]
[4544,"EPA-CSIL-P3-8-T1","CO2, g/mi",945.251869874403,543.921419316904,758.328754332168,579.373270781036]
[4545,"EPA-FEXP-P3-2-T1","CO2, g/mi",901.657672152857,515.167394489886,690.173664389517,547.504370863383]
[4546,"EPA-DCAL-P3-8-T1","CO2, g/mi",632.757549597264,400.997281792316,511.791816910306,420.627625103542]
[4547,"EPA-TCAM-P3-9-T1","CO2, g/mi",597.737117595411,333.589736771632,449.392108016216,355.60236674004]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","CO2, g/mi",717.264953974004,404.241432270257,537.658264989919,429.770882665283]
[4552,"EPA-CSIL-P3-8-T2","CO2, g/mi",941.541720883435,545.583825822259,743.628809099351,579.614547170219]
[4553,"EPA-FEXP-P3-2-T2","CO2, g/mi",906.787380952305,508.400473288325,690.079222232331,541.755378013016]
[4554,"EPA-DCAL-P3-8-T2","CO2, g/mi",636.592525164707,398.42628120131,509.492992631017,418.395921660581]
[4555,"EPA-TCAM-P3-9-T2","CO2, g/mi",583.95532465611,332.813180519783,451.934616970298,354.355659602693]
[4560,"EPA-NALT-P3-15-T1","CO2, g/mi",568.616878930505,346.143691509674,448.52745121307,364.844432517313]
[4561,"EPA-TCAM-P3-9-T3","CO2, g/mi",607.233301785042,334.633457540393,457.243132057005,357.241490182036]
[4581,"EPA-NALT-P3-15-T2","CO2, g/mi",572.744911430855,345.291583249357,449.486546569973,364.341360716423]
[4591,"EPA-HODY-P3-2-T1","CO2, g/mi",816.398765634766,439.233472787602,607.255967839597,470.708253324053]
[4608,"EPA-HODY-P3-2-T2","CO2, g/mi",822.225544747207,438.619855954466,617.95590896047,471.042370442057]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","CO2, g/mi",556.814453577716,318.565771929218,440.12073857267,339.419724305843]
[4610,"EPA-TSIE-P3-15-T1","CO2, g/mi",747.617027158184,415.437379505077,554.429320077232,442.367848545211]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","CO2, g/mi",558.454118077154,318.060159367375,435.575385510418,338.564259841038]
[4621,"EPA-TSIE-P3-15-T2","CO2, g/mi",745.48701295245,418.70709834863,564.362406849854,445.944379853483]
[4622,"EPA-HCIV-P3-12-T1","CO2, g/mi",514.737492353924,284.075467211446,397.818375643499,303.91703498987]
[4623,"EPA-CSIL-P3-9-T1","CO2, g/mi",960.534631563246,555.735290828017,785.785731837563,592.326383982968]
[4624,"EPA-JLIB-P3-2-T1","CO2, g/mi",911.394889328556,462.250448911869,642.933391881029,497.670344932736]
[4635,"EPA-HCIV-P3-12-T2","CO2, g/mi",508.005862239154,279.25654136424,385.544556659866,298.567488225874]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","CO2, g/mi",644.901123399526,399.508934844904,514.118277078841,420.100641507389]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","CO2, g/mi",948.445328806938,533.391056424654,724.055708341227,568.182878168549]
[4638,"EPA-CSIL-P3-9-T2","CO2, g/mi",975.15608101984,558.085159467019,777.780975308547,594.510028019507]
[4639,"EPA-JLIB-P3-2-T2","CO2, g/mi",909.611114923548,465.680443186767,631.673137193025,499.889571500958]
[4654,"EPA-FEXP-P3-13-T2","CO2, g/mi",939.561357506596,529.173605740677,718.229721214442,563.835939238576]
[4655,"EPA-DCAL-P3-13-T2","CO2, g/mi",660.542968647104,402.335193957629,523.316739100868,423.927035108452]
[4656,"EPA-NALT-P3-1-T1","CO2, g/mi",567.947247547643,329.391694623488,436.486088930661,349.204148396076]
[4657,"EPA-HODY-P3-12-T1","CO2, g/mi",824.393289686858,446.856353337946,635.062499113814,479.758493953915]
[4658,"EPA-TCAM-P3-8-T1","CO2, g/mi",588.890882777009,322.823062195363,447.835986075375,345.096179414153]
[4659,"EPA-HODY-P3-12-T2","CO2, g/mi",831.374812817018,446.267268849864,633.54384445565,479.317729393636]
[4660,"EPA-NALT-P3-1-T2","CO2, g/mi",560.80487774608,330.784637611098,432.73386702749,349.890219608412]
[4661,"EPA-TCAM-P3-8-T2","CO2, g/mi",590.358400418993,321.605142526208,446.142126096749,344.028115228561]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","CO2, g/mi",565.720600704435,320.502283315417,456.035757055849,342.56191691474]
[4687,"EPA-CSIL-P3-15-T1","CO2, g/mi",974.532913662005,563.252305778153,798.622259187108,600.631747217915]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","CO2, g/mi",720.720573870421,402.073886407506,534.984581263541,428.064989485906]
[4690,"EPA-NALT-P3-24-T1","CO2, g/mi",570.392771440953,333.302072965275,448.094516610673,353.478481448791]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","CO2, g/mi",585.934515014174,320.110571669003,444.94190976057,342.3714043258]
[4697,"EPA-CSIL-P3-15-T2","CO2, g/mi",986.281291316914,562.745162491067,791.822424278607,600.407422621317]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","CO2, g/mi",723.587704163726,406.779748505346,551.440295521164,433.314694988254]
[4700,"EPA-NALT-P3-24-T2","CO2, g/mi",571.252446733281,333.874287538722,433.527942802892,353.153608311202]
[4720,"EPA-DCAL-P3-2-T1","CO2, g/mi",660.526739361706,398.770794398489,518.3382095285,420.357668296902]
[4721,"EPA-HCIV-P3-24-T1","CO2, g/mi",496.32356279593,274.912146688051,381.389429248851,293.850246481936]
[4722,"EPA-HODY-P3-22-T1","CO2, g/mi",806.83355489215,432.020471397953,617.464908205511,464.562765937286]
[4723,"EPA-JLIB-P3-15-T1","CO2, g/mi",931.627844916685,478.2142354058,649.255689512257,513.366561840048]
[4724,"EPA-FEXP-P3-9-T1","CO2, g/mi",927.305651437098,523.678199937022,713.729580091206,557.731659248504]
[4727,"EPA-DCAL-P3-2-T2","CO2, g/mi",654.021718737737,396.741064767096,517.915488400354,418.236427600341]
[4728,"EPA-HCIV-P3-24-T2","CO2, g/mi",511.729179604199,276.494514356937,384.007676775348,296.320623401365]
[4729,"EPA-HODY-P3-22-T2","CO2, g/mi",820.467504470271,436.946817917164,619.567722334549,469.689951356874]
[4730,"EPA-JLIB-P3-15-T2","CO2, g/mi",943.814246164236,480.652576948368,651.027019392879,516.044387226138]
[4731,"EPA-FEXP-P3-9-T2","CO2, g/mi",938.489636883952,528.137682301542,721.283934238598,562.79714873637]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","CO2, g/mi",741.856108990117,421.5805428761,565.163752173451,448.33191521275]
[4741,"EPA-TCAM-P3-15-T1","CO2, g/mi",611.465556214803,338.7279784829,465.674678278527,361.541227531207]
[4762,"EPA-JLIB-P3-9-T1","CO2, g/mi",954.587536903149,481.329348667401,662.427006455225,517.894932933162]
[4763,"EPA-DCAL-P3-15-T1","CO2, g/mi",643.056760185222,406.032306790997,524.461489371762,426.456419270956]
[4765,"EPA-TCAM-P3-15-T2","CO2, g/mi",604.046259805243,334.588894109129,461.921749578027,357.515005053986]
[4766,"EPA-HCIV-P3-8-T1","CO2, g/mi",506.358046751198,275.75985712794,384.100543867812,295.15255209545103]
[4780,"EPA-JLIB-P3-9-T2","CO2, g/mi",937.122691740568,485.639714714217,649.182711724634,520.182868976095]
[4781,"EPA-DCAL-P3-15-T2","CO2, g/mi",647.133663693032,406.246908212476,521.777437127944,426.562708404148]
[4782,"EPA-HCIV-P3-8-T2","CO2, g/mi",497.845815528735,273.385620902012,376.683336732349,292.260104789661]
[4783,"EPA-HODY-P3-8-T1","CO2, g/mi",788.268416704906,427.508573456694,599.970456361491,458.181700235774]
[4784,"EPA-NALT-P3-2-T1","CO2, g/mi",555.811569302148,332.735374215493,428.194357915653,351.097939634907]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","CO2, g/mi",743.303081830974,417.615213669131,559.699875920442,444.624384223432]
[4799,"EPA-HODY-P3-8-T2","CO2, g/mi",820.46109970268,434.711139126751,607.712391322179,466.770736078511]
[4800,"EPA-NALT-P3-2-T2","CO2, g/mi",575.862595864805,333.967841761057,431.574926561527,353.129820882138]
[4801,"EPA-CCOB-P3-7-T1","CO2, g/mi",550.441911075769,316.973436430077,444.210061291871,337.84337334998]
[4802,"EPA-FEXP-P3-15-T1","CO2, g/mi",930.940732327724,530.391194719356,717.739375016467,564.117315720766]
[4803,"EPA-CSIL-P3-2-T1","CO2, g/mi",938.121958334301,539.241376166057,753.460505673026,574.426330059525]
[4810,"EPA-TCAM-P3-13-T3","CO2, g/mi",612.352798812557,334.879805929879,458.774677485486,357.822687929247]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","CO2, g/mi",552.535330292835,319.872404035445,431.027942106429,339.759631709931]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","CO2, g/mi",938.064104415885,480.768206872693,642.701009879021,515.326163737419]
[4813,"EPA-FEXP-P3-15-T2","CO2, g/mi",943.062575122458,535.520018797439,718.58118487139,569.414709031222]
[4814,"EPA-CSIL-P3-2-T2","CO2, g/mi",940.783965548278,539.704124923424,741.418829377219,574.217155109328]
[4816,"EPA-JLIB-P3-13-T2","CO2, g/mi",939.566869268434,480.25948616032,647.235994860593,515.394176003747]
[4847,"EPA-HCIV-P3-20-T1","CO2, g/mi",503.584949890304,276.009670399394,384.627278076438,295.303598873291]
[4848,"EPA-HODY-P3-20-T1","CO2, g/mi",821.202146710415,439.44794703813,617.52757960065,471.705068503829]
[4849,"EPA-TCAM-P3-11-T1","CO2, g/mi",613.149397480514,340.080701832418,473.023850438095,363.534094349279]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","CO2, g/mi",587.884343689283,347.663223143023,453.433099812689,367.458736385566]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CO2, g/mi",576.4980093233,332.331106316113,458.630560784247,353.818179891511]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","CO2, g/mi",569.778378529242,330.644490252694,457.425658363571,351.889637616523]
[4858,"EPA-HODY-P3-20-T2","CO2, g/mi",806.760184868374,434.488290953011,601.350026862555,465.546730215333]
[4859,"EPA-NALT-P3-21-T2","CO2, g/mi",586.191749585951,341.56870565484,446.149775847707,361.557847300353]
[4875,"EPA-HCIV-P3-20-T2","CO2, g/mi",499.046254169765,277.482518859206,380.994093876877,296.289527915268]
[4876,"EPA-TSIE-P3-12-T1","CO2, g/mi",754.94171768462,417.707184065934,554.501309417472,444.789702981754]
[4877,"EPA-JLIB-P3-12-T1","CO2, g/mi",929.383149641526,477.182650638891,639.066280632064,511.606608211805]
[4882,"EPA-FEXP-P3-16-T1","CO2, g/mi",940.930602543074,529.837958732887,719.733102374727,564.293572526674]
[4883,"EPA-CSIL-P3-16-T1","CO2, g/mi",978.284853093511,560.777436052668,779.283097337637,597.301549617676]
[4889,"EPA-TCAM-P3-11-T2","CO2, g/mi",606.419784866598,333.529468256337,461.376254890465,356.579453681291]
[4890,"EPA-TSIE-P3-12-T2","CO2, g/mi",751.66166381981,417.616326596089,547.444585765134,444.070519208435]
[4891,"EPA-JLIB-P3-12-T2","CO2, g/mi",920.641079031548,477.920769183868,638.284140558665,511.753455000863]
[4892,"EPA-FEXP-P3-16-T2","CO2, g/mi",943.692269550241,536.135197141963,730.446864006414,570.681760502462]
[4893,"EPA-CSIL-P3-16-T2","CO2, g/mi",981.010753227635,571.97562407872,792.46848220714,608.364174697674]
[4909,"EPA-CCOB-P3-5-T1","CO2, g/mi",562.233485440133,326.129524138784,458.058525478016,347.457160653426]
[4910,"EPA-HODY-P3-5-T1","CO2, g/mi",813.584795535107,448.36403450211,646.58652500448,480.964074246221]
[4911,"EPA-NALT-P3-5-T1","CO2, g/mi",588.454906000732,347.815879047693,453.254098692871,367.680181327183]
[4936,"EPA-CCOB-P3-5-T2","CO2, g/mi",568.430354294248,329.407037429761,462.940516777418,351.029400539951]
[4937,"EPA-FEXP-P3-20-T1","CO2, g/mi",906.237649006979,514.139041858125,691.506109784303,546.625513510546]
[4938,"EPA-JLIB-P3-20-T1","CO2, g/mi",898.224272244876,465.323865516977,631.931797160958,499.088992169]
[4942,"EPA-HODY-P3-5-T2","CO2, g/mi",836.430541523166,454.186066708227,630.418262397692,486.552385941218]
[4943,"EPA-FEXP-P3-20-T2","CO2, g/mi",924.986102306326,519.787467979787,691.524693905381,552.61887067814]
[4944,"EPA-JLIB-P3-20-T2","CO2, g/mi",894.681320476572,465.189782475238,627.3133796123,498.245430179374]
[4945,"EPA-TSIE-P3-20-T1","CO2, g/mi",693.576145911003,398.370293909093,528.897479005667,422.955867890324]
[4946,"EPA-NALT-P3-5-T2","CO2, g/mi",593.0232876717,343.470043026463,454.246839715428,364.060227399789]
[4959,"EPA-DCAL-P3-1-T1","CO2, g/mi",619.432730370661,386.273954282353,495.381810341508,405.826857179845]
[4960,"EPA-TCAM-P3-21-T1","CO2, g/mi",599.439976152991,331.093383739052,460.51730202566,353.877724798458]
[4961,"EPA-HCIV-P3-15-T1","CO2, g/mi",508.286548728827,283.565141496504,386.683253746569,302.439781892839]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","CO2, g/mi",617.031034106284,332.715200473538,457.403271912674,356.119027307214]
[4974,"EPA-HCIV-P3-15-T2","CO2, g/mi",521.495539788912,285.577627596536,401.199406848679,305.812358743579]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","CO2, g/mi",573.814449877683,327.749677269373,458.845100737733,349.567206606724]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","CO2, g/mi",837.039918117684,442.829734857054,640.471505536686,476.877616645411]
[4979,"EPA-NALT-P3-8-T1","CO2, g/mi",569.195059593401,330.279888027157,437.861534992498,350.00881340247]
[4987,"EPA-TSIE-P3-20-T2","CO2, g/mi",733.911926570217,405.978585132026,552.385433650329,433.013223814986]
[4988,"EPA-DCAL-P3-1-T2","CO2, g/mi",639.372646890004,396.495309917878,516.60555442881,417.198483129966]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","CO2, g/mi",573.486571344487,326.990328818167,457.511868551561,348.945111682807]
[4990,"EPA-HODY-P3-13-T2","CO2, g/mi",840.298837922188,449.208744442194,646.421099029842,483.031055727334]
[4991,"EPA-NALT-P3-8-T2","CO2, g/mi",568.94374406572,330.065263461054,433.300680022943,349.472593522198]
[5042,"EPA-DCAL-P3-24-T1","CO2, g/mi",668.946492532405,403.629643936005,518.211898529897,425.030613722593]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","CO2, g/mi",940.565570322168,542.35369846861,763.040805061949,578.169126914978]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","CO2, g/mi",936.447463143194,514.756297950466,703.782164529888,549.637648101449]
[5046,"EPA-HCIV-P3-11-T1","CO2, g/mi",516.05675954023,282.60041513032,401.723434534,303.104422164525]
[5047,"EPA-TCAM-P3-2-T1","CO2, g/mi",585.788946846605,320.027425842339,442.814369694774,342.281331918165]
[5054,"EPA-DCAL-P3-24-T2","CO2, g/mi",646.041476119448,392.53629846702,507.929625186634,413.694670039815]
[5055,"EPA-HCIV-P3-11-T2","CO2, g/mi",519.594356815075,287.264594502359,394.916286833493,306.818607980614]
[5056,"EPA-TCAM-P3-2-T2","CO2, g/mi",577.619688220999,318.271039798167,443.105468895623,340.434294671172]
[5057,"EPA-CSIL-P3-23-T2","CO2, g/mi",907.934996623679,527.907212201746,741.633958919877,562.242980739274]
[5058,"EPA-FEXP-P3-14-T2","CO2, g/mi",905.317128362358,513.282681806411,691.327540770894,545.952862438625]
[5072,"EPA-JLIB-P3-5-T1","CO2, g/mi",913.217176499455,479.935156064704,647.431687941627,514.104002752814]
[5073,"EPA-TSIE-P3-5-T1","CO2, g/mi",730.822491776101,417.310381618235,573.986943957651,444.571431614537]
[5074,"EPA-HODY-P3-30-T1","CO2, g/mi",835.068640924343,446.830982917043,634.1323780421,480.025332941705]
[5075,"EPA-NALT-P3-16-T1","CO2, g/mi",579.604161633665,339.991431688019,442.050185220834,359.299673364906]
[5079,"EPA-JLIB-P3-5-T2","CO2, g/mi",938.923142635685,481.448048256791,661.569541764178,516.987998602694]
[5080,"EPA-TSIE-P3-5-T2","CO2, g/mi",741.487286850222,416.486849247986,564.916642062719,443.595839292083]
[5081,"EPA-HODY-P3-30-T2","CO2, g/mi",832.932073206597,448.942102965963,627.073002444601,481.552971395688]
[5082,"EPA-NALT-P3-16-T2","CO2, g/mi",593.936263280682,343.926787528142,450.968206990758,364.181265795159]
[5083,"EPA-DCAL-P3-24-T3","CO2, g/mi",651.61095284692,394.197381466181,507.852148738351,415.121970256934]
[5116,"EPA-HODY-P3-1-T1","CO2, g/mi",827.041093228125,439.474396860215,615.21254418729,471.808109663664]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","CO2, g/mi",586.631714214688,327.378791164789,459.273941680421,349.886261427428]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","CO2, g/mi",644.050483897268,396.145056962796,512.885079465252,416.939175191189]
[5133,"EPA-HODY-P3-1-T2","CO2, g/mi",816.891055692494,439.523974686995,621.970373909096,471.752406628838]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","CO2, g/mi",569.281584114465,327.398637277794,462.02865339346,349.159171733918]
[5135,"EPA-DCAL-P3-7-T2","CO2, g/mi",625.28373726023,391.964076451337,509.164179936217,412.071164199914]
[5136,"EPA-FEXP-P3-1-T2","CO2, g/mi",896.601473900546,513.989088629906,697.948208307921,546.758799359681]
[5137,"EPA-CSIL-P3-7-T2","CO2, g/mi",931.218633799454,546.741525489079,742.3707802283,580.292348625993]
[5152,"EPA-TCAM-P3-12-T1","CO2, g/mi",596.2140562832,329.967631186715,467.874017156495,353.171730307624]
[5153,"EPA-JLIB-P3-1-T1","CO2, g/mi",890.822852923008,460.867145649096,618.132087584992,493.878319480365]
[5155,"EPA-FEXP-P3-1-T3","CO2, g/mi",888.874903614384,511.058421116727,698.226632554503,543.739964385482]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","CO2, g/mi",518.316847705196,280.668829153924,395.967044002509,300.740117615652]
[5175,"EPA-TCAM-P3-12-T2","CO2, g/mi",613.718452879566,332.108586774669,458.806082354107,355.532711650084]
[5176,"EPA-JLIB-P3-1-T2","CO2, g/mi",883.52092129726,453.327603370431,626.829333193218,487.633197373684]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","CO2, g/mi",905.340409446637,521.556872941439,752.287368741337,557.441960393729]
[5178,"EPA-TSIE-P3-16-T1","CO2, g/mi",741.648211624696,421.283705078958,559.70168048791,447.61063926218]
[5186,"EPA-HCIV-P3-14-T3","CO2, g/mi",514.320300444118,285.432408927863,389.406214947764,304.556440542266]
[5187,"EPA-NALT-P3-16-T3","CO2, g/mi",585.472826161392,345.334582595589,449.585989628753,365.031163219044]
[5188,"EPA-TSIE-P3-16-T2","CO2, g/mi",731.785648025013,419.920936475024,560.251228500296,446.163314345178]
[5219,"EPA-TCAM-P3-26-T1","CO2, g/mi",612.269930495837,338.935319749001,464.973909669065,361.804768628453]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","CO2, g/mi",836.494029652539,454.91557668748,638.926302979064,487.745761829392]
[5221,"EPA-DCAL-P3-26-T1","CO2, g/mi",669.708555121655,405.832307993577,528.115937849049,427.627959011943]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","CO2, g/mi",576.770914446748,329.014176358355,466.853633864317,351.402080700425]
[5223,"EPA-NALT-P3-20-T1","CO2, g/mi",575.434194579717,330.297212885577,436.380615262047,350.190279593231]
[5230,"EPA-TCAM-P3-26-T2","CO2, g/mi",614.615679525668,338.261271654869,467.404543427646,361.478030321161]
[5231,"EPA-HODY-P3-28-T2","CO2, g/mi",853.171059884444,454.414996078831,635.156723293114,487.821904917867]
[5232,"EPA-CSIL-P3-7-T5","CO2, g/mi",935.184764074719,547.682140492481,758.984999168973,582.118542414376]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","CO2, g/mi",571.621842801382,323.902479559086,458.532742312283,346.005456235886]
[5250,"EPA-NALT-P3-20-T2","CO2, g/mi",563.014777589547,333.163933511889,443.35571118447,352.724931270595]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","CO2, g/mi",719.663177613977,402.740256654734,547.047517824345,429.124943776811]
[5252,"EPA-HCIV-P3-9-T1","CO2, g/mi",511.105985325618,287.436482596981,393.008134247401,306.415547608298]
[5253,"EPA-DCAL-P3-26-T2","CO2, g/mi",655.148427684862,408.645126119796,530.863883274383,429.74678175617]
[5266,"EPA-TSIE-P3-4-T2","CO2, g/mi",725.699208431546,403.904707801699,548.140703394234,430.645975655786]
[5267,"EPA-HCIV-P3-9-T2","CO2, g/mi",521.118157025103,283.181575788571,403.023169212888,303.916936869808]
[5268,"EPA-JLIB-P3-24-T1","CO2, g/mi",894.486776444495,464.781697406244,629.122042164437,498.303425534115]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","CO2, g/mi",922.811745384753,508.482604318093,698.804396599801,542.865185816165]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","CO2, g/mi",922.743780768132,528.189167252688,749.097200575207,563.876296942364]
[5277,"EPA-FEXP-P3-6-T2","CO2, g/mi",919.68656937705,506.54296701261,695.946970170919,541.125156433598]
[5278,"EPA-CSIL-P3-6-T2","CO2, g/mi",945.553479499642,536.049757450956,759.557473562921,572.485183222753]
[5279,"EPA-JLIB-P3-24-T2","CO2, g/mi",884.997796463974,465.378952155536,643.621821458864,499.255209616165]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","CO2, g/mi",926.612372944255,514.714762715641,694.817913119829,548.418806447269]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","CO2, g/mi",584.084083128445,342.11835643949,462.113803812724,362.996936820905]
[5311,"EPA-TCAM-P3-20-T1","CO2, g/mi",588.651146909983,322.568044135218,444.753891231892,344.82641792496]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","CO2, g/mi",562.903523517284,326.76169255868,454.079980856778,347.905218840029]
[5313,"EPA-DCAL-P3-30-T1","CO2, g/mi",653.567679188418,400.062187066451,523.726765901274,421.5842486873]
[5320,"EPA-DCAL-P3-30-T2","CO2, g/mi",653.406429040757,414.137278287113,525.824725127935,434.255498724029]
[5321,"EPA-NALT-P3-13-T2","CO2, g/mi",585.433590292597,343.755664465245,449.328254693614,363.625749897918]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","CO2, g/mi",571.708669220237,323.925674654653,463.498445642009,346.471277723412]
[5324,"EPA-FEXP-P3-27-T2","CO2, g/mi",911.249982041291,507.657969117234,706.367899776333,542.414268295851]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","CO2, g/mi",502.688840531397,276.886809362662,390.098134281812,296.400777502052]
[5342,"EPA-TSIE-P3-30-T1","CO2, g/mi",740.475691194734,421.014250047852,561.301791308616,447.396223880865]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","CO2, g/mi",811.382801531748,439.062483316961,627.636422873516,471.876830407598]
[5345,"EPA-CSIL-P3-24-T1","CO2, g/mi",935.555878740434,535.340503085807,760.949063837346,571.738363931104]
[5346,"EPA-TCAM-P3-20-T3","CO2, g/mi",591.590272789891,320.7465494599,457.592669570156,344.200138354003]
[5353,"EPA-HCIV-P3-6-T2","CO2, g/mi",508.872642402265,277.50985085879,391.279559901705,297.282023051458]
[5354,"EPA-DCAL-P3-20-T1","CO2, g/mi",635.28514497578,395.69829672334,504.238619909376,415.641600335605]
[5355,"EPA-TSIE-P3-30-T2","CO2, g/mi",748.341742532004,419.625368270496,557.925933278262,446.377173700328]
[5356,"EPA-HODY-P3-27-T2","CO2, g/mi",825.521140648384,441.054402008581,625.342524711047,473.819945273635]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","CO2, g/mi",928.47772288523,481.749092368256,656.01856617793,516.828590257146]
[5361,"EPA-DCAL-P3-20-T2","CO2, g/mi",646.260527506422,393.616728460379,516.845686533499,415.22753367633]
[5362,"EPA-CSIL-P3-24-T2","CO2, g/mi",920.855384302247,538.92143989894,756.82046534539,573.733085978337]
[5363,"EPA-JLIB-P3-28-T3","CO2, g/mi",919.050024622983,480.237876382956,663.299102742718,515.593651662267]
[5390,"EPA-HCIV-P3-1-T1","CO2, g/mi",503.711637987298,274.499294381891,374.845589418103,293.455585416882]
[5391,"EPA-TSIE-P3-1-T1","CO2, g/mi",716.788406050762,408.947704252317,553.308995834599,435.145393337172]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","CO2, g/mi",846.181992645788,458.274443038769,642.265497648708,491.207770489729]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","CO2, g/mi",934.893043041818,477.875504820113,641.001434538408,512.309222728957]
[5394,"EPA-FEXP-P3-22-T1","CO2, g/mi",919.570069395109,508.953992487566,697.292177982966,543.25288436224]
[5408,"EPA-HCIV-P3-1-T2","CO2, g/mi",501.566298201249,266.893004608152,367.665556986618,286.056909808315]
[5409,"EPA-TSIE-P3-1-T2","CO2, g/mi",725.173398145173,405.780461224908,533.994860047122,431.272987649171]
[5410,"EPA-HODY-P3-21-T2","CO2, g/mi",861.608737675179,460.049567147826,638.81681414065,493.263550311202]
[5411,"EPA-JLIB-P3-10-T2","CO2, g/mi",936.791877687049,485.388226368714,654.333581035773,520.319947317608]
[5412,"EPA-FEXP-P3-22-T2","CO2, g/mi",919.722736090832,516.594902650102,698.599824809504,549.693576715471]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","CO2, g/mi",973.823125020341,557.53010793187,776.300229933387,594.123992072966]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","CO2, g/mi",589.10797132733,317.686976815006,446.68854830479,340.656166975838]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","CO2, g/mi",557.128164451217,325.410411978466,461.908904829641,346.875870362219]
[5433,"EPA-NALT-P3-30-T1","CO2, g/mi",594.335524140903,342.071193798928,444.444996557832,362.294300632858]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","CO2, g/mi",631.247048721924,401.620631048466,523.639533952142,421.811840114689]
[5435,"EPA-CSIL-P3-28-T2","CO2, g/mi",961.612185327686,560.702660570725,773.024179729756,596.207435814074]
[5436,"EPA-TCAM-P3-3-T2","CO2, g/mi",580.745782395194,325.360020375214,442.533925394472,346.674593962392]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","CO2, g/mi",560.389793722475,325.00770613365,458.218944306743,346.236484033111]
[5438,"EPA-NALT-P3-30-T2","CO2, g/mi",580.714106563332,341.991476885238,446.41065585331,361.707975293636]
[5439,"EPA-DCAL-P3-3-T2","CO2, g/mi",649.826524184186,401.285756171836,516.978997740565,421.924591959869]
[5440,"EPA-TCAM-P3-3-T3","CO2, g/mi",586.459693381149,324.888258122261,447.995443182104,346.998048511784]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","CO2, g/mi",582.259343548424,330.255332556048,455.202461719964,352.096611433544]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","CO2, g/mi",649.07936114273,401.80502625247,518.717378958605,422.557196198427]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","CO2, g/mi",570.026355016763,332.357132152514,429.483073261255,351.604265218289]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","CO2, g/mi",600.974964469614,330.974708536333,458.528057694535,353.862201983165]
[5488,"EPA-CCOB-P3-31-T2","CO2, g/mi",582.221708280481,329.309736756333,470.900358389424,352.1767850831]
[5489,"EPA-DCAL-P3-4-T2","CO2, g/mi",645.940302563005,399.380147602601,512.257004536806,419.76781650238]
[5490,"EPA-NALT-P3-6-T2","CO2, g/mi",566.234668339472,330.623783438107,439.859159300194,350.563372564876]
[5491,"EPA-TSIE-P3-24-T1","CO2, g/mi",722.06170339697,401.869830297433,546.499223132564,428.729641067599]
[5492,"EPA-CSIL-P3-11-T1","CO2, g/mi",980.300264946167,560.870816796722,776.862166915411,597.295557443527]
[5506,"EPA-HCIV-P3-16-T1","CO2, g/mi",519.637622238214,283.044992556652,398.264418388275,303.334303371804]
[5507,"EPA-TSIE-P3-24-T2","CO2, g/mi",719.709602464638,407.424979587428,553.097614040654,433.683210834401]
[5508,"EPA-FEXP-P3-24-T1","CO2, g/mi",921.795587357906,517.130246178747,708.357333194316,551.209122302455]
[5509,"EPA-JLIB-P3-11-T1","CO2, g/mi",916.536640937858,477.167015337719,645.501747606021,511.553915899495]
[5510,"EPA-CSIL-P3-11-T2","CO2, g/mi",947.264061899152,553.650639990296,755.49415565837,588.277313217811]
[5519,"EPA-HCIV-P3-16-T2","CO2, g/mi",525.157909854737,290.725318785593,402.005249325611,310.578007287902]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","CO2, g/mi",603.190098702411,331.388789445307,465.129814091868,354.838351198184]
[5521,"EPA-HODY-P3-24-T1","CO2, g/mi",801.791113323357,435.875495088559,614.305412830372,467.334432402832]
[5522,"EPA-JLIB-P3-11-T2","CO2, g/mi",929.132731067954,481.742422624885,650.083863001303,516.264817807802]
[5523,"EPA-FEXP-P3-24-T2","CO2, g/mi",911.848415138983,513.581612944916,708.042841248223,547.596827846358]
[5525,"EPA-TCAM-P3-28-T2","CO2, g/mi",609.355437543564,328.993248360642,460.518565478884,352.519784873118]
[5526,"EPA-HODY-P3-24-T2","CO2, g/mi",821.630764374031,437.139731262346,615.777578337724,469.620025156916]
[5555,"EPA-NALT-P3-26-T1","CO2, g/mi",593.134776088443,341.246222525581,443.041052672687,361.355834773431]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","CO2, g/mi",663.938372538229,411.44554333859,524.75610135461,432.276382127394]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","CO2, g/mi",560.112223105007,315.704351433562,445.332652360838,337.193630512246]
[5558,"EPA-FEXP-P3-26-T1","CO2, g/mi",959.797518871226,536.848816927479,725.150268984484,571.839695323403]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","CO2, g/mi",945.354618588679,532.749257708529,754.636004258675,569.163271506283]
[5567,"EPA-NALT-P3-26-T2","CO2, g/mi",578.407109433302,341.56753618456,449.860941223817,361.227571107846]
[5568,"EPA-CCOB-P3-27-T2","CO2, g/mi",547.473408026347,316.200187105484,444.254281419069,336.961775881726]
[5569,"EPA-FEXP-P3-26-T2","CO2, g/mi",927.305059407808,534.550066588952,728.754283978853,568.383227722126]
[5570,"EPA-CSIL-P3-27-T2","CO2, g/mi",920.668273702668,537.661039850689,757.715954909905,572.618005216593]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","CO2, g/mi",897.31223803382,460.605811436433,634.165454804518,494.94991035851]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","CO2, g/mi",723.229363058108,418.281382745327,555.31875237182,443.720744387847]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","CO2, g/mi",594.516327714465,321.453100739356,442.471208552661,343.944504835201]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","CO2, g/mi",818.204476992431,444.074520641902,628.741567787978,476.530111364532]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","CO2, g/mi",501.237673963725,277.22735723472,385.885404819544,296.428320595903]
[5598,"EPA-HCIV-P3-27-T2","CO2, g/mi",506.674886696856,278.57124895767,386.897619449933,297.751225938859]
[5599,"EPA-CCOB-P3-9-T1","CO2, g/mi",572.60298846018,327.974525963736,460.225324012021,349.675982258257]
[5600,"EPA-HODY-P3-14-T2","CO2, g/mi",806.986979022416,440.296951454122,617.903371810314,471.881694272563]
[5602,"EPA-JLIB-P3-27-T2","CO2, g/mi",887.228526693362,462.288526206129,622.387297303236,495.514676907524]
[5605,"EPA-TCAM-P3-14-T2","CO2, g/mi",596.706087527243,324.47501599599,435.869733137376,346.281935200542]
[5606,"EPA-CCOB-P3-9-T2","CO2, g/mi",568.299558985629,327.408630454003,457.703668675176,348.865797530054]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","CO2, g/mi",562.562400276602,330.014465659126,425.821460190014,348.751911956448]
[5635,"EPA-DCAL-P3-28-T2","CO2, g/mi",660.614488439094,414.276059988771,532.48216581086,435.175948567276]
[5636,"EPA-HCIV-P3-5-T1","CO2, g/mi",507.605231206829,283.74848980183,389.368128232382,302.84656262287]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","CO2, g/mi",905.154654883544,517.282013231438,703.569397452761,550.321403812073]
[5638,"EPA-CSIL-P3-5-T1","CO2, g/mi",971.126554013795,558.192143626782,784.563912580656,595.07570746985]
[5644,"EPA-NALT-P3-7-T2","CO2, g/mi",565.49942964005,327.93153806661,435.549533125018,347.73383079324]
[5645,"EPA-HCIV-P3-5-T2","CO2, g/mi",518.221135548298,284.624550817766,398.634618916516,304.672055352408]
[5646,"EPA-FEXP-P3-7-T2","CO2, g/mi",891.376330579536,513.456926103917,698.849258577195,545.848663402246]
[5647,"EPA-CSIL-P3-5-T2","CO2, g/mi",966.604782388374,555.676648330524,771.181126137922,591.679827029852]
[5676,"EPA-TCAM-P3-9MP-T1","CO2, g/mi",618.586121011145,330.379312709432,462.046231059326,354.366978648157]
[5677,"EPA-CCOB-P3-8MP-T1","CO2, g/mi",542.699835561488,315.131509757931,442.901226122827,335.712382508274]
[5678,"EPA-HODY-P3-9MP-T1","CO2, g/mi",831.960640773333,455.185794942036,634.329433320566,487.292598543769]
[5679,"EPA-TSIE-P3-2-T1","CO2, g/mi",722.570997217384,408.806700109273,547.520305870317,434.655726563931]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","CO2, g/mi",890.564110501723,465.359331781544,626.751867365005,498.718296262681]
[5685,"EPA-TCAM-P3-9MP-T2","CO2, g/mi",606.20368998332,334.880196142713,458.983752384782,357.393014481872]
[5686,"EPA-CCOB-P3-8MP-T2","CO2, g/mi",548.289612762722,316.78483905166,447.271315710007,337.626173142276]
[5687,"EPA-TSIE-P3-2-T2","CO2, g/mi",706.281489196282,404.20958259342,545.580945724985,429.732114537628]
[5688,"EPA-JLIB-P3-7-T2","CO2, g/mi",898.81801180232,470.493240952387,630.099019054077,503.608804173945]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","CO2, g/mi",626.965152631836,394.798348639432,501.968021197848,414.197211024217]
[5704,"EPA-HODY-P3-9MP-T2","CO2, g/mi",836.332251365449,452.225851287865,642.59556003942,485.263255274506]
[5705,"EPA-HCIV-P3-12MP-T1","CO2, g/mi",515.609436883498,287.338462883919,396.344685648591,306.686070563883]
[5706,"EPA-CCOB-P3-8MP-T3","CO2, g/mi",549.875168416688,314.579959949569,440.949647985087,335.528427019574]
[5707,"EPA-FEXP-P3-2MP-T1","CO2, g/mi",909.046171903271,511.854879952921,691.662871474227,544.792349364605]
[5711,"EPA-DCAL-P3-14-T2","CO2, g/mi",644.237364226732,399.349193884503,511.966865501099,419.60735903919]
[5712,"EPA-NALT-P3-15MP-T1","CO2, g/mi",575.121615481615,340.827811978531,443.980633607593,360.065603350879]
[5713,"EPA-HCIV-P3-12MP-T2","CO2, g/mi",517.897628794649,278.393315134467,390.412406643193,298.499027169545]
[5714,"EPA-FEXP-P3-2MP-T2","CO2, g/mi",908.764420815694,510.041416719747,694.83434905795,543.539935036241]
[5732,"EPA-NALT-P3-15MP-T2","CO2, g/mi",579.461106228396,342.792970219963,454.985660472859,362.809151732246]
[5733,"EPA-DCAL-P3-8MP-T1","CO2, g/mi",630.734632597158,392.973039033934,500.688057076483,412.662243128514]
[5734,"EPA-TSIE-P3-15MP-T1","CO2, g/mi",736.283497865047,420.277154583248,557.225116837303,446.242910874768]
[5735,"EPA-JLIB-P3-2MP-T1","CO2, g/mi",907.381138454188,466.726556401364,620.355642539012,500.360361795846]
[5736,"EPA-CSIL-P3-9MP-T1","CO2, g/mi",978.324215729775,554.429756877066,780.384708215265,591.815279477183]
[5756,"EPA-DCAL-P3-8MP-T2","CO2, g/mi",620.324850901741,389.734052472613,500.739023204207,409.242480912146]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CO2, g/mi",565.005952343513,326.026242655221,457.936930776349,347.748685946218]
[5758,"EPA-TSIE-P3-15MP-T2","CO2, g/mi",729.351432689161,420.238149813337,556.719871498838,445.816637971105]
[5759,"EPA-FEXP-P3-2MP-T3","CO2, g/mi",906.411699884909,512.805932961324,687.751750572807,545.172447805534]
[5760,"EPA-JLIB-P3-2MP-T2","CO2, g/mi",903.919786196347,461.914841547208,624.128211957914,495.679863738784]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","CO2, g/mi",579.282823207607,327.140272809879,458.903940123589,349.29332722291]
[5775,"EPA-HODY-P3-25-T1","CO2, g/mi",826.273119815554,450.929352846692,643.26416445157,483.770044773124]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","CO2, g/mi",583.336273843845,321.434724423926,439.309217935385,343.093764130468]
[5778,"EPA-CSIL-P3-9MP-T2","CO2, g/mi",959.570302495147,549.633182161865,763.763317406254,585.641634081959]
[5786,"EPA-HODY-P3-25-T2","CO2, g/mi",841.093867861055,454.428574554283,641.781695531745,487.667742497397]
[5787,"EPA-TCAM-P3-6-T2","CO2, g/mi",592.539290779624,321.225687878269,447.192165418294,343.763031338421]
[5788,"EPA-NALT-P3-27-T2","CO2, g/mi",572.339036680956,335.765710907147,438.73131537902,355.257517258005]
[5789,"EPA-FEXP-P3-5-T1","CO2, g/mi",957.578811238352,537.357812042635,741.139862318206,572.775113739824]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","CO2, g/mi",568.365505616392,327.028650955252,464.576116238823,349.069978119856]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","CO2, g/mi",631.707387974049,397.043815180634,520.925273683637,417.625407807203]
[5799,"EPA-FEXP-P3-5-T2","CO2, g/mi",930.324070174772,535.485686898638,728.270807094317,569.581989856427]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","CO2, g/mi",587.961726830891,324.654660870172,452.614001269302,347.012493779498]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","CO2, g/mi",582.583916192342,326.693232297686,463.685376613901,349.590903961189]
[5818,"EPA-DCAL-P3-6-T2","CO2, g/mi",638.267764174613,396.061462379694,511.975498785605,416.52195922051]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","CO2, g/mi",517.631238683924,285.582299827211,385.770389645305,304.619476229547]
[5821,"EPA-CSIL-P3-25-T1","CO2, g/mi",979.943501983922,554.406371408429,782.639255864575,592.12106509432]
[5833,"EPA-TCAM-P3-22-T1","CO2, g/mi",581.34166215715,323.337200202551,449.583816662475,345.504944799092]
[5834,"EPA-HCIV-P3-13-T2","CO2, g/mi",521.785606296349,284.015474777685,399.707467671979,304.311061416275]
[5835,"EPA-TSIE-P3-23-T2","CO2, g/mi",725.932861765679,411.115095586875,547.948507939225,437.079279414147]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","CO2, g/mi",906.36957456382,460.288442843163,632.490303689662,494.917162315689]
[5837,"EPA-CSIL-P3-25-T2","CO2, g/mi",965.474263429567,555.917142214316,783.172417549681,592.810208554547]
[5851,"EPA-TCAM-P3-22-T2","CO2, g/mi",590.024198275706,323.445305946077,444.913864550872,345.642906139966]
[5852,"EPA-HODY-P3-26-T1","CO2, g/mi",844.194598400018,452.408378991396,643.821716446524,486.007969009596]
[5853,"EPA-NALT-P3-22-T1","CO2, g/mi",568.092452683712,333.9066763727,441.324991169786,353.26383809106]
[5854,"EPA-JLIB-P3-6-T2","CO2, g/mi",899.387350840399,464.752339839422,630.598399123561,498.515739802923]
[5855,"EPA-FEXP-P3-25-T1","CO2, g/mi",930.637541908626,532.87294986839,735.231840443909,567.47956175695]
[5864,"EPA-HODY-P3-26-T2","CO2, g/mi",856.416462158394,454.438973011694,641.673562727234,488.266380438748]
[5865,"EPA-NALT-P3-22-T2","CO2, g/mi",559.892407076608,333.396879621431,437.986370006335,352.295983122105]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","CO2, g/mi",639.165607148928,395.118625204461,515.166817408014,415.814647720747]
[5867,"EPA-CCOB-P3-30-T1","CO2, g/mi",556.802549320123,323.688102127774,461.828737228821,345.330562754723]
[5868,"EPA-FEXP-P3-25-T2","CO2, g/mi",963.849128660858,531.626398330908,728.319178440934,567.498823347881]
[5870,"EPA-DCAL-P3-23-T2","CO2, g/mi",645.549941649322,400.316731191526,514.248350921989,420.729851667329]
[5871,"EPA-CCOB-P3-30-T2","CO2, g/mi",560.002021099316,326.041758726525,453.748212734695,347.089825585655]
[5892,"EPA-TSIE-P3-23-T3","CO2, g/mi",736.888395520058,406.669940963088,554.006751318886,433.984781426874]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","CO2, g/mi",828.284903469427,436.446009986033,624.301722222113,469.660926444813]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","CO2, g/mi",923.668993040357,483.598692649318,659.791939729107,518.364426951601]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","CO2, g/mi",981.074841477181,553.847921343039,788.966990668898,591.833628472703]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","CO2, g/mi",603.402417912857,336.729386059094,472.119989096019,359.89408595711]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","CO2, g/mi",562.646342522194,334.294235397241,436.569910967095,353.123140290127]
[5908,"EPA-HODY-P3-4-T2","CO2, g/mi",816.54426251089,442.250295816421,622.219110926284,474.197579633795]
[5909,"EPA-JLIB-P3-31-T2","CO2, g/mi",929.27890533223,483.885630551377,656.323990790107,518.552967273891]
[5910,"EPA-CSIL-P3-10-T2","CO2, g/mi",958.300565753818,554.876448865467,776.272533798591,591.024289747411]
[5924,"EPA-DCAL-P3-12-T1","CO2, g/mi",664.031451266557,410.995844779189,525.679730258791,431.899960266735]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CO2, g/mi",567.720472440937,326.650238964464,462.745480782045,348.560350735715]
[5926,"EPA-TCAM-P3-10-T2","CO2, g/mi",613.67850640057,333.871955980639,461.941464964232,357.214382584441]
[5927,"EPA-HCIV-P3-26-T1","CO2, g/mi",515.479214033722,284.032888327237,396.504926326781,303.81800966289]
[5928,"EPA-NALT-P3-4-T2","CO2, g/mi",565.818379275078,332.932154884733,442.978104032565,352.595396018092]
[5941,"EPA-DCAL-P3-12-T2","CO2, g/mi",655.458217975929,409.778442679367,523.894984990395,430.365967878357]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","CO2, g/mi",577.153715449373,328.62479129498,447.285701442361,349.773235345591]
[5943,"EPA-TSIE-P3-25-T1","CO2, g/mi",750.902778325781,421.181653186629,567.532923590884,448.602032146595]
[5944,"EPA-HCIV-P3-26-T2","CO2, g/mi",524.590349529415,284.501648096102,392.190375038187,304.404071586209]
[5945,"EPA-FEXP-P3-30-T1","CO2, g/mi",917.764332991913,525.949624942191,723.896101956046,559.726315180965]
[5948,"EPA-TSIE-P3-25-T2","CO2, g/mi",756.189326349511,422.738597929704,570.9942959964,450.313350492434]
[5949,"EPA-FEXP-P3-30-T2","CO2, g/mi",956.360396568171,542.131611607155,725.30609328255,576.153713442845]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","CO2, g/mi",668.297765633257,411.516912288648,533.667139228946,433.089751375885]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","CO2, g/mi",733.353689426196,403.755284790179,542.235886113431,430.520001395436]
[6031,"EPA-TCAM-P3-10-T3","CO2, g/mi",616.923495836187,332.735548590022,462.792725872024,356.378338013465]
[6032,"EPA-CSIL-P3-30-T1","CO2, g/mi",970.657238821277,557.915946767016,765.810470091566,593.847481004553]
[6043,"EPA-DCAL-P3-10-T2","CO2, g/mi",662.564506266428,409.145710390484,518.040098455151,429.59368072695]
[6044,"EPA-TSIE-P3-27-T2","CO2, g/mi",732.31110966876,406.179818750334,548.274951988666,432.953821748407]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","CO2, g/mi",598.793026255638,347.454370862285,460.758765874545,368.284235242631]
[6046,"EPA-CSIL-P3-30-T2","CO2, g/mi",961.997428848965,558.762738455521,779.885345701571,595.037976953889]
[6065,"EPA-NALT-P3-31-T2","CO2, g/mi",587.908020926711,348.887994326262,454.595862489389,368.533801143771]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","CO2, g/mi",887.149028315032,462.616847772085,638.312592009895,496.543087796741]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","CO2, g/mi",489.887194943149,274.166816494091,385.003779687886,293.284421714295]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","CO2, g/mi",546.64514427721,314.078551491055,439.699254705605,334.814965979866]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","CO2, g/mi",806.464216673074,440.297999294142,618.571604143076,471.519268580599]
[6075,"EPA-HCIV-P3-4-T2","CO2, g/mi",505.633734052102,277.859891439926,384.063778113965,297.213400158299]
[6076,"EPA-CCOB-P3-3-T2","CO2, g/mi",551.531002982905,317.782792451567,444.28417806,338.716477326376]
[6077,"EPA-HODY-P3-6-T2","CO2, g/mi",817.439872179235,441.112223116245,618.914121056451,473.140792395631]
[6078,"EPA-JLIB-P3-23-T2","CO2, g/mi",891.109233486996,464.13629842808,639.745393508544,498.191733617248]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","CO2, g/mi",895.03005787251,517.736918141069,700.517810642233,550.091001514864]
[6082,"EPA-FEXP-P3-3-T2","CO2, g/mi",910.791060123439,516.614094052151,699.358733475527,549.728016193389]
[6105,"EPA-HODY-P3-11-T1","CO2, g/mi",853.546834311328,456.072184737878,650.997697033381,490.325407307828]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","CO2, g/mi",587.003451089255,331.270545775025,467.381007042219,353.772563981268]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","CO2, g/mi",759.389723346597,423.064398840808,564.371034813378,450.272538712359]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","CO2, g/mi",593.823379192537,348.386995946847,454.096239711184,368.404918846673]
[6109,"EPA-JLIB-P3-26-T1","CO2, g/mi",941.203163437674,479.950564276694,651.118355530813,515.135881672424]
[6114,"EPA-CCOB-P3-28-T2","CO2, g/mi",580.975071797851,329.783504443003,463.234973816772,352.046691415638]
[6115,"EPA-HODY-P3-11-T2","CO2, g/mi",836.113342202096,460.593179515947,634.572484145646,492.619994774881]
[6116,"EPA-TSIE-P3-21-T2","CO2, g/mi",738.243954300488,421.244490280682,565.488976435071,447.787540168974]
[6117,"EPA-NALT-P3-10-T2","CO2, g/mi",588.1331188904,345.068381468346,454.027171157724,365.197609379016]
[6118,"EPA-JLIB-P3-26-T2","CO2, g/mi",933.800049411693,482.459839829792,643.058902477447,516.722752034766]
[6136,"EPA-HCIV-P3-25-T1","CO2, g/mi",512.979006035851,285.96376839353,408.675742234947,306.288673228981]
[6137,"EPA-DCAL-P3-22-T1","CO2, g/mi",632.160016866947,393.145962081239,510.245381217993,413.548730157728]
[6138,"EPA-TCAM-P3-30-T1","CO2, g/mi",605.372745846235,332.992601089495,455.250836723544,355.520561926158]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","CO2, g/mi",930.150119570837,539.562232112111,748.384387615623,574.196505926541]
[6142,"EPA-HCIV-P3-25-T2","CO2, g/mi",524.312516791282,285.472271436164,398.901037550003,305.686188680167]
[6143,"EPA-DCAL-P3-22-T2","CO2, g/mi",616.928999228578,394.824231774626,509.912468384289,414.253577094558]
[6144,"EPA-TCAM-P3-30-T2","CO2, g/mi",605.082115555716,333.031460147027,460.552406146629,355.820909586142]
[6145,"EPA-CSIL-P3-3-T2","CO2, g/mi",935.926168785025,539.756938792813,756.220770346316,575.213313020073]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","CO2, g/mi",580.259786091195,334.077568065846,434.727200732803,353.597465331769]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","CO2, g/mi",738.764578954156,418.453907085394,558.661316543897,444.639748779011]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","CO2, g/mi",841.732246777758,440.707066841083,617.422094635472,473.876831355608]
[6176,"EPA-TCAM-P3-30-T3","CO2, g/mi",622.099951392061,335.450262874173,454.637052606848,358.547465689592]
[6177,"EPA-DCAL-P3-11-T1","CO2, g/mi",650.942826596587,405.801772590465,516.491126595734,426.123177591443]
[6185,"EPA-NALT-P3-3-T2","CO2, g/mi",569.157915835726,332.897508369986,428.292527403549,351.873982645165]
[6186,"EPA-TSIE-P3-13-T2","CO2, g/mi",755.513466853661,423.384140278152,559.811173028029,450.147856288262]
[6187,"EPA-HODY-P3-3-T2","CO2, g/mi",826.201841793393,438.054065486472,618.841378540633,470.923551214586]
[6188,"EPA-DCAL-P3-11-T2","CO2, g/mi",668.842854077346,410.974981419457,528.803645803736,432.380536204056]
[6189,"EPA-HCIV-P3-30-T1","CO2, g/mi",519.184169523639,283.861785250654,389.301825885002,303.44598047828]
[6202,"EPA-HCIV-P3-30-T2","CO2, g/mi",526.232207597447,283.443978665679,394.898001418893,303.94221290333]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","CO2, g/mi",555.15324385427,317.316318325177,445.268444469853,338.66550268374]
[6204,"EPA-CSIL-P3-12-T1","CO2, g/mi",978.665206375336,555.748460526431,769.787506691603,592.505290005767]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","CO2, g/mi",929.800621369141,485.949754741496,654.065898343885,520.485574143928]
[6213,"EPA-TCAM-P3-25-T1","CO2, g/mi",625.798314644256,335.248799742689,449.804878333413,358.339470457647]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","CO2, g/mi",654.955303140396,397.588091704665,506.161759969165,418.297491995822]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","CO2, g/mi",548.285408237578,319.809924942725,443.75590339384,340.298774115632]
[6216,"EPA-CSIL-P3-12-T2","CO2, g/mi",962.130472913432,551.703572938612,761.853015441936,587.57134224885]
[6217,"EPA-JLIB-P3-21-T2","CO2, g/mi",908.238712410222,486.946310548067,650.122703887054,520.058243165756]
[6219,"EPA-DCAL-P3-27-T2","CO2, g/mi",638.651818662494,395.998071467065,511.030217318787,416.357621921655]
[6220,"EPA-TCAM-P3-25-T2","CO2, g/mi",618.656714283256,335.124372830516,459.337053990683,358.518202199469]
[6243,"EPA-NALT-P3-11-T1","CO2, g/mi",592.459627965285,342.425332468833,451.332936094719,362.969363758609]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","CO2, g/mi",669.43025662781,412.156920827376,531.590155400019,433.628278565007]
[6245,"EPA-TCAM-P3-24-T1","CO2, g/mi",598.341606647187,326.971299237017,438.049592136675,348.941676154197]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","CO2, g/mi",527.920917803071,287.950312741006,402.560435548743,308.31854702472]
[6247,"EPA-JLIB-P3-16-T1","CO2, g/mi",923.526480100431,482.51956555851,652.866230846096,516.871349062289]
[6255,"EPA-NALT-P3-11-T2","CO2, g/mi",581.043175591973,342.103704290082,449.523865044621,362.116380172725]
[6256,"EPA-DCAL-P3-21-T2","CO2, g/mi",685.844622454368,413.40764011866,529.218226932013,435.238644312307]
[6257,"EPA-TCAM-P3-24-T2","CO2, g/mi",584.251752504233,326.040825925233,449.249994021437,347.996416322594]
[6258,"EPA-HCIV-P3-31-T2","CO2, g/mi",520.341036055601,286.509980920871,407.462960246632,307.107603945784]
[6259,"EPA-JLIB-P3-16-T2","CO2, g/mi",887.601922270968,481.155113571095,660.631275864486,514.458336538175]
[6277,"EPA-TSIE-P3-22-T1","CO2, g/mi",713.416738898028,409.334808146313,542.744707486976,434.470047918038]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","CO2, g/mi",547.42050197318,317.415872976877,437.176479889476,337.692059696834]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","CO2, g/mi",840.593245094945,456.444539591661,638.1708290966,489.033294660183]
[6280,"EPA-CSIL-P3-26-T1","CO2, g/mi",961.554660596154,552.887120852653,767.620336668047,589.140026683933]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","CO2, g/mi",940.882850628449,526.686397688456,731.172406585279,561.951373272748]
[6288,"EPA-TSIE-P3-22-T2","CO2, g/mi",725.815196505457,410.870178864624,547.099992708127,436.689696492254]
[6289,"EPA-CCOB-P3-6-T2","CO2, g/mi",542.616211716626,317.347039841344,441.291672989598,337.7686843752]
[6290,"EPA-HODY-P3-31-T2","CO2, g/mi",865.807364634557,456.2495948824,648.008749121919,490.96094927543]
[6292,"EPA-CSIL-P3-26-T2","CO2, g/mi",978.397867185721,563.543315030848,773.926248972288,599.442940473087]
[6293,"EPA-FEXP-P3-10-T2","CO2, g/mi",944.866577068895,531.3020802839,728.044397122215,566.302002982705]
[6306,"EPA-JLIB-P3-22-T1","CO2, g/mi",879.338056089733,464.754825445688,640.285880749272,498.348507497922]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","CO2, g/mi",513.66133331285,286.843939830848,405.908171736788,306.997138897649]
[6322,"EPA-SOUT-P3-24-T1","CO2, g/mi",881.665609545354,486.764740245528,715.816636378121,522.88064245326]
[6323,"EPA-HODY-P3-31-T3","CO2, g/mi",843.057120797228,452.683514095546,649.620938700309,486.80635368466]
[6324,"EPA-HCIV-P3-28-T2","CO2, g/mi",535.63910893295,286.40055745186,404.554001784571,307.483174865949]
[6325,"EPA-JLIB-P3-22-T2","CO2, g/mi",896.942902009025,460.333702884376,622.46696526242,494.21090854639]
[6337,"EPA-FFOC-P3-20-T2","CO2, g/mi",507.449443404515,296.929800704794,411.727328669746,315.7424455637]
[6338,"EPA-SOUT-P3-24-T2","CO2, g/mi",862.945110276351,482.963751998981,708.395081378783,518.305627289566]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","CO2, g/mi",677.33958748529,413.829521174163,543.325436098644,436.254273220589]
[6348,"EPA-DCAL-P3-31-T2","CO2, g/mi",687.007254805779,417.984877413382,542.213452189265,440.311364476198]
[6349,"EPA-FFOC-P3-20-T3","CO2, g/mi",497.682513128939,296.703356595362,407.146228788001,314.734497208693]
[6350,"EPA-CSIL-P3-20-T2","CO2, g/mi",927.863227094029,538.497107830818,758.361373259051,573.968843608778]
[6351,"EPA-FEXP-P3-4-T2","CO2, g/mi",930.65486544134,509.565346848362,696.02939800517,544.297224984473]
[6362,"EPA-HCIV-P3-21-T2","CO2, g/mi",516.389021680035,291.248194481655,395.166913114496,310.359234216323]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","CO2, g/mi",733.249197081498,418.13574692369,554.398036783098,444.446483232917]
[6367,"EPA-SOUT-P3-16-T1","CO2, g/mi",861.953674425412,507.236349857836,729.206791889023,541.400116365319]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","CO2, g/mi",823.582569584367,452.197543869119,635.191742673724,484.924720984763]
[6387,"EPA-TSIE-P3-31-T2","CO2, g/mi",781.85610229795,419.133416813261,561.229824552853,447.555373431383]
[6388,"EPA-SOUT-P3-16-T2","CO2, g/mi",878.766736478571,503.271685160573,718.317574061564,537.545684561887]
[6389,"EPA-HODY-P3-10-T2","CO2, g/mi",854.60096532256,462.40038833097,650.351897769931,495.970983710235]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","CO2, g/mi",513.311669711463,293.536148176318,401.779855175867,312.342220207034]
[6391,"EPA-DCAL-P3-16-T1","CO2, g/mi",656.45298293418,408.239118909389,530.096673015892,429.141226080812]
[6403,"EPA-FFOC-P3-14-T2","CO2, g/mi",506.269021945016,293.574755852981,402.434459805355,311.895266699086]
[6404,"EPA-DCAL-P3-16-T2","CO2, g/mi",681.595873945088,413.165054844921,522.981432264592,434.507210693967]
[6405,"EPA-JLIB-P3-30-T1","CO2, g/mi",911.742832236267,472.112448657841,653.512263811279,507.582904349938]
[6406,"EPA-TCAM-P3-16-T1","CO2, g/mi",600.430643938937,332.970514644756,460.56860611472,355.879774512007]
[6407,"EPA-NALT-P3-12-T1","CO2, g/mi",576.326558305454,341.875942755321,433.175589614623,360.294070694571]
[6412,"EPA-JLIB-P3-30-T2","CO2, g/mi",922.040040017323,474.693403085604,650.525676738107,509.870657804963]
[6413,"EPA-TCAM-P3-16-T2","CO2, g/mi",604.559516136262,336.55040037647,471.215470807733,359.826219549501]
[6414,"EPA-NALT-P3-12-T2","CO2, g/mi",577.001230437828,341.212141056261,444.627212875484,360.716786273454]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CO2, g/mi",557.717184026899,318.545638905988,450.306347768353,340.070632810102]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","CO2, g/mi",505.922686347197,294.599005706355,401.71610853695,312.900554245367]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","CO2, g/mi",552.955014845551,318.416519806038,439.343555462754,339.153448637978]
[6432,"EPA-HCIV-P3-21-T3","CO2, g/mi",538.426327282159,295.336299303911,415.103965365349,316.094509000689]
[6433,"EPA-FEXP-P3-4-T3","CO2, g/mi",922.119563789583,517.496513299222,707.320200272838,551.609087879912]
[6434,"EPA-CSIL-P3-20-T3","CO2, g/mi",956.139959503765,541.255025281621,755.843096932398,577.351881124555]
[6435,"EPA-FFOC-P3-6-T2","CO2, g/mi",509.767269127693,295.742579943032,398.636749327566,313.915059913094]
[6436,"EPA-SOUT-P3-30-T1","CO2, g/mi",890.123085401296,505.861676298231,723.736917248551,540.561020521218]
[6448,"EPA-SOUT-P3-30-T2","CO2, g/mi",877.280549368182,500.064181822785,718.783501396373,534.288763637512]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","CO2, g/mi",742.076886181706,413.531398745162,556.586760788616,440.626348468783]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CO2, g/mi",545.967315471721,314.649370818085,442.725074242568,335.445930510036]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","CO2, g/mi",898.285140235766,460.313634076765,630.30237062771,494.543132429918]
[6462,"EPA-TSIE-P3-10-T2","CO2, g/mi",730.058685684991,415.47500991391,554.925116314234,441.523195806229]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","CO2, g/mi",543.414585153013,313.84459220567,446.949853731514,334.763103637726]
[6464,"EPA-JLIB-P3-3-T2","CO2, g/mi",899.203234429491,457.206718135481,627.924228278232,491.681131756741]
[6465,"EPA-FFOC-P3-16-T1","CO2, g/mi",518.531536057666,307.125679368805,418.790660178507,325.8110545287]
[6479,"EPA-FFOC-P3-16-T2","CO2, g/mi",529.748890240215,310.475884252507,410.095399514108,328.693340472911]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","CO2, g/mi",546.458929076156,318.240706238977,443.385511145507,338.845151074863]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","CO2, g/mi",950.856339009861,530.469101149879,721.070295574303,565.32566802645]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","CO2, g/mi",953.587589355962,557.73254951029,778.654274343174,593.224561459829]
[6487,"EPA-CSIL-P3-21-T2","CO2, g/mi",970.220847001982,563.101907291146,767.759081403098,598.158372997262]
[6497,"EPA-HODY-P3-10-T3","CO2, g/mi",848.667742915751,453.236198306105,648.241312817682,487.244938389054]
[6498,"EPA-TCAM-P3-4-T2","CO2, g/mi",590.155049288643,318.575281931762,458.845134085187,342.21760118166]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","CO2, g/mi",494.171802849944,290.65812913842,404.459686361601,308.971473654647]
[6507,"EPA-FFOC-P3-7-T2","CO2, g/mi",507.716996513402,294.974970111695,397.296529030476,312.894163008978]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","CO2, g/mi",571.755727282066,326.56147544189,427.444490362418,346.277743304613]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","CO2, g/mi",590.940116419924,322.347153404095,447.446928236742,344.858509604362]
[6520,"EPA-NALT-P3-23-T2","CO2, g/mi",557.181746343539,331.581421235959,429.142321713274,350.249863626523]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CO2, g/mi",720.389855703454,405.413385589486,537.820331009551,431.102198068089]
[6522,"EPA-HODY-P3-16-T1","CO2, g/mi",835.070265078829,449.900309203155,646.075842271562,483.673464297751]
[6523,"EPA-TCAM-P3-4-T4","CO2, g/mi",598.176526536147,322.782005978846,444.063740538078,345.261859630141]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","CO2, g/mi",516.05579801644,286.990829576182,402.14327966966,306.852873767351]
[6532,"EPA-HODY-P3-16-T2","CO2, g/mi",831.345340577445,452.283846353414,639.560638385354,485.213404612562]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","CO2, g/mi",526.033047308387,305.808651614065,421.050022928005,324.933072539729]
[6534,"EPA-HCIV-P3-10-T2","CO2, g/mi",523.747970881915,284.552508773384,407.749024961648,305.267799425162]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","CO2, g/mi",958.07765719991,555.557709914576,789.142690293674,592.545746402621]
[6536,"EPA-FFOC-P3-28-T2","CO2, g/mi",519.532047682714,308.590099317873,414.231059112275,326.817964202153]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","CO2, g/mi",728.074481784722,410.890682418256,546.916301460575,436.689874225589]
[6538,"EPA-CSIL-P3-31-T2","CO2, g/mi",955.91879841612,559.732555641143,776.133064894148,595.220747955426]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","CO2, g/mi",559.042244574699,316.691040116434,440.262934242176,337.642894443438]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","CO2, g/mi",514.199640529954,300.870007515404,408.629251532837,319.264694538845]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","CO2, g/mi",901.392351947693,464.689709751504,626.134508875662,498.399171216884]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","CO2, g/mi",931.967962683128,540.185094196331,738.32551074201,574.049031561872]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","CO2, g/mi",932.45075304515,538.752944990719,753.290529964469,573.785616101012]
[6564,"EPA-CCOB-P3-4-T2","CO2, g/mi",546.906358100055,316.216514209439,444.159164881748,337.010048043342]
[6565,"EPA-FFOC-P3-23-T2","CO2, g/mi",506.712878517223,298.914147071266,401.628873442717,316.872446265899]
[6566,"EPA-JLIB-P3-4-T2","CO2, g/mi",906.190311719557,460.648182889051,631.478368255574,495.36335822872]
[6567,"EPA-FEXP-P3-21-T2","CO2, g/mi",941.661491847772,533.702594179844,733.965246584894,568.516452983821]
[6568,"EPA-CSIL-P3-14-T2","CO2, g/mi",947.287526158154,538.599143975825,756.583737539715,574.713130455859]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","CO2, g/mi",528.874936851311,306.79518017456,415.839637254733,325.67389335953]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","CO2, g/mi",878.698003730948,501.986373870836,716.633979401846,536.179104919776]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","CO2, g/mi",549.941353536133,313.541006716671,439.905916154915,334.572569608796]
[6592,"EPA-NALT-P3-25-T1","CO2, g/mi",585.035907755809,340.168697684064,444.574847401611,359.996851378329]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","CO2, g/mi",818.786322500485,437.952319966069,626.656113316939,470.68893132484]
[6597,"EPA-FFOC-P3-31-T2","CO2, g/mi",525.597026384454,302.251769993112,418.751341677249,321.676755312515]
[6598,"EPA-SOUT-P3-10-T2","CO2, g/mi",881.160119583318,501.540114183029,694.156013605728,534.459281602492]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","CO2, g/mi",548.130007341093,313.436283413086,442.599989049624,334.552156557043]
[6600,"EPA-NALT-P3-25-T2","CO2, g/mi",587.457486518982,341.907456690246,445.954050232341,361.859853945644]
[6601,"EPA-HODY-P3-23-T2","CO2, g/mi",821.123733076998,435.80687527424,612.520333154234,468.147542067766]
[6613,"EPA-DCAL-P3-25-T1","CO2, g/mi",661.794493130574,414.406235689387,534.078704152985,435.326570572325]
[6614,"EPA-TCAM-P3-1-T1","CO2, g/mi",578.522030722293,320.596712612038,443.806608413541,342.522562653271]
[6615,"EPA-JLIB-P3-25-T1","CO2, g/mi",918.254898515911,475.147805332737,646.252930278724,509.766612250409]
[6622,"EPA-DCAL-P3-25-T2","CO2, g/mi",672.414758036406,408.49760463564,528.093129633727,430.172086668467]
[6623,"EPA-TCAM-P3-1-T2","CO2, g/mi",583.236297261004,323.952753169805,438.947455517246,345.133409580787]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","CO2, g/mi",505.551538618918,295.317474213006,408.884968201303,313.689296822894]
[6626,"EPA-JLIB-P3-25-T2","CO2, g/mi",910.311357851549,476.035774914827,642.668956423029,509.881013759844]
[6627,"EPA-FFOC-P3-27-T2","CO2, g/mi",509.627107559972,296.530327130697,407.418711460526,315.072085008579]
[6628,"EPA-SOUT-P3-8-T2","CO2, g/mi",823.828080003109,485.560454708941,677.720300335283,516.513257861019]
[6629,"EPA-TCAM-P3-1-T3","CO2, g/mi",586.88292157409,317.65797543775,445.554233233605,340.279598129858]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","CO2, g/mi",722.456585616613,409.840223312485,535.368672925026,434.774524247276]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","CO2, g/mi",601.091719642077,324.66800349488,452.306708390413,347.517691433479]
[6648,"EPA-SOUT-P3-8-T3","CO2, g/mi",851.961951089238,489.391067386395,678.752644630707,521.176453707854]
[6653,"EPA-TSIE-P3-3-T2","CO2, g/mi",705.214269988259,401.854585128262,524.460437047157,426.45062649722]
[6654,"EPA-TCAM-P3-23-T2","CO2, g/mi",574.647204019353,324.750098020781,439.66938396596,345.950354634317]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","CO2, g/mi",505.333831117819,271.679314032241,389.755906382925,291.980739380204]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","CO2, g/mi",876.87369809358,501.261591272944,712.489681900774,535.091876407431]
[6675,"EPA-SOUT-P3-31-T2","CO2, g/mi",888.54120710136,500.623572383987,705.805103036692,534.676742055012]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","CO2, g/mi",507.616647270828,294.429237195698,398.78584513584,312.662550282629]
[6677,"EPA-TSIE-P3-11-T1","CO2, g/mi",750.134269357598,417.659930125354,558.647508565603,444.693380694348]
[6678,"EPA-HCIV-P3-3-T2","CO2, g/mi",493.464594551447,272.345465906817,389.54716387157,291.830820553758]
[6680,"EPA-FFOC-P3-4-T3","CO2, g/mi",509.272049436998,295.940285024077,407.938364985534,314.634358578734]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CO2, g/mi",550.949940822606,313.039225781727,443.212812687091,334.303531622812]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","CO2, g/mi",582.617438641093,340.651478494568,440.143653107086,360.195771353485]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","CO2, g/mi",817.656513728839,437.518640831227,619.056189907811,469.693856866279]
[6704,"EPA-DCAL-P3-5-T1","CO2, g/mi",651.645056939374,408.109248891294,537.799213786886,429.423191246413]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","CO2, g/mi",876.343592519769,458.353925113038,634.506771631718,492.159757168742]
[6708,"EPA-SOUT-P3-31-T3","CO2, g/mi",860.418476556682,499.742917321196,719.270340233704,533.706994205445]
[6709,"EPA-NALT-P3-28-T2","CO2, g/mi",579.922926438535,340.695731860225,446.364946176956,360.19660790338]
[6710,"EPA-HODY-P3-7-T2","CO2, g/mi",816.567107189966,442.83526255631,623.653900579748,474.860510843384]
[6711,"EPA-DCAL-P3-5-T2","CO2, g/mi",659.351806625593,408.02078029256,527.381642776002,429.108041596832]
[6712,"EPA-JLIB-P3-14-T2","CO2, g/mi",893.872107483983,455.622734713776,632.438400549243,490.484365110308]
[6716,"EPA-FFOC-P3-30-T1","CO2, g/mi",514.929895090655,303.728435620569,413.644609746057,322.247329817444]
[6743,"EPA-TSIE-P3-11-T3","CO2, g/mi",743.999108676536,416.088397655119,555.431197286543,442.703061494005]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","CO2, g/mi",507.214808638063,278.374040288856,386.533832932636,297.7823315634]
[6745,"EPA-SOUT-P3-5-T1","CO2, g/mi",881.429157433003,511.441345577448,717.96082147261,545.104667157251]
[6746,"EPA-CSIL-P3-1-T1","CO2, g/mi",926.354836252747,544.568068285449,762.724218851019,579.420471088918]
[6749,"EPA-HCIV-P3-23-T2","CO2, g/mi",511.807164930763,280.242406491303,391.412648005595,300.074740254949]
[6750,"EPA-SOUT-P3-5-T2","CO2, g/mi",884.937364651827,510.209678085133,724.338288606358,544.300878277156]
[6751,"EPA-FFOC-P3-30-T2","CO2, g/mi",525.2807971383,303.234542136365,414.389004099779,322.323655240131]
[6752,"EPA-CSIL-P3-1-T2","CO2, g/mi",912.334437650148,532.119170918683,746.603876502076,566.480465701555]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","CO2, g/mi",573.14671723659,331.801409696372,439.398944054864,351.756737005698]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","CO2, g/mi",516.157005109689,303.0141178052,414.659221465954,321.6982888065]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","CO2, g/mi",859.78784641885,489.055247446622,685.162682149414,521.925841093187]
[6772,"EPA-NALT-P3-14-T2","CO2, g/mi",567.225184747925,332.692293326972,434.395955600451,351.967557204188]
[6773,"EPA-FFOC-P3-13-T2","CO2, g/mi",522.879522250438,304.023382074672,412.065265520359,322.690536795239]
[6774,"EPA-SOUT-P3-4-T2","CO2, g/mi",842.370631433184,482.75862017993,670.959478808075,514.339387709726]
[6803,"EPA-SOUT-P3-25-T1","CO2, g/mi",888.269100172494,509.272614169535,726.75957867074,543.672297852482]
[6805,"EPA-FFOC-P3-13-T3","CO2, g/mi",522.423629934641,305.13093486056,412.963468394442,323.712540850129]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","CO2, g/mi",619.173062250593,334.875801037039,468.180379723412,358.560089711837]
[6807,"EPA-CCOB-P3-8EP-T1","CO2, g/mi",535.090736244015,314.304175711766,437.885564340235,334.299142876974]
[6808,"EPA-NALT-P3-15EP-T1","CO2, g/mi",576.2476123301,338.875815259955,446.033459235178,358.596135179718]
[6816,"EPA-SOUT-P3-25-T2","CO2, g/mi",897.699206340241,509.824551869548,709.392504449972,543.804138650259]
[6817,"EPA-DCAL-P3-8EP-T1","CO2, g/mi",628.772153346237,392.75719571388,506.600796220221,412.683706438534]
[6818,"EPA-TCAM-P3-31-T2","CO2, g/mi",604.46836547245,333.858864626169,464.878892801716,356.906311787695]
[6819,"EPA-CCOB-P3-8EP-T2","CO2, g/mi",543.248774061867,314.012159525173,444.60888989524,335.018724885451]
[6820,"EPA-NALT-P3-15EP-T2","CO2, g/mi",568.213211160313,339.496233126892,443.830681912731,358.637897530569]
[6832,"EPA-HODY-P3-9EP-T1","CO2, g/mi",825.564573198098,447.694194420898,629.401706909723,479.894170646114]
[6833,"EPA-DCAL-P3-8EP-T2","CO2, g/mi",640.160492451069,394.907292222495,513.911410889636,415.539484145385]
[6834,"EPA-JLIB-P3-2EP-T1","CO2, g/mi",893.889281340939,460.110620314182,634.56261691384,494.563513567673]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","CO2, g/mi",923.102041275905,539.903804434467,743.738561628663,573.864554731877]
[6842,"EPA-SOUT-P3-20-T1","CO2, g/mi",840.166878571484,483.820662426517,689.528013000798,516.361493931055]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","CO2, g/mi",502.770359753161,294.552967862928,404.722740318707,312.928290924399]
[6844,"EPA-HODY-P3-9EP-T2","CO2, g/mi",848.389265934008,452.653624900324,641.670111780973,486.316700887921]
[6845,"EPA-JLIB-P3-2EP-T2","CO2, g/mi",897.634117569281,460.224766438175,622.347695437981,494.066490243292]
[6846,"EPA-CSIL-P3-4-T2","CO2, g/mi",934.225550366119,531.365358055149,759.109717996215,567.828970074338]
[6847,"EPA-SOUT-P3-20-T2","CO2, g/mi",847.65621069695,486.304287254843,691.596796254992,519.186929830251]
[6848,"EPA-FFOC-P3-3-T2","CO2, g/mi",504.879753420466,294.798992004387,404.46988197505,313.169316514569]
[6864,"EPA-TSIE-P3-26-T1","CO2, g/mi",765.096837824417,422.769475707011,563.989841581568,450.155187164406]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","CO2, g/mi",584.688841441188,322.042544454886,442.36501997282,343.834428609375]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","CO2, g/mi",529.60339496547,309.31824409763,416.252877899713,327.94152995422]
[6867,"EPA-SOUT-P3-20-T3","CO2, g/mi",835.061489430184,488.371289363927,699.435232092187,521.109591281083]
[6871,"EPA-TSIE-P3-26-T2","CO2, g/mi",751.878936043185,420.429971614962,571.96305522963,448.120771156949]
[6872,"EPA-TCAM-P3-27-T2","CO2, g/mi",589.742771603306,323.795065020165,447.409774936618,346.158959469845]
[6873,"EPA-FFOC-P3-21-T2","CO2, g/mi",525.019523557056,306.603098383052,426.09905884091,325.922103865583]
[6885,"EPA-HCIV-P3-22-T1","CO2, g/mi",501.89706310755,278.257966561886,388.482165391786,297.47319935706]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","CO2, g/mi",850.377571212506,455.943311642135,654.280805430537,490.116284213907]
[6887,"EPA-CSIL-P3-22-T1","CO2, g/mi",926.938386595346,538.762746893786,765.93135502137,574.50997588329]
[6895,"EPA-SOUT-P3-26-T1","CO2, g/mi",893.871790843087,496.674216466835,723.983683875048,533.121482581353]
[6896,"EPA-FFOC-P3-9-T1","CO2, g/mi",523.38175665103,303.068490105174,412.27542888278,321.930088371452]
[6897,"EPA-HCIV-P3-22-T2","CO2, g/mi",507.545991357037,277.428789977871,387.296413838419,296.997586492886]
[6898,"EPA-CSIL-P3-22-T2","CO2, g/mi",918.590265516068,533.19474166305,745.445634455241,567.858642254487]
[6900,"EPA-SOUT-P3-26-T2","CO2, g/mi",890.472717038251,513.03850425086,710.829734110379,546.178695829306]
[6901,"EPA-FFOC-P3-9-T2","CO2, g/mi",520.083616002826,302.996146050423,414.38724275839,321.751223543863]
[6935,"EPA-HCIV-P3-2-T1","CO2, g/mi",505.29852477596,278.430566216555,387.369142945599,297.653328614257]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","CO2, g/mi",730.39244951381,409.831320430471,555.300822047117,436.475647502581]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","CO2, g/mi",874.369908643375,491.160963217836,697.676397532061,525.098568000109]
[6938,"EPA-FFOC-P3-14MP-T1","CO2, g/mi",508.119648226324,299.281015472251,407.749710581731,317.49533539348]
[6939,"EPA-TCAM-P3-5-T1","CO2, g/mi",608.388700543079,339.667852022951,474.206504891744,362.759646848248]
[6945,"EPA-SOUT-P3-27-T2","CO2, g/mi",864.119893630831,496.893969192259,694.550332904926,529.465710937028]
[6946,"EPA-HCIV-P3-2-T2","CO2, g/mi",507.060107711958,276.356077055901,389.904550990355,296.213761250443]
[6947,"EPA-TSIE-P3-14-T2","CO2, g/mi",724.331355721227,409.402549486058,543.66449589747,434.992546047101]
[6948,"EPA-FFOC-P3-14MP-T2","CO2, g/mi",505.699564289966,297.13088935386,405.965562229377,315.306061588341]
[6949,"EPA-TCAM-P3-5-T2","CO2, g/mi",616.676119788014,338.485220908553,460.77608214783,361.164765463065]
[6963,"EPA-HODY-P3-22-T4","CO2, g/mi",816.456947578358,436.754596465586,623.009389730812,469.330642414458]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","CO2, g/mi",589.041563822304,343.39839379839,446.280756598832,362.993744572301]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","CO2, g/mi",955.138609916894,559.392362601963,763.529261473582,594.037681556466]
[6969,"EPA-SOUT-P3-12-T1","CO2, g/mi",880.026438441876,512.160069840312,716.974997281418,545.015113000851]
[6970,"EPA-CSIL-P3-13-T2","CO2, g/mi",979.38793017705,563.269078398067,783.80412875018,599.739020208275]
[6988,"EPA-SOUT-P3-12-T2","CO2, g/mi",892.401960604922,503.267732009407,709.360215162886,537.539046690051]
[6989,"EPA-FFOC-P3-5-T1","CO2, g/mi",520.233691276529,306.474199410743,415.458963640409,324.870150593982]
[6990,"EPA-HCIV-P3-12EP-T1","CO2, g/mi",510.282789885701,286.481668627038,400.261020557064,306.048490529408]
[6991,"EPA-TSIE-P3-15EP-T1","CO2, g/mi",754.125040140375,423.821413622776,573.793066107396,451.149768474455]
[6992,"EPA-CSIL-P3-9EP-T1","CO2, g/mi",974.839172583659,557.617982877266,785.277979346847,595.046192545532]
[6997,"EPA-FFOC-P3-5-T2","CO2, g/mi",526.496028490432,308.216723563118,419.165981312997,327.155269841254]
[6998,"EPA-HCIV-P3-12EP-T2","CO2, g/mi",527.809971654519,285.029231564534,403.928311096468,305.778651236278]
[6999,"EPA-TSIE-P3-15EP-T2","CO2, g/mi",745.499849604548,422.059651231984,563.550567062171,448.524682179204]
[7000,"EPA-CSIL-P3-9EP-T2","CO2, g/mi",958.496646951519,552.955535794504,775.998849536101,589.334276755447]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","CO2, g/mi",723.558796283935,400.288328206944,576.533781139272,429.314866533043]
[7018,"EPA-TCAM-P3-9EP-T1","CO2, g/mi",615.057705672195,336.770033451054,464.320516304051,360.054831389227]
[7019,"EPA-F150-P3-22-T1","CO2, g/mi",917.26420753908,546.555165802013,734.780121319163,578.948238930755]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","CO2, g/mi",517.278173737688,295.351291291831,386.878144108143,313.106035586973]
[7027,"EPA-TCAM-P3-9EP-T2","CO2, g/mi",623.899119687367,338.907852562492,459.965607806487,361.901329982455]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","CO2, g/mi",890.149363038929,515.059305856453,711.947863520364,547.729804482939]
[7029,"EPA-CIMP-P3-31-T2","CO2, g/mi",724.044801638023,404.183494951617,574.321041786373,432.724042138159]
[7030,"EPA-F150-P3-22-T2","CO2, g/mi",932.706461604633,545.814076862994,710.145508911496,577.542973587041]
[7034,"EPA-SOUT-P3-21-T2","CO2, g/mi",894.258559520219,513.82245305909,723.178233371283,547.895514653687]
[7035,"EPA-TCOR-P3-31-T3","CO2, g/mi",510.555349963225,292.622391209313,381.289390305086,310.00142622844]
[7036,"EPA-TCAM-P3-9EP-T3","CO2, g/mi",618.347182294328,341.726038352265,464.94125868453,364.648719618774]
[7052,"EPA-FFOC-P3-12-T1","CO2, g/mi",526.960228677695,311.445236215051,416.598657483349,329.921269983311]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","CO2, g/mi",846.341530745877,496.312390848997,680.304240398202,527.178437420784]
[7068,"EPA-CIMP-P3-9-T1","CO2, g/mi",723.53910058319,395.501257706321,568.968143355336,424.4522554246]
[7069,"EPA-TCOR-P3-2-T1","CO2, g/mi",479.076859076981,274.361822615353,362.607595766892,291.104097357239]
[7080,"EPA-CIMP-P3-9-T2","CO2, g/mi",724.374028430549,396.530728316077,576.041641469906,425.916057998818]
[7081,"EPA-TCOR-P3-2-T2","CO2, g/mi",480.836392863584,279.540599696102,363.881072473932,295.898661995401]
[7082,"EPA-F150-P3-15-T1","CO2, g/mi",978.382426833705,566.715813983023,756.80671586171,601.281352217336]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","CO2, g/mi",953.82675425424,550.64524332601,755.737469967294,585.645340316373]
[7087,"EPA-F150-P3-15-T2","CO2, g/mi",978.750264495912,568.17599768347,761.41500637351,602.83987114358]
[7088,"EPA-FEXP-P3-28-T2","CO2, g/mi",958.813712231501,555.562868564302,753.962576382577,590.17997595704]
[7131,"EPA-TCOR-P3-8-T1","CO2, g/mi",466.510546498018,277.727998963249,362.919543777955,293.752259062452]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","CO2, g/mi",967.667749862309,571.976265237442,770.06177330145,606.2546414821]
[7140,"EPA-TCOR-P3-8-T2","CO2, g/mi",484.466395035732,280.242550040232,357.781862167615,296.27814088127]
[7141,"EPA-CIMP-P3-23-T2","CO2, g/mi",696.72525301566,388.118645508351,553.326261852503,415.610209445749]
[7142,"EPA-F150-P3-21-T2","CO2, g/mi",983.337705602413,567.375760519008,758.456615358141,602.233372882137]
[7152,"EPA-SOUT-P3-14-T2","CO2, g/mi",829.714262261617,481.364434861366,683.144090524389,513.385084106768]
[7153,"EPA-FFOC-P3-12-T2","CO2, g/mi",523.623887169613,305.260269160858,418.671233112423,324.49866394706]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","CO2, g/mi",616.339871075014,334.594746873699,464.638620075718,358.176579022027]
[7170,"EPA-CIMP-P3-24-T1","CO2, g/mi",701.057629868648,383.130398825317,560.98763696155,411.832795534483]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","CO2, g/mi",476.809762435137,278.680980643101,368.93523215456,295.286209639631]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","CO2, g/mi",948.929289487154,549.612197435192,739.771737728576,583.697963816622]
[7177,"EPA-CIMP-P3-24-T2","CO2, g/mi",704.577734542833,377.987081542169,552.308642049926,406.912199873736]
[7178,"EPA-TCOR-P3-6-T2","CO2, g/mi",491.055128080096,281.733871655066,368.989389488203,298.533173147081]
[7179,"EPA-F150-P3-6-T2","CO2, g/mi",949.647144496418,546.967494706079,727.924585586214,580.38538338504]
[7194,"EPA-SOUT-P3-22-T1","CO2, g/mi",841.03244305674,483.704101692138,691.278205546238,516.48278642118]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","CO2, g/mi",519.526014319625,307.221281034861,419.549591537157,325.976131877003]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","CO2, g/mi",756.11869679931,430.47401692163,571.695207548774,457.119599750546]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","CO2, g/mi",948.514672502887,560.015356715246,770.42554349916,594.777826718954]
[7203,"EPA-SOUT-P3-22-T2","CO2, g/mi",844.326449604106,488.696755563343,689.329011880649,520.880788748269]
[7204,"EPA-FFOC-P3-10-T2","CO2, g/mi",521.519132704531,305.386659498674,408.820310162534,323.843316538342]
[7205,"EPA-TCOR-P3-6-T3","CO2, g/mi",483.632917295795,281.208990879264,362.164217674468,297.42870882711]
[7206,"EPA-CIMP-P3-24-T3","CO2, g/mi",703.976022715962,388.30161124562,537.873947096409,414.919798881829]
[7207,"EPA-F150-P3-6-T3","CO2, g/mi",956.685726813044,548.045728278237,724.690811953734,581.673542949971]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","CO2, g/mi",506.944089845032,288.228359991637,379.462250864762,305.84052538989]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","CO2, g/mi",708.885893036132,380.186235289247,541.975910999206,408.474402116463]
[7247,"EPA-TCOR-P3-21-T2","CO2, g/mi",499.324429406683,285.93679848913,386.270375763231,304.044406699455]
[7248,"EPA-CIMP-P3-6-T2","CO2, g/mi",704.440421066202,378.830460371902,554.40375140349,407.777925618201]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","CO2, g/mi",562.942043708304,323.397779907248,456.184575959411,345.090127770472]
[7257,"EPA-FFOC-P3-26-T1","CO2, g/mi",524.154831389338,304.419200369995,416.535101909852,323.443362969005]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","CO2, g/mi",563.707058616402,324.991175023214,461.40223255183,346.821571539635]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","CO2, g/mi",494.426014362617,285.322659286488,373.255398889226,302.188673152259]
[7260,"EPA-F150-P3-25-T1","CO2, g/mi",979.86311749602,564.437342838988,767.286237444954,599.934712195667]
[7275,"EPA-FFOC-P3-26-T2","CO2, g/mi",506.534395858459,301.522060363472,405.984697239287,319.300801939017]
[7276,"EPA-SOUT-P3-1-T1","CO2, g/mi",829.680817979738,477.897548596365,678.98010642341,510.151898941308]
[7278,"EPA-F150-P3-25-T2","CO2, g/mi",969.80147120038,556.35826715615,747.715907889777,590.820437807518]
[7280,"EPA-SOUT-P3-1-T2","CO2, g/mi",836.343267753519,483.771928969443,686.31417921022,515.883589276124]
[7281,"EPA-FEXP-P3-11-T2","CO2, g/mi",921.439802566422,536.336083786712,720.690808084493,569.204947957073]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","CO2, g/mi",503.563786914385,286.420872682104,371.263478481827,303.451632854018]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","CO2, g/mi",699.644003735495,381.585111407349,544.335898786889,409.118632692951]
[7304,"EPA-F150-P3-30-T1","CO2, g/mi",960.875027565677,552.273082198647,753.269459869138,587.348720294118]
[7309,"EPA-TCOR-P3-13-T2","CO2, g/mi",497.109433903573,285.925778482591,372.792442155905,302.91852903367]
[7310,"EPA-CIMP-P3-7-T2","CO2, g/mi",685.389612242263,381.605302829872,551.389406826292,409.309321942094]
[7311,"EPA-F150-P3-30-T2","CO2, g/mi",962.797108194107,558.455507539717,761.340710796914,593.22559301633]
[7312,"EPA-FEXP-P3-11-T3","CO2, g/mi",919.418036026879,531.330652906488,728.456422665823,565.236125338299]
[7325,"EPA-FFOC-P3-22-T1","CO2, g/mi",491.139745778842,296.304806793552,402.771912726931,313.709342361664]
[7326,"EPA-SOUT-P3-24MP-T1","CO2, g/mi",835.500514942337,485.417956863508,682.986473191761,517.218746279628]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","CO2, g/mi",934.042296527546,551.712858467507,754.818703098821,585.534012058644]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","CO2, g/mi",918.698215189096,539.242123890173,705.618238009453,570.32752696521]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","CO2, g/mi",701.621261730383,381.116440019924,545.095374876772,408.87349484181]
[7343,"EPA-FFOC-P3-22-T2","CO2, g/mi",488.758179993692,292.398387754322,391.669421826875,309.402085864927]
[7344,"EPA-SOUT-P3-24MP-T2","CO2, g/mi",853.882076727682,489.280755842701,689.263747444925,521.830333125204]
[7345,"EPA-TCOR-P3-5-T1","CO2, g/mi",499.250925210482,288.065450591911,377.85787571543,305.181922137715]
[7351,"EPA-TCOR-P3-5-T2","CO2, g/mi",488.717963195784,286.26232740747,376.667038215062,302.994954146973]
[7352,"EPA-CIMP-P3-27-T2","CO2, g/mi",688.877178216916,380.095882606108,546.770024967209,407.759113275476]
[7353,"EPA-F150-P3-27-T2","CO2, g/mi",944.546993991567,542.62311772214,730.41045036298,576.384744015445]
[7373,"EPA-TCOR-P3-24-T1","CO2, g/mi",489.275043491849,282.345765227385,374.685980742696,299.386659060415]
[7374,"EPA-CIMP-P3-1-T1","CO2, g/mi",700.496135475386,374.342769401271,553.84036593967,403.492819851422]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","CO2, g/mi",974.376325635121,563.34809218806,752.41685000995,597.713609787651]
[7387,"EPA-TCOR-P3-24-T2","CO2, g/mi",480.513534092768,280.037100531892,369.518714030449,296.553783884688]
[7388,"EPA-CIMP-P3-1-T2","CO2, g/mi",688.647755235118,381.948382934214,548.797324518175,409.212110733151]
[7389,"EPA-F150-P3-13-T2","CO2, g/mi",973.416023725048,564.853551929005,743.914595642082,598.195381630771]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","CO2, g/mi",821.72959910162,488.621263337564,685.555465839542,519.411545096594]
[7429,"EPA-SOUT-P3-6-T2","CO2, g/mi",850.817335852636,485.776246932579,686.463536752643,518.44906962767]
[7430,"EPA-TCOR-P3-26-T1","CO2, g/mi",492.441008379329,291.324225706116,378.52199593675,307.858767601611]
[7431,"EPA-CIMP-P3-5-T1","CO2, g/mi",704.918250881034,390.922832885319,565.091214225608,419.236147128738]
[7432,"EPA-TCOR-P3-26-T2","CO2, g/mi",497.438746374779,292.161224007825,378.284907118978,308.816150429912]
[7433,"EPA-CIMP-P3-5-T2","CO2, g/mi",712.911260675085,392.46080054106,567.832212999647,421.162761712856]
[7460,"EPA-TCOR-P3-27-T1","CO2, g/mi",487.588424086848,282.399020677794,373.563620638932,299.385323650835]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","CO2, g/mi",693.366222910572,385.457560081435,542.710275816686,412.364369047006]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","CO2, g/mi",962.776803208828,544.788856170617,734.065827488368,579.41429282133]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","CO2, g/mi",482.371344326581,282.240013846743,370.350864562656,298.829648933477]
[7473,"EPA-CIMP-P3-3-T2","CO2, g/mi",685.089849248256,380.406709940233,536.550969457845,407.039918832883]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","CO2, g/mi",907.766617564132,518.25718650374,726.520792787764,552.775253462107]
[7483,"EPA-FEXP-P3-23-T2","CO2, g/mi",916.619666648956,521.744303342635,713.106936432548,555.217183666352]
[7484,"EPA-F150-P3-23-T3","CO2, g/mi",950.576558455297,544.333756039001,737.273685504491,578.579668303824]
[7495,"EPA-TCOR-P3-24-T3","CO2, g/mi",486.034494314224,280.37687460264,372.098750554668,297.475097997176]
[7496,"EPA-CIMP-P3-13-T1","CO2, g/mi",706.945331781112,389.902895683213,569.422260145119,418.930309301128]
[7497,"EPA-FFOC-P3-2-T1","CO2, g/mi",485.991681492408,292.846858836417,402.959859395089,310.508346211982]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","CO2, g/mi",942.860137021085,541.490295955893,735.03196680365,575.496122206893]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","CO2, g/mi",716.126301251696,398.644297391876,569.529508201171,426.944161844665]
[7503,"EPA-FFOC-P3-2-T2","CO2, g/mi",493.660587104132,294.966554261411,397.1783009992,312.36236189287]
[7524,"EPA-TCOR-P3-25-T1","CO2, g/mi",499.963456209231,291.049265866919,379.142854191382,308.078273829076]
[7525,"EPA-CIMP-P3-22-T1","CO2, g/mi",686.588158870732,384.302035622748,549.771810611788,411.40614189536]
[7526,"EPA-HCIV-P3-14-T4","CO2, g/mi",507.45363665631,281.112839598387,388.398494355505,300.313113642574]
[7527,"EPA-F150-P3-3-T2","CO2, g/mi",945.548272331197,544.611024634328,726.893634395424,577.95479626584]
[7538,"EPA-TCOR-P3-25-T2","CO2, g/mi",488.791073541844,279.004833590283,354.900089667957,295.130925149349]
[7539,"EPA-CIMP-P3-22-T2","CO2, g/mi",684.827055789325,380.050041196432,553.13501593684,407.820035941057]
[7540,"EPA-HODY-P3-12-T3","CO2, g/mi",836.314251035104,454.132820677964,642.928865446979,487.118574365253]
[7541,"EPA-HCIV-P3-14-T5","CO2, g/mi",513.614599794017,286.787725547053,387.238572133925,305.603403116659]
[7542,"EPA-FEXP-P3-12-T1","CO2, g/mi",945.141877000283,539.575023636708,729.82276579755,573.751561935165]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","CO2, g/mi",714.744057901389,410.171952046119,548.980389789261,435.666328668225]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","CO2, g/mi",866.847489764283,507.272546436405,714.686902127397,540.440551180622]
[7558,"EPA-FFOC-P3-11-T1","CO2, g/mi",516.730822986056,310.272042420272,410.330989725482,327.917740975778]
[7559,"EPA-FEXP-P3-12-T2","CO2, g/mi",940.927018324423,542.22944597271,748.085785016907,577.178573458133]
[7575,"EPA-TCOR-P3-12-T1","CO2, g/mi",501.307803552261,291.319918010017,386.991954086852,308.611347508242]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","CO2, g/mi",707.912168555994,394.143569276643,573.975128756185,422.880202988396]
[7577,"EPA-FFOC-P3-11-T2","CO2, g/mi",518.17989593198,305.33199979416,421.028813330356,324.245675737104]
[7578,"EPA-SOUT-P3-28-T2","CO2, g/mi",873.55505450769,501.435728742969,710.769421222088,535.267577792534]
[7579,"EPA-F150-P3-8-T1","CO2, g/mi",933.576794299034,541.882586896664,727.267813237753,575.017116899545]
[7582,"EPA-TCOR-P3-12-T2","CO2, g/mi",500.954407686647,287.072095447593,377.487389250898,304.427587348713]
[7583,"EPA-CIMP-P3-10-T2","CO2, g/mi",721.247057130512,395.884249786346,571.758108733501,424.939795190549]
[7584,"EPA-FFOC-P3-11-T3","CO2, g/mi",514.80213372089,304.399539592059,421.310292719353,323.335003220373]
[7585,"EPA-F150-P3-8-T2","CO2, g/mi",932.741275706986,544.279575454398,735.583598168586,577.606560694038]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","CO2, g/mi",948.357292743501,549.476124915033,735.437488246129,582.990265465547]
[7606,"EPA-TCOR-P3-12-T3","CO2, g/mi",501.189598900295,286.291372254177,387.108091463815,304.347144575019]
[7607,"EPA-CIMP-P3-2-T1","CO2, g/mi",691.455710939872,379.18939166104,549.777334647413,407.161136801961]
[7613,"EPA-CIMP-P3-2-T2","CO2, g/mi",719.121666010853,382.260996023851,547.779904457774,411.191045900214]
[7614,"EPA-F150-P3-4-T2","CO2, g/mi",961.351285111713,540.868087735306,734.740704906029,575.879304899736]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","CO2, g/mi",490.484737453835,280.379590363303,376.317371183023,297.916691233081]
[7633,"EPA-SOUT-P3-11-T1","CO2, g/mi",871.667123901792,505.212045066112,716.374251592478,538.804465113385]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","CO2, g/mi",725.092299492573,404.541085042701,538.215213236814,430.349323845463]
[7635,"EPA-FFOC-P3-15-T1","CO2, g/mi",517.817342663851,305.626662323412,424.053367952555,324.631502735963]
[7644,"EPA-TCOR-P3-23-T2","CO2, g/mi",495.810356131907,284.788906886726,378.198996402279,302.105806045958]
[7645,"EPA-CIMP-P3-30-T1","CO2, g/mi",723.077592373762,394.7752207442,567.582937835222,423.623062953791]
[7646,"EPA-SOUT-P3-11-T2","CO2, g/mi",880.563988413566,506.461538454344,709.393451852939,539.478219055463]
[7647,"EPA-FFOC-P3-15-T2","CO2, g/mi",518.741097189849,311.446517083011,421.804555800555,329.708044751734]
[7648,"EPA-F150-P3-9-T1","CO2, g/mi",971.31269729234,568.455707165497,769.328999891696,602.985325784465]
[7649,"EPA-CIMP-P3-30-T2","CO2, g/mi",723.061571355177,398.001752910891,564.194503304642,426.345555662047]
[7650,"EPA-F150-P3-9-T2","CO2, g/mi",969.517841311288,562.761499382055,756.515948327285,597.124393269248]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","CO2, g/mi",498.737707125197,294.056431935616,381.350688274218,310.837860683901]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","CO2, g/mi",1000.69168999173,566.060002459906,747.392807449491,601.191913492762]
[7675,"EPA-CIMP-P3-16-T1","CO2, g/mi",715.757732604874,399.999145569214,577.900959026521,428.714076037074]
[7685,"EPA-TCOR-P3-10-T2","CO2, g/mi",508.662603179944,291.222716445017,386.792066644226,309.090566637795]
[7686,"EPA-CIMP-P3-16-T2","CO2, g/mi",732.013393751665,395.678725974325,564.724658877744,424.689218816053]
[7687,"EPA-FFOC-P3-8-T1","CO2, g/mi",499.755827760207,299.586568081334,406.855408220215,317.405996103429]
[7688,"EPA-SOUT-P3-2-T1","CO2, g/mi",844.182381202389,488.199328656715,672.991230865696,519.599567443597]
[7689,"EPA-F150-P3-10-T2","CO2, g/mi",994.946726023349,567.211773527187,771.373113489929,603.342701580057]
[7698,"EPA-FFOC-P3-8-T2","CO2, g/mi",506.78512515285,302.323553985457,405.794135165872,320.076475413304]
[7699,"EPA-SOUT-P3-2-T2","CO2, g/mi",857.708364741855,491.898214682379,702.451585252377,525.149697336764]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","CO2, g/mi",495.268746856249,281.625951815573,371.564742290967,298.923597049164]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","CO2, g/mi",733.217392787287,398.40607200754,576.262590480745,428.005930074481]
[7716,"EPA-F150-P3-1-T1","CO2, g/mi",932.507484840114,544.880172660791,733.570821519769,577.833525051747]
[7720,"EPA-TCOR-P3-4-T2","CO2, g/mi",479.153341998795,281.431988998487,376.306910088165,298.115586890251]
[7721,"EPA-CIMP-P3-28-T2","CO2, g/mi",716.27869170133,395.274269474253,578.128883095827,424.732987276464]
[7722,"EPA-F150-P3-1-T2","CO2, g/mi",935.414619979072,546.157042455865,732.822407151544,579.335401472626]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","CO2, g/mi",927.349246298522,542.863522624732,731.939843315292,575.844004402434]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","CO2, g/mi",483.331508008576,280.280495755034,367.837031120793,296.94402418142]
[7748,"EPA-CIMP-P3-20-T1","CO2, g/mi",696.228960616098,384.815448492467,548.347909525803,412.33849049434]
[7762,"EPA-F150-P3-14-T2","CO2, g/mi",938.846497315443,547.421639803669,738.923382251598,580.723638739324]
[7764,"EPA-CIMP-P3-20-T2","CO2, g/mi",686.266323100646,379.904401100328,561.349926793738,408.231095649568]
[7765,"EPA-TCOR-P3-3-T2","CO2, g/mi",478.142373681656,283.485722076069,371.49732142324,299.748510994158]
[7766,"EPA-FFOC-P3-25-T1","CO2, g/mi",522.459014531525,310.385285037108,415.352747153649,328.677088956971]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","CO2, g/mi",628.80368141859,392.956569761616,502.37607845265,412.706162603062]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","CO2, g/mi",528.982666395094,292.038674480173,409.913713268789,312.540142852055]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","CO2, g/mi",857.425347634436,485.254798168228,687.579466673996,518.393953543421]
[7780,"EPA-FFOC-P3-25-T2","CO2, g/mi",514.627869019413,307.049941320009,416.051828823076,325.448183801706]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CO2, g/mi",717.853746177389,407.817972256673,544.462030453914,433.36852573764]
[7796,"EPA-TCOR-P3-9-T1","CO2, g/mi",511.272059567961,294.001205057534,381.43812187527,311.336822520158]
[7797,"EPA-CIMP-P3-9MP-T1","CO2, g/mi",715.377754662968,395.342939175425,565.550517546098,423.81609215339]
[7798,"EPA-SOUT-P3-23-T3","CO2, g/mi",849.939613854966,493.494464244365,685.616070777637,525.301345594993]
[7799,"EPA-F150-P3-12-T1","CO2, g/mi",976.252745857805,561.607133823152,758.395250455279,596.36612522705]
[7800,"EPA-F150-P3-12-T2","CO2, g/mi",972.189897101524,560.717838646594,756.267568700695,595.636527315944]
[7801,"EPA-TCOR-P3-9-T2","CO2, g/mi",498.569785503532,290.907153193768,378.561669183574,307.607454582439]
[7802,"EPA-CIMP-P3-9MP-T2","CO2, g/mi",713.648808769285,396.488987320748,562.247215664862,424.256575939884]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","CO2, g/mi",482.45919524804,281.846054809419,372.389696391429,298.403854359523]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","CO2, g/mi",688.143711308698,380.693392493689,547.866915388156,408.19786071576]
[7827,"EPA-F150-P3-5-T1","CO2, g/mi",967.795189614556,566.587843392061,769.693518434976,601.362351290545]
[7842,"EPA-CIMP-P3-14-T2","CO2, g/mi",680.584946783573,379.169946539563,539.530594519911,405.92465535962]
[7843,"EPA-FFOC-P3-1-T1","CO2, g/mi",495.40413090987,292.766237823848,399.365422860488,310.501091299619]
[7844,"EPA-F150-P3-5-T2","CO2, g/mi",977.303869606035,560.256190509574,760.188661998296,595.628386106036]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","CO2, g/mi",890.169278775204,500.676773019416,707.339612792699,535.161804534403]
[7853,"EPA-FFOC-P3-1-T2","CO2, g/mi",490.772990331822,298.526710449883,399.868127378982,315.456406463275]
[7863,"EPA-TCOR-P3-7-T2","CO2, g/mi",478.741124300374,280.299831082655,363.599753321344,296.367184372086]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","CO2, g/mi",587.509557118983,321.226911353749,439.639500287016,343.276106922232]
[7865,"EPA-CIMP-P3-11-T1","CO2, g/mi",703.709112172471,391.232555848986,557.78299251857,418.952608644813]
[7866,"EPA-SOUT-P3-13-T2","CO2, g/mi",868.352276721347,502.985778947664,701.442261244165,535.787022582272]
[7867,"EPA-CIMP-P3-11-T2","CO2, g/mi",717.435765326317,393.667267888054,571.941645863935,422.658342010156]
[7880,"EPA-TCOR-P3-22-T1","CO2, g/mi",481.546460410769,278.565395289266,370.947671305322,295.360962528835]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","CO2, g/mi",728.461840193869,393.45947167,572.211294276285,423.24672862084]
[7882,"EPA-FEXP-P3-31-T3","CO2, g/mi",958.808458457963,545.232622216975,755.055638069453,581.114660526603]
[7887,"EPA-TCOR-P3-22-T2","CO2, g/mi",483.072797447113,281.091343554752,371.002212889034,297.843410164609]
[7888,"EPA-CIMP-P3-21-T2","CO2, g/mi",723.418611834123,397.155275316466,565.697532436813,425.733918628304]
[7903,"EPA-HCIV-P3-21-T4","CO2, g/mi",536.869880712226,288.521648450797,408.480795080996,309.603131810957]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","CO2, g/mi",573.474028850124,329.840234152418,436.684375132915,349.809330065399]
[7905,"EPA-FFOC-P3-24-T1","CO2, g/mi",504.799400461655,301.402219429557,407.425616225043,319.352966178928]
[7906,"EPA-SOUT-P3-9-T1","CO2, g/mi",869.2225935814,510.392581228862,713.339583286168,542.923714457244]
[7913,"EPA-TCOR-P3-2MP-T1","CO2, g/mi",485.629472088392,284.517516352707,375.042563830046,301.228265537834]
[7914,"EPA-CIMP-P3-26-T1","CO2, g/mi",725.455928922568,398.235320052474,571.091648641948,427.002913497778]
[7915,"EPA-FFOC-P3-24-T2","CO2, g/mi",509.508013785097,300.521876032781,405.396608750738,318.53517183141]
[7916,"EPA-SOUT-P3-9-T2","CO2, g/mi",877.586490406861,509.487288778527,709.396260706042,542.406048210581]
[7917,"EPA-TCOR-P3-2MP-T2","CO2, g/mi",483.057593582414,278.424690777759,371.335363844227,295.392480014715]
[7918,"EPA-CIMP-P3-26-T2","CO2, g/mi",712.999955497694,400.28545619691,558.905617929002,427.537250893399]
[7935,"EPA-TCOR-P3-1-T1","CO2, g/mi",486.943681241506,282.351736575762,368.306005493855,298.769082422103]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","CO2, g/mi",689.425632058495,382.702224268072,543.374485872083,410.058403210963]
[7937,"EPA-F150-P3-5-T3","CO2, g/mi",981.51431457082,567.972621692103,760.403704039978,602.444912321358]
[7943,"EPA-TCOR-P3-1-T2","CO2, g/mi",487.524879234364,281.22565838319,369.539774342637,297.901156070947]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","CO2, g/mi",661.153598803926,408.302405983729,522.715979045963,429.058181321891]
[7945,"EPA-CIMP-P3-4-T2","CO2, g/mi",689.822043885734,381.356303341792,541.93789466693,408.589735175838]
[7946,"EPA-F150-P3-5-T4","CO2, g/mi",976.21701293975,563.485053461988,765.027584307152,598.701807366235]
[7955,"EPA-HCIV-P3-22-T3","CO2, g/mi",499.032994037003,275.603566973335,393.708752213494,295.499026496958]
[7967,"EPA-TCOR-P3-16-T1","CO2, g/mi",504.22854301025,291.708744186903,384.45845894541,309.205837350739]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","CO2, g/mi",962.740573171516,562.596699526774,753.346100312154,596.575114222137]
[7973,"EPA-TCOR-P3-16-T2","CO2, g/mi",503.507794406792,292.053062130386,383.167195151739,309.436966658626]
[7974,"EPA-F150-P3-31-T2","CO2, g/mi",991.921519353367,566.565061199771,764.204187802074,602.121722819209]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","CO2, g/mi",977.764150004044,563.617821458508,772.940029346973,599.157966282945]
[7993,"EPA-F150-P3-15MP-T1","CO2, g/mi",982.726088885754,568.586289328592,768.598119734858,603.522343517087]
[7995,"EPA-CIMP-P3-12-T1","CO2, g/mi",721.306506785739,393.851624375781,565.830004938558,422.819799311556]
[8001,"EPA-CIMP-P3-12-T2","CO2, g/mi",716.091753756666,393.686403115144,569.278845880233,422.679491302824]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","CO2, g/mi",495.739346244554,296.90928939181,404.945794384573,314.783798596425]
[8003,"EPA-TCOR-P3-1-T4","CO2, g/mi",477.294185820212,278.710912965116,365.861437676479,295.016210653836]
[8004,"EPA-F150-P3-15MP-T2","CO2, g/mi",952.921747569307,559.924436841828,761.82665583191,594.085500675928]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","CO2, g/mi",915.30255197908,521.588944791059,727.351409658558,555.949367157831]
[8015,"EPA-FFOC-P3-14EP-T2","CO2, g/mi",504.082368771304,298.044794931021,400.736205957223,315.782440174927]
[8016,"EPA-SOUT-P3-15-T1","CO2, g/mi",856.321714473296,495.280774613753,705.503472974094,528.518295602033]
[8027,"EPA-TCOR-P3-15-T1","CO2, g/mi",499.099303679049,289.84444655088,382.727591419375,307.212793042831]
[8028,"EPA-CIMP-P3-8-T1","CO2, g/mi",685.655154045172,381.114590829887,543.137210880084,408.101222214852]
[8029,"EPA-SOUT-P3-15-T2","CO2, g/mi",856.800414679291,503.263146338167,705.869840926125,535.568263452253]
[8030,"EPA-F150-P3-16-T1","CO2, g/mi",972.170023286436,563.375026483897,757.871987343112,597.744881009086]
[8034,"EPA-CIMP-P3-8-T2","CO2, g/mi",692.615655816089,377.263378670743,544.953480952157,405.195358885991]
[8035,"EPA-TCOR-P3-15-T2","CO2, g/mi",506.275270162251,292.880084316312,380.747447044079,310.001930597076]
[8036,"EPA-FEXP-P3-25-T3","CO2, g/mi",945.121419431809,534.684792373619,744.26656725692,570.443836946312]
[8037,"EPA-F150-P3-16-T2","CO2, g/mi",979.816197898093,560.996734913565,763.500882858575,596.30800637033]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","CO2, g/mi",939.722476302137,544.477795085722,730.023457579586,577.726511502145]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","CO2, g/mi",508.737455898145,295.734673415083,382.99066862576,312.91032484153]
[8054,"EPA-CIMP-P3-25-T1","CO2, g/mi",722.343062456295,399.4428980323,576.897375544506,428.408572522094]
[8058,"EPA-CIMP-P3-25-T2","CO2, g/mi",745.561411269465,401.228062013317,571.790729280941,430.840678245313]
[8059,"EPA-TCOR-P3-28-T2","CO2, g/mi",492.269632840843,288.668967581987,366.962386067008,304.728878285536]
[8060,"EPA-F150-P3-7-T2","CO2, g/mi",951.512008981861,551.77025912204,741.840098870932,585.273674421441]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","CO2, g/mi",832.771202040089,483.643725902513,680.562004340247,515.588372211731]
[8072,"EPA-FFOC-P3-21-T3","CO2, g/mi",523.161318700834,313.341175023491,423.985691548379,331.874191695266]
[8082,"EPA-TCOR-P3-30-T1","CO2, g/mi",512.947109962846,295.160969309162,384.864847193088,312.538841695581]
[8083,"EPA-CIMP-P3-9EP-T1","CO2, g/mi",726.169088073252,393.3111725275,567.083320148389,422.677030156905]
[8084,"EPA-SOUT-P3-3-T2","CO2, g/mi",845.872466674454,492.239891861017,678.00594534102,523.622956155959]
[8085,"EPA-F150-P3-26-T1","CO2, g/mi",982.267074114169,570.530107230457,756.85120901468,604.538302807007]
[8086,"EPA-TCOR-P3-30-T2","CO2, g/mi",509.45352422202,294.220172797478,383.517731754354,311.597277277567]
[8087,"EPA-CIMP-P3-9EP-T2","CO2, g/mi",730.091933153588,395.503254611753,565.3120031648,424.584792781466]
[8088,"EPA-F150-P3-26-T2","CO2, g/mi",999.570571262908,563.157307195115,756.333383739363,598.851458938102]
[8103,"EPA-TCOR-P3-11-T1","CO2, g/mi",505.083848714388,292.218408705837,384.57028060445,309.603334783592]
[8104,"EPA-CIMP-P3-15-T1","CO2, g/mi",712.436910745416,398.646872323777,567.830581601279,426.723830334521]
[8105,"EPA-F150-P3-2-T1","CO2, g/mi",955.001231751599,546.581634321298,714.360070512729,579.227857145025]
[8109,"EPA-FFOC-P3-8-T3","CO2, g/mi",505.029966313844,303.345716982878,408.240521445081,321.033440066214]
[8110,"EPA-TCOR-P3-11-T2","CO2, g/mi",503.803502446772,296.243344505291,383.281901785223,313.009760160271]
[8111,"EPA-CIMP-P3-15-T2","CO2, g/mi",712.124879700643,393.944371189282,559.698662093722,421.989470917424]
[8112,"EPA-F150-P3-2-T2","CO2, g/mi",942.970213175704,543.739039180777,726.771718513618,576.775713912191]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","CO2, g/mi",988.592091259326,564.503036501762,748.897257745639,599.217376593988]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","CO2, g/mi",487.883047081414,285.299272690278,378.009182377383,302.183650535249]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","CO2, g/mi",570.286406883425,335.628824677274,442.602341832345,355.08751497885]
[8133,"EPA-CIMP-P3-23-T3","CO2, g/mi",686.16277031987,381.875950483752,549.915938115422,409.4632560231]
[8135,"EPA-NALT-P3-6-T4","CO2, g/mi",579.021470448224,333.106986433097,434.261421538376,352.687803051115]
[8136,"EPA-TCOR-P3-14-T2","CO2, g/mi",484.755429682719,280.503881223628,370.742970929739,297.352280097161]
[8137,"EPA-F150-P3-28-T2","CO2, g/mi",980.763606210537,565.743354727819,758.393176404759,600.402504215922]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","CO2, g/mi",524.011817050116,289.649788290517,399.402889553502,309.444169146408]
[8156,"EPA-TCOR-P3-20-T1","CO2, g/mi",491.393866783684,287.865762103844,378.44406785812,304.820800458336]
[8157,"EPA-CSIL-P3-21-T3","CO2, g/mi",947.960902789045,552.064867897527,786.564418258209,589.016701556077]
[8158,"EPA-F150-P3-11-T1","CO2, g/mi",976.102147838371,570.304386968614,751.83956002822,603.904747121881]
[8161,"EPA-TCOR-P3-20-T2","CO2, g/mi",490.696418611277,286.022126306851,377.976952543486,302.89849101041]
[8162,"EPA-F150-P3-11-T2","CO2, g/mi",974.282173757131,568.050779992089,749.92604465746,601.424950563961]
[8171,"EPA-HCIV-P3-6-T3","CO2, g/mi",499.862514962593,276.872511405424,382.5838067861,295.841105072297]
[8172,"EPA-CSIL-P3-30-T3","CO2, g/mi",955.415446924456,559.023885560734,769.151158120659,594.149400783952]
[8180,"EPA-F150-P3-20-T1","CO2, g/mi",934.044960831141,539.346180143077,740.485103520426,573.27871781249]
[8181,"EPA-TCOR-P3-2EP-T1","CO2, g/mi",482.154520843426,283.669322441068,367.816439134412,299.801833536763]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","CO2, g/mi",957.543791662052,563.12488580335,770.598669825239,597.81461466759]
[8186,"EPA-F150-P3-20-T2","CO2, g/mi",931.652127095104,546.478781922373,731.599256716624,579.267491580751]
[8187,"EPA-TCOR-P3-2EP-T2","CO2, g/mi",481.409058810165,282.953673120832,367.267111853723,299.083701623001]
[8197,"EPA-TCOR-P3-20-T3","CO2, g/mi",476.130231605049,284.158000597031,373.420979947718,300.44588340106]
[8198,"EPA-F150-P3-11-T3","CO2, g/mi",977.824124755182,565.617226255088,766.739664075966,600.751654317248]
[8203,"EPA-F150-P3-11-T4","CO2, g/mi",977.57530158383,557.48933093246,757.864657962139,592.987515502932]
[8204,"EPA-TCOR-P3-20-T4","CO2, g/mi",490.805275280602,285.397002637379,362.673113966603,301.403421998277]
[8205,"EPA-CIMP-P3-22-T3","CO2, g/mi",689.554060967795,383.725751114675,542.030934360225,410.620917973958]
[8214,"EPA-TCOR-P3-25-T3","CO2, g/mi",491.961936791916,293.520900549029,376.086145041018,309.642584974874]
[8215,"EPA-F150-P3-24-T1","CO2, g/mi",944.347483763978,541.882421012533,720.281792937986,575.03878277679]
[8216,"EPA-F150-P3-24-T2","CO2, g/mi",938.661768324473,536.729668104559,722.966182412047,570.502251562758]
[8229,"EPA-TCOR-P3-16-T3","CO2, g/mi",504.164209222889,292.448748445062,391.350675288339,310.202719604262]
[8230,"EPA-FFOC-P3-8-T4","CO2, g/mi",500.423345952068,297.832460433288,396.927050062084,315.249207176993]
[8231,"EPA-SOUT-P3-24EP-T1","CO2, g/mi",857.247401461603,484.182305314106,687.036344607158,517.263483202613]
[8242,"EPA-SOUT-P3-24EP-T3","CO2, g/mi",854.476889247752,492.631257127607,679.357812143176,524.299906771766]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","CO2, g/mi",473.538041233407,286.971447834738,372.942981098559,302.63335808035]
[8244,"EPA-F150-P3-15EP-T1","CO2, g/mi",955.243338430606,560.901359714089,752.773583193487,594.422838380083]
[8246,"EPA-F150-P3-15EP-T2","CO2, g/mi",969.1307210011,562.883654017543,764.334970498941,597.637245198904]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","CO2, g/mi",837.612804785969,489.604296730199,689.860407154481,521.34770583846]
[8262,"EPA-SOUT-P3-7-T4","CO2, g/mi",840.367948242078,482.566100874537,685.380243458628,514.923355782346]
[8264,"EPA-CIMP-P3-4-T3","CO2, g/mi",700.583392947961,382.523114124575,555.888768935363,410.94044489956]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","CO2, g/mi",697.540644949215,376.418462121085,544.085353634902,404.758452287662]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","CO2, g/mi",843.083077002133,487.072547418491,683.133021327002,519.109739208407]
[8283,"EPA-TCOR-P3-26-T3","CO2, g/mi",500.905386428748,291.229341315712,381.747933492,308.41428190242]
[8284,"EPA-F150-P3-10-T3","CO2, g/mi",981.586204958085,557.77424138745,746.145907363652,592.602823776469]
[8301,"EPA-F150-P3-26-T3","CO2, g/mi",988.213380385545,555.682337320007,753.881552403738,591.503360832266]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","CO2, g/mi",698.579365115797,378.258252698389,545.150044950262,406.643299950067]
[8303,"EPA-TCOR-P3-2-T3","CO2, g/mi",486.818452651672,280.638463841999,371.225345372591,297.54991912249]
[8304,"EPA-SOUT-P3-12-T3","CO2, g/mi",878.819399653095,501.604757684347,712.460788241759,535.619100018995]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","CO2, g/mi",963.841274509693,559.77755718091,754.220951955689,593.925186008529]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","CO2, g/mi",832.583606806057,486.2119198842,692.912782274719,518.651093788399]
[8332,"EPA-CIMP-P3-26-T3","CO2, g/mi",716.379337243894,397.647599880314,561.007674456214,425.546940136899]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","CO2, g/mi",496.103235668955,292.446052268063,379.793961360549,309.082025312308]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","CO2, g/mi",876.603926835215,502.836899826866,711.92601725326,536.403881828135]
[8392,"EPA-FEXP-P3-2EP-T1","CO2, g/mi",921.336123135227,507.08144120315,705.865457218805,542.571626519261]
[8397,"EPA-FEXP-P3-2EP-T2","CO2, g/mi",911.47548713952,513.243927337962,695.241170467692,546.477261218862]
[9999,"EPA-SOUT-P3-15-T3","CO2, g/mi",869.299503147627,498.49362225451,705.735719981571,532.154740297573]
[4482,"EPA-CCOB-P3-2-T1","COL, g/mi",3.49443828550275,0.486516282370222,0.898040114327505,0.672696483716255]
[4483,"EPA-TCAM-P3-7-T1","COL, g/mi",2.87908223660002,{"v":0.0171282617683052,"d":"1.71E-02"},{"v":0.0106986572831243,"d":"1.07E-02"},0.165245948485065]
[4484,"EPA-HODY-P3-15-T1","COL, g/mi",1.69015537306914,0.19869506012816,0.058119237160821,0.267385691625917]
[4485,"EPA-DCAL-P3-9-T1","COL, g/mi",9.0857557418955,1.54750361786298,2.96598619573119,2.03269033540364]
[4486,"EPA-FEXP-P3-8-T1","COL, g/mi",9.47359562282746,0.646697007643528,0.616393358516612,1.10703436778261]
[4487,"EPA-CCOB-P3-2-T2","COL, g/mi",4.40750976381133,0.430810169105772,0.443775121409486,0.637367527562934]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","COL, g/mi",3.16211182529495,{"v":0.0112798248455197,"d":"1.13E-02"},{"v":0.00971977327485909,"d":"9.72E-03"},0.174194478222902]
[4489,"EPA-HODY-P3-15-T2","COL, g/mi",1.66938139533307,0.140617328560842,0.127762324811605,0.21934716392957]
[4490,"EPA-DCAL-P3-9-T2","COL, g/mi",8.01561551216923,1.62399749507925,3.56115621714173,2.08424852544076]
[4491,"EPA-FEXP-P3-8-T2","COL, g/mi",7.52616677165498,0.670032712324472,0.654109685957133,1.02792818295014]
[4510,"EPA-NALT-P3-9-T1","COL, g/mi",5.35392450264277,1.30728007354456,1.30913178002685,1.51622148083252]
[4511,"EPA-CCOB-P3-8-T1","COL, g/mi",7.19198744915442,0.229434080895551,0.966488074152153,0.640188820572153]
[4512,"EPA-HODY-P3-9-T1","COL, g/mi",1.49677952285442,0.143613036226402,0.259470785244386,0.222385466399284]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","COL, g/mi",3.84953923419258,0.152865044364081,0.280362877368035,0.354170017120968]
[4517,"EPA-JLIB-P3-8-T1","COL, g/mi",10.5846044899914,0.164211926094551,1.10651031678943,0.767914873331104]
[4523,"EPA-NALT-P3-9-T2","COL, g/mi",5.41370246495622,1.41435652032118,0.551971934757374,1.56352739295364]
[4524,"EPA-CCOB-P3-8-T2","COL, g/mi",8.23241565033198,0.416183221949991,0.684943849474647,0.844490325905058]
[4525,"EPA-HODY-P3-9-T2","COL, g/mi",1.39528473939894,0.176764754217598,0.160049721324507,0.239719694639475]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","COL, g/mi",3.81286182591776,0.206541421565921,0.236262688053443,0.396825852684729]
[4527,"EPA-JLIB-P3-8-T2","COL, g/mi",11.0956338673098,0.185289113688359,0.624233001271538,0.777261237282545]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","COL, g/mi",3.6663019493456,{"v":0.0068601700356928,"d":"6.86E-03"},{"v":0.0115452632967742,"d":"1.15E-02"},0.198189358579026]
[4544,"EPA-CSIL-P3-8-T1","COL, g/mi",8.72521848362672,1.36318590377131,1.80659313263068,1.77408705612452]
[4545,"EPA-FEXP-P3-2-T1","COL, g/mi",4.09858363566298,0.694621880815521,0.738889278019149,0.875761619656904]
[4546,"EPA-DCAL-P3-8-T1","COL, g/mi",6.78085864208356,1.31366546948697,3.11860919007789,1.72091001075622]
[4547,"EPA-TCAM-P3-9-T1","COL, g/mi",2.30218081256837,{"v":0.0186948754020877,"d":"1.87E-02"},{"v":0.0112257458354002,"d":"1.12E-02"},0.138168033618448]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","COL, g/mi",3.2399358647884,{"v":0.00652374387638983,"d":"6.52E-03"},{"v":0.0105634640261511,"d":"1.06E-02"},0.174683118712866]
[4552,"EPA-CSIL-P3-8-T2","COL, g/mi",9.78207617314823,1.53547702456533,2.06490742435072,1.99738156459869]
[4553,"EPA-FEXP-P3-2-T2","COL, g/mi",3.51494074707169,0.590013422071881,0.621277366787677,0.744759808332384]
[4554,"EPA-DCAL-P3-8-T2","COL, g/mi",7.33293013500223,1.39429545571728,3.09545991880115,1.81831591733887]
[4555,"EPA-TCAM-P3-9-T2","COL, g/mi",2.57744687145907,{"v":0.0201332854990799,"d":"2.01E-02"},{"v":0.0101310789199461,"d":"1.01E-02"},0.154154106898788]
[4560,"EPA-NALT-P3-15-T1","COL, g/mi",4.67971634229606,0.69707913433803,0.402492775645999,0.8848900136711]
[4561,"EPA-TCAM-P3-9-T3","COL, g/mi",2.00001352954289,{"v":0.0133380418581264,"d":"1.33E-02"},{"v":0.0106204922955754,"d":"1.06E-02"},0.116258135557628]
[4581,"EPA-NALT-P3-15-T2","COL, g/mi",6.10699086131021,1.1602282432625,0.371783728136923,1.36402657786747]
[4591,"EPA-HODY-P3-2-T1","COL, g/mi",0.576075446708278,0.104540636856948,{"v":0.0863583498220109,"d":"8.64E-02"},0.128045490703938]
[4608,"EPA-HODY-P3-2-T2","COL, g/mi",0.694462928949383,0.137157790300167,{"v":0.0945816490336315,"d":"9.46E-02"},0.16338024319158]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","COL, g/mi",8.48540137138518,0.464814198747007,0.466659289309232,0.883743740292761]
[4610,"EPA-TSIE-P3-15-T1","COL, g/mi",4.02042896807446,{"v":0.00716080205008844,"d":"7.16E-03"},{"v":0.0108328031702834,"d":"1.08E-02"},0.216532574592501]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","COL, g/mi",7.35901276244956,0.585376535931896,1.45919671240291,0.994844988378386]
[4621,"EPA-TSIE-P3-15-T2","COL, g/mi",3.33951240386348,{"v":0.0063385641888315,"d":"6.34E-03"},{"v":0.0104517180143606,"d":"1.05E-02"},0.181166246436449]
[4622,"EPA-HCIV-P3-12-T1","COL, g/mi",1.16086552507698,0.146164782315372,0.241476623650368,0.205532046946448]
[4623,"EPA-CSIL-P3-9-T1","COL, g/mi",6.91881533838145,1.33114862938267,1.75755605981521,1.64828035208637]
[4624,"EPA-JLIB-P3-2-T1","COL, g/mi",7.64431019943942,0.19920654809241,1.0174130730627,0.63755501399103]
[4635,"EPA-HCIV-P3-12-T2","COL, g/mi",1.0102754579655,0.168915190873208,0.244369485488566,0.217994693397631]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","COL, g/mi",6.17222635194336,1.18060838708942,1.81705321619213,1.4817914996239]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","COL, g/mi",3.44023018568861,0.683284561244885,1.13498247321825,0.857856106130294]
[4638,"EPA-CSIL-P3-9-T2","COL, g/mi",6.87079076326758,1.50774710523929,2.6185541285758,1.85921878637227]
[4639,"EPA-JLIB-P3-2-T2","COL, g/mi",7.36669067304141,0.196701359681703,0.839767800520359,0.610104888747009]
[4654,"EPA-FEXP-P3-13-T2","COL, g/mi",4.01021726163849,0.814039870620226,1.04991348716629,0.9985505600567]
[4655,"EPA-DCAL-P3-13-T2","COL, g/mi",6.07264653281436,1.23236636972709,1.91662293609138,1.52777891487321]
[4656,"EPA-NALT-P3-1-T1","COL, g/mi",4.28868856149972,0.330543495498285,0.307346808533656,0.534223160767167]
[4657,"EPA-HODY-P3-12-T1","COL, g/mi",1.37640911360876,0.114903775399071,0.201396167023821,0.18733244532046]
[4658,"EPA-TCAM-P3-8-T1","COL, g/mi",2.56743326163802,{"v":0.0151157509409732,"d":"1.51E-02"},{"v":0.00930375629969003,"d":"9.30E-03"},0.145768137069523]
[4659,"EPA-HODY-P3-12-T2","COL, g/mi",1.23620968149922,0.139570975191437,{"v":0.0564538933829805,"d":"5.65E-02"},0.190970818557895]
[4660,"EPA-NALT-P3-1-T2","COL, g/mi",4.57445993564111,0.375030085907253,0.358862861946122,0.592656440224869]
[4661,"EPA-TCAM-P3-8-T2","COL, g/mi",2.61551933098732,{"v":0.0129003163366621,"d":"1.29E-02"},{"v":0.00964660470632444,"d":"9.65E-03"},0.14650399468135]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","COL, g/mi",6.93065449270238,0.403428623134435,0.204589173423641,0.729314089754219]
[4687,"EPA-CSIL-P3-15-T1","COL, g/mi",11.0788792897034,1.48126882755997,1.62135659983069,1.98608903269746]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","COL, g/mi",5.28954341631011,{"v":0.0158423320879868,"d":"1.58E-02"},{"v":0.00995676778965596,"d":"9.96E-03"},0.291854402095941]
[4690,"EPA-NALT-P3-24-T1","COL, g/mi",5.38407897371593,0.256927854714178,0.429787199074684,0.533331094467881]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","COL, g/mi",8.08198938253113,0.364787875556824,0.543780144774072,0.772613323861104]
[4697,"EPA-CSIL-P3-15-T2","COL, g/mi",11.0991598888253,1.52974025423111,2.02236932271049,2.05748626362523]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","COL, g/mi",5.11510783288772,{"v":0.00705345113918009,"d":"7.05E-03"},{"v":0.0117549242962254,"d":"1.18E-02"},0.273970062818343]
[4700,"EPA-NALT-P3-24-T2","COL, g/mi",4.68390968606084,0.467956475756341,0.41490046350729,0.684095079485294]
[4720,"EPA-DCAL-P3-2-T1","COL, g/mi",6.46769249520325,1.24934095224104,2.57249792945988,1.60686915297665]
[4721,"EPA-HCIV-P3-24-T1","COL, g/mi",0.768124613211658,0.103208098633942,0.226721246418901,0.146486137608976]
[4722,"EPA-HODY-P3-22-T1","COL, g/mi",1.15042307567082,0.100329543043415,{"v":0.0385882400622745,"d":"3.86E-02"},0.1513498676808]
[4723,"EPA-JLIB-P3-15-T1","COL, g/mi",9.22441435342899,0.167365674716404,0.35640099804896,0.647867726927824]
[4724,"EPA-FEXP-P3-9-T1","COL, g/mi",5.38928531839539,0.665332433054652,0.860576580000483,0.924038842689825]
[4727,"EPA-DCAL-P3-2-T2","COL, g/mi",7.17856618209805,1.38666897678134,2.24337239923446,1.74109230760044]
[4728,"EPA-HCIV-P3-24-T2","COL, g/mi",0.673432075684085,{"v":0.0851842393606431,"d":"8.52E-02"},0.102993931595667,0.117209078471712]
[4729,"EPA-HODY-P3-22-T2","COL, g/mi",1.10813366823951,0.118301671935337,{"v":0.0490898991567927,"d":"4.91E-02"},0.165204660384057]
[4730,"EPA-JLIB-P3-15-T2","COL, g/mi",9.86173906343075,0.204458779943721,0.877735868452947,0.745966075677672]
[4731,"EPA-FEXP-P3-9-T2","COL, g/mi",6.10357036288563,0.671064071673568,0.61759232400114,0.95025835221096]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","COL, g/mi",3.21740948253534,{"v":0.0231599627049303,"d":"2.32E-02"},{"v":0.0110387079806092,"d":"1.10E-02"},0.189853703421548]
[4741,"EPA-TCAM-P3-15-T1","COL, g/mi",2.74556792407577,{"v":0.0119568254704125,"d":"1.20E-02"},{"v":0.00991072920658908,"d":"9.91E-03"},0.153182804866296]
[4762,"EPA-JLIB-P3-9-T1","COL, g/mi",9.34793334915816,0.215545879704644,0.838722273547589,0.725734573978345]
[4763,"EPA-DCAL-P3-15-T1","COL, g/mi",7.61242112007518,1.52704950963489,2.71952136445337,1.92391637829027]
[4765,"EPA-TCAM-P3-15-T2","COL, g/mi",2.67315447517422,{"v":0.0127402759327948,"d":"1.27E-02"},{"v":0.0100920881443751,"d":"1.01E-02"},0.152049661976222]
[4766,"EPA-HCIV-P3-8-T1","COL, g/mi",2.89856492220933,0.131839947594997,0.338995588030915,0.289207019978866]
[4780,"EPA-JLIB-P3-9-T2","COL, g/mi",9.48271484886458,0.179953101031138,0.704515659841194,0.695581693196239]
[4781,"EPA-DCAL-P3-15-T2","COL, g/mi",7.4840929325363,1.54309048157226,2.77233687004635,1.93270219490849]
[4782,"EPA-HCIV-P3-8-T2","COL, g/mi",3.28740189822073,0.153874271358681,0.370588280608586,0.332456360372646]
[4783,"EPA-HODY-P3-8-T1","COL, g/mi",1.17676660271679,0.136024174098168,{"v":0.0911620435048033,"d":"9.12E-02"},0.187093341050825]
[4784,"EPA-NALT-P3-2-T1","COL, g/mi",6.26877887170316,0.936524542987099,0.661191795163271,1.1980008173626]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","COL, g/mi",2.72625238954462,{"v":0.0191971317815022,"d":"1.92E-02"},{"v":0.0106011415830469,"d":"1.06E-02"},0.160569112724024]
[4799,"EPA-HODY-P3-8-T2","COL, g/mi",1.34815395038907,0.139848529249006,0.112553563003832,0.200778742683834]
[4800,"EPA-NALT-P3-2-T2","COL, g/mi",6.31639058340533,0.574091045876984,0.873437045182412,0.890121239183936]
[4801,"EPA-CCOB-P3-7-T1","COL, g/mi",9.53383380542237,0.339891224452651,0.445350889236444,0.824151442441493]
[4802,"EPA-FEXP-P3-15-T1","COL, g/mi",7.70241808889548,0.670787248182685,0.73740158216444,1.04114855359933]
[4803,"EPA-CSIL-P3-2-T1","COL, g/mi",6.01413936949051,1.61343601950057,2.62757992172702,1.90958168537273]
[4810,"EPA-TCAM-P3-13-T3","COL, g/mi",2.46484418895456,0.027037166493537,{"v":0.00979420198919925,"d":"9.79E-03"},0.1522256237243]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","COL, g/mi",9.22922428048957,0.314094087547581,0.593559111078896,0.798427751068002]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","COL, g/mi",8.91776252764591,0.134308775023803,0.637536659964623,0.618714543598281]
[4813,"EPA-FEXP-P3-15-T2","COL, g/mi",7.9399194495219,0.568177947402177,0.7286144199656,0.964152980473743]
[4814,"EPA-CSIL-P3-2-T2","COL, g/mi",5.6869282054738,1.68024158852803,1.96052240480918,1.90628897957243]
[4816,"EPA-JLIB-P3-13-T2","COL, g/mi",8.19693755614066,0.211835320352955,0.725022108937785,0.659633400461365]
[4847,"EPA-HCIV-P3-20-T1","COL, g/mi",1.5301166243909,{"v":0.0989960396897986,"d":"9.90E-02"},0.19485557862799,0.179798067282593]
[4848,"EPA-HODY-P3-20-T1","COL, g/mi",1.25564208405311,0.10966699259249,{"v":0.0281062227985535,"d":"2.81E-02"},0.163777900769697]
[4849,"EPA-TCAM-P3-11-T1","COL, g/mi",1.80162287481435,0.335731753457927,{"v":0.0125097118359731,"d":"1.25E-02"},0.390273508132413]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","COL, g/mi",7.74167992335077,0.845207178969345,0.530488288263659,1.18246475433017]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","COL, g/mi",7.23699561814608,0.279532441776277,0.621181845351374,0.664714717890459]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","COL, g/mi",6.27712616339504,0.275939853659391,0.665501098540645,0.616663317051244]
[4858,"EPA-HODY-P3-20-T2","COL, g/mi",1.06182417938783,0.133164082308479,{"v":0.0315592259345738,"d":"3.16E-02"},0.174848173101874]
[4859,"EPA-NALT-P3-21-T2","COL, g/mi",7.06532351294139,0.52712290523037,0.392066780385754,0.857930513550957]
[4875,"EPA-HCIV-P3-20-T2","COL, g/mi",1.41980208188326,0.141835618777384,0.162913440308805,0.210072507877257]
[4876,"EPA-TSIE-P3-12-T1","COL, g/mi",2.65860445215671,{"v":0.0226238168353978,"d":"2.26E-02"},{"v":0.0108174385226455,"d":"1.08E-02"},0.159006236278672]
[4877,"EPA-JLIB-P3-12-T1","COL, g/mi",8.84663648681961,0.271545371903552,0.489910204554421,0.727806003647009]
[4882,"EPA-FEXP-P3-16-T1","COL, g/mi",5.5059118404861,0.824035362273238,0.782835348766286,1.06457817308687]
[4883,"EPA-CSIL-P3-16-T1","COL, g/mi",7.73044723992471,1.32552391360825,1.77990252265919,1.68594920006991]
[4889,"EPA-TCAM-P3-11-T2","COL, g/mi",1.33944308604474,{"v":0.0101397716175463,"d":"1.01E-02"},{"v":0.00896914279541622,"d":"8.97E-03"},0.079128144054277]
[4890,"EPA-TSIE-P3-12-T2","COL, g/mi",2.11866597286156,{"v":0.00801907641841328,"d":"8.02E-03"},0.011213566969017,0.118418468707889]
[4891,"EPA-JLIB-P3-12-T2","COL, g/mi",7.19777919924597,0.30205884290175,0.597152121211039,0.677138141489184]
[4892,"EPA-FEXP-P3-16-T2","COL, g/mi",4.92802635259228,0.616465578698954,0.915814226792593,0.861567390591515]
[4893,"EPA-CSIL-P3-16-T2","COL, g/mi",7.63638326615899,1.41047590043664,1.0746138303256,1.7094192511373]
[4909,"EPA-CCOB-P3-5-T1","COL, g/mi",6.9173497926128,0.409444545681711,0.419929900179014,0.748739355883984]
[4910,"EPA-HODY-P3-5-T1","COL, g/mi",0.692834059738936,0.136175369448996,{"v":0.0819807939262168,"d":"8.20E-02"},0.161427731990196]
[4911,"EPA-NALT-P3-5-T1","COL, g/mi",7.10648137147716,0.300381045755177,0.557549425730619,0.673587932742884]
[4936,"EPA-CCOB-P3-5-T2","COL, g/mi",7.19227593638352,0.226361961071382,1.40394354093819,0.669448239081789]
[4937,"EPA-FEXP-P3-20-T1","COL, g/mi",5.54475896854918,0.564590962282553,0.41248904313447,0.811479533613505]
[4938,"EPA-JLIB-P3-20-T1","COL, g/mi",8.41341777855305,0.249355306192884,0.534466435040815,0.6879088132665]
[4942,"EPA-HODY-P3-5-T2","COL, g/mi",0.914199045916709,0.149716766505571,{"v":0.0448074594425913,"d":"4.48E-02"},0.182758759757647]
[4943,"EPA-FEXP-P3-20-T2","COL, g/mi",5.20479004252491,0.628145680470898,0.4699448354002,0.85380376724465]
[4944,"EPA-JLIB-P3-20-T2","COL, g/mi",8.66030518069045,0.223759564178954,0.834228304502901,0.697426460383591]
[4945,"EPA-TSIE-P3-20-T1","COL, g/mi",5.12992852594086,{"v":0.00961288697783755,"d":"9.61E-03"},{"v":0.00973471107660323,"d":"9.73E-03"},0.278620779434426]
[4946,"EPA-NALT-P3-5-T2","COL, g/mi",6.76633517622171,1.54284705818467,0.732821761851145,1.7573901950744]
[4959,"EPA-DCAL-P3-1-T1","COL, g/mi",6.11306056264623,0.903743052353085,1.54755145852394,1.21667032214859]
[4960,"EPA-TCAM-P3-21-T1","COL, g/mi",2.32261961987224,{"v":0.0105136653725062,"d":"1.05E-02"},{"v":0.0102451736388336,"d":"1.02E-02"},0.130558693899968]
[4961,"EPA-HCIV-P3-15-T1","COL, g/mi",2.7651736289638,0.193264794604088,0.13330268967071,0.323430639824453]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","COL, g/mi",2.35033895845847,{"v":0.0121906340678482,"d":"1.22E-02"},{"v":0.00857595198061286,"d":"8.58E-03"},0.132989124817668]
[4974,"EPA-HCIV-P3-15-T2","COL, g/mi",2.76698888874231,0.168405297398018,0.251848559965965,0.309153124141517]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","COL, g/mi",6.55493249710605,0.365018268665856,0.247650024224139,0.678598388888961]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","COL, g/mi",0.800340461103367,0.14398517118577,0.102270453561907,0.175217350314644]
[4979,"EPA-NALT-P3-8-T1","COL, g/mi",5.66093127159965,0.513795790505858,0.777954035964013,0.795764270661641]
[4987,"EPA-TSIE-P3-20-T2","COL, g/mi",3.16670002686951,{"v":7.35078929519357E-3,"d":"7.35E-03"},{"v":0.0117195287950137,"d":"1.17E-02"},0.170956675503818]
[4988,"EPA-DCAL-P3-1-T2","COL, g/mi",6.63437482986484,0.980477929664144,1.76935516393532,1.32518139508703]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","COL, g/mi",6.54261611188796,0.384244862464818,0.405645386976985,0.70792413704056]
[4990,"EPA-HODY-P3-13-T2","COL, g/mi",0.790631350792357,0.113364858390097,0.06445682023508,0.145289058130702]
[4991,"EPA-NALT-P3-8-T2","COL, g/mi",5.22277854914376,0.675048274263364,1.04589823334009,0.934875792631527]
[5042,"EPA-DCAL-P3-24-T1","COL, g/mi",4.4820581235463,1.04495567650873,1.67288555883268,1.26314499991305]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","COL, g/mi",4.38777949336192,1.07355162693042,2.04943168274774,1.31277339476003]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","COL, g/mi",7.25627539553457,0.645194047418422,0.891733811761285,1.00430456260565]
[5046,"EPA-HCIV-P3-11-T1","COL, g/mi",1.46148203500392,0.180083791776753,0.145522041332897,0.244838558953742]
[5047,"EPA-TCAM-P3-2-T1","COL, g/mi",2.28629985180047,{"v":0.0259392270733475,"d":"2.59E-02"},{"v":0.0109708536803792,"d":"1.10E-02"},0.142794463867313]
[5054,"EPA-DCAL-P3-24-T2","COL, g/mi",3.61789458414163,0.905702013413602,1.5934763034139,1.09413037713962]
[5055,"EPA-HCIV-P3-11-T2","COL, g/mi",1.74661562687828,0.132441214224653,0.219014906351164,0.222629363785599]
[5056,"EPA-TCAM-P3-2-T2","COL, g/mi",1.78735469667471,{"v":0.0127650136028639,"d":"1.28E-02"},{"v":0.00882482979835848,"d":"8.82E-03"},0.105259799132459]
[5057,"EPA-CSIL-P3-23-T2","COL, g/mi",5.71139028569451,1.38867366279681,1.79126755151892,1.6418274731977]
[5058,"EPA-FEXP-P3-14-T2","COL, g/mi",7.27104159768737,0.569841130805335,0.783346056534664,0.933872555126767]
[5072,"EPA-JLIB-P3-5-T1","COL, g/mi",12.9684961329256,0.18276140475447,2.19735295823545,0.989359837947144]
[5073,"EPA-TSIE-P3-5-T1","COL, g/mi",5.45314863227201,{"v":0.0193961439483007,"d":"1.94E-02"},{"v":0.0116242933306411,"d":"1.16E-02"},0.304155983503996]
[5074,"EPA-HODY-P3-30-T1","COL, g/mi",1.27519208939699,0.148508687214308,0.161663965983795,0.208207359113702]
[5075,"EPA-NALT-P3-16-T1","COL, g/mi",6.7502381703287,0.425686330697905,0.535080422986626,0.757106067689475]
[5079,"EPA-JLIB-P3-5-T2","COL, g/mi",12.8219480026643,0.17070843294951,2.24662499345476,0.956084055244451]
[5080,"EPA-TSIE-P3-5-T2","COL, g/mi",5.0883686134504,{"v":0.0102172346083603,"d":"1.02E-02"},{"v":0.0123738091561923,"d":"1.24E-02"},0.274728023973192]
[5081,"EPA-HODY-P3-30-T2","COL, g/mi",1.28491202422155,0.129233054813884,{"v":0.0940062060792555,"d":"9.40E-02"},0.187678470322189]
[5082,"EPA-NALT-P3-16-T2","COL, g/mi",6.16233615686161,0.257751659492761,0.640344383102079,0.588704363918391]
[5083,"EPA-DCAL-P3-24-T3","COL, g/mi",5.05514147149559,0.854841755220743,1.98896688851758,1.1470255443107]
[5116,"EPA-HODY-P3-1-T1","COL, g/mi",1.85039695604759,{"v":0.0939968349593821,"d":"9.40E-02"},{"v":0.0375167719126866,"d":"3.75E-02"},0.181995282575742]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","COL, g/mi",3.77626355804208,0.208902914086885,0.917300829037737,0.442053356336366]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","COL, g/mi",10.4645899455393,1.13894092958005,2.49421801185956,1.71110921614881]
[5133,"EPA-HODY-P3-1-T2","COL, g/mi",1.84451597281616,0.151316101349159,{"v":0.0344120078223302,"d":"3.44E-02"},0.231522628710539]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","COL, g/mi",4.98391706973837,0.426554241086698,0.544887473753593,0.671027467725998]
[5135,"EPA-DCAL-P3-7-T2","COL, g/mi",8.84078299897468,1.18917184133836,1.95455540888393,1.63796513830332]
[5136,"EPA-FEXP-P3-1-T2","COL, g/mi",7.82209815346389,0.557066541742491,{"v":0.0941931682729478,"d":"9.42E-02"},0.907710853058873]
[5137,"EPA-CSIL-P3-7-T2","COL, g/mi",10.1608788036191,1.28999711751861,1.4356042347855,1.76088290573666]
[5152,"EPA-TCAM-P3-12-T1","COL, g/mi",2.1120131090333,{"v":0.0380113009079134,"d":"3.80E-02"},{"v":0.0102941650621619,"d":"1.03E-02"},0.143350102095285]
[5153,"EPA-JLIB-P3-1-T1","COL, g/mi",9.53741839628398,0.124889900888214,0.263824898284551,0.620314229166472]
[5155,"EPA-FEXP-P3-1-T3","COL, g/mi",7.49039629212469,0.508577232833964,0.305962539911959,0.860789409065054]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","COL, g/mi",2.1077303891271,0.181096178408854,0.21802771299591,0.282894938021938]
[5175,"EPA-TCAM-P3-12-T2","COL, g/mi",2.20106678796739,{"v":0.0248740040296633,"d":"2.49E-02"},{"v":0.0107563651667721,"d":"1.08E-02"},0.137416055771954]
[5176,"EPA-JLIB-P3-1-T2","COL, g/mi",10.2881065757195,0.143627872563889,0.684750011298992,0.706631628292446]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","COL, g/mi",11.5497479937053,1.19748158815216,1.43868242139692,1.75364363632836]
[5178,"EPA-TSIE-P3-16-T1","COL, g/mi",4.33079332383399,{"v":0.0140494913318372,"d":"1.40E-02"},{"v":0.0112901487008357,"d":"1.13E-02"},0.2393549801594]
[5186,"EPA-HCIV-P3-14-T3","COL, g/mi",2.16898262649832,0.177902833815941,0.208944274921945,0.28432998117366]
[5187,"EPA-NALT-P3-16-T3","COL, g/mi",6.17777000259755,0.189682521627471,0.620747628720861,0.531392002087446]
[5188,"EPA-TSIE-P3-16-T2","COL, g/mi",2.74633377709334,{"v":0.0104829865977125,"d":"1.05E-02"},{"v":0.00973518954050071,"d":"9.74E-03"},0.154984949711976]
[5219,"EPA-TCAM-P3-26-T1","COL, g/mi",1.95764997145183,{"v":0.0124721289814416,"d":"1.25E-02"},{"v":0.00897514369584197,"d":"8.98E-03"},0.112696326561382]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","COL, g/mi",0.76080611810813,0.121609999162591,{"v":0.0280498005448998,"d":"2.80E-02"},0.148450265681671]
[5221,"EPA-DCAL-P3-26-T1","COL, g/mi",6.44243479051482,1.16637422159742,2.47500052792087,1.52418344913779]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","COL, g/mi",3.72939009737509,0.260416795451813,1.08584990796893,0.498190360622561]
[5223,"EPA-NALT-P3-20-T1","COL, g/mi",6.58218432987544,0.587666464107022,0.498623677564553,0.890010340497678]
[5230,"EPA-TCAM-P3-26-T2","COL, g/mi",1.98530097288151,{"v":0.0149251847682191,"d":"1.49E-02"},{"v":0.0106181989566662,"d":"1.06E-02"},0.117195258789965]
[5231,"EPA-HODY-P3-28-T2","COL, g/mi",0.74579250142423,0.154096961747947,{"v":0.0310509224928662,"d":"3.11E-02"},0.176713025685122]
[5232,"EPA-CSIL-P3-7-T5","COL, g/mi",10.3478410378114,1.37571638037653,1.30734054046784,1.83325249084888]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","COL, g/mi",2.74711874082265,0.447377873490317,0.400705755065621,0.563401300840297]
[5250,"EPA-NALT-P3-20-T2","COL, g/mi",5.49993919611618,0.373822182221171,0.409679292938925,0.641968424382267]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","COL, g/mi",2.29132296946324,{"v":0.00776613498740452,"d":"7.77E-03"},{"v":0.0107390366290727,"d":"1.07E-02"},0.12626181493239]
[5252,"EPA-HCIV-P3-9-T1","COL, g/mi",1.09970793258025,0.227386829456499,0.360235889035001,0.282162705319549]
[5253,"EPA-DCAL-P3-26-T2","COL, g/mi",6.04754709829907,1.17131706730209,2.1906007146334,1.49195241255331]
[5266,"EPA-TSIE-P3-4-T2","COL, g/mi",1.94658466254529,{"v":0.0118565806427531,"d":"1.19E-02"},{"v":0.0108369720252157,"d":"1.08E-02"},0.112528883137743]
[5267,"EPA-HCIV-P3-9-T2","COL, g/mi",1.48996005014845,0.230916402868708,0.314364967249796,0.302355439122716]
[5268,"EPA-JLIB-P3-24-T1","COL, g/mi",5.53864692382996,0.24811229946955,0.526370410944702,0.540963606893576]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","COL, g/mi",2.97959711448019,0.461830685029245,0.468439204687495,0.591997489397036]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","COL, g/mi",6.69383922081862,1.27343361102533,1.49275450609698,1.57067957512339]
[5277,"EPA-FEXP-P3-6-T2","COL, g/mi",2.50862679203752,0.4964188464459,0.425852637109991,0.596061002626895]
[5278,"EPA-CSIL-P3-6-T2","COL, g/mi",5.62121644404742,1.15866827275724,1.19970073961669,1.39099468477871]
[5279,"EPA-JLIB-P3-24-T2","COL, g/mi",6.12936801679228,0.16940743060691,0.383697069774772,0.491979910858306]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","COL, g/mi",2.62434050173926,0.425000992480575,0.594856978193079,0.550490468578605]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","COL, g/mi",6.78675482856142,0.747139763791373,0.345945408699552,1.03452006420037]
[5311,"EPA-TCAM-P3-20-T1","COL, g/mi",2.80508390328465,{"v":0.0242681271370555,"d":"2.43E-02"},{"v":0.00891770098681246,"d":"8.92E-03"},0.168302900199917]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","COL, g/mi",8.09936709413957,0.349727130804183,0.42976373435162,0.76066664994045]
[5313,"EPA-DCAL-P3-30-T1","COL, g/mi",7.56859146802344,1.18944955216792,2.98448522703194,1.64049315882641]
[5320,"EPA-DCAL-P3-30-T2","COL, g/mi",7.64938543284471,1.25169640373139,2.07615642566282,1.64091004390806]
[5321,"EPA-NALT-P3-13-T2","COL, g/mi",5.63700040142692,0.468601195796518,0.576177865649655,0.745200201536072]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","COL, g/mi",8.01290555274724,0.213054461870554,1.44200038379667,0.705251654643716]
[5324,"EPA-FEXP-P3-27-T2","COL, g/mi",2.31324529486927,0.63314447546678,0.690779022962856,0.724958899917624]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","COL, g/mi",0.814921753171521,0.192616421488749,0.181300146921178,0.223996011398979]
[5342,"EPA-TSIE-P3-30-T1","COL, g/mi",2.79335399390317,{"v":0.0391339311965019,"d":"3.91E-02"},{"v":0.0577954347552126,"d":"5.78E-02"},0.184035664989267]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","COL, g/mi",0.822017813978215,0.140483203488079,0.124993992707822,0.175349898559308]
[5345,"EPA-CSIL-P3-24-T1","COL, g/mi",5.25638436292445,1.52501502642427,1.75850424407285,1.73589232386865]
[5346,"EPA-TCAM-P3-20-T3","COL, g/mi",2.75554553544031,{"v":0.0412468032398391,"d":"4.12E-02"},{"v":0.0504530244954879,"d":"5.05E-02"},0.182810964712875]
[5353,"EPA-HCIV-P3-6-T2","COL, g/mi",0.812997104693822,0.212004814761525,0.268740419875393,0.247047941849474]
[5354,"EPA-DCAL-P3-20-T1","COL, g/mi",6.06315443929545,0.909881270656325,1.0040870541512,1.18345231466017]
[5355,"EPA-TSIE-P3-30-T2","COL, g/mi",2.49178787422628,{"v":0.0371912900806168,"d":"3.72E-02"},{"v":0.0579998545472255,"d":"5.80E-02"},0.167070851218514]
[5356,"EPA-HODY-P3-27-T2","COL, g/mi",0.824821552309214,0.147769067482689,0.157631963183739,0.18366421204697]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","COL, g/mi",9.13523844672186,0.316321401036674,0.723875573643619,0.800135522053987]
[5361,"EPA-DCAL-P3-20-T2","COL, g/mi",5.86478430296117,0.926944198141921,1.07916996800081,1.1928917024847]
[5362,"EPA-CSIL-P3-24-T2","COL, g/mi",5.33443641354376,1.37655718730552,1.89721523368885,1.61828649665837]
[5363,"EPA-JLIB-P3-28-T3","COL, g/mi",8.91533693763998,0.279833291213913,0.682202196662857,0.756264730304453]
[5390,"EPA-HCIV-P3-1-T1","COL, g/mi",2.60867483857456,0.131537550387771,0.166867732474033,0.263826983662988]
[5391,"EPA-TSIE-P3-1-T1","COL, g/mi",4.47703049691889,{"v":0.0498276896231041,"d":"4.98E-02"},{"v":0.0580506096758456,"d":"5.81E-02"},0.283190659911048]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","COL, g/mi",0.771236413453545,0.147036130021902,{"v":0.0823103398792121,"d":"8.23E-02"},0.175337314205721]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","COL, g/mi",10.0943827309929,0.275612579854837,1.45242895621028,0.856690524336971]
[5394,"EPA-FEXP-P3-22-T1","COL, g/mi",6.04701898096577,0.430921234427891,0.141593547833022,0.702096435066624]
[5408,"EPA-HCIV-P3-1-T2","COL, g/mi",2.57392525759313,0.165774201368072,0.180952265527825,0.291806448524897]
[5409,"EPA-TSIE-P3-1-T2","COL, g/mi",6.46434974189879,{"v":0.0366401414647808,"d":"3.66E-02"},{"v":0.0570474686194948,"d":"5.70E-02"},0.371616082362416]
[5410,"EPA-HODY-P3-21-T2","COL, g/mi",0.954501821366359,0.189467107322467,{"v":0.0840669395131805,"d":"8.41E-02"},0.222036668094246]
[5411,"EPA-JLIB-P3-10-T2","COL, g/mi",8.8247423991155,0.294735566723862,1.90343851365313,0.847048463810808]
[5412,"EPA-FEXP-P3-22-T2","COL, g/mi",6.17027354697405,0.455870495022882,0.260476685930537,0.735729542758051]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","COL, g/mi",7.1660084036228,1.5377790780653,1.91930174403221,1.85714649417108]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","COL, g/mi",3.48795748469441,{"v":0.0429385010769732,"d":"4.29E-02"},{"v":0.0483329081929251,"d":"4.83E-02"},0.221293536872982]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","COL, g/mi",8.0244711247379,0.465237776141918,0.579100814672428,0.865310745488766]
[5433,"EPA-NALT-P3-30-T1","COL, g/mi",5.96116145291575,0.523516968099665,0.593556119652596,0.810582942802026]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","COL, g/mi",8.52322988719967,0.970821466872558,1.39838482468888,1.38872057172785]
[5435,"EPA-CSIL-P3-28-T2","COL, g/mi",7.13474884552592,1.40317044602633,1.08697649098676,1.67979028720601]
[5436,"EPA-TCAM-P3-3-T2","COL, g/mi",3.52361231926035,{"v":0.0350633741760614,"d":"3.51E-02"},{"v":0.0481485725781894,"d":"4.81E-02"},0.216908002365862]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","COL, g/mi",7.80270671067837,0.537150438116741,0.731613425652326,0.92471787770203]
[5438,"EPA-NALT-P3-30-T2","COL, g/mi",4.94217473649317,0.738020497409459,0.426381072583735,0.935168025063774]
[5439,"EPA-DCAL-P3-3-T2","COL, g/mi",7.9376267738942,1.05649137174687,1.33315302879666,1.42599040449634]
[5440,"EPA-TCAM-P3-3-T3","COL, g/mi",3.00641022875267,{"v":0.0339037193852762,"d":"3.39E-02"},{"v":0.0482478670338773,"d":"4.82E-02"},0.19036277245168]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","COL, g/mi",4.69257310300082,0.340297958774962,0.436172392852465,0.573796839428865]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","COL, g/mi",7.2530981424253,1.13425245621721,2.14282137613452,1.51782119801962]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","COL, g/mi",6.65970826301376,0.205949435902413,0.438325129179406,0.560892789219093]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","COL, g/mi",2.18971597100358,{"v":0.0542498499482161,"d":"5.42E-02"},{"v":0.0500441139800411,"d":"5.00E-02"},0.166070168578674]
[5488,"EPA-CCOB-P3-31-T2","COL, g/mi",4.21814411228597,0.400368328937384,0.566501454158864,0.609938737354181]
[5489,"EPA-DCAL-P3-4-T2","COL, g/mi",7.32928737875357,1.08877731759401,1.65043533024652,1.44660603562554]
[5490,"EPA-NALT-P3-6-T2","COL, g/mi",5.27412976838193,0.338050264983637,0.30377747568296,0.59579201263114]
[5491,"EPA-TSIE-P3-24-T1","COL, g/mi",1.98868996712343,0.197383325745823,{"v":0.0555674750840596,"d":"5.56E-02"},0.281327566745642]
[5492,"EPA-CSIL-P3-11-T1","COL, g/mi",8.75163116793566,1.67531179766512,2.16031681573886,2.07342801704194]
[5506,"EPA-HCIV-P3-16-T1","COL, g/mi",1.2804711743682,0.205540763709809,0.137835144191692,0.2567537759241]
[5507,"EPA-TSIE-P3-24-T2","COL, g/mi",2.19717796020085,0.047444180951939,{"v":0.0556111855894199,"d":"5.56E-02"},0.159762607005629]
[5508,"EPA-FEXP-P3-24-T1","COL, g/mi",2.40513320972042,0.417011065782472,0.19976054102215,0.505152508835229]
[5509,"EPA-JLIB-P3-11-T1","COL, g/mi",9.48202844264146,0.211129916402563,1.06011066037214,0.751379960151241]
[5510,"EPA-CSIL-P3-11-T2","COL, g/mi",8.09751032979352,1.54296176469488,1.61549109548744,1.89146852132515]
[5519,"EPA-HCIV-P3-16-T2","COL, g/mi",1.53067555900581,0.217507613771836,0.283703301868245,0.2903596193968]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","COL, g/mi",3.03267440620251,{"v":0.0389028296194033,"d":"3.89E-02"},{"v":0.0463165941132808,"d":"4.63E-02"},0.195965100919631]
[5521,"EPA-HODY-P3-24-T1","COL, g/mi",0.824996707079824,0.127865720468045,{"v":0.0846074266952624,"d":"8.46E-02"},0.161416813427398]
[5522,"EPA-JLIB-P3-11-T2","COL, g/mi",9.10415465272589,0.241130616487347,1.08781892036444,0.755222053923715]
[5523,"EPA-FEXP-P3-24-T2","COL, g/mi",2.29422064862903,0.41497889474428,0.360307926246242,0.509020447756805]
[5525,"EPA-TCAM-P3-28-T2","COL, g/mi",3.11631945375709,{"v":0.0384550815591663,"d":"3.85E-02"},{"v":0.0485653849227358,"d":"4.86E-02"},0.197990697086461]
[5526,"EPA-HODY-P3-24-T2","COL, g/mi",0.956539568985386,0.128683008390353,0.130877996542596,0.172042393958645]
[5555,"EPA-NALT-P3-26-T1","COL, g/mi",7.16680481517266,0.500373337289634,0.624431669853668,0.854624212354631]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","COL, g/mi",7.22745748223516,1.05029314989375,1.23470403811376,1.37996682892525]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","COL, g/mi",4.17550599862051,0.164583977823548,0.726262354962365,0.409813857677371]
[5558,"EPA-FEXP-P3-26-T1","COL, g/mi",3.24804103468129,0.609674012453123,0.288959889208227,0.724965028227629]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","COL, g/mi",4.7780201604783,1.65438508847234,2.23387719946764,1.85471001253242]
[5567,"EPA-NALT-P3-26-T2","COL, g/mi",5.95973026484161,0.48047018815041,0.664304788543684,0.775070528384473]
[5568,"EPA-CCOB-P3-27-T2","COL, g/mi",4.06819591590349,0.23683940955065,0.295759770284711,0.439361407975671]
[5569,"EPA-FEXP-P3-26-T2","COL, g/mi",3.50079667253313,0.752291833950218,0.336893046423326,0.867319885583125]
[5570,"EPA-CSIL-P3-27-T2","COL, g/mi",5.82603419971939,1.48003763467845,1.39860030109654,1.7017894791401]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","COL, g/mi",5.88957022503943,0.222686338980922,0.915245800518059,0.562333928035741]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","COL, g/mi",5.57852811582818,{"v":0.0397383973463988,"d":"3.97E-02"},{"v":0.0569785711723368,"d":"5.70E-02"},0.329868176705955]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","COL, g/mi",2.41001588416886,{"v":0.0313352200830292,"d":"3.13E-02"},{"v":0.0457133591726792,"d":"4.57E-02"},0.155542169219037]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","COL, g/mi",1.56366634643514,0.122903375772439,{"v":0.0905092465011483,"d":"9.05E-02"},0.195907882070227]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","COL, g/mi",1.05728232965767,0.22691706097194,0.193297123040401,0.267885086405583]
[5598,"EPA-HCIV-P3-27-T2","COL, g/mi",0.890168629864272,0.186313645479282,0.173555702163388,0.221684046373163]
[5599,"EPA-CCOB-P3-9-T1","COL, g/mi",5.3736122631362,0.303184297919344,1.68097255934431,0.659717326887499]
[5600,"EPA-HODY-P3-14-T2","COL, g/mi",1.34031817571184,0.140814514637,0.172495310100914,0.206006325871161]
[5602,"EPA-JLIB-P3-27-T2","COL, g/mi",5.98999082948205,0.284533500001136,0.523828777783949,0.599052762397942]
[5605,"EPA-TCAM-P3-14-T2","COL, g/mi",2.42897218926629,{"v":0.0363205271038338,"d":"3.63E-02"},{"v":0.0461621042268547,"d":"4.62E-02"},0.160873946131071]
[5606,"EPA-CCOB-P3-9-T2","COL, g/mi",6.36157770796083,0.571074607067827,0.629383008253584,0.875301365741026]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","COL, g/mi",5.77853704115988,0.722700251709268,0.506088670266676,0.971975199404008]
[5635,"EPA-DCAL-P3-28-T2","COL, g/mi",6.47107164133834,1.0735389602158,1.17578372290758,1.35992023829658]
[5636,"EPA-HCIV-P3-5-T1","COL, g/mi",1.63784465084156,0.217263360785906,0.422190276012591,0.306389761699879]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","COL, g/mi",8.68214662489275,0.505819338741648,1.18454311748709,0.978797722468105]
[5638,"EPA-CSIL-P3-5-T1","COL, g/mi",7.38543357074292,1.53840780062985,1.73568058899117,1.85421981974547]
[5644,"EPA-NALT-P3-7-T2","COL, g/mi",5.42977194156656,0.225045790771115,0.388923975767426,0.507143406472171]
[5645,"EPA-HCIV-P3-5-T2","COL, g/mi",1.810302520665,0.244742252122441,0.311432924001297,0.330732411065456]
[5646,"EPA-FEXP-P3-7-T2","COL, g/mi",9.02111960349525,0.467019738458416,0.661898569355589,0.924959226946691]
[5647,"EPA-CSIL-P3-5-T2","COL, g/mi",7.46557009402704,1.40496339298304,1.38963894380046,1.71715220244828]
[5676,"EPA-TCAM-P3-9MP-T1","COL, g/mi",2.03662751080379,0.464734766967169,{"v":0.0257268592157529,"d":"2.57E-02"},0.515204063241111]
[5677,"EPA-CCOB-P3-8MP-T1","COL, g/mi",7.04365188350839,0.335335969198901,0.378512748582651,0.687327662023588]
[5678,"EPA-HODY-P3-9MP-T1","COL, g/mi",1.39736036941547,0.147998664219313,0.297276243542472,0.223688326400413]
[5679,"EPA-TSIE-P3-2-T1","COL, g/mi",5.30464161719028,{"v":0.0291390213814535,"d":"2.91E-02"},{"v":0.0288842933794391,"d":"2.89E-02"},0.302469718699588]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","COL, g/mi",10.688064135628,0.158657940627278,0.752388922866434,0.750572836675674]
[5685,"EPA-TCAM-P3-9MP-T2","COL, g/mi",2.13953293921926,{"v":0.0240948465450274,"d":"2.41E-02"},{"v":0.0249610690176072,"d":"2.50E-02"},0.133611397854577]
[5686,"EPA-CCOB-P3-8MP-T2","COL, g/mi",8.57683878466877,0.361779199002695,0.430339907585918,0.790293420514037]
[5687,"EPA-TSIE-P3-2-T2","COL, g/mi",4.91897323296777,{"v":0.0341630641871915,"d":"3.42E-02"},{"v":0.0312307521200094,"d":"3.12E-02"},0.289029946419507]
[5688,"EPA-JLIB-P3-7-T2","COL, g/mi",10.7081780691285,0.166290796872706,0.924394366196756,0.763313624935687]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","COL, g/mi",7.13726984129186,1.09579770996771,1.81212202438252,1.45746077699362]
[5704,"EPA-HODY-P3-9MP-T2","COL, g/mi",1.41342139503327,0.17881372582393,0.153060597582921,0.241245527934346]
[5705,"EPA-HCIV-P3-12MP-T1","COL, g/mi",1.20336652290333,0.208746756849356,0.241999133065369,0.262436524556992]
[5706,"EPA-CCOB-P3-8MP-T3","COL, g/mi",8.70219803538216,0.412787543047488,0.973644662474731,0.882435458986638]
[5707,"EPA-FEXP-P3-2MP-T1","COL, g/mi",3.51078288317402,0.588251206318084,0.925309827827537,0.762492210282153]
[5711,"EPA-DCAL-P3-14-T2","COL, g/mi",8.53983594963532,1.30559651868123,2.0945913082309,1.72952318660842]
[5712,"EPA-NALT-P3-15MP-T1","COL, g/mi",5.68632706441201,1.21713357169188,0.560199247523124,1.4039609354024]
[5713,"EPA-HCIV-P3-12MP-T2","COL, g/mi",1.06501607470517,0.181063056728152,0.113425447305126,0.22229909206163]
[5714,"EPA-FEXP-P3-2MP-T2","COL, g/mi",3.47880728172886,0.553554851507986,0.846139927616004,0.726345967883086]
[5732,"EPA-NALT-P3-15MP-T2","COL, g/mi",5.73605891817049,0.743563339457929,0.606163947047017,0.994505459753295]
[5733,"EPA-DCAL-P3-8MP-T1","COL, g/mi",7.01421099526027,0.964822567029328,2.80613183370248,1.40386804118408]
[5734,"EPA-TSIE-P3-15MP-T1","COL, g/mi",4.32112574752541,{"v":0.0208493215617282,"d":"2.08E-02"},{"v":0.0292337661124156,"d":"2.92E-02"},0.245912526051518]
[5735,"EPA-JLIB-P3-2MP-T1","COL, g/mi",8.09639449076267,0.17263094187275,1.40406642947481,0.671264975507779]
[5736,"EPA-CSIL-P3-9MP-T1","COL, g/mi",6.01978441910225,1.47481796191217,1.34610605620718,1.70095736094209]
[5756,"EPA-DCAL-P3-8MP-T2","COL, g/mi",7.00015767250072,1.19401448231442,2.73798609307175,1.59930337469228]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","COL, g/mi",5.61424505753705,0.27323864845388,0.917339332874821,0.599085491963079]
[5758,"EPA-TSIE-P3-15MP-T2","COL, g/mi",4.4479216160432,{"v":0.0174404350846874,"d":"1.74E-02"},{"v":0.0284458514111047,"d":"2.84E-02"},0.249026935954779]
[5759,"EPA-FEXP-P3-2MP-T3","COL, g/mi",3.48403595940945,0.588062025559025,0.549448834771062,0.735135676120725]
[5760,"EPA-JLIB-P3-2MP-T2","COL, g/mi",8.00048058662149,0.130463633582603,1.53157962521437,0.630658009637997]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","COL, g/mi",6.25538906163132,0.220528499831771,1.11033750000738,0.594574144335029]
[5775,"EPA-HODY-P3-25-T1","COL, g/mi",0.947833804203107,0.145429779521549,0.270519475103258,0.19589469461822]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","COL, g/mi",3.34505456628852,{"v":0.0301413619574995,"d":"3.01E-02"},{"v":0.0236526262937847,"d":"2.37E-02"},0.200965045885603]
[5778,"EPA-CSIL-P3-9MP-T2","COL, g/mi",6.71001744407873,1.49734275154199,2.59296279534988,1.84311952205709]
[5786,"EPA-HODY-P3-25-T2","COL, g/mi",1.11518595940179,0.15876056781231,0.400293677813373,0.225705785463916]
[5787,"EPA-TCAM-P3-6-T2","COL, g/mi",1.88930371666282,{"v":0.0318094118114338,"d":"3.18E-02"},{"v":0.0245691918860306,"d":"2.46E-02"},0.126691910358913]
[5788,"EPA-NALT-P3-27-T2","COL, g/mi",6.07744524704122,0.867411169891297,0.504784838276912,1.11322675258973]
[5789,"EPA-FEXP-P3-5-T1","COL, g/mi",5.3401823601627,0.754728163886574,0.839085967395642,0.996914644187354]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","COL, g/mi",3.13028572695887,0.231194419983476,1.30464566395994,0.456133017650386]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","COL, g/mi",5.01726009142884,1.09280364688809,1.479781236845,1.32238190738042]
[5799,"EPA-FEXP-P3-5-T2","COL, g/mi",5.47803386367771,0.57557320452301,1.00925367073159,0.864418557181205]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","COL, g/mi",1.71911478557072,{"v":0.0425637590930202,"d":"4.26E-02"},{"v":0.0259043959705918,"d":"2.59E-02"},0.127721981315305]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","COL, g/mi",4.20831914910141,0.407670387331579,0.275015267280008,0.597196008717747]
[5818,"EPA-DCAL-P3-6-T2","COL, g/mi",5.04493003362007,1.18548567507666,1.67523235931243,1.41796581636597]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","COL, g/mi",1.43973615659982,0.185879873902003,0.369761845472241,0.2639975396888]
[5821,"EPA-CSIL-P3-25-T1","COL, g/mi",6.37925295149292,1.45448663959221,1.4269740690353,1.70818080010691]
[5833,"EPA-TCAM-P3-22-T1","COL, g/mi",2.43948275304031,{"v":0.0636489298369861,"d":"6.36E-02"},{"v":0.0248610615919736,"d":"2.49E-02"},0.184788061023636]
[5834,"EPA-HCIV-P3-13-T2","COL, g/mi",1.01632792195854,0.228891349997916,0.295944467308042,0.274402845592064]
[5835,"EPA-TSIE-P3-23-T2","COL, g/mi",1.8945531645166,{"v":0.0207365809046476,"d":"2.07E-02"},0.027746186044067,0.119323929485102]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","COL, g/mi",6.63895026153475,0.154372342136861,1.14995192925885,0.554419755533463]
[5837,"EPA-CSIL-P3-25-T2","COL, g/mi",5.17335209322067,1.96330325108238,2.63034782821797,2.17564543067801]
[5851,"EPA-TCAM-P3-22-T2","COL, g/mi",2.21063529898068,{"v":0.0342880866180648,"d":"3.43E-02"},{"v":0.0257979410925716,"d":"2.58E-02"},0.146301656612223]
[5852,"EPA-HODY-P3-26-T1","COL, g/mi",1.10957075661345,0.133527852533006,0.34671897323989,0.199049003857561]
[5853,"EPA-NALT-P3-22-T1","COL, g/mi",4.31387028873886,0.269154523186387,0.151103425215243,0.468642924081705]
[5854,"EPA-JLIB-P3-6-T2","COL, g/mi",6.627054866121,0.202816364265197,0.595774512554677,0.560686518946579]
[5855,"EPA-FEXP-P3-25-T1","COL, g/mi",2.46755204012073,0.584817838858731,0.37104533836846,0.668459225550087]
[5864,"EPA-HODY-P3-26-T2","COL, g/mi",1.24817996656305,0.182403263399016,0.257116783502254,0.242727006718195]
[5865,"EPA-NALT-P3-22-T2","COL, g/mi",3.44092714558826,0.212873696372614,0.122294255385579,0.373689142372818]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","COL, g/mi",4.93593133608278,0.85433952651883,0.942242533905845,1.0687594155419]
[5867,"EPA-CCOB-P3-30-T1","COL, g/mi",5.2577694319254,0.592860414253412,0.239890486017432,0.810644565352615]
[5868,"EPA-FEXP-P3-25-T2","COL, g/mi",2.25987786400137,0.62949097552754,0.564536667370226,0.709228189487082]
[5870,"EPA-DCAL-P3-23-T2","COL, g/mi",4.46402848095158,0.949453516456843,0.924311003873116,1.12799596629919]
[5871,"EPA-CCOB-P3-30-T2","COL, g/mi",5.73317961049672,0.451782657696577,0.936506740154173,0.760211708491707]
[5892,"EPA-TSIE-P3-23-T3","COL, g/mi",2.51432854365098,{"v":0.0286974696001009,"d":"2.87E-02"},{"v":0.0280654992139454,"d":"2.81E-02"},0.157634487423234]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","COL, g/mi",0.798873656008562,0.132418833810448,0.154369523817837,0.168440677016151]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","COL, g/mi",7.0434375458119,0.32635622127344,0.448708434988806,0.681736612906397]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","COL, g/mi",6.27424734049511,1.38895377198708,1.45484903838425,1.64505815976588]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","COL, g/mi",2.40928713307197,{"v":0.0460000438568565,"d":"4.60E-02"},{"v":0.0325385863650603,"d":"3.25E-02"},0.167742892861938]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","COL, g/mi",4.35111904329004,0.670993108327346,0.221840405018078,0.829779358901626]
[5908,"EPA-HODY-P3-4-T2","COL, g/mi",0.691058434826239,0.172880929888056,0.158193603375432,0.198894289310819]
[5909,"EPA-JLIB-P3-31-T2","COL, g/mi",7.08678746912979,0.319109958191296,0.69473171596142,0.692755480491379]
[5910,"EPA-CSIL-P3-10-T2","COL, g/mi",5.66464546439368,1.59108808494849,1.56225242388163,1.80066699765069]
[5924,"EPA-DCAL-P3-12-T1","COL, g/mi",7.44414914319719,1.27428316554465,3.41691746925066,1.73872497183371]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","COL, g/mi",4.15741868208885,0.487877952704597,0.654754960921344,0.691305796208122]
[5926,"EPA-TCAM-P3-10-T2","COL, g/mi",3.79671392478308,{"v":0.0292487549981804,"d":"2.92E-02"},{"v":0.0277271553795115,"d":"2.77E-02"},0.22525269197808]
[5927,"EPA-HCIV-P3-26-T1","COL, g/mi",1.02844457065421,0.215393542957197,0.222133241126746,0.258057584051015]
[5928,"EPA-NALT-P3-4-T2","COL, g/mi",4.13171474225753,0.579473866483537,0.136888562759064,0.733229795052872]
[5941,"EPA-DCAL-P3-12-T2","COL, g/mi",6.10653693577163,1.34673765426515,2.94341406048783,1.70315693674856]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","COL, g/mi",4.49815032652322,0.339665651450531,0.713149425739044,0.58186964997443]
[5943,"EPA-TSIE-P3-25-T1","COL, g/mi",3.71378700467069,{"v":0.0577176246986714,"d":"5.77E-02"},0.029712038650531,0.247140752164968]
[5944,"EPA-HCIV-P3-26-T2","COL, g/mi",1.16821968849737,0.18567959603935,0.243736518326734,0.240648069952009]
[5945,"EPA-FEXP-P3-30-T1","COL, g/mi",5.86890947186167,0.707952982472947,0.370998647144436,0.952976211154206]
[5948,"EPA-TSIE-P3-25-T2","COL, g/mi",4.92532885182527,{"v":0.0532446281152213,"d":"5.32E-02"},{"v":0.0282417859036861,"d":"2.82E-02"},0.305227771265554]
[5949,"EPA-FEXP-P3-30-T2","COL, g/mi",4.72172871798907,0.830579369491598,0.557203002998968,1.0134305151873]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","COL, g/mi",6.42172806274965,1.3059062240109,2.23227423319798,1.63214115224409]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","COL, g/mi",4.89424186902402,0.05181962886312,{"v":0.0281724106954638,"d":"2.82E-02"},0.302140436527629]
[6031,"EPA-TCAM-P3-10-T3","COL, g/mi",3.1294005902671,0.057220660802749,{"v":0.0259306733352031,"d":"2.59E-02"},0.214704042065901]
[6032,"EPA-CSIL-P3-30-T1","COL, g/mi",6.73104229809072,1.51447380829947,2.23442955589242,1.83713249504866]
[6043,"EPA-DCAL-P3-10-T2","COL, g/mi",6.7881484041597,1.2513440165885,1.7901424890445,1.57166386450615]
[6044,"EPA-TSIE-P3-27-T2","COL, g/mi",4.82087690938133,{"v":0.0333520810735587,"d":"3.34E-02"},{"v":0.0293956874596626,"d":"2.94E-02"},0.281816230355323]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","COL, g/mi",6.19022433168915,0.584933572898482,0.282924249356972,0.853855034271661]
[6046,"EPA-CSIL-P3-30-T2","COL, g/mi",6.70507429202242,1.48646621385392,2.1067270320577,1.80175069038246]
[6065,"EPA-NALT-P3-31-T2","COL, g/mi",5.1138539381754,0.826226427400547,0.34905590414388,1.01539044823074]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","COL, g/mi",6.53451172645264,0.230966650958159,0.909781048021096,0.602819054033767]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","COL, g/mi",0.847216611075895,0.168266105375851,0.20734244251447,0.206798672554943]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","COL, g/mi",7.02782206210961,0.187554791700878,0.620445871534007,0.572302634458215]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","COL, g/mi",0.744290184833616,0.125502849992992,0.101837358772681,0.156134048086707]
[6075,"EPA-HCIV-P3-4-T2","COL, g/mi",0.765808875325118,0.278633936171697,0.176979034402569,0.297171523938705]
[6076,"EPA-CCOB-P3-3-T2","COL, g/mi",6.72298259004533,0.168231157668822,0.947991439118065,0.564354076813487]
[6077,"EPA-HODY-P3-6-T2","COL, g/mi",0.842675384025054,0.123457585199297,0.1463945481806,0.162697248670743]
[6078,"EPA-JLIB-P3-23-T2","COL, g/mi",7.1513215408027,0.240930444841398,0.907482484539879,0.642734590905705]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","COL, g/mi",6.80272393360719,0.663553660660608,0.906126689719035,1.00152126009712]
[6082,"EPA-FEXP-P3-3-T2","COL, g/mi",7.80035399597578,0.676433388914579,0.766370510068814,1.05381562689586]
[6105,"EPA-HODY-P3-11-T1","COL, g/mi",1.1188666772695,0.121986306265732,0.134952277023339,0.175020809045447]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","COL, g/mi",6.91807023468784,0.383582503078459,0.206102372479927,0.708458363535205]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","COL, g/mi",4.18644512285181,{"v":0.0320188070149261,"d":"3.20E-02"},{"v":0.0298791104097926,"d":"2.99E-02"},0.246927610634207]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","COL, g/mi",7.87729356574687,0.990564782106988,0.273391801924229,1.29851544442572]
[6109,"EPA-JLIB-P3-26-T1","COL, g/mi",6.86532974978983,0.214032008393661,1.15857744103862,0.617139336840186]
[6114,"EPA-CCOB-P3-28-T2","COL, g/mi",6.52855368064999,0.33486809863784,0.767231251216147,0.686437776119114]
[6115,"EPA-HODY-P3-11-T2","COL, g/mi",1.09803978794391,0.198548903834806,{"v":0.0652407047024277,"d":"6.52E-02"},0.236755784536628]
[6116,"EPA-TSIE-P3-21-T2","COL, g/mi",4.15186688021823,{"v":0.0234002768899632,"d":"2.34E-02"},{"v":0.0283193382012044,"d":"2.83E-02"},0.239305932334328]
[6117,"EPA-NALT-P3-10-T2","COL, g/mi",5.8910255015076,0.496898469314418,0.287204508435061,0.761481323011766]
[6118,"EPA-JLIB-P3-26-T2","COL, g/mi",5.96295662381566,0.228438984945099,0.48894852420542,0.541561111566767]
[6136,"EPA-HCIV-P3-25-T1","COL, g/mi",0.927208543873577,0.188515908796052,0.352392583336253,0.238466504148967]
[6137,"EPA-DCAL-P3-22-T1","COL, g/mi",6.08061637016266,0.925090586372137,1.52953355270801,1.23306721878172]
[6138,"EPA-TCAM-P3-30-T1","COL, g/mi",4.32503108984622,{"v":0.0184259791689585,"d":"1.84E-02"},{"v":0.0238083883529745,"d":"2.38E-02"},0.242423523468201]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","COL, g/mi",9.76132430174725,1.14065301601624,1.33662004724505,1.60216052858567]
[6142,"EPA-HCIV-P3-25-T2","COL, g/mi",1.12749934062139,0.25133077470498,0.261067298372739,0.29748118167531]
[6143,"EPA-DCAL-P3-22-T2","COL, g/mi",5.6344529027617,0.915016400071808,1.38361322629301,1.1926323089842]
[6144,"EPA-TCAM-P3-30-T2","COL, g/mi",2.26524457798651,0.020310879083367,{"v":0.0246531983334955,"d":"2.47E-02"},0.136992212159881]
[6145,"EPA-CSIL-P3-3-T2","COL, g/mi",9.4265862426273,1.22960108206486,1.55261036319273,1.67629561994278]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","COL, g/mi",6.30680490457077,0.28463940926242,0.322119098926795,0.594773065502742]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","COL, g/mi",2.44367952636568,{"v":0.0313770713817122,"d":"3.14E-02"},{"v":0.0283908708460941,"d":"2.84E-02"},0.155935073636494]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","COL, g/mi",1.18524816505379,0.12367680443961,{"v":0.0444192311971982,"d":"4.44E-02"},0.173426139786118]
[6176,"EPA-TCAM-P3-30-T3","COL, g/mi",4.22480113760488,{"v":0.0202845672428645,"d":"2.03E-02"},{"v":0.0243775325631458,"d":"2.44E-02"},0.237936274775701]
[6177,"EPA-DCAL-P3-11-T1","COL, g/mi",6.7375680711991,1.19430123973582,2.17168768629241,1.54835947470465]
[6185,"EPA-NALT-P3-3-T2","COL, g/mi",5.43828719524862,0.174882218317773,0.286348626085456,0.457915865705914]
[6186,"EPA-TSIE-P3-13-T2","COL, g/mi",2.10261656533721,{"v":0.0280741744021007,"d":"2.81E-02"},{"v":0.0281760761170577,"d":"2.82E-02"},0.135866868475235]
[6187,"EPA-HODY-P3-3-T2","COL, g/mi",1.20470211796209,0.147047291025396,{"v":0.0602506965192051,"d":"6.03E-02"},0.196398890275693]
[6188,"EPA-DCAL-P3-11-T2","COL, g/mi",8.03595673283731,1.32177036717965,2.77169499631624,1.76740086727386]
[6189,"EPA-HCIV-P3-30-T1","COL, g/mi",1.13919332374125,0.226064209515624,0.233028561399643,0.2742996054958]
[6202,"EPA-HCIV-P3-30-T2","COL, g/mi",1.04345563425272,0.184560701939466,0.187338102531226,0.229898245741906]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","COL, g/mi",3.62533675660376,0.216976146200578,0.968626363102743,0.447901514847075]
[6204,"EPA-CSIL-P3-12-T1","COL, g/mi",6.43077857790526,1.49014797941865,1.7597089725108,1.76572712337975]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","COL, g/mi",9.20767964529405,0.394657354420716,0.806070897632741,0.88012834296193]
[6213,"EPA-TCAM-P3-25-T1","COL, g/mi",3.01981973460989,{"v":0.0410491753728393,"d":"4.10E-02"},{"v":0.0237215630623787,"d":"2.37E-02"},0.195044066265477]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","COL, g/mi",6.19130467234409,1.08502427478155,1.30744202183612,1.36318564844546]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","COL, g/mi",3.80227724451599,0.408009462723296,0.151779714485593,0.568471361644167]
[6216,"EPA-CSIL-P3-12-T2","COL, g/mi",5.92710330844055,1.37365464852764,1.94268587139467,1.65044812277616]
[6217,"EPA-JLIB-P3-21-T2","COL, g/mi",9.07878872702935,0.29870482366179,0.90363581704411,0.798209752313651]
[6219,"EPA-DCAL-P3-27-T2","COL, g/mi",5.65503307472263,0.990476994322682,0.974731841164572,1.22925279669108]
[6220,"EPA-TCAM-P3-25-T2","COL, g/mi",2.16345867505538,{"v":0.0246907722544439,"d":"2.47E-02"},{"v":0.0250334814888993,"d":"2.50E-02"},0.13626052692715]
[6243,"EPA-NALT-P3-11-T1","COL, g/mi",5.48045657487254,1.35418883875428,0.493242129321473,1.51105383655456]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","COL, g/mi",5.93928066125438,0.93759942002284,0.98954631828149,1.19963878099996]
[6245,"EPA-TCAM-P3-24-T1","COL, g/mi",1.90232510087175,0.731672214157198,{"v":0.0233550852655601,"d":"2.34E-02"},0.743244958879132]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","COL, g/mi",1.19422493829907,0.224465963227291,0.257742643308124,0.277011644055276]
[6247,"EPA-JLIB-P3-16-T1","COL, g/mi",10.8372816611574,0.181933548591424,0.955241231583617,0.785131071819837]
[6255,"EPA-NALT-P3-11-T2","COL, g/mi",5.49232293966256,0.474925735338264,0.334468991841625,0.728317530368595]
[6256,"EPA-DCAL-P3-21-T2","COL, g/mi",5.68450825166245,1.06575193215392,1.12759726355734,1.30598464409486]
[6257,"EPA-TCAM-P3-24-T2","COL, g/mi",1.87284784010649,{"v":0.0185085922474649,"d":"1.85E-02"},0.024522495409685,0.115890457985944]
[6258,"EPA-HCIV-P3-31-T2","COL, g/mi",0.893033521140576,0.257509014305714,0.311119294376936,0.294365907015004]
[6259,"EPA-JLIB-P3-16-T2","COL, g/mi",8.0561279796058,0.157303032383124,0.881951656985545,0.61591174820445]
[6277,"EPA-TSIE-P3-22-T1","COL, g/mi",2.76696092544986,0.174341099627022,{"v":0.0289476648161851,"d":"2.89E-02"},0.300224412234618]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","COL, g/mi",4.28541137634448,0.147738008419844,1.00630905177377,0.423295738450869]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","COL, g/mi",0.833699636211093,0.149972291987385,0.154965041369628,0.186015637131195]
[6280,"EPA-CSIL-P3-26-T1","COL, g/mi",5.83494960004399,1.512546928886,2.41277075699287,1.80116667451654]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","COL, g/mi",2.15974614578991,0.589958168755126,0.990234248882304,0.697990780607381]
[6288,"EPA-TSIE-P3-22-T2","COL, g/mi",3.1487714010513,{"v":0.0183634076125196,"d":"1.84E-02"},{"v":0.0286140078318636,"d":"2.86E-02"},0.181962526911789]
[6289,"EPA-CCOB-P3-6-T2","COL, g/mi",5.09480754074488,0.336358499265895,0.190914393403308,0.575043257554595]
[6290,"EPA-HODY-P3-31-T2","COL, g/mi",0.917265713848283,0.18374956510416,{"v":0.0765504994962707,"d":"7.66E-02"},0.214749063144987]
[6292,"EPA-CSIL-P3-26-T2","COL, g/mi",6.26536014658521,1.67642713046373,1.7512681606324,1.91958437947922]
[6293,"EPA-FEXP-P3-10-T2","COL, g/mi",2.32423008780414,0.721133989766429,0.73690109937794,0.805467605644205]
[6306,"EPA-JLIB-P3-22-T1","COL, g/mi",8.62097497157157,0.240573575700603,0.982521725355903,0.727122274254533]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","COL, g/mi",1.14460084125195,0.213941530597254,0.210285656932752,0.262523015232786]
[6322,"EPA-SOUT-P3-24-T1","COL, g/mi",3.2012729677012,0.54536047544197,0.627238338464436,0.688120558224546]
[6323,"EPA-HODY-P3-31-T3","COL, g/mi",0.981108013188418,0.16889620006673,0.102088544676064,0.206627748649034]
[6324,"EPA-HCIV-P3-28-T2","COL, g/mi",1.12829968414921,0.183840981856421,0.159104165448525,0.231272312662676]
[6325,"EPA-JLIB-P3-22-T2","COL, g/mi",8.65889307415091,0.329068012823561,0.882581648522539,0.799382769070782]
[6337,"EPA-FFOC-P3-20-T2","COL, g/mi",2.94368914597061,0.144657772788244,0.780172096154201,0.33345795638213]
[6338,"EPA-SOUT-P3-24-T2","COL, g/mi",2.13658828791516,0.515331963497477,0.804894718013006,0.619958961222382]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","COL, g/mi",6.34551933772199,1.26550236872232,1.41785912114877,1.53659489782694]
[6348,"EPA-DCAL-P3-31-T2","COL, g/mi",5.27914118673656,1.26997941326533,1.54864748057058,1.49377684329681]
[6349,"EPA-FFOC-P3-20-T3","COL, g/mi",2.46802134720826,0.148263020924047,0.588218017027175,0.29854846144702]
[6350,"EPA-CSIL-P3-20-T2","COL, g/mi",6.8353041891978,1.65815845935044,1.70679847692424,1.93310952647326]
[6351,"EPA-FEXP-P3-4-T2","COL, g/mi",3.07230363438102,0.577805964691535,0.550024029511131,0.706049836728436]
[6362,"EPA-HCIV-P3-21-T2","COL, g/mi",0.789087793129367,0.203030353334605,0.288500920415538,0.239913291906679]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","COL, g/mi",3.33906875735218,{"v":0.0380920208029016,"d":"3.81E-02"},{"v":0.0279352929683105,"d":"2.79E-02"},0.212664898932352]
[6367,"EPA-SOUT-P3-16-T1","COL, g/mi",3.6716127263145,0.72143816896672,0.705218657691758,0.875511676235503]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","COL, g/mi",1.21424638311536,0.118550799679606,0.210166699060813,0.183662863436424]
[6387,"EPA-TSIE-P3-31-T2","COL, g/mi",6.39437834112194,{"v":0.0284744815177116,"d":"2.85E-02"},{"v":0.0276004984897019,"d":"2.76E-02"},0.35412743080967]
[6388,"EPA-SOUT-P3-16-T2","COL, g/mi",3.61313904741784,0.645952614343269,0.622803554163905,0.797812570679612]
[6389,"EPA-HODY-P3-10-T2","COL, g/mi",1.05985944360022,0.207772294053645,0.147270356012559,0.248526256539073]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","COL, g/mi",2.49275059814077,0.178341557883445,0.841982623731677,0.343405692136454]
[6391,"EPA-DCAL-P3-16-T1","COL, g/mi",8.18229093003494,1.20368826092546,1.72412469805504,1.59396677986847]
[6403,"EPA-FFOC-P3-14-T2","COL, g/mi",2.35641246082295,0.166486916337666,0.898337291515723,0.328751014529559]
[6404,"EPA-DCAL-P3-16-T2","COL, g/mi",9.06725207750193,1.2810921179829,1.77408559135387,1.71427714203937]
[6405,"EPA-JLIB-P3-30-T1","COL, g/mi",8.16786436941977,0.204831087994732,0.961041309288381,0.673766675839481]
[6406,"EPA-TCAM-P3-16-T1","COL, g/mi",2.52130523963533,{"v":0.0204220394284056,"d":"2.04E-02"},{"v":0.0267415037374776,"d":"2.67E-02"},0.152533885516845]
[6407,"EPA-NALT-P3-12-T1","COL, g/mi",5.11102054399411,0.524874769511875,0.40183325576571,0.752691850270827]
[6412,"EPA-JLIB-P3-30-T2","COL, g/mi",7.91942189524169,0.158078857273476,0.964533831710601,0.614975851157403]
[6413,"EPA-TCAM-P3-16-T2","COL, g/mi",2.64189183330879,{"v":0.0176955906754937,"d":"1.77E-02"},{"v":0.0226200925221206,"d":"2.26E-02"},0.154988673607844]
[6414,"EPA-NALT-P3-12-T2","COL, g/mi",4.98342577340248,0.440873781651495,0.433563996806138,0.679722664369214]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","COL, g/mi",3.76825744114652,0.32632870343318,0.532596899409022,0.520572869134562]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","COL, g/mi",2.00117921047604,0.168570882048986,0.738164816257204,0.302346512104638]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","COL, g/mi",4.74641895876374,0.168764011494713,0.655907420386634,0.442814946431276]
[6432,"EPA-HCIV-P3-21-T3","COL, g/mi",0.773597973904388,0.178554585614449,0.192279534442665,0.210118969060532]
[6433,"EPA-FEXP-P3-4-T3","COL, g/mi",2.82273273371224,0.944806532959045,0.594926539598411,1.01874157113959]
[6434,"EPA-CSIL-P3-20-T3","COL, g/mi",7.4388708829612,1.65695339633188,1.86465119494085,1.96943208779769]
[6435,"EPA-FFOC-P3-6-T2","COL, g/mi",1.55620103350521,0.141048187835585,0.563586856191312,0.243386499798548]
[6436,"EPA-SOUT-P3-30-T1","COL, g/mi",4.01512695289402,0.592348752989397,0.417109497909165,0.755710122256972]
[6448,"EPA-SOUT-P3-30-T2","COL, g/mi",3.8334850441232,0.578756832982252,1.18569106043975,0.787034471415213]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","COL, g/mi",3.60687621044364,{"v":0.0340257102475824,"d":"3.40E-02"},{"v":0.0304201480349348,"d":"3.04E-02"},0.220596520394883]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","COL, g/mi",7.35121345565337,0.374733848274342,0.417419632864743,0.739509638578946]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","COL, g/mi",9.89542243810619,0.163386986148043,0.532489191421129,0.690967025833867]
[6462,"EPA-TSIE-P3-10-T2","COL, g/mi",5.81437185711218,{"v":0.0321773265174372,"d":"3.22E-02"},{"v":0.0266692560643121,"d":"2.67E-02"},0.332623720441237]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","COL, g/mi",6.75507928567855,0.37296767796609,0.226067344554038,0.693422590586688]
[6464,"EPA-JLIB-P3-3-T2","COL, g/mi",9.83133273346159,0.183229077814028,0.563308208937186,0.707487746377326]
[6465,"EPA-FFOC-P3-16-T1","COL, g/mi",1.90100233641913,0.202452727461959,0.583401635526047,0.316944534186659]
[6479,"EPA-FFOC-P3-16-T2","COL, g/mi",1.73669896708615,0.178798986713633,0.741732344722527,0.298182386647468]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","COL, g/mi",6.49229815796647,0.33169980236538,0.605181278072974,0.67301211715547]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","COL, g/mi",1.62983454005659,0.63320071073462,0.586621460275649,0.681522169757861]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","COL, g/mi",6.27397527111499,1.32094555001854,1.54593465045611,1.59246406632991]
[6487,"EPA-CSIL-P3-21-T2","COL, g/mi",5.9199928952316,1.47251148756635,0.81714944672076,1.65717466825106]
[6497,"EPA-HODY-P3-10-T3","COL, g/mi",1.20793777621453,0.141816804785203,0.143857292409169,0.197548431371815]
[6498,"EPA-TCAM-P3-4-T2","COL, g/mi",1.92278180500978,{"v":0.0187723227149785,"d":"1.88E-02"},{"v":0.0240046410144119,"d":"2.40E-02"},0.118170474172138]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","COL, g/mi",4.53277973164555,0.134655716876258,0.849529311502481,0.410200727918602]
[6507,"EPA-FFOC-P3-7-T2","COL, g/mi",4.23780075056751,0.177045970135162,0.751165078320619,0.424155333295882]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","COL, g/mi",5.54118148334262,0.252038345194711,0.317637761262456,0.530443713199785]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","COL, g/mi",3.39533247436235,0.033977577384515,{"v":0.0234644427873527,"d":"2.35E-02"},0.207188641897588]
[6520,"EPA-NALT-P3-23-T2","COL, g/mi",5.03818765050395,0.543368587785524,0.366200381338672,0.769230887259567]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","COL, g/mi",1.9636050829332,{"v":0.0197557567159411,"d":"1.98E-02"},{"v":0.0265142825021858,"d":"2.65E-02"},0.121951570298348]
[6522,"EPA-HODY-P3-16-T1","COL, g/mi",0.888111390403145,0.114908226266331,{"v":0.0504627055945117,"d":"5.05E-02"},0.151048376627653]
[6523,"EPA-TCAM-P3-4-T4","COL, g/mi",3.94536842149695,{"v":0.0206855160097187,"d":"2.07E-02"},{"v":0.0238232231661916,"d":"2.38E-02"},0.222116625170695]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","COL, g/mi",1.40233861514411,0.257041957631173,0.242494761288133,0.315542759159156]
[6532,"EPA-HODY-P3-16-T2","COL, g/mi",0.846516680200566,0.175213393572096,{"v":0.0630851712735152,"d":"6.31E-02"},0.202758481125434]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","COL, g/mi",6.42873596917488,0.200449455764376,0.632043186603164,0.547337992955499]
[6534,"EPA-HCIV-P3-10-T2","COL, g/mi",1.13650386718794,0.252026492724874,0.28778632308622,0.299948545100423]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","COL, g/mi",6.18883929290334,1.55060919961038,1.92800037816179,1.81815962036726]
[6536,"EPA-FFOC-P3-28-T2","COL, g/mi",7.02422610559027,0.222743699906111,0.830320265656854,0.616506171055505]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","COL, g/mi",2.75124487186932,{"v":0.0291251768034204,"d":"2.91E-02"},{"v":0.0268165451158314,"d":"2.68E-02"},0.170206434350448]
[6538,"EPA-CSIL-P3-31-T2","COL, g/mi",5.66918691826712,1.45201537322333,1.24700763326974,1.65804195385568]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","COL, g/mi",4.52534475449621,0.384440143980683,0.449504587221445,0.602438610693829]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","COL, g/mi",0.975242352071696,0.11375128700725,0.425411458226806,0.179552969386995]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","COL, g/mi",6.80899422858909,0.205276910761022,0.629318547151423,0.576148874608869]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","COL, g/mi",3.4528446088605,0.622125187034196,0.75200492021593,0.778104513400022]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","COL, g/mi",8.12601819280418,1.29172583963002,1.46359261769272,1.65584553071225]
[6564,"EPA-CCOB-P3-4-T2","COL, g/mi",4.9411282733,0.31756324100623,0.457234604577024,0.567860337099046]
[6565,"EPA-FFOC-P3-23-T2","COL, g/mi",1.1997500104744,0.131132367085938,0.565532358476089,0.216999647729321]
[6566,"EPA-JLIB-P3-4-T2","COL, g/mi",6.24353854907059,0.209146724982518,0.843271504835273,0.564252224697673]
[6567,"EPA-FEXP-P3-21-T2","COL, g/mi",3.79379076936925,0.607613923119787,0.518055874056282,0.767059932935187]
[6568,"EPA-CSIL-P3-14-T2","COL, g/mi",7.31152452613364,1.19587585727085,1.42160557868102,1.52694277988775]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","COL, g/mi",2.72658981118047,0.206382444584369,0.765336348295018,0.37401249748361]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","COL, g/mi",4.83094839325545,0.671863491767716,0.506418862304749,0.875962438447526]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","COL, g/mi",6.62893387076339,0.300225652388806,0.398579937481475,0.63743687786384]
[6592,"EPA-NALT-P3-25-T1","COL, g/mi",6.07985223534428,0.381020720440654,0.425770242679816,0.678133819436555]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","COL, g/mi",0.763766013462093,0.142852796000585,{"v":0.0889802398030075,"d":"8.90E-02"},0.171228061625004]
[6597,"EPA-FFOC-P3-31-T2","COL, g/mi",1.75579977855665,0.182221921554113,0.683167113554404,0.297094339744437]
[6598,"EPA-SOUT-P3-10-T2","COL, g/mi",4.70103855097205,0.655314278390625,0.444068398328352,0.849990482930017]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","COL, g/mi",7.11673765576069,0.201502153040965,0.531991227781987,0.58331050810319]
[6600,"EPA-NALT-P3-25-T2","COL, g/mi",5.91873168357648,0.48733292006079,0.356351242616077,0.760259284606242]
[6601,"EPA-HODY-P3-23-T2","COL, g/mi",1.02642541453081,0.139914309953568,{"v":0.0478956553163466,"d":"4.79E-02"},0.179647974994422]
[6613,"EPA-DCAL-P3-25-T1","COL, g/mi",6.0012278418453,1.4403938119495,2.32882493881265,1.73553068211379]
[6614,"EPA-TCAM-P3-1-T1","COL, g/mi",3.050177571177,{"v":0.0261921953228383,"d":"2.62E-02"},0.023715241295615,0.183010015797905]
[6615,"EPA-JLIB-P3-25-T1","COL, g/mi",6.84021672707633,0.226358958658298,1.00301544969985,0.621698889816137]
[6622,"EPA-DCAL-P3-25-T2","COL, g/mi",5.12055609633301,1.29647052731188,2.04437148540399,1.54290222894934]
[6623,"EPA-TCAM-P3-1-T2","COL, g/mi",3.24355812163186,{"v":0.0205030561197422,"d":"2.05E-02"},{"v":0.0242659754706977,"d":"2.43E-02"},0.186752104638215]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","COL, g/mi",3.55287800507946,0.166679875232263,0.601780415876223,0.368860429124835]
[6626,"EPA-JLIB-P3-25-T2","COL, g/mi",6.38632726829764,0.315038270267475,0.786066167645748,0.660932737809783]
[6627,"EPA-FFOC-P3-27-T2","COL, g/mi",3.71647459370941,0.185211938093474,0.455836363034621,0.3853257835339]
[6628,"EPA-SOUT-P3-8-T2","COL, g/mi",4.74457099841546,0.733076287276622,0.887533818873704,0.953404039885429]
[6629,"EPA-TCAM-P3-1-T3","COL, g/mi",2.78243793970651,{"v":0.0215011047304386,"d":"2.15E-02"},{"v":0.0237789353512756,"d":"2.38E-02"},0.163758121472552]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","COL, g/mi",5.6043367035673,{"v":0.0412833267091201,"d":"4.13E-02"},{"v":0.0266726906941214,"d":"2.67E-02"},0.329775419279579]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","COL, g/mi",2.00329231433269,{"v":0.0258830331369301,"d":"2.59E-02"},{"v":0.0240525035090837,"d":"2.41E-02"},0.127036578822813]
[6648,"EPA-SOUT-P3-8-T3","COL, g/mi",4.01323777134313,0.605038840293955,0.546747446325588,0.776752166963391]
[6653,"EPA-TSIE-P3-3-T2","COL, g/mi",5.56536452442323,{"v":0.0281949986485063,"d":"2.82E-02"},0.026519809900041,0.318938784224372]
[6654,"EPA-TCAM-P3-23-T2","COL, g/mi",2.08229751292799,{"v":0.0285785931007169,"d":"2.86E-02"},{"v":0.0198222565169789,"d":"1.98E-02"},0.135760497898814]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","COL, g/mi",2.04026422506292,0.156978753161048,0.215013967396535,0.258669960164156]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","COL, g/mi",3.54970865789917,0.574422655553817,0.3528141411257,0.714077028340202]
[6675,"EPA-SOUT-P3-31-T2","COL, g/mi",3.57451828444235,0.737193335622891,0.610596805669441,0.874209803239318]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","COL, g/mi",1.51218516718753,0.183838462341668,0.607846047354982,0.281809212025443]
[6677,"EPA-TSIE-P3-11-T1","COL, g/mi",2.64196405992686,{"v":0.0322639622522995,"d":"3.23E-02"},0.028345878696521,0.168157309911133]
[6678,"EPA-HCIV-P3-3-T2","COL, g/mi",2.12238542252189,0.176040148649952,0.148960904582275,0.27577653576413]
[6680,"EPA-FFOC-P3-4-T3","COL, g/mi",2.84206996491716,0.147393258915894,0.586334967095034,0.316663475420091]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","COL, g/mi",7.28218542302783,0.379715893269168,0.405459074769344,0.740288573808526]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","COL, g/mi",5.90342753876549,1.12239487762293,0.630861620606399,1.33843969933795]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","COL, g/mi",2.15659603878786,0.151454123899276,0.106597722035634,0.252704924344375]
[6704,"EPA-DCAL-P3-5-T1","COL, g/mi",8.89093511165471,1.59587753965175,1.8245873328071,1.98502591067963]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","COL, g/mi",6.48062226775891,0.122471950179429,0.738953096092085,0.495068347317154]
[6708,"EPA-SOUT-P3-31-T3","COL, g/mi",2.97549957883227,0.591417733726619,0.664687027262957,0.721280317437293]
[6709,"EPA-NALT-P3-28-T2","COL, g/mi",5.77692496539721,0.503941065413072,0.558896353422424,0.777753936757265]
[6710,"EPA-HODY-P3-7-T2","COL, g/mi",2.18068489548499,0.170110660705746,0.121871735112419,0.271930063877725]
[6711,"EPA-DCAL-P3-5-T2","COL, g/mi",8.95818590696086,1.84218406363782,2.2959073467773,2.23861661452647]
[6712,"EPA-JLIB-P3-14-T2","COL, g/mi",6.94946021452118,0.162668351505416,0.552223602221543,0.542275621446478]
[6716,"EPA-FFOC-P3-30-T1","COL, g/mi",2.16363809940891,0.199763012995312,0.529761089462249,0.324382418002358]
[6743,"EPA-TSIE-P3-11-T3","COL, g/mi",3.01840079317142,{"v":0.0195960344676913,"d":"1.96E-02"},{"v":0.0274402312157528,"d":"2.74E-02"},0.175084375451269]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","COL, g/mi",1.2015276394345,0.199359954940905,{"v":0.0958609732606996,"d":"9.59E-02"},0.244461842520182]
[6745,"EPA-SOUT-P3-5-T1","COL, g/mi",3.32270172209031,0.803460044018112,0.94976599801394,0.945191210208502]
[6746,"EPA-CSIL-P3-1-T1","COL, g/mi",9.49651887570554,1.59828406737661,2.14232888287008,2.04866100564449]
[6749,"EPA-HCIV-P3-23-T2","COL, g/mi",0.975762076471022,0.228571178563281,0.280587485908291,0.271295877492492]
[6750,"EPA-SOUT-P3-5-T2","COL, g/mi",3.66022727773948,0.718061742548882,0.664908685245992,0.865653160671713]
[6751,"EPA-FFOC-P3-30-T2","COL, g/mi",1.84586153568085,0.213089535795655,0.669232393988701,0.328613487669885]
[6752,"EPA-CSIL-P3-1-T2","COL, g/mi",10.1331646975689,1.59628674745231,2.40547746356007,2.09610024716564]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","COL, g/mi",4.65026879607738,0.975024355015509,0.524778928870568,1.13380194806484]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","COL, g/mi",2.83957111490189,0.24272516079928,1.12175054388973,0.437116338379572]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","COL, g/mi",2.83780049219043,0.646251696492163,1.36500497225941,0.810128819058783]
[6772,"EPA-NALT-P3-14-T2","COL, g/mi",4.8185219256388,0.336426832375888,0.300745441362798,0.568382586285054]
[6773,"EPA-FFOC-P3-13-T2","COL, g/mi",1.63656875497964,0.243914094476595,0.767033016502478,0.351464876644554]
[6774,"EPA-SOUT-P3-4-T2","COL, g/mi",3.41972619832173,0.557731869844713,0.392267692920911,0.695401708909221]
[6803,"EPA-SOUT-P3-25-T1","COL, g/mi",4.38473750673757,0.79844740244161,0.545914993698582,0.967081911975621]
[6805,"EPA-FFOC-P3-13-T3","COL, g/mi",2.06689824720317,0.229441909691805,0.854086737786829,0.366738051859454]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","COL, g/mi",3.51052255581711,{"v":0.0267246099152165,"d":"2.67E-02"},{"v":0.0249704989688442,"d":"2.50E-02"},0.204403821769886]
[6807,"EPA-CCOB-P3-8EP-T1","COL, g/mi",7.53794526000496,0.404869363287556,0.663665397618914,0.793870121089356]
[6808,"EPA-NALT-P3-15EP-T1","COL, g/mi",4.78281229530018,0.796366370002914,0.517760265128712,0.984567331895077]
[6816,"EPA-SOUT-P3-25-T2","COL, g/mi",4.39769649526985,0.702529134467708,0.689703199839943,0.894097275021368]
[6817,"EPA-DCAL-P3-8EP-T1","COL, g/mi",7.19628698086613,1.38837447274966,2.49840871661342,1.76315374290864]
[6818,"EPA-TCAM-P3-31-T2","COL, g/mi",3.93457540355488,{"v":0.0314644992991265,"d":"3.15E-02"},0.027352271045997,0.234302748215266]
[6819,"EPA-CCOB-P3-8EP-T2","COL, g/mi",7.44990609680744,0.239976998031083,0.885887961554715,0.66100366571404]
[6820,"EPA-NALT-P3-15EP-T2","COL, g/mi",5.12051077878554,0.569601314403241,0.508162375531744,0.803520623871461]
[6832,"EPA-HODY-P3-9EP-T1","COL, g/mi",1.34862771388825,0.19706338276982,0.181502246475577,0.255759895381364]
[6833,"EPA-DCAL-P3-8EP-T2","COL, g/mi",7.89256168084112,1.40579900460051,2.59986732153224,1.81783078577451]
[6834,"EPA-JLIB-P3-2EP-T1","COL, g/mi",6.14229085527104,0.246289253525274,0.922884298950993,0.598657745104977]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","COL, g/mi",5.14077028736227,1.151065748639,1.40761020336574,1.37666554693307]
[6842,"EPA-SOUT-P3-20-T1","COL, g/mi",4.38988670849447,0.701665349064802,0.758904657159862,0.895790039674883]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","COL, g/mi",3.10531927557007,0.152712311324193,0.675677405077967,0.341478391792178]
[6844,"EPA-HODY-P3-9EP-T2","COL, g/mi",1.66430940311907,0.192137210704066,0.37546710294248,0.281426855309695]
[6845,"EPA-JLIB-P3-2EP-T2","COL, g/mi",6.1364660220774,0.165926534814719,0.809787563795836,0.520274648220797]
[6846,"EPA-CSIL-P3-4-T2","COL, g/mi",5.31575516248549,1.41041818568456,1.62639777194233,1.62734948952456]
[6847,"EPA-SOUT-P3-20-T2","COL, g/mi",3.875120328201,0.643448499307765,0.534905008598705,0.802988818901619]
[6848,"EPA-FFOC-P3-3-T2","COL, g/mi",3.12333641248229,0.125066691733319,0.51702455825304,0.306301878916161]
[6864,"EPA-TSIE-P3-26-T1","COL, g/mi",3.86430310194672,{"v":0.0350406127187234,"d":"3.50E-02"},{"v":0.0282488005936633,"d":"2.82E-02"},0.232352017619252]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","COL, g/mi",2.14718944617969,{"v":0.0171780337982164,"d":"1.72E-02"},{"v":0.0225891575878675,"d":"2.26E-02"},0.127349546404799]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","COL, g/mi",1.50845718331567,0.19596172167515,0.678796062125063,0.296391234425008]
[6867,"EPA-SOUT-P3-20-T3","COL, g/mi",4.85096258416684,0.587185896038853,0.567812737112532,0.809700942384422]
[6871,"EPA-TSIE-P3-26-T2","COL, g/mi",2.52130023171418,{"v":0.0266177623921094,"d":"2.66E-02"},{"v":0.0271206392757302,"d":"2.71E-02"},0.156714708653869]
[6872,"EPA-TCAM-P3-27-T2","COL, g/mi",3.88210696662773,{"v":0.0213593933975828,"d":"2.14E-02"},{"v":0.0225327936573137,"d":"2.25E-02"},0.222095826617547]
[6873,"EPA-FFOC-P3-21-T2","COL, g/mi",1.31385124333451,0.186199531426907,0.818053404873716,0.286956908545407]
[6885,"EPA-HCIV-P3-22-T1","COL, g/mi",1.37925370650121,0.135662375709169,0.134262737359489,0.200173991114406]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","COL, g/mi",1.25021934538809,0.142955417775708,0.405598971965328,0.218653309882893]
[6887,"EPA-CSIL-P3-22-T1","COL, g/mi",8.29263340727159,1.54943427461192,1.55175047238505,1.90066106224361]
[6895,"EPA-SOUT-P3-26-T1","COL, g/mi",5.4253905880093,0.922249893044908,0.550762184878222,1.13237936630347]
[6896,"EPA-FFOC-P3-9-T1","COL, g/mi",1.92066752375573,0.22861233309884,1.1456315346022,0.378878711319514]
[6897,"EPA-HCIV-P3-22-T2","COL, g/mi",1.34355354922084,0.202817756466705,0.205392748934271,0.262335334156266]
[6898,"EPA-CSIL-P3-22-T2","COL, g/mi",8.45107601085884,1.49953228146755,2.71383999469127,1.94631784568696]
[6900,"EPA-SOUT-P3-26-T2","COL, g/mi",5.2126086218686,0.930463656415215,0.813117475364,1.14362580101135]
[6901,"EPA-FFOC-P3-9-T2","COL, g/mi",1.74886800884386,0.246524513479557,0.518337914894506,0.342362443147392]
[6935,"EPA-HCIV-P3-2-T1","COL, g/mi",1.68598703988303,0.201736724452927,0.419381869772128,0.293428005651223]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","COL, g/mi",3.28332725619849,{"v":0.0301872028312944,"d":"3.02E-02"},0.026123934677622,0.198551708654612]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","COL, g/mi",3.85451393563396,0.792299113088427,0.639062561995569,0.939564726421724]
[6938,"EPA-FFOC-P3-14MP-T1","COL, g/mi",2.53651474444513,0.140966050118022,0.87111064232771,0.314559208713413]
[6939,"EPA-TCAM-P3-5-T1","COL, g/mi",5.4821854239327,{"v":0.0223439418170177,"d":"2.23E-02"},{"v":0.0238945608799336,"d":"2.39E-02"},0.305135808132104]
[6945,"EPA-SOUT-P3-27-T2","COL, g/mi",3.56877666540136,0.710844821959785,0.675320087885313,0.856204262408505]
[6946,"EPA-HCIV-P3-2-T2","COL, g/mi",1.17912291377167,0.186351158726936,0.453038377622066,0.25650614515495]
[6947,"EPA-TSIE-P3-14-T2","COL, g/mi",2.90904763637027,{"v":0.0186700694574952,"d":"1.87E-02"},{"v":0.0253872160236489,"d":"2.54E-02"},0.169111588601306]
[6948,"EPA-FFOC-P3-14MP-T2","COL, g/mi",2.76488529889489,0.139948648885668,0.649591894862893,0.309184276497794]
[6949,"EPA-TCAM-P3-5-T2","COL, g/mi",5.33132707355485,{"v":0.0198975897511307,"d":"1.99E-02"},{"v":0.0244783003589195,"d":"2.45E-02"},0.29365011632522]
[6963,"EPA-HODY-P3-22-T4","COL, g/mi",1.18669175306134,0.123395651866346,{"v":0.0515112116441831,"d":"5.15E-02"},0.173977419595057]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","COL, g/mi",6.98358025928658,0.372872621940708,0.390177816146622,0.711500444975275]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","COL, g/mi",5.49624517001858,1.65521427524919,1.76238882159063,1.86242112332313]
[6969,"EPA-SOUT-P3-12-T1","COL, g/mi",3.83579792032291,0.81643787947021,1.24919551928649,1.00081303218108]
[6970,"EPA-CSIL-P3-13-T2","COL, g/mi",4.75726796136639,1.48057578519457,1.9530618167024,1.68126739396941]
[6988,"EPA-SOUT-P3-12-T2","COL, g/mi",4.10589632571565,0.835954339785873,1.10193088982067,1.02339716980975]
[6989,"EPA-FFOC-P3-5-T1","COL, g/mi",4.22798156635865,0.28499851001931,1.20973873795028,0.550662240303004]
[6990,"EPA-HCIV-P3-12EP-T1","COL, g/mi",1.18207445519184,0.20966903795493,0.226391770169016,0.261659844491465]
[6991,"EPA-TSIE-P3-15EP-T1","COL, g/mi",3.80080671855953,{"v":0.0335434019771004,"d":"3.35E-02"},{"v":0.0268158391076695,"d":"2.68E-02"},0.227717907868474]
[6992,"EPA-CSIL-P3-9EP-T1","COL, g/mi",6.97689546811879,1.72229818311177,2.30698329656411,2.03698995564903]
[6997,"EPA-FFOC-P3-5-T2","COL, g/mi",2.80484610156596,0.254888886404892,0.955368208412814,0.435038217475708]
[6998,"EPA-HCIV-P3-12EP-T2","COL, g/mi",1.17457961323075,0.202015671542105,0.195467060235649,0.251996897355092]
[6999,"EPA-TSIE-P3-15EP-T2","COL, g/mi",4.28429693191746,{"v":0.0172173332362442,"d":"1.72E-02"},{"v":0.0264709371324262,"d":"2.65E-02"},0.238848418422192]
[7000,"EPA-CSIL-P3-9EP-T2","COL, g/mi",6.19791784791472,1.50616006144326,3.30966194116394,1.87392195716947]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","COL, g/mi",2.96290398727616,0.272024629925814,0.290038465032255,0.413908971045352]
[7018,"EPA-TCAM-P3-9EP-T1","COL, g/mi",4.10058635699628,0.02148125333913,{"v":0.0230470493356677,"d":"2.30E-02"},0.234434822726002]
[7019,"EPA-F150-P3-22-T1","COL, g/mi",11.1032414975918,1.64272205427191,2.22161762626959,2.17974427103783]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","COL, g/mi",1.04456533993871,{"v":0.0284836158849723,"d":"2.85E-02"},{"v":0.0243412334657416,"d":"2.43E-02"},{"v":0.0806443667413684,"d":"8.06E-02"}]
[7027,"EPA-TCAM-P3-9EP-T2","COL, g/mi",2.03662546606564,{"v":0.0256229135225057,"d":"2.56E-02"},{"v":0.0239785931915181,"d":"2.40E-02"},0.129200264066037]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","COL, g/mi",3.467429999027,0.639953404201484,0.571186720113733,0.780119396102532]
[7029,"EPA-CIMP-P3-31-T2","COL, g/mi",2.97863325379159,0.203255958596372,0.248838611966673,0.351868885029358]
[7030,"EPA-F150-P3-22-T2","COL, g/mi",13.2678259082895,1.76084813353685,2.503211662739,2.4198814801245]
[7034,"EPA-SOUT-P3-21-T2","COL, g/mi",4.09380660721943,0.680878544513344,0.552970783583716,0.849735752526647]
[7035,"EPA-TCOR-P3-31-T3","COL, g/mi",0.801433026971812,{"v":0.0276040893956696,"d":"2.76E-02"},{"v":0.0196860528284606,"d":"1.97E-02"},{"v":0.0669456157380998,"d":"6.69E-02"}]
[7036,"EPA-TCAM-P3-9EP-T3","COL, g/mi",2.01730839425697,{"v":0.0189813071169105,"d":"1.90E-02"},{"v":0.0223113532905017,"d":"2.23E-02"},0.123329286858835]
[7052,"EPA-FFOC-P3-12-T1","COL, g/mi",1.90329815276163,0.217701446826376,0.918114477126353,0.353764109328167]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","COL, g/mi",4.87924461516862,0.737777498686805,0.694936659250719,0.949453653627613]
[7068,"EPA-CIMP-P3-9-T1","COL, g/mi",5.38882763920108,0.288079962733127,1.06963545406602,0.606544646392929]
[7069,"EPA-TCOR-P3-2-T1","COL, g/mi",1.59022010989905,{"v":0.0331606651720125,"d":"3.32E-02"},{"v":0.0199806349796569,"d":"2.00E-02"},0.113643137052968]
[7080,"EPA-CIMP-P3-9-T2","COL, g/mi",4.59878289602576,0.246937838767991,0.978104560321336,0.523734550520556]
[7081,"EPA-TCOR-P3-2-T2","COL, g/mi",2.73037946487689,{"v":0.0303586961894909,"d":"3.04E-02"},{"v":0.0196442624389041,"d":"1.96E-02"},0.170833108342546]
[7082,"EPA-F150-P3-15-T1","COL, g/mi",12.5923388193202,2.03936717660417,2.06516612885823,2.59033214635919]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","COL, g/mi",8.93374934562344,0.755048464140394,0.527310434173641,1.16344805874395]
[7087,"EPA-F150-P3-15-T2","COL, g/mi",12.8975214781829,1.95590997933839,3.07796632342317,2.6031177221428]
[7088,"EPA-FEXP-P3-28-T2","COL, g/mi",8.2272221598497,0.679251601335414,0.436757907166239,1.05485314758981]
[7131,"EPA-TCOR-P3-8-T1","COL, g/mi",1.31500907558859,{"v":0.0214933733194437,"d":"2.15E-02"},{"v":0.0187653309013332,"d":"1.88E-02"},{"v":0.0908033027188697,"d":"9.08E-02"}]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","COL, g/mi",9.31547165672852,2.12485101343619,2.75872171493738,2.54414029153677]
[7140,"EPA-TCOR-P3-8-T2","COL, g/mi",1.68510594585166,{"v":0.0198189551154579,"d":"1.98E-02"},{"v":0.0230976510670795,"d":"2.31E-02"},0.107048151311851]
[7141,"EPA-CIMP-P3-23-T2","COL, g/mi",2.73234271010466,0.156964874166876,0.166315608317331,0.291763668289421]
[7142,"EPA-F150-P3-21-T2","COL, g/mi",7.36206603837738,1.83626802886835,2.89400290577187,2.19757355458597]
[7152,"EPA-SOUT-P3-14-T2","COL, g/mi",3.03897648628432,0.654642657270512,0.786408996490565,0.787701308041311]
[7153,"EPA-FFOC-P3-12-T2","COL, g/mi",1.50952798902853,0.177589487949383,0.348486427510546,0.259146423928345]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","COL, g/mi",2.02296184822806,{"v":0.0237964252655578,"d":"2.38E-02"},{"v":0.0228565834954546,"d":"2.29E-02"},0.127631907325933]
[7170,"EPA-CIMP-P3-24-T1","COL, g/mi",3.80348074208245,0.189354780247587,0.769201864521149,0.41629426301334]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","COL, g/mi",0.836511905708551,{"v":0.0176181417585229,"d":"1.76E-02"},{"v":0.0196319039731922,"d":"1.96E-02"},0.060785799890974]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","COL, g/mi",4.15070578603269,1.69119572020232,1.69681527886937,1.82097956774108]
[7177,"EPA-CIMP-P3-24-T2","COL, g/mi",3.75648641155919,0.215526437938643,1.12137486568103,0.461441315297211]
[7178,"EPA-TCOR-P3-6-T2","COL, g/mi",0.834325624544054,{"v":0.0284042566516845,"d":"2.84E-02"},{"v":0.0203287419609184,"d":"2.03E-02"},{"v":0.0696244421544246,"d":"6.96E-02"}]
[7179,"EPA-F150-P3-6-T2","COL, g/mi",4.6012530864222,1.69459888053581,2.24087864175458,1.883501863314]
[7194,"EPA-SOUT-P3-22-T1","COL, g/mi",4.52560118829386,0.6038382734589,0.649834546238393,0.810503875316049]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","COL, g/mi",2.47433976179899,0.204860449903528,0.755288531962356,0.360642311868479]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","COL, g/mi",5.85738468420239,{"v":0.0298282870772378,"d":"2.98E-02"},{"v":0.0274571273821603,"d":"2.75E-02"},0.331459688628376]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","COL, g/mi",6.26680095789917,1.56515369004416,1.80243042617634,1.82752089439434]
[7203,"EPA-SOUT-P3-22-T2","COL, g/mi",5.13745532967393,0.547412159372795,0.681649192127592,0.793997482407019]
[7204,"EPA-FFOC-P3-10-T2","COL, g/mi",1.89563841248585,0.219872815302026,0.688189359855211,0.339814137457459]
[7205,"EPA-TCOR-P3-6-T3","COL, g/mi",1.97893291231695,{"v":0.0206061206710725,"d":"2.06E-02"},{"v":0.0188472417100535,"d":"1.88E-02"},0.123297274842562]
[7206,"EPA-CIMP-P3-24-T3","COL, g/mi",4.28872153489954,0.335440480809581,0.661633688712864,0.562243023990759]
[7207,"EPA-F150-P3-6-T3","COL, g/mi",4.68362162480585,1.78580905199582,2.60256509782379,1.99416091286648]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","COL, g/mi",2.0666708638635,{"v":0.0210111157844094,"d":"2.10E-02"},{"v":0.0198445418579034,"d":"1.98E-02"},0.127458147509244]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","COL, g/mi",5.62335726991624,0.222923261330787,0.352312863490954,0.510680744279057]
[7247,"EPA-TCOR-P3-21-T2","COL, g/mi",0.94379513326995,{"v":0.0188245724097972,"d":"1.88E-02"},{"v":0.0194397668053815,"d":"1.94E-02"},{"v":0.0674120746176497,"d":"6.74E-02"}]
[7248,"EPA-CIMP-P3-6-T2","COL, g/mi",4.19770845629524,0.142784505306202,0.326560471656968,0.365881297703696]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","COL, g/mi",8.25601283435778,0.279700709209197,1.20405280654409,0.760331833238748]
[7257,"EPA-FFOC-P3-26-T1","COL, g/mi",1.71705225820672,0.225988114919385,0.431269683119448,0.316965088512322]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","COL, g/mi",9.25136088974022,0.503309826944544,0.973871455526388,0.992148892528751]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","COL, g/mi",1.01699010978343,{"v":0.0384235867387071,"d":"3.84E-02"},{"v":0.0251797886706571,"d":"2.52E-02"},{"v":0.0881517919460195,"d":"8.82E-02"}]
[7260,"EPA-F150-P3-25-T1","COL, g/mi",3.83575407948726,2.0732995765929,2.37210229645967,2.18549522642316]
[7275,"EPA-FFOC-P3-26-T2","COL, g/mi",1.59247473576615,0.193981852059415,0.435508309258473,0.283025536710834]
[7276,"EPA-SOUT-P3-1-T1","COL, g/mi",6.40745148744105,0.65365456513729,0.711476300181293,0.957128777472516]
[7278,"EPA-F150-P3-25-T2","COL, g/mi",5.18905124908984,2.22028671862295,3.60193070381532,2.46826584743211]
[7280,"EPA-SOUT-P3-1-T2","COL, g/mi",6.89686572724092,0.638985088075606,0.603892051678268,0.960672116199558]
[7281,"EPA-FEXP-P3-11-T2","COL, g/mi",11.3944080925601,0.7299846013938,0.755166397440703,1.29191086626656]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","COL, g/mi",1.12897988659535,{"v":0.0497946305392549,"d":"4.98E-02"},{"v":0.0213664264873815,"d":"2.14E-02"},0.103441081673407]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","COL, g/mi",8.54336485991897,0.233638915487584,0.503488164132718,0.680586240870448]
[7304,"EPA-F150-P3-30-T1","COL, g/mi",7.58120669898471,2.0170642804546,2.34801104826848,2.33002175069084]
[7309,"EPA-TCOR-P3-13-T2","COL, g/mi",1.12343765807249,{"v":0.0195442252074997,"d":"1.95E-02"},{"v":0.0185113264650405,"d":"1.85E-02"},{"v":0.0767590761198843,"d":"7.68E-02"}]
[7310,"EPA-CIMP-P3-7-T2","COL, g/mi",7.82018082500357,0.305840583567758,0.325328584533335,0.700714840748037]
[7311,"EPA-F150-P3-30-T2","COL, g/mi",6.54223652008442,2.15112840796457,2.64935465468897,2.41258094251425]
[7312,"EPA-FEXP-P3-11-T3","COL, g/mi",11.6764768546809,0.708192194299323,0.969094722479504,1.30280666961975]
[7325,"EPA-FFOC-P3-22-T1","COL, g/mi",2.93347232782326,{"v":0.0998025419907654,"d":"9.98E-02"},0.595964983790803,0.280389529159778]
[7326,"EPA-SOUT-P3-24MP-T1","COL, g/mi",3.34240618509795,0.630654060343441,0.611371080176148,0.769966377202171]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","COL, g/mi",6.02945086437083,1.33170122872328,1.75198488110168,1.60527770169573]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","COL, g/mi",13.4962486162167,1.43468351321809,1.83535462016709,2.08725512399803]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","COL, g/mi",2.70664858162339,0.174272059776735,0.212511288165268,0.307571923306673]
[7343,"EPA-FFOC-P3-22-T2","COL, g/mi",3.01472530172375,0.123467653662646,0.124234471733232,0.273024206772236]
[7344,"EPA-SOUT-P3-24MP-T2","COL, g/mi",4.22104404332879,0.64429459675009,0.986787378936355,0.853082276728042]
[7345,"EPA-TCOR-P3-5-T1","COL, g/mi",3.40941504443722,{"v":0.0186636446078984,"d":"1.87E-02"},{"v":0.0205009958288648,"d":"2.05E-02"},0.194453641711977]
[7351,"EPA-TCOR-P3-5-T2","COL, g/mi",3.68633968390707,{"v":0.0283896299999922,"d":"2.84E-02"},{"v":0.0218631040222328,"d":"2.19E-02"},0.21816863474846]
[7352,"EPA-CIMP-P3-27-T2","COL, g/mi",2.64467513700452,0.212135250926317,0.19899842834364,0.338814941763732]
[7353,"EPA-F150-P3-27-T2","COL, g/mi",4.59027314111841,1.5548509959611,1.94166531669074,1.73897095171451]
[7373,"EPA-TCOR-P3-24-T1","COL, g/mi",0.973016264207529,{"v":0.0264179797002189,"d":"2.64E-02"},{"v":0.0210707485751428,"d":"2.11E-02"},{"v":0.0750591087087336,"d":"7.51E-02"}]
[7374,"EPA-CIMP-P3-1-T1","COL, g/mi",8.99462320398367,0.160842425675898,0.9310560172081,0.669610914927972]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","COL, g/mi",5.56501874281397,1.97633962917033,2.8310746110473,2.22175637893941]
[7387,"EPA-TCOR-P3-24-T2","COL, g/mi",2.33602458123621,{"v":0.0180622715633934,"d":"1.81E-02"},{"v":0.0196707431405005,"d":"1.97E-02"},0.138187305377019]
[7388,"EPA-CIMP-P3-1-T2","COL, g/mi",8.47447868230536,0.204850029387979,0.473027364862332,0.651711241801019]
[7389,"EPA-F150-P3-13-T2","COL, g/mi",4.77908422185665,1.93121530777723,2.6429784414547,2.1271470137315]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","COL, g/mi",3.03094342358919,0.814284714363203,0.75999399784905,0.926169907913881]
[7429,"EPA-SOUT-P3-6-T2","COL, g/mi",3.24734260759858,0.624039688205626,0.64538123627327,0.761999575789483]
[7430,"EPA-TCOR-P3-26-T1","COL, g/mi",2.10628158014693,{"v":0.0254424398907918,"d":"2.54E-02"},{"v":0.0199596018483323,"d":"2.00E-02"},0.133788171350379]
[7431,"EPA-CIMP-P3-5-T1","COL, g/mi",5.96945224289498,0.302123001219948,0.493924869769795,0.610788804679349]
[7432,"EPA-TCOR-P3-26-T2","COL, g/mi",1.26157768554949,{"v":0.0243412514162071,"d":"2.43E-02"},{"v":0.0205155889496542,"d":"2.05E-02"},{"v":0.0888406605096882,"d":"8.88E-02"}]
[7433,"EPA-CIMP-P3-5-T2","COL, g/mi",6.60331474054637,0.243416416098996,0.362316858390355,0.582742008912192]
[7460,"EPA-TCOR-P3-27-T1","COL, g/mi",2.28319580461304,0.032715157247461,0.020332290434879,0.150219056952861]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","COL, g/mi",7.70366862831503,0.20980966522235,0.119711443339313,0.593485200634734]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","COL, g/mi",3.61504143732342,1.61791777715934,1.20618887227132,1.69346766673369]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","COL, g/mi",3.31548495972027,0.026315761849495,{"v":0.0214380162756194,"d":"2.14E-02"},0.199274870804904]
[7473,"EPA-CIMP-P3-3-T2","COL, g/mi",7.01941588603264,0.168234737596132,0.191288808663444,0.526550174446102]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","COL, g/mi",5.72096299131881,0.467107069394612,0.610616799006617,0.750005088412856]
[7483,"EPA-FEXP-P3-23-T2","COL, g/mi",5.46371573614345,0.455087259453935,0.713410859347244,0.731809268081651]
[7484,"EPA-F150-P3-23-T3","COL, g/mi",4.99216095287159,1.69769703215893,1.62529469458182,1.86290048426537]
[7495,"EPA-TCOR-P3-24-T3","COL, g/mi",2.93204733727984,{"v":0.0151165599044721,"d":"1.51E-02"},0.019988943745337,0.168487703837242]
[7496,"EPA-CIMP-P3-13-T1","COL, g/mi",3.8289680768649,0.306336682754759,0.719066893913171,0.519465217193352]
[7497,"EPA-FFOC-P3-2-T1","COL, g/mi",2.46364389164379,0.204217923476211,0.445665875531155,0.338776260449965]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","COL, g/mi",10.7314071182624,1.34228408370897,1.00771987738951,1.80328357308996]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","COL, g/mi",4.71180598653013,0.329935891981585,0.385105227524555,0.562380903611226]
[7503,"EPA-FFOC-P3-2-T2","COL, g/mi",3.6295402742897,0.24102169031815,0.797005107917103,0.455484494740993]
[7524,"EPA-TCOR-P3-25-T1","COL, g/mi",1.82470231513355,{"v":0.0330246812262296,"d":"3.30E-02"},{"v":0.0200016576257029,"d":"2.00E-02"},0.12580178261156]
[7525,"EPA-CIMP-P3-22-T1","COL, g/mi",6.67560658056739,0.212869246523043,0.16207513546225,0.546353964503105]
[7526,"EPA-HCIV-P3-14-T4","COL, g/mi",1.98046857742185,0.222156557118027,0.29589473862932,0.318730215085062]
[7527,"EPA-F150-P3-3-T2","COL, g/mi",10.3460025197393,1.53346747028729,1.42055337850462,1.98352218711006]
[7538,"EPA-TCOR-P3-25-T2","COL, g/mi",1.21222023211067,0.027705766696187,0.018193997444289,0.088682077833865]
[7539,"EPA-CIMP-P3-22-T2","COL, g/mi",6.0398437164493,0.182506507687997,0.72374817483344,0.526483499170519]
[7540,"EPA-HODY-P3-12-T3","COL, g/mi",1.40013557948386,0.136294237653033,0.467548155554539,0.225220841981174]
[7541,"EPA-HCIV-P3-14-T5","COL, g/mi",2.17043230331402,0.251251804332133,0.341717351486673,0.357685025372269]
[7542,"EPA-FEXP-P3-12-T1","COL, g/mi",7.9603720377073,0.896805291991615,0.698169298408161,1.24958694558686]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","COL, g/mi",4.36115113147695,{"v":0.0300970265580211,"d":"3.01E-02"},{"v":0.0259536001518473,"d":"2.60E-02"},0.255935954246504]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","COL, g/mi",2.80963447837876,0.543648378861725,0.953877417369735,0.690391807142844]
[7558,"EPA-FFOC-P3-11-T1","COL, g/mi",2.55817197105015,0.198415027961508,0.497338564180012,0.341725370159076]
[7559,"EPA-FEXP-P3-12-T2","COL, g/mi",8.28723335128424,0.743529323319619,1.04289463110278,1.15796023138248]
[7575,"EPA-TCOR-P3-12-T1","COL, g/mi",1.26351183886863,{"v":0.0331007650532719,"d":"3.31E-02"},{"v":0.0248247032678066,"d":"2.48E-02"},0.095832529922296]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","COL, g/mi",3.63913040839439,0.206871928192598,0.627098338352495,0.414855464590274]
[7577,"EPA-FFOC-P3-11-T2","COL, g/mi",2.60502068521911,0.164640966806733,0.364950867165737,0.304458766829265]
[7578,"EPA-SOUT-P3-28-T2","COL, g/mi",3.51087636137713,0.735116550322999,0.774440071414779,0.882214302214845]
[7579,"EPA-F150-P3-8-T1","COL, g/mi",10.7994868925034,1.66681638752673,2.17234343900053,2.17805170221838]
[7582,"EPA-TCOR-P3-12-T2","COL, g/mi",2.49562363660222,{"v":0.0256098035263106,"d":"2.56E-02"},{"v":0.0192793785457157,"d":"1.93E-02"},0.153762205479401]
[7583,"EPA-CIMP-P3-10-T2","COL, g/mi",3.85653193246913,0.243179074569804,0.317755496831722,0.43658542594517]
[7584,"EPA-FFOC-P3-11-T3","COL, g/mi",2.47443430705855,0.157647711132395,0.327502496854741,0.289086367472512]
[7585,"EPA-F150-P3-8-T2","COL, g/mi",9.949531655629,1.75454425796298,2.15803721241861,2.20914703018198]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","COL, g/mi",5.50842172528424,1.55085227453901,1.96960993776985,1.78514398288035]
[7606,"EPA-TCOR-P3-12-T3","COL, g/mi",2.33858016791664,{"v":0.0248660268432882,"d":"2.49E-02"},{"v":0.0221799341578559,"d":"2.22E-02"},0.145366389114861]
[7607,"EPA-CIMP-P3-2-T1","COL, g/mi",4.96149035998011,0.341436031451047,0.632275844827174,0.602424382951137]
[7613,"EPA-CIMP-P3-2-T2","COL, g/mi",3.42950433413205,0.4524288096065,0.6071969948533,0.618171206594074]
[7614,"EPA-F150-P3-4-T2","COL, g/mi",6.04792868966424,1.68159927024699,2.14538506307048,1.9398531065149]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","COL, g/mi",0.79797790208701,{"v":0.0139343777535794,"d":"1.39E-02"},{"v":0.0204054334651131,"d":"2.04E-02"},{"v":0.0552592372806595,"d":"5.53E-02"}]
[7633,"EPA-SOUT-P3-11-T1","COL, g/mi",3.35850165171656,0.641821168587294,0.860981454009041,0.799088728710133]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","COL, g/mi",4.75237583985256,{"v":0.0273343468418399,"d":"2.73E-02"},{"v":0.0242931294379505,"d":"2.43E-02"},0.270372627765738]
[7635,"EPA-FFOC-P3-15-T1","COL, g/mi",3.76833548091631,0.184969404529551,0.585414635908342,0.397000119082631]
[7644,"EPA-TCOR-P3-23-T2","COL, g/mi",0.925628251401747,{"v":0.0161851783025459,"d":"1.62E-02"},{"v":0.0194407967567854,"d":"1.94E-02"},{"v":0.0634156452849652,"d":"6.34E-02"}]
[7645,"EPA-CIMP-P3-30-T1","COL, g/mi",5.22158590276235,0.254370107387113,1.5273728718401,0.598835838504601]
[7646,"EPA-SOUT-P3-11-T2","COL, g/mi",3.24697261165481,0.777451681660408,0.622492390879817,0.894001617843241]
[7647,"EPA-FFOC-P3-15-T2","COL, g/mi",3.71691143675065,0.17710609872206,0.515210004150123,0.383213842849162]
[7648,"EPA-F150-P3-9-T1","COL, g/mi",8.70289718534978,2.03573680800013,2.98928157618422,2.44596418773274]
[7649,"EPA-CIMP-P3-30-T2","COL, g/mi",5.47637981549633,0.363336358900085,0.834321562884499,0.661194003152721]
[7650,"EPA-F150-P3-9-T2","COL, g/mi",8.31827549845563,2.28328775392297,1.8735409551425,2.56829207020208]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","COL, g/mi",1.22156568855966,{"v":0.0314036662242322,"d":"3.14E-02"},{"v":0.0245585752936961,"d":"2.46E-02"},{"v":0.0933493657595765,"d":"9.33E-02"}]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","COL, g/mi",3.97321682886606,1.97515047371153,3.13317232011608,2.15908160462166]
[7675,"EPA-CIMP-P3-16-T1","COL, g/mi",6.52312206557563,0.257403759879704,0.298710884912257,0.588078613471356]
[7685,"EPA-TCOR-P3-10-T2","COL, g/mi",1.44697675742847,0.025143761454819,{"v":0.0183075168159897,"d":"1.83E-02"},{"v":0.0984370725545271,"d":"9.84E-02"}]
[7686,"EPA-CIMP-P3-16-T2","COL, g/mi",5.89108817196963,0.257249036784,0.150012179580725,0.541259486620851]
[7687,"EPA-FFOC-P3-8-T1","COL, g/mi",3.33523364672403,0.152068339933616,0.651877805188183,0.353309028932938]
[7688,"EPA-SOUT-P3-2-T1","COL, g/mi",4.00454487487435,0.807733027533851,0.648039252544354,0.963766562155732]
[7689,"EPA-F150-P3-10-T2","COL, g/mi",4.31947740727388,1.9698104331355,3.02832774413411,2.16398301451822]
[7698,"EPA-FFOC-P3-8-T2","COL, g/mi",3.22533464162926,0.164710836422617,1.17684095608931,0.393351986601173]
[7699,"EPA-SOUT-P3-2-T2","COL, g/mi",4.05155332051059,0.768670605750959,0.966057391291463,0.951523367675639]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","COL, g/mi",1.16692081289031,{"v":0.0190439106032346,"d":"1.90E-02"},{"v":0.0185921449708129,"d":"1.86E-02"},{"v":0.0786793951788636,"d":"7.87E-02"}]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","COL, g/mi",5.33962147559089,0.201185109899587,0.313659106451962,0.474780000565162]
[7716,"EPA-F150-P3-1-T1","COL, g/mi",16.458794313257,1.70953186710477,1.64495249975677,2.46744523210574]
[7720,"EPA-TCOR-P3-4-T2","COL, g/mi",2.07992695707482,{"v":0.0180331472767541,"d":"1.80E-02"},{"v":0.0194695698730808,"d":"1.95E-02"},0.124781087789877]
[7721,"EPA-CIMP-P3-28-T2","COL, g/mi",5.57523488259387,0.220939943195959,0.391534780792806,0.511805631850438]
[7722,"EPA-F150-P3-1-T2","COL, g/mi",14.5617950949274,1.6505056992775,1.69058870921599,2.32338269943494]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","COL, g/mi",10.9470671922723,1.60901274704364,1.63995281302916,2.09774241110384]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","COL, g/mi",1.66214728178497,{"v":0.0145564320741825,"d":"1.46E-02"},{"v":0.0198981059850494,"d":"1.99E-02"},0.10105192061358]
[7748,"EPA-CIMP-P3-20-T1","COL, g/mi",7.02562286760328,0.174949880540494,0.123545007048229,0.528705736810219]
[7762,"EPA-F150-P3-14-T2","COL, g/mi",8.01439383316768,1.68462055252518,2.23022475814585,2.04981381770811]
[7764,"EPA-CIMP-P3-20-T2","COL, g/mi",7.08375646167465,0.206037773635377,0.407119954081408,0.57608701178147]
[7765,"EPA-TCOR-P3-3-T2","COL, g/mi",1.74297062827508,{"v":0.0173401753114914,"d":"1.73E-02"},{"v":0.0194726020466204,"d":"1.95E-02"},0.10792935971859]
[7766,"EPA-FFOC-P3-25-T1","COL, g/mi",1.7458250380849,0.279758625734966,0.635094191258258,0.380667756937484]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","COL, g/mi",5.54810803688553,0.993327261245987,1.35115433848753,1.25370130970684]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","COL, g/mi",1.0933379550674,0.196384855524555,0.160858437653599,0.240935158945195]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","COL, g/mi",3.0293317914949,0.571700941756087,0.644189777089059,0.703969335931119]
[7780,"EPA-FFOC-P3-25-T2","COL, g/mi",1.8934641470407,0.290419391586888,0.815955872025514,0.410652427193912]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","COL, g/mi",4.32281529467873,0.015907315052144,{"v":0.0234028853104199,"d":"2.34E-02"},0.240529821818164]
[7796,"EPA-TCOR-P3-9-T1","COL, g/mi",2.07267162609771,{"v":0.0310983918798975,"d":"3.11E-02"},{"v":0.0188347345459759,"d":"1.88E-02"},0.136562289795603]
[7797,"EPA-CIMP-P3-9MP-T1","COL, g/mi",5.23229382747601,0.735213640524233,0.503384492152842,0.954393113579333]
[7798,"EPA-SOUT-P3-23-T3","COL, g/mi",3.96215294344361,0.810247660285611,0.653852597137113,0.963227357413043]
[7799,"EPA-F150-P3-12-T1","COL, g/mi",6.11475478406044,1.95601105724536,3.03900352300472,2.24387534810142]
[7800,"EPA-F150-P3-12-T2","COL, g/mi",5.16689882287663,1.98207555629032,2.46726186530731,2.18121321405526]
[7801,"EPA-TCOR-P3-9-T2","COL, g/mi",1.22120923028957,{"v":0.0243066114794031,"d":"2.43E-02"},{"v":0.0191014201960608,"d":"1.91E-02"},{"v":0.0857220341918715,"d":"8.57E-02"}]
[7802,"EPA-CIMP-P3-9MP-T2","COL, g/mi",6.15753731828648,0.503675517151203,1.43093815870544,0.859663625371548]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","COL, g/mi",3.70491693651523,{"v":0.0154348674503114,"d":"1.54E-02"},{"v":0.0178965256130691,"d":"1.79E-02"},0.206343033652562]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","COL, g/mi",6.26016841830337,0.260016476701316,0.479238212099182,0.588237094429266]
[7827,"EPA-F150-P3-5-T1","COL, g/mi",9.197022413475,1.87047233410309,3.33974758690093,2.3528092562411]
[7842,"EPA-CIMP-P3-14-T2","COL, g/mi",6.0318404414653,0.206559039919769,0.637081191579444,0.540131508178949]
[7843,"EPA-FFOC-P3-1-T1","COL, g/mi",4.47887280201149,{"v":0.0999210120062047,"d":"9.99E-02"},0.445445656497763,0.349212731273744]
[7844,"EPA-F150-P3-5-T2","COL, g/mi",7.73429016879481,1.87888672115422,3.10311018462481,2.26655588551459]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","COL, g/mi",3.79542554027771,0.926156888326493,0.749179360866387,1.06254062481252]
[7853,"EPA-FFOC-P3-1-T2","COL, g/mi",4.53583966501833,0.117506949676606,0.384479521946299,0.365205550503541]
[7863,"EPA-TCOR-P3-7-T2","COL, g/mi",4.15555984318287,{"v":0.0250009349064552,"d":"2.50E-02"},{"v":0.0204394975420875,"d":"2.04E-02"},0.239734403185102]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","COL, g/mi",2.29068227908539,{"v":0.0518224262169209,"d":"5.18E-02"},{"v":0.0371411929099826,"d":"3.71E-02"},0.166987701347625]
[7865,"EPA-CIMP-P3-11-T1","COL, g/mi",7.43998494930718,0.231304660861756,0.58845621318972,0.630434827914566]
[7866,"EPA-SOUT-P3-13-T2","COL, g/mi",4.92497535576928,0.891989356512333,0.487065505555825,1.07370161803112]
[7867,"EPA-CIMP-P3-11-T2","COL, g/mi",8.00496808875107,0.201663522895513,1.71055566825569,0.710267070909009]
[7880,"EPA-TCOR-P3-22-T1","COL, g/mi",1.34685105644479,{"v":0.0131477813420843,"d":"1.31E-02"},{"v":0.0199227024080039,"d":"1.99E-02"},0.082308438201356]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","COL, g/mi",5.91150295646455,0.223969842947544,0.32163903006894,0.526389883331744]
[7882,"EPA-FEXP-P3-31-T3","COL, g/mi",6.33389282086662,0.606379814960834,0.65241210725383,0.90639153469867]
[7887,"EPA-TCOR-P3-22-T2","COL, g/mi",1.6131858518302,{"v":0.0179881863847936,"d":"1.80E-02"},{"v":0.0178063331362455,"d":"1.78E-02"},0.101318110717171]
[7888,"EPA-CIMP-P3-21-T2","COL, g/mi",5.60452832660088,0.285660326124643,0.40889962315622,0.571328415486829]
[7903,"EPA-HCIV-P3-21-T4","COL, g/mi",1.1066962708147,0.261168944934723,0.190938105483048,0.299883232994578]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","COL, g/mi",5.94963805633926,0.350377398676143,0.404631012915308,0.644948623808734]
[7905,"EPA-FFOC-P3-24-T1","COL, g/mi",1.16938399382923,0.13840465205048,0.460804229989672,0.214550566988356]
[7906,"EPA-SOUT-P3-9-T1","COL, g/mi",4.09003501001075,0.92414822584966,0.921643162791488,1.08937476658834]
[7913,"EPA-TCOR-P3-2MP-T1","COL, g/mi",2.69579422401643,{"v":0.0276428763389546,"d":"2.76E-02"},{"v":0.0181967095961979,"d":"1.82E-02"},0.165959846762585]
[7914,"EPA-CIMP-P3-26-T1","COL, g/mi",5.06194855503531,0.316000131921516,0.763561340246507,0.592076582215271]
[7915,"EPA-FFOC-P3-24-T2","COL, g/mi",1.0894417148605,0.133558260300214,0.451528060539159,0.204763970417446]
[7916,"EPA-SOUT-P3-9-T2","COL, g/mi",4.3370552091822,0.949015310290977,0.913544064514982,1.12335115259381]
[7917,"EPA-TCOR-P3-2MP-T2","COL, g/mi",1.21061646319736,{"v":0.0181559389638331,"d":"1.82E-02"},0.017484083753267,{"v":0.0801483925553592,"d":"8.01E-02"}]
[7918,"EPA-CIMP-P3-26-T2","COL, g/mi",5.24747706339168,0.347121915150336,0.859957700664725,0.638379536507878]
[7935,"EPA-TCOR-P3-1-T1","COL, g/mi",1.93138511575041,{"v":0.0160018482326304,"d":"1.60E-02"},{"v":0.0194207177769682,"d":"1.94E-02"},0.114478410375909]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","COL, g/mi",4.16081278706777,0.227413309546365,0.326103750462599,0.442468947440089]
[7937,"EPA-F150-P3-5-T3","COL, g/mi",10.6557404199611,2.3678315619968,3.22505590860699,2.85286245962425]
[7943,"EPA-TCOR-P3-1-T2","COL, g/mi",2.25583172976909,{"v":0.0185824529135142,"d":"1.86E-02"},{"v":0.0182993054399653,"d":"1.83E-02"},0.133965782880129]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","COL, g/mi",7.29031964990797,1.24722985142119,1.27827478716482,1.55897978693966]
[7945,"EPA-CIMP-P3-4-T2","COL, g/mi",3.60887209018918,0.244155946164159,0.416825751106995,0.432261660421328]
[7946,"EPA-F150-P3-5-T4","COL, g/mi",22.6138744806521,2.37840981912095,2.60457868580389,3.44688362820832]
[7955,"EPA-HCIV-P3-22-T3","COL, g/mi",1.15633795609161,0.18270306288931,0.205570622627583,0.235489116186994]
[7967,"EPA-TCOR-P3-16-T1","COL, g/mi",1.09321844763699,{"v":0.0245304775609292,"d":"2.45E-02"},{"v":0.0188784243017575,"d":"1.89E-02"},{"v":0.0800169356580544,"d":"8.00E-02"}]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","COL, g/mi",7.10398703864683,2.50489120853202,2.83580279568369,2.76731966598331]
[7973,"EPA-TCOR-P3-16-T2","COL, g/mi",2.45673495859879,{"v":0.0231025080507318,"d":"2.31E-02"},{"v":0.0241967951647412,"d":"2.42E-02"},0.150959152377861]
[7974,"EPA-F150-P3-31-T2","COL, g/mi",6.8460481578424,2.69808609455389,3.72274305894071,2.98330066618087]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","COL, g/mi",6.64261752462299,1.50770355839931,1.53671972387083,1.77267790865703]
[7993,"EPA-F150-P3-15MP-T1","COL, g/mi",14.7903946686461,2.6598305554746,3.29078795490492,3.3267419106164]
[7995,"EPA-CIMP-P3-12-T1","COL, g/mi",6.391680662823,0.354299994001299,0.845042142259387,0.703348878170145]
[8001,"EPA-CIMP-P3-12-T2","COL, g/mi",4.62920348676847,0.370783308026955,1.8484324523785,0.695593906950497]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","COL, g/mi",2.81319439216733,0.132525250764149,0.681257157217089,0.310813799479424]
[8003,"EPA-TCOR-P3-1-T4","COL, g/mi",2.26103536598188,{"v":0.0207840672545098,"d":"2.08E-02"},{"v":0.0184670262725287,"d":"1.85E-02"},0.13742301580319]
[8004,"EPA-F150-P3-15MP-T2","COL, g/mi",14.0482870530099,2.67438512469834,3.2929292147486,3.30539904232202]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","COL, g/mi",8.10930257642352,0.576652207181923,0.65417738077647,0.971005166962417]
[8015,"EPA-FFOC-P3-14EP-T2","COL, g/mi",3.19455843080721,{"v":0.0914692112866567,"d":"9.15E-02"},0.722663380385333,0.295395733979649]
[8016,"EPA-SOUT-P3-15-T1","COL, g/mi",5.26095198117313,0.641650287310554,0.700630009978333,0.884882964911911]
[8027,"EPA-TCOR-P3-15-T1","COL, g/mi",2.21356313839721,0.030262807318371,0.018546343751157,0.144045906804882]
[8028,"EPA-CIMP-P3-8-T1","COL, g/mi",6.86843005271504,0.291289146595922,0.157131048794187,0.624160866211303]
[8029,"EPA-SOUT-P3-15-T2","COL, g/mi",4.02901258841929,0.644552258490426,0.996127891554786,0.844225573902633]
[8030,"EPA-F150-P3-16-T1","COL, g/mi",11.3934430468554,2.29162113282725,3.15549396704355,2.82026723747217]
[8034,"EPA-CIMP-P3-8-T2","COL, g/mi",7.03834469889562,0.289602077822921,0.671516760255015,0.666038860315703]
[8035,"EPA-TCOR-P3-15-T2","COL, g/mi",2.12043445279199,{"v":0.0184487453907649,"d":"1.84E-02"},{"v":0.0196901741406326,"d":"1.97E-02"},0.127149310000243]
[8036,"EPA-FEXP-P3-25-T3","COL, g/mi",4.561880653549,0.525060573686133,0.567736776740089,0.73804421612932]
[8037,"EPA-F150-P3-16-T2","COL, g/mi",10.1644926670588,2.17359660565943,2.7930075616562,2.62585009994207]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","COL, g/mi",16.2996619100399,1.64821420334486,2.22773470061141,2.44718530563256]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","COL, g/mi",3.30946022102713,{"v":0.0234614020590313,"d":"2.35E-02"},{"v":0.0190732947968148,"d":"1.91E-02"},0.195148018318369]
[8054,"EPA-CIMP-P3-25-T1","COL, g/mi",6.02585219017861,0.368027560239192,0.327858039442585,0.659546504587349]
[8058,"EPA-CIMP-P3-25-T2","COL, g/mi",4.13045916510398,0.427122512231747,0.169781137271494,0.601146571312479]
[8059,"EPA-TCOR-P3-28-T2","COL, g/mi",3.39420929253177,{"v":0.0260830081137593,"d":"2.61E-02"},{"v":0.0174233149029799,"d":"1.74E-02"},0.201545774847667]
[8060,"EPA-F150-P3-7-T2","COL, g/mi",16.6630755695345,2.04626402292202,1.89028150645694,2.78483891082449]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","COL, g/mi",3.89016699603362,0.493779517589898,0.468939854739549,0.671179525867407]
[8072,"EPA-FFOC-P3-21-T3","COL, g/mi",1.94287950506532,0.129658238675601,0.514003384112251,0.250410186973433]
[8082,"EPA-TCOR-P3-30-T1","COL, g/mi",1.18201368118399,{"v":0.0271630949016192,"d":"2.72E-02"},{"v":0.0200944795375149,"d":"2.01E-02"},{"v":0.0861095266117855,"d":"8.61E-02"}]
[8083,"EPA-CIMP-P3-9EP-T1","COL, g/mi",6.39672505511147,0.283453869240222,0.60474621235447,0.624669916245858]
[8084,"EPA-SOUT-P3-3-T2","COL, g/mi",4.20315189529379,0.637490668588018,0.441422976053493,0.810370674534915]
[8085,"EPA-F150-P3-26-T1","COL, g/mi",5.56320221519753,2.57064415854625,2.74331640539887,2.73654235400879]
[8086,"EPA-TCOR-P3-30-T2","COL, g/mi",1.22273733515284,{"v":0.0239936053922808,"d":"2.40E-02"},{"v":0.0194603668567451,"d":"1.95E-02"},{"v":0.0863545041336966,"d":"8.64E-02"}]
[8087,"EPA-CIMP-P3-9EP-T2","COL, g/mi",5.85068478777945,0.481481864269102,0.514100547387168,0.763128821856672]
[8088,"EPA-F150-P3-26-T2","COL, g/mi",5.8917358515034,2.5704525488109,3.22824294965883,2.78598882868797]
[8103,"EPA-TCOR-P3-11-T1","COL, g/mi",1.37452354352521,{"v":0.0389445720468871,"d":"3.89E-02"},{"v":0.0264529151384385,"d":"2.65E-02"},0.10733726761609]
[8104,"EPA-CIMP-P3-15-T1","COL, g/mi",8.46384891436393,0.431086302394686,0.836566235870202,0.878534819477025]
[8105,"EPA-F150-P3-2-T1","COL, g/mi",5.64850500039182,2.29919221544761,3.31856163826978,2.54222995010161]
[8109,"EPA-FFOC-P3-8-T3","COL, g/mi",3.57235108842965,0.141710554101644,0.672807445011423,0.356192997769463]
[8110,"EPA-TCOR-P3-11-T2","COL, g/mi",1.1967861072158,{"v":0.0261747141810171,"d":"2.62E-02"},{"v":0.0187656731539335,"d":"1.88E-02"},{"v":0.0865067679795039,"d":"8.65E-02"}]
[8111,"EPA-CIMP-P3-15-T2","COL, g/mi",7.99510119024654,0.586155814322402,0.756912550312083,0.985473829358458]
[8112,"EPA-F150-P3-2-T2","COL, g/mi",6.00509737660553,2.29502282026106,1.93609800423649,2.46116411861404]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","COL, g/mi",9.07522742040006,2.30857064650045,2.93586567946701,2.70222278378836]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","COL, g/mi",1.42890800935243,{"v":0.0220604303198084,"d":"2.21E-02"},{"v":0.0227605458588056,"d":"2.28E-02"},{"v":0.0952322237374343,"d":"9.52E-02"}]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","COL, g/mi",5.21316673532501,0.69264771841895,0.323046811254193,0.901370373204092]
[8133,"EPA-CIMP-P3-23-T3","COL, g/mi",4.86921775558374,0.146411298112939,0.286683570436511,0.404812014904728]
[8135,"EPA-NALT-P3-6-T4","COL, g/mi",4.96605585746448,0.256279850619839,0.529714843825807,0.51675955377467]
[8136,"EPA-TCOR-P3-14-T2","COL, g/mi",1.89613734476891,{"v":0.0276428606964703,"d":"2.76E-02"},{"v":0.0184549063395817,"d":"1.85E-02"},0.124266020203877]
[8137,"EPA-F150-P3-28-T2","COL, g/mi",8.6410103750783,2.45540564968731,2.54478537526719,2.78185510267206]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","COL, g/mi",0.84096639099322,0.218540749834763,0.195715751535803,0.249528276382878]
[8156,"EPA-TCOR-P3-20-T1","COL, g/mi",3.14082463353314,{"v":0.0196521086916642,"d":"1.97E-02"},{"v":0.0218186953621976,"d":"2.18E-02"},0.183159646006484]
[8157,"EPA-CSIL-P3-21-T3","COL, g/mi",10.5804455998785,1.33287727101318,2.15092951589297,1.87294623125723]
[8158,"EPA-F150-P3-11-T1","COL, g/mi",10.7957458270629,2.49682106714088,3.3456483050048,2.98684967238053]
[8161,"EPA-TCOR-P3-20-T2","COL, g/mi",1.65178691091282,{"v":0.0154436383787435,"d":"1.54E-02"},{"v":0.0177499048305915,"d":"1.77E-02"},0.100117508940641]
[8162,"EPA-F150-P3-11-T2","COL, g/mi",10.7539081762666,2.25999885028607,3.32634613446452,2.76904310308796]
[8171,"EPA-HCIV-P3-6-T3","COL, g/mi",0.967723696619303,0.192956196766208,0.147188964559907,0.229908931316077]
[8172,"EPA-CSIL-P3-30-T3","COL, g/mi",7.0239594926989,1.84589106284815,2.53478665533373,2.16333054301404]
[8180,"EPA-F150-P3-20-T1","COL, g/mi",10.7015820595915,1.6914038565867,2.18395938716463,2.18734261766901]
[8181,"EPA-TCOR-P3-2EP-T1","COL, g/mi",1.42465027312359,{"v":0.0266494294978028,"d":"2.66E-02"},{"v":0.0177732636330994,"d":"1.78E-02"},{"v":0.0990597451514273,"d":"9.91E-02"}]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","COL, g/mi",7.38364503968966,1.48527068670604,1.95288922451055,1.82327632620509]
[8186,"EPA-F150-P3-20-T2","COL, g/mi",11.6359429283376,2.09553940150151,2.51953180927619,2.62423961119158]
[8187,"EPA-TCOR-P3-2EP-T2","COL, g/mi",1.11130921758773,{"v":0.0374466845269059,"d":"3.74E-02"},{"v":0.0230909815166964,"d":"2.31E-02"},{"v":0.0926780180622424,"d":"9.27E-02"}]
[8197,"EPA-TCOR-P3-20-T3","COL, g/mi",1.37003677519728,{"v":0.0192407156815988,"d":"1.92E-02"},0.021989838883546,{"v":0.0902581324557549,"d":"9.03E-02"}]
[8198,"EPA-F150-P3-11-T3","COL, g/mi",11.2943952794541,2.35905059422875,3.22039366334814,2.88226456162348]
[8203,"EPA-F150-P3-11-T4","COL, g/mi",12.0356244314183,2.45683177140419,2.20349043469117,2.93669688853276]
[8204,"EPA-TCOR-P3-20-T4","COL, g/mi",1.55412140015944,0.024493943372196,{"v":0.0173362949524554,"d":"1.73E-02"},0.103098180783821]
[8205,"EPA-CIMP-P3-22-T3","COL, g/mi",7.71630226618317,0.15078557451471,0.815443589947827,0.590627764548897]
[8214,"EPA-TCOR-P3-25-T3","COL, g/mi",1.96636488179109,0.032915133329104,{"v":0.0176231854632782,"d":"1.76E-02"},0.133362388076351]
[8215,"EPA-F150-P3-24-T1","COL, g/mi",3.38106207654872,1.73152429675237,2.05904659287163,1.83966462557467]
[8216,"EPA-F150-P3-24-T2","COL, g/mi",3.89892361948187,1.83680350390636,1.6585996487804,1.93242389169617]
[8229,"EPA-TCOR-P3-16-T3","COL, g/mi",1.38317872749294,{"v":0.0238665436808733,"d":"2.39E-02"},0.019175548875582,{"v":0.0940424360833212,"d":"9.40E-02"}]
[8230,"EPA-FFOC-P3-8-T4","COL, g/mi",3.52880495833506,0.189661956144576,0.820302402541571,0.407441409798197]
[8231,"EPA-SOUT-P3-24EP-T1","COL, g/mi",4.09504902103213,0.601765150343093,0.522088409126032,0.776924680463672]
[8242,"EPA-SOUT-P3-24EP-T3","COL, g/mi",4.13023502105252,0.600962685508241,0.469189334601117,0.774292854989308]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","COL, g/mi",2.20249621436112,{"v":0.0368443614190719,"d":"3.68E-02"},{"v":0.0202437197453164,"d":"2.02E-02"},0.148913602487526]
[8244,"EPA-F150-P3-15EP-T1","COL, g/mi",13.4612585267789,2.46115892977443,2.8530718809477,3.05875648140842]
[8246,"EPA-F150-P3-15EP-T2","COL, g/mi",13.2942756231219,2.39210307134225,2.74190325983533,2.97941093381293]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","COL, g/mi",6.15178984835606,0.612405278630314,0.729251429313695,0.907319752648912]
[8262,"EPA-SOUT-P3-7-T4","COL, g/mi",6.94742272604554,0.718303389916732,1.11160470028727,1.06907014095421]
[8264,"EPA-CIMP-P3-4-T3","COL, g/mi",5.49622330879646,0.208366367186415,0.740295643280909,0.52053717381949]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","COL, g/mi",5.36453335631225,0.163463143869477,0.267116143422154,0.441575138544857]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","COL, g/mi",2.44000171640833,0.630373445307797,0.529631185129361,0.717525119170338]
[8283,"EPA-TCOR-P3-26-T3","COL, g/mi",1.8103503752651,{"v":0.0331211597052284,"d":"3.31E-02"},{"v":0.0217350878159384,"d":"2.17E-02"},0.12523177466507]
[8284,"EPA-F150-P3-10-T3","COL, g/mi",6.08025627391534,2.5385733701756,2.7973591892981,2.73958662015378]
[8301,"EPA-F150-P3-26-T3","COL, g/mi",6.43445013156082,2.40934382609502,3.00781449895838,2.65779611326259]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","COL, g/mi",5.14123163819282,0.239751919484258,1.05817937265438,0.553890684411046]
[8303,"EPA-TCOR-P3-2-T3","COL, g/mi",1.40220349745607,0.018704818368337,{"v":0.0181973644807453,"d":"1.82E-02"},{"v":0.0902646746239746,"d":"9.03E-02"}]
[8304,"EPA-SOUT-P3-12-T3","COL, g/mi",5.06791630111015,0.865948755438599,0.551686718338914,1.06177597133107]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","COL, g/mi",6.65243545652823,2.19784281748343,3.30004984571761,2.50317072764221]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","COL, g/mi",3.6398513695369,0.767297738259924,0.552915359936678,0.90258865601596]
[8332,"EPA-CIMP-P3-26-T3","COL, g/mi",5.86903470656341,0.346014459100488,1.17385936925181,0.689976828871461]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","COL, g/mi",2.04529162121489,{"v":0.0282600080343624,"d":"2.83E-02"},0.023598955635484,0.133066144121619]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","COL, g/mi",5.38911388887822,0.742901366670498,0.594592502181355,0.973734705565437]
[8392,"EPA-FEXP-P3-2EP-T1","COL, g/mi",7.53610323014013,0.501699277940983,0.845780216459513,0.894785136272429]
[8397,"EPA-FEXP-P3-2EP-T2","COL, g/mi",7.13684954509206,0.624822086954071,0.688251559688179,0.968822746447093]
[9999,"EPA-SOUT-P3-15-T3","COL, g/mi",5.16183815024566,0.625616954086885,1.16955274288056,0.899351026972392]
[4482,"EPA-CCOB-P3-2-T1","Fuel Economy, mpg",15.226422685258,26.899810400121,19.4755237427978,25.2205022194093]
[4483,"EPA-TCAM-P3-7-T1","Fuel Economy, mpg",14.3443063027314,26.6287242642389,19.3247261893845,24.8727549567373]
[4484,"EPA-HODY-P3-15-T1","Fuel Economy, mpg",10.6578175249818,19.7546988281371,14.2596451610571,18.4321102272242]
[4485,"EPA-DCAL-P3-9-T1","Fuel Economy, mpg",13.3590304864309,22.1086592643774,17.2710936271528,20.9957014869227]
[4486,"EPA-FEXP-P3-8-T1","Fuel Economy, mpg",9.22150822768712,16.5582162430726,12.3257351920278,15.5432630093231]
[4487,"EPA-CCOB-P3-2-T2","Fuel Economy, mpg",14.967510112071,27.2040851835797,19.4188053408849,25.4289371818629]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","Fuel Economy, mpg",14.1999559069828,26.4314294418286,18.7451759308369,24.6398581196038]
[4489,"EPA-HODY-P3-15-T2","Fuel Economy, mpg",10.5699001743868,19.8101198060447,14.0890746348467,18.4545611226021]
[4490,"EPA-DCAL-P3-9-T2","Fuel Economy, mpg",13.3756565328484,22.2713957368194,16.9065025705848,21.0939267859123]
[4491,"EPA-FEXP-P3-8-T2","Fuel Economy, mpg",9.19616322447863,16.5279141359417,12.275067130529,15.5094179433623]
[4510,"EPA-NALT-P3-9-T1","Fuel Economy, mpg",15.0067562387087,25.835640309388,19.6423120962777,24.3978033690088]
[4511,"EPA-CCOB-P3-8-T1","Fuel Economy, mpg",14.9873285019731,26.9236222283563,19.0578921549061,25.1734989489206]
[4512,"EPA-HODY-P3-9-T1","Fuel Economy, mpg",10.6071136898569,19.709552220546,13.9828128814732,18.3628344924782]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","Fuel Economy, mpg",16.7346653924568,30.6854603627358,22.4194643939343,28.7044639194138]
[4517,"EPA-JLIB-P3-8-T1","Fuel Economy, mpg",9.19807249345968,18.2655023034351,13.4493362954041,16.9818018280354]
[4523,"EPA-NALT-P3-9-T2","Fuel Economy, mpg",15.311738279252,25.7603200949096,19.695887074164,24.3706760404505]
[4524,"EPA-CCOB-P3-8-T2","Fuel Economy, mpg",15.1420329126493,26.891837648777,19.1782031903206,25.1695786748233]
[4525,"EPA-HODY-P3-9-T2","Fuel Economy, mpg",10.6798143313963,19.6111371215454,13.9515756571249,18.2939727352241]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","Fuel Economy, mpg",16.5229626296049,30.5043621348673,22.2170352088552,28.5134190280064]
[4527,"EPA-JLIB-P3-8-T2","Fuel Economy, mpg",9.28910177975576,18.3013732691756,13.3936326643637,17.0243498086776]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","Fuel Economy, mpg",11.9442079845746,21.1968921669255,15.8591486235926,19.9290485640764]
[4544,"EPA-CSIL-P3-8-T1","Fuel Economy, mpg",8.92857267941061,15.7011982733159,11.2637917192311,14.7258838068467]
[4545,"EPA-FEXP-P3-2-T1","Fuel Economy, mpg",9.43292001540008,16.6175934078881,12.4088513402228,15.6278635970426]
[4546,"EPA-DCAL-P3-8-T1","Fuel Economy, mpg",13.2993191426301,21.2724105253997,16.5927968091281,20.2504997442554]
[4547,"EPA-TCAM-P3-9-T1","Fuel Economy, mpg",14.9529014577491,26.9990774214571,20.0426329486514,25.3106791892661]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","Fuel Economy, mpg",11.851505592746,21.2112632211587,15.9474752939456,19.9362275564366]
[4552,"EPA-CSIL-P3-8-T2","Fuel Economy, mpg",8.94387662792267,15.6458589071288,11.4792043510884,14.7104161820444]
[4553,"EPA-FEXP-P3-2-T2","Fuel Economy, mpg",9.38882320858243,16.8438848066264,12.4142160956912,15.799317271095]
[4554,"EPA-DCAL-P3-8-T2","Fuel Economy, mpg",13.2007653847369,21.4021469369414,16.6682572601001,20.3501101653613]
[4555,"EPA-TCAM-P3-9-T2","Fuel Economy, mpg",15.2802264733998,27.0618672111476,19.9298717953627,25.3961480865829]
[4560,"EPA-NALT-P3-15-T1","Fuel Economy, mpg",15.5386032746111,25.8262851537293,19.9662962660449,24.4826921429489]
[4561,"EPA-TCAM-P3-9-T3","Fuel Economy, mpg",14.7351703297944,26.9156572012751,19.6984486867388,25.1976189380001]
[4581,"EPA-NALT-P3-15-T2","Fuel Economy, mpg",15.3636508694079,25.8343771627395,19.9258081230664,24.4643893232203]
[4591,"EPA-HODY-P3-2-T1","Fuel Economy, mpg",10.4880680016638,19.5260202374317,14.125251962072,18.2178771557322]
[4608,"EPA-HODY-P3-2-T2","Fuel Economy, mpg",10.4110619711379,19.5510525172012,13.8802694521749,18.2027339731505]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","Fuel Economy, mpg",14.4371630281567,25.8247974768411,18.7029192091762,24.1908665344334]
[4610,"EPA-TSIE-P3-15-T1","Fuel Economy, mpg",11.8741806228547,21.5877378840875,16.1754719305996,20.2551937115601]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","Fuel Economy, mpg",14.4417901309678,25.8500857400616,18.8268889503757,24.2388818529781]
[4621,"EPA-TSIE-P3-15-T2","Fuel Economy, mpg",11.9285165424155,21.4192186403336,15.8908257563959,20.0959424935949]
[4622,"EPA-HCIV-P3-12-T1","Fuel Economy, mpg",16.8672192759381,30.6735283510154,21.8999260265581,28.6614186686212]
[4623,"EPA-CSIL-P3-9-T1","Fuel Economy, mpg",9.26164784581488,16.1461238384199,11.4221250611596,15.1381287528106]
[4624,"EPA-JLIB-P3-2-T1","Fuel Economy, mpg",9.26551270216825,18.5474249958006,13.3092218831548,17.1997116908006]
[4635,"EPA-HCIV-P3-12-T2","Fuel Economy, mpg",17.0992766309836,31.1981094867315,22.5960404364222,29.1724450525498]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","Fuel Economy, mpg",13.7699078081415,22.511825274419,17.4761543205024,21.3849977956068]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","Fuel Economy, mpg",9.45734987335716,16.9056815822104,12.4475748421235,15.862477529383]
[4638,"EPA-CSIL-P3-9-T2","Fuel Economy, mpg",9.12289565085389,16.070083634094,11.5193407031304,15.0738263327093]
[4639,"EPA-JLIB-P3-2-T2","Fuel Economy, mpg",9.28942960826669,18.410658154571,13.5516284399725,17.1249503562909]
[4654,"EPA-FEXP-P3-13-T2","Fuel Economy, mpg",9.53293702027844,17.032940565499,12.5504459265994,15.9770823826302]
[4655,"EPA-DCAL-P3-13-T2","Fuel Economy, mpg",13.450050370989,22.3491300124806,17.1657129724202,21.1885842403669]
[4656,"EPA-NALT-P3-1-T1","Fuel Economy, mpg",14.3254680409004,24.9926005314588,18.8693796000017,23.5520783420405]
[4657,"EPA-HODY-P3-12-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[4658,"EPA-TCAM-P3-8-T1","Fuel Economy, mpg",14.4343489358776,26.5579433962145,19.1445146633956,24.8251220002241]
[4659,"EPA-HODY-P3-12-T2","Fuel Economy, mpg",10.4574467622027,19.5318490513637,13.762877248593,18.1814036091285]
[4660,"EPA-NALT-P3-1-T2","Fuel Economy, mpg",14.4931260690553,24.8827821319411,19.0293378204954,23.5001354617312]
[4661,"EPA-TCAM-P3-8-T2","Fuel Economy, mpg",14.4006544865654,26.6602940157459,19.2185988752983,24.9039223032765]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","Fuel Economy, mpg",13.9251054154672,25.0527798795874,17.6286346626653,23.4033617935414]
[4687,"EPA-CSIL-P3-15-T1","Fuel Economy, mpg",9.02263371219413,15.8560955715744,11.1935249962521,14.851060017554]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","Fuel Economy, mpg",11.7582705016127,21.3585187410838,16.0524254840854,20.0380621693329]
[4690,"EPA-NALT-P3-24-T1","Fuel Economy, mpg",13.9355208690776,24.2347788693428,18.020935844456,22.8200973942123]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","Fuel Economy, mpg",13.41227523901,25.0880380009326,18.0455359273985,23.4113770429068]
[4697,"EPA-CSIL-P3-15-T2","Fuel Economy, mpg",8.91910138878986,15.8681527944846,11.2801208846949,14.8540672342999]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","Fuel Economy, mpg",11.7197535995844,21.1121996887661,15.5733952698062,19.7973833062737]
[4700,"EPA-NALT-P3-24-T2","Fuel Economy, mpg",13.9453888353196,24.1687518674848,18.6264549415481,22.8258324404756]
[4720,"EPA-DCAL-P3-2-T1","Fuel Economy, mpg",12.7632147382206,21.408005776063,16.4207437367334,20.2829410462961]
[4721,"EPA-HCIV-P3-24-T1","Fuel Economy, mpg",16.2374322060986,29.4021407607375,21.1859699717431,27.499121404436]
[4722,"EPA-HODY-P3-22-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[4723,"EPA-JLIB-P3-15-T1","Fuel Economy, mpg",9.4593517377383,18.7434759428988,13.8005029962404,17.431525616465]
[4724,"EPA-FEXP-P3-9-T1","Fuel Economy, mpg",9.61163090969597,17.1653444390178,12.5952120050784,16.105466527114]
[4727,"EPA-DCAL-P3-2-T2","Fuel Economy, mpg",12.8629693169832,21.5050222578968,16.450996100174,20.3743524781483]
[4728,"EPA-HCIV-P3-24-T2","Fuel Economy, mpg",15.759351886846,29.2370571844706,21.0521160498278,27.2750449145039]
[4729,"EPA-HODY-P3-22-T2","Fuel Economy, mpg",9.77905002869978,18.4053365057836,12.9839709390905,17.1190544873308]
[4730,"EPA-JLIB-P3-15-T2","Fuel Economy, mpg",9.32910114190962,18.6459645923879,13.7448632418682,17.335778490192]
[4731,"EPA-FEXP-P3-9-T2","Fuel Economy, mpg",9.48705613397662,17.0203196795132,12.4702525673887,15.9596809908397]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","Fuel Economy, mpg",12.0379767123689,21.3642137800111,15.9369883400641,20.0746090077351]
[4741,"EPA-TCAM-P3-15-T1","Fuel Economy, mpg",14.5359007254318,26.4756108276975,19.2582069393213,24.7855373343611]
[4762,"EPA-JLIB-P3-9-T1","Fuel Economy, mpg",9.26835189748719,18.6997580447672,13.5683558791371,17.3489632727809]
[4763,"EPA-DCAL-P3-15-T1","Fuel Economy, mpg",13.6588559189734,21.9574298344189,16.9599106710357,20.8772681610505]
[4765,"EPA-TCAM-P3-15-T2","Fuel Economy, mpg",14.7181815462001,26.803036432978,19.4148897065983,25.0649322557525]
[4766,"EPA-HCIV-P3-8-T1","Fuel Economy, mpg",16.7439562305212,31.0711995189875,22.2922221154204,29.000716954689]
[4780,"EPA-JLIB-P3-9-T2","Fuel Economy, mpg",9.43778064585826,18.5358865144685,13.8498305058888,17.2746828159085]
[4781,"EPA-DCAL-P3-15-T2","Fuel Economy, mpg",13.582215672241,21.9440883124636,17.0436231321568,20.8715083680861]
[4782,"EPA-HCIV-P3-8-T2","Fuel Economy, mpg",17.0092020131216,31.336486850427,22.7271872049,29.2804777518188]
[4783,"EPA-HODY-P3-8-T1","Fuel Economy, mpg",10.8413854992527,20.0474373200022,14.2882994979002,18.7009638434362]
[4784,"EPA-NALT-P3-2-T1","Fuel Economy, mpg",15.1032565197818,25.6680996782779,19.9861780202182,24.294573598328]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","Fuel Economy, mpg",12.0304617129875,21.5673820789129,16.0927397655246,20.2444760070107]
[4799,"EPA-HODY-P3-8-T2","Fuel Economy, mpg",10.4162287168341,19.7151682813922,14.1055152462859,18.3566139917731]
[4800,"EPA-NALT-P3-2-T2","Fuel Economy, mpg",14.584601359549,25.6177699514724,19.8142347337781,24.1887862359207]
[4801,"EPA-CCOB-P3-7-T1","Fuel Economy, mpg",15.1573459278537,27.0479811577063,19.3005869358154,25.3180623580996]
[4802,"EPA-FEXP-P3-15-T1","Fuel Economy, mpg",9.4971046622446,16.8749678830784,12.4745624796252,15.8497862913431]
[4803,"EPA-CSIL-P3-2-T1","Fuel Economy, mpg",9.04309272266967,15.8341169772036,11.3228042939205,14.8550349322542]
[4810,"EPA-TCAM-P3-13-T3","Fuel Economy, mpg",14.631773379907,26.9786966510207,19.6946990085817,25.2303857410721]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","Fuel Economy, mpg",15.1124533030444,26.8066373156651,19.8790945218788,25.1785207350822]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","Fuel Economy, mpg",9.46380729102083,18.7856354332414,14.0355653789345,17.4957875440034]
[4813,"EPA-FEXP-P3-15-T2","Fuel Economy, mpg",9.3724263456811,16.7188733479134,12.4600677088482,15.7061205157114]
[4814,"EPA-CSIL-P3-2-T2","Fuel Economy, mpg",9.02209685173681,15.8172749367794,11.5224172443458,14.8603245188369]
[4816,"EPA-JLIB-P3-13-T2","Fuel Economy, mpg",9.45929809089736,18.8004232690799,13.9342384625671,17.4908387158239]
[4847,"EPA-HCIV-P3-20-T1","Fuel Economy, mpg",15.9073958537371,29.1851427456991,20.9379025468725,27.2642324233353]
[4848,"EPA-HODY-P3-20-T1","Fuel Economy, mpg",9.78440250740032,18.3340605704912,13.0509391249089,17.0765491348783]
[4849,"EPA-TCAM-P3-11-T1","Fuel Economy, mpg",14.2998976483301,25.9016134849781,18.6500911397161,24.2239157312353]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","Fuel Economy, mpg",14.4148459878717,24.8547233178747,19.0957390999611,23.4813282463706]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","Fuel Economy, mpg",14.7216324376486,26.069002922454,18.8733330949644,24.4408751830129]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","Fuel Economy, mpg",14.9346731377124,26.2021642532207,18.9196410399883,24.5801550174893]
[4858,"EPA-HODY-P3-20-T2","Fuel Economy, mpg",9.96197567907276,18.5416761592443,13.4018888194836,17.3015200470506]
[4859,"EPA-NALT-P3-21-T2","Fuel Economy, mpg",14.4755389470321,25.3342318305131,19.4163550546667,23.8958840319675]
[4875,"EPA-HCIV-P3-20-T2","Fuel Economy, mpg",16.0556303897272,29.0230414593808,21.1401879670364,27.1688749968108]
[4876,"EPA-TSIE-P3-12-T1","Fuel Economy, mpg",11.4690232077691,20.8757608194609,15.7263433633257,19.5924360873533]
[4877,"EPA-JLIB-P3-12-T1","Fuel Economy, mpg",9.22451423458337,18.2581872168019,13.6281189286252,17.0032874558496]
[4882,"EPA-FEXP-P3-16-T1","Fuel Economy, mpg",9.30392569029991,16.6544195474496,12.2693798044516,15.6277217762479]
[4883,"EPA-CSIL-P3-16-T1","Fuel Economy, mpg",8.91882649777265,15.71538495606,11.3100530073413,14.7420810267772]
[4889,"EPA-TCAM-P3-11-T2","Fuel Economy, mpg",14.4806012322328,26.4507505448489,19.1213122466928,24.7307775821292]
[4890,"EPA-TSIE-P3-12-T2","Fuel Economy, mpg",11.5339994580252,20.881517694989,15.929010592193,19.6273606250546]
[4891,"EPA-JLIB-P3-12-T2","Fuel Economy, mpg",9.3358696719563,18.2282103698222,13.640915883778,17.0009494476788]
[4892,"EPA-FEXP-P3-16-T2","Fuel Economy, mpg",9.28416147361091,16.469809344737,12.0856503444181,15.4620378605229]
[4893,"EPA-CSIL-P3-16-T2","Fuel Economy, mpg",8.89436668584,15.4048659356448,11.1386939572096,14.4739150925185]
[4909,"EPA-CCOB-P3-5-T1","Fuel Economy, mpg",15.8821419891163,27.9348044987613,19.8985501330935,26.1765926193302]
[4910,"EPA-HODY-P3-5-T1","Fuel Economy, mpg",11.1955112858166,20.3502658812614,14.1152741730947,18.9684739072695]
[4911,"EPA-NALT-P3-5-T1","Fuel Economy, mpg",15.1697768738267,26.2071115727278,20.0997055174745,24.7464156429316]
[4936,"EPA-CCOB-P3-5-T2","Fuel Economy, mpg",15.7021848458081,27.6817345401474,19.6225617529388,25.9205335532675]
[4937,"EPA-FEXP-P3-20-T1","Fuel Economy, mpg",8.79889116357791,15.6485409518356,11.6438596168402,14.7082109006068]
[4938,"EPA-JLIB-P3-20-T1","Fuel Economy, mpg",8.82085834755163,17.3058584007069,12.7362531740359,16.1099359318167]
[4942,"EPA-HODY-P3-5-T2","Fuel Economy, mpg",10.8854362355952,20.0885545108025,14.4785507765502,18.7493403947111]
[4943,"EPA-FEXP-P3-20-T2","Fuel Economy, mpg",8.6280746906289,15.4756579073101,11.6420338226604,14.5473193739719]
[4944,"EPA-JLIB-P3-20-T2","Fuel Economy, mpg",8.85232158131405,17.3122743537047,12.8197349416384,16.1367160427792]
[4945,"EPA-TSIE-P3-20-T1","Fuel Economy, mpg",11.4635810097034,20.2316393004638,15.2383390151753,19.0331395367099]
[4946,"EPA-NALT-P3-5-T2","Fuel Economy, mpg",15.0674823869655,26.3879250742904,20.043418125261,24.8751269911189]
[4959,"EPA-DCAL-P3-1-T1","Fuel Economy, mpg",13.0868947388193,21.2676105549994,16.5624319947779,20.2194473747574]
[4960,"EPA-TCAM-P3-21-T1","Fuel Economy, mpg",14.363639656874,26.1999752243452,18.8367801535466,24.4969600299783]
[4961,"EPA-HCIV-P3-15-T1","Fuel Economy, mpg",17.4646427656206,31.593774741875,23.1806120087173,29.5994809722317]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","Fuel Economy, mpg",13.9507574112362,26.070037315468,18.9652322958617,24.3402519916072]
[4974,"EPA-HCIV-P3-15-T2","Fuel Economy, mpg",17.0249801829878,31.3731181499737,22.3318583498691,29.2736075125039]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","Fuel Economy, mpg",15.1114357774329,26.9425312032677,19.2620853217126,25.2234937568546]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","Fuel Economy, mpg",10.7681846300148,20.3937759282355,14.1044614014177,18.9348352897754]
[4979,"EPA-NALT-P3-8-T1","Fuel Economy, mpg",14.7939267431785,25.8943032545176,19.5264304531119,24.4023093487258]
[4987,"EPA-TSIE-P3-20-T2","Fuel Economy, mpg",10.8936066108359,19.8515036223742,14.5903617653074,18.5990315868679]
[4988,"EPA-DCAL-P3-1-T2","Fuel Economy, mpg",12.6687853338537,20.7145364141951,15.874768760187,19.6624654738524]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","Fuel Economy, mpg",15.1198347003345,27.0023291678199,19.3079418038109,25.2647742131368]
[4990,"EPA-HODY-P3-13-T2","Fuel Economy, mpg",10.7269445775829,20.1064991834213,13.9760136257278,18.695656518296]
[4991,"EPA-NALT-P3-8-T2","Fuel Economy, mpg",14.8215021596486,25.8918635106822,19.7121929515498,24.4253058515374]
[5042,"EPA-DCAL-P3-24-T1","Fuel Economy, mpg",11.9438833204298,19.9546570580753,15.5266137507082,18.9360458588462]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","Fuel Economy, mpg",8.4998367054779,14.8164630151853,10.5186247185969,13.8910872153094]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","Fuel Economy, mpg",9.0412418515017,16.6424454395861,12.1719139574369,15.5699693309786]
[5046,"EPA-HCIV-P3-11-T1","Fuel Economy, mpg",16.9974409618429,31.1878139484585,21.9488959810124,29.0667517191089]
[5047,"EPA-TCAM-P3-2-T1","Fuel Economy, mpg",14.5257537878366,26.8052757045345,19.3740235764956,25.0444362588535]
[5054,"EPA-DCAL-P3-24-T2","Fuel Economy, mpg",12.3881936222418,20.5282880818153,15.8423694750998,19.4652441014856]
[5055,"EPA-HCIV-P3-11-T2","Fuel Economy, mpg",16.8661138268737,30.689812233776,22.320375734081,28.7182772035701]
[5056,"EPA-TCAM-P3-2-T2","Fuel Economy, mpg",14.7542490746031,26.9550714226692,19.3613985954631,25.1853958500326]
[5057,"EPA-CSIL-P3-23-T2","Fuel Economy, mpg",8.78088224068694,15.2061049890748,10.8277130829537,14.2696236210238]
[5058,"EPA-FEXP-P3-14-T2","Fuel Economy, mpg",9.34544783181584,16.6941146331799,12.393603759459,15.6776725886548]
[5072,"EPA-JLIB-P3-5-T1","Fuel Economy, mpg",9.74326202353125,19.0086430795326,14.0212283433539,17.6960861300095]
[5073,"EPA-TSIE-P3-5-T1","Fuel Economy, mpg",12.313020663659,21.873400124059,15.9031258440574,20.5067197223869]
[5074,"EPA-HODY-P3-30-T1","Fuel Economy, mpg",10.2587453743155,19.2197211587916,13.5442438284878,17.8868000791939]
[5075,"EPA-NALT-P3-16-T1","Fuel Economy, mpg",14.9462522439559,25.965606358722,19.9726965921033,24.531813547849]
[5079,"EPA-JLIB-P3-5-T2","Fuel Economy, mpg",9.48352414057464,18.9495037408637,13.7213341743248,17.5991319639027]
[5080,"EPA-TSIE-P3-5-T2","Fuel Economy, mpg",12.147242534826,21.9174158616172,16.1584064545974,20.5538836175605]
[5081,"EPA-HODY-P3-30-T2","Fuel Economy, mpg",10.2841937623748,19.1306776130767,13.6990373820931,17.8311944346421]
[5082,"EPA-NALT-P3-16-T2","Fuel Economy, mpg",14.6158556044878,25.6896457182986,19.5711237873227,24.2224119345662]
[5083,"EPA-DCAL-P3-24-T3","Fuel Economy, mpg",12.241504357523,20.4461871722069,15.8263054779793,19.3948414821885]
[5116,"EPA-HODY-P3-1-T1","Fuel Economy, mpg",9.92976159826052,18.7571760604218,13.4021160055151,17.4660287280186]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","Fuel Economy, mpg",14.6862641514385,26.6110353448417,18.9275191870032,24.870173875022]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","Fuel Economy, mpg",12.967857803216,21.5805648948048,16.6146128638117,20.4603636147978]
[5133,"EPA-HODY-P3-1-T2","Fuel Economy, mpg",10.0527957016853,18.7505319064276,13.2566588270506,17.46470215638]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","Fuel Economy, mpg",15.0786666135977,26.5807031552754,18.8384214915184,24.8954288466401]
[5135,"EPA-DCAL-P3-7-T2","Fuel Economy, mpg",13.4055260269032,21.8046716210942,16.7629812354924,20.7064169167728]
[5136,"EPA-FEXP-P3-1-T2","Fuel Economy, mpg",9.06145316258335,16.0149241115892,11.8116976315834,15.0399740856024]
[5137,"EPA-CSIL-P3-7-T2","Fuel Economy, mpg",9.05001240859578,15.6482334622035,11.5324160789801,14.7257394369536]
[5152,"EPA-TCAM-P3-12-T1","Fuel Economy, mpg",14.5182707919103,26.4236048302768,18.6379651621326,24.6721918105584]
[5153,"EPA-JLIB-P3-1-T1","Fuel Economy, mpg",9.08651294621693,17.8842775847544,13.3300093084796,16.6601086536713]
[5155,"EPA-FEXP-P3-1-T3","Fuel Economy, mpg",9.14467071204326,16.1091763144509,11.8012724871204,15.1254723356411]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","Fuel Economy, mpg",16.4275499863511,30.5532059772278,21.6593536401011,28.4963787656765]
[5175,"EPA-TCAM-P3-12-T2","Fuel Economy, mpg",14.1065959082241,26.2539705616715,19.0061654049749,24.5087572394553]
[5176,"EPA-JLIB-P3-1-T2","Fuel Economy, mpg",9.14906394364195,18.1795605112548,13.1311472440329,16.8677972596708]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","Fuel Economy, mpg",9.28102918297828,16.4052081646074,11.3806748654388,15.3262693158126]
[5178,"EPA-TSIE-P3-16-T1","Fuel Economy, mpg",11.793779422674,20.9970361495683,15.8047730214484,19.7427939425694]
[5186,"EPA-HCIV-P3-14-T3","Fuel Economy, mpg",16.5530096699913,30.0433216695494,22.0251495591652,28.139144401904]
[5187,"EPA-NALT-P3-16-T3","Fuel Economy, mpg",14.8244166299739,25.5916986669638,19.6327586173441,24.1713624138946]
[5188,"EPA-TSIE-P3-16-T2","Fuel Economy, mpg",11.9985054504161,21.0656134606813,15.7893335710151,19.8137780463355]
[5219,"EPA-TCAM-P3-26-T1","Fuel Economy, mpg",14.0972521666244,25.6423794119651,18.6922250513933,24.0070782291498]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","Fuel Economy, mpg",10.4971594673514,19.3371314070534,13.7729012303085,18.0331973899379]
[5221,"EPA-DCAL-P3-26-T1","Fuel Economy, mpg",12.7632066679308,21.31935599134,16.3357035336577,20.2081395020729]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","Fuel Economy, mpg",14.8863293807259,26.3843186837836,18.5486771117409,24.6744814111528]
[5223,"EPA-NALT-P3-20-T1","Fuel Economy, mpg",13.7271366864007,24.3313926293311,18.4354983009546,22.9174979202031]
[5230,"EPA-TCAM-P3-26-T2","Fuel Economy, mpg",14.0494405964219,25.6933036397371,18.5950140835983,24.0293733338111]
[5231,"EPA-HODY-P3-28-T2","Fuel Economy, mpg",10.2926166960642,19.3565134976442,13.8545175742956,18.0289207133164]
[5232,"EPA-CSIL-P3-7-T5","Fuel Economy, mpg",9.01068869492185,15.6173397887056,11.283957665809,14.6768895023061]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","Fuel Economy, mpg",15.064309308738,26.7755871060804,18.9287963484246,25.0515909059791]
[5250,"EPA-NALT-P3-20-T2","Fuel Economy, mpg",14.0674560126688,24.1475842515229,18.1515696746921,22.7793332812254]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","Fuel Economy, mpg",11.5851581020318,20.8396943746627,15.3420198816404,19.5470153091021]
[5252,"EPA-HCIV-P3-9-T1","Fuel Economy, mpg",17.546752224706,31.2978083940934,22.885537218072,29.3507388225327]
[5253,"EPA-DCAL-P3-26-T2","Fuel Economy, mpg",13.0547816618332,21.1733550803485,16.2654361416393,20.1118674273291]
[5266,"EPA-TSIE-P3-4-T2","Fuel Economy, mpg",11.5010036398062,20.7792121295784,15.3114084616228,19.4793754781038]
[5267,"EPA-HCIV-P3-9-T2","Fuel Economy, mpg",17.187347705186,31.7671489083164,22.3217920830678,29.5882835110083]
[5268,"EPA-JLIB-P3-24-T1","Fuel Economy, mpg",8.93798011409775,17.3857963440139,12.8376946691078,16.1993796442119]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","Fuel Economy, mpg",8.95331528573132,16.3262280321621,11.8838806670417,15.2862908936632]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","Fuel Economy, mpg",8.89588194934732,15.6783633878173,11.0622863017886,14.6759505273069]
[5277,"EPA-FEXP-P3-6-T2","Fuel Economy, mpg",8.99135384217854,16.3867893322646,11.9333957879697,15.3351281499666]
[5278,"EPA-CSIL-P3-6-T2","Fuel Economy, mpg",8.70158605693767,15.455116674045,10.9171762339626,14.4641860071873]
[5279,"EPA-JLIB-P3-24-T2","Fuel Economy, mpg",9.02395768727365,17.3685534718039,12.5530870752896,16.1714670996615]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","Fuel Economy, mpg",8.94289404814388,16.1706420438575,11.9776521117578,15.1708211795217]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","Fuel Economy, mpg",15.1199239319787,26.3175004871344,19.5286908587259,24.7682126130423]
[5311,"EPA-TCAM-P3-20-T1","Fuel Economy, mpg",13.5653551420924,24.9836700474111,18.1210344132782,23.3519173924923]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","Fuel Economy, mpg",15.2904125742248,26.9542253291208,19.3923541522419,25.265777809522]
[5313,"EPA-DCAL-P3-30-T1","Fuel Economy, mpg",12.8851958316496,21.3767745089499,16.2575732803636,20.2528342880239]
[5320,"EPA-DCAL-P3-30-T2","Fuel Economy, mpg",12.8858896426773,20.648197371277,16.23704999208,19.6650345900783]
[5321,"EPA-NALT-P3-13-T2","Fuel Economy, mpg",15.1368101073075,26.2268023324576,20.067137338906,24.757838230992]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","Fuel Economy, mpg",15.0671058097464,27.2079377952868,18.9393322944495,25.3774980881068]
[5324,"EPA-FEXP-P3-27-T2","Fuel Economy, mpg",9.09727424069632,16.3841458463233,11.7794543982508,15.3303149350589]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","Fuel Economy, mpg",16.4796343130849,29.992841033913,21.2954295602997,28.0129706352057]
[5342,"EPA-TSIE-P3-30-T1","Fuel Economy, mpg",11.5165857917207,20.4059078855373,15.3052936759677,19.1902428346828]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","Fuel Economy, mpg",10.2457667103486,18.9728007998138,13.2746880099607,17.6504381794815]
[5345,"EPA-CSIL-P3-24-T1","Fuel Economy, mpg",8.56072899381176,15.0390658493499,10.5890891469468,14.0764245392266]
[5346,"EPA-TCAM-P3-20-T3","Fuel Economy, mpg",13.5032379179072,25.1235489289446,17.6103291022145,23.3933937196222]
[5353,"EPA-HCIV-P3-6-T2","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[5354,"EPA-DCAL-P3-20-T1","Fuel Economy, mpg",12.478890210526,20.2940608661238,15.9331594104066,19.3012793160665]
[5355,"EPA-TSIE-P3-30-T2","Fuel Economy, mpg",11.405048204737,20.4735749986033,15.3978489136252,19.2353598468193]
[5356,"EPA-HODY-P3-27-T2","Fuel Economy, mpg",10.0696427975575,18.886637090621,13.322254501695,17.5774507860354]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","Fuel Economy, mpg",9.30590651053638,18.2479999006555,13.3902747525649,16.9808111442555]
[5361,"EPA-DCAL-P3-20-T2","Fuel Economy, mpg",12.2756046259271,20.3993794449514,15.5420833230543,19.319490932823]
[5362,"EPA-CSIL-P3-24-T2","Fuel Economy, mpg",8.69485608495456,14.9458833312651,10.6436658718897,14.0321173033207]
[5363,"EPA-JLIB-P3-28-T3","Fuel Economy, mpg",9.4033176265299,18.3073503591664,13.2448738700845,17.023506111802]
[5390,"EPA-HCIV-P3-1-T1","Fuel Economy, mpg",16.2168890154564,30.0164397818501,21.9823479689578,28.0557267703031]
[5391,"EPA-TSIE-P3-1-T1","Fuel Economy, mpg",11.3732718312051,20.1595566934861,14.9003256836502,18.927422147711]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","Fuel Economy, mpg",10.2295600708459,18.9203280401539,13.5042369768965,17.6495817584664]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","Fuel Economy, mpg",9.31253322931515,18.5813986675672,13.8130539997579,17.2961966140958]
[5394,"EPA-FEXP-P3-22-T1","Fuel Economy, mpg",8.64978602635698,15.7863723112204,11.5341836144668,14.7778935309402]
[5408,"EPA-HCIV-P3-1-T2","Fuel Economy, mpg",16.2847199756688,30.865099246309,22.4101446358635,28.7755097340718]
[5409,"EPA-TSIE-P3-1-T2","Fuel Economy, mpg",11.1906140563096,20.3182888027612,15.4392141458829,19.0906061277374]
[5410,"EPA-HODY-P3-21-T2","Fuel Economy, mpg",10.0434835386885,18.8446362446538,13.5770390081441,17.5734727143186]
[5411,"EPA-JLIB-P3-10-T2","Fuel Economy, mpg",9.31649677909995,18.2924728021195,13.5179230899212,17.0312471566748]
[5412,"EPA-FEXP-P3-22-T2","Fuel Economy, mpg",8.64620979560068,15.5520597718088,11.5094373467439,14.6037012061455]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","Fuel Economy, mpg",8.92070006691961,15.7152507984986,11.2909755414007,14.7370141910859]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","Fuel Economy, mpg",14.045622421726,26.3450213562307,18.7372061737124,24.5435360380553]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[5433,"EPA-NALT-P3-30-T1","Fuel Economy, mpg",14.1885614155222,25.0557695979089,19.2909498837305,23.6249174616809]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[5435,"EPA-CSIL-P3-28-T2","Fuel Economy, mpg",9.0310067447706,15.6322429821869,11.358670893598,14.6921752608661]
[5436,"EPA-TCAM-P3-3-T2","Fuel Economy, mpg",14.2369901375398,25.7253942664977,18.9135472949086,24.1178511494565]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[5438,"EPA-NALT-P3-30-T2","Fuel Economy, mpg",14.5573662318417,25.0372762061704,19.2175897871233,23.6509426007908]
[5439,"EPA-DCAL-P3-3-T2","Fuel Economy, mpg",12.6086052125266,20.7737711428933,16.1253899292922,19.7306839984616]
[5440,"EPA-TCAM-P3-3-T3","Fuel Economy, mpg",14.1365192738417,25.7629926202404,18.6830540689223,24.1009452412517]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","Fuel Economy, mpg",14.6009948742039,26.0894254994087,18.9291694288307,24.4427581719543]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","Fuel Economy, mpg",12.675954663316,20.7949371503887,16.0738406790524,19.745944048849]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","Fuel Economy, mpg",14.9140198646986,27.2932556991365,19.7020689673529,25.5102244221182]
[5488,"EPA-CCOB-P3-31-T2","Fuel Economy, mpg",14.6246873753382,26.1567239066884,18.2910732852247,24.4339113382409]
[5489,"EPA-DCAL-P3-4-T2","Fuel Economy, mpg",12.738383216402,20.924230840652,16.2999857458503,19.8821430611066]
[5490,"EPA-NALT-P3-6-T2","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[5491,"EPA-TSIE-P3-24-T1","Fuel Economy, mpg",11.1395958550734,20.1099558241026,14.7965915484959,18.8431777358049]
[5492,"EPA-CSIL-P3-11-T1","Fuel Economy, mpg",8.86162617287335,15.6551604040573,11.3064139927362,14.6875385624084]
[5506,"EPA-HCIV-P3-16-T1","Fuel Economy, mpg",16.9281221429401,31.2183920028154,22.1994718571423,29.1200662936862]
[5507,"EPA-TSIE-P3-24-T2","Fuel Economy, mpg",11.170391976574,19.8475502524985,14.6201322505628,18.6364449870764]
[5508,"EPA-FEXP-P3-24-T1","Fuel Economy, mpg",8.73012588404412,15.6196871010651,11.4122452338156,14.6502959933131]
[5509,"EPA-JLIB-P3-11-T1","Fuel Economy, mpg",9.44791033395302,18.4760999176525,13.6308678041205,17.2021550881799]
[5510,"EPA-CSIL-P3-11-T2","Fuel Economy, mpg",9.17603357911696,15.8647107829514,11.6378612471256,14.9189957463906]
[5519,"EPA-HCIV-P3-16-T2","Fuel Economy, mpg",16.7411926392038,30.3914056824369,21.9803476744028,28.4364712676354]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","Fuel Economy, mpg",14.4451393032575,26.5509093900384,18.9169949932437,24.7747220703584]
[5521,"EPA-HODY-P3-24-T1","Fuel Economy, mpg",10.0633569676994,18.5468379991177,13.1627643781228,17.295734033051]
[5522,"EPA-JLIB-P3-11-T2","Fuel Economy, mpg",9.32865445229628,18.2985225224608,13.5332159032696,17.045105406025]
[5523,"EPA-FEXP-P3-24-T2","Fuel Economy, mpg",8.82616482799033,15.727369055958,11.4131721068856,14.7463994774139]
[5525,"EPA-TCAM-P3-28-T2","Fuel Economy, mpg",14.2951873835093,26.744493896026,19.1059958466398,24.937141350993]
[5526,"EPA-HODY-P3-24-T2","Fuel Economy, mpg",9.81832527539994,18.4932951087922,13.1296656096513,17.2110654172383]
[5555,"EPA-NALT-P3-26-T1","Fuel Economy, mpg",14.3169180745564,25.409279870587,19.5734304802587,23.9525185034843]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","Fuel Economy, mpg",14.6710015312185,26.3770880180696,18.6643997470117,24.6636660715435]
[5558,"EPA-FEXP-P3-26-T1","Fuel Economy, mpg",8.99583942151108,16.1611507017767,11.9781895659562,15.1673240902499]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","Fuel Economy, mpg",8.73489744857876,15.565336764655,10.9901447261008,14.5644267518997]
[5567,"EPA-NALT-P3-26-T2","Fuel Economy, mpg",14.7239544985916,25.3885745197254,19.2739696247832,23.9704241194135]
[5568,"EPA-CCOB-P3-27-T2","Fuel Economy, mpg",15.0087623001239,26.3257318590047,18.7386205955084,24.676709868053]
[5569,"EPA-FEXP-P3-26-T2","Fuel Economy, mpg",9.29983006135116,16.2233330352576,11.9177411936782,15.2523373116565]
[5570,"EPA-CSIL-P3-27-T2","Fuel Economy, mpg",8.95116528751128,15.4316595363585,10.9657907974642,14.483196179117]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","Fuel Economy, mpg",9.16966549811861,18.079528036549,13.1102838456072,16.8036238663828]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","Fuel Economy, mpg",11.9919381994703,21.0366660318301,15.8447652659277,19.8059969431359]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","Fuel Economy, mpg",14.3265414218394,26.7001993944228,19.3970016925977,24.9369715966333]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","Fuel Economy, mpg",10.4529213707786,19.3222870691158,13.6497627887114,18.0013293975325]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","Fuel Economy, mpg",16.5514240706752,30.0242716019132,21.5806706654627,28.0725581299357]
[5598,"EPA-HCIV-P3-27-T2","Fuel Economy, mpg",16.3821580590349,29.8863528754903,21.5249942217916,27.9545425399966]
[5599,"EPA-CCOB-P3-9-T1","Fuel Economy, mpg",15.4685426206507,27.4237053065253,19.4579561394252,25.6779888039165]
[5600,"EPA-HODY-P3-14-T2","Fuel Economy, mpg",10.6011086020911,19.4866879451717,13.8860162581273,18.1776634325912]
[5602,"EPA-JLIB-P3-27-T2","Fuel Economy, mpg",9.26861983377435,18.0098211807007,13.3713831732533,16.7820376466339]
[5605,"EPA-TCAM-P3-14-T2","Fuel Economy, mpg",14.2737036207926,26.450837889425,19.690850000844,24.7681383727093]
[5606,"EPA-CCOB-P3-9-T2","Fuel Economy, mpg",15.5380254225675,27.4355638023341,19.6358235963003,25.7118771573174]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","Fuel Economy, mpg",14.9913886386163,25.931092401624,20.1293945800503,24.5108383825261]
[5635,"EPA-DCAL-P3-28-T2","Fuel Economy, mpg",13.0886893324382,21.1555461980094,16.4688874164835,20.119013543793]
[5636,"EPA-HCIV-P3-5-T1","Fuel Economy, mpg",17.8515281338759,32.1316511934065,23.4033468413024,30.0875778430511]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","Fuel Economy, mpg",9.33364040235492,16.5761886924836,12.1728328180752,15.5594656823227]
[5638,"EPA-CSIL-P3-5-T1","Fuel Economy, mpg",9.27121386356753,16.2816159298125,11.5934827561723,15.2614883051089]
[5644,"EPA-NALT-P3-7-T2","Fuel Economy, mpg",14.9291081956608,26.1580514940817,19.6890388243213,24.6343290556999]
[5645,"EPA-HCIV-P3-5-T2","Fuel Economy, mpg",17.4753549981855,32.0282844334065,22.8710507757071,29.9036629992724]
[5646,"EPA-FEXP-P3-7-T2","Fuel Economy, mpg",9.4692066987273,16.7016512866032,12.2698787751639,15.6891287636896]
[5647,"EPA-CSIL-P3-5-T2","Fuel Economy, mpg",9.3139504368726,16.3610541457207,11.8029973419038,15.3543737169127]
[5676,"EPA-TCAM-P3-9MP-T1","Fuel Economy, mpg",14.4580689197623,27.2026263870409,19.4927815433554,25.355058881335]
[5677,"EPA-CCOB-P3-8MP-T1","Fuel Economy, mpg",15.448467088561,27.1630714526689,19.3314281961441,25.4534083825682]
[5678,"EPA-HODY-P3-9MP-T1","Fuel Economy, mpg",10.7910003916617,19.7784826147391,14.1893597449863,18.4702865508174]
[5679,"EPA-TSIE-P3-2-T1","Fuel Economy, mpg",11.7039284227718,20.9844806773939,15.6684398520269,19.7121400485907]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","Fuel Economy, mpg",9.44331323563656,18.4447099005802,13.675043642585,17.1756548156683]
[5685,"EPA-TCAM-P3-9MP-T2","Fuel Economy, mpg",14.741699029614,26.8940365653196,19.6228006016864,25.18273425382]
[5686,"EPA-CCOB-P3-8MP-T2","Fuel Economy, mpg",15.2286478493187,27.0184564907784,19.1399282909269,25.29795021202]
[5687,"EPA-TSIE-P3-2-T2","Fuel Economy, mpg",11.984511155062,21.2225560308389,15.7237906726671,19.9391299982667]
[5688,"EPA-JLIB-P3-7-T2","Fuel Economy, mpg",9.35860655445845,18.2427534018231,13.5967975463725,17.008507842469]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","Fuel Economy, mpg",13.4173926394617,21.6473091383757,17.001359385178,20.605309034399]
[5704,"EPA-HODY-P3-9MP-T2","Fuel Economy, mpg",10.7341975299796,19.9058244001655,14.0118010405125,18.5464313827933]
[5705,"EPA-HCIV-P3-12MP-T1","Fuel Economy, mpg",16.8357698362063,30.3147144605056,21.9809694228914,28.3942093420228]
[5706,"EPA-CCOB-P3-8MP-T3","Fuel Economy, mpg",15.1795722416098,27.2005457538006,19.3747658925857,25.4441582082197]
[5707,"EPA-FEXP-P3-2MP-T1","Fuel Economy, mpg",9.36744863070024,16.7307372901862,12.3768748805549,15.711045979275]
[5711,"EPA-DCAL-P3-14-T2","Fuel Economy, mpg",13.0186265784473,21.3836847780333,16.6564832763997,20.31992603394]
[5712,"EPA-NALT-P3-15MP-T1","Fuel Economy, mpg",15.3180124693728,26.1634463547928,20.1590204786315,24.7482565906195]
[5713,"EPA-HCIV-P3-12MP-T2","Fuel Economy, mpg",16.770128969336,31.2927537192776,22.3263323099383,29.1784224680255]
[5714,"EPA-FEXP-P3-2MP-T2","Fuel Economy, mpg",9.36986961072668,16.7918303566049,12.3227410650783,15.74858492347]
[5732,"EPA-NALT-P3-15MP-T2","Fuel Economy, mpg",15.2035080134148,26.0711386855439,19.6690557390157,24.6060761134747]
[5733,"EPA-DCAL-P3-8MP-T1","Fuel Economy, mpg",13.3253119147271,21.7350199029376,16.9728460476335,20.6627299465641]
[5734,"EPA-TSIE-P3-15MP-T1","Fuel Economy, mpg",12.0456701258734,21.3380554384353,16.0934940450878,20.0771318125905]
[5735,"EPA-JLIB-P3-2MP-T1","Fuel Economy, mpg",9.29910975428859,18.3710637601616,13.7776798627036,17.1053393314568]
[5736,"EPA-CSIL-P3-9MP-T1","Fuel Economy, mpg",9.10517456448658,16.1776862820213,11.5103066016999,15.1487689615776]
[5756,"EPA-DCAL-P3-8MP-T2","Fuel Economy, mpg",13.5523388863659,21.8946031383585,16.9754353113159,20.8197224908774]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","Fuel Economy, mpg",15.702051811659,27.6781747997829,19.6679349128619,25.9067482693527]
[5758,"EPA-TSIE-P3-15MP-T2","Fuel Economy, mpg",12.1577681974806,21.3403039249455,16.1081598836832,20.0964050019913]
[5759,"EPA-FEXP-P3-2MP-T3","Fuel Economy, mpg",9.39264922659653,16.6997066900957,12.4579501040289,15.7009917898817]
[5760,"EPA-JLIB-P3-2MP-T2","Fuel Economy, mpg",9.33612774204709,18.5648720212115,13.6906975707926,17.2687912358262]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","Fuel Economy, mpg",15.2951797998859,27.5910258017486,19.6086585231027,25.7924565885865]
[5775,"EPA-HODY-P3-25-T1","Fuel Economy, mpg",10.4508527567104,19.1900948938002,13.4497852011753,17.8837297351651]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","Fuel Economy, mpg",14.073677355866,25.8604194513089,18.9225116013152,24.2013804531906]
[5778,"EPA-CSIL-P3-9MP-T2","Fuel Economy, mpg",9.27464260789923,16.3167763938751,11.7298521970378,15.3020704901607]
[5786,"EPA-HODY-P3-25-T2","Fuel Economy, mpg",10.2635470107087,19.0415183588039,13.4765040927154,17.7391043173997]
[5787,"EPA-TCAM-P3-6-T2","Fuel Economy, mpg",13.9395799039176,25.8769218090478,18.5888687271064,24.1669159780376]
[5788,"EPA-NALT-P3-27-T2","Fuel Economy, mpg",14.2603025656022,24.7180631536401,18.9603149218724,23.3334425334543]
[5789,"EPA-FEXP-P3-5-T1","Fuel Economy, mpg",9.43402161425842,16.9517220834765,12.2954151991533,15.8926241716607]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","Fuel Economy, mpg",15.0718310250782,26.4440476676285,18.5512980953351,24.7465277433724]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","Fuel Economy, mpg",12.9720558132156,20.8475027441228,15.8870729201399,19.8041224788777]
[5799,"EPA-FEXP-P3-5-T2","Fuel Economy, mpg",9.70541815854952,17.0199463561346,12.5075436669058,15.9873660813692]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","Fuel Economy, mpg",14.053270692628,25.6021018671865,18.3662023920984,23.9404225015338]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","Fuel Economy, mpg",14.6559303474613,26.4485176687863,18.6530568709041,24.6926753038188]
[5818,"EPA-DCAL-P3-6-T2","Fuel Economy, mpg",12.8398201559949,20.8912002472196,16.1534510249959,19.8490695042252]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","Fuel Economy, mpg",17.3535211138522,31.6074752610707,23.3867933923069,29.6180421976603]
[5821,"EPA-CSIL-P3-25-T1","Fuel Economy, mpg",8.73353835552495,15.5506289657643,11.0294501016531,14.5525788261878]
[5833,"EPA-TCAM-P3-22-T1","Fuel Economy, mpg",13.7292283217521,24.8744057324835,17.893471455337,23.2632143196021]
[5834,"EPA-HCIV-P3-13-T2","Fuel Economy, mpg",17.2386816186732,31.7737817474706,22.5787422216049,29.6462499788015]
[5835,"EPA-TSIE-P3-23-T2","Fuel Economy, mpg",11.0461468309165,19.6076077310103,14.7109248023635,18.4343699046682]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","Fuel Economy, mpg",9.0453924919379,18.0517951174604,13.103844625404,16.763832190404]
[5837,"EPA-CSIL-P3-25-T2","Fuel Economy, mpg",8.88145790172212,15.4856220423632,10.9944344083233,14.5173211167354]
[5851,"EPA-TCAM-P3-22-T2","Fuel Economy, mpg",13.5391829825875,24.8698946496982,18.0812249584778,23.2585600635929]
[5852,"EPA-HODY-P3-26-T1","Fuel Economy, mpg",10.2678160507226,19.2036214556061,13.488735333462,17.8716361099744]
[5853,"EPA-NALT-P3-22-T1","Fuel Economy, mpg",13.9701337696819,24.0628358198794,18.2195911823374,22.7225081515893]
[5854,"EPA-JLIB-P3-6-T2","Fuel Economy, mpg",9.11553614866572,17.875122141337,13.1626753379733,16.6426527780171]
[5855,"EPA-FEXP-P3-25-T1","Fuel Economy, mpg",9.25156359556462,16.2186614042784,11.7655161327791,15.2258909100016]
[5864,"EPA-HODY-P3-26-T2","Fuel Economy, mpg",10.1192522111452,19.1145439991466,13.5368528756266,17.786505271106]
[5865,"EPA-NALT-P3-22-T2","Fuel Economy, mpg",14.2085588961413,24.106201204268,18.3603494735019,22.7948924142143]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","Fuel Economy, mpg",12.4362577708184,20.3322403669706,15.6021166672951,19.3049189028035]
[5867,"EPA-CCOB-P3-30-T1","Fuel Economy, mpg",15.1763895510253,26.4683467336722,18.5889031215112,24.7853883224021]
[5868,"EPA-FEXP-P3-25-T2","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[5870,"EPA-DCAL-P3-23-T2","Fuel Economy, mpg",12.3309651151803,20.061670534712,15.6308382184749,19.0763823918935]
[5871,"EPA-CCOB-P3-30-T2","Fuel Economy, mpg",15.071317381896,26.2954996754847,18.8727358181153,24.6655567985639]
[5892,"EPA-TSIE-P3-23-T3","Fuel Economy, mpg",10.8648970058305,19.821207184425,14.5500416483469,18.5625669575157]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","Fuel Economy, mpg",10.1102038811048,19.2216932384832,13.4386304975141,17.8594763370387]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","Fuel Economy, mpg",9.20751413340951,17.8259414228511,13.065006181054,16.6094805131862]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","Fuel Economy, mpg",8.95772472566434,15.9829038122298,11.231779636242,14.9492286288271]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","Fuel Economy, mpg",14.6028685564613,26.3891563130274,18.8230454180037,24.6726149195205]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","Fuel Economy, mpg",14.6907995224661,25.0261235643862,19.2086793128139,23.672863832547]
[5908,"EPA-HODY-P3-4-T2","Fuel Economy, mpg",10.2569288449055,18.9667573158736,13.4834392234339,17.6868175173499]
[5909,"EPA-JLIB-P3-31-T2","Fuel Economy, mpg",9.15189757121773,17.8159152223846,13.1263018953212,16.6029867290648]
[5910,"EPA-CSIL-P3-10-T2","Fuel Economy, mpg",9.17533773040214,15.9437588445882,11.4121149115789,14.9627085315547]
[5924,"EPA-DCAL-P3-12-T1","Fuel Economy, mpg",12.8787241108726,21.1142398947051,16.418846477072,20.0598577234527]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","Fuel Economy, mpg",15.4304171481801,27.1451293886421,19.1620837929609,25.4124632633366]
[5926,"EPA-TCAM-P3-10-T2","Fuel Economy, mpg",14.2883864368884,26.6172178398019,19.2384121122338,24.8479955552443]
[5927,"EPA-HCIV-P3-26-T1","Fuel Economy, mpg",16.791395899477,30.5646930150068,21.9015719324558,28.5675851579618]
[5928,"EPA-NALT-P3-4-T2","Fuel Economy, mpg",14.6206061199233,25.1388991362271,18.9370243634461,23.7185245401013]
[5941,"EPA-DCAL-P3-12-T2","Fuel Economy, mpg",13.0901366073117,21.1707789368295,16.4957858717525,20.1338995333584]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","Fuel Economy, mpg",15.1688439746677,27.0015635886001,19.8175568737212,25.3371408826966]
[5943,"EPA-TSIE-P3-25-T1","Fuel Economy, mpg",11.416485632062,20.551170249123,15.2535049460225,19.2788379970389]
[5944,"EPA-HCIV-P3-26-T2","Fuel Economy, mpg",16.4958420495045,30.5195494936461,22.1402427491863,28.5155996529275]
[5945,"EPA-FEXP-P3-30-T1","Fuel Economy, mpg",9.25552672998418,16.3016303636337,11.8593504626687,15.3074611675787]
[5948,"EPA-TSIE-P3-25-T2","Fuel Economy, mpg",11.3038490438745,20.4757977645077,15.1611112429981,19.2009383852981]
[5949,"EPA-FEXP-P3-30-T2","Fuel Economy, mpg",8.90278422040818,15.8101714200715,11.8314270218241,14.8695528919052]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","Fuel Economy, mpg",13.0646912804583,21.4891674042483,16.5425087134977,20.39510255978]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","Fuel Economy, mpg",11.2206458844697,20.637707202026,15.3688076698117,19.3332525040286]
[6031,"EPA-TCAM-P3-10-T3","Fuel Economy, mpg",14.2558017051855,26.7037064553742,19.2026560367305,24.9094630486352]
[6032,"EPA-CSIL-P3-30-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[6043,"EPA-DCAL-P3-10-T2","Fuel Economy, mpg",13.1675264708431,21.6172492326752,17.0618986223507,20.5648015973074]
[6044,"EPA-TSIE-P3-27-T2","Fuel Economy, mpg",11.2360265833933,20.5160472575253,15.1994366146976,19.2258348608143]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","Fuel Economy, mpg",14.1267722040699,24.7706359453322,18.711638229573,23.3388689817186]
[6046,"EPA-CSIL-P3-30-T2","Fuel Economy, mpg",8.82167124860273,15.3118738759962,10.9697945656922,14.3684320926369]
[6065,"EPA-NALT-P3-31-T2","Fuel Economy, mpg",14.4205411239498,24.6424554191957,18.9604849413734,23.306705458192]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","Fuel Economy, mpg",8.9616085306539,17.4115895489084,12.5994452259432,16.2000671447626]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","Fuel Economy, mpg",17.0691227700225,30.5832789181832,21.7810669953247,28.5830776617511]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","Fuel Economy, mpg",14.9813133231823,26.6284634019373,18.994763441603,24.9313011718645]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","Fuel Economy, mpg",10.2850276288632,18.8735825349497,13.4364183137327,17.6212125335688]
[6075,"EPA-HCIV-P3-4-T2","Fuel Economy, mpg",16.5426581055961,30.1583157792341,21.8369602677293,28.1920251899361]
[6076,"EPA-CCOB-P3-3-T2","Fuel Economy, mpg",14.8623111040955,26.3207926197076,18.7767899803091,24.6454228764367]
[6077,"EPA-HODY-P3-6-T2","Fuel Economy, mpg",10.145612556026,18.8389981142147,13.4275029639917,17.5605936683867]
[6078,"EPA-JLIB-P3-23-T2","Fuel Economy, mpg",8.91155926317096,17.353941019311,12.5709772976979,16.1442196504802]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","Fuel Economy, mpg",9.23083036780819,16.1359368755355,11.9248483237319,15.1723610603752]
[6082,"EPA-FEXP-P3-3-T2","Fuel Economy, mpg",9.05580152302071,16.1699208368046,11.948285449287,15.1795087637544]
[6105,"EPA-HODY-P3-11-T1","Fuel Economy, mpg",10.3085906543111,19.3365695363541,13.5478469403133,17.9821694826718]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","Fuel Economy, mpg",14.6816218745878,26.5169733213854,18.8153201852329,24.7918940590108]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","Fuel Economy, mpg",11.3027272839229,20.5029888357669,15.3697052963983,19.2463051620267]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","Fuel Economy, mpg",14.5834874136995,25.3936676680768,19.5534682605932,23.9780102862928]
[6109,"EPA-JLIB-P3-26-T1","Fuel Economy, mpg",9.10972376668306,18.0964667772804,13.3098717326184,16.8368906265046]
[6114,"EPA-CCOB-P3-28-T2","Fuel Economy, mpg",14.8502550616216,26.6426458112919,18.9460008795191,24.9159608547459]
[6115,"EPA-HODY-P3-11-T2","Fuel Economy, mpg",10.5234567026506,19.141868103325,13.9007912719263,17.8949573527498]
[6116,"EPA-TSIE-P3-21-T2","Fuel Economy, mpg",11.6256672380654,20.5921818302322,15.3394038461723,19.3537312817445]
[6117,"EPA-NALT-P3-10-T2","Fuel Economy, mpg",14.7981460686422,25.6963832334894,19.5555119198402,24.2447819902979]
[6118,"EPA-JLIB-P3-26-T2","Fuel Economy, mpg",9.19585139248774,18.0012281233793,13.4986709280431,16.7890811683233]
[6136,"EPA-HCIV-P3-25-T1","Fuel Economy, mpg",16.8110728791917,30.2436921120425,21.1557215993215,28.22879076311]
[6137,"EPA-DCAL-P3-22-T1","Fuel Economy, mpg",12.5163171901039,20.3876304553889,15.6920237686185,19.3601317430524]
[6138,"EPA-TCAM-P3-30-T1","Fuel Economy, mpg",13.9900071902379,25.801095723367,18.8719700819594,24.1353137735938]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","Fuel Economy, mpg",8.8391147353008,15.4623472602614,11.1532196279427,14.5123028552003]
[6142,"EPA-HCIV-P3-25-T2","Fuel Economy, mpg",16.4396803475564,30.2846122678819,21.6801530261928,28.2752691088081]
[6143,"EPA-DCAL-P3-22-T2","Fuel Economy, mpg",12.8354536289972,20.3019011464914,15.7091226838029,19.330230943742]
[6144,"EPA-TCAM-P3-30-T2","Fuel Economy, mpg",14.0944158689178,25.7977198138056,18.6545730407692,24.1296707620723]
[6145,"EPA-CSIL-P3-3-T2","Fuel Economy, mpg",8.79025797980714,15.4522189777179,11.0327288789977,14.4833501388637]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","Fuel Economy, mpg",14.1473443127859,25.0217556186149,19.2328512910498,23.604737695475]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","Fuel Economy, mpg",12.1411917827685,21.5908926998106,16.1725509953276,20.3066860110914]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","Fuel Economy, mpg",9.9152582640358,18.9873309097382,13.5571162322186,17.65450627042]
[6176,"EPA-TCAM-P3-30-T3","Fuel Economy, mpg",13.621117743822,25.6117973147084,18.8975027818802,23.9320808139297]
[6177,"EPA-DCAL-P3-11-T1","Fuel Economy, mpg",13.3073225927094,21.6395895977543,16.966966588738,20.5817197592217]
[6185,"EPA-NALT-P3-3-T2","Fuel Economy, mpg",14.4539639743925,25.1247365707422,19.5240017506959,23.7357586815183]
[6186,"EPA-TSIE-P3-13-T2","Fuel Economy, mpg",11.8887569957159,21.3396165383198,16.1393267614761,20.0606131931979]
[6187,"EPA-HODY-P3-3-T2","Fuel Economy, mpg",10.1006641545035,19.1007496241302,13.5255187388118,17.7638391530872]
[6188,"EPA-DCAL-P3-11-T2","Fuel Economy, mpg",12.9145791764317,21.3579857133306,16.5449728771666,20.2689357504085]
[6189,"EPA-HCIV-P3-30-T1","Fuel Economy, mpg",16.4767233290995,30.2314027322188,22.0499792593116,28.2730242387508]
[6202,"EPA-HCIV-P3-30-T2","Fuel Economy, mpg",16.2643748093607,30.2829930347244,21.7417235863025,28.2339195481817]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","Fuel Economy, mpg",14.3931430302296,25.4605632809504,18.1006782099909,23.8275904196163]
[6204,"EPA-CSIL-P3-12-T1","Fuel Economy, mpg",8.8091988718101,15.624456774738,11.2869456416793,14.6469194793316]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","Fuel Economy, mpg",9.1612672204073,17.8280532761712,13.2354834366439,16.617715744329]
[6213,"EPA-TCAM-P3-25-T1","Fuel Economy, mpg",13.7029899140076,25.8193573569976,19.2456897224322,24.1351871719801]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","Fuel Economy, mpg",12.4987548948838,20.8704060614564,16.3971179936907,19.815693668057]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","Fuel Economy, mpg",14.5643205041338,25.2383754312242,18.2150474009595,23.700252338343]
[6216,"EPA-CSIL-P3-12-T2","Fuel Economy, mpg",8.96575245169454,15.7440030344771,11.4000820758318,14.7740437535796]
[6217,"EPA-JLIB-P3-21-T2","Fuel Economy, mpg",9.37703791459604,17.7972732140711,13.3129408574457,16.6356216130634]
[6219,"EPA-DCAL-P3-27-T2","Fuel Economy, mpg",12.8381742703606,20.9618134910159,16.2581685957516,19.9188355546258]
[6220,"EPA-TCAM-P3-25-T2","Fuel Economy, mpg",13.8911048802337,25.8310687705198,18.8462525653869,24.1297262269497]
[6243,"EPA-NALT-P3-11-T1","Fuel Economy, mpg",14.6388669223205,25.6018215356803,19.5126483744985,24.1398134533407]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","Fuel Economy, mpg",12.7547845906959,20.9718292205781,16.2704206853403,19.9148773489137]
[6245,"EPA-TCAM-P3-24-T1","Fuel Economy, mpg",13.4277141377738,24.6479715614087,18.4612904624338,23.09664695109]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","Fuel Economy, mpg",16.2711174403858,29.9347449381661,21.4166093085015,27.9490851069561]
[6247,"EPA-JLIB-P3-16-T1","Fuel Economy, mpg",9.37413994039944,18.3147581240085,13.5114172115726,17.0621208326791]
[6255,"EPA-NALT-P3-11-T2","Fuel Economy, mpg",14.9246346989058,25.7308432477915,19.6023631842992,24.2801634040121]
[6256,"EPA-DCAL-P3-21-T2","Fuel Economy, mpg",12.4608224263334,20.898159591511,16.3360685635194,19.8336274600044]
[6257,"EPA-TCAM-P3-24-T2","Fuel Economy, mpg",13.754467332284,24.803852810117,18.0008001501006,23.2259488011176]
[6258,"EPA-HCIV-P3-31-T2","Fuel Economy, mpg",16.523535290017,30.0795681342797,21.1547352266951,28.0568135678621]
[6259,"EPA-JLIB-P3-16-T2","Fuel Economy, mpg",9.79878097872603,18.3682724691516,13.3555796662339,17.1519019032842]
[6277,"EPA-TSIE-P3-22-T1","Fuel Economy, mpg",11.1956284794217,19.6419022172333,14.8222529039942,18.4959165802021]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","Fuel Economy, mpg",14.9733083829832,26.1721307819704,18.9453243021908,24.5659093237375]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","Fuel Economy, mpg",10.2425272337139,18.8981919482921,13.5183081948681,17.6360452738017]
[6280,"EPA-CSIL-P3-26-T1","Fuel Economy, mpg",8.9441237735889,15.6521662800808,11.2656497499621,14.6802438137215]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","Fuel Economy, mpg",9.39920494623274,16.8450787860604,12.128576425031,15.7829624196373]
[6288,"EPA-TSIE-P3-22-T2","Fuel Economy, mpg",10.9956223029967,19.5802721850714,14.7041552001176,18.4097169213055]
[6289,"EPA-CCOB-P3-6-T2","Fuel Economy, mpg",15.0666639663701,26.15316919121,18.8250242116481,24.5426832382706]
[6290,"EPA-HODY-P3-31-T2","Fuel Economy, mpg",9.94387360437634,18.9040875000794,13.3157023830332,17.5653207007152]
[6292,"EPA-CSIL-P3-26-T2","Fuel Economy, mpg",8.78375510818336,15.3502278523745,11.190056861095,14.4243327275685]
[6293,"EPA-FEXP-P3-10-T2","Fuel Economy, mpg",9.35777737011055,16.6921546702495,12.1873074791733,15.6570808374136]
[6306,"EPA-JLIB-P3-22-T1","Fuel Economy, mpg",8.99134115611372,17.2964977827632,12.5335598187126,16.1034419415553]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","Fuel Economy, mpg",17.0459243312928,30.6443109925585,21.6629190822217,28.6236836593252]
[6322,"EPA-SOUT-P3-24-T1","Fuel Economy, mpg",9.1120328648392,16.5854151214207,11.2826952625183,15.433813371692]
[6323,"EPA-HODY-P3-31-T3","Fuel Economy, mpg",10.2105689608826,19.0537782599488,13.2818563043986,17.7155342229068]
[6324,"EPA-HCIV-P3-28-T2","Fuel Economy, mpg",16.3489894794144,30.6965960068602,21.7397351500648,28.5827078488592]
[6325,"EPA-JLIB-P3-22-T2","Fuel Economy, mpg",8.81663094105648,17.4565911458599,12.8942654755698,16.2335811956445]
[6337,"EPA-FFOC-P3-20-T2","Fuel Economy, mpg",15.7218509927145,27.1224079882488,19.5149151890674,25.4810324056963]
[6338,"EPA-SOUT-P3-24-T2","Fuel Economy, mpg",9.32744722584455,16.7168771144064,11.3960562757207,15.5727277981222]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","Fuel Economy, mpg",12.5333623397092,20.7532177437922,15.8176385804904,19.6693229349179]
[6348,"EPA-DCAL-P3-31-T2","Fuel Economy, mpg",12.3894629160472,20.5462055711876,15.8430344358145,19.490917944401]
[6349,"EPA-FFOC-P3-20-T3","Fuel Economy, mpg",16.0522761734685,27.141742606503,19.7485826627186,25.5664792409339]
[6350,"EPA-CSIL-P3-20-T2","Fuel Economy, mpg",8.57619236401058,14.8921637294187,10.5884819474506,13.9642620110991]
[6351,"EPA-FEXP-P3-4-T2","Fuel Economy, mpg",8.95927129293028,16.4405621090671,12.0421301047857,15.3856356061719]
[6362,"EPA-HCIV-P3-21-T2","Fuel Economy, mpg",16.7434014080411,29.7511682089809,21.9257395683253,27.9136411204431]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","Fuel Economy, mpg",11.6644210172636,20.6364321295339,15.5649119107958,19.3997601075489]
[6367,"EPA-SOUT-P3-16-T1","Fuel Economy, mpg",10.1826486715803,17.3933092419506,12.1078418630643,16.2898111610954]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","Fuel Economy, mpg",10.7573179272546,19.6470194434317,13.9849005773091,18.3161601045404]
[6387,"EPA-TSIE-P3-31-T2","Fuel Economy, mpg",10.8703092953901,20.5878438189359,15.3761925065816,19.2541853850929]
[6388,"EPA-SOUT-P3-16-T2","Fuel Economy, mpg",9.98796975292394,17.5337447441935,12.2936176431276,16.4094508585525]
[6389,"EPA-HODY-P3-10-T2","Fuel Economy, mpg",10.369802995304,19.2078461515753,13.6616283266565,17.9046943115551]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","Fuel Economy, mpg",16.5748296966793,29.2142408762807,21.2925397535264,27.4310205343664]
[6391,"EPA-DCAL-P3-16-T1","Fuel Economy, mpg",13.1725344937735,21.5593172132228,16.5949491360947,20.4799521443601]
[6403,"EPA-FFOC-P3-14-T2","Fuel Economy, mpg",16.81388147461,29.212703331209,21.2543504000891,27.4732278092253]
[6404,"EPA-DCAL-P3-16-T2","Fuel Economy, mpg",12.6740719402391,21.2972531745819,16.8172687935235,20.2201326654211]
[6405,"EPA-JLIB-P3-30-T1","Fuel Economy, mpg",9.27237714503789,18.1866040115543,13.1157839724516,16.8883031196917]
[6406,"EPA-TCAM-P3-16-T1","Fuel Economy, mpg",14.5984337180548,26.5544678757795,19.1977783285646,24.8258221681534]
[6407,"EPA-NALT-P3-12-T1","Fuel Economy, mpg",14.8612139759871,25.4442579258372,20.101250775924,24.1144687022607]
[6412,"EPA-JLIB-P3-30-T2","Fuel Economy, mpg",9.17512497269019,18.0905118704772,13.176073565053,16.8159062682409]
[6413,"EPA-TCAM-P3-16-T2","Fuel Economy, mpg",14.4993083287303,26.272418890161,18.7644271486153,24.5542374308333]
[6414,"EPA-NALT-P3-12-T2","Fuel Economy, mpg",14.8534787039676,25.5035431266597,19.5821081231957,24.094404161271]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","Fuel Economy, mpg",14.2739807120232,25.2659583215921,17.8671642547579,23.6437139818557]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","Fuel Economy, mpg",16.3080495280526,28.1939539066265,20.6340117740704,26.5252896915941]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","Fuel Economy, mpg",14.3574472696768,25.2958124554417,18.3043720943283,23.7162393000868]
[6432,"EPA-HCIV-P3-21-T3","Fuel Economy, mpg",16.0605415832521,29.3451898523228,20.8831389223783,27.4132720765251]
[6433,"EPA-FEXP-P3-4-T3","Fuel Economy, mpg",9.04543351155991,16.1707410256906,11.8491944134252,15.1684266546588]
[6434,"EPA-CSIL-P3-20-T3","Fuel Economy, mpg",8.31620365974834,14.8173213326618,10.6202569915047,13.8818375707308]
[6435,"EPA-FFOC-P3-6-T2","Fuel Economy, mpg",16.2143084832461,28.089643443275,20.8077392489943,26.4488009934076]
[6436,"EPA-SOUT-P3-30-T1","Fuel Economy, mpg",9.57619213084537,16.9532801179095,11.8612547872893,15.8582904060253]
[6448,"EPA-SOUT-P3-30-T2","Fuel Economy, mpg",9.71937481374329,17.1502393726785,11.9227145792693,16.0427038021453]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","Fuel Economy, mpg",11.855291601406,21.4902758401627,15.9672168506822,20.1508195047926]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","Fuel Economy, mpg",9.13602948506512,18.1752812490548,13.2621100794046,16.885242826163]
[6462,"EPA-TSIE-P3-10-T2","Fuel Economy, mpg",11.9880651593261,21.389927729355,16.0153060336306,20.1013940632046]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","Fuel Economy, mpg",15.4622244358798,27.2998348824092,19.1893170536635,25.5539970385666]
[6464,"EPA-JLIB-P3-3-T2","Fuel Economy, mpg",9.12408107829613,18.2975573860933,13.3113168715857,16.9817812874883]
[6465,"EPA-FFOC-P3-16-T1","Fuel Economy, mpg",16.9351464314066,28.7622309766892,21.0678838447629,27.0965087650363]
[6479,"EPA-FFOC-P3-16-T2","Fuel Economy, mpg",16.5902482290714,28.4554238234064,21.4996349450479,26.8619160869014]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","Fuel Economy, mpg",15.3910351308806,26.9285633127669,19.316521754227,25.2494003777597]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","Fuel Economy, mpg",9.04376964877824,16.2382302676996,11.9525341386987,15.2355147507756]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[6487,"EPA-CSIL-P3-21-T2","Fuel Economy, mpg",8.84553485145404,15.3409500944399,11.2796545793945,14.4370745942]
[6497,"EPA-HODY-P3-10-T3","Fuel Economy, mpg",10.4378217525464,19.6008573827985,13.7061637048857,18.2281792553732]
[6498,"EPA-TCAM-P3-4-T2","Fuel Economy, mpg",14.1167889621293,26.3435774510204,18.290164398959,24.5074179088932]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","Fuel Economy, mpg",17.1102597959868,29.5256603483003,21.1602351424442,27.734637744418]
[6507,"EPA-FFOC-P3-7-T2","Fuel Economy, mpg",16.6770006200315,29.0870600276147,21.5495767580116,27.3858763110128]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","Fuel Economy, mpg",13.8407852136858,24.6544468403157,18.8366636807723,23.2162661323147]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","Fuel Economy, mpg",14.0290221225745,26.0332474436482,18.7560046837888,24.3076509499222]
[6520,"EPA-NALT-P3-23-T2","Fuel Economy, mpg",14.2154356103235,24.2479306619802,18.7587532301718,22.9287467680357]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","Fuel Economy, mpg",11.4765471096671,20.5052743781284,15.4566989305996,19.2740736607847]
[6522,"EPA-HODY-P3-16-T1","Fuel Economy, mpg",10.5625075812238,19.6474965353009,13.6853513385381,18.272469898364]
[6523,"EPA-TCAM-P3-4-T4","Fuel Economy, mpg",13.8473540771336,25.9998687610503,18.8988543424439,24.2786180883128]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","Fuel Economy, mpg",17.1270019050194,30.9249280225133,22.0805588128736,28.9140178147403]
[6532,"EPA-HODY-P3-16-T2","Fuel Economy, mpg",10.6113622623549,19.5397723122707,13.8241967720544,18.2114720925659]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","Fuel Economy, mpg",16.3453282568605,28.7477593051974,20.8510362501256,27.002470607523]
[6534,"EPA-HCIV-P3-10-T2","Fuel Economy, mpg",16.8880819771006,31.1910338772963,21.7726112119124,29.0662986295303]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","Fuel Economy, mpg",8.90615381177125,15.4647101280779,10.8927584213377,14.4916393572257]
[6536,"EPA-FFOC-P3-28-T2","Fuel Economy, mpg",16.5052448384129,28.4854170654535,21.1766909952962,26.8363838820602]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","Fuel Economy, mpg",11.3371122124394,20.230868921024,15.1994565914781,19.0240340181647]
[6538,"EPA-CSIL-P3-31-T2","Fuel Economy, mpg",8.93421305539504,15.3540136340781,11.0905623608475,14.4330016613584]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","Fuel Economy, mpg",14.7929526823462,26.4514041059905,19.0254246443249,24.7824254529412]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","Fuel Economy, mpg",15.6226326956066,26.7777273171388,19.6950051510843,25.2264058022221]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","Fuel Economy, mpg",9.17991051490518,18.0484736704215,13.3817325500765,16.8050082517358]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","Fuel Economy, mpg",9.24288224938774,16.029701036571,11.7298912451069,15.0776747133036]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","Fuel Economy, mpg",9.0665192056955,15.8718199190632,11.3597945555905,14.8894410752035]
[6564,"EPA-CCOB-P3-4-T2","Fuel Economy, mpg",15.0991642500795,26.4994968252941,18.8636511216174,24.8332449577646]
[6565,"EPA-FFOC-P3-23-T2","Fuel Economy, mpg",15.8405363992585,26.9493425181777,20.0252982022565,25.4108281672863]
[6566,"EPA-JLIB-P3-4-T2","Fuel Economy, mpg",9.14393019587025,18.2061958496599,13.2609916602189,16.9086976378742]
[6567,"EPA-FEXP-P3-21-T2","Fuel Economy, mpg",9.14419281578737,16.2248315132835,11.8054365990698,15.2247583347172]
[6568,"EPA-CSIL-P3-14-T2","Fuel Economy, mpg",8.93934120270706,15.8810432363556,11.3109854184576,14.8710156473207]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","Fuel Economy, mpg",16.1390987548044,28.1005436833722,20.6926713450267,26.4451479353733]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","Fuel Economy, mpg",9.98405427488338,17.66645631301,12.3885124275109,16.5262527972308]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","Fuel Economy, mpg",14.3574144484892,25.6671232293406,18.2930911281828,24.0138737210553]
[6592,"EPA-NALT-P3-25-T1","Fuel Economy, mpg",14.4887818791306,25.4040675131298,19.443455096044,23.9662453135212]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","Fuel Economy, mpg",9.82277260010904,18.3981838340996,12.8613909668466,17.1161733831923]
[6597,"EPA-FFOC-P3-31-T2","Fuel Economy, mpg",16.2997990175945,28.5260161284714,20.555935378493,26.7851279201251]
[6598,"EPA-SOUT-P3-10-T2","Fuel Economy, mpg",9.95888512465174,17.6829976360402,12.7911069188256,16.5805214275799]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","Fuel Economy, mpg",14.3840403533759,25.688335246563,18.1747206403023,24.0215552330357]
[6600,"EPA-NALT-P3-25-T2","Fuel Economy, mpg",14.4318842685132,25.2627428632564,19.3882345793264,23.8340791150692]
[6601,"EPA-HODY-P3-23-T2","Fuel Economy, mpg",9.79047454382909,18.4889343617428,13.1595655377621,17.2086429046091]
[6613,"EPA-DCAL-P3-25-T1","Fuel Economy, mpg",12.8683855322959,20.776685095706,16.0980635294691,19.7588595901032]
[6614,"EPA-TCAM-P3-1-T1","Fuel Economy, mpg",14.1022695213321,25.7170884095602,18.5779081139408,24.0485962197141]
[6615,"EPA-JLIB-P3-25-T1","Fuel Economy, mpg",9.29647746671678,18.206663648095,13.3620580745267,16.9464234999311]
[6622,"EPA-DCAL-P3-25-T2","Fuel Economy, mpg",12.6968884149232,21.0874843920792,16.2929611549313,20.0087038585464]
[6623,"EPA-TCAM-P3-1-T2","Fuel Economy, mpg",13.9962117122213,25.4515365999701,18.7831164951076,23.8686489829032]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","Fuel Economy, mpg",16.2326105623493,28.1962827397781,20.334813691739,26.5094690720821]
[6626,"EPA-JLIB-P3-25-T2","Fuel Economy, mpg",9.38284227738853,18.1670796222131,13.4435056020588,16.9401922609229]
[6627,"EPA-FFOC-P3-27-T2","Fuel Economy, mpg",16.0997104481076,28.0781350776239,20.4201888065393,26.391526280333]
[6628,"EPA-SOUT-P3-8-T2","Fuel Economy, mpg",10.3001550313747,17.6160189446986,12.6257169293544,16.5498209247949]
[6629,"EPA-TCAM-P3-1-T3","Fuel Economy, mpg",13.9272317575322,25.9556952302753,18.5049079554733,24.2113800120806]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","Fuel Economy, mpg",11.4232040859266,20.4222599366355,15.6353636797945,19.2276133489848]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","Fuel Economy, mpg",13.3169019418183,24.82643738823,17.8212372581336,23.1798694181109]
[6648,"EPA-SOUT-P3-8-T3","Fuel Economy, mpg",9.97910092400214,17.4855847257069,12.6163113020798,16.4111981797628]
[6653,"EPA-TSIE-P3-3-T2","Fuel Economy, mpg",11.6992003449226,20.8294194529474,15.9604908471229,19.6033503450557]
[6654,"EPA-TCAM-P3-23-T2","Fuel Economy, mpg",13.9276768454377,24.8198796340825,18.3338675220429,23.2846406353668]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","Fuel Economy, mpg",16.4285856305375,30.7853006323102,21.4595025474669,28.6257445851507]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","Fuel Economy, mpg",9.7652001334452,17.1851594689059,12.1032904211714,16.0919756962599]
[6675,"EPA-SOUT-P3-31-T2","Fuel Economy, mpg",9.64067840153674,17.198145699394,12.2105824546324,16.0972479620443]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","Fuel Economy, mpg",16.4363039934402,28.4782268833608,20.9949659416194,26.8028209244921]
[6677,"EPA-TSIE-P3-11-T1","Fuel Economy, mpg",11.6785127662486,21.1211285068787,15.7912207344957,19.8250542837926]
[6678,"EPA-HCIV-P3-3-T2","Fuel Economy, mpg",16.8204833262099,30.7069183033169,21.476686745167,28.6386047335108]
[6680,"EPA-FFOC-P3-4-T3","Fuel Economy, mpg",16.2920737232851,28.3385535327512,20.5271605611771,26.6272293847319]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","Fuel Economy, mpg",15.229258517008,27.3692068306944,19.3374733959953,25.5828640397506]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","Fuel Economy, mpg",14.8196045138928,25.6981126253009,19.9478898004832,24.2812359169747]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","Fuel Economy, mpg",10.4508423289491,19.6186806196469,13.8690771357693,18.2677500277744]
[6704,"EPA-DCAL-P3-5-T1","Fuel Economy, mpg",13.6637354035486,22.2325786170679,16.8831233294357,21.0991661281646]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","Fuel Economy, mpg",9.66360292534508,18.7197196406806,13.5022994598501,17.4103302644842]
[6708,"EPA-SOUT-P3-31-T3","Fuel Economy, mpg",9.96248063630085,17.2361967155892,11.9810690997191,16.1333696650581]
[6709,"EPA-NALT-P3-28-T2","Fuel Economy, mpg",14.8968333268205,25.768601690897,19.6757836337332,24.3417052361652]
[6710,"EPA-HODY-P3-7-T2","Fuel Economy, mpg",10.4647537111383,19.3820518921024,13.7664143863629,18.0681581420186]
[6711,"EPA-DCAL-P3-5-T2","Fuel Economy, mpg",13.5088705160563,22.216057653457,17.1894665435043,21.0950428236878]
[6712,"EPA-JLIB-P3-14-T2","Fuel Economy, mpg",9.46830338209121,18.8288969264567,13.5529221421918,17.4666927477229]
[6716,"EPA-FFOC-P3-30-T1","Fuel Economy, mpg",16.56025606542,28.2598944463811,20.7294932708949,26.6189866595152]
[6743,"EPA-TSIE-P3-11-T3","Fuel Economy, mpg",11.7653551413989,21.2019137341944,15.8826510258302,19.9137328533909]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","Fuel Economy, mpg",15.8157398621553,28.9265874623388,20.8472770850031,27.0338921907429]
[6745,"EPA-SOUT-P3-5-T1","Fuel Economy, mpg",10.2692858693953,17.8049928774331,12.6890389606054,16.6976075182991]
[6746,"EPA-CSIL-P3-1-T1","Fuel Economy, mpg",8.74458178239232,15.0709272171452,10.7622774576084,14.1490662435056]
[6749,"EPA-HCIV-P3-23-T2","Fuel Economy, mpg",15.6874566727859,28.72859967423,20.5720810087676,26.8236819393282]
[6750,"EPA-SOUT-P3-5-T2","Fuel Economy, mpg",10.2003995864285,17.8517099067494,12.5856922071148,16.7223812462271]
[6751,"EPA-FFOC-P3-30-T2","Fuel Economy, mpg",16.2530299719017,28.3035407786051,20.6807133073743,26.6119712407173]
[6752,"EPA-CSIL-P3-1-T2","Fuel Economy, mpg",8.8681101126645,15.4213741210158,10.9868697063682,14.4681410684061]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","Fuel Economy, mpg",14.749415097861,25.7487401041096,19.4976582239492,24.27210201973]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","Fuel Economy, mpg",17.2964718902652,29.7813453563777,21.696235682286,28.018985802617]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","Fuel Economy, mpg",9.69980503876188,17.1250356136044,12.2108633897524,16.0391736594608]
[6772,"EPA-NALT-P3-14-T2","Fuel Economy, mpg",14.8920968832725,25.75820941976,19.738123319499,24.3189915664341]
[6773,"EPA-FFOC-P3-13-T2","Fuel Economy, mpg",17.1600266007196,29.6825416486277,21.8624552921223,27.947858428577]
[6774,"EPA-SOUT-P3-4-T2","Fuel Economy, mpg",9.8879509481932,17.3528210377221,12.4973682549674,16.2807494761744]
[6803,"EPA-SOUT-P3-25-T1","Fuel Economy, mpg",9.65711001216169,16.9568735073681,11.898444203817,15.8768866698858]
[6805,"EPA-FFOC-P3-13-T3","Fuel Economy, mpg",17.1554957626566,29.577378959935,21.8077551802832,27.858291744354]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","Fuel Economy, mpg",13.7672734597623,25.7683601235788,18.4317613437985,24.0402405648203]
[6807,"EPA-CCOB-P3-8EP-T1","Fuel Economy, mpg",15.6412565294784,27.2256839870081,19.532491239386,25.5484418055365]
[6808,"EPA-NALT-P3-15EP-T1","Fuel Economy, mpg",15.3303789871438,26.3657560354379,20.0691673352819,24.8961157895976]
[6816,"EPA-SOUT-P3-25-T2","Fuel Economy, mpg",9.55441632048055,16.943415594234,12.1854989190329,15.8759851547203]
[6817,"EPA-DCAL-P3-8EP-T1","Fuel Economy, mpg",13.3640849934289,21.7099006725188,16.7926700109758,20.6338279774041]
[6818,"EPA-TCAM-P3-31-T2","Fuel Economy, mpg",14.082042451096,25.8460761765941,18.5625556090725,24.1479469094824]
[6819,"EPA-CCOB-P3-8EP-T2","Fuel Economy, mpg",15.4180418487557,27.2734287627871,19.2235968312436,25.5100419907815]
[6820,"EPA-NALT-P3-15EP-T2","Fuel Economy, mpg",15.5266613667366,26.3453868251085,20.1694969790271,24.9125745335155]
[6832,"EPA-HODY-P3-9EP-T1","Fuel Economy, mpg",10.8761727602568,20.1059224123079,14.3045260157298,18.7530669013383]
[6833,"EPA-DCAL-P3-8EP-T2","Fuel Economy, mpg",13.1082739692346,21.5908049952332,16.5499122124904,20.4886180110189]
[6834,"EPA-JLIB-P3-2EP-T1","Fuel Economy, mpg",9.47326351654025,18.6297798075743,13.4875265038278,17.3097553637766]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","Fuel Economy, mpg",9.0030485530926,15.4923552739245,11.2503749270432,14.5681036080705]
[6842,"EPA-SOUT-P3-20-T1","Fuel Economy, mpg",9.50693582237668,16.6198923807186,11.6683217486219,15.5645626612149]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","Fuel Economy, mpg",16.4728027207296,28.3971535775255,20.628331183933,26.7030929078176]
[6844,"EPA-HODY-P3-9EP-T2","Fuel Economy, mpg",10.5768577018119,19.8860124506201,14.0244254089718,18.5037627356533]
[6845,"EPA-JLIB-P3-2EP-T2","Fuel Economy, mpg",9.43434529079217,18.6301904158615,13.7551194593264,17.3313342021134]
[6846,"EPA-CSIL-P3-4-T2","Fuel Economy, mpg",8.89437043986876,15.727781893098,11.0181313441995,14.7116869452511]
[6847,"EPA-SOUT-P3-20-T2","Fuel Economy, mpg",9.43149621376138,16.537971358793,11.6394009783504,15.4840161395612]
[6848,"EPA-FFOC-P3-3-T2","Fuel Economy, mpg",16.4017115556343,28.3775483762223,20.6544105249283,26.6869877517376]
[6864,"EPA-TSIE-P3-26-T1","Fuel Economy, mpg",11.2486390966616,20.5566333182383,15.4099185004092,19.2894982938677]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","Fuel Economy, mpg",14.1373905189068,25.8770343381474,18.8381625275861,24.2195870464484]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","Fuel Economy, mpg",16.2940567418092,28.0174348009216,20.7865576140557,26.4133274257899]
[6867,"EPA-SOUT-P3-20-T3","Fuel Economy, mpg",9.5548186497175,16.4714611421992,11.5084988678449,15.4269601457056]
[6871,"EPA-TSIE-P3-26-T2","Fuel Economy, mpg",11.4833841363217,20.6716736520378,15.1952585884758,19.3831626555676]
[6872,"EPA-TCAM-P3-27-T2","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[6873,"EPA-FFOC-P3-21-T2","Fuel Economy, mpg",16.4476856640478,28.2671226611514,20.2966690410303,26.578580575889]
[6885,"EPA-HCIV-P3-22-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","Fuel Economy, mpg",10.4179110558843,19.484443836672,13.5710585352173,18.1205074546847]
[6887,"EPA-CSIL-P3-22-T1","Fuel Economy, mpg",8.54808770356065,14.864288566956,10.4696302480944,13.9285768016542]
[6895,"EPA-SOUT-P3-26-T1","Fuel Economy, mpg",9.62024059456392,17.4470625583748,11.9902950603355,16.2459699132032]
[6896,"EPA-FFOC-P3-9-T1","Fuel Economy, mpg",17.0955037400779,29.6848779951264,21.7498219378909,27.9247111607354]
[6897,"EPA-HCIV-P3-22-T2","Fuel Economy, mpg",15.7702978338497,28.9666445178493,20.7555638282813,27.0491672077769]
[6898,"EPA-CSIL-P3-22-T2","Fuel Economy, mpg",8.62205082225988,15.0209880610524,10.7295347292014,14.0889468294907]
[6900,"EPA-SOUT-P3-26-T2","Fuel Economy, mpg",9.66036340489537,16.8919943474432,12.2052081224702,15.8586876954568]
[6901,"EPA-FFOC-P3-9-T2","Fuel Economy, mpg",17.2145168482547,29.6888528488788,21.6929493105933,27.9454773796943]
[6935,"EPA-HCIV-P3-2-T1","Fuel Economy, mpg",16.8572685541355,30.7785286129735,22.1093037040603,28.7739158021859]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","Fuel Economy, mpg",11.6507591733919,20.9432788054759,15.457293871762,19.6501191480009]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","Fuel Economy, mpg",9.43998772345825,16.9234890779626,11.9279889237856,15.8218367413037]
[6938,"EPA-FFOC-P3-14MP-T1","Fuel Economy, mpg",16.7441937841344,28.6602685329227,20.97958768606,26.9914858908375]
[6939,"EPA-TCAM-P3-5-T1","Fuel Economy, mpg",14.7267710034318,26.8749125734189,19.2502559661045,25.1230437251461]
[6945,"EPA-SOUT-P3-27-T2","Fuel Economy, mpg",9.54352725985446,16.7328787278356,11.9807874210439,15.693781574374]
[6946,"EPA-HCIV-P3-2-T2","Fuel Economy, mpg",16.8325529113617,31.0116942644803,21.9623764403394,28.9199307527598]
[6947,"EPA-TSIE-P3-14-T2","Fuel Economy, mpg",11.7589836435936,20.9660823720177,15.7880406270724,19.7194076040346]
[6948,"EPA-FFOC-P3-14MP-T2","Fuel Economy, mpg",16.813018280161,28.8681352662463,21.0900345393581,27.1799272083966]
[6949,"EPA-TCAM-P3-5-T2","Fuel Economy, mpg",14.5500941802547,26.9693501531667,19.8116216848624,25.237216256329]
[6963,"EPA-HODY-P3-22-T4","Fuel Economy, mpg",9.82484546541702,18.4130512359174,12.9121548857525,17.1315148124301]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","Fuel Economy, mpg",9.36343624382649,16.0764949269278,11.7899364629761,15.1331756446029]
[6969,"EPA-SOUT-P3-12-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[6970,"EPA-CSIL-P3-13-T2","Fuel Economy, mpg",9.14326916494189,15.9737387245148,11.4813210907366,14.9966170778755]
[6988,"EPA-SOUT-P3-12-T2","Fuel Economy, mpg",9.68979191708751,17.2814531866895,12.2630628916763,16.1719148357921]
[6989,"EPA-FFOC-P3-5-T1","Fuel Economy, mpg",17.2744099764423,29.7446939215994,21.8717132146716,28.0193658860058]
[6990,"EPA-HCIV-P3-12EP-T1","Fuel Economy, mpg",17.0103661423604,30.4051694630076,21.7676368245199,28.4532135683676]
[6991,"EPA-TSIE-P3-15EP-T1","Fuel Economy, mpg",11.7775744127454,21.158603161137,15.6289654107595,19.8604343634991]
[6992,"EPA-CSIL-P3-9EP-T1","Fuel Economy, mpg",9.12496006117428,16.0739945063608,11.4166205932532,15.0534422942175]
[6997,"EPA-FFOC-P3-5-T2","Fuel Economy, mpg",17.1575728639177,29.5818094809468,21.7006228896115,27.8419648156666]
[6998,"EPA-HCIV-P3-12EP-T2","Fuel Economy, mpg",16.4495757245215,30.5611832343187,21.5729277971588,28.4798964392595]
[6999,"EPA-TSIE-P3-15EP-T2","Fuel Economy, mpg",11.8999263155315,21.2482188199801,15.9130044365449,19.9757023174095]
[7000,"EPA-CSIL-P3-9EP-T2","Fuel Economy, mpg",9.29089815168652,16.218484948761,11.5287618978474,15.2049193995217]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","Fuel Economy, mpg",11.8356983489759,21.5337279646562,14.955881429032,20.0668884017185]
[7018,"EPA-TCAM-P3-9EP-T1","Fuel Economy, mpg",14.4321992360514,26.7418469506032,19.3955369974702,24.9800090434076]
[7019,"EPA-F150-P3-22-T1","Fuel Economy, mpg",8.59198817444352,14.6457798911072,10.8939691475477,13.8082799019557]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","Fuel Economy, mpg",16.6071680336387,29.2155490529927,22.30558207083,27.5485827610234]
[7027,"EPA-TCAM-P3-9EP-T2","Fuel Economy, mpg",14.3388380420692,26.5740038238872,19.5810694248559,24.8708699280026]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","Fuel Economy, mpg",9.67850069576245,16.8090662972635,12.1694547327319,15.8010147508054]
[7029,"EPA-CIMP-P3-31-T2","Fuel Economy, mpg",11.8259927352247,21.3313808369559,15.0152575101221,19.9127550697149]
[7030,"EPA-F150-P3-22-T2","Fuel Economy, mpg",8.42061763695889,14.660534577261,11.2619544528122,13.8322522462402]
[7034,"EPA-SOUT-P3-21-T2","Fuel Economy, mpg",9.62311071517525,16.8471199994625,11.9811720242408,15.7928132464267]
[7035,"EPA-TCOR-P3-31-T3","Fuel Economy, mpg",16.8294399715163,29.4880035263257,22.6330083012847,27.8250808635222]
[7036,"EPA-TCAM-P3-9EP-T3","Fuel Economy, mpg",14.4685507800015,26.3561915046227,19.3716055405777,24.6847651091701]
[7052,"EPA-FFOC-P3-12-T1","Fuel Economy, mpg",16.441626579419,27.9689890480107,20.8589121910086,26.3853020156842]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[7068,"EPA-CIMP-P3-9-T1","Fuel Economy, mpg",12.283143549786,22.7459795036267,15.7824282253159,21.1680568833967]
[7069,"EPA-TCOR-P3-2-T1","Fuel Economy, mpg",17.7642707423649,31.2640180801784,23.6587005558044,29.4462718984693]
[7080,"EPA-CIMP-P3-9-T2","Fuel Economy, mpg",12.2899249484217,22.6902040334883,15.5931258946771,21.1015321865338]
[7081,"EPA-TCOR-P3-2-T2","Fuel Economy, mpg",17.6096675253789,30.6858419452023,23.576115955789,28.9575858521435]
[7082,"EPA-F150-P3-15-T1","Fuel Economy, mpg",8.96365377454889,15.7318309909329,11.796352234657,14.8083896416539]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","Fuel Economy, mpg",9.073357909167,15.9461000990638,11.6311206422407,14.9760874398094]
[7087,"EPA-F150-P3-15-T2","Fuel Economy, mpg",8.95607882251617,15.6947161505309,11.6995217868037,14.7693268127204]
[7088,"EPA-FEXP-P3-28-T2","Fuel Economy, mpg",9.03629699050051,15.8089154696907,11.6610528273977,14.8658018201359]
[7131,"EPA-TCOR-P3-8-T1","Fuel Economy, mpg",18.2776498733809,30.8696617590621,23.6240166368738,29.172166748327]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","Fuel Economy, mpg",8.80970299735831,15.073966495475,11.1977225532723,14.2083109645188]
[7140,"EPA-TCOR-P3-8-T2","Fuel Economy, mpg",17.5809729088667,30.5932416648875,23.9636835156985,28.9212146129184]
[7141,"EPA-CIMP-P3-23-T2","Fuel Economy, mpg",11.4849808894219,20.7538102222124,14.5598604615978,19.3700935848271]
[7142,"EPA-F150-P3-21-T2","Fuel Economy, mpg",8.70335421953278,15.208320941164,11.3650703297274,14.3167150899618]
[7152,"EPA-SOUT-P3-14-T2","Fuel Economy, mpg",10.2776161188576,17.7935648291799,12.5423597689433,16.6780992159433]
[7153,"EPA-FFOC-P3-12-T2","Fuel Economy, mpg",16.5685025112058,28.5415245589053,20.8016820512798,26.8387705024994]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","Fuel Economy, mpg",14.555551349925,27.0022064160779,19.4451345837894,25.2084707113117]
[7170,"EPA-CIMP-P3-24-T1","Fuel Economy, mpg",11.4234614354782,21.0904431063643,14.3831602589469,19.6024144337668]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","Fuel Economy, mpg",17.3682633744421,29.8292334535327,22.5319567738925,28.1427260162103]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","Fuel Economy, mpg",8.68999532258445,15.0480143820388,11.1936561314022,14.1672019733126]
[7177,"EPA-CIMP-P3-24-T2","Fuel Economy, mpg",11.3669329952916,21.3739646201837,14.5946477150539,19.8347888874582]
[7178,"EPA-TCOR-P3-6-T2","Fuel Economy, mpg",16.8653754381774,29.5037319613864,22.5291450873756,27.8350013083826]
[7179,"EPA-F150-P3-6-T2","Fuel Economy, mpg",8.67680561874664,15.1205273190809,11.3613383882863,14.2453743012814]
[7194,"EPA-SOUT-P3-22-T1","Fuel Economy, mpg",9.47765519333496,16.599535510765,11.6208332927398,15.5371525845379]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","Fuel Economy, mpg",16.9289547741299,28.8991244320463,21.1227257375933,27.2106056979048]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","Fuel Economy, mpg",11.4706300188934,20.4414103450786,15.3921806051194,19.2259133250868]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","Fuel Economy, mpg",9.16953830420032,15.6441359330926,11.3798332311022,14.7217706387106]
[7203,"EPA-SOUT-P3-22-T2","Fuel Economy, mpg",9.42918499323991,16.4330735486363,11.6528004464817,15.4067593753765]
[7204,"EPA-FFOC-P3-10-T2","Fuel Economy, mpg",16.9147327630042,29.070709976331,21.6823056642869,27.3954718267388]
[7205,"EPA-TCOR-P3-6-T3","Fuel Economy, mpg",17.033597041544,29.5601063243054,22.953629490376,27.9266415693354]
[7206,"EPA-CIMP-P3-24-T3","Fuel Economy, mpg",11.3627591140418,20.7951930057276,15.004911950167,19.4441183206123]
[7207,"EPA-F150-P3-6-T3","Fuel Economy, mpg",8.61276243786578,15.0857918327243,11.4028401819201,14.2088691578541]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","Fuel Economy, mpg",16.9657394430932,30.0931417350962,22.8596352128664,28.3396139205415]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","Fuel Economy, mpg",11.5619362602325,21.8428298407582,15.3223651457087,20.3061260572179]
[7247,"EPA-TCOR-P3-21-T2","Fuel Economy, mpg",17.3011113465054,30.3360033128043,22.4564761272722,28.5192969734206]
[7248,"EPA-CIMP-P3-6-T2","Fuel Economy, mpg",11.6738369107086,21.9286603691241,14.9798245052169,20.3528580937369]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","Fuel Economy, mpg",15.5413337051304,27.6942321081497,19.5761635296751,25.894195495793]
[7257,"EPA-FFOC-P3-26-T1","Fuel Economy, mpg",16.486536953843,28.5186696194927,20.8320094650618,26.8296638482464]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","Fuel Economy, mpg",15.4755532225134,27.5285272317776,19.3696484859978,25.7375458991147]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","Fuel Economy, mpg",17.4693784511691,30.397527462675,23.2391685281741,28.6911818865074]
[7260,"EPA-F150-P3-25-T1","Fuel Economy, mpg",8.7695321322714,15.2453868901649,11.2243676114553,14.3426694894512]
[7275,"EPA-FFOC-P3-26-T2","Fuel Economy, mpg",17.060435362122,28.7970499374232,21.3720772162014,27.1812587157351]
[7276,"EPA-SOUT-P3-1-T1","Fuel Economy, mpg",9.80872536866916,17.2163315692931,12.1241156607196,16.113617044241]
[7278,"EPA-F150-P3-25-T2","Fuel Economy, mpg",8.84043501121179,15.4587973919684,11.4848915255516,14.55125013725]
[7280,"EPA-SOUT-P3-1-T2","Fuel Economy, mpg",9.72220960522201,17.0079921328145,11.9975814071475,15.9344506259226]
[7281,"EPA-FEXP-P3-11-T2","Fuel Economy, mpg",9.37224066775104,16.4134078129416,12.2204991623496,15.4408223246762]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","Fuel Economy, mpg",17.8433706931371,31.5374883515818,24.3358028770319,29.75453858238]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","Fuel Economy, mpg",12.0185587917411,22.4808962912951,15.7516544520967,20.9297719906414]
[7304,"EPA-F150-P3-30-T1","Fuel Economy, mpg",8.81790110411875,15.4635997636417,11.3460783763929,14.5312677201567]
[7309,"EPA-TCOR-P3-13-T2","Fuel Economy, mpg",18.0745572122126,31.597613180396,24.2363206246483,29.8112450364595]
[7310,"EPA-CIMP-P3-7-T2","Fuel Economy, mpg",12.2832590634732,22.4727790212979,15.559449180712,20.9183412969145]
[7311,"EPA-F150-P3-30-T2","Fuel Economy, mpg",8.81863770683711,15.2883092463871,11.2206185319547,14.3862128924869]
[7312,"EPA-FEXP-P3-11-T3","Fuel Economy, mpg",9.38804561229035,16.5683947586031,12.0843416183371,15.5480240756864]
[7325,"EPA-FFOC-P3-22-T1","Fuel Economy, mpg",16.214881606015,27.1378205983343,19.9277368632765,25.6079576281254]
[7326,"EPA-SOUT-P3-24MP-T1","Fuel Economy, mpg",9.61211687716027,16.6262015632142,11.8247861042301,15.5984585973443]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","Fuel Economy, mpg",9.5634849642121,16.3139938553292,11.9255814022297,15.3621166758992]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","Fuel Economy, mpg",8.82708459249423,15.3863369171622,11.7581886877831,14.519657919521]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","Fuel Economy, mpg",11.7905079847314,21.8475908016651,15.2772075425386,20.3529008651694]
[7343,"EPA-FFOC-P3-22-T2","Fuel Economy, mpg",16.2882490996688,27.4963017042487,20.530465998379,25.9645500870278]
[7344,"EPA-SOUT-P3-24MP-T2","Fuel Economy, mpg",9.38962652582966,16.4943313411211,11.7070689937149,15.4566724602545]
[7345,"EPA-TCOR-P3-5-T1","Fuel Economy, mpg",18.0416524712995,31.68896477392,24.1592117778058,29.8776561564735]
[7351,"EPA-TCOR-P3-5-T2","Fuel Economy, mpg",18.410736950469,31.8864633133311,24.2353590043082,30.0892461082702]
[7352,"EPA-CIMP-P3-27-T2","Fuel Economy, mpg",12.0104487954994,21.9039007373597,15.2317138533752,20.4071623982317]
[7353,"EPA-F150-P3-27-T2","Fuel Economy, mpg",8.74162202142217,15.2853240297777,11.3584524197869,14.3847887547308]
[7373,"EPA-TCOR-P3-24-T1","Fuel Economy, mpg",16.4616215440203,28.6401784042961,21.5830040614438,27.0009916922713]
[7374,"EPA-CIMP-P3-1-T1","Fuel Economy, mpg",11.5148185309033,22.0098517489029,14.8472685261545,20.3767907690058]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","Fuel Economy, mpg",9.17181100654907,15.946279669959,11.931521960302,15.0219740178618]
[7387,"EPA-TCOR-P3-24-T2","Fuel Economy, mpg",16.6605275233358,28.8781989995297,21.8857389260311,27.246650136028]
[7388,"EPA-CIMP-P3-1-T2","Fuel Economy, mpg",11.7233679633719,21.5670477372783,15.0033903993366,20.0936743611967]
[7389,"EPA-F150-P3-13-T2","Fuel Economy, mpg",9.19562674981783,15.9059489116471,12.0730505833189,15.0142219603431]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[7429,"EPA-SOUT-P3-6-T2","Fuel Economy, mpg",9.70349241935713,17.0780754463209,12.0925610821371,15.9960203462634]
[7430,"EPA-TCOR-P3-26-T1","Fuel Economy, mpg",17.4898116856373,29.8310761483899,22.9603237650664,28.2077327340538]
[7431,"EPA-CIMP-P3-5-T1","Fuel Economy, mpg",12.7540568776932,23.3218404574656,16.1319212934036,21.7197729042445]
[7432,"EPA-TCOR-P3-26-T2","Fuel Economy, mpg",17.376553520026,29.7452910033177,22.9743557846711,28.1283998130186]
[7433,"EPA-CIMP-P3-5-T2","Fuel Economy, mpg",12.5956186703361,23.236522934753,16.0595885546515,21.6232219931268]
[7460,"EPA-TCOR-P3-27-T1","Fuel Economy, mpg",16.9224072841655,29.5067320537599,22.3084652240513,27.8093464450142]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","Fuel Economy, mpg",11.8428139505176,21.6958235349408,15.417853852442,20.2485205664782]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","Fuel Economy, mpg",8.31362821270605,14.7246780749514,10.9510458512169,13.8446295755961]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","Fuel Economy, mpg",17.0462309364076,29.5243015268768,22.5020261494024,27.8536661533661]
[7473,"EPA-CIMP-P3-3-T2","Fuel Economy, mpg",12.0027561887238,21.9875075507562,15.5908869214335,20.5181981724283]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","Fuel Economy, mpg",8.77692572157491,15.5327605098773,11.0800918952333,14.549939991124]
[7483,"EPA-FEXP-P3-23-T2","Fuel Economy, mpg",8.69883504377368,15.4293609584003,11.285688604713,14.4869026663757]
[7484,"EPA-F150-P3-23-T3","Fuel Economy, mpg",8.40145082965508,14.7328752624824,10.8929790504878,13.8576651514255]
[7495,"EPA-TCOR-P3-24-T3","Fuel Economy, mpg",16.4508779269664,28.8435187885567,21.7322440852389,27.1589058159138]
[7496,"EPA-CIMP-P3-13-T1","Fuel Economy, mpg",12.6499646814773,23.1421390480019,15.8342728870912,21.5200113700376]
[7497,"EPA-FFOC-P3-2-T1","Fuel Economy, mpg",17.4720143948345,29.2633649953094,21.2534391139216,27.5765227469513]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","Fuel Economy, mpg",8.70349111735352,15.3959474569673,11.3623434438402,14.4690344923594]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","Fuel Economy, mpg",12.4640289492505,22.6316427895194,15.8452706623551,21.1121128608856]
[7503,"EPA-FFOC-P3-2-T2","Fuel Economy, mpg",17.1287271611947,29.0455324037027,21.5297105484479,27.3936554043587]
[7524,"EPA-TCOR-P3-25-T1","Fuel Economy, mpg",17.168817504147,29.7405331777131,22.8323951590146,28.0768096875604]
[7525,"EPA-CIMP-P3-22-T1","Fuel Economy, mpg",11.5205194113932,20.9142639336778,14.625656641665,19.509775666291]
[7526,"EPA-HCIV-P3-14-T4","Fuel Economy, mpg",16.7868625708568,30.4974279805236,22.0738439316827,28.5315739616312]
[7527,"EPA-F150-P3-3-T2","Fuel Economy, mpg",8.68523419932089,15.2985924060714,11.4788735444075,14.3999792473129]
[7538,"EPA-TCOR-P3-25-T2","Fuel Economy, mpg",17.5996394305464,31.024902017328,24.3925556025898,29.3141924467049]
[7539,"EPA-CIMP-P3-22-T2","Fuel Economy, mpg",11.5686392668105,21.1500986008158,14.51214472913,19.6821544210614]
[7540,"EPA-HODY-P3-12-T3","Fuel Economy, mpg",10.3921845302141,19.1938775280901,13.5480917452637,17.8883000575071]
[7541,"EPA-HCIV-P3-14-T5","Fuel Economy, mpg",16.5757489789302,29.8905171171368,22.1355535543739,28.0331001643523]
[7542,"EPA-FEXP-P3-12-T1","Fuel Economy, mpg",9.08317568114015,16.1192044490724,11.9300253227291,15.1434721582956]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","Fuel Economy, mpg",11.1506357938434,19.6518667617836,14.6832297761821,18.4838719860649]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","Fuel Economy, mpg",10.0927389257237,17.3187164313102,12.2875049030367,16.2495531942557]
[7558,"EPA-FFOC-P3-11-T1","Fuel Economy, mpg",16.920895081159,28.4057841669249,21.4588753725131,26.8574425180627]
[7559,"EPA-FEXP-P3-12-T2","Fuel Economy, mpg",9.11778225143629,16.0473515947631,11.6302354309446,15.0572615245931]
[7575,"EPA-TCOR-P3-12-T1","Fuel Economy, mpg",17.2985350198552,29.9289539457919,22.5321630348942,28.239487512945]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","Fuel Economy, mpg",12.4337944331599,22.5284227260818,15.4569043627397,20.9797327803876]
[7577,"EPA-FFOC-P3-11-T2","Fuel Economy, mpg",16.8702398751711,28.8693819741086,20.9252220627342,27.1654100553765]
[7578,"EPA-SOUT-P3-28-T2","Fuel Economy, mpg",10.0008187361884,17.5089658489454,12.3600370747437,16.3963411486071]
[7579,"EPA-F150-P3-8-T1","Fuel Economy, mpg",8.99837212248553,15.742290978752,11.7302586296895,14.8158520542344]
[7582,"EPA-TCOR-P3-12-T2","Fuel Economy, mpg",17.2211602839469,30.3725943729342,23.0996535782092,28.6150696288692]
[7583,"EPA-CIMP-P3-10-T2","Fuel Economy, mpg",12.1997146628626,22.4264592468461,15.5296604119575,20.8766029551948]
[7584,"EPA-FFOC-P3-11-T3","Fuel Economy, mpg",16.9888599144976,28.9593471950732,20.9145019246364,27.2446037017769]
[7585,"EPA-F150-P3-8-T2","Fuel Economy, mpg",9.02206661996591,15.6688971699744,11.5987789449178,14.7487054702673]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","Fuel Economy, mpg",8.75495750238216,15.2031712968262,11.361419651779,14.3220432737122]
[7606,"EPA-TCOR-P3-12-T3","Fuel Economy, mpg",17.2213190749679,30.4553294028468,22.5253295591716,28.6236567843011]
[7607,"EPA-CIMP-P3-2-T1","Fuel Economy, mpg",12.2452333911236,22.5897276398542,15.5728245080143,21.0151539932822]
[7613,"EPA-CIMP-P3-2-T2","Fuel Economy, mpg",11.8225994161288,22.3977222068153,15.6324767783218,20.8088440486483]
[7614,"EPA-F150-P3-4-T2","Fuel Economy, mpg",8.63075242102018,15.4377623991963,11.3670913058226,14.4915533336733]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","Fuel Economy, mpg",16.3743783184807,28.7497008755105,21.4198722612004,27.0487673009948]
[7633,"EPA-SOUT-P3-11-T1","Fuel Economy, mpg",10.0530618834248,17.427274857857,12.2916700652432,16.3343489829875]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","Fuel Economy, mpg",11.7029453261054,21.226951606369,15.9549244348725,19.9332910225615]
[7635,"EPA-FFOC-P3-15-T1","Fuel Economy, mpg",17.1012201373873,29.3160499362023,21.1016355439703,27.5698940204001]
[7644,"EPA-TCOR-P3-23-T2","Fuel Economy, mpg",16.1889556009847,28.3044179643973,21.3135129054493,26.6723591539319]
[7645,"EPA-CIMP-P3-30-T1","Fuel Economy, mpg",11.7286924391751,21.7409340398438,15.0719934138912,20.2327888598335]
[7646,"EPA-SOUT-P3-11-T2","Fuel Economy, mpg",9.95347932134136,17.3765288901486,12.4192464129906,16.3090438658174]
[7647,"EPA-FFOC-P3-15-T2","Fuel Economy, mpg",17.0748854525288,28.7700344426828,21.2201548210586,27.1483632694707]
[7648,"EPA-F150-P3-9-T1","Fuel Economy, mpg",9.12561122552886,15.7528893090918,11.6315576879102,14.8371881322226]
[7649,"EPA-CIMP-P3-30-T2","Fuel Economy, mpg",11.7242312220344,21.5545736522301,15.1920967909107,20.0988474698846]
[7650,"EPA-F150-P3-9-T2","Fuel Economy, mpg",9.15020871900731,15.8986375313995,11.8572813787068,14.9762712939202]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","Fuel Economy, mpg",17.6946022750032,30.2197524395879,23.3043109447239,28.5717622664381]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","Fuel Economy, mpg",8.81495150852806,15.6121295624676,11.8094503477712,14.6958554595222]
[7675,"EPA-CIMP-P3-16-T1","Fuel Economy, mpg",12.1548683446604,22.0809067013847,15.2877897943661,20.5751257941835]
[7685,"EPA-TCOR-P3-10-T2","Fuel Economy, mpg",17.3481645080075,30.5151699743376,22.9772539576454,28.7340191196356]
[7686,"EPA-CIMP-P3-16-T2","Fuel Economy, mpg",11.9057959642402,22.3227800456607,15.6496847667195,20.7740539643034]
[7687,"EPA-FFOC-P3-8-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[7688,"EPA-SOUT-P3-2-T1","Fuel Economy, mpg",10.0407205170814,17.5253404597933,12.7286890374236,16.4549214864069]
[7689,"EPA-F150-P3-10-T2","Fuel Economy, mpg",8.85909449159617,15.5805679765242,11.4466211725339,14.6431031530546]
[7698,"EPA-FFOC-P3-8-T2","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[7699,"EPA-SOUT-P3-2-T2","Fuel Economy, mpg",9.88245227303972,17.3963116579135,12.1867642575761,16.2822968585172]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","Fuel Economy, mpg",16.8558528057445,29.7990808138217,22.5866821191582,28.0620341225831]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","Fuel Economy, mpg",11.8449996248908,22.0679037978513,15.2560918937951,20.5192283653964]
[7716,"EPA-F150-P3-1-T1","Fuel Economy, mpg",8.58793961453669,15.0552398216103,11.1990333357527,14.1696718945723]
[7720,"EPA-TCOR-P3-4-T2","Fuel Economy, mpg",17.3548272444401,29.8197179431047,22.3020605378293,28.1294168139676]
[7721,"EPA-CIMP-P3-28-T2","Fuel Economy, mpg",12.1153948443222,22.2408294084527,15.2045012242657,20.6743041102705]
[7722,"EPA-F150-P3-1-T2","Fuel Economy, mpg",8.59019912268207,15.0222950433457,11.2088170771233,14.1384785740824]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","Fuel Economy, mpg",9.06801616604946,15.7343743374595,11.6830205168468,14.8150948889942]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","Fuel Economy, mpg",17.2071328792783,29.8654644292762,22.7567607598579,28.1739802330236]
[7748,"EPA-CIMP-P3-20-T1","Fuel Economy, mpg",11.3757718296342,20.9274164349807,14.6918821081269,19.5023692472614]
[7762,"EPA-F150-P3-14-T2","Fuel Economy, mpg",9.00704375685016,15.600354986508,11.5581576228098,14.6936397783437]
[7764,"EPA-CIMP-P3-20-T2","Fuel Economy, mpg",11.5361489277627,21.1950106884222,14.3394695235022,19.6944209331194]
[7765,"EPA-TCOR-P3-3-T2","Fuel Economy, mpg",17.3876641041482,29.5272955680571,22.5326184490011,27.9094292914281]
[7766,"EPA-FFOC-P3-25-T1","Fuel Economy, mpg",16.470858510921,27.8533119288911,20.7931493168463,26.2907704218579]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","Fuel Economy, mpg",13.1034234846026,21.2174961144761,16.5912988970026,20.1827111035997]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","Fuel Economy, mpg",16.5549817131064,30.102737615089,21.4554696942621,28.1195413540135]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","Fuel Economy, mpg",9.34208572054009,16.581165995668,11.7067359210118,15.5157868874782]
[7780,"EPA-FFOC-P3-25-T2","Fuel Economy, mpg",16.7103756921915,28.1538217095407,20.7434682676629,26.5468510024046]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","Fuel Economy, mpg",11.8348460089203,21.0575361146166,15.7722617643692,19.7975075491045]
[7796,"EPA-TCOR-P3-9-T1","Fuel Economy, mpg",17.4634575415569,30.631491100967,23.6126963906032,28.9048380028956]
[7797,"EPA-CIMP-P3-9MP-T1","Fuel Economy, mpg",12.4265153973861,22.7119565069193,15.902875997955,21.1705401841922]
[7798,"EPA-SOUT-P3-23-T3","Fuel Economy, mpg",9.40725942304273,16.2919002750713,11.7402102874957,15.2998897077217]
[7799,"EPA-F150-P3-12-T1","Fuel Economy, mpg",8.83436796218033,15.4397474837416,11.4221606219222,14.5320023277099]
[7800,"EPA-F150-P3-12-T2","Fuel Economy, mpg",8.88548691321172,15.4625911208633,11.4684344766034,14.5520184330353]
[7801,"EPA-TCOR-P3-9-T2","Fuel Economy, mpg",17.970438019666,30.9586513717171,23.7919306661815,29.2653202364538]
[7802,"EPA-CIMP-P3-9MP-T2","Fuel Economy, mpg",12.4292963777503,22.6675172392528,15.9542223430374,21.1559090535661]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","Fuel Economy, mpg",17.5320266205101,30.4681874245787,23.060500227009,28.7410204195811]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","Fuel Economy, mpg",12.2751323792357,22.5212251282897,15.6435930758543,20.9753785794372]
[7827,"EPA-F150-P3-5-T1","Fuel Economy, mpg",9.26621053855471,16.0255428738678,11.7751562759681,15.0806111846311]
[7842,"EPA-CIMP-P3-14-T2","Fuel Economy, mpg",12.4165345268202,22.6151663479707,15.876768097044,21.0953779144168]
[7843,"EPA-FFOC-P3-1-T1","Fuel Economy, mpg",16.3947335135133,28.1501086591868,20.6101779352011,26.507278693142]
[7844,"EPA-F150-P3-5-T2","Fuel Economy, mpg",9.20171412860342,16.2053942811797,11.9276924878467,15.2288377418819]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","Fuel Economy, mpg",10.0619292125431,17.9929785950685,12.7527375511341,16.8271676490432]
[7853,"EPA-FFOC-P3-1-T2","Fuel Economy, mpg",16.5435780472027,27.6041952206788,20.5893409718438,26.0891465750128]
[7863,"EPA-TCOR-P3-7-T2","Fuel Economy, mpg",17.6314661838669,30.6343344629404,23.6177725346487,28.9316357024814]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","Fuel Economy, mpg",14.0674617399073,25.9381801310184,18.9536252974215,24.2547794184049]
[7865,"EPA-CIMP-P3-11-T1","Fuel Economy, mpg",12.3050564698654,22.5269227444827,15.7888531792239,21.0023882672509]
[7866,"EPA-SOUT-P3-13-T2","Fuel Economy, mpg",10.2900162402382,17.9123569518855,12.8672238800822,16.8066672465667]
[7867,"EPA-CIMP-P3-11-T2","Fuel Economy, mpg",12.0596164396516,22.3902126596222,15.3507134400162,20.812400052759]
[7880,"EPA-TCOR-P3-22-T1","Fuel Economy, mpg",16.6181720262767,28.8794947470777,21.6865058975238,27.2250817171402]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","Fuel Economy, mpg",11.7364828662877,22.0259041954387,15.1458510268426,20.4508570380431]
[7882,"EPA-FEXP-P3-31-T3","Fuel Economy, mpg",8.88948508818837,15.800571752612,11.4136444503515,14.8117656989416]
[7887,"EPA-TCOR-P3-22-T2","Fuel Economy, mpg",16.5522886666168,28.6190907396602,21.683984809637,26.9955796002864]
[7888,"EPA-CIMP-P3-21-T2","Fuel Economy, mpg",11.8266802896341,21.8150405471709,15.3159151173937,20.3278966720838]
[7903,"EPA-HCIV-P3-21-T4","Fuel Economy, mpg",16.0877783593017,30.0243679553635,21.2213877447573,27.9742514192022]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","Fuel Economy, mpg",14.2384726523221,25.2226769131914,19.0561241722661,23.7451734866196]
[7905,"EPA-FFOC-P3-24-T1","Fuel Economy, mpg",15.9551540012336,26.8139926719546,19.8144320610182,25.2971576685406]
[7906,"EPA-SOUT-P3-9-T1","Fuel Economy, mpg",10.2763731858421,17.5963474398356,12.6010570371041,16.5357570366293]
[7913,"EPA-TCOR-P3-2MP-T1","Fuel Economy, mpg",17.4633239100706,30.1495993712065,22.874337640471,28.4498242011152]
[7914,"EPA-CIMP-P3-26-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[7915,"EPA-FFOC-P3-24-T2","Fuel Economy, mpg",15.8128550473367,26.8933321353705,19.9144315053478,25.3635235583652]
[7916,"EPA-SOUT-P3-9-T2","Fuel Economy, mpg",10.1734408194597,17.6263711862013,12.6709574346032,16.549806441818]
[7917,"EPA-TCOR-P3-2MP-T2","Fuel Economy, mpg",17.6608603664212,30.8109924617049,23.1028392764301,29.0275663866055]
[7918,"EPA-CIMP-P3-26-T2","Fuel Economy, mpg",12.0295421784942,21.681078437274,15.5118537063807,20.2762992376012]
[7935,"EPA-TCOR-P3-1-T1","Fuel Economy, mpg",16.814255187034,29.2014338419278,22.3861006824957,27.5805904587664]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","Fuel Economy, mpg",12.0389299390677,21.9081091312584,15.4297601624615,20.4280494261084]
[7937,"EPA-F150-P3-5-T3","Fuel Economy, mpg",9.10976962780574,15.9638726138147,11.9207899681692,15.0323586692184]
[7943,"EPA-TCOR-P3-1-T2","Fuel Economy, mpg",16.7745385196521,29.3180661048614,22.3124214573169,27.6579106377285]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","Fuel Economy, mpg",13.0472297540237,21.4492620477552,16.7700127778406,20.3886763724086]
[7945,"EPA-CIMP-P3-4-T2","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[7946,"EPA-F150-P3-5-T4","Fuel Economy, mpg",8.97563537865622,16.0892927323686,11.8661497540304,15.1001670333964]
[7955,"EPA-HCIV-P3-22-T3","Fuel Economy, mpg",16.0442278521284,29.1616963914383,20.4175085934713,27.1895586571729]
[7967,"EPA-TCOR-P3-16-T1","Fuel Economy, mpg",17.4568608715322,30.3095911916344,22.9990574052565,28.5837368704742]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","Fuel Economy, mpg",8.84503028019348,15.2291694689861,11.3849745510481,14.3556509989225]
[7973,"EPA-TCOR-P3-16-T2","Fuel Economy, mpg",17.3837229038637,30.2733547223687,23.076033303603,28.5480905889235]
[7974,"EPA-F150-P3-31-T2","Fuel Economy, mpg",8.58934294933657,15.1146579554086,11.2026418623946,14.2155622044221]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[7993,"EPA-F150-P3-15MP-T1","Fuel Economy, mpg",8.88975262057216,15.6539196796835,11.5864250856213,14.7252288809388]
[7995,"EPA-CIMP-P3-12-T1","Fuel Economy, mpg",11.8972834774703,22.107939363285,15.3740276937414,20.5646836375897]
[8001,"EPA-CIMP-P3-12-T2","Fuel Economy, mpg",12.0368072959538,22.1147797190667,15.238158774722,20.5725279232337]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","Fuel Economy, mpg",17.1453251340959,28.8912651987946,21.1408470641153,27.225131918378]
[8003,"EPA-TCOR-P3-1-T4","Fuel Economy, mpg",17.1160218400283,29.5822976450484,22.5366717696332,27.9256428027904]
[8004,"EPA-F150-P3-15MP-T2","Fuel Economy, mpg",9.17418221876902,15.8928933616437,11.6876418870869,14.9575438800831]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","Fuel Economy, mpg",9.02445334044667,16.06283044642,11.5218896167558,15.0521320555999]
[8015,"EPA-FFOC-P3-14EP-T2","Fuel Economy, mpg",16.8428165724474,28.7875600907652,21.3588848555252,27.141114157505]
[8016,"EPA-SOUT-P3-15-T1","Fuel Economy, mpg",10.362804102587,18.0699843118958,12.6920386253024,16.9222645848872]
[8027,"EPA-TCOR-P3-15-T1","Fuel Economy, mpg",17.8199768888658,30.936939872761,23.4314567897787,29.1677791112652]
[8028,"EPA-CIMP-P3-8-T1","Fuel Economy, mpg",12.2876319285407,22.4680422793833,15.7778863171929,20.953827720495]
[8029,"EPA-SOUT-P3-15-T2","Fuel Economy, mpg",10.3803649722183,17.7839343606742,12.6770435090497,16.7022033344201]
[8030,"EPA-F150-P3-16-T1","Fuel Economy, mpg",8.90694882119463,15.5924435969796,11.5886987170081,14.6778236403141]
[8034,"EPA-CIMP-P3-8-T2","Fuel Economy, mpg",12.1613173446078,22.6982315502786,15.7013201256783,21.100881116378]
[8035,"EPA-TCOR-P3-15-T2","Fuel Economy, mpg",17.5747519642876,30.6186742823533,23.5532441598633,28.9084515574371]
[8036,"EPA-FEXP-P3-25-T3","Fuel Economy, mpg",9.07193863856335,16.1667412515386,11.6178849290036,15.1430676380324]
[8037,"EPA-F150-P3-16-T2","Fuel Economy, mpg",8.85538574870331,15.663134997775,11.5112189269762,14.7201137479217]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","Fuel Economy, mpg",8.87389541475334,15.6947649601155,11.7045861381034,14.7605956272656]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","Fuel Economy, mpg",17.0851629833157,29.7537110850755,22.9762447601214,28.0911387856975]
[8054,"EPA-CIMP-P3-25-T1","Fuel Economy, mpg",11.8076591517592,21.6398369926373,14.9924127148694,20.1540701628068]
[8058,"EPA-CIMP-P3-25-T2","Fuel Economy, mpg",11.4954392161462,21.5390437571135,15.1325569629792,20.0458760792692]
[8059,"EPA-TCOR-P3-28-T2","Fuel Economy, mpg",17.6450837034226,30.4814310942771,23.9801755799871,28.8435434365663]
[8060,"EPA-F150-P3-7-T2","Fuel Economy, mpg",8.76211902609497,15.4693753824218,11.527540523588,14.5573656539592]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","Fuel Economy, mpg",9.97181428839657,17.2804633449622,12.2872129814386,16.2017534673495]
[8072,"EPA-FFOC-P3-21-T3","Fuel Economy, mpg",16.4669544351312,27.6676170923204,20.4207962001112,26.1060243136509]
[8082,"EPA-TCOR-P3-30-T1","Fuel Economy, mpg",16.6689312023342,29.1061420384535,22.3235695342599,27.4768741348933]
[8083,"EPA-CIMP-P3-9EP-T1","Fuel Economy, mpg",12.211230873459,22.8729996536719,15.8557128136928,21.2551714594534]
[8084,"EPA-SOUT-P3-3-T2","Fuel Economy, mpg",9.80968730039657,16.9710175907432,12.3342431042385,15.94628625569]
[8085,"EPA-F150-P3-26-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[8086,"EPA-TCOR-P3-30-T2","Fuel Economy, mpg",16.7790246195469,29.199698834307,22.4020340601916,27.5595610354751]
[8087,"EPA-CIMP-P3-9EP-T2","Fuel Economy, mpg",12.1617346735206,22.7270246249363,15.908749428687,21.1480681702331]
[8088,"EPA-F150-P3-26-T2","Fuel Economy, mpg",8.60138880162387,15.3200769998062,11.4120903533791,14.4031923956302]
[8103,"EPA-TCOR-P3-11-T1","Fuel Economy, mpg",17.3699941629328,30.184497419616,22.9386631511448,28.4769133991939]
[8104,"EPA-CIMP-P3-15-T1","Fuel Economy, mpg",12.331577834315,22.4563802343038,15.7546514096431,20.9428542313903]
[8105,"EPA-F150-P3-2-T1","Fuel Economy, mpg",8.88099287767265,15.5881053561924,11.917072128425,14.7027763776622]
[8109,"EPA-FFOC-P3-8-T3","Fuel Economy, mpg",16.7714110731182,28.2455218973405,20.9478535796666,26.6596376956345]
[8110,"EPA-TCOR-P3-11-T2","Fuel Economy, mpg",17.423468303074,29.7766773890373,23.0167043641246,28.1703039243451]
[8111,"EPA-CIMP-P3-15-T2","Fuel Economy, mpg",12.3501785382307,22.7084155303253,15.9876740729837,21.167676049382]
[8112,"EPA-F150-P3-2-T2","Fuel Economy, mpg",8.98846206425794,15.6681192037727,11.7512082690709,14.7674472775838]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","Fuel Economy, mpg",8.75007758774312,15.4860692125674,11.6756245532471,14.5760024699991]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","Fuel Economy, mpg",17.4929141911567,30.0839788334548,22.7061575065482,28.3895838806599]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","Fuel Economy, mpg",14.3221779793991,24.68817641644,18.7603189807598,23.3113365745812]
[8133,"EPA-CIMP-P3-23-T3","Fuel Economy, mpg",11.599308216986,21.0950994880942,14.6448716138232,19.6522475475276]
[8135,"EPA-NALT-P3-6-T4","Fuel Economy, mpg",14.1183905553159,24.9254256924475,19.1057877544761,23.5091681118497]
[8136,"EPA-TCOR-P3-14-T2","Fuel Economy, mpg",17.5757022467317,30.5973634401928,23.1518795236131,28.8458497427164]
[8137,"EPA-F150-P3-28-T2","Fuel Economy, mpg",8.8246656327693,15.446033911614,11.5394497933089,14.5443638681299]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","Fuel Economy, mpg",16.494253809596,29.9147027473442,21.7028022772671,27.9959012376836]
[8156,"EPA-TCOR-P3-20-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[8157,"EPA-CSIL-P3-21-T3","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[8158,"EPA-F150-P3-11-T1","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[8161,"EPA-TCOR-P3-20-T2","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[8162,"EPA-F150-P3-11-T2","Fuel Economy, mpg",".",".",".","."]
[8171,"EPA-HCIV-P3-6-T3","Fuel Economy, mpg",16.565831578347,29.9935750039219,21.7165957722821,28.0646408031288]
[8172,"EPA-CSIL-P3-30-T3","Fuel Economy, mpg",8.87618373612884,15.2888958663139,11.1118868278303,14.3755692300635]
[8180,"EPA-F150-P3-20-T1","Fuel Economy, mpg",8.45956679614687,14.8666525488548,10.8314566783691,13.9697894397908]
[8181,"EPA-TCOR-P3-2EP-T1","Fuel Economy, mpg",17.6721312449692,30.239886018592,23.3239734042684,28.5966975527301]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","Fuel Economy, mpg",8.93793033086305,15.3399732925612,11.2112543327172,14.4387951020565]
[8186,"EPA-F150-P3-20-T2","Fuel Economy, mpg",8.46682553497931,14.6560489315083,10.9543675600091,13.8093399787674]
[8187,"EPA-TCOR-P3-2EP-T2","Fuel Economy, mpg",17.7172625670091,30.3142143099931,23.3582340652164,28.6659894934207]
[8197,"EPA-TCOR-P3-20-T3","Fuel Economy, mpg",16.835709172194,28.3608007450845,21.5819250346742,26.8114117457322]
[8198,"EPA-F150-P3-11-T3","Fuel Economy, mpg",8.83825212025774,15.4928609783716,11.4274334250329,14.5693783392212]
[8203,"EPA-F150-P3-11-T4","Fuel Economy, mpg",8.82947104471032,15.7119589572225,11.5857325784041,14.7558053170591]
[8204,"EPA-TCOR-P3-20-T4","Fuel Economy, mpg",16.3248450582625,28.2368496021791,22.2219798966968,26.7244320222157]
[8205,"EPA-CIMP-P3-22-T3","Fuel Economy, mpg",11.4427037790456,20.9516982009992,14.8050383085686,19.5437320145042]
[8214,"EPA-TCOR-P3-25-T3","Fuel Economy, mpg",17.4346856565085,29.4901421153869,23.0187082541581,27.9336091151731]
[8215,"EPA-F150-P3-24-T1","Fuel Economy, mpg",8.50634349970113,14.8473889779008,11.1748218324524,13.9899495505103]
[8216,"EPA-F150-P3-24-T2","Fuel Economy, mpg",8.55014186399668,14.983858407295,11.1440061399707,14.0965329921147]
[8229,"EPA-TCOR-P3-16-T3","Fuel Economy, mpg",17.4402188655265,30.2330477311301,22.5940852259501,28.4895209518952]
[8230,"EPA-FFOC-P3-8-T4","Fuel Economy, mpg",16.9243130267634,28.7604708994928,21.5305837869518,27.140469556012]
[8231,"EPA-SOUT-P3-24EP-T1","Fuel Economy, mpg",9.35435396792139,16.6702306884473,11.7575550126243,15.5964850576863]
[8242,"EPA-SOUT-P3-24EP-T3","Fuel Economy, mpg",9.38359600393017,16.3850489825475,11.891651026604,15.3878570017296]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","Fuel Economy, mpg",17.5405495337053,29.2406047056209,22.5033076213862,27.7044687419904]
[8244,"EPA-F150-P3-15EP-T1","Fuel Economy, mpg",9.16085098933952,15.8760616162778,11.8399041447145,14.9599271182197]
[8246,"EPA-F150-P3-15EP-T2","Fuel Economy, mpg",9.03536103300739,15.8234491189246,11.6647815620515,14.8831968220506]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","Fuel Economy, mpg",10.1236737530936,17.5053247259302,12.4279999236103,16.425316202491]
[8262,"EPA-SOUT-P3-7-T4","Fuel Economy, mpg",10.0752372779317,17.7539472899623,12.4979139245696,16.6212606691491]
[8264,"EPA-CIMP-P3-4-T3","Fuel Economy, mpg",11.8123061032369,21.9207444681456,15.0644173428004,20.3783760339496]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","Fuel Economy, mpg",11.4000841854729,21.3999680120362,14.8027094027339,19.8780963679769]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","Fuel Economy, mpg",9.8071898559272,17.0329029601404,12.1543922030305,15.9783284942756]
[8283,"EPA-TCOR-P3-26-T3","Fuel Economy, mpg",17.209125220799,29.8397056656453,22.7659783281735,28.1577859866709]
[8284,"EPA-F150-P3-10-T3","Fuel Economy, mpg",8.94749602009266,15.8176163363922,11.8379268106004,14.8836562336585]
[8301,"EPA-F150-P3-26-T3","Fuel Economy, mpg",8.68972106143358,15.5320273839942,11.4541865055074,14.585659088948]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","Fuel Economy, mpg",11.8560703787578,22.163807877695,15.344755023272,20.5897748440686]
[8303,"EPA-TCOR-P3-2-T3","Fuel Economy, mpg",17.4994730796246,30.5674112788959,23.1091560894676,28.8131935622732]
[8304,"EPA-SOUT-P3-12-T3","Fuel Economy, mpg",9.82029508526423,17.3366935736001,12.2247765008889,16.2275120935082]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","Fuel Economy, mpg",9.24936649571809,16.0385755385309,11.8925744161033,15.1062497202285]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","Fuel Economy, mpg",10.2302745047356,17.6099579549865,12.3724671642975,16.503223324589]
[8332,"EPA-CIMP-P3-26-T3","Fuel Economy, mpg",11.9545900262548,21.8248031406175,15.4385918691712,20.3664101019103]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","Fuel Economy, mpg",17.730034893367,30.3868658145907,23.3999546984536,28.7267537584986]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","Fuel Economy, mpg",9.99781658024152,17.6326794868107,12.4678461050547,16.5145874083176]
[8392,"EPA-FEXP-P3-2EP-T1","Fuel Economy, mpg",9.17165082664224,16.892360988844,12.1302729226868,15.76760585425]
[8397,"EPA-FEXP-P3-2EP-T2","Fuel Economy, mpg",9.27813181698185,16.6830334838728,12.3199391286052,15.6519162449056]
[9999,"EPA-SOUT-P3-15-T3","Fuel Economy, mpg",10.2112681350045,17.9544458543755,12.6741132680127,16.8059489222973]
[4482,"EPA-CCOB-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.3614074744410288,".",".","."]
[4483,"EPA-TCAM-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.29120917352255205,".",".","."]
[4484,"EPA-HODY-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.17877792732903458,".",".","."]
[4485,"EPA-DCAL-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.5041715724752769,".",".","."]
[4486,"EPA-FEXP-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.450646654863987,".",".","."]
[4487,"EPA-CCOB-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.3939462376524055,".",".","."]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.294328019936122,".",".","."]
[4489,"EPA-HODY-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.16907020832438,".",".","."]
[4490,"EPA-DCAL-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.45351003574856424,".",".","."]
[4491,"EPA-FEXP-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.39848108231557866,".",".","."]
[4510,"EPA-NALT-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.6346702749103929,".",".","."]
[4511,"EPA-CCOB-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.36266916233801133,".",".","."]
[4512,"EPA-HODY-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.16710328407501837,".",".","."]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.27049574198676674,{"v":5.9630920849207067E-4,"d":"5.96E-04"},{"v":0.002131584309560595,"d":"2.13E-03"},{"v":0.014753826904816717,"d":"1.48E-02"}]
[4517,"EPA-JLIB-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.621708879098523,".",".","."]
[4523,"EPA-NALT-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.5313556498057839,".",".","."]
[4524,"EPA-CCOB-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.3641539644207327,".",".","."]
[4525,"EPA-HODY-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.16282439673728832,".",".","."]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.274428084436568,{"v":8.603881663873721E-4,"d":"8.60E-04"},{"v":0.002024127728272608,"d":"2.02E-03"},{"v":0.01521992516165247,"d":"1.52E-02"}]
[4527,"EPA-JLIB-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.568102191417421,".",".","."]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.37985956092520845,".",".","."]
[4544,"EPA-CSIL-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.3721697186309033,".",".","."]
[4545,"EPA-FEXP-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.39794429059338843,".",".","."]
[4546,"EPA-DCAL-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.37001019648506495,".",".","."]
[4547,"EPA-TCAM-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.3037621784164525,".",".","."]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.33373676345271264,".",".","."]
[4552,"EPA-CSIL-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.4886925571212991,".",".","."]
[4553,"EPA-FEXP-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.42030539514312465,".",".","."]
[4554,"EPA-DCAL-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.4082236704475304,".",".","."]
[4555,"EPA-TCAM-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.44599073034393427,".",".","."]
[4560,"EPA-NALT-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.35604005751611756,".",".","."]
[4561,"EPA-TCAM-P3-9-T3","NMHC, g/mi",0.26928801931281204,".",".","."]
[4581,"EPA-NALT-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.41625912227012224,".",".","."]
[4591,"EPA-HODY-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.2119025282386968,".",".","."]
[4608,"EPA-HODY-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.22266802807598,".",".","."]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.2973802759270491,".",".","."]
[4610,"EPA-TSIE-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.40171410062741836,".",".","."]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.28352076973120993,".",".","."]
[4621,"EPA-TSIE-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.32931854467435573,".",".","."]
[4622,"EPA-HCIV-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.1335787316256392,".",".","."]
[4623,"EPA-CSIL-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.30766099520887996,".",".","."]
[4624,"EPA-JLIB-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.687670614306545,".",".","."]
[4635,"EPA-HCIV-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.11858534510462163,".",".","."]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.46258923833063226,".",".","."]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.45812125504173423,".",".","."]
[4638,"EPA-CSIL-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.38776626296480915,".",".","."]
[4639,"EPA-JLIB-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.6376748445841058,".",".","."]
[4654,"EPA-FEXP-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.5832921248844961,".",".","."]
[4655,"EPA-DCAL-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.50321102438923,".",".","."]
[4656,"EPA-NALT-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.2781948256397039,".",".","."]
[4657,"EPA-HODY-P3-12-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[4658,"EPA-TCAM-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.3266508150928043,".",".","."]
[4659,"EPA-HODY-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.17781961004657112,".",".","."]
[4660,"EPA-NALT-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.2897708927666907,".",".","."]
[4661,"EPA-TCAM-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.2843705783315627,".",".","."]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.3583170516623013,".",".","."]
[4687,"EPA-CSIL-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.5757958145153564,".",".","."]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.39412135923005237,".",".","."]
[4690,"EPA-NALT-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.48199883032654744,".",".","."]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.37911103909591287,".",".","."]
[4697,"EPA-CSIL-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.5056087931841676,".",".","."]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.3379834584396608,".",".","."]
[4700,"EPA-NALT-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.42731451494721623,".",".","."]
[4720,"EPA-DCAL-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.4322362550419175,".",".","."]
[4721,"EPA-HCIV-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.17820221255197147,".",".","."]
[4722,"EPA-HODY-P3-22-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[4723,"EPA-JLIB-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.555235141723429,".",".","."]
[4724,"EPA-FEXP-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.3897001053573986,".",".","."]
[4727,"EPA-DCAL-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.47878214449934875,".",".","."]
[4728,"EPA-HCIV-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.1271282089839286,".",".","."]
[4729,"EPA-HODY-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.15856842873145027,".",".","."]
[4730,"EPA-JLIB-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.5684736352494104,".",".","."]
[4731,"EPA-FEXP-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.38928378403588104,".",".","."]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.39097834617059957,".",".","."]
[4741,"EPA-TCAM-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.3630313294810934,".",".","."]
[4762,"EPA-JLIB-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.7201469375005923,".",".","."]
[4763,"EPA-DCAL-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.4609320321667151,".",".","."]
[4765,"EPA-TCAM-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.3298387767930978,".",".","."]
[4766,"EPA-HCIV-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.34598402574112563,".",".","."]
[4780,"EPA-JLIB-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.658809184154446,".",".","."]
[4781,"EPA-DCAL-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.41089427616747326,".",".","."]
[4782,"EPA-HCIV-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.31682064215014744,".",".","."]
[4783,"EPA-HODY-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.23402358833880765,".",".","."]
[4784,"EPA-NALT-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.7101952401699696,".",".","."]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","NMHC, g/mi",0.3312441737457247,".",".","."]
[4799,"EPA-HODY-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.17675638781534356,".",".","."]
[4800,"EPA-NALT-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.7319418533510486,".",".","."]
[4801,"EPA-CCOB-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.33474662189008564,".",".","."]
[4802,"EPA-FEXP-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.3694477015518974,".",".","."]
[4803,"EPA-CSIL-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.3074376586553135,".",".","."]
[4810,"EPA-TCAM-P3-13-T3","NMHC, g/mi",0.3955685327337505,".",".","."]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.3580562092005847,".",".","."]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.7507438521913562,".",".","."]
[4813,"EPA-FEXP-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.39188298297348784,".",".","."]
[4814,"EPA-CSIL-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.3299327762433793,".",".","."]
[4816,"EPA-JLIB-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.7763073163876558,".",".","."]
[4847,"EPA-HCIV-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.2118852483744,".",".","."]
[4848,"EPA-HODY-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.17847039930498582,".",".","."]
[4849,"EPA-TCAM-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.3004048144074019,".",".","."]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.5607581109717863,".",".","."]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.43971143974278554,".",".","."]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.3828468861051114,".",".","."]
[4858,"EPA-HODY-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.20086985674359523,".",".","."]
[4859,"EPA-NALT-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.6389559665215012,".",".","."]
[4875,"EPA-HCIV-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.2260940017343951,".",".","."]
[4876,"EPA-TSIE-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.3737059047490347,".",".","."]
[4877,"EPA-JLIB-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.5958958354994415,".",".","."]
[4882,"EPA-FEXP-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.3596171149579095,".",".","."]
[4883,"EPA-CSIL-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.4114486521786564,".",".","."]
[4889,"EPA-TCAM-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.2260591454917107,".",".","."]
[4890,"EPA-TSIE-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.3273331173813341,".",".","."]
[4891,"EPA-JLIB-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.615886946097719,".",".","."]
[4892,"EPA-FEXP-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.4142047850590115,".",".","."]
[4893,"EPA-CSIL-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.45390174345501566,".",".","."]
[4909,"EPA-CCOB-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.4909592185251677,".",".","."]
[4910,"EPA-HODY-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.20676843492553482,".",".","."]
[4911,"EPA-NALT-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.6344151194882937,".",".","."]
[4936,"EPA-CCOB-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.47871982554692244,".",".","."]
[4937,"EPA-FEXP-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.31012473457769224,".",".","."]
[4938,"EPA-JLIB-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.661996454931551,".",".","."]
[4942,"EPA-HODY-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.21428524607248706,".",".","."]
[4943,"EPA-FEXP-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.28405676584920614,".",".","."]
[4944,"EPA-JLIB-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.6283450620932542,".",".","."]
[4945,"EPA-TSIE-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.4474188351832234,".",".","."]
[4946,"EPA-NALT-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.6540635138257763,".",".","."]
[4959,"EPA-DCAL-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.3008022997251992,".",".","."]
[4960,"EPA-TCAM-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.2756394529482595,".",".","."]
[4961,"EPA-HCIV-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.2601288289066342,".",".","."]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.3564545491305364,".",".","."]
[4974,"EPA-HCIV-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.2737962893786193,".",".","."]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.3906780521287687,".",".","."]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.24442437022721183,".",".","."]
[4979,"EPA-NALT-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.44284608930655667,".",".","."]
[4987,"EPA-TSIE-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.2985551771897685,".",".","."]
[4988,"EPA-DCAL-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.31334476326356614,".",".","."]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.39959553295888794,".",".","."]
[4990,"EPA-HODY-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.2384771675159102,".",".","."]
[4991,"EPA-NALT-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.40341999300678355,".",".","."]
[5042,"EPA-DCAL-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.34044563968973346,".",".","."]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.27294194679875905,{"v":0.015741103094413053,"d":"1.57E-02"},{"v":0.024050585887011904,"d":"2.41E-02"},{"v":0.029695712191182853,"d":"2.97E-02"}]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.4470269966508217,".",".","."]
[5046,"EPA-HCIV-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.21092913173266778,".",".","."]
[5047,"EPA-TCAM-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.37258704812340027,".",".","."]
[5054,"EPA-DCAL-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.3376404939627199,".",".","."]
[5055,"EPA-HCIV-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.22712306935324333,".",".","."]
[5056,"EPA-TCAM-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.31605788602084495,".",".","."]
[5057,"EPA-CSIL-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.3244606307565617,".",".","."]
[5058,"EPA-FEXP-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.5048203309406831,".",".","."]
[5072,"EPA-JLIB-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.9361089039260294,".",".","."]
[5073,"EPA-TSIE-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.5833860435850416,".",".","."]
[5074,"EPA-HODY-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.14825323087611877,".",".","."]
[5075,"EPA-NALT-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.511770458458296,".",".","."]
[5079,"EPA-JLIB-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.9817764688512693,".",".","."]
[5080,"EPA-TSIE-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.5910464449731849,".",".","."]
[5081,"EPA-HODY-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.16411684639551566,".",".","."]
[5082,"EPA-NALT-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.50020612534767,".",".","."]
[5083,"EPA-DCAL-P3-24-T3","NMHC, g/mi",0.32896498746390257,".",".","."]
[5116,"EPA-HODY-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.13945976769017157,".",".","."]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.37341344630616324,".",".","."]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.5083605002303004,".",".","."]
[5133,"EPA-HODY-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.13913322307235426,".",".","."]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.37199983650341995,".",".","."]
[5135,"EPA-DCAL-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.41636822740822227,".",".","."]
[5136,"EPA-FEXP-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.31550321112866925,".",".","."]
[5137,"EPA-CSIL-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.4799712129960485,".",".","."]
[5152,"EPA-TCAM-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.3462493256129161,".",".","."]
[5153,"EPA-JLIB-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.46789076617884773,".",".","."]
[5155,"EPA-FEXP-P3-1-T3","NMHC, g/mi",0.30358197219942273,".",".","."]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.2655331489529668,{"v":1.7940272352568124E-3,"d":"1.79E-03"},{"v":3.2831444912063755E-3,"d":"3.28E-03"},{"v":0.015487367911814126,"d":"1.55E-02"}]
[5175,"EPA-TCAM-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.31350243413090617,".",".","."]
[5176,"EPA-JLIB-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.4353783045395885,".",".","."]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","NMHC, g/mi",0.49973734796879205,{"v":0.017085207018335286,"d":"1.71E-02"},{"v":0.011397485472665078,"d":"1.14E-02"},{"v":0.041849471537368364,"d":"4.18E-02"}]
[5178,"EPA-TSIE-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.4924403938837128,".",".","."]
[5186,"EPA-HCIV-P3-14-T3","NMHC, g/mi",0.24745730741242541,".",".","."]
[5187,"EPA-NALT-P3-16-T3","NMHC, g/mi",0.47708118698434904,".",".","."]
[5188,"EPA-TSIE-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.35921737615207017,".",".","."]
[5219,"EPA-TCAM-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.38058191157290217,".",".","."]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.20893179680970114,".",".","."]
[5221,"EPA-DCAL-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.3424521136240825,".",".","."]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.38482249962998294,".",".","."]
[5223,"EPA-NALT-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.43065388687677936,".",".","."]
[5230,"EPA-TCAM-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.28647819109058603,".",".","."]
[5231,"EPA-HODY-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.21179158136221488,".",".","."]
[5232,"EPA-CSIL-P3-7-T5","NMHC, g/mi",0.4436233109291016,".",".","."]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.3184513647810174,".",".","."]
[5250,"EPA-NALT-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.40586048133061414,".",".","."]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.35839850534312256,".",".","."]
[5252,"EPA-HCIV-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.1461037862911682,".",".","."]
[5253,"EPA-DCAL-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.3322500367059793,".",".","."]
[5266,"EPA-TSIE-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.3017701773428753,".",".","."]
[5267,"EPA-HCIV-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.1767772139964644,".",".","."]
[5268,"EPA-JLIB-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.47248399779383293,".",".","."]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.3037547355066065,".",".","."]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.352905029251576,{"v":0.020231018801521203,"d":"2.02E-02"},{"v":0.015231264256740071,"d":"1.52E-02"},{"v":0.03720870262716015,"d":"3.72E-02"}]
[5277,"EPA-FEXP-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.2881498177283814,".",".","."]
[5278,"EPA-CSIL-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.27720293840515076,".",".","."]
[5279,"EPA-JLIB-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.4493338070699532,".",".","."]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.3501361945479068,".",".","."]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.8617851472635255,".",".","."]
[5311,"EPA-TCAM-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.34553960135770556,".",".","."]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.4126883014804909,".",".","."]
[5313,"EPA-DCAL-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.41034150360210764,".",".","."]
[5320,"EPA-DCAL-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.4102742080409489,".",".","."]
[5321,"EPA-NALT-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.7985884780934929,".",".","."]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.37788011462752985,".",".","."]
[5324,"EPA-FEXP-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.36774000901012754,".",".","."]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.15471619411657891,{"v":7.4648586135139751E-4,"d":"7.46E-04"},{"v":0.003975659314799992,"d":"3.98E-03"},{"v":0.008928070802789241,"d":"8.93E-03"}]
[5342,"EPA-TSIE-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.3720598388777285,".",".","."]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.23714778165020406,".",".","."]
[5345,"EPA-CSIL-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.2568044961392514,".",".","."]
[5346,"EPA-TCAM-P3-20-T3","NMHC, g/mi",0.3023771497594688,".",".","."]
[5353,"EPA-HCIV-P3-6-T2","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[5354,"EPA-DCAL-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.3100337056277219,".",".","."]
[5355,"EPA-TSIE-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.3433269662305304,".",".","."]
[5356,"EPA-HODY-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.26372234377837506,".",".","."]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.832653297083579,".",".","."]
[5361,"EPA-DCAL-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.32641896053386177,".",".","."]
[5362,"EPA-CSIL-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.25410978680450297,".",".","."]
[5363,"EPA-JLIB-P3-28-T3","NMHC, g/mi",0.8224350364500312,".",".","."]
[5390,"EPA-HCIV-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.1948432980607307,".",".","."]
[5391,"EPA-TSIE-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.3523014948125512,".",".","."]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.2024744845124976,".",".","."]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","NMHC, g/mi",1.0528123393746802,".",".","."]
[5394,"EPA-FEXP-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.30548101084875423,".",".","."]
[5408,"EPA-HCIV-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.22131562724280304,".",".","."]
[5409,"EPA-TSIE-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.45449534435712025,".",".","."]
[5410,"EPA-HODY-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.20092994737928482,".",".","."]
[5411,"EPA-JLIB-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.9628783426973097,".",".","."]
[5412,"EPA-FEXP-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.3230788963066774,".",".","."]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.41252115861278965,{"v":0.013938056966488001,"d":"1.39E-02"},{"v":0.020650193245742406,"d":"2.07E-02"},{"v":0.035172807520887084,"d":"3.52E-02"}]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.4356335570395289,".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[5433,"EPA-NALT-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.588581270287068,".",".","."]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[5435,"EPA-CSIL-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.4815803098780255,{"v":0.01676180748655442,"d":"1.68E-02"},{"v":0.005522011454057263,"d":"5.52E-03"},{"v":0.04018762060314679,"d":"4.02E-02"}]
[5436,"EPA-TCAM-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.5354389191945996,".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[5438,"EPA-NALT-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.5526645052758197,".",".","."]
[5439,"EPA-DCAL-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.479007044384381,".",".","."]
[5440,"EPA-TCAM-P3-3-T3","NMHC, g/mi",0.30477840444586346,".",".","."]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.4565570596590664,".",".","."]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.48068919034233853,".",".","."]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","NMHC, g/mi",0.4327940772958394,".",".","."]
[5488,"EPA-CCOB-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.40011676056754064,".",".","."]
[5489,"EPA-DCAL-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.4094940360443099,".",".","."]
[5490,"EPA-NALT-P3-6-T2","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[5491,"EPA-TSIE-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.2594890407030551,".",".","."]
[5492,"EPA-CSIL-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.44018437743264227,".",".","."]
[5506,"EPA-HCIV-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.28558916824301933,".",".","."]
[5507,"EPA-TSIE-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.26150114745860276,".",".","."]
[5508,"EPA-FEXP-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.2492761435466784,".",".","."]
[5509,"EPA-JLIB-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.6870073913955267,".",".","."]
[5510,"EPA-CSIL-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.42727437208217645,".",".","."]
[5519,"EPA-HCIV-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.2581081699472865,".",".","."]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.3985039879291905,".",".","."]
[5521,"EPA-HODY-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.18542793579057568,".",".","."]
[5522,"EPA-JLIB-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.6670451686881126,".",".","."]
[5523,"EPA-FEXP-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.2622042934698271,".",".","."]
[5525,"EPA-TCAM-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.4289327897386115,".",".","."]
[5526,"EPA-HODY-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.18907680377190314,".",".","."]
[5555,"EPA-NALT-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.85439275789883,".",".","."]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.4306978012539555,".",".","."]
[5558,"EPA-FEXP-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.3893398912041373,".",".","."]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.3507087808693447,{"v":0.024522074365962373,"d":"2.45E-02"},0.03836603788421765,{"v":0.04224517554991993,"d":"4.22E-02"}]
[5567,"EPA-NALT-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.8057525457111432,".",".","."]
[5568,"EPA-CCOB-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.4395308842627722,".",".","."]
[5569,"EPA-FEXP-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.5552146838452466,".",".","."]
[5570,"EPA-CSIL-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.3468596783680852,".",".","."]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.6558529595893479,".",".","."]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.5658203270665627,".",".","."]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.25602149428314985,".",".","."]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.16010215335768285,".",".","."]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.19515253579728514,{"v":1.5646243136552154E-3,"d":"1.56E-03"},{"v":1.698418463396727E-3,"d":"1.70E-03"},{"v":0.011667532109930191,"d":"1.17E-02"}]
[5598,"EPA-HCIV-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.20054707457137053,".",".","."]
[5599,"EPA-CCOB-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.3699064485839725,".",".","."]
[5600,"EPA-HODY-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.18857911263917454,".",".","."]
[5602,"EPA-JLIB-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.7283884835017956,".",".","."]
[5605,"EPA-TCAM-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.25515995563730476,".",".","."]
[5606,"EPA-CCOB-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.4144171518863524,".",".","."]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.3545287340612018,".",".","."]
[5635,"EPA-DCAL-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.4771282794520993,".",".","."]
[5636,"EPA-HCIV-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.348349325986142,".",".","."]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.3618403011641345,".",".","."]
[5638,"EPA-CSIL-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.5341295547467242,".",".","."]
[5644,"EPA-NALT-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.3559081190899787,".",".","."]
[5645,"EPA-HCIV-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.3845707987900234,".",".","."]
[5646,"EPA-FEXP-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.39149528626443825,".",".","."]
[5647,"EPA-CSIL-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.4969622470758439,".",".","."]
[5676,"EPA-TCAM-P3-9MP-T1","NMHC, g/mi",0.3591403700761947,".",".","."]
[5677,"EPA-CCOB-P3-8MP-T1","NMHC, g/mi",0.36335753810068167,".",".","."]
[5678,"EPA-HODY-P3-9MP-T1","NMHC, g/mi",0.16359437598245663,".",".","."]
[5679,"EPA-TSIE-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.6207171861907924,".",".","."]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.5671821355379274,".",".","."]
[5685,"EPA-TCAM-P3-9MP-T2","NMHC, g/mi",0.43906259836489864,".",".","."]
[5686,"EPA-CCOB-P3-8MP-T2","NMHC, g/mi",0.36975764885849416,".",".","."]
[5687,"EPA-TSIE-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.5405231357911516,".",".","."]
[5688,"EPA-JLIB-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.5519281414503209,".",".","."]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.4534788312132695,".",".","."]
[5704,"EPA-HODY-P3-9MP-T2","NMHC, g/mi",0.16933675290977698,".",".","."]
[5705,"EPA-HCIV-P3-12MP-T1","NMHC, g/mi",0.1418123538235103,".",".","."]
[5706,"EPA-CCOB-P3-8MP-T3","NMHC, g/mi",0.37931601618184335,".",".","."]
[5707,"EPA-FEXP-P3-2MP-T1","NMHC, g/mi",0.36817726282894214,".",".","."]
[5711,"EPA-DCAL-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.4908551742906185,".",".","."]
[5712,"EPA-NALT-P3-15MP-T1","NMHC, g/mi",0.4251391340340987,".",".","."]
[5713,"EPA-HCIV-P3-12MP-T2","NMHC, g/mi",0.12886809527698675,".",".","."]
[5714,"EPA-FEXP-P3-2MP-T2","NMHC, g/mi",0.4002447879213066,".",".","."]
[5732,"EPA-NALT-P3-15MP-T2","NMHC, g/mi",0.4204426798368759,".",".","."]
[5733,"EPA-DCAL-P3-8MP-T1","NMHC, g/mi",0.490907268320935,".",".","."]
[5734,"EPA-TSIE-P3-15MP-T1","NMHC, g/mi",0.433096351439074,".",".","."]
[5735,"EPA-JLIB-P3-2MP-T1","NMHC, g/mi",0.671238502194167,".",".","."]
[5736,"EPA-CSIL-P3-9MP-T1","NMHC, g/mi",0.4155770789240496,".",".","."]
[5756,"EPA-DCAL-P3-8MP-T2","NMHC, g/mi",0.38647525077466083,".",".","."]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.4837468839582362,".",".","."]
[5758,"EPA-TSIE-P3-15MP-T2","NMHC, g/mi",0.3930501294090558,".",".","."]
[5759,"EPA-FEXP-P3-2MP-T3","NMHC, g/mi",0.4306634929694805,".",".","."]
[5760,"EPA-JLIB-P3-2MP-T2","NMHC, g/mi",0.6589408223007888,".",".","."]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.4886469090346678,".",".","."]
[5775,"EPA-HODY-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.20490064544520217,".",".","."]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.663682160741411,".",".","."]
[5778,"EPA-CSIL-P3-9MP-T2","NMHC, g/mi",0.28976570193605616,".",".","."]
[5786,"EPA-HODY-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.2149452761837527,".",".","."]
[5787,"EPA-TCAM-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.2741620037161038,".",".","."]
[5788,"EPA-NALT-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.8009273461913953,".",".","."]
[5789,"EPA-FEXP-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.5050789457110102,".",".","."]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.35470948896060644,".",".","."]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.3774627257434022,".",".","."]
[5799,"EPA-FEXP-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.4976426259177095,".",".","."]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","NMHC, g/mi",0.28190671321462396,".",".","."]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.4802744258867861,".",".","."]
[5818,"EPA-DCAL-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.37441388502932954,".",".","."]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.2317420945341186,{"v":1.204607347359637E-3,"d":"1.20E-03"},{"v":2.1670672094056373E-3,"d":"2.17E-03"},{"v":0.013293566610068948,"d":"1.33E-02"}]
[5821,"EPA-CSIL-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.3706819405971374,".",".","."]
[5833,"EPA-TCAM-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.2530705938193732,".",".","."]
[5834,"EPA-HCIV-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.22757119806274162,".",".","."]
[5835,"EPA-TSIE-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.275799226262729,".",".","."]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.6494750480084196,".",".","."]
[5837,"EPA-CSIL-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.3361172976269487,".",".","."]
[5851,"EPA-TCAM-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.22862073234015068,".",".","."]
[5852,"EPA-HODY-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.17638619258794197,".",".","."]
[5853,"EPA-NALT-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.3187022679269661,".",".","."]
[5854,"EPA-JLIB-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.621297081156962,".",".","."]
[5855,"EPA-FEXP-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.39170437592106644,".",".","."]
[5864,"EPA-HODY-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.17028152079076886,".",".","."]
[5865,"EPA-NALT-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.293321907301721,".",".","."]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.39767324013980027,".",".","."]
[5867,"EPA-CCOB-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.3342287584225048,".",".","."]
[5868,"EPA-FEXP-P3-25-T2","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[5870,"EPA-DCAL-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.3567608192443183,".",".","."]
[5871,"EPA-CCOB-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.33628316949543713,".",".","."]
[5892,"EPA-TSIE-P3-23-T3","NMHC, g/mi",0.35545065509691476,".",".","."]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.18644111061088672,".",".","."]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.7701541130463438,".",".","."]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.35227316728014574,{"v":0.01793073775266088,"d":"1.79E-02"},{"v":0.013433688835014286,"d":"1.34E-02"},{"v":0.034845974309371384,"d":"3.48E-02"}]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.4507810180491321,".",".","."]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.5648290185122893,".",".","."]
[5908,"EPA-HODY-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.19905347298574572,".",".","."]
[5909,"EPA-JLIB-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.771220998753689,".",".","."]
[5910,"EPA-CSIL-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.4176468758597274,".",".","."]
[5924,"EPA-DCAL-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.4114197074510343,".",".","."]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.5379068891384388,".",".","."]
[5926,"EPA-TCAM-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.7476813453937854,".",".","."]
[5927,"EPA-HCIV-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.16308249808084074,".",".","."]
[5928,"EPA-NALT-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.5390885345838223,".",".","."]
[5941,"EPA-DCAL-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.3318880000472279,".",".","."]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.5267893317421181,".",".","."]
[5943,"EPA-TSIE-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.49307580303550724,".",".","."]
[5944,"EPA-HCIV-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.14404634694591212,".",".","."]
[5945,"EPA-FEXP-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.4038719768946814,".",".","."]
[5948,"EPA-TSIE-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.6036518266608268,".",".","."]
[5949,"EPA-FEXP-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.40456116757904315,".",".","."]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.5623051879453871,".",".","."]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.5103939419093014,".",".","."]
[6031,"EPA-TCAM-P3-10-T3","NMHC, g/mi",0.4942119713435484,".",".","."]
[6032,"EPA-CSIL-P3-30-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[6043,"EPA-DCAL-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.515686265935493,".",".","."]
[6044,"EPA-TSIE-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.5567783489475386,".",".","."]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.7757490337974783,".",".","."]
[6046,"EPA-CSIL-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.41137392279371165,".",".","."]
[6065,"EPA-NALT-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.8183534007053822,".",".","."]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.628067243457344,".",".","."]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.1445760735874907,{"v":0.001783035207343484,"d":"1.78E-03"},{"v":0.001041109957561812,"d":"1.04E-03"},{"v":0.009261108589005303,"d":"9.26E-03"}]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.3231316220077371,".",".","."]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.20937861040565517,".",".","."]
[6075,"EPA-HCIV-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.154581545458788,".",".","."]
[6076,"EPA-CCOB-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.3444175443615331,".",".","."]
[6077,"EPA-HODY-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.20149676523255855,".",".","."]
[6078,"EPA-JLIB-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.6590304174734007,".",".","."]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.3292290680501429,".",".","."]
[6082,"EPA-FEXP-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.39017467614028706,".",".","."]
[6105,"EPA-HODY-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.16134249245173185,".",".","."]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.4763321964577601,".",".","."]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.477496623460792,".",".","."]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","NMHC, g/mi",1.0055105795364898,".",".","."]
[6109,"EPA-JLIB-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.6196058049816403,".",".","."]
[6114,"EPA-CCOB-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.42491886683621016,".",".","."]
[6115,"EPA-HODY-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.1598393643885435,".",".","."]
[6116,"EPA-TSIE-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.43842091165344865,".",".","."]
[6117,"EPA-NALT-P3-10-T2","NMHC, g/mi",1.0018128446646473,".",".","."]
[6118,"EPA-JLIB-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.5830294420864398,".",".","."]
[6136,"EPA-HCIV-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.17026039662088133,".",".","."]
[6137,"EPA-DCAL-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.3153294085479225,".",".","."]
[6138,"EPA-TCAM-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.6308211001761628,".",".","."]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.4404383109391667,{"v":0.013215969651617879,"d":"1.32E-02"},{"v":0.014761406282740494,"d":"1.48E-02"},{"v":0.035526776430943215,"d":"3.55E-02"}]
[6142,"EPA-HCIV-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.1635451406529081,".",".","."]
[6143,"EPA-DCAL-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.30193560888333215,".",".","."]
[6144,"EPA-TCAM-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.30713527393500983,".",".","."]
[6145,"EPA-CSIL-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.444655857849024,".",".","."]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.4716349028097995,".",".","."]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.4805753524394723,".",".","."]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.21408461892243683,".",".","."]
[6176,"EPA-TCAM-P3-30-T3","NMHC, g/mi",0.652984307992846,".",".","."]
[6177,"EPA-DCAL-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.4313289984131835,".",".","."]
[6185,"EPA-NALT-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.44659172928850027,".",".","."]
[6186,"EPA-TSIE-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.355360075021661,".",".","."]
[6187,"EPA-HODY-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.21359635594204043,".",".","."]
[6188,"EPA-DCAL-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.5026125141613021,".",".","."]
[6189,"EPA-HCIV-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.15452352758241872,".",".","."]
[6202,"EPA-HCIV-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.1248024144886449,".",".","."]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.33126216275486525,".",".","."]
[6204,"EPA-CSIL-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.31868083959033944,".",".","."]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.7889208179533395,".",".","."]
[6213,"EPA-TCAM-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.39612545287738904,".",".","."]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.6424172157317233,".",".","."]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.32568233681987496,".",".","."]
[6216,"EPA-CSIL-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.336391784921405,".",".","."]
[6217,"EPA-JLIB-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.7840758496228747,".",".","."]
[6219,"EPA-DCAL-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.48074774598336245,".",".","."]
[6220,"EPA-TCAM-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.37659784077412084,".",".","."]
[6243,"EPA-NALT-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.49379788327229246,".",".","."]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.4177106163456549,".",".","."]
[6245,"EPA-TCAM-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.3129066694911185,".",".","."]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.18785666924018424,{"v":1.2748774629360567E-3,"d":"1.27E-03"},{"v":9.096110570073621E-4,"d":"9.10E-04"},{"v":0.010916070385830262,"d":"1.09E-02"}]
[6247,"EPA-JLIB-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.7929754321659503,".",".","."]
[6255,"EPA-NALT-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.44952700958040764,".",".","."]
[6256,"EPA-DCAL-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.4295471246453266,".",".","."]
[6257,"EPA-TCAM-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.2560238719532187,".",".","."]
[6258,"EPA-HCIV-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.174814904821955,".",".","."]
[6259,"EPA-JLIB-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.6288310048362515,".",".","."]
[6277,"EPA-TSIE-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.25805763098315393,".",".","."]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.3215179497084038,".",".","."]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.2199561542080272,".",".","."]
[6280,"EPA-CSIL-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.29568135824712877,".",".","."]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.39669954156007664,".",".","."]
[6288,"EPA-TSIE-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.2844292942399201,".",".","."]
[6289,"EPA-CCOB-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.34958353988712426,".",".","."]
[6290,"EPA-HODY-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.20568449376901637,".",".","."]
[6292,"EPA-CSIL-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.3628537041980234,".",".","."]
[6293,"EPA-FEXP-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.3817263869594049,".",".","."]
[6306,"EPA-JLIB-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.5457307047219571,".",".","."]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.25298966414697854,{"v":0.001131261871897394,"d":"1.13E-03"},{"v":1.8678934984587396E-3,"d":"1.87E-03"},{"v":0.01439817379676912,"d":"1.44E-02"}]
[6322,"EPA-SOUT-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.27388895750454295,".",".","."]
[6323,"EPA-HODY-P3-31-T3","NMHC, g/mi",0.19577553890487107,".",".","."]
[6324,"EPA-HCIV-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.2702152478272016,".",".","."]
[6325,"EPA-JLIB-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.5521928348876864,".",".","."]
[6337,"EPA-FFOC-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.1658130150905661,".",".","."]
[6338,"EPA-SOUT-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.23853586171557742,".",".","."]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.3815927241763415,".",".","."]
[6348,"EPA-DCAL-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.3824796384636266,".",".","."]
[6349,"EPA-FFOC-P3-20-T3","NMHC, g/mi",0.1582407675902053,".",".","."]
[6350,"EPA-CSIL-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.3290674811487043,".",".","."]
[6351,"EPA-FEXP-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.38689025622868045,".",".","."]
[6362,"EPA-HCIV-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.15205959896473195,".",".","."]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.4259900357684563,".",".","."]
[6367,"EPA-SOUT-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.19872839832355868,".",".","."]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.2252639834049132,".",".","."]
[6387,"EPA-TSIE-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.6083009044798443,".",".","."]
[6388,"EPA-SOUT-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.265326803464009,".",".","."]
[6389,"EPA-HODY-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.25853707357243566,".",".","."]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.18812347379010433,".",".","."]
[6391,"EPA-DCAL-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.6002201016058673,".",".","."]
[6403,"EPA-FFOC-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.15867657051668652,".",".","."]
[6404,"EPA-DCAL-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.5552315388928479,".",".","."]
[6405,"EPA-JLIB-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.6082312625766251,".",".","."]
[6406,"EPA-TCAM-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.4171318281399221,".",".","."]
[6407,"EPA-NALT-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.7637228431741475,".",".","."]
[6412,"EPA-JLIB-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.5807472375994166,".",".","."]
[6413,"EPA-TCAM-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.3623048989557789,".",".","."]
[6414,"EPA-NALT-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.7106106192148379,".",".","."]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.3567427099406257,".",".","."]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.20731385574334377,".",".","."]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.33736315204071604,".",".","."]
[6432,"EPA-HCIV-P3-21-T3","NMHC, g/mi",0.15538892069285867,".",".","."]
[6433,"EPA-FEXP-P3-4-T3","NMHC, g/mi",0.3861785782683736,".",".","."]
[6434,"EPA-CSIL-P3-20-T3","NMHC, g/mi",0.37667323410720327,".",".","."]
[6435,"EPA-FFOC-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.1496681604470611,".",".","."]
[6436,"EPA-SOUT-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.24675221185252652,".",".","."]
[6448,"EPA-SOUT-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.21887692141187068,".",".","."]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.5937703733600935,".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.6932632160341448,".",".","."]
[6462,"EPA-TSIE-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.6597764163573772,".",".","."]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.325125861994914,".",".","."]
[6464,"EPA-JLIB-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.8168394223348362,".",".","."]
[6465,"EPA-FFOC-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.18905655178980796,".",".","."]
[6479,"EPA-FFOC-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.1566030985189876,".",".","."]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","NMHC, g/mi",0.3068216976009437,".",".","."]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.2626905459486703,".",".","."]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[6487,"EPA-CSIL-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.3469418619281984,".",".","."]
[6497,"EPA-HODY-P3-10-T3","NMHC, g/mi",0.2946229494584456,".",".","."]
[6498,"EPA-TCAM-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.4301557137960567,".",".","."]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.17522842560837393,".",".","."]
[6507,"EPA-FFOC-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.16450736912341132,".",".","."]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.6406577764027336,".",".","."]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","NMHC, g/mi",0.6169084251577595,".",".","."]
[6520,"EPA-NALT-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.6484595025070565,".",".","."]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.275272277894308,".",".","."]
[6522,"EPA-HODY-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.22284326905980023,".",".","."]
[6523,"EPA-TCAM-P3-4-T4","NMHC, g/mi",0.5319232414868093,".",".","."]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.20410829444482126,{"v":0.005132577306991048,"d":"5.13E-03"},{"v":8.5101960833881894E-4,"d":"8.51E-04"},{"v":0.015174821543622562,"d":"1.52E-02"}]
[6532,"EPA-HODY-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.20253388740242265,".",".","."]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.6963303465712484,".",".","."]
[6534,"EPA-HCIV-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.2261032373891863,".",".","."]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.35049046495086944,{"v":0.0192868584101244,"d":"1.93E-02"},{"v":0.024751304742040573,"d":"2.48E-02"},{"v":0.036918969729571184,"d":"3.69E-02"}]
[6536,"EPA-FFOC-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.8075988491418334,".",".","."]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","NMHC, g/mi",0.25759329025145744,".",".","."]
[6538,"EPA-CSIL-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.32964786312734684,".",".","."]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.36504444014783777,".",".","."]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","NMHC, g/mi",{"v":0.08175651377564636,"d":"8.18E-02"},".",".","."]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.6117472194033924,".",".","."]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.35730766516258583,".",".","."]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.4243127762495018,{"v":0.01375250891396119,"d":"1.38E-02"},{"v":0.008540026639557191,"d":"8.54E-03"},{"v":0.03455918249401298,"d":"3.46E-02"}]
[6564,"EPA-CCOB-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.3575083753993257,".",".","."]
[6565,"EPA-FFOC-P3-23-T2","NMHC, g/mi",{"v":0.09301025210025873,"d":"9.30E-02"},".",".","."]
[6566,"EPA-JLIB-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.5166880685983848,".",".","."]
[6567,"EPA-FEXP-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.3238455986302703,".",".","."]
[6568,"EPA-CSIL-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.4008992138939809,".",".","."]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.4944838141519044,".",".","."]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","NMHC, g/mi",1.2439167963424054,".",".","."]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.30951080212319865,".",".","."]
[6592,"EPA-NALT-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.9485939266805926,".",".","."]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.2290017131694114,".",".","."]
[6597,"EPA-FFOC-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.3465884970457081,".",".","."]
[6598,"EPA-SOUT-P3-10-T2","NMHC, g/mi",1.2372457755218533,".",".","."]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.31182032363331497,".",".","."]
[6600,"EPA-NALT-P3-25-T2","NMHC, g/mi",1.0064642010984544,".",".","."]
[6601,"EPA-HODY-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.2134990090403359,".",".","."]
[6613,"EPA-DCAL-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.46816929852398703,".",".","."]
[6614,"EPA-TCAM-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.4377886073897429,".",".","."]
[6615,"EPA-JLIB-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.6709495786859511,".",".","."]
[6622,"EPA-DCAL-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.42197314737877467,".",".","."]
[6623,"EPA-TCAM-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.2455256697666459,".",".","."]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.6982356050503672,".",".","."]
[6626,"EPA-JLIB-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.6955776686030263,".",".","."]
[6627,"EPA-FFOC-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.6689542053571278,".",".","."]
[6628,"EPA-SOUT-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.3317960099151401,".",".","."]
[6629,"EPA-TCAM-P3-1-T3","NMHC, g/mi",0.24502638385864167,".",".","."]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.4653561362161382,".",".","."]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.35857027598624375,".",".","."]
[6648,"EPA-SOUT-P3-8-T3","NMHC, g/mi",0.27492785195967445,".",".","."]
[6653,"EPA-TSIE-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.4695118992136863,".",".","."]
[6654,"EPA-TCAM-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.28400523525372035,".",".","."]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.3092528413294818,{"v":0.002000052428000905,"d":"2.00E-03"},{"v":0.000998639781658928,"d":"9.99E-04"},{"v":0.01786503498140207,"d":"1.79E-02"}]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.41352711744718973,".",".","."]
[6675,"EPA-SOUT-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.3188393244538576,".",".","."]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.18766347667066252,".",".","."]
[6677,"EPA-TSIE-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.34876886528663875,".",".","."]
[6678,"EPA-HCIV-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.264995227565937,".",".","."]
[6680,"EPA-FFOC-P3-4-T3","NMHC, g/mi",0.4203298568616165,".",".","."]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","NMHC, g/mi",0.36642740940376894,".",".","."]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.6096350957211086,".",".","."]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.20636580088608916,".",".","."]
[6704,"EPA-DCAL-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.746660354273257,".",".","."]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.47713201789250625,".",".","."]
[6708,"EPA-SOUT-P3-31-T3","NMHC, g/mi",0.3773115466178484,".",".","."]
[6709,"EPA-NALT-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.5488588745787111,".",".","."]
[6710,"EPA-HODY-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.1943585208829354,".",".","."]
[6711,"EPA-DCAL-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.6974048044456315,".",".","."]
[6712,"EPA-JLIB-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.49122122808416524,".",".","."]
[6716,"EPA-FFOC-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.15466855399924795,".",".","."]
[6743,"EPA-TSIE-P3-11-T3","NMHC, g/mi",0.3368132799136138,".",".","."]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.19154770401639962,{"v":1.5874258011679483E-3,"d":"1.59E-03"},{"v":9.2502626320583876E-4,"d":"9.25E-04"},{"v":0.011446670999505339,"d":"1.14E-02"}]
[6745,"EPA-SOUT-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.7164261235531043,".",".","."]
[6746,"EPA-CSIL-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.4623655062004405,".",".","."]
[6749,"EPA-HCIV-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.16792589865942562,".",".","."]
[6750,"EPA-SOUT-P3-5-T2","NMHC, g/mi",1.3217490491270811,".",".","."]
[6751,"EPA-FFOC-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.14228261987710947,".",".","."]
[6752,"EPA-CSIL-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.41956490549805325,".",".","."]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.4553567654241553,".",".","."]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.5242312510924992,".",".","."]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.312484554054402,".",".","."]
[6772,"EPA-NALT-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.47848751530732875,".",".","."]
[6773,"EPA-FFOC-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.32278948094446847,".",".","."]
[6774,"EPA-SOUT-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.3204478369205847,".",".","."]
[6803,"EPA-SOUT-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.4189851125323336,".",".","."]
[6805,"EPA-FFOC-P3-13-T3","NMHC, g/mi",0.29814584300183805,".",".","."]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.7015896861247538,".",".","."]
[6807,"EPA-CCOB-P3-8EP-T1","NMHC, g/mi",0.36055664276809396,".",".","."]
[6808,"EPA-NALT-P3-15EP-T1","NMHC, g/mi",0.3709966689977103,".",".","."]
[6816,"EPA-SOUT-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.4767937137351609,".",".","."]
[6817,"EPA-DCAL-P3-8EP-T1","NMHC, g/mi",0.4330929122108954,".",".","."]
[6818,"EPA-TCAM-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.7093190982789411,".",".","."]
[6819,"EPA-CCOB-P3-8EP-T2","NMHC, g/mi",0.3364767609308951,".",".","."]
[6820,"EPA-NALT-P3-15EP-T2","NMHC, g/mi",0.4028948970207716,".",".","."]
[6832,"EPA-HODY-P3-9EP-T1","NMHC, g/mi",0.14374799765828575,".",".","."]
[6833,"EPA-DCAL-P3-8EP-T2","NMHC, g/mi",0.4413962379721278,".",".","."]
[6834,"EPA-JLIB-P3-2EP-T1","NMHC, g/mi",0.5650102207618724,".",".","."]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.2928565943843535,{"v":0.012142171228610247,"d":"1.21E-02"},{"v":0.009153958368667696,"d":"9.15E-03"},{"v":0.026572071782943955,"d":"2.66E-02"}]
[6842,"EPA-SOUT-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.20680573100320623,".",".","."]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.1528893672790757,".",".","."]
[6844,"EPA-HODY-P3-9EP-T2","NMHC, g/mi",0.1784132085922768,".",".","."]
[6845,"EPA-JLIB-P3-2EP-T2","NMHC, g/mi",0.5628433131847479,".",".","."]
[6846,"EPA-CSIL-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.28712024309506234,".",".","."]
[6847,"EPA-SOUT-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.23927220267340535,".",".","."]
[6848,"EPA-FFOC-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.17331978765785866,".",".","."]
[6864,"EPA-TSIE-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.46340741414384,".",".","."]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.45484200493103705,".",".","."]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.1278224075880411,".",".","."]
[6867,"EPA-SOUT-P3-20-T3","NMHC, g/mi",0.24902177812566184,".",".","."]
[6871,"EPA-TSIE-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.3199532453197647,".",".","."]
[6872,"EPA-TCAM-P3-27-T2","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[6873,"EPA-FFOC-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.10385555293752534,".",".","."]
[6885,"EPA-HCIV-P3-22-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","NMHC, g/mi",0.2472273521876484,".",".","."]
[6887,"EPA-CSIL-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.330282930332261,".",".","."]
[6895,"EPA-SOUT-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.3228646982206357,".",".","."]
[6896,"EPA-FFOC-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.13887772232854884,".",".","."]
[6897,"EPA-HCIV-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.1530549711724933,".",".","."]
[6898,"EPA-CSIL-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.34126882047086815,".",".","."]
[6900,"EPA-SOUT-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.3229782305799212,".",".","."]
[6901,"EPA-FFOC-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.11814342008188036,".",".","."]
[6935,"EPA-HCIV-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.28935892156304766,".",".","."]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.35844189933732434,".",".","."]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.7692398685344036,".",".","."]
[6938,"EPA-FFOC-P3-14MP-T1","NMHC, g/mi",0.15512920046457473,".",".","."]
[6939,"EPA-TCAM-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.8747980410481021,".",".","."]
[6945,"EPA-SOUT-P3-27-T2","NMHC, g/mi",1.149342209094594,".",".","."]
[6946,"EPA-HCIV-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.2230537332769367,".",".","."]
[6947,"EPA-TSIE-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.3214379282575048,".",".","."]
[6948,"EPA-FFOC-P3-14MP-T2","NMHC, g/mi",0.14486983575153425,".",".","."]
[6949,"EPA-TCAM-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.717716988206799,".",".","."]
[6963,"EPA-HODY-P3-22-T4","NMHC, g/mi",0.17645275524085408,".",".","."]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.3397118678973809,{"v":0.014685972329997602,"d":"1.47E-02"},{"v":0.01868186222862773,"d":"1.87E-02"},{"v":0.03187036258486889,"d":"3.19E-02"}]
[6969,"EPA-SOUT-P3-12-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[6970,"EPA-CSIL-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.3848996901212373,".",".","."]
[6988,"EPA-SOUT-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.3407149309345277,".",".","."]
[6989,"EPA-FFOC-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.471519686481955,".",".","."]
[6990,"EPA-HCIV-P3-12EP-T1","NMHC, g/mi",0.1548250130406348,".",".","."]
[6991,"EPA-TSIE-P3-15EP-T1","NMHC, g/mi",0.4092351417278223,".",".","."]
[6992,"EPA-CSIL-P3-9EP-T1","NMHC, g/mi",0.36012594015913985,".",".","."]
[6997,"EPA-FFOC-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.3468928025361057,".",".","."]
[6998,"EPA-HCIV-P3-12EP-T2","NMHC, g/mi",0.14264836806818115,".",".","."]
[6999,"EPA-TSIE-P3-15EP-T2","NMHC, g/mi",0.42182352030639714,".",".","."]
[7000,"EPA-CSIL-P3-9EP-T2","NMHC, g/mi",0.3436370575010506,".",".","."]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.26869774723255635,{"v":0.013390565897710243,"d":"1.34E-02"},{"v":0.002378737908352804,"d":"2.38E-03"},{"v":0.02597684883836064,"d":"2.60E-02"}]
[7018,"EPA-TCAM-P3-9EP-T1","NMHC, g/mi",0.778381925529589,".",".","."]
[7019,"EPA-F150-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.45783249425978917,".",".","."]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.2431024629693368,{"v":3.2317473504001612E-3,"d":"3.23E-03"},{"v":0,"d":"0.00E+00"},{"v":0.015390424263768831,"d":"1.54E-02"}]
[7027,"EPA-TCAM-P3-9EP-T2","NMHC, g/mi",0.32160388394643613,".",".","."]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.21907051593401664,".",".","."]
[7029,"EPA-CIMP-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.2956424791144029,".",".","."]
[7030,"EPA-F150-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.5196634803184275,".",".","."]
[7034,"EPA-SOUT-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.23845180382080325,".",".","."]
[7035,"EPA-TCOR-P3-31-T3","NMHC, g/mi",0.3275506987240103,".",".","."]
[7036,"EPA-TCAM-P3-9EP-T3","NMHC, g/mi",0.30795214721262393,".",".","."]
[7052,"EPA-FFOC-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.12975529677623496,".",".","."]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[7068,"EPA-CIMP-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.36627623486741456,".",".","."]
[7069,"EPA-TCOR-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.42660741239025574,".",".","."]
[7080,"EPA-CIMP-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.36575063029342203,".",".","."]
[7081,"EPA-TCOR-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.6417182789661546,".",".","."]
[7082,"EPA-F150-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.6659294266838465,".",".","."]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.6114808563380033,".",".","."]
[7087,"EPA-F150-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.6659928803731769,".",".","."]
[7088,"EPA-FEXP-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.6474731996512694,".",".","."]
[7131,"EPA-TCOR-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.1644417184598052,".",".","."]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.7072747253174338,{"v":0.03697990230307188,"d":"3.70E-02"},{"v":0.07214952732621867,"d":"7.21E-02"},{"v":0.07442297331750138,"d":"7.44E-02"}]
[7140,"EPA-TCOR-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.1815309921059755,".",".","."]
[7141,"EPA-CIMP-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.24755898391224365,".",".","."]
[7142,"EPA-F150-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.5399369708007696,".",".","."]
[7152,"EPA-SOUT-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.20998741414362568,".",".","."]
[7153,"EPA-FFOC-P3-12-T2","NMHC, g/mi",{"v":0.09927276782786568,"d":"9.93E-02"},".",".","."]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","NMHC, g/mi",0.3787901711957719,".",".","."]
[7170,"EPA-CIMP-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.2628942600249556,".",".","."]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.16950376732445438,{"v":0.001444587144059743,"d":"1.44E-03"},{"v":1.5146661155016697E-3,"d":"1.51E-03"},{"v":0.010280205506330634,"d":"1.03E-02"}]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.33317887988149586,{"v":0.0435053243507391,"d":"4.35E-02"},{"v":0.05628594340988142,"d":"5.63E-02"},{"v":0.05962427599681855,"d":"5.96E-02"}]
[7177,"EPA-CIMP-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.28817602685688404,".",".","."]
[7178,"EPA-TCOR-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.18090954804111428,".",".","."]
[7179,"EPA-F150-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.346705180076734,".",".","."]
[7194,"EPA-SOUT-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.20907471873098185,".",".","."]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.47877413226811977,".",".","."]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","NMHC, g/mi",0.5682606912839163,".",".","."]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","NMHC, g/mi",0.39700640262067993,{"v":0.01788387277016215,"d":"1.79E-02"},{"v":0.01267278953273961,"d":"1.27E-02"},{"v":0.037370926170730956,"d":"3.74E-02"}]
[7203,"EPA-SOUT-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.24295963622665168,".",".","."]
[7204,"EPA-FFOC-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.28611595876693424,".",".","."]
[7205,"EPA-TCOR-P3-6-T3","NMHC, g/mi",0.4290057754095738,".",".","."]
[7206,"EPA-CIMP-P3-24-T3","NMHC, g/mi",0.29493484714623397,".",".","."]
[7207,"EPA-F150-P3-6-T3","NMHC, g/mi",0.32780620401856436,".",".","."]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.36791519941285084,{"v":0.005266103674598833,"d":"5.27E-03"},0,{"v":0.023791676354710377,"d":"2.38E-02"}]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.3613684154700799,{"v":0.015134111295422177,"d":"1.51E-02"},0.00651981269638302,{"v":0.03239925876760269,"d":"3.24E-02"}]
[7247,"EPA-TCOR-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.1959689119435723,".",".","."]
[7248,"EPA-CIMP-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.3100665801216026,".",".","."]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","NMHC, g/mi",0.33879738139599713,".",".","."]
[7257,"EPA-FFOC-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.10239804871629242,".",".","."]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","NMHC, g/mi",0.37372498681729716,".",".","."]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","NMHC, g/mi",0.179844841148346,{"v":2.2067848046108053E-3,"d":"2.21E-03"},{"v":9.4760068020708179E-4,"d":"9.48E-04"},{"v":0.011312603984386802,"d":"1.13E-02"}]
[7260,"EPA-F150-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.3763518256473674,".",".","."]
[7275,"EPA-FFOC-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.1302965732698394,".",".","."]
[7276,"EPA-SOUT-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.26000138121223726,".",".","."]
[7278,"EPA-F150-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.3726681951317156,".",".","."]
[7280,"EPA-SOUT-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.2722089559403452,".",".","."]
[7281,"EPA-FEXP-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.5904216501753385,".",".","."]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.32183356479056907,{"v":0.004324430840352843,"d":"4.32E-03"},{"v":6.2565944529862705E-4,"d":"6.26E-04"},{"v":0.02042911820696712,"d":"2.04E-02"}]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.4036080586792719,{"v":0.012823244619612486,"d":"1.28E-02"},{"v":0.01079881636684528,"d":"1.08E-02"},{"v":0.03283545947131212,"d":"3.28E-02"}]
[7304,"EPA-F150-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.4653098998697274,".",".","."]
[7309,"EPA-TCOR-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.3182621785284767,".",".","."]
[7310,"EPA-CIMP-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.40816753888552787,".",".","."]
[7311,"EPA-F150-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.3583364210629231,".",".","."]
[7312,"EPA-FEXP-P3-11-T3","NMHC, g/mi",0.5902309416211978,".",".","."]
[7325,"EPA-FFOC-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.1221566446564744,".",".","."]
[7326,"EPA-SOUT-P3-24MP-T1","NMHC, g/mi",0.19522928021314787,".",".","."]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","NMHC, g/mi",0.36157705020877284,{"v":0.016877184206096633,"d":"1.69E-02"},{"v":0.02054476584303033,"d":"2.05E-02"},{"v":0.035092004867705376,"d":"3.51E-02"}]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","NMHC, g/mi",1.2072180786188589,{"v":0.0352460409898728,"d":"3.52E-02"},{"v":0.06321830553939503,"d":"6.32E-02"},{"v":0.09790140879607512,"d":"9.79E-02"}]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.24903028261212165,{"v":0.016395150801227026,"d":"1.64E-02"},{"v":0.010563398589448747,"d":"1.06E-02"},{"v":0.028001421200425536,"d":"2.80E-02"}]
[7343,"EPA-FFOC-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.12650173700656256,".",".","."]
[7344,"EPA-SOUT-P3-24MP-T2","NMHC, g/mi",0.2449655053912168,".",".","."]
[7345,"EPA-TCOR-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.43068176608757786,".",".","."]
[7351,"EPA-TCOR-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.41451164758501485,".",".","."]
[7352,"EPA-CIMP-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.23717308675694518,".",".","."]
[7353,"EPA-F150-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.4477167577359663,".",".","."]
[7373,"EPA-TCOR-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.16336386779637427,".",".","."]
[7374,"EPA-CIMP-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.40123688165393584,".",".","."]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.5665066937525234,{"v":0.041847731910573026,"d":"4.18E-02"},0.10642247010213095,{"v":0.07358318551768664,"d":"7.36E-02"}]
[7387,"EPA-TCOR-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.41708107753884527,".",".","."]
[7388,"EPA-CIMP-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.3886358991567641,".",".","."]
[7389,"EPA-F150-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.4674871724725197,".",".","."]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[7429,"EPA-SOUT-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.24419051602971137,".",".","."]
[7430,"EPA-TCOR-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.3872678567734454,".",".","."]
[7431,"EPA-CIMP-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.42121043854116835,".",".","."]
[7432,"EPA-TCOR-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.246377779926844,".",".","."]
[7433,"EPA-CIMP-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.4305895910354339,".",".","."]
[7460,"EPA-TCOR-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.4246958494148943,".",".","."]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.3879741807055523,{"v":0.011957733386465934,"d":"1.20E-02"},{"v":0.005452244593477999,"d":"5.45E-03"},{"v":0.031071879756880527,"d":"3.11E-02"}]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.3330926059684032,{"v":0.030958495222701315,"d":"3.10E-02"},{"v":0.033836241839555005,"d":"3.38E-02"},{"v":0.04683887141761602,"d":"4.68E-02"}]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.42532161170703037,{"v":0.002817307016105484,"d":"2.82E-03"},{"v":0,"d":"0.00E+00"},{"v":0.024884145968878085,"d":"2.49E-02"}]
[7473,"EPA-CIMP-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.36852486665795897,".",".","."]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.5259921828426616,".",".","."]
[7483,"EPA-FEXP-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.4622234197412435,".",".","."]
[7484,"EPA-F150-P3-23-T3","NMHC, g/mi",0.302044608987762,".",".","."]
[7495,"EPA-TCOR-P3-24-T3","NMHC, g/mi",0.32187458263624036,".",".","."]
[7496,"EPA-CIMP-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.3644916659989387,{"v":0.012598198710694623,"d":"1.26E-02"},{"v":0.014355790712247872,"d":"1.44E-02"},{"v":0.03115907484870698,"d":"3.12E-02"}]
[7497,"EPA-FFOC-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.33087785976443373,".",".","."]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.5817168088857451,{"v":0.0279059319166976,"d":"2.79E-02"},{"v":0.02864472220454012,"d":"2.86E-02"},{"v":0.05650611722309727,"d":"5.65E-02"}]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.39436891123925966,{"v":0.020012536490503652,"d":"2.00E-02"},{"v":0.01945510759655917,"d":"1.95E-02"},{"v":0.03950913181750734,"d":"3.95E-02"}]
[7503,"EPA-FFOC-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.432175868613311,".",".","."]
[7524,"EPA-TCOR-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.4677835972523822,".",".","."]
[7525,"EPA-CIMP-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.3516912900384188,".",".","."]
[7526,"EPA-HCIV-P3-14-T4","NMHC, g/mi",0.2299291379385863,".",".","."]
[7527,"EPA-F150-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.5662277451880858,".",".","."]
[7538,"EPA-TCOR-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.39829583288051684,".",".","."]
[7539,"EPA-CIMP-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.31045536928349887,".",".","."]
[7540,"EPA-HODY-P3-12-T3","NMHC, g/mi",0.19164620430179927,".",".","."]
[7541,"EPA-HCIV-P3-14-T5","NMHC, g/mi",0.24423762062609233,".",".","."]
[7542,"EPA-FEXP-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.7247956878201892,".",".","."]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","NMHC, g/mi",0.414359625656731,".",".","."]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.20779925027125143,".",".","."]
[7558,"EPA-FFOC-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.19032882357076128,".",".","."]
[7559,"EPA-FEXP-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.7463286062854974,".",".","."]
[7575,"EPA-TCOR-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.2609274043546921,".",".","."]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.3250247399535998,{"v":0.011786622460937243,"d":"1.18E-02"},{"v":6.4050862261089475E-3,"d":"6.41E-03"},{"v":0.027760897004036805,"d":"2.78E-02"}]
[7577,"EPA-FFOC-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.20494620512095602,".",".","."]
[7578,"EPA-SOUT-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.2711187313316673,".",".","."]
[7579,"EPA-F150-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.6337448065546272,".",".","."]
[7582,"EPA-TCOR-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.47937687106899984,".",".","."]
[7583,"EPA-CIMP-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.34501535415091567,".",".","."]
[7584,"EPA-FFOC-P3-11-T3","NMHC, g/mi",0.1833376016385137,".",".","."]
[7585,"EPA-F150-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.5417831511300982,".",".","."]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.44486895318080827,{"v":0.031481277764796936,"d":"3.15E-02"},{"v":0.03934051384706839,"d":"3.93E-02"},{"v":0.0534831042199605,"d":"5.35E-02"}]
[7606,"EPA-TCOR-P3-12-T3","NMHC, g/mi",0.4818298846675975,".",".","."]
[7607,"EPA-CIMP-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.36378248389562917,".",".","."]
[7613,"EPA-CIMP-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.311918265632619,".",".","."]
[7614,"EPA-F150-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.44103208725709714,".",".","."]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.1942154813647013,{"v":0.00260597086705878,"d":"2.61E-03"},{"v":0,"d":"0.00E+00"},{"v":0.012417916753718655,"d":"1.24E-02"}]
[7633,"EPA-SOUT-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.18849125875211173,".",".","."]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","NMHC, g/mi",0.3664736320967724,".",".","."]
[7635,"EPA-FFOC-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.1986809974165249,".",".","."]
[7644,"EPA-TCOR-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.23316461932311267,".",".","."]
[7645,"EPA-CIMP-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.37632276386426655,".",".","."]
[7646,"EPA-SOUT-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.20531327172479516,".",".","."]
[7647,"EPA-FFOC-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.18966058304924746,".",".","."]
[7648,"EPA-F150-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.5706372492188985,".",".","."]
[7649,"EPA-CIMP-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.34432097640432396,".",".","."]
[7650,"EPA-F150-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.49899338777981544,".",".","."]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.5192716635468305,{"v":3.9883402260841765E-3,"d":"3.99E-03"},{"v":0.002142948043027342,"d":"2.14E-03"},{"v":0.030885326386537633,"d":"3.09E-02"}]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.369698390701295,{"v":0.031292900171481036,"d":"3.13E-02"},{"v":0.07086229688828119,"d":"7.09E-02"},{"v":0.051622500167106074,"d":"5.16E-02"}]
[7675,"EPA-CIMP-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.4291635929894006,".",".","."]
[7685,"EPA-TCOR-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.4393017055119771,".",".","."]
[7686,"EPA-CIMP-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.42243189806187276,".",".","."]
[7687,"EPA-FFOC-P3-8-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[7688,"EPA-SOUT-P3-2-T1","NMHC, g/mi",1.221645655116542,".",".","."]
[7689,"EPA-F150-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.423421538282133,".",".","."]
[7698,"EPA-FFOC-P3-8-T2","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[7699,"EPA-SOUT-P3-2-T2","NMHC, g/mi",1.249876426584113,".",".","."]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.259325024641009,{"v":0.001894844347322433,"d":"1.89E-03"},{"v":4.0392527449237682E-4,"d":"4.04E-04"},{"v":0.015173400957440039,"d":"1.52E-02"}]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.39122436333265415,{"v":0.013707562518060061,"d":"1.37E-02"},{"v":0.011373523474256813,"d":"1.14E-02"},{"v":0.03307673647347302,"d":"3.31E-02"}]
[7716,"EPA-F150-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.4810744817545376,".",".","."]
[7720,"EPA-TCOR-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.3806811139629627,".",".","."]
[7721,"EPA-CIMP-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.3928864859053898,".",".","."]
[7722,"EPA-F150-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.4350086543101891,".",".","."]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.5636352519929045,0.03595194059947113,{"v":0.047592148543336925,"d":"4.76E-02"},{"v":0.06424674517874893,"d":"6.42E-02"}]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.1750917485676012,{"v":2.1107790974103503E-3,"d":"2.11E-03"},{"v":4.8908164375168763E-4,"d":"4.89E-04"},{"v":0.011041173187265985,"d":"1.10E-02"}]
[7748,"EPA-CIMP-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.34389838063158124,".",".","."]
[7762,"EPA-F150-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.43100206345054876,".",".","."]
[7764,"EPA-CIMP-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.3549518349409852,".",".","."]
[7765,"EPA-TCOR-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.1787248127607528,".",".","."]
[7766,"EPA-FFOC-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.12721183869445604,".",".","."]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","NMHC, g/mi",0.3934820450082823,".",".","."]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","NMHC, g/mi",0.27565520242925434,{"v":1.0865659556349241E-3,"d":"1.09E-03"},{"v":1.5289607279307105E-3,"d":"1.53E-03"},{"v":0.015500601684070994,"d":"1.55E-02"}]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.22379862124801697,".",".","."]
[7780,"EPA-FFOC-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.14846498998281688,".",".","."]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","NMHC, g/mi",0.2923194171143362,".",".","."]
[7796,"EPA-TCOR-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.38328943805813664,".",".","."]
[7797,"EPA-CIMP-P3-9MP-T1","NMHC, g/mi",0.34860150087308706,".",".","."]
[7798,"EPA-SOUT-P3-23-T3","NMHC, g/mi",0.23209888884371835,".",".","."]
[7799,"EPA-F150-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.3462706323066807,".",".","."]
[7800,"EPA-F150-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.3152871465429149,".",".","."]
[7801,"EPA-TCOR-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.22500372402077282,".",".","."]
[7802,"EPA-CIMP-P3-9MP-T2","NMHC, g/mi",0.3789372717528514,".",".","."]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.47215078749897016,{"v":1.6286386403503012E-3,"d":"1.63E-03"},{"v":5.5060488072769054E-4,"d":"5.51E-04"},{"v":0.025880179162051667,"d":"2.59E-02"}]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.35660014476048957,{"v":0.008805974206210578,"d":"8.81E-03"},{"v":0.014681813419512973,"d":"1.47E-02"},{"v":0.027362901946086548,"d":"2.74E-02"}]
[7827,"EPA-F150-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.8443264448358554,".",".","."]
[7842,"EPA-CIMP-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.3441812267991935,".",".","."]
[7843,"EPA-FFOC-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.14441342495312742,".",".","."]
[7844,"EPA-F150-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.7674491445941353,".",".","."]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.561228305220449,".",".","."]
[7853,"EPA-FFOC-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.1483518951113187,".",".","."]
[7863,"EPA-TCOR-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.5454776588070048,".",".","."]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","NMHC, g/mi",0.4172296795156137,".",".","."]
[7865,"EPA-CIMP-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.4541790290818524,".",".","."]
[7866,"EPA-SOUT-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.6006199661111955,".",".","."]
[7867,"EPA-CIMP-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.45380831278000894,".",".","."]
[7880,"EPA-TCOR-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.15209849547409188,".",".","."]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.40515299727710574,{"v":0.00869003955507986,"d":"8.69E-03"},4.539838746322254E-3,{"v":0.029012438577088663,"d":"2.90E-02"}]
[7882,"EPA-FEXP-P3-31-T3","NMHC, g/mi",0.6463145175592134,".",".","."]
[7887,"EPA-TCOR-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.14396147902256504,".",".","."]
[7888,"EPA-CIMP-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.3827053399948296,".",".","."]
[7903,"EPA-HCIV-P3-21-T4","NMHC, g/mi",0.19453042197964698,".",".","."]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","NMHC, g/mi",0.7881443522378369,".",".","."]
[7905,"EPA-FFOC-P3-24-T1","NMHC, g/mi",{"v":0.07787146643732903,"d":"7.79E-02"},".",".","."]
[7906,"EPA-SOUT-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.24675763372178888,".",".","."]
[7913,"EPA-TCOR-P3-2MP-T1","NMHC, g/mi",0.4329635604838567,".",".","."]
[7914,"EPA-CIMP-P3-26-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[7915,"EPA-FFOC-P3-24-T2","NMHC, g/mi",{"v":0.07150484175794072,"d":"7.15E-02"},".",".","."]
[7916,"EPA-SOUT-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.2839214402028076,".",".","."]
[7917,"EPA-TCOR-P3-2MP-T2","NMHC, g/mi",0.2539002612013853,".",".","."]
[7918,"EPA-CIMP-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.3662487493012234,".",".","."]
[7935,"EPA-TCOR-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.13180554127031105,".",".","."]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.32323917406167607,".",".","."]
[7937,"EPA-F150-P3-5-T3","NMHC, g/mi",1.1050731998262784,".",".","."]
[7943,"EPA-TCOR-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.1540150391741464,".",".","."]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","NMHC, g/mi",0.5740490321211759,".",".","."]
[7945,"EPA-CIMP-P3-4-T2","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[7946,"EPA-F150-P3-5-T4","NMHC, g/mi",1.5158643633024225,".",".","."]
[7955,"EPA-HCIV-P3-22-T3","NMHC, g/mi",0.18772517511141926,".",".","."]
[7967,"EPA-TCOR-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.18926684374159528,".",".","."]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.5132119561091415,{"v":0.029389067105813446,"d":"2.94E-02"},{"v":0.04044431854021689,"d":"4.04E-02"},{"v":0.05536152468118502,"d":"5.54E-02"}]
[7973,"EPA-TCOR-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.4142438779418153,".",".","."]
[7974,"EPA-F150-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.6040690519200208,".",".","."]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[7993,"EPA-F150-P3-15MP-T1","NMHC, g/mi",0.8113095531000728,".",".","."]
[7995,"EPA-CIMP-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.46782013294785424,".",".","."]
[8001,"EPA-CIMP-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.3159122809217902,".",".","."]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","NMHC, g/mi",0.14224070961855118,".",".","."]
[8003,"EPA-TCOR-P3-1-T4","NMHC, g/mi",0.29259946861469877,".",".","."]
[8004,"EPA-F150-P3-15MP-T2","NMHC, g/mi",0.723412389008404,".",".","."]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","NMHC, g/mi",0.5765666784140692,".",".","."]
[8015,"EPA-FFOC-P3-14EP-T2","NMHC, g/mi",0.15617744018554444,".",".","."]
[8016,"EPA-SOUT-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.24436033349756794,".",".","."]
[8027,"EPA-TCOR-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.21221931413080244,".",".","."]
[8028,"EPA-CIMP-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.3628577423066623,".",".","."]
[8029,"EPA-SOUT-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.24438924822352842,".",".","."]
[8030,"EPA-F150-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.7771903750986449,".",".","."]
[8034,"EPA-CIMP-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.3768121493533851,".",".","."]
[8035,"EPA-TCOR-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.2110586583709763,".",".","."]
[8036,"EPA-FEXP-P3-25-T3","NMHC, g/mi",0.629054836786284,".",".","."]
[8037,"EPA-F150-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.8003840318512867,".",".","."]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.6597824284047136,0.021205663465086486,0.032322061464709534,{"v":0.055055065017706684,"d":"5.51E-02"}]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.3635090203012562,{"v":0.003283015431700014,"d":"3.28E-03"},{"v":1.7601736523131179E-3,"d":"1.76E-03"},{"v":0.022032116380462673,"d":"2.20E-02"}]
[8054,"EPA-CIMP-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.40140328305751505,".",".","."]
[8058,"EPA-CIMP-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.3059267236588268,".",".","."]
[8059,"EPA-TCOR-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.35999230230079526,".",".","."]
[8060,"EPA-F150-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.6561631672891837,".",".","."]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.17173696510142125,".",".","."]
[8072,"EPA-FFOC-P3-21-T3","NMHC, g/mi",0.1812909536812563,".",".","."]
[8082,"EPA-TCOR-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.20931362781711643,".",".","."]
[8083,"EPA-CIMP-P3-9EP-T1","NMHC, g/mi",0.39300930502023335,".",".","."]
[8084,"EPA-SOUT-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.25387742092065657,".",".","."]
[8085,"EPA-F150-P3-26-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[8086,"EPA-TCOR-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.22592932446032796,".",".","."]
[8087,"EPA-CIMP-P3-9EP-T2","NMHC, g/mi",0.37779818813520727,".",".","."]
[8088,"EPA-F150-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.47934653082897416,".",".","."]
[8103,"EPA-TCOR-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.20968334317105153,".",".","."]
[8104,"EPA-CIMP-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.4281693932376817,".",".","."]
[8105,"EPA-F150-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.5723314415680133,".",".","."]
[8109,"EPA-FFOC-P3-8-T3","NMHC, g/mi",0.16926275984282066,".",".","."]
[8110,"EPA-TCOR-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.21116041075830616,".",".","."]
[8111,"EPA-CIMP-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.4235026148571888,".",".","."]
[8112,"EPA-F150-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.5507801177790669,".",".","."]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.8467540704859808,0.025146068787160546,{"v":0.040255384852909915,"d":"4.03E-02"},{"v":0.06871680054161862,"d":"6.87E-02"}]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.17734060874738702,{"v":2.8076219611271884E-3,"d":"2.81E-03"},{"v":3.2079223676673993E-3,"d":"3.21E-03"},{"v":0.011906772172342282,"d":"1.19E-02"}]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","NMHC, g/mi",0.6157742575460265,".",".","."]
[8133,"EPA-CIMP-P3-23-T3","NMHC, g/mi",0.3260134167493217,".",".","."]
[8135,"EPA-NALT-P3-6-T4","NMHC, g/mi",0.6260930176094602,".",".","."]
[8136,"EPA-TCOR-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.20305206986385924,".",".","."]
[8137,"EPA-F150-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.8494343417457243,".",".","."]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","NMHC, g/mi",0.1923010138618783,{"v":7.753838907834271E-4,"d":"7.75E-04"},{"v":0.000515272500559035,"d":"5.15E-04"},{"v":0.010774930090893909,"d":"1.08E-02"}]
[8156,"EPA-TCOR-P3-20-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[8157,"EPA-CSIL-P3-21-T3","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[8158,"EPA-F150-P3-11-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[8161,"EPA-TCOR-P3-20-T2","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[8162,"EPA-F150-P3-11-T2","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[8171,"EPA-HCIV-P3-6-T3","NMHC, g/mi",0.1394976276653217,".",".","."]
[8172,"EPA-CSIL-P3-30-T3","NMHC, g/mi",0.44884144088425487,".",".","."]
[8180,"EPA-F150-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.5187227176094904,".",".","."]
[8181,"EPA-TCOR-P3-2EP-T1","NMHC, g/mi",0.33216405241929226,".",".","."]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","NMHC, g/mi",0.41554976413848305,{"v":0.01598460322477462,"d":"1.60E-02"},{"v":0.019223842122039387,"d":"1.92E-02"},{"v":0.036930797473125276,"d":"3.69E-02"}]
[8186,"EPA-F150-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.5521310686264289,".",".","."]
[8187,"EPA-TCOR-P3-2EP-T2","NMHC, g/mi",0.3345114216733894,".",".","."]
[8197,"EPA-TCOR-P3-20-T3","NMHC, g/mi",0.14491157568578422,".",".","."]
[8198,"EPA-F150-P3-11-T3","NMHC, g/mi",0.7595650222535945,".",".","."]
[8203,"EPA-F150-P3-11-T4","NMHC, g/mi",0.7842680144249126,".",".","."]
[8204,"EPA-TCOR-P3-20-T4","NMHC, g/mi",0.14976528343514964,".",".","."]
[8205,"EPA-CIMP-P3-22-T3","NMHC, g/mi",0.39864482192079687,".",".","."]
[8214,"EPA-TCOR-P3-25-T3","NMHC, g/mi",0.49515559778114404,".",".","."]
[8215,"EPA-F150-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.29449367585962505,".",".","."]
[8216,"EPA-F150-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.2979498162811515,".",".","."]
[8229,"EPA-TCOR-P3-16-T3","NMHC, g/mi",0.21620588086297274,".",".","."]
[8230,"EPA-FFOC-P3-8-T4","NMHC, g/mi",0.18560180753803243,".",".","."]
[8231,"EPA-SOUT-P3-24EP-T1","NMHC, g/mi",0.2746340349075692,".",".","."]
[8242,"EPA-SOUT-P3-24EP-T3","NMHC, g/mi",0.2758599914167321,".",".","."]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","NMHC, g/mi",0.4776569840514074,{"v":3.5645353998452044E-3,"d":"3.56E-03"},{"v":3.3031107308326943E-4,"d":"3.30E-04"},{"v":0.028125596605695465,"d":"2.81E-02"}]
[8244,"EPA-F150-P3-15EP-T1","NMHC, g/mi",0.7305816537643132,".",".","."]
[8246,"EPA-F150-P3-15EP-T2","NMHC, g/mi",0.7234752809628431,".",".","."]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","NMHC, g/mi",0.2894458458092278,".",".","."]
[8262,"EPA-SOUT-P3-7-T4","NMHC, g/mi",0.3104679909462851,".",".","."]
[8264,"EPA-CIMP-P3-4-T3","NMHC, g/mi",0.35817570178790914,".",".","."]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","NMHC, g/mi",0.33205799124381985,{"v":0.005603355738871046,"d":"5.60E-03"},{"v":0.008987188323298194,"d":"8.99E-03"},{"v":0.02284333139279806,"d":"2.28E-02"}]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","NMHC, g/mi",0.23610950805654835,".",".","."]
[8283,"EPA-TCOR-P3-26-T3","NMHC, g/mi",0.4228859059616841,".",".","."]
[8284,"EPA-F150-P3-10-T3","NMHC, g/mi",0.6165754202247271,".",".","."]
[8301,"EPA-F150-P3-26-T3","NMHC, g/mi",0.5385604941067194,{"v":0.025670613322771894,"d":"2.57E-02"},{"v":0.039566139039600545,"d":"3.96E-02"},{"v":0.05307983027036651,"d":"5.31E-02"}]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","NMHC, g/mi",0.3384442840957367,{"v":0.009080243021671722,"d":"9.08E-03"},{"v":0.027587861353174217,"d":"2.76E-02"},{"v":0.027661899961574123,"d":"2.77E-02"}]
[8303,"EPA-TCOR-P3-2-T3","NMHC, g/mi",0.3820624459902652,".",".","."]
[8304,"EPA-SOUT-P3-12-T3","NMHC, g/mi",0.36919131765219954,".",".","."]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","NMHC, g/mi",0.7282801414392976,{"v":0.02740840604129679,"d":"2.74E-02"},{"v":0.08250488543603925,"d":"8.25E-02"},{"v":0.06736614276527998,"d":"6.74E-02"}]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","NMHC, g/mi",0.22199268525510948,".",".","."]
[8332,"EPA-CIMP-P3-26-T3","NMHC, g/mi",0.4168972088971681,".",".","."]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","NMHC, g/mi",0.628915545655982,{"v":0.003182219311523736,"d":"3.18E-03"},{"v":1.6394151906811932E-3,"d":"1.64E-03"},0.03568901300957128]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","NMHC, g/mi",1.233754017681553,".",".","."]
[8392,"EPA-FEXP-P3-2EP-T1","NMHC, g/mi",0.6345738778619258,".",".","."]
[8397,"EPA-FEXP-P3-2EP-T2","NMHC, g/mi",0.5607173860215924,".",".","."]
[9999,"EPA-SOUT-P3-15-T3","NMHC, g/mi",0.248002309540728,".",".","."]
[4482,"EPA-CCOB-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.3655596422099757,".",".","."]
[4483,"EPA-TCAM-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.29600016780412414,".",".","."]
[4484,"EPA-HODY-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.18379266569057243,".",".","."]
[4485,"EPA-DCAL-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.5096090550778253,".",".","."]
[4486,"EPA-FEXP-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.4564545567216932,".",".","."]
[4487,"EPA-CCOB-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.39784670847092646,".",".","."]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.29926396166767694,".",".","."]
[4489,"EPA-HODY-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.17276095441885458,".",".","."]
[4490,"EPA-DCAL-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.4584767158272726,".",".","."]
[4491,"EPA-FEXP-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.40262247530883144,".",".","."]
[4510,"EPA-NALT-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.6426971429468603,".",".","."]
[4511,"EPA-CCOB-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.3648730441266675,".",".","."]
[4512,"EPA-HODY-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.16992255323222397,".",".","."]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.27368665735183206,{"v":0.000708797136084803,"d":"7.09E-04"},{"v":2.1448921316407515E-3,"d":"2.14E-03"},{"v":0.015019686295828352,"d":"1.50E-02"}]
[4517,"EPA-JLIB-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.6299026243136395,".",".","."]
[4523,"EPA-NALT-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.5382754077334099,".",".","."]
[4524,"EPA-CCOB-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.36597225370939873,".",".","."]
[4525,"EPA-HODY-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.16590931839396347,".",".","."]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.277122807708682,{"v":1.2231134854631812E-3,"d":"1.22E-03"},{"v":2.2104423323726884E-3,"d":"2.21E-03"},{"v":0.015692240757829327,"d":"1.57E-02"}]
[4527,"EPA-JLIB-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.5755336712107537,".",".","."]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.3842027568200877,".",".","."]
[4544,"EPA-CSIL-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.378754392269475,".",".","."]
[4545,"EPA-FEXP-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.40283207409142024,".",".","."]
[4546,"EPA-DCAL-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.37359964680870955,".",".","."]
[4547,"EPA-TCAM-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.30710096709444734,".",".","."]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.3367568156893988,".",".","."]
[4552,"EPA-CSIL-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.49568059981910295,".",".","."]
[4553,"EPA-FEXP-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.4271389618262576,".",".","."]
[4554,"EPA-DCAL-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.4118340585664449,".",".","."]
[4555,"EPA-TCAM-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.4498264419219659,".",".","."]
[4560,"EPA-NALT-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.3595923508783822,".",".","."]
[4561,"EPA-TCAM-P3-9-T3","NMOG, g/mi",0.272554838151246,".",".","."]
[4581,"EPA-NALT-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.4194476502078755,".",".","."]
[4591,"EPA-HODY-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.21673852660680845,".",".","."]
[4608,"EPA-HODY-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.2285750407571968,".",".","."]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.3297987633962705,".",".","."]
[4610,"EPA-TSIE-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.40506674228917655,".",".","."]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.3194908430422216,".",".","."]
[4621,"EPA-TSIE-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.33136379474827143,".",".","."]
[4622,"EPA-HCIV-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.145973901266001,".",".","."]
[4623,"EPA-CSIL-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.31502704932141723,".",".","."]
[4624,"EPA-JLIB-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.6979941232249983,".",".","."]
[4635,"EPA-HCIV-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.12879368387431595,".",".","."]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.4669669282882947,".",".","."]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.46560955036100476,".",".","."]
[4638,"EPA-CSIL-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.3941866516760138,".",".","."]
[4639,"EPA-JLIB-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.6473759869448752,".",".","."]
[4654,"EPA-FEXP-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.5912515781158048,".",".","."]
[4655,"EPA-DCAL-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.5091630287030805,".",".","."]
[4656,"EPA-NALT-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.30215526248409313,".",".","."]
[4657,"EPA-HODY-P3-12-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[4658,"EPA-TCAM-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.333629039993325,".",".","."]
[4659,"EPA-HODY-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.19140700048994028,".",".","."]
[4660,"EPA-NALT-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.315862390276484,".",".","."]
[4661,"EPA-TCAM-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.2897957055843402,".",".","."]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.4115315666406942,".",".","."]
[4687,"EPA-CSIL-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.5820964724606288,".",".","."]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.3957551345848381,".",".","."]
[4690,"EPA-NALT-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.5355622144608633,".",".","."]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.44240504136817554,".",".","."]
[4697,"EPA-CSIL-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.5115867332035419,".",".","."]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.3399496355805259,".",".","."]
[4700,"EPA-NALT-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.47721520058234823,".",".","."]
[4720,"EPA-DCAL-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.4390083485390558,".",".","."]
[4721,"EPA-HCIV-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.21597818747377703,".",".","."]
[4722,"EPA-HODY-P3-22-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[4723,"EPA-JLIB-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.5603398897655376,".",".","."]
[4724,"EPA-FEXP-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.39355831747818004,".",".","."]
[4727,"EPA-DCAL-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.4881442451941682,".",".","."]
[4728,"EPA-HCIV-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.15281917418647065,".",".","."]
[4729,"EPA-HODY-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.1822494168084479,".",".","."]
[4730,"EPA-JLIB-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.5738660198365242,".",".","."]
[4731,"EPA-FEXP-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.3935196319544599,".",".","."]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.3952036157701913,".",".","."]
[4741,"EPA-TCAM-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.3670404883081414,".",".","."]
[4762,"EPA-JLIB-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.7282341401518604,".",".","."]
[4763,"EPA-DCAL-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.46512466932246954,".",".","."]
[4765,"EPA-TCAM-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.3336743185723044,".",".","."]
[4766,"EPA-HCIV-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.3513889101259207,".",".","."]
[4780,"EPA-JLIB-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.6651506332411983,".",".","."]
[4781,"EPA-DCAL-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.4154529780557837,".",".","."]
[4782,"EPA-HCIV-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.32137049799766887,".",".","."]
[4783,"EPA-HODY-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.24015463796133607,".",".","."]
[4784,"EPA-NALT-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.7195968424554037,".",".","."]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","NMOG, g/mi",0.3336037592723418,".",".","."]
[4799,"EPA-HODY-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.18182613426489036,".",".","."]
[4800,"EPA-NALT-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.7417722834847652,".",".","."]
[4801,"EPA-CCOB-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.336723300494117,".",".","."]
[4802,"EPA-FEXP-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.37415363398620116,".",".","."]
[4803,"EPA-CSIL-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.3147153859169923,".",".","."]
[4810,"EPA-TCAM-P3-13-T3","NMOG, g/mi",0.40097883638216336,".",".","."]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.35997233058658057,".",".","."]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.759672501018139,".",".","."]
[4813,"EPA-FEXP-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.3945980260662496,".",".","."]
[4814,"EPA-CSIL-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.3370415423004382,".",".","."]
[4816,"EPA-JLIB-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.7850129984771305,".",".","."]
[4847,"EPA-HCIV-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.248957906497419,".",".","."]
[4848,"EPA-HODY-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.2036335231215741,".",".","."]
[4849,"EPA-TCAM-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.3250404580441643,".",".","."]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.634186465588296,".",".","."]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.5091133569753231,".",".","."]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.45005622876601603,".",".","."]
[4858,"EPA-HODY-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.23174242170056603,".",".","."]
[4859,"EPA-NALT-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.713333064806242,".",".","."]
[4875,"EPA-HCIV-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.27233754905290486,".",".","."]
[4876,"EPA-TSIE-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.3915640091580706,".",".","."]
[4877,"EPA-JLIB-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.6332305073103822,".",".","."]
[4882,"EPA-FEXP-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.39132154242055905,".",".","."]
[4883,"EPA-CSIL-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.44549261094372244,".",".","."]
[4889,"EPA-TCAM-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.24629510435079086,".",".","."]
[4890,"EPA-TSIE-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.34839795203528273,".",".","."]
[4891,"EPA-JLIB-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.6551779730337617,".",".","."]
[4892,"EPA-FEXP-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.4498246263379903,".",".","."]
[4893,"EPA-CSIL-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.492058796200047,".",".","."]
[4909,"EPA-CCOB-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.49391724485711447,".",".","."]
[4910,"EPA-HODY-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.21175242390968058,".",".","."]
[4911,"EPA-NALT-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.6439242813483924,".",".","."]
[4936,"EPA-CCOB-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.48138979683364536,".",".","."]
[4937,"EPA-FEXP-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.3836662418836442,".",".","."]
[4938,"EPA-JLIB-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.7786960380559551,".",".","."]
[4942,"EPA-HODY-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.22124750694210568,".",".","."]
[4943,"EPA-FEXP-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.34591910153980204,".",".","."]
[4944,"EPA-JLIB-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.7404956911656536,".",".","."]
[4945,"EPA-TSIE-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.5506946066099063,".",".","."]
[4946,"EPA-NALT-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.6658365618741443,".",".","."]
[4959,"EPA-DCAL-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.3210741877688752,".",".","."]
[4960,"EPA-TCAM-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.3140327148887187,".",".","."]
[4961,"EPA-HCIV-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.265445221934281,".",".","."]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.41209316951613245,".",".","."]
[4974,"EPA-HCIV-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.2786255494199204,".",".","."]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.4270091402779612,".",".","."]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.24906048102769252,".",".","."]
[4979,"EPA-NALT-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.4467305704981893,".",".","."]
[4987,"EPA-TSIE-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.3571717042920882,".",".","."]
[4988,"EPA-DCAL-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.3352175103844303,".",".","."]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.43751802925504285,".",".","."]
[4990,"EPA-HODY-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.2432659254969862,".",".","."]
[4991,"EPA-NALT-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.4073258137311715,".",".","."]
[5042,"EPA-DCAL-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.38471485703771025,".",".","."]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.32288484153163904,{"v":0.016157834502667185,"d":"1.62E-02"},{"v":0.024301437641177853,"d":"2.43E-02"},{"v":0.032678770659139364,"d":"3.27E-02"}]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.45172926944102293,".",".","."]
[5046,"EPA-HCIV-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.22813539060470195,".",".","."]
[5047,"EPA-TCAM-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.3819903751235085,".",".","."]
[5054,"EPA-DCAL-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.38340135641529466,".",".","."]
[5055,"EPA-HCIV-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.24339498270071538,".",".","."]
[5056,"EPA-TCAM-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.3222415205462585,".",".","."]
[5057,"EPA-CSIL-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.38742192459082114,".",".","."]
[5058,"EPA-FEXP-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.5112091282916745,".",".","."]
[5072,"EPA-JLIB-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.9434839804238526,".",".","."]
[5073,"EPA-TSIE-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.5883113292226633,".",".","."]
[5074,"EPA-HODY-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.16056300490704528,".",".","."]
[5075,"EPA-NALT-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.5478404361607688,".",".","."]
[5079,"EPA-JLIB-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.9916267098782278,".",".","."]
[5080,"EPA-TSIE-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.5978070775091613,".",".","."]
[5081,"EPA-HODY-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.1780062991900286,".",".","."]
[5082,"EPA-NALT-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.5387467047335961,".",".","."]
[5083,"EPA-DCAL-P3-24-T3","NMOG, g/mi",0.3751312380773571,".",".","."]
[5116,"EPA-HODY-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.15359916173163365,".",".","."]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.3996743089071725,".",".","."]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.5143498588612643,".",".","."]
[5133,"EPA-HODY-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.1519896261778705,".",".","."]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.3972196332822736,".",".","."]
[5135,"EPA-DCAL-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.42176443220653015,".",".","."]
[5136,"EPA-FEXP-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.3521902994857752,".",".","."]
[5137,"EPA-CSIL-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.4866142794006144,".",".","."]
[5152,"EPA-TCAM-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.36866729916393187,".",".","."]
[5153,"EPA-JLIB-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.5094601855885855,".",".","."]
[5155,"EPA-FEXP-P3-1-T3","NMOG, g/mi",0.3401573270701747,".",".","."]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.26871330741737554,{"v":2.0417265038575523E-3,"d":"2.04E-03"},{"v":3.3491638687323786E-3,"d":"3.35E-03"},{"v":0.01587386899508211,"d":"1.59E-02"}]
[5175,"EPA-TCAM-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.33685192603384334,".",".","."]
[5176,"EPA-JLIB-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.4738702928792228,".",".","."]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","NMOG, g/mi",0.5058122835962557,{"v":0.017446481831204307,"d":"1.74E-02"},{"v":0.011637041151553616,"d":"1.16E-02"},{"v":0.042500163214640015,"d":"4.25E-02"}]
[5178,"EPA-TSIE-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.5275230846149713,".",".","."]
[5186,"EPA-HCIV-P3-14-T3","NMOG, g/mi",0.2514509483537259,".",".","."]
[5187,"EPA-NALT-P3-16-T3","NMOG, g/mi",0.5122461110819738,".",".","."]
[5188,"EPA-TSIE-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.3901258691394808,".",".","."]
[5219,"EPA-TCAM-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.42451173449963636,".",".","."]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.23777454954028363,".",".","."]
[5221,"EPA-DCAL-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.3761700130192384,".",".","."]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.42520759331855174,".",".","."]
[5223,"EPA-NALT-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.5049859040734179,".",".","."]
[5230,"EPA-TCAM-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.3215755475035559,".",".","."]
[5231,"EPA-HODY-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.23778915848231028,".",".","."]
[5232,"EPA-CSIL-P3-7-T5","NMOG, g/mi",0.4505486183830741,".",".","."]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.3480126711282228,".",".","."]
[5250,"EPA-NALT-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.4689514777234449,".",".","."]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.38042292754059037,".",".","."]
[5252,"EPA-HCIV-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.1488081885968273,".",".","."]
[5253,"EPA-DCAL-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.36237620361394796,".",".","."]
[5266,"EPA-TSIE-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.32647111782557614,".",".","."]
[5267,"EPA-HCIV-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.17949339036225345,".",".","."]
[5268,"EPA-JLIB-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.5375679603354413,".",".","."]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.33361328798883505,".",".","."]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.3891657398799749,{"v":0.020601422882307884,"d":"2.06E-02"},{"v":0.01540768069701342,"d":"1.54E-02"},{"v":0.03943441270699629,"d":"3.94E-02"}]
[5277,"EPA-FEXP-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.3233155572768355,".",".","."]
[5278,"EPA-CSIL-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.3075676509881543,".",".","."]
[5279,"EPA-JLIB-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.5199447582748571,".",".","."]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.39252243355173005,".",".","."]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.8723355245848082,".",".","."]
[5311,"EPA-TCAM-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.4099970653468976,".",".","."]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.4429085990243175,".",".","."]
[5313,"EPA-DCAL-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.43555524134756757,".",".","."]
[5320,"EPA-DCAL-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.4374361999300775,".",".","."]
[5321,"EPA-NALT-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.8117438109499432,".",".","."]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.41269584957355326,".",".","."]
[5324,"EPA-FEXP-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.41668596810648273,".",".","."]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.1724209499180625,{"v":9.6767878186619638E-4,"d":"9.68E-04"},{"v":0.004076634741838148,"d":"4.08E-03"},{"v":0.010044565721231287,"d":"1.00E-02"}]
[5342,"EPA-TSIE-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.4012343199094134,".",".","."]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.27204206728314273,".",".","."]
[5345,"EPA-CSIL-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.3071398169806802,".",".","."]
[5346,"EPA-TCAM-P3-20-T3","NMOG, g/mi",0.369596396083755,".",".","."]
[5353,"EPA-HCIV-P3-6-T2","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[5354,"EPA-DCAL-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.3663660146495959,".",".","."]
[5355,"EPA-TSIE-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.3719849322695214,".",".","."]
[5356,"EPA-HODY-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.30268443005658696,".",".","."]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.9272133478254081,".",".","."]
[5361,"EPA-DCAL-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.39350729152629,".",".","."]
[5362,"EPA-CSIL-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.29547211615845,".",".","."]
[5363,"EPA-JLIB-P3-28-T3","NMOG, g/mi",0.9148402789146449,".",".","."]
[5390,"EPA-HCIV-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.2151488855970117,".",".","."]
[5391,"EPA-TSIE-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.39360536175641153,".",".","."]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.23548112867639567,".",".","."]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","NMOG, g/mi",1.1253388278913319,".",".","."]
[5394,"EPA-FEXP-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.37794734450790385,".",".","."]
[5408,"EPA-HCIV-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.24491743137286515,".",".","."]
[5409,"EPA-TSIE-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.5065023206796969,".",".","."]
[5410,"EPA-HODY-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.2343512123346284,".",".","."]
[5411,"EPA-JLIB-P3-10-T2","NMOG, g/mi",1.0191124804763119,".",".","."]
[5412,"EPA-FEXP-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.4022890657837113,".",".","."]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.4719424095994219,{"v":0.014278705467617194,"d":"1.43E-02"},{"v":0.020650193245742406,"d":"2.07E-02"},{"v":0.0385700909442673,"d":"3.86E-02"}]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.47908654228908665,".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[5433,"EPA-NALT-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.6209375979068656,".",".","."]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[5435,"EPA-CSIL-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.5363119768879621,{"v":0.01706263883770295,"d":"1.71E-02"},{"v":5.6326382787486836E-3,"d":"5.63E-03"},{"v":0.04330923994722178,"d":"4.33E-02"}]
[5436,"EPA-TCAM-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.6061640234147144,".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[5438,"EPA-NALT-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.5841199822276257,".",".","."]
[5439,"EPA-DCAL-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.5191679902862425,".",".","."]
[5440,"EPA-TCAM-P3-3-T3","NMOG, g/mi",0.3372001603101104,".",".","."]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.5140010584878207,".",".","."]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.5125420235309746,".",".","."]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","NMOG, g/mi",0.439806751656337,".",".","."]
[5488,"EPA-CCOB-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.4552476957027499,".",".","."]
[5489,"EPA-DCAL-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.4377093020359007,".",".","."]
[5490,"EPA-NALT-P3-6-T2","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[5491,"EPA-TSIE-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.2949135451329577,".",".","."]
[5492,"EPA-CSIL-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.4758568000308484,".",".","."]
[5506,"EPA-HCIV-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.3139870582390827,".",".","."]
[5507,"EPA-TSIE-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.29731040457270164,".",".","."]
[5508,"EPA-FEXP-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.3110890505304879,".",".","."]
[5509,"EPA-JLIB-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.7351218960305801,".",".","."]
[5510,"EPA-CSIL-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.46324451940047684,".",".","."]
[5519,"EPA-HCIV-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.2807876993745464,".",".","."]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.4559331646507517,".",".","."]
[5521,"EPA-HODY-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.21539429406724314,".",".","."]
[5522,"EPA-JLIB-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.7105215698913705,".",".","."]
[5523,"EPA-FEXP-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.3201258484238534,".",".","."]
[5525,"EPA-TCAM-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.4919803736083282,".",".","."]
[5526,"EPA-HODY-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.21731031871699685,".",".","."]
[5555,"EPA-NALT-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.9147586051246164,".",".","."]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.48211649443408805,".",".","."]
[5558,"EPA-FEXP-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.4339709126716285,".",".","."]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.39662945160390634,{"v":0.025168603563214778,"d":"2.52E-02"},0.03842927207174997,{"v":0.04518011263955262,"d":"4.52E-02"}]
[5567,"EPA-NALT-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.8633937440613568,".",".","."]
[5568,"EPA-CCOB-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.4923667660397073,".",".","."]
[5569,"EPA-FEXP-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.6312780825206075,".",".","."]
[5570,"EPA-CSIL-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.38799007438191385,".",".","."]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.7327386791692254,".",".","."]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.6315866041874626,".",".","."]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.25988511091642347,".",".","."]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.16478935743967976,".",".","."]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.22731832549333816,{"v":1.9992716278512093E-3,"d":"2.00E-03"},{"v":1.7060869486839314E-3,"d":"1.71E-03"},0.013727082150376452]
[5598,"EPA-HCIV-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.23165050445468519,".",".","."]
[5599,"EPA-CCOB-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.37273351479301847,".",".","."]
[5600,"EPA-HODY-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.19365155383397623,".",".","."]
[5602,"EPA-JLIB-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.8212440349243154,".",".","."]
[5605,"EPA-TCAM-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.2589676671091191,".",".","."]
[5606,"EPA-CCOB-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.4173304086923862,".",".","."]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.35939804005934334,".",".","."]
[5635,"EPA-DCAL-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.5287195389713033,".",".","."]
[5636,"EPA-HCIV-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.3542664572590836,".",".","."]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.36544990327226473,".",".","."]
[5638,"EPA-CSIL-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.5430583712163258,".",".","."]
[5644,"EPA-NALT-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.36073446436674395,".",".","."]
[5645,"EPA-HCIV-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.39013113548654216,".",".","."]
[5646,"EPA-FEXP-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.39628130216468693,".",".","."]
[5647,"EPA-CSIL-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.5047305138665373,".",".","."]
[5676,"EPA-TCAM-P3-9MP-T1","NMOG, g/mi",0.36336940582875404,".",".","."]
[5677,"EPA-CCOB-P3-8MP-T1","NMOG, g/mi",0.36638555102871806,".",".","."]
[5678,"EPA-HODY-P3-9MP-T1","NMOG, g/mi",0.16672968931720056,".",".","."]
[5679,"EPA-TSIE-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.6293558271032272,".",".","."]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.5739789150489185,".",".","."]
[5685,"EPA-TCAM-P3-9MP-T2","NMOG, g/mi",0.4432504772562463,".",".","."]
[5686,"EPA-CCOB-P3-8MP-T2","NMOG, g/mi",0.3721063816612815,".",".","."]
[5687,"EPA-TSIE-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.5444031577713333,".",".","."]
[5688,"EPA-JLIB-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.5584691323745613,".",".","."]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.45740639251128007,".",".","."]
[5704,"EPA-HODY-P3-9MP-T2","NMOG, g/mi",0.17313405429382053,".",".","."]
[5705,"EPA-HCIV-P3-12MP-T1","NMOG, g/mi",0.15243685305906735,".",".","."]
[5706,"EPA-CCOB-P3-8MP-T3","NMOG, g/mi",0.3817104613348889,".",".","."]
[5707,"EPA-FEXP-P3-2MP-T1","NMOG, g/mi",0.3742931383749458,".",".","."]
[5711,"EPA-DCAL-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.49582784149910153,".",".","."]
[5712,"EPA-NALT-P3-15MP-T1","NMOG, g/mi",0.4300706895888186,".",".","."]
[5713,"EPA-HCIV-P3-12MP-T2","NMOG, g/mi",0.13894039212674789,".",".","."]
[5714,"EPA-FEXP-P3-2MP-T2","NMOG, g/mi",0.4064401463229159,".",".","."]
[5732,"EPA-NALT-P3-15MP-T2","NMOG, g/mi",0.4222969974993788,".",".","."]
[5733,"EPA-DCAL-P3-8MP-T1","NMOG, g/mi",0.49450434747404626,".",".","."]
[5734,"EPA-TSIE-P3-15MP-T1","NMOG, g/mi",0.4359416733510631,".",".","."]
[5735,"EPA-JLIB-P3-2MP-T1","NMOG, g/mi",0.6803628503979726,".",".","."]
[5736,"EPA-CSIL-P3-9MP-T1","NMOG, g/mi",0.42421213521042717,".",".","."]
[5756,"EPA-DCAL-P3-8MP-T2","NMOG, g/mi",0.3900143540381048,".",".","."]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.48721635952934095,".",".","."]
[5758,"EPA-TSIE-P3-15MP-T2","NMOG, g/mi",0.39497279609637387,".",".","."]
[5759,"EPA-FEXP-P3-2MP-T3","NMOG, g/mi",0.438099941465147,".",".","."]
[5760,"EPA-JLIB-P3-2MP-T2","NMOG, g/mi",0.6684803663709081,".",".","."]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.49100183811063697,".",".","."]
[5775,"EPA-HODY-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.2306310873522538,".",".","."]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.7332128009609359,".",".","."]
[5778,"EPA-CSIL-P3-9MP-T2","NMOG, g/mi",0.29744045762911037,".",".","."]
[5786,"EPA-HODY-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.24163812980418517,".",".","."]
[5787,"EPA-TCAM-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.2964381427496822,".",".","."]
[5788,"EPA-NALT-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.8595412833648862,".",".","."]
[5789,"EPA-FEXP-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.5111140600382029,".",".","."]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.3994908600461427,".",".","."]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.4050902863760395,".",".","."]
[5799,"EPA-FEXP-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.5023148087236254,".",".","."]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","NMOG, g/mi",0.30662691751357063,".",".","."]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.5368927674675136,".",".","."]
[5818,"EPA-DCAL-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.4053749683879632,".",".","."]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.23636091728120942,{"v":1.3691769898835878E-3,"d":"1.37E-03"},{"v":3.8215117437541894E-3,"d":"3.82E-03"},{"v":0.013793565786187522,"d":"1.38E-02"}]
[5821,"EPA-CSIL-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.4190676998733983,".",".","."]
[5833,"EPA-TCAM-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.2899207823809778,".",".","."]
[5834,"EPA-HCIV-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.23090757607716286,".",".","."]
[5835,"EPA-TSIE-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.3072292234573878,".",".","."]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.6977426938941421,".",".","."]
[5837,"EPA-CSIL-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.3776238443914712,".",".","."]
[5851,"EPA-TCAM-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.2704824215851053,".",".","."]
[5852,"EPA-HODY-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.19850265883420792,".",".","."]
[5853,"EPA-NALT-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.3747315235062815,".",".","."]
[5854,"EPA-JLIB-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.6689095932800809,".",".","."]
[5855,"EPA-FEXP-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.4434260820492124,".",".","."]
[5864,"EPA-HODY-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.193203654630845,".",".","."]
[5865,"EPA-NALT-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.3300527039097716,".",".","."]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.45016385652481045,".",".","."]
[5867,"EPA-CCOB-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.3588524809297174,".",".","."]
[5868,"EPA-FEXP-P3-25-T2","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[5870,"EPA-DCAL-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.4111719513920874,".",".","."]
[5871,"EPA-CCOB-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.36253014348889395,".",".","."]
[5892,"EPA-TSIE-P3-23-T3","NMOG, g/mi",0.3888904438136204,".",".","."]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.19993888120154668,".",".","."]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.8672708774231591,".",".","."]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.37897485361569144,{"v":0.018144996192196013,"d":"1.81E-02"},{"v":0.014321279058007582,"d":"1.43E-02"},{"v":0.036470279373424196,"d":"3.65E-02"}]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.48212070076365776,".",".","."]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.5971704007378318,".",".","."]
[5908,"EPA-HODY-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.21592723398350253,".",".","."]
[5909,"EPA-JLIB-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.8703006072097719,".",".","."]
[5910,"EPA-CSIL-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.45313268435544596,".",".","."]
[5924,"EPA-DCAL-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.43646811795771934,".",".","."]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.5652176467189562,".",".","."]
[5926,"EPA-TCAM-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.819470831215027,".",".","."]
[5927,"EPA-HCIV-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.18295134263336627,".",".","."]
[5928,"EPA-NALT-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.5712547685300065,".",".","."]
[5941,"EPA-DCAL-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.3525427666571234,".",".","."]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.5497967223964775,".",".","."]
[5943,"EPA-TSIE-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.5266165146757098,".",".","."]
[5944,"EPA-HCIV-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.15961263810406776,".",".","."]
[5945,"EPA-FEXP-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.4380389801715853,".",".","."]
[5948,"EPA-TSIE-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.6457813788518089,".",".","."]
[5949,"EPA-FEXP-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.43704814016303295,".",".","."]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.5833289048526178,".",".","."]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.55517714389317,".",".","."]
[6031,"EPA-TCAM-P3-10-T3","NMOG, g/mi",0.5284834780379544,".",".","."]
[6032,"EPA-CSIL-P3-30-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[6043,"EPA-DCAL-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.545075543295702,".",".","."]
[6044,"EPA-TSIE-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.6013363715786637,".",".","."]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.8262747710904925,".",".","."]
[6046,"EPA-CSIL-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.4410231968823521,".",".","."]
[6065,"EPA-NALT-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.8701010327341409,".",".","."]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.7174950469263388,".",".","."]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.1580561485852287,{"v":2.3493627951345023E-3,"d":"2.35E-03"},{"v":2.0112785194900235E-3,"d":"2.01E-03"},{"v":0.010536624655369007,"d":"1.05E-02"}]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.3542490606010485,".",".","."]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.22919565715326215,".",".","."]
[6075,"EPA-HCIV-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.16812920866716108,".",".","."]
[6076,"EPA-CCOB-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.37067416132301206,".",".","."]
[6077,"EPA-HODY-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.21849061530842112,".",".","."]
[6078,"EPA-JLIB-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.7518452200348905,".",".","."]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.3598845906809514,".",".","."]
[6082,"EPA-FEXP-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.4214707209460646,".",".","."]
[6105,"EPA-HODY-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.17214126007309116,".",".","."]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.5240432228155112,".",".","."]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.5299970763061839,".",".","."]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","NMOG, g/mi",1.050438244383475,".",".","."]
[6109,"EPA-JLIB-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.6691673869724055,".",".","."]
[6114,"EPA-CCOB-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.4693826439612129,".",".","."]
[6115,"EPA-HODY-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.17181447193537006,".",".","."]
[6116,"EPA-TSIE-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.5024055760636872,".",".","."]
[6117,"EPA-NALT-P3-10-T2","NMOG, g/mi",1.0469390771773432,".",".","."]
[6118,"EPA-JLIB-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.6308543860265039,".",".","."]
[6136,"EPA-HCIV-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.19608191287655727,".",".","."]
[6137,"EPA-DCAL-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.35595996113587974,".",".","."]
[6138,"EPA-TCAM-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.6872409636881274,".",".","."]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.46590445340163766,{"v":0.013558861358688654,"d":"1.36E-02"},{"v":0.015147129476859457,"d":"1.51E-02"},{"v":0.037178380028370914,"d":"3.72E-02"}]
[6142,"EPA-HCIV-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.18496741635061517,".",".","."]
[6143,"EPA-DCAL-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.345506012569161,".",".","."]
[6144,"EPA-TCAM-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.32574966730115756,".",".","."]
[6145,"EPA-CSIL-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.4782799720825745,".",".","."]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.49899516762849777,".",".","."]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.4833971800730662,".",".","."]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.2288492887615863,".",".","."]
[6176,"EPA-TCAM-P3-30-T3","NMOG, g/mi",0.7113563556863152,".",".","."]
[6177,"EPA-DCAL-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.4548388089457402,".",".","."]
[6185,"EPA-NALT-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.471872181968803,".",".","."]
[6186,"EPA-TSIE-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.3581429206012877,".",".","."]
[6187,"EPA-HODY-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.22835865576657788,".",".","."]
[6188,"EPA-DCAL-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.5254310945396053,".",".","."]
[6189,"EPA-HCIV-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.16583305617441374,".",".","."]
[6202,"EPA-HCIV-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.13251364090768603,".",".","."]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.3719068894433665,".",".","."]
[6204,"EPA-CSIL-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.3401843440274058,".",".","."]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.8615873193277471,".",".","."]
[6213,"EPA-TCAM-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.4483844251591015,".",".","."]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.6935250805613309,".",".","."]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.36431897674130154,".",".","."]
[6216,"EPA-CSIL-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.36182950816621,".",".","."]
[6217,"EPA-JLIB-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.8568348971382017,".",".","."]
[6219,"EPA-DCAL-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.5156253726080027,".",".","."]
[6220,"EPA-TCAM-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.41952014214420397,".",".","."]
[6243,"EPA-NALT-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.52177443412243,".",".","."]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.4635118533404548,".",".","."]
[6245,"EPA-TCAM-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.35059585645481445,".",".","."]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.21587437746297874,{"v":0.001691925655775238,"d":"1.69E-03"},{"v":1.079334369491739E-3,"d":"1.08E-03"},{"v":0.012745936587631231,"d":"1.27E-02"}]
[6247,"EPA-JLIB-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.8277791770418035,".",".","."]
[6255,"EPA-NALT-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.4772287270359038,".",".","."]
[6256,"EPA-DCAL-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.48149425660926715,".",".","."]
[6257,"EPA-TCAM-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.2860499940936635,".",".","."]
[6258,"EPA-HCIV-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.20203438464502704,".",".","."]
[6259,"EPA-JLIB-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.6696224298679961,".",".","."]
[6277,"EPA-TSIE-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.2959834493147422,".",".","."]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.34500824603193053,".",".","."]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.2468223546719808,".",".","."]
[6280,"EPA-CSIL-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.3196285337078452,".",".","."]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.4150143327772862,".",".","."]
[6288,"EPA-TSIE-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.3311968249728418,".",".","."]
[6289,"EPA-CCOB-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.37137533679013246,".",".","."]
[6290,"EPA-HODY-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.22963235740964918,".",".","."]
[6292,"EPA-CSIL-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.3976475192409745,".",".","."]
[6293,"EPA-FEXP-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.3991046016937524,".",".","."]
[6306,"EPA-JLIB-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.623431724008333,".",".","."]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.2804850355902078,{"v":1.382047302166596E-3,"d":"1.38E-03"},{"v":0.002274628963596575,"d":"2.27E-03"},{"v":0.016089382373796063,"d":"1.61E-02"}]
[6322,"EPA-SOUT-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.31654475834458146,".",".","."]
[6323,"EPA-HODY-P3-31-T3","NMOG, g/mi",0.2306855585422292,".",".","."]
[6324,"EPA-HCIV-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.3142529140940162,".",".","."]
[6325,"EPA-JLIB-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.6286715644122042,".",".","."]
[6337,"EPA-FFOC-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.2021679299339351,".",".","."]
[6338,"EPA-SOUT-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.2835261273925187,".",".","."]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.44092743649976596,".",".","."]
[6348,"EPA-DCAL-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.43906578941709995,".",".","."]
[6349,"EPA-FFOC-P3-20-T3","NMOG, g/mi",0.182967359616354,".",".","."]
[6350,"EPA-CSIL-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.39482665512858767,".",".","."]
[6351,"EPA-FEXP-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.428165494139946,".",".","."]
[6362,"EPA-HCIV-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.18112712103965645,".",".","."]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.4598436967512964,".",".","."]
[6367,"EPA-SOUT-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.21988165424696116,".",".","."]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.2413494508372087,".",".","."]
[6387,"EPA-TSIE-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.6720805549702776,".",".","."]
[6388,"EPA-SOUT-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.28334797737675976,".",".","."]
[6389,"EPA-HODY-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.2772684895999256,".",".","."]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.18959571324957133,".",".","."]
[6391,"EPA-DCAL-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.6288893304800487,".",".","."]
[6403,"EPA-FFOC-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.16091851171761423,".",".","."]
[6404,"EPA-DCAL-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.6027866262993491,".",".","."]
[6405,"EPA-JLIB-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.6484657447188209,".",".","."]
[6406,"EPA-TCAM-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.4584177352020118,".",".","."]
[6407,"EPA-NALT-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.8059875141728926,".",".","."]
[6412,"EPA-JLIB-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.6236062339159985,".",".","."]
[6413,"EPA-TCAM-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.40053471263197216,".",".","."]
[6414,"EPA-NALT-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.7501322354188322,".",".","."]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.42165734652541775,".",".","."]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.22286410832767242,".",".","."]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.38703260273799955,".",".","."]
[6432,"EPA-HCIV-P3-21-T3","NMOG, g/mi",0.20241068304465157,".",".","."]
[6433,"EPA-FEXP-P3-4-T3","NMOG, g/mi",0.4238438214613282,".",".","."]
[6434,"EPA-CSIL-P3-20-T3","NMOG, g/mi",0.4677735279871631,".",".","."]
[6435,"EPA-FFOC-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.16133383789165523,".",".","."]
[6436,"EPA-SOUT-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.2718006394865183,".",".","."]
[6448,"EPA-SOUT-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.23737713839092422,".",".","."]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.6178559236715725,".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.7572153236526924,".",".","."]
[6462,"EPA-TSIE-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.6855681149579589,".",".","."]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.3271886647535486,".",".","."]
[6464,"EPA-JLIB-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.8987018615994885,".",".","."]
[6465,"EPA-FFOC-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.19861940026873318,".",".","."]
[6479,"EPA-FFOC-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.16503792684281487,".",".","."]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","NMOG, g/mi",0.3090603040377106,".",".","."]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.30438413686343024,".",".","."]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[6487,"EPA-CSIL-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.4004033953580009,".",".","."]
[6497,"EPA-HODY-P3-10-T3","NMOG, g/mi",0.3332706623632885,".",".","."]
[6498,"EPA-TCAM-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.4975732416863681,".",".","."]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.17633842228364158,".",".","."]
[6507,"EPA-FFOC-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.16551471522927838,".",".","."]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.7334483158737884,".",".","."]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","NMOG, g/mi",0.7065719585275321,".",".","."]
[6520,"EPA-NALT-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.7409541409852453,".",".","."]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.2956633934181118,".",".","."]
[6522,"EPA-HODY-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.24704971219950603,".",".","."]
[6523,"EPA-TCAM-P3-4-T4","NMOG, g/mi",0.5856479905661073,".",".","."]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.2257142612765145,{"v":0.005647345588204422,"d":"5.65E-03"},{"v":1.0045603757184158E-3,"d":"1.00E-03"},{"v":0.016760458528431457,"d":"1.68E-02"}]
[6532,"EPA-HODY-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.22452750166502505,".",".","."]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.7385415603196541,".",".","."]
[6534,"EPA-HCIV-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.25191426584044413,".",".","."]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.41553037244816654,{"v":0.020520632966706476,"d":"2.05E-02"},{"v":0.027565254028301026,"d":"2.76E-02"},{"v":0.041585719889639605,"d":"4.16E-02"}]
[6536,"EPA-FFOC-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.85125021920632,".",".","."]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","NMOG, g/mi",0.28530924451951617,".",".","."]
[6538,"EPA-CSIL-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.39598534618066905,".",".","."]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.39616033727928773,".",".","."]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","NMOG, g/mi",{"v":0.09066223721537567,"d":"9.07E-02"},".",".","."]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.6585349292165698,".",".","."]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.4196429180978619,".",".","."]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.4329045362818386,{"v":0.014015875675307564,"d":"1.40E-02"},{"v":8.724524694781079E-3,"d":"8.72E-03"},{"v":0.03524646735543267,"d":"3.52E-02"}]
[6564,"EPA-CCOB-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.38652865921238927,".",".","."]
[6565,"EPA-FFOC-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.10464931157781372,".",".","."]
[6566,"EPA-JLIB-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.5590087226972777,".",".","."]
[6567,"EPA-FEXP-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.38406096816018565,".",".","."]
[6568,"EPA-CSIL-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.4091499762095686,".",".","."]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.5221409437769515,".",".","."]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","NMOG, g/mi",1.3663989336815157,".",".","."]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.37554564983235406,".",".","."]
[6592,"EPA-NALT-P3-25-T1","NMOG, g/mi",1.0320082357465339,".",".","."]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.2665805404108346,".",".","."]
[6597,"EPA-FFOC-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.3632289063611567,".",".","."]
[6598,"EPA-SOUT-P3-10-T2","NMOG, g/mi",1.3483137638179046,".",".","."]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.37664491136973427,".",".","."]
[6600,"EPA-NALT-P3-25-T2","NMOG, g/mi",1.093296476664023,".",".","."]
[6601,"EPA-HODY-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.24415521351109462,".",".","."]
[6613,"EPA-DCAL-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.5200582817033161,".",".","."]
[6614,"EPA-TCAM-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.49709727039605733,".",".","."]
[6615,"EPA-JLIB-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.7496533506444757,".",".","."]
[6622,"EPA-DCAL-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.48547571463200473,".",".","."]
[6623,"EPA-TCAM-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.2760424005106028,".",".","."]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.7316498588734244,".",".","."]
[6626,"EPA-JLIB-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.7779756320871114,".",".","."]
[6627,"EPA-FFOC-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.7057426414119606,".",".","."]
[6628,"EPA-SOUT-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.3365541477049484,".",".","."]
[6629,"EPA-TCAM-P3-1-T3","NMOG, g/mi",0.27364391781182734,".",".","."]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.5078890990888364,".",".","."]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.4220757767753033,".",".","."]
[6648,"EPA-SOUT-P3-8-T3","NMOG, g/mi",0.27984694947612576,".",".","."]
[6653,"EPA-TSIE-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.5163988453484539,".",".","."]
[6654,"EPA-TCAM-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.3368605655608146,".",".","."]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.34789607271523665,{"v":2.3692130064364575E-3,"d":"2.37E-03"},{"v":1.4359753045215594E-3,"d":"1.44E-03"},{"v":0.02022384659434912,"d":"2.02E-02"}]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.48422071800735517,".",".","."]
[6675,"EPA-SOUT-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.37194172775606243,".",".","."]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.197085678260944,".",".","."]
[6677,"EPA-TSIE-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.3809751969672538,".",".","."]
[6678,"EPA-HCIV-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.2935346415765525,".",".","."]
[6680,"EPA-FFOC-P3-4-T3","NMOG, g/mi",0.44321709532929243,".",".","."]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","NMOG, g/mi",0.36868392801247624,".",".","."]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.6880893357517285,".",".","."]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.20930875636665985,".",".","."]
[6704,"EPA-DCAL-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.7567941564851084,".",".","."]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.48455634335873926,".",".","."]
[6708,"EPA-SOUT-P3-31-T3","NMOG, g/mi",0.43946362833697894,".",".","."]
[6709,"EPA-NALT-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.6088042935801213,".",".","."]
[6710,"EPA-HODY-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.1973119104011718,".",".","."]
[6711,"EPA-DCAL-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.7056293041005527,".",".","."]
[6712,"EPA-JLIB-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.49765432194585013,".",".","."]
[6716,"EPA-FFOC-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.1640993994949938,".",".","."]
[6743,"EPA-TSIE-P3-11-T3","NMOG, g/mi",0.36970892354280516,".",".","."]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.2319027395033064,{"v":0.001768362378504939,"d":"1.77E-03"},{"v":2.2590113891813473E-3,"d":"2.26E-03"},{"v":0.0138020889450202,"d":"1.38E-02"}]
[6745,"EPA-SOUT-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.7319755168266725,".",".","."]
[6746,"EPA-CSIL-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.5106149303928499,".",".","."]
[6749,"EPA-HCIV-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.2110230770146756,".",".","."]
[6750,"EPA-SOUT-P3-5-T2","NMOG, g/mi",1.3421298403649566,".",".","."]
[6751,"EPA-FFOC-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.15142000047779236,".",".","."]
[6752,"EPA-CSIL-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.45451408815880745,".",".","."]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.46094190317575523,".",".","."]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.5262201214053589,".",".","."]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.34700308814620007,".",".","."]
[6772,"EPA-NALT-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.4837109547849005,".",".","."]
[6773,"EPA-FFOC-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.32475286900511724,".",".","."]
[6774,"EPA-SOUT-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.34638801326042934,".",".","."]
[6803,"EPA-SOUT-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.5059486197018009,".",".","."]
[6805,"EPA-FFOC-P3-13-T3","NMOG, g/mi",0.3000988308662973,".",".","."]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.860455856577978,".",".","."]
[6807,"EPA-CCOB-P3-8EP-T1","NMOG, g/mi",0.3626076257200783,".",".","."]
[6808,"EPA-NALT-P3-15EP-T1","NMOG, g/mi",0.3742093811164791,".",".","."]
[6816,"EPA-SOUT-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.5586066772582424,".",".","."]
[6817,"EPA-DCAL-P3-8EP-T1","NMOG, g/mi",0.4377332663027209,".",".","."]
[6818,"EPA-TCAM-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.8787889389833982,".",".","."]
[6819,"EPA-CCOB-P3-8EP-T2","NMOG, g/mi",0.3386079281402152,".",".","."]
[6820,"EPA-NALT-P3-15EP-T2","NMOG, g/mi",0.4065314849848637,".",".","."]
[6832,"EPA-HODY-P3-9EP-T1","NMOG, g/mi",0.146798449395897,".",".","."]
[6833,"EPA-DCAL-P3-8EP-T2","NMOG, g/mi",0.4459591100620147,".",".","."]
[6834,"EPA-JLIB-P3-2EP-T1","NMOG, g/mi",0.5746551006248659,".",".","."]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.32814317253353753,{"v":0.013520608156423234,"d":"1.35E-02"},{"v":0.009698806263039107,"d":"9.70E-03"},0.02966110711111626]
[6842,"EPA-SOUT-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.25556398676236375,".",".","."]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.16962443796421256,".",".","."]
[6844,"EPA-HODY-P3-9EP-T2","NMOG, g/mi",0.18243887091003277,".",".","."]
[6845,"EPA-JLIB-P3-2EP-T2","NMOG, g/mi",0.5722324129212222,".",".","."]
[6846,"EPA-CSIL-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.31536249378671116,".",".","."]
[6847,"EPA-SOUT-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.28224746107963666,".",".","."]
[6848,"EPA-FFOC-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.18573501353440772,".",".","."]
[6864,"EPA-TSIE-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.503928106940275,".",".","."]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.5222959315511693,".",".","."]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.14373576898519946,".",".","."]
[6867,"EPA-SOUT-P3-20-T3","NMOG, g/mi",0.3031641252147233,".",".","."]
[6871,"EPA-TSIE-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.3472336915227897,".",".","."]
[6872,"EPA-TCAM-P3-27-T2","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[6873,"EPA-FFOC-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.11644170803340957,".",".","."]
[6885,"EPA-HCIV-P3-22-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","NMOG, g/mi",0.2704601421038326,".",".","."]
[6887,"EPA-CSIL-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.3967789607371403,".",".","."]
[6895,"EPA-SOUT-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.3575258100068799,".",".","."]
[6896,"EPA-FFOC-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.1398276024249111,".",".","."]
[6897,"EPA-HCIV-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.1902525998060022,".",".","."]
[6898,"EPA-CSIL-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.4144074846829322,".",".","."]
[6900,"EPA-SOUT-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.3572192116007098,".",".","."]
[6901,"EPA-FFOC-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.11938006519500916,".",".","."]
[6935,"EPA-HCIV-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.29680344798902164,".",".","."]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.36107486246589515,".",".","."]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.9147356487716176,".",".","."]
[6938,"EPA-FFOC-P3-14MP-T1","NMOG, g/mi",0.15655462496582917,".",".","."]
[6939,"EPA-TCAM-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.8817439113816825,".",".","."]
[6945,"EPA-SOUT-P3-27-T2","NMOG, g/mi",1.3961282742887724,".",".","."]
[6946,"EPA-HCIV-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.22956825292715866,".",".","."]
[6947,"EPA-TSIE-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.32508986321831135,".",".","."]
[6948,"EPA-FFOC-P3-14MP-T2","NMOG, g/mi",0.14817340873264911,".",".","."]
[6949,"EPA-TCAM-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.7243013822754565,".",".","."]
[6963,"EPA-HODY-P3-22-T4","NMOG, g/mi",0.21446813368981457,".",".","."]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.3481326644933054,{"v":0.014966314579988114,"d":"1.50E-02"},{"v":0.01886071733000561,"d":"1.89E-02"},{"v":0.03256721753633293,"d":"3.26E-02"}]
[6969,"EPA-SOUT-P3-12-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[6970,"EPA-CSIL-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.3947958990381232,".",".","."]
[6988,"EPA-SOUT-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.3738435473616674,".",".","."]
[6989,"EPA-FFOC-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.47325237882311444,".",".","."]
[6990,"EPA-HCIV-P3-12EP-T1","NMOG, g/mi",0.1679004582569772,".",".","."]
[6991,"EPA-TSIE-P3-15EP-T1","NMOG, g/mi",0.4113418031164395,".",".","."]
[6992,"EPA-CSIL-P3-9EP-T1","NMOG, g/mi",0.3675260386292857,".",".","."]
[6997,"EPA-FFOC-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.3490464405167417,".",".","."]
[6998,"EPA-HCIV-P3-12EP-T2","NMOG, g/mi",0.1546808806764259,".",".","."]
[6999,"EPA-TSIE-P3-15EP-T2","NMOG, g/mi",0.4236360126966303,".",".","."]
[7000,"EPA-CSIL-P3-9EP-T2","NMOG, g/mi",0.3513121171576687,".",".","."]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.3229853489653482,{"v":0.013967445708103448,"d":"1.40E-02"},{"v":0.012276625198425293,"d":"1.23E-02"},{"v":0.030002553638836922,"d":"3.00E-02"}]
[7018,"EPA-TCAM-P3-9EP-T1","NMOG, g/mi",0.7841736585262574,".",".","."]
[7019,"EPA-F150-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.5286221872816075,".",".","."]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.2888393010028617,{"v":0.003377295939112291,"d":"3.38E-03"},{"v":3.558746049144927E-5,"d":"3.56E-05"},{"v":0.01788163504826128,"d":"1.79E-02"}]
[7027,"EPA-TCAM-P3-9EP-T2","NMOG, g/mi",0.32537820759106323,".",".","."]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.26750249050970715,".",".","."]
[7029,"EPA-CIMP-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.3570323239585008,".",".","."]
[7030,"EPA-F150-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.578872314779025,".",".","."]
[7034,"EPA-SOUT-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.2779080968791083,".",".","."]
[7035,"EPA-TCOR-P3-31-T3","NMOG, g/mi",0.4087625477302803,".",".","."]
[7036,"EPA-TCAM-P3-9EP-T3","NMOG, g/mi",0.3120179480395051,".",".","."]
[7052,"EPA-FFOC-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.1382665618735809,".",".","."]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[7068,"EPA-CIMP-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.37170947634299295,".",".","."]
[7069,"EPA-TCOR-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.42967005602000025,".",".","."]
[7080,"EPA-CIMP-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.3711935457646912,".",".","."]
[7081,"EPA-TCOR-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.6457722466664705,".",".","."]
[7082,"EPA-F150-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.6699645719601319,".",".","."]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.6793243941244279,".",".","."]
[7087,"EPA-F150-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.670749094052357,".",".","."]
[7088,"EPA-FEXP-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.7207444474698537,".",".","."]
[7131,"EPA-TCOR-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.16682751257701112,".",".","."]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.7656253267509512,{"v":0.03726351102995463,"d":"3.73E-02"},{"v":0.07277911485936037,"d":"7.28E-02"},{"v":0.07776481073864022,"d":"7.78E-02"}]
[7140,"EPA-TCOR-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.1843083597922647,".",".","."]
[7141,"EPA-CIMP-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.2955533173605041,".",".","."]
[7142,"EPA-F150-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.5981515386186559,".",".","."]
[7152,"EPA-SOUT-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.21400358303943945,".",".","."]
[7153,"EPA-FFOC-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.10922105756497003,".",".","."]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","NMOG, g/mi",0.3845306827942882,".",".","."]
[7170,"EPA-CIMP-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.3084808123010442,".",".","."]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.18666579799114683,{"v":1.5428876023021467E-3,"d":"1.54E-03"},{"v":0.001707801047833093,"d":"1.71E-03"},{"v":0.01128164252645105,"d":"1.13E-02"}]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.3505244537207368,{"v":0.04376442666645332,"d":"4.38E-02"},{"v":0.056937526795678976,"d":"5.69E-02"},{"v":0.06080930634563837,"d":"6.08E-02"}]
[7177,"EPA-CIMP-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.33939227432070285,".",".","."]
[7178,"EPA-TCOR-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.19665484676243902,".",".","."]
[7179,"EPA-F150-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.36957418050680313,".",".","."]
[7194,"EPA-SOUT-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.24888035618398516,".",".","."]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.48808053316411837,".",".","."]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","NMOG, g/mi",0.6203249974630592,".",".","."]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","NMOG, g/mi",0.4475154657380322,{"v":0.018331589783144593,"d":"1.83E-02"},{"v":0.01684703476671724,"d":"1.68E-02"},{"v":0.040694516824388585,"d":"4.07E-02"}]
[7203,"EPA-SOUT-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.30269884686312304,".",".","."]
[7204,"EPA-FFOC-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.2971075203439261,".",".","."]
[7205,"EPA-TCOR-P3-6-T3","NMOG, g/mi",0.4943566483590429,".",".","."]
[7206,"EPA-CIMP-P3-24-T3","NMOG, g/mi",0.3487344812016347,".",".","."]
[7207,"EPA-F150-P3-6-T3","NMOG, g/mi",0.35076238464262793,".",".","."]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.4375106209622437,{"v":0.005738261990910584,"d":"5.74E-03"},{"v":3.6054387991799677E-3,"d":"3.61E-03"},{"v":0.0280770976327064,"d":"2.81E-02"}]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.3902970922135669,{"v":0.015703054454098902,"d":"1.57E-02"},0.007741083668173348,0.034477425704089674]
[7247,"EPA-TCOR-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.23044672757048973,".",".","."]
[7248,"EPA-CIMP-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.34287278587400566,".",".","."]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","NMOG, g/mi",0.3418330619934579,".",".","."]
[7257,"EPA-FFOC-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.11323286545026268,".",".","."]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","NMOG, g/mi",0.37524498152180025,".",".","."]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","NMOG, g/mi",0.21958547227485434,{"v":2.3196514441042207E-3,"d":"2.32E-03"},{"v":0.001344650553614971,"d":"1.34E-03"},{"v":0.01349565989575316,"d":"1.35E-02"}]
[7260,"EPA-F150-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.41528177883463846,".",".","."]
[7275,"EPA-FFOC-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.14254794145408461,".",".","."]
[7276,"EPA-SOUT-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.29745698819360544,".",".","."]
[7278,"EPA-F150-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.40939639248997883,".",".","."]
[7280,"EPA-SOUT-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.3197436480155636,".",".","."]
[7281,"EPA-FEXP-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.6679415853347619,".",".","."]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.3256178267282777,{"v":0.004401719619950469,"d":"4.40E-03"},{"v":6.7466403774679891E-4,"d":"6.75E-04"},{"v":0.020695458005535523,"d":"2.07E-02"}]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.40832373114874915,{"v":0.012983283828021741,"d":"1.30E-02"},{"v":0.011017904603105325,"d":"1.10E-02"},{"v":0.033234447696905825,"d":"3.32E-02"}]
[7304,"EPA-F150-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.4892820036509777,".",".","."]
[7309,"EPA-TCOR-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.32270993987328783,".",".","."]
[7310,"EPA-CIMP-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.4133118502544244,".",".","."]
[7311,"EPA-F150-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.37903964650753097,".",".","."]
[7312,"EPA-FEXP-P3-11-T3","NMOG, g/mi",0.6404527198933136,".",".","."]
[7325,"EPA-FFOC-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.15188766477629018,".",".","."]
[7326,"EPA-SOUT-P3-24MP-T1","NMOG, g/mi",0.2330202838611463,".",".","."]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","NMOG, g/mi",0.3724248490120925,{"v":0.016877184206096633,"d":"1.69E-02"},{"v":0.02054476584303033,"d":"2.05E-02"},{"v":0.03565733338299445,"d":"3.57E-02"}]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","NMOG, g/mi",1.3075968190097518,{"v":0.03552771519427791,"d":"3.55E-02"},{"v":0.063757786826562,"d":"6.38E-02"},0.1033881203688038]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.29155161008751795,{"v":0.016680786498455325,"d":"1.67E-02"},{"v":0.01065580071065166,"d":"1.07E-02"},{"v":0.030453423433226885,"d":"3.05E-02"}]
[7343,"EPA-FFOC-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.16396009727942829,".",".","."]
[7344,"EPA-SOUT-P3-24MP-T2","NMOG, g/mi",0.2972616235850411,".",".","."]
[7345,"EPA-TCOR-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.43336983212863983,".",".","."]
[7351,"EPA-TCOR-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.4168988041843353,".",".","."]
[7352,"EPA-CIMP-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.28652218470503343,".",".","."]
[7353,"EPA-F150-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.502176405742066,".",".","."]
[7373,"EPA-TCOR-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.19113674265911143,".",".","."]
[7374,"EPA-CIMP-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.4387881782131461,".",".","."]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.5734287164470133,{"v":0.04220268479797224,"d":"4.22E-02"},0.10709389914035994,{"v":0.07430161579938499,"d":"7.43E-02"}]
[7387,"EPA-TCOR-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.5162974397830568,".",".","."]
[7388,"EPA-CIMP-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.42484573181904356,".",".","."]
[7389,"EPA-F150-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.47368391730157944,".",".","."]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[7429,"EPA-SOUT-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.2662026953076214,".",".","."]
[7430,"EPA-TCOR-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.4491651799642479,".",".","."]
[7431,"EPA-CIMP-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.4272758914870797,".",".","."]
[7432,"EPA-TCOR-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.26879349577532036,".",".","."]
[7433,"EPA-CIMP-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.43638618322175426,".",".","."]
[7460,"EPA-TCOR-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.46730444130096394,".",".","."]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.41693846586551936,{"v":0.012151311300433005,"d":"1.22E-02"},{"v":0.005502093673773889,"d":"5.50E-03"},{"v":0.03275247541714329,"d":"3.28E-02"}]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.35516911483765784,{"v":0.031146916366662728,"d":"3.11E-02"},{"v":0.034246032451521864,"d":"3.42E-02"},0.048178625947770025]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.4636289620421481,{"v":0.002889019047474737,"d":"2.89E-03"},{"v":2.75727400287355e-05,"d":"2.76E-05"},{"v":0.026967319474953864,"d":"2.70E-02"}]
[7473,"EPA-CIMP-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.3976885455470396,".",".","."]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.5849155720163713,".",".","."]
[7483,"EPA-FEXP-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.5226699581315164,".",".","."]
[7484,"EPA-F150-P3-23-T3","NMOG, g/mi",0.3263523015738819,".",".","."]
[7495,"EPA-TCOR-P3-24-T3","NMOG, g/mi",0.37357035882167466,".",".","."]
[7496,"EPA-CIMP-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.37057572965575963,{"v":0.012835239186206746,"d":"1.28E-02"},{"v":0.014551259297402672,"d":"1.46E-02"},{"v":0.03169962644690668,"d":"3.17E-02"}]
[7497,"EPA-FFOC-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.3329855705056864,".",".","."]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.61278427398326,{"v":0.02809420791872553,"d":"2.81E-02"},{"v":0.028740485263065385,"d":"2.87E-02"},{"v":0.05827987367980511,"d":"5.83E-02"}]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.40070634960241835,{"v":0.020156368326699033,"d":"2.02E-02"},{"v":0.01956523031507556,"d":"1.96E-02"},{"v":0.03997384735637146,"d":"4.00E-02"}]
[7503,"EPA-FFOC-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.43427684866177696,".",".","."]
[7524,"EPA-TCOR-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.545684908378374,".",".","."]
[7525,"EPA-CIMP-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.40741481026300697,".",".","."]
[7526,"EPA-HCIV-P3-14-T4","NMOG, g/mi",0.23324347267093654,".",".","."]
[7527,"EPA-F150-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.5969793190287688,".",".","."]
[7538,"EPA-TCOR-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.43154187029972463,".",".","."]
[7539,"EPA-CIMP-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.3683181595981541,".",".","."]
[7540,"EPA-HODY-P3-12-T3","NMOG, g/mi",0.206286792113066,".",".","."]
[7541,"EPA-HCIV-P3-14-T5","NMOG, g/mi",0.24744219958024788,".",".","."]
[7542,"EPA-FEXP-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.7682994496267298,".",".","."]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","NMOG, g/mi",0.4588081396308954,".",".","."]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.2299372441228019,".",".","."]
[7558,"EPA-FFOC-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.19802236948906687,".",".","."]
[7559,"EPA-FEXP-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.7816708842513018,".",".","."]
[7575,"EPA-TCOR-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.2739859045747943,".",".","."]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.3431268059176458,{"v":0.011963329472274376,"d":"1.20E-02"},{"v":6.4953308961157455E-3,"d":"6.50E-03"},{"v":0.028866977314611568,"d":"2.89E-02"}]
[7577,"EPA-FFOC-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.21414609255517061,".",".","."]
[7578,"EPA-SOUT-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.2995468186873173,".",".","."]
[7579,"EPA-F150-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.639089571100654,".",".","."]
[7582,"EPA-TCOR-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.5298590149116007,".",".","."]
[7583,"EPA-CIMP-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.36812383704809304,".",".","."]
[7584,"EPA-FFOC-P3-11-T3","NMOG, g/mi",0.19382530518506075,".",".","."]
[7585,"EPA-F150-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.5471302897950167,".",".","."]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.46364113689864883,{"v":0.03191852933620997,"d":"3.19E-02"},{"v":0.03992248656194467,"d":"3.99E-02"},0.05488216088430712]
[7606,"EPA-TCOR-P3-12-T3","NMOG, g/mi",0.5362259051457383,".",".","."]
[7607,"EPA-CIMP-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.37009646664514734,".",".","."]
[7613,"EPA-CIMP-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.31828767402136326,".",".","."]
[7614,"EPA-F150-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.466263704569262,".",".","."]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.2229925919805371,{"v":2.7325901941605045E-3,"d":"2.73E-03"},{"v":0.006761450853513403,"d":"6.76E-03"},{"v":0.014493599230078914,"d":"1.45E-02"}]
[7633,"EPA-SOUT-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.20688133956996307,".",".","."]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","NMOG, g/mi",0.37036424148805164,".",".","."]
[7635,"EPA-FFOC-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.19964039972137718,".",".","."]
[7644,"EPA-TCOR-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.2607426196498784,".",".","."]
[7645,"EPA-CIMP-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.40620800065713747,".",".","."]
[7646,"EPA-SOUT-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.22291573044023066,".",".","."]
[7647,"EPA-FFOC-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.19088249790288134,".",".","."]
[7648,"EPA-F150-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.5752303681074037,".",".","."]
[7649,"EPA-CIMP-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.3731581477304009,".",".","."]
[7650,"EPA-F150-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.5037677974107454,".",".","."]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.5410208604505267,{"v":0.004245005351031234,"d":"4.25E-03"},{"v":2.3651915509757945E-3,"d":"2.37E-03"},{"v":0.03226681546946511,"d":"3.23E-02"}]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.38776153467903135,{"v":0.03173156016485353,"d":"3.17E-02"},{"v":0.07237915618190663,"d":"7.24E-02"},{"v":0.05305202274010697,"d":"5.31E-02"}]
[7675,"EPA-CIMP-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.46528634420247633,".",".","."]
[7685,"EPA-TCOR-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.47127166105799445,".",".","."]
[7686,"EPA-CIMP-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.460950135096763,".",".","."]
[7687,"EPA-FFOC-P3-8-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[7688,"EPA-SOUT-P3-2-T1","NMOG, g/mi",1.2432498815864066,".",".","."]
[7689,"EPA-F150-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.44232405023281257,".",".","."]
[7698,"EPA-FFOC-P3-8-T2","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[7699,"EPA-SOUT-P3-2-T2","NMOG, g/mi",1.2784133581349706,".",".","."]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.27831462668085083,{"v":1.9960035818972965E-3,"d":"2.00E-03"},{"v":7.8363731082607083E-4,"d":"7.84E-04"},{"v":0.016275559689189527,"d":"1.63E-02"}]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.4395693411945864,{"v":0.014276919671352702,"d":"1.43E-02"},{"v":0.011952707029078946,"d":"1.20E-02"},{"v":0.03611837790505509,"d":"3.61E-02"}]
[7716,"EPA-F150-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.5193209976248329,".",".","."]
[7720,"EPA-TCOR-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.4281612264218826,".",".","."]
[7721,"EPA-CIMP-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.4508058106980772,".",".","."]
[7722,"EPA-F150-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.465931431755542,".",".","."]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.5685649575603865,{"v":0.03628137560293261,"d":"3.63E-02"},{"v":0.04796905767727367,"d":"4.80E-02"},{"v":0.06481915315673259,"d":"6.48E-02"}]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.19618975469068153,{"v":0.002410500137255055,"d":"2.41E-03"},{"v":7.8049276768572871E-4,"d":"7.80E-04"},{"v":0.012427533093618761,"d":"1.24E-02"}]
[7748,"EPA-CIMP-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.40918943523058726,".",".","."]
[7762,"EPA-F150-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.4361138221442348,".",".","."]
[7764,"EPA-CIMP-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.4194942656636999,".",".","."]
[7765,"EPA-TCOR-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.1977063123863929,".",".","."]
[7766,"EPA-FFOC-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.1382878587454936,".",".","."]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","NMOG, g/mi",0.4265740612776459,".",".","."]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","NMOG, g/mi",0.3114195755269809,{"v":1.6021765353881811E-3,"d":"1.60E-03"},{"v":2.6654855861200327E-3,"d":"2.67E-03"},{"v":0.017905378336820866,"d":"1.79E-02"}]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.25612214243809395,".",".","."]
[7780,"EPA-FFOC-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.15919342811049841,".",".","."]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","NMOG, g/mi",0.29525524856257673,".",".","."]
[7796,"EPA-TCOR-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.38592778598176547,".",".","."]
[7797,"EPA-CIMP-P3-9MP-T1","NMOG, g/mi",0.353520070780791,".",".","."]
[7798,"EPA-SOUT-P3-23-T3","NMOG, g/mi",0.2615961907123638,".",".","."]
[7799,"EPA-F150-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.360638471065719,".",".","."]
[7800,"EPA-F150-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.3317252218245387,".",".","."]
[7801,"EPA-TCOR-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.22765796100661306,".",".","."]
[7802,"EPA-CIMP-P3-9MP-T2","NMOG, g/mi",0.38397722812154417,".",".","."]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.47509683430949223,{"v":1.8088207800721872E-3,"d":"1.81E-03"},{"v":7.2909263879018956E-4,"d":"7.29E-04"},{"v":0.026203236048593304,"d":"2.62E-02"}]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.36209165948707916,{"v":0.008995913561268972,"d":"9.00E-03"},{"v":0.014758411140328097,"d":"1.48E-02"},{"v":0.027821807486096157,"d":"2.78E-02"}]
[7827,"EPA-F150-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.8540725514120836,".",".","."]
[7842,"EPA-CIMP-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.3490564358559971,".",".","."]
[7843,"EPA-FFOC-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.15702686098856444,".",".","."]
[7844,"EPA-F150-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.7756554013114073,".",".","."]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.5756641101872975,".",".","."]
[7853,"EPA-FFOC-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.16239326415753577,".",".","."]
[7863,"EPA-TCOR-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.5483794430593499,".",".","."]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","NMOG, g/mi",0.47191454793002946,".",".","."]
[7865,"EPA-CIMP-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.48871036345454816,".",".","."]
[7866,"EPA-SOUT-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.6149829544305027,".",".","."]
[7867,"EPA-CIMP-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.49574425021509144,".",".","."]
[7880,"EPA-TCOR-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.1892047186444668,".",".","."]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.46403994909800117,{"v":0.009383124565904387,"d":"9.38E-03"},5.6991023102697935E-3,{"v":0.0327629305383854,"d":"3.28E-02"}]
[7882,"EPA-FEXP-P3-31-T3","NMOG, g/mi",0.7380600988895705,".",".","."]
[7887,"EPA-TCOR-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.1780706425088212,".",".","."]
[7888,"EPA-CIMP-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.43827850995059664,".",".","."]
[7903,"EPA-HCIV-P3-21-T4","NMOG, g/mi",0.22653900321818143,".",".","."]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","NMOG, g/mi",0.8413994754689769,".",".","."]
[7905,"EPA-FFOC-P3-24-T1","NMOG, g/mi",{"v":0.08804509727808806,"d":"8.80E-02"},".",".","."]
[7906,"EPA-SOUT-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.25268656106203774,".",".","."]
[7913,"EPA-TCOR-P3-2MP-T1","NMOG, g/mi",0.4369548028269081,".",".","."]
[7914,"EPA-CIMP-P3-26-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[7915,"EPA-FFOC-P3-24-T2","NMOG, g/mi",{"v":0.08260133541265322,"d":"8.26E-02"},".",".","."]
[7916,"EPA-SOUT-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.28930961719340614,".",".","."]
[7917,"EPA-TCOR-P3-2MP-T2","NMOG, g/mi",0.258620510277481,".",".","."]
[7918,"EPA-CIMP-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.4001704210659654,".",".","."]
[7935,"EPA-TCOR-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.15022693403487905,".",".","."]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.35129858153579085,".",".","."]
[7937,"EPA-F150-P3-5-T3","NMOG, g/mi",1.1167818950202586,".",".","."]
[7943,"EPA-TCOR-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.17379446916070215,".",".","."]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","NMOG, g/mi",0.5992517465180028,".",".","."]
[7945,"EPA-CIMP-P3-4-T2","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[7946,"EPA-F150-P3-5-T4","NMOG, g/mi",1.5233434990239403,".",".","."]
[7955,"EPA-HCIV-P3-22-T3","NMOG, g/mi",0.22200585499193393,".",".","."]
[7967,"EPA-TCOR-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.20714508355091682,".",".","."]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.5512935583205312,{"v":0.029759604802373652,"d":"2.98E-02"},{"v":0.04063303250706086,"d":"4.06E-02"},{"v":0.057684644394545126,"d":"5.77E-02"}]
[7973,"EPA-TCOR-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.468513822218163,".",".","."]
[7974,"EPA-F150-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.6423194845352054,".",".","."]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[7993,"EPA-F150-P3-15MP-T1","NMOG, g/mi",0.8165905203232299,".",".","."]
[7995,"EPA-CIMP-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.5024546607326165,".",".","."]
[8001,"EPA-CIMP-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.3396993368797924,".",".","."]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","NMOG, g/mi",0.1431425628138391,".",".","."]
[8003,"EPA-TCOR-P3-1-T4","NMOG, g/mi",0.33721220089425363,".",".","."]
[8004,"EPA-F150-P3-15MP-T2","NMOG, g/mi",0.7280802039955134,".",".","."]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","NMOG, g/mi",0.618963363264833,".",".","."]
[8015,"EPA-FFOC-P3-14EP-T2","NMOG, g/mi",0.15893734807924711,".",".","."]
[8016,"EPA-SOUT-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.247590061027638,".",".","."]
[8027,"EPA-TCOR-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.21441032569550814,".",".","."]
[8028,"EPA-CIMP-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.3684375202503881,".",".","."]
[8029,"EPA-SOUT-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.24796758911046812,".",".","."]
[8030,"EPA-F150-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.8163319267786036,".",".","."]
[8034,"EPA-CIMP-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.38306535992231044,".",".","."]
[8035,"EPA-TCOR-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.21306917873079012,".",".","."]
[8036,"EPA-FEXP-P3-25-T3","NMOG, g/mi",0.7150975765624815,".",".","."]
[8037,"EPA-F150-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.8406637730393727,".",".","."]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.6651349071215614,0.021669368578933784,0.032656654482545955,{"v":0.05576316735039834,"d":"5.58E-02"}]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.41317172844357464,{"v":3.5760099434880375E-3,"d":"3.58E-03"},{"v":1.9681662783071307E-3,"d":"1.97E-03"},{"v":0.02490325849424341,"d":"2.49E-02"}]
[8054,"EPA-CIMP-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.45494336169408583,".",".","."]
[8058,"EPA-CIMP-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.35195133268353246,".",".","."]
[8059,"EPA-TCOR-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.4117596516892443,".",".","."]
[8060,"EPA-F150-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.6611958646983138,".",".","."]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.18825490335599435,".",".","."]
[8072,"EPA-FFOC-P3-21-T3","NMOG, g/mi",0.19992695170152944,".",".","."]
[8082,"EPA-TCOR-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.22696196548871778,".",".","."]
[8083,"EPA-CIMP-P3-9EP-T1","NMOG, g/mi",0.3986649984340318,".",".","."]
[8084,"EPA-SOUT-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.2775374019170599,".",".","."]
[8085,"EPA-F150-P3-26-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[8086,"EPA-TCOR-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.24385269864374215,".",".","."]
[8087,"EPA-CIMP-P3-9EP-T2","NMOG, g/mi",0.3827231444757861,".",".","."]
[8088,"EPA-F150-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.5143826686302848,".",".","."]
[8103,"EPA-TCOR-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.2305326115876063,".",".","."]
[8104,"EPA-CIMP-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.43321371795740876,".",".","."]
[8105,"EPA-F150-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.5830287207110614,".",".","."]
[8109,"EPA-FFOC-P3-8-T3","NMOG, g/mi",0.1706480446884078,".",".","."]
[8110,"EPA-TCOR-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.23844632185126183,".",".","."]
[8111,"EPA-CIMP-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.42896030427394827,".",".","."]
[8112,"EPA-F150-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.5615364150604334,".",".","."]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.9137195981430973,0.025726371386410818,{"v":0.04159693071001969,"d":"4.16E-02"},{"v":0.07278576779593868,"d":"7.28E-02"}]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.1795359461362623,{"v":2.9459191650191537E-3,"d":"2.95E-03"},{"v":3.3500450897022004E-3,"d":"3.35E-03"},{"v":0.012152250499869465,"d":"1.22E-02"}]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","NMOG, g/mi",0.6485126777088158,".",".","."]
[8133,"EPA-CIMP-P3-23-T3","NMOG, g/mi",0.37648994837244415,".",".","."]
[8135,"EPA-NALT-P3-6-T4","NMOG, g/mi",0.6626633455542307,".",".","."]
[8136,"EPA-TCOR-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.20530448432913806,".",".","."]
[8137,"EPA-F150-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.9074702869698713,".",".","."]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","NMOG, g/mi",0.23574677110199307,{"v":0.001109396611475695,"d":"1.11E-03"},{"v":1.611281287851072E-3,"d":"1.61E-03"},{"v":0.013416150441511279,"d":"1.34E-02"}]
[8156,"EPA-TCOR-P3-20-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[8157,"EPA-CSIL-P3-21-T3","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[8158,"EPA-F150-P3-11-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[8161,"EPA-TCOR-P3-20-T2","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[8162,"EPA-F150-P3-11-T2","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[8171,"EPA-HCIV-P3-6-T3","NMOG, g/mi",0.1652079866440147,".",".","."]
[8172,"EPA-CSIL-P3-30-T3","NMOG, g/mi",0.48757515474712987,".",".","."]
[8180,"EPA-F150-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.5812290653492013,".",".","."]
[8181,"EPA-TCOR-P3-2EP-T1","NMOG, g/mi",0.3371458853248457,".",".","."]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","NMOG, g/mi",0.48198048647725494,{"v":0.016467401106651413,"d":"1.65E-02"},{"v":0.01987397091946186,"d":"1.99E-02"},{"v":0.0408455517907486,"d":"4.08E-02"}]
[8186,"EPA-F150-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.6207993991819548,".",".","."]
[8187,"EPA-TCOR-P3-2EP-T2","NMOG, g/mi",0.33996243431675527,".",".","."]
[8197,"EPA-TCOR-P3-20-T3","NMOG, g/mi",0.17743992597456743,".",".","."]
[8198,"EPA-F150-P3-11-T3","NMOG, g/mi",0.7915572986665106,".",".","."]
[8203,"EPA-F150-P3-11-T4","NMOG, g/mi",0.819426364790441,".",".","."]
[8204,"EPA-TCOR-P3-20-T4","NMOG, g/mi",0.18162777827422963,".",".","."]
[8205,"EPA-CIMP-P3-22-T3","NMOG, g/mi",0.463828568363103,".",".","."]
[8214,"EPA-TCOR-P3-25-T3","NMOG, g/mi",0.5922172161644375,".",".","."]
[8215,"EPA-F150-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.3230564453711678,".",".","."]
[8216,"EPA-F150-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.3254748777771614,".",".","."]
[8229,"EPA-TCOR-P3-16-T3","NMOG, g/mi",0.23594431088968565,".",".","."]
[8230,"EPA-FFOC-P3-8-T4","NMOG, g/mi",0.186695080928075,".",".","."]
[8231,"EPA-SOUT-P3-24EP-T1","NMOG, g/mi",0.31233480432543176,".",".","."]
[8242,"EPA-SOUT-P3-24EP-T3","NMOG, g/mi",0.3133757199222242,".",".","."]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","NMOG, g/mi",0.5307177317780679,{"v":0.00377057735113288,"d":"3.77E-03"},{"v":5.9345299742326752E-4,"d":"5.93E-04"},0.031098562576621268]
[8244,"EPA-F150-P3-15EP-T1","NMOG, g/mi",0.7351203933912197,".",".","."]
[8246,"EPA-F150-P3-15EP-T2","NMOG, g/mi",0.7285622626639562,".",".","."]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","NMOG, g/mi",0.2925101669202866,".",".","."]
[8262,"EPA-SOUT-P3-7-T4","NMOG, g/mi",0.31358714446973973,".",".","."]
[8264,"EPA-CIMP-P3-4-T3","NMOG, g/mi",0.38562291087403044,".",".","."]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","NMOG, g/mi",0.38717678140205464,{"v":5.959329638283428E-3,"d":"5.96E-03"},{"v":0.00929688912192134,"d":"9.30E-03"},{"v":0.026048796084617732,"d":"2.60E-02"}]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","NMOG, g/mi",0.25620241155145274,".",".","."]
[8283,"EPA-TCOR-P3-26-T3","NMOG, g/mi",0.5014498780606319,".",".","."]
[8284,"EPA-F150-P3-10-T3","NMOG, g/mi",0.643489319977901,".",".","."]
[8301,"EPA-F150-P3-26-T3","NMOG, g/mi",0.568833488488551,{"v":0.026113063739884267,"d":"2.61E-02"},{"v":0.04034304790483836,"d":"4.03E-02"},{"v":0.05508416869760974,"d":"5.51E-02"}]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","NMOG, g/mi",0.36429624866003,{"v":0.009520298552878847,"d":"9.52E-03"},{"v":0.027815303131556387,"d":"2.78E-02"},{"v":0.029421974170134303,"d":"2.94E-02"}]
[8303,"EPA-TCOR-P3-2-T3","NMOG, g/mi",0.38738747114352784,".",".","."]
[8304,"EPA-SOUT-P3-12-T3","NMOG, g/mi",0.3939323740220926,".",".","."]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","NMOG, g/mi",0.7373124502606117,{"v":0.027617551583919757,"d":"2.76E-02"},{"v":0.08255485284255634,"d":"8.26E-02"},{"v":0.06802006326879648,"d":"6.80E-02"}]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","NMOG, g/mi",0.22564562918139475,".",".","."]
[8332,"EPA-CIMP-P3-26-T3","NMOG, g/mi",0.4542312548117607,".",".","."]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","NMOG, g/mi",0.7026818194310106,{"v":0.003361318570023322,"d":"3.36E-03"},{"v":1.8520072358041415E-3,"d":"1.85E-03"},{"v":0.03970577605815443,"d":"3.97E-02"}]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","NMOG, g/mi",1.338263052091188,".",".","."]
[8392,"EPA-FEXP-P3-2EP-T1","NMOG, g/mi",0.6404866621107158,".",".","."]
[8397,"EPA-FEXP-P3-2EP-T2","NMOG, g/mi",0.5663008716003973,".",".","."]
[9999,"EPA-SOUT-P3-15-T3","NMOG, g/mi",0.25137051201221516,".",".","."]
[4482,"EPA-CCOB-P3-2-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000354798098705581,"d":"3.55E-04"},{"v":0.000448587989683174,"d":"4.49E-04"},{"v":0.000342691885229248,"d":"3.43E-04"}]
[4483,"EPA-TCAM-P3-7-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000951545494965944,"d":"9.52E-04"},{"v":0.000380885947160108,"d":"3.81E-04"},{"v":5.53729866189232E-3,"d":"5.54E-03"},{"v":0.00076717009735134,"d":"7.67E-04"}]
[4484,"EPA-HODY-P3-15-T1","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.00244035275021894,"d":"2.44E-03"},{"v":1.69973406672226E-4,"d":"1.70E-04"}]
[4485,"EPA-DCAL-P3-9-T1","NO2, g/mi",0,{"v":1.28629526459069E-4,"d":"1.29E-04"},{"v":0.000741175514783233,"d":"7.41E-04"},{"v":0.000164410983721169,"d":"1.64E-04"}]
[4486,"EPA-FEXP-P3-8-T1","NO2, g/mi",0,{"v":3.33552753674751e-05,"d":"3.34E-05"},0,{"v":2.93136543211116e-05,"d":"2.93E-05"}]
[4487,"EPA-CCOB-P3-2-T2","NO2, g/mi",0,{"v":6.37551461488953e-05,"d":"6.38E-05"},{"v":2.86625174352329E-4,"d":"2.87E-04"},{"v":7.57599366683339e-05,"d":"7.58E-05"}]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00187361197812184,"d":"1.87E-03"},{"v":0.000388338767788988,"d":"3.88E-04"},{"v":0.0029190909228796,"d":"2.92E-03"},{"v":0.000638886392799757,"d":"6.39E-04"}]
[4489,"EPA-HODY-P3-15-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00144019081542211,"d":"1.44E-03"},{"v":5.97750159223653e-05,"d":"5.98E-05"},{"v":1.23336785046212E-3,"d":"1.23E-03"},{"v":0.000212379652780001,"d":"2.12E-04"}]
[4490,"EPA-DCAL-P3-9-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000148147507831513,"d":"1.48E-04"},0,0,{"v":7.59217826753768e-06,"d":"7.59E-06"}]
[4491,"EPA-FEXP-P3-8-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000466171894268893,"d":"4.66E-04"},{"v":0.000554938666476267,"d":"5.55E-04"},0,{"v":0.000511970987835486,"d":"5.12E-04"}]
[4510,"EPA-NALT-P3-9-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4511,"EPA-CCOB-P3-8-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000599074875539115,"d":"5.99E-04"},{"v":2.04634105104638E-4,"d":"2.05E-04"},0,{"v":2.10995824031145E-4,"d":"2.11E-04"}]
[4512,"EPA-HODY-P3-9-T1","NO2, g/mi",{"v":0.00218197959375516,"d":"2.18E-03"},{"v":8.61921417320778e-05,"d":"8.62E-05"},{"v":1.02342058305056E-3,"d":"1.02E-03"},{"v":0.000260920221592673,"d":"2.61E-04"}]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000326697857866517,"d":"3.27E-04"},{"v":1.56096814306945E-4,"d":"1.56E-04"},0,{"v":0.000154133844990386,"d":"1.54E-04"}]
[4517,"EPA-JLIB-P3-8-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4523,"EPA-NALT-P3-9-T2","NO2, g/mi",{"v":1.01384692463216E-3,"d":"1.01E-03"},0,0,{"v":5.29817781134559e-05,"d":"5.30E-05"}]
[4524,"EPA-CCOB-P3-8-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000122089291638948,"d":"1.22E-04"},0,0,{"v":6.40054790176032e-06,"d":"6.40E-06"}]
[4525,"EPA-HODY-P3-9-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00121356091585726,"d":"1.21E-03"},{"v":0.000124604903535047,"d":"1.25E-04"},{"v":0.000991617308131356,"d":"9.92E-04"},{"v":0.000241744743975428,"d":"2.42E-04"}]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","NO2, g/mi",{"v":0.0005279232460146,"d":"5.28E-04"},{"v":0.000318857416606037,"d":"3.19E-04"},0,{"v":0.000307838751420582,"d":"3.08E-04"}]
[4527,"EPA-JLIB-P3-8-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4544,"EPA-CSIL-P3-8-T1","NO2, g/mi",{"v":2.83486925740361E-4,"d":"2.83E-04"},{"v":0.000287686235976678,"d":"2.88E-04"},0,{"v":0.000267730894060773,"d":"2.68E-04"}]
[4545,"EPA-FEXP-P3-2-T1","NO2, g/mi",{"v":1.16118448134795E-3,"d":"1.16E-03"},0,0,{"v":6.07460765946039E-5,"d":"6.07E-05"}]
[4546,"EPA-DCAL-P3-8-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4547,"EPA-TCAM-P3-9-T1","NO2, g/mi",{"v":0.00216555148234918,"d":"2.17E-03"},{"v":0.000433185057587174,"d":"4.33E-04"},{"v":0.0017116316670789,"d":"1.71E-03"},{"v":0.00061399366911032,"d":"6.14E-04"}]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000497869334348636,"d":"4.98E-04"},0,{"v":0.00272863794635525,"d":"2.73E-03"},{"v":0.00021558839581476,"d":"2.16E-04"}]
[4552,"EPA-CSIL-P3-8-T2","NO2, g/mi",0,{"v":4.77494322875579e-05,"d":"4.77E-05"},0,{"v":4.20068854304477e-05,"d":"4.20E-05"}]
[4553,"EPA-FEXP-P3-2-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00214083769786334,"d":"2.14E-03"},{"v":0.00061555334291862,"d":"6.16E-04"},{"v":0.000542258173172408,"d":"5.42E-04"},{"v":0.000690049742622956,"d":"6.90E-04"}]
[4554,"EPA-DCAL-P3-8-T2","NO2, g/mi",{"v":9.969824577851171E-4,"d":"9.97E-04"},{"v":2.99954443615958E-4,"d":"3.00E-04"},{"v":0.000360694001293988,"d":"3.61E-04"},{"v":0.000340109204894383,"d":"3.40E-04"}]
[4555,"EPA-TCAM-P3-9-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00148329849045899,"d":"1.48E-03"},{"v":3.9283356705882e-05,"d":"3.93E-05"},{"v":0.000886547146711163,"d":"8.87E-04"},{"v":0.000174476329558794,"d":"1.74E-04"}]
[4560,"EPA-NALT-P3-15-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000810090309320902,"d":"8.10E-04"},0,0,{"v":4.23410940254034e-05,"d":"4.23E-05"}]
[4561,"EPA-TCAM-P3-9-T3","NO2, g/mi",{"v":1.09723538578092E-3,"d":"1.10E-03"},{"v":4.30093189261026e-05,"d":"4.30E-05"},{"v":0.000314297335665314,"d":"3.14E-04"},{"v":1.16442405413385E-4,"d":"1.16E-04"}]
[4581,"EPA-NALT-P3-15-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000946296187727177,"d":"9.46E-04"},0,0,{"v":4.93801422098747E-5,"d":"4.94E-05"}]
[4591,"EPA-HODY-P3-2-T1","NO2, g/mi",{"v":1.90821920541351E-3,"d":"1.91E-03"},0,{"v":0.00284315351063074,"d":"2.84E-03"},{"v":0.000297604359343838,"d":"2.98E-04"}]
[4608,"EPA-HODY-P3-2-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4610,"EPA-TSIE-P3-15-T1","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.00243380525617129,"d":"2.43E-03"},{"v":1.68480430103143E-4,"d":"1.68E-04"}]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","NO2, g/mi",{"v":0.0006612595560136,"d":"6.61E-04"},0,0,{"v":3.40839264582995e-05,"d":"3.41E-05"}]
[4621,"EPA-TSIE-P3-15-T2","NO2, g/mi",{"v":4.86081609132766e-05,"d":"4.86E-05"},{"v":0.000470699550919429,"d":"4.71E-04"},{"v":0.00469362468462917,"d":"4.69E-03"},{"v":0.00074215952341513,"d":"7.42E-04"}]
[4622,"EPA-HCIV-P3-12-T1","NO2, g/mi",{"v":7.92682174874327E-4,"d":"7.93E-04"},{"v":1.15272626537091E-4,"d":"1.15E-04"},0,{"v":0.000142575468276216,"d":"1.43E-04"}]
[4623,"EPA-CSIL-P3-9-T1","NO2, g/mi",{"v":7.45882193638565e-05,"d":"7.46E-05"},0,0,{"v":3.84414441183204e-06,"d":"3.84E-06"}]
[4624,"EPA-JLIB-P3-2-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4635,"EPA-HCIV-P3-12-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00020909377290327,"d":"2.09E-04"},0,0,{"v":1.08926263214701e-05,"d":"1.09E-05"}]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","NO2, g/mi",{"v":7.44980628869518E-4,"d":"7.45E-04"},{"v":2.52477215034373e-05,"d":"2.52E-05"},0,{"v":6.05499874411923e-05,"d":"6.05E-05"}]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000904128081353034,"d":"9.04E-04"},{"v":0.000158420289041399,"d":"1.58E-04"},0,{"v":0.000186171109198723,"d":"1.86E-04"}]
[4638,"EPA-CSIL-P3-9-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00080585259812017,"d":"8.06E-04"},{"v":0.000912882888382313,"d":"9.13E-04"},0,{"v":0.000845122146276899,"d":"8.45E-04"}]
[4639,"EPA-JLIB-P3-2-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4654,"EPA-FEXP-P3-13-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00453160186500728,"d":"4.53E-03"},{"v":0.000366084043882693,"d":"3.66E-04"},0,{"v":0.000560013949920513,"d":"5.60E-04"}]
[4655,"EPA-DCAL-P3-13-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000420089475586032,"d":"4.20E-04"},{"v":0.000524147918885068,"d":"5.24E-04"},{"v":0.000330514043542067,"d":"3.31E-04"},{"v":0.000505443263876858,"d":"5.05E-04"}]
[4656,"EPA-NALT-P3-1-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000698220463784932,"d":"6.98E-04"},0,0,{"v":3.62135401537846e-05,"d":"3.62E-05"}]
[4657,"EPA-HODY-P3-12-T1","NO2, g/mi",{"v":7.82825916209964e-05,"d":"7.83E-05"},0,{"v":7.40275369212835e-05,"d":"7.40E-05"},{"v":9.243065780304e-06,"d":"9.24E-06"}]
[4658,"EPA-TCAM-P3-8-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000725545403001773,"d":"7.26E-04"},{"v":5.16923128728774e-05,"d":"5.17E-05"},{"v":1.53053940828176E-3,"d":"1.53E-03"},{"v":0.000188161942533617,"d":"1.88E-04"}]
[4659,"EPA-HODY-P3-12-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000700466271471589,"d":"7.00E-04"},{"v":7.06879548080303e-05,"d":"7.07E-05"},{"v":0.000718833672127665,"d":"7.19E-04"},{"v":1.48428057913954E-4,"d":"1.48E-04"}]
[4660,"EPA-NALT-P3-1-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000959490696019129,"d":"9.59E-04"},{"v":0.000532891689400145,"d":"5.33E-04"},0,{"v":0.000517879753378202,"d":"5.18E-04"}]
[4661,"EPA-TCAM-P3-8-T2","NO2, g/mi",{"v":1.24776892537616E-3,"d":"1.25E-03"},{"v":0.00019179757435089,"d":"1.92E-04"},{"v":0.000780126477053521,"d":"7.80E-04"},{"v":0.000286740378304532,"d":"2.87E-04"}]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000269876217978061,"d":"2.70E-04"},0,{"v":0.000237311859315157,"d":"2.37E-04"}]
[4687,"EPA-CSIL-P3-15-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4690,"EPA-NALT-P3-24-T1","NO2, g/mi",{"v":2.79006406646182E-4,"d":"2.79E-04"},0,0,{"v":1.43898313487347E-5,"d":"1.44E-05"}]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","NO2, g/mi",0,{"v":4.02975353999407e-05,"d":"4.03E-05"},0,{"v":3.54436018996035e-05,"d":"3.54E-05"}]
[4697,"EPA-CSIL-P3-15-T2","NO2, g/mi",{"v":7.59723862617385e-05,"d":"7.60E-05"},{"v":0.000401731282190971,"d":"4.02E-04"},0,{"v":0.000357198622188231,"d":"3.57E-04"}]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.000837150266455343,"d":"8.37E-04"},{"v":5.78734544580587e-05,"d":"5.79E-05"}]
[4700,"EPA-NALT-P3-24-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4720,"EPA-DCAL-P3-2-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000576299929859195,"d":"5.76E-04"},{"v":0.000308316862767822,"d":"3.08E-04"},0,{"v":0.000300839246318913,"d":"3.01E-04"}]
[4721,"EPA-HCIV-P3-24-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000463022013627925,"d":"4.63E-04"},0,0,{"v":2.41789848976008E-5,"d":"2.42E-05"}]
[4722,"EPA-HODY-P3-22-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4723,"EPA-JLIB-P3-15-T1","NO2, g/mi",{"v":0.00407304457473531,"d":"4.07E-03"},0,0,{"v":0.000210247831159074,"d":"2.10E-04"}]
[4724,"EPA-FEXP-P3-9-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4727,"EPA-DCAL-P3-2-T2","NO2, g/mi",{"v":1.1879808845752E-6,"d":"1.19E-06"},0,0,{"v":6.05367977557011e-08,"d":"6.05E-08"}]
[4728,"EPA-HCIV-P3-24-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000119388988529512,"d":"1.19E-04"},0,0,{"v":6.24691907204916e-06,"d":"6.25E-06"}]
[4729,"EPA-HODY-P3-22-T2","NO2, g/mi",{"v":1.37164852710839E-3,"d":"1.37E-03"},{"v":0.000627585664786537,"d":"6.28E-04"},{"v":2.22045116345738E-3,"d":"2.22E-03"},{"v":7.77274178904305E-4,"d":"7.77E-04"}]
[4730,"EPA-JLIB-P3-15-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4731,"EPA-FEXP-P3-9-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00102853305775302,"d":"1.03E-03"},{"v":0.000408071230958066,"d":"4.08E-04"},{"v":5.12262912069434E-5,"d":"5.12E-05"},{"v":0.000415821300549979,"d":"4.16E-04"}]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4741,"EPA-TCAM-P3-15-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000486283655890962,"d":"4.86E-04"},0,{"v":0.00152959611661094,"d":"1.53E-03"},{"v":1.30081844532672E-4,"d":"1.30E-04"}]
[4762,"EPA-JLIB-P3-9-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4763,"EPA-DCAL-P3-15-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4765,"EPA-TCAM-P3-15-T2","NO2, g/mi",0,{"v":7.35167629476183e-05,"d":"7.35E-05"},{"v":2.06804372071045E-4,"d":"2.07E-04"},{"v":7.88712884351009e-05,"d":"7.89E-05"}]
[4766,"EPA-HCIV-P3-8-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000205827279018718,"d":"2.06E-04"},{"v":5.0845295553699e-06,"d":"5.08E-06"},0,{"v":1.51162049150444e-05,"d":"1.51E-05"}]
[4780,"EPA-JLIB-P3-9-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4781,"EPA-DCAL-P3-15-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000310385097961762,"d":"3.10E-04"},0,0,{"v":1.59376193956483E-5,"d":"1.59E-05"}]
[4782,"EPA-HCIV-P3-8-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000542054597723188,"d":"5.42E-04"},0,0,{"v":2.82943321080236e-05,"d":"2.83E-05"}]
[4783,"EPA-HODY-P3-8-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4784,"EPA-NALT-P3-2-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.000199019021178392,"d":"1.99E-04"},{"v":1.39066914169468E-5,"d":"1.39E-05"}]
[4799,"EPA-HODY-P3-8-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00178827355175714,"d":"1.79E-03"},{"v":0.000125446841476062,"d":"1.25E-04"},{"v":1.06135128189955E-3,"d":"1.06E-03"},{"v":0.000276837599394412,"d":"2.77E-04"}]
[4800,"EPA-NALT-P3-2-T2","NO2, g/mi",{"v":1.09450428911722E-3,"d":"1.09E-03"},{"v":9.11755371457428e-05,"d":"9.12E-05"},{"v":2.02684687257734e-05,"d":"2.03E-05"},{"v":1.37915318382619E-4,"d":"1.38E-04"}]
[4801,"EPA-CCOB-P3-7-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4802,"EPA-FEXP-P3-15-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000107532047309859,"d":"1.08E-04"},0,0,{"v":5.59370487845751e-06,"d":"5.59E-06"}]
[4803,"EPA-CSIL-P3-2-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4810,"EPA-TCAM-P3-13-T3","NO2, g/mi",{"v":3.44085256482999E-3,"d":"3.44E-03"},{"v":0.000359331008621575,"d":"3.59E-04"},{"v":0.00203264207560579,"d":"2.03E-03"},{"v":0.000634668751097064,"d":"6.35E-04"}]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00073863519972518,"d":"7.39E-04"},{"v":7.1728734883231e-05,"d":"7.17E-05"},0,{"v":1.01496005471545E-4,"d":"1.01E-04"}]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4813,"EPA-FEXP-P3-15-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00213821656838243,"d":"2.14E-03"},{"v":0.000337296286908784,"d":"3.37E-04"},0,{"v":0.000408089422047182,"d":"4.08E-04"}]
[4814,"EPA-CSIL-P3-2-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00282835383496458,"d":"2.83E-03"},{"v":0.000198072668903211,"d":"1.98E-04"},0,{"v":0.000320317933805802,"d":"3.20E-04"}]
[4816,"EPA-JLIB-P3-13-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4847,"EPA-HCIV-P3-20-T1","NO2, g/mi",{"v":1.71523053810616E-3,"d":"1.72E-03"},{"v":0.000577034183714591,"d":"5.77E-04"},0,{"v":0.000596207254774604,"d":"5.96E-04"}]
[4848,"EPA-HODY-P3-20-T1","NO2, g/mi",{"v":0.00162316317607881,"d":"1.62E-03"},{"v":0.000693543106574766,"d":"6.94E-04"},0,{"v":0.000693937511195631,"d":"6.94E-04"}]
[4849,"EPA-TCAM-P3-11-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000527617776062919,"d":"5.28E-04"},{"v":6.73072114127714E-6,"d":"6.73E-06"},{"v":0.00329032404090401,"d":"3.29E-03"},{"v":2.60000271239904E-4,"d":"2.60E-04"}]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","NO2, g/mi",0,{"v":1.36556193802543E-4,"d":"1.37E-04"},0,{"v":1.20002359097895E-4,"d":"1.20E-04"}]
[4858,"EPA-HODY-P3-20-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00246163523035266,"d":"2.46E-03"},{"v":3.36017368448833E-4,"d":"3.36E-04"},{"v":0.000194446544291103,"d":"1.94E-04"},{"v":0.000437717797526912,"d":"4.38E-04"}]
[4859,"EPA-NALT-P3-21-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4875,"EPA-HCIV-P3-20-T2","NO2, g/mi",0,{"v":0.00127885965436278,"d":"1.28E-03"},0,{"v":1.12269981579319E-3,"d":"1.12E-03"}]
[4876,"EPA-TSIE-P3-12-T1","NO2, g/mi",0,0,{"v":3.03347979599483E-4,"d":"3.03E-04"},{"v":2.11314816219621e-05,"d":"2.11E-05"}]
[4877,"EPA-JLIB-P3-12-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4882,"EPA-FEXP-P3-16-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4883,"EPA-CSIL-P3-16-T1","NO2, g/mi",{"v":0.0020475286323323,"d":"2.05E-03"},{"v":0.00064273136883113,"d":"6.43E-04"},{"v":2.90462855445645E-4,"d":"2.90E-04"},{"v":0.000690609204698172,"d":"6.91E-04"}]
[4889,"EPA-TCAM-P3-11-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000655007612806604,"d":"6.55E-04"},{"v":0.000362606858349421,"d":"3.63E-04"},{"v":0.00313234151033504,"d":"3.13E-03"},{"v":0.000569981308521144,"d":"5.70E-04"}]
[4890,"EPA-TSIE-P3-12-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000834145205767714,"d":"8.34E-04"},{"v":0.000196125812106472,"d":"1.96E-04"},{"v":0.00577243885327841,"d":"5.77E-03"},{"v":0.000616713390587952,"d":"6.17E-04"}]
[4891,"EPA-JLIB-P3-12-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4892,"EPA-FEXP-P3-16-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4893,"EPA-CSIL-P3-16-T2","NO2, g/mi",{"v":2.62469626171426E-4,"d":"2.62E-04"},0,0,{"v":1.35804176777381E-5,"d":"1.36E-05"}]
[4909,"EPA-CCOB-P3-5-T1","NO2, g/mi",0,{"v":8.22805464964013e-05,"d":"8.23E-05"},0,{"v":7.23592208295032e-05,"d":"7.24E-05"}]
[4910,"EPA-HODY-P3-5-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4911,"EPA-NALT-P3-5-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4936,"EPA-CCOB-P3-5-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4937,"EPA-FEXP-P3-20-T1","NO2, g/mi",{"v":3.93002346099307e-05,"d":"3.93E-05"},0,0,{"v":2.03100078053651e-06,"d":"2.03E-06"}]
[4938,"EPA-JLIB-P3-20-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4942,"EPA-HODY-P3-5-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000543886504128266,"d":"5.44E-04"},0,{"v":0.00110958802475019,"d":"1.11E-03"},{"v":1.05559569717727E-4,"d":"1.06E-04"}]
[4943,"EPA-FEXP-P3-20-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00121637979531131,"d":"1.22E-03"},0,0,{"v":6.28847745985908e-05,"d":"6.29E-05"}]
[4944,"EPA-JLIB-P3-20-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4945,"EPA-TSIE-P3-20-T1","NO2, g/mi",0,{"v":1.73005894161002E-4,"d":"1.73E-04"},{"v":0.00634886368455503,"d":"6.35E-03"},{"v":0.000593379636766413,"d":"5.93E-04"}]
[4946,"EPA-NALT-P3-5-T2","NO2, g/mi",{"v":1.53386833726637E-4,"d":"1.53E-04"},{"v":1.02529148704829E-4,"d":"1.03E-04"},0,{"v":9.80709048629698e-05,"d":"9.81E-05"}]
[4959,"EPA-DCAL-P3-1-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000807061185732788,"d":"8.07E-04"},0,0,{"v":4.15900937139019E-5,"d":"4.16E-05"}]
[4960,"EPA-TCAM-P3-21-T1","NO2, g/mi",0,{"v":4.71606923629052E-4,"d":"4.72E-04"},{"v":1.67981612271116E-3,"d":"1.68E-03"},{"v":0.000529730776427937,"d":"5.30E-04"}]
[4961,"EPA-HCIV-P3-15-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000349259048170054,"d":"3.49E-04"},0,0,{"v":1.82399125736415e-05,"d":"1.82E-05"}]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4974,"EPA-HCIV-P3-15-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000466390165290758,"d":"4.66E-04"},{"v":4.47289152223745E-5,"d":"4.47E-05"},{"v":0.000804545436653073,"d":"8.05E-04"},{"v":1.188001897973E-4,"d":"1.19E-04"}]
[4979,"EPA-NALT-P3-8-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4987,"EPA-TSIE-P3-20-T2","NO2, g/mi",0,{"v":0.000122221129496855,"d":"1.22E-04"},{"v":0.00565231426995544,"d":"5.65E-03"},{"v":0.000496795443913769,"d":"4.97E-04"}]
[4988,"EPA-DCAL-P3-1-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[4990,"EPA-HODY-P3-13-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00219446927720098,"d":"2.19E-03"},{"v":1.13986340929485E-4,"d":"1.14E-04"},{"v":0.00191321509026449,"d":"1.91E-03"},{"v":0.000345107481431658,"d":"3.45E-04"}]
[4991,"EPA-NALT-P3-8-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5042,"EPA-DCAL-P3-24-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000476134412096775,"d":"4.76E-04"},{"v":2.26542276793586E-4,"d":"2.27E-04"},0,{"v":0.000223802400106736,"d":"2.24E-04"}]
[5046,"EPA-HCIV-P3-11-T1","NO2, g/mi",{"v":0.00095545433371424,"d":"9.55E-04"},0,{"v":4.14171843222291e-05,"d":"4.14E-05"},{"v":5.29474115115882e-05,"d":"5.29E-05"}]
[5047,"EPA-TCAM-P3-2-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000167530067653972,"d":"1.68E-04"},{"v":0.0012621371962003,"d":"1.26E-03"},{"v":0.000233626363939534,"d":"2.34E-04"}]
[5054,"EPA-DCAL-P3-24-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5055,"EPA-HCIV-P3-11-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5056,"EPA-TCAM-P3-2-T2","NO2, g/mi",0,{"v":1.86405587213783E-4,"d":"1.86E-04"},{"v":0.00294209569740655,"d":"2.94E-03"},{"v":0.000366633173752368,"d":"3.67E-04"}]
[5057,"EPA-CSIL-P3-23-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5058,"EPA-FEXP-P3-14-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5072,"EPA-JLIB-P3-5-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5073,"EPA-TSIE-P3-5-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000549455815665785,"d":"5.49E-04"},{"v":0.00390693223482083,"d":"3.91E-03"},{"v":0.000752050461127533,"d":"7.52E-04"}]
[5074,"EPA-HODY-P3-30-T1","NO2, g/mi",{"v":0.00225512776915236,"d":"2.26E-03"},{"v":0.000533006618514059,"d":"5.33E-04"},{"v":0.00252908270702169,"d":"2.53E-03"},{"v":0.000760727910520159,"d":"7.61E-04"}]
[5075,"EPA-NALT-P3-16-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5079,"EPA-JLIB-P3-5-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5080,"EPA-TSIE-P3-5-T2","NO2, g/mi",0,0,{"v":5.14524552379366E-3,"d":"5.15E-03"},{"v":0.000353225771265615,"d":"3.53E-04"}]
[5081,"EPA-HODY-P3-30-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00213750967923525,"d":"2.14E-03"},{"v":0.000310603651018677,"d":"3.11E-04"},{"v":0.00138264569130679,"d":"1.38E-03"},{"v":4.81360010493355E-4,"d":"4.81E-04"}]
[5082,"EPA-NALT-P3-16-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5083,"EPA-DCAL-P3-24-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5116,"EPA-HODY-P3-1-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000196420431421033,"d":"1.96E-04"},0,{"v":0.000172754819549011,"d":"1.73E-04"}]
[5133,"EPA-HODY-P3-1-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000722323804268085,"d":"7.22E-04"},0,{"v":0.00193434102175569,"d":"1.93E-03"},{"v":1.7080398953609E-4,"d":"1.71E-04"}]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5135,"EPA-DCAL-P3-7-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5136,"EPA-FEXP-P3-1-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5137,"EPA-CSIL-P3-7-T2","NO2, g/mi",0,{"v":0.00042564038051805,"d":"4.26E-04"},0,{"v":0.000373984715624183,"d":"3.74E-04"}]
[5152,"EPA-TCAM-P3-12-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000286290080216836,"d":"2.86E-04"},{"v":0.000235204271637855,"d":"2.35E-04"},{"v":0.00159923410737378,"d":"1.60E-03"},{"v":0.000331195791940485,"d":"3.31E-04"}]
[5153,"EPA-JLIB-P3-1-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5155,"EPA-FEXP-P3-1-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5175,"EPA-TCAM-P3-12-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000944788064827294,"d":"9.45E-04"},{"v":0.000489225944492484,"d":"4.89E-04"},{"v":0.000474757818673046,"d":"4.75E-04"},{"v":0.000511991685950296,"d":"5.12E-04"}]
[5176,"EPA-JLIB-P3-1-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5178,"EPA-TSIE-P3-16-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000266274372567165,"d":"2.66E-04"},{"v":0.00278836132492495,"d":"2.79E-03"},{"v":0.000427135759205778,"d":"4.27E-04"}]
[5186,"EPA-HCIV-P3-14-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5187,"EPA-NALT-P3-16-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5188,"EPA-TSIE-P3-16-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00061469638972934,"d":"6.15E-04"},{"v":0.000766562894253676,"d":"7.67E-04"},{"v":0.00396721373342159,"d":"3.97E-03"},{"v":0.00098124498378339,"d":"9.81E-04"}]
[5219,"EPA-TCAM-P3-26-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000134914913735279,"d":"1.35E-04"},0,0,{"v":7.04890985489303e-06,"d":"7.05E-06"}]
[5221,"EPA-DCAL-P3-26-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5223,"EPA-NALT-P3-20-T1","NO2, g/mi",0,{"v":1.45434122362025E-4,"d":"1.45E-04"},0,{"v":1.27971172080015E-4,"d":"1.28E-04"}]
[5230,"EPA-TCAM-P3-26-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5231,"EPA-HODY-P3-28-T2","NO2, g/mi",{"v":4.51048265726209E-4,"d":"4.51E-04"},0,0,{"v":2.37024673296562e-05,"d":"2.37E-05"}]
[5232,"EPA-CSIL-P3-7-T5","NO2, g/mi",{"v":1.03210187034549E-3,"d":"1.03E-03"},{"v":0.000932740209221765,"d":"9.33E-04"},0,{"v":0.000873970450321551,"d":"8.74E-04"}]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","NO2, g/mi",0,{"v":1.3353312407379e-05,"d":"1.34E-05"},0,{"v":1.17425759703654E-5,"d":"1.17E-05"}]
[5250,"EPA-NALT-P3-20-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00118654559160011,"d":"1.19E-03"},{"v":2.29734093790101E-4,"d":"2.30E-04"},0,{"v":0.000263372745341386,"d":"2.63E-04"}]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000472070974166659,"d":"4.72E-04"},{"v":5.77512261972159E-4,"d":"5.78E-04"},{"v":1.95012956240826E-3,"d":"1.95E-03"},{"v":0.000666861621429681,"d":"6.67E-04"}]
[5252,"EPA-HCIV-P3-9-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5253,"EPA-DCAL-P3-26-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5266,"EPA-TSIE-P3-4-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5267,"EPA-HCIV-P3-9-T2","NO2, g/mi",{"v":4.6124410316706E-4,"d":"4.61E-04"},0,0,{"v":2.40461359493325E-5,"d":"2.40E-05"}]
[5268,"EPA-JLIB-P3-24-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5277,"EPA-FEXP-P3-6-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000420709799186793,"d":"4.21E-04"},0,0,{"v":2.18550656719827E-5,"d":"2.19E-05"}]
[5278,"EPA-CSIL-P3-6-T2","NO2, g/mi",{"v":1.30172923885574E-3,"d":"1.30E-03"},{"v":0.00040676752342322,"d":"4.07E-04"},0,{"v":0.000424812816526728,"d":"4.25E-04"}]
[5279,"EPA-JLIB-P3-24-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000491279472476997,"d":"4.91E-04"},0,0,{"v":2.54210437982613e-05,"d":"2.54E-05"}]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5311,"EPA-TCAM-P3-20-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5313,"EPA-DCAL-P3-30-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5320,"EPA-DCAL-P3-30-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5321,"EPA-NALT-P3-13-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5324,"EPA-FEXP-P3-27-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000438070862855989,"d":"4.38E-04"},{"v":7.45035022688486e-05,"d":"7.45E-05"},0,{"v":8.83963412367687e-05,"d":"8.84E-05"}]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000264286581736879,"d":"2.64E-04"},0,0,{"v":1.36595459537109e-05,"d":"1.37E-05"}]
[5342,"EPA-TSIE-P3-30-T1","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.00112280794731985,"d":"1.12E-03"},{"v":7.78343815710274e-05,"d":"7.78E-05"}]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","NO2, g/mi",{"v":3.78186249393886e-05,"d":"3.78E-05"},0,0,{"v":1.99481966910333E-6,"d":"1.99E-06"}]
[5345,"EPA-CSIL-P3-24-T1","NO2, g/mi",{"v":4.36777136560761e-05,"d":"4.37E-05"},0,0,{"v":2.28065533183995e-06,"d":"2.28E-06"}]
[5346,"EPA-TCAM-P3-20-T3","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.000727357678380286,"d":"7.27E-04"},{"v":4.99134204758539e-05,"d":"4.99E-05"}]
[5353,"EPA-HCIV-P3-6-T2","NO2, g/mi",{"v":2.80853356518404e-05,"d":"2.81E-05"},0,0,{"v":1.45644859691913e-06,"d":"1.46E-06"}]
[5354,"EPA-DCAL-P3-20-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5355,"EPA-TSIE-P3-30-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00013546156004961,"d":"1.35E-04"},{"v":0.000274805248124214,"d":"2.75E-04"},{"v":0.00669294634729023,"d":"6.69E-03"},{"v":0.000710746483551882,"d":"7.11E-04"}]
[5356,"EPA-HODY-P3-27-T2","NO2, g/mi",0,{"v":0.000235955231047686,"d":"2.36E-04"},{"v":0.00246062682203214,"d":"2.46E-03"},{"v":0.000377845032824534,"d":"3.78E-04"}]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5361,"EPA-DCAL-P3-20-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5362,"EPA-CSIL-P3-24-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5363,"EPA-JLIB-P3-28-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5390,"EPA-HCIV-P3-1-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5391,"EPA-TSIE-P3-1-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000935901998050179,"d":"9.36E-04"},{"v":0.000571481911886801,"d":"5.71E-04"},{"v":4.49030172853279E-3,"d":"4.49E-03"},{"v":0.000862393614844387,"d":"8.62E-04"}]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5394,"EPA-FEXP-P3-22-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5408,"EPA-HCIV-P3-1-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5409,"EPA-TSIE-P3-1-T2","NO2, g/mi",{"v":2.00372572708466E-4,"d":"2.00E-04"},{"v":0.00073648109818752,"d":"7.36E-04"},{"v":0.00489387350731807,"d":"4.89E-03"},{"v":0.000997832822732995,"d":"9.98E-04"}]
[5410,"EPA-HODY-P3-21-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00181641165990254,"d":"1.82E-03"},0,{"v":1.14136427591262E-3,"d":"1.14E-03"},{"v":0.000173150413531783,"d":"1.73E-04"}]
[5411,"EPA-JLIB-P3-10-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5412,"EPA-FEXP-P3-22-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000200862948566202,"d":"2.01E-04"},0,0,{"v":1.030563878155E-5,"d":"1.03E-05"}]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5433,"EPA-NALT-P3-30-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5435,"EPA-CSIL-P3-28-T2","NO2, g/mi",{"v":5.91661218298607e-05,"d":"5.92E-05"},{"v":1.66877055455761E-5,"d":"1.67E-05"},0,{"v":1.77493048522479e-05,"d":"1.77E-05"}]
[5436,"EPA-TCAM-P3-3-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000513278982451122,"d":"5.13E-04"},{"v":0.000439495478425988,"d":"4.39E-04"},{"v":1.0938496628026E-3,"d":"1.09E-03"},{"v":0.000488379412485672,"d":"4.88E-04"}]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5438,"EPA-NALT-P3-30-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5439,"EPA-DCAL-P3-3-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5440,"EPA-TCAM-P3-3-T3","NO2, g/mi",0,0,{"v":1.04073450540847E-3,"d":"1.04E-03"},{"v":7.12518428897354e-05,"d":"7.13E-05"}]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","NO2, g/mi",0,{"v":1.48769304150615E-4,"d":"1.49E-04"},{"v":1.56964556692781E-3,"d":"1.57E-03"},{"v":0.000238017744673041,"d":"2.38E-04"}]
[5488,"EPA-CCOB-P3-31-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5489,"EPA-DCAL-P3-4-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000377608028896551,"d":"3.78E-04"},0,0,{"v":1.93096690776362e-05,"d":"1.93E-05"}]
[5490,"EPA-NALT-P3-6-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5491,"EPA-TSIE-P3-24-T1","NO2, g/mi",0,0,{"v":5.95157896831887e-05,"d":"5.95E-05"},{"v":4.15086342924581e-06,"d":"4.15E-06"}]
[5492,"EPA-CSIL-P3-11-T1","NO2, g/mi",{"v":2.56385529318161E-4,"d":"2.56E-04"},{"v":0.000212275083765837,"d":"2.12E-04"},0,{"v":0.000200007344910322,"d":"2.00E-04"}]
[5506,"EPA-HCIV-P3-16-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000788987988373115,"d":"7.89E-04"},{"v":8.74299018599669e-05,"d":"8.74E-05"},0,{"v":1.17857699868036E-4,"d":"1.18E-04"}]
[5507,"EPA-TSIE-P3-24-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000299131366312313,"d":"2.99E-04"},0,{"v":0.00410879723520706,"d":"4.11E-03"},{"v":0.000298277365566393,"d":"2.98E-04"}]
[5508,"EPA-FEXP-P3-24-T1","NO2, g/mi",{"v":1.07260007714925E-3,"d":"1.07E-03"},{"v":0.000247072380317599,"d":"2.47E-04"},0,{"v":2.72919300188519E-4,"d":"2.73E-04"}]
[5509,"EPA-JLIB-P3-11-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5510,"EPA-CSIL-P3-11-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5519,"EPA-HCIV-P3-16-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000306467170989009,"d":"3.06E-04"},{"v":7.83229800723377e-05,"d":"7.83E-05"},0,{"v":8.47966744528994e-05,"d":"8.48E-05"}]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000266207758958255,"d":"2.66E-04"},0,{"v":0.000498165638822069,"d":"4.98E-04"},{"v":4.83252545837678E-5,"d":"4.83E-05"}]
[5521,"EPA-HODY-P3-24-T1","NO2, g/mi",{"v":0.00239571576439473,"d":"2.40E-03"},{"v":0.00039513306294136,"d":"3.95E-04"},{"v":0.000446148934915636,"d":"4.46E-04"},{"v":0.000503475518422946,"d":"5.03E-04"}]
[5522,"EPA-JLIB-P3-11-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5523,"EPA-FEXP-P3-24-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000998282464530264,"d":"9.98E-04"},{"v":0.000391289489241159,"d":"3.91E-04"},0,{"v":0.000396124093760451,"d":"3.96E-04"}]
[5525,"EPA-TCAM-P3-28-T2","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.000323014429643233,"d":"3.23E-04"},{"v":2.22453581345502e-05,"d":"2.22E-05"}]
[5526,"EPA-HODY-P3-24-T2","NO2, g/mi",0,0,0.001617641317606,{"v":0.000112407055927808,"d":"1.12E-04"}]
[5555,"EPA-NALT-P3-26-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5558,"EPA-FEXP-P3-26-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5567,"EPA-NALT-P3-26-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000795533447008656,"d":"7.96E-04"},0,0,{"v":4.09307846814173e-05,"d":"4.09E-05"}]
[5568,"EPA-CCOB-P3-27-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5569,"EPA-FEXP-P3-26-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5570,"EPA-CSIL-P3-27-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.000241401138397623,"d":"2.41E-04"},{"v":1.67908938541821e-05,"d":"1.68E-05"}]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","NO2, g/mi",1.19002534585E-4,0,0,{"v":6.21699988314875e-06,"d":"6.22E-06"}]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000141631693692728,"d":"1.42E-04"},{"v":6.01886199150862e-05,"d":"6.02E-05"},{"v":0.000128609707358997,"d":"1.29E-04"}]
[5598,"EPA-HCIV-P3-27-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5599,"EPA-CCOB-P3-9-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5600,"EPA-HODY-P3-14-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000889832019160372,"d":"8.90E-04"},0,{"v":0.000667966484102179,"d":"6.68E-04"},{"v":9.3094048584871e-05,"d":"9.31E-05"}]
[5602,"EPA-JLIB-P3-27-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5605,"EPA-TCAM-P3-14-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000516418793749041,"d":"5.16E-04"},0,{"v":1.40228169987979E-3,"d":"1.40E-03"},{"v":1.2383050261606E-4,"d":"1.24E-04"}]
[5606,"EPA-CCOB-P3-9-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5635,"EPA-DCAL-P3-28-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5636,"EPA-HCIV-P3-5-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","NO2, g/mi",{"v":1.22885532559826E-3,"d":"1.23E-03"},{"v":1.0449597623786E-3,"d":"1.04E-03"},0,{"v":0.000982649773383501,"d":"9.83E-04"}]
[5638,"EPA-CSIL-P3-5-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000199191333606358,"d":"1.99E-04"},{"v":0.000777746787869767,"d":"7.78E-04"},0,{"v":0.000694459656684555,"d":"6.94E-04"}]
[5644,"EPA-NALT-P3-7-T2","NO2, g/mi",{"v":1.45633214104652E-3,"d":"1.46E-03"},0,0,{"v":7.57620648933784e-05,"d":"7.58E-05"}]
[5645,"EPA-HCIV-P3-5-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000696121363298031,"d":"6.96E-04"},{"v":2.76336775302012e-05,"d":"2.76E-05"},0,{"v":6.04596253033978e-05,"d":"6.05E-05"}]
[5646,"EPA-FEXP-P3-7-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5647,"EPA-CSIL-P3-5-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5676,"EPA-TCAM-P3-9MP-T1","NO2, g/mi",{"v":0.00022824231562589,"d":"2.28E-04"},{"v":0.000228147465034496,"d":"2.28E-04"},{"v":1.11623159078877E-4,"d":"1.12E-04"},{"v":0.000220059922442749,"d":"2.20E-04"}]
[5677,"EPA-CCOB-P3-8MP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5678,"EPA-HODY-P3-9MP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5679,"EPA-TSIE-P3-2-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5685,"EPA-TCAM-P3-9MP-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00157197753183346,"d":"1.57E-03"},{"v":4.88840663431222E-4,"d":"4.89E-04"},{"v":3.33985159564188E-3,"d":"3.34E-03"},{"v":0.00073955512976114,"d":"7.40E-04"}]
[5686,"EPA-CCOB-P3-8MP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5687,"EPA-TSIE-P3-2-T2","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.00181705908027972,"d":"1.82E-03"},{"v":0.000125308735411931,"d":"1.25E-04"}]
[5688,"EPA-JLIB-P3-7-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000218127671298839,"d":"2.18E-04"},{"v":3.29538411359603E-4,"d":"3.30E-04"},{"v":2.14550755132323E-4,"d":"2.15E-04"}]
[5704,"EPA-HODY-P3-9MP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5705,"EPA-HCIV-P3-12MP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5706,"EPA-CCOB-P3-8MP-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5707,"EPA-FEXP-P3-2MP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5711,"EPA-DCAL-P3-14-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5712,"EPA-NALT-P3-15MP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5713,"EPA-HCIV-P3-12MP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5714,"EPA-FEXP-P3-2MP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5732,"EPA-NALT-P3-15MP-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000688496177290909,"d":"6.88E-04"},{"v":1.72064794046686E-4,"d":"1.72E-04"},{"v":2.56801521498395E-4,"d":"2.57E-04"},{"v":0.000204791471391945,"d":"2.05E-04"}]
[5733,"EPA-DCAL-P3-8MP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5734,"EPA-TSIE-P3-15MP-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.00018909792754707,"d":"1.89E-04"},{"v":0.00210830091654167,"d":"2.11E-03"},{"v":0.000311934056622822,"d":"3.12E-04"}]
[5735,"EPA-JLIB-P3-2MP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5736,"EPA-CSIL-P3-9MP-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000154600856371412,"d":"1.55E-04"},{"v":0.000170675267078294,"d":"1.71E-04"},0,{"v":0.000158157345136344,"d":"1.58E-04"}]
[5756,"EPA-DCAL-P3-8MP-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000158340933197517,"d":"1.58E-04"},{"v":0.00031689743738609,"d":"3.17E-04"},{"v":6.55185605723557E-4,"d":"6.55E-04"},{"v":0.000331958639465207,"d":"3.32E-04"}]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5758,"EPA-TSIE-P3-15MP-T2","NO2, g/mi",0,{"v":8.66766607231502e-05,"d":"8.67E-05"},{"v":0.00236465776808601,"d":"2.36E-03"},{"v":0.000240290192999187,"d":"2.40E-04"}]
[5759,"EPA-FEXP-P3-2MP-T3","NO2, g/mi",{"v":0.000472758284898536,"d":"4.73E-04"},{"v":9.6437921573992e-05,"d":"9.64E-05"},0,{"v":1.09270151886677E-4,"d":"1.09E-04"}]
[5760,"EPA-JLIB-P3-2MP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","NO2, g/mi",0,{"v":1.13635943072253E-4,"d":"1.14E-04"},0,{"v":9.99093663279559e-05,"d":"9.99E-05"}]
[5775,"EPA-HODY-P3-25-T1","NO2, g/mi",{"v":2.27623487213588E-5,"d":"2.28E-05"},{"v":0.000656318404120614,"d":"6.56E-04"},{"v":0.000736792415955635,"d":"7.37E-04"},{"v":0.000628841506999201,"d":"6.29E-04"}]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.000679965430183523,"d":"6.80E-04"},{"v":4.68834357909947e-05,"d":"4.69E-05"}]
[5778,"EPA-CSIL-P3-9MP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5786,"EPA-HODY-P3-25-T2","NO2, g/mi",{"v":5.76844373016428e-06,"d":"5.77E-06"},{"v":1.38892413284577E-4,"d":"1.39E-04"},{"v":1.11765623124278E-3,"d":"1.12E-03"},{"v":1.99256633927391E-4,"d":"1.99E-04"}]
[5787,"EPA-TCAM-P3-6-T2","NO2, g/mi",0,0,{"v":1.77083107657004E-4,"d":"1.77E-04"},{"v":1.20984812152687E-5,"d":"1.21E-05"}]
[5788,"EPA-NALT-P3-27-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000940133623759746,"d":"9.40E-04"},0,0,{"v":4.89205005328371e-05,"d":"4.89E-05"}]
[5789,"EPA-FEXP-P3-5-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","NO2, g/mi",{"v":0.00014393499741923,"d":"1.44E-04"},0,0,{"v":7.45449977906207e-06,"d":"7.45E-06"}]
[5799,"EPA-FEXP-P3-5-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","NO2, g/mi",{"v":0.000330692779894063,"d":"3.31E-04"},{"v":0.000247090934247259,"d":"2.47E-04"},0,{"v":0.000234394899110026,"d":"2.34E-04"}]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5818,"EPA-DCAL-P3-6-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000366584776045615,"d":"3.67E-04"},{"v":4.67135967130188e-05,"d":"4.67E-05"},0,{"v":5.99643414829731e-05,"d":"6.00E-05"}]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5821,"EPA-CSIL-P3-25-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5833,"EPA-TCAM-P3-22-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000254187107084203,"d":"2.54E-04"},{"v":0.000245701362964987,"d":"2.46E-04"},0,{"v":2.29169600784287E-4,"d":"2.29E-04"}]
[5834,"EPA-HCIV-P3-13-T2","NO2, g/mi",{"v":6.54944882610589e-05,"d":"6.55E-05"},{"v":5.80649675510129E-5,"d":"5.81E-05"},0,{"v":5.44642388704683e-05,"d":"5.45E-05"}]
[5835,"EPA-TSIE-P3-23-T2","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.00317747783307056,"d":"3.18E-03"},{"v":2.2019205531668E-4,"d":"2.20E-04"}]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5837,"EPA-CSIL-P3-25-T2","NO2, g/mi",{"v":9.23489575490601e-05,"d":"9.23E-05"},{"v":1.26632922986845E-4,"d":"1.27E-04"},0,{"v":1.16124969139217E-4,"d":"1.16E-04"}]
[5851,"EPA-TCAM-P3-22-T2","NO2, g/mi",{"v":1.19624015301657E-3,"d":"1.20E-03"},{"v":0.00076220175591308,"d":"7.62E-04"},{"v":0.00125113844148008,"d":"1.25E-03"},{"v":0.000818490960777221,"d":"8.18E-04"}]
[5852,"EPA-HODY-P3-26-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5853,"EPA-NALT-P3-22-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5854,"EPA-JLIB-P3-6-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5855,"EPA-FEXP-P3-25-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000297857063797598,"d":"2.98E-04"},{"v":0.000136857306302997,"d":"1.37E-04"},{"v":2.71294881586002E-4,"d":"2.71E-04"}]
[5864,"EPA-HODY-P3-26-T2","NO2, g/mi",{"v":1.63723634952856E-3,"d":"1.64E-03"},{"v":0.000415722253416392,"d":"4.16E-04"},{"v":0.00142315101222479,"d":"1.42E-03"},{"v":0.000549046704042012,"d":"5.49E-04"}]
[5865,"EPA-NALT-P3-22-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00124596620505423,"d":"1.25E-03"},{"v":0.000543370830184151,"d":"5.43E-04"},{"v":0.000645412545597568,"d":"6.45E-04"},{"v":0.000586730453026222,"d":"5.87E-04"}]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5867,"EPA-CCOB-P3-30-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5868,"EPA-FEXP-P3-25-T2","NO2, g/mi",{"v":1.17190166158287E-3,"d":"1.17E-03"},{"v":0.000278241783868925,"d":"2.78E-04"},0,{"v":0.000305235624858213,"d":"3.05E-04"}]
[5870,"EPA-DCAL-P3-23-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00071542620385582,"d":"7.15E-04"},{"v":2.0531537921145E-4,"d":"2.05E-04"},0,{"v":2.1736175743908E-4,"d":"2.17E-04"}]
[5871,"EPA-CCOB-P3-30-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5892,"EPA-TSIE-P3-23-T3","NO2, g/mi",{"v":0.000386365545420243,"d":"3.86E-04"},{"v":3.47910550320428E-4,"d":"3.48E-04"},{"v":0.00396406986307584,"d":"3.96E-03"},{"v":0.000599749734229007,"d":"6.00E-04"}]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","NO2, g/mi",{"v":9.05955930154891E-4,"d":"9.06E-04"},{"v":0.00040028101785545,"d":"4.00E-04"},{"v":0.000553735089902957,"d":"5.54E-04"},{"v":0.000437095254845803,"d":"4.37E-04"}]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5908,"EPA-HODY-P3-4-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000362437363447236,"d":"3.62E-04"},0,{"v":1.04690511727907E-3,"d":"1.05E-03"},{"v":9.11804015291842e-05,"d":"9.12E-05"}]
[5909,"EPA-JLIB-P3-31-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5910,"EPA-CSIL-P3-10-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5924,"EPA-DCAL-P3-12-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","NO2, g/mi",0,{"v":9.65995338324258e-05,"d":"9.66E-05"},0,{"v":8.49470937194477e-05,"d":"8.49E-05"}]
[5926,"EPA-TCAM-P3-10-T2","NO2, g/mi",{"v":1.42748860734002E-5,"d":"1.43E-05"},{"v":0.000315726044327157,"d":"3.16E-04"},0,{"v":0.00027839534306986,"d":"2.78E-04"}]
[5927,"EPA-HCIV-P3-26-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5928,"EPA-NALT-P3-4-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5941,"EPA-DCAL-P3-12-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[5943,"EPA-TSIE-P3-25-T1","NO2, g/mi",{"v":0.00100135327193266,"d":"1.00E-03"},{"v":0.000852419060980073,"d":"8.52E-04"},{"v":0.00524470868231658,"d":"5.24E-03"},{"v":1.16519507474358E-3,"d":"1.17E-03"}]
[5944,"EPA-HCIV-P3-26-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000563447335460124,"d":"5.63E-04"},{"v":1.39565784717759E-4,"d":"1.40E-04"},{"v":6.03318409534047E-5,"d":"6.03E-05"},{"v":1.56063472706504E-4,"d":"1.56E-04"}]
[5945,"EPA-FEXP-P3-30-T1","NO2, g/mi",{"v":1.4438643571212E-3,"d":"1.44E-03"},{"v":4.39275663940827E-4,"d":"4.39E-04"},0,{"v":4.61601114462204E-4,"d":"4.62E-04"}]
[5948,"EPA-TSIE-P3-25-T2","NO2, g/mi",0,{"v":0.000253220636917452,"d":"2.53E-04"},{"v":4.1012179174053E-3,"d":"4.10E-03"},{"v":0.000505059822173268,"d":"5.05E-04"}]
[5949,"EPA-FEXP-P3-30-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","NO2, g/mi",{"v":1.39114227932511E-4,"d":"1.39E-04"},{"v":0.000351594834873175,"d":"3.52E-04"},{"v":0.00554576235114673,"d":"5.55E-03"},{"v":0.000701178441120165,"d":"7.01E-04"}]
[6031,"EPA-TCAM-P3-10-T3","NO2, g/mi",0,{"v":3.901968931473e-05,"d":"3.90E-05"},{"v":0.000590543736115063,"d":"5.91E-04"},{"v":7.46382392110335e-05,"d":"7.46E-05"}]
[6032,"EPA-CSIL-P3-30-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6043,"EPA-DCAL-P3-10-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6044,"EPA-TSIE-P3-27-T2","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.00382962703310162,"d":"3.83E-03"},{"v":0.00026492214433158,"d":"2.65E-04"}]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6046,"EPA-CSIL-P3-30-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000211834417669869,"d":"2.12E-04"},0,0,{"v":1.10661676430034E-5,"d":"1.11E-05"}]
[6065,"EPA-NALT-P3-31-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000474480902012967,"d":"4.74E-04"},{"v":0.00016311373942251,"d":"1.63E-04"},{"v":0.000343724477752116,"d":"3.44E-04"},{"v":0.000191657258661162,"d":"1.92E-04"}]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","NO2, g/mi",0,{"v":9.49425317759622e-06,"d":"9.49E-06"},0,{"v":8.33041345013108e-06,"d":"8.33E-06"}]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000410363601960378,"d":"4.10E-04"},{"v":0.00014710139174489,"d":"1.47E-04"},{"v":0.000370902427739855,"d":"3.71E-04"}]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6075,"EPA-HCIV-P3-4-T2","NO2, g/mi",{"v":5.94922627179239E-4,"d":"5.95E-04"},{"v":1.55914898716402E-4,"d":"1.56E-04"},{"v":2.29451281741909E-4,"d":"2.29E-04"},{"v":0.000184099188575362,"d":"1.84E-04"}]
[6076,"EPA-CCOB-P3-3-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6077,"EPA-HODY-P3-6-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6078,"EPA-JLIB-P3-23-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6082,"EPA-FEXP-P3-3-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6105,"EPA-HODY-P3-11-T1","NO2, g/mi",{"v":0.00256505088550557,"d":"2.57E-03"},{"v":0.000579335378221863,"d":"5.79E-04"},{"v":0.00234757828264916,"d":"2.35E-03"},{"v":8.05333798053639E-4,"d":"8.05E-04"}]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.00296747922801473,"d":"2.97E-03"},{"v":2.05760621958064E-4,"d":"2.06E-04"}]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6109,"EPA-JLIB-P3-26-T1","NO2, g/mi",0,{"v":2.04294299251983E-5,"d":"2.04E-05"},{"v":0.000590573516513185,"d":"5.91E-04"},{"v":5.8404907611224e-05,"d":"5.84E-05"}]
[6114,"EPA-CCOB-P3-28-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6115,"EPA-HODY-P3-11-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000584351037239235,"d":"5.84E-04"},{"v":0.000259227153583933,"d":"2.59E-04"},{"v":0.00225788105995331,"d":"2.26E-03"},{"v":0.000416332545068489,"d":"4.16E-04"}]
[6116,"EPA-TSIE-P3-21-T2","NO2, g/mi",0,{"v":5.02309091763832e-05,"d":"5.02E-05"},{"v":7.13004370358899E-3,"d":"7.13E-03"},{"v":0.000537994069338233,"d":"5.38E-04"}]
[6117,"EPA-NALT-P3-10-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6118,"EPA-JLIB-P3-26-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6136,"EPA-HCIV-P3-25-T1","NO2, g/mi",{"v":0.00128234130992922,"d":"1.28E-03"},{"v":0.000812480281321797,"d":"8.12E-04"},{"v":0.00153910191238701,"d":"1.54E-03"},{"v":0.000887041818265434,"d":"8.87E-04"}]
[6137,"EPA-DCAL-P3-22-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6138,"EPA-TCAM-P3-30-T1","NO2, g/mi",0,{"v":8.81169808013002e-05,"d":"8.81E-05"},{"v":0.00320208535843881,"d":"3.20E-03"},{"v":0.000297088337889824,"d":"2.97E-04"}]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6142,"EPA-HCIV-P3-25-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00031355876602868,"d":"3.14E-04"},{"v":2.32901785793681E-4,"d":"2.33E-04"},0,{"v":0.000221039179269991,"d":"2.21E-04"}]
[6143,"EPA-DCAL-P3-22-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6144,"EPA-TCAM-P3-30-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6145,"EPA-CSIL-P3-3-T2","NO2, g/mi",0,{"v":8.83315578794273e-05,"d":"8.83E-05"},0,{"v":7.76597123104703e-05,"d":"7.77E-05"}]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000939807381308107,"d":"9.40E-04"},{"v":1.00412323053045E-3,"d":"1.00E-03"},{"v":0.00461950268133259,"d":"4.62E-03"},{"v":0.00124884620916027,"d":"1.25E-03"}]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","NO2, g/mi",{"v":3.96375906127381E-4,"d":"3.96E-04"},{"v":0.000228339853020711,"d":"2.28E-04"},{"v":1.62717189177574E-3,"d":"1.63E-03"},{"v":0.000334398278497883,"d":"3.34E-04"}]
[6176,"EPA-TCAM-P3-30-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6177,"EPA-DCAL-P3-11-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6185,"EPA-NALT-P3-3-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000952550048978018,"d":"9.53E-04"},{"v":4.48802093215743E-4,"d":"4.49E-04"},{"v":0.000379105541631069,"d":"3.79E-04"},{"v":0.00047031444632245,"d":"4.70E-04"}]
[6186,"EPA-TSIE-P3-13-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000146506253658066,"d":"1.47E-04"},{"v":0.000518120345533752,"d":"5.18E-04"},{"v":0.00396948432901973,"d":"3.97E-03"},{"v":0.000739335615531261,"d":"7.39E-04"}]
[6187,"EPA-HODY-P3-3-T2","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.000344007389855002,"d":"3.44E-04"},{"v":2.38752806419745e-05,"d":"2.39E-05"}]
[6188,"EPA-DCAL-P3-11-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6189,"EPA-HCIV-P3-30-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6202,"EPA-HCIV-P3-30-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000767054419779861,"d":"7.67E-04"},{"v":0.000436922673826496,"d":"4.37E-04"},{"v":0.000614486961029128,"d":"6.14E-04"},{"v":0.00046660106411617,"d":"4.67E-04"}]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6204,"EPA-CSIL-P3-12-T1","NO2, g/mi",{"v":5.11470785811567e-05,"d":"5.11E-05"},{"v":0.000418160179136857,"d":"4.18E-04"},0,{"v":0.000370236759538435,"d":"3.70E-04"}]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6213,"EPA-TCAM-P3-25-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000402794453950583,"d":"4.03E-04"},{"v":2.09732071685143E-4,"d":"2.10E-04"},{"v":0.0014707532900553,"d":"1.47E-03"},{"v":3.07332967893697E-4,"d":"3.07E-04"}]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","NO2, g/mi",{"v":1.18365084614409e-05,"d":"1.18E-05"},{"v":1.79548636289246e-05,"d":"1.80E-05"},0,{"v":1.64062664112687e-05,"d":"1.64E-05"}]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","NO2, g/mi",0,{"v":4.72791704932473E-5,"d":"4.73E-05"},0,{"v":4.15551870568118e-05,"d":"4.16E-05"}]
[6216,"EPA-CSIL-P3-12-T2","NO2, g/mi",0,{"v":2.54531778914272E-5,"d":"2.55E-05"},0,{"v":2.23750944349075E-5,"d":"2.24E-05"}]
[6217,"EPA-JLIB-P3-21-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6219,"EPA-DCAL-P3-27-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000484699646093245,"d":"4.85E-04"},0,0,{"v":2.49235887111112E-5,"d":"2.49E-05"}]
[6220,"EPA-TCAM-P3-25-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000295065035478437,"d":"2.95E-04"},{"v":2.8846309681342E-4,"d":"2.88E-04"},{"v":0.00244791840524347,"d":"2.45E-03"},{"v":0.000438430739291089,"d":"4.38E-04"}]
[6243,"EPA-NALT-P3-11-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000532484076647234,"d":"5.32E-04"},{"v":3.32738612004665E-4,"d":"3.33E-04"},0,{"v":0.000320284117675433,"d":"3.20E-04"}]
[6245,"EPA-TCAM-P3-24-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000614314265508211,"d":"6.14E-04"},{"v":7.500915937149e-05,"d":"7.50E-05"},{"v":0.00344509232586773,"d":"3.45E-03"},{"v":0.00033933675603717,"d":"3.39E-04"}]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6247,"EPA-JLIB-P3-16-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6255,"EPA-NALT-P3-11-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000250475932655735,"d":"2.50E-04"},{"v":0.000185663030501119,"d":"1.86E-04"},{"v":2.04358582474989E-4,"d":"2.04E-04"},{"v":0.000190364393199187,"d":"1.90E-04"}]
[6256,"EPA-DCAL-P3-21-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000191626103097421,"d":"1.92E-04"},{"v":0.000233713590680499,"d":"2.34E-04"},{"v":0.000274675855966827,"d":"2.75E-04"},{"v":2.34360801331606E-4,"d":"2.34E-04"}]
[6257,"EPA-TCAM-P3-24-T2","NO2, g/mi",{"v":1.10719869566448E-3,"d":"1.11E-03"},{"v":0.000166208356005962,"d":"1.66E-04"},{"v":0.00230482931265031,"d":"2.30E-03"},{"v":0.000362138555423087,"d":"3.62E-04"}]
[6258,"EPA-HCIV-P3-31-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000439415366781805,"d":"4.39E-04"},0,{"v":1.84235991843171E-4,"d":"1.84E-04"},{"v":3.57138794247737e-05,"d":"3.57E-05"}]
[6259,"EPA-JLIB-P3-16-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6277,"EPA-TSIE-P3-22-T1","NO2, g/mi",{"v":7.10296061185387e-05,"d":"7.10E-05"},{"v":0.00075713626609221,"d":"7.57E-04"},{"v":0.00647908918376741,"d":"6.48E-03"},{"v":1.11555839840788E-3,"d":"1.12E-03"}]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000170321723417581,"d":"1.70E-04"},{"v":8.77815299177133e-05,"d":"8.78E-05"},{"v":0.000155737034613342,"d":"1.56E-04"}]
[6280,"EPA-CSIL-P3-26-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6288,"EPA-TSIE-P3-22-T2","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.00311862747454189,"d":"3.12E-03"},{"v":2.15909393790082E-4,"d":"2.16E-04"}]
[6289,"EPA-CCOB-P3-6-T2","NO2, g/mi",0,{"v":0.000551618668949151,"d":"5.52E-04"},{"v":0.000207607271406523,"d":"2.08E-04"},{"v":0.000498787657732114,"d":"4.99E-04"}]
[6290,"EPA-HODY-P3-31-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6292,"EPA-CSIL-P3-26-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000955759968079591,"d":"9.56E-04"},{"v":1.07485197426166E-3,"d":"1.07E-03"},{"v":7.79858939244162e-05,"d":"7.80E-05"},{"v":0.00100053759151121,"d":"1.00E-03"}]
[6293,"EPA-FEXP-P3-10-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6306,"EPA-JLIB-P3-22-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000758683070868127,"d":"7.59E-04"},0,0,{"v":3.98106669537435e-05,"d":"3.98E-05"}]
[6322,"EPA-SOUT-P3-24-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6323,"EPA-HODY-P3-31-T3","NO2, g/mi",{"v":0.000964041483477126,"d":"9.64E-04"},0,{"v":0.000871277716861658,"d":"8.71E-04"},{"v":1.1113664418947E-4,"d":"1.11E-04"}]
[6324,"EPA-HCIV-P3-28-T2","NO2, g/mi",0,{"v":7.94874138965399e-05,"d":"7.95E-05"},0,{"v":6.98916375484531e-05,"d":"6.99E-05"}]
[6325,"EPA-JLIB-P3-22-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6337,"EPA-FFOC-P3-20-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000371800920691249,"d":"3.72E-04"},{"v":1.97558095550822E-4,"d":"1.98E-04"},{"v":1.56293207226553e-05,"d":"1.56E-05"},{"v":1.94062287113802E-4,"d":"1.94E-04"}]
[6338,"EPA-SOUT-P3-24-T2","NO2, g/mi",0,{"v":6.55117500000522e-06,"d":"6.55E-06"},0,{"v":5.75887861705801e-06,"d":"5.76E-06"}]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6348,"EPA-DCAL-P3-31-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6349,"EPA-FFOC-P3-20-T3","NO2, g/mi",{"v":1.06220171670014E-3,"d":"1.06E-03"},0,0,{"v":5.4858163892747e-05,"d":"5.49E-05"}]
[6350,"EPA-CSIL-P3-20-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6351,"EPA-FEXP-P3-4-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6362,"EPA-HCIV-P3-21-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000340408358236908,"d":"3.40E-04"},0,0,{"v":1.7971753221484e-05,"d":"1.80E-05"}]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000291301393302974,"d":"2.91E-04"},{"v":0.000594406512232489,"d":"5.94E-04"},{"v":0.00567695431478452,"d":"5.68E-03"},{"v":0.00093555846929403,"d":"9.36E-04"}]
[6367,"EPA-SOUT-P3-16-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000213592952671767,"d":"2.14E-04"},0,{"v":0.000187438706587166,"d":"1.87E-04"}]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000586513258383239,"d":"5.87E-04"},0,{"v":0.000821385301807632,"d":"8.21E-04"},{"v":8.90277790862792E-5,"d":"8.90E-05"}]
[6387,"EPA-TSIE-P3-31-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000789872873955743,"d":"7.90E-04"},{"v":0.00124556534654232,"d":"1.25E-03"},{"v":0.0046197515779862,"d":"4.62E-03"},{"v":1.45645709884819E-3,"d":"1.46E-03"}]
[6388,"EPA-SOUT-P3-16-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6389,"EPA-HODY-P3-10-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6391,"EPA-DCAL-P3-16-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6403,"EPA-FFOC-P3-14-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000247920849087527,"d":"2.48E-04"},{"v":0.00033155431944988,"d":"3.32E-04"},{"v":0.000237464685235922,"d":"2.37E-04"},{"v":0.000320874309072476,"d":"3.21E-04"}]
[6404,"EPA-DCAL-P3-16-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6405,"EPA-JLIB-P3-30-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6406,"EPA-TCAM-P3-16-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6407,"EPA-NALT-P3-12-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6412,"EPA-JLIB-P3-30-T2","NO2, g/mi",0,{"v":0.000427329477430999,"d":"4.27E-04"},{"v":0.00116578650306671,"d":"1.17E-03"},{"v":0.00045569175358773,"d":"4.56E-04"}]
[6413,"EPA-TCAM-P3-16-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000130606951808436,"d":"1.31E-04"},0,{"v":0.000993173060681777,"d":"9.93E-04"},{"v":7.53221411360015e-05,"d":"7.53E-05"}]
[6414,"EPA-NALT-P3-12-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000205688084503865,"d":"2.06E-04"},0,{"v":0.000180835899480391,"d":"1.81E-04"}]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6432,"EPA-HCIV-P3-21-T3","NO2, g/mi",{"v":1.02359882045616E-3,"d":"1.02E-03"},{"v":0.000317323679488074,"d":"3.17E-04"},{"v":0.000173945073140521,"d":"1.74E-04"},{"v":0.000343790416103111,"d":"3.44E-04"}]
[6433,"EPA-FEXP-P3-4-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6434,"EPA-CSIL-P3-20-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6435,"EPA-FFOC-P3-6-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6436,"EPA-SOUT-P3-30-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6448,"EPA-SOUT-P3-30-T2","NO2, g/mi",{"v":1.23489246473383E-3,"d":"1.23E-03"},{"v":0.00075405755302613,"d":"7.54E-04"},{"v":0.0015965084529016,"d":"1.60E-03"},{"v":0.000835996447665569,"d":"8.36E-04"}]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","NO2, g/mi",{"v":1.53353361196749E-4,"d":"1.53E-04"},{"v":0.000642606852442848,"d":"6.43E-04"},{"v":3.37768256062255E-3,"d":"3.38E-03"},{"v":0.000806601420334495,"d":"8.07E-04"}]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6462,"EPA-TSIE-P3-10-T2","NO2, g/mi",0,{"v":3.01072978747537E-4,"d":"3.01E-04"},{"v":0.00529730252970741,"d":"5.30E-03"},{"v":0.000632275793888942,"d":"6.32E-04"}]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6464,"EPA-JLIB-P3-3-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6465,"EPA-FFOC-P3-16-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6479,"EPA-FFOC-P3-16-T2","NO2, g/mi",{"v":3.62945241250117e-05,"d":"3.63E-05"},0,0,{"v":1.87145727084591E-6,"d":"1.87E-06"}]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000277200793262717,"d":"2.77E-04"},0,{"v":0.000244022247979153,"d":"2.44E-04"}]
[6487,"EPA-CSIL-P3-21-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6497,"EPA-HODY-P3-10-T3","NO2, g/mi",{"v":0.000620630545875312,"d":"6.21E-04"},{"v":0.000615890181232367,"d":"6.16E-04"},0.003373776073112,{"v":0.000805499659892183,"d":"8.05E-04"}]
[6498,"EPA-TCAM-P3-4-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6507,"EPA-FFOC-P3-7-T2","NO2, g/mi",0,{"v":1.12870657409174E-4,"d":"1.13E-04"},{"v":7.966275561601e-06,"d":"7.97E-06"},{"v":9.98791311085985e-05,"d":"9.99E-05"}]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","NO2, g/mi",0,0,{"v":3.09438202823485E-5,"d":"3.09E-05"},{"v":2.13042482811623e-06,"d":"2.13E-06"}]
[6520,"EPA-NALT-P3-23-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000320651764084885,"d":"3.21E-04"},{"v":1.60403861144541e-05,"d":"1.60E-05"},{"v":0.000237586118151946,"d":"2.38E-04"},{"v":4.74332621883573E-5,"d":"4.74E-05"}]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","NO2, g/mi",{"v":1.4658971026735E-3,"d":"1.47E-03"},{"v":1.30452674381857E-3,"d":"1.30E-03"},{"v":4.54884782924685E-3,"d":"4.55E-03"},{"v":0.00153852822924894,"d":"1.54E-03"}]
[6522,"EPA-HODY-P3-16-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000993867642785213,"d":"9.94E-04"},{"v":0.000326501705595773,"d":"3.27E-04"},{"v":3.50394407344834E-3,"d":"3.50E-03"},{"v":0.000581042026402743,"d":"5.81E-04"}]
[6523,"EPA-TCAM-P3-4-T4","NO2, g/mi",{"v":0.000220251310823855,"d":"2.20E-04"},{"v":0.000427004918449864,"d":"4.27E-04"},{"v":0.00339114413145003,"d":"3.39E-03"},{"v":0.000620739714274603,"d":"6.21E-04"}]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6532,"EPA-HODY-P3-16-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00185080827715451,"d":"1.85E-03"},{"v":5.17577072497602e-05,"d":"5.18E-05"},{"v":0.00231250381072972,"d":"2.31E-03"},{"v":3.03171162837463E-4,"d":"3.03E-04"}]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6534,"EPA-HCIV-P3-10-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6536,"EPA-FFOC-P3-28-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.00250056768959212,"d":"2.50E-03"},{"v":1.71730988737271E-4,"d":"1.72E-04"}]
[6538,"EPA-CSIL-P3-31-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.0002127734088851,"d":"2.13E-04"},{"v":5.51239760544573e-06,"d":"5.51E-06"},{"v":1.87621579911777E-4,"d":"1.88E-04"}]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","NO2, g/mi",{"v":9.35130256332407e-05,"d":"9.35E-05"},{"v":0.00047517827780379,"d":"4.75E-04"},0,{"v":0.000422861729296823,"d":"4.23E-04"}]
[6564,"EPA-CCOB-P3-4-T2","NO2, g/mi",0,{"v":4.60300856194188E-4,"d":"4.60E-04"},{"v":0.000797193575521283,"d":"7.97E-04"},{"v":0.00045946546412038,"d":"4.59E-04"}]
[6565,"EPA-FFOC-P3-23-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6566,"EPA-JLIB-P3-4-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6567,"EPA-FEXP-P3-21-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000606975522407407,"d":"6.07E-04"},0,0,{"v":3.15351177597594e-05,"d":"3.15E-05"}]
[6568,"EPA-CSIL-P3-14-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000414554216880405,"d":"4.15E-04"},{"v":5.68666940476506e-06,"d":"5.69E-06"},0,{"v":2.6387824755194E-5,"d":"2.64E-05"}]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","NO2, g/mi",{"v":2.06682216285262E-4,"d":"2.07E-04"},{"v":0.000322519731735965,"d":"3.23E-04"},{"v":0.000151116012026684,"d":"1.51E-04"},{"v":0.000304805253934749,"d":"3.05E-04"}]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","NO2, g/mi",0,{"v":1.71425480252597E-5,"d":"1.71E-05"},0,{"v":1.50821598183921e-05,"d":"1.51E-05"}]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6592,"EPA-NALT-P3-25-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","NO2, g/mi",0,{"v":3.07500777129758E-4,"d":"3.08E-04"},{"v":0.00114414503104202,"d":"1.14E-03"},{"v":0.000349453725515177,"d":"3.49E-04"}]
[6597,"EPA-FFOC-P3-31-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6598,"EPA-SOUT-P3-10-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6600,"EPA-NALT-P3-25-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6601,"EPA-HODY-P3-23-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000824516204038201,"d":"8.25E-04"},0,{"v":0.000299323419592631,"d":"2.99E-04"},{"v":6.37227728712027e-05,"d":"6.37E-05"}]
[6613,"EPA-DCAL-P3-25-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000198963298869102,"d":"1.99E-04"},0,{"v":6.90830518388896e-05,"d":"6.91E-05"},{"v":1.49588374052262e-05,"d":"1.50E-05"}]
[6614,"EPA-TCAM-P3-1-T1","NO2, g/mi",0,{"v":6.94866562719632e-06,"d":"6.95E-06"},{"v":1.3969252347228E-3,"d":"1.40E-03"},{"v":1.02882596717839E-4,"d":"1.03E-04"}]
[6615,"EPA-JLIB-P3-25-T1","NO2, g/mi",0,{"v":4.57530493737128E-4,"d":"4.58E-04"},{"v":1.01884641746181E-3,"d":"1.02E-03"},{"v":0.000472187821005392,"d":"4.72E-04"}]
[6622,"EPA-DCAL-P3-25-T2","NO2, g/mi",{"v":3.95424332727257E-4,"d":"3.95E-04"},{"v":9.22825967227193e-05,"d":"9.23E-05"},0,{"v":0.000101411622871054,"d":"1.01E-04"}]
[6623,"EPA-TCAM-P3-1-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6626,"EPA-JLIB-P3-25-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6627,"EPA-FFOC-P3-27-T2","NO2, g/mi",0,{"v":0.000309918484733264,"d":"3.10E-04"},{"v":0.000382433728602257,"d":"3.82E-04"},{"v":2.98938245959312E-4,"d":"2.99E-04"}]
[6628,"EPA-SOUT-P3-8-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6629,"EPA-TCAM-P3-1-T3","NO2, g/mi",0,{"v":1.50060029145062E-4,"d":"1.50E-04"},{"v":0.00268491927777472,"d":"2.68E-03"},{"v":0.0003160570047404,"d":"3.16E-04"}]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000294106859022263,"d":"2.94E-04"},{"v":0.000905467944230763,"d":"9.05E-04"},{"v":0.00366514317584158,"d":"3.67E-03"},{"v":0.00106416521660254,"d":"1.06E-03"}]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000357893166316705,"d":"3.58E-04"},0,{"v":0.000373879804055976,"d":"3.74E-04"},{"v":4.3790851162069e-05,"d":"4.38E-05"}]
[6648,"EPA-SOUT-P3-8-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6653,"EPA-TSIE-P3-3-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00112596452254496,"d":"1.13E-03"},{"v":0.00128105063876787,"d":"1.28E-03"},{"v":0.00670372025086983,"d":"6.70E-03"},{"v":1.65596040484566E-3,"d":"1.66E-03"}]
[6654,"EPA-TCAM-P3-23-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000329883921309938,"d":"3.30E-04"},{"v":0.000226641452416243,"d":"2.27E-04"},{"v":2.92217821832762E-4,"d":"2.92E-04"},{"v":2.36540801127186E-4,"d":"2.37E-04"}]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","NO2, g/mi",{"v":1.05594114914196E-4,"d":"1.06E-04"},0,0,{"v":5.48903328628862e-06,"d":"5.49E-06"}]
[6675,"EPA-SOUT-P3-31-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00149837298468667,"d":"1.50E-03"},{"v":1.75961978783335E-3,"d":"1.76E-03"},{"v":0.00214122794253078,"d":"2.14E-03"},{"v":1.77247837765732E-3,"d":"1.77E-03"}]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6677,"EPA-TSIE-P3-11-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000661171970997292,"d":"6.61E-04"},{"v":0.00447564520897641,"d":"4.48E-03"},{"v":0.000888744765718042,"d":"8.89E-04"}]
[6678,"EPA-HCIV-P3-3-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6680,"EPA-FFOC-P3-4-T3","NO2, g/mi",0,{"v":6.73470983709429e-05,"d":"6.73E-05"},0,{"v":5.92534458112755e-05,"d":"5.93E-05"}]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000913517522754711,"d":"9.14E-04"},0,{"v":1.13626274971998E-3,"d":"1.14E-03"},{"v":0.000125131731406481,"d":"1.25E-04"}]
[6704,"EPA-DCAL-P3-5-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6708,"EPA-SOUT-P3-31-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6709,"EPA-NALT-P3-28-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6710,"EPA-HODY-P3-7-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000976960395280474,"d":"9.77E-04"},0,{"v":0.000148821360135272,"d":"1.49E-04"},{"v":6.13644189969328e-05,"d":"6.14E-05"}]
[6711,"EPA-DCAL-P3-5-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6712,"EPA-JLIB-P3-14-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6716,"EPA-FFOC-P3-30-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000292558683741749,"d":"2.93E-04"},{"v":0.000406394341989275,"d":"4.06E-04"},{"v":0.000875223363814258,"d":"8.75E-04"},{"v":0.000432718240796572,"d":"4.33E-04"}]
[6743,"EPA-TSIE-P3-11-T3","NO2, g/mi",{"v":0.000543792628222542,"d":"5.44E-04"},{"v":1.03279306148961E-3,"d":"1.03E-03"},{"v":0.00511824123960319,"d":"5.12E-03"},{"v":0.00129110431034988,"d":"1.29E-03"}]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000674231953051072,"d":"6.74E-04"},{"v":5.28442403836978e-05,"d":"5.28E-05"},{"v":0.000393544698366923,"d":"3.94E-04"},{"v":1.08794014656326E-4,"d":"1.09E-04"}]
[6745,"EPA-SOUT-P3-5-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6746,"EPA-CSIL-P3-1-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6749,"EPA-HCIV-P3-23-T2","NO2, g/mi",0,{"v":9.34942359982867e-05,"d":"9.35E-05"},{"v":0.000706367883332577,"d":"7.06E-04"},{"v":0.000131100182756093,"d":"1.31E-04"}]
[6750,"EPA-SOUT-P3-5-T2","NO2, g/mi",0,{"v":0.000124832347879455,"d":"1.25E-04"},{"v":0.000174198903880219,"d":"1.74E-04"},{"v":0.000121831852359675,"d":"1.22E-04"}]
[6751,"EPA-FFOC-P3-30-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6752,"EPA-CSIL-P3-1-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000850822937163759,"d":"8.51E-04"},{"v":0.000188961395263519,"d":"1.89E-04"},{"v":0.00124474219732904,"d":"1.24E-03"},{"v":0.000296532625786589,"d":"2.97E-04"}]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6772,"EPA-NALT-P3-14-T2","NO2, g/mi",{"v":7.45790949180069e-05,"d":"7.46E-05"},0,{"v":0.000361320581832836,"d":"3.61E-04"},{"v":2.88016997480492e-05,"d":"2.88E-05"}]
[6773,"EPA-FFOC-P3-13-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6774,"EPA-SOUT-P3-4-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000599567442095462,"d":"6.00E-04"},{"v":2.57939756558515E-4,"d":"2.58E-04"},{"v":3.03639567895711E-4,"d":"3.04E-04"},{"v":0.000278845883397455,"d":"2.79E-04"}]
[6803,"EPA-SOUT-P3-25-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000481258209066005,"d":"4.81E-04"},{"v":0.00091866532488697,"d":"9.19E-04"},{"v":0.000862338962148272,"d":"8.62E-04"},{"v":0.000892181988774872,"d":"8.92E-04"}]
[6805,"EPA-FFOC-P3-13-T3","NO2, g/mi",0,{"v":4.47257836048049e-05,"d":"4.47E-05"},{"v":0.000328126998429459,"d":"3.28E-04"},{"v":6.20037664021063e-05,"d":"6.20E-05"}]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6807,"EPA-CCOB-P3-8EP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6808,"EPA-NALT-P3-15EP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6816,"EPA-SOUT-P3-25-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000789328088804026,"d":"7.89E-04"},{"v":0.000446625087321933,"d":"4.47E-04"},{"v":0.000962229155612775,"d":"9.62E-04"},{"v":0.000500071034809711,"d":"5.00E-04"}]
[6817,"EPA-DCAL-P3-8EP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6818,"EPA-TCAM-P3-31-T2","NO2, g/mi",{"v":1.02776624175343E-3,"d":"1.03E-03"},{"v":0.000748533188660646,"d":"7.49E-04"},{"v":0.00196869508365864,"d":"1.97E-03"},{"v":0.000846551974878988,"d":"8.47E-04"}]
[6819,"EPA-CCOB-P3-8EP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6820,"EPA-NALT-P3-15EP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6832,"EPA-HODY-P3-9EP-T1","NO2, g/mi",{"v":1.24841094282144E-3,"d":"1.25E-03"},{"v":0.00089677694779357,"d":"8.97E-04"},{"v":0.00311560978698162,"d":"3.12E-03"},{"v":1.06871495460303E-3,"d":"1.07E-03"}]
[6833,"EPA-DCAL-P3-8EP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6834,"EPA-JLIB-P3-2EP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6842,"EPA-SOUT-P3-20-T1","NO2, g/mi",{"v":0.00118907897826914,"d":"1.19E-03"},{"v":1.18976520716969E-3,"d":"1.19E-03"},0,{"v":0.00110779768526827,"d":"1.11E-03"}]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6844,"EPA-HODY-P3-9EP-T2","NO2, g/mi",{"v":9.85812785678635e-05,"d":"9.86E-05"},0,0,{"v":5.13035030386274e-06,"d":"5.13E-06"}]
[6845,"EPA-JLIB-P3-2EP-T2","NO2, g/mi",{"v":1.99356868164243E-4,"d":"1.99E-04"},{"v":0.00030833570649377,"d":"3.08E-04"},{"v":0.000523491094124663,"d":"5.23E-04"},{"v":0.000317425769201505,"d":"3.17E-04"}]
[6846,"EPA-CSIL-P3-4-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6847,"EPA-SOUT-P3-20-T2","NO2, g/mi",0,{"v":9.93878207039407e-05,"d":"9.94E-05"},0,{"v":8.73738568081355E-5,"d":"8.74E-05"}]
[6848,"EPA-FFOC-P3-3-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6864,"EPA-TSIE-P3-26-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000497128425936377,"d":"4.97E-04"},{"v":7.01421037609539E-4,"d":"7.01E-04"},{"v":0.00678662611985124,"d":"6.79E-03"},{"v":0.00110905045220757,"d":"1.11E-03"}]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","NO2, g/mi",{"v":9.86087466182784e-05,"d":"9.86E-05"},{"v":1.02211434452267E-4,"d":"1.02E-04"},{"v":5.47828589338621e-05,"d":"5.48E-05"},{"v":9.87726872886993e-05,"d":"9.88E-05"}]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6867,"EPA-SOUT-P3-20-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6871,"EPA-TSIE-P3-26-T2","NO2, g/mi",{"v":1.01928609011388E-4,"d":"1.02E-04"},{"v":0.00111475159767984,"d":"1.11E-03"},{"v":0.00460176519872758,"d":"4.60E-03"},{"v":1.30150739442782E-3,"d":"1.30E-03"}]
[6872,"EPA-TCAM-P3-27-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6873,"EPA-FFOC-P3-21-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6885,"EPA-HCIV-P3-22-T1","NO2, g/mi",{"v":6.51370649796555e-05,"d":"6.51E-05"},{"v":0.000103508753527686,"d":"1.04E-04"},{"v":0.000376404186330584,"d":"3.76E-04"},{"v":0.000120322939669822,"d":"1.20E-04"}]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6887,"EPA-CSIL-P3-22-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6895,"EPA-SOUT-P3-26-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000274788384491191,"d":"2.75E-04"},0,{"v":0.000241478465949927,"d":"2.41E-04"}]
[6896,"EPA-FFOC-P3-9-T1","NO2, g/mi",{"v":3.55426547117963e-05,"d":"3.55E-05"},{"v":3.97146504001202e-05,"d":"3.97E-05"},0,{"v":3.67582291749433e-05,"d":"3.68E-05"}]
[6897,"EPA-HCIV-P3-22-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6898,"EPA-CSIL-P3-22-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6900,"EPA-SOUT-P3-26-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000510976983898333,"d":"5.11E-04"},{"v":0.000688814329689187,"d":"6.89E-04"},0,{"v":0.000632128862771919,"d":"6.32E-04"}]
[6901,"EPA-FFOC-P3-9-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6935,"EPA-HCIV-P3-2-T1","NO2, g/mi",{"v":4.72609062045068E-4,"d":"4.73E-04"},{"v":0.000584145418490192,"d":"5.84E-04"},{"v":0.00093321499864228,"d":"9.33E-04"},{"v":6.02403771675161E-4,"d":"6.02E-04"}]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6938,"EPA-FFOC-P3-14MP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6939,"EPA-TCAM-P3-5-T1","NO2, g/mi",0,{"v":4.4039698160804e-06,"d":"4.40E-06"},{"v":1.21005845912376E-3,"d":"1.21E-03"},{"v":8.64293655365354e-05,"d":"8.64E-05"}]
[6945,"EPA-SOUT-P3-27-T2","NO2, g/mi",0,{"v":2.32583067154418e-06,"d":"2.33E-06"},{"v":1.08284717356918E-4,"d":"1.08E-04"},{"v":9.48565660395911e-06,"d":"9.49E-06"}]
[6946,"EPA-HCIV-P3-2-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6947,"EPA-TSIE-P3-14-T2","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.00182301773566427,"d":"1.82E-03"},{"v":0.000125578860697728,"d":"1.26E-04"}]
[6948,"EPA-FFOC-P3-14MP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6949,"EPA-TCAM-P3-5-T2","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.00364098017489973,"d":"3.64E-03"},{"v":0.000248840939646677,"d":"2.49E-04"}]
[6963,"EPA-HODY-P3-22-T4","NO2, g/mi",{"v":0.00118288937669248,"d":"1.18E-03"},{"v":0.00145216932644567,"d":"1.45E-03"},{"v":0.0028476621302651,"d":"2.85E-03"},{"v":1.53368089597366E-3,"d":"1.53E-03"}]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","NO2, g/mi",0,{"v":7.93079593338257e-05,"d":"7.93E-05"},0,{"v":6.9820065653712e-05,"d":"6.98E-05"}]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6969,"EPA-SOUT-P3-12-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000821731621568418,"d":"8.22E-04"},{"v":0.000850922336154182,"d":"8.51E-04"},{"v":0.000781594718158008,"d":"7.82E-04"}]
[6970,"EPA-CSIL-P3-13-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00228474606163297,"d":"2.28E-03"},0,0,{"v":1.17396067008621E-4,"d":"1.17E-04"}]
[6988,"EPA-SOUT-P3-12-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000670318739502673,"d":"6.70E-04"},{"v":0.00068602071189354,"d":"6.86E-04"},{"v":0.000533807462854671,"d":"5.34E-04"},{"v":0.000674767824671975,"d":"6.75E-04"}]
[6989,"EPA-FFOC-P3-5-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6990,"EPA-HCIV-P3-12EP-T1","NO2, g/mi",0,{"v":9.79565939454105e-05,"d":"9.80E-05"},0,{"v":8.60626058338613e-05,"d":"8.61E-05"}]
[6991,"EPA-TSIE-P3-15EP-T1","NO2, g/mi",0,{"v":7.97971836959956e-05,"d":"7.98E-05"},{"v":0.00214900315604671,"d":"2.15E-03"},{"v":2.17280230671254E-4,"d":"2.17E-04"}]
[6992,"EPA-CSIL-P3-9EP-T1","NO2, g/mi",0,{"v":2.63466442106915E-4,"d":"2.63E-04"},0,{"v":2.31613961340491E-4,"d":"2.32E-04"}]
[6997,"EPA-FFOC-P3-5-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000218380311641461,"d":"2.18E-04"},{"v":0.000371323500533452,"d":"3.71E-04"},{"v":0.000864503459748893,"d":"8.65E-04"},{"v":3.97440683804475E-4,"d":"3.97E-04"}]
[6998,"EPA-HCIV-P3-12EP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[6999,"EPA-TSIE-P3-15EP-T2","NO2, g/mi",0,{"v":0.000212107915293226,"d":"2.12E-04"},{"v":0.00483530162793843,"d":"4.84E-03"},{"v":0.000518518888307203,"d":"5.19E-04"}]
[7000,"EPA-CSIL-P3-9EP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7018,"EPA-TCAM-P3-9EP-T1","NO2, g/mi",0,{"v":6.41276651117972e-05,"d":"6.41E-05"},{"v":1.53109816689789E-4,"d":"1.53E-04"},{"v":6.68953840838471E-5,"d":"6.69E-05"}]
[7019,"EPA-F150-P3-22-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","NO2, g/mi",{"v":1.14816674881316E-4,"d":"1.15E-04"},{"v":0.000575953188866577,"d":"5.76E-04"},{"v":0.000715754531423397,"d":"7.16E-04"},{"v":0.000561773811225503,"d":"5.62E-04"}]
[7027,"EPA-TCAM-P3-9EP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.00035862079107964,"d":"3.59E-04"},{"v":0.000264855953590154,"d":"2.65E-04"},{"v":0.000333840277128217,"d":"3.34E-04"}]
[7029,"EPA-CIMP-P3-31-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7030,"EPA-F150-P3-22-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7034,"EPA-SOUT-P3-21-T2","NO2, g/mi",0,{"v":2.33706450777081E-4,"d":"2.34E-04"},{"v":1.20036074968612E-3,"d":"1.20E-03"},{"v":0.000287473206612916,"d":"2.87E-04"}]
[7035,"EPA-TCOR-P3-31-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7036,"EPA-TCAM-P3-9EP-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7052,"EPA-FFOC-P3-12-T1","NO2, g/mi",{"v":3.86690246465124E-4,"d":"3.87E-04"},{"v":0.000525088760532594,"d":"5.25E-04"},0,{"v":0.000481563011497006,"d":"4.82E-04"}]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7068,"EPA-CIMP-P3-9-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7069,"EPA-TCOR-P3-2-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7080,"EPA-CIMP-P3-9-T2","NO2, g/mi",0,{"v":5.00219935227255E-4,"d":"5.00E-04"},{"v":0.000412611044822792,"d":"4.13E-04"},{"v":0.000468159213595151,"d":"4.68E-04"}]
[7081,"EPA-TCOR-P3-2-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000931722518967856,"d":"9.32E-04"},0,0,{"v":4.87304530081344e-05,"d":"4.87E-05"}]
[7082,"EPA-F150-P3-15-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000397315449487542,"d":"3.97E-04"},0,0,{"v":2.06001355154185E-5,"d":"2.06E-05"}]
[7087,"EPA-F150-P3-15-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7088,"EPA-FEXP-P3-28-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000575241233379182,"d":"5.75E-04"},{"v":1.03526517097668E-4,"d":"1.04E-04"},0,{"v":0.000120916065304408,"d":"1.21E-04"}]
[7131,"EPA-TCOR-P3-8-T1","NO2, g/mi",0,0,{"v":2.06239785823901e-05,"d":"2.06E-05"},{"v":1.42380452323961E-6,"d":"1.42E-06"}]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7140,"EPA-TCOR-P3-8-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000549163942111109,"d":"5.49E-04"},{"v":0.000485307828825106,"d":"4.85E-04"},{"v":1.0542920147586E-3,"d":"1.05E-03"},{"v":0.000528019666949609,"d":"5.28E-04"}]
[7141,"EPA-CIMP-P3-23-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7142,"EPA-F150-P3-21-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7152,"EPA-SOUT-P3-14-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7153,"EPA-FFOC-P3-12-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","NO2, g/mi",{"v":1.36409920180719E-3,"d":"1.36E-03"},{"v":0.000561436781229513,"d":"5.61E-04"},{"v":1.99635059913925E-3,"d":"2.00E-03"},{"v":7.01786688630616E-4,"d":"7.02E-04"}]
[7170,"EPA-CIMP-P3-24-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7177,"EPA-CIMP-P3-24-T2","NO2, g/mi",0,{"v":2.32200400216519E-4,"d":"2.32E-04"},{"v":0.000587295284259695,"d":"5.87E-04"},{"v":0.000244585574159949,"d":"2.45E-04"}]
[7178,"EPA-TCOR-P3-6-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7179,"EPA-F150-P3-6-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7194,"EPA-SOUT-P3-22-T1","NO2, g/mi",{"v":1.26488129355055E-3,"d":"1.26E-03"},{"v":0.000415122645093514,"d":"4.15E-04"},{"v":0.00128844794545915,"d":"1.29E-03"},{"v":0.000519113720423539,"d":"5.19E-04"}]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","NO2, g/mi",0,0,{"v":4.21423839287466e-06,"d":"4.21E-06"},{"v":2.89677745840317e-07,"d":"2.90E-07"}]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.00517084024089827,"d":"5.17E-03"},{"v":0.000358140463659934,"d":"3.58E-04"}]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7203,"EPA-SOUT-P3-22-T2","NO2, g/mi",{"v":6.028826831803e-06,"d":"6.03E-06"},{"v":5.39442798955167E-4,"d":"5.39E-04"},{"v":0.000512903732000114,"d":"5.13E-04"},{"v":0.000510034743850985,"d":"5.10E-04"}]
[7204,"EPA-FFOC-P3-10-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7205,"EPA-TCOR-P3-6-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7206,"EPA-CIMP-P3-24-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7207,"EPA-F150-P3-6-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","NO2, g/mi",{"v":1.70795122860042E-4,"d":"1.71E-04"},{"v":0.000735382168180253,"d":"7.35E-04"},{"v":0.000905738372315349,"d":"9.06E-04"},{"v":0.000717600862413513,"d":"7.18E-04"}]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7247,"EPA-TCOR-P3-21-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000417593852684143,"d":"4.18E-04"},{"v":0.000396892866720849,"d":"3.97E-04"},{"v":0.00031240309980948,"d":"3.12E-04"},{"v":0.000392161825048045,"d":"3.92E-04"}]
[7248,"EPA-CIMP-P3-6-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7257,"EPA-FFOC-P3-26-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7260,"EPA-F150-P3-25-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7275,"EPA-FFOC-P3-26-T2","NO2, g/mi",0,{"v":0.000279497786437458,"d":"2.79E-04"},{"v":0.000449055039389777,"d":"4.49E-04"},{"v":2.76607359608137E-4,"d":"2.77E-04"}]
[7276,"EPA-SOUT-P3-1-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7278,"EPA-F150-P3-25-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00184455106193477,"d":"1.84E-03"},{"v":7.8492348917583e-05,"d":"7.85E-05"},0,{"v":0.000164208625625611,"d":"1.64E-04"}]
[7280,"EPA-SOUT-P3-1-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7281,"EPA-FEXP-P3-11-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","NO2, g/mi",{"v":0.0011191818511118,"d":"1.12E-03"},{"v":0.000721815499610481,"d":"7.22E-04"},{"v":0.000754774080934469,"d":"7.55E-04"},{"v":0.000744559156770517,"d":"7.45E-04"}]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7304,"EPA-F150-P3-30-T1","NO2, g/mi",{"v":8.26864196011192e-05,"d":"8.27E-05"},0,0,{"v":4.31411812777405e-06,"d":"4.31E-06"}]
[7309,"EPA-TCOR-P3-13-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00138142854632184,"d":"1.38E-03"},{"v":9.58113952517281E-4,"d":"9.58E-04"},{"v":1.42047297034157E-3,"d":"1.42E-03"},{"v":1.01219525194494E-3,"d":"1.01E-03"}]
[7310,"EPA-CIMP-P3-7-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7311,"EPA-F150-P3-30-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7312,"EPA-FEXP-P3-11-T3","NO2, g/mi",{"v":0.000413078774408564,"d":"4.13E-04"},{"v":0.000719122649544544,"d":"7.19E-04"},{"v":0.000675494541352392,"d":"6.75E-04"},{"v":0.000700042334305987,"d":"7.00E-04"}]
[7325,"EPA-FFOC-P3-22-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7326,"EPA-SOUT-P3-24MP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","NO2, g/mi",{"v":1.33515719277241e-05,"d":"1.34E-05"},0,0,{"v":6.95811593705644e-07,"d":"6.96E-07"}]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000558308044630034,"d":"5.58E-04"},{"v":0.000960071019861144,"d":"9.60E-04"},{"v":0.000556953622122833,"d":"5.57E-04"}]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","NO2, g/mi",0,{"v":4.27591520010142e-05,"d":"4.28E-05"},0,{"v":3.76275274404247E-5,"d":"3.76E-05"}]
[7343,"EPA-FFOC-P3-22-T2","NO2, g/mi",0,{"v":0.000150137449340944,"d":"1.50E-04"},0,{"v":0.000132013839818566,"d":"1.32E-04"}]
[7344,"EPA-SOUT-P3-24MP-T2","NO2, g/mi",{"v":1.22453002284036E-3,"d":"1.22E-03"},{"v":0.000286567726191312,"d":"2.87E-04"},{"v":0.000411084069718878,"d":"4.11E-04"},{"v":3.43688411769654E-4,"d":"3.44E-04"}]
[7345,"EPA-TCOR-P3-5-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7351,"EPA-TCOR-P3-5-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000314638926151458,"d":"3.15E-04"},{"v":3.10298643021845E-4,"d":"3.10E-04"},{"v":0.000536992719854334,"d":"5.37E-04"},{"v":3.26081644532491E-4,"d":"3.26E-04"}]
[7352,"EPA-CIMP-P3-27-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7353,"EPA-F150-P3-27-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7373,"EPA-TCOR-P3-24-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000499064887034047,"d":"4.99E-04"},{"v":0.000452075396618084,"d":"4.52E-04"},0,{"v":0.00042352929266266,"d":"4.24E-04"}]
[7374,"EPA-CIMP-P3-1-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7387,"EPA-TCOR-P3-24-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000662639033359868,"d":"6.63E-04"},{"v":0.000459118439611939,"d":"4.59E-04"},{"v":0.000675646686867672,"d":"6.76E-04"},{"v":0.000484505843431081,"d":"4.85E-04"}]
[7388,"EPA-CIMP-P3-1-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7389,"EPA-F150-P3-13-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7429,"EPA-SOUT-P3-6-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000125257140280324,"d":"1.25E-04"},{"v":0.000961204563889141,"d":"9.61E-04"},{"v":1.3144969452443E-3,"d":"1.31E-03"},{"v":0.000941783782383252,"d":"9.42E-04"}]
[7430,"EPA-TCOR-P3-26-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000389641612684054,"d":"3.90E-04"},0,{"v":0.00123709107893387,"d":"1.24E-03"},{"v":1.05852514999702E-4,"d":"1.06E-04"}]
[7431,"EPA-CIMP-P3-5-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7432,"EPA-TCOR-P3-26-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7433,"EPA-CIMP-P3-5-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7460,"EPA-TCOR-P3-27-T1","NO2, g/mi",{"v":1.05917682285552E-3,"d":"1.06E-03"},{"v":0.000585937514246936,"d":"5.86E-04"},{"v":6.03090396403697E-4,"d":"6.03E-04"},{"v":0.000611989446574452,"d":"6.12E-04"}]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","NO2, g/mi",{"v":1.00718810635282E-3,"d":"1.01E-03"},0,0,{"v":5.22832823545315E-5,"d":"5.23E-05"}]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000268533053920925,"d":"2.69E-04"},{"v":0.000469094591141214,"d":"4.69E-04"},{"v":0.000795120859355208,"d":"7.95E-04"},{"v":0.000480897145053741,"d":"4.81E-04"}]
[7473,"EPA-CIMP-P3-3-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7483,"EPA-FEXP-P3-23-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000335831010136755,"d":"3.36E-04"},{"v":0.00039218959826773,"d":"3.92E-04"},{"v":5.59956245503752E-4,"d":"5.60E-04"},{"v":0.00040071019095328,"d":"4.01E-04"}]
[7484,"EPA-F150-P3-23-T3","NO2, g/mi",{"v":0.000469409893098154,"d":"4.69E-04"},0,0,{"v":2.42479652886047e-05,"d":"2.42E-05"}]
[7495,"EPA-TCOR-P3-24-T3","NO2, g/mi",{"v":4.59171045648123E-4,"d":"4.59E-04"},{"v":0.000573089008803854,"d":"5.73E-04"},{"v":0.00283840330345762,"d":"2.84E-03"},{"v":0.000722916155968629,"d":"7.23E-04"}]
[7496,"EPA-CIMP-P3-13-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7497,"EPA-FFOC-P3-2-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000263133950458489,"d":"2.63E-04"},{"v":1.3897050420458E-4,"d":"1.39E-04"},{"v":0.000240851983342662,"d":"2.41E-04"}]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000486102775203061,"d":"4.86E-04"},{"v":0.000413604119884575,"d":"4.14E-04"},{"v":0.00161011548755097,"d":"1.61E-03"},{"v":0.000499656814410685,"d":"5.00E-04"}]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7503,"EPA-FFOC-P3-2-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7524,"EPA-TCOR-P3-25-T1","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.00113990810800501,"d":"1.14E-03"},{"v":7.90063414161914e-05,"d":"7.90E-05"}]
[7525,"EPA-CIMP-P3-22-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7526,"EPA-HCIV-P3-14-T4","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7527,"EPA-F150-P3-3-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7538,"EPA-TCOR-P3-25-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7539,"EPA-CIMP-P3-22-T2","NO2, g/mi",0,{"v":0.000293366701032256,"d":"2.93E-04"},{"v":0.000648549705697343,"d":"6.49E-04"},{"v":0.000302179127954478,"d":"3.02E-04"}]
[7540,"EPA-HODY-P3-12-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7541,"EPA-HCIV-P3-14-T5","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7542,"EPA-FEXP-P3-12-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","NO2, g/mi",{"v":1.34429903463874E-3,"d":"1.34E-03"},{"v":0.000838894461609133,"d":"8.39E-04"},{"v":0.0057765991424099,"d":"5.78E-03"},{"v":0.00120651051776716,"d":"1.21E-03"}]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","NO2, g/mi",0,{"v":9.64756902251776e-06,"d":"9.65E-06"},{"v":0.000718658601615216,"d":"7.19E-04"},{"v":5.83762099783404e-05,"d":"5.84E-05"}]
[7558,"EPA-FFOC-P3-11-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000176074097521934,"d":"1.76E-04"},0,{"v":1.5475467388179E-4,"d":"1.55E-04"}]
[7559,"EPA-FEXP-P3-12-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7575,"EPA-TCOR-P3-12-T1","NO2, g/mi",{"v":0.00126438421604459,"d":"1.26E-03"},{"v":0.000589703520154514,"d":"5.90E-04"},{"v":0.000472385546579334,"d":"4.72E-04"},{"v":0.00061645174893161,"d":"6.16E-04"}]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7577,"EPA-FFOC-P3-11-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7578,"EPA-SOUT-P3-28-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7579,"EPA-F150-P3-8-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7582,"EPA-TCOR-P3-12-T2","NO2, g/mi",0,0,{"v":0.000106311856936837,"d":"1.06E-04"},{"v":7.31459679467333e-06,"d":"7.31E-06"}]
[7583,"EPA-CIMP-P3-10-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7584,"EPA-FFOC-P3-11-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7585,"EPA-F150-P3-8-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000980616900690609,"d":"9.81E-04"},{"v":0.000367724247472577,"d":"3.68E-04"},{"v":0.00033503929585122,"d":"3.35E-04"},{"v":0.000397290996524937,"d":"3.97E-04"}]
[7606,"EPA-TCOR-P3-12-T3","NO2, g/mi",{"v":0.000219666034626503,"d":"2.20E-04"},0,{"v":0.000437946425570483,"d":"4.38E-04"},{"v":4.11998355433209e-05,"d":"4.12E-05"}]
[7607,"EPA-CIMP-P3-2-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000243731648179851,"d":"2.44E-04"},0,0,{"v":1.27181751137898e-05,"d":"1.27E-05"}]
[7613,"EPA-CIMP-P3-2-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7614,"EPA-F150-P3-4-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000572023949245933,"d":"5.72E-04"},{"v":2.35907831231383E-4,"d":"2.36E-04"},{"v":0.00815807424914723,"d":"8.16E-03"},{"v":0.000796947849615643,"d":"7.97E-04"}]
[7633,"EPA-SOUT-P3-11-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","NO2, g/mi",0,{"v":0.000242867247335692,"d":"2.43E-04"},{"v":0.00440864297969709,"d":"4.41E-03"},{"v":0.000520371147167973,"d":"5.20E-04"}]
[7635,"EPA-FFOC-P3-15-T1","NO2, g/mi",{"v":0.00052981051501743,"d":"5.30E-04"},{"v":7.85789558217282e-05,"d":"7.86E-05"},{"v":0.000900563434176969,"d":"9.01E-04"},{"v":1.57816229997823E-4,"d":"1.58E-04"}]
[7644,"EPA-TCOR-P3-23-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000535515367947571,"d":"5.36E-04"},{"v":0.000277325345428349,"d":"2.77E-04"},{"v":1.36442412380586E-3,"d":"1.36E-03"},{"v":0.000365265857861414,"d":"3.65E-04"}]
[7645,"EPA-CIMP-P3-30-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7646,"EPA-SOUT-P3-11-T2","NO2, g/mi",{"v":2.3749120455445E-4,"d":"2.37E-04"},{"v":0.000102176387884921,"d":"1.02E-04"},{"v":0.000487360484948139,"d":"4.87E-04"},{"v":1.35271912472556E-4,"d":"1.35E-04"}]
[7647,"EPA-FFOC-P3-15-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7648,"EPA-F150-P3-9-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7649,"EPA-CIMP-P3-30-T2","NO2, g/mi",0,{"v":4.89196180208869E-4,"d":"4.89E-04"},0,{"v":0.000430032321740654,"d":"4.30E-04"}]
[7650,"EPA-F150-P3-9-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000294045722727399,"d":"2.94E-04"},{"v":0.000153362169286587,"d":"1.53E-04"},{"v":0.000272820335759672,"d":"2.73E-04"},{"v":0.000169015038755091,"d":"1.69E-04"}]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7675,"EPA-CIMP-P3-16-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7685,"EPA-TCOR-P3-10-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000362727741921363,"d":"3.63E-04"},{"v":2.69146960477511E-4,"d":"2.69E-04"},{"v":0.000557867911764029,"d":"5.58E-04"},{"v":0.000293901954581053,"d":"2.94E-04"}]
[7686,"EPA-CIMP-P3-16-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7687,"EPA-FFOC-P3-8-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7688,"EPA-SOUT-P3-2-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7689,"EPA-F150-P3-10-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7698,"EPA-FFOC-P3-8-T2","NO2, g/mi",0,{"v":1.51938951681923E-4,"d":"1.52E-04"},{"v":0.000164791832925389,"d":"1.65E-04"},{"v":0.00014495056148605,"d":"1.45E-04"}]
[7699,"EPA-SOUT-P3-2-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7716,"EPA-F150-P3-1-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000353097610790596,"d":"3.53E-04"},{"v":2.97192187757799E-4,"d":"2.97E-04"},{"v":0.00150164323662562,"d":"1.50E-03"},{"v":3.82542106034984E-4,"d":"3.83E-04"}]
[7720,"EPA-TCOR-P3-4-T2","NO2, g/mi",{"v":1.15662293900981E-3,"d":"1.16E-03"},{"v":0.000621288699358875,"d":"6.21E-04"},{"v":3.41160852425621E-4,"d":"3.41E-04"},{"v":0.000629914816262703,"d":"6.30E-04"}]
[7721,"EPA-CIMP-P3-28-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7722,"EPA-F150-P3-1-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7748,"EPA-CIMP-P3-20-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7762,"EPA-F150-P3-14-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7764,"EPA-CIMP-P3-20-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7765,"EPA-TCOR-P3-3-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7766,"EPA-FFOC-P3-25-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000216598978500703,"d":"2.17E-04"},{"v":2.74116675525923e-05,"d":"2.74E-05"},0,{"v":3.53798257903055e-05,"d":"3.54E-05"}]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","NO2, g/mi",{"v":0.00076658169868013,"d":"7.67E-04"},{"v":0.000142213169493134,"d":"1.42E-04"},{"v":0.000282689106481996,"d":"2.83E-04"},{"v":0.000184209403772464,"d":"1.84E-04"}]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000917958275224007,"d":"9.18E-04"},{"v":8.82100590115518E-4,"d":"8.82E-04"},0,{"v":0.000823525601309762,"d":"8.24E-04"}]
[7780,"EPA-FFOC-P3-25-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","NO2, g/mi",0,{"v":0.000306962239182304,"d":"3.07E-04"},{"v":3.48433171133098E-3,"d":"3.48E-03"},{"v":0.000509988636344704,"d":"5.10E-04"}]
[7796,"EPA-TCOR-P3-9-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000663961132356741,"d":"6.64E-04"},0,0,{"v":3.45736911064132e-05,"d":"3.46E-05"}]
[7797,"EPA-CIMP-P3-9MP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7798,"EPA-SOUT-P3-23-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7799,"EPA-F150-P3-12-T1","NO2, g/mi",{"v":0.00109130359788786,"d":"1.09E-03"},0,0,{"v":5.61545109311379e-05,"d":"5.62E-05"}]
[7800,"EPA-F150-P3-12-T2","NO2, g/mi",{"v":0.00111066744081452,"d":"1.11E-03"},0,0,{"v":5.77426542249012e-05,"d":"5.77E-05"}]
[7801,"EPA-TCOR-P3-9-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7802,"EPA-CIMP-P3-9MP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7827,"EPA-F150-P3-5-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7842,"EPA-CIMP-P3-14-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7843,"EPA-FFOC-P3-1-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7844,"EPA-F150-P3-5-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7853,"EPA-FFOC-P3-1-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7863,"EPA-TCOR-P3-7-T2","NO2, g/mi",0,{"v":1.20535297847946E-4,"d":"1.21E-04"},{"v":1.07620345950645e-05,"d":"1.08E-05"},{"v":1.06700992167974E-4,"d":"1.07E-04"}]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7865,"EPA-CIMP-P3-11-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7866,"EPA-SOUT-P3-13-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7867,"EPA-CIMP-P3-11-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7880,"EPA-TCOR-P3-22-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000129322657779673,"d":"1.29E-04"},{"v":1.8206846512708e-05,"d":"1.82E-05"},{"v":0.000546762901974771,"d":"5.47E-04"},{"v":6.02068431910682e-05,"d":"6.02E-05"}]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000115579959532872,"d":"1.16E-04"},0,{"v":1.01571645936838E-4,"d":"1.02E-04"}]
[7882,"EPA-FEXP-P3-31-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7887,"EPA-TCOR-P3-22-T2","NO2, g/mi",{"v":7.52935568659559e-05,"d":"7.53E-05"},0,0,{"v":3.93377612354931e-06,"d":"3.93E-06"}]
[7888,"EPA-CIMP-P3-21-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7903,"EPA-HCIV-P3-21-T4","NO2, g/mi",{"v":0.000811919869001816,"d":"8.12E-04"},0,0,{"v":4.18335137916301e-05,"d":"4.18E-05"}]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7905,"EPA-FFOC-P3-24-T1","NO2, g/mi",{"v":9.15413783910344e-06,"d":"9.15E-06"},0,0,{"v":4.78491739867758e-07,"d":"4.78E-07"}]
[7906,"EPA-SOUT-P3-9-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7913,"EPA-TCOR-P3-2MP-T1","NO2, g/mi",{"v":1.57624864855569E-4,"d":"1.58E-04"},{"v":7.41066160812649E-5,"d":"7.41E-05"},{"v":9.99207564788991E-5,"d":"9.99E-05"},{"v":8.02348463148136e-05,"d":"8.02E-05"}]
[7914,"EPA-CIMP-P3-26-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7915,"EPA-FFOC-P3-24-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000378668065537188,"d":"3.79E-04"},0,0,{"v":1.94953950777077E-5,"d":"1.95E-05"}]
[7916,"EPA-SOUT-P3-9-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7917,"EPA-TCOR-P3-2MP-T2","NO2, g/mi",0,{"v":5.94713345104263E-6,"d":"5.95E-06"},0,{"v":5.23308562271942e-06,"d":"5.23E-06"}]
[7918,"EPA-CIMP-P3-26-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7935,"EPA-TCOR-P3-1-T1","NO2, g/mi",{"v":5.96610807885443e-05,"d":"5.97E-05"},{"v":1.09084234874983E-4,"d":"1.09E-04"},{"v":0.000602772596983719,"d":"6.03E-04"},{"v":1.40572902583531E-4,"d":"1.41E-04"}]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7937,"EPA-F150-P3-5-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7943,"EPA-TCOR-P3-1-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000364335206047423,"d":"3.64E-04"},{"v":1.78768017373938E-4,"d":"1.79E-04"},{"v":1.36230512503697e-05,"d":"1.36E-05"},{"v":1.77056435622004E-4,"d":"1.77E-04"}]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7945,"EPA-CIMP-P3-4-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7946,"EPA-F150-P3-5-T4","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7955,"EPA-HCIV-P3-22-T3","NO2, g/mi",{"v":0.00148244235120591,"d":"1.48E-03"},{"v":0.00022359704259762,"d":"2.24E-04"},{"v":0.000515618699315843,"d":"5.16E-04"},{"v":0.000309943614878753,"d":"3.10E-04"}]
[7967,"EPA-TCOR-P3-16-T1","NO2, g/mi",{"v":3.63921163849221e-05,"d":"3.64E-05"},0,0,{"v":1.90273595893287E-6,"d":"1.90E-06"}]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7973,"EPA-TCOR-P3-16-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7974,"EPA-F150-P3-31-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000155412838326635,"d":"1.55E-04"},0,0,{"v":8.06953117209289e-06,"d":"8.07E-06"}]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","NO2, g/mi",{"v":1.93971072126656E-4,"d":"1.94E-04"},{"v":0.000669605319867256,"d":"6.70E-04"},{"v":0.000450960278989527,"d":"4.51E-04"},{"v":0.000630277826454776,"d":"6.30E-04"}]
[7993,"EPA-F150-P3-15MP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[7995,"EPA-CIMP-P3-12-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8001,"EPA-CIMP-P3-12-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8003,"EPA-TCOR-P3-1-T4","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8004,"EPA-F150-P3-15MP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","NO2, g/mi",{"v":3.37955291213489E-4,"d":"3.38E-04"},0,0,{"v":1.74557259134753e-05,"d":"1.75E-05"}]
[8015,"EPA-FFOC-P3-14EP-T2","NO2, g/mi",0,{"v":6.1946990491348e-06,"d":"6.19E-06"},0,{"v":5.44682681148868e-06,"d":"5.45E-06"}]
[8016,"EPA-SOUT-P3-15-T1","NO2, g/mi",0,{"v":1.22750715241282E-4,"d":"1.23E-04"},{"v":9.35622183870563e-05,"d":"9.36E-05"},{"v":1.14376037017551E-4,"d":"1.14E-04"}]
[8027,"EPA-TCOR-P3-15-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000243073533316243,"d":"2.43E-04"},{"v":9.65610545006881e-05,"d":"9.66E-05"},{"v":1.19181217009934E-4,"d":"1.19E-04"},{"v":0.00010580578785437,"d":"1.06E-04"}]
[8028,"EPA-CIMP-P3-8-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8029,"EPA-SOUT-P3-15-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8030,"EPA-F150-P3-16-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8034,"EPA-CIMP-P3-8-T2","NO2, g/mi",0,{"v":4.9007071913274e-05,"d":"4.90E-05"},0,{"v":4.30825364381577E-5,"d":"4.31E-05"}]
[8035,"EPA-TCOR-P3-15-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8036,"EPA-FEXP-P3-25-T3","NO2, g/mi",{"v":0.0010024128555683,"d":"1.00E-03"},0,0,{"v":5.21593103715985e-05,"d":"5.22E-05"}]
[8037,"EPA-F150-P3-16-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000116869935446174,"d":"1.17E-04"},0,0,{"v":5.99596179391111e-06,"d":"6.00E-06"}]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8054,"EPA-CIMP-P3-25-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8058,"EPA-CIMP-P3-25-T2","NO2, g/mi",0,{"v":0.000248395250298591,"d":"2.48E-04"},0,{"v":2.18375969464657E-4,"d":"2.18E-04"}]
[8059,"EPA-TCOR-P3-28-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8060,"EPA-F150-P3-7-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000964685784218029,"d":"9.65E-04"},{"v":0.000175605930214023,"d":"1.76E-04"},0,{"v":2.0514892707643E-4,"d":"2.05E-04"}]
[8072,"EPA-FFOC-P3-21-T3","NO2, g/mi",{"v":0.000253520759702633,"d":"2.54E-04"},0,0,{"v":1.3179962446016E-5,"d":"1.32E-05"}]
[8082,"EPA-TCOR-P3-30-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000334584708576835,"d":"3.35E-04"},0,0,{"v":1.72188881979579e-05,"d":"1.72E-05"}]
[8083,"EPA-CIMP-P3-9EP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8084,"EPA-SOUT-P3-3-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8085,"EPA-F150-P3-26-T1","NO2, g/mi",{"v":0.000394182375821417,"d":"3.94E-04"},{"v":0.000251078528482051,"d":"2.51E-04"},0,{"v":2.41172040455356E-4,"d":"2.41E-04"}]
[8086,"EPA-TCOR-P3-30-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000465436391744292,"d":"4.65E-04"},0,0,{"v":2.43335918901498E-5,"d":"2.43E-05"}]
[8087,"EPA-CIMP-P3-9EP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8088,"EPA-F150-P3-26-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8103,"EPA-TCOR-P3-11-T1","NO2, g/mi",{"v":9.21915368769186e-05,"d":"9.22E-05"},{"v":0.000149466711577356,"d":"1.49E-04"},0,{"v":0.000136223648661219,"d":"1.36E-04"}]
[8104,"EPA-CIMP-P3-15-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8105,"EPA-F150-P3-2-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8109,"EPA-FFOC-P3-8-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8110,"EPA-TCOR-P3-11-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8111,"EPA-CIMP-P3-15-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8112,"EPA-F150-P3-2-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8133,"EPA-CIMP-P3-23-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8135,"EPA-NALT-P3-6-T4","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8136,"EPA-TCOR-P3-14-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8137,"EPA-F150-P3-28-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","NO2, g/mi",{"v":0.000476958195690885,"d":"4.77E-04"},{"v":3.17056997069388e-05,"d":"3.17E-05"},{"v":0.000368612445575861,"d":"3.69E-04"},{"v":7.81284469621902e-05,"d":"7.81E-05"}]
[8156,"EPA-TCOR-P3-20-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8157,"EPA-CSIL-P3-21-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8158,"EPA-F150-P3-11-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8161,"EPA-TCOR-P3-20-T2","NO2, g/mi",0,{"v":1.47375254716555E-5,"d":"1.47E-05"},0,{"v":1.29658296630195E-5,"d":"1.30E-05"}]
[8162,"EPA-F150-P3-11-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8171,"EPA-HCIV-P3-6-T3","NO2, g/mi",{"v":4.90592113636707e-05,"d":"4.91E-05"},0,0,{"v":2.54302629187001e-06,"d":"2.54E-06"}]
[8172,"EPA-CSIL-P3-30-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8180,"EPA-F150-P3-20-T1","NO2, g/mi",{"v":2.2250039400225E-4,"d":"2.23E-04"},0,0,{"v":1.14199573196552e-05,"d":"1.14E-05"}]
[8181,"EPA-TCOR-P3-2EP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8186,"EPA-F150-P3-20-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8187,"EPA-TCOR-P3-2EP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8197,"EPA-TCOR-P3-20-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8198,"EPA-F150-P3-11-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8203,"EPA-F150-P3-11-T4","NO2, g/mi",{"v":0.000953449335824095,"d":"9.53E-04"},0,0,{"v":4.94879575032247E-5,"d":"4.95E-05"}]
[8204,"EPA-TCOR-P3-20-T4","NO2, g/mi",{"v":0.000533283548225186,"d":"5.33E-04"},0,0,{"v":2.7578145040244e-05,"d":"2.76E-05"}]
[8205,"EPA-CIMP-P3-22-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8214,"EPA-TCOR-P3-25-T3","NO2, g/mi",0,{"v":0.000306308386840116,"d":"3.06E-04"},{"v":1.50036747358756E-4,"d":"1.50E-04"},{"v":0.000279432009502194,"d":"2.79E-04"}]
[8215,"EPA-F150-P3-24-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8216,"EPA-F150-P3-24-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000990935583456199,"d":"9.91E-04"},0,0,{"v":5.1815015129219e-05,"d":"5.18E-05"}]
[8229,"EPA-TCOR-P3-16-T3","NO2, g/mi",{"v":2.15814467164097E-4,"d":"2.16E-04"},0,0,{"v":1.11926548783968E-5,"d":"1.12E-05"}]
[8230,"EPA-FFOC-P3-8-T4","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8231,"EPA-SOUT-P3-24EP-T1","NO2, g/mi",0,{"v":0.000836125730829465,"d":"8.36E-04"},0,{"v":0.000736038083927091,"d":"7.36E-04"}]
[8242,"EPA-SOUT-P3-24EP-T3","NO2, g/mi",{"v":0.000613855259261946,"d":"6.14E-04"},0,{"v":0.000732132339914636,"d":"7.32E-04"},{"v":8.25528572584552E-5,"d":"8.26E-05"}]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","NO2, g/mi",{"v":0.000317989408497011,"d":"3.18E-04"},{"v":0.000108179106009901,"d":"1.08E-04"},0,{"v":1.117115537154E-4,"d":"1.12E-04"}]
[8244,"EPA-F150-P3-15EP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8246,"EPA-F150-P3-15EP-T2","NO2, g/mi",{"v":0.000866281359113362,"d":"8.66E-04"},0,{"v":0.000744809280026065,"d":"7.45E-04"},{"v":9.56389244582439e-05,"d":"9.56E-05"}]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8262,"EPA-SOUT-P3-7-T4","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8264,"EPA-CIMP-P3-4-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","NO2, g/mi",{"v":3.8165397097636e-05,"d":"3.82E-05"},{"v":0.000244009315258208,"d":"2.44E-04"},{"v":0.0002559389412098,"d":"2.56E-04"},{"v":0.000234112741622792,"d":"2.34E-04"}]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8283,"EPA-TCOR-P3-26-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8284,"EPA-F150-P3-10-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8301,"EPA-F150-P3-26-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","NO2, g/mi",0,{"v":1.89152379873753E-4,"d":"1.89E-04"},0,{"v":1.66114935439985E-4,"d":"1.66E-04"}]
[8303,"EPA-TCOR-P3-2-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8304,"EPA-SOUT-P3-12-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","NO2, g/mi",{"v":0.000185328845032483,"d":"1.85E-04"},0,{"v":2.1125535814247e-05,"d":"2.11E-05"},{"v":1.11525996106782E-5,"d":"1.12E-05"}]
[8332,"EPA-CIMP-P3-26-T3","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","NO2, g/mi",{"v":0.000692104937824244,"d":"6.92E-04"},{"v":0.000343024541042192,"d":"3.43E-04"},{"v":0.00020540979039433,"d":"2.05E-04"},{"v":0.000351732007877483,"d":"3.52E-04"}]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8392,"EPA-FEXP-P3-2EP-T1","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[8397,"EPA-FEXP-P3-2EP-T2","NO2, g/mi",0,0,0,0]
[9999,"EPA-SOUT-P3-15-T3","NO2, g/mi",{"v":0.000182042016000103,"d":"1.82E-04"},0,0,{"v":9.47182149658712e-06,"d":"9.47E-06"}]
[4482,"EPA-CCOB-P3-2-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0278983121818695,"d":"2.79E-02"},{"v":0.000230678776863499,"d":"2.31E-04"},{"v":0.00082941361070639,"d":"8.29E-04"},{"v":0.00172258304776736,"d":"1.72E-03"}]
[4483,"EPA-TCAM-P3-7-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0528390510188634,"d":"5.28E-02"},{"v":0.0158056603095367,"d":"1.58E-02"},{"v":0.0203510244586822,"d":"2.04E-02"},{"v":0.0180424388864314,"d":"1.80E-02"}]
[4484,"EPA-HODY-P3-15-T1","NOx, g/mi",0.151720321025002,{"v":0.00242569924973434,"d":"2.43E-03"},{"v":0.0329817057686912,"d":"3.30E-02"},{"v":0.0124099696933751,"d":"1.24E-02"}]
[4485,"EPA-DCAL-P3-9-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0596676588582566,"d":"5.97E-02"},{"v":0.00553188653801415,"d":"5.53E-03"},{"v":2.06338503259042E-3,"d":"2.06E-03"},{"v":0.00807135311692267,"d":"8.07E-03"}]
[4486,"EPA-FEXP-P3-8-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0469170027903867,"d":"4.69E-02"},{"v":0.0103453027449869,"d":"1.03E-02"},{"v":9.15378959703062e-05,"d":"9.15E-05"},{"v":0.0115559480847542,"d":"1.16E-02"}]
[4487,"EPA-CCOB-P3-2-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0616088867784621,"d":"6.16E-02"},{"v":1.15599761081593E-4,"d":"1.16E-04"},{"v":0.000304915945202126,"d":"3.05E-04"},{"v":0.0033089116738005,"d":"3.31E-03"}]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0686926356973953,"d":"6.87E-02"},{"v":0.0120267582879934,"d":"1.20E-02"},0.020468113136041,0.015537989840985]
[4489,"EPA-HODY-P3-15-T2","NOx, g/mi",0.156351769261055,{"v":0.00407438447838826,"d":"4.07E-03"},{"v":0.0376896709514581,"d":"3.77E-02"},{"v":0.0143165457758877,"d":"1.43E-02"}]
[4490,"EPA-DCAL-P3-9-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0364672875347051,"d":"3.65E-02"},{"v":0.0130254371033003,"d":"1.30E-02"},{"v":0.00769768098498846,"d":"7.70E-03"},{"v":0.0138618156169273,"d":"1.39E-02"}]
[4491,"EPA-FEXP-P3-8-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0431136887279157,"d":"4.31E-02"},{"v":0.0170971554662534,"d":"1.71E-02"},{"v":0.00236122354500331,"d":"2.36E-03"},{"v":0.0174418619129253,"d":"1.74E-02"}]
[4510,"EPA-NALT-P3-9-T1","NOx, g/mi",0.154688588357701,{"v":0.00962586836603587,"d":"9.63E-03"},{"v":1.92391128022339E-3,"d":"1.92E-03"},{"v":0.0165813638722209,"d":"1.66E-02"}]
[4511,"EPA-CCOB-P3-8-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0545748961945873,"d":"5.46E-02"},{"v":0.000504540478982473,"d":"5.05E-04"},{"v":0.000384565047690937,"d":"3.85E-04"},{"v":0.00329338388303791,"d":"3.29E-03"}]
[4512,"EPA-HODY-P3-9-T1","NOx, g/mi",0.126515204021835,{"v":0.00244721127882621,"d":"2.45E-03"},{"v":0.0400596624161356,"d":"4.01E-02"},{"v":0.0115475198081998,"d":"1.15E-02"}]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0298371918362008,"d":"2.98E-02"},{"v":0.0026666878385822,"d":"2.67E-03"},{"v":0.00469173542915673,"d":"4.69E-03"},{"v":4.22185822740055E-3,"d":"4.22E-03"}]
[4517,"EPA-JLIB-P3-8-T1","NOx, g/mi",0.174700674499278,{"v":0.00556069795946866,"d":"5.56E-03"},{"v":0.00209493462739676,"d":"2.09E-03"},{"v":0.0140706535764453,"d":"1.41E-02"}]
[4523,"EPA-NALT-P3-9-T2","NOx, g/mi",0.122521154881366,{"v":0.0136668260909592,"d":"1.37E-02"},{"v":0.0110017654144123,"d":"1.10E-02"},{"v":0.0191704658121737,"d":"1.92E-02"}]
[4524,"EPA-CCOB-P3-8-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0400117485047355,"d":"4.00E-02"},{"v":0.000887727698636155,"d":"8.88E-04"},{"v":0.000984751670090451,"d":"9.85E-04"},{"v":0.0029455029205213,"d":"2.95E-03"}]
[4525,"EPA-HODY-P3-9-T2","NOx, g/mi",0.120222085823822,{"v":0.0025633211914833,"d":"2.56E-03"},{"v":0.0417522845400382,"d":"4.18E-02"},0.011458697733412]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00890726726110553,"d":"8.91E-03"},{"v":1.78417005044982E-3,"d":"1.78E-03"},{"v":0.00312471960724637,"d":"3.12E-03"},{"v":0.00224818081778233,"d":"2.25E-03"}]
[4527,"EPA-JLIB-P3-8-T2","NOx, g/mi",0.139147670588374,{"v":0.00605798060966867,"d":"6.06E-03"},{"v":0.00293413859980235,"d":"2.93E-03"},{"v":0.0126998203016527,"d":"1.27E-02"}]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","NOx, g/mi",{"v":3.35982224590024E-3,"d":"3.36E-03"},{"v":0.0108919281626821,"d":"1.09E-02"},{"v":0.0202832911873713,"d":"2.03E-02"},{"v":0.0111456933834203,"d":"1.11E-02"}]
[4544,"EPA-CSIL-P3-8-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0471847589652081,"d":"4.72E-02"},{"v":0.0154762710343562,"d":"1.55E-02"},{"v":0.00323116465154254,"d":"3.23E-03"},{"v":0.0162748602406227,"d":"1.63E-02"}]
[4545,"EPA-FEXP-P3-2-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0505456901256328,"d":"5.05E-02"},{"v":0.0142705639079176,"d":"1.43E-02"},{"v":0.00145296541904253,"d":"1.45E-03"},0.01528071267642]
[4546,"EPA-DCAL-P3-8-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0323319054582025,"d":"3.23E-02"},{"v":0.0115145869803501,"d":"1.15E-02"},{"v":0.0106729508195657,"d":"1.07E-02"},{"v":0.0125326397465557,"d":"1.25E-02"}]
[4547,"EPA-TCAM-P3-9-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0656240534561568,"d":"6.56E-02"},{"v":0.0136966613182682,"d":"1.37E-02"},{"v":0.0146633704973691,"d":"1.47E-02"},{"v":0.0164933383319021,"d":"1.65E-02"}]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00667413688197221,"d":"6.67E-03"},{"v":0.0102084757047035,"d":"1.02E-02"},{"v":0.0193177587533904,"d":"1.93E-02"},{"v":0.0106583979119496,"d":"1.07E-02"}]
[4552,"EPA-CSIL-P3-8-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0319951066547246,"d":"3.20E-02"},0.017535692875091,{"v":2.85555395026167E-3,"d":"2.86E-03"},{"v":0.0172739011390851,"d":"1.73E-02"}]
[4553,"EPA-FEXP-P3-2-T2","NOx, g/mi",0.04231804835154,{"v":8.69447978776728E-3,"d":"8.69E-03"},{"v":0.000909780669502506,"d":"9.10E-04"},{"v":0.0099097841061615,"d":"9.91E-03"}]
[4554,"EPA-DCAL-P3-8-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0248808090263202,"d":"2.49E-02"},{"v":0.0113725936243872,"d":"1.14E-02"},{"v":0.00409144845197237,"d":"4.09E-03"},{"v":0.0115655085927871,"d":"1.16E-02"}]
[4555,"EPA-TCAM-P3-9-T2","NOx, g/mi",0.081125607481675,{"v":0.0167046922071991,"d":"1.67E-02"},{"v":0.0125566749251616,"d":"1.26E-02"},{"v":0.0198089225121486,"d":"1.98E-02"}]
[4560,"EPA-NALT-P3-15-T1","NOx, g/mi",0.141688306956538,{"v":0.0115013584871109,"d":"1.15E-02"},{"v":0.00480312972313668,"d":"4.80E-03"},{"v":0.0178431403916718,"d":"1.78E-02"}]
[4561,"EPA-TCAM-P3-9-T3","NOx, g/mi",0.070831125748198,{"v":0.0132965607802996,"d":"1.33E-02"},{"v":0.0928642297512779,"d":"9.29E-02"},{"v":0.0217728464602356,"d":"2.18E-02"}]
[4581,"EPA-NALT-P3-15-T2","NOx, g/mi",0.195814354403647,{"v":0.0175697234991826,"d":"1.76E-02"},{"v":0.00499012054552556,"d":"4.99E-03"},{"v":0.0260040477474524,"d":"2.60E-02"}]
[4591,"EPA-HODY-P3-2-T1","NOx, g/mi",0.126863684902148,{"v":0.00302802410234043,"d":"3.03E-03"},{"v":0.0338970665150588,"d":"3.39E-02"},{"v":0.0116753995581782,"d":"1.17E-02"}]
[4608,"EPA-HODY-P3-2-T2","NOx, g/mi",0.124845396102359,{"v":2.86021493929828E-3,"d":"2.86E-03"},{"v":0.0380279395598269,"d":"3.80E-02"},{"v":0.0116645225730464,"d":"1.17E-02"}]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0712926985101167,"d":"7.13E-02"},{"v":2.14862763535079E-3,"d":"2.15E-03"},{"v":0.00951445694950571,"d":"9.51E-03"},{"v":0.00626888049170408,"d":"6.27E-03"}]
[4610,"EPA-TSIE-P3-15-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00741721937924732,"d":"7.42E-03"},{"v":0.0126147456254548,"d":"1.26E-02"},{"v":0.0336101005843883,"d":"3.36E-02"},{"v":0.0137973261396316,"d":"1.38E-02"}]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","NOx, g/mi",0.11568521244852,{"v":2.28779924650128E-3,"d":"2.29E-03"},{"v":0.0062174910602031,"d":"6.22E-03"},{"v":8.40405511737536E-3,"d":"8.40E-03"}]
[4621,"EPA-TSIE-P3-15-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00883872730218472,"d":"8.84E-03"},{"v":0.0135143621133679,"d":"1.35E-02"},{"v":0.0298444045288272,"d":"2.98E-02"},{"v":0.0144047290738631,"d":"1.44E-02"}]
[4622,"EPA-HCIV-P3-12-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0454552965362505,"d":"4.55E-02"},{"v":0.0122940108306008,"d":"1.23E-02"},{"v":0.00221956011162214,"d":"2.22E-03"},{"v":0.0133251372353778,"d":"1.33E-02"}]
[4623,"EPA-CSIL-P3-9-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0477667569431358,"d":"4.78E-02"},0.020798634028443,{"v":2.99323767393105E-3,"d":"2.99E-03"},{"v":0.0209711756033406,"d":"2.10E-02"}]
[4624,"EPA-JLIB-P3-2-T1","NOx, g/mi",0.157542187553254,{"v":0.00334177299532544,"d":"3.34E-03"},{"v":0.00230198622803375,"d":"2.30E-03"},{"v":0.0111914023848125,"d":"1.12E-02"}]
[4635,"EPA-HCIV-P3-12-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0566244405227073,"d":"5.66E-02"},{"v":0.0140976944849435,"d":"1.41E-02"},0.018541525898546,{"v":0.0166222561120561,"d":"1.66E-02"}]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0403636472269766,"d":"4.04E-02"},{"v":0.00514953504666551,"d":"5.15E-03"},{"v":0.00265445560955706,"d":"2.65E-03"},{"v":0.00678928429549144,"d":"6.79E-03"}]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0678867482551737,"d":"6.79E-02"},{"v":0.0214444960004188,"d":"2.14E-02"},{"v":1.24645625168406E-3,"d":"1.25E-03"},{"v":0.0224559849545573,"d":"2.25E-02"}]
[4638,"EPA-CSIL-P3-9-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0497527776851608,"d":"4.98E-02"},{"v":0.0203267561875325,"d":"2.03E-02"},{"v":0.00493538323898091,"d":"4.94E-03"},{"v":0.0207898668966859,"d":"2.08E-02"}]
[4639,"EPA-JLIB-P3-2-T2","NOx, g/mi",0.13344382624508,{"v":3.76292614938852E-3,"d":"3.76E-03"},{"v":0.00227788570311766,"d":"2.28E-03"},{"v":0.0103446697269618,"d":"1.03E-02"}]
[4654,"EPA-FEXP-P3-13-T2","NOx, g/mi",0.06412241542925,{"v":0.0189471990282024,"d":"1.89E-02"},{"v":2.14608602039263E-3,"d":"2.15E-03"},{"v":0.0201637419093371,"d":"2.02E-02"}]
[4655,"EPA-DCAL-P3-13-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0657243616499376,"d":"6.57E-02"},0.016636905318872,{"v":0.00468251310222586,"d":"4.68E-03"},{"v":0.0183283001832841,"d":"1.83E-02"}]
[4656,"EPA-NALT-P3-1-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0874581684094809,"d":"8.75E-02"},{"v":0.0206593872250529,"d":"2.07E-02"},{"v":0.00411728808897642,"d":"4.12E-03"},{"v":0.0229747882106318,"d":"2.30E-02"}]
[4657,"EPA-HODY-P3-12-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0306600607829064,"d":"3.07E-02"},{"v":0.00207377912500377,"d":"2.07E-03"},{"v":0.0366410269737505,"d":"3.66E-02"},{"v":5.97015065816565E-3,"d":"5.97E-03"}]
[4658,"EPA-TCAM-P3-8-T1","NOx, g/mi",0.064533068198991,{"v":0.0137690557935189,"d":"1.38E-02"},{"v":0.0178221626258713,"d":"1.78E-02"},{"v":0.0166548096455568,"d":"1.67E-02"}]
[4659,"EPA-HODY-P3-12-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0834416665469327,"d":"8.34E-02"},{"v":0.00435163163487447,"d":"4.35E-03"},{"v":0.0463187006620082,"d":"4.63E-02"},{"v":0.0113821909187661,"d":"1.14E-02"}]
[4660,"EPA-NALT-P3-1-T2","NOx, g/mi",0.120092154549461,{"v":0.0256853429416691,"d":"2.57E-02"},{"v":0.00415019270522161,"d":"4.15E-03"},{"v":0.0290984605674634,"d":"2.91E-02"}]
[4661,"EPA-TCAM-P3-8-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0617475966009649,"d":"6.17E-02"},{"v":0.0127627320011578,"d":"1.28E-02"},{"v":0.0175357111442036,"d":"1.75E-02"},{"v":0.0156113032084164,"d":"1.56E-02"}]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0508443125955877,"d":"5.08E-02"},{"v":3.50170421590361E-4,"d":"3.50E-04"},{"v":3.09966753971815E-4,"d":"3.10E-04"},{"v":0.00297402822221315,"d":"2.97E-03"}]
[4687,"EPA-CSIL-P3-15-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0522774951616173,"d":"5.23E-02"},{"v":0.0169025304424206,"d":"1.69E-02"},{"v":2.98655549373416E-3,"d":"2.99E-03"},{"v":0.0177723824175668,"d":"1.78E-02"}]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","NOx, g/mi",{"v":1.80889484469872E-3,"d":"1.81E-03"},{"v":0.0114876039658394,"d":"1.15E-02"},0.025327459010745,{"v":0.0119475539469479,"d":"1.19E-02"}]
[4690,"EPA-NALT-P3-24-T1","NOx, g/mi",0.139825672020335,{"v":0.0186619576333697,"d":"1.87E-02"},{"v":0.00448514851479437,"d":"4.49E-03"},0.023929386856412]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0650933537509625,"d":"6.51E-02"},{"v":0.000779277741492373,"d":"7.79E-04"},{"v":1.30084629201615E-3,"d":"1.30E-03"},{"v":0.00411089400536868,"d":"4.11E-03"}]
[4697,"EPA-CSIL-P3-15-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0431188331314257,"d":"4.31E-02"},{"v":0.0199136479195186,"d":"1.99E-02"},{"v":0.00243819611236913,"d":"2.44E-03"},{"v":0.0199049213652333,"d":"1.99E-02"}]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00733182125903518,"d":"7.33E-03"},{"v":0.0135620731755996,"d":"1.36E-02"},{"v":0.0332363089087157,"d":"3.32E-02"},{"v":0.0145970230504523,"d":"1.46E-02"}]
[4700,"EPA-NALT-P3-24-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0847366968759348,"d":"8.47E-02"},{"v":0.0223700366498635,"d":"2.24E-02"},{"v":0.00481430445898079,"d":"4.81E-03"},{"v":0.0244057002370743,"d":"2.44E-02"}]
[4720,"EPA-DCAL-P3-2-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0472869438271551,"d":"4.73E-02"},{"v":0.0105388277084054,"d":"1.05E-02"},{"v":0.0105376970253317,"d":"1.05E-02"},{"v":0.0124166462191321,"d":"1.24E-02"}]
[4721,"EPA-HCIV-P3-24-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0507854696982474,"d":"5.08E-02"},{"v":0.0131865323855105,"d":"1.32E-02"},{"v":0.0193835992838256,"d":"1.94E-02"},{"v":0.0155792366916418,"d":"1.56E-02"}]
[4722,"EPA-HODY-P3-22-T1","NOx, g/mi",0.095584343968266,{"v":0.0082149735071833,"d":"8.21E-03"},{"v":0.0286001956970101,"d":"2.86E-02"},{"v":0.0142228427139324,"d":"1.42E-02"}]
[4723,"EPA-JLIB-P3-15-T1","NOx, g/mi",0.176267921482691,{"v":0.00573092082439225,"d":"5.73E-03"},{"v":1.55662173351245E-3,"d":"1.56E-03"},{"v":0.0142472284974723,"d":"1.42E-02"}]
[4724,"EPA-FEXP-P3-9-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0397004237938737,"d":"3.97E-02"},{"v":0.0047206828853772,"d":"4.72E-03"},{"v":0.00370008181376515,"d":"3.70E-03"},{"v":0.00646635811988143,"d":"6.47E-03"}]
[4727,"EPA-DCAL-P3-2-T2","NOx, g/mi",0.031769267358746,0.013187070458801,{"v":0.00960610188819574,"d":"9.61E-03"},{"v":0.0138861839615218,"d":"1.39E-02"}]
[4728,"EPA-HCIV-P3-24-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0403704387257186,"d":"4.04E-02"},{"v":0.0093440774293325,"d":"9.34E-03"},{"v":0.0215761539112314,"d":"2.16E-02"},{"v":0.0118228099972504,"d":"1.18E-02"}]
[4729,"EPA-HODY-P3-22-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0941702728586034,"d":"9.42E-02"},{"v":0.0195615097027187,"d":"1.96E-02"},{"v":0.0287834891230928,"d":"2.88E-02"},{"v":0.0241013057564837,"d":"2.41E-02"}]
[4730,"EPA-JLIB-P3-15-T2","NOx, g/mi",0.178523998868437,{"v":0.00697212453638787,"d":"6.97E-03"},{"v":0.00515183614220652,"d":"5.15E-03"},{"v":0.0156512498084417,"d":"1.57E-02"}]
[4731,"EPA-FEXP-P3-9-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0414763963500456,"d":"4.15E-02"},{"v":0.00817617734354543,"d":"8.18E-03"},{"v":1.60354211871465E-3,"d":"1.60E-03"},{"v":0.00945781805607139,"d":"9.46E-03"}]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00425441432165522,"d":"4.25E-03"},{"v":0.0146711829112305,"d":"1.47E-02"},{"v":0.0451969594342567,"d":"4.52E-02"},{"v":0.0162409208185945,"d":"1.62E-02"}]
[4741,"EPA-TCAM-P3-15-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0966859487014821,"d":"9.67E-02"},{"v":0.0134692741505368,"d":"1.35E-02"},{"v":0.0202611214973074,"d":"2.03E-02"},{"v":0.0182386905427615,"d":"1.82E-02"}]
[4762,"EPA-JLIB-P3-9-T1","NOx, g/mi",0.182642872849637,{"v":0.00384426001925195,"d":"3.84E-03"},{"v":0.00549547892336467,"d":"5.50E-03"},{"v":0.0131150569477187,"d":"1.31E-02"}]
[4763,"EPA-DCAL-P3-15-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0757795045940996,"d":"7.58E-02"},{"v":0.00926419460368193,"d":"9.26E-03"},{"v":0.00265539453970922,"d":"2.66E-03"},{"v":0.0122468926208381,"d":"1.22E-02"}]
[4765,"EPA-TCAM-P3-15-T2","NOx, g/mi",0.103425881539414,{"v":0.0120143536129117,"d":"1.20E-02"},{"v":0.0118625889637458,"d":"1.19E-02"},{"v":0.0167968092161822,"d":"1.68E-02"}]
[4766,"EPA-HCIV-P3-8-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0138771273389308,"d":"1.39E-02"},{"v":0.00803872263398997,"d":"8.04E-03"},{"v":0.00463785858069172,"d":"4.64E-03"},{"v":0.00810629744801677,"d":"8.11E-03"}]
[4780,"EPA-JLIB-P3-9-T2","NOx, g/mi",0.161346633429724,{"v":0.00640168294266097,"d":"6.40E-03"},{"v":0.00153954149139503,"d":"1.54E-03"},{"v":0.0140524609863132,"d":"1.41E-02"}]
[4781,"EPA-DCAL-P3-15-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0480857668482406,"d":"4.81E-02"},{"v":0.0206985576591949,"d":"2.07E-02"},{"v":6.38654648099218E-3,"d":"6.39E-03"},{"v":0.0211203805277977,"d":"2.11E-02"}]
[4782,"EPA-HCIV-P3-8-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0328165622044622,"d":"3.28E-02"},{"v":0.00286514049744463,"d":"2.87E-03"},{"v":0.00177453313373799,"d":"1.77E-03"},{"v":0.00435298007391309,"d":"4.35E-03"}]
[4783,"EPA-HODY-P3-8-T1","NOx, g/mi",0.144842239126896,{"v":0.00254872387837236,"d":"2.55E-03"},{"v":0.0273986366458567,"d":"2.74E-02"},{"v":0.0116685611113696,"d":"1.17E-02"}]
[4784,"EPA-NALT-P3-2-T1","NOx, g/mi",0.15589780665622,{"v":0.0165160458831338,"d":"1.65E-02"},{"v":0.00179259320872549,"d":"1.79E-03"},{"v":0.0228285790170932,"d":"2.28E-02"}]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","NOx, g/mi",{"v":0.00855449853973463,"d":"8.55E-03"},{"v":0.0155305305104451,"d":"1.55E-02"},{"v":0.0198311984666544,"d":"1.98E-02"},{"v":0.0154651839213502,"d":"1.55E-02"}]
[4799,"EPA-HODY-P3-8-T2","NOx, g/mi",0.128710740175404,{"v":2.59143069631757E-3,"d":"2.59E-03"},0.049844688117906,{"v":0.0124273216094183,"d":"1.24E-02"}]
[4800,"EPA-NALT-P3-2-T2","NOx, g/mi",0.12019481784485,{"v":0.0188714888915557,"d":"1.89E-02"},{"v":1.12846893941006E-3,"d":"1.13E-03"},{"v":0.0228633713079972,"d":"2.29E-02"}]
[4801,"EPA-CCOB-P3-7-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0438836199842229,"d":"4.39E-02"},{"v":9.13298791665463E-4,"d":"9.13E-04"},{"v":1.5474163689171E-3,"d":"1.55E-03"},{"v":0.00318633670054894,"d":"3.19E-03"}]
[4802,"EPA-FEXP-P3-15-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0590774424938862,"d":"5.91E-02"},{"v":0.0119862023297931,"d":"1.20E-02"},{"v":1.54069817737756E-3,"d":"1.54E-03"},{"v":0.0137171666623723,"d":"1.37E-02"}]
[4803,"EPA-CSIL-P3-2-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0437981566843797,"d":"4.38E-02"},{"v":0.0195109039962769,"d":"1.95E-02"},{"v":0.0039546960107336,"d":"3.95E-03"},{"v":0.0197023898003724,"d":"1.97E-02"}]
[4810,"EPA-TCAM-P3-13-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0717235218589383,"d":"7.17E-02"},{"v":0.0166984083034503,"d":"1.67E-02"},{"v":0.0170393622370819,"d":"1.70E-02"},{"v":0.0195745441757337,"d":"1.96E-02"}]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0580093560016879,"d":"5.80E-02"},{"v":0.0018017979923249,"d":"1.80E-03"},{"v":0.00589304062993362,"d":"5.89E-03"},{"v":0.00501792823384972,"d":"5.02E-03"}]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","NOx, g/mi",0.151292560941628,{"v":0.00806576919437727,"d":"8.07E-03"},{"v":0.00233889445574122,"d":"2.34E-03"},{"v":0.0150061539799793,"d":"1.50E-02"}]
[4813,"EPA-FEXP-P3-15-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0356282256465538,"d":"3.56E-02"},{"v":0.0180313731680318,"d":"1.80E-02"},{"v":0.00413818945050416,"d":"4.14E-03"},{"v":0.0179928312524095,"d":"1.80E-02"}]
[4814,"EPA-CSIL-P3-2-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0436567727490649,"d":"4.37E-02"},0.016995686364125,{"v":0.00509132251795563,"d":"5.09E-03"},{"v":0.0175574658816702,"d":"1.76E-02"}]
[4816,"EPA-JLIB-P3-13-T2","NOx, g/mi",0.14972231733519,{"v":0.0126027105778103,"d":"1.26E-02"},{"v":7.64761752780449E-3,"d":"7.65E-03"},{"v":0.0193530748211416,"d":"1.94E-02"}]
[4847,"EPA-HCIV-P3-20-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0384240367602288,"d":"3.84E-02"},{"v":0.0127273620689464,"d":"1.27E-02"},{"v":0.0166804093309076,"d":"1.67E-02"},0.014332258986763]
[4848,"EPA-HODY-P3-20-T1","NOx, g/mi",0.109542640243466,{"v":0.00880224067955945,"d":"8.80E-03"},{"v":0.0215736789062113,"d":"2.16E-02"},{"v":0.0149416893916769,"d":"1.49E-02"}]
[4849,"EPA-TCAM-P3-11-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0856738595010198,"d":"8.57E-02"},{"v":0.0187253621202213,"d":"1.87E-02"},{"v":0.0432655519625201,"d":"4.33E-02"},{"v":0.0239211843422897,"d":"2.39E-02"}]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","NOx, g/mi",0.186745159109394,{"v":0.0257466081644209,"d":"2.57E-02"},{"v":0.00278368045140419,"d":"2.78E-03"},0.032543288788772]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","NOx, g/mi",0.133649997898228,{"v":7.25419441585208E-4,"d":"7.25E-04"},{"v":0.000595886648277114,"d":"5.96E-04"},{"v":0.00762035071652806,"d":"7.62E-03"}]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0919137905527702,"d":"9.19E-02"},{"v":9.57111301671707E-4,"d":"9.57E-04"},{"v":0.000980671405248964,"d":"9.81E-04"},{"v":0.00571595505167575,"d":"5.72E-03"}]
[4858,"EPA-HODY-P3-20-T2","NOx, g/mi",0.105858271124453,{"v":0.00670579018715142,"d":"6.71E-03"},0.037641611433536,{"v":0.0140444485295367,"d":"1.40E-02"}]
[4859,"EPA-NALT-P3-21-T2","NOx, g/mi",0.210831003743752,{"v":0.0174078188023491,"d":"1.74E-02"},{"v":0.00398099510480198,"d":"3.98E-03"},{"v":0.0265394382781824,"d":"2.65E-02"}]
[4875,"EPA-HCIV-P3-20-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0229447440091354,"d":"2.29E-02"},{"v":0.0268152115091862,"d":"2.68E-02"},{"v":0.0131125523158816,"d":"1.31E-02"},{"v":0.0256556572127595,"d":"2.57E-02"}]
[4876,"EPA-TSIE-P3-12-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0127503477268106,"d":"1.28E-02"},{"v":0.0124128193841603,"d":"1.24E-02"},0.045639387004407,{"v":0.0147449793277003,"d":"1.47E-02"}]
[4877,"EPA-JLIB-P3-12-T1","NOx, g/mi",0.18159739250485,{"v":0.0119634905275802,"d":"1.20E-02"},{"v":0.00258277023547164,"d":"2.58E-03"},{"v":0.0200450771415601,"d":"2.00E-02"}]
[4882,"EPA-FEXP-P3-16-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0465980370122658,"d":"4.66E-02"},{"v":0.0230252483308432,"d":"2.30E-02"},{"v":1.53392188647181E-3,"d":"1.53E-03"},{"v":0.0227697107173239,"d":"2.28E-02"}]
[4883,"EPA-CSIL-P3-16-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0539599438994238,"d":"5.40E-02"},{"v":0.0164527790118424,"d":"1.65E-02"},{"v":0.00181956943148013,"d":"1.82E-03"},{"v":0.0173704606243148,"d":"1.74E-02"}]
[4889,"EPA-TCAM-P3-11-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0852111747981911,"d":"8.52E-02"},{"v":0.0120246623401164,"d":"1.20E-02"},{"v":0.0249799110480554,"d":"2.50E-02"},{"v":0.0167262945978904,"d":"1.67E-02"}]
[4890,"EPA-TSIE-P3-12-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0197960112639071,"d":"1.98E-02"},{"v":0.0136033596430944,"d":"1.36E-02"},{"v":0.0680177966250596,"d":"6.80E-02"},0.017705776991539]
[4891,"EPA-JLIB-P3-12-T2","NOx, g/mi",0.18491461827477,{"v":0.00612319327440759,"d":"6.12E-03"},{"v":0.00233443484709994,"d":"2.33E-03"},0.015059341171766]
[4892,"EPA-FEXP-P3-16-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0509834880824007,"d":"5.10E-02"},{"v":0.0177800019614607,"d":"1.78E-02"},{"v":0.00508449164238839,"d":"5.08E-03"},0.018639453192808]
[4893,"EPA-CSIL-P3-16-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0536328895940815,"d":"5.36E-02"},{"v":0.0232699480129598,"d":"2.33E-02"},{"v":1.94969840126486E-3,"d":"1.95E-03"},0.023368823113467]
[4909,"EPA-CCOB-P3-5-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0642561794486769,"d":"6.43E-02"},{"v":0.000769311309676252,"d":"7.69E-04"},{"v":1.20536378363197E-3,"d":"1.21E-03"},{"v":0.00410213045396803,"d":"4.10E-03"}]
[4910,"EPA-HODY-P3-5-T1","NOx, g/mi",0.146130271564082,{"v":0.00324794480673781,"d":"3.25E-03"},{"v":0.0373816921615228,"d":"3.74E-02"},{"v":0.0130244651941063,"d":"1.30E-02"}]
[4911,"EPA-NALT-P3-5-T1","NOx, g/mi",0.213793963002188,{"v":0.0194885408010475,"d":"1.95E-02"},{"v":0.0013396996265415,"d":"1.34E-03"},{"v":0.0283786507735082,"d":"2.84E-02"}]
[4936,"EPA-CCOB-P3-5-T2","NOx, g/mi",0.104830255725449,{"v":0.000617508253463267,"d":"6.18E-04"},{"v":0.0066277005829684,"d":"6.63E-03"},{"v":0.00644626263233812,"d":"6.45E-03"}]
[4937,"EPA-FEXP-P3-20-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0462977988198612,"d":"4.63E-02"},{"v":0.0171066418542638,"d":"1.71E-02"},{"v":0.00151193834601413,"d":"1.51E-03"},{"v":0.0175405129185577,"d":"1.75E-02"}]
[4938,"EPA-JLIB-P3-20-T1","NOx, g/mi",0.182360348332337,{"v":0.00602021702289001,"d":"6.02E-03"},{"v":0.00232240372170536,"d":"2.32E-03"},{"v":0.0148089366856144,"d":"1.48E-02"}]
[4942,"EPA-HODY-P3-5-T2","NOx, g/mi",0.140381855303446,{"v":0.00431860826814511,"d":"4.32E-03"},{"v":0.0352909112285467,"d":"3.53E-02"},0.013639173017545]
[4943,"EPA-FEXP-P3-20-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0340703175518145,"d":"3.41E-02"},0.029445667208995,{"v":0.00250231408660775,"d":"2.50E-03"},{"v":0.0278204143679079,"d":"2.78E-02"}]
[4944,"EPA-JLIB-P3-20-T2","NOx, g/mi",0.150779095556759,{"v":0.00510004851967118,"d":"5.10E-03"},{"v":0.00231150359255504,"d":"2.31E-03"},{"v":0.0123695724959818,"d":"1.24E-02"}]
[4945,"EPA-TSIE-P3-20-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00571263299946099,"d":"5.71E-03"},{"v":0.0131940714607074,"d":"1.32E-02"},0.063389367830349,{"v":0.0162915574998904,"d":"1.63E-02"}]
[4946,"EPA-NALT-P3-5-T2","NOx, g/mi",0.130496397808314,{"v":0.0147300535451647,"d":"1.47E-02"},{"v":0.00256805391264597,"d":"2.57E-03"},{"v":0.0198854561080556,"d":"1.99E-02"}]
[4959,"EPA-DCAL-P3-1-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0284526928132105,"d":"2.85E-02"},{"v":0.0190652198758177,"d":"1.91E-02"},{"v":0.00926298443735927,"d":"9.26E-03"},{"v":0.0188718065077515,"d":"1.89E-02"}]
[4960,"EPA-TCAM-P3-21-T1","NOx, g/mi",0.105064154492049,{"v":0.0133443609911441,"d":"1.33E-02"},{"v":0.0151392756859291,"d":"1.51E-02"},{"v":0.0182299308749347,"d":"1.82E-02"}]
[4961,"EPA-HCIV-P3-15-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0385763212714025,"d":"3.86E-02"},{"v":0.00300067986815787,"d":"3.00E-03"},{"v":0.0318957295598711,"d":"3.19E-02"},{"v":0.00685894848055132,"d":"6.86E-03"}]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","NOx, g/mi",0.120316379797395,{"v":0.0157962102454123,"d":"1.58E-02"},{"v":0.0129072088263017,"d":"1.29E-02"},{"v":0.0210061988542808,"d":"2.10E-02"}]
[4974,"EPA-HCIV-P3-15-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0472192878902016,"d":"4.72E-02"},{"v":3.48999545694367E-3,"d":"3.49E-03"},{"v":0.00590485436580959,"d":"5.90E-03"},{"v":0.00592826713039045,"d":"5.93E-03"}]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0730822301516614,"d":"7.31E-02"},{"v":0.000380589191986556,"d":"3.81E-04"},{"v":0.000661113452029851,"d":"6.61E-04"},{"v":0.00417792623854839,"d":"4.18E-03"}]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","NOx, g/mi",0.125392126436366,{"v":0.00283382797227706,"d":"2.83E-03"},{"v":0.0376780517438842,"d":"3.77E-02"},{"v":0.0115927673581982,"d":"1.16E-02"}]
[4979,"EPA-NALT-P3-8-T1","NOx, g/mi",0.151635781518771,{"v":0.0233033165973812,"d":"2.33E-02"},{"v":0.000951861122566422,"d":"9.52E-04"},{"v":0.0283175508880705,"d":"2.83E-02"}]
[4987,"EPA-TSIE-P3-20-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00285565975373022,"d":"2.86E-03"},{"v":0.0135920460049643,"d":"1.36E-02"},{"v":0.0606954262701305,"d":"6.07E-02"},{"v":0.0162813905474737,"d":"1.63E-02"}]
[4988,"EPA-DCAL-P3-1-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0371609600174918,"d":"3.72E-02"},{"v":0.0132269698654253,"d":"1.32E-02"},{"v":0.0117352921571491,"d":"1.17E-02"},{"v":0.0143558263219228,"d":"1.44E-02"}]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","NOx, g/mi",0.117970573109927,{"v":1.50430701387422E-4,"d":"1.50E-04"},{"v":0.000576404170765005,"d":"5.76E-04"},{"v":0.00634411538527243,"d":"6.34E-03"}]
[4990,"EPA-HODY-P3-13-T2","NOx, g/mi",0.145726758557463,{"v":3.30270810559119E-3,"d":"3.30E-03"},0.036512912957994,{"v":0.0129847309902662,"d":"1.30E-02"}]
[4991,"EPA-NALT-P3-8-T2","NOx, g/mi",0.101541767917766,{"v":0.0208304162282606,"d":"2.08E-02"},{"v":0.00224266956778774,"d":"2.24E-03"},{"v":0.0237109837361737,"d":"2.37E-02"}]
[5042,"EPA-DCAL-P3-24-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0347263813140021,"d":"3.47E-02"},{"v":0.0144065571643339,"d":"1.44E-02"},{"v":0.00639728328251773,"d":"6.40E-03"},{"v":0.0148882474239543,"d":"1.49E-02"}]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0563070548655657,"d":"5.63E-02"},{"v":0.0163221582923723,"d":"1.63E-02"},{"v":0.00417604442564653,"d":"4.18E-03"},{"v":0.0175727261217491,"d":"1.76E-02"}]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","NOx, g/mi",0.050880850549811,{"v":0.0223846728896674,"d":"2.24E-02"},{"v":0.000986555886740673,"d":"9.87E-04"},{"v":0.0223804959207982,"d":"2.24E-02"}]
[5046,"EPA-HCIV-P3-11-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0311336747142081,"d":"3.11E-02"},{"v":0.00853447669214502,"d":"8.53E-03"},{"v":0.00288699866918844,"d":"2.89E-03"},{"v":0.00932679052966722,"d":"9.33E-03"}]
[5047,"EPA-TCAM-P3-2-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0576515911818924,"d":"5.77E-02"},{"v":0.0148781384841933,"d":"1.49E-02"},{"v":0.0215531146814315,"d":"2.16E-02"},0.017565124302373]
[5054,"EPA-DCAL-P3-24-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0334849017583317,"d":"3.35E-02"},{"v":0.0100579523643102,"d":"1.01E-02"},{"v":0.0104300220658651,"d":"1.04E-02"},{"v":0.0112991367795795,"d":"1.13E-02"}]
[5055,"EPA-HCIV-P3-11-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0218283790603048,"d":"2.18E-02"},{"v":0.00726395905332691,"d":"7.26E-03"},{"v":2.36473672846167E-3,"d":"2.36E-03"},{"v":0.00768547043375874,"d":"7.69E-03"}]
[5056,"EPA-TCAM-P3-2-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0728613869527723,"d":"7.29E-02"},{"v":0.0121241239905789,"d":"1.21E-02"},{"v":0.0242265026020252,"d":"2.42E-02"},{"v":0.0161334698793233,"d":"1.61E-02"}]
[5057,"EPA-CSIL-P3-23-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0474554298497364,"d":"4.75E-02"},{"v":0.0173805830796409,"d":"1.74E-02"},{"v":0.00334915818206492,"d":"3.35E-03"},{"v":0.0180016741366852,"d":"1.80E-02"}]
[5058,"EPA-FEXP-P3-14-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0309045832947416,"d":"3.09E-02"},{"v":0.0162605791403579,"d":"1.63E-02"},{"v":0.00443059879029479,"d":"4.43E-03"},{"v":0.0162113182352363,"d":"1.62E-02"}]
[5072,"EPA-JLIB-P3-5-T1","NOx, g/mi",0.176243370469145,{"v":0.0112120016623068,"d":"1.12E-02"},{"v":1.69009762647059E-3,"d":"1.69E-03"},{"v":0.0191760948080719,"d":"1.92E-02"}]
[5073,"EPA-TSIE-P3-5-T1","NOx, g/mi",{"v":6.05196155270229E-3,"d":"6.05E-03"},{"v":0.0128248150899532,"d":"1.28E-02"},{"v":0.0301569194490059,"d":"3.02E-02"},{"v":0.0136639779429267,"d":"1.37E-02"}]
[5074,"EPA-HODY-P3-30-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0981369767977338,"d":"9.81E-02"},{"v":0.00252704459189853,"d":"2.53E-03"},{"v":0.0416255518929036,"d":"4.16E-02"},{"v":0.0102163348313857,"d":"1.02E-02"}]
[5075,"EPA-NALT-P3-16-T1","NOx, g/mi",0.201074769576175,{"v":0.0247040656636629,"d":"2.47E-02"},{"v":0.000825243457413754,"d":"8.25E-04"},0.032089239997863]
[5079,"EPA-JLIB-P3-5-T2","NOx, g/mi",0.186862987780339,{"v":0.00681858938245308,"d":"6.82E-03"},{"v":0.00307308049189915,"d":"3.07E-03"},{"v":0.0157330009196228,"d":"1.57E-02"}]
[5080,"EPA-TSIE-P3-5-T2","NOx, g/mi",0.008210433090898,{"v":0.0116914399658516,"d":"1.17E-02"},{"v":0.0809655592807807,"d":"8.10E-02"},0.016265953852429]
[5081,"EPA-HODY-P3-30-T2","NOx, g/mi",0.119566388219785,{"v":0.0135612395011295,"d":"1.36E-02"},{"v":0.0388960045687642,"d":"3.89E-02"},{"v":0.0209072069902205,"d":"2.09E-02"}]
[5082,"EPA-NALT-P3-16-T2","NOx, g/mi",0.156961555569396,0.110552303560059,{"v":0.00162867628760088,"d":"1.63E-03"},0.10546318857797]
[5083,"EPA-DCAL-P3-24-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0276097819827635,"d":"2.76E-02"},{"v":0.0124124460046652,"d":"1.24E-02"},{"v":0.00521691827555125,"d":"5.22E-03"},{"v":0.0126971868150568,"d":"1.27E-02"}]
[5116,"EPA-HODY-P3-1-T1","NOx, g/mi",0.139382088168467,{"v":0.00366869510311875,"d":"3.67E-03"},{"v":0.0281084870817818,"d":"2.81E-02"},{"v":0.0124449278420674,"d":"1.24E-02"}]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0655141655618574,"d":"6.55E-02"},{"v":2.63752212108408E-4,"d":"2.64E-04"},{"v":0.000437762254606866,"d":"4.38E-04"},{"v":0.00364385456048702,"d":"3.64E-03"}]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","NOx, g/mi",0.031171217920722,{"v":0.0200841563763555,"d":"2.01E-02"},{"v":0.00571149677523822,"d":"5.71E-03"},{"v":0.0196585525471265,"d":"1.97E-02"}]
[5133,"EPA-HODY-P3-1-T2","NOx, g/mi",0.130699040084797,{"v":2.80045727639477E-3,"d":"2.80E-03"},{"v":0.0330066654602164,"d":"3.30E-02"},{"v":0.0115461674167683,"d":"1.15E-02"}]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0562906769709378,"d":"5.63E-02"},{"v":1.52695934754851E-4,"d":"1.53E-04"},{"v":0.000370787324310849,"d":"3.71E-04"},{"v":3.07929517223494E-3,"d":"3.08E-03"}]
[5135,"EPA-DCAL-P3-7-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0395133882922241,"d":"3.95E-02"},{"v":0.0156680105936806,"d":"1.57E-02"},{"v":5.39125479332213E-3,"d":"5.39E-03"},{"v":0.0162002781802882,"d":"1.62E-02"}]
[5136,"EPA-FEXP-P3-1-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0277181951311432,"d":"2.77E-02"},{"v":0.0298472659517034,"d":"2.98E-02"},{"v":0.00226121859263745,"d":"2.26E-03"},0.02784131092244]
[5137,"EPA-CSIL-P3-7-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0446662592070123,"d":"4.47E-02"},0.014579026331539,{"v":0.000973440277387536,"d":"9.73E-04"},{"v":0.0151973800845855,"d":"1.52E-02"}]
[5152,"EPA-TCAM-P3-12-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0786288774194191,"d":"7.86E-02"},{"v":0.0130567298736169,"d":"1.31E-02"},{"v":0.0277533955091192,"d":"2.78E-02"},{"v":0.0174529153610613,"d":"1.75E-02"}]
[5153,"EPA-JLIB-P3-1-T1","NOx, g/mi",0.23079786279656,{"v":0.00574381191879587,"d":"5.74E-03"},{"v":0.00253145372725651,"d":"2.53E-03"},{"v":0.0171399841681319,"d":"1.71E-02"}]
[5155,"EPA-FEXP-P3-1-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0377202014950352,"d":"3.77E-02"},{"v":0.0191920917858924,"d":"1.92E-02"},{"v":1.89236528663572E-3,"d":"1.89E-03"},{"v":0.0189743732938152,"d":"1.90E-02"}]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0205757479653993,"d":"2.06E-02"},{"v":7.31709614215685E-3,"d":"7.32E-03"},{"v":0.00479951564613292,"d":"4.80E-03"},{"v":0.00782957353645171,"d":"7.83E-03"}]
[5175,"EPA-TCAM-P3-12-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0819716967376874,"d":"8.20E-02"},{"v":0.0138049579438946,"d":"1.38E-02"},{"v":0.0718341243115557,"d":"7.18E-02"},{"v":0.0213613022133756,"d":"2.14E-02"}]
[5176,"EPA-JLIB-P3-1-T2","NOx, g/mi",0.186080066865855,{"v":4.53388580025001E-3,"d":"4.53E-03"},{"v":0.00219509950009641,"d":"2.20E-03"},{"v":0.0137764925050372,"d":"1.38E-02"}]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","NOx, g/mi",{"v":0.0379456688710392,"d":"3.79E-02"},{"v":0.0171456687645813,"d":"1.71E-02"},{"v":0.0042890090398679,"d":"4.29E-03"},{"v":0.0173447744368764,"d":"1.73E-02"}]
[5178,"EPA-TSIE-P3-16-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00696987821090581,"d":"6.97E-03"},{"v":0.0152941068743759,"d":"1.53E-02"},{"v":0.0360844311271228,"d":"3.61E-02"},{"v":0.0162999581011614,"d":"1.63E-02"}]
[5186,"EPA-HCIV-P3-14-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0156758966892088,"d":"1.57E-02"},{"v":0.00364529088265638,"d":"3.65E-03"},{"v":0.0023331186680241,"d":"2.33E-03"},{"v":0.00418544330320089,"d":"4.19E-03"}]
[5187,"EPA-NALT-P3-16-T3","NOx, g/mi",0.208420264600483,{"v":0.0242494088484237,"d":"2.42E-02"},{"v":0.000668276520505011,"d":"6.68E-04"},{"v":0.0322203497070327,"d":"3.22E-02"}]
[5188,"EPA-TSIE-P3-16-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00784717142763696,"d":"7.85E-03"},{"v":0.0119774067685799,"d":"1.20E-02"},{"v":0.0590575599595798,"d":"5.91E-02"},{"v":0.0150350878631594,"d":"1.50E-02"}]
[5219,"EPA-TCAM-P3-26-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0920608637272213,"d":"9.21E-02"},{"v":0.0144704394530823,"d":"1.45E-02"},{"v":0.0563656027474161,"d":"5.64E-02"},{"v":0.0213870605360819,"d":"2.14E-02"}]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","NOx, g/mi",0.133918341481268,{"v":0.00366636443931722,"d":"3.67E-03"},{"v":0.0749260286694781,"d":"7.49E-02"},{"v":0.0154648896034484,"d":"1.55E-02"}]
[5221,"EPA-DCAL-P3-26-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0426714295588416,"d":"4.27E-02"},{"v":0.0190478744056564,"d":"1.90E-02"},{"v":0.0163313339060859,"d":"1.63E-02"},{"v":0.0200614457334676,"d":"2.01E-02"}]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","NOx, g/mi",0.053462478266528,0,{"v":0.000302712194308359,"d":"3.03E-04"},{"v":0.00281345532422633,"d":"2.81E-03"}]
[5223,"EPA-NALT-P3-20-T1","NOx, g/mi",0.157345753143182,{"v":0.0266151361154739,"d":"2.66E-02"},{"v":0.00278951250234882,"d":"2.79E-03"},{"v":0.0317071277809809,"d":"3.17E-02"}]
[5230,"EPA-TCAM-P3-26-T2","NOx, g/mi",0.1146290631016,{"v":0.0141492127494741,"d":"1.41E-02"},{"v":0.0146499177746264,"d":"1.46E-02"},0.019413764289816]
[5231,"EPA-HODY-P3-28-T2","NOx, g/mi",0.121877924746436,{"v":5.29476359435663E-3,"d":"5.29E-03"},{"v":0.0505545233227908,"d":"5.06E-02"},{"v":0.0145393945730221,"d":"1.45E-02"}]
[5232,"EPA-CSIL-P3-7-T5","NOx, g/mi",0.050566327230348,{"v":0.0169868996981545,"d":"1.70E-02"},{"v":0.000747262674518969,"d":"7.47E-04"},{"v":0.0176044771100213,"d":"1.76E-02"}]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0548858799484684,"d":"5.49E-02"},{"v":0.000462413616935293,"d":"4.62E-04"},{"v":0.000608330005597609,"d":"6.08E-04"},{"v":0.00329411400489924,"d":"3.29E-03"}]
[5250,"EPA-NALT-P3-20-T2","NOx, g/mi",0.153662655060924,{"v":0.0138947081062401,"d":"1.39E-02"},{"v":0.00358321939856725,"d":"3.58E-03"},{"v":0.0204222872401057,"d":"2.04E-02"}]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00361970395013765,"d":"3.62E-03"},{"v":0.0142148751525717,"d":"1.42E-02"},{"v":0.0210179761781726,"d":"2.10E-02"},0.014135948771749]
[5252,"EPA-HCIV-P3-9-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0520924035077739,"d":"5.21E-02"},{"v":0.0043666875033644,"d":"4.37E-03"},{"v":0.00169839145782895,"d":"1.70E-03"},{"v":0.0066779040101637,"d":"6.68E-03"}]
[5253,"EPA-DCAL-P3-26-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0365823002965032,"d":"3.66E-02"},{"v":0.0124145944501946,"d":"1.24E-02"},{"v":0.0142586001890326,"d":"1.43E-02"},{"v":0.0137817108876858,"d":"1.38E-02"}]
[5266,"EPA-TSIE-P3-4-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0108291942539935,"d":"1.08E-02"},{"v":0.00992904992255372,"d":"9.93E-03"},0.026393394151848,{"v":0.0111157140192889,"d":"1.11E-02"}]
[5267,"EPA-HCIV-P3-9-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0277798541917997,"d":"2.78E-02"},{"v":0.0027317945987905,"d":"2.73E-03"},{"v":0.00382648364371709,"d":"3.83E-03"},{"v":0.00411372926953035,"d":"4.11E-03"}]
[5268,"EPA-JLIB-P3-24-T1","NOx, g/mi",0.143009335670585,{"v":0.00804197482272406,"d":"8.04E-03"},{"v":0.00153795479887948,"d":"1.54E-03"},{"v":0.0145785840942227,"d":"1.46E-02"}]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0501496103571938,"d":"5.01E-02"},{"v":0.0179618177950404,"d":"1.80E-02"},{"v":1.17154017141202E-3,"d":"1.17E-03"},0.018470028042887]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0591343841900426,"d":"5.91E-02"},{"v":0.0164754767443974,"d":"1.65E-02"},{"v":0.00294258722657734,"d":"2.94E-03"},{"v":0.0177687038248266,"d":"1.78E-02"}]
[5277,"EPA-FEXP-P3-6-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0405232444655556,"d":"4.05E-02"},{"v":9.96044193879656E-3,"d":"9.96E-03"},{"v":0.00855785788721062,"d":"8.56E-03"},{"v":0.0114509626374258,"d":"1.15E-02"}]
[5278,"EPA-CSIL-P3-6-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0471141041571088,"d":"4.71E-02"},{"v":0.0208109866699863,"d":"2.08E-02"},{"v":0.00235343064478992,"d":"2.35E-03"},{"v":0.0208940293244886,"d":"2.09E-02"}]
[5279,"EPA-JLIB-P3-24-T2","NOx, g/mi",0.140043021906097,{"v":0.00712333595148113,"d":"7.12E-03"},{"v":3.88014045568568E-3,"d":"3.88E-03"},{"v":0.0137683969128954,"d":"1.38E-02"}]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","NOx, g/mi",0.058455355460287,{"v":0.0162592612766412,"d":"1.63E-02"},{"v":0.000734234795530591,"d":"7.34E-04"},{"v":0.0173746026351809,"d":"1.74E-02"}]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","NOx, g/mi",0.220577098570852,{"v":0.0162637275793269,"d":"1.63E-02"},{"v":1.47960681467486E-3,"d":"1.48E-03"},{"v":0.0259020489920563,"d":"2.59E-02"}]
[5311,"EPA-TCAM-P3-20-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0843754893685143,"d":"8.44E-02"},{"v":0.0153474155882547,"d":"1.53E-02"},{"v":0.0107513539157696,"d":"1.08E-02"},{"v":0.0186338506214783,"d":"1.86E-02"}]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0681923695745659,"d":"6.82E-02"},{"v":0.000227640099003686,"d":"2.28E-04"},{"v":0.000661028576792017,"d":"6.61E-04"},{"v":3.8130604957167E-3,"d":"3.81E-03"}]
[5313,"EPA-DCAL-P3-30-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0639717994365651,"d":"6.40E-02"},{"v":0.00862105624064539,"d":"8.62E-03"},{"v":0.0135729928987639,"d":"1.36E-02"},{"v":0.0118043362888701,"d":"1.18E-02"}]
[5320,"EPA-DCAL-P3-30-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0607655731639097,"d":"6.08E-02"},{"v":0.0245919715547316,"d":"2.46E-02"},{"v":0.0109111001806082,"d":"1.09E-02"},{"v":0.0255308679336186,"d":"2.55E-02"}]
[5321,"EPA-NALT-P3-13-T2","NOx, g/mi",0.147221342432064,{"v":0.0148144995198647,"d":"1.48E-02"},{"v":0.000601106340329709,"d":"6.01E-04"},{"v":0.0207298947378569,"d":"2.07E-02"}]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","NOx, g/mi",0.115709883132775,{"v":1.12944958811829E-4,"d":"1.13E-04"},{"v":1.20735037410339E-3,"d":"1.21E-03"},{"v":0.00623089784671577,"d":"6.23E-03"}]
[5324,"EPA-FEXP-P3-27-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0451781940079795,"d":"4.52E-02"},{"v":0.0254507274440945,"d":"2.55E-02"},{"v":0.00376148944346482,"d":"3.76E-03"},{"v":0.0249921932120141,"d":"2.50E-02"}]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0384434620607355,"d":"3.84E-02"},{"v":0.00940358890553676,"d":"9.40E-03"},{"v":0.0024823179628265,"d":"2.48E-03"},{"v":0.0104249852122789,"d":"1.04E-02"}]
[5342,"EPA-TSIE-P3-30-T1","NOx, g/mi",1.462642101826E-3,{"v":0.0129308634067174,"d":"1.29E-02"},{"v":0.0245790985224623,"d":"2.46E-02"},{"v":0.0131403671019117,"d":"1.31E-02"}]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0323913980804025,"d":"3.24E-02"},{"v":0.00616663495149743,"d":"6.17E-03"},{"v":0.0470736984077195,"d":"4.71E-02"},{"v":0.0104080677372724,"d":"1.04E-02"}]
[5345,"EPA-CSIL-P3-24-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0602186890153273,"d":"6.02E-02"},{"v":0.0151547506899414,"d":"1.52E-02"},{"v":0.00968915579656079,"d":"9.69E-03"},{"v":0.0171322756789403,"d":"1.71E-02"}]
[5346,"EPA-TCAM-P3-20-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0760727928960176,"d":"7.61E-02"},{"v":0.0130417666056668,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0167851250283667,"d":"1.68E-02"},{"v":0.0165713573827251,"d":"1.66E-02"}]
[5353,"EPA-HCIV-P3-6-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0289009075673092,"d":"2.89E-02"},{"v":0.00365849337793482,"d":"3.66E-03"},{"v":0.00169055746788434,"d":"1.69E-03"},{"v":0.00483303988258094,"d":"4.83E-03"}]
[5354,"EPA-DCAL-P3-20-T1","NOx, g/mi",0.046965693118615,{"v":0.0107424192091004,"d":"1.07E-02"},{"v":0.0094230693920546,"d":"9.42E-03"},{"v":0.0125279626133388,"d":"1.25E-02"}]
[5355,"EPA-TSIE-P3-30-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0066383151307784,"d":"6.64E-03"},{"v":0.0116791853738671,"d":"1.17E-02"},0.104515371455546,{"v":0.0178266176549761,"d":"1.78E-02"}]
[5356,"EPA-HODY-P3-27-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0245519162825825,"d":"2.46E-02"},{"v":0.00718280224341576,"d":"7.18E-03"},{"v":0.0400863961017521,"d":"4.01E-02"},{"v":0.0103662160109035,"d":"1.04E-02"}]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","NOx, g/mi",0.136840438146285,{"v":0.00972081586411508,"d":"9.72E-03"},{"v":0.00314224260154562,"d":"3.14E-03"},{"v":0.0158377596495425,"d":"1.58E-02"}]
[5361,"EPA-DCAL-P3-20-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0501021044429819,"d":"5.01E-02"},{"v":0.0148061916197412,"d":"1.48E-02"},{"v":0.0137445209486062,"d":"1.37E-02"},{"v":0.0165581490299453,"d":"1.66E-02"}]
[5362,"EPA-CSIL-P3-24-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0572725166077665,"d":"5.73E-02"},{"v":0.0103498592472959,"d":"1.03E-02"},{"v":0.00760784766060101,"d":"7.61E-03"},{"v":0.0126050037704782,"d":"1.26E-02"}]
[5363,"EPA-JLIB-P3-28-T3","NOx, g/mi",0.154858554122391,{"v":0.00656802748330355,"d":"6.57E-03"},{"v":0.00247534304381622,"d":"2.48E-03"},{"v":0.0139952830433649,"d":"1.40E-02"}]
[5390,"EPA-HCIV-P3-1-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0173589132091372,"d":"1.74E-02"},{"v":0.0083096308596361,"d":"8.31E-03"},{"v":0.0132663398006326,"d":"1.33E-02"},{"v":0.00912685671672548,"d":"9.13E-03"}]
[5391,"EPA-TSIE-P3-1-T1","NOx, g/mi",{"v":1.32710541106665E-3,"d":"1.33E-03"},0.012850752053316,{"v":0.0436901628918188,"d":"4.37E-02"},{"v":0.0143833632376591,"d":"1.44E-02"}]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","NOx, g/mi",0.136683987486647,{"v":0.0104465461434913,"d":"1.04E-02"},0.038942404381608,{"v":0.0190163507010771,"d":"1.90E-02"}]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","NOx, g/mi",0.241593317307937,{"v":0.00587975810468369,"d":"5.88E-03"},{"v":1.99706745680466E-3,"d":"2.00E-03"},0.017638498088913]
[5394,"EPA-FEXP-P3-22-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0501790030059083,"d":"5.02E-02"},{"v":0.0185343546132656,"d":"1.85E-02"},0,{"v":0.0188945567539064,"d":"1.89E-02"}]
[5408,"EPA-HCIV-P3-1-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0144585453287161,"d":"1.45E-02"},{"v":0.00512086694234842,"d":"5.12E-03"},{"v":0.00266405896772186,"d":"2.66E-03"},{"v":0.00543519808989854,"d":"5.44E-03"}]
[5409,"EPA-TSIE-P3-1-T2","NOx, g/mi",{"v":4.51595500431878E-3,"d":"4.52E-03"},{"v":0.0191730372417487,"d":"1.92E-02"},{"v":0.0371988922011872,"d":"3.72E-02"},{"v":0.0196662390228081,"d":"1.97E-02"}]
[5410,"EPA-HODY-P3-21-T2","NOx, g/mi",0.129310320479076,{"v":0.0173984558450667,"d":"1.74E-02"},{"v":0.0381364958719292,"d":"3.81E-02"},{"v":0.0246524201033774,"d":"2.47E-02"}]
[5411,"EPA-JLIB-P3-10-T2","NOx, g/mi",0.176245544177154,{"v":0.00851679701731622,"d":"8.52E-03"},0.012567258034532,{"v":0.0175001459870316,"d":"1.75E-02"}]
[5412,"EPA-FEXP-P3-22-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0363472762176857,"d":"3.63E-02"},{"v":0.0305561308411296,"d":"3.06E-02"},{"v":0.000632496477222324,"d":"6.32E-04"},0.02881201506241]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0588398598575266,"d":"5.88E-02"},{"v":0.0102994917568589,"d":"1.03E-02"},{"v":0.000860070589483848,"d":"8.60E-04"},{"v":0.0121872702484055,"d":"1.22E-02"}]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0693868450570505,"d":"6.94E-02"},{"v":0.0166125312602639,"d":"1.66E-02"},{"v":0.0127034773805463,"d":"1.27E-02"},{"v":0.0190679182725685,"d":"1.91E-02"}]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0438881577056479,"d":"4.39E-02"},{"v":0.000303873802671763,"d":"3.04E-04"},{"v":0.000220111021088127,"d":"2.20E-04"},{"v":0.00255936224311337,"d":"2.56E-03"}]
[5433,"EPA-NALT-P3-30-T1","NOx, g/mi",0.266346175141231,0.020649740907586,{"v":0.00419118099768538,"d":"4.19E-03"},{"v":0.0322535834843538,"d":"3.23E-02"}]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0469406369580936,"d":"4.69E-02"},{"v":0.00958146911826394,"d":"9.58E-03"},{"v":0.00288444193009621,"d":"2.88E-03"},{"v":0.0110436388883541,"d":"1.10E-02"}]
[5435,"EPA-CSIL-P3-28-T2","NOx, g/mi",0.055691199393943,{"v":0.0164669702016445,"d":"1.65E-02"},{"v":1.20259727544212E-3,"d":"1.20E-03"},{"v":0.0174572294426637,"d":"1.75E-02"}]
[5436,"EPA-TCAM-P3-3-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0840446043418931,"d":"8.40E-02"},{"v":0.0177082778438248,"d":"1.77E-02"},{"v":0.0148860324270448,"d":"1.49E-02"},{"v":0.0209546704337982,"d":"2.10E-02"}]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","NOx, g/mi",0.120878971384406,{"v":0.000229175796920476,"d":"2.29E-04"},0,{"v":0.00642867658827722,"d":"6.43E-03"}]
[5438,"EPA-NALT-P3-30-T2","NOx, g/mi",0.180083334107644,{"v":0.0212007706736841,"d":"2.12E-02"},{"v":4.87631099481839E-3,"d":"4.88E-03"},{"v":0.0283340090603685,"d":"2.83E-02"}]
[5439,"EPA-DCAL-P3-3-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0301379564855736,"d":"3.01E-02"},{"v":0.0234725139533961,"d":"2.35E-02"},{"v":0.00667789057544243,"d":"6.68E-03"},0.022653189178879]
[5440,"EPA-TCAM-P3-3-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0709731738494118,"d":"7.10E-02"},{"v":0.0143884673112035,"d":"1.44E-02"},{"v":0.0165233459322108,"d":"1.65E-02"},{"v":0.0174942917265137,"d":"1.75E-02"}]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","NOx, g/mi",0.136932837526949,{"v":0.000463539092787249,"d":"4.64E-04"},{"v":0.000451663222058306,"d":"4.52E-04"},{"v":0.00757474883545886,"d":"7.57E-03"}]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0470610755491053,"d":"4.71E-02"},{"v":0.00981794540023787,"d":"9.82E-03"},{"v":3.63157001828449E-3,"d":"3.63E-03"},{"v":0.0113026699565506,"d":"1.13E-02"}]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","NOx, g/mi",0.176442363675177,{"v":0.0187167394106772,"d":"1.87E-02"},{"v":0.00160841637059404,"d":"1.61E-03"},0.025802367747387]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","NOx, g/mi",{"v":0.0830884122736477,"d":"8.31E-02"},{"v":0.0144365710235697,"d":"1.44E-02"},{"v":0.0234916596893683,"d":"2.35E-02"},{"v":0.0186591957519187,"d":"1.87E-02"}]
[5488,"EPA-CCOB-P3-31-T2","NOx, g/mi",0.11972817353721,{"v":0.000458729740375085,"d":"4.59E-04"},{"v":1.88198006672903E-3,"d":"1.88E-03"},{"v":0.0067466783571619,"d":"6.75E-03"}]
[5489,"EPA-DCAL-P3-4-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0368687863956738,"d":"3.69E-02"},{"v":0.0152960161900125,"d":"1.53E-02"},{"v":0.00981424026255492,"d":"9.81E-03"},{"v":0.0160213798045772,"d":"1.60E-02"}]
[5490,"EPA-NALT-P3-6-T2","NOx, g/mi",0.173133163266038,0.013579608296744,{"v":3.40506556267482E-3,"d":"3.41E-03"},{"v":0.0212863111680565,"d":"2.13E-02"}]
[5491,"EPA-TSIE-P3-24-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0107822957304037,"d":"1.08E-02"},{"v":0.00989983733781455,"d":"9.90E-03"},{"v":0.0472125102697072,"d":"4.72E-02"},0.012548395077039]
[5492,"EPA-CSIL-P3-11-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0717918495371567,"d":"7.18E-02"},{"v":0.0144860971743944,"d":"1.45E-02"},{"v":0.0024575320979998,"d":"2.46E-03"},{"v":0.0166170267285782,"d":"1.66E-02"}]
[5506,"EPA-HCIV-P3-16-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0608874388933485,"d":"6.09E-02"},{"v":0.00270930606876289,"d":"2.71E-03"},{"v":0.00263378871992132,"d":"2.63E-03"},{"v":0.00572979963811484,"d":"5.73E-03"}]
[5507,"EPA-TSIE-P3-24-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0157370694837889,"d":"1.57E-02"},0.01280144378506,{"v":0.0346677098570738,"d":"3.47E-02"},{"v":0.0144586752838319,"d":"1.45E-02"}]
[5508,"EPA-FEXP-P3-24-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0361477396037928,"d":"3.61E-02"},{"v":0.0244047464433937,"d":"2.44E-02"},{"v":0.000715762115823418,"d":"7.16E-04"},{"v":0.0233895803083491,"d":"2.34E-02"}]
[5509,"EPA-JLIB-P3-11-T1","NOx, g/mi",0.151541049492856,{"v":0.00411768550409426,"d":"4.12E-03"},{"v":0.0010874161319813,"d":"1.09E-03"},{"v":0.0115751769376185,"d":"1.16E-02"}]
[5510,"EPA-CSIL-P3-11-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0542695763975069,"d":"5.43E-02"},{"v":5.35023715619892E-3,"d":"5.35E-03"},{"v":0.000840334417778225,"d":"8.40E-04"},{"v":7.60092622767911E-3,"d":"7.60E-03"}]
[5519,"EPA-HCIV-P3-16-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0200457905672169,"d":"2.00E-02"},{"v":3.84012474875764E-3,"d":"3.84E-03"},0.011032223306694,{"v":0.00517804063828869,"d":"5.18E-03"}]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0979968049055722,"d":"9.80E-02"},{"v":0.0125798465211455,"d":"1.26E-02"},{"v":0.0153552737252468,"d":"1.54E-02"},{"v":0.0172381475781116,"d":"1.72E-02"}]
[5521,"EPA-HODY-P3-24-T1","NOx, g/mi",0.104554241718424,{"v":0.00426485320762281,"d":"4.26E-03"},0.037634448928006,{"v":0.0118175158448738,"d":"1.18E-02"}]
[5522,"EPA-JLIB-P3-11-T2","NOx, g/mi",0.193709359914749,{"v":0.00708226972209593,"d":"7.08E-03"},{"v":0.00606863535736442,"d":"6.07E-03"},{"v":0.0166214804308369,"d":"1.66E-02"}]
[5523,"EPA-FEXP-P3-24-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0399389034949925,"d":"3.99E-02"},{"v":0.0191934829256608,"d":"1.92E-02"},{"v":0.000364011499051321,"d":"3.64E-04"},{"v":0.0189857393509411,"d":"1.90E-02"}]
[5525,"EPA-TCAM-P3-28-T2","NOx, g/mi",0.125000682329614,{"v":0.0137475422294156,"d":"1.37E-02"},{"v":0.0201679171830103,"d":"2.02E-02"},{"v":0.0199311411491297,"d":"1.99E-02"}]
[5526,"EPA-HODY-P3-24-T2","NOx, g/mi",0.118437834420314,{"v":3.31664681375771E-3,"d":"3.32E-03"},{"v":0.0418054999483787,"d":"4.18E-02"},{"v":0.0119994870914714,"d":"1.20E-02"}]
[5555,"EPA-NALT-P3-26-T1","NOx, g/mi",0.234861764593174,{"v":0.0204131016824896,"d":"2.04E-02"},{"v":0.0040912054677029,"d":"4.09E-03"},{"v":0.0304022096421726,"d":"3.04E-02"}]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0482628578351643,"d":"4.83E-02"},{"v":0.00705850243757447,"d":"7.06E-03"},{"v":0.00449604178308105,"d":"4.50E-03"},{"v":0.0089938363086729,"d":"8.99E-03"}]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0946967324552997,"d":"9.47E-02"},{"v":0.000602900078406295,"d":"6.03E-04"},{"v":0.000296508050898578,"d":"2.97E-04"},{"v":0.00543070286803865,"d":"5.43E-03"}]
[5558,"EPA-FEXP-P3-26-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0530258026344977,"d":"5.30E-02"},{"v":0.0370339068589285,"d":"3.70E-02"},{"v":0.00180923061438348,"d":"1.81E-03"},{"v":0.0354407011590855,"d":"3.54E-02"}]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0927254363566719,"d":"9.27E-02"},{"v":0.0172419495077392,"d":"1.72E-02"},{"v":0.00329955943379665,"d":"3.30E-03"},{"v":0.0201691396448526,"d":"2.02E-02"}]
[5567,"EPA-NALT-P3-26-T2","NOx, g/mi",0.167985992183842,{"v":0.0208080852699457,"d":"2.08E-02"},{"v":0.00462507274287209,"d":"4.63E-03"},{"v":0.0272635381087451,"d":"2.73E-02"}]
[5568,"EPA-CCOB-P3-27-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0649469381253255,"d":"6.49E-02"},{"v":1.20907417159682E-3,"d":"1.21E-03"},{"v":0.000970044190570717,"d":"9.70E-04"},{"v":0.00449459831666635,"d":"4.49E-03"}]
[5569,"EPA-FEXP-P3-26-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0461139712272831,"d":"4.61E-02"},{"v":0.0309488540855013,"d":"3.09E-02"},{"v":1.28008644390145E-3,"d":"1.28E-03"},0.029705329116283]
[5570,"EPA-CSIL-P3-27-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0403378653681523,"d":"4.03E-02"},{"v":0.0170729008209525,"d":"1.71E-02"},{"v":1.24158451394408E-3,"d":"1.24E-03"},{"v":0.0172156383571584,"d":"1.72E-02"}]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","NOx, g/mi",0.147793770952512,{"v":0.00729870718639003,"d":"7.30E-03"},{"v":1.28629586175288E-3,"d":"1.29E-03"},{"v":0.0141435116550979,"d":"1.41E-02"}]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00545136734406092,"d":"5.45E-03"},0.013463341950394,{"v":0.0448700918830268,"d":"4.49E-02"},{"v":0.0152299252053029,"d":"1.52E-02"}]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0624293782221433,"d":"6.24E-02"},{"v":0.0107383456169226,"d":"1.07E-02"},{"v":0.0158362539341859,"d":"1.58E-02"},0.013767541924766]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","NOx, g/mi",0.130456658175131,{"v":0.00436602111845421,"d":"4.37E-03"},{"v":0.0311991978250165,"d":"3.12E-02"},{"v":0.0128292294436963,"d":"1.28E-02"}]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0479150809006363,"d":"4.79E-02"},{"v":0.00426504480687996,"d":"4.27E-03"},{"v":1.36905000186843E-3,"d":"1.37E-03"},{"v":6.3404966497437E-3,"d":"6.34E-03"}]
[5598,"EPA-HCIV-P3-27-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0278444292123122,"d":"2.78E-02"},{"v":7.0832661374249E-3,"d":"7.08E-03"},{"v":0.0101791696871864,"d":"1.02E-02"},{"v":0.00836483258504748,"d":"8.36E-03"}]
[5599,"EPA-CCOB-P3-9-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0689928472965406,"d":"6.90E-02"},{"v":7.69767366304438e-05,"d":"7.70E-05"},{"v":3.7159218994522E-4,"d":"3.72E-04"},{"v":0.00366187712959513,"d":"3.66E-03"}]
[5600,"EPA-HODY-P3-14-T2","NOx, g/mi",0.121346106567922,{"v":0.00407764120326435,"d":"4.08E-03"},{"v":0.0364893257920706,"d":"3.65E-02"},{"v":0.0124857920653905,"d":"1.25E-02"}]
[5602,"EPA-JLIB-P3-27-T2","NOx, g/mi",0.134568878468116,{"v":6.69904517635702E-3,"d":"6.70E-03"},{"v":0.0017004899511149,"d":"1.70E-03"},{"v":0.0130342290243978,"d":"1.30E-02"}]
[5605,"EPA-TCAM-P3-14-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0622122745475934,"d":"6.22E-02"},{"v":0.0129524552926584,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0160918782109541,"d":"1.61E-02"},{"v":0.0157201017899567,"d":"1.57E-02"}]
[5606,"EPA-CCOB-P3-9-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0518935882309753,"d":"5.19E-02"},{"v":0.00049365124368795,"d":"4.94E-04"},{"v":0.000802737660301646,"d":"8.03E-04"},{"v":0.00317979800367872,"d":"3.18E-03"}]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","NOx, g/mi",0.128217220089643,{"v":0.0222618906359858,"d":"2.23E-02"},{"v":0.000735064213137419,"d":"7.35E-04"},{"v":0.0263180599391629,"d":"2.63E-02"}]
[5635,"EPA-DCAL-P3-28-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0409201477132732,"d":"4.09E-02"},{"v":0.0103282394243608,"d":"1.03E-02"},{"v":0.00681667055429475,"d":"6.82E-03"},{"v":0.0116692588199352,"d":"1.17E-02"}]
[5636,"EPA-HCIV-P3-5-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0426069764669503,"d":"4.26E-02"},{"v":0.00179118151406931,"d":"1.79E-03"},{"v":0.0122819727856114,"d":"1.23E-02"},{"v":0.00466915368451528,"d":"4.67E-03"}]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0399393933941817,"d":"3.99E-02"},{"v":0.0261076205164784,"d":"2.61E-02"},{"v":0.0028039037381403,"d":"2.80E-03"},{"v":0.0252253594960397,"d":"2.52E-02"}]
[5638,"EPA-CSIL-P3-5-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0795018311321234,"d":"7.95E-02"},{"v":0.0154429827305648,"d":"1.54E-02"},{"v":0.00110577101383393,"d":"1.11E-03"},{"v":0.0177706464325078,"d":"1.78E-02"}]
[5644,"EPA-NALT-P3-7-T2","NOx, g/mi",0.160522650706784,{"v":0.0188604417088615,"d":"1.89E-02"},{"v":0.00110765271771369,"d":"1.11E-03"},{"v":0.0250021925202702,"d":"2.50E-02"}]
[5645,"EPA-HCIV-P3-5-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0376289444326339,"d":"3.76E-02"},{"v":0.00477710624450898,"d":"4.78E-03"},{"v":0.00174778138175234,"d":"1.75E-03"},{"v":0.00627437647160657,"d":"6.27E-03"}]
[5646,"EPA-FEXP-P3-7-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0357141445722937,"d":"3.57E-02"},0.01757664035571,{"v":1.71999806020825E-3,"d":"1.72E-03"},{"v":0.0174284993514193,"d":"1.74E-02"}]
[5647,"EPA-CSIL-P3-5-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0601886265380785,"d":"6.02E-02"},{"v":0.0183339702548209,"d":"1.83E-02"},{"v":0.00270794933773634,"d":"2.71E-03"},{"v":0.0194266346301457,"d":"1.94E-02"}]
[5676,"EPA-TCAM-P3-9MP-T1","NOx, g/mi",0.093427448579279,{"v":0.0209654305472371,"d":"2.10E-02"},{"v":0.0108165937833309,"d":"1.08E-02"},{"v":0.0239926445808426,"d":"2.40E-02"}]
[5677,"EPA-CCOB-P3-8MP-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0444827158162069,"d":"4.45E-02"},{"v":0.000344082130577423,"d":"3.44E-04"},{"v":0.00045155958699198,"d":"4.52E-04"},{"v":0.00264799654636412,"d":"2.65E-03"}]
[5678,"EPA-HODY-P3-9MP-T1","NOx, g/mi",0.125464921792996,{"v":0.00399365478481048,"d":"3.99E-03"},{"v":0.0393482089609818,"d":"3.93E-02"},{"v":0.0127947820675555,"d":"1.28E-02"}]
[5679,"EPA-TSIE-P3-2-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00455822062400955,"d":"4.56E-03"},{"v":0.0118176141918256,"d":"1.18E-02"},0.024495343350332,0.012318080851734]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","NOx, g/mi",0.160967181641974,{"v":0.00841823819649582,"d":"8.42E-03"},{"v":1.45776339493886E-3,"d":"1.46E-03"},0.015922958007333]
[5685,"EPA-TCAM-P3-9MP-T2","NOx, g/mi",0.094833808760292,{"v":0.0187518307107042,"d":"1.88E-02"},{"v":0.0262814638351395,"d":"2.63E-02"},{"v":0.0232026118100815,"d":"2.32E-02"}]
[5686,"EPA-CCOB-P3-8MP-T2","NOx, g/mi",0.103565632422226,{"v":0.00286215128672468,"d":"2.86E-03"},{"v":0.0010615176632455,"d":"1.06E-03"},{"v":0.00793496593076204,"d":"7.93E-03"}]
[5687,"EPA-TSIE-P3-2-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00879373346448213,"d":"8.79E-03"},{"v":0.0109589781041535,"d":"1.10E-02"},{"v":0.0355939349685134,"d":"3.56E-02"},{"v":0.0125448014639495,"d":"1.25E-02"}]
[5688,"EPA-JLIB-P3-7-T2","NOx, g/mi",0.174065871659461,{"v":0.00735881655597341,"d":"7.36E-03"},{"v":0.000637026767732039,"d":"6.37E-04"},{"v":0.0155132586964325,"d":"1.55E-02"}]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0336064159506619,"d":"3.36E-02"},{"v":0.00468126840338334,"d":"4.68E-03"},{"v":0.00324152920705275,"d":"3.24E-03"},{"v":0.00607652067583718,"d":"6.08E-03"}]
[5704,"EPA-HODY-P3-9MP-T2","NOx, g/mi",0.130513089080987,{"v":3.08178748153113E-3,"d":"3.08E-03"},{"v":0.0552829001605388,"d":"5.53E-02"},0.013290438977344]
[5705,"EPA-HCIV-P3-12MP-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0470490996611557,"d":"4.70E-02"},{"v":0.00979408135017218,"d":"9.79E-03"},{"v":0.0117143305567199,"d":"1.17E-02"},{"v":0.0118518748255117,"d":"1.19E-02"}]
[5706,"EPA-CCOB-P3-8MP-T3","NOx, g/mi",0.119195455295038,{"v":0.000647200863510941,"d":"6.47E-04"},{"v":0.0021772373561548,"d":"2.18E-03"},{"v":0.00691605222334968,"d":"6.92E-03"}]
[5707,"EPA-FEXP-P3-2MP-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0436177035726523,"d":"4.36E-02"},{"v":0.0281930506868525,"d":"2.82E-02"},{"v":0.00352285658670002,"d":"3.52E-03"},0.027285504363537]
[5711,"EPA-DCAL-P3-14-T2","NOx, g/mi",0.031514828953521,{"v":0.0122433196834798,"d":"1.22E-02"},{"v":5.91595667702408E-3,"d":"5.92E-03"},{"v":0.0127929813796511,"d":"1.28E-02"}]
[5712,"EPA-NALT-P3-15MP-T1","NOx, g/mi",0.24286446135435,{"v":0.0185225273550559,"d":"1.85E-02"},{"v":0.00440247973901039,"d":"4.40E-03"},0.029194967518062]
[5713,"EPA-HCIV-P3-12MP-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0342301229972102,"d":"3.42E-02"},{"v":0.00290398596576541,"d":"2.90E-03"},{"v":0.00268672372560853,"d":"2.69E-03"},{"v":0.00451471992201234,"d":"4.51E-03"}]
[5714,"EPA-FEXP-P3-2MP-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0373472068975711,"d":"3.73E-02"},{"v":0.0069897158473968,"d":"6.99E-03"},{"v":1.99784996039944E-3,"d":"2.00E-03"},{"v":0.0082318578200412,"d":"8.23E-03"}]
[5732,"EPA-NALT-P3-15MP-T2","NOx, g/mi",0.1924640439029,{"v":0.0265170437804702,"d":"2.65E-02"},{"v":0.00364477656605556,"d":"3.64E-03"},{"v":0.0336059768644794,"d":"3.36E-02"}]
[5733,"EPA-DCAL-P3-8MP-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0198660515824967,"d":"1.99E-02"},{"v":0.00137780696993837,"d":"1.38E-03"},{"v":1.05045360060844E-3,"d":"1.05E-03"},{"v":0.00230968874241659,"d":"2.31E-03"}]
[5734,"EPA-TSIE-P3-15MP-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00405943690537386,"d":"4.06E-03"},{"v":0.0124713130258209,"d":"1.25E-02"},{"v":0.0182360339075986,"d":"1.82E-02"},{"v":0.0124308095394026,"d":"1.24E-02"}]
[5735,"EPA-JLIB-P3-2MP-T1","NOx, g/mi",0.128089154709249,{"v":0.0089555386551769,"d":"8.96E-03"},{"v":0.00313276724590446,"d":"3.13E-03"},{"v":0.0147649932308547,"d":"1.48E-02"}]
[5736,"EPA-CSIL-P3-9MP-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0710968072990926,"d":"7.11E-02"},{"v":0.0158306233759403,"d":"1.58E-02"},{"v":0.00641217559365988,"d":"6.41E-03"},0.018042693246427]
[5756,"EPA-DCAL-P3-8MP-T2","NOx, g/mi",0.019783757652082,{"v":0.00217559133524676,"d":"2.18E-03"},{"v":0.00185331659570006,"d":"1.85E-03"},{"v":0.00306098882406437,"d":"3.06E-03"}]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0619043317147792,"d":"6.19E-02"},{"v":0.000412632133385046,"d":"4.13E-04"},{"v":0.00124815760831448,"d":"1.25E-03"},{"v":0.00370824772597089,"d":"3.71E-03"}]
[5758,"EPA-TSIE-P3-15MP-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00963147270009579,"d":"9.63E-03"},{"v":0.0134211881241614,"d":"1.34E-02"},{"v":0.0231097191146716,"d":"2.31E-02"},{"v":0.0138962917488878,"d":"1.39E-02"}]
[5759,"EPA-FEXP-P3-2MP-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0466026111846518,"d":"4.66E-02"},{"v":0.0613539292708025,"d":"6.14E-02"},{"v":3.62182147512502E-3,"d":"3.62E-03"},{"v":0.0566258053630263,"d":"5.66E-02"}]
[5760,"EPA-JLIB-P3-2MP-T2","NOx, g/mi",0.131003972252744,{"v":0.00770581881346167,"d":"7.71E-03"},{"v":2.44129111472564E-3,"d":"2.44E-03"},0.013693892768626]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0552328537347417,"d":"5.52E-02"},{"v":0.00065706793231488,"d":"6.57E-04"},{"v":0.000598828746037347,"d":"5.99E-04"},{"v":0.00348058620827875,"d":"3.48E-03"}]
[5775,"EPA-HODY-P3-25-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0294213062523921,"d":"2.94E-02"},{"v":0.0128420434869472,"d":"1.28E-02"},0.038188339185694,{"v":0.0154554519909408,"d":"1.55E-02"}]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0680446032628818,"d":"6.80E-02"},{"v":0.0124882687184157,"d":"1.25E-02"},{"v":0.0316263452499912,"d":"3.16E-02"},0.016678254098371]
[5778,"EPA-CSIL-P3-9MP-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0741974674487538,"d":"7.42E-02"},{"v":0.0170527649561585,"d":"1.71E-02"},{"v":0.0100318372518676,"d":"1.00E-02"},{"v":0.0195322860758983,"d":"1.95E-02"}]
[5786,"EPA-HODY-P3-25-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0351532777941482,"d":"3.52E-02"},0.004591268520788,{"v":0.0383405059944992,"d":"3.83E-02"},{"v":0.00852218946675844,"d":"8.52E-03"}]
[5787,"EPA-TCAM-P3-6-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0893653966846991,"d":"8.94E-02"},{"v":0.0133785779539627,"d":"1.34E-02"},{"v":0.0136797373016532,"d":"1.37E-02"},{"v":0.0173008648593645,"d":"1.73E-02"}]
[5788,"EPA-NALT-P3-27-T2","NOx, g/mi",0.12433341621619,{"v":0.0223525326512622,"d":"2.24E-02"},{"v":0.00264007115484934,"d":"2.64E-03"},0.026284291493689]
[5789,"EPA-FEXP-P3-5-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0565414855944515,"d":"5.65E-02"},{"v":0.0245123963214351,"d":"2.45E-02"},{"v":0.00230946054267209,"d":"2.31E-03"},{"v":0.0246668202558473,"d":"2.47E-02"}]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0930625544379997,"d":"9.31E-02"},0,{"v":0.000301099781416625,"d":"3.01E-04"},{"v":0.00487001940518433,"d":"4.87E-03"}]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","NOx, g/mi",0.04620172894797,{"v":0.00540138917825771,"d":"5.40E-03"},{"v":0.00219401008922613,"d":"2.19E-03"},{"v":0.00729625698540044,"d":"7.30E-03"}]
[5799,"EPA-FEXP-P3-5-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0535254543354184,"d":"5.35E-02"},{"v":0.0190690309686103,"d":"1.91E-02"},{"v":0.00308692300832106,"d":"3.09E-03"},0.019793190987742]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0709243285870877,"d":"7.09E-02"},{"v":0.0196738003021251,"d":"1.97E-02"},{"v":0.00844667731895628,"d":"8.45E-03"},{"v":0.0215396246844956,"d":"2.15E-02"}]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0510338341705674,"d":"5.10E-02"},{"v":1.08678837107557E-3,"d":"1.09E-03"},{"v":0.0051479449474938,"d":"5.15E-03"},{"v":0.00398071493866742,"d":"3.98E-03"}]
[5818,"EPA-DCAL-P3-6-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0322863152654219,"d":"3.23E-02"},{"v":0.00936154018238497,"d":"9.36E-03"},{"v":4.06888923997343E-3,"d":"4.07E-03"},0.010177167351354]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0330126682062852,"d":"3.30E-02"},{"v":0.00425056466135738,"d":"4.25E-03"},{"v":0.00624499962635778,"d":"6.24E-03"},{"v":0.00588855799003829,"d":"5.89E-03"}]
[5821,"EPA-CSIL-P3-25-T1","NOx, g/mi",0.171223311292523,0.016383243370321,{"v":0.00111357293341554,"d":"1.11E-03"},{"v":0.0233731485314445,"d":"2.34E-02"}]
[5833,"EPA-TCAM-P3-22-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0650738039313688,"d":"6.51E-02"},{"v":0.0169710333339981,"d":"1.70E-02"},{"v":0.00379813963019985,"d":"3.80E-03"},0.01856791845848]
[5834,"EPA-HCIV-P3-13-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0245137429685263,"d":"2.45E-02"},2.701671829193E-3,{"v":0.00148791241559339,"d":"1.49E-03"},{"v":0.00375148286050842,"d":"3.75E-03"}]
[5835,"EPA-TSIE-P3-23-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0184633615629944,"d":"1.85E-02"},{"v":0.0133175822213323,"d":"1.33E-02"},{"v":0.0529379744078356,"d":"5.29E-02"},{"v":0.0163325877364103,"d":"1.63E-02"}]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","NOx, g/mi",0.149285588040416,{"v":0.00515391419871289,"d":"5.15E-03"},{"v":0.00183605525875114,"d":"1.84E-03"},{"v":0.0123015042890019,"d":"1.23E-02"}]
[5837,"EPA-CSIL-P3-25-T2","NOx, g/mi",0.117774415687929,{"v":0.0201747336181423,"d":"2.02E-02"},{"v":2.3348921818044E-3,"d":"2.33E-03"},{"v":0.0240024458630575,"d":"2.40E-02"}]
[5851,"EPA-TCAM-P3-22-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0704654623338022,"d":"7.05E-02"},{"v":0.0154046623225605,"d":"1.54E-02"},{"v":0.0166330403665093,"d":"1.66E-02"},{"v":0.0183384279094882,"d":"1.83E-02"}]
[5852,"EPA-HODY-P3-26-T1","NOx, g/mi",0.034759509887633,{"v":0.00603560680677675,"d":"6.04E-03"},{"v":0.0379988270661278,"d":"3.80E-02"},{"v":9.73551104486476E-3,"d":"9.74E-03"}]
[5853,"EPA-NALT-P3-22-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0853007756916039,"d":"8.53E-02"},{"v":5.26384317980966E-3,"d":"5.26E-03"},{"v":4.42095504520797E-3,"d":"4.42E-03"},{"v":0.00931334877709322,"d":"9.31E-03"}]
[5854,"EPA-JLIB-P3-6-T2","NOx, g/mi",0.119232677493323,{"v":7.68826794322901E-3,"d":"7.69E-03"},{"v":0.00100084056033659,"d":"1.00E-03"},{"v":0.0129753435913303,"d":"1.30E-02"}]
[5855,"EPA-FEXP-P3-25-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0618000613812026,"d":"6.18E-02"},{"v":0.0177671874117506,"d":"1.78E-02"},{"v":1.55458112402343E-3,"d":"1.55E-03"},{"v":0.0189561684830402,"d":"1.90E-02"}]
[5864,"EPA-HODY-P3-26-T2","NOx, g/mi",0.118031634557242,{"v":0.00367020452932422,"d":"3.67E-03"},{"v":0.0435776344652086,"d":"4.36E-02"},{"v":0.0123637126751225,"d":"1.24E-02"}]
[5865,"EPA-NALT-P3-22-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0745955616229088,"d":"7.46E-02"},{"v":0.00199458319319244,"d":"1.99E-03"},{"v":0.00424969212161699,"d":"4.25E-03"},{"v":0.00590605869038543,"d":"5.91E-03"}]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0397462463647644,"d":"3.97E-02"},{"v":0.0164598117150204,"d":"1.65E-02"},{"v":0.0106988433746876,"d":"1.07E-02"},{"v":0.0172534857471195,"d":"1.73E-02"}]
[5867,"EPA-CCOB-P3-30-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0641195169022959,"d":"6.41E-02"},{"v":0.000573248525529145,"d":"5.73E-04"},{"v":0.000150242703123196,"d":"1.50E-04"},{"v":0.00384282365430486,"d":"3.84E-03"}]
[5868,"EPA-FEXP-P3-25-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0588194051220026,"d":"5.88E-02"},{"v":0.0225436600048745,"d":"2.25E-02"},{"v":0.00371173092039013,"d":"3.71E-03"},{"v":0.0231202434109139,"d":"2.31E-02"}]
[5870,"EPA-DCAL-P3-23-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0321033971267456,"d":"3.21E-02"},{"v":0.00917622754277591,"d":"9.18E-03"},{"v":0.0118575290233899,"d":"1.19E-02"},0.010536598979073]
[5871,"EPA-CCOB-P3-30-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0765252514733657,"d":"7.65E-02"},{"v":0.000612620576775573,"d":"6.13E-04"},{"v":0.000823347436993253,"d":"8.23E-04"},{"v":0.00457616539341866,"d":"4.58E-03"}]
[5892,"EPA-TSIE-P3-23-T3","NOx, g/mi",{"v":0.00908170668287544,"d":"9.08E-03"},{"v":0.0155885355975738,"d":"1.56E-02"},{"v":0.0419444092021651,"d":"4.19E-02"},{"v":0.0170718441490982,"d":"1.71E-02"}]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0408410324510955,"d":"4.08E-02"},{"v":0.00323925806654232,"d":"3.24E-03"},{"v":0.0545282736719293,"d":"5.45E-02"},{"v":8.71496441719068E-3,"d":"8.71E-03"}]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","NOx, g/mi",0.166026403679644,{"v":0.00665227022755236,"d":"6.65E-03"},{"v":0.00424093830402922,"d":"4.24E-03"},{"v":0.0147214147978675,"d":"1.47E-02"}]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","NOx, g/mi",0.110470288645681,{"v":0.0174313387964426,"d":"1.74E-02"},{"v":0.0027426780226592,"d":"2.74E-03"},{"v":0.0212251099762266,"d":"2.12E-02"}]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0918618209936168,"d":"9.19E-02"},{"v":0.0130302297735397,"d":"1.30E-02"},{"v":0.00772242786721853,"d":"7.72E-03"},{"v":0.0167566134861012,"d":"1.68E-02"}]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","NOx, g/mi",0.10227539564104,{"v":5.64339028251755E-3,"d":"5.64E-03"},{"v":0.00475033167412709,"d":"4.75E-03"},{"v":0.0105645942134517,"d":"1.06E-02"}]
[5908,"EPA-HODY-P3-4-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0414962433003931,"d":"4.15E-02"},{"v":4.04696167120242E-3,"d":"4.05E-03"},{"v":0.0728825144428351,"d":"7.29E-02"},{"v":0.0107525269099782,"d":"1.08E-02"}]
[5909,"EPA-JLIB-P3-31-T2","NOx, g/mi",0.167195712857234,{"v":0.0118007806931418,"d":"1.18E-02"},{"v":0.0043347524627962,"d":"4.33E-03"},{"v":0.0192824978943956,"d":"1.93E-02"}]
[5910,"EPA-CSIL-P3-10-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0975197056796994,"d":"9.75E-02"},{"v":0.0213736382830461,"d":"2.14E-02"},{"v":0.00356253464421735,"d":"3.56E-03"},{"v":0.0241057248257616,"d":"2.41E-02"}]
[5924,"EPA-DCAL-P3-12-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0436823786218841,"d":"4.37E-02"},{"v":0.00663315881344525,"d":"6.63E-03"},{"v":0.0114923718411434,"d":"1.15E-02"},{"v":0.00886759125892008,"d":"8.87E-03"}]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0832161361712404,"d":"8.32E-02"},{"v":0.000383034077641242,"d":"3.83E-04"},{"v":0.000992757613003308,"d":"9.93E-04"},{"v":0.00475941905316568,"d":"4.76E-03"}]
[5926,"EPA-TCAM-P3-10-T2","NOx, g/mi",0.110881740024904,{"v":0.0168003375116482,"d":"1.68E-02"},{"v":0.00594303825714886,"d":"5.94E-03"},{"v":0.0209534280410661,"d":"2.10E-02"}]
[5927,"EPA-HCIV-P3-26-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0430933958729152,"d":"4.31E-02"},{"v":4.83031114755473E-3,"d":"4.83E-03"},{"v":0.00534560160044338,"d":"5.35E-03"},{"v":0.00685181963771029,"d":"6.85E-03"}]
[5928,"EPA-NALT-P3-4-T2","NOx, g/mi",0.10923140233427,{"v":0.00616809777700369,"d":"6.17E-03"},{"v":0.00463801531406658,"d":"4.64E-03"},{"v":0.0114085609531661,"d":"1.14E-02"}]
[5941,"EPA-DCAL-P3-12-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0470062210562404,"d":"4.70E-02"},{"v":0.0143997578604229,"d":"1.44E-02"},{"v":0.0212144983998634,"d":"2.12E-02"},{"v":0.0165564542313883,"d":"1.66E-02"}]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0847727801926486,"d":"8.48E-02"},{"v":0.000385442763773911,"d":"3.85E-04"},{"v":2.19048983317408E-3,"d":"2.19E-03"},{"v":4.90048865812856E-3,"d":"4.90E-03"}]
[5943,"EPA-TSIE-P3-25-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00898559134576708,"d":"8.99E-03"},0.013498225399361,{"v":0.0594515977378401,"d":"5.95E-02"},{"v":0.0164528142130851,"d":"1.65E-02"}]
[5944,"EPA-HCIV-P3-26-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0295543267739568,"d":"2.96E-02"},{"v":0.00425240424876014,"d":"4.25E-03"},{"v":0.00611219285442335,"d":"6.11E-03"},{"v":0.00569316770682103,"d":"5.69E-03"}]
[5945,"EPA-FEXP-P3-30-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0432709494356884,"d":"4.33E-02"},0.015892725767722,{"v":0.00221015325921167,"d":"2.21E-03"},{"v":0.0163850147254195,"d":"1.64E-02"}]
[5948,"EPA-TSIE-P3-25-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0166452587199586,"d":"1.66E-02"},{"v":0.0137379302204211,"d":"1.37E-02"},{"v":0.0445179967055747,"d":"4.45E-02"},{"v":0.0160092564184476,"d":"1.60E-02"}]
[5949,"EPA-FEXP-P3-30-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0380674123263415,"d":"3.81E-02"},{"v":0.0203914247485873,"d":"2.04E-02"},{"v":0.00338060051739956,"d":"3.38E-03"},{"v":0.0201406899645654,"d":"2.01E-02"}]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0528728904018316,"d":"5.29E-02"},{"v":0.0175713276945232,"d":"1.76E-02"},{"v":0.0145754585994689,"d":"1.46E-02"},0.019177449367902]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0108130968183562,"d":"1.08E-02"},{"v":0.0124645434584398,"d":"1.25E-02"},{"v":0.0636840338402366,"d":"6.37E-02"},{"v":0.0159348670700714,"d":"1.59E-02"}]
[6031,"EPA-TCAM-P3-10-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0841251828929076,"d":"8.41E-02"},{"v":0.0188119685754812,"d":"1.88E-02"},{"v":0.0121361046810815,"d":"1.21E-02"},{"v":0.0217497225700136,"d":"2.17E-02"}]
[6032,"EPA-CSIL-P3-30-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0745538268095872,"d":"7.46E-02"},{"v":0.00789184285740283,"d":"7.89E-03"},{"v":0.00282005555938228,"d":"2.82E-03"},{"v":0.0110314140579044,"d":"1.10E-02"}]
[6043,"EPA-DCAL-P3-10-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0390592718077439,"d":"3.91E-02"},{"v":0.0263623323254128,"d":"2.64E-02"},{"v":0.0264133651745559,"d":"2.64E-02"},{"v":0.0270155071166581,"d":"2.70E-02"}]
[6044,"EPA-TSIE-P3-27-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00996784512104776,"d":"9.97E-03"},{"v":0.0137384076383555,"d":"1.37E-02"},{"v":0.0569080836957923,"d":"5.69E-02"},{"v":0.0165288555726901,"d":"1.65E-02"}]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","NOx, g/mi",0.190571735024919,{"v":0.0117231046970907,"d":"1.17E-02"},{"v":0.00425390543562212,"d":"4.25E-03"},{"v":0.0204534647449113,"d":"2.05E-02"}]
[6046,"EPA-CSIL-P3-30-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0462647067912773,"d":"4.63E-02"},{"v":0.0156384954984736,"d":"1.56E-02"},{"v":0.000737559233500958,"d":"7.38E-04"},{"v":0.0162134079731577,"d":"1.62E-02"}]
[6065,"EPA-NALT-P3-31-T2","NOx, g/mi",0.127688151870177,{"v":0.0097612096657496,"d":"9.76E-03"},{"v":0.00432703611066962,"d":"4.33E-03"},{"v":0.0154929155285267,"d":"1.55E-02"}]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","NOx, g/mi",0.162310590417915,{"v":0.00399655886991635,"d":"4.00E-03"},{"v":0.00101664820730949,"d":"1.02E-03"},{"v":0.0119669351737829,"d":"1.20E-02"}]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0321871963095874,"d":"3.22E-02"},{"v":0.00369448345402165,"d":"3.69E-03"},{"v":0.00354215749589212,"d":"3.54E-03"},{"v":0.00518634803652219,"d":"5.19E-03"}]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0592748374957046,"d":"5.93E-02"},{"v":3.83309943553544e-05,"d":"3.83E-05"},{"v":7.53720300598671E-4,"d":"7.54E-04"},{"v":0.00316085065790709,"d":"3.16E-03"}]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","NOx, g/mi",0.056478932764369,{"v":0.00318444427010239,"d":"3.18E-03"},{"v":0.0413373125159201,"d":"4.13E-02"},{"v":0.00855989493293718,"d":"8.56E-03"}]
[6075,"EPA-HCIV-P3-4-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0209266819386392,"d":"2.09E-02"},{"v":0.00491976865668304,"d":"4.92E-03"},{"v":0.00871544155033717,"d":"8.72E-03"},{"v":0.00602487966368594,"d":"6.02E-03"}]
[6076,"EPA-CCOB-P3-3-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0397565070953043,"d":"3.98E-02"},{"v":0.000659753115696473,"d":"6.60E-04"},{"v":1.30878393133502E-3,"d":"1.31E-03"},{"v":0.00274644394701391,"d":"2.75E-03"}]
[6077,"EPA-HODY-P3-6-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0530465460438426,"d":"5.30E-02"},{"v":0.00443394337838755,"d":"4.43E-03"},{"v":0.0779097592925144,"d":"7.79E-02"},{"v":0.0120734996807571,"d":"1.21E-02"}]
[6078,"EPA-JLIB-P3-23-T2","NOx, g/mi",0.171283403767792,{"v":7.6213558216358E-3,"d":"7.62E-03"},{"v":0.00332677076587894,"d":"3.33E-03"},{"v":0.0157587929317647,"d":"1.58E-02"}]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0536832397015632,"d":"5.37E-02"},{"v":0.0279379995767912,"d":"2.79E-02"},{"v":0.00435563286898792,"d":"4.36E-03"},{"v":0.0276578596799874,"d":"2.77E-02"}]
[6082,"EPA-FEXP-P3-3-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0490970588255133,"d":"4.91E-02"},{"v":0.0247481312125615,"d":"2.47E-02"},{"v":0.00573612690144856,"d":"5.74E-03"},{"v":0.0247085597646055,"d":"2.47E-02"}]
[6105,"EPA-HODY-P3-11-T1","NOx, g/mi",0.153113881288284,{"v":0.00270445129287928,"d":"2.70E-03"},0.033915112431568,{"v":0.0127270490527094,"d":"1.27E-02"}]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","NOx, g/mi",0.109399464927598,{"v":0.000307095929477213,"d":"3.07E-04"},{"v":1.11609973014592E-3,"d":"1.12E-03"},{"v":0.00598892926235368,"d":"5.99E-03"}]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00355819262499579,"d":"3.56E-03"},{"v":0.0112538606327306,"d":"1.13E-02"},0.080386336437573,{"v":0.0156490319392523,"d":"1.56E-02"}]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","NOx, g/mi",0.210540366645797,{"v":0.0171998978525989,"d":"1.72E-02"},{"v":2.14026583660457E-3,"d":"2.14E-03"},{"v":0.0261949897968452,"d":"2.62E-02"}]
[6109,"EPA-JLIB-P3-26-T1","NOx, g/mi",0.194324320316681,{"v":0.00573048573718093,"d":"5.73E-03"},{"v":0.00590994157079391,"d":"5.91E-03"},{"v":0.0153399467275585,"d":"1.53E-02"}]
[6114,"EPA-CCOB-P3-28-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0767431411911862,"d":"7.67E-02"},{"v":0.000153044521264034,"d":"1.53E-04"},{"v":0.00366844287332064,"d":"3.67E-03"},{"v":0.00437404387144226,"d":"4.37E-03"}]
[6115,"EPA-HODY-P3-11-T2","NOx, g/mi",0.150758327306424,{"v":0.0149510797970724,"d":"1.50E-02"},{"v":0.0317311432643658,"d":"3.17E-02"},{"v":0.0233034527839435,"d":"2.33E-02"}]
[6116,"EPA-TSIE-P3-21-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00996342941554046,"d":"9.96E-03"},{"v":0.00908641903921149,"d":"9.09E-03"},{"v":0.0708129234168912,"d":"7.08E-02"},{"v":0.0134077213582517,"d":"1.34E-02"}]
[6117,"EPA-NALT-P3-10-T2","NOx, g/mi",0.115703829116455,{"v":0.0128050449188946,"d":"1.28E-02"},{"v":2.85666156345674E-3,"d":"2.86E-03"},0.017439974223782]
[6118,"EPA-JLIB-P3-26-T2","NOx, g/mi",0.179830894160739,{"v":0.00931894458598805,"d":"9.32E-03"},{"v":0.00776658034167875,"d":"7.77E-03"},{"v":0.0179910247980926,"d":"1.80E-02"}]
[6136,"EPA-HCIV-P3-25-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0353065012563954,"d":"3.53E-02"},{"v":0.00968609604246774,"d":"9.69E-03"},{"v":0.0163887902308285,"d":"1.64E-02"},{"v":0.0114886039951487,"d":"1.15E-02"}]
[6137,"EPA-DCAL-P3-22-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0489980445064081,"d":"4.90E-02"},{"v":0.00408736589700719,"d":"4.09E-03"},{"v":0.0185367629311237,"d":"1.85E-02"},{"v":0.00740167483325552,"d":"7.40E-03"}]
[6138,"EPA-TCAM-P3-30-T1","NOx, g/mi",0.113090030151819,{"v":0.0113011412236049,"d":"1.13E-02"},0.11905090347662,{"v":0.0239758862714583,"d":"2.40E-02"}]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0421296988301171,"d":"4.21E-02"},{"v":0.0165258951844548,"d":"1.65E-02"},{"v":0.00174683521370524,"d":"1.75E-03"},{"v":0.0168422049813488,"d":"1.68E-02"}]
[6142,"EPA-HCIV-P3-25-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0298144159163654,"d":"2.98E-02"},{"v":0.0111860138296137,"d":"1.12E-02"},{"v":0.0300853174877896,"d":"3.01E-02"},{"v":0.0134553150096377,"d":"1.35E-02"}]
[6143,"EPA-DCAL-P3-22-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0470333661937747,"d":"4.70E-02"},{"v":0.00721574644650438,"d":"7.22E-03"},{"v":0.00715593495415114,"d":"7.16E-03"},{"v":0.00928343584662969,"d":"9.28E-03"}]
[6144,"EPA-TCAM-P3-30-T2","NOx, g/mi",0.132793666185756,{"v":0.0187857572460156,"d":"1.88E-02"},{"v":0.0169096142244452,"d":"1.69E-02"},0.024568562038628]
[6145,"EPA-CSIL-P3-3-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0345871769362186,"d":"3.46E-02"},{"v":0.0144989978606278,"d":"1.45E-02"},{"v":0.0057406903379857,"d":"5.74E-03"},{"v":0.0149343640224816,"d":"1.49E-02"}]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","NOx, g/mi",0.109894055352119,{"v":0.0143200586746419,"d":"1.43E-02"},{"v":3.38501687337096E-3,"d":"3.39E-03"},{"v":0.0184461170928539,"d":"1.84E-02"}]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00842845087281179,"d":"8.43E-03"},{"v":0.0113065595007169,"d":"1.13E-02"},{"v":0.0609026295115324,"d":"6.09E-02"},0.01456046669121]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","NOx, g/mi",0.155990749367985,{"v":0.00269714392850531,"d":"2.70E-03"},{"v":0.0405820927228819,"d":"4.06E-02"},{"v":0.0133127510970207,"d":"1.33E-02"}]
[6176,"EPA-TCAM-P3-30-T3","NOx, g/mi",0.103223162905861,{"v":0.0147347982402329,"d":"1.47E-02"},{"v":0.0171646675128797,"d":"1.72E-02"},{"v":0.0194782796645573,"d":"1.95E-02"}]
[6177,"EPA-DCAL-P3-11-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0570438476450389,"d":"5.70E-02"},{"v":0.0152071480798076,"d":"1.52E-02"},{"v":0.0092199272188538,"d":"9.22E-03"},0.016955513587731]
[6185,"EPA-NALT-P3-3-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0937389249692661,"d":"9.37E-02"},{"v":0.0108989821117131,"d":"1.09E-02"},{"v":0.0012254764993028,"d":"1.23E-03"},{"v":0.0145606820518776,"d":"1.46E-02"}]
[6186,"EPA-TSIE-P3-13-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0147739401718289,"d":"1.48E-02"},0.014075998270901,{"v":0.0308866794891623,"d":"3.09E-02"},{"v":0.0152837845504525,"d":"1.53E-02"}]
[6187,"EPA-HODY-P3-3-T2","NOx, g/mi",0.140990660238275,{"v":0.00413447198652062,"d":"4.13E-03"},{"v":0.0360922758566496,"d":"3.61E-02"},{"v":0.0135178242343878,"d":"1.35E-02"}]
[6188,"EPA-DCAL-P3-11-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0778137291153535,"d":"7.78E-02"},{"v":0.0115261770318255,"d":"1.15E-02"},{"v":0.0132695005977129,"d":"1.33E-02"},{"v":0.0150578116207896,"d":"1.51E-02"}]
[6189,"EPA-HCIV-P3-30-T1","NOx, g/mi",0.045105881169231,{"v":0.00619649439222824,"d":"6.20E-03"},{"v":0.0061291367581917,"d":"6.13E-03"},{"v":0.00822672427575529,"d":"8.23E-03"}]
[6202,"EPA-HCIV-P3-30-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0406809588903688,"d":"4.07E-02"},{"v":3.06308168346413E-3,"d":"3.06E-03"},{"v":0.0205657483511913,"d":"2.06E-02"},{"v":0.00625533473581677,"d":"6.26E-03"}]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0561258034477344,"d":"5.61E-02"},{"v":0.000814974995498143,"d":"8.15E-04"},0,{"v":0.00366015506400253,"d":"3.66E-03"}]
[6204,"EPA-CSIL-P3-12-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0873442249799367,"d":"8.73E-02"},0.016241727393114,{"v":1.24254652954048E-3,"d":"1.24E-03"},{"v":0.0189059863693354,"d":"1.89E-02"}]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","NOx, g/mi",0.168471248774487,{"v":0.0134962487337786,"d":"1.35E-02"},{"v":4.67344104592049E-3,"d":"4.67E-03"},{"v":0.0209343699452576,"d":"2.09E-02"}]
[6213,"EPA-TCAM-P3-25-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0952929668458334,"d":"9.53E-02"},{"v":0.0132415098355529,"d":"1.32E-02"},{"v":0.0232912431679126,"d":"2.33E-02"},{"v":0.0182141653897985,"d":"1.82E-02"}]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0464552508816031,"d":"4.65E-02"},{"v":0.0235799896762146,"d":"2.36E-02"},{"v":0.0108847162665732,"d":"1.09E-02"},0.023885399812368]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0578755634091944,"d":"5.79E-02"},{"v":7.78704505570011e-05,"d":"7.79E-05"},{"v":0.000387770610432647,"d":"3.88E-04"},{"v":0.00313085191265991,"d":"3.13E-03"}]
[6216,"EPA-CSIL-P3-12-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0803020911422144,"d":"8.03E-02"},{"v":0.0125770193758274,"d":"1.26E-02"},{"v":0.00381006307660194,"d":"3.81E-03"},{"v":0.0155095751287721,"d":"1.55E-02"}]
[6217,"EPA-JLIB-P3-21-T2","NOx, g/mi",0.167573523032093,0.019095856248379,{"v":0.00304599219824624,"d":"3.05E-03"},{"v":0.0257515007660935,"d":"2.58E-02"}]
[6219,"EPA-DCAL-P3-27-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0496103328463673,"d":"4.96E-02"},{"v":0.0181930555878056,"d":"1.82E-02"},{"v":0.0160566256584163,"d":"1.61E-02"},{"v":0.0196621630537724,"d":"1.97E-02"}]
[6220,"EPA-TCAM-P3-25-T2","NOx, g/mi",0.107841126632879,{"v":0.0149102780108663,"d":"1.49E-02"},{"v":0.0194912296658293,"d":"1.95E-02"},{"v":0.0200744270743436,"d":"2.01E-02"}]
[6243,"EPA-NALT-P3-11-T1","NOx, g/mi",0.166496381529077,{"v":0.0165166865386839,"d":"1.65E-02"},{"v":0.00427001129608968,"d":"4.27E-03"},0.023523614819498]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0515576271631614,"d":"5.16E-02"},{"v":0.00444883705033485,"d":"4.45E-03"},{"v":0.0059425216518432,"d":"5.94E-03"},{"v":0.00698563479157359,"d":"6.99E-03"}]
[6245,"EPA-TCAM-P3-24-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0942337311019883,"d":"9.42E-02"},{"v":0.0202312057918672,"d":"2.02E-02"},{"v":0.0401098199176233,"d":"4.01E-02"},{"v":0.0254929489087484,"d":"2.55E-02"}]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0454518861816565,"d":"4.55E-02"},{"v":0.0137892084413211,"d":"1.38E-02"},{"v":0.0263979770665884,"d":"2.64E-02"},{"v":0.0163026466808602,"d":"1.63E-02"}]
[6247,"EPA-JLIB-P3-16-T1","NOx, g/mi",0.158772411809277,{"v":0.00916696724080243,"d":"9.17E-03"},{"v":0.00441562088605634,"d":"4.42E-03"},{"v":0.0165770393576219,"d":"1.66E-02"}]
[6255,"EPA-NALT-P3-11-T2","NOx, g/mi",0.17440230240101,{"v":0.0160662634245121,"d":"1.61E-02"},{"v":0.00451472939553481,"d":"4.51E-03"},0.023566937371882]
[6256,"EPA-DCAL-P3-21-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0472621588159343,"d":"4.73E-02"},{"v":0.00854893154739392,"d":"8.55E-03"},{"v":2.27931775731889E-4,"d":"2.28E-04"},{"v":0.00995875647470236,"d":"9.96E-03"}]
[6257,"EPA-TCAM-P3-24-T2","NOx, g/mi",0.10942001185639,{"v":0.0166967242120887,"d":"1.67E-02"},{"v":0.0221139014426004,"d":"2.21E-02"},{"v":0.0219171710804153,"d":"2.19E-02"}]
[6258,"EPA-HCIV-P3-31-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0230340850092089,"d":"2.30E-02"},{"v":0.00869972427510595,"d":"8.70E-03"},{"v":0.0121529210880171,"d":"1.22E-02"},{"v":0.00968702672730518,"d":"9.69E-03"}]
[6259,"EPA-JLIB-P3-16-T2","NOx, g/mi",0.137995099859064,{"v":0.0134847988280641,"d":"1.35E-02"},{"v":2.83033775056448E-3,"d":"2.83E-03"},{"v":0.0192070782227622,"d":"1.92E-02"}]
[6277,"EPA-TSIE-P3-22-T1","NOx, g/mi",{"v":0.000902907902512555,"d":"9.03E-04"},{"v":0.0188067876075224,"d":"1.88E-02"},{"v":0.0476000403994852,"d":"4.76E-02"},{"v":0.0198528553608726,"d":"1.99E-02"}]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0385414351003018,"d":"3.85E-02"},{"v":0.000267027705505245,"d":"2.67E-04"},{"v":0.00331005460616228,"d":"3.31E-03"},{"v":2.47877830653265E-3,"d":"2.48E-03"}]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","NOx, g/mi",0.131691750455474,{"v":0.0294332553727096,"d":"2.94E-02"},{"v":0.0449329260430276,"d":"4.49E-02"},{"v":0.0358412397864625,"d":"3.58E-02"}]
[6280,"EPA-CSIL-P3-26-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0585316753258728,"d":"5.85E-02"},{"v":0.0205563280929635,"d":"2.06E-02"},{"v":0.00427745587849213,"d":"4.28E-03"},{"v":0.0214191384986721,"d":"2.14E-02"}]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0670668391815117,"d":"6.71E-02"},{"v":0.0167623810444582,"d":"1.68E-02"},{"v":0.0103712038524619,"d":"1.04E-02"},{"v":0.0189103405098341,"d":"1.89E-02"}]
[6288,"EPA-TSIE-P3-22-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0107876900146235,"d":"1.08E-02"},{"v":0.0130340244511557,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0396385127874589,"d":"3.96E-02"},{"v":0.0147590242489278,"d":"1.48E-02"}]
[6289,"EPA-CCOB-P3-6-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0449437389153265,"d":"4.49E-02"},{"v":2.29552772802753E-4,"d":"2.30E-04"},{"v":0.0023055725860951,"d":"2.31E-03"},{"v":2.71246879009119E-3,"d":"2.71E-03"}]
[6290,"EPA-HODY-P3-31-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0349081560772703,"d":"3.49E-02"},{"v":0.00715830926700056,"d":"7.16E-03"},{"v":0.0421394144219659,"d":"4.21E-02"},{"v":0.0110310202056635,"d":"1.10E-02"}]
[6292,"EPA-CSIL-P3-26-T2","NOx, g/mi",0.054984092664931,0.015888376753964,{"v":0.00211390617534369,"d":"2.11E-03"},{"v":0.0169748916055704,"d":"1.70E-02"}]
[6293,"EPA-FEXP-P3-10-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0700013143762186,"d":"7.00E-02"},{"v":0.0379411588685781,"d":"3.79E-02"},{"v":0.00291436212324912,"d":"2.91E-03"},{"v":0.0371984689579832,"d":"3.72E-02"}]
[6306,"EPA-JLIB-P3-22-T1","NOx, g/mi",0.142288561639601,{"v":0.00841638211373894,"d":"8.42E-03"},{"v":0.000640362268047807,"d":"6.40E-04"},{"v":0.0148421778426232,"d":"1.48E-02"}]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","NOx, g/mi",0.104192873001938,{"v":0.0102642523254242,"d":"1.03E-02"},{"v":0.00798331949447089,"d":"7.98E-03"},{"v":0.0150349328240076,"d":"1.50E-02"}]
[6322,"EPA-SOUT-P3-24-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0828291288555841,"d":"8.28E-02"},{"v":0.0142387284352933,"d":"1.42E-02"},{"v":0.000273541720481304,"d":"2.74E-04"},{"v":0.0168216671192936,"d":"1.68E-02"}]
[6323,"EPA-HODY-P3-31-T3","NOx, g/mi",0.113069377596434,{"v":0.00567444371798968,"d":"5.67E-03"},{"v":0.0420062507837997,"d":"4.20E-02"},{"v":0.0138161405529845,"d":"1.38E-02"}]
[6324,"EPA-HCIV-P3-28-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0367347555054067,"d":"3.67E-02"},{"v":0.00541430304614566,"d":"5.41E-03"},{"v":0.00539563947271891,"d":"5.40E-03"},{"v":0.00704231161504405,"d":"7.04E-03"}]
[6325,"EPA-JLIB-P3-22-T2","NOx, g/mi",0.17931291477879,{"v":0.0119300557282303,"d":"1.19E-02"},{"v":0.00432948127464905,"d":"4.33E-03"},0.020083195431819]
[6337,"EPA-FFOC-P3-20-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00636318174946734,"d":"6.36E-03"},{"v":0.000923699390055584,"d":"9.24E-04"},{"v":0.00286200259187818,"d":"2.86E-03"},{"v":0.00133902156377491,"d":"1.34E-03"}]
[6338,"EPA-SOUT-P3-24-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0753628876216363,"d":"7.54E-02"},{"v":0.0198511992048186,"d":"1.99E-02"},{"v":1.78934006197176E-4,"d":"1.79E-04"},0.021401896209905]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0583491100026022,"d":"5.83E-02"},0.017774731975172,{"v":0.0208244687955851,"d":"2.08E-02"},0.020066019497032]
[6348,"EPA-DCAL-P3-31-T2","NOx, g/mi",0.04946274175532,0.025504009376233,0.013734753472943,{"v":0.0259109066484794,"d":"2.59E-02"}]
[6349,"EPA-FFOC-P3-20-T3","NOx, g/mi",{"v":0.00477878741233098,"d":"4.78E-03"},{"v":0.00139148621685182,"d":"1.39E-03"},{"v":0.0031637345703933,"d":"3.16E-03"},{"v":0.00168920631095262,"d":"1.69E-03"}]
[6350,"EPA-CSIL-P3-20-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0368081427505071,"d":"3.68E-02"},0.025217454159069,{"v":0.00198314639551674,"d":"1.98E-03"},{"v":0.0242358543121195,"d":"2.42E-02"}]
[6351,"EPA-FEXP-P3-4-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0481556460835094,"d":"4.82E-02"},{"v":0.0186577732051448,"d":"1.87E-02"},{"v":0.00430195670775628,"d":"4.30E-03"},{"v":0.0192141929173492,"d":"1.92E-02"}]
[6362,"EPA-HCIV-P3-21-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0441869449090746,"d":"4.42E-02"},{"v":7.9720073199477E-3,"d":"7.97E-03"},{"v":0.0235338180371535,"d":"2.35E-02"},{"v":0.0109658762434724,"d":"1.10E-02"}]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00704057406582266,"d":"7.04E-03"},{"v":0.0121664782197565,"d":"1.22E-02"},{"v":0.0467372064956734,"d":"4.67E-02"},{"v":0.0143242275887173,"d":"1.43E-02"}]
[6367,"EPA-SOUT-P3-16-T1","NOx, g/mi",0.124237338121379,{"v":0.0239357623763339,"d":"2.39E-02"},{"v":1.7822562469651E-4,"d":"1.78E-04"},{"v":0.0275533241025986,"d":"2.76E-02"}]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0335682934986982,"d":"3.36E-02"},{"v":0.00334462273812937,"d":"3.34E-03"},{"v":0.0723219182388721,"d":"7.23E-02"},{"v":0.00980164386659475,"d":"9.80E-03"}]
[6387,"EPA-TSIE-P3-31-T2","NOx, g/mi",0.013871757514676,{"v":0.0100835125252796,"d":"1.01E-02"},{"v":0.0257795114352312,"d":"2.58E-02"},0.011366822571849]
[6388,"EPA-SOUT-P3-16-T2","NOx, g/mi",0.111429472821266,{"v":0.0064047191324122,"d":"6.40E-03"},{"v":0.00299143270114635,"d":"2.99E-03"},{"v":0.0116006932493609,"d":"1.16E-02"}]
[6389,"EPA-HODY-P3-10-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0398329606755851,"d":"3.98E-02"},{"v":0.0121114728134093,"d":"1.21E-02"},{"v":0.0385844988406129,"d":"3.86E-02"},{"v":0.0153895359322724,"d":"1.54E-02"}]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00533901192840826,"d":"5.34E-03"},{"v":0.00138764524679543,"d":"1.39E-03"},{"v":0.00519157402149883,"d":"5.19E-03"},{"v":0.00185440768639231,"d":"1.85E-03"}]
[6391,"EPA-DCAL-P3-16-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0714887896339413,"d":"7.15E-02"},{"v":0.0176483083494345,"d":"1.76E-02"},{"v":0.0066393091847083,"d":"6.64E-03"},{"v":0.0196386864819674,"d":"1.96E-02"}]
[6403,"EPA-FFOC-P3-14-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0059678300710383,"d":"5.97E-03"},{"v":2.10977206550453E-3,"d":"2.11E-03"},{"v":0.00439066986295104,"d":"4.39E-03"},{"v":0.00246284876562242,"d":"2.46E-03"}]
[6404,"EPA-DCAL-P3-16-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0804383917632687,"d":"8.04E-02"},{"v":0.0243745477513788,"d":"2.44E-02"},{"v":0.00628475160704091,"d":"6.28E-03"},{"v":0.0259997649262753,"d":"2.60E-02"}]
[6405,"EPA-JLIB-P3-30-T1","NOx, g/mi",0.180594707132061,{"v":0.00393136153917057,"d":"3.93E-03"},{"v":0.00237892192981663,"d":"2.38E-03"},{"v":0.0130773770093597,"d":"1.31E-02"}]
[6406,"EPA-TCAM-P3-16-T1","NOx, g/mi",0.113997539078832,{"v":0.0113005594274668,"d":"1.13E-02"},{"v":0.0202346959839303,"d":"2.02E-02"},{"v":0.0173257427654625,"d":"1.73E-02"}]
[6407,"EPA-NALT-P3-12-T1","NOx, g/mi",0.16536878225187,{"v":0.0126619213134875,"d":"1.27E-02"},{"v":0.00395618872644478,"d":"3.96E-03"},{"v":0.0199278406007842,"d":"1.99E-02"}]
[6412,"EPA-JLIB-P3-30-T2","NOx, g/mi",0.152095451678881,{"v":0.00540056879237437,"d":"5.40E-03"},{"v":0.00119232938554506,"d":"1.19E-03"},{"v":0.0127065345952207,"d":"1.27E-02"}]
[6413,"EPA-TCAM-P3-16-T2","NOx, g/mi",0.139355457517309,{"v":0.0176155982328405,"d":"1.76E-02"},0.026083893133153,{"v":0.0245531601378766,"d":"2.46E-02"}]
[6414,"EPA-NALT-P3-12-T2","NOx, g/mi",0.164104894872575,{"v":0.0154601869911162,"d":"1.55E-02"},{"v":0.00527314927984382,"d":"5.27E-03"},{"v":0.0225948491604706,"d":"2.26E-02"}]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0687292757559294,"d":"6.87E-02"},{"v":0.00015625158832367,"d":"1.56E-04"},{"v":0.000621208848309295,"d":"6.21E-04"},{"v":0.00377700890841189,"d":"3.78E-03"}]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0076583707460948,"d":"7.66E-03"},{"v":0.00166384916569063,"d":"1.66E-03"},{"v":0.00530375964051201,"d":"5.30E-03"},{"v":2.22473357235029E-3,"d":"2.22E-03"}]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0943320856060635,"d":"9.43E-02"},{"v":0.000274284028231046,"d":"2.74E-04"},{"v":0.000760579639012006,"d":"7.61E-04"},{"v":0.00524081401105366,"d":"5.24E-03"}]
[6432,"EPA-HCIV-P3-21-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0954371568634223,"d":"9.54E-02"},0.010705256614535,{"v":0.00312615110586262,"d":"3.13E-03"},{"v":0.0145432386480456,"d":"1.45E-02"}]
[6433,"EPA-FEXP-P3-4-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0462569115230856,"d":"4.63E-02"},{"v":0.0188171839491646,"d":"1.88E-02"},{"v":0.00796558666852741,"d":"7.97E-03"},{"v":0.0195040286578706,"d":"1.95E-02"}]
[6434,"EPA-CSIL-P3-20-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0444990304988833,"d":"4.45E-02"},{"v":0.0202582407276686,"d":"2.03E-02"},{"v":0.00493430570315261,"d":"4.93E-03"},{"v":0.0204592700111256,"d":"2.05E-02"}]
[6435,"EPA-FFOC-P3-6-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0095307238140314,"d":"9.53E-03"},{"v":0.00201040828004092,"d":"2.01E-03"},{"v":0.0033383221137942,"d":"3.34E-03"},{"v":0.0024908284839273,"d":"2.49E-03"}]
[6436,"EPA-SOUT-P3-30-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0886576554427003,"d":"8.87E-02"},{"v":0.0214462156651427,"d":"2.14E-02"},{"v":0.00063450019964843,"d":"6.35E-04"},{"v":0.0234577888547535,"d":"2.35E-02"}]
[6448,"EPA-SOUT-P3-30-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0753474130312993,"d":"7.53E-02"},{"v":0.0177726639822898,"d":"1.78E-02"},{"v":6.77231437078983E-3,"d":"6.77E-03"},{"v":0.0199794928027188,"d":"2.00E-02"}]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0103986553444607,"d":"1.04E-02"},{"v":0.0112374176520193,"d":"1.12E-02"},{"v":0.0371403656929534,"d":"3.71E-02"},0.012988978553653]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0526871524433004,"d":"5.27E-02"},{"v":0.000545207938532615,"d":"5.45E-04"},{"v":0.000689293570627608,"d":"6.89E-04"},{"v":0.00325950932335584,"d":"3.26E-03"}]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","NOx, g/mi",0.129844628998965,{"v":0.00736232148950393,"d":"7.36E-03"},{"v":0.000929456556350896,"d":"9.29E-04"},{"v":0.0132447287106342,"d":"1.32E-02"}]
[6462,"EPA-TSIE-P3-10-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0171933120331942,"d":"1.72E-02"},{"v":0.00993520234911307,"d":"9.94E-03"},{"v":0.0391294236728864,"d":"3.91E-02"},{"v":0.0123396470579623,"d":"1.23E-02"}]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0467357557027485,"d":"4.67E-02"},{"v":1.28591157002771E-3,"d":"1.29E-03"},{"v":0.0134676288988848,"d":"1.35E-02"},{"v":0.0044656909923412,"d":"4.47E-03"}]
[6464,"EPA-JLIB-P3-3-T2","NOx, g/mi",0.125191758303467,{"v":0.00822539519172634,"d":"8.23E-03"},{"v":0.00148159629707616,"d":"1.48E-03"},{"v":0.0138068033864302,"d":"1.38E-02"}]
[6465,"EPA-FFOC-P3-16-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0132252825852288,"d":"1.32E-02"},{"v":0.00159417814944432,"d":"1.59E-03"},{"v":0.0102322906276308,"d":"1.02E-02"},{"v":0.00279441309752616,"d":"2.79E-03"}]
[6479,"EPA-FFOC-P3-16-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00929602261733523,"d":"9.30E-03"},{"v":1.40516235618451E-3,"d":"1.41E-03"},{"v":0.00106966746558714,"d":"1.07E-03"},{"v":0.00178876454624384,"d":"1.79E-03"}]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0407219985809526,"d":"4.07E-02"},{"v":0.000497470631414626,"d":"4.97E-04"},{"v":1.05243746349072E-3,"d":"1.05E-03"},{"v":2.64082774963653E-3,"d":"2.64E-03"}]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0697288672519337,"d":"6.97E-02"},{"v":0.0201205518690806,"d":"2.01E-02"},{"v":3.54668843053112E-3,"d":"3.55E-03"},{"v":0.0215444084062869,"d":"2.15E-02"}]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","NOx, g/mi",0.059550321757691,{"v":0.0174305655539323,"d":"1.74E-02"},{"v":0.00136372901568945,"d":"1.36E-03"},{"v":0.0185175911690407,"d":"1.85E-02"}]
[6487,"EPA-CSIL-P3-21-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0576229741594917,"d":"5.76E-02"},0.021564746988036,{"v":0.00631388632275126,"d":"6.31E-03"},{"v":0.0223802923501752,"d":"2.24E-02"}]
[6497,"EPA-HODY-P3-10-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0287025995224935,"d":"2.87E-02"},{"v":0.0169424154304419,"d":"1.69E-02"},{"v":0.0457135737097195,"d":"4.57E-02"},{"v":0.0195311240639035,"d":"1.95E-02"}]
[6498,"EPA-TCAM-P3-4-T2","NOx, g/mi",0.109453152237321,{"v":0.0141222352788501,"d":"1.41E-02"},{"v":0.0126962150893232,"d":"1.27E-02"},{"v":0.0189844473056713,"d":"1.90E-02"}]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00424710008245967,"d":"4.25E-03"},{"v":0.00165447553984194,"d":"1.65E-03"},{"v":0.00250000730143209,"d":"2.50E-03"},{"v":0.00184613415533187,"d":"1.85E-03"}]
[6507,"EPA-FFOC-P3-7-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00199274715248721,"d":"1.99E-03"},{"v":0.000735413145310602,"d":"7.35E-04"},{"v":0.000382302457895824,"d":"3.82E-04"},{"v":0.000775380734758615,"d":"7.75E-04"}]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","NOx, g/mi",0.157316676217997,0.017458812911674,{"v":0.00270811508121818,"d":"2.71E-03"},{"v":0.0236731293101693,"d":"2.37E-02"}]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0873915712393274,"d":"8.74E-02"},{"v":0.0169407979157925,"d":"1.69E-02"},{"v":0.00722306235232648,"d":"7.22E-03"},{"v":0.0199172578568899,"d":"1.99E-02"}]
[6520,"EPA-NALT-P3-23-T2","NOx, g/mi",0.114504860846944,{"v":0.0141234420124749,"d":"1.41E-02"},{"v":0.00400265974227829,"d":"4.00E-03"},{"v":0.0187429900673479,"d":"1.87E-02"}]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0106125595154926,"d":"1.06E-02"},{"v":0.0153057857663137,"d":"1.53E-02"},{"v":0.0415630296430346,"d":"4.16E-02"},0.016885674834113]
[6522,"EPA-HODY-P3-16-T1","NOx, g/mi",0.14181986533599,{"v":0.00504666887021719,"d":"5.05E-03"},{"v":0.0392624401252219,"d":"3.93E-02"},{"v":0.0145907859245119,"d":"1.46E-02"}]
[6523,"EPA-TCAM-P3-4-T4","NOx, g/mi",0.100628688692538,{"v":0.0135630796089805,"d":"1.36E-02"},0.027176999939769,{"v":0.0189653361046425,"d":"1.90E-02"}]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0284701630787666,"d":"2.85E-02"},{"v":0.00509603762074005,"d":"5.10E-03"},{"v":4.23294015593803E-3,"d":"4.23E-03"},{"v":6.2508267870825E-3,"d":"6.25E-03"}]
[6532,"EPA-HODY-P3-16-T2","NOx, g/mi",0.141492285403662,{"v":0.00322015454674171,"d":"3.22E-03"},{"v":0.0410584733445453,"d":"4.11E-02"},{"v":0.0131188829152887,"d":"1.31E-02"}]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","NOx, g/mi",{"v":0.000847844661179289,"d":"8.48E-04"},{"v":0.000934200511666337,"d":"9.34E-04"},{"v":0.00554433264466273,"d":"5.54E-03"},{"v":1.24606555701895E-3,"d":"1.25E-03"}]
[6534,"EPA-HCIV-P3-10-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0432902980931793,"d":"4.33E-02"},{"v":0.0052221924665881,"d":"5.22E-03"},{"v":0.00181764882818404,"d":"1.82E-03"},{"v":0.00694704780209091,"d":"6.95E-03"}]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","NOx, g/mi",0.10847858138496,{"v":0.0223113657214091,"d":"2.23E-02"},{"v":0.00392499355582368,"d":"3.92E-03"},{"v":0.0255405644572479,"d":"2.55E-02"}]
[6536,"EPA-FFOC-P3-28-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00434256736461376,"d":"4.34E-03"},{"v":0.00132142602214477,"d":"1.32E-03"},{"v":0.0148759607455888,"d":"1.49E-02"},{"v":0.00241704985537288,"d":"2.42E-03"}]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","NOx, g/mi",0.013785462926545,{"v":0.0121970496600284,"d":"1.22E-02"},{"v":0.0226990979871441,"d":"2.27E-02"},{"v":0.0130007130944499,"d":"1.30E-02"}]
[6538,"EPA-CSIL-P3-31-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0643139107299601,"d":"6.43E-02"},{"v":0.0115259879396844,"d":"1.15E-02"},{"v":0.00172485547637691,"d":"1.72E-03"},{"v":0.0136096082363712,"d":"1.36E-02"}]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0472423857215849,"d":"4.72E-02"},{"v":0.000730249509392194,"d":"7.30E-04"},{"v":0.000539686977520245,"d":"5.40E-04"},{"v":0.00311585325683387,"d":"3.12E-03"}]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","NOx, g/mi",0.016515142857174,{"v":0.00253779798325078,"d":"2.54E-03"},{"v":0.00176915016245782,"d":"1.77E-03"},{"v":0.00320535520307914,"d":"3.21E-03"}]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","NOx, g/mi",0.127165927609773,{"v":0.00557330213115372,"d":"5.57E-03"},{"v":0.00154239241828616,"d":"1.54E-03"},{"v":0.0115870746813334,"d":"1.16E-02"}]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0545138487268668,"d":"5.45E-02"},{"v":0.0103014420778921,"d":"1.03E-02"},{"v":0.00265861335810997,"d":"2.66E-03"},{"v":0.0120786755570029,"d":"1.21E-02"}]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0722421685031084,"d":"7.22E-02"},{"v":0.0175472495366766,"d":"1.75E-02"},{"v":2.11035056756115E-3,"d":"2.11E-03"},{"v":0.0193064143498838,"d":"1.93E-02"}]
[6564,"EPA-CCOB-P3-4-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0555299656641658,"d":"5.55E-02"},{"v":0.000883198102727845,"d":"8.83E-04"},{"v":0.000381412932633956,"d":"3.81E-04"},{"v":3.69372582916819E-3,"d":"3.69E-03"}]
[6565,"EPA-FFOC-P3-23-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0160911703349439,"d":"1.61E-02"},{"v":1.0838585230876E-3,"d":"1.08E-03"},{"v":0.0122746263450077,"d":"1.23E-02"},{"v":0.00264157129721988,"d":"2.64E-03"}]
[6566,"EPA-JLIB-P3-4-T2","NOx, g/mi",0.140351609532605,{"v":0.00628419317003517,"d":"6.28E-03"},{"v":1.74068805503963E-3,"d":"1.74E-03"},{"v":0.0128971070403579,"d":"1.29E-02"}]
[6567,"EPA-FEXP-P3-21-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0556649457413635,"d":"5.57E-02"},{"v":0.0071307577014576,"d":"7.13E-03"},{"v":0.0033033196140372,"d":"3.30E-03"},{"v":0.00939204878653777,"d":"9.39E-03"}]
[6568,"EPA-CSIL-P3-14-T2","NOx, g/mi",0.042360806217085,{"v":0.0163715677433292,"d":"1.64E-02"},{"v":0.00111415996588044,"d":"1.11E-03"},0.016660343908746]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0141754646846997,"d":"1.42E-02"},{"v":1.01622954532004E-3,"d":"1.02E-03"},{"v":2.94846822351021E-3,"d":"2.95E-03"},{"v":1.82375247068021E-3,"d":"1.82E-03"}]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0459365674537338,"d":"4.59E-02"},{"v":0.0172587567968966,"d":"1.73E-02"},{"v":0.000369975987139156,"d":"3.70E-04"},{"v":0.0175889378983501,"d":"1.76E-02"}]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0701147745884918,"d":"7.01E-02"},0,{"v":0.000381411095737036,"d":"3.81E-04"},{"v":0.00368721639550507,"d":"3.69E-03"}]
[6592,"EPA-NALT-P3-25-T1","NOx, g/mi",0.163627089273834,{"v":0.0270461104666738,"d":"2.70E-02"},{"v":0.00444993884742468,"d":"4.45E-03"},{"v":0.0325359346613563,"d":"3.25E-02"}]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0263441782997306,"d":"2.63E-02"},{"v":0.0090387410527826,"d":"9.04E-03"},{"v":0.0311559626945503,"d":"3.12E-02"},{"v":0.0114627164389127,"d":"1.15E-02"}]
[6597,"EPA-FFOC-P3-31-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0114407250397971,"d":"1.14E-02"},{"v":0.00228189640175631,"d":"2.28E-03"},{"v":0.00651271512346414,"d":"6.51E-03"},{"v":3.04089809596246E-3,"d":"3.04E-03"}]
[6598,"EPA-SOUT-P3-10-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0434376169838722,"d":"4.34E-02"},{"v":0.0152006751761785,"d":"1.52E-02"},{"v":0.00117178618715229,"d":"1.17E-03"},{"v":0.0156934998496476,"d":"1.57E-02"}]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0867533326854225,"d":"8.68E-02"},0,0,{"v":0.00450311763303547,"d":"4.50E-03"}]
[6600,"EPA-NALT-P3-25-T2","NOx, g/mi",0.169999131407909,{"v":0.0208584887242345,"d":"2.09E-02"},{"v":5.92673109356762E-3,"d":"5.93E-03"},{"v":0.0275679866004522,"d":"2.76E-02"}]
[6601,"EPA-HODY-P3-23-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0944924874563167,"d":"9.45E-02"},{"v":3.30704003164031E-3,"d":"3.31E-03"},{"v":0.0438574292147465,"d":"4.39E-02"},{"v":0.0108722297658865,"d":"1.09E-02"}]
[6613,"EPA-DCAL-P3-25-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0482482364402148,"d":"4.82E-02"},{"v":0.0137450666668059,"d":"1.37E-02"},{"v":0.0102454009116529,"d":"1.02E-02"},{"v":0.0152755392668026,"d":"1.53E-02"}]
[6614,"EPA-TCAM-P3-1-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0813212090471973,"d":"8.13E-02"},{"v":0.0146200099205874,"d":"1.46E-02"},{"v":0.0175003371068868,"d":"1.75E-02"},{"v":0.0182823284643974,"d":"1.83E-02"}]
[6615,"EPA-JLIB-P3-25-T1","NOx, g/mi",0.150554004549964,{"v":5.61401770337104E-3,"d":"5.61E-03"},{"v":0.00247436087081063,"d":"2.47E-03"},{"v":0.0129008666609769,"d":"1.29E-02"}]
[6622,"EPA-DCAL-P3-25-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0515831646591038,"d":"5.16E-02"},{"v":0.00932086684401264,"d":"9.32E-03"},{"v":0.00934772288788378,"d":"9.35E-03"},{"v":0.0114787091461843,"d":"1.15E-02"}]
[6623,"EPA-TCAM-P3-1-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0816762290347341,"d":"8.17E-02"},{"v":0.0165252545292554,"d":"1.65E-02"},0.142245106636441,{"v":0.0284377532807775,"d":"2.84E-02"}]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00541072670168254,"d":"5.41E-03"},{"v":1.28125132735484E-3,"d":"1.28E-03"},{"v":0.00242490110120227,"d":"2.42E-03"},{"v":0.00156902796919858,"d":"1.57E-03"}]
[6626,"EPA-JLIB-P3-25-T2","NOx, g/mi",0.205700804705889,{"v":0.0106261559908847,"d":"1.06E-02"},{"v":0.00707948042467741,"d":"7.08E-03"},{"v":0.0204607212649567,"d":"2.05E-02"}]
[6627,"EPA-FFOC-P3-27-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00276106776358995,"d":"2.76E-03"},{"v":0.00233746374744157,"d":"2.34E-03"},{"v":0.000618938364242338,"d":"6.19E-04"},{"v":2.24173824200274E-3,"d":"2.24E-03"}]
[6628,"EPA-SOUT-P3-8-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0510867177435367,"d":"5.11E-02"},{"v":0.0224815061106567,"d":"2.25E-02"},0,{"v":0.0224236336068126,"d":"2.24E-02"}]
[6629,"EPA-TCAM-P3-1-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0917183242351377,"d":"9.17E-02"},{"v":0.0151518895318172,"d":"1.52E-02"},{"v":0.0891304118901485,"d":"8.91E-02"},{"v":0.0241625743040795,"d":"2.42E-02"}]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00459273264122064,"d":"4.59E-03"},{"v":0.0102548510993901,"d":"1.03E-02"},{"v":0.0425417590105613,"d":"4.25E-02"},{"v":0.0121891013772685,"d":"1.22E-02"}]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","NOx, g/mi",0.108667664488214,{"v":0.0147176980065351,"d":"1.47E-02"},{"v":0.0428176093107046,"d":"4.28E-02"},{"v":0.0214431356710433,"d":"2.14E-02"}]
[6648,"EPA-SOUT-P3-8-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0567040467662923,"d":"5.67E-02"},{"v":0.0234584529884008,"d":"2.35E-02"},{"v":1.6266863605561E-3,"d":"1.63E-03"},{"v":0.0236636403734459,"d":"2.37E-02"}]
[6653,"EPA-TSIE-P3-3-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0070596624944657,"d":"7.06E-03"},{"v":0.0109513457585513,"d":"1.10E-02"},0.037675461660816,{"v":0.0126347055903061,"d":"1.26E-02"}]
[6654,"EPA-TCAM-P3-23-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0844330336383931,"d":"8.44E-02"},{"v":0.0139206056868545,"d":"1.39E-02"},{"v":0.00588394735099016,"d":"5.88E-03"},0.017056442330562]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0389803600209805,"d":"3.90E-02"},{"v":0.00399343706379813,"d":"3.99E-03"},{"v":2.61829176698957E-3,"d":"2.62E-03"},{"v":0.00571257699772693,"d":"5.71E-03"}]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0678297052655164,"d":"6.78E-02"},{"v":3.29852512420125E-3,"d":"3.30E-03"},0,{"v":0.00642962220077764,"d":"6.43E-03"}]
[6675,"EPA-SOUT-P3-31-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0547726462494305,"d":"5.48E-02"},0.018269742651784,{"v":0.000636853517599861,"d":"6.37E-04"},{"v":0.0189304667964371,"d":"1.89E-02"}]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0110436645049867,"d":"1.10E-02"},{"v":0.00238045157788156,"d":"2.38E-03"},{"v":0.0256457047763155,"d":"2.56E-02"},{"v":0.00443655211853909,"d":"4.44E-03"}]
[6677,"EPA-TSIE-P3-11-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0111217154952141,"d":"1.11E-02"},{"v":0.0119055062187312,"d":"1.19E-02"},{"v":0.0248062733571788,"d":"2.48E-02"},{"v":0.0127509466112326,"d":"1.28E-02"}]
[6678,"EPA-HCIV-P3-3-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0341514884667353,"d":"3.42E-02"},{"v":0.0102289822210737,"d":"1.02E-02"},{"v":0.00316120385919544,"d":"3.16E-03"},{"v":0.0109982275725017,"d":"1.10E-02"}]
[6680,"EPA-FFOC-P3-4-T3","NOx, g/mi",{"v":0.00769490081111411,"d":"7.69E-03"},{"v":0.00115685628325724,"d":"1.16E-03"},{"v":0.0165525116383424,"d":"1.66E-02"},{"v":2.54954234141402E-3,"d":"2.55E-03"}]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","NOx, g/mi",{"v":0.0682937272345206,"d":"6.83E-02"},{"v":0.00167925970693741,"d":"1.68E-03"},{"v":1.87564531256591E-3,"d":"1.88E-03"},{"v":5.15552259244406E-3,"d":"5.16E-03"}]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","NOx, g/mi",0.153225755994545,{"v":0.0159608623619649,"d":"1.60E-02"},{"v":0.000463859785926726,"d":"4.64E-04"},{"v":0.0220676918551659,"d":"2.21E-02"}]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","NOx, g/mi",0.154235809711863,{"v":0.0023980306455995,"d":"2.40E-03"},{"v":0.0291962066297861,"d":"2.92E-02"},{"v":0.0121274941109693,"d":"1.21E-02"}]
[6704,"EPA-DCAL-P3-5-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0759434700792524,"d":"7.59E-02"},{"v":0.0110468141003483,"d":"1.10E-02"},{"v":0.00445187482634336,"d":"4.45E-03"},{"v":0.0139202329502443,"d":"1.39E-02"}]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","NOx, g/mi",0.132836950757118,{"v":0.00571700905389503,"d":"5.72E-03"},{"v":1.31404311789764E-3,"d":"1.31E-03"},{"v":0.0120179571891218,"d":"1.20E-02"}]
[6708,"EPA-SOUT-P3-31-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0328232162346676,"d":"3.28E-02"},{"v":0.0187045442232012,"d":"1.87E-02"},{"v":1.86307140289042E-4,"d":"1.86E-04"},{"v":0.0181717855391842,"d":"1.82E-02"}]
[6709,"EPA-NALT-P3-28-T2","NOx, g/mi",0.121151716685488,{"v":0.0190920659777242,"d":"1.91E-02"},{"v":8.51672142242448E-4,"d":"8.52E-04"},{"v":0.0230674097870176,"d":"2.31E-02"}]
[6710,"EPA-HODY-P3-7-T2","NOx, g/mi",0.154248221315251,{"v":0.00347258076545122,"d":"3.47E-03"},{"v":0.0291426538854363,"d":"2.91E-02"},{"v":0.0131295428312459,"d":"1.31E-02"}]
[6711,"EPA-DCAL-P3-5-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0552963146150085,"d":"5.53E-02"},{"v":0.0141266787017296,"d":"1.41E-02"},{"v":0.00977670581746167,"d":"9.78E-03"},{"v":0.0159419730821914,"d":"1.59E-02"}]
[6712,"EPA-JLIB-P3-14-T2","NOx, g/mi",0.119677683578283,{"v":0.00612905646688329,"d":"6.13E-03"},{"v":1.21588098348755E-3,"d":"1.22E-03"},{"v":0.0117001942867346,"d":"1.17E-02"}]
[6716,"EPA-FFOC-P3-30-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00633838881126154,"d":"6.34E-03"},{"v":2.00692429593784E-3,"d":"2.01E-03"},{"v":1.55356048321961E-3,"d":"1.55E-03"},{"v":0.00220057289667605,"d":"2.20E-03"}]
[6743,"EPA-TSIE-P3-11-T3","NOx, g/mi",{"v":0.00667915973349959,"d":"6.68E-03"},{"v":0.0116098873693278,"d":"1.16E-02"},{"v":0.0233544589044939,"d":"2.34E-02"},{"v":0.0121703324893239,"d":"1.22E-02"}]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0426389415768041,"d":"4.26E-02"},0.012820417490992,{"v":0.0184544986758038,"d":"1.85E-02"},{"v":0.0147646577670218,"d":"1.48E-02"}]
[6745,"EPA-SOUT-P3-5-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0698787090385881,"d":"6.99E-02"},{"v":0.0264101563898093,"d":"2.64E-02"},{"v":2.76070948585857E-4,"d":"2.76E-04"},{"v":0.0268657226961652,"d":"2.69E-02"}]
[6746,"EPA-CSIL-P3-1-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0520427730956044,"d":"5.20E-02"},{"v":0.0203745792949642,"d":"2.04E-02"},{"v":0.00164433305727052,"d":"1.64E-03"},{"v":0.0207545051503393,"d":"2.08E-02"}]
[6749,"EPA-HCIV-P3-23-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0460919723055001,"d":"4.61E-02"},{"v":0.0101860412656764,"d":"1.02E-02"},{"v":0.0105151981128565,"d":"1.05E-02"},{"v":0.0120886438918182,"d":"1.21E-02"}]
[6750,"EPA-SOUT-P3-5-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0547626836519944,"d":"5.48E-02"},{"v":0.0140087547430187,"d":"1.40E-02"},0,{"v":0.0151342596297693,"d":"1.51E-02"}]
[6751,"EPA-FFOC-P3-30-T2","NOx, g/mi",{"v":2.32146127809354E-4,"d":"2.32E-04"},{"v":0.00247954856844463,"d":"2.48E-03"},{"v":0.0102134806008225,"d":"1.02E-02"},{"v":2.8956612268615E-3,"d":"2.90E-03"}]
[6752,"EPA-CSIL-P3-1-T2","NOx, g/mi",0.033422157214719,{"v":0.0201553502570711,"d":"2.02E-02"},{"v":0.0117956438447051,"d":"1.18E-02"},{"v":0.0202799309284079,"d":"2.03E-02"}]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","NOx, g/mi",0.131579540283674,{"v":0.0229124758142825,"d":"2.29E-02"},{"v":0.00131681988836038,"d":"1.32E-03"},0.027031675909895]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00966825012966567,"d":"9.67E-03"},{"v":0.00406803876880938,"d":"4.07E-03"},{"v":0.0264850326835737,"d":"2.65E-02"},{"v":0.0059051618771104,"d":"5.91E-03"}]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0575401935443673,"d":"5.75E-02"},{"v":0.0121189531348307,"d":"1.21E-02"},{"v":3.86355997644563E-3,"d":"3.86E-03"},{"v":0.0139158987966727,"d":"1.39E-02"}]
[6772,"EPA-NALT-P3-14-T2","NOx, g/mi",0.121958354741216,{"v":0.0277209885081592,"d":"2.77E-02"},{"v":2.22935986833312E-3,"d":"2.23E-03"},{"v":0.0308928179182233,"d":"3.09E-02"}]
[6773,"EPA-FFOC-P3-13-T2","NOx, g/mi",{"v":6.39247888863887E-3,"d":"6.39E-03"},{"v":1.03054173544805E-3,"d":"1.03E-03"},{"v":3.8487756195414E-3,"d":"3.85E-03"},{"v":0.00149958570386858,"d":"1.50E-03"}]
[6774,"EPA-SOUT-P3-4-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0596729561830188,"d":"5.97E-02"},{"v":0.00274602302888739,"d":"2.75E-03"},0,{"v":0.00552162249474216,"d":"5.52E-03"}]
[6803,"EPA-SOUT-P3-25-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0478251064036605,"d":"4.78E-02"},{"v":0.0224440066051265,"d":"2.24E-02"},0,{"v":0.0222349604046372,"d":"2.22E-02"}]
[6805,"EPA-FFOC-P3-13-T3","NOx, g/mi",{"v":0.00788581075953339,"d":"7.89E-03"},{"v":0.00223476979244489,"d":"2.23E-03"},{"v":0.000691831319946364,"d":"6.92E-04"},{"v":0.00241781578450815,"d":"2.42E-03"}]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","NOx, g/mi",0.132763456605553,{"v":0.0165052703680664,"d":"1.65E-02"},{"v":0.0232324906132654,"d":"2.32E-02"},{"v":0.0229016587241736,"d":"2.29E-02"}]
[6807,"EPA-CCOB-P3-8EP-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0584247167783514,"d":"5.84E-02"},{"v":0.000957212421705931,"d":"9.57E-04"},{"v":0.000994264973935496,"d":"9.94E-04"},{"v":0.00395023703946085,"d":"3.95E-03"}]
[6808,"EPA-NALT-P3-15EP-T1","NOx, g/mi",0.179167351943666,{"v":0.0182898067115876,"d":"1.83E-02"},{"v":0.00460536634347565,"d":"4.61E-03"},0.025716928030433]
[6816,"EPA-SOUT-P3-25-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0373689183863367,"d":"3.74E-02"},{"v":0.0116774623281892,"d":"1.17E-02"},{"v":0.000828275794239765,"d":"8.28E-04"},{"v":0.0122665144230506,"d":"1.23E-02"}]
[6817,"EPA-DCAL-P3-8EP-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0261909615778196,"d":"2.62E-02"},{"v":0.0111402967395952,"d":"1.11E-02"},{"v":0.00707580829381735,"d":"7.08E-03"},{"v":0.0116372217258819,"d":"1.16E-02"}]
[6818,"EPA-TCAM-P3-31-T2","NOx, g/mi",0.116796250377335,{"v":0.0144082156717461,"d":"1.44E-02"},{"v":0.0241490038212455,"d":"2.41E-02"},0.02040303020049]
[6819,"EPA-CCOB-P3-8EP-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0458729161435827,"d":"4.59E-02"},{"v":0.000611536214234326,"d":"6.12E-04"},{"v":1.51905951575063E-4,"d":"1.52E-04"},{"v":0.00294202847337509,"d":"2.94E-03"}]
[6820,"EPA-NALT-P3-15EP-T2","NOx, g/mi",0.198479190097452,{"v":0.0227696463280475,"d":"2.28E-02"},{"v":0.00525099759732517,"d":"5.25E-03"},{"v":0.0307598645342799,"d":"3.08E-02"}]
[6832,"EPA-HODY-P3-9EP-T1","NOx, g/mi",0.125545342634974,0.002707585617042,0.040502987768945,0.011701603789017]
[6833,"EPA-DCAL-P3-8EP-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0323060630972551,"d":"3.23E-02"},{"v":0.0129144415057899,"d":"1.29E-02"},{"v":0.00802887750397578,"d":"8.03E-03"},{"v":0.0135676076582537,"d":"1.36E-02"}]
[6834,"EPA-JLIB-P3-2EP-T1","NOx, g/mi",0.116430979106279,{"v":0.00712951387866268,"d":"7.13E-03"},{"v":0.00778859039106118,"d":"7.79E-03"},{"v":0.0128488689136323,"d":"1.28E-02"}]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","NOx, g/mi",0.042184716679655,{"v":0.0238087203842319,"d":"2.38E-02"},{"v":0.00233915459535609,"d":"2.34E-03"},{"v":0.0232939453522118,"d":"2.33E-02"}]
[6842,"EPA-SOUT-P3-20-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0299160256135854,"d":"2.99E-02"},{"v":0.0176540802813662,"d":"1.77E-02"},{"v":0.000183562427914482,"d":"1.84E-04"},{"v":0.0170832750237376,"d":"1.71E-02"}]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0053591496640477,"d":"5.36E-03"},{"v":0.00203932541649585,"d":"2.04E-03"},{"v":0.0094591594170441,"d":"9.46E-03"},{"v":0.00272357355410056,"d":"2.72E-03"}]
[6844,"EPA-HODY-P3-9EP-T2","NOx, g/mi",0.141696586724431,{"v":0.00143012197657701,"d":"1.43E-03"},{"v":0.0410481888493469,"d":"4.10E-02"},{"v":0.0114689693773874,"d":"1.15E-02"}]
[6845,"EPA-JLIB-P3-2EP-T2","NOx, g/mi",0.104753966329549,{"v":0.00681526881279482,"d":"6.82E-03"},{"v":5.2123675090178E-3,"d":"5.21E-03"},{"v":0.0117938117802665,"d":"1.18E-02"}]
[6846,"EPA-CSIL-P3-4-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0521557138843218,"d":"5.22E-02"},{"v":0.0183935892134768,"d":"1.84E-02"},{"v":0.00470050482139164,"d":"4.70E-03"},{"v":0.0192022431546157,"d":"1.92E-02"}]
[6847,"EPA-SOUT-P3-20-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0336056991685819,"d":"3.36E-02"},{"v":0.00472895753188518,"d":"4.73E-03"},{"v":0.00136737683180253,"d":"1.37E-03"},{"v":0.00598906078636076,"d":"5.99E-03"}]
[6848,"EPA-FFOC-P3-3-T2","NOx, g/mi",{"v":3.85376842521532E-3,"d":"3.85E-03"},{"v":1.45148303699614E-3,"d":"1.45E-03"},{"v":0.00199987599406159,"d":"2.00E-03"},{"v":0.00161286107266925,"d":"1.61E-03"}]
[6864,"EPA-TSIE-P3-26-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0101265153307399,"d":"1.01E-02"},{"v":0.0135116241992655,"d":"1.35E-02"},{"v":0.0503354494718776,"d":"5.03E-02"},{"v":0.0158673537382065,"d":"1.59E-02"}]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0857858204912914,"d":"8.58E-02"},{"v":0.0136122372876376,"d":"1.36E-02"},{"v":0.00905161974545939,"d":"9.05E-03"},{"v":0.0170199237564388,"d":"1.70E-02"}]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0499073062525311,"d":"4.99E-02"},{"v":0.00156655688818118,"d":"1.57E-03"},{"v":0.000700492598185547,"d":"7.00E-04"},{"v":0.00399265372409821,"d":"3.99E-03"}]
[6867,"EPA-SOUT-P3-20-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0467938896276078,"d":"4.68E-02"},{"v":0.0131552804816266,"d":"1.32E-02"},0,0.014015249337238]
[6871,"EPA-TSIE-P3-26-T2","NOx, g/mi",0.013617113271894,{"v":0.0163958091922736,"d":"1.64E-02"},{"v":0.0395326479111917,"d":"3.95E-02"},{"v":0.0178404559410988,"d":"1.78E-02"}]
[6872,"EPA-TCAM-P3-27-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0964018163217416,"d":"9.64E-02"},{"v":0.0174050193171508,"d":"1.74E-02"},{"v":0.0219734355623245,"d":"2.20E-02"},{"v":0.0218264109321408,"d":"2.18E-02"}]
[6873,"EPA-FFOC-P3-21-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00214200860885177,"d":"2.14E-03"},{"v":0.000809780752865398,"d":"8.10E-04"},{"v":0.00361838612353138,"d":"3.62E-03"},{"v":0.00106932686133781,"d":"1.07E-03"}]
[6885,"EPA-HCIV-P3-22-T1","NOx, g/mi",0.043434758662101,{"v":0.0103265494276492,"d":"1.03E-02"},{"v":0.00911241747891403,"d":"9.11E-03"},{"v":0.0119629374162619,"d":"1.20E-02"}]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","NOx, g/mi",{"v":0.0276771328634103,"d":"2.77E-02"},{"v":0.00320294734261614,"d":"3.20E-03"},{"v":0.0450710103457198,"d":"4.51E-02"},{"v":0.0073568457560116,"d":"7.36E-03"}]
[6887,"EPA-CSIL-P3-22-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0448076496031245,"d":"4.48E-02"},{"v":0.0265954265571561,"d":"2.66E-02"},{"v":0.00251939944553883,"d":"2.52E-03"},{"v":0.0258968578811054,"d":"2.59E-02"}]
[6895,"EPA-SOUT-P3-26-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0367336574374521,"d":"3.67E-02"},{"v":0.0286916993726289,"d":"2.87E-02"},{"v":0.00108112453687571,"d":"1.08E-03"},{"v":0.0272109620787537,"d":"2.72E-02"}]
[6896,"EPA-FFOC-P3-9-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00636368541848494,"d":"6.36E-03"},{"v":0.00295408939597505,"d":"2.95E-03"},{"v":0.0072344995489782,"d":"7.23E-03"},{"v":0.00342483725230849,"d":"3.42E-03"}]
[6897,"EPA-HCIV-P3-22-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0378516986469723,"d":"3.79E-02"},{"v":0.00487151388213698,"d":"4.87E-03"},{"v":0.0100526746897077,"d":"1.01E-02"},{"v":0.00694542516829329,"d":"6.95E-03"}]
[6898,"EPA-CSIL-P3-22-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0430549938675244,"d":"4.31E-02"},{"v":0.0138033533270643,"d":"1.38E-02"},2.965479710238E-3,{"v":0.0145946925599617,"d":"1.46E-02"}]
[6900,"EPA-SOUT-P3-26-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0537972140270153,"d":"5.38E-02"},0.021209134811475,{"v":0.000543340694507663,"d":"5.43E-04"},{"v":0.0214679264328971,"d":"2.15E-02"}]
[6901,"EPA-FFOC-P3-9-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00242499517025457,"d":"2.42E-03"},{"v":0.00363341492354277,"d":"3.63E-03"},{"v":0.0146980337504487,"d":"1.47E-02"},{"v":0.00432402649841563,"d":"4.32E-03"}]
[6935,"EPA-HCIV-P3-2-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0407906948944318,"d":"4.08E-02"},{"v":0.00318072439466764,"d":"3.18E-03"},{"v":0.000697365282651072,"d":"6.97E-04"},{"v":0.00495367517129352,"d":"4.95E-03"}]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00321064967813898,"d":"3.21E-03"},{"v":0.0107832846984317,"d":"1.08E-02"},{"v":0.0204556404009727,"d":"2.05E-02"},{"v":0.0110573674676924,"d":"1.11E-02"}]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0394348148492524,"d":"3.94E-02"},{"v":0.0181097243147669,"d":"1.81E-02"},{"v":0.000627972001904198,"d":"6.28E-04"},{"v":0.0180073267418611,"d":"1.80E-02"}]
[6938,"EPA-FFOC-P3-14MP-T1","NOx, g/mi",{"v":4.80874793980511E-3,"d":"4.81E-03"},{"v":0.00343360031002092,"d":"3.43E-03"},{"v":0.00782061674941369,"d":"7.82E-03"},{"v":0.00380601835612021,"d":"3.81E-03"}]
[6939,"EPA-TCAM-P3-5-T1","NOx, g/mi",0.138205907253864,{"v":0.0149305216833527,"d":"1.49E-02"},{"v":0.0182942120072846,"d":"1.83E-02"},{"v":0.0215426488437498,"d":"2.15E-02"}]
[6945,"EPA-SOUT-P3-27-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0253252148605559,"d":"2.53E-02"},{"v":0.0189277304001067,"d":"1.89E-02"},{"v":1.07948729003455E-3,"d":"1.08E-03"},{"v":0.0180322837283791,"d":"1.80E-02"}]
[6946,"EPA-HCIV-P3-2-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0122369061504135,"d":"1.22E-02"},{"v":3.8243785752162E-3,"d":"3.82E-03"},{"v":1.23372148517102E-3,"d":"1.23E-03"},{"v":4.08453349839729E-3,"d":"4.08E-03"}]
[6947,"EPA-TSIE-P3-14-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00228299774001317,"d":"2.28E-03"},{"v":0.0133186214149474,"d":"1.33E-02"},{"v":0.0257987194356337,"d":"2.58E-02"},{"v":0.0136056874118171,"d":"1.36E-02"}]
[6948,"EPA-FFOC-P3-14MP-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00315961703104216,"d":"3.16E-03"},{"v":0.00228053417513205,"d":"2.28E-03"},{"v":0.0023799882627494,"d":"2.38E-03"},{"v":2.33228285361827E-3,"d":"2.33E-03"}]
[6949,"EPA-TCAM-P3-5-T2","NOx, g/mi",0.139851300833821,0.012307338556913,{"v":0.0299845419572046,"d":"3.00E-02"},{"v":0.0200816110000188,"d":"2.01E-02"}]
[6963,"EPA-HODY-P3-22-T4","NOx, g/mi",0.141702226728484,{"v":0.0214006022107247,"d":"2.14E-02"},0.027680694766291,{"v":0.0281104976804187,"d":"2.81E-02"}]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","NOx, g/mi",0.167127626234158,{"v":0.0273918440833127,"d":"2.74E-02"},{"v":0.00587507105479191,"d":"5.88E-03"},{"v":0.0330487868518374,"d":"3.30E-02"}]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","NOx, g/mi",0.072088281594606,{"v":0.0193863140101942,"d":"1.94E-02"},{"v":1.59883163691436E-3,"d":"1.60E-03"},{"v":0.0209032446600218,"d":"2.09E-02"}]
[6969,"EPA-SOUT-P3-12-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0510569819375286,"d":"5.11E-02"},{"v":0.0180671638787996,"d":"1.81E-02"},0,{"v":0.0185241581207518,"d":"1.85E-02"}]
[6970,"EPA-CSIL-P3-13-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0602636518314216,"d":"6.03E-02"},{"v":0.0105855451683504,"d":"1.06E-02"},{"v":0.00148325894648413,"d":"1.48E-03"},{"v":0.0125153671627108,"d":"1.25E-02"}]
[6988,"EPA-SOUT-P3-12-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0608221601545429,"d":"6.08E-02"},{"v":0.0125815783323813,"d":"1.26E-02"},{"v":0.00116995269938418,"d":"1.17E-03"},{"v":0.0142949998922234,"d":"1.43E-02"}]
[6989,"EPA-FFOC-P3-5-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00536799145909632,"d":"5.37E-03"},{"v":2.72521393808193E-3,"d":"2.73E-03"},{"v":0.0127212296901824,"d":"1.27E-02"},{"v":3.53953039702313E-3,"d":"3.54E-03"}]
[6990,"EPA-HCIV-P3-12EP-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0395468820952935,"d":"3.95E-02"},{"v":0.0105957894717556,"d":"1.06E-02"},{"v":0.0018248302243102,"d":"1.82E-03"},{"v":0.0115028101138772,"d":"1.15E-02"}]
[6991,"EPA-TSIE-P3-15EP-T1","NOx, g/mi",{"v":2.88276584216633E-3,"d":"2.88E-03"},0.013523125062709,{"v":0.0210964236175467,"d":"2.11E-02"},{"v":0.0134916704080587,"d":"1.35E-02"}]
[6992,"EPA-CSIL-P3-9EP-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0627070836398263,"d":"6.27E-02"},{"v":0.0189188446807312,"d":"1.89E-02"},{"v":0.00586122237442325,"d":"5.86E-03"},{"v":0.0203104265160257,"d":"2.03E-02"}]
[6997,"EPA-FFOC-P3-5-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0062894760137899,"d":"6.29E-03"},{"v":1.72024393178442E-3,"d":"1.72E-03"},{"v":0.00879282325024707,"d":"8.79E-03"},{"v":0.00244438568553088,"d":"2.44E-03"}]
[6998,"EPA-HCIV-P3-12EP-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0241034119144616,"d":"2.41E-02"},{"v":4.68589971101749E-3,"d":"4.69E-03"},{"v":0.00138746191807347,"d":"1.39E-03"},{"v":0.0054663798650395,"d":"5.47E-03"}]
[6999,"EPA-TSIE-P3-15EP-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00476012893589613,"d":"4.76E-03"},{"v":0.0131478214303057,"d":"1.31E-02"},{"v":0.0364497847598778,"d":"3.64E-02"},{"v":0.0143131657184122,"d":"1.43E-02"}]
[7000,"EPA-CSIL-P3-9EP-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0863813880460328,"d":"8.64E-02"},{"v":0.0142350440371447,"d":"1.42E-02"},{"v":0.00563768308153929,"d":"5.64E-03"},{"v":0.0174067419432711,"d":"1.74E-02"}]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","NOx, g/mi",0.065765584556299,{"v":0.0179939247880926,"d":"1.80E-02"},{"v":0.00287896104620302,"d":"2.88E-03"},{"v":0.0194505226392805,"d":"1.95E-02"}]
[7018,"EPA-TCAM-P3-9EP-T1","NOx, g/mi",0.109859315120706,{"v":0.0143861827686544,"d":"1.44E-02"},{"v":0.00893890985543522,"d":"8.94E-03"},{"v":0.0189936539720356,"d":"1.90E-02"}]
[7019,"EPA-F150-P3-22-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0588233704726642,"d":"5.88E-02"},{"v":0.0120731074244952,"d":"1.21E-02"},{"v":0.0127166039088933,"d":"1.27E-02"},{"v":0.0145748494231931,"d":"1.46E-02"}]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","NOx, g/mi",0.021821931597767,{"v":0.0104486369013991,"d":"1.04E-02"},{"v":1.0664343916358E-3,"d":"1.07E-03"},{"v":0.0103898998454046,"d":"1.04E-02"}]
[7027,"EPA-TCAM-P3-9EP-T2","NOx, g/mi",0.155470521688684,{"v":0.0176378572156056,"d":"1.76E-02"},{"v":0.0154792622619258,"d":"1.55E-02"},{"v":0.0245967208828464,"d":"2.46E-02"}]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0402524148199899,"d":"4.03E-02"},{"v":0.0180361223230253,"d":"1.80E-02"},{"v":0.000273216533831464,"d":"2.73E-04"},{"v":0.0179606699678852,"d":"1.80E-02"}]
[7029,"EPA-CIMP-P3-31-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0788626126428234,"d":"7.89E-02"},{"v":0.0182642401675375,"d":"1.83E-02"},{"v":0.00600742158394617,"d":"6.01E-03"},{"v":0.0205918137126715,"d":"2.06E-02"}]
[7030,"EPA-F150-P3-22-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0439283463696581,"d":"4.39E-02"},{"v":0.0145408216999386,"d":"1.45E-02"},{"v":0.0165450166830496,"d":"1.65E-02"},{"v":0.0162313543243537,"d":"1.62E-02"}]
[7034,"EPA-SOUT-P3-21-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0453379999821406,"d":"4.53E-02"},{"v":0.0132313260891939,"d":"1.32E-02"},{"v":0.000363827923737891,"d":"3.64E-04"},{"v":0.0140243150137674,"d":"1.40E-02"}]
[7035,"EPA-TCOR-P3-31-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0541069076926694,"d":"5.41E-02"},{"v":0.00715842893318851,"d":"7.16E-03"},{"v":0.000227674534987573,"d":"2.28E-04"},{"v":0.00909827275410753,"d":"9.10E-03"}]
[7036,"EPA-TCAM-P3-9EP-T3","NOx, g/mi",0.104487652253999,{"v":0.0166416280765004,"d":"1.66E-02"},{"v":0.0136222040948842,"d":"1.36E-02"},{"v":0.0210100919516525,"d":"2.10E-02"}]
[7052,"EPA-FFOC-P3-12-T1","NOx, g/mi",0.014491070885295,{"v":0.0022221091300305,"d":"2.22E-03"},{"v":0.00262292563341011,"d":"2.62E-03"},{"v":0.00288744164972274,"d":"2.89E-03"}]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0529373589546945,"d":"5.29E-02"},{"v":0.0196838276586716,"d":"1.97E-02"},{"v":0.000623485237659706,"d":"6.23E-04"},{"v":0.0200890112059896,"d":"2.01E-02"}]
[7068,"EPA-CIMP-P3-9-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0858976890169326,"d":"8.59E-02"},{"v":0.00726092881335026,"d":"7.26E-03"},{"v":0.0231388798651547,"d":"2.31E-02"},{"v":0.0124338382019911,"d":"1.24E-02"}]
[7069,"EPA-TCOR-P3-2-T1","NOx, g/mi",0.032984717577773,{"v":0.00778188667496944,"d":"7.78E-03"},{"v":0.00855203229103333,"d":"8.55E-03"},{"v":0.00915192831100496,"d":"9.15E-03"}]
[7080,"EPA-CIMP-P3-9-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0971691349896772,"d":"9.72E-02"},{"v":0.0181717600122555,"d":"1.82E-02"},{"v":0.0170275513826642,"d":"1.70E-02"},{"v":0.0222076755383138,"d":"2.22E-02"}]
[7081,"EPA-TCOR-P3-2-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0305830932451144,"d":"3.06E-02"},{"v":5.03230546444318E-3,"d":"5.03E-03"},{"v":0.00221783207172074,"d":"2.22E-03"},{"v":0.00617409989428657,"d":"6.17E-03"}]
[7082,"EPA-F150-P3-15-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0993983260046749,"d":"9.94E-02"},{"v":0.0161199258971221,"d":"1.61E-02"},{"v":0.0377207104243617,"d":"3.77E-02"},0.021947174019343]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0427303575314962,"d":"4.27E-02"},{"v":0.0318764681680299,"d":"3.19E-02"},{"v":0.00427231104932983,"d":"4.27E-03"},{"v":0.0305420135322223,"d":"3.05E-02"}]
[7087,"EPA-F150-P3-15-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0841693299086134,"d":"8.42E-02"},{"v":0.0220931224567825,"d":"2.21E-02"},{"v":0.0242675007614817,"d":"2.43E-02"},{"v":0.0254771769563078,"d":"2.55E-02"}]
[7088,"EPA-FEXP-P3-28-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0424036482472648,"d":"4.24E-02"},{"v":0.0240799187273901,"d":"2.41E-02"},{"v":0.00342303826816214,"d":"3.42E-03"},{"v":0.0236101634015508,"d":"2.36E-02"}]
[7131,"EPA-TCOR-P3-8-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00594354570407211,"d":"5.94E-03"},{"v":0.00321780879115537,"d":"3.22E-03"},{"v":0.0212660923751991,"d":"2.13E-02"},{"v":0.00461024561673188,"d":"4.61E-03"}]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","NOx, g/mi",0.132680936065603,{"v":0.0252008650046243,"d":"2.52E-02"},{"v":0.0219727444131987,"d":"2.20E-02"},{"v":0.0305959379897273,"d":"3.06E-02"}]
[7140,"EPA-TCOR-P3-8-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00651234085807395,"d":"6.51E-03"},{"v":0.00311114211560687,"d":"3.11E-03"},{"v":0.000450272998318408,"d":"4.50E-04"},{"v":0.00310469501186736,"d":"3.10E-03"}]
[7141,"EPA-CIMP-P3-23-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0717411039798201,"d":"7.17E-02"},{"v":0.0213801297257721,"d":"2.14E-02"},{"v":0.0029811927446954,"d":"2.98E-03"},{"v":0.0227320617340452,"d":"2.27E-02"}]
[7142,"EPA-F150-P3-21-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0909159078183563,"d":"9.09E-02"},{"v":0.0199890050781627,"d":"2.00E-02"},{"v":0.0175046851414937,"d":"1.75E-02"},{"v":0.0235228047334918,"d":"2.35E-02"}]
[7152,"EPA-SOUT-P3-14-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0485492960182154,"d":"4.85E-02"},{"v":0.0206371804126835,"d":"2.06E-02"},{"v":0.0045800061042867,"d":"4.58E-03"},{"v":0.0209817613405532,"d":"2.10E-02"}]
[7153,"EPA-FFOC-P3-12-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0245758571839288,"d":"2.46E-02"},{"v":0.00146280088556427,"d":"1.46E-03"},{"v":0.000687368847937301,"d":"6.87E-04"},{"v":0.00262100012176319,"d":"2.62E-03"}]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","NOx, g/mi",{"v":0.0956438553816659,"d":"9.56E-02"},{"v":0.0152724989576653,"d":"1.53E-02"},{"v":0.0158706561903804,"d":"1.59E-02"},{"v":0.0194906539617725,"d":"1.95E-02"}]
[7170,"EPA-CIMP-P3-24-T1","NOx, g/mi",0.107855956467584,0.015826950405632,{"v":0.0327892248331059,"d":"3.28E-02"},{"v":0.0217570413303909,"d":"2.18E-02"}]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","NOx, g/mi",0.027470596210077,{"v":0.00535412309546184,"d":"5.35E-03"},0.112637208391107,{"v":0.0138793741904151,"d":"1.39E-02"}]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0947411957546163,"d":"9.47E-02"},{"v":0.0244991815479422,"d":"2.45E-02"},{"v":0.0205866186266694,"d":"2.06E-02"},{"v":0.0279256201155596,"d":"2.79E-02"}]
[7177,"EPA-CIMP-P3-24-T2","NOx, g/mi",0.110396305330345,{"v":0.0134377791137146,"d":"1.34E-02"},{"v":0.0737596797948806,"d":"7.38E-02"},{"v":0.0226145247211194,"d":"2.26E-02"}]
[7178,"EPA-TCOR-P3-6-T2","NOx, g/mi",0.021804812782767,{"v":7.35795643145169E-3,"d":"7.36E-03"},{"v":0.00248672380419751,"d":"2.49E-03"},{"v":0.00777455406309671,"d":"7.77E-03"}]
[7179,"EPA-F150-P3-6-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0747088005809252,"d":"7.47E-02"},{"v":0.0270421953974712,"d":"2.70E-02"},{"v":0.0214713365454539,"d":"2.15E-02"},{"v":0.0291397647799341,"d":"2.91E-02"}]
[7194,"EPA-SOUT-P3-22-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0660801360249398,"d":"6.61E-02"},{"v":0.0229521156952613,"d":"2.30E-02"},{"v":3.63493308978035E-4,"d":"3.63E-04"},{"v":0.0236409649545586,"d":"2.36E-02"}]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0120006983395544,"d":"1.20E-02"},{"v":0.00420946640288798,"d":"4.21E-03"},0.007490153108541,{"v":0.00483989020491859,"d":"4.84E-03"}]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","NOx, g/mi",0.012335392059961,{"v":0.0150364568284942,"d":"1.50E-02"},{"v":0.0750385246029944,"d":"7.50E-02"},{"v":0.0190524117891141,"d":"1.91E-02"}]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0611872514713761,"d":"6.12E-02"},{"v":0.0227260380946893,"d":"2.27E-02"},{"v":0.00342804280943045,"d":"3.43E-03"},{"v":0.0234159934048163,"d":"2.34E-02"}]
[7203,"EPA-SOUT-P3-22-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0498214076056058,"d":"4.98E-02"},{"v":0.0112003547444685,"d":"1.12E-02"},{"v":0.000723115815648517,"d":"7.23E-04"},{"v":0.0124771518929702,"d":"1.25E-02"}]
[7204,"EPA-FFOC-P3-10-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00223768211512339,"d":"2.24E-03"},{"v":0.00184812878882956,"d":"1.85E-03"},{"v":0.00240280891368446,"d":"2.40E-03"},{"v":1.90695780848567E-3,"d":"1.91E-03"}]
[7205,"EPA-TCOR-P3-6-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0419019425367216,"d":"4.19E-02"},{"v":0.00551649200508758,"d":"5.52E-03"},{"v":0.00298687035741142,"d":"2.99E-03"},{"v":0.00725199049589944,"d":"7.25E-03"}]
[7206,"EPA-CIMP-P3-24-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0421017316777034,"d":"4.21E-02"},{"v":0.0202352298123564,"d":"2.02E-02"},{"v":0.0200016243096901,"d":"2.00E-02"},{"v":0.0213493707964341,"d":"2.13E-02"}]
[7207,"EPA-F150-P3-6-T3","NOx, g/mi",0.100455105519603,{"v":0.0379671813283363,"d":"3.80E-02"},{"v":0.0277328390822471,"d":"2.77E-02"},{"v":0.0405361870959311,"d":"4.05E-02"}]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0695020418250002,"d":"6.95E-02"},{"v":4.9850596915132E-3,"d":"4.99E-03"},{"v":0.00384140346498886,"d":"3.84E-03"},{"v":0.00826674201913379,"d":"8.27E-03"}]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0999515267139417,"d":"1.00E-01"},{"v":0.0212260968251201,"d":"2.12E-02"},{"v":0.00963118075335681,"d":"9.63E-03"},{"v":0.0244772636948476,"d":"2.45E-02"}]
[7247,"EPA-TCOR-P3-21-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0231581124043099,"d":"2.32E-02"},{"v":0.00420982434092571,"d":"4.21E-03"},{"v":3.08693512639818E-3,"d":"3.09E-03"},{"v":0.0051269697419101,"d":"5.13E-03"}]
[7248,"EPA-CIMP-P3-6-T2","NOx, g/mi",0.051019257057827,{"v":0.00824637595078624,"d":"8.25E-03"},{"v":0.0215816157956124,"d":"2.16E-02"},{"v":0.0113815584855815,"d":"1.14E-02"}]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","NOx, g/mi",0.1016271826781,{"v":1.14047168262766E-4,"d":"1.14E-04"},0,{"v":0.00541009771926015,"d":"5.41E-03"}]
[7257,"EPA-FFOC-P3-26-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0445187810136656,"d":"4.45E-02"},{"v":1.81506857999566E-3,"d":"1.82E-03"},{"v":0.000924410141772943,"d":"9.24E-04"},{"v":0.00395611648503866,"d":"3.96E-03"}]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","NOx, g/mi",{"v":0.0552339559659015,"d":"5.52E-02"},{"v":1.1003596924982E-3,"d":"1.10E-03"},{"v":0.0133834395616911,"d":"1.34E-02"},{"v":0.00476926503770279,"d":"4.77E-03"}]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0233226048607288,"d":"2.33E-02"},{"v":0.00770977663216863,"d":"7.71E-03"},{"v":1.30569909953519E-3,"d":"1.31E-03"},{"v":0.00807742742964069,"d":"8.08E-03"}]
[7260,"EPA-F150-P3-25-T1","NOx, g/mi",0.10498947061703,{"v":0.0273346501120865,"d":"2.73E-02"},{"v":0.0247727873205662,"d":"2.48E-02"},0.031202970266746]
[7275,"EPA-FFOC-P3-26-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00630750594144893,"d":"6.31E-03"},{"v":0.0019864812477905,"d":"1.99E-03"},{"v":0.0180170090582911,"d":"1.80E-02"},{"v":0.00330747774059842,"d":"3.31E-03"}]
[7276,"EPA-SOUT-P3-1-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0237706011179824,"d":"2.38E-02"},{"v":0.00455460010825531,"d":"4.55E-03"},{"v":0.00758878604396408,"d":"7.59E-03"},{"v":0.00576514742635931,"d":"5.77E-03"}]
[7278,"EPA-F150-P3-25-T2","NOx, g/mi",0.086094828122554,{"v":0.0310982804509529,"d":"3.11E-02"},{"v":0.0440248494762239,"d":"4.40E-02"},{"v":0.0348225767046986,"d":"3.48E-02"}]
[7280,"EPA-SOUT-P3-1-T2","NOx, g/mi",0.015698857163525,{"v":0.0163609441588812,"d":"1.64E-02"},{"v":0.00153960713439284,"d":"1.54E-03"},{"v":0.0153129800861604,"d":"1.53E-02"}]
[7281,"EPA-FEXP-P3-11-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0414992921818651,"d":"4.15E-02"},{"v":0.0253699022620312,"d":"2.54E-02"},{"v":0.00420826752498329,"d":"4.21E-03"},{"v":0.0247663233054825,"d":"2.48E-02"}]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0242628628888861,"d":"2.43E-02"},{"v":0.00872695881403737,"d":"8.73E-03"},{"v":1.2248145213598E-3,"d":"1.22E-03"},{"v":0.00901080194639099,"d":"9.01E-03"}]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0598379446893721,"d":"5.98E-02"},{"v":0.0152634814791305,"d":"1.53E-02"},{"v":0.00528157983672982,"d":"5.28E-03"},{"v":0.0168791406875628,"d":"1.69E-02"}]
[7304,"EPA-F150-P3-30-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0825384313823365,"d":"8.25E-02"},{"v":0.0173832043180949,"d":"1.74E-02"},{"v":0.0216532635838941,"d":"2.17E-02"},{"v":0.0210749034408107,"d":"2.11E-02"}]
[7309,"EPA-TCOR-P3-13-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0237477501199946,"d":"2.37E-02"},{"v":0.00342581743322754,"d":"3.43E-03"},{"v":8.40825924092635E-4,"d":"8.41E-04"},{"v":0.00430088304329867,"d":"4.30E-03"}]
[7310,"EPA-CIMP-P3-7-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0774012057436861,"d":"7.74E-02"},{"v":0.0189410569714442,"d":"1.89E-02"},{"v":0.00128811000674653,"d":"1.29E-03"},0.020776204693029]
[7311,"EPA-F150-P3-30-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0659234735027665,"d":"6.59E-02"},{"v":0.0231098790157104,"d":"2.31E-02"},{"v":0.0285849075283474,"d":"2.86E-02"},{"v":0.0257011070375396,"d":"2.57E-02"}]
[7312,"EPA-FEXP-P3-11-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0404427746734742,"d":"4.04E-02"},{"v":0.0297138148657785,"d":"2.97E-02"},{"v":0.00606915876956027,"d":"6.07E-03"},{"v":0.0286588672149088,"d":"2.87E-02"}]
[7325,"EPA-FFOC-P3-22-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00349296446420175,"d":"3.49E-03"},{"v":0.00128016569300623,"d":"1.28E-03"},0,{"v":1.30622151206431E-3,"d":"1.31E-03"}]
[7326,"EPA-SOUT-P3-24MP-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0598759159344336,"d":"5.99E-02"},{"v":0.0181018619713015,"d":"1.81E-02"},{"v":0.000745026850713286,"d":"7.45E-04"},{"v":0.0190698108320418,"d":"1.91E-02"}]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0693111945446634,"d":"6.93E-02"},{"v":0.0172857640532123,"d":"1.73E-02"},{"v":0.000252692524985071,"d":"2.53E-04"},{"v":0.0188316689668799,"d":"1.88E-02"}]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","NOx, g/mi",0.097912103549769,{"v":0.0151311018425527,"d":"1.51E-02"},{"v":0.0229990030145387,"d":"2.30E-02"},{"v":0.0199611586272805,"d":"2.00E-02"}]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0637765500909169,"d":"6.38E-02"},{"v":0.0183948178160279,"d":"1.84E-02"},0.030280747259378,{"v":0.0215498363669836,"d":"2.15E-02"}]
[7343,"EPA-FFOC-P3-22-T2","NOx, g/mi",0,{"v":0.00196683691850835,"d":"1.97E-03"},{"v":0.000893566669682331,"d":"8.94E-04"},{"v":0.00179107344921497,"d":"1.79E-03"}]
[7344,"EPA-SOUT-P3-24MP-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0524463664788568,"d":"5.24E-02"},{"v":0.0209096201395334,"d":"2.09E-02"},{"v":0.00692419996628193,"d":"6.92E-03"},{"v":0.0215898814793747,"d":"2.16E-02"}]
[7345,"EPA-TCOR-P3-5-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0226402577497024,"d":"2.26E-02"},{"v":3.71084182032161E-3,"d":"3.71E-03"},{"v":0.00395318504442803,"d":"3.95E-03"},{"v":0.00470817996121181,"d":"4.71E-03"}]
[7351,"EPA-TCOR-P3-5-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0175182929671117,"d":"1.75E-02"},{"v":0.00675144094351616,"d":"6.75E-03"},{"v":2.29129243990739E-4,"d":"2.29E-04"},{"v":0.00686375154524896,"d":"6.86E-03"}]
[7352,"EPA-CIMP-P3-27-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0587004862410343,"d":"5.87E-02"},{"v":0.0168332128733482,"d":"1.68E-02"},{"v":4.56525338543035E-3,"d":"4.57E-03"},{"v":0.0181849976079343,"d":"1.82E-02"}]
[7353,"EPA-F150-P3-27-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0771147805521629,"d":"7.71E-02"},{"v":0.0204104810019948,"d":"2.04E-02"},{"v":0.0137329830459427,"d":"1.37E-02"},{"v":0.0228948479562523,"d":"2.29E-02"}]
[7373,"EPA-TCOR-P3-24-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0256203655733382,"d":"2.56E-02"},{"v":0.00375957615532918,"d":"3.76E-03"},0.169480677425183,{"v":0.0162475407136127,"d":"1.62E-02"}]
[7374,"EPA-CIMP-P3-1-T1","NOx, g/mi",0.127439358509766,{"v":0.0168954144661365,"d":"1.69E-02"},{"v":0.0376696783409258,"d":"3.77E-02"},{"v":0.0240261774992941,"d":"2.40E-02"}]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","NOx, g/mi",0.120466366648549,{"v":0.0173819504524254,"d":"1.74E-02"},{"v":0.0252297002420793,"d":"2.52E-02"},{"v":0.0232851585440525,"d":"2.33E-02"}]
[7387,"EPA-TCOR-P3-24-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0480334218955986,"d":"4.80E-02"},{"v":2.35195460916226E-3,"d":"2.35E-03"},{"v":0.000615044235360891,"d":"6.15E-04"},{"v":0.00459803568597736,"d":"4.60E-03"}]
[7388,"EPA-CIMP-P3-1-T2","NOx, g/mi",0.105399969363091,{"v":0.0214116389962545,"d":"2.14E-02"},{"v":0.0439006550511514,"d":"4.39E-02"},{"v":0.0272968063119322,"d":"2.73E-02"}]
[7389,"EPA-F150-P3-13-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0988819038243191,"d":"9.89E-02"},{"v":0.0233182658712863,"d":"2.33E-02"},{"v":0.0249241097148257,"d":"2.49E-02"},{"v":0.0273418954619661,"d":"2.73E-02"}]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0442187255859663,"d":"4.42E-02"},{"v":0.0161121206380587,"d":"1.61E-02"},{"v":1.27273801552618E-3,"d":"1.27E-03"},{"v":0.0165664261275296,"d":"1.66E-02"}]
[7429,"EPA-SOUT-P3-6-T2","NOx, g/mi",0.119658273999731,0.009472280674093,{"v":0.00254194560502597,"d":"2.54E-03"},{"v":0.0147335540831462,"d":"1.47E-02"}]
[7430,"EPA-TCOR-P3-26-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0390707480291413,"d":"3.91E-02"},{"v":0.00495667205821922,"d":"4.96E-03"},{"v":0.0707244829348312,"d":"7.07E-02"},{"v":0.0112842647498805,"d":"1.13E-02"}]
[7431,"EPA-CIMP-P3-5-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0693221030169393,"d":"6.93E-02"},{"v":0.0139384954602731,"d":"1.39E-02"},{"v":0.0326662369560545,"d":"3.27E-02"},{"v":0.0181103200895433,"d":"1.81E-02"}]
[7432,"EPA-TCOR-P3-26-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0263821167502975,"d":"2.64E-02"},{"v":0.0057033980446841,"d":"5.70E-03"},0.06486519948665,{"v":0.0108455351724637,"d":"1.08E-02"}]
[7433,"EPA-CIMP-P3-5-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0682862741182634,"d":"6.83E-02"},{"v":0.0158873793508896,"d":"1.59E-02"},{"v":2.91625220596332E-3,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0177272672488292,"d":"1.77E-02"}]
[7460,"EPA-TCOR-P3-27-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0343752797322466,"d":"3.44E-02"},{"v":0.00654660477697086,"d":"6.55E-03"},{"v":0.0246685069430578,"d":"2.47E-02"},{"v":0.00924169051566338,"d":"9.24E-03"}]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","NOx, g/mi",0.107004210274609,{"v":0.0178275988369467,"d":"1.78E-02"},{"v":1.15902222356468E-3,"d":"1.16E-03"},{"v":0.0213136398762463,"d":"2.13E-02"}]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","NOx, g/mi",0.189580228339218,{"v":0.0192496247026495,"d":"1.92E-02"},{"v":0.0222822936387102,"d":"2.23E-02"},{"v":0.0282986426749847,"d":"2.83E-02"}]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0125491316932421,"d":"1.25E-02"},{"v":0.00740694142880195,"d":"7.41E-03"},0,{"v":0.00716965734674118,"d":"7.17E-03"}]
[7473,"EPA-CIMP-P3-3-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0769794230383519,"d":"7.70E-02"},{"v":0.0135161274304368,"d":"1.35E-02"},{"v":0.00879379796390861,"d":"8.79E-03"},{"v":0.0164948245497423,"d":"1.65E-02"}]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0605659847306354,"d":"6.06E-02"},{"v":0.00674299282148342,"d":"6.74E-03"},{"v":0.0022492968181325,"d":"2.25E-03"},{"v":0.00923238618216579,"d":"9.23E-03"}]
[7483,"EPA-FEXP-P3-23-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0449055707135375,"d":"4.49E-02"},{"v":0.0165102180568646,"d":"1.65E-02"},{"v":0.000811142877517395,"d":"8.11E-04"},{"v":0.0169090384525365,"d":"1.69E-02"}]
[7484,"EPA-F150-P3-23-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0947079076018489,"d":"9.47E-02"},{"v":0.0270059433982569,"d":"2.70E-02"},{"v":0.0116172839525051,"d":"1.16E-02"},{"v":0.0294454990109858,"d":"2.94E-02"}]
[7495,"EPA-TCOR-P3-24-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0229147543390936,"d":"2.29E-02"},{"v":0.00605909961562342,"d":"6.06E-03"},{"v":0.0738687437525647,"d":"7.39E-02"},{"v":0.0116072400805635,"d":"1.16E-02"}]
[7496,"EPA-CIMP-P3-13-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0748574062425622,"d":"7.49E-02"},{"v":0.0207063274418311,"d":"2.07E-02"},{"v":0.00206130423149092,"d":"2.06E-03"},{"v":0.0222545041674747,"d":"2.23E-02"}]
[7497,"EPA-FFOC-P3-2-T1","NOx, g/mi",0.012190750495276,{"v":0.00303054398251396,"d":"3.03E-03"},{"v":0.00127203499441803,"d":"1.27E-03"},{"v":3.38764386470448E-3,"d":"3.39E-03"}]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0668756169047795,"d":"6.69E-02"},{"v":0.0137214287962287,"d":"1.37E-02"},{"v":0.0026711591365967,"d":"2.67E-03"},{"v":0.0157013507022395,"d":"1.57E-02"}]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","NOx, g/mi",0.115204038794063,0.016620007310952,{"v":0.0199626637135315,"d":"2.00E-02"},{"v":0.0219938770395377,"d":"2.20E-02"}]
[7503,"EPA-FFOC-P3-2-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00292350719836637,"d":"2.92E-03"},{"v":0.00112521747081189,"d":"1.13E-03"},{"v":0.0102996933913728,"d":"1.03E-02"},{"v":1.85390009600768E-3,"d":"1.85E-03"}]
[7524,"EPA-TCOR-P3-25-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0529596758809973,"d":"5.30E-02"},{"v":0.00658700371635149,"d":"6.59E-03"},0.232142443016828,{"v":0.0246447579265959,"d":"2.46E-02"}]
[7525,"EPA-CIMP-P3-22-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0501636800990687,"d":"5.02E-02"},{"v":0.0409675381062889,"d":"4.10E-02"},{"v":0.0375959213774276,"d":"3.76E-02"},{"v":0.0412159004112525,"d":"4.12E-02"}]
[7526,"EPA-HCIV-P3-14-T4","NOx, g/mi",{"v":0.0256120412448138,"d":"2.56E-02"},{"v":2.88836270393772E-3,"d":"2.89E-03"},{"v":0.00161348407262704,"d":"1.61E-03"},{"v":0.00398224135875697,"d":"3.98E-03"}]
[7527,"EPA-F150-P3-3-T2","NOx, g/mi",0.065321401342225,{"v":0.0220504437750403,"d":"2.21E-02"},{"v":0.00555883137597153,"d":"5.56E-03"},{"v":0.0231660601928067,"d":"2.32E-02"}]
[7538,"EPA-TCOR-P3-25-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0321695838898716,"d":"3.22E-02"},{"v":0.00461442069319315,"d":"4.61E-03"},{"v":0.0625354212773324,"d":"6.25E-02"},{"v":0.0100250290240885,"d":"1.00E-02"}]
[7539,"EPA-CIMP-P3-22-T2","NOx, g/mi",0.064566167868521,{"v":0.00829124695014458,"d":"8.29E-03"},{"v":0.0291784873598308,"d":"2.92E-02"},{"v":0.0126646079987648,"d":"1.27E-02"}]
[7540,"EPA-HODY-P3-12-T3","NOx, g/mi",0.107641487211495,{"v":0.00614224442185433,"d":"6.14E-03"},{"v":0.0345774612417043,"d":"3.46E-02"},{"v":0.0134099456034331,"d":"1.34E-02"}]
[7541,"EPA-HCIV-P3-14-T5","NOx, g/mi",{"v":0.0171554458252977,"d":"1.72E-02"},{"v":0.00226125226748202,"d":"2.26E-03"},{"v":0.000928401781980719,"d":"9.28E-04"},{"v":0.0029458633931786,"d":"2.95E-03"}]
[7542,"EPA-FEXP-P3-12-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0478729663890469,"d":"4.79E-02"},{"v":0.00856485144444147,"d":"8.56E-03"},{"v":0.00278330559438119,"d":"2.78E-03"},{"v":0.0102052343118094,"d":"1.02E-02"}]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","NOx, g/mi",{"v":0.00514971178052766,"d":"5.15E-03"},{"v":0.00938668183788787,"d":"9.39E-03"},{"v":0.0582437468003168,"d":"5.82E-02"},{"v":0.0125418222057626,"d":"1.25E-02"}]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0506359806712943,"d":"5.06E-02"},{"v":0.0140591428779916,"d":"1.41E-02"},{"v":9.835571005114771E-4,"d":"9.84E-04"},{"v":0.0150600879497569,"d":"1.51E-02"}]
[7558,"EPA-FFOC-P3-11-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0071187027182939,"d":"7.12E-03"},{"v":0.00291886691618793,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0108809901754883,"d":"1.09E-02"},{"v":0.00368738500052055,"d":"3.69E-03"}]
[7559,"EPA-FEXP-P3-12-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0440217493516334,"d":"4.40E-02"},{"v":0.0162138317314743,"d":"1.62E-02"},{"v":0.00702962452889155,"d":"7.03E-03"},{"v":0.0170352768782984,"d":"1.70E-02"}]
[7575,"EPA-TCOR-P3-12-T1","NOx, g/mi",0.01890305793109,{"v":0.00419040474192238,"d":"4.19E-03"},{"v":0.000940630044176414,"d":"9.41E-04"},{"v":0.00472679804020327,"d":"4.73E-03"}]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0684481812892551,"d":"6.84E-02"},{"v":0.0235067331398764,"d":"2.35E-02"},{"v":0.00266299825528969,"d":"2.66E-03"},0.024418559370674]
[7577,"EPA-FFOC-P3-11-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00570949490680405,"d":"5.71E-03"},{"v":0.00232155299180308,"d":"2.32E-03"},{"v":0.00259360765634617,"d":"2.59E-03"},0.002515247271608]
[7578,"EPA-SOUT-P3-28-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0491469782341369,"d":"4.91E-02"},0.021707766055115,{"v":0.00072606590129666,"d":"7.26E-04"},{"v":0.0216840027590775,"d":"2.17E-02"}]
[7579,"EPA-F150-P3-8-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0834803060204795,"d":"8.35E-02"},{"v":0.0153345065859784,"d":"1.53E-02"},{"v":0.0169006528991938,"d":"1.69E-02"},0.018998189591649]
[7582,"EPA-TCOR-P3-12-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0370032656922069,"d":"3.70E-02"},{"v":0.00550694816585966,"d":"5.51E-03"},{"v":0.00619831542743663,"d":"6.20E-03"},{"v":7.19420244099221E-3,"d":"7.19E-03"}]
[7583,"EPA-CIMP-P3-10-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0825168820137227,"d":"8.25E-02"},{"v":0.0142826476254693,"d":"1.43E-02"},{"v":0.0108525021144721,"d":"1.09E-02"},0.01760196729869]
[7584,"EPA-FFOC-P3-11-T3","NOx, g/mi",{"v":0.00658332609386895,"d":"6.58E-03"},{"v":1.86970536498323E-3,"d":"1.87E-03"},{"v":7.63128596117968e-05,"d":"7.63E-05"},{"v":0.0019896154954145,"d":"1.99E-03"}]
[7585,"EPA-F150-P3-8-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0704875368720224,"d":"7.05E-02"},{"v":0.0197257938746539,"d":"1.97E-02"},{"v":0.0293797446701031,"d":"2.94E-02"},{"v":0.0230311230480094,"d":"2.30E-02"}]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","NOx, g/mi",0.109685462708664,{"v":0.0134252639918577,"d":"1.34E-02"},0.018413811492593,{"v":0.0187660576323714,"d":"1.88E-02"}]
[7606,"EPA-TCOR-P3-12-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0326417868444253,"d":"3.26E-02"},{"v":0.00550491074191161,"d":"5.50E-03"},{"v":0.00031927164887023,"d":"3.19E-04"},{"v":0.00656819322630189,"d":"6.57E-03"}]
[7607,"EPA-CIMP-P3-2-T1","NOx, g/mi",0.068434439084238,0.027646617158843,{"v":0.0433516132218854,"d":"4.34E-02"},{"v":0.0308500323168114,"d":"3.09E-02"}]
[7613,"EPA-CIMP-P3-2-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0585735825998838,"d":"5.86E-02"},{"v":0.0314002327465078,"d":"3.14E-02"},{"v":0.0440073366549577,"d":"4.40E-02"},{"v":0.0336827145640486,"d":"3.37E-02"}]
[7614,"EPA-F150-P3-4-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0763206993636562,"d":"7.63E-02"},{"v":0.0178303691098982,"d":"1.78E-02"},{"v":0.0206218054390879,"d":"2.06E-02"},{"v":0.0210573461628511,"d":"2.11E-02"}]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0218228546547466,"d":"2.18E-02"},{"v":0.00924662805585973,"d":"9.25E-03"},0.205938184828202,{"v":0.0233967463616236,"d":"2.34E-02"}]
[7633,"EPA-SOUT-P3-11-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0500853611490927,"d":"5.01E-02"},{"v":0.0225793163908168,"d":"2.26E-02"},{"v":0.000186639093577751,"d":"1.87E-04"},{"v":0.0224940114449915,"d":"2.25E-02"}]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","NOx, g/mi",{"v":0.00798299751931652,"d":"7.98E-03"},{"v":0.0112666360988299,"d":"1.13E-02"},{"v":0.0359753952183408,"d":"3.60E-02"},{"v":0.0128177296948449,"d":"1.28E-02"}]
[7635,"EPA-FFOC-P3-15-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00452986659621176,"d":"4.53E-03"},{"v":2.10998553594645E-3,"d":"2.11E-03"},{"v":0.0277138106351657,"d":"2.77E-02"},{"v":0.00397819178490374,"d":"3.98E-03"}]
[7644,"EPA-TCOR-P3-23-T2","NOx, g/mi",0.025416337569211,{"v":0.00378459043471325,"d":"3.78E-03"},0.123248062855136,{"v":0.0131001089958622,"d":"1.31E-02"}]
[7645,"EPA-CIMP-P3-30-T1","NOx, g/mi",0.060142720742839,{"v":0.0253313450554156,"d":"2.53E-02"},{"v":0.0140568982812749,"d":"1.41E-02"},{"v":0.0263604505067431,"d":"2.64E-02"}]
[7646,"EPA-SOUT-P3-11-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0611954306982726,"d":"6.12E-02"},{"v":0.0148274258697727,"d":"1.48E-02"},0,{"v":0.0162071986226996,"d":"1.62E-02"}]
[7647,"EPA-FFOC-P3-15-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00491132463965451,"d":"4.91E-03"},{"v":0.0027088396776158,"d":"2.71E-03"},{"v":0.00349600105374882,"d":"3.50E-03"},{"v":0.00287651732146335,"d":"2.88E-03"}]
[7648,"EPA-F150-P3-9-T1","NOx, g/mi",0.110903496749938,{"v":0.0160598761956204,"d":"1.61E-02"},{"v":0.0394864336722207,"d":"3.95E-02"},0.022566212118587]
[7649,"EPA-CIMP-P3-30-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0607061149577355,"d":"6.07E-02"},{"v":0.0137288414163916,"d":"1.37E-02"},{"v":0.0159272761790047,"d":"1.59E-02"},0.016318487529614]
[7650,"EPA-F150-P3-9-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0963525661442936,"d":"9.64E-02"},{"v":0.0276088342828518,"d":"2.76E-02"},{"v":0.0530041272578833,"d":"5.30E-02"},{"v":0.0329131816327822,"d":"3.29E-02"}]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0289892356687647,"d":"2.90E-02"},{"v":0.00707342144762693,"d":"7.07E-03"},{"v":0.000699374558550135,"d":"6.99E-04"},{"v":0.00778131820368235,"d":"7.78E-03"}]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","NOx, g/mi",0.100149718153122,{"v":0.0155264837831112,"d":"1.55E-02"},{"v":0.0164786829366292,"d":"1.65E-02"},{"v":0.0199920375684785,"d":"2.00E-02"}]
[7675,"EPA-CIMP-P3-16-T1","NOx, g/mi",0.070310722096693,{"v":0.0177023736092927,"d":"1.77E-02"},{"v":0.0277962472887457,"d":"2.78E-02"},{"v":0.0211468539922377,"d":"2.11E-02"}]
[7685,"EPA-TCOR-P3-10-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0211859819422361,"d":"2.12E-02"},0.003681664646765,{"v":0.00102164062582598,"d":"1.02E-03"},{"v":0.00440644454651466,"d":"4.41E-03"}]
[7686,"EPA-CIMP-P3-16-T2","NOx, g/mi",0.132550012257223,{"v":7.44897105820663E-3,"d":"7.45E-03"},{"v":0.00733531282022974,"d":"7.34E-03"},{"v":0.0139113146891944,"d":"1.39E-02"}]
[7687,"EPA-FFOC-P3-8-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00734811581840754,"d":"7.35E-03"},{"v":2.68946986061677E-3,"d":"2.69E-03"},{"v":0.00240671413134432,"d":"2.41E-03"},{"v":2.91492071213719E-3,"d":"2.91E-03"}]
[7688,"EPA-SOUT-P3-2-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0599973299475846,"d":"6.00E-02"},{"v":0.0220922499464297,"d":"2.21E-02"},0,0.022543927101612]
[7689,"EPA-F150-P3-10-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0719804116276346,"d":"7.20E-02"},{"v":0.0184603218668928,"d":"1.85E-02"},{"v":0.0270851440916831,"d":"2.71E-02"},{"v":0.0218249840816536,"d":"2.18E-02"}]
[7698,"EPA-FFOC-P3-8-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00315185655939568,"d":"3.15E-03"},{"v":0.00306411667917825,"d":"3.06E-03"},{"v":0.0472643213708317,"d":"4.73E-02"},{"v":0.00612429184713523,"d":"6.12E-03"}]
[7699,"EPA-SOUT-P3-2-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0605414060972415,"d":"6.05E-02"},{"v":0.0162861849657463,"d":"1.63E-02"},{"v":0.000557586374710581,"d":"5.58E-04"},{"v":0.0174953691072229,"d":"1.75E-02"}]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0169950208181276,"d":"1.70E-02"},{"v":2.56321236768469E-3,"d":"2.56E-03"},{"v":0.0656772635299052,"d":"6.57E-02"},{"v":0.00765893156776041,"d":"7.66E-03"}]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0897720708190024,"d":"8.98E-02"},0.027794221295806,{"v":0.0616414836916707,"d":"6.16E-02"},{"v":0.0333373067526507,"d":"3.33E-02"}]
[7716,"EPA-F150-P3-1-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0428777618909114,"d":"4.29E-02"},0.016145320536804,{"v":3.36899124804087E-3,"d":"3.37E-03"},{"v":0.0166523149887689,"d":"1.67E-02"}]
[7720,"EPA-TCOR-P3-4-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0374632374032087,"d":"3.75E-02"},{"v":0.00495343364810804,"d":"4.95E-03"},{"v":2.20776106600397E-3,"d":"2.21E-03"},{"v":0.00644813022915552,"d":"6.45E-03"}]
[7721,"EPA-CIMP-P3-28-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0833387327939216,"d":"8.33E-02"},0.024028343965795,{"v":0.00556165913119729,"d":"5.56E-03"},{"v":0.0258328335351616,"d":"2.58E-02"}]
[7722,"EPA-F150-P3-1-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0371739471210544,"d":"3.72E-02"},0.023670810947797,{"v":0.0130342153628345,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0236322148146091,"d":"2.36E-02"}]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0721423538718721,"d":"7.21E-02"},0.01928183220596,{"v":0.0113081735246674,"d":"1.13E-02"},0.02149052497404]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","NOx, g/mi",0.018969366788115,{"v":0.00403671462012432,"d":"4.04E-03"},{"v":0.00249636108365013,"d":"2.50E-03"},{"v":0.00471088484251003,"d":"4.71E-03"}]
[7748,"EPA-CIMP-P3-20-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0839765825231327,"d":"8.40E-02"},{"v":0.0225973542036366,"d":"2.26E-02"},{"v":0.00345532083889014,"d":"3.46E-03"},{"v":0.0244781493646233,"d":"2.45E-02"}]
[7762,"EPA-F150-P3-14-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0732590705242429,"d":"7.33E-02"},{"v":0.0192703353951449,"d":"1.93E-02"},{"v":0.0173375270780636,"d":"1.73E-02"},0.021937683339044]
[7764,"EPA-CIMP-P3-20-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0500222003347555,"d":"5.00E-02"},{"v":0.0164403011119824,"d":"1.64E-02"},{"v":0.0500849748978403,"d":"5.01E-02"},{"v":0.0204897971566948,"d":"2.05E-02"}]
[7765,"EPA-TCOR-P3-3-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00707350085117398,"d":"7.07E-03"},{"v":0.00689037380798399,"d":"6.89E-03"},{"v":0.00409695323827288,"d":"4.10E-03"},{"v":0.0067076128448816,"d":"6.71E-03"}]
[7766,"EPA-FFOC-P3-25-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0181432130709567,"d":"1.81E-02"},{"v":0.00224231905409383,"d":"2.24E-03"},{"v":0.00301468446555344,"d":"3.01E-03"},{"v":3.12421932166855E-3,"d":"3.12E-03"}]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0416210716933077,"d":"4.16E-02"},{"v":0.0207296994506824,"d":"2.07E-02"},{"v":0.00870187782449857,"d":"8.70E-03"},0.020981405790822]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0598580026873912,"d":"5.99E-02"},{"v":0.00700500771676679,"d":"7.01E-03"},{"v":0.0161921366866892,"d":"1.62E-02"},{"v":0.0104042273319156,"d":"1.04E-02"}]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0504724517777546,"d":"5.05E-02"},{"v":0.0153058852873895,"d":"1.53E-02"},{"v":1.19524966536647E-3,"d":"1.20E-03"},{"v":0.0161607553394931,"d":"1.62E-02"}]
[7780,"EPA-FFOC-P3-25-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00956067349093613,"d":"9.56E-03"},{"v":0.00317403793656534,"d":"3.17E-03"},{"v":0.00306195800385576,"d":"3.06E-03"},{"v":0.0035006499399165,"d":"3.50E-03"}]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","NOx, g/mi",{"v":0.0104629762478932,"d":"1.05E-02"},{"v":0.0117094388666093,"d":"1.17E-02"},{"v":0.0502055241668105,"d":"5.02E-02"},{"v":0.0142979072414107,"d":"1.43E-02"}]
[7796,"EPA-TCOR-P3-9-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0782960321202098,"d":"7.83E-02"},{"v":0.00739435511229595,"d":"7.39E-03"},{"v":0.00252963534866506,"d":"2.53E-03"},{"v":0.0107512962977914,"d":"1.08E-02"}]
[7797,"EPA-CIMP-P3-9MP-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0450951450777123,"d":"4.51E-02"},{"v":0.0329694475889424,"d":"3.30E-02"},{"v":0.0339702719345155,"d":"3.40E-02"},{"v":0.0336725552772079,"d":"3.37E-02"}]
[7798,"EPA-SOUT-P3-23-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0809844688149173,"d":"8.10E-02"},{"v":0.0212885678860301,"d":"2.13E-02"},0,{"v":0.0229188112947905,"d":"2.29E-02"}]
[7799,"EPA-F150-P3-12-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0866461319228317,"d":"8.66E-02"},{"v":0.0132424213691642,"d":"1.32E-02"},{"v":0.0894373513553237,"d":"8.94E-02"},{"v":0.0222167343455845,"d":"2.22E-02"}]
[7800,"EPA-F150-P3-12-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0614908436673283,"d":"6.15E-02"},{"v":0.0157734376372964,"d":"1.58E-02"},{"v":0.0142199390947045,"d":"1.42E-02"},{"v":0.0180427877104023,"d":"1.80E-02"}]
[7801,"EPA-TCOR-P3-9-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0156830173050703,"d":"1.57E-02"},{"v":0.00644900914056304,"d":"6.45E-03"},{"v":0.0573922876531359,"d":"5.74E-02"},{"v":0.0104028276057785,"d":"1.04E-02"}]
[7802,"EPA-CIMP-P3-9MP-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0519457678990843,"d":"5.19E-02"},{"v":0.0125514248665792,"d":"1.26E-02"},{"v":0.0384125483640109,"d":"3.84E-02"},0.016361894646452]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","NOx, g/mi",0.036026254911567,{"v":0.00370807119432213,"d":"3.71E-03"},{"v":0.000653234848795458,"d":"6.53E-04"},{"v":0.00517014330102602,"d":"5.17E-03"}]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0727114099791109,"d":"7.27E-02"},{"v":0.0164380225697016,"d":"1.64E-02"},{"v":0.0355650572805245,"d":"3.56E-02"},{"v":0.0206861372553631,"d":"2.07E-02"}]
[7827,"EPA-F150-P3-5-T1","NOx, g/mi",0.151321816118827,{"v":0.0173448625245955,"d":"1.73E-02"},{"v":0.0239317097861068,"d":"2.39E-02"},{"v":0.0247824696451451,"d":"2.48E-02"}]
[7842,"EPA-CIMP-P3-14-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0570180320475497,"d":"5.70E-02"},{"v":0.0203364998554252,"d":"2.03E-02"},{"v":0.0170332376079668,"d":"1.70E-02"},{"v":0.0220234454394562,"d":"2.20E-02"}]
[7843,"EPA-FFOC-P3-1-T1","NOx, g/mi",{"v":0.00261292858524189,"d":"2.61E-03"},{"v":0.00261594511493419,"d":"2.62E-03"},{"v":0.0335156441590645,"d":"3.35E-02"},{"v":0.00472968889598653,"d":"4.73E-03"}]
[7844,"EPA-F150-P3-5-T2","NOx, g/mi",0.101745941502756,{"v":0.0203839964134092,"d":"2.04E-02"},{"v":0.0437943621410732,"d":"4.38E-02"},{"v":0.0262112673801864,"d":"2.62E-02"}]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0601631003680618,"d":"6.02E-02"},{"v":0.0249332940918564,"d":"2.49E-02"},0,0.025032063301252]
[7853,"EPA-FFOC-P3-1-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00113860768929649,"d":"1.14E-03"},{"v":0.00264845854946563,"d":"2.65E-03"},{"v":0.00478401119626385,"d":"4.78E-03"},{"v":0.00271649499552302,"d":"2.72E-03"}]
[7863,"EPA-TCOR-P3-7-T2","NOx, g/mi",0.039511904829541,{"v":0.00450580754591367,"d":"4.51E-03"},{"v":0.00139523781916705,"d":"1.40E-03"},{"v":0.00611412326835038,"d":"6.11E-03"}]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0579961755557884,"d":"5.80E-02"},{"v":0.0151351577001785,"d":"1.51E-02"},{"v":0.00677029531058866,"d":"6.77E-03"},{"v":0.0167780193218172,"d":"1.68E-02"}]
[7865,"EPA-CIMP-P3-11-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0788379366185863,"d":"7.88E-02"},{"v":0.0197068837682213,"d":"1.97E-02"},{"v":0.0718175092366571,"d":"7.18E-02"},{"v":0.0263727448673252,"d":"2.64E-02"}]
[7866,"EPA-SOUT-P3-13-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0635885088401436,"d":"6.36E-02"},0.021706120778853,{"v":1.42591582036496E-3,"d":"1.43E-03"},{"v":0.0224761916351652,"d":"2.25E-02"}]
[7867,"EPA-CIMP-P3-11-T2","NOx, g/mi",0.103416024937009,{"v":0.0238964760468594,"d":"2.39E-02"},{"v":0.00981169330683061,"d":"9.81E-03"},{"v":0.0270701741832159,"d":"2.71E-02"}]
[7880,"EPA-TCOR-P3-22-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0504820034173782,"d":"5.05E-02"},{"v":4.10932197350454E-3,"d":"4.11E-03"},0.152722580440038,{"v":0.0166977235645083,"d":"1.67E-02"}]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","NOx, g/mi",0.059873212399428,{"v":0.0150178983832387,"d":"1.50E-02"},{"v":0.00762539891174326,"d":"7.63E-03"},{"v":0.0168379672737309,"d":"1.68E-02"}]
[7882,"EPA-FEXP-P3-31-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0499377196971774,"d":"4.99E-02"},{"v":0.0143067293578852,"d":"1.43E-02"},{"v":0.000917800141743876,"d":"9.18E-04"},{"v":0.0152314893045096,"d":"1.52E-02"}]
[7887,"EPA-TCOR-P3-22-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0130971168969556,"d":"1.31E-02"},{"v":0.00662574096069053,"d":"6.63E-03"},{"v":0.0922293058855714,"d":"9.22E-02"},0.012866227188405]
[7888,"EPA-CIMP-P3-21-T2","NOx, g/mi",0.086038488619242,{"v":0.0170076748149549,"d":"1.70E-02"},{"v":0.00628041048128047,"d":"6.28E-03"},{"v":0.0198686693134361,"d":"1.99E-02"}]
[7903,"EPA-HCIV-P3-21-T4","NOx, g/mi",0.03780527536699,{"v":0.00950910970654164,"d":"9.51E-03"},{"v":0.0232163359439579,"d":"2.32E-02"},{"v":0.0119138006789072,"d":"1.19E-02"}]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","NOx, g/mi",0.126997033244141,{"v":0.0329782891694334,"d":"3.30E-02"},{"v":0.00348512075888985,"d":"3.49E-03"},{"v":0.0358433858061796,"d":"3.58E-02"}]
[7905,"EPA-FFOC-P3-24-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0109080818218329,"d":"1.09E-02"},{"v":0.00220371018537503,"d":"2.20E-03"},{"v":0.00231295056161028,"d":"2.31E-03"},{"v":0.00266623354468935,"d":"2.67E-03"}]
[7906,"EPA-SOUT-P3-9-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0765001662871995,"d":"7.65E-02"},{"v":0.0270880390391544,"d":"2.71E-02"},{"v":0.000555598881654181,"d":"5.56E-04"},{"v":0.0278673514222606,"d":"2.79E-02"}]
[7913,"EPA-TCOR-P3-2MP-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0208187944270542,"d":"2.08E-02"},{"v":3.79620115433687E-3,"d":"3.80E-03"},{"v":0.00143046893073035,"d":"1.43E-03"},{"v":0.00451983428138797,"d":"4.52E-03"}]
[7914,"EPA-CIMP-P3-26-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0644042744376908,"d":"6.44E-02"},{"v":0.0223047880955655,"d":"2.23E-02"},{"v":0.0358575147829284,"d":"3.59E-02"},{"v":0.0254105665834995,"d":"2.54E-02"}]
[7915,"EPA-FFOC-P3-24-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00875933506728323,"d":"8.76E-03"},{"v":0.00332509838266615,"d":"3.33E-03"},{"v":0.00198931549458557,"d":"1.99E-03"},{"v":0.00351248378225551,"d":"3.51E-03"}]
[7916,"EPA-SOUT-P3-9-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0641351622333949,"d":"6.41E-02"},{"v":0.0228726832917976,"d":"2.29E-02"},{"v":1.00768240569422E-3,"d":"1.01E-03"},{"v":0.0235256314493959,"d":"2.35E-02"}]
[7917,"EPA-TCOR-P3-2MP-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0156459979759071,"d":"1.56E-02"},{"v":3.86342994900427E-3,"d":"3.86E-03"},0,{"v":4.21355222200982E-3,"d":"4.21E-03"}]
[7918,"EPA-CIMP-P3-26-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0575104958789821,"d":"5.75E-02"},{"v":0.0273901441907233,"d":"2.74E-02"},{"v":0.00853891105374978,"d":"8.54E-03"},{"v":0.0276658791311476,"d":"2.77E-02"}]
[7935,"EPA-TCOR-P3-1-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0281067624881947,"d":"2.81E-02"},{"v":0.00471948704056324,"d":"4.72E-03"},0.147240762629553,{"v":0.0157411949853765,"d":"1.57E-02"}]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","NOx, g/mi",0.065469183205998,{"v":0.0167958196062537,"d":"1.68E-02"},{"v":0.0839869328787114,"d":"8.40E-02"},{"v":0.0240222603903203,"d":"2.40E-02"}]
[7937,"EPA-F150-P3-5-T3","NOx, g/mi",0.189797633688383,{"v":0.0303377085081221,"d":"3.03E-02"},{"v":0.0177330612291785,"d":"1.77E-02"},{"v":0.0376728247067902,"d":"3.77E-02"}]
[7943,"EPA-TCOR-P3-1-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0066592590765868,"d":"6.66E-03"},{"v":0.00572821775126912,"d":"5.73E-03"},{"v":1.59360038876999E-4,"d":"1.59E-04"},{"v":0.00539574913663868,"d":"5.40E-03"}]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0737881088139014,"d":"7.38E-02"},0.025998140569608,{"v":0.00455470870907928,"d":"4.55E-03"},0.026984851170733]
[7945,"EPA-CIMP-P3-4-T2","NOx, g/mi",0.072160677223531,{"v":0.0219176243206297,"d":"2.19E-02"},{"v":0.0713079047211116,"d":"7.13E-02"},0.027956718155187]
[7946,"EPA-F150-P3-5-T4","NOx, g/mi",{"v":0.0928504240278957,"d":"9.29E-02"},{"v":0.0315046061929712,"d":"3.15E-02"},{"v":0.00422197562458169,"d":"4.22E-03"},{"v":0.0328373372290979,"d":"3.28E-02"}]
[7955,"EPA-HCIV-P3-22-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0816897174910317,"d":"8.17E-02"},{"v":0.00553397152214188,"d":"5.53E-03"},{"v":0.0232196032824356,"d":"2.32E-02"},0.010758971343141]
[7967,"EPA-TCOR-P3-16-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0253688873027736,"d":"2.54E-02"},{"v":0.00623685173095585,"d":"6.24E-03"},0.06675584507386,{"v":0.0114037774478538,"d":"1.14E-02"}]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","NOx, g/mi",0.215982680059606,{"v":0.0315743752789317,"d":"3.16E-02"},{"v":0.0120011115862433,"d":"1.20E-02"},{"v":0.0398367353688479,"d":"3.98E-02"}]
[7973,"EPA-TCOR-P3-16-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0543366885958001,"d":"5.43E-02"},{"v":0.00564926025120188,"d":"5.65E-03"},{"v":7.76111259972184e-05,"d":"7.76E-05"},{"v":0.00782156462290142,"d":"7.82E-03"}]
[7974,"EPA-F150-P3-31-T2","NOx, g/mi",0.16915468401879,0.036529445581774,{"v":0.0160683292879136,"d":"1.61E-02"},{"v":0.0420211718546768,"d":"4.20E-02"}]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","NOx, g/mi",{"v":0.0840263200609268,"d":"8.40E-02"},{"v":0.0191731807386756,"d":"1.92E-02"},{"v":0.00250161299554373,"d":"2.50E-03"},{"v":0.0213534079472583,"d":"2.14E-02"}]
[7993,"EPA-F150-P3-15MP-T1","NOx, g/mi",0.213999983163065,{"v":0.0255288151356072,"d":"2.55E-02"},{"v":0.0412568794061436,"d":"4.13E-02"},{"v":0.0362944838919336,"d":"3.63E-02"}]
[7995,"EPA-CIMP-P3-12-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0569839911164612,"d":"5.70E-02"},{"v":0.0255936317706892,"d":"2.56E-02"},{"v":0.0547445510829836,"d":"5.47E-02"},{"v":0.0292450093156656,"d":"2.92E-02"}]
[8001,"EPA-CIMP-P3-12-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0564193793106459,"d":"5.64E-02"},{"v":0.0224148474567594,"d":"2.24E-02"},{"v":0.0233713107523719,"d":"2.34E-02"},{"v":0.0242595262299489,"d":"2.43E-02"}]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","NOx, g/mi",0,{"v":0.00207179830405352,"d":"2.07E-03"},{"v":0.00107105840152009,"d":"1.07E-03"},{"v":0.00189417957364393,"d":"1.89E-03"}]
[8003,"EPA-TCOR-P3-1-T4","NOx, g/mi",{"v":0.0162399572070427,"d":"1.62E-02"},{"v":0.0054969964609667,"d":"5.50E-03"},{"v":0.00410051809610774,"d":"4.10E-03"},{"v":0.00596171531726207,"d":"5.96E-03"}]
[8004,"EPA-F150-P3-15MP-T2","NOx, g/mi",0.155829549992403,{"v":0.0325191464222953,"d":"3.25E-02"},{"v":0.0311331535234657,"d":"3.11E-02"},0.038806374219558]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","NOx, g/mi",{"v":0.0415280724225415,"d":"4.15E-02"},{"v":0.0146363634643181,"d":"1.46E-02"},{"v":2.12073480290869E-3,"d":"2.12E-03"},{"v":0.0151722844140502,"d":"1.52E-02"}]
[8015,"EPA-FFOC-P3-14EP-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00481774604577143,"d":"4.82E-03"},{"v":0.00203016320480012,"d":"2.03E-03"},{"v":0.000686949390066796,"d":"6.87E-04"},{"v":0.00208143998528727,"d":"2.08E-03"}]
[8016,"EPA-SOUT-P3-15-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0625550944055694,"d":"6.26E-02"},{"v":0.00346358918589876,"d":"3.46E-03"},{"v":5.06127474114452E-3,"d":"5.06E-03"},{"v":6.63343735411215E-3,"d":"6.63E-03"}]
[8027,"EPA-TCOR-P3-15-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0120654003022661,"d":"1.21E-02"},{"v":0.00550043186372147,"d":"5.50E-03"},{"v":0.00330502811006229,"d":"3.31E-03"},{"v":0.00569405281473092,"d":"5.69E-03"}]
[8028,"EPA-CIMP-P3-8-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0703313616333896,"d":"7.03E-02"},{"v":0.0145092029328945,"d":"1.45E-02"},{"v":0.00164410241818145,"d":"1.64E-03"},{"v":0.0165276614898138,"d":"1.65E-02"}]
[8029,"EPA-SOUT-P3-15-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0527070070405179,"d":"5.27E-02"},{"v":0.0259202981235504,"d":"2.59E-02"},{"v":0.000724709970562198,"d":"7.25E-04"},{"v":0.0255698677922194,"d":"2.56E-02"}]
[8030,"EPA-F150-P3-16-T1","NOx, g/mi",0.163325551766303,{"v":0.0266658067281448,"d":"2.67E-02"},{"v":0.00980892011347734,"d":"9.81E-03"},0.032567431705413]
[8034,"EPA-CIMP-P3-8-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0604549218676523,"d":"6.05E-02"},0.016694196832622,0.019531321243886,0.019160011471816]
[8035,"EPA-TCOR-P3-15-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0291731665326604,"d":"2.92E-02"},{"v":0.00570288147685662,"d":"5.70E-03"},{"v":2.1749008076621E-3,"d":"2.17E-03"},{"v":0.00667091458858076,"d":"6.67E-03"}]
[8036,"EPA-FEXP-P3-25-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0596466596785054,"d":"5.96E-02"},{"v":0.00669813532492318,"d":"6.70E-03"},0,{"v":0.00899294953311871,"d":"8.99E-03"}]
[8037,"EPA-F150-P3-16-T2","NOx, g/mi",0.151110449239915,{"v":0.0312112923269891,"d":"3.12E-02"},{"v":0.0155827642556861,"d":"1.56E-02"},0.036295787617324]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0968522151259271,"d":"9.69E-02"},{"v":0.0192956819092925,"d":"1.93E-02"},{"v":0.00559345431869681,"d":"5.59E-03"},{"v":0.0223706933866708,"d":"2.24E-02"}]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0478131952226546,"d":"4.78E-02"},{"v":0.00579940927346633,"d":"5.80E-03"},{"v":0.0384097569774182,"d":"3.84E-02"},0.010250918810649]
[8054,"EPA-CIMP-P3-25-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0833810268485194,"d":"8.34E-02"},{"v":0.0209585850325896,"d":"2.10E-02"},{"v":0.0411543593538796,"d":"4.12E-02"},{"v":0.0255904563252944,"d":"2.56E-02"}]
[8058,"EPA-CIMP-P3-25-T2","NOx, g/mi",0.093154092917329,{"v":0.0218220666143362,"d":"2.18E-02"},{"v":0.0228574705436554,"d":"2.29E-02"},0.025587877798583]
[8059,"EPA-TCOR-P3-28-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0429686009175736,"d":"4.30E-02"},{"v":0.00900778891220323,"d":"9.01E-03"},{"v":1.8509520594938E-3,"d":"1.85E-03"},{"v":0.0102878413691022,"d":"1.03E-02"}]
[8060,"EPA-F150-P3-7-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0950002342873861,"d":"9.50E-02"},{"v":0.0350379327231459,"d":"3.50E-02"},{"v":7.7284042595113E-3,"d":"7.73E-03"},{"v":0.0362418913634929,"d":"3.62E-02"}]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0474798426515936,"d":"4.75E-02"},{"v":0.00587285463769038,"d":"5.87E-03"},0,{"v":0.00766336076848932,"d":"7.66E-03"}]
[8072,"EPA-FFOC-P3-21-T3","NOx, g/mi",{"v":0.00879254686058607,"d":"8.79E-03"},{"v":1.06063041549853E-3,"d":"1.06E-03"},{"v":0.00469345467306783,"d":"4.69E-03"},{"v":1.71294721876477E-3,"d":"1.71E-03"}]
[8082,"EPA-TCOR-P3-30-T1","NOx, g/mi",0.023427721326442,{"v":0.00651585398085707,"d":"6.52E-03"},{"v":0.0701116211858927,"d":"7.01E-02"},0.01176032150029]
[8083,"EPA-CIMP-P3-9EP-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0840659798553273,"d":"8.41E-02"},{"v":0.0273889455633002,"d":"2.74E-02"},{"v":0.0243518398015349,"d":"2.44E-02"},{"v":0.0301371623304822,"d":"3.01E-02"}]
[8084,"EPA-SOUT-P3-3-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0578720514928333,"d":"5.79E-02"},{"v":0.00496831714930516,"d":"4.97E-03"},0,{"v":0.00739047006176686,"d":"7.39E-03"}]
[8085,"EPA-F150-P3-26-T1","NOx, g/mi",0.149601594705649,0.031798204624811,{"v":0.0309741120873112,"d":"3.10E-02"},0.037804583864254]
[8086,"EPA-TCOR-P3-30-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0249835626799298,"d":"2.50E-02"},{"v":0.0073287202141767,"d":"7.33E-03"},{"v":0.0951357307743062,"d":"9.51E-02"},{"v":0.0142739464940729,"d":"1.43E-02"}]
[8087,"EPA-CIMP-P3-9EP-T2","NOx, g/mi",0.074053290873108,{"v":0.0259142243028459,"d":"2.59E-02"},{"v":0.0296907623276613,"d":"2.97E-02"},{"v":0.0286788502142491,"d":"2.87E-02"}]
[8088,"EPA-F150-P3-26-T2","NOx, g/mi",0.137515254162359,{"v":0.0350272640210346,"d":"3.50E-02"},0.02587550775281,0.039644128951911]
[8103,"EPA-TCOR-P3-11-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0153225985865997,"d":"1.53E-02"},{"v":0.00875868547500886,"d":"8.76E-03"},{"v":0.00134961767474996,"d":"1.35E-03"},0.008589785109924]
[8104,"EPA-CIMP-P3-15-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0417748390596156,"d":"4.18E-02"},{"v":0.0229078695791569,"d":"2.29E-02"},{"v":0.0385905555882074,"d":"3.86E-02"},{"v":0.0249768577084047,"d":"2.50E-02"}]
[8105,"EPA-F150-P3-2-T1","NOx, g/mi",0.149992374963032,0.025042790451406,{"v":0.0115728137089959,"d":"1.16E-02"},{"v":0.0305442037640513,"d":"3.05E-02"}]
[8109,"EPA-FFOC-P3-8-T3","NOx, g/mi",{"v":4.12361117551867E-3,"d":"4.12E-03"},{"v":0.00100015446622115,"d":"1.00E-03"},{"v":1.02087840451913E-3,"d":"1.02E-03"},{"v":0.00116352811036419,"d":"1.16E-03"}]
[8110,"EPA-TCOR-P3-11-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0276984566818149,"d":"2.77E-02"},{"v":0.00644960200201949,"d":"6.45E-03"},{"v":0.00174066824939931,"d":"1.74E-03"},{"v":0.00723052276148751,"d":"7.23E-03"}]
[8111,"EPA-CIMP-P3-15-T2","NOx, g/mi",0.077112121134595,{"v":0.0222234422520743,"d":"2.22E-02"},{"v":0.0412487929532651,"d":"4.12E-02"},{"v":0.0264033180647088,"d":"2.64E-02"}]
[8112,"EPA-F150-P3-2-T2","NOx, g/mi",0.166766018211647,{"v":0.0351620038622357,"d":"3.52E-02"},0.030592726563457,{"v":0.0416136007481276,"d":"4.16E-02"}]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","NOx, g/mi",0.18266293143209,{"v":0.0328903590654206,"d":"3.29E-02"},{"v":0.0158169414032042,"d":"1.58E-02"},{"v":0.0394604205706259,"d":"3.95E-02"}]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0131955065375136,"d":"1.32E-02"},{"v":0.00839109973564118,"d":"8.39E-03"},{"v":7.97576606695642e-05,"d":"7.98E-05"},{"v":0.00807112962424639,"d":"8.07E-03"}]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","NOx, g/mi",0.182184599608189,{"v":0.0166537508416748,"d":"1.67E-02"},{"v":0.00407917303789689,"d":"4.08E-03"},{"v":0.0243622659840062,"d":"2.44E-02"}]
[8133,"EPA-CIMP-P3-23-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0620744294677402,"d":"6.21E-02"},{"v":0.0183154247824685,"d":"1.83E-02"},{"v":0.0025079467899556,"d":"2.51E-03"},{"v":0.0195327213625238,"d":"1.95E-02"}]
[8135,"EPA-NALT-P3-6-T4","NOx, g/mi",0.174794441427254,{"v":0.0294369427437357,"d":"2.94E-02"},{"v":0.00347588249322022,"d":"3.48E-03"},{"v":0.0351081734645324,"d":"3.51E-02"}]
[8136,"EPA-TCOR-P3-14-T2","NOx, g/mi",{"v":0.00942106752917466,"d":"9.42E-03"},{"v":0.00580246628726797,"d":"5.80E-03"},{"v":2.04648627290687E-3,"d":"2.05E-03"},{"v":0.00573204939023869,"d":"5.73E-03"}]
[8137,"EPA-F150-P3-28-T2","NOx, g/mi",0.181025126972426,{"v":0.0365768122604022,"d":"3.66E-02"},{"v":0.0139699367702016,"d":"1.40E-02"},{"v":0.0425125327674638,"d":"4.25E-02"}]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","NOx, g/mi",{"v":0.0434759060281859,"d":"4.35E-02"},{"v":0.0120374395426364,"d":"1.20E-02"},{"v":0.0124332629222046,"d":"1.24E-02"},{"v":0.0137089529063303,"d":"1.37E-02"}]
[8156,"EPA-TCOR-P3-20-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0446238331309273,"d":"4.46E-02"},{"v":0.00475452702585252,"d":"4.75E-03"},{"v":0.00165688523492551,"d":"1.66E-03"},{"v":0.00662567380204924,"d":"6.63E-03"}]
[8157,"EPA-CSIL-P3-21-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0599138936982287,"d":"5.99E-02"},{"v":0.0166471131672093,"d":"1.66E-02"},{"v":0.00491703511391753,"d":"4.92E-03"},{"v":0.0180952466531994,"d":"1.81E-02"}]
[8158,"EPA-F150-P3-11-T1","NOx, g/mi",0.214688824846125,{"v":0.0397224012787082,"d":"3.97E-02"},{"v":0.0334875726318546,"d":"3.35E-02"},{"v":0.0483926182365284,"d":"4.84E-02"}]
[8161,"EPA-TCOR-P3-20-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0283183880008157,"d":"2.83E-02"},{"v":0.00681038582957108,"d":"6.81E-03"},{"v":1.92008162941484E-3,"d":"1.92E-03"},{"v":7.58593991458554E-3,"d":"7.59E-03"}]
[8162,"EPA-F150-P3-11-T2","NOx, g/mi",0.18146115170179,{"v":0.0379386461424118,"d":"3.79E-02"},{"v":0.0244175355707593,"d":"2.44E-02"},{"v":0.0443642732476544,"d":"4.44E-02"}]
[8171,"EPA-HCIV-P3-6-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0626756913932575,"d":"6.27E-02"},{"v":0.00426278194271764,"d":"4.26E-03"},{"v":0.00754262876496436,"d":"7.54E-03"},{"v":0.00752056240917144,"d":"7.52E-03"}]
[8172,"EPA-CSIL-P3-30-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0533831988306554,"d":"5.34E-02"},{"v":0.0207716474621574,"d":"2.08E-02"},{"v":0.00347680099395055,"d":"3.48E-03"},{"v":0.0212829961909971,"d":"2.13E-02"}]
[8180,"EPA-F150-P3-20-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0921531909071016,"d":"9.22E-02"},{"v":0.0228215449636426,"d":"2.28E-02"},{"v":0.00177845441404529,"d":"1.78E-03"},{"v":0.0249494189329819,"d":"2.49E-02"}]
[8181,"EPA-TCOR-P3-2EP-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0220623935958655,"d":"2.21E-02"},{"v":0.00435636169949924,"d":"4.36E-03"},{"v":0.00574129887993522,"d":"5.74E-03"},{"v":5.37605076785308E-3,"d":"5.38E-03"}]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","NOx, g/mi",{"v":0.0663546503284695,"d":"6.64E-02"},{"v":0.0145898995689608,"d":"1.46E-02"},{"v":3.37804700820942E-3,"d":"3.38E-03"},{"v":0.0165056167373871,"d":"1.65E-02"}]
[8186,"EPA-F150-P3-20-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0941537429888044,"d":"9.42E-02"},{"v":0.0350270569762724,"d":"3.50E-02"},{"v":5.28474996494543E-3,"d":"5.28E-03"},{"v":0.0360987826061416,"d":"3.61E-02"}]
[8187,"EPA-TCOR-P3-2EP-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0208520308926072,"d":"2.09E-02"},{"v":0.00639572334722762,"d":"6.40E-03"},{"v":0.000940331082263379,"d":"9.40E-04"},{"v":0.00678085972522609,"d":"6.78E-03"}]
[8197,"EPA-TCOR-P3-20-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0359440059437722,"d":"3.59E-02"},{"v":0.00558741577133404,"d":"5.59E-03"},{"v":0.000462064783567545,"d":"4.62E-04"},{"v":0.0068218174661798,"d":"6.82E-03"}]
[8198,"EPA-F150-P3-11-T3","NOx, g/mi",0.251256595072445,{"v":0.0364258800285376,"d":"3.64E-02"},{"v":0.0184562756472686,"d":"1.85E-02"},{"v":0.0463697149801788,"d":"4.64E-02"}]
[8203,"EPA-F150-P3-11-T4","NOx, g/mi",0.195303725968784,{"v":0.0501296787469348,"d":"5.01E-02"},{"v":0.0175495490949612,"d":"1.75E-02"},{"v":0.0554382301940395,"d":"5.54E-02"}]
[8204,"EPA-TCOR-P3-20-T4","NOx, g/mi",{"v":0.0137722736164213,"d":"1.38E-02"},{"v":0.00399173015812428,"d":"3.99E-03"},{"v":0.00635246909856796,"d":"6.35E-03"},{"v":4.66199667442039E-3,"d":"4.66E-03"}]
[8205,"EPA-CIMP-P3-22-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0658398689019532,"d":"6.58E-02"},{"v":0.0190252376930222,"d":"1.90E-02"},{"v":0.0218562949116617,"d":"2.19E-02"},{"v":0.0216580458114353,"d":"2.17E-02"}]
[8214,"EPA-TCOR-P3-25-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0711594208372136,"d":"7.12E-02"},{"v":0.00556829284833863,"d":"5.57E-03"},0.010434587785628,{"v":0.00934791769444149,"d":"9.35E-03"}]
[8215,"EPA-F150-P3-24-T1","NOx, g/mi",0.165378883297178,{"v":0.0245568827485845,"d":"2.46E-02"},{"v":0.0191511147907168,"d":"1.92E-02"},{"v":0.0314947663311361,"d":"3.15E-02"}]
[8216,"EPA-F150-P3-24-T2","NOx, g/mi",0.13501679029472,{"v":0.0401986373629115,"d":"4.02E-02"},{"v":0.0104789101546982,"d":"1.05E-02"},{"v":0.0431209786815921,"d":"4.31E-02"}]
[8229,"EPA-TCOR-P3-16-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0226312532410792,"d":"2.26E-02"},{"v":0.00662703608946068,"d":"6.63E-03"},{"v":0.0032254824372313,"d":"3.23E-03"},{"v":0.00722407699127423,"d":"7.22E-03"}]
[8230,"EPA-FFOC-P3-8-T4","NOx, g/mi",{"v":3.64638833410812E-3,"d":"3.65E-03"},{"v":0.00179733342234891,"d":"1.80E-03"},{"v":1.7620642663116E-3,"d":"1.76E-03"},{"v":0.00189135977198394,"d":"1.89E-03"}]
[8231,"EPA-SOUT-P3-24EP-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0427151046385695,"d":"4.27E-02"},{"v":0.0233296256176389,"d":"2.33E-02"},0,{"v":0.0227450478314091,"d":"2.27E-02"}]
[8242,"EPA-SOUT-P3-24EP-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0437122376834712,"d":"4.37E-02"},{"v":0.0179629659006414,"d":"1.80E-02"},{"v":0.000721906134844609,"d":"7.22E-04"},{"v":0.0180976633606646,"d":"1.81E-02"}]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0873981480629781,"d":"8.74E-02"},{"v":0.00552686783543521,"d":"5.53E-03"},{"v":0.000704711737918229,"d":"7.05E-04"},{"v":0.00947527851619861,"d":"9.48E-03"}]
[8244,"EPA-F150-P3-15EP-T1","NOx, g/mi",0.185433744519761,{"v":0.0385996867196899,"d":"3.86E-02"},{"v":0.0391007282847826,"d":"3.91E-02"},{"v":0.0462548421577253,"d":"4.63E-02"}]
[8246,"EPA-F150-P3-15EP-T2","NOx, g/mi",0.186880883825519,{"v":0.0435076538105196,"d":"4.35E-02"},{"v":0.0252671915531044,"d":"2.53E-02"},{"v":0.0496712678487256,"d":"4.97E-02"}]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0550204985451084,"d":"5.50E-02"},{"v":0.0236537870404531,"d":"2.37E-02"},{"v":1.11347482262164E-3,"d":"1.11E-03"},0.0237342972234]
[8262,"EPA-SOUT-P3-7-T4","NOx, g/mi",{"v":0.0348107957861124,"d":"3.48E-02"},{"v":0.0151608004645987,"d":"1.52E-02"},0,{"v":0.0151561938426935,"d":"1.52E-02"}]
[8264,"EPA-CIMP-P3-4-T3","NOx, g/mi",0.053501718041536,{"v":0.0259723637009769,"d":"2.60E-02"},{"v":0.0882685138498936,"d":"8.83E-02"},{"v":0.0316568975250212,"d":"3.17E-02"}]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","NOx, g/mi",{"v":0.0814345731778119,"d":"8.14E-02"},{"v":0.0174140891064811,"d":"1.74E-02"},{"v":0.0215076434564035,"d":"2.15E-02"},{"v":0.0210325416853978,"d":"2.10E-02"}]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0549604568940095,"d":"5.50E-02"},{"v":0.0213501641756331,"d":"2.14E-02"},{"v":0.000823806108932267,"d":"8.24E-04"},{"v":0.0216819645650697,"d":"2.17E-02"}]
[8283,"EPA-TCOR-P3-26-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0714723798323427,"d":"7.15E-02"},{"v":0.00397341966640617,"d":"3.97E-03"},{"v":0.0704949610809284,"d":"7.05E-02"},{"v":0.0120765324153643,"d":"1.21E-02"}]
[8284,"EPA-F150-P3-10-T3","NOx, g/mi",0.186093469395161,{"v":0.0438802117553043,"d":"4.39E-02"},{"v":0.0128754239013829,"d":"1.29E-02"},{"v":0.0491181093862532,"d":"4.91E-02"}]
[8301,"EPA-F150-P3-26-T3","NOx, g/mi",0.182199825939471,0.039850699180926,{"v":0.0386060063612849,"d":"3.86E-02"},{"v":0.0471103550583666,"d":"4.71E-02"}]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","NOx, g/mi",{"v":0.0761181478342631,"d":"7.61E-02"},{"v":0.0226340949912748,"d":"2.26E-02"},{"v":0.00793601509603194,"d":"7.94E-03"},{"v":0.0244251987318984,"d":"2.44E-02"}]
[8303,"EPA-TCOR-P3-2-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0293528743375188,"d":"2.94E-02"},{"v":3.19354001548119E-3,"d":"3.19E-03"},{"v":1.79263558767762E-3,"d":"1.79E-03"},{"v":0.00445073389550945,"d":"4.45E-03"}]
[8304,"EPA-SOUT-P3-12-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0981494391706693,"d":"9.81E-02"},{"v":0.0287922678895596,"d":"2.88E-02"},{"v":1.54484043398656E-3,"d":"1.54E-03"},{"v":0.0305080322444611,"d":"3.05E-02"}]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","NOx, g/mi",0.193557635902706,{"v":0.0360865702935749,"d":"3.61E-02"},0.011101054585671,{"v":0.0425121506759785,"d":"4.25E-02"}]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0694614689737881,"d":"6.95E-02"},{"v":0.0205783563035057,"d":"2.06E-02"},0,{"v":0.0217066520414617,"d":"2.17E-02"}]
[8332,"EPA-CIMP-P3-26-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0697573295153868,"d":"6.98E-02"},{"v":0.0263876024952458,"d":"2.64E-02"},{"v":0.0317605621632916,"d":"3.18E-02"},{"v":0.0290100452788348,"d":"2.90E-02"}]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0555431365805731,"d":"5.55E-02"},{"v":0.00522603671243015,"d":"5.23E-03"},{"v":1.41822716512586E-3,"d":"1.42E-03"},{"v":0.00758606417643007,"d":"7.59E-03"}]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","NOx, g/mi",{"v":0.0413496574695994,"d":"4.13E-02"},{"v":0.0224652889446987,"d":"2.25E-02"},{"v":0.000654589044792146,"d":"6.55E-04"},{"v":0.0219644247244746,"d":"2.20E-02"}]
[8392,"EPA-FEXP-P3-2EP-T1","NOx, g/mi",{"v":0.0680728480954955,"d":"6.81E-02"},{"v":0.0102504418619273,"d":"1.03E-02"},{"v":0.00408973397270538,"d":"4.09E-03"},{"v":0.0128601601792181,"d":"1.29E-02"}]
[8397,"EPA-FEXP-P3-2EP-T2","NOx, g/mi",{"v":0.0462464724256566,"d":"4.62E-02"},{"v":0.0279361334960137,"d":"2.79E-02"},{"v":0.00358329122422496,"d":"3.58E-03"},{"v":0.0272236216790421,"d":"2.72E-02"}]
[9999,"EPA-SOUT-P3-15-T3","NOx, g/mi",{"v":0.0578392712944675,"d":"5.78E-02"},{"v":0.00934441300591442,"d":"9.34E-03"},{"v":0.00198432293442716,"d":"1.98E-03"},{"v":0.0113573850868665,"d":"1.14E-02"}]
[4482,"EPA-CCOB-P3-2-T1","PM, mg/mi",4.3336990261795,0.171612600622267,3.1962293142316,0.59922181918644]
[4483,"EPA-TCAM-P3-7-T1","PM, mg/mi",2.28202303638747,0.33288149639632,2.54547335051516,0.587102078626934]
[4484,"EPA-HODY-P3-15-T1","PM, mg/mi",2.67086065699633,0.378101215724635,2.71185391603994,0.661296742729734]
[4485,"EPA-DCAL-P3-9-T1","PM, mg/mi",3.69317937468414,0.294899980972111,5.92517981158447,0.858968496243184]
[4486,"EPA-FEXP-P3-8-T1","PM, mg/mi",2.69744090020147,0.261522219864104,0.586591202487764,0.411493204160504]
[4487,"EPA-CCOB-P3-2-T2","PM, mg/mi",2.76807278955011,0.358404424435119,1.00188508211893,0.527208683913784]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","PM, mg/mi",4.0056677506216,0.626050998822676,3.49071066930502,0.997528637870885]
[4489,"EPA-HODY-P3-15-T2","PM, mg/mi",3.87006585498525,0.541684935043607,4.608868294776,0.994747037537]
[4490,"EPA-DCAL-P3-9-T2","PM, mg/mi",5.31061681951269,0.492582251776153,2.39739385127454,0.869975376458014]
[4491,"EPA-FEXP-P3-8-T2","PM, mg/mi",4.42568520889001,0.428358693418286,2.92606328537302,0.810135322096478]
[4510,"EPA-NALT-P3-9-T1","PM, mg/mi",7.04946282855237,0.18582864949473,1.84389701529857,0.654101310464112]
[4511,"EPA-CCOB-P3-8-T1","PM, mg/mi",2.14221857671398,0.313178443247335,1.32805159209284,0.477440002767493]
[4512,"EPA-HODY-P3-9-T1","PM, mg/mi",1.90847949184732,0.252592468294132,1.69875772402255,0.439743705557498]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","PM, mg/mi",1.33338297714745,0.277439316087893,2.12443032190704,0.460725905556185]
[4517,"EPA-JLIB-P3-8-T1","PM, mg/mi",5.89137553615259,0.459142314403574,1.81873133822651,0.833525962359126]
[4523,"EPA-NALT-P3-9-T2","PM, mg/mi",4.31127635206778,0.244130335441443,1.28266192692825,0.528719647845331]
[4524,"EPA-CCOB-P3-8-T2","PM, mg/mi",2.03899465688405,0.291208007695733,5.28409700641694,0.727262835825261]
[4525,"EPA-HODY-P3-9-T2","PM, mg/mi",1.48352830484597,0.218965740384653,2.0641245581695,0.412863611569025]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","PM, mg/mi",0.873815937425951,0.169138125932573,0.362859432591216,0.219244749683058]
[4527,"EPA-JLIB-P3-8-T2","PM, mg/mi",4.23182241459115,0.375396240074019,1.22051353322333,0.631783292935818]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","PM, mg/mi",1.65258184462696,0.148151541245842,2.38711031365206,0.380902769949432]
[4544,"EPA-CSIL-P3-8-T1","PM, mg/mi",0.698675197238798,0.183141017716173,0.626600952552057,0.240210485063835]
[4545,"EPA-FEXP-P3-2-T1","PM, mg/mi",1.10158471629978,0.114555099140489,0.291815842250579,0.178464733296458]
[4546,"EPA-DCAL-P3-8-T1","PM, mg/mi",1.09106386896287,0,1.31721415393407,0.147345155271429]
[4547,"EPA-TCAM-P3-9-T1","PM, mg/mi",1.2784802803258,0.279508398358516,1.34937166632114,0.407130276487221]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","PM, mg/mi",1.12074611696673,0.171100930016057,1.43127772195418,0.308034305783311]
[4552,"EPA-CSIL-P3-8-T2","PM, mg/mi",2.82315415650861,0.448879684089174,1.86643759738546,0.668731075901763]
[4553,"EPA-FEXP-P3-2-T2","PM, mg/mi",1.11032948801078,0.17439566373976,0.842837967689219,0.269477375160671]
[4554,"EPA-DCAL-P3-8-T2","PM, mg/mi",1.39269448634247,0.11545375930514,1.14201688861149,0.252365817730625]
[4555,"EPA-TCAM-P3-9-T2","PM, mg/mi",0.90825091087391,0.344326607012746,0.9582121148045,0.416871300612335]
[4560,"EPA-NALT-P3-15-T1","PM, mg/mi",2.34775555867044,0.439094035646629,0,0.508521520497017]
[4561,"EPA-TCAM-P3-9-T3","PM, mg/mi",1.71951187413068,0.326152918933271,1.11165740938021,0.452668422177651]
[4581,"EPA-NALT-P3-15-T2","PM, mg/mi",2.41614688165598,0.143213787512199,1.01604000735952,0.321972776927945]
[4591,"EPA-HODY-P3-2-T1","PM, mg/mi",1.79729289002423,0.337397736020275,0.632702163891596,0.434578399298419]
[4608,"EPA-HODY-P3-2-T2","PM, mg/mi",1.54618616063114,0.349281283399287,1.27246490204215,0.475494004656322]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","PM, mg/mi",0.844417684286996,0.181929972038622,1.59201272846816,0.314123142921625]
[4610,"EPA-TSIE-P3-15-T1","PM, mg/mi",3.87769698753758,0.301928199578463,0,0.467348180078933]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","PM, mg/mi",1.65015249851601,0.112010837792757,1.30612621462915,0.273734414345052]
[4621,"EPA-TSIE-P3-15-T2","PM, mg/mi",0.993367813941159,0.194373893505862,0,0.222701049898411]
[4622,"EPA-HCIV-P3-12-T1","PM, mg/mi",2.49924876708266,0.175546552136606,1.83185271848512,0.410613573758191]
[4623,"EPA-CSIL-P3-9-T1","PM, mg/mi",0,0,0,0]
[4624,"EPA-JLIB-P3-2-T1","PM, mg/mi",5.89776474074937,0.383103761566522,1.85230329933147,0.766785706006808]
[4635,"EPA-HCIV-P3-12-T2","PM, mg/mi",2.86060381307148,0.200275126841231,0,0.324930515621723]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","PM, mg/mi",3.4306949860454,0.316769980320101,0.747927243274436,0.507026589826925]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","PM, mg/mi",2.67723190769585,0.110950421027926,1.20251285225437,0.320010226692984]
[4638,"EPA-CSIL-P3-9-T2","PM, mg/mi",5.32090577549,0.900593228274742,0.384582642493904,1.0926505395925]
[4639,"EPA-JLIB-P3-2-T2","PM, mg/mi",6.88094266700086,0.457864182188366,2.52119364821394,0.929726693931033]
[4654,"EPA-FEXP-P3-13-T2","PM, mg/mi",2.11543816249703,0.181154059913218,1.31078214035312,0.361012368676638]
[4655,"EPA-DCAL-P3-13-T2","PM, mg/mi",2.74175921324348,0.177233414588758,0.598727844336555,0.337822377187773]
[4656,"EPA-NALT-P3-1-T1","PM, mg/mi",1.56741138958645,0.118583976317296,0.827666279651965,0.242986781392772]
[4657,"EPA-HODY-P3-12-T1","PM, mg/mi",2.1484490707999,0.197644898436319,2.24283891303108,0.441843695616854]
[4658,"EPA-TCAM-P3-8-T1","PM, mg/mi",0.343970751225153,0.237085704974788,1.07272426985424,0.300136398265819]
[4659,"EPA-HODY-P3-12-T2","PM, mg/mi",0,0.219641277048267,0,0.192972566810062]
[4660,"EPA-NALT-P3-1-T2","PM, mg/mi",0.560985880119148,0.123207509305039,0.235911706794611,0.153887065007666]
[4661,"EPA-TCAM-P3-8-T2","PM, mg/mi",1.592890494752,0.389175612976793,1.63423324070597,0.537084846341591]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","PM, mg/mi",1.70237612094671,0.601658014554529,0.798065808567345,0.67239802778686]
[4687,"EPA-CSIL-P3-15-T1","PM, mg/mi",5.46296029937814,0.745155584407343,2.081235353731,1.08030330438549]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","PM, mg/mi",1.4192315789081,0.305117876373297,0,0.342190037454939]
[4690,"EPA-NALT-P3-24-T1","PM, mg/mi",2.8134880024726,{"v":0.0910267385704987,"d":"9.10E-02"},0,0.225135598968661]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","PM, mg/mi",1.39968791227896,0,0.932877773065746,0.136287155333733]
[4697,"EPA-CSIL-P3-15-T2","PM, mg/mi",2.82372151228218,0.550480263418758,0.756706876096602,0.682003780666228]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","PM, mg/mi",0.225654218298868,0.120647410755732,1.1435933450574,0.196845549807872]
[4700,"EPA-NALT-P3-24-T2","PM, mg/mi",1.23883027004292,0.331633726453213,0.635787995008383,0.400001668659055]
[4720,"EPA-DCAL-P3-2-T1","PM, mg/mi",1.57427746342445,{"v":0.0899828045893899,"d":"9.00E-02"},0.156104654936761,0.170373555988558]
[4721,"EPA-HCIV-P3-24-T1","PM, mg/mi",3.00212518247493,0.485870459552017,0.863433607785041,0.643424102712338]
[4722,"EPA-HODY-P3-22-T1","PM, mg/mi",1.46702532723566,0.173730331318169,0.359297087833453,0.25463702496632]
[4723,"EPA-JLIB-P3-15-T1","PM, mg/mi",9.90107507729265,1.2407148203924,4.88640853935995,1.93814929656288]
[4724,"EPA-FEXP-P3-9-T1","PM, mg/mi",2.14493974807874,0.120354161075308,{"v":0.0712484431053833,"d":"7.12E-02"},0.222078591350389]
[4727,"EPA-DCAL-P3-2-T2","PM, mg/mi",2.73672248524848,0.127351917452928,3.42833023212405,0.488737851206072]
[4728,"EPA-HCIV-P3-24-T2","PM, mg/mi",0.183990142587445,{"v":0.0255009694294542,"d":"2.55E-02"},1.05154561875674,0.105538162462905]
[4729,"EPA-HODY-P3-22-T2","PM, mg/mi",0.920077983988428,0.192796268943803,0.211833886890988,0.232120526581685]
[4730,"EPA-JLIB-P3-15-T2","PM, mg/mi",5.33253842565825,0.952871091213052,{"v":0.0359242367851482,"d":"3.59E-02"},1.11505574907]
[4731,"EPA-FEXP-P3-9-T2","PM, mg/mi",0.698762944446779,0.365969318368967,2.44054226194463,0.52606855772574]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","PM, mg/mi",1.76174423473199,0.189215703975618,0.361821621718577,0.283657913178288]
[4741,"EPA-TCAM-P3-15-T1","PM, mg/mi",2.13849388679383,0.202192378529324,0.917209400862444,0.351378494258383]
[4762,"EPA-JLIB-P3-9-T1","PM, mg/mi",12.3528450784867,1.38183668090501,{"v":0.0370979650561067,"d":"3.71E-02"},1.85227956337304]
[4763,"EPA-DCAL-P3-15-T1","PM, mg/mi",0.787613532008321,0,0,{"v":0.0407173554180852,"d":"4.07E-02"}]
[4765,"EPA-TCAM-P3-15-T2","PM, mg/mi",1.02077274419184,0.215993884155483,0,0.243266912152607]
[4766,"EPA-HCIV-P3-8-T1","PM, mg/mi",1.06850178375507,0.257468506345264,0.564114391576139,0.320546988278529]
[4780,"EPA-JLIB-P3-9-T2","PM, mg/mi",15.8098403801307,1.58240747348929,2.00370492976167,2.34473769672076]
[4781,"EPA-DCAL-P3-15-T2","PM, mg/mi",8.94888616968632,0.132869005665468,0.366179852040175,0.601601171533612]
[4782,"EPA-HCIV-P3-8-T2","PM, mg/mi",1.01600468414604,0.204517506994365,3.59253135802292,0.481649055796443]
[4783,"EPA-HODY-P3-8-T1","PM, mg/mi",5.26028893374539,0.266552368791249,1.19119507111385,0.590234524285378]
[4784,"EPA-NALT-P3-2-T1","PM, mg/mi",0,0.103190504940345,0,0.090599791410144]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","PM, mg/mi",0,0.160101055721537,0.573989298999794,0.180625423959959]
[4799,"EPA-HODY-P3-8-T2","PM, mg/mi",0,0,1.64235368509459,0.113949283685458]
[4800,"EPA-NALT-P3-2-T2","PM, mg/mi",2.22022814977719,0.322833574701589,1.00800192456951,0.46760163444382]
[4801,"EPA-CCOB-P3-7-T1","PM, mg/mi",0,{"v":4.24844537863247E-3,"d":"4.25E-03"},1.14330030134191,{"v":0.0824234389776286,"d":"8.24E-02"}]
[4802,"EPA-FEXP-P3-15-T1","PM, mg/mi",1.57653638627799,0.230085075286531,1.52209687538352,0.389019218860449]
[4803,"EPA-CSIL-P3-2-T1","PM, mg/mi",2.77093622923432,0.442417081143471,2.15898832471478,0.679603908529714]
[4810,"EPA-TCAM-P3-13-T3","PM, mg/mi",2.43818306332966,0.350311020515259,1.0961967199038,0.510072859452254]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","PM, mg/mi",1.12861070688664,0.110446640193098,1.01240478954605,0.2264704933369]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","PM, mg/mi",20.3744987590953,1.71899693485166,0.542115223205436,2.59334395010754]
[4813,"EPA-FEXP-P3-15-T2","PM, mg/mi",0.633556686154404,0.346221754079259,1.29898259458094,0.426879286051462]
[4814,"EPA-CSIL-P3-2-T2","PM, mg/mi",2.39635635340556,0.564135287070611,0.582688105297726,0.66000252949235]
[4816,"EPA-JLIB-P3-13-T2","PM, mg/mi",20.1000816536767,2.39590322356413,1.81859720314205,3.27173712943741]
[4847,"EPA-HCIV-P3-20-T1","PM, mg/mi",1.24070949970077,{"v":0.0303590643489363,"d":"3.04E-02"},1.33965473306658,0.183470812594685]
[4848,"EPA-HODY-P3-20-T1","PM, mg/mi",1.78342151442102,0.350327824515156,1.42903209902405,0.499861972241102]
[4849,"EPA-TCAM-P3-11-T1","PM, mg/mi",1.93827108944559,0.469246260739105,0,0.513902448387566]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","PM, mg/mi",3.7425269320877,0.720258488755361,1.50086226150272,0.931383017041856]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","PM, mg/mi",3.60855887814375,0.197242133643841,0.601427639236308,0.402601186105381]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","PM, mg/mi",2.34649277451038,0.609686468070798,2.73411663257699,0.846944041777494]
[4858,"EPA-HODY-P3-20-T2","PM, mg/mi",2.29354052678163,0.148127951500358,1.12122015561023,0.327910900400238]
[4859,"EPA-NALT-P3-21-T2","PM, mg/mi",3.99462131693367,{"v":0.0980916007517397,"d":"9.81E-02"},0,0.294018677665363]
[4875,"EPA-HCIV-P3-20-T2","PM, mg/mi",1.10033435084107,0.172757838192398,0,0.209146914694103]
[4876,"EPA-TSIE-P3-12-T1","PM, mg/mi",1.98940748913319,0.15534256926741,0,0.239985791298168]
[4877,"EPA-JLIB-P3-12-T1","PM, mg/mi",14.7363179007966,3.92207506692041,3.49983593234227,4.44939533402557]
[4882,"EPA-FEXP-P3-16-T1","PM, mg/mi",2.5107164296034,0.143645852696185,1.08452191950635,0.331529872858473]
[4883,"EPA-CSIL-P3-16-T1","PM, mg/mi",7.56088088795211,0.858015319103874,1.59786189253987,1.25344066605031]
[4889,"EPA-TCAM-P3-11-T2","PM, mg/mi",1.67131431798334,0.298688866343224,0.39048198634606,0.376378631170863]
[4890,"EPA-TSIE-P3-12-T2","PM, mg/mi",6.00479747398412,0.196236378178633,1.01426006437712,0.556260962342165]
[4891,"EPA-JLIB-P3-12-T2","PM, mg/mi",20.3508436528257,4.16557507122036,0,4.71093310308484]
[4892,"EPA-FEXP-P3-16-T2","PM, mg/mi",1.19856224214456,0,0,{"v":0.0624321678658318,"d":"6.24E-02"}]
[4893,"EPA-CSIL-P3-16-T2","PM, mg/mi",5.11711925645236,0.8795593243966,1.5436953466333,1.14467213095235]
[4909,"EPA-CCOB-P3-5-T1","PM, mg/mi",0.591261238573546,0.123053368869489,0.787247945053045,0.192945169803574]
[4910,"EPA-HODY-P3-5-T1","PM, mg/mi",2.03906713677859,1.47190734683492,0.468787770233379,1.4326308680726]
[4911,"EPA-NALT-P3-5-T1","PM, mg/mi",4.18923325224852,0.28677002876809,0.973128376881062,0.538061367337199]
[4936,"EPA-CCOB-P3-5-T2","PM, mg/mi",1.50856413710767,0.25128359050594,1.12911836348165,0.377110681624851]
[4937,"EPA-FEXP-P3-20-T1","PM, mg/mi",0,0.501537021674643,0,0.441054850923489]
[4938,"EPA-JLIB-P3-20-T1","PM, mg/mi",7.39023326556115,1.58450270413931,0,1.77236787350118]
[4942,"EPA-HODY-P3-5-T2","PM, mg/mi",3.10296915828876,0.143602997658589,2.96284533782763,0.494987740999374]
[4943,"EPA-FEXP-P3-20-T2","PM, mg/mi",3.78601687972637,0.169557617278128,1.41078695201759,0.442409026501779]
[4944,"EPA-JLIB-P3-20-T2","PM, mg/mi",9.62501215391341,1.61538051902196,1.53800459308653,2.02025077396416]
[4945,"EPA-TSIE-P3-20-T1","PM, mg/mi",0,0.122895335201878,0.25219779883282,0.125430500324909]
[4946,"EPA-NALT-P3-5-T2","PM, mg/mi",2.26781545452973,0.196894973972585,0.604920519652599,0.332395479546237]
[4959,"EPA-DCAL-P3-1-T1","PM, mg/mi",0.592110942877651,0.127715148517749,1.09493484571724,0.218465971802969]
[4960,"EPA-TCAM-P3-21-T1","PM, mg/mi",2.11934700384512,0.723094949001559,0.792164592096343,0.800322500552363]
[4961,"EPA-HCIV-P3-15-T1","PM, mg/mi",3.53880415730734,0.245527513570023,0.770518887047379,0.453861632519147]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","PM, mg/mi",2.12211525981836,0.57314856251705,1.25838092818171,0.701066472339174]
[4974,"EPA-HCIV-P3-15-T2","PM, mg/mi",1.79265336591891,0.342414730731719,0,0.394119331727339]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","PM, mg/mi",1.43292454565981,0.143812748522639,0.511810305642579,0.236152294394005]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","PM, mg/mi",1.86137670607501,0.427782168871821,2.10106541386115,0.617137236840817]
[4979,"EPA-NALT-P3-8-T1","PM, mg/mi",1.46728641882706,0.13192158790638,1.547190675307,0.298899417420189]
[4987,"EPA-TSIE-P3-20-T2","PM, mg/mi",1.05906492245415,0.190168107637935,1.0605972188459,0.295032753127242]
[4988,"EPA-DCAL-P3-1-T2","PM, mg/mi",1.19752225376006,0.230951109444963,1.68732560396533,0.380240864492045]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","PM, mg/mi",2.82509989716278,0.143849311421842,0.420745203488115,0.303344519996156]
[4990,"EPA-HODY-P3-13-T2","PM, mg/mi",2.31024875189914,0.320095041060643,2.10951236360639,0.545843500204903]
[4991,"EPA-NALT-P3-8-T2","PM, mg/mi",1.24755336852141,0.178982867408499,0.422032034927588,0.250755064662615]
[5042,"EPA-DCAL-P3-24-T1","PM, mg/mi",0.828469349868903,0.196906195249338,0.914522040121065,0.278523530725012]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","PM, mg/mi",2.54268126330495,0.989101045524355,1.08663613515713,1.07662876288711]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","PM, mg/mi",3.16237341592142,0.194527446038605,2.17077352507535,0.484652955980786]
[5046,"EPA-HCIV-P3-11-T1","PM, mg/mi",3.38822167946033,0.211637213247069,2.05567751121247,0.506121821243899]
[5047,"EPA-TCAM-P3-2-T1","PM, mg/mi",1.40871606692495,0.104818795370297,2.92387082460642,0.365542548398973]
[5054,"EPA-DCAL-P3-24-T2","PM, mg/mi",".",".",".","."]
[5055,"EPA-HCIV-P3-11-T2","PM, mg/mi",4.66068548521122,0.199033893758628,1.49008030651849,0.520943778751275]
[5056,"EPA-TCAM-P3-2-T2","PM, mg/mi",0.907699871211697,0.38678700847448,1.38035323121435,0.482512172616899]
[5057,"EPA-CSIL-P3-23-T2","PM, mg/mi",7.09336582899682,1.04956331727109,2.58676155565297,1.46950832258731]
[5058,"EPA-FEXP-P3-14-T2","PM, mg/mi",2.01565986391602,0.106669129906426,1.32712278377081,0.290038438493225]
[5072,"EPA-JLIB-P3-5-T1","PM, mg/mi",17.6253684533312,1.76898765435228,1.31577648557698,2.56598604814082]
[5073,"EPA-TSIE-P3-5-T1","PM, mg/mi",0.813286863989906,0.703768536534836,{"v":0.0725089878801274,"d":"7.25E-02"},0.666003632297893]
[5074,"EPA-HODY-P3-30-T1","PM, mg/mi",2.80695709254733,0.685057489465736,1.24574919941657,0.834502581671523]
[5075,"EPA-NALT-P3-16-T1","PM, mg/mi",0,0,0,0]
[5079,"EPA-JLIB-P3-5-T2","PM, mg/mi",14.0841062211372,1.309285727609,2.33584991306503,2.02963269593828]
[5080,"EPA-TSIE-P3-5-T2","PM, mg/mi",4.56667718639186,0.15882775304794,0.875694947918835,0.437508923879758]
[5081,"EPA-HODY-P3-30-T2","PM, mg/mi",2.41540980369149,0.364625621260492,1.2716385892538,0.535710434274075]
[5082,"EPA-NALT-P3-16-T2","PM, mg/mi",4.1173450032821,0.268555497247654,0,0.448694758755284]
[5083,"EPA-DCAL-P3-24-T3","PM, mg/mi",5.22678573677862,0.365307785516781,0.393288575327378,0.615661670940666]
[5116,"EPA-HODY-P3-1-T1","PM, mg/mi",2.53217655951959,0.52830844653195,1.95573142500569,0.731089995848718]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","PM, mg/mi",4.22386669168038,0.266815731851018,1.08176626046148,0.527453111800055]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","PM, mg/mi",0.749819762122967,0.327737850354762,0.968100181381759,0.393693826692013]
[5133,"EPA-HODY-P3-1-T2","PM, mg/mi",0.95801251686566,0.469796832846048,0.800414206974141,0.518002652002657]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","PM, mg/mi",4.02368662983023,0.408187888070157,0.3938553011273,0.594729562324967]
[5135,"EPA-DCAL-P3-7-T2","PM, mg/mi",0.6468986780121,0,0,{"v":0.0335153990344941,"d":"3.35E-02"}]
[5136,"EPA-FEXP-P3-1-T2","PM, mg/mi",0.659377359231443,0.132689119511187,0,0.15130374123535]
[5137,"EPA-CSIL-P3-7-T2","PM, mg/mi",2.01921773426489,0.384052684437202,1.76665683796936,0.564964069051707]
[5152,"EPA-TCAM-P3-12-T1","PM, mg/mi",3.19869301735658,0.203324422676972,0,0.34428419397345]
[5153,"EPA-JLIB-P3-1-T1","PM, mg/mi",5.00259390821387,0.462950599942828,3.2857128219617,0.891442045572647]
[5155,"EPA-FEXP-P3-1-T3","PM, mg/mi",3.62353368858866,0.46689516513953,3.26372315193411,0.824721096156541]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","PM, mg/mi",1.78980700578014,0.215917645033713,0.757570848484393,0.333785302488463]
[5175,"EPA-TCAM-P3-12-T2","PM, mg/mi",3.75417705424569,0.499168814110977,0.848178654850468,0.693018904042357]
[5176,"EPA-JLIB-P3-1-T2","PM, mg/mi",5.02338196007192,0.93244073874795,0.686092310792115,1.12729667586288]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","PM, mg/mi",5.39894465786031,0.535566370338453,1.16137515686477,0.832122656032178]
[5178,"EPA-TSIE-P3-16-T1","PM, mg/mi",1.83593314745063,0,1.12074496601541,0.173568219259532]
[5186,"EPA-HCIV-P3-14-T3","PM, mg/mi",0.791070786298651,0.125511841908268,0.627386600840295,0.19481246282013]
[5187,"EPA-NALT-P3-16-T3","PM, mg/mi",3.21494198434776,0.217451986919314,1.60201612544468,0.469049553799602]
[5188,"EPA-TSIE-P3-16-T2","PM, mg/mi",0,0.175725407263905,0.505647468109703,0.189397102604648]
[5219,"EPA-TCAM-P3-26-T1","PM, mg/mi",4.68845744777413,0.662565466875139,0,0.824492394292485]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","PM, mg/mi",2.50747070727247,0.318081400832222,1.1909123152538,0.493630778303621]
[5221,"EPA-DCAL-P3-26-T1","PM, mg/mi",7.0188627684467,0.643888710131012,1.47866492129593,1.02500105433618]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","PM, mg/mi",4.61218736114473,0.251741197112276,0.276023477904126,0.481181153212121]
[5223,"EPA-NALT-P3-20-T1","PM, mg/mi",0.249030723005274,0.484104445233083,0.335671948602229,0.46182325589385]
[5230,"EPA-TCAM-P3-26-T2","PM, mg/mi",1.17220817765554,0.410131332489125,{"v":0.0927837399010034,"d":"9.28E-02"},0.428097831309661]
[5231,"EPA-HODY-P3-28-T2","PM, mg/mi",2.90861395717869,0.224961511168756,0.440622315433956,0.380844906798097]
[5232,"EPA-CSIL-P3-7-T5","PM, mg/mi",2.30364495782375,0.294485089169315,2.13724794168265,0.52421271394197]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","PM, mg/mi",6.69879749827203,0.224234113107754,1.16621346608976,0.624704833090768]
[5250,"EPA-NALT-P3-20-T2","PM, mg/mi",1.32305944933127,0.269356064269983,0.917024782446424,0.36892248102498]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","PM, mg/mi",0.697345380977958,0.173691028251137,1.13825906189333,0.26744277546856]
[5252,"EPA-HCIV-P3-9-T1","PM, mg/mi",4.01494608703343,0,0.805341795042429,0.265490134860599]
[5253,"EPA-DCAL-P3-26-T2","PM, mg/mi",3.90129225010003,0.772327220971067,0,0.879345825529833]
[5266,"EPA-TSIE-P3-4-T2","PM, mg/mi",3.80700383657714,0.117306552514891,0.114105028745389,0.309210500184307]
[5267,"EPA-HCIV-P3-9-T2","PM, mg/mi",3.46213126444219,0.24531861768484,1.45154365466944,0.496873881815226]
[5268,"EPA-JLIB-P3-24-T1","PM, mg/mi",8.56494227998937,2.24627607427762,2.53944565112269,2.59334830092401]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","PM, mg/mi",0.183637400196989,0.136188839795036,0.815913078954862,0.185192680867352]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","PM, mg/mi",4.21909667186386,0.693388830387577,0.803871746791478,0.884526935138559]
[5277,"EPA-FEXP-P3-6-T2","PM, mg/mi",1.89024487079771,0.211322922747493,1.04093723757185,0.356007766825774]
[5278,"EPA-CSIL-P3-6-T2","PM, mg/mi",4.2610725918148,0.806987926990732,4.01460409249038,1.20527976138907]
[5279,"EPA-JLIB-P3-24-T2","PM, mg/mi",7.24091223201431,2.36456835480404,1.19986658089812,2.53679053732052]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","PM, mg/mi",0,0,0.372254102739377,{"v":0.0256100143263711,"d":"2.56E-02"}]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","PM, mg/mi",6.85458279207073,0.085003845568656,1.18522905639333,0.513793779444676]
[5311,"EPA-TCAM-P3-20-T1","PM, mg/mi",1.7355453494604,0.35285372283847,1.48650775042289,0.50270517290244]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","PM, mg/mi",1.77919815984495,0.184470636139397,0,0.255161220454074]
[5313,"EPA-DCAL-P3-30-T1","PM, mg/mi",2.81631567076382,0.451942860869829,0,0.542306925796575]
[5320,"EPA-DCAL-P3-30-T2","PM, mg/mi",3.23148032850465,0.379085298385993,0.59094367352021,0.541902957953773]
[5321,"EPA-NALT-P3-13-T2","PM, mg/mi",6.81072706476686,0.270044412357841,1.60626572423361,0.702874617453797]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","PM, mg/mi",2.41982519767047,{"v":0.0797871491063093,"d":"7.98E-02"},0.857546391228963,0.255566731485504]
[5324,"EPA-FEXP-P3-27-T2","PM, mg/mi",0.907177724721609,110.019306841351,0.847570188632361,96.8132848289682]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","PM, mg/mi",2.5815559224631,0.218548988950051,2.55748355648086,0.502725576317019]
[5342,"EPA-TSIE-P3-30-T1","PM, mg/mi",2.1951617238932,0.215166789372577,1.11259845494802,0.380616956416304]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","PM, mg/mi",1.24531873839886,0.141112328297608,0.736089827473142,0.240926684209462]
[5345,"EPA-CSIL-P3-24-T1","PM, mg/mi",3.14666045879516,0.6855805880223,0.650533162530375,0.81167927068173]
[5346,"EPA-TCAM-P3-20-T3","PM, mg/mi",0,0.226933282018758,1.15836154003555,0.279067746360512]
[5353,"EPA-HCIV-P3-6-T2","PM, mg/mi",3.47954209410092,0.243075618432116,1.58706973308315,0.502750665896552]
[5354,"EPA-DCAL-P3-20-T1","PM, mg/mi",4.21325589255819,{"v":0.0295992592157442,"d":"2.96E-02"},0.309202500871234,0.26578466185633]
[5355,"EPA-TSIE-P3-30-T2","PM, mg/mi",3.21723069190836,0.182892801339852,0.371958392291343,0.354728411512876]
[5356,"EPA-HODY-P3-27-T2","PM, mg/mi",1.06223418567316,0.309287461335958,0.848484692822752,0.385810499025538]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","PM, mg/mi",18.0543922211433,4.23392513889046,2.36680233817886,4.81969333313398]
[5361,"EPA-DCAL-P3-20-T2","PM, mg/mi",0.978798758332519,0.693952423430527,1.59038893027011,0.770836377446586]
[5362,"EPA-CSIL-P3-24-T2","PM, mg/mi",2.47268759446,0.957150188307803,4.07136034750222,1.2493865891056]
[5363,"EPA-JLIB-P3-28-T3","PM, mg/mi",0,{"v":0.0201986603402753,"d":"2.02E-02"},0,{"v":0.0177643252308086,"d":"1.78E-02"}]
[5390,"EPA-HCIV-P3-1-T1","PM, mg/mi",1.54628605966812,0.259071617314399,1.6731414889665,0.42436377285622]
[5391,"EPA-TSIE-P3-1-T1","PM, mg/mi",0.978552307781165,0.281996620679642,2.69504270321277,0.485955271439158]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","PM, mg/mi",1.71623805426016,0.26549199924157,1.05399103053561,0.395530828890055]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","PM, mg/mi",24.6327360120642,4.46027958405003,1.2330918815204,5.26922435866318]
[5394,"EPA-FEXP-P3-22-T1","PM, mg/mi",1.35648247906871,{"v":0.0653777818098845,"d":"6.54E-02"},0.523182154826978,0.163940262809682]
[5408,"EPA-HCIV-P3-1-T2","PM, mg/mi",0.730518810604373,0.343672484839419,0,0.339929118746501]
[5409,"EPA-TSIE-P3-1-T2","PM, mg/mi",0.405503632835984,0.163217216309678,1.2266113622984,0.249755933230191]
[5410,"EPA-HODY-P3-21-T2","PM, mg/mi",1.27446619561344,0.238347656676189,1.30846734360588,0.365971127882675]
[5411,"EPA-JLIB-P3-10-T2","PM, mg/mi",23.7277497264016,5.08526019053489,3.91458573922627,5.97342756369418]
[5412,"EPA-FEXP-P3-22-T2","PM, mg/mi",1.07584720941145,0.256184826226985,0.593028825287532,0.321216911903689]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","PM, mg/mi",4.30895736825482,1.0976962864686,1.37671742769555,1.28409124167795]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","PM, mg/mi",0.905291792540292,0.27273863988393,0.647900725647244,0.331437161462025]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","PM, mg/mi",0.818993145092498,{"v":0.0963009841416387,"d":"9.63E-02"},1.9432514736083,0.261572256180189]
[5433,"EPA-NALT-P3-30-T1","PM, mg/mi",4.58969390806005,{"v":0.0891073618493842,"d":"8.91E-02"},0.68140007151985,0.363927335015761]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","PM, mg/mi",0.618215952677419,0.131053723209624,0.408147392943454,0.175141585336077]
[5435,"EPA-CSIL-P3-28-T2","PM, mg/mi",5.32421571829927,1.08851961947022,0.151086752176846,1.24444603879103]
[5436,"EPA-TCAM-P3-3-T2","PM, mg/mi",0.573510839126784,0.359631755866086,0.905797174974769,0.408332583740824]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","PM, mg/mi",0,{"v":0.0168069099113504,"d":"1.68E-02"},1.22697076534387,{"v":0.0986403769873498,"d":"9.86E-02"}]
[5438,"EPA-NALT-P3-30-T2","PM, mg/mi",3.17379495368826,0.24081084620522,0,0.376715827889403]
[5439,"EPA-DCAL-P3-3-T2","PM, mg/mi",1.44989214136308,0.14618160231761,1.62142896692494,0.314356215583859]
[5440,"EPA-TCAM-P3-3-T3","PM, mg/mi",0,0.248092569921893,0.755317672796801,0.269842253341482]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","PM, mg/mi",0,0.258447528400391,0.582199220202013,0.267542550754729]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","PM, mg/mi",0.771629291285512,0,0.186109205519584,{"v":0.0524338058567076,"d":"5.24E-02"}]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","PM, mg/mi",3.53780150095213,0.122719325329793,0.492799767443568,0.327773021977946]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","PM, mg/mi",2.11815010054007,0.270231042308309,0.910736285769765,0.410995239334846]
[5488,"EPA-CCOB-P3-31-T2","PM, mg/mi",2.90160860453985,{"v":0.0624989241403181,"d":"6.25E-02"},1.02953218422663,0.276376593031425]
[5489,"EPA-DCAL-P3-4-T2","PM, mg/mi",3.57516673764346,0.20269560403947,0.405875805632185,0.389156004768819]
[5490,"EPA-NALT-P3-6-T2","PM, mg/mi",1.793701227889,{"v":0.0592461798462085,"d":"5.92E-02"},0.34485635683627,0.17031500959793]
[5491,"EPA-TSIE-P3-24-T1","PM, mg/mi",0,0,{"v":0.0733463728276579,"d":"7.33E-02"},{"v":0.00511546227074848,"d":"5.12E-03"}]
[5492,"EPA-CSIL-P3-11-T1","PM, mg/mi",1.89266845359315,0.542243469757618,1.60679103883375,0.68480684186257]
[5506,"EPA-HCIV-P3-16-T1","PM, mg/mi",2.10851537974984,0.152839063888394,1.52795427625707,0.349844132238922]
[5507,"EPA-TSIE-P3-24-T2","PM, mg/mi",1.484199631843,0.268206887700067,0.560055926573498,0.35150386490753]
[5508,"EPA-FEXP-P3-24-T1","PM, mg/mi",2.05935786187989,{"v":0.0250881651405952,"d":"2.51E-02"},0.259711066879069,0.146594347215006]
[5509,"EPA-JLIB-P3-11-T1","PM, mg/mi",13.8868613866124,3.26597417342901,0.9623095120607,3.66025465768583]
[5510,"EPA-CSIL-P3-11-T2","PM, mg/mi",4.16488076838533,1.26867480766312,0.146987517534125,1.34264131067961]
[5519,"EPA-HCIV-P3-16-T2","PM, mg/mi",1.13061730559839,{"v":0.0970525425098339,"d":"9.71E-02"},2.14036261438383,0.291464199448063]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","PM, mg/mi",1.80071498090763,0.318722377443786,0.635855854485292,0.41812084267059]
[5521,"EPA-HODY-P3-24-T1","PM, mg/mi",0.605390090419815,0.451377934183395,0.735162642010695,0.478986963654248]
[5522,"EPA-JLIB-P3-11-T2","PM, mg/mi",15.5052647643518,4.36200532397583,1.14768460770965,4.7163425232511]
[5523,"EPA-FEXP-P3-24-T2","PM, mg/mi",1.31881516777357,0.135193643191979,1.14443211603612,0.26576828454559]
[5525,"EPA-TCAM-P3-28-T2","PM, mg/mi",0.905770117387907,0,0.522773993921498,0.082746476287895]
[5526,"EPA-HODY-P3-24-T2","PM, mg/mi",2.23158220218195,0.205684819414525,0.109442406392729,0.304731197750482]
[5555,"EPA-NALT-P3-26-T1","PM, mg/mi",7.94635552992019,0.286979454785365,0.553187393326611,0.702558779266239]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","PM, mg/mi",2.53075490082029,0.314083638825202,0.374797823803019,0.432007025071716]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","PM, mg/mi",1.55522574977901,{"v":0.0958027011115541,"d":"9.58E-02"},0.831429835932602,0.221484770546002]
[5558,"EPA-FEXP-P3-26-T1","PM, mg/mi",2.49454828868342,0.221736044423763,1.66689103424226,0.439606802374077]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","PM, mg/mi",3.43027500284679,0.932810963105154,0.700194338870057,1.04532076569908]
[5567,"EPA-NALT-P3-26-T2","PM, mg/mi",5.16076324028576,0.19966051313882,0.124473581296943,0.449723481860168]
[5568,"EPA-CCOB-P3-27-T2","PM, mg/mi",0.963240675347186,0,0,{"v":0.0499002934244773,"d":"4.99E-02"}]
[5569,"EPA-FEXP-P3-26-T2","PM, mg/mi",0.507074915451698,0.035287655887538,2.81749660604873,0.250799754660812]
[5570,"EPA-CSIL-P3-27-T2","PM, mg/mi",1.65031141533973,0.699152142296947,0,0.701466590162237]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","PM, mg/mi",7.00263569398196,1.87900517429114,{"v":0.0754327668221001,"d":"7.54E-02"},2.02093046755805]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","PM, mg/mi",1.23164901338301,0.293323339845947,0.594755576392776,0.363237456391881]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","PM, mg/mi",1.5014942533618,0.4614913281575,0.495778818940797,0.517728162127227]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","PM, mg/mi",0.286053777100935,0.349011531645709,1.45738142542555,0.423208606360396]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","PM, mg/mi",3.70398284630499,0.141356016247738,0.251762460642332,0.334753007807435]
[5598,"EPA-HCIV-P3-27-T2","PM, mg/mi",3.28750215117803,0.411931866176408,0,0.531745530117501]
[5599,"EPA-CCOB-P3-9-T1","PM, mg/mi",1.05544086545473,0.216515114189211,0.840198335180421,0.302578033301266]
[5600,"EPA-HODY-P3-14-T2","PM, mg/mi",0.392978728567862,0.185820896187649,0,0.183802032991732]
[5602,"EPA-JLIB-P3-27-T2","PM, mg/mi",8.87309700571218,2.07656367662002,0,2.28854613182897]
[5605,"EPA-TCAM-P3-14-T2","PM, mg/mi",3.376062511566,0.351615026351187,{"v":0.0307245848517429,"d":"3.07E-02"},0.485977660696717]
[5606,"EPA-CCOB-P3-9-T2","PM, mg/mi",1.81309156331784,{"v":0.0959559306312461,"d":"9.60E-02"},1.26129942401494,0.265190779263312]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","PM, mg/mi",2.01680753866401,0.275865479876137,0.493738218815071,0.381808586726912]
[5635,"EPA-DCAL-P3-28-T2","PM, mg/mi",3.22537302170841,0.322706258862653,1.0900919059734,0.525842626267425]
[5636,"EPA-HCIV-P3-5-T1","PM, mg/mi",2.4447097299111,0.216173104373829,1.95822834677438,0.4538911778621]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","PM, mg/mi",0,{"v":0.0954633572796522,"d":"9.55E-02"},4.36825178657664,0.384471726206837]
[5638,"EPA-CSIL-P3-5-T1","PM, mg/mi",4.42718340668918,0.944491109075206,6.3231634027501,1.49367964457285]
[5644,"EPA-NALT-P3-7-T2","PM, mg/mi",0,0.162441426477688,0.648403290672624,0.187602430934761]
[5645,"EPA-HCIV-P3-5-T2","PM, mg/mi",1.06485916701609,0.293435882253982,0.444264003975822,0.343988660339009]
[5646,"EPA-FEXP-P3-7-T2","PM, mg/mi",1.25930874445487,0.228835077191744,1.89650756730777,0.397097187771963]
[5647,"EPA-CSIL-P3-5-T2","PM, mg/mi",4.53311444824004,1.14672279845832,1.50021761884451,1.34596494660456]
[5676,"EPA-TCAM-P3-9MP-T1","PM, mg/mi",5.34971797120786,0.528560985192114,2.06060523719981,0.883264619539321]
[5677,"EPA-CCOB-P3-8MP-T1","PM, mg/mi",0.69619133684738,0,1.46124560287746,0.136182719431124]
[5678,"EPA-HODY-P3-9MP-T1","PM, mg/mi",2.72824051219403,0.281176688901129,0.553994034683958,0.428072516524567]
[5679,"EPA-TSIE-P3-2-T1","PM, mg/mi",1.34956565606171,0.21730752456964,0.374809596122358,0.286865661363488]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","PM, mg/mi",4.18339048525511,0.530586542801696,0.148956904136063,0.695496140155973]
[5685,"EPA-TCAM-P3-9MP-T2","PM, mg/mi",1.19918323740865,0.465255698398935,2.25431623329571,0.625390007893421]
[5686,"EPA-CCOB-P3-8MP-T2","PM, mg/mi",1.54309589441199,0.154215914273087,1.21935369384703,0.2984995487505]
[5687,"EPA-TSIE-P3-2-T2","PM, mg/mi",1.66860688564855,0.221783321390547,1.35317648145185,0.375355377435669]
[5688,"EPA-JLIB-P3-7-T2","PM, mg/mi",4.71623255236487,0.638669884978673,1.82939936881309,0.931318859184182]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","PM, mg/mi",2.54781451277663,0.179668981601052,0.277799107431919,0.308818915824406]
[5704,"EPA-HODY-P3-9MP-T2","PM, mg/mi",2.31147320880263,0.410405796231626,1.56498927302633,0.588493249948628]
[5705,"EPA-HCIV-P3-12MP-T1","PM, mg/mi",5.6224070775192,0.38207447184872,1.11073855396901,0.703305259153984]
[5706,"EPA-CCOB-P3-8MP-T3","PM, mg/mi",1.98784326922365,0.207266889474154,0,0.285544340086432]
[5707,"EPA-FEXP-P3-2MP-T1","PM, mg/mi",0,0,1.24822846371713,{"v":0.0862302693765795,"d":"8.62E-02"}]
[5711,"EPA-DCAL-P3-14-T2","PM, mg/mi",1.10623609122005,0,{"v":0.0928079550962859,"d":"9.28E-02"},{"v":0.0629108262537562,"d":"6.29E-02"}]
[5712,"EPA-NALT-P3-15MP-T1","PM, mg/mi",1.70344268135943,0.256114565816622,{"v":0.0620675778832983,"d":"6.21E-02"},0.317901100735661]
[5713,"EPA-HCIV-P3-12MP-T2","PM, mg/mi",5.38389170587356,0.356603475354541,0.227753444754574,0.608656702135741]
[5714,"EPA-FEXP-P3-2MP-T2","PM, mg/mi",2.01544751267718,0.120123172644199,1.12721424275576,0.288190224598621]
[5732,"EPA-NALT-P3-15MP-T2","PM, mg/mi",2.86809428479488,0.226752235836206,0.497018041492064,0.3829770671136]
[5733,"EPA-DCAL-P3-8MP-T1","PM, mg/mi",1.79093859467396,0.233285358038201,0.934895674562254,0.361995827222098]
[5734,"EPA-TSIE-P3-15MP-T1","PM, mg/mi",0.506861504542991,0.172369675773296,0.260677384782133,0.195937077755271]
[5735,"EPA-JLIB-P3-2MP-T1","PM, mg/mi",0,21.1273615286502,0,18.5605809068274]
[5736,"EPA-CSIL-P3-9MP-T1","PM, mg/mi",5.52450565879233,1.16547266591128,0.29937282094508,1.33150771816583]
[5756,"EPA-DCAL-P3-8MP-T2","PM, mg/mi",2.01193362286695,0.152641336780734,0.925329245684742,0.301537257193426]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","PM, mg/mi",1.9777097175694,0.165821997439512,0.709448583323062,0.298888592173039]
[5758,"EPA-TSIE-P3-15MP-T2","PM, mg/mi",1.21955810652283,0.356828351117683,0.629081444453487,0.420674328746208]
[5759,"EPA-FEXP-P3-2MP-T3","PM, mg/mi",0.938867742395866,{"v":0.0996466199646291,"d":"9.96E-02"},0.666520670548306,0.181972545096396]
[5760,"EPA-JLIB-P3-2MP-T2","PM, mg/mi",5.48604172476719,0.588685251542542,0,0.800749597793939]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","PM, mg/mi",5.36267362858975,0.294770783011554,1.7674245959173,0.658926512452448]
[5775,"EPA-HODY-P3-25-T1","PM, mg/mi",3.39369424628999,0.31758343539348,1.07851800646678,0.530464268284466]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","PM, mg/mi",1.91520040067703,0.463515946291326,0.312637522942942,0.528116863304715]
[5778,"EPA-CSIL-P3-9MP-T2","PM, mg/mi",3.02871696549883,0.902866156746582,0.596344696332793,0.991984175019078]
[5786,"EPA-HODY-P3-25-T2","PM, mg/mi",3.53209393297957,1.2909285137656,1.47920016511066,1.42180189698748]
[5787,"EPA-TCAM-P3-6-T2","PM, mg/mi",1.13596460782988,0.520388836652229,0.977256746958997,0.583210574274472]
[5788,"EPA-NALT-P3-27-T2","PM, mg/mi",2.57295353801939,0.159564624907621,0.868227237999561,0.334574128156802]
[5789,"EPA-FEXP-P3-5-T1","PM, mg/mi",1.46359852742235,0.181643446020195,0.876161630169934,0.294603090798446]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","PM, mg/mi",3.92916390037353,0.15742573684217,0.774824241298994,0.396451467919977]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","PM, mg/mi",3.13466380915024,{"v":0.0333997785420738,"d":"3.34E-02"},0.473289838609488,0.223944161024311]
[5799,"EPA-FEXP-P3-5-T2","PM, mg/mi",0.354020649795448,0,0.641917442062456,{"v":0.0627611775273938,"d":"6.28E-02"}]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","PM, mg/mi",0.854409397573387,0.326321347909844,1.21355415684878,0.414546733701194]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","PM, mg/mi",4.84099338402796,0.182610138537148,1.04629567602975,0.486203315475962]
[5818,"EPA-DCAL-P3-6-T2","PM, mg/mi",1.58031616351452,0.153884717012932,0.620062965370387,0.259462987104923]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","PM, mg/mi",3.82058048948858,0.178991386790589,{"v":0.0317519758078582,"d":"3.18E-02"},0.358703670388102]
[5821,"EPA-CSIL-P3-25-T1","PM, mg/mi",11.9170929614971,2.56413922923195,1.92746546461431,3.00592196257605]
[5833,"EPA-TCAM-P3-22-T1","PM, mg/mi",0.688410086077378,0.152178561301465,1.04228482089296,0.241616754220224]
[5834,"EPA-HCIV-P3-13-T2","PM, mg/mi",4.40100503593872,0.374014099732187,0.190339692366327,0.570607130193628]
[5835,"EPA-TSIE-P3-23-T2","PM, mg/mi",2.49434922838646,0,0.409945522114139,0.158997201469208]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","PM, mg/mi",8.78531730098037,1.75889250408867,1.95468547419657,2.13184491513416]
[5837,"EPA-CSIL-P3-25-T2","PM, mg/mi",11.6948037605711,2.51742829261337,2.54791268179324,2.99511579502649]
[5851,"EPA-TCAM-P3-22-T2","PM, mg/mi",0.99250862694812,0.380558455439314,0.399288363090963,0.413515915718673]
[5852,"EPA-HODY-P3-26-T1","PM, mg/mi",2.06399996658063,0.301776171957207,0.41287898954946,0.401189612189722]
[5853,"EPA-NALT-P3-22-T1","PM, mg/mi",0.727065239147544,0.85767164041122,{"v":0.0312244829423774,"d":"3.12E-02"},0.794498350209121]
[5854,"EPA-JLIB-P3-6-T2","PM, mg/mi",6.81878712757995,1.94290124112683,1.23244904658215,2.14533421227285]
[5855,"EPA-FEXP-P3-25-T1","PM, mg/mi",2.4947425884767,0.050391742932327,1.0181561209239,0.244188160246418]
[5864,"EPA-HODY-P3-26-T2","PM, mg/mi",3.87626123109071,0.361062022651235,0.629200559779472,0.561536888960512]
[5865,"EPA-NALT-P3-22-T2","PM, mg/mi",1.18641572213846,0.125784471668347,1.21163661264987,0.255201486826009]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","PM, mg/mi",1.41110031165552,{"v":0.0868681557936651,"d":"8.69E-02"},{"v":0.0932981269205419,"d":"9.33E-02"},0.154919120021932]
[5867,"EPA-CCOB-P3-30-T1","PM, mg/mi",2.25378129710585,0.161858035579641,1.28875870530795,0.348286060654388]
[5868,"EPA-FEXP-P3-25-T2","PM, mg/mi",".",".",".","."]
[5870,"EPA-DCAL-P3-23-T2","PM, mg/mi",3.73464814340861,0.16638184789341,0.280461757136596,0.357251873282676]
[5871,"EPA-CCOB-P3-30-T2","PM, mg/mi",1.74615483089974,0.112616664132861,0.432190215843128,0.21980723072936]
[5892,"EPA-TSIE-P3-23-T3","PM, mg/mi",1.91686449065053,0.105330578459148,0.599953491738501,0.233505956263124]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","PM, mg/mi",0.882545308935981,0.223098672910391,0.786498931664916,0.296007768282561]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","PM, mg/mi",26.2285125714014,8.94485238065825,2.87997105999841,9.42367967489395]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","PM, mg/mi",10.6618190856686,2.21485367634721,6.16143577189137,2.9181717806078]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","PM, mg/mi",2.80004585228379,0.573447133051477,0.43272861415082,0.679332375848772]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","PM, mg/mi",2.35967721423766,0.170000701948644,1.10702420675391,0.347537623660425]
[5908,"EPA-HODY-P3-4-T2","PM, mg/mi",1.23020183539165,0.25309239426743,1.16227170880204,0.366824834837247]
[5909,"EPA-JLIB-P3-31-T2","PM, mg/mi",32.6069376324942,8.13556757815115,5.60753838184796,9.22152700234684]
[5910,"EPA-CSIL-P3-10-T2","PM, mg/mi",7.77549762350332,2.06181923997977,1.45230236425433,2.31672013202314]
[5924,"EPA-DCAL-P3-12-T1","PM, mg/mi",9.09679453443347,0.84732987082467,0.366551877168164,1.23663538212684]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","PM, mg/mi",3.41810841249483,0.216780733293297,0.564761997691427,0.408075044239167]
[5926,"EPA-TCAM-P3-10-T2","PM, mg/mi",3.59038651758288,0.483156120365331,1.54037106117126,0.717356491046428]
[5927,"EPA-HCIV-P3-26-T1","PM, mg/mi",5.87644297393275,0.217082700440865,0.356139197449101,0.520419921742493]
[5928,"EPA-NALT-P3-4-T2","PM, mg/mi",2.22838270215408,0.149546300649179,0,0.24707030546343]
[5941,"EPA-DCAL-P3-12-T2","PM, mg/mi",3.6673817171778,0.518870903623317,0.122621855192655,0.654270658522898]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","PM, mg/mi",3.799291138939,0.13670034783548,1.38102956446407,0.413428753548662]
[5943,"EPA-TSIE-P3-25-T1","PM, mg/mi",4.77665477650839,0.152555316790051,0.262909810319101,0.402254619782121]
[5944,"EPA-HCIV-P3-26-T2","PM, mg/mi",5.17565210529733,0.384344788677118,0,0.606206073115093]
[5945,"EPA-FEXP-P3-30-T1","PM, mg/mi",0,0,0,0]
[5948,"EPA-TSIE-P3-25-T2","PM, mg/mi",5.37020941594644,0,0.563558629972349,0.318458445701354]
[5949,"EPA-FEXP-P3-30-T2","PM, mg/mi",1.12225836102294,0.119537095921154,1.1184704627433,0.239989223123405]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","PM, mg/mi",7.77955897081808,0.809558038804695,1.12265499958007,1.18882759226843]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","PM, mg/mi",1.15769908211853,0.260764380111147,1.36576078093242,0.384155704366267]
[6031,"EPA-TCAM-P3-10-T3","PM, mg/mi",2.44230250942136,0.542063427600966,0.81627159474137,0.659509733119291]
[6032,"EPA-CSIL-P3-30-T1","PM, mg/mi",7.73274200308877,1.48903967908733,0.904015091974353,1.77551785218483]
[6043,"EPA-DCAL-P3-10-T2","PM, mg/mi",5.27986987756282,0.78773676893962,3.04253348986303,1.17249511419938]
[6044,"EPA-TSIE-P3-27-T2","PM, mg/mi",1.77043430566122,0.140316415627979,{"v":0.0746207673676309,"d":"7.46E-02"},0.220465239146822]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","PM, mg/mi",7.17725250386121,0.24123814351704,0.463023322602354,0.615181808633701]
[6046,"EPA-CSIL-P3-30-T2","PM, mg/mi",5.45045496725997,1.536608306958,1.72322473627861,1.75390330272332]
[6065,"EPA-NALT-P3-31-T2","PM, mg/mi",7.97201526179092,0.22520621180138,0.765010057281002,0.663414655016025]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","PM, mg/mi",9.33819888243177,2.57324815726002,1.3499456841628,2.83893436826089]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","PM, mg/mi",2.32461145237008,{"v":0.0845109134841049,"d":"8.45E-02"},0.475185706743857,0.22992690131768]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","PM, mg/mi",0.779907740388353,0.148212324658377,0.702937513518529,0.21927444326942]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","PM, mg/mi",1.67702162972559,0.361158625160547,0.779906877309312,0.458243299886773]
[6075,"EPA-HCIV-P3-4-T2","PM, mg/mi",1.27226338507002,0.346734192276311,0,0.37127359741586]
[6076,"EPA-CCOB-P3-3-T2","PM, mg/mi",0,0,2.14369846200102,0.147864710205451]
[6077,"EPA-HODY-P3-6-T2","PM, mg/mi",9.95713254410081,0.320050016905021,0.436165826119727,0.832578144785327]
[6078,"EPA-JLIB-P3-23-T2","PM, mg/mi",12.093446071827,3.08900676279787,0.15154002425685,3.35126253289019]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","PM, mg/mi",0.648150512855085,{"v":0.0997401391564283,"d":"9.97E-02"},1.48372244973232,0.223934065039176]
[6082,"EPA-FEXP-P3-3-T2","PM, mg/mi",1.43682614384776,0.129693895155591,0.223676955283729,0.204269572439546]
[6105,"EPA-HODY-P3-11-T1","PM, mg/mi",1.31798589898362,0.261860276397742,0.989480584753938,0.367358202473927]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","PM, mg/mi",2.35048853217106,0.190537553184844,1.88226476166223,0.417683548835259]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","PM, mg/mi",2.18017261443297,0.245470106707921,1.82036597468699,0.454822464439527]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","PM, mg/mi",9.49137740482039,0.196528069788736,0.744789623107535,0.716610689190147]
[6109,"EPA-JLIB-P3-26-T1","PM, mg/mi",25.5789274516781,6.61418183265728,1.9972466448121,7.26332364220101]
[6114,"EPA-CCOB-P3-28-T2","PM, mg/mi",3.39207665769005,0.114928306344115,0.882081018354881,0.338127229834543]
[6115,"EPA-HODY-P3-11-T2","PM, mg/mi",1.41113939264669,0.16902731944161,0,0.222841652021471]
[6116,"EPA-TSIE-P3-21-T2","PM, mg/mi",0.648568012892209,{"v":0.0700083737811306,"d":"7.00E-02"},0.184537139050444,0.108150330651839]
[6117,"EPA-NALT-P3-10-T2","PM, mg/mi",9.16362738194868,0.277953241632913,0.704243326978171,0.767284829024372]
[6118,"EPA-JLIB-P3-26-T2","PM, mg/mi",34.8241393352424,7.83561714248908,5.67126041790634,9.07650205189447]
[6136,"EPA-HCIV-P3-25-T1","PM, mg/mi",11.3863865988047,0.585261610692606,0,1.11065908343413]
[6137,"EPA-DCAL-P3-22-T1","PM, mg/mi",0.546789350603014,0,0.308998817429521,{"v":0.0495019189841046,"d":"4.95E-02"}]
[6138,"EPA-TCAM-P3-30-T1","PM, mg/mi",3.42030016518901,0.590082747224062,{"v":0.0306104406797744,"d":"3.06E-02"},0.698680018792292]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","PM, mg/mi",1.9354680932969,0.571144976058402,0.559721127911175,0.641271042261903]
[6142,"EPA-HCIV-P3-25-T2","PM, mg/mi",10.537496811872,0.642568210337539,0,1.11190686806573]
[6143,"EPA-DCAL-P3-22-T2","PM, mg/mi",1.68025743576344,0.327147356431631,0.68129999508142,0.421778583693969]
[6144,"EPA-TCAM-P3-30-T2","PM, mg/mi",2.48008227715896,0.468116624023965,1.51951314464935,0.644034047670511]
[6145,"EPA-CSIL-P3-3-T2","PM, mg/mi",2.70167694082489,0.913143342975508,1.41342080127167,1.04028336568847]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","PM, mg/mi",3.43615053840158,0.375029431842854,1.22767071211612,0.590213823998331]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","PM, mg/mi",4.11327876844835,0.336310389910049,1.601504191275,0.618457311340389]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","PM, mg/mi",2.79515515046809,0.352980690036204,3.58625391687173,0.705039856044145]
[6176,"EPA-TCAM-P3-30-T3","PM, mg/mi",3.00266817601714,0.293301773834254,1.33410391836314,0.505658479688298]
[6177,"EPA-DCAL-P3-11-T1","PM, mg/mi",3.00263421287323,0.485778185689377,2.73130959531108,0.771086600742412]
[6185,"EPA-NALT-P3-3-T2","PM, mg/mi",2.64189413860045,0.202448207331948,1.61980582860017,0.428385738615679]
[6186,"EPA-TSIE-P3-13-T2","PM, mg/mi",2.13488318556579,0.145453448092118,1.06694014869775,0.313034618381653]
[6187,"EPA-HODY-P3-3-T2","PM, mg/mi",2.27365255151113,0.27316598291811,0.987298770943384,0.427468591575082]
[6188,"EPA-DCAL-P3-11-T2","PM, mg/mi",4.94727713037757,0.387129031452082,0.743568637263549,0.646411656800179]
[6189,"EPA-HCIV-P3-30-T1","PM, mg/mi",3.88302768453344,0.361382991161342,1.84973297612938,0.648281509989068]
[6202,"EPA-HCIV-P3-30-T2","PM, mg/mi",4.16310509274454,0.250902552292441,2.09459282909202,0.584519174735443]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","PM, mg/mi",1.64344935637138,0.149784829242525,0.154496964177903,0.228471426497088]
[6204,"EPA-CSIL-P3-12-T1","PM, mg/mi",9.42023950278173,1.58798358149903,1.64096984515311,1.99904070445481]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","PM, mg/mi",30.5261681959691,7.90657893642139,5.2247312139712,8.896824585928]
[6213,"EPA-TCAM-P3-25-T1","PM, mg/mi",3.86091725336833,0.902983773188823,1.23185946928596,1.07992700894158]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","PM, mg/mi",3.01176155279631,0.507787290895228,2.14605043007427,0.749255236312093]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","PM, mg/mi",2.3910535349328,0.460531906761243,2.11953398093115,0.675625854262273]
[6216,"EPA-CSIL-P3-12-T2","PM, mg/mi",8.67866267566097,1.90020889099469,0.846520446927541,2.18160964017156]
[6217,"EPA-JLIB-P3-21-T2","PM, mg/mi",25.4496273275309,8.77899843329797,5.69488926614654,9.43888166549937]
[6219,"EPA-DCAL-P3-27-T2","PM, mg/mi",3.68208788473363,0.250796630048584,2.95046695861228,0.612220338804941]
[6220,"EPA-TCAM-P3-25-T2","PM, mg/mi",4.2195345824041,0.44920725821019,1.56883922527955,0.723422690197873]
[6243,"EPA-NALT-P3-11-T1","PM, mg/mi",3.37052522499333,1.72178980606641,2.57889516007276,1.86678119621803]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","PM, mg/mi",5.79583303920903,0.601458121148733,4.79398358643888,1.1568938251221]
[6245,"EPA-TCAM-P3-24-T1","PM, mg/mi",4.32138007903425,0.491297085417399,1.91337099059237,0.791177272465962]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","PM, mg/mi",12.7187293095354,0.575502744124322,0.826848570042069,1.22202611583213]
[6247,"EPA-JLIB-P3-16-T1","PM, mg/mi",412.589435479392,0,3.88406814456937,21.5884810946966]
[6255,"EPA-NALT-P3-11-T2","PM, mg/mi",3.77874250369063,0.234443277135012,1.62475491381052,0.517158247027916]
[6256,"EPA-DCAL-P3-21-T2","PM, mg/mi",3.99226733756225,0.64460018898581,0.903229482538786,0.833323636050277]
[6257,"EPA-TCAM-P3-24-T2","PM, mg/mi",1.80100548193184,0.520769694839422,2.83665404061534,0.746601495636924]
[6258,"EPA-HCIV-P3-31-T2","PM, mg/mi",8.8658120219181,0.786283598261029,0.878912026202463,1.21391287303137]
[6259,"EPA-JLIB-P3-16-T2","PM, mg/mi",19.9617342781296,5.19400027683565,3.07686024488249,5.81444932935086]
[6277,"EPA-TSIE-P3-22-T1","PM, mg/mi",2.79894454309351,0.717538190275625,2.10504052794136,0.922279199477642]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","PM, mg/mi",3.7849256332551,0.32522424514836,1.06900559534579,0.557413048024722]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","PM, mg/mi",2.34355385296518,0.395673417215599,3.23025923701815,0.692843417293761]
[6280,"EPA-CSIL-P3-26-T1","PM, mg/mi",11.7183009611082,2.62119306502227,2.50669327651911,3.08967507221309]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","PM, mg/mi",3.33094762877454,0.158362395188151,62.2309459584623,4.56542085977778]
[6288,"EPA-TSIE-P3-22-T2","PM, mg/mi",0,0.344329724625591,3.975870496343,0.577832175919209]
[6289,"EPA-CCOB-P3-6-T2","PM, mg/mi",2.81986414906572,0.314032119185203,1.63075454163112,0.536873675687684]
[6290,"EPA-HODY-P3-31-T2","PM, mg/mi",1.67395670760356,0.294016278297506,0.700045797345328,0.394366118012995]
[6292,"EPA-CSIL-P3-26-T2","PM, mg/mi",11.4219727727507,0.171010359902429,14.5063755543839,1.73446721938682]
[6293,"EPA-FEXP-P3-10-T2","PM, mg/mi",1.52274947801594,0.269512166601632,1.01141920240867,0.385589197002373]
[6306,"EPA-JLIB-P3-22-T1","PM, mg/mi",7.89544651518295,2.0062404303234,0,2.17475353026278]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","PM, mg/mi",4.3725969433019,0.446109942936679,1.7692802277153,0.743843608778616]
[6322,"EPA-SOUT-P3-24-T1","PM, mg/mi",3.73881649387181,0.446238740055334,1.95988666349401,0.720168327388861]
[6323,"EPA-HODY-P3-31-T3","PM, mg/mi",2.24198670178517,0.420833184842381,3.00624569930424,0.69635806578861]
[6324,"EPA-HCIV-P3-28-T2","PM, mg/mi",6.51948866861789,0.282357917393622,1.67627525221122,0.702576686157056]
[6325,"EPA-JLIB-P3-22-T2","PM, mg/mi",7.70798988302093,1.88118092080126,2.53592387543018,2.2287136299888]
[6337,"EPA-FFOC-P3-20-T2","PM, mg/mi",4.4612854163551,0.640526004138027,5.23300867530448,1.15469611472353]
[6338,"EPA-SOUT-P3-24-T2","PM, mg/mi",2.0985201804046,0.537481995471595,1.22647156806662,0.666389942166984]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","PM, mg/mi",4.36134905095553,1.0681728651765,0.808054828771771,1.21922887360467]
[6348,"EPA-DCAL-P3-31-T2","PM, mg/mi",5.78516817112392,0.993739255672758,2.87623941907462,1.36852370948212]
[6349,"EPA-FFOC-P3-20-T3","PM, mg/mi",1.78143256837615,0.265754063371942,1.65258837223252,0.440111571754144]
[6350,"EPA-CSIL-P3-20-T2","PM, mg/mi",2.37310500702722,1.29778914702861,1.1657481019567,1.34517206873075]
[6351,"EPA-FEXP-P3-4-T2","PM, mg/mi",1.35490985302304,{"v":0.0448457663831372,"d":"4.48E-02"},1.68387532913299,0.225377776659382]
[6362,"EPA-HCIV-P3-21-T2","PM, mg/mi",6.63157088519804,0.393247940644267,0.617246360938868,0.738171425979038]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","PM, mg/mi",4.90680923496588,0.518992981663767,1.38229708468476,0.8126733614655]
[6367,"EPA-SOUT-P3-16-T1","PM, mg/mi",3.82896202624868,0.43458341511418,1.74004706023046,0.704332260151467]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","PM, mg/mi",3.70444789759778,0.40910182115394,0.863602646533436,0.61748167573072]
[6387,"EPA-TSIE-P3-31-T2","PM, mg/mi",6.56092227735742,0.312166059036419,2.35425063737629,0.773629978538776]
[6388,"EPA-SOUT-P3-16-T2","PM, mg/mi",2.65281252338975,0.52085300317462,1.46748993574481,0.69650229905731]
[6389,"EPA-HODY-P3-10-T2","PM, mg/mi",0,7.64216733552219,4.26433845330804,7.00755833010752]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","PM, mg/mi",1.33073644250069,0.327009737829337,3.72194129029732,0.61375241825218]
[6391,"EPA-DCAL-P3-16-T1","PM, mg/mi",4.78898505922284,0.452123100065526,0.342136164956922,0.66521881081845]
[6403,"EPA-FFOC-P3-14-T2","PM, mg/mi",1.78475655229137,0.119359189192514,0.847167788379935,0.254365706614128]
[6404,"EPA-DCAL-P3-16-T2","PM, mg/mi",4.68532570123142,0.298821470488395,1.13199100491992,0.581210489329189]
[6405,"EPA-JLIB-P3-30-T1","PM, mg/mi",17.3296119463386,2.62010856272613,1.32632028466927,3.30173724130933]
[6406,"EPA-TCAM-P3-16-T1","PM, mg/mi",1.74319710454232,0.551462102427116,1.67992391585309,0.692274645182234]
[6407,"EPA-NALT-P3-12-T1","PM, mg/mi",6.03505671330753,0.159839859830181,0.664063030099435,0.497617532444523]
[6412,"EPA-JLIB-P3-30-T2","PM, mg/mi",17.3619005813025,3.45656002456089,2.72424136524928,4.1263058988496]
[6413,"EPA-TCAM-P3-16-T2","PM, mg/mi",1.47378336165649,0.357448563296837,0.760691556602771,0.44352305696967]
[6414,"EPA-NALT-P3-12-T2","PM, mg/mi",5.53974015622329,0.41018162660637,1.1940264988211,0.734130296730673]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","PM, mg/mi",2.09609301105675,0.18405438379344,1.22378646509823,0.35520331003864]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","PM, mg/mi",0.331323118966453,0.645788223825839,1.59233226658087,0.695302517851324]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","PM, mg/mi",1.64316611177729,0.342481879916245,1.77487634808676,0.510632341847623]
[6432,"EPA-HCIV-P3-21-T3","PM, mg/mi",6.92633719643532,0.527639327065288,2.02349307876528,0.959929872574437]
[6433,"EPA-FEXP-P3-4-T3","PM, mg/mi",1.49542770364677,0.389839033726531,0.553363695247191,0.458699605801738]
[6434,"EPA-CSIL-P3-20-T3","PM, mg/mi",2.35676495602955,1.02491145936744,3.43227296861771,1.25847442008632]
[6435,"EPA-FFOC-P3-6-T2","PM, mg/mi",1.81682886567903,0.195098140828979,1.87565873923805,0.395067752830506]
[6436,"EPA-SOUT-P3-30-T1","PM, mg/mi",5.46498737788335,0.577045523581641,2.4151642264662,0.954157115781185]
[6448,"EPA-SOUT-P3-30-T2","PM, mg/mi",5.29112556430375,0.294653462945198,1.78343468257281,0.652253773466735]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","PM, mg/mi",6.18416868662259,0.362183963262351,1.163317656038,0.722138854612562]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","PM, mg/mi",0,0,0,0]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","PM, mg/mi",8.30075095873055,1.15494403656919,1.8775255299016,1.57319743507961]
[6462,"EPA-TSIE-P3-10-T2","PM, mg/mi",5.96532636593235,0.271172821718493,1.67087157719919,0.664596177042406]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","PM, mg/mi",1.93279047426288,0.436281563882589,1.84277079638686,0.609209129667751]
[6464,"EPA-JLIB-P3-3-T2","PM, mg/mi",10.1394367042797,1.24125068750029,1.57119964874208,1.72335600529684]
[6465,"EPA-FFOC-P3-16-T1","PM, mg/mi",1.3509495206196,0.235608665487249,2.24177702317855,0.432011872942463]
[6479,"EPA-FFOC-P3-16-T2","PM, mg/mi",1.69626609104945,0.374175652034044,4.36367986441278,0.719117028994344]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","PM, mg/mi",1.94626663255696,0.425298678204762,1.28934331049158,0.564695009703224]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","PM, mg/mi",2.40704139228111,0.251607838631477,1.72511234039426,0.464489490423411]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","PM, mg/mi",6.04019540509012,1.75266796163548,2.72265376360358,2.04038874566521]
[6487,"EPA-CSIL-P3-21-T2","PM, mg/mi",4.10474970331031,1.75040925065105,2.17931573641581,1.90137866791265]
[6497,"EPA-HODY-P3-10-T3","PM, mg/mi",3.79198144170897,0.54627849726817,1.23805483182097,0.763020381351644]
[6498,"EPA-TCAM-P3-4-T2","PM, mg/mi",2.0184857263675,0.350963711368802,0.920754119725838,0.47635705246528]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","PM, mg/mi",0.838979314361126,0.155834156236401,1.94150007338936,0.314042929195581]
[6507,"EPA-FFOC-P3-7-T2","PM, mg/mi",0.63344902830517,0.098043745089758,2.12400622351589,0.264879474948382]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","PM, mg/mi",2.74851264842325,0.362433915787278,0.397326441120144,0.488399081441354]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","PM, mg/mi",1.37200434890803,0.321615146988811,1.11844541694465,0.430828316547633]
[6520,"EPA-NALT-P3-23-T2","PM, mg/mi",3.7301636616235,0.179672948619757,1.32741181813882,0.446774766022697]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","PM, mg/mi",0,0.114263161593242,0.764537901885764,0.15349290549867]
[6522,"EPA-HODY-P3-16-T1","PM, mg/mi",3.9611281573841,0.142686078756749,0.289717475465699,0.353306676434522]
[6523,"EPA-TCAM-P3-4-T4","PM, mg/mi",1.21616213972893,0.479651797723279,0.606814660431745,0.526178046170563]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","PM, mg/mi",7.1685242595159,0.408847469094054,0.997019262013973,0.800721753832348]
[6532,"EPA-HODY-P3-16-T2","PM, mg/mi",1.05516649103426,0.151635101680271,0.358692469657705,0.213530695209288]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","PM, mg/mi",1.22484683475498,{"v":0.0819671034908706,"d":"8.20E-02"},1.70581612155016,0.251586746491835]
[6534,"EPA-HCIV-P3-10-T2","PM, mg/mi",7.7718977535928,0.534381269263271,0,0.870023190439187]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","PM, mg/mi",5.64658455660253,2.69704500701461,6.06839877502994,3.08187201548892]
[6536,"EPA-FFOC-P3-28-T2","PM, mg/mi",1.50894140270078,0.168621167862206,1.63482842998572,0.339537340556123]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","PM, mg/mi",1.62214650752837,0.284669615336679,0.706659156146973,0.383046786007772]
[6538,"EPA-CSIL-P3-31-T2","PM, mg/mi",6.21410374946957,2.04090546940588,1.57598567647675,2.22684436801531]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","PM, mg/mi",1.63294630297421,0.233899911060379,2.62578752876637,0.469681915982108]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","PM, mg/mi",3.05896334069004,0.251365511031026,1.72039328154102,0.496945546531162]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","PM, mg/mi",11.0455432847748,1.60854691114983,1.50714579018815,2.08984162582146]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","PM, mg/mi",1.97620975783941,0.325861388593972,1.808249538333,0.512644769686741]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","PM, mg/mi",3.89225238147211,0.459277283866252,0.452667960464705,0.635796096294792]
[6564,"EPA-CCOB-P3-4-T2","PM, mg/mi",1.06896563836307,0.162759813452504,0.486701509529517,0.232177284943661]
[6565,"EPA-FFOC-P3-23-T2","PM, mg/mi",2.08910174163199,{"v":0.0164145804917087,"d":"1.64E-02"},0.576284965698386,0.163423650610105]
[6566,"EPA-JLIB-P3-4-T2","PM, mg/mi",7.39090892861117,1.35190089374141,0.695712830735598,1.61884094137754]
[6567,"EPA-FEXP-P3-21-T2","PM, mg/mi",0.962789574857045,0.102479570590336,1.91888793811106,0.270698608324777]
[6568,"EPA-CSIL-P3-14-T2","PM, mg/mi",0.49260427967693,0.534231351483217,7.08459878272182,0.983729928368511]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","PM, mg/mi",3.14028296218394,0.702175776850185,0.973606935226573,0.845844632461982]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","PM, mg/mi",15.3152856406062,0.635885506059651,1.46783635651055,1.45309145282342]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","PM, mg/mi",0.52484138028568,0.254825353109106,0.271690099224331,0.270083565140842]
[6592,"EPA-NALT-P3-25-T1","PM, mg/mi",6.62835544862099,0,0.395458039507284,0.369237842867362]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","PM, mg/mi",2.00244093664441,0.452530579024703,1.06388279188706,0.574931042942962]
[6597,"EPA-FFOC-P3-31-T2","PM, mg/mi",0,0.372255993695597,3.28562183726834,0.553488095227967]
[6598,"EPA-SOUT-P3-10-T2","PM, mg/mi",16.2849794847429,1.47220534698466,5.3593063269216,2.50642795685042]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","PM, mg/mi",1.87196684878256,0.30273269414146,1.20054512923663,0.446284246917999]
[6600,"EPA-NALT-P3-25-T2","PM, mg/mi",11.5284866155361,0,1.94209108986378,0.733011090770502]
[6601,"EPA-HODY-P3-23-T2","PM, mg/mi",2.76131161991591,0.63557401322838,1.18225552394747,0.784212869737423]
[6613,"EPA-DCAL-P3-25-T1","PM, mg/mi",7.26320556716581,0.937853733244172,1.48730280387387,1.30026605049986]
[6614,"EPA-TCAM-P3-1-T1","PM, mg/mi",1.49117909534952,0.354700028321119,1.91006576449424,0.521452529966171]
[6615,"EPA-JLIB-P3-25-T1","PM, mg/mi",26.5969154979973,6.90988694910115,2.63527249682815,7.63683106484862]
[6622,"EPA-DCAL-P3-25-T2","PM, mg/mi",6.35870144165761,1.00438647802071,0.666090816370334,1.25430957804825]
[6623,"EPA-TCAM-P3-1-T2","PM, mg/mi",0.773768323279489,0.52617546671118,1.9676939637717,0.637043756739388]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","PM, mg/mi",1.79864750564684,0.183315286412077,0.714369449966855,0.301512096166975]
[6626,"EPA-JLIB-P3-25-T2","PM, mg/mi",31.3199210448653,8.13338500587414,1.27418371939254,8.86147792739206]
[6627,"EPA-FFOC-P3-27-T2","PM, mg/mi",3.65445654928678,0.240482434006854,3.14769430225319,0.614851371164779]
[6628,"EPA-SOUT-P3-8-T2","PM, mg/mi",1.02857195512801,0.219370421106676,1.08206991367721,0.321253810808091]
[6629,"EPA-TCAM-P3-1-T3","PM, mg/mi",0.414818345005896,0.743302478646217,3.77990979141199,0.934502321699327]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","PM, mg/mi",1.55818178912988,0.176381741695323,0.557911879651045,0.274629167469275]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","PM, mg/mi",1.60803734267605,0.391943743895643,1.2443864571331,0.512278689959964]
[6648,"EPA-SOUT-P3-8-T3","PM, mg/mi",1.17977005486018,0.321027262035826,0.430716962307129,0.372890312168064]
[6653,"EPA-TSIE-P3-3-T2","PM, mg/mi",1.16493753711313,0.079008216213568,1.20328783862939,0.21546991144025401]
[6654,"EPA-TCAM-P3-23-T2","PM, mg/mi",2.43897517317835,0.537215019031275,0.971290337976947,0.667569387918891]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","PM, mg/mi",0.995466766381356,0.218652988997519,1.58976162688012,0.353970931118316]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","PM, mg/mi",8.39527350299,0.751346812694708,2.715457602296,1.28171247185958]
[6675,"EPA-SOUT-P3-31-T2","PM, mg/mi",7.03791804188799,0.442196575517089,0.869548679880991,0.810400012784257]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","PM, mg/mi",1.63990344164162,0.31489871948537,1.59916043240363,0.472165785330105]
[6677,"EPA-TSIE-P3-11-T1","PM, mg/mi",0.953035384458875,0.176364853118523,1.35537173698583,0.297890626584143]
[6678,"EPA-HCIV-P3-3-T2","PM, mg/mi",1.14951819899174,0.174038167315744,0.259005057856456,0.230705281370106]
[6680,"EPA-FFOC-P3-4-T3","PM, mg/mi",2.10696617063183,0.245111182670184,2.61479849829722,0.503664066644132]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","PM, mg/mi",2.44221786379698,0.192346115172288,1.09592750505843,0.371058593687985]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","PM, mg/mi",3.6204453297273,0.214742012624137,0.636235023834342,0.422060591416866]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","PM, mg/mi",1.46650041628245,0.280799270611941,1.05773760643139,0.395548901842151]
[6704,"EPA-DCAL-P3-5-T1","PM, mg/mi",2.95472930517838,0.384377618654633,1.85458553216247,0.616247208081178]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","PM, mg/mi",5.53486117197172,0.820176710850576,0.630907733344789,1.05208635424854]
[6708,"EPA-SOUT-P3-31-T3","PM, mg/mi",6.86710619960481,0,1.17227691831562,0.440082535810804]
[6709,"EPA-NALT-P3-28-T2","PM, mg/mi",2.74927052981689,1.42094040243537,1.40966411866561,1.48819388916796]
[6710,"EPA-HODY-P3-7-T2","PM, mg/mi",2.95202651449328,0.301443670291849,1.92773193172821,0.552307808689979]
[6711,"EPA-DCAL-P3-5-T2","PM, mg/mi",3.85117697865908,0.347024596996528,0.275373642227085,0.522007750189863]
[6712,"EPA-JLIB-P3-14-T2","PM, mg/mi",5.51528865275479,0.48811527272999,0.185773566488524,0.728980136105486]
[6716,"EPA-FFOC-P3-30-T1","PM, mg/mi",1.86305781437044,0.216355318882566,2.97328955529688,0.491366117641061]
[6743,"EPA-TSIE-P3-11-T3","PM, mg/mi",2.14809551120645,0.310067794964205,1.70833186864926,0.502091644690776]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","PM, mg/mi",4.11928384253859,0.30458348115262,0.604193211207916,0.524200834744485]
[6745,"EPA-SOUT-P3-5-T1","PM, mg/mi",4.76053682653064,0.387265223864515,1.84674056153506,0.717008610557724]
[6746,"EPA-CSIL-P3-1-T1","PM, mg/mi",2.37861296390203,0.545238264639962,1.96104793735206,0.737708922440701]
[6749,"EPA-HCIV-P3-23-T2","PM, mg/mi",4.49574898472083,0.324406175046496,0.37905444739206,0.546577401222986]
[6750,"EPA-SOUT-P3-5-T2","PM, mg/mi",3.18456649183888,{"v":0.0196704650738706,"d":"1.97E-02"},0.181318979847925,0.19358474443641]
[6751,"EPA-FFOC-P3-30-T2","PM, mg/mi",1.82549283619222,{"v":0.0990973999547183,"d":"9.91E-02"},3.44252642826088,0.418034207307942]
[6752,"EPA-CSIL-P3-1-T2","PM, mg/mi",5.10072461596973,0.275597519899446,0,0.508393927325048]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","PM, mg/mi",1.84121379171842,0.320456890794914,6.92657683605448,0.858023890664163]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","PM, mg/mi",1.6913794291528,0.202589456658487,1.45647696453684,0.365851686039847]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","PM, mg/mi",3.23684573001277,0.378039119372879,1.19733642432609,0.58363907434361]
[6772,"EPA-NALT-P3-14-T2","PM, mg/mi",3.90446961214518,0.118030455629909,1.61704801336887,0.419370321772618]
[6773,"EPA-FFOC-P3-13-T2","PM, mg/mi",2.17653049741102,0.131938666661854,1.95658579491467,0.362049629583623]
[6774,"EPA-SOUT-P3-4-T2","PM, mg/mi",5.20605276445292,0.454614773350892,1.63745744988461,0.782780274804008]
[6803,"EPA-SOUT-P3-25-T1","PM, mg/mi",11.2658313847622,0.865345712068768,2.31072967837493,1.50225789555515]
[6805,"EPA-FFOC-P3-13-T3","PM, mg/mi",2.33576444614644,0.377761781562102,2.75597535486323,0.642326374662415]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","PM, mg/mi",3.77694029130299,0.719156924411435,3.11578741836125,1.04016526579601]
[6807,"EPA-CCOB-P3-8EP-T1","PM, mg/mi",1.57632241571086,0.370617693495232,2.23403826650588,0.561613621304248]
[6808,"EPA-NALT-P3-15EP-T1","PM, mg/mi",2.39686340803858,0.210724175786857,1.13872260019608,0.388291457551464]
[6816,"EPA-SOUT-P3-25-T2","PM, mg/mi",13.7463681153252,0.873466849695379,2.09390669986292,1.62817873053696]
[6817,"EPA-DCAL-P3-8EP-T1","PM, mg/mi",1.13873159951761,{"v":0.0975522372462299,"d":"9.76E-02"},0,0.144475548105055]
[6818,"EPA-TCAM-P3-31-T2","PM, mg/mi",3.00515618415393,0.778660197871005,2.13882438941743,0.987594814196133]
[6819,"EPA-CCOB-P3-8EP-T2","PM, mg/mi",0,0.185602373596276,1.00125755814528,0.232388495898269]
[6820,"EPA-NALT-P3-15EP-T2","PM, mg/mi",2.2947875415913,0.190426808213509,0.810376213283908,0.343168061900893]
[6832,"EPA-HODY-P3-9EP-T1","PM, mg/mi",2.98181922261572,0.310106927894864,1.0567722907713,0.500504902682211]
[6833,"EPA-DCAL-P3-8EP-T2","PM, mg/mi",1.2780210010713,0,0.602248296845934,0.106291046066512]
[6834,"EPA-JLIB-P3-2EP-T1","PM, mg/mi",4.60281998608844,0.511420235678202,0.909242971831708,0.751034764916898]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","PM, mg/mi",3.02188428397353,0.879970460862194,1.85514250483999,1.05853407432517]
[6842,"EPA-SOUT-P3-20-T1","PM, mg/mi",2.14378873252828,0.404248449448402,0.463987687250004,0.498061650128184]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","PM, mg/mi",1.44558443669117,0.127349114029078,2.16358594116487,0.33617708503227]
[6844,"EPA-HODY-P3-9EP-T2","PM, mg/mi",2.00990202263404,0.329780118111204,0,0.394416320485822]
[6845,"EPA-JLIB-P3-2EP-T2","PM, mg/mi",7.50790242707533,0.737634132022421,1.83768472194672,1.16481107065464]
[6846,"EPA-CSIL-P3-4-T2","PM, mg/mi",3.50193987276768,0.649655801655342,2.24950053470836,0.906957133266069]
[6847,"EPA-SOUT-P3-20-T2","PM, mg/mi",2.0400872166843,0.408753185897984,3.14295414202292,0.682253473394347]
[6848,"EPA-FFOC-P3-3-T2","PM, mg/mi",1.53601035096241,0,0,{"v":0.0789930205475487,"d":"7.90E-02"}]
[6864,"EPA-TSIE-P3-26-T1","PM, mg/mi",0,0,0,0]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","PM, mg/mi",0.680626022003838,0.400302852028777,1.42000344934838,0.484692518338809]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","PM, mg/mi",1.67151874045782,0.363865137586659,0,0.40625771160582]
[6867,"EPA-SOUT-P3-20-T3","PM, mg/mi",0,{"v":0.0433827029975153,"d":"4.34E-02"},0.106912709321457,{"v":0.0454807136899039,"d":"4.55E-02"}]
[6871,"EPA-TSIE-P3-26-T2","PM, mg/mi",4.68121690340889,0.240174856908193,0.359664474689151,0.479921389178945]
[6872,"EPA-TCAM-P3-27-T2","PM, mg/mi",2.13779677880576,0.63112794535609,1.65340553132497,0.78007344455315]
[6873,"EPA-FFOC-P3-21-T2","PM, mg/mi",1.11143800901622,0.237226849140506,1.65328493646789,0.37844959594308]
[6885,"EPA-HCIV-P3-22-T1","PM, mg/mi",1.74241193486795,0.211056631574917,0.91413647549777,0.339070478469465]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","PM, mg/mi",3.56858521974238,0.316260210821327,1.32739303016504,0.555092152384659]
[6887,"EPA-CSIL-P3-22-T1","PM, mg/mi",2.42315958242983,0.453563700881883,2.72790753554002,0.711665759193336]
[6895,"EPA-SOUT-P3-26-T1","PM, mg/mi",6.73438504299819,0.587340242017535,1.02952735531666,0.939561748086395]
[6896,"EPA-FFOC-P3-9-T1","PM, mg/mi",2.37692060904749,0.153740022288315,2.23596662665529,0.41174990084898]
[6897,"EPA-HCIV-P3-22-T2","PM, mg/mi",0.81399460983233,0.292483671680114,1.47640642104459,0.401491767889896]
[6898,"EPA-CSIL-P3-22-T2","PM, mg/mi",4.1164581152086,0.787738586317732,7.57190994875999,1.4251241561316]
[6900,"EPA-SOUT-P3-26-T2","PM, mg/mi",9.47910746332794,0.797634753307894,1.83286775471961,1.31758074274163]
[6901,"EPA-FFOC-P3-9-T2","PM, mg/mi",4.2960656863085,{"v":0.0159682622188663,"d":"1.60E-02"},0,0.235230957258354]
[6935,"EPA-HCIV-P3-2-T1","PM, mg/mi",2.57152868718087,0.122283378276146,0.241353727134161,0.257066093838757]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","PM, mg/mi",0,{"v":0.00492832452192668,"d":"4.93E-03"},0.25379613291307,{"v":0.0218256702553622,"d":"2.18E-02"}]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","PM, mg/mi",6.12602817983145,0.378101124149726,0.388045230101198,0.6749741571344]
[6938,"EPA-FFOC-P3-14MP-T1","PM, mg/mi",0.500864367977133,{"v":0.0921494011890789,"d":"9.21E-02"},1.12327050273983,0.184086626589201]
[6939,"EPA-TCAM-P3-5-T1","PM, mg/mi",3.65869190193474,0.438977536130263,1.27488944746715,0.662708341239197]
[6945,"EPA-SOUT-P3-27-T2","PM, mg/mi",3.90519590848603,0.712040459354532,2.14384210804574,0.975551724968794]
[6946,"EPA-HCIV-P3-2-T2","PM, mg/mi",2.62568603278417,0.23400889978101,1.66089486381197,0.457084524823525]
[6947,"EPA-TSIE-P3-14-T2","PM, mg/mi",0.249476468795932,0.126719778735426,0.687838469775895,0.171742249315316]
[6948,"EPA-FFOC-P3-14MP-T2","PM, mg/mi",0.888490231037873,0.154911611218706,1.70059972513314,0.299295045137756]
[6949,"EPA-TCAM-P3-5-T2","PM, mg/mi",2.80408080902953,0.355741957820262,0.766107104139688,0.509831898403672]
[6963,"EPA-HODY-P3-22-T4","PM, mg/mi",1.98879144239434,0.227905906129769,0.840634006320077,0.361786854965887]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","PM, mg/mi",7.78509350074126,0.286648406353642,0.500466552246967,0.684069047015968]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","PM, mg/mi",4.56327027793245,1.4292262605305,1.43108321322269,1.59240044678659]
[6969,"EPA-SOUT-P3-12-T1","PM, mg/mi",6.77337574847509,0.438830311780233,0.850554554919292,0.791742680344073]
[6970,"EPA-CSIL-P3-13-T2","PM, mg/mi",5.23735808924664,1.33995290045389,2.10965569342604,1.59287347390965]
[6988,"EPA-SOUT-P3-12-T2","PM, mg/mi",7.25334139768108,0.459666910074067,0.978761482500968,0.84680268862048]
[6989,"EPA-FFOC-P3-5-T1","PM, mg/mi",1.04856825164613,{"v":0.0995187070759312,"d":"9.95E-02"},1.09850965520474,0.216148369572767]
[6990,"EPA-HCIV-P3-12EP-T1","PM, mg/mi",6.46455691959811,0.429104387645086,0.148340584037158,0.725207212816434]
[6991,"EPA-TSIE-P3-15EP-T1","PM, mg/mi",1.01657898126729,0.124671790707429,0.178690204295482,0.174448738036055]
[6992,"EPA-CSIL-P3-9EP-T1","PM, mg/mi",7.81133237852755,1.40521848122766,5.37623902007192,2.01254020011677]
[6997,"EPA-FFOC-P3-5-T2","PM, mg/mi",1.75503074769744,0.311269577639895,2.18450948646742,0.515139497755859]
[6998,"EPA-HCIV-P3-12EP-T2","PM, mg/mi",6.87223389103214,0.522847677658465,0.866975216262587,0.875703082194583]
[6999,"EPA-TSIE-P3-15EP-T2","PM, mg/mi",0.90918818546615,0.258360887317067,3.16532866445274,0.49163993232784]
[7000,"EPA-CSIL-P3-9EP-T2","PM, mg/mi",5.65911308404319,1.26003893572415,2.94845335403408,1.60468252339582]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","PM, mg/mi",5.33530758572775,3.48081405108575,4.24658711650383,3.63044754671762]
[7018,"EPA-TCAM-P3-9EP-T1","PM, mg/mi",3.15223415954478,0.381829347950598,0.118013940287381,0.508261413947158]
[7019,"EPA-F150-P3-22-T1","PM, mg/mi",1.11077784786512,0.135274196968623,2.23145106678199,0.330275133628411]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","PM, mg/mi",1.80736540966838,0.173948550323889,2.35322186892511,0.408258463189183]
[7027,"EPA-TCAM-P3-9EP-T2","PM, mg/mi",2.87774473756315,0.54287652698063,0.564818464268123,0.66476975962941]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","PM, mg/mi",3.41884749211654,0.230092545394434,1.3680117234271,0.471218346745432]
[7029,"EPA-CIMP-P3-31-T2","PM, mg/mi",4.86153328850701,3.33070141534418,2.88739710475308,3.38024780606708]
[7030,"EPA-F150-P3-22-T2","PM, mg/mi",0.928305043187997,0.181474141612739,0.532670549652563,0.245055004005247]
[7034,"EPA-SOUT-P3-21-T2","PM, mg/mi",4.0379129406234,0.149053046257671,1.74627203898078,0.460329418099132]
[7035,"EPA-TCOR-P3-31-T3","PM, mg/mi",0.788566607221803,0.23136854024356,0.767762078741712,0.297264591465624]
[7036,"EPA-TCAM-P3-9EP-T3","PM, mg/mi",1.59853215428466,0.93072528404243,0.735208263634118,0.952016122982939]
[7052,"EPA-FFOC-P3-12-T1","PM, mg/mi",2.41970463296205,0.275330567915475,0.49947343450764,0.40227973829671]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","PM, mg/mi",2.55879043327227,0.284355423628561,1.25303075301693,0.469227182753284]
[7068,"EPA-CIMP-P3-9-T1","PM, mg/mi",3.63742445182819,2.13077417794354,0.91147818063227,2.12514704598712]
[7069,"EPA-TCOR-P3-2-T1","PM, mg/mi",1.49798258087394,0.094432799001921,1.83733451407095,0.287129947818318]
[7080,"EPA-CIMP-P3-9-T2","PM, mg/mi",6.12802462826604,2.05600590132925,0,2.12709100566221]
[7081,"EPA-TCOR-P3-2-T2","PM, mg/mi",1.09850481387604,0.124700651645468,0.357497340711586,0.191724002984251]
[7082,"EPA-F150-P3-15-T1","PM, mg/mi",1.12169890387402,0.402137285669337,0.80568180708399,0.467483258935466]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","PM, mg/mi",1.8669436973429,0.188587247791834,0.350162496917966,0.286712128033426]
[7087,"EPA-F150-P3-15-T2","PM, mg/mi",11.524918388446,0.328042201771101,0.665104675085968,0.934648424647585]
[7088,"EPA-FEXP-P3-28-T2","PM, mg/mi",1.00386777123115,0.271495461486652,0.531163371675738,0.327436186323087]
[7131,"EPA-TCOR-P3-8-T1","PM, mg/mi",0.13820370731573,0.146596051838716,1.02426435244479,0.206736175896233]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","PM, mg/mi",4.65949079561929,0,2.81571089266066,0.436819090231557]
[7140,"EPA-TCOR-P3-8-T2","PM, mg/mi",1.47527203248856,0.167083158939306,1.05280753876037,0.29672423013781]
[7141,"EPA-CIMP-P3-23-T2","PM, mg/mi",1.16416222489659,1.49702617154592,1.69549918788049,1.4934019226186]
[7142,"EPA-F150-P3-21-T2","PM, mg/mi",3.52934044166402,0.355050261363532,1.52812057836585,0.601462179213596]
[7152,"EPA-SOUT-P3-14-T2","PM, mg/mi",1.70151808236245,0.427874388355166,0.349866582738046,0.488722468933933]
[7153,"EPA-FFOC-P3-12-T2","PM, mg/mi",2.81457429070395,0.216710915025875,1.6021416800767,0.448075707489898]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","PM, mg/mi",2.43955810145791,0.558311344550534,0.765673767930142,0.670336822596682]
[7170,"EPA-CIMP-P3-24-T1","PM, mg/mi",1.39931056063166,1.42769309421893,0.461114769840133,1.35963435586687]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","PM, mg/mi",0.313095690784546,0.217953190290521,0.652194366870801,0.252755655474142]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","PM, mg/mi",2.81887744731861,0.180420519985276,2.13851592630577,0.453890774408167]
[7177,"EPA-CIMP-P3-24-T2","PM, mg/mi",0.820546922322721,1.23870763492901,1.16693295538981,1.21208812002702]
[7178,"EPA-TCOR-P3-6-T2","PM, mg/mi",0.418806663584159,{"v":0.0681107018755241,"d":"6.81E-02"},0.481991427700643,0.114510899332178]
[7179,"EPA-F150-P3-6-T2","PM, mg/mi",3.01186062149796,0.287529354349836,1.17205916760487,0.490229086711844]
[7194,"EPA-SOUT-P3-22-T1","PM, mg/mi",1.98323264385906,0.117841652306734,0.660976571173763,0.251891428874346]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","PM, mg/mi",2.78996736695224,0.267942780690815,0,0.380596552559364]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","PM, mg/mi",0.548117172702985,0.218033943049531,0.72354844081529,0.270140910973819]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","PM, mg/mi",3.04899356201085,1.52426711082937,0.753289761366286,1.55121169217136]
[7203,"EPA-SOUT-P3-22-T2","PM, mg/mi",1.47685138093722,0.116942263157062,0,0.179224539702923]
[7204,"EPA-FFOC-P3-10-T2","PM, mg/mi",3.43703819357108,0.203148600777249,0.634532618758766,0.401820429854297]
[7205,"EPA-TCOR-P3-6-T3","PM, mg/mi",0.599241446328459,{"v":0.0967102987759944,"d":"9.67E-02"},0.943293839852595,0.181575543297183]
[7206,"EPA-CIMP-P3-24-T3","PM, mg/mi",0,0,0,0]
[7207,"EPA-F150-P3-6-T3","PM, mg/mi",4.00527615308014,0.451590722807771,4.1081236920983,0.890520933543227]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","PM, mg/mi",0.712948285387553,0.100429540662693,0.905364447731182,0.187227206437251]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","PM, mg/mi",0.94774880166941,1.25756722113839,{"v":0.0697513324967974,"d":"6.98E-02"},1.15843372093746]
[7247,"EPA-TCOR-P3-21-T2","PM, mg/mi",0.596479093106627,0.168771708058326,1.05569449142296,0.25228754326256]
[7248,"EPA-CIMP-P3-6-T2","PM, mg/mi",1.92045432740575,1.13821539569767,0.499311754690972,1.13498888078319]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","PM, mg/mi",0.655555727837472,0.229405205329357,1.35759908229517,0.329636851152484]
[7257,"EPA-FFOC-P3-26-T1","PM, mg/mi",4.09837044470536,0.19647229356044,1.25574678409049,0.470368158066098]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","PM, mg/mi",1.33916159785473,0.146378338028947,1.69119811489599,0.31477270555946]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","PM, mg/mi",1.56294775316586,0.132712458098096,0.415008161129886,0.226131854530542]
[7260,"EPA-F150-P3-25-T1","PM, mg/mi",8.5557079203574,0.480699690771471,2.8120843746429,1.06053012540287]
[7275,"EPA-FFOC-P3-26-T2","PM, mg/mi",3.57080531681878,0.29603770841127097,0,0.445588042726648]
[7276,"EPA-SOUT-P3-1-T1","PM, mg/mi",1.20278647744024,2.90280300914393,1.44408285899773,2.71315938344434]
[7278,"EPA-F150-P3-25-T2","PM, mg/mi",3.334263228198,0.227751019270184,3.05510744807739,0.582066114348348]
[7280,"EPA-SOUT-P3-1-T2","PM, mg/mi",1.31079518717216,0.291490648844108,1.36263219719981,0.417537615780322]
[7281,"EPA-FEXP-P3-11-T2","PM, mg/mi",1.34310839594572,0.283843303183813,0,0.320025824167703]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","PM, mg/mi",1.92778216595389,0.382020539082741,0.650744898195322,0.480170235631926]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","PM, mg/mi",0.870521409464351,0.995166061872015,0,0.920664782794484]
[7304,"EPA-F150-P3-30-T1","PM, mg/mi",3.26662893415961,0.177922658253156,1.31618214622065,0.416981579865346]
[7309,"EPA-TCOR-P3-13-T2","PM, mg/mi",0.198619810061948,0,0,0.01030738254667]
[7310,"EPA-CIMP-P3-7-T2","PM, mg/mi",1.20180525135478,1.48608818295866,1.3034472069394,1.45851225754139]
[7311,"EPA-F150-P3-30-T2","PM, mg/mi",3.79407210302852,0.411806928523647,1.03730332568072,0.629658153568752]
[7312,"EPA-FEXP-P3-11-T3","PM, mg/mi",0.812190494643867,0.261551946620344,1.28522852460996,0.360604502451094]
[7325,"EPA-FFOC-P3-22-T1","PM, mg/mi",1.1398178275988,0.184581785166874,0.548102922261198,0.258988246819751]
[7326,"EPA-SOUT-P3-24MP-T1","PM, mg/mi",3.0544179429937,0.386606177968993,0.824694763910464,0.555225186519277]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","PM, mg/mi",4.46500449003343,1.47113541452429,1.17066425692386,1.60660183913066]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","PM, mg/mi",2.98349476579931,0.33307052157232,0.512727671353101,0.482756211325103]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","PM, mg/mi",0,1.11178642430494,1.25590004275913,1.06427074290986]
[7343,"EPA-FFOC-P3-22-T2","PM, mg/mi",1.86298747644132,0.182199842056004,2.42796355810603,0.42407945913786]
[7344,"EPA-SOUT-P3-24MP-T2","PM, mg/mi",4.42849434783564,0.302078963646166,2.18087093233017,0.644216683106405]
[7345,"EPA-TCOR-P3-5-T1","PM, mg/mi",0.743330838606329,0,0.789677016716879,{"v":0.0928210970077557,"d":"9.28E-02"}]
[7351,"EPA-TCOR-P3-5-T2","PM, mg/mi",0.791389853782161,{"v":0.0945706250860413,"d":"9.46E-02"},1.49468060718733,0.226892874233559]
[7352,"EPA-CIMP-P3-27-T2","PM, mg/mi",1.82780580114169,1.29701264028965,0.383934044271279,1.26202748288804]
[7353,"EPA-F150-P3-27-T2","PM, mg/mi",2.08336107542966,0.301108864404278,0.748614010324955,0.424355392953537]
[7373,"EPA-TCOR-P3-24-T1","PM, mg/mi",1.37458760277511,0.243581910547578,0.834942359762591,0.342660140988091]
[7374,"EPA-CIMP-P3-1-T1","PM, mg/mi",1.35703871178733,1.29464753688538,0,1.2090291654273]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","PM, mg/mi",5.56926194944535,0.012692601748179,0.329125100324338,0.323579241250355]
[7387,"EPA-TCOR-P3-24-T2","PM, mg/mi",0.456243806283377,0,0.387789561527604,{"v":0.0502178257847983,"d":"5.02E-02"}]
[7388,"EPA-CIMP-P3-1-T2","PM, mg/mi",1.27995959729245,1.46553909112948,1.63045497634075,1.46715785703908]
[7389,"EPA-F150-P3-13-T2","PM, mg/mi",5.08851805534775,0.464513846800569,1.85420202497287,0.798557066918807]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","PM, mg/mi",3.01594939914569,0.23104544728998,0.840548962876881,0.417797607904113]
[7429,"EPA-SOUT-P3-6-T2","PM, mg/mi",7.89640592014449,0.416401502652076,0.381640264707506,0.803259563298096]
[7430,"EPA-TCOR-P3-26-T1","PM, mg/mi",1.47984483769796,0.198930880979358,0.557016053365055,0.290605879154812]
[7431,"EPA-CIMP-P3-5-T1","PM, mg/mi",2.14405409633594,2.03475138175897,1.59836223647798,2.01053353684851]
[7432,"EPA-TCOR-P3-26-T2","PM, mg/mi",2.41810162281396,0.134681034124755,0.237544538136827,0.261263023333751]
[7433,"EPA-CIMP-P3-5-T2","PM, mg/mi",1.79678983581231,1.9568102926994,1.40208477097943,1.91047194230963]
[7460,"EPA-TCOR-P3-27-T1","PM, mg/mi",1.58779534660901,0.247948686084309,0.507334950468442,0.336036232520838]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","PM, mg/mi",1.56765978242422,1.37133998343476,1.48272271948816,1.38926530706308]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","PM, mg/mi",3.0997759002853,{"v":0.0822109240371891,"d":"8.22E-02"},1.03455902196421,0.303898559140996]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","PM, mg/mi",2.39560743447315,0.363192585778539,0.861553675040819,0.504466419587147]
[7473,"EPA-CIMP-P3-3-T2","PM, mg/mi",0.137525142439149,1.3583356367187,1.21697493031045,1.28502135967668]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","PM, mg/mi",1.29212315133052,{"v":0.0797527803650648,"d":"7.98E-02"},1.41082454058885,0.233992209492518]
[7483,"EPA-FEXP-P3-23-T2","PM, mg/mi",0,0.22783355027017,0.345910952717957,0.224095996916805]
[7484,"EPA-F150-P3-23-T3","PM, mg/mi",3.1325081708138,0.163997042364964,1.02377252117228,0.376432352582768]
[7495,"EPA-TCOR-P3-24-T3","PM, mg/mi",1.00416609705858,0.106821472124729,0,0.146553460566057]
[7496,"EPA-CIMP-P3-13-T1","PM, mg/mi",1.65931578495546,2.16294650737027,1.68155965931634,2.10326679221592]
[7497,"EPA-FFOC-P3-2-T1","PM, mg/mi",1.42581513875429,0.194442048597027,2.37162920070486,0.408584836432905]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","PM, mg/mi",2.44528992844873,0.283853317397518,2.31285635345626,0.534864495847366]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","PM, mg/mi",4.36546122314675,2.26811332394767,2.62793099659457,2.40226307448309]
[7503,"EPA-FFOC-P3-2-T2","PM, mg/mi",1.84606010654476,0.282010111539603,2.03832226530813,0.484848138347916]
[7524,"EPA-TCOR-P3-25-T1","PM, mg/mi",4.65653374918274,0.334273297202455,1.27077819238342,0.625175745763994]
[7525,"EPA-CIMP-P3-22-T1","PM, mg/mi",1.37470317426325,1.5304040863898,1.17384265780795,1.49784361583846]
[7526,"EPA-HCIV-P3-14-T4","PM, mg/mi",2.31604567806589,0.254318483918979,0.744154164069338,0.395476127154298]
[7527,"EPA-F150-P3-3-T2","PM, mg/mi",2.20398304906073,{"v":0.0377543520722665,"d":"3.78E-02"},0,0.147696799989946]
[7538,"EPA-TCOR-P3-25-T2","PM, mg/mi",3.35474449175469,{"v":0.0979269969591099,"d":"9.79E-02"},0,0.260652976875428]
[7539,"EPA-CIMP-P3-22-T2","PM, mg/mi",0.856148241148188,1.26853369088332,1.56922736492196,1.2673941204908]
[7540,"EPA-HODY-P3-12-T3","PM, mg/mi",2.15698134499735,0.196943079588709,0.45177316977549,0.317051688895586]
[7541,"EPA-HCIV-P3-14-T5","PM, mg/mi",1.49932369281164,{"v":0.0824785772188615,"d":"8.25E-02"},0.804833457014251,0.206602013058059]
[7542,"EPA-FEXP-P3-12-T1","PM, mg/mi",1.7113973255053,{"v":0.0893119913378972,"d":"8.93E-02"},0.971297470987601,0.234361477143819]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","PM, mg/mi",1.31983168490899,0.159859000794814,0.662591459133781,0.255163635735035]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","PM, mg/mi",3.79764151712846,0.401300819325544,0.243925494755792,0.567622404004863]
[7558,"EPA-FFOC-P3-11-T1","PM, mg/mi",0,0.142363507612127,1.83886525858982,0.252200724425009]
[7559,"EPA-FEXP-P3-12-T2","PM, mg/mi",1.53799936186661,0.15055632073928,2.06750540593086,0.354596374691588]
[7575,"EPA-TCOR-P3-12-T1","PM, mg/mi",1.58282163766205,0.129499323625801,0.210617586530407,0.209761481041321]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","PM, mg/mi",5.70115999370313,2.76304378527118,3.11013386384815,2.94021509565467]
[7577,"EPA-FFOC-P3-11-T2","PM, mg/mi",0,0.206719395556719,1.63264541921752,0.293573019548355]
[7578,"EPA-SOUT-P3-28-T2","PM, mg/mi",5.07727816983693,0.338529830675392,1.66912362375122,0.67702803859066]
[7579,"EPA-F150-P3-8-T1","PM, mg/mi",3.65331858043761,0.22984546198458,2.18306698065304,0.542240474647264]
[7582,"EPA-TCOR-P3-12-T2","PM, mg/mi",1.26547865171659,0.148751011717711,0.269932670792461,0.215225103406529]
[7583,"EPA-CIMP-P3-10-T2","PM, mg/mi",3.76204627586676,2.51701291660923,0.751715213429704,2.46040980425808]
[7584,"EPA-FFOC-P3-11-T3","PM, mg/mi",0.058337136820481,0.140063445712343,0.829869344168452,0.183410720999533]
[7585,"EPA-F150-P3-8-T2","PM, mg/mi",1.63344574301442,0.084232046414097,2.86316314031242,0.355046063008334]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","PM, mg/mi",2.94889719283569,0.475930019674457,0.239232269431203,0.588010763278155]
[7606,"EPA-TCOR-P3-12-T3","PM, mg/mi",1.68743766640151,0.149915603132609,0.371139054260639,0.245136263300663]
[7607,"EPA-CIMP-P3-2-T1","PM, mg/mi",0.974495246412385,0.932666796834999,0.795309846868958,0.925446872165897]
[7613,"EPA-CIMP-P3-2-T2","PM, mg/mi",0.999431876315729,0.838456074016525,1.34640463905991,0.881766162372835]
[7614,"EPA-F150-P3-4-T2","PM, mg/mi",2.49181757392395,0.263962374243922,1.50012931206429,0.463665559898646]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","PM, mg/mi",1.43318084041396,0.152697673887934,0.599418442189409,0.250111575794902]
[7633,"EPA-SOUT-P3-11-T1","PM, mg/mi",1.56519570701027,0.774027144199264,0.287622513207462,0.782321920573999]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","PM, mg/mi",0.456175054517971,0.153213021560816,2.03541525288378,0.299842254198272]
[7635,"EPA-FFOC-P3-15-T1","PM, mg/mi",1.4314020140097,0.111785373505318,3.48667709117903,0.409632156007972]
[7644,"EPA-TCOR-P3-23-T2","PM, mg/mi",1.62033657292529,0.123720244063682,0.896114395576578,0.254077625721069]
[7645,"EPA-CIMP-P3-30-T1","PM, mg/mi",0,0,0,0]
[7646,"EPA-SOUT-P3-11-T2","PM, mg/mi",2.62062933627476,0.692637195799943,0.782678704897194,0.797946397701551]
[7647,"EPA-FFOC-P3-15-T2","PM, mg/mi",0.204089856720951,0.128434188079387,2.29404823639754,0.280412477850381]
[7648,"EPA-F150-P3-9-T1","PM, mg/mi",3.76345960752698,0.256871434823891,1.75072049608793,0.540112918521487]
[7649,"EPA-CIMP-P3-30-T2","PM, mg/mi",3.31362643851221,2.84452040006679,1.43980953522192,2.77187367766509]
[7650,"EPA-F150-P3-9-T2","PM, mg/mi",4.0943746680653,0.115996389337812,0.706632062664892,0.362798086810754]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","PM, mg/mi",3.30129534555254,{"v":0.0663266173018273,"d":"6.63E-02"},0.17025113658416,0.243187960505143]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","PM, mg/mi",10.3243576892856,0.266551532235045,2.46244919790188,0.941267461801134]
[7675,"EPA-CIMP-P3-16-T1","PM, mg/mi",2.88888422675792,2.3801644356417,1.67236497086691,2.3582698949201]
[7685,"EPA-TCOR-P3-10-T2","PM, mg/mi",1.59620326282572,0.217394090569731,1.11474686897456,0.35077638665822]
[7686,"EPA-CIMP-P3-16-T2","PM, mg/mi",2.90416223252522,2.71201380973018,0,2.53560412709279]
[7687,"EPA-FFOC-P3-8-T1","PM, mg/mi",0,0,1.59916571363628,0.108903869198854]
[7688,"EPA-SOUT-P3-2-T1","PM, mg/mi",3.98404823004156,0.393531377021923,0.729792933889752,0.604479824346025]
[7689,"EPA-F150-P3-10-T2","PM, mg/mi",7.10054241273437,0.402345184144317,0.912732168842952,0.784560276389994]
[7698,"EPA-FFOC-P3-8-T2","PM, mg/mi",0.689467173253815,0.174960201477521,2.05914291174495,0.331890023380615]
[7699,"EPA-SOUT-P3-2-T2","PM, mg/mi",4.6834345181377,0.426613687263227,0.44406582815135,0.647427430324981]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","PM, mg/mi",0.852733101859698,0.132123900071738,0.342586430363647,0.184071986108709]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","PM, mg/mi",2.13746447838561,2.60835905413187,1.18262689430236,2.48556829043228]
[7716,"EPA-F150-P3-1-T1","PM, mg/mi",1.90528744231635,0.261412560820791,1.13428927336037,0.406138144545232]
[7720,"EPA-TCOR-P3-4-T2","PM, mg/mi",2.37212478512487,0.116168498129562,0,0.224950758966672]
[7721,"EPA-CIMP-P3-28-T2","PM, mg/mi",2.28692732091135,2.43753380072801,2.49954517821846,2.43400445678706]
[7722,"EPA-F150-P3-1-T2","PM, mg/mi",0.965309429407038,0.167865503347192,1.6135250093538,0.309747594532854]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","PM, mg/mi",3.09993174671144,0.611302325507606,1.39566700218751,0.794686104138723]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","PM, mg/mi",0.275840686008706,0.172703098086071,0.618206840892837,0.208874002254667]
[7748,"EPA-CIMP-P3-20-T1","PM, mg/mi",1.22407139567536,1.22527422315259,1.58140676984099,1.24977875222548]
[7762,"EPA-F150-P3-14-T2","PM, mg/mi",1.16565363316968,0.208168600743742,0.511856132762674,0.278436343779496]
[7764,"EPA-CIMP-P3-20-T2","PM, mg/mi",1.05391186069655,1.15100170698275,1.08254773119118,1.14127268165374]
[7765,"EPA-TCOR-P3-3-T2","PM, mg/mi",0.44959961533803,0.159264146770084,0.915431331182936,0.226551709441355]
[7766,"EPA-FFOC-P3-25-T1","PM, mg/mi",3.89405416878392,0.506658345435558,0.873628018900314,0.708494046657527]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","PM, mg/mi",0.85232103196302,0.340544866645482,1.25146595848832,0.429840659255725]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","PM, mg/mi",6.55854489671781,0.31268985022454,0.292537814810912,0.638505193237891]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","PM, mg/mi",4.65190155839048,0.293286237310083,1.6760051137357,0.613786611667517]
[7780,"EPA-FFOC-P3-25-T2","PM, mg/mi",4.50646386193955,0.485490689771847,0.556998992385393,0.700938864717696]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","PM, mg/mi",0.632518673315925,0.248268060133936,1.24073788458056,0.336667752108911]
[7796,"EPA-TCOR-P3-9-T1","PM, mg/mi",1.74066214868026,0.246341493494731,1.06018955053537,0.380204563439863]
[7797,"EPA-CIMP-P3-9MP-T1","PM, mg/mi",0,1.96833786612607,1.38549303678147,1.82521427736397]
[7798,"EPA-SOUT-P3-23-T3","PM, mg/mi",4.13938367976423,0.334275159402747,1.26396489964653,0.596293757762182]
[7799,"EPA-F150-P3-12-T1","PM, mg/mi",6.47213396398484,0.588736512871447,0.956008745710884,0.916526220593135]
[7800,"EPA-F150-P3-12-T2","PM, mg/mi",5.01557257215827,0.244415604854524,3.12570697798741,0.691769281177595]
[7801,"EPA-TCOR-P3-9-T2","PM, mg/mi",1.25931276891762,0.124761740104214,0.607549682273956,0.216268477198217]
[7802,"EPA-CIMP-P3-9MP-T2","PM, mg/mi",2.89152692490431,1.83266760850507,2.22137905897523,1.91408107595958]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","PM, mg/mi",0.111177894604364,0.229849808983589,0.484073689724498,0.241084647206196]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","PM, mg/mi",1.69830466765641,0.989466749865075,1.16597643379056,1.03856276034268]
[7827,"EPA-F150-P3-5-T1","PM, mg/mi",2.65572849983022,0.343185162780281,1.76078384302799,0.560456671621876]
[7842,"EPA-CIMP-P3-14-T2","PM, mg/mi",2.12646366672438,1.02362967523616,1.55730271082442,1.11787260024586]
[7843,"EPA-FFOC-P3-1-T1","PM, mg/mi",1.56689992117854,{"v":0.0794026648052344,"d":"7.94E-02"},0.472299844129694,0.182934322908049]
[7844,"EPA-F150-P3-5-T2","PM, mg/mi",0.817697122250065,{"v":0.0917393624735964,"d":"9.17E-02"},0.756003811933745,0.175081461749379]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","PM, mg/mi",7.89020910693002,0.667279793246434,0,0.995250365340433]
[7853,"EPA-FFOC-P3-1-T2","PM, mg/mi",1.12211654322578,0.184630354272163,1.18898146981523,0.302167341095152]
[7863,"EPA-TCOR-P3-7-T2","PM, mg/mi",1.93432266108969,0.310110213219017,0.867684702294868,0.433065182345915]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","PM, mg/mi",1.12879498147686,0.486636815102272,0.920159935803681,0.550094323156755]
[7865,"EPA-CIMP-P3-11-T1","PM, mg/mi",3.38929852750561,2.54126235528483,2.13506763582752,2.55730444204697]
[7866,"EPA-SOUT-P3-13-T2","PM, mg/mi",7.38958744318826,0.765608891929178,1.12836983394711,1.13548251627946]
[7867,"EPA-CIMP-P3-11-T2","PM, mg/mi",4.70010740378125,2.65306841105056,1.36461064404355,2.67162346337548]
[7880,"EPA-TCOR-P3-22-T1","PM, mg/mi",0.714920696438872,0.157703132611716,0.455292516585778,0.206828624519115]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","PM, mg/mi",2.24780852636286,2.56049842720676,2.0105256349281,2.50617649034963]
[7882,"EPA-FEXP-P3-31-T3","PM, mg/mi",0,0,0,0]
[7887,"EPA-TCOR-P3-22-T2","PM, mg/mi",1.28213559545505,0.176329910637436,0.601868788516137,0.263444666637246]
[7888,"EPA-CIMP-P3-21-T2","PM, mg/mi",4.88554581914087,2.67710719832231,2.80984207851254,2.80132048746813]
[7903,"EPA-HCIV-P3-21-T4","PM, mg/mi",5.36878409297459,0.460687805869387,0.522781328786628,0.717862273445674]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","PM, mg/mi",2.65081857527604,0.26489643306934,2.65154360805508,0.552198231071151]
[7905,"EPA-FFOC-P3-24-T1","PM, mg/mi",1.16430824749745,0.143541737587343,1.23856855804637,0.272490255107429]
[7906,"EPA-SOUT-P3-9-T1","PM, mg/mi",5.50011076297327,0.437957347991847,2.43421411477744,0.838011866125757]
[7913,"EPA-TCOR-P3-2MP-T1","PM, mg/mi",18.2029449383811,0.636126228450691,2.82955595548649,1.70217463065309]
[7914,"EPA-CIMP-P3-26-T1","PM, mg/mi",2.27698487724839,0.281217097155107,3.46141198519873,0.602389857639639]
[7915,"EPA-FFOC-P3-24-T2","PM, mg/mi",2.41246325334109,0.342505082487917,2.55259276656654,0.601939283988174]
[7916,"EPA-SOUT-P3-9-T2","PM, mg/mi",7.21021276672383,0.633881293254443,2.14314778786407,1.08053064780626]
[7917,"EPA-TCOR-P3-2MP-T2","PM, mg/mi",2.04745607789968,0.211566411806411,1.85998213518021,0.419238297011139]
[7918,"EPA-CIMP-P3-26-T2","PM, mg/mi",4.16679991034768,2.86020544942552,2.06307036369146,2.8735855161292]
[7935,"EPA-TCOR-P3-1-T1","PM, mg/mi",0.2628689473817,0.121864135680329,{"v":0.0868385886438863,"d":"8.68E-02"},0.126682479718664]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","PM, mg/mi",1.1208529339951,0.914423866373515,0.732632595022406,0.912771437097209]
[7937,"EPA-F150-P3-5-T3","PM, mg/mi",1.48951434232015,0.364339462275836,0.31414795230101,0.418756473966591]
[7943,"EPA-TCOR-P3-1-T2","PM, mg/mi",0.545947506787851,0.171319214557896,1.33089848104213,0.269872057523181]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","PM, mg/mi",2.87701667214002,0.27084558610036,0.754839635642396,0.437376429172235]
[7945,"EPA-CIMP-P3-4-T2","PM, mg/mi",1.53953251354927,1.02221103901924,0.426409147853219,1.00818710481195]
[7946,"EPA-F150-P3-5-T4","PM, mg/mi",3.46567873412624,{"v":0.0978063343277258,"d":"9.78E-02"},0.808361990151111,0.321505895262016]
[7955,"EPA-HCIV-P3-22-T3","PM, mg/mi",1.19745284087152,0.106213496096137,0.736082011252957,0.207041032330102]
[7967,"EPA-TCOR-P3-16-T1","PM, mg/mi",0.753283644419552,0.53562011806632,1.12730104076763,0.587736638784842]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","PM, mg/mi",4.46327747923225,0.129929715942893,0.675698919706166,0.393296573749208]
[7973,"EPA-TCOR-P3-16-T2","PM, mg/mi",1.58424181311523,{"v":0.0386439263524066,"d":"3.86E-02"},0.394072173365102,0.144300009866899]
[7974,"EPA-F150-P3-31-T2","PM, mg/mi",4.35073669861092,0.631471326348911,2.01066088383738,0.918591021305259]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","PM, mg/mi",6.87842560897326,1.71194077762497,1.55351180141767,1.9657003012666]
[7993,"EPA-F150-P3-15MP-T1","PM, mg/mi",1.84048375924672,0.240558601538706,1.18118631846866,0.386974360497906]
[7995,"EPA-CIMP-P3-12-T1","PM, mg/mi",4.3541975527076,2.27160534134428,1.09568825449843,2.29913034411358]
[8001,"EPA-CIMP-P3-12-T2","PM, mg/mi",2.58460421094382,2.41581503407926,1.23575444425494,2.34312668818023]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","PM, mg/mi",0.334657786867054,0.137616380360092,1.39109439855322,0.234506465760027]
[8003,"EPA-TCOR-P3-1-T4","PM, mg/mi",0.248984271134552,0,0.253244866952667,{"v":0.0302765264160435,"d":"3.03E-02"}]
[8004,"EPA-F150-P3-15MP-T2","PM, mg/mi",1.37776432507326,0.154016235968921,1.16476941250142,0.28654273705317]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","PM, mg/mi",0.844096033536678,0.231569104763743,0.801246838888293,0.302035836515191]
[8015,"EPA-FFOC-P3-14EP-T2","PM, mg/mi",0.422004685662064,{"v":0.0839616444253062,"d":"8.40E-02"},1.29951127521791,0.185371113935562]
[8016,"EPA-SOUT-P3-15-T1","PM, mg/mi",3.55296494775699,0.194820732864535,{"v":0.0987572613064148,"d":"9.88E-02"},0.362032751311494]
[8027,"EPA-TCOR-P3-15-T1","PM, mg/mi",0.444432414842525,{"v":0.0268799974351447,"d":"2.69E-02"},0.623876930398991,{"v":0.0898388705812195,"d":"8.98E-02"}]
[8028,"EPA-CIMP-P3-8-T1","PM, mg/mi",0.712861279316631,0.822907833146614,0.798314233545035,0.815491990305747]
[8029,"EPA-SOUT-P3-15-T2","PM, mg/mi",0.667846498738429,{"v":0.0586899852688725,"d":"5.87E-02"},1.11168118297246,0.162928302340866]
[8030,"EPA-F150-P3-16-T1","PM, mg/mi",2.40670955253887,0.321800236302073,0.716224775752679,0.456308719692502]
[8034,"EPA-CIMP-P3-8-T2","PM, mg/mi",1.79169230996961,0.855628390616794,0.494762485211578,0.879278453188741]
[8035,"EPA-TCOR-P3-15-T2","PM, mg/mi",0.823900278606645,{"v":0.0717539997149231,"d":"7.18E-02"},0,0.105641666832475]
[8036,"EPA-FEXP-P3-25-T3","PM, mg/mi",1.71553039965971,{"v":0.0675509769925366,"d":"6.76E-02"},0.820102376356306,0.205016961370067]
[8037,"EPA-F150-P3-16-T2","PM, mg/mi",1.97973642136653,0.132488415110491,1.10259976064562,0.293485203033507]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","PM, mg/mi",2.68491711421816,0.215594347801821,0.94218509839157,0.393540528955821]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","PM, mg/mi",1.70060205953927,0.156495415534148,6.96923981680289,0.707892272020216]
[8054,"EPA-CIMP-P3-25-T1","PM, mg/mi",5.14899922863664,2.9877924672846,1.81103752103946,3.0194910299504]
[8058,"EPA-CIMP-P3-25-T2","PM, mg/mi",3.57220551598222,3.0163363458941,0.398143868822462,2.86430569626556]
[8059,"EPA-TCOR-P3-28-T2","PM, mg/mi",{"v":0.0827853048083867,"d":"8.28E-02"},0,{"v":0.0553936895210579,"d":"5.54E-02"},{"v":0.0081601079391815,"d":"8.16E-03"}]
[8060,"EPA-F150-P3-7-T2","PM, mg/mi",0.920625972659277,0.207598562127457,1.47891682346848,0.331186466738118]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","PM, mg/mi",1.9923937591414,0.233936564922484,0.460998871289793,0.342273359133501]
[8072,"EPA-FFOC-P3-21-T3","PM, mg/mi",0.840854180417874,0.15108937222987,0.805226964629856,0.232027856689175]
[8082,"EPA-TCOR-P3-30-T1","PM, mg/mi",0.400506816957867,0.112314336099177,0,0.119420726490268]
[8083,"EPA-CIMP-P3-9EP-T1","PM, mg/mi",1.64909093891123,1.91265265250125,0.403044323430585,1.79469647163442]
[8084,"EPA-SOUT-P3-3-T2","PM, mg/mi",1.71726964373511,0.228808415994826,2.6842129775244,0.477007082418503]
[8085,"EPA-F150-P3-26-T1","PM, mg/mi",5.19358372192769,0.185369644163056,{"v":0.0903861288792176,"d":"9.04E-02"},0.436596941430079]
[8086,"EPA-TCOR-P3-30-T2","PM, mg/mi",0.89859498431735,0.194238549895987,0.661195640492676,0.263089246016946]
[8087,"EPA-CIMP-P3-9EP-T2","PM, mg/mi",2.35823538121575,1.92374101359426,0.877544386540787,1.87445195397473]
[8088,"EPA-F150-P3-26-T2","PM, mg/mi",4.85826180288757,0.285104420710523,0,0.499629119977276]
[8103,"EPA-TCOR-P3-11-T1","PM, mg/mi",{"v":0.0855002508406675,"d":"8.55E-02"},0,0.712025939960688,{"v":0.0533728909932359,"d":"5.34E-02"}]
[8104,"EPA-CIMP-P3-15-T1","PM, mg/mi",2.04399257841304,1.65953640176684,2.4005741336066,1.73082515333585]
[8105,"EPA-F150-P3-2-T1","PM, mg/mi",4.14129149056149,0.217875006609789,1.66371677191851,0.52000040067675]
[8109,"EPA-FFOC-P3-8-T3","PM, mg/mi",0,0.112448645030735,1.30105676714107,0.188553626863471]
[8110,"EPA-TCOR-P3-11-T2","PM, mg/mi",0,0.21272171279633,0,0.187053753568373]
[8111,"EPA-CIMP-P3-15-T2","PM, mg/mi",1.72163213847906,1.7267421421763,1.3358205183959,1.69958722552693]
[8112,"EPA-F150-P3-2-T2","PM, mg/mi",2.87789909184985,0.110452359010182,0.763221656996646,0.297333256730434]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","PM, mg/mi",2.55225453626352,{"v":0.0491083139703317,"d":"4.91E-02"},0.492825250831753,0.209381675094545]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","PM, mg/mi",0.817278271104115,0,0,{"v":0.0424797240414645,"d":"4.25E-02"}]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","PM, mg/mi",2.40378473475328,0.185743628988547,0.943763780533721,0.352369147997116]
[8133,"EPA-CIMP-P3-23-T3","PM, mg/mi",2.66557279088658,1.20990765864729,1.26807454754405,1.29057929372758]
[8135,"EPA-NALT-P3-6-T4","PM, mg/mi",3.33672758511781,0.247666942800281,0.861628611701096,0.448428273956484]
[8136,"EPA-TCOR-P3-14-T2","PM, mg/mi",0.642228399682343,{"v":0.0845479519466529,"d":"8.45E-02"},0,0.107750619739259]
[8137,"EPA-F150-P3-28-T2","PM, mg/mi",3.74197219963113,0.233237930186912,0.632960438368151,0.44226653538835]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","PM, mg/mi",6.23007321190541,0.261639460673027,0.877208545808534,0.616077480950357]
[8156,"EPA-TCOR-P3-20-T1","PM, mg/mi",0,{"v":0.0206669424155967,"d":"2.07E-02"},0,{"v":0.0181471982400967,"d":"1.81E-02"}]
[8157,"EPA-CSIL-P3-21-T3","PM, mg/mi",7.49175634278944,1.54106006407221,2.25246828972248,1.90141508569398]
[8158,"EPA-F150-P3-11-T1","PM, mg/mi",2.3193056308845,0.135569486483434,1.21206607262471,0.323240164963818]
[8161,"EPA-TCOR-P3-20-T2","PM, mg/mi",0,0.151264350012594,1.0622731938064,0.205917267853663]
[8162,"EPA-F150-P3-11-T2","PM, mg/mi",1.59092770225522,0.104930793989262,0.26763485435357,0.19234190922585]
[8171,"EPA-HCIV-P3-6-T3","PM, mg/mi",2.31100314711255,0.175957081870465,0.222579687884717,0.289896985259449]
[8172,"EPA-CSIL-P3-30-T3","PM, mg/mi",6.44005942450354,1.22881520758733,0.980806873743,1.48354746250565]
[8180,"EPA-F150-P3-20-T1","PM, mg/mi",1.50085378952244,0.236454496752905,1.47839527482392,0.385783669525459]
[8181,"EPA-TCOR-P3-2EP-T1","PM, mg/mi",0.700190687655535,{"v":0.0798611450609143,"d":"7.99E-02"},{"v":0.0558144370153602,"d":"5.58E-02"},0.110613749608171]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","PM, mg/mi",3.86403498783952,1.78700847810618,0.9664947239951,1.83844914961203]
[8186,"EPA-F150-P3-20-T2","PM, mg/mi",0.66047971556108,0.258398283277121,{"v":0.0884876804003452,"d":"8.85E-02"},0.267889717380181]
[8187,"EPA-TCOR-P3-2EP-T2","PM, mg/mi",1.13259176944627,0.156137165762188,0.442575108692849,0.226755926099358]
[8197,"EPA-TCOR-P3-20-T3","PM, mg/mi",1.01697194748155,0,0.735031531091834,0.104559518977575]
[8198,"EPA-F150-P3-11-T3","PM, mg/mi",1.424332974523,0.217950257249361,0.491150952338506,0.299282926758729]
[8203,"EPA-F150-P3-11-T4","PM, mg/mi",2.18812747690178,0.191111341396293,3.59999408718634,0.527733525860733]
[8204,"EPA-TCOR-P3-20-T4","PM, mg/mi",0.22586790855928,{"v":0.0614045681803034,"d":"6.14E-02"},{"v":0.0830211728091595,"d":"8.30E-02"},{"v":0.0714156686494618,"d":"7.14E-02"}]
[8205,"EPA-CIMP-P3-22-T3","PM, mg/mi",{"v":0.0338637044236084,"d":"3.39E-02"},1.17295114242661,1.35332159079863,1.12617554666777]
[8214,"EPA-TCOR-P3-25-T3","PM, mg/mi",3.07625195585942,{"v":0.0712032021647569,"d":"7.12E-02"},0.247628517446165,0.241152278103036]
[8215,"EPA-F150-P3-24-T1","PM, mg/mi",0.442265219431945,0.102127040193845,0.394532442343503,0.139886735042644]
[8216,"EPA-F150-P3-24-T2","PM, mg/mi",1.52802897158212,0.220611513880623,0.831271733663176,0.33080120707264]
[8229,"EPA-TCOR-P3-16-T3","PM, mg/mi",1.09517413938077,0.141940358240601,0.760629880914273,0.233752062432877]
[8230,"EPA-FFOC-P3-8-T4","PM, mg/mi",0.192446734842037,{"v":0.0751480148355835,"d":"7.51E-02"},1.39829826675862,0.172701378915451]
[8231,"EPA-SOUT-P3-24EP-T1","PM, mg/mi",4.73300870381271,0.2860510354456,0.530844697838477,0.532576420965282]
[8242,"EPA-SOUT-P3-24EP-T3","PM, mg/mi",2.53721912907132,0.146670668650875,0.290793105552112,0.280273543490717]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","PM, mg/mi",1.69293150852805,0.141178791880156,0.840161871486395,0.270340371339724]
[8244,"EPA-F150-P3-15EP-T1","PM, mg/mi",1.48631731968995,0.176050349537212,0.179390605902018,0.244283845361378]
[8246,"EPA-F150-P3-15EP-T2","PM, mg/mi",1.91690862294065,0.280687497927604,0,0.346075447669325]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","PM, mg/mi",1.86378545470476,0.459843362488118,1.10613371021463,0.576833776401604]
[8262,"EPA-SOUT-P3-7-T4","PM, mg/mi",0.133264081976951,0.211481578145907,1.39682957579763,0.28771270347337]
[8264,"EPA-CIMP-P3-4-T3","PM, mg/mi",0.669380646024288,1.03308960383507,1.29858566904307,1.03221791895038]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","PM, mg/mi",1.05544477034398,1.13919559006313,0.455804615810365,1.08750307813001]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","PM, mg/mi",2.14227477176872,0.200052144970091,0.226449175554666,0.302869028242951]
[8283,"EPA-TCOR-P3-26-T3","PM, mg/mi",2.8148359981134,0.176888902235083,0.722231935610335,0.352277295358958]
[8284,"EPA-F150-P3-10-T3","PM, mg/mi",6.13912789369751,0.216685543407409,0.399890289149387,0.535740852894586]
[8301,"EPA-F150-P3-26-T3","PM, mg/mi",5.46309821284682,0.226409695432196,0.771552394362561,0.533739638159182]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","PM, mg/mi",0.619661233407775,1.08102721534384,0.458815911533237,1.01369451446916]
[8303,"EPA-TCOR-P3-2-T3","PM, mg/mi",0.888260070576953,1.35980271823278,0.13969633184461,1.25133024139923]
[8304,"EPA-SOUT-P3-12-T3","PM, mg/mi",6.79511045991578,0.91895059646846,0.656124906596765,1.2049450552713]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","PM, mg/mi",2.67940695179212,0.331561061667821,0.311085219331119,0.451410342829949]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","PM, mg/mi",1.34142369292241,0.165441969094527,0.421936296876796,0.244700153408034]
[8332,"EPA-CIMP-P3-26-T3","PM, mg/mi",3.25576959927852,3.00137069984225,0.615655738022839,2.84841716376341]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","PM, mg/mi",1.83549449940191,0.308032667146287,0.168767583459393,0.378043468038389]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","PM, mg/mi",11.4439717345013,0.532972219889787,0.133914717411981,1.07160766127151]
[8392,"EPA-FEXP-P3-2EP-T1","PM, mg/mi",1.05262260781155,0.193320165334553,1.1143339764628,0.302103733545347]
[8397,"EPA-FEXP-P3-2EP-T2","PM, mg/mi",1.93335629612486,0,0.925033604559336,0.164182195616484]
[9999,"EPA-SOUT-P3-15-T3","PM, mg/mi",1.111877218511,0,0.293389116337038,{"v":0.0781921953382419,"d":"7.82E-02"}]
[4482,"EPA-CCOB-P3-2-T1","THC, g/mi",0.405688405275425,{"v":0.00609686827906643,"d":"6.10E-03"},{"v":0.0347597821187619,"d":"3.48E-02"},{"v":0.0290296155424128,"d":"2.90E-02"}]
[4483,"EPA-TCAM-P3-7-T1","THC, g/mi",0.326333008168559,{"v":2.54160038181445E-3,"d":"2.54E-03"},{"v":0.00473046602050131,"d":"4.73E-03"},{"v":0.0195008299706689,"d":"1.95E-02"}]
[4484,"EPA-HODY-P3-15-T1","THC, g/mi",0.198954295373244,{"v":0.000879938294092738,"d":"8.80E-04"},{"v":2.9329525247741E-3,"d":"2.93E-03"},{"v":0.0114457730422124,"d":"1.14E-02"}]
[4485,"EPA-DCAL-P3-9-T1","THC, g/mi",0.559095627320775,{"v":0.00988822382921169,"d":"9.89E-03"},{"v":0.0287169489469978,"d":"2.87E-02"},{"v":0.0393888409937109,"d":"3.94E-02"}]
[4486,"EPA-FEXP-P3-8-T1","THC, g/mi",0.538802836784472,{"v":0.0129562876995252,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0199805073904975,"d":"2.00E-02"},0.040987357765619]
[4487,"EPA-CCOB-P3-2-T2","THC, g/mi",0.441359016361643,{"v":0.00569366812750999,"d":"5.69E-03"},{"v":0.0188218126868383,"d":"1.88E-02"},{"v":0.0291268036894543,"d":"2.91E-02"}]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","THC, g/mi",0.325536249728049,{"v":2.17655658736553E-3,"d":"2.18E-03"},{"v":0.00569370739196158,"d":"5.69E-03"},{"v":0.0191483522868148,"d":"1.91E-02"}]
[4489,"EPA-HODY-P3-15-T2","THC, g/mi",0.189430075223226,{"v":0.000444057145859103,"d":"4.44E-04"},{"v":0.00268579082666728,"d":"2.69E-03"},0.01044012591804]
[4490,"EPA-DCAL-P3-9-T2","THC, g/mi",0.504552860578034,{"v":0.0114121972596682,"d":"1.14E-02"},{"v":0.0313339971267538,"d":"3.13E-02"},{"v":0.0380490470350264,"d":"3.80E-02"}]
[4491,"EPA-FEXP-P3-8-T2","THC, g/mi",0.470604731717539,{"v":0.0122132337737931,"d":"1.22E-02"},{"v":0.0245899247387665,"d":"2.46E-02"},{"v":0.0370697729248061,"d":"3.71E-02"}]
[4510,"EPA-NALT-P3-9-T1","THC, g/mi",0.677549415596092,{"v":0.0139669269551191,"d":"1.40E-02"},{"v":0.0177640655255126,"d":"1.78E-02"},{"v":0.0484702464049967,"d":"4.85E-02"}]
[4511,"EPA-CCOB-P3-8-T1","THC, g/mi",0.409566549193445,{"v":0.0033002668827956,"d":"3.30E-03"},{"v":0.0163412686108327,"d":"1.63E-02"},{"v":0.0252114769257019,"d":"2.52E-02"}]
[4512,"EPA-HODY-P3-9-T1","THC, g/mi",0.186423854394375,{"v":0.000322813977861498,"d":"3.23E-04"},{"v":4.37034838734684E-3,"d":"4.37E-03"},{"v":0.0103293615236562,"d":"1.03E-02"}]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","THC, g/mi",0.308113648025386,{"v":1.55078031023666E-3,"d":"1.55E-03"},{"v":0.00706915415115619,"d":"7.07E-03"},{"v":0.0178936971865032,"d":"1.79E-02"}]
[4517,"EPA-JLIB-P3-8-T1","THC, g/mi",0.754281473828052,{"v":0.00975397063119107,"d":"9.75E-03"},{"v":0.0404662061948377,"d":"4.05E-02"},{"v":0.0503720933418558,"d":"5.04E-02"}]
[4523,"EPA-NALT-P3-9-T2","THC, g/mi",0.570097173025597,{"v":0.0156437042656231,"d":"1.56E-02"},{"v":0.0122783113039185,"d":"1.23E-02"},0.044384951309894]
[4524,"EPA-CCOB-P3-8-T2","THC, g/mi",0.413483127416267,{"v":0.00434528071644551,"d":"4.35E-03"},{"v":0.0273894730505639,"d":"2.74E-02"},0.027384057234339]
[4525,"EPA-HODY-P3-9-T2","THC, g/mi",0.182109293669323,{"v":4.32593600791703E-4,"d":"4.33E-04"},{"v":0.00440858752973108,"d":"4.41E-03"},{"v":0.0102654158308926,"d":"1.03E-02"}]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","THC, g/mi",0.312474212642238,{"v":0.00214234031879468,"d":"2.14E-03"},{"v":0.00736052194688382,"d":"7.36E-03"},{"v":0.0186997366217473,"d":"1.87E-02"}]
[4527,"EPA-JLIB-P3-8-T2","THC, g/mi",0.69998552529115,{"v":0.0126140055788984,"d":"1.26E-02"},{"v":0.0313399072720655,"d":"3.13E-02"},{"v":0.0492992463997325,"d":"4.93E-02"}]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","THC, g/mi",0.427584035940213,{"v":1.70590827118173E-3,"d":"1.71E-03"},{"v":0.00499662048383763,"d":"5.00E-03"},{"v":0.0241615132036987,"d":"2.42E-02"}]
[4544,"EPA-CSIL-P3-8-T1","THC, g/mi",0.46078116993239,0.019884640030322,{"v":0.0355598141567333,"d":"3.56E-02"},{"v":0.0437461874909603,"d":"4.37E-02"}]
[4545,"EPA-FEXP-P3-2-T1","THC, g/mi",0.473514355110805,{"v":0.0157422659758441,"d":"1.57E-02"},{"v":0.0297437972171164,"d":"2.97E-02"},{"v":0.0406596290768409,"d":"4.07E-02"}]
[4546,"EPA-DCAL-P3-8-T1","THC, g/mi",0.433971201479587,{"v":0.0110555471365832,"d":"1.11E-02"},{"v":0.0291727784028681,"d":"2.92E-02"},{"v":0.0341691935693911,"d":"3.42E-02"}]
[4547,"EPA-TCAM-P3-9-T1","THC, g/mi",0.330231754489053,{"v":2.12173964021637E-3,"d":"2.12E-03"},{"v":0.00398103013395005,"d":"3.98E-03"},{"v":0.0194945453539794,"d":"1.95E-02"}]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","THC, g/mi",0.37518313850633,{"v":1.29526641090052E-3,"d":"1.30E-03"},{"v":0.0042783077268613,"d":"4.28E-03"},0.020914920593053]
[4552,"EPA-CSIL-P3-8-T2","THC, g/mi",0.592005207019114,0.019012052525773,0.03747154091365,{"v":0.0498479534544342,"d":"4.98E-02"}]
[4553,"EPA-FEXP-P3-2-T2","THC, g/mi",0.492180116367944,{"v":0.0140880201829854,"d":"1.41E-02"},{"v":0.0234115477481925,"d":"2.34E-02"},0.039673558318455]
[4554,"EPA-DCAL-P3-8-T2","THC, g/mi",0.469414847930591,{"v":0.0116261803386507,"d":"1.16E-02"},{"v":0.0279493743369398,"d":"2.79E-02"},{"v":0.0363678549576378,"d":"3.64E-02"}]
[4555,"EPA-TCAM-P3-9-T2","THC, g/mi",0.469155536424512,{"v":2.19545578384912E-3,"d":"2.20E-03"},{"v":0.00463708720371915,"d":"4.64E-03"},{"v":0.0269652001497337,"d":"2.70E-02"}]
[4560,"EPA-NALT-P3-15-T1","THC, g/mi",0.385036082237224,{"v":0.00945342266810912,"d":"9.45E-03"},{"v":0.0101771047444724,"d":"1.02E-02"},{"v":0.0291340418880246,"d":"2.91E-02"}]
[4561,"EPA-TCAM-P3-9-T3","THC, g/mi",0.292162670757838,{"v":1.72940197532585E-3,"d":"1.73E-03"},{"v":0.00489596569164285,"d":"4.90E-03"},0.017021261147105]
[4581,"EPA-NALT-P3-15-T2","THC, g/mi",0.448737437042547,{"v":0.0144413841076001,"d":"1.44E-02"},{"v":0.0107342488665509,"d":"1.07E-02"},{"v":0.0368485765197263,"d":"3.68E-02"}]
[4591,"EPA-HODY-P3-2-T1","THC, g/mi",0.2414733077515,{"v":1.12087262131093E-3,"d":"1.12E-03"},{"v":0.00405837943687699,"d":"4.06E-03"},{"v":0.0139491736574514,"d":"1.39E-02"}]
[4608,"EPA-HODY-P3-2-T2","THC, g/mi",0.253906631878184,{"v":0.00109416682862817,"d":"1.09E-03"},{"v":0.00750722705832443,"d":"7.51E-03"},{"v":0.0147618510962592,"d":"1.48E-02"}]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","THC, g/mi",0.355948596077573,{"v":0.00470258877674579,"d":"4.70E-03"},0.015908039165112,{"v":0.0238188005685289,"d":"2.38E-02"}]
[4610,"EPA-TSIE-P3-15-T1","THC, g/mi",0.435322996344576,{"v":0.000455417508048487,"d":"4.55E-04"},{"v":0.00474221181482359,"d":"4.74E-03"},{"v":0.0234116226586304,"d":"2.34E-02"}]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","THC, g/mi",0.339753370930421,{"v":5.98194379891266E-3,"d":"5.98E-03"},0.043958958555104,{"v":0.0258077718819133,"d":"2.58E-02"}]
[4621,"EPA-TSIE-P3-15-T2","THC, g/mi",0.35888376187275,{"v":0.000502317273660265,"d":"5.02E-04"},{"v":0.00414137834818342,"d":"4.14E-03"},{"v":0.0195219472526521,"d":"1.95E-02"}]
[4622,"EPA-HCIV-P3-12-T1","THC, g/mi",0.157288881208655,{"v":0.0013497814551626,"d":"1.35E-03"},{"v":0.00417273629996863,"d":"4.17E-03"},{"v":9.65835331427734E-3,"d":"9.66E-03"}]
[4623,"EPA-CSIL-P3-9-T1","THC, g/mi",0.373638613543275,{"v":0.0169932685106473,"d":"1.70E-02"},{"v":0.0210524558724176,"d":"2.11E-02"},{"v":0.0356516614176755,"d":"3.57E-02"}]
[4624,"EPA-JLIB-P3-2-T1","THC, g/mi",0.841668284435184,{"v":0.00735498317083301,"d":"7.35E-03"},{"v":0.0400720742969591,"d":"4.01E-02"},{"v":0.0524466150636088,"d":"5.24E-02"}]
[4635,"EPA-HCIV-P3-12-T2","THC, g/mi",0.140568053767993,{"v":0.00228023544435757,"d":"2.28E-03"},{"v":0.00477409141979044,"d":"4.77E-03"},{"v":0.0096577597327693,"d":"9.66E-03"}]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","THC, g/mi",0.516410096394648,{"v":0.00820936172273498,"d":"8.21E-03"},0.024569955260857,{"v":0.0355099505502437,"d":"3.55E-02"}]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","THC, g/mi",0.51060329444037,{"v":0.00961456638020123,"d":"9.61E-03"},{"v":0.0280501697435088,"d":"2.81E-02"},{"v":0.0369216937051694,"d":"3.69E-02"}]
[4638,"EPA-CSIL-P3-9-T2","THC, g/mi",0.449595544042162,{"v":0.0210084972639761,"d":"2.10E-02"},{"v":0.0199612501271937,"d":"2.00E-02"},0.042970811652859]
[4639,"EPA-JLIB-P3-2-T2","THC, g/mi",0.789194791385536,{"v":0.0108947094035715,"d":"1.09E-02"},{"v":0.0427260935964622,"d":"4.27E-02"},{"v":0.0531773710716924,"d":"5.32E-02"}]
[4654,"EPA-FEXP-P3-13-T2","THC, g/mi",0.641744030279762,{"v":0.0157562139530049,"d":"1.58E-02"},{"v":0.0312806595525662,"d":"3.13E-02"},{"v":0.0497740606173042,"d":"4.98E-02"}]
[4655,"EPA-DCAL-P3-13-T2","THC, g/mi",0.553937130990099,{"v":0.0129802161230232,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0232907445364992,"d":"2.33E-02"},{"v":0.0414277447609913,"d":"4.14E-02"}]
[4656,"EPA-NALT-P3-1-T1","THC, g/mi",0.323060147082988,{"v":0.0102701191830747,"d":"1.03E-02"},{"v":0.0139822058609719,"d":"1.40E-02"},{"v":0.0267509964088445,"d":"2.68E-02"}]
[4657,"EPA-HODY-P3-12-T1","THC, g/mi",0.196954640899889,{"v":0.000672780013566995,"d":"6.73E-04"},{"v":0.00504557416605658,"d":"5.05E-03"},{"v":0.0113138966327272,"d":"1.13E-02"}]
[4658,"EPA-TCAM-P3-8-T1","THC, g/mi",0.361427208372846,{"v":0.00228954515100924,"d":"2.29E-03"},{"v":0.00440483867879266,"d":"4.40E-03"},{"v":0.0208757421208607,"d":"2.09E-02"}]
[4659,"EPA-HODY-P3-12-T2","THC, g/mi",0.206264046694859,{"v":0.000634467119037475,"d":"6.34E-04"},{"v":0.00337373831914614,"d":"3.37E-03"},0.011542226081933]
[4660,"EPA-NALT-P3-1-T2","THC, g/mi",0.335264220202461,{"v":0.00823445885517765,"d":"8.23E-03"},{"v":0.0136419769277199,"d":"1.36E-02"},{"v":0.0256478727056834,"d":"2.56E-02"}]
[4661,"EPA-TCAM-P3-8-T2","THC, g/mi",0.315061037250961,{"v":0.00206887553794837,"d":"2.07E-03"},{"v":0.00500226827810515,"d":"5.00E-03"},{"v":0.0183657975620732,"d":"1.84E-02"}]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","THC, g/mi",0.428642071084465,{"v":0.0038167556503807,"d":"3.82E-03"},{"v":0.0135636795087033,"d":"1.36E-02"},{"v":0.0265845163150937,"d":"2.66E-02"}]
[4687,"EPA-CSIL-P3-15-T1","THC, g/mi",0.662415365391946,{"v":0.0156878551552931,"d":"1.57E-02"},0.022241250359502,{"v":0.0495066183320765,"d":"4.95E-02"}]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","THC, g/mi",0.442283517736542,{"v":0.00105277558797486,"d":"1.05E-03"},{"v":0.00479534335900449,"d":"4.80E-03"},{"v":0.0244416501662021,"d":"2.44E-02"}]
[4690,"EPA-NALT-P3-24-T1","THC, g/mi",0.555398795293423,{"v":0.0100520602212811,"d":"1.01E-02"},{"v":0.0143768494236368,"d":"1.44E-02"},{"v":0.0384779210101989,"d":"3.85E-02"}]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","THC, g/mi",0.456837505436519,{"v":0.00422327056040004,"d":"4.22E-03"},{"v":0.0196054312633165,"d":"1.96E-02"},0.028480298459096]
[4697,"EPA-CSIL-P3-15-T2","THC, g/mi",0.585558699124154,{"v":0.0155014912717532,"d":"1.55E-02"},{"v":0.0275484603479692,"d":"2.75E-02"},{"v":0.0457458252262513,"d":"4.57E-02"}]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","THC, g/mi",0.380512077524405,{"v":0.000308668444632255,"d":"3.09E-04"},{"v":4.22933351626603E-3,"d":"4.23E-03"},{"v":0.0204226920773038,"d":"2.04E-02"}]
[4700,"EPA-NALT-P3-24-T2","THC, g/mi",0.494313281011759,{"v":0.0127965117716492,"d":"1.28E-02"},{"v":0.0142064974896293,"d":"1.42E-02"},{"v":0.0379997618172985,"d":"3.80E-02"}]
[4720,"EPA-DCAL-P3-2-T1","THC, g/mi",0.498092056535626,{"v":0.0133823386096277,"d":"1.34E-02"},{"v":0.0390694583634525,"d":"3.91E-02"},{"v":0.0399158226506026,"d":"3.99E-02"}]
[4721,"EPA-HCIV-P3-24-T1","THC, g/mi",0.215982028146354,{"v":0.00240475227468817,"d":"2.40E-03"},{"v":5.37704009016912E-3,"d":"5.38E-03"},{"v":0.0137636457277528,"d":"1.38E-02"}]
[4722,"EPA-HODY-P3-22-T1","THC, g/mi",0.173269426078227,{"v":0.000610241782802525,"d":"6.10E-04"},{"v":0.00350218642584795,"d":"3.50E-03"},{"v":0.00990010486806604,"d":"9.90E-03"}]
[4723,"EPA-JLIB-P3-15-T1","THC, g/mi",0.639234642330204,{"v":0.00577193707470747,"d":"5.77E-03"},{"v":0.0213399802986562,"d":"2.13E-02"},{"v":0.0395400972201413,"d":"3.95E-02"}]
[4724,"EPA-FEXP-P3-9-T1","THC, g/mi",0.439035922953,{"v":0.0100911127270599,"d":"1.01E-02"},{"v":0.0257839442119304,"d":"2.58E-02"},{"v":0.0334418894593195,"d":"3.34E-02"}]
[4727,"EPA-DCAL-P3-2-T2","THC, g/mi",0.555635996659905,{"v":0.0154912175419121,"d":"1.55E-02"},{"v":0.0319997714759494,"d":"3.20E-02"},{"v":0.0441581093859633,"d":"4.42E-02"}]
[4728,"EPA-HCIV-P3-24-T2","THC, g/mi",0.160004826411322,{"v":0.00215594683936137,"d":"2.16E-03"},{"v":0.00676839017797905,"d":"6.77E-03"},{"v":0.0107377614561118,"d":"1.07E-02"}]
[4729,"EPA-HODY-P3-22-T2","THC, g/mi",0.194056611540689,{"v":0.000649363248470513,"d":"6.49E-04"},{"v":4.0031057844762E-3,"d":"4.00E-03"},{"v":0.0109880406486432,"d":"1.10E-02"}]
[4730,"EPA-JLIB-P3-15-T2","THC, g/mi",0.655204246232871,{"v":7.7540928762186E-3,"d":"7.75E-03"},{"v":0.0345705291317045,"d":"3.46E-02"},{"v":0.0428081398409653,"d":"4.28E-02"}]
[4731,"EPA-FEXP-P3-9-T2","THC, g/mi",0.43897394286691,{"v":0.0110769636062523,"d":"1.11E-02"},{"v":0.0237623190311684,"d":"2.38E-02"},{"v":0.0342308358577887,"d":"3.42E-02"}]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","THC, g/mi",0.429537463131073,{"v":0.0010832274294328,"d":"1.08E-03"},{"v":0.00633789946360707,"d":"6.34E-03"},{"v":0.0239193237872373,"d":"2.39E-02"}]
[4741,"EPA-TCAM-P3-15-T1","THC, g/mi",0.386005338892145,{"v":1.51229688700819E-3,"d":"1.51E-03"},{"v":0.00506933915504261,"d":"5.07E-03"},{"v":0.0216400457987703,"d":"2.16E-02"}]
[4762,"EPA-JLIB-P3-9-T1","THC, g/mi",0.824516907866062,{"v":0.00832344189751272,"d":"8.32E-03"},{"v":0.0390242083885125,"d":"3.90E-02"},{"v":0.0522198146688955,"d":"5.22E-02"}]
[4763,"EPA-DCAL-P3-15-T1","THC, g/mi",0.50803107453047,{"v":0.00824342532916236,"d":"8.24E-03"},{"v":0.0267710031616415,"d":"2.68E-02"},{"v":0.0353592589648976,"d":"3.54E-02"}]
[4765,"EPA-TCAM-P3-15-T2","THC, g/mi",0.35189681477643,{"v":1.40098969170679E-3,"d":"1.40E-03"},{"v":0.00308132797058931,"d":"3.08E-03"},{"v":0.0198944860103292,"d":"1.99E-02"}]
[4766,"EPA-HCIV-P3-8-T1","THC, g/mi",0.387682173626607,{"v":0.00174102395781916,"d":"1.74E-03"},{"v":0.00715733730588435,"d":"7.16E-03"},0.022074546134735]
[4780,"EPA-JLIB-P3-9-T2","THC, g/mi",0.764296866644227,{"v":0.0105832189576775,"d":"1.06E-02"},{"v":0.0287711943083761,"d":"2.88E-02"},{"v":0.0506837449828133,"d":"5.07E-02"}]
[4781,"EPA-DCAL-P3-15-T2","THC, g/mi",0.453977960000702,{"v":0.0110756812109311,"d":"1.11E-02"},{"v":0.0281951841587904,"d":"2.82E-02"},{"v":0.0349953440032793,"d":"3.50E-02"}]
[4782,"EPA-HCIV-P3-8-T2","THC, g/mi",0.360664106716728,{"v":0.00285728617244899,"d":"2.86E-03"},{"v":0.00913816708721445,"d":"9.14E-03"},{"v":0.0219694315698493,"d":"2.20E-02"}]
[4783,"EPA-HODY-P3-8-T1","THC, g/mi",0.263625144354227,{"v":0.00070932889702782,"d":"7.09E-04"},{"v":3.8096538580969E-3,"d":"3.81E-03"},{"v":0.0146063362572173,"d":"1.46E-02"}]
[4784,"EPA-NALT-P3-2-T1","THC, g/mi",0.777484311934159,0.016670630842829,{"v":0.0176626985385098,"d":"1.77E-02"},{"v":0.0567734316126395,"d":"5.68E-02"}]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","THC, g/mi",0.362780822616507,{"v":1.03501257242674E-3,"d":"1.04E-03"},{"v":0.00375813830589152,"d":"3.76E-03"},0.020197203307117]
[4799,"EPA-HODY-P3-8-T2","THC, g/mi",0.206518039488838,{"v":0.000841855939488252,"d":"8.42E-04"},{"v":0.00434432236499233,"d":"4.34E-03"},{"v":0.0117786802551656,"d":"1.18E-02"}]
[4800,"EPA-NALT-P3-2-T2","THC, g/mi",0.802534359783496,{"v":0.0146406524038819,"d":"1.46E-02"},{"v":0.0212797250326186,"d":"2.13E-02"},{"v":0.0556331508768854,"d":"5.56E-02"}]
[4801,"EPA-CCOB-P3-7-T1","THC, g/mi",0.382589679796713,{"v":0.0044095133813094,"d":"4.41E-03"},{"v":0.0221277441487344,"d":"2.21E-02"},{"v":0.0252497911595033,"d":"2.52E-02"}]
[4802,"EPA-FEXP-P3-15-T1","THC, g/mi",0.41873206263447,0.010395393921751,{"v":0.0192314244642229,"d":"1.92E-02"},0.032244578917988]
[4803,"EPA-CSIL-P3-2-T1","THC, g/mi",0.38994511766899,{"v":0.0251901999638846,"d":"2.52E-02"},{"v":0.0518110462127961,"d":"5.18E-02"},{"v":0.0458184480416524,"d":"4.58E-02"}]
[4810,"EPA-TCAM-P3-13-T3","THC, g/mi",0.425260414046182,{"v":0.00254747852368087,"d":"2.55E-03"},{"v":0.00426441672745553,"d":"4.26E-03"},{"v":0.0245801474201869,"d":"2.46E-02"}]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","THC, g/mi",0.404734553690688,{"v":4.74474318749072E-3,"d":"4.74E-03"},{"v":0.0226914016739822,"d":"2.27E-02"},{"v":0.0268524168702142,"d":"2.69E-02"}]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","THC, g/mi",0.874223572440465,{"v":0.00861369581203221,"d":"8.61E-03"},{"v":0.0301612678005529,"d":"3.02E-02"},{"v":0.0544224310270778,"d":"5.44E-02"}]
[4813,"EPA-FEXP-P3-15-T2","THC, g/mi",0.438793341049605,{"v":0.00864737740916456,"d":"8.65E-03"},{"v":0.0217591303767866,"d":"2.18E-02"},0.032011203575542]
[4814,"EPA-CSIL-P3-2-T2","THC, g/mi",0.408547761153615,{"v":0.0282387570202019,"d":"2.82E-02"},{"v":0.0395462945862834,"d":"3.95E-02"},{"v":0.0486479787309611,"d":"4.86E-02"}]
[4816,"EPA-JLIB-P3-13-T2","THC, g/mi",0.901284617134995,{"v":0.0114377530482228,"d":"1.14E-02"},{"v":0.0330196631234496,"d":"3.30E-02"},{"v":0.0589106186912444,"d":"5.89E-02"}]
[4847,"EPA-HCIV-P3-20-T1","THC, g/mi",0.25926297391125,{"v":0.00183431366782074,"d":"1.83E-03"},{"v":0.00639041987343579,"d":"6.39E-03"},{"v":0.0154932239938781,"d":"1.55E-02"}]
[4848,"EPA-HODY-P3-20-T1","THC, g/mi",0.216809238520832,{"v":0.000652425882326884,"d":"6.52E-04"},{"v":0.00421435833218164,"d":"4.21E-03"},{"v":0.0121726322908405,"d":"1.22E-02"}]
[4849,"EPA-TCAM-P3-11-T1","THC, g/mi",0.334783153850185,{"v":0.00451475166514162,"d":"4.51E-03"},{"v":0.0065659578332099,"d":"6.57E-03"},{"v":0.0219561116566054,"d":"2.20E-02"}]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","THC, g/mi",0.633068596465802,{"v":0.0154949374266604,"d":"1.55E-02"},{"v":0.0119918958498491,"d":"1.20E-02"},{"v":0.0473976106402797,"d":"4.74E-02"}]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","THC, g/mi",0.50970961456245,{"v":2.89807474383832E-3,"d":"2.90E-03"},{"v":0.0167600919993229,"d":"1.68E-02"},{"v":0.0301877574808481,"d":"3.02E-02"}]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","THC, g/mi",0.448070032015225,{"v":0.00327829706498442,"d":"3.28E-03"},{"v":0.0202886216489068,"d":"2.03E-02"},{"v":0.0277141907943026,"d":"2.77E-02"}]
[4858,"EPA-HODY-P3-20-T2","THC, g/mi",0.240951625209255,{"v":1.00391749771708E-3,"d":"1.00E-03"},{"v":4.29994465779118E-3,"d":"4.30E-03"},{"v":0.0138166535340791,"d":"1.38E-02"}]
[4859,"EPA-NALT-P3-21-T2","THC, g/mi",0.712031104356466,{"v":0.0113905466581718,"d":"1.14E-02"},{"v":0.0116383799354522,"d":"1.16E-02"},{"v":0.0478623296928431,"d":"4.79E-02"}]
[4875,"EPA-HCIV-P3-20-T2","THC, g/mi",0.274925672370291,{"v":0.0026735485356065,"d":"2.67E-03"},{"v":0.0063300560515331,"d":"6.33E-03"},{"v":0.0171521675599552,"d":"1.72E-02"}]
[4876,"EPA-TSIE-P3-12-T1","THC, g/mi",0.420541013207655,{"v":0.000570717369104754,"d":"5.71E-04"},{"v":0.00373426874267739,"d":"3.73E-03"},{"v":0.0226508767566421,"d":"2.27E-02"}]
[4877,"EPA-JLIB-P3-12-T1","THC, g/mi",0.710132608197977,{"v":0.00912210423440273,"d":"9.12E-03"},0.025473989079536,{"v":0.0463179047240358,"d":"4.63E-02"}]
[4882,"EPA-FEXP-P3-16-T1","THC, g/mi",0.42608715983403,{"v":0.0157084617073443,"d":"1.57E-02"},{"v":0.0199418675054957,"d":"1.99E-02"},{"v":0.0373332355890943,"d":"3.73E-02"}]
[4883,"EPA-CSIL-P3-16-T1","THC, g/mi",0.494640295090524,{"v":0.0194821143722432,"d":"1.95E-02"},0.033857624550908,{"v":0.0448871388813782,"d":"4.49E-02"}]
[4889,"EPA-TCAM-P3-11-T2","THC, g/mi",0.253294916965702,{"v":0.00159380836054915,"d":"1.59E-03"},{"v":0.00489341088441651,"d":"4.89E-03"},{"v":0.0149009552712222,"d":"1.49E-02"}]
[4890,"EPA-TSIE-P3-12-T2","THC, g/mi",0.37102490346294,{"v":0.00049995170910372,"d":"5.00E-04"},{"v":0.00414522957846666,"d":"4.15E-03"},{"v":0.0200948330678168,"d":"2.01E-02"}]
[4891,"EPA-JLIB-P3-12-T2","THC, g/mi",0.728963564636318,{"v":0.00900699675666467,"d":"9.01E-03"},{"v":0.0300347999903995,"d":"3.00E-02"},{"v":0.0474931089672276,"d":"4.75E-02"}]
[4892,"EPA-FEXP-P3-16-T2","THC, g/mi",0.483511374109201,{"v":0.0100168524474546,"d":"1.00E-02"},{"v":0.0328728554499953,"d":"3.29E-02"},{"v":0.0362472571353046,"d":"3.62E-02"}]
[4893,"EPA-CSIL-P3-16-T2","THC, g/mi",0.545973782607667,{"v":0.0246600205209903,"d":"2.47E-02"},{"v":0.0189750884375991,"d":"1.90E-02"},{"v":0.0512407336959976,"d":"5.12E-02"}]
[4909,"EPA-CCOB-P3-5-T1","THC, g/mi",0.53207006195496,{"v":0.00473991491921806,"d":"4.74E-03"},{"v":0.0153697802163737,"d":"1.54E-02"},{"v":0.0329031650228671,"d":"3.29E-02"}]
[4910,"EPA-HODY-P3-5-T1","THC, g/mi",0.229368671755457,{"v":0.000533127716804998,"d":"5.33E-04"},{"v":0.00351909872461764,"d":"3.52E-03"},{"v":0.0126466643384851,"d":"1.26E-02"}]
[4911,"EPA-NALT-P3-5-T1","THC, g/mi",0.68347321583638,0.013683028687984,{"v":0.0141530103126866,"d":"1.42E-02"},{"v":0.0486911286008627,"d":"4.87E-02"}]
[4936,"EPA-CCOB-P3-5-T2","THC, g/mi",0.518773205567278,{"v":0.00397463238191668,"d":"3.97E-03"},{"v":0.0234915132713432,"d":"2.35E-02"},{"v":0.0320668439959336,"d":"3.21E-02"}]
[4937,"EPA-FEXP-P3-20-T1","THC, g/mi",0.409093983910018,{"v":0.0150623821701795,"d":"1.51E-02"},{"v":0.0222607378369986,"d":"2.23E-02"},{"v":0.0359216522846198,"d":"3.59E-02"}]
[4938,"EPA-JLIB-P3-20-T1","THC, g/mi",0.855458151897903,{"v":0.00957180493400844,"d":"9.57E-03"},{"v":0.0263096508118195,"d":"2.63E-02"},{"v":0.0541224626553176,"d":"5.41E-02"}]
[4942,"EPA-HODY-P3-5-T2","THC, g/mi",0.240977807365579,{"v":1.01977979779257E-3,"d":"1.02E-03"},{"v":3.12806458955145E-3,"d":"3.13E-03"},{"v":0.0138187657567996,"d":"1.38E-02"}]
[4943,"EPA-FEXP-P3-20-T2","THC, g/mi",0.376474655767622,{"v":0.0170627874678513,"d":"1.71E-02"},0.022179519815722,{"v":0.0359978233111127,"d":"3.60E-02"}]
[4944,"EPA-JLIB-P3-20-T2","THC, g/mi",0.821515884594049,{"v":0.0096988111824479,"d":"9.70E-03"},0.034792832754171,{"v":0.0529819245223219,"d":"5.30E-02"}]
[4945,"EPA-TSIE-P3-20-T1","THC, g/mi",0.556719986138099,{"v":0.00113165964988313,"d":"1.13E-03"},{"v":0.00670712839306289,"d":"6.71E-03"},{"v":0.0307075995206083,"d":"3.07E-02"}]
[4946,"EPA-NALT-P3-5-T2","THC, g/mi",0.699968470327353,{"v":0.0158209955575791,"d":"1.58E-02"},{"v":0.0165527697538499,"d":"1.66E-02"},{"v":0.0513106945857231,"d":"5.13E-02"}]
[4959,"EPA-DCAL-P3-1-T1","THC, g/mi",0.365313213705396,{"v":0.0129003881544988,"d":"1.29E-02"},{"v":0.0233687737718646,"d":"2.34E-02"},{"v":0.0317843911568751,"d":"3.18E-02"}]
[4960,"EPA-TCAM-P3-21-T1","THC, g/mi",0.314090960682705,{"v":0.00180079877840388,"d":"1.80E-03"},{"v":0.00455105090841253,"d":"4.55E-03"},{"v":0.0182055030157454,"d":"1.82E-02"}]
[4961,"EPA-HCIV-P3-15-T1","THC, g/mi",0.287111367695127,{"v":0.00165326100918916,"d":"1.65E-03"},{"v":0.00353539537183774,"d":"3.54E-03"},{"v":0.0166914915187228,"d":"1.67E-02"}]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","THC, g/mi",0.402698458094349,{"v":0.0105808865191574,"d":"1.06E-02"},{"v":0.00350990716399519,"d":"3.51E-03"},{"v":0.0303890561210033,"d":"3.04E-02"}]
[4974,"EPA-HCIV-P3-15-T2","THC, g/mi",0.302835143247419,{"v":0.00890932604395624,"d":"8.91E-03"},{"v":0.00432268292052322,"d":"4.32E-03"},{"v":0.0238614066351274,"d":"2.39E-02"}]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","THC, g/mi",0.444201582928861,{"v":0.00769210725958708,"d":"7.69E-03"},{"v":0.0121669368988245,"d":"1.22E-02"},{"v":0.0306840056979872,"d":"3.07E-02"}]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","THC, g/mi",0.26849953159519,{"v":0.00605770222844445,"d":"6.06E-03"},{"v":0.00449595518967201,"d":"4.50E-03"},{"v":0.0195837460368153,"d":"1.96E-02"}]
[4979,"EPA-NALT-P3-8-T1","THC, g/mi",0.491147092292295,{"v":0.0191022528147623,"d":"1.91E-02"},{"v":0.0183974029129143,"d":"1.84E-02"},{"v":0.0432247575366517,"d":"4.32E-02"}]
[4987,"EPA-TSIE-P3-20-T2","THC, g/mi",0.375506646060573,{"v":0.00982470082190046,"d":"9.82E-03"},{"v":0.00643740436474382,"d":"6.44E-03"},{"v":0.0284932906216226,"d":"2.85E-02"}]
[4988,"EPA-DCAL-P3-1-T2","THC, g/mi",0.377577711435015,{"v":0.0161941721492552,"d":"1.62E-02"},{"v":0.0216763275963392,"d":"2.17E-02"},{"v":0.0351538794934275,"d":"3.52E-02"}]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","THC, g/mi",0.451913610429577,{"v":0.00836125913944333,"d":"8.36E-03"},{"v":0.0101902378058178,"d":"1.02E-02"},{"v":0.0316939926317059,"d":"3.17E-02"}]
[4990,"EPA-HODY-P3-13-T2","THC, g/mi",0.263003274920811,{"v":0.00592352148077506,"d":"5.92E-03"},{"v":0.00342841311284905,"d":"3.43E-03"},{"v":0.0191382199535089,"d":"1.91E-02"}]
[4991,"EPA-NALT-P3-8-T2","THC, g/mi",0.446442278463854,{"v":0.0166485428643058,"d":"1.66E-02"},{"v":0.0188927219993407,"d":"1.89E-02"},{"v":0.0389484194739766,"d":"3.89E-02"}]
[5042,"EPA-DCAL-P3-24-T1","THC, g/mi",0.427264361373944,{"v":0.0163666106425467,"d":"1.64E-02"},{"v":0.0250648085222441,"d":"2.51E-02"},{"v":0.0378743384868874,"d":"3.79E-02"}]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","THC, g/mi",0.369669071338087,{"v":0.0232499241944792,"d":"2.32E-02"},{"v":0.0579929053876233,"d":"5.80E-02"},{"v":0.0436554777274507,"d":"4.37E-02"}]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","THC, g/mi",0.523317697968521,{"v":0.0130014959107407,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0249804931742785,"d":"2.50E-02"},0.040234327295123]
[5046,"EPA-HCIV-P3-11-T1","THC, g/mi",0.237736370840977,{"v":0.00141468457895918,"d":"1.41E-03"},{"v":3.79228825898813E-3,"d":"3.79E-03"},{"v":0.0139645970381292,"d":"1.40E-02"}]
[5047,"EPA-TCAM-P3-2-T1","THC, g/mi",0.413386427954175,{"v":0.00298676906042234,"d":"2.99E-03"},{"v":0.00591130145652305,"d":"5.91E-03"},{"v":0.0245891830187148,"d":"2.46E-02"}]
[5054,"EPA-DCAL-P3-24-T2","THC, g/mi",0.419775354232675,{"v":0.0115734198801697,"d":"1.16E-02"},{"v":0.0338017321409171,"d":"3.38E-02"},{"v":0.0342928954860228,"d":"3.43E-02"}]
[5055,"EPA-HCIV-P3-11-T2","THC, g/mi",0.255924860369977,{"v":1.82054494189306E-3,"d":"1.82E-03"},{"v":0.00448558036048654,"d":"4.49E-03"},{"v":0.0152609691442534,"d":"1.53E-02"}]
[5056,"EPA-TCAM-P3-2-T2","THC, g/mi",0.34978644614587,{"v":0.00216476743424364,"d":"2.16E-03"},{"v":0.00565516872921114,"d":"5.66E-03"},{"v":0.0205772609235446,"d":"2.06E-02"}]
[5057,"EPA-CSIL-P3-23-T2","THC, g/mi",0.444158402806752,{"v":0.0263782725819829,"d":"2.64E-02"},{"v":0.0347158795430512,"d":"3.47E-02"},{"v":0.0487740742935943,"d":"4.88E-02"}]
[5058,"EPA-FEXP-P3-14-T2","THC, g/mi",0.588987931601017,{"v":0.0115404603829916,"d":"1.15E-02"},{"v":0.0281835134395574,"d":"2.82E-02"},{"v":0.0427887648759448,"d":"4.28E-02"}]
[5072,"EPA-JLIB-P3-5-T1","THC, g/mi",1.06351222804077,{"v":0.00643569334811502,"d":"6.44E-03"},{"v":0.0599704792051152,"d":"6.00E-02"},{"v":0.0653368982803225,"d":"6.53E-02"}]
[5073,"EPA-TSIE-P3-5-T1","THC, g/mi",0.634782108937224,{"v":0.000790176768706074,"d":"7.90E-04"},{"v":0.00479791502601783,"d":"4.80E-03"},{"v":0.0343537725165133,"d":"3.44E-02"}]
[5074,"EPA-HODY-P3-30-T1","THC, g/mi",0.172599848524881,{"v":1.91837994295807E-4,"d":"1.92E-04"},{"v":4.46637956252946E-3,"d":"4.47E-03"},{"v":0.00948327559829143,"d":"9.48E-03"}]
[5075,"EPA-NALT-P3-16-T1","THC, g/mi",0.565352936769933,{"v":0.0132495970844055,"d":"1.32E-02"},{"v":0.0131053688545665,"d":"1.31E-02"},{"v":0.0415124939007578,"d":"4.15E-02"}]
[5079,"EPA-JLIB-P3-5-T2","THC, g/mi",1.12470442917692,{"v":0.00803364081637359,"d":"8.03E-03"},{"v":0.0646455350734662,"d":"6.46E-02"},{"v":0.0687492788744083,"d":"6.87E-02"}]
[5080,"EPA-TSIE-P3-5-T2","THC, g/mi",0.643890074837156,{"v":6.37772179200528E-4,"d":"6.38E-04"},{"v":5.13934052812737E-3,"d":"5.14E-03"},{"v":0.0344337863016509,"d":"3.44E-02"}]
[5081,"EPA-HODY-P3-30-T2","THC, g/mi",0.18950019898532,{"v":0.000245663429453493,"d":"2.46E-04"},{"v":0.00396434993623402,"d":"3.96E-03"},{"v":0.0104759913950686,"d":"1.05E-02"}]
[5082,"EPA-NALT-P3-16-T2","THC, g/mi",0.557406403214462,{"v":0.00935078837791397,"d":"9.35E-03"},{"v":0.0148280488011343,"d":"1.48E-02"},{"v":0.0380058133359537,"d":"3.80E-02"}]
[5083,"EPA-DCAL-P3-24-T3","THC, g/mi",0.418976543187798,{"v":0.0118669187669612,"d":"1.19E-02"},{"v":0.0246414156845369,"d":"2.46E-02"},{"v":0.0335451519715408,"d":"3.35E-02"}]
[5116,"EPA-HODY-P3-1-T1","THC, g/mi",0.170920051928894,0,{"v":3.62972216259763E-3,"d":"3.63E-03"},{"v":0.00918966988628256,"d":"9.19E-03"}]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","THC, g/mi",0.417672019832532,{"v":0.00185154482243829,"d":"1.85E-03"},{"v":0.0105727855294934,"d":"1.06E-02"},{"v":0.0239185571446731,"d":"2.39E-02"}]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","THC, g/mi",0.575859218316309,{"v":0.0103096157315557,"d":"1.03E-02"},{"v":0.0368828446419683,"d":"3.69E-02"},{"v":0.0411606544696641,"d":"4.12E-02"}]
[5133,"EPA-HODY-P3-1-T2","THC, g/mi",0.168959365190871,{"v":0.00601117569852368,"d":"6.01E-03"},{"v":0.00289070050592889,"d":"2.89E-03"},0.014289644504697]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","THC, g/mi",0.417254171344548,{"v":0.00589787065278145,"d":"5.90E-03"},{"v":0.0138610822407323,"d":"1.39E-02"},{"v":0.0277784705085277,"d":"2.78E-02"}]
[5135,"EPA-DCAL-P3-7-T2","THC, g/mi",0.478405998833047,{"v":0.0143228046222543,"d":"1.43E-02"},{"v":0.0346493054921912,"d":"3.46E-02"},{"v":0.0397574120416711,"d":"3.98E-02"}]
[5136,"EPA-FEXP-P3-1-T2","THC, g/mi",0.39285260572718,{"v":0.0126409742153819,"d":"1.26E-02"},{"v":0.0120387991621136,"d":"1.20E-02"},{"v":0.0326135021111722,"d":"3.26E-02"}]
[5137,"EPA-CSIL-P3-7-T2","THC, g/mi",0.584463022534285,{"v":0.0219572663219099,"d":"2.20E-02"},{"v":0.0285352961667511,"d":"2.85E-02"},{"v":0.0516320009996133,"d":"5.16E-02"}]
[5152,"EPA-TCAM-P3-12-T1","THC, g/mi",0.3835624853582,{"v":0.00321212687906873,"d":"3.21E-03"},{"v":4.66620922569576E-3,"d":"4.67E-03"},{"v":0.0229775481328823,"d":"2.30E-02"}]
[5153,"EPA-JLIB-P3-1-T1","THC, g/mi",0.587212947114747,{"v":0.00624631826546629,"d":"6.25E-03"},{"v":0.0232100688456421,"d":"2.32E-02"},{"v":0.0374022169480032,"d":"3.74E-02"}]
[5155,"EPA-FEXP-P3-1-T3","THC, g/mi",0.38144700423521,{"v":0.0107225417552155,"d":"1.07E-02"},{"v":0.0139092097222724,"d":"1.39E-02"},{"v":0.0303832450005466,"d":"3.04E-02"}]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","THC, g/mi",0.299731736711811,{"v":0.0032259958954598,"d":"3.23E-03"},{"v":0.00779592389179602,"d":"7.80E-03"},{"v":0.0188170766418181,"d":"1.88E-02"}]
[5175,"EPA-TCAM-P3-12-T2","THC, g/mi",0.346073717145644,{"v":7.14839491606847E-3,"d":"7.15E-03"},{"v":5.62233337941006E-3,"d":"5.62E-03"},{"v":0.0247223291657761,"d":"2.47E-02"}]
[5176,"EPA-JLIB-P3-1-T2","THC, g/mi",0.559324372740529,{"v":0.0133255750717338,"d":"1.33E-02"},{"v":0.0266094804037062,"d":"2.66E-02"},{"v":0.0425302726731535,"d":"4.25E-02"}]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","THC, g/mi",0.608306029253466,{"v":0.0238140282103756,"d":"2.38E-02"},0.031266908690567,{"v":0.0547907062365958,"d":"5.48E-02"}]
[5178,"EPA-TSIE-P3-16-T1","THC, g/mi",0.556044208653534,{"v":0.00480053154694934,"d":"4.80E-03"},{"v":0.00295887199351965,"d":"2.96E-03"},{"v":0.0334686046790571,"d":"3.35E-02"}]
[5186,"EPA-HCIV-P3-14-T3","THC, g/mi",0.280990577260638,{"v":0.00630819665588249,"d":"6.31E-03"},{"v":0.00568032233329939,"d":"5.68E-03"},0.020653586023351]
[5187,"EPA-NALT-P3-16-T3","THC, g/mi",0.530864173212882,{"v":0.0150438659548646,"d":"1.50E-02"},{"v":0.0127739726324326,"d":"1.28E-02"},{"v":0.0417636973285091,"d":"4.18E-02"}]
[5188,"EPA-TSIE-P3-16-T2","THC, g/mi",0.407190646645331,{"v":3.78627662569639E-3,"d":"3.79E-03"},{"v":0.00395498192068905,"d":"3.95E-03"},{"v":0.0251126696550669,"d":"2.51E-02"}]
[5219,"EPA-TCAM-P3-26-T1","THC, g/mi",0.425921803189685,{"v":0.00488122066056395,"d":"4.88E-03"},{"v":0.00617793490055294,"d":"6.18E-03"},{"v":0.0267177026259658,"d":"2.67E-02"}]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","THC, g/mi",0.242679283778835,{"v":0.00316064606286049,"d":"3.16E-03"},{"v":0.00370123228440699,"d":"3.70E-03"},{"v":0.0157126741635537,"d":"1.57E-02"}]
[5221,"EPA-DCAL-P3-26-T1","THC, g/mi",0.410582590391622,{"v":0.0130021217134993,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0270516016143212,"d":"2.71E-02"},{"v":0.0341619428492753,"d":"3.42E-02"}]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","THC, g/mi",0.436856453780043,{"v":0.00436785021122738,"d":"4.37E-03"},{"v":0.0146491518898709,"d":"1.46E-02"},{"v":0.0276642470737734,"d":"2.77E-02"}]
[5223,"EPA-NALT-P3-20-T1","THC, g/mi",0.515524219166176,{"v":0.0146514300123179,"d":"1.47E-02"},{"v":0.0142555451403738,"d":"1.43E-02"},{"v":0.0403971718928356,"d":"4.04E-02"}]
[5230,"EPA-TCAM-P3-26-T2","THC, g/mi",0.325586611406872,{"v":4.31903912434458E-3,"d":"4.32E-03"},{"v":0.00530551713310059,"d":"5.31E-03"},{"v":0.0211095458209951,"d":"2.11E-02"}]
[5231,"EPA-HODY-P3-28-T2","THC, g/mi",0.243802806891201,{"v":1.10835409004538E-3,"d":"1.11E-03"},{"v":0.00376974901423242,"d":"3.77E-03"},{"v":0.0140452430139541,"d":"1.40E-02"}]
[5232,"EPA-CSIL-P3-7-T5","THC, g/mi",0.54662750984798,{"v":0.0254631688627307,"d":"2.55E-02"},{"v":0.0236284535145368,"d":"2.36E-02"},{"v":0.0521864738240139,"d":"5.22E-02"}]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","THC, g/mi",0.363574121736872,{"v":0.00573434496679174,"d":"5.73E-03"},{"v":0.0100707463379756,"d":"1.01E-02"},{"v":0.0245853228674578,"d":"2.46E-02"}]
[5250,"EPA-NALT-P3-20-T2","THC, g/mi",0.480763071872285,{"v":0.0114462014799093,"d":"1.14E-02"},{"v":0.0155197285837493,"d":"1.55E-02"},{"v":0.0360509662200033,"d":"3.61E-02"}]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","THC, g/mi",0.419255392046988,{"v":0.0014773008774443,"d":"1.48E-03"},{"v":0.00485293079041521,"d":"4.85E-03"},{"v":0.0233517540832856,"d":"2.34E-02"}]
[5252,"EPA-HCIV-P3-9-T1","THC, g/mi",0.163336009633121,{"v":0.00222106260421951,"d":"2.22E-03"},{"v":0.00527021122340263,"d":"5.27E-03"},{"v":0.0108553257610431,"d":"1.09E-02"}]
[5253,"EPA-DCAL-P3-26-T2","THC, g/mi",0.399348712642499,{"v":0.0102785298599389,"d":"1.03E-02"},{"v":0.0269790305093381,"d":"2.70E-02"},0.031388617412787]
[5266,"EPA-TSIE-P3-4-T2","THC, g/mi",0.355566068428259,{"v":0.00194823921973172,"d":"1.95E-03"},{"v":0.00339578983264002,"d":"3.40E-03"},{"v":0.0204616223843066,"d":"2.05E-02"}]
[5267,"EPA-HCIV-P3-9-T2","THC, g/mi",0.198034877629685,{"v":0.00190465212208216,"d":"1.90E-03"},{"v":0.00550176377516264,"d":"5.50E-03"},{"v":0.0123796089294178,"d":"1.24E-02"}]
[5268,"EPA-JLIB-P3-24-T1","THC, g/mi",0.623300505420463,{"v":0.0122628801043395,"d":"1.23E-02"},0.024614819990961,{"v":0.0447270839396965,"d":"4.47E-02"}]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","THC, g/mi",0.378030410605126,{"v":0.00882671164174625,"d":"8.83E-03"},{"v":0.0181868264237595,"d":"1.82E-02"},{"v":0.0284890550951293,"d":"2.85E-02"}]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","THC, g/mi",0.457552688573042,{"v":0.0295316382389926,"d":"2.95E-02"},{"v":0.0373358130500548,"d":"3.73E-02"},{"v":0.0523513089402583,"d":"5.24E-02"}]
[5277,"EPA-FEXP-P3-6-T2","THC, g/mi",0.359078042327064,{"v":0.00997016745837486,"d":"9.97E-03"},{"v":0.0253670451246341,"d":"2.54E-02"},{"v":0.0291722052921249,"d":"2.92E-02"}]
[5278,"EPA-CSIL-P3-6-T2","THC, g/mi",0.368896216096438,{"v":0.0224690885045991,"d":"2.25E-02"},{"v":0.0337830412869626,"d":"3.38E-02"},{"v":0.0410637300590388,"d":"4.11E-02"}]
[5279,"EPA-JLIB-P3-24-T2","THC, g/mi",0.603891360601561,{"v":0.00812933128185282,"d":"8.13E-03"},0.027560005197732,{"v":0.0402377409887582,"d":"4.02E-02"}]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","THC, g/mi",0.436225731176351,{"v":0.00940223196079597,"d":"9.40E-03"},{"v":0.0298495768335158,"d":"2.98E-02"},{"v":0.0328947479701815,"d":"3.29E-02"}]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","THC, g/mi",0.916627738232378,{"v":0.0170027306365664,"d":"1.70E-02"},{"v":0.0151581709608694,"d":"1.52E-02"},{"v":0.0637953162501733,"d":"6.38E-02"}]
[5311,"EPA-TCAM-P3-20-T1","THC, g/mi",0.413143748819745,{"v":0.00266221839714036,"d":"2.66E-03"},{"v":0.00822227802005195,"d":"8.22E-03"},{"v":0.0244599263526725,"d":"2.45E-02"}]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","THC, g/mi",0.464144239087896,{"v":0.00295945902059695,"d":"2.96E-03"},{"v":0.0664813382703552,"d":"6.65E-02"},{"v":0.0314713662033215,"d":"3.15E-02"}]
[5313,"EPA-DCAL-P3-30-T1","THC, g/mi",0.473186688031356,{"v":0.00817275751575574,"d":"8.17E-03"},{"v":0.0365397126959824,"d":"3.65E-02"},{"v":0.0340062728253895,"d":"3.40E-02"}]
[5320,"EPA-DCAL-P3-30-T2","THC, g/mi",0.473837141121513,0.011615244444312,{"v":0.0354988935895461,"d":"3.55E-02"},{"v":0.0372806742656255,"d":"3.73E-02"}]
[5321,"EPA-NALT-P3-13-T2","THC, g/mi",0.850735230468604,{"v":0.0130294390982961,"d":"1.30E-02"},0.017985676440913,{"v":0.0570002671995895,"d":"5.70E-02"}]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","THC, g/mi",0.427406626130401,{"v":0.00246177036010726,"d":"2.46E-03"},{"v":0.0251873730354226,"d":"2.52E-02"},{"v":0.0262373578657137,"d":"2.62E-02"}]
[5324,"EPA-FEXP-P3-27-T2","THC, g/mi",0.450802867683878,{"v":0.0139658545078603,"d":"1.40E-02"},0.032171358431063,{"v":0.0380594283328135,"d":"3.81E-02"}]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","THC, g/mi",0.183038749628022,{"v":1.95157962009193E-3,"d":"1.95E-03"},{"v":0.00784279979636423,"d":"7.84E-03"},{"v":0.0117191515047754,"d":"1.17E-02"}]
[5342,"EPA-TSIE-P3-30-T1","THC, g/mi",0.42245829745532,{"v":0.000952096891188841,"d":"9.52E-04"},{"v":0.00487020912404965,"d":"4.87E-03"},{"v":0.0232015070122978,"d":"2.32E-02"}]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","THC, g/mi",0.279435149854791,{"v":0.00119036789637196,"d":"1.19E-03"},{"v":0.00547680455631722,"d":"5.48E-03"},{"v":0.0161664413095985,"d":"1.62E-02"}]
[5345,"EPA-CSIL-P3-24-T1","THC, g/mi",0.35540924412621,{"v":0.0214742896207932,"d":"2.15E-02"},{"v":0.0323297809151124,"d":"3.23E-02"},{"v":0.0396567078072873,"d":"3.97E-02"}]
[5346,"EPA-TCAM-P3-20-T3","THC, g/mi",0.369670855614084,{"v":0.00214383540731225,"d":"2.14E-03"},{"v":0.0064290705840903,"d":"6.43E-03"},{"v":0.0215207179541209,"d":"2.15E-02"}]
[5353,"EPA-HCIV-P3-6-T2","THC, g/mi",0.180402291768263,{"v":0.00341977142144129,"d":"3.42E-03"},{"v":0.00494812084349029,"d":"4.95E-03"},{"v":0.0127021622126873,"d":"1.27E-02"}]
[5354,"EPA-DCAL-P3-20-T1","THC, g/mi",0.402811496260476,{"v":0.0128416594405731,"d":"1.28E-02"},0.018436860473474,0.033437551981599]
[5355,"EPA-TSIE-P3-30-T2","THC, g/mi",0.390408056067555,{"v":0.0010080347676981,"d":"1.01E-03"},{"v":0.00439039192892633,"d":"4.39E-03"},{"v":0.0216178894607368,"d":"2.16E-02"}]
[5356,"EPA-HODY-P3-27-T2","THC, g/mi",0.309666310825913,{"v":0.00141515919703789,"d":"1.42E-03"},{"v":5.68258266193041E-3,"d":"5.68E-03"},{"v":0.0177421908701669,"d":"1.77E-02"}]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","THC, g/mi",1.00099736046733,{"v":0.0116476255243732,"d":"1.16E-02"},{"v":0.0298305177753379,"d":"2.98E-02"},0.064029244331937]
[5361,"EPA-DCAL-P3-20-T2","THC, g/mi",0.418470159975395,0.014419491412084,{"v":0.0198993883378038,"d":"1.99E-02"},{"v":0.0356976071609728,"d":"3.57E-02"}]
[5362,"EPA-CSIL-P3-24-T2","THC, g/mi",0.35332777816495,{"v":0.0233629888577001,"d":"2.34E-02"},{"v":0.0302608977763399,"d":"3.03E-02"},{"v":0.0410147879930108,"d":"4.10E-02"}]
[5363,"EPA-JLIB-P3-28-T3","THC, g/mi",0.993573320705991,{"v":0.0134882109409318,"d":"1.35E-02"},{"v":0.0299507482003703,"d":"3.00E-02"},0.065559000256176]
[5390,"EPA-HCIV-P3-1-T1","THC, g/mi",0.234932588874798,{"v":0.00423223332926595,"d":"4.23E-03"},{"v":0.00498786446769281,"d":"4.99E-03"},{"v":0.0163772492997738,"d":"1.64E-02"}]
[5391,"EPA-TSIE-P3-1-T1","THC, g/mi",0.422496193982303,{"v":0.00397110726841317,"d":"3.97E-03"},{"v":3.36813767461926E-3,"d":"3.37E-03"},{"v":0.0259363295638525,"d":"2.59E-02"}]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","THC, g/mi",0.236443673401416,{"v":0.00230934399305365,"d":"2.31E-03"},{"v":2.51385739048117E-3,"d":"2.51E-03"},{"v":0.0146006192143541,"d":"1.46E-02"}]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","THC, g/mi",1.24370995084752,{"v":0.0110430476987437,"d":"1.10E-02"},{"v":0.0623931066485081,"d":"6.24E-02"},{"v":0.0774208845930774,"d":"7.74E-02"}]
[5394,"EPA-FEXP-P3-22-T1","THC, g/mi",0.40671804556367,{"v":0.00879432778876495,"d":"8.79E-03"},{"v":0.0110862038474413,"d":"1.11E-02"},{"v":0.0295827253087805,"d":"2.96E-02"}]
[5408,"EPA-HCIV-P3-1-T2","THC, g/mi",0.263532099408828,{"v":0.00423608802603141,"d":"4.24E-03"},{"v":0.00474269839412391,"d":"4.74E-03"},{"v":0.0177283633972042,"d":"1.77E-02"}]
[5409,"EPA-TSIE-P3-1-T2","THC, g/mi",0.538784900599572,{"v":0.0028997657868717,"d":"2.90E-03"},{"v":0.00457393324222599,"d":"4.57E-03"},{"v":0.0308251811475413,"d":"3.08E-02"}]
[5410,"EPA-HODY-P3-21-T2","THC, g/mi",0.235657096740941,{"v":0.00205414728573094,"d":"2.05E-03"},{"v":0.00326574514502248,"d":"3.27E-03"},{"v":0.0142987235132694,"d":"1.43E-02"}]
[5411,"EPA-JLIB-P3-10-T2","THC, g/mi",1.13519742172701,{"v":0.0154812838524853,"d":"1.55E-02"},{"v":0.0653263662266838,"d":"6.53E-02"},{"v":0.0770038435692541,"d":"7.70E-02"}]
[5412,"EPA-FEXP-P3-22-T2","THC, g/mi",0.422976371284363,{"v":0.00836771745659935,"d":"8.37E-03"},0.013132487897908,{"v":0.0299649971391269,"d":"3.00E-02"}]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","THC, g/mi",0.512629180344655,{"v":0.0202352493265861,"d":"2.02E-02"},{"v":0.0426592526551366,"d":"4.27E-02"},{"v":0.0474298755646275,"d":"4.74E-02"}]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","THC, g/mi",0.497408195602071,{"v":3.84109024763305E-3,"d":"3.84E-03"},0.007420937568019,{"v":0.0295886510511265,"d":"2.96E-02"}]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","THC, g/mi",0.372293045294425,{"v":0.00334371045064348,"d":"3.34E-03"},{"v":0.0139130439142333,"d":"1.39E-02"},{"v":0.0232171163570487,"d":"2.32E-02"}]
[5433,"EPA-NALT-P3-30-T1","THC, g/mi",0.640585828890573,{"v":0.0137658504147189,"d":"1.38E-02"},{"v":0.0132028346040867,"d":"1.32E-02"},{"v":0.0462554688866063,"d":"4.63E-02"}]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","THC, g/mi",0.576052617676005,0.011855420940983,{"v":0.0250589118975192,"d":"2.51E-02"},{"v":0.0417877683606808,"d":"4.18E-02"}]
[5435,"EPA-CSIL-P3-28-T2","THC, g/mi",0.579978979655821,{"v":0.0245513289944275,"d":"2.46E-02"},{"v":0.0218296215953973,"d":"2.18E-02"},0.053281638548531]
[5436,"EPA-TCAM-P3-3-T2","THC, g/mi",0.610615895739981,{"v":0.00253840799165694,"d":"2.54E-03"},{"v":0.00566190126367313,"d":"5.66E-03"},{"v":0.0342931696005341,"d":"3.43E-02"}]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","THC, g/mi",0.375998652777033,{"v":0.00377781762167258,"d":"3.78E-03"},{"v":0.0227064288572724,"d":"2.27E-02"},{"v":0.0242459569076248,"d":"2.42E-02"}]
[5438,"EPA-NALT-P3-30-T2","THC, g/mi",0.599840100579837,{"v":0.0123921830546149,"d":"1.24E-02"},{"v":0.0123390081416462,"d":"1.23E-02"},{"v":0.0429748469039627,"d":"4.30E-02"}]
[5439,"EPA-DCAL-P3-3-T2","THC, g/mi",0.574908314215753,{"v":0.0155646606440336,"d":"1.56E-02"},{"v":0.0296917335498395,"d":"2.97E-02"},{"v":0.0450230314039911,"d":"4.50E-02"}]
[5440,"EPA-TCAM-P3-3-T3","THC, g/mi",0.352639470644297,2.175730096123E-3,{"v":0.00549358817080813,"d":"5.49E-03"},{"v":0.0207338933064457,"d":"2.07E-02"}]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","THC, g/mi",0.520496822260967,{"v":4.86243491826576E-3,"d":"4.86E-03"},{"v":0.0168052520416332,"d":"1.68E-02"},{"v":0.0325668497520832,"d":"3.26E-02"}]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","THC, g/mi",0.570784198011804,{"v":0.0126899312427526,"d":"1.27E-02"},{"v":0.0308958128524067,"d":"3.09E-02"},{"v":0.0425868507960132,"d":"4.26E-02"}]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","THC, g/mi",0.733843020634856,{"v":0.0147932502658497,"d":"1.48E-02"},{"v":0.0177020509327286,"d":"1.77E-02"},{"v":0.0527370112097451,"d":"5.27E-02"}]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","THC, g/mi",0.465002903086585,{"v":0.00324331494153382,"d":"3.24E-03"},{"v":0.00804081551296056,"d":"8.04E-03"},{"v":0.0278124618869425,"d":"2.78E-02"}]
[5488,"EPA-CCOB-P3-31-T2","THC, g/mi",0.459783739140525,{"v":0.00492177963869452,"d":"4.92E-03"},{"v":0.0178775786722927,"d":"1.79E-02"},{"v":0.0294202422503671,"d":"2.94E-02"}]
[5489,"EPA-DCAL-P3-4-T2","THC, g/mi",0.494234044613216,{"v":0.0134963713997062,"d":"1.35E-02"},{"v":0.0273150568380051,"d":"2.73E-02"},{"v":0.0390321324039252,"d":"3.90E-02"}]
[5490,"EPA-NALT-P3-6-T2","THC, g/mi",0.671735959640146,{"v":0.0106074236188812,"d":"1.06E-02"},{"v":0.0151644617974078,"d":"1.52E-02"},{"v":0.0457589229680856,"d":"4.58E-02"}]
[5491,"EPA-TSIE-P3-24-T1","THC, g/mi",0.318203124984061,{"v":0.00277392812997909,"d":"2.77E-03"},{"v":0.00870829142946454,"d":"8.71E-03"},0.019711120320202]
[5492,"EPA-CSIL-P3-11-T1","THC, g/mi",0.524300830530946,{"v":0.0195672850646594,"d":"1.96E-02"},{"v":0.0227597363392467,"d":"2.28E-02"},{"v":0.0458125506081271,"d":"4.58E-02"}]
[5506,"EPA-HCIV-P3-16-T1","THC, g/mi",0.321079873502975,{"v":2.02954980884327E-3,"d":"2.03E-03"},{"v":0.0062776621161009,"d":"6.28E-03"},{"v":0.0189171014911069,"d":"1.89E-02"}]
[5507,"EPA-TSIE-P3-24-T2","THC, g/mi",0.326375456885826,{"v":1.99520183428802E-3,"d":"2.00E-03"},{"v":0.0083368053674254,"d":"8.34E-03"},{"v":0.0192948594072706,"d":"1.93E-02"}]
[5508,"EPA-FEXP-P3-24-T1","THC, g/mi",0.328492724518364,{"v":0.00750000989653243,"d":"7.50E-03"},{"v":0.0140180209056651,"d":"1.40E-02"},{"v":0.0245819399300913,"d":"2.46E-02"}]
[5509,"EPA-JLIB-P3-11-T1","THC, g/mi",0.804855805871163,{"v":0.00628037665217695,"d":"6.28E-03"},{"v":0.0303885939845948,"d":"3.04E-02"},{"v":0.0494552118030883,"d":"4.95E-02"}]
[5510,"EPA-CSIL-P3-11-T2","THC, g/mi",0.508169580347942,{"v":0.0143803660375965,"d":"1.44E-02"},{"v":0.0229121239707416,"d":"2.29E-02"},{"v":0.0408480290200042,"d":"4.08E-02"}]
[5519,"EPA-HCIV-P3-16-T2","THC, g/mi",0.293265198065905,{"v":0.00591186752501485,"d":"5.91E-03"},{"v":0.00718228305203194,"d":"7.18E-03"},{"v":0.0209439855333705,"d":"2.09E-02"}]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","THC, g/mi",0.453592251480862,{"v":0.0043652583380258,"d":"4.37E-03"},{"v":0.00740950886376348,"d":"7.41E-03"},{"v":0.0280664736626576,"d":"2.81E-02"}]
[5521,"EPA-HODY-P3-24-T1","THC, g/mi",0.226670954475984,{"v":2.62514952703829E-3,"d":"2.63E-03"},{"v":0.0073160585866941,"d":"7.32E-03"},{"v":0.0146880595306662,"d":"1.47E-02"}]
[5522,"EPA-JLIB-P3-11-T2","THC, g/mi",0.781416964955697,{"v":0.0101292074642225,"d":"1.01E-02"},{"v":0.0452552223120981,"d":"4.53E-02"},{"v":0.0522357502743545,"d":"5.22E-02"}]
[5523,"EPA-FEXP-P3-24-T2","THC, g/mi",0.341006721496587,{"v":0.0097719077633345,"d":"9.77E-03"},{"v":0.0156520041167024,"d":"1.57E-02"},{"v":0.0274083267758677,"d":"2.74E-02"}]
[5525,"EPA-TCAM-P3-28-T2","THC, g/mi",0.487677886295517,{"v":0.00336989791170098,"d":"3.37E-03"},{"v":0.00935697227080336,"d":"9.36E-03"},{"v":0.0287758969302877,"d":"2.88E-02"}]
[5526,"EPA-HODY-P3-24-T2","THC, g/mi",0.230278237599278,{"v":0.00161323702610518,"d":"1.61E-03"},{"v":0.00885292939775943,"d":"8.85E-03"},{"v":0.0140506202607522,"d":"1.41E-02"}]
[5555,"EPA-NALT-P3-26-T1","THC, g/mi",0.928421825926117,{"v":0.0157380783905167,"d":"1.57E-02"},{"v":0.0166519887223976,"d":"1.67E-02"},{"v":0.0631248035734869,"d":"6.31E-02"}]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","THC, g/mi",0.588426676978332,{"v":0.0100140124899822,"d":"1.00E-02"},0.018783418605048,{"v":0.0402927809808245,"d":"4.03E-02"}]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","THC, g/mi",0.504164789085221,{"v":0.00421508945949392,"d":"4.22E-03"},{"v":0.0251806281415655,"d":"2.52E-02"},{"v":0.0314169639227072,"d":"3.14E-02"}]
[5558,"EPA-FEXP-P3-26-T1","THC, g/mi",0.459011328038622,{"v":0.00862695159533947,"d":"8.63E-03"},{"v":0.0161160630021761,"d":"1.61E-02"},{"v":0.0325939906568108,"d":"3.26E-02"}]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","THC, g/mi",0.460565628542369,{"v":0.0358742094949201,"d":"3.59E-02"},0.074947635477758,{"v":0.0603908867195304,"d":"6.04E-02"}]
[5567,"EPA-NALT-P3-26-T2","THC, g/mi",0.874325345109783,0.011987396825936,{"v":0.0224245799805525,"d":"2.24E-02"},{"v":0.0570757020113004,"d":"5.71E-02"}]
[5568,"EPA-CCOB-P3-27-T2","THC, g/mi",0.512327841580822,{"v":0.00663030457862493,"d":"6.63E-03"},{"v":0.0201267689695974,"d":"2.01E-02"},{"v":0.0337532032943443,"d":"3.38E-02"}]
[5569,"EPA-FEXP-P3-26-T2","THC, g/mi",0.642865456780512,{"v":0.0130961320823555,"d":"1.31E-02"},{"v":0.0165741354549758,"d":"1.66E-02"},{"v":0.0462212635421893,"d":"4.62E-02"}]
[5570,"EPA-CSIL-P3-27-T2","THC, g/mi",0.454699641485743,{"v":0.0359246103972467,"d":"3.59E-02"},{"v":0.0462811954457096,"d":"4.63E-02"},{"v":0.0585272051907617,"d":"5.85E-02"}]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","THC, g/mi",0.8340302099474,{"v":0.0124541375423727,"d":"1.25E-02"},{"v":0.0421597062063839,"d":"4.22E-02"},{"v":0.0568898287806631,"d":"5.69E-02"}]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","THC, g/mi",0.657993100634932,{"v":0.00130475571660584,"d":"1.30E-03"},{"v":0.00735975551411939,"d":"7.36E-03"},{"v":0.0359820239674963,"d":"3.60E-02"}]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","THC, g/mi",0.286439696081186,{"v":0.00179168117631606,"d":"1.79E-03"},{"v":0.00559305626769805,"d":"5.59E-03"},{"v":0.0167985876274226,"d":"1.68E-02"}]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","THC, g/mi",0.187370828477852,{"v":0.000915088753704702,"d":"9.15E-04"},{"v":5.31915735832465E-3,"d":"5.32E-03"},{"v":0.0109639068382781,"d":"1.10E-02"}]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","THC, g/mi",0.234625238936673,{"v":0.00296417770854366,"d":"2.96E-03"},{"v":0.00453612952475195,"d":"4.54E-03"},{"v":0.0151517611133249,"d":"1.52E-02"}]
[5598,"EPA-HCIV-P3-27-T2","THC, g/mi",0.244148617694379,{"v":3.11807198382903E-3,"d":"3.12E-03"},{"v":0.0105878223680958,"d":"1.06E-02"},{"v":0.0160428174515813,"d":"1.60E-02"}]
[5599,"EPA-CCOB-P3-9-T1","THC, g/mi",0.402361321987223,{"v":0.00297529312201925,"d":"2.98E-03"},{"v":0.0197598276082693,"d":"1.98E-02"},{"v":0.0247822439290159,"d":"2.48E-02"}]
[5600,"EPA-HODY-P3-14-T2","THC, g/mi",0.215620800119259,{"v":0.000755115938858883,"d":"7.55E-04"},{"v":0.00725128378036435,"d":"7.25E-03"},{"v":0.0124898501702596,"d":"1.25E-02"}]
[5602,"EPA-JLIB-P3-27-T2","THC, g/mi",0.915810495093335,{"v":0.0139863720533824,"d":"1.40E-02"},{"v":0.0348874299606508,"d":"3.49E-02"},{"v":0.0625346148810495,"d":"6.25E-02"}]
[5605,"EPA-TCAM-P3-14-T2","THC, g/mi",0.286020075721257,{"v":0.00224011711179234,"d":"2.24E-03"},{"v":0.00322786345672338,"d":"3.23E-03"},{"v":0.0170003202995993,"d":"1.70E-02"}]
[5606,"EPA-CCOB-P3-9-T2","THC, g/mi",0.448563461246823,{"v":0.00397597621268876,"d":"3.98E-03"},{"v":0.0135750903586681,"d":"1.36E-02"},{"v":0.0276866775710266,"d":"2.77E-02"}]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","THC, g/mi",0.400666074916761,{"v":0.0154856954681595,"d":"1.55E-02"},{"v":0.0133114446598223,"d":"1.33E-02"},{"v":0.0354618687184314,"d":"3.55E-02"}]
[5635,"EPA-DCAL-P3-28-T2","THC, g/mi",0.55709942807431,{"v":0.0118321227199801,"d":"1.18E-02"},0.017873939637838,{"v":0.0404671737546198,"d":"4.05E-02"}]
[5636,"EPA-HCIV-P3-5-T1","THC, g/mi",0.379006555991281,{"v":0.00449589405276469,"d":"4.50E-03"},{"v":0.00990280143586953,"d":"9.90E-03"},0.024641858192516]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","THC, g/mi",0.43216377225437,{"v":0.00884746698921177,"d":"8.85E-03"},{"v":0.0287339180097402,"d":"2.87E-02"},{"v":0.0322856724636367,"d":"3.23E-02"}]
[5638,"EPA-CSIL-P3-5-T1","THC, g/mi",0.603518448647985,{"v":0.0187951589917174,"d":"1.88E-02"},{"v":0.0309811306709676,"d":"3.10E-02"},{"v":0.0498598634409662,"d":"4.99E-02"}]
[5644,"EPA-NALT-P3-7-T2","THC, g/mi",0.400705297844732,{"v":0.0126149794328332,"d":"1.26E-02"},{"v":0.0127675732654802,"d":"1.28E-02"},{"v":0.0328149691464552,"d":"3.28E-02"}]
[5645,"EPA-HCIV-P3-5-T2","THC, g/mi",0.417212446869848,{"v":0.00375714810535426,"d":"3.76E-03"},{"v":0.00518417466679147,"d":"5.18E-03"},{"v":0.0253441056564166,"d":"2.53E-02"}]
[5646,"EPA-FEXP-P3-7-T2","THC, g/mi",0.460417506298051,{"v":9.49496128813377E-3,"d":"9.49E-03"},{"v":0.0211901942736218,"d":"2.12E-02"},{"v":0.0337327123777925,"d":"3.37E-02"}]
[5647,"EPA-CSIL-P3-5-T2","THC, g/mi",0.568177757925145,{"v":0.0228761336148843,"d":"2.29E-02"},{"v":0.0206961833774582,"d":"2.07E-02"},{"v":0.0509103589969429,"d":"5.09E-02"}]
[5676,"EPA-TCAM-P3-9MP-T1","THC, g/mi",0.388861943309412,{"v":0.00637573790781787,"d":"6.38E-03"},{"v":0.00411991889038025,"d":"4.12E-03"},{"v":0.0259183848368361,"d":"2.59E-02"}]
[5677,"EPA-CCOB-P3-8MP-T1","THC, g/mi",0.413451932408828,{"v":0.0050073805098343,"d":"5.01E-03"},{"v":0.0210922931324895,"d":"2.11E-02"},{"v":0.0273593403685894,"d":"2.74E-02"}]
[5678,"EPA-HODY-P3-9MP-T1","THC, g/mi",0.182819721150982,{"v":0.00160970642983783,"d":"1.61E-03"},{"v":0.00466873456713405,"d":"4.67E-03"},{"v":0.0113013880271524,"d":"1.13E-02"}]
[5679,"EPA-TSIE-P3-2-T1","THC, g/mi",0.698151465329649,{"v":0.00313145345921866,"d":"3.13E-03"},{"v":0.00560765332941756,"d":"5.61E-03"},0.039314889211817]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","THC, g/mi",0.681980346982625,{"v":0.00535480072160661,"d":"5.35E-03"},{"v":0.0324037975101847,"d":"3.24E-02"},{"v":0.0426274598091314,"d":"4.26E-02"}]
[5685,"EPA-TCAM-P3-9MP-T2","THC, g/mi",0.460653760188133,{"v":3.2818905708851E-3,"d":"3.28E-03"},{"v":0.00441869441423194,"d":"4.42E-03"},{"v":0.0270249361814057,"d":"2.70E-02"}]
[5686,"EPA-CCOB-P3-8MP-T2","THC, g/mi",0.420508793408499,{"v":0.00476480833661984,"d":"4.76E-03"},{"v":0.0195076570349005,"d":"1.95E-02"},{"v":0.0272195289212357,"d":"2.72E-02"}]
[5687,"EPA-TSIE-P3-2-T2","THC, g/mi",0.612088656828126,{"v":0.00372010452815241,"d":"3.72E-03"},{"v":0.0080502414521349,"d":"8.05E-03"},{"v":0.0357857733944126,"d":"3.58E-02"}]
[5688,"EPA-JLIB-P3-7-T2","THC, g/mi",0.664572550819115,{"v":0.00806405365123258,"d":"8.06E-03"},{"v":0.0307632094309172,"d":"3.08E-02"},{"v":0.0435585716666674,"d":"4.36E-02"}]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","THC, g/mi",0.521056156321246,{"v":0.0113617842521545,"d":"1.14E-02"},{"v":0.0348412653843647,"d":"3.48E-02"},{"v":0.0393215646318782,"d":"3.93E-02"}]
[5704,"EPA-HODY-P3-9MP-T2","THC, g/mi",0.189439682931195,{"v":0.000798141785283442,"d":"7.98E-04"},{"v":0.00671637329267083,"d":"6.72E-03"},{"v":0.0110135610819886,"d":"1.10E-02"}]
[5705,"EPA-HCIV-P3-12MP-T1","THC, g/mi",0.16527805476629,{"v":0.0024374405404657,"d":"2.44E-03"},{"v":0.00531842049098943,"d":"5.32E-03"},{"v":0.0110499763272996,"d":"1.10E-02"}]
[5706,"EPA-CCOB-P3-8MP-T3","THC, g/mi",0.432903786285621,{"v":0.00491298564664238,"d":"4.91E-03"},{"v":0.0323158489984073,"d":"3.23E-02"},{"v":0.0290541620686775,"d":"2.91E-02"}]
[5707,"EPA-FEXP-P3-2MP-T1","THC, g/mi",0.438374721727405,{"v":0.0115730350313246,"d":"1.16E-02"},{"v":0.0310183892520271,"d":"3.10E-02"},{"v":0.0349617664432894,"d":"3.50E-02"}]
[5711,"EPA-DCAL-P3-14-T2","THC, g/mi",0.560463682288104,0.01433551397059,{"v":0.0392356382754105,"d":"3.92E-02"},{"v":0.0439549904826111,"d":"4.40E-02"}]
[5712,"EPA-NALT-P3-15MP-T1","THC, g/mi",0.456606061553932,{"v":0.0169875115161865,"d":"1.70E-02"},{"v":0.0116675455285177,"d":"1.17E-02"},{"v":0.0394350786252067,"d":"3.94E-02"}]
[5713,"EPA-HCIV-P3-12MP-T2","THC, g/mi",0.150904419470988,{"v":0.00182305549470397,"d":"1.82E-03"},{"v":0.0048140291468525,"d":"4.81E-03"},{"v":0.00976439244817063,"d":"9.76E-03"}]
[5714,"EPA-FEXP-P3-2MP-T2","THC, g/mi",0.468819518014731,{"v":0.0125505577786192,"d":"1.26E-02"},{"v":0.0308582741915326,"d":"3.09E-02"},0.037626050960971]
[5732,"EPA-NALT-P3-15MP-T2","THC, g/mi",0.453485127005508,{"v":0.0146693595332108,"d":"1.47E-02"},{"v":0.0133401082915833,"d":"1.33E-02"},{"v":0.0374611384647238,"d":"3.75E-02"}]
[5733,"EPA-DCAL-P3-8MP-T1","THC, g/mi",0.562021887351131,{"v":0.00893578853436188,"d":"8.94E-03"},0.037411138264491,{"v":0.0394479938190564,"d":"3.94E-02"}]
[5734,"EPA-TSIE-P3-15MP-T1","THC, g/mi",0.469323353997219,{"v":0.000584526964655727,"d":"5.85E-04"},{"v":0.00360620214381734,"d":"3.61E-03"},{"v":0.0252626165956136,"d":"2.53E-02"}]
[5735,"EPA-JLIB-P3-2MP-T1","THC, g/mi",0.828564830378033,{"v":0.00965322151256822,"d":"9.65E-03"},0.056846088932321,{"v":0.0556342770649249,"d":"5.56E-02"}]
[5736,"EPA-CSIL-P3-9MP-T1","THC, g/mi",0.478176330628066,{"v":0.0142153072041491,"d":"1.42E-02"},{"v":0.0228629362563531,"d":"2.29E-02"},{"v":0.0387920064827554,"d":"3.88E-02"}]
[5756,"EPA-DCAL-P3-8MP-T2","THC, g/mi",0.450524338558869,{"v":0.00987908609268489,"d":"9.88E-03"},{"v":0.0300875527094711,"d":"3.01E-02"},{"v":0.0339779895753185,"d":"3.40E-02"}]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","THC, g/mi",0.522533001968444,{"v":3.40688460325653E-3,"d":"3.41E-03"},{"v":0.0165918785279186,"d":"1.66E-02"},{"v":0.0316539859461704,"d":"3.17E-02"}]
[5758,"EPA-TSIE-P3-15MP-T2","THC, g/mi",0.427393801467625,{"v":0.000498359181306335,"d":"4.98E-04"},{"v":0.00354258065781767,"d":"3.54E-03"},{"v":0.0229503982859081,"d":"2.30E-02"}]
[5759,"EPA-FEXP-P3-2MP-T3","THC, g/mi",0.509237465815732,{"v":0.0121965576400558,"d":"1.22E-02"},{"v":0.0276905286510867,"d":"2.77E-02"},{"v":0.0389585030763376,"d":"3.90E-02"}]
[5760,"EPA-JLIB-P3-2MP-T2","THC, g/mi",0.813011754764884,{"v":0.0102286550415217,"d":"1.02E-02"},0.051298338184685,{"v":0.0543337256560173,"d":"5.43E-02"}]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","THC, g/mi",0.529259524301576,{"v":0.00313977473072925,"d":"3.14E-03"},{"v":0.0536474845965001,"d":"5.36E-02"},{"v":0.0338819692222437,"d":"3.39E-02"}]
[5775,"EPA-HODY-P3-25-T1","THC, g/mi",0.235240677483005,0,{"v":0.00793761091640432,"d":"7.94E-03"},{"v":0.0128118983971913,"d":"1.28E-02"}]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","THC, g/mi",0.749075097296341,{"v":0.00263995074346063,"d":"2.64E-03"},{"v":0.00590296562285606,"d":"5.90E-03"},{"v":0.0414308778752294,"d":"4.14E-02"}]
[5778,"EPA-CSIL-P3-9MP-T2","THC, g/mi",0.350679550690364,{"v":0.0182244424412325,"d":"1.82E-02"},{"v":0.0263498860673664,"d":"2.63E-02"},{"v":0.0360234100379623,"d":"3.60E-02"}]
[5786,"EPA-HODY-P3-25-T2","THC, g/mi",0.247699352431664,{"v":0.000523950315409298,"d":"5.24E-04"},{"v":0.00923112508208744,"d":"9.23E-03"},{"v":0.0141279280195414,"d":"1.41E-02"}]
[5787,"EPA-TCAM-P3-6-T2","THC, g/mi",0.31562126494577,{"v":0.00310259048939988,"d":"3.10E-03"},{"v":0.0064059927593517,"d":"6.41E-03"},{"v":0.0193752451466619,"d":"1.94E-02"}]
[5788,"EPA-NALT-P3-27-T2","THC, g/mi",0.893783076383445,{"v":0.0184339801198281,"d":"1.84E-02"},{"v":0.0179149288259861,"d":"1.79E-02"},{"v":0.0639471708377087,"d":"6.39E-02"}]
[5789,"EPA-FEXP-P3-5-T1","THC, g/mi",0.567948039708886,{"v":0.0105859375866118,"d":"1.06E-02"},{"v":0.0258738201526365,"d":"2.59E-02"},{"v":0.0403632459716008,"d":"4.04E-02"}]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","THC, g/mi",0.408224450355614,{"v":0.00303765288391609,"d":"3.04E-03"},{"v":0.0240837104273861,"d":"2.41E-02"},{"v":0.0255994538601079,"d":"2.56E-02"}]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","THC, g/mi",0.454294136771109,{"v":0.0117683672303807,"d":"1.18E-02"},{"v":0.0211505271261434,"d":"2.12E-02"},{"v":0.0353254125698663,"d":"3.53E-02"}]
[5799,"EPA-FEXP-P3-5-T2","THC, g/mi",0.559792875352847,{"v":0.00839206981939913,"d":"8.39E-03"},{"v":0.0279510451999635,"d":"2.80E-02"},{"v":0.0388745791483921,"d":"3.89E-02"}]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","THC, g/mi",0.323178120515194,{"v":0.00421635538968165,"d":"4.22E-03"},{"v":0.00614124851384017,"d":"6.14E-03"},{"v":0.0207680865500796,"d":"2.08E-02"}]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","THC, g/mi",0.54482122780296,{"v":0.00413112157535043,"d":"4.13E-03"},0.011289382430807,{"v":0.0329018294292486,"d":"3.29E-02"}]
[5818,"EPA-DCAL-P3-6-T2","THC, g/mi",0.454826777531113,{"v":0.0126468355566573,"d":"1.26E-02"},{"v":0.0256609089663443,"d":"2.57E-02"},{"v":0.0363119449757662,"d":"3.63E-02"}]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","THC, g/mi",0.258785215177761,{"v":0.00216542975228208,"d":"2.17E-03"},{"v":0.00734802640793342,"d":"7.35E-03"},{"v":0.0159067179512946,"d":"1.59E-02"}]
[5821,"EPA-CSIL-P3-25-T1","THC, g/mi",0.479243157830429,{"v":0.0183807609711575,"d":"1.84E-02"},{"v":0.0286486625058584,"d":"2.86E-02"},{"v":0.0430011388910902,"d":"4.30E-02"}]
[5833,"EPA-TCAM-P3-22-T1","THC, g/mi",0.309517677955244,{"v":0.00446242364797618,"d":"4.46E-03"},{"v":0.00621351913807231,"d":"6.21E-03"},{"v":0.0204816290844301,"d":"2.05E-02"}]
[5834,"EPA-HCIV-P3-13-T2","THC, g/mi",0.251726824325227,{"v":0.00295726456921393,"d":"2.96E-03"},{"v":0.00846288603535861,"d":"8.46E-03"},{"v":0.0162589656901486,"d":"1.63E-02"}]
[5835,"EPA-TSIE-P3-23-T2","THC, g/mi",0.333875395511889,{"v":1.75593099675684E-3,"d":"1.76E-03"},{"v":0.00585842113338078,"d":"5.86E-03"},{"v":0.0194279722600636,"d":"1.94E-02"}]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","THC, g/mi",0.804457088923988,{"v":0.00883616370847854,"d":"8.84E-03"},{"v":0.0566451677903069,"d":"5.66E-02"},{"v":0.0528239525855485,"d":"5.28E-02"}]
[5837,"EPA-CSIL-P3-25-T2","THC, g/mi",0.428913839225668,{"v":0.0290398478719542,"d":"2.90E-02"},{"v":0.0576948896282943,"d":"5.77E-02"},{"v":0.0517376862844579,"d":"5.17E-02"}]
[5851,"EPA-TCAM-P3-22-T2","THC, g/mi",0.277042265665286,{"v":0.00328327328266804,"d":"3.28E-03"},{"v":0.00599166903994251,"d":"5.99E-03"},0.017634579106224]
[5852,"EPA-HODY-P3-26-T1","THC, g/mi",0.204564640805254,{"v":0.00122089024109828,"d":"1.22E-03"},{"v":0.00733840017788329,"d":"7.34E-03"},{"v":0.0122299906759805,"d":"1.22E-02"}]
[5853,"EPA-NALT-P3-22-T1","THC, g/mi",0.386883398839692,{"v":0.0102618411596689,"d":"1.03E-02"},{"v":0.0104860117274454,"d":"1.05E-02"},{"v":0.0296035176743589,"d":"2.96E-02"}]
[5854,"EPA-JLIB-P3-6-T2","THC, g/mi",0.780784688194802,{"v":0.0129729903459166,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0317965727263346,"d":"3.18E-02"},0.053814703290351]
[5855,"EPA-FEXP-P3-25-T1","THC, g/mi",0.462892377994748,{"v":0.00887644057423649,"d":"8.88E-03"},{"v":0.0168344433111248,"d":"1.68E-02"},{"v":0.0331179568641665,"d":"3.31E-02"}]
[5864,"EPA-HODY-P3-26-T2","THC, g/mi",0.201198112890902,{"v":0.00188795311870007,"d":"1.89E-03"},{"v":0.00676096958642334,"d":"6.76E-03"},{"v":0.0125354728638762,"d":"1.25E-02"}]
[5865,"EPA-NALT-P3-22-T2","THC, g/mi",0.346172770899963,{"v":0.00881403883951702,"d":"8.81E-03"},{"v":0.00930312823762776,"d":"9.30E-03"},{"v":0.0263039681185371,"d":"2.63E-02"}]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","THC, g/mi",0.486512102889835,{"v":0.0136041853144188,"d":"1.36E-02"},{"v":0.0210992027695447,"d":"2.11E-02"},{"v":0.0382631138099443,"d":"3.83E-02"}]
[5867,"EPA-CCOB-P3-30-T1","THC, g/mi",0.380268130337432,{"v":0.0042880985395367,"d":"4.29E-03"},{"v":0.0108405155491272,"d":"1.08E-02"},{"v":0.0242584032156165,"d":"2.43E-02"}]
[5868,"EPA-FEXP-P3-25-T2","THC, g/mi",0.34861717177759,{"v":0.0107907888880513,"d":"1.08E-02"},{"v":0.0199334952321199,"d":"1.99E-02"},{"v":0.0288695826379159,"d":"2.89E-02"}]
[5870,"EPA-DCAL-P3-23-T2","THC, g/mi",0.449462327986453,{"v":0.0136582339417239,"d":"1.37E-02"},{"v":0.0201390773104314,"d":"2.01E-02"},{"v":0.0364573741843126,"d":"3.65E-02"}]
[5871,"EPA-CCOB-P3-30-T2","THC, g/mi",0.380856668057166,{"v":0.00497235285476874,"d":"4.97E-03"},{"v":0.0226356230050042,"d":"2.26E-02"},{"v":0.0257533503285554,"d":"2.58E-02"}]
[5892,"EPA-TSIE-P3-23-T3","THC, g/mi",0.421517698880181,{"v":0.00250832135400978,"d":"2.51E-03"},{"v":0.00578514841694869,"d":"5.79E-03"},{"v":0.0244773334965287,"d":"2.45E-02"}]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","THC, g/mi",0.219690561533221,{"v":0.00159023648057521,"d":"1.59E-03"},{"v":0.00734290607833829,"d":"7.34E-03"},{"v":0.0132801116298348,"d":"1.33E-02"}]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","THC, g/mi",0.925124258537818,{"v":0.0147465519772289,"d":"1.47E-02"},{"v":0.0295680916262037,"d":"2.96E-02"},{"v":0.0627916304396076,"d":"6.28E-02"}]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","THC, g/mi",0.442999532632223,0.026434229813154,0.033025873764279,0.048338177872693]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","THC, g/mi",0.496231470644934,0.003998168239553,{"v":0.00947347502221932,"d":"9.47E-03"},0.029925252466703]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","THC, g/mi",0.628800445159173,{"v":0.0114140001271401,"d":"1.14E-02"},{"v":0.0124521553847914,"d":"1.25E-02"},{"v":0.0433209377200089,"d":"4.33E-02"}]
[5908,"EPA-HODY-P3-4-T2","THC, g/mi",0.232427881568817,{"v":0.00186449676383027,"d":"1.86E-03"},{"v":0.00790069456138354,"d":"7.90E-03"},{"v":0.0143070558186404,"d":"1.43E-02"}]
[5909,"EPA-JLIB-P3-31-T2","THC, g/mi",0.932336105266526,{"v":0.0134688462772803,"d":"1.35E-02"},{"v":0.0281393209394968,"d":"2.81E-02"},{"v":0.0617215054933076,"d":"6.17E-02"}]
[5910,"EPA-CSIL-P3-10-T2","THC, g/mi",0.510939049216922,{"v":0.0325852340987747,"d":"3.26E-02"},{"v":0.0390299977179081,"d":"3.90E-02"},{"v":0.0578706536654356,"d":"5.79E-02"}]
[5924,"EPA-DCAL-P3-12-T1","THC, g/mi",0.476447246956579,{"v":0.0099684547621184,"d":"9.97E-03"},{"v":0.0323054015577504,"d":"3.23E-02"},{"v":0.0354117799294944,"d":"3.54E-02"}]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","THC, g/mi",0.590972220428648,{"v":0.00590078894206967,"d":"5.90E-03"},{"v":0.0244887942954997,"d":"2.45E-02"},{"v":0.0377876668867526,"d":"3.78E-02"}]
[5926,"EPA-TCAM-P3-10-T2","THC, g/mi",0.820721506051349,{"v":0.00350844854643747,"d":"3.51E-03"},{"v":0.00698182441360507,"d":"6.98E-03"},{"v":0.0462849761736929,"d":"4.63E-02"}]
[5927,"EPA-HCIV-P3-26-T1","THC, g/mi",0.191289386197424,{"v":0.00283941260160153,"d":"2.84E-03"},{"v":0.00412731096820265,"d":"4.13E-03"},{"v":0.0127091846820135,"d":"1.27E-02"}]
[5928,"EPA-NALT-P3-4-T2","THC, g/mi",0.600617536468173,{"v":0.0119836609378898,"d":"1.20E-02"},0.010591756597278,{"v":0.0424202367230468,"d":"4.24E-02"}]
[5941,"EPA-DCAL-P3-12-T2","THC, g/mi",0.388830777012692,0.010179809185336,0.049365777519432,{"v":0.0324642586526572,"d":"3.25E-02"}]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","THC, g/mi",0.577148940322108,{"v":5.46355993475507E-3,"d":"5.46E-03"},{"v":0.0326065072045312,"d":"3.26E-02"},{"v":0.0370840245519317,"d":"3.71E-02"}]
[5943,"EPA-TSIE-P3-25-T1","THC, g/mi",0.563031124373571,{"v":2.55396429448118E-3,"d":"2.55E-03"},0.004859427954842,{"v":0.0320508048066299,"d":"3.21E-02"}]
[5944,"EPA-HCIV-P3-26-T2","THC, g/mi",0.170905304163958,{"v":0.00234789055439232,"d":"2.35E-03"},{"v":4.96886377064025E-3,"d":"4.97E-03"},{"v":0.0112700137782962,"d":"1.13E-02"}]
[5945,"EPA-FEXP-P3-30-T1","THC, g/mi",0.473042762297627,{"v":0.0109663786118507,"d":"1.10E-02"},{"v":0.0187319206574711,"d":"1.87E-02"},{"v":0.0354793223653515,"d":"3.55E-02"}]
[5948,"EPA-TSIE-P3-25-T2","THC, g/mi",0.693238601002561,{"v":0.00287387158704234,"d":"2.87E-03"},{"v":0.00468128366845681,"d":"4.68E-03"},{"v":0.0389478779365862,"d":"3.89E-02"}]
[5949,"EPA-FEXP-P3-30-T2","THC, g/mi",0.468510093646741,{"v":0.0143856405734374,"d":"1.44E-02"},{"v":0.0212399767317473,"d":"2.12E-02"},{"v":0.0383835682756689,"d":"3.84E-02"}]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","THC, g/mi",0.644886522324287,{"v":0.0152753482487982,"d":"1.53E-02"},{"v":0.0407052065503637,"d":"4.07E-02"},{"v":0.0493393614324108,"d":"4.93E-02"}]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","THC, g/mi",0.610554215448146,{"v":0.00368454388370554,"d":"3.68E-03"},{"v":0.00649901149917751,"d":"6.50E-03"},{"v":0.0354568200509347,"d":"3.55E-02"}]
[6031,"EPA-TCAM-P3-10-T3","THC, g/mi",0.550232537522228,{"v":0.00467354864255854,"d":"4.67E-03"},{"v":0.0059047613165931,"d":"5.90E-03"},0.033102827162099]
[6032,"EPA-CSIL-P3-30-T1","THC, g/mi",0.501622463725022,{"v":0.0210458937646232,"d":"2.10E-02"},{"v":0.0315876448611576,"d":"3.16E-02"},{"v":0.0469261029871728,"d":"4.69E-02"}]
[6043,"EPA-DCAL-P3-10-T2","THC, g/mi",0.597448785998202,0.017677660312308,{"v":0.0298342087330045,"d":"2.98E-02"},{"v":0.0481781855190729,"d":"4.82E-02"}]
[6044,"EPA-TSIE-P3-27-T2","THC, g/mi",0.658350371843751,{"v":0.0035328561310148,"d":"3.53E-03"},{"v":0.00734863112939067,"d":"7.35E-03"},{"v":0.0378181360137684,"d":"3.78E-02"}]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","THC, g/mi",0.84064855169789,{"v":0.0144033726390035,"d":"1.44E-02"},{"v":0.0111331538781049,"d":"1.11E-02"},{"v":0.0568959035353398,"d":"5.69E-02"}]
[6046,"EPA-CSIL-P3-30-T2","THC, g/mi",0.50437534221993,{"v":0.0211644911312267,"d":"2.12E-02"},0.028621909186375,{"v":0.0469202577589632,"d":"4.69E-02"}]
[6065,"EPA-NALT-P3-31-T2","THC, g/mi",0.885531497968371,{"v":0.0138754957613412,"d":"1.39E-02"},{"v":0.0121860657477228,"d":"1.22E-02"},{"v":0.0588879336539485,"d":"5.89E-02"}]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","THC, g/mi",0.799207077091229,{"v":0.0103553667549014,"d":"1.04E-02"},{"v":0.0374701644179314,"d":"3.75E-02"},{"v":0.0529381218153561,"d":"5.29E-02"}]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","THC, g/mi",0.173547651864179,{"v":3.12473515524963E-3,"d":"3.12E-03"},{"v":0.00613920624764721,"d":"6.14E-03"},{"v":0.0123222001711601,"d":"1.23E-02"}]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","THC, g/mi",0.387934899344721,{"v":0.00459993340405018,"d":"4.60E-03"},{"v":0.0208262611620314,"d":"2.08E-02"},0.025607058107315]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","THC, g/mi",0.247016540276496,{"v":0.00157111244750865,"d":"1.57E-03"},{"v":0.00667266722686047,"d":"6.67E-03"},{"v":0.0147079121683299,"d":"1.47E-02"}]
[6075,"EPA-HCIV-P3-4-T2","THC, g/mi",0.184896836301819,{"v":0.00352962185987556,"d":"3.53E-03"},{"v":0.00688520003286225,"d":"6.89E-03"},{"v":0.0132948236582401,"d":"1.33E-02"}]
[6076,"EPA-CCOB-P3-3-T2","THC, g/mi",0.408198357094019,{"v":0.00478111608083383,"d":"4.78E-03"},{"v":0.0262124076033461,"d":"2.62E-02"},0.027328816290432]
[6077,"EPA-HODY-P3-6-T2","THC, g/mi",0.238344683816263,{"v":1.38786229903764E-3,"d":"1.39E-03"},{"v":0.00728315389436711,"d":"7.28E-03"},{"v":0.0142007261499616,"d":"1.42E-02"}]
[6078,"EPA-JLIB-P3-23-T2","THC, g/mi",0.843932724583539,{"v":0.0110336927597174,"d":"1.10E-02"},{"v":0.0436974097773259,"d":"4.37E-02"},{"v":0.0561893594844494,"d":"5.62E-02"}]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","THC, g/mi",0.416605890031784,{"v":0.0129662286239797,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0302973586702252,"d":"3.03E-02"},{"v":0.0352823926090481,"d":"3.53E-02"}]
[6082,"EPA-FEXP-P3-3-T2","THC, g/mi",0.48378727433002,{"v":0.0173563141359582,"d":"1.74E-02"},{"v":0.0314922942223195,"d":"3.15E-02"},{"v":0.0426325393804217,"d":"4.26E-02"}]
[6105,"EPA-HODY-P3-11-T1","THC, g/mi",0.183970996529008,{"v":0.000969595737224594,"d":"9.70E-04"},{"v":2.63669963966823E-3,"d":"2.64E-03"},{"v":0.0106560977367675,"d":"1.07E-02"}]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","THC, g/mi",0.540155883585022,{"v":0.0043388887405924,"d":"4.34E-03"},{"v":0.0108725295378382,"d":"1.09E-02"},{"v":0.0324208865173136,"d":"3.24E-02"}]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","THC, g/mi",0.553553760973543,{"v":0.00152704717969216,"d":"1.53E-03"},{"v":0.00518928997663427,"d":"5.19E-03"},0.030357081522061]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","THC, g/mi",1.08970528061137,{"v":0.0248020553241654,"d":"2.48E-02"},{"v":0.0121784538169287,"d":"1.22E-02"},{"v":0.0791907401464022,"d":"7.92E-02"}]
[6109,"EPA-JLIB-P3-26-T1","THC, g/mi",0.740164062930209,{"v":0.00892134316399551,"d":"8.92E-03"},0.037171949201098,0.048066086980995]
[6114,"EPA-CCOB-P3-28-T2","THC, g/mi",0.483226423624651,{"v":0.00386844904556289,"d":"3.87E-03"},{"v":0.0242712887230035,"d":"2.43E-02"},{"v":0.0301761795865923,"d":"3.02E-02"}]
[6115,"EPA-HODY-P3-11-T2","THC, g/mi",0.181719908837763,{"v":0.000859842555366345,"d":"8.60E-04"},{"v":0.00286934395870001,"d":"2.87E-03"},{"v":0.0105592697764313,"d":"1.06E-02"}]
[6116,"EPA-TSIE-P3-21-T2","THC, g/mi",0.517889925285285,{"v":0.00129865290132388,"d":"1.30E-03"},{"v":0.00492159052435407,"d":"4.92E-03"},{"v":0.0285230413501876,"d":"2.85E-02"}]
[6117,"EPA-NALT-P3-10-T2","THC, g/mi",1.07939513515731,{"v":0.0147815732090679,"d":"1.48E-02"},{"v":0.0112429001531394,"d":"1.12E-02"},{"v":0.0696242755685147,"d":"6.96E-02"}]
[6118,"EPA-JLIB-P3-26-T2","THC, g/mi",0.701291507758535,{"v":0.0122644627353124,"d":"1.23E-02"},{"v":0.0297931794000343,"d":"2.98E-02"},{"v":0.0489418670278133,"d":"4.89E-02"}]
[6136,"EPA-HCIV-P3-25-T1","THC, g/mi",0.203323960402074,{"v":2.76114958625787E-3,"d":"2.76E-03"},{"v":0.0043424974712801,"d":"4.34E-03"},{"v":0.0133729667270523,"d":"1.34E-02"}]
[6137,"EPA-DCAL-P3-22-T1","THC, g/mi",0.398327862206746,{"v":0.0117598545963947,"d":"1.18E-02"},{"v":0.0256041444478142,"d":"2.56E-02"},{"v":0.0326880087147449,"d":"3.27E-02"}]
[6138,"EPA-TCAM-P3-30-T1","THC, g/mi",0.693687528214529,{"v":0.0022585447669944,"d":"2.26E-03"},{"v":5.78186643697881E-3,"d":"5.78E-03"},0.038403892590712]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","THC, g/mi",0.556319709288573,{"v":0.0224254122237554,"d":"2.24E-02"},{"v":0.0408093233426297,"d":"4.08E-02"},{"v":0.0514362524875687,"d":"5.14E-02"}]
[6142,"EPA-HCIV-P3-25-T2","THC, g/mi",0.196624844203666,{"v":0.00484772125156009,"d":"4.85E-03"},{"v":0.0108228906341155,"d":"1.08E-02"},{"v":0.0152140853727888,"d":"1.52E-02"}]
[6143,"EPA-DCAL-P3-22-T2","THC, g/mi",0.381906746382306,{"v":0.0131831010458826,"d":"1.32E-02"},{"v":0.0270519955241776,"d":"2.71E-02"},{"v":0.0333171718005278,"d":"3.33E-02"}]
[6144,"EPA-TCAM-P3-30-T2","THC, g/mi",0.338084987889888,{"v":0.00282972275811009,"d":"2.83E-03"},{"v":0.00667087308099581,"d":"6.67E-03"},{"v":0.0204722006257472,"d":"2.05E-02"}]
[6145,"EPA-CSIL-P3-3-T2","THC, g/mi",0.564009745023346,{"v":0.0292955944327152,"d":"2.93E-02"},{"v":0.0480908988826845,"d":"4.81E-02"},{"v":0.0582777225682695,"d":"5.83E-02"}]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","THC, g/mi",0.538640319002961,{"v":0.0163763489897709,"d":"1.64E-02"},{"v":0.0147378433695977,"d":"1.47E-02"},{"v":0.0429347939450678,"d":"4.29E-02"}]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","THC, g/mi",0.522734807376127,{"v":1.5429818536891E-3,"d":"1.54E-03"},{"v":0.00558625928369284,"d":"5.59E-03"},{"v":0.0287761280272852,"d":"2.88E-02"}]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","THC, g/mi",0.24706843053082,{"v":0.000919815512883044,"d":"9.20E-04"},{"v":0.00445889796807745,"d":"4.46E-03"},{"v":0.0139799424836507,"d":"1.40E-02"}]
[6176,"EPA-TCAM-P3-30-T3","THC, g/mi",0.715490364159298,{"v":0.00251460078144249,"d":"2.51E-03"},{"v":0.00485202418394326,"d":"4.85E-03"},{"v":0.0395367591375211,"d":"3.95E-02"}]
[6177,"EPA-DCAL-P3-11-T1","THC, g/mi",0.489702418425932,{"v":0.0104429824251195,"d":"1.04E-02"},{"v":0.0295161434600753,"d":"2.95E-02"},{"v":0.0365310966137496,"d":"3.65E-02"}]
[6185,"EPA-NALT-P3-3-T2","THC, g/mi",0.508613439961266,{"v":0.0103179488775211,"d":"1.03E-02"},{"v":0.0155261076754306,"d":"1.55E-02"},0.036742392074313]
[6186,"EPA-TSIE-P3-13-T2","THC, g/mi",0.391713090173763,{"v":0.00200836000844596,"d":"2.01E-03"},{"v":0.0046699591041111,"d":"4.67E-03"},{"v":0.0224414693303804,"d":"2.24E-02"}]
[6187,"EPA-HODY-P3-3-T2","THC, g/mi",0.247957737197625,{"v":0.000939059375441695,"d":"9.39E-04"},{"v":0.00495125833292134,"d":"4.95E-03"},{"v":0.0141506633873762,"d":"1.42E-02"}]
[6188,"EPA-DCAL-P3-11-T2","THC, g/mi",0.561613845075384,{"v":0.0111809120817515,"d":"1.12E-02"},{"v":0.0322297995551191,"d":"3.22E-02"},{"v":0.0409604058278411,"d":"4.10E-02"}]
[6189,"EPA-HCIV-P3-30-T1","THC, g/mi",0.176585562286466,{"v":2.39018764802749E-3,"d":"2.39E-03"},{"v":5.05483605886728E-3,"d":"5.05E-03"},{"v":0.0116841486192746,"d":"1.17E-02"}]
[6202,"EPA-HCIV-P3-30-T2","THC, g/mi",0.145850462885357,{"v":0.00199859946858984,"d":"2.00E-03"},{"v":0.00534200643811308,"d":"5.34E-03"},{"v":9.79175174004299E-3,"d":"9.79E-03"}]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","THC, g/mi",0.393833935823943,{"v":3.43007435973927E-3,"d":"3.43E-03"},{"v":0.0152068915824493,"d":"1.52E-02"},{"v":0.0247278204452946,"d":"2.47E-02"}]
[6204,"EPA-CSIL-P3-12-T1","THC, g/mi",0.402362125201153,{"v":0.0196538729218568,"d":"1.97E-02"},{"v":0.0307927573714556,"d":"3.08E-02"},{"v":0.0403289188028692,"d":"4.03E-02"}]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","THC, g/mi",0.939733705351298,{"v":0.0120240346266673,"d":"1.20E-02"},{"v":0.0414580461310814,"d":"4.15E-02"},{"v":0.0621781647655895,"d":"6.22E-02"}]
[6213,"EPA-TCAM-P3-25-T1","THC, g/mi",0.451428491171359,{"v":0.00310845610935618,"d":"3.11E-03"},{"v":0.00526690996257034,"d":"5.27E-03"},0.026616353447978]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","THC, g/mi",0.748370377775538,{"v":0.0184276267287099,"d":"1.84E-02"},{"v":0.0264588613615011,"d":"2.65E-02"},{"v":0.0565580969761791,"d":"5.66E-02"}]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","THC, g/mi",0.38787776674228,{"v":0.0044351825809062,"d":"4.44E-03"},{"v":0.0117936929538602,"d":"1.18E-02"},{"v":0.0250531609775299,"d":"2.51E-02"}]
[6216,"EPA-CSIL-P3-12-T2","THC, g/mi",0.416444868182522,{"v":0.0162305089071691,"d":"1.62E-02"},{"v":0.0236491234410045,"d":"2.36E-02"},{"v":0.0376309236284589,"d":"3.76E-02"}]
[6217,"EPA-JLIB-P3-21-T2","THC, g/mi",0.931349960269721,{"v":0.0105598561277572,"d":"1.06E-02"},0.033407694487569,{"v":0.0601772257857152,"d":"6.02E-02"}]
[6219,"EPA-DCAL-P3-27-T2","THC, g/mi",0.578140300685057,{"v":0.0174659752988952,"d":"1.75E-02"},{"v":0.0258312088990656,"d":"2.58E-02"},{"v":0.0468694291324274,"d":"4.69E-02"}]
[6220,"EPA-TCAM-P3-25-T2","THC, g/mi",0.424418535477852,{"v":0.00246204420885888,"d":"2.46E-03"},{"v":0.00536236383845705,"d":"5.36E-03"},{"v":0.0246698587153684,"d":"2.47E-02"}]
[6243,"EPA-NALT-P3-11-T1","THC, g/mi",0.540108851162977,{"v":0.0190120748616232,"d":"1.90E-02"},{"v":0.0145937285487048,"d":"1.46E-02"},{"v":0.0459704933885159,"d":"4.60E-02"}]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","THC, g/mi",0.491424785446289,{"v":0.0104914737430686,"d":"1.05E-02"},0.015543387402745,{"v":0.0356915945743756,"d":"3.57E-02"}]
[6245,"EPA-TCAM-P3-24-T1","THC, g/mi",0.363371995993286,{"v":0.00660905175314781,"d":"6.61E-03"},{"v":0.00661334240924012,"d":"6.61E-03"},0.025261169472313]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","THC, g/mi",0.222523196111445,{"v":2.60037175623728E-3,"d":"2.60E-03"},{"v":5.61683486018205E-3,"d":"5.62E-03"},{"v":0.0142030618925937,"d":"1.42E-02"}]
[6247,"EPA-JLIB-P3-16-T1","THC, g/mi",0.936139637884807,{"v":0.0103338830702987,"d":"1.03E-02"},0.040306923368238,{"v":0.0602184174946681,"d":"6.02E-02"}]
[6255,"EPA-NALT-P3-11-T2","THC, g/mi",0.493501307625142,{"v":0.0107501371095332,"d":"1.08E-02"},{"v":0.0109495129612575,"d":"1.09E-02"},{"v":0.0360852377451142,"d":"3.61E-02"}]
[6256,"EPA-DCAL-P3-21-T2","THC, g/mi",0.504381919735637,{"v":0.0123828207611781,"d":"1.24E-02"},{"v":0.0193447103387311,"d":"1.93E-02"},{"v":0.0379984314571592,"d":"3.80E-02"}]
[6257,"EPA-TCAM-P3-24-T2","THC, g/mi",0.300718091707403,{"v":0.00270851535019048,"d":"2.71E-03"},{"v":0.0084792561284906,"d":"8.48E-03"},0.01868828932523]
[6258,"EPA-HCIV-P3-31-T2","THC, g/mi",0.20500257542366,{"v":0.00261923643859205,"d":"2.62E-03"},{"v":0.00642265457608832,"d":"6.42E-03"},{"v":0.0134339824997164,"d":"1.34E-02"}]
[6259,"EPA-JLIB-P3-16-T2","THC, g/mi",0.742953057833044,{"v":0.00909829873284022,"d":"9.10E-03"},{"v":0.0361139760901858,"d":"3.61E-02"},{"v":0.0489549605705589,"d":"4.90E-02"}]
[6277,"EPA-TSIE-P3-22-T1","THC, g/mi",0.320531115794393,{"v":2.3449478973046E-3,"d":"2.34E-03"},{"v":6.04873506886192E-3,"d":"6.05E-03"},{"v":0.0192794875465376,"d":"1.93E-02"}]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","THC, g/mi",0.377231190074924,{"v":4.55471281556409E-3,"d":"4.55E-03"},{"v":0.0271099582999326,"d":"2.71E-02"},{"v":0.0256034645603072,"d":"2.56E-02"}]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","THC, g/mi",0.25138621424492,{"v":1.21523255169892E-3,"d":"1.22E-03"},{"v":0.00559296866298902,"d":"5.59E-03"},{"v":0.0145791425134919,"d":"1.46E-02"}]
[6280,"EPA-CSIL-P3-26-T1","THC, g/mi",0.372963982789165,0.019592095238578,{"v":0.0468586546302053,"d":"4.69E-02"},{"v":0.0399834649868924,"d":"4.00E-02"}]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","THC, g/mi",0.453727075132618,{"v":0.0110554586559236,"d":"1.11E-02"},{"v":0.0360537050761448,"d":"3.61E-02"},{"v":0.0355117008921482,"d":"3.55E-02"}]
[6288,"EPA-TSIE-P3-22-T2","THC, g/mi",0.34938341301411,{"v":1.69381749858343E-3,"d":"1.69E-03"},{"v":0.00723998612716671,"d":"7.24E-03"},{"v":0.0201696710199077,"d":"2.02E-02"}]
[6289,"EPA-CCOB-P3-6-T2","THC, g/mi",0.407395923004619,{"v":0.00531879284359475,"d":"5.32E-03"},{"v":0.0162863951699586,"d":"1.63E-02"},{"v":0.0271086700235696,"d":"2.71E-02"}]
[6290,"EPA-HODY-P3-31-T2","THC, g/mi",0.237358878667064,{"v":1.01447518244336E-3,"d":"1.01E-03"},{"v":0.00542037217955992,"d":"5.42E-03"},{"v":0.0136964579923141,"d":"1.37E-02"}]
[6292,"EPA-CSIL-P3-26-T2","THC, g/mi",0.451260802128743,{"v":0.0227635553977934,"d":"2.28E-02"},{"v":0.0284271436896695,"d":"2.84E-02"},{"v":0.0453781113919614,"d":"4.54E-02"}]
[6293,"EPA-FEXP-P3-10-T2","THC, g/mi",0.435030774997193,0.015313296327875,{"v":0.0344548282572906,"d":"3.45E-02"},0.038425213938317]
[6306,"EPA-JLIB-P3-22-T1","THC, g/mi",0.705689873192593,{"v":0.00938803216615307,"d":"9.39E-03"},{"v":0.0346226272623911,"d":"3.46E-02"},{"v":0.0473159443242858,"d":"4.73E-02"}]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","THC, g/mi",0.287631007244089,{"v":0.00229005540741203,"d":"2.29E-03"},{"v":0.00525647033280004,"d":"5.26E-03"},{"v":0.0174684371469665,"d":"1.75E-02"}]
[6322,"EPA-SOUT-P3-24-T1","THC, g/mi",0.33532565509522,{"v":0.0120450900085159,"d":"1.20E-02"},{"v":0.0163467268320946,"d":"1.63E-02"},{"v":0.0290331103239164,"d":"2.90E-02"}]
[6323,"EPA-HODY-P3-31-T3","THC, g/mi",0.236124263973114,{"v":0.00195738881155901,"d":"1.96E-03"},{"v":0.0052345143381643,"d":"5.23E-03"},{"v":0.0144088961339844,"d":"1.44E-02"}]
[6324,"EPA-HCIV-P3-28-T2","THC, g/mi",0.313918230432484,{"v":2.74173142761077E-3,"d":"2.74E-03"},{"v":0.0049179026324306,"d":"4.92E-03"},0.019078645602566]
[6325,"EPA-JLIB-P3-22-T2","THC, g/mi",0.729261337805048,{"v":0.0147892767269689,"d":"1.48E-02"},{"v":0.0404680314867224,"d":"4.05E-02"},{"v":0.0536188431866438,"d":"5.36E-02"}]
[6337,"EPA-FFOC-P3-20-T2","THC, g/mi",0.220484808478759,3.283855326566E-3,{"v":0.0188356139731772,"d":"1.88E-02"},{"v":0.0156100043920158,"d":"1.56E-02"}]
[6338,"EPA-SOUT-P3-24-T2","THC, g/mi",0.300147351635919,{"v":0.0159518320217203,"d":"1.60E-02"},{"v":0.0189326398181724,"d":"1.89E-02"},{"v":0.0310113752757759,"d":"3.10E-02"}]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","THC, g/mi",0.464771772583455,{"v":0.0149878022355931,"d":"1.50E-02"},{"v":0.0236150130921207,"d":"2.36E-02"},{"v":0.0386558769748571,"d":"3.87E-02"}]
[6348,"EPA-DCAL-P3-31-T2","THC, g/mi",0.46547188201296,{"v":0.0245280862277866,"d":"2.45E-02"},{"v":0.0345767120082294,"d":"3.46E-02"},{"v":0.0477153904409869,"d":"4.77E-02"}]
[6349,"EPA-FFOC-P3-20-T3","THC, g/mi",0.204123457277389,{"v":0.00863320031465811,"d":"8.63E-03"},{"v":0.0215970259398756,"d":"2.16E-02"},0.019627561409526]
[6350,"EPA-CSIL-P3-20-T2","THC, g/mi",0.451984209967415,0.044028404924657,{"v":0.0585563842805729,"d":"5.86E-02"},{"v":0.0664261495757953,"d":"6.64E-02"}]
[6351,"EPA-FEXP-P3-4-T2","THC, g/mi",0.467303184395269,{"v":0.0174579745556076,"d":"1.75E-02"},{"v":0.0347672975579786,"d":"3.48E-02"},{"v":0.0421124636694794,"d":"4.21E-02"}]
[6362,"EPA-HCIV-P3-21-T2","THC, g/mi",0.180424255967788,{"v":0.00804721787544901,"d":"8.05E-03"},{"v":0.0138880007367301,"d":"1.39E-02"},{"v":0.0175538819520972,"d":"1.76E-02"}]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","THC, g/mi",0.492535168421623,{"v":0.00673022706647057,"d":"6.73E-03"},{"v":0.0138093444921767,"d":"1.38E-02"},{"v":0.0330247777127108,"d":"3.30E-02"}]
[6367,"EPA-SOUT-P3-16-T1","THC, g/mi",0.244264646620921,0.014500603373349,{"v":0.0126850536362063,"d":"1.27E-02"},0.026461504443651]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","THC, g/mi",0.254966435189721,{"v":0.00388788305969606,"d":"3.89E-03"},{"v":0.0125319654725362,"d":"1.25E-02"},{"v":0.0179420707089484,"d":"1.79E-02"}]
[6387,"EPA-TSIE-P3-31-T2","THC, g/mi",0.726055972686692,{"v":0.00828955786049602,"d":"8.29E-03"},0,{"v":0.0444389272300581,"d":"4.44E-02"}]
[6388,"EPA-SOUT-P3-16-T2","THC, g/mi",0.310215625403563,{"v":0.0184358744108384,"d":"1.84E-02"},{"v":0.00705783753575531,"d":"7.06E-03"},{"v":0.0327404181927202,"d":"3.27E-02"}]
[6389,"EPA-HODY-P3-10-T2","THC, g/mi",0.28876715374548,{"v":0.00442695044181238,"d":"4.43E-03"},{"v":1.68811313924776E-3,"d":"1.69E-03"},{"v":0.0192242769798661,"d":"1.92E-02"}]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","THC, g/mi",0.220966800522414,{"v":0.00641177808951213,"d":"6.41E-03"},{"v":0.0170314463988262,"d":"1.70E-02"},{"v":0.0181890730577357,"d":"1.82E-02"}]
[6391,"EPA-DCAL-P3-16-T1","THC, g/mi",0.673945802678297,0.013967998653275,{"v":0.0236303528891656,"d":"2.36E-02"},{"v":0.0481900709255695,"d":"4.82E-02"}]
[6403,"EPA-FFOC-P3-14-T2","THC, g/mi",0.188092319351226,{"v":0.00601167801701474,"d":"6.01E-03"},{"v":0.0131057982792458,"d":"1.31E-02"},{"v":0.0158594176405503,"d":"1.59E-02"}]
[6404,"EPA-DCAL-P3-16-T2","THC, g/mi",0.639638029063223,{"v":0.0138074928283918,"d":"1.38E-02"},{"v":0.0210124483901634,"d":"2.10E-02"},{"v":0.0463875530526934,"d":"4.64E-02"}]
[6405,"EPA-JLIB-P3-30-T1","THC, g/mi",0.716623116284788,{"v":0.00955902653071754,"d":"9.56E-03"},0.035637431230811,{"v":0.0483798035683128,"d":"4.84E-02"}]
[6406,"EPA-TCAM-P3-16-T1","THC, g/mi",0.462781691494894,{"v":0.00357613079689502,"d":"3.58E-03"},{"v":0.0052570493973812,"d":"5.26E-03"},{"v":0.0278701703049987,"d":"2.79E-02"}]
[6407,"EPA-NALT-P3-12-T1","THC, g/mi",0.821337077504938,{"v":0.0122666172303004,"d":"1.23E-02"},0.010482190125918,0.05383964311357]
[6412,"EPA-JLIB-P3-30-T2","THC, g/mi",0.689952688811758,{"v":9.97650356806681E-3,"d":"9.98E-03"},{"v":0.0295160210438157,"d":"2.95E-02"},{"v":0.0465112094545341,"d":"4.65E-02"}]
[6413,"EPA-TCAM-P3-16-T2","THC, g/mi",0.403422350807528,{"v":0.00333285601608339,"d":"3.33E-03"},{"v":4.19571899579622E-3,"d":"4.20E-03"},{"v":0.0242725266193586,"d":"2.43E-02"}]
[6414,"EPA-NALT-P3-12-T2","THC, g/mi",0.76499137499342,{"v":0.0124461063824435,"d":"1.24E-02"},{"v":0.0115554086380768,"d":"1.16E-02"},{"v":0.0520371146302177,"d":"5.20E-02"}]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","THC, g/mi",0.430489968454826,{"v":0.0054987353952244,"d":"5.50E-03"},{"v":0.0210044496392981,"d":"2.10E-02"},{"v":0.0288018918268793,"d":"2.88E-02"}]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","THC, g/mi",0.254617752956421,{"v":5.87962239348876E-3,"d":"5.88E-03"},{"v":0.0155084911940363,"d":"1.55E-02"},{"v":0.0193400049751421,"d":"1.93E-02"}]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","THC, g/mi",0.403218649170856,0.005398844613733,{"v":0.0178465139721359,"d":"1.78E-02"},{"v":0.0271298883925925,"d":"2.71E-02"}]
[6432,"EPA-HCIV-P3-21-T3","THC, g/mi",0.19395191147018,{"v":0.00317512105284215,"d":"3.18E-03"},{"v":0.00377217650769939,"d":"3.77E-03"},{"v":0.0130330035497492,"d":"1.30E-02"}]
[6433,"EPA-FEXP-P3-4-T3","THC, g/mi",0.465897670119997,0.020965448158095,{"v":0.0302053554562921,"d":"3.02E-02"},{"v":0.0447993791599015,"d":"4.48E-02"}]
[6434,"EPA-CSIL-P3-20-T3","THC, g/mi",0.517135267606512,{"v":0.0367064181795164,"d":"3.67E-02"},{"v":0.0571128012296027,"d":"5.71E-02"},{"v":0.0628863873528624,"d":"6.29E-02"}]
[6435,"EPA-FFOC-P3-6-T2","THC, g/mi",0.185994335521453,{"v":0.00406371068835592,"d":"4.06E-03"},0.01190563768516,{"v":0.0140075281730528,"d":"1.40E-02"}]
[6436,"EPA-SOUT-P3-30-T1","THC, g/mi",0.290378565537676,{"v":0.0138072191979644,"d":"1.38E-02"},{"v":0.00851176310224837,"d":"8.51E-03"},{"v":0.0276178095133525,"d":"2.76E-02"}]
[6448,"EPA-SOUT-P3-30-T2","THC, g/mi",0.258116779440902,{"v":0.0128970265028629,"d":"1.29E-02"},{"v":0.0118693767563735,"d":"1.19E-02"},{"v":0.0254110848013187,"d":"2.54E-02"}]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","THC, g/mi",0.661440387914485,{"v":0.00247918576128707,"d":"2.48E-03"},{"v":0.00653905019569637,"d":"6.54E-03"},{"v":0.0372170003114251,"d":"3.72E-02"}]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","THC, g/mi",0.394792733835271,{"v":0.00531602480907357,"d":"5.32E-03"},{"v":0.0158486365795202,"d":"1.58E-02"},{"v":0.0262402921930523,"d":"2.62E-02"}]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","THC, g/mi",0.866349316931662,0.011782666856515,{"v":0.0362063254052108,"d":"3.62E-02"},{"v":0.0575631935229657,"d":"5.76E-02"}]
[6462,"EPA-TSIE-P3-10-T2","THC, g/mi",0.744102963510986,{"v":0.00254719854602355,"d":"2.55E-03"},{"v":0.00554024301836092,"d":"5.54E-03"},{"v":0.0413357299016891,"d":"4.13E-02"}]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","THC, g/mi",0.372443221498702,{"v":0.00520367400255994,"d":"5.20E-03"},0.015145139240222,{"v":0.0248915883846628,"d":"2.49E-02"}]
[6464,"EPA-JLIB-P3-3-T2","THC, g/mi",1.00199512157584,{"v":0.0113458927076058,"d":"1.13E-02"},{"v":0.0358215263139292,"d":"3.58E-02"},{"v":0.0641833008228088,"d":"6.42E-02"}]
[6465,"EPA-FFOC-P3-16-T1","THC, g/mi",0.218737338603993,{"v":0.00278799739553921,"d":"2.79E-03"},{"v":0.0108793427898047,"d":"1.09E-02"},{"v":0.0145593110107564,"d":"1.46E-02"}]
[6479,"EPA-FFOC-P3-16-T2","THC, g/mi",0.184187302872419,{"v":3.41107140832876E-3,"d":"3.41E-03"},{"v":0.0167334341304106,"d":"1.67E-02"},{"v":0.0136566836130389,"d":"1.37E-02"}]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","THC, g/mi",0.351910584697867,{"v":0.00605631598364728,"d":"6.06E-03"},{"v":0.0216531654384816,"d":"2.17E-02"},{"v":0.0252343597322248,"d":"2.52E-02"}]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","THC, g/mi",0.318129789747966,{"v":0.00987366562872978,"d":"9.87E-03"},{"v":0.0251303710277575,"d":"2.51E-02"},{"v":0.0268614999884791,"d":"2.69E-02"}]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","THC, g/mi",0.459686446033247,{"v":0.0185562612421444,"d":"1.86E-02"},{"v":0.0364476697290358,"d":"3.64E-02"},{"v":0.0425925415015313,"d":"4.26E-02"}]
[6487,"EPA-CSIL-P3-21-T2","THC, g/mi",0.437116914706121,{"v":0.0264016248568237,"d":"2.64E-02"},{"v":0.0201139637784107,"d":"2.01E-02"},{"v":0.0471748154391989,"d":"4.72E-02"}]
[6497,"EPA-HODY-P3-10-T3","THC, g/mi",0.335192418152799,0,{"v":5.92858794239947E-3,"d":"5.93E-03"},{"v":0.0178852518442411,"d":"1.79E-02"}]
[6498,"EPA-TCAM-P3-4-T2","THC, g/mi",0.489968087860897,{"v":0.00183435918053126,"d":"1.83E-03"},{"v":0.00556528328837797,"d":"5.57E-03"},{"v":0.0274793027921785,"d":"2.75E-02"}]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","THC, g/mi",0.209015751613075,{"v":0.00212609925113272,"d":"2.13E-03"},{"v":0.0254785329092334,"d":"2.55E-02"},{"v":0.0143797026880203,"d":"1.44E-02"}]
[6507,"EPA-FFOC-P3-7-T2","THC, g/mi",0.195391021723869,{"v":0.00297571660968276,"d":"2.98E-03"},{"v":0.0205076582702084,"d":"2.05E-02"},0.014018951615034]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","THC, g/mi",0.741166454402335,{"v":0.0110840777970677,"d":"1.11E-02"},{"v":0.0133148094271079,"d":"1.33E-02"},{"v":0.0490385498034756,"d":"4.90E-02"}]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","THC, g/mi",0.70678570213452,{"v":0.0026183651572344,"d":"2.62E-03"},{"v":0.00608441135682256,"d":"6.08E-03"},{"v":0.0392944627866057,"d":"3.93E-02"}]
[6520,"EPA-NALT-P3-23-T2","THC, g/mi",0.745395379365529,{"v":0.0126076898873927,"d":"1.26E-02"},{"v":0.0145084214440333,"d":"1.45E-02"},{"v":0.0515502119920995,"d":"5.16E-02"}]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","THC, g/mi",0.32778619220045,{"v":0.00151184576148266,"d":"1.51E-03"},{"v":0.00502365565873643,"d":"5.02E-03"},{"v":0.0188306577549606,"d":"1.88E-02"}]
[6522,"EPA-HODY-P3-16-T1","THC, g/mi",0.253317423278293,{"v":0.000278921350527045,"d":"2.79E-04"},{"v":0.00229956811340336,"d":"2.30E-03"},{"v":0.0137027117260587,"d":"1.37E-02"}]
[6523,"EPA-TCAM-P3-4-T4","THC, g/mi",0.607461907679055,{"v":2.34914085348523E-3,"d":"2.35E-03"},{"v":0.00570505551334832,"d":"5.71E-03"},{"v":0.0336040466692662,"d":"3.36E-02"}]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","THC, g/mi",0.239346873658326,{"v":0.00636975664442191,"d":"6.37E-03"},{"v":0.00431227108672193,"d":"4.31E-03"},{"v":0.0183323696088121,"d":"1.83E-02"}]
[6532,"EPA-HODY-P3-16-T2","THC, g/mi",0.231164677592926,{"v":0.00149649711040583,"d":"1.50E-03"},{"v":5.06765246046555E-3,"d":"5.07E-03"},{"v":0.0138278831603804,"d":"1.38E-02"}]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","THC, g/mi",0.781291062862875,{"v":0.00320190579298832,"d":"3.20E-03"},{"v":0.0101110529830232,"d":"1.01E-02"},0.04331317774276]
[6534,"EPA-HCIV-P3-10-T2","THC, g/mi",0.262970592181651,{"v":0.00317706812904517,"d":"3.18E-03"},{"v":0.00754596625234776,"d":"7.55E-03"},{"v":0.0168339111582793,"d":"1.68E-02"}]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","THC, g/mi",0.451256277966693,{"v":0.0287689773053457,"d":"2.88E-02"},{"v":0.0507952681993146,"d":"5.08E-02"},{"v":0.0522929363679302,"d":"5.23E-02"}]
[6536,"EPA-FFOC-P3-28-T2","THC, g/mi",0.897843132841316,{"v":0.00414419947576476,"d":"4.14E-03"},{"v":0.0158307786288515,"d":"1.58E-02"},{"v":0.0511605703289423,"d":"5.12E-02"}]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","THC, g/mi",0.327706282555586,{"v":0.00411959585959454,"d":"4.12E-03"},{"v":0.00842422924822154,"d":"8.42E-03"},{"v":0.0212048317806986,"d":"2.12E-02"}]
[6538,"EPA-CSIL-P3-31-T2","THC, g/mi",0.429219366316145,{"v":0.0297605280815722,"d":"2.98E-02"},{"v":0.0320905760277711,"d":"3.21E-02"},{"v":0.0507646524967992,"d":"5.08E-02"}]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","THC, g/mi",0.425280274517134,{"v":0.00531853506573246,"d":"5.32E-03"},{"v":0.0655678763890253,"d":"6.56E-02"},{"v":0.0310978031443907,"d":"3.11E-02"}]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","THC, g/mi",0.108121303413041,{"v":0.00408654164260371,"d":"4.09E-03"},{"v":0.0104709927423941,"d":"1.05E-02"},{"v":0.0098865912084544,"d":"9.89E-03"}]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","THC, g/mi",0.764590251156105,{"v":0.0104816509274862,"d":"1.05E-02"},{"v":0.0339357066136776,"d":"3.39E-02"},{"v":0.0511142762081608,"d":"5.11E-02"}]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","THC, g/mi",0.429841916237679,{"v":0.0111529533699066,"d":"1.12E-02"},{"v":0.0251858706947429,"d":"2.52E-02"},{"v":0.0338709297868999,"d":"3.39E-02"}]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","THC, g/mi",0.519260014136705,0.021078653255069,{"v":0.0247914053133434,"d":"2.48E-02"},{"v":0.0470153716388206,"d":"4.70E-02"}]
[6564,"EPA-CCOB-P3-4-T2","THC, g/mi",0.416231060201286,{"v":0.00684266535977901,"d":"6.84E-03"},{"v":0.0241709427119832,"d":"2.42E-02"},{"v":0.0293455413004391,"d":"2.93E-02"}]
[6565,"EPA-FFOC-P3-23-T2","THC, g/mi",0.120937608369425,{"v":3.97199554097188E-3,"d":"3.97E-03"},{"v":0.0124782224346986,"d":"1.25E-02"},{"v":0.0106721891605195,"d":"1.07E-02"}]
[6566,"EPA-JLIB-P3-4-T2","THC, g/mi",0.658575782513869,{"v":0.0130282892197769,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0448946565494824,"d":"4.49E-02"},{"v":0.0485522802591998,"d":"4.86E-02"}]
[6567,"EPA-FEXP-P3-21-T2","THC, g/mi",0.395273670992454,{"v":0.00998211432322435,"d":"9.98E-03"},{"v":0.0233868275444186,"d":"2.34E-02"},0.030911316424045]
[6568,"EPA-CSIL-P3-14-T2","THC, g/mi",0.492312971249226,{"v":0.0200284387118777,"d":"2.00E-02"},{"v":0.0406107924671682,"d":"4.06E-02"},{"v":0.0458124832698012,"d":"4.58E-02"}]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","THC, g/mi",0.556335247847442,{"v":0.00334389355163261,"d":"3.34E-03"},{"v":0.0132012192722671,"d":"1.32E-02"},{"v":0.0323777341366903,"d":"3.24E-02"}]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","THC, g/mi",1.33927552307221,{"v":0.0234807159131243,"d":"2.35E-02"},{"v":0.00926849451233117,"d":"9.27E-03"},0.090658696418089]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","THC, g/mi",0.388009058431437,{"v":0.00374530965693083,"d":"3.75E-03"},{"v":0.0268977234777777,"d":"2.69E-02"},{"v":0.0254011869059535,"d":"2.54E-02"}]
[6592,"EPA-NALT-P3-25-T1","THC, g/mi",1.03408509726679,{"v":0.0125054125615064,"d":"1.25E-02"},{"v":0.0131350792537747,"d":"1.31E-02"},{"v":0.0652569066963449,"d":"6.53E-02"}]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","THC, g/mi",0.271205023360707,{"v":0.00137789312977248,"d":"1.38E-03"},{"v":0.00723284933794541,"d":"7.23E-03"},{"v":0.0157324111113917,"d":"1.57E-02"}]
[6597,"EPA-FFOC-P3-31-T2","THC, g/mi",0.392006682956825,{"v":0.00350074440343317,"d":"3.50E-03"},{"v":0.0103134191143664,"d":"1.03E-02"},{"v":0.0238286681055802,"d":"2.38E-02"}]
[6598,"EPA-SOUT-P3-10-T2","THC, g/mi",1.33124924060234,{"v":0.0243587609616598,"d":"2.44E-02"},{"v":0.00795510825358841,"d":"7.96E-03"},{"v":0.0908201913525282,"d":"9.08E-02"}]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","THC, g/mi",0.389565888363044,{"v":0.00373108853594027,"d":"3.73E-03"},{"v":0.0143785405070675,"d":"1.44E-02"},{"v":0.0244951003714233,"d":"2.45E-02"}]
[6600,"EPA-NALT-P3-25-T2","THC, g/mi",1.09898936915906,{"v":0.0124581588233933,"d":"1.25E-02"},{"v":0.0119409207917406,"d":"1.19E-02"},0.068834362036307]
[6601,"EPA-HODY-P3-23-T2","THC, g/mi",0.254073277867556,{"v":1.12771372609042E-3,"d":"1.13E-03"},{"v":0.0061780542474636,"d":"6.18E-03"},{"v":0.0146419088526736,"d":"1.46E-02"}]
[6613,"EPA-DCAL-P3-25-T1","THC, g/mi",0.553423321341289,{"v":0.0130179925256056,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0268839598431795,"d":"2.69E-02"},{"v":0.0417079629404876,"d":"4.17E-02"}]
[6614,"EPA-TCAM-P3-1-T1","THC, g/mi",0.497587113901177,{"v":0.00284291201621948,"d":"2.84E-03"},{"v":0.00734699993300304,"d":"7.35E-03"},{"v":0.0288394630868682,"d":"2.88E-02"}]
[6615,"EPA-JLIB-P3-25-T1","THC, g/mi",0.810465069288003,{"v":0.0078001663052012,"d":"7.80E-03"},{"v":0.0360173733721037,"d":"3.60E-02"},{"v":0.0512687633477983,"d":"5.13E-02"}]
[6622,"EPA-DCAL-P3-25-T2","THC, g/mi",0.507397015521343,{"v":0.0110185466664464,"d":"1.10E-02"},{"v":0.0272984653458554,"d":"2.73E-02"},{"v":0.0374588433509581,"d":"3.75E-02"}]
[6623,"EPA-TCAM-P3-1-T2","THC, g/mi",0.29054415812828,{"v":0.00262216478988823,"d":"2.62E-03"},{"v":0.0112590914847961,"d":"1.13E-02"},{"v":0.0180385184500102,"d":"1.80E-02"}]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","THC, g/mi",0.798827250783064,{"v":3.18011841449395E-3,"d":"3.18E-03"},{"v":0.0115824429216354,"d":"1.16E-02"},{"v":0.0443773490326166,"d":"4.44E-02"}]
[6626,"EPA-JLIB-P3-25-T2","THC, g/mi",0.840851953407575,{"v":0.0122214112915944,"d":"1.22E-02"},{"v":0.0384591229649467,"d":"3.85E-02"},{"v":0.0568246835397346,"d":"5.68E-02"}]
[6627,"EPA-FFOC-P3-27-T2","THC, g/mi",0.768374012865097,{"v":0.00379513820976944,"d":"3.80E-03"},{"v":0.00534584537177899,"d":"5.35E-03"},{"v":0.0432225972966561,"d":"4.32E-02"}]
[6628,"EPA-SOUT-P3-8-T2","THC, g/mi",0.391649839941431,{"v":0.0159035500121187,"d":"1.59E-02"},{"v":0.0131624879827769,"d":"1.32E-02"},{"v":0.0353523887004867,"d":"3.54E-02"}]
[6629,"EPA-TCAM-P3-1-T3","THC, g/mi",0.288247656341304,{"v":0.00264504200613607,"d":"2.65E-03"},{"v":0.0092113350152718,"d":"9.21E-03"},{"v":0.0177945469558672,"d":"1.78E-02"}]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","THC, g/mi",0.554545059820029,{"v":0.00722851136640414,"d":"7.23E-03"},{"v":0.00559786039485051,"d":"5.60E-03"},{"v":0.0355982375941437,"d":"3.56E-02"}]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","THC, g/mi",0.424518335183708,{"v":0.00526118640644692,"d":"5.26E-03"},{"v":0.00788845376749688,"d":"7.89E-03"},{"v":0.0269134517995363,"d":"2.69E-02"}]
[6648,"EPA-SOUT-P3-8-T3","THC, g/mi",0.325881107324186,{"v":0.0159662901950113,"d":"1.60E-02"},{"v":0.0154659633502124,"d":"1.55E-02"},{"v":0.0319123642333349,"d":"3.19E-02"}]
[6653,"EPA-TSIE-P3-3-T2","THC, g/mi",0.561289069876028,{"v":0.00462210178415185,"d":"4.62E-03"},{"v":0.00633835479095252,"d":"6.34E-03"},{"v":0.0339845110487596,"d":"3.40E-02"}]
[6654,"EPA-TCAM-P3-23-T2","THC, g/mi",0.340519549914237,{"v":0.00481845767926496,"d":"4.82E-03"},{"v":0.00568640811021811,"d":"5.69E-03"},{"v":0.0225001515247592,"d":"2.25E-02"}]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","THC, g/mi",0.363459330809045,{"v":3.46411131608667E-3,"d":"3.46E-03"},{"v":0.00690096979955994,"d":"6.90E-03"},{"v":0.0223719772170953,"d":"2.24E-02"}]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","THC, g/mi",0.486130797992321,{"v":0.0144209983665804,"d":"1.44E-02"},{"v":9.05115668033208E-3,"d":"9.05E-03"},{"v":0.0385779322024424,"d":"3.86E-02"}]
[6675,"EPA-SOUT-P3-31-T2","THC, g/mi",0.380185384611338,0.015506052348668,{"v":0.0139884123315974,"d":"1.40E-02"},{"v":0.0341326018128291,"d":"3.41E-02"}]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","THC, g/mi",0.226749609140229,{"v":3.3207330624256E-3,"d":"3.32E-03"},{"v":0.0130021469147211,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0155385427188479,"d":"1.55E-02"}]
[6677,"EPA-TSIE-P3-11-T1","THC, g/mi",0.399225341325408,{"v":0.00203738435046782,"d":"2.04E-03"},{"v":0.00472568433781291,"d":"4.73E-03"},{"v":0.0229455812807152,"d":"2.29E-02"}]
[6678,"EPA-HCIV-P3-3-T2","THC, g/mi",0.314918053684246,{"v":2.70573076439889E-3,"d":"2.71E-03"},{"v":0.00679554020513059,"d":"6.80E-03"},{"v":0.0192761738189998,"d":"1.93E-02"}]
[6680,"EPA-FFOC-P3-4-T3","THC, g/mi",0.491791448118148,{"v":2.91548314095269E-3,"d":"2.92E-03"},{"v":0.0101723785404496,"d":"1.02E-02"},{"v":0.0286654241073658,"d":"2.87E-02"}]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","THC, g/mi",0.413621778378685,{"v":0.00445190890790659,"d":"4.45E-03"},{"v":0.0244861566940421,"d":"2.45E-02"},0.02709118586044]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","THC, g/mi",0.685157751045782,0.015996617997234,{"v":0.0161996717893418,"d":"1.62E-02"},{"v":0.0510115779655648,"d":"5.10E-02"}]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","THC, g/mi",0.23665724413959,{"v":0.00102013745593976,"d":"1.02E-03"},{"v":0.0048927729277769,"d":"4.89E-03"},{"v":0.0135433093957202,"d":"1.35E-02"}]
[6704,"EPA-DCAL-P3-5-T1","THC, g/mi",0.814809333625409,{"v":0.0107780885173127,"d":"1.08E-02"},0.032575395546446,{"v":0.0534358886815973,"d":"5.34E-02"}]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","THC, g/mi",0.582729870402785,{"v":0.00848562881115233,"d":"8.49E-03"},{"v":0.0343066278045017,"d":"3.43E-02"},{"v":0.0400873438468359,"d":"4.01E-02"}]
[6708,"EPA-SOUT-P3-31-T3","THC, g/mi",0.43317610269536,{"v":0.0161064196604012,"d":"1.61E-02"},{"v":0.0103245102669577,"d":"1.03E-02"},{"v":0.0375468972590193,"d":"3.75E-02"}]
[6709,"EPA-NALT-P3-28-T2","THC, g/mi",0.615413072639204,{"v":0.0128885589990984,"d":"1.29E-02"},{"v":0.0138166919540926,"d":"1.38E-02"},0.043809016520689]
[6710,"EPA-HODY-P3-7-T2","THC, g/mi",0.224932687014144,{"v":0.0011974127888278,"d":"1.20E-03"},{"v":0.00480473370511395,"d":"4.80E-03"},{"v":0.0131472679645335,"d":"1.31E-02"}]
[6711,"EPA-DCAL-P3-5-T2","THC, g/mi",0.766622211250473,{"v":0.0130743393237841,"d":"1.31E-02"},{"v":0.0453092462443896,"d":"4.53E-02"},{"v":0.0539702877447865,"d":"5.40E-02"}]
[6712,"EPA-JLIB-P3-14-T2","THC, g/mi",0.601547404822957,{"v":0.0115505110896989,"d":"1.16E-02"},{"v":0.0300898250244223,"d":"3.01E-02"},0.0435051482256]
[6716,"EPA-FFOC-P3-30-T1","THC, g/mi",0.181649671893112,{"v":0.00346458479442833,"d":"3.46E-03"},{"v":0.00996092938902334,"d":"9.96E-03"},{"v":0.0131596243564068,"d":"1.32E-02"}]
[6743,"EPA-TSIE-P3-11-T3","THC, g/mi",0.388956174950592,{"v":0.0019982717800512,"d":"2.00E-03"},{"v":0.00480830765809352,"d":"4.81E-03"},{"v":0.0221868705144346,"d":"2.22E-02"}]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","THC, g/mi",0.235846550736012,{"v":0.00301935531270779,"d":"3.02E-03"},{"v":0.00762201623014521,"d":"7.62E-03"},{"v":0.0154777119760366,"d":"1.55E-02"}]
[6745,"EPA-SOUT-P3-5-T1","THC, g/mi",0.755765861649092,0.019560967781209,{"v":0.0160011734441216,"d":"1.60E-02"},{"v":0.0577634867679491,"d":"5.78E-02"}]
[6746,"EPA-CSIL-P3-1-T1","THC, g/mi",0.59658426642831,0.025060030197903,{"v":0.0397330529761253,"d":"3.97E-02"},{"v":0.0559659400188434,"d":"5.60E-02"}]
[6749,"EPA-HCIV-P3-23-T2","THC, g/mi",0.213147574830662,{"v":0.0053840087571025,"d":"5.38E-03"},{"v":0.00846816182025883,"d":"8.47E-03"},{"v":0.0164748925737286,"d":"1.65E-02"}]
[6750,"EPA-SOUT-P3-5-T2","THC, g/mi",1.3752271262691,{"v":0.0271679019059093,"d":"2.72E-02"},{"v":0.00886950144484277,"d":"8.87E-03"},{"v":0.0952114734350672,"d":"9.52E-02"}]
[6751,"EPA-FFOC-P3-30-T2","THC, g/mi",0.165757626637729,{"v":0.00424997395815743,"d":"4.25E-03"},{"v":0.0137110556432535,"d":"1.37E-02"},0.013224550753761]
[6752,"EPA-CSIL-P3-1-T2","THC, g/mi",0.550618327393177,{"v":0.0291898307724846,"d":"2.92E-02"},{"v":0.0507499527636035,"d":"5.07E-02"},{"v":0.0578286476694185,"d":"5.78E-02"}]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","THC, g/mi",0.502313697435479,{"v":0.0179230896159046,"d":"1.79E-02"},{"v":0.0173726429632693,"d":"1.74E-02"},{"v":0.0429338878272318,"d":"4.29E-02"}]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","THC, g/mi",0.574702282922323,{"v":0.00491106522925595,"d":"4.91E-03"},{"v":0.0183834572702866,"d":"1.84E-02"},{"v":0.0351681561548537,"d":"3.52E-02"}]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","THC, g/mi",0.366038665419278,{"v":0.0167418030489272,"d":"1.67E-02"},{"v":0.0202089222101065,"d":"2.02E-02"},{"v":0.0351861827900588,"d":"3.52E-02"}]
[6772,"EPA-NALT-P3-14-T2","THC, g/mi",0.528362694065064,{"v":0.0145896032441858,"d":"1.46E-02"},{"v":0.0144985345869514,"d":"1.45E-02"},0.041453801960901]
[6773,"EPA-FFOC-P3-13-T2","THC, g/mi",0.358505809113253,{"v":0.00450820200427916,"d":"4.51E-03"},{"v":0.0132952260869778,"d":"1.33E-02"},{"v":0.0233594673482788,"d":"2.34E-02"}]
[6774,"EPA-SOUT-P3-4-T2","THC, g/mi",0.372873125276746,{"v":0.0162652319963436,"d":"1.63E-02"},{"v":0.00867068873737579,"d":"8.67E-03"},{"v":0.0343090114237085,"d":"3.43E-02"}]
[6803,"EPA-SOUT-P3-25-T1","THC, g/mi",0.494394665472737,{"v":0.0173275103202016,"d":"1.73E-02"},{"v":0.00858117105954575,"d":"8.58E-03"},{"v":0.0414471654777892,"d":"4.14E-02"}]
[6805,"EPA-FFOC-P3-13-T3","THC, g/mi",0.332729066692357,{"v":0.00372921446611274,"d":"3.73E-03"},{"v":0.0140483126648835,"d":"1.40E-02"},{"v":0.0213016484817822,"d":"2.13E-02"}]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","THC, g/mi",0.81441959520861,{"v":2.86447921662986E-3,"d":"2.86E-03"},{"v":0.00737971583096845,"d":"7.38E-03"},{"v":0.0445939649405894,"d":"4.46E-02"}]
[6807,"EPA-CCOB-P3-8EP-T1","THC, g/mi",0.413645151647892,{"v":0.00413620993307209,"d":"4.14E-03"},{"v":0.0248569892228502,"d":"2.49E-02"},{"v":0.0268722482334154,"d":"2.69E-02"}]
[6808,"EPA-NALT-P3-15EP-T1","THC, g/mi",0.39961278922932,{"v":0.0114834547863517,"d":"1.15E-02"},{"v":0.0135116225324575,"d":"1.35E-02"},{"v":0.0318129440372586,"d":"3.18E-02"}]
[6816,"EPA-SOUT-P3-25-T2","THC, g/mi",0.553903767399036,{"v":0.0187743132993621,"d":"1.88E-02"},{"v":0.00876413983962156,"d":"8.76E-03"},{"v":0.0459541066791435,"d":"4.60E-02"}]
[6817,"EPA-DCAL-P3-8EP-T1","THC, g/mi",0.501121092035401,{"v":0.0112339658634141,"d":"1.12E-02"},{"v":0.0344374126060702,"d":"3.44E-02"},{"v":0.0380337319939806,"d":"3.80E-02"}]
[6818,"EPA-TCAM-P3-31-T2","THC, g/mi",0.828175411336478,{"v":0.00370171290590807,"d":"3.70E-03"},{"v":6.85455044805049E-3,"d":"6.85E-03"},{"v":0.0468234166664472,"d":"4.68E-02"}]
[6819,"EPA-CCOB-P3-8EP-T2","THC, g/mi",0.386993124032597,{"v":0.00403346015562257,"d":"4.03E-03"},{"v":0.0190124845175083,"d":"1.90E-02"},{"v":0.0250582721892299,"d":"2.51E-02"}]
[6820,"EPA-NALT-P3-15EP-T2","THC, g/mi",0.433842459112179,{"v":0.0111669747955544,"d":"1.12E-02"},{"v":0.0119079192239134,"d":"1.19E-02"},{"v":0.0333359913101065,"d":"3.33E-02"}]
[6832,"EPA-HODY-P3-9EP-T1","THC, g/mi",0.162689628280707,{"v":8.57885653878761E-4,"d":"8.58E-04"},{"v":0.0030859239430101,"d":"3.09E-03"},{"v":0.00941242227390315,"d":"9.41E-03"}]
[6833,"EPA-DCAL-P3-8EP-T2","THC, g/mi",0.51415465973651,{"v":0.0117076214253598,"d":"1.17E-02"},{"v":0.0407797090812671,"d":"4.08E-02"},{"v":0.0392829727939184,"d":"3.93E-02"}]
[6834,"EPA-JLIB-P3-2EP-T1","THC, g/mi",0.698618792833908,{"v":0.0145328191347102,"d":"1.45E-02"},{"v":0.0390724387171997,"d":"3.91E-02"},{"v":0.0517250979333701,"d":"5.17E-02"}]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","THC, g/mi",0.381646691903348,{"v":0.0208279890384442,"d":"2.08E-02"},0.03411065402426,{"v":0.0405502529688765,"d":"4.06E-02"}]
[6842,"EPA-SOUT-P3-20-T1","THC, g/mi",0.280793810329919,{"v":0.0148485457784155,"d":"1.48E-02"},{"v":0.0159664361489246,"d":"1.60E-02"},{"v":0.0286389830135204,"d":"2.86E-02"}]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","THC, g/mi",0.195520300198285,{"v":0.00417273773922724,"d":"4.17E-03"},{"v":0.0165196911272791,"d":"1.65E-02"},{"v":0.0149174808523017,"d":"1.49E-02"}]
[6844,"EPA-HODY-P3-9EP-T2","THC, g/mi",0.199429975689655,{"v":1.67637267505585E-3,"d":"1.68E-03"},{"v":0.00591927417722671,"d":"5.92E-03"},{"v":0.0122611791608983,"d":"1.23E-02"}]
[6845,"EPA-JLIB-P3-2EP-T2","THC, g/mi",0.699063457804286,{"v":0.0152021593527562,"d":"1.52E-02"},{"v":0.0446874945041605,"d":"4.47E-02"},{"v":0.0527541156187845,"d":"5.28E-02"}]
[6846,"EPA-CSIL-P3-4-T2","THC, g/mi",0.376370762045819,{"v":0.0260639558951746,"d":"2.61E-02"},0.035131166477573,{"v":0.0448160485179015,"d":"4.48E-02"}]
[6847,"EPA-SOUT-P3-20-T2","THC, g/mi",0.313218933048765,{"v":0.0168499314744538,"d":"1.68E-02"},{"v":0.0126225901759078,"d":"1.26E-02"},{"v":0.0318772328041084,"d":"3.19E-02"}]
[6848,"EPA-FFOC-P3-3-T2","THC, g/mi",0.215298532929711,{"v":3.84885084662644E-3,"d":"3.85E-03"},{"v":0.0114573772229998,"d":"1.15E-02"},{"v":0.0152480861290226,"d":"1.52E-02"}]
[6864,"EPA-TSIE-P3-26-T1","THC, g/mi",0.533101329379902,{"v":0.00219566864547313,"d":"2.20E-03"},{"v":0.00591739427330797,"d":"5.92E-03"},{"v":0.0298722540701658,"d":"2.99E-02"}]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","THC, g/mi",0.526830297620068,{"v":3.56427056934277E-3,"d":"3.56E-03"},{"v":0.00836280258677577,"d":"8.36E-03"},{"v":0.0308673349717987,"d":"3.09E-02"}]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","THC, g/mi",0.157119386126837,{"v":3.38215096916089E-3,"d":"3.38E-03"},{"v":0.00967401813163765,"d":"9.67E-03"},{"v":0.0117152352830388,"d":"1.17E-02"}]
[6867,"EPA-SOUT-P3-20-T3","THC, g/mi",0.329040563086469,{"v":0.0146614916790694,"d":"1.47E-02"},{"v":0.0110385431657036,"d":"1.10E-02"},{"v":0.0309169437343848,"d":"3.09E-02"}]
[6871,"EPA-TSIE-P3-26-T2","THC, g/mi",0.371184408513232,{"v":0.00205424409111674,"d":"2.05E-03"},{"v":0.00479345404989698,"d":"4.79E-03"},{"v":0.0214873456208276,"d":"2.15E-02"}]
[6872,"EPA-TCAM-P3-27-T2","THC, g/mi",0.747585529188647,{"v":0.00402964928970578,"d":"4.03E-03"},{"v":0.0098823746532643,"d":"9.88E-03"},{"v":0.0430790391319524,"d":"4.31E-02"}]
[6873,"EPA-FFOC-P3-21-T2","THC, g/mi",0.127253876939841,{"v":1.79853817775511E-3,"d":"1.80E-03"},{"v":0.0125542478138595,"d":"1.26E-02"},{"v":0.00895118324971296,"d":"8.95E-03"}]
[6885,"EPA-HCIV-P3-22-T1","THC, g/mi",0.19568192923628,{"v":2.57933293804702E-3,"d":"2.58E-03"},{"v":0.00622924857389149,"d":"6.23E-03"},{"v":0.0128631063108487,"d":"1.29E-02"}]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","THC, g/mi",0.2798518191836,{"v":1.11857252213934E-3,"d":"1.12E-03"},{"v":0.0076556766644979,"d":"7.66E-03"},{"v":0.0160757642440542,"d":"1.61E-02"}]
[6887,"EPA-CSIL-P3-22-T1","THC, g/mi",0.462797333779133,{"v":0.0261965056202661,"d":"2.62E-02"},{"v":0.0366929136293406,"d":"3.67E-02"},{"v":0.0496450023168901,"d":"4.96E-02"}]
[6895,"EPA-SOUT-P3-26-T1","THC, g/mi",0.37211872796814,{"v":0.0162950958194663,"d":"1.63E-02"},{"v":0.0100467765911078,"d":"1.00E-02"},{"v":0.0344902464257777,"d":"3.45E-02"}]
[6896,"EPA-FFOC-P3-9-T1","THC, g/mi",0.158608156081189,{"v":0.00402652270143871,"d":"4.03E-03"},{"v":0.0230193746947147,"d":"2.30E-02"},{"v":0.0132815895136302,"d":"1.33E-02"}]
[6897,"EPA-HCIV-P3-22-T2","THC, g/mi",0.195498289431492,{"v":2.53574414322807E-3,"d":"2.54E-03"},{"v":0.00636108590574772,"d":"6.36E-03"},{"v":0.0128379475287287,"d":"1.28E-02"}]
[6898,"EPA-CSIL-P3-22-T2","THC, g/mi",0.474481929134443,0.026111643057804,{"v":0.0526225594814996,"d":"5.26E-02"},{"v":0.0513920091891486,"d":"5.14E-02"}]
[6900,"EPA-SOUT-P3-26-T2","THC, g/mi",0.377895516352252,{"v":0.0204414268010651,"d":"2.04E-02"},0.015637331539957,{"v":0.0385794197853815,"d":"3.86E-02"}]
[6901,"EPA-FFOC-P3-9-T2","THC, g/mi",0.134882453194764,{"v":0.00477020229503078,"d":"4.77E-03"},{"v":0.00889436447777146,"d":"8.89E-03"},{"v":0.0117492803000334,"d":"1.17E-02"}]
[6935,"EPA-HCIV-P3-2-T1","THC, g/mi",0.330310010582322,{"v":0.00340233450464076,"d":"3.40E-03"},{"v":0.0111981246535654,"d":"1.12E-02"},{"v":0.0208349350313343,"d":"2.08E-02"}]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","THC, g/mi",0.40458234918293,{"v":0.00186001810811205,"d":"1.86E-03"},{"v":0.00524331664232392,"d":"5.24E-03"},{"v":0.0229705527783822,"d":"2.30E-02"}]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","THC, g/mi",0.892040735430682,{"v":0.0232742755810691,"d":"2.33E-02"},{"v":0.0136337435676577,"d":"1.36E-02"},{"v":0.0673792063680745,"d":"6.74E-02"}]
[6938,"EPA-FFOC-P3-14MP-T1","THC, g/mi",0.184602012224512,{"v":0.00468257358258537,"d":"4.68E-03"},{"v":0.0171084716354596,"d":"1.71E-02"},{"v":0.0148048338353041,"d":"1.48E-02"}]
[6939,"EPA-TCAM-P3-5-T1","THC, g/mi",0.931375285574749,{"v":0.00272042651681243,"d":"2.72E-03"},{"v":0.00648268987794905,"d":"6.48E-03"},{"v":0.0510586786888632,"d":"5.11E-02"}]
[6945,"EPA-SOUT-P3-27-T2","THC, g/mi",1.31179381918208,{"v":0.0265828223375161,"d":"2.66E-02"},{"v":0.0136301145132627,"d":"1.36E-02"},{"v":0.0921585982757521,"d":"9.22E-02"}]
[6946,"EPA-HCIV-P3-2-T2","THC, g/mi",0.260117397297936,{"v":0.00353417486974362,"d":"3.53E-03"},{"v":0.0122215398706565,"d":"1.22E-02"},{"v":0.0175138795704885,"d":"1.75E-02"}]
[6947,"EPA-TSIE-P3-14-T2","THC, g/mi",0.362091766497785,{"v":0.00151757216840444,"d":"1.52E-03"},{"v":0.0052929498517522,"d":"5.29E-03"},0.020487474752147]
[6948,"EPA-FFOC-P3-14MP-T2","THC, g/mi",0.173616149384083,{"v":0.00405906798590289,"d":"4.06E-03"},{"v":0.015561587838310499,"d":"1.56E-02"},{"v":0.0135089596251262,"d":"1.35E-02"}]
[6949,"EPA-TCAM-P3-5-T2","THC, g/mi",0.766350797894682,{"v":0.00254996016797017,"d":"2.55E-03"},{"v":0.00519276279656649,"d":"5.19E-03"},{"v":0.0420520650445448,"d":"4.21E-02"}]
[6963,"EPA-HODY-P3-22-T4","THC, g/mi",0.218245402753288,{"v":0.00129685440507773,"d":"1.30E-03"},{"v":0.00434329423146251,"d":"4.34E-03"},{"v":0.0128303225985709,"d":"1.28E-02"}]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","THC, g/mi",0.859238613163717,{"v":0.0149733885745254,"d":"1.50E-02"},{"v":0.0117776686963235,"d":"1.18E-02"},0.057849371806057]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","THC, g/mi",0.402247079922951,{"v":0.0219919763824792,"d":"2.20E-02"},0.036492542620235,0.042772978511523]
[6969,"EPA-SOUT-P3-12-T1","THC, g/mi",0.325717305583979,{"v":0.0149837232013465,"d":"1.50E-02"},{"v":0.0197395130312858,"d":"1.97E-02"},{"v":0.0312404209923069,"d":"3.12E-02"}]
[6970,"EPA-CSIL-P3-13-T2","THC, g/mi",0.447580238531628,{"v":0.0243595975906791,"d":"2.44E-02"},{"v":0.0430279728488516,"d":"4.30E-02"},{"v":0.0473830149924388,"d":"4.74E-02"}]
[6988,"EPA-SOUT-P3-12-T2","THC, g/mi",0.386449370316017,{"v":0.0166505787065465,"d":"1.67E-02"},{"v":0.0168810730344772,"d":"1.69E-02"},0.035801194385479]
[6989,"EPA-FFOC-P3-5-T1","THC, g/mi",0.520678987615614,{"v":0.00524786308111575,"d":"5.25E-03"},{"v":0.0212251931080073,"d":"2.12E-02"},{"v":0.0328569720947876,"d":"3.29E-02"}]
[6990,"EPA-HCIV-P3-12EP-T1","THC, g/mi",0.180279043004033,{"v":0.0024889581020853,"d":"2.49E-03"},{"v":0.00455274479804786,"d":"4.55E-03"},{"v":0.0119260057385744,"d":"1.19E-02"}]
[6991,"EPA-TSIE-P3-15EP-T1","THC, g/mi",0.445336405436046,{"v":0.000949371730640062,"d":"9.49E-04"},{"v":3.52886019646279E-3,"d":"3.53E-03"},{"v":0.0240850657600318,"d":"2.41E-02"}]
[6992,"EPA-CSIL-P3-9EP-T1","THC, g/mi",0.427342495234673,{"v":0.0189210104248062,"d":"1.89E-02"},{"v":0.0289626166439082,"d":"2.90E-02"},{"v":0.0409505186194054,"d":"4.10E-02"}]
[6997,"EPA-FFOC-P3-5-T2","THC, g/mi",0.385169476659313,{"v":3.51548208552522E-3,"d":"3.52E-03"},{"v":0.0160977694962864,"d":"1.61E-02"},{"v":0.0241137424339863,"d":"2.41E-02"}]
[6998,"EPA-HCIV-P3-12EP-T2","THC, g/mi",0.167672546133427,{"v":0.0025739925628387,"d":"2.57E-03"},{"v":0.00359517530867574,"d":"3.60E-03"},{"v":0.0112049893072606,"d":"1.12E-02"}]
[6999,"EPA-TSIE-P3-15EP-T2","THC, g/mi",0.456349951189589,{"v":0.000902772057294777,"d":"9.03E-04"},{"v":0.00352565304030419,"d":"3.53E-03"},{"v":0.0246708498854825,"d":"2.47E-02"}]
[7000,"EPA-CSIL-P3-9EP-T2","THC, g/mi",0.406766047002056,{"v":0.0220693294000104,"d":"2.21E-02"},{"v":0.0386478119399156,"d":"3.86E-02"},{"v":0.0432483583872014,"d":"4.32E-02"}]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","THC, g/mi",0.354054919100558,{"v":0.0258622791915019,"d":"2.59E-02"},{"v":0.0247522248829696,"d":"2.48E-02"},{"v":0.0429395663138213,"d":"4.29E-02"}]
[7018,"EPA-TCAM-P3-9EP-T1","THC, g/mi",0.827489527937605,{"v":0.00403572478356282,"d":"4.04E-03"},{"v":7.14866816270757E-3,"d":"7.15E-03"},{"v":0.0472170843661045,"d":"4.72E-02"}]
[7019,"EPA-F150-P3-22-T1","THC, g/mi",0.622990508584262,{"v":0.0747325187946948,"d":"7.47E-02"},{"v":0.0948691793777421,"d":"9.49E-02"},0.104934605473994]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","THC, g/mi",0.278915631049887,{"v":0.00393654005178079,"d":"3.94E-03"},{"v":1.14487005936113E-3,"d":"1.14E-03"},{"v":0.0179376548523133,"d":"1.79E-02"}]
[7027,"EPA-TCAM-P3-9EP-T2","THC, g/mi",0.34667972391684,{"v":0.00452421289729299,"d":"4.52E-03"},{"v":3.17629127847102E-3,"d":"3.18E-03"},{"v":0.0220738197751509,"d":"2.21E-02"}]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","THC, g/mi",0.270554712529453,{"v":0.0129536598322862,"d":"1.30E-02"},{"v":0.0077307886518643,"d":"7.73E-03"},{"v":0.0257948824011638,"d":"2.58E-02"}]
[7029,"EPA-CIMP-P3-31-T2","THC, g/mi",0.388821052680628,{"v":0.0309146012047554,"d":"3.09E-02"},{"v":0.0248641901096085,"d":"2.49E-02"},{"v":0.0492537144227464,"d":"4.93E-02"}]
[7030,"EPA-F150-P3-22-T2","THC, g/mi",0.692467058735949,{"v":0.0755293741016889,"d":"7.55E-02"},0.116071807335891,0.110913832879133]
[7034,"EPA-SOUT-P3-21-T2","THC, g/mi",0.289093907017978,{"v":0.0153022857004222,"d":"1.53E-02"},{"v":0.00811038473234308,"d":"8.11E-03"},{"v":0.0290576504950767,"d":"2.91E-02"}]
[7035,"EPA-TCOR-P3-31-T3","THC, g/mi",0.375580083863859,{"v":0.0042231864295698,"d":"4.22E-03"},0,{"v":0.0230736620363094,"d":"2.31E-02"}]
[7036,"EPA-TCAM-P3-9EP-T3","THC, g/mi",0.330888312929284,{"v":0.00249688527890459,"d":"2.50E-03"},{"v":0.00388395809752837,"d":"3.88E-03"},{"v":0.0197027239834394,"d":"1.97E-02"}]
[7052,"EPA-FFOC-P3-12-T1","THC, g/mi",0.154333034158411,{"v":0.00466487534919236,"d":"4.66E-03"},{"v":0.0144101627536343,"d":"1.44E-02"},0.013117210651926]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","THC, g/mi",0.295014057274959,{"v":0.0182792850513497,"d":"1.83E-02"},{"v":0.0122513689164925,"d":"1.23E-02"},{"v":0.0322046700319726,"d":"3.22E-02"}]
[7068,"EPA-CIMP-P3-9-T1","THC, g/mi",0.421775406992897,{"v":0.0180311704422425,"d":"1.80E-02"},{"v":0.0292222241413201,"d":"2.92E-02"},{"v":0.0397553033129899,"d":"3.98E-02"}]
[7069,"EPA-TCOR-P3-2-T1","THC, g/mi",0.450076595946992,{"v":0.00492273018436327,"d":"4.92E-03"},{"v":2.68027057415287E-3,"d":"2.68E-03"},{"v":0.0280366409912063,"d":"2.80E-02"}]
[7080,"EPA-CIMP-P3-9-T2","THC, g/mi",0.418123999333112,{"v":0.0187929527833166,"d":"1.88E-02"},{"v":0.0251804398275196,"d":"2.52E-02"},{"v":0.0400291594993131,"d":"4.00E-02"}]
[7081,"EPA-TCOR-P3-2-T2","THC, g/mi",0.670611863651784,{"v":0.00374150749721863,"d":"3.74E-03"},{"v":1.85771432119779E-3,"d":"1.86E-03"},{"v":0.0384895879401836,"d":"3.85E-02"}]
[7082,"EPA-F150-P3-15-T1","THC, g/mi",0.761537974092711,{"v":0.0576026727030728,"d":"5.76E-02"},{"v":0.0785278169216981,"d":"7.85E-02"},{"v":0.0956824695202065,"d":"9.57E-02"}]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","THC, g/mi",0.722529739232079,0.022547721533207,{"v":0.0264296749139568,"d":"2.64E-02"},{"v":0.0591074111947081,"d":"5.91E-02"}]
[7087,"EPA-F150-P3-15-T2","THC, g/mi",0.761290521599995,{"v":0.0641479372717123,"d":"6.41E-02"},0.108332894658721,0.103509583864873]
[7088,"EPA-FEXP-P3-28-T2","THC, g/mi",0.759086188958073,{"v":0.0199885510976971,"d":"2.00E-02"},{"v":0.0192009868627542,"d":"1.92E-02"},{"v":0.0583479590741987,"d":"5.83E-02"}]
[7131,"EPA-TCOR-P3-8-T1","THC, g/mi",0.180726739071382,{"v":1.85544942517369E-3,"d":"1.86E-03"},{"v":2.4663392296047E-3,"d":"2.47E-03"},{"v":0.0115080545180175,"d":"1.15E-02"}]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","THC, g/mi",0.849436172330973,{"v":0.0668516216978889,"d":"6.69E-02"},0.113758017239532,0.110968578557]
[7140,"EPA-TCOR-P3-8-T2","THC, g/mi",0.198412089357687,{"v":2.66442532331258E-3,"d":"2.66E-03"},{"v":0.000920743488960232,"d":"9.21E-04"},{"v":0.0127705202737728,"d":"1.28E-02"}]
[7141,"EPA-CIMP-P3-23-T2","THC, g/mi",0.342254666667492,{"v":0.0278884510387502,"d":"2.79E-02"},{"v":0.0372259891819955,"d":"3.72E-02"},{"v":0.0449091734711149,"d":"4.49E-02"}]
[7142,"EPA-F150-P3-21-T2","THC, g/mi",0.657673021268195,{"v":0.0570711812079489,"d":"5.71E-02"},0.110129448681296,{"v":0.0920871469044077,"d":"9.21E-02"}]
[7152,"EPA-SOUT-P3-14-T2","THC, g/mi",0.244856162919455,{"v":0.0134395776249085,"d":"1.34E-02"},{"v":0.0121192210736157,"d":"1.21E-02"},{"v":0.0253813845919464,"d":"2.54E-02"}]
[7153,"EPA-FFOC-P3-12-T2","THC, g/mi",0.119757023055834,{"v":0.00241757566685127,"d":"2.42E-03"},{"v":0.00515862769370664,"d":"5.16E-03"},{"v":0.00875632043891505,"d":"8.76E-03"}]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","THC, g/mi",0.406353941188507,{"v":0.00209093640405877,"d":"2.09E-03"},{"v":0.00559110744166603,"d":"5.59E-03"},{"v":0.0233417814483054,"d":"2.33E-02"}]
[7170,"EPA-CIMP-P3-24-T1","THC, g/mi",0.359897325479334,{"v":0.0221410429791778,"d":"2.21E-02"},{"v":0.0452171798499282,"d":"4.52E-02"},{"v":0.0412060832086198,"d":"4.12E-02"}]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","THC, g/mi",0.192952741448439,{"v":0.00214308020407183,"d":"2.14E-03"},{"v":0.0049677766556544,"d":"4.97E-03"},{"v":0.0123631976545463,"d":"1.24E-02"}]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","THC, g/mi",0.434646472252481,{"v":0.0751450257213794,"d":"7.51E-02"},{"v":0.0997241479421865,"d":"9.97E-02"},{"v":0.0957490788662803,"d":"9.57E-02"}]
[7177,"EPA-CIMP-P3-24-T2","THC, g/mi",0.388500976099161,{"v":0.0275780196671422,"d":"2.76E-02"},{"v":0.0371075662272355,"d":"3.71E-02"},{"v":0.0469481021973793,"d":"4.69E-02"}]
[7178,"EPA-TCOR-P3-6-T2","THC, g/mi",0.203196859865683,{"v":0.00386057349926764,"d":"3.86E-03"},{"v":0.00177684716705988,"d":"1.78E-03"},{"v":0.0140500714112461,"d":"1.41E-02"}]
[7179,"EPA-F150-P3-6-T2","THC, g/mi",0.447035466965272,{"v":0.0722743008189554,"d":"7.23E-02"},0.11094580922656,0.094443344591558]
[7194,"EPA-SOUT-P3-22-T1","THC, g/mi",0.277845301704072,{"v":0.0111369341662234,"d":"1.11E-02"},0.012677831406075,{"v":0.0250828435184182,"d":"2.51E-02"}]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","THC, g/mi",0.53611006030826,{"v":0.00465028524083746,"d":"4.65E-03"},{"v":0.0156227516533895,"d":"1.56E-02"},{"v":0.0330248884856111,"d":"3.30E-02"}]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","THC, g/mi",0.660422048210813,{"v":1.80476784187119E-3,"d":"1.80E-03"},{"v":0.00516505542830963,"d":"5.17E-03"},{"v":0.0361457682279893,"d":"3.61E-02"}]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","THC, g/mi",0.49068479933171,0.026048913470749,{"v":0.0346861602584297,"d":"3.47E-02"},0.05096152574111]
[7203,"EPA-SOUT-P3-22-T2","THC, g/mi",0.326829466811758,{"v":0.0146093393359478,"d":"1.46E-02"},{"v":0.0155183150750226,"d":"1.55E-02"},{"v":0.0308170779921439,"d":"3.08E-02"}]
[7204,"EPA-FFOC-P3-10-T2","THC, g/mi",0.325544275698699,{"v":0.00451464970584215,"d":"4.51E-03"},{"v":0.00991216196645507,"d":"9.91E-03"},{"v":0.0216388722628889,"d":"2.16E-02"}]
[7205,"EPA-TCOR-P3-6-T3","THC, g/mi",0.477687957525913,{"v":0.00340601786720565,"d":"3.41E-03"},{"v":0.00205885051018623,"d":"2.06E-03"},{"v":0.0282128784458522,"d":"2.82E-02"}]
[7206,"EPA-CIMP-P3-24-T3","THC, g/mi",0.398947957849758,{"v":0.0376664539547838,"d":"3.77E-02"},{"v":0.0388368115059881,"d":"3.88E-02"},{"v":0.0564208913770531,"d":"5.64E-02"}]
[7207,"EPA-F150-P3-6-T3","THC, g/mi",0.433071426185707,{"v":0.0871626884007895,"d":"8.72E-02"},0.111327485033705,0.106967212635749]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","THC, g/mi",0.417429323006963,{"v":0.00596559333473354,"d":"5.97E-03"},{"v":0.00215758029609776,"d":"2.16E-03"},{"v":0.0271326112935496,"d":"2.71E-02"}]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","THC, g/mi",0.468187021953733,{"v":0.0298426701052773,"d":"2.98E-02"},{"v":0.0241775629619061,"d":"2.42E-02"},{"v":0.0520677836546983,"d":"5.21E-02"}]
[7247,"EPA-TCOR-P3-21-T2","THC, g/mi",0.222970723524041,{"v":0.00126222407962929,"d":"1.26E-03"},{"v":0.00344548990035909,"d":"3.45E-03"},{"v":0.0130484578985695,"d":"1.30E-02"}]
[7248,"EPA-CIMP-P3-6-T2","THC, g/mi",0.399154446354432,{"v":0.0267612071668165,"d":"2.68E-02"},{"v":0.0303132045538044,"d":"3.03E-02"},{"v":0.0463356151117416,"d":"4.63E-02"}]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","THC, g/mi",0.371102343566132,{"v":0.00245288010720517,"d":"2.45E-03"},{"v":0.0212066557654978,"d":"2.12E-02"},0.023010357518566]
[7257,"EPA-FFOC-P3-26-T1","THC, g/mi",0.126575939099688,{"v":0.0022483359906212,"d":"2.25E-03"},{"v":0.00910719838118318,"d":"9.11E-03"},{"v":0.00913032130818866,"d":"9.13E-03"}]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","THC, g/mi",0.409227919842645,{"v":0.00393338980414207,"d":"3.93E-03"},{"v":0.0304033791800615,"d":"3.04E-02"},{"v":0.0269019803912311,"d":"2.69E-02"}]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","THC, g/mi",0.209790897663766,{"v":0.00300616498842126,"d":"3.01E-03"},{"v":2.20776401792145E-3,"d":"2.21E-03"},{"v":0.0136519405599478,"d":"1.37E-02"}]
[7260,"EPA-F150-P3-25-T1","THC, g/mi",0.481947266779752,{"v":0.0691965678359283,"d":"6.92E-02"},0.111943389927168,{"v":0.0936103662726258,"d":"9.36E-02"}]
[7275,"EPA-FFOC-P3-26-T2","THC, g/mi",0.153961312814498,{"v":0.00272250896136186,"d":"2.72E-03"},{"v":0.00944886474401781,"d":"9.45E-03"},{"v":0.0110250155334961,"d":"1.10E-02"}]
[7276,"EPA-SOUT-P3-1-T1","THC, g/mi",0.331569219539495,{"v":0.0149269113592193,"d":"1.49E-02"},{"v":0.0141250697521339,"d":"1.41E-02"},{"v":0.0313513834505416,"d":"3.14E-02"}]
[7278,"EPA-F150-P3-25-T2","THC, g/mi",0.487989216628071,{"v":0.0719314636159872,"d":"7.19E-02"},0.160014946442682,{"v":0.0994400257127211,"d":"9.94E-02"}]
[7280,"EPA-SOUT-P3-1-T2","THC, g/mi",0.352608487775164,{"v":0.0200575707393118,"d":"2.01E-02"},0.016461068964624,0.037033955930103]
[7281,"EPA-FEXP-P3-11-T2","THC, g/mi",0.695968624933065,{"v":0.0148768853436809,"d":"1.49E-02"},{"v":0.0266154565970652,"d":"2.66E-02"},0.051459284866801]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","THC, g/mi",0.340081186871853,{"v":0.00521518178166993,"d":"5.22E-03"},{"v":0.00196236692138153,"d":"1.96E-03"},{"v":0.0222448779218278,"d":"2.22E-02"}]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","THC, g/mi",0.493462585868568,{"v":0.0251920266893618,"d":"2.52E-02"},{"v":0.0362302523427313,"d":"3.62E-02"},{"v":0.0500933153418738,"d":"5.01E-02"}]
[7304,"EPA-F150-P3-30-T1","THC, g/mi",0.561400893459269,{"v":0.0737648862386761,"d":"7.38E-02"},0.118845775717183,0.102292555013451]
[7309,"EPA-TCOR-P3-13-T2","THC, g/mi",0.335770976957167,{"v":0.00433739793912605,"d":"4.34E-03"},{"v":0.00208066325442415,"d":"2.08E-03"},{"v":0.0213804134277136,"d":"2.14E-02"}]
[7310,"EPA-CIMP-P3-7-T2","THC, g/mi",0.490179625887306,{"v":0.0262577015996606,"d":"2.63E-02"},{"v":0.0227248399077535,"d":"2.27E-02"},{"v":0.0503075163854979,"d":"5.03E-02"}]
[7311,"EPA-F150-P3-30-T2","THC, g/mi",0.436185606026662,{"v":0.0664075068568759,"d":"6.64E-02"},{"v":0.0934377724407065,"d":"9.34E-02"},{"v":0.0874078885683816,"d":"8.74E-02"}]
[7312,"EPA-FEXP-P3-11-T3","THC, g/mi",0.68128729667742,0.018672409969412,{"v":0.0375735681777413,"d":"3.76E-02"},{"v":0.0548091845459427,"d":"5.48E-02"}]
[7325,"EPA-FFOC-P3-22-T1","THC, g/mi",0.165540943155441,{"v":3.63198109286988E-3,"d":"3.63E-03"},{"v":0.0107034237185717,"d":"1.07E-02"},{"v":0.0124833931833295,"d":"1.25E-02"}]
[7326,"EPA-SOUT-P3-24MP-T1","THC, g/mi",0.252123357138997,{"v":0.0175007435207404,"d":"1.75E-02"},{"v":0.0128810019117813,"d":"1.29E-02"},{"v":0.0293503202132942,"d":"2.94E-02"}]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","THC, g/mi",0.426801132544257,{"v":0.0240195140296891,"d":"2.40E-02"},{"v":0.0422016765450438,"d":"4.22E-02"},{"v":0.0462543076701083,"d":"4.63E-02"}]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","THC, g/mi",1.50701393799666,{"v":0.0644609232649462,"d":"6.45E-02"},0.111959994224957,0.142479048163708]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","THC, g/mi",0.362811937035184,{"v":0.0327029047287658,"d":"3.27E-02"},{"v":0.0431121670529509,"d":"4.31E-02"},{"v":0.0504503445889933,"d":"5.05E-02"}]
[7343,"EPA-FFOC-P3-22-T2","THC, g/mi",0.1756348222649,{"v":0.00527065221992986,"d":"5.27E-03"},{"v":0.00790687761252903,"d":"7.91E-03"},{"v":0.0142619010182249,"d":"1.43E-02"}]
[7344,"EPA-SOUT-P3-24MP-T2","THC, g/mi",0.319248406249237,{"v":0.0195926989748953,"d":"1.96E-02"},{"v":0.0171919594724336,"d":"1.72E-02"},{"v":0.0349624042987369,"d":"3.50E-02"}]
[7345,"EPA-TCOR-P3-5-T1","THC, g/mi",0.452245593701834,{"v":3.49995983581573E-3,"d":"3.50E-03"},{"v":3.35386576831271E-3,"d":"3.35E-03"},{"v":0.0267379409224818,"d":"2.67E-02"}]
[7351,"EPA-TCOR-P3-5-T2","THC, g/mi",0.43773136909627,{"v":0.00459384020179534,"d":"4.59E-03"},{"v":0.00374126971183146,"d":"3.74E-03"},{"v":0.0270600806430618,"d":"2.71E-02"}]
[7352,"EPA-CIMP-P3-27-T2","THC, g/mi",0.328875432050086,{"v":0.0258739683528161,"d":"2.59E-02"},0.034803324631059,{"v":0.0423803897849287,"d":"4.24E-02"}]
[7353,"EPA-F150-P3-27-T2","THC, g/mi",0.592363956398301,{"v":0.0678299847852201,"d":"6.78E-02"},0.10767622675479,{"v":0.0977920520510234,"d":"9.78E-02"}]
[7373,"EPA-TCOR-P3-24-T1","THC, g/mi",0.191089167400447,{"v":0.00434974533065794,"d":"4.35E-03"},{"v":0.00680732401733033,"d":"6.81E-03"},{"v":0.0141860789177272,"d":"1.42E-02"}]
[7374,"EPA-CIMP-P3-1-T1","THC, g/mi",0.518982929900915,0.020813266067919,{"v":0.0326507888668409,"d":"3.27E-02"},{"v":0.0473363828332638,"d":"4.73E-02"}]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","THC, g/mi",0.666433617673438,{"v":0.0649810183080047,"d":"6.50E-02"},0.148296487050974,0.101999017449176]
[7387,"EPA-TCOR-P3-24-T2","THC, g/mi",0.484697424054263,{"v":0.00232507317526816,"d":"2.33E-03"},{"v":0.00178855070242545,"d":"1.79E-03"},{"v":0.0272635685168143,"d":"2.73E-02"}]
[7388,"EPA-CIMP-P3-1-T2","THC, g/mi",0.493076793718581,{"v":0.0267123625649662,"d":"2.67E-02"},{"v":0.0267911819047568,"d":"2.68E-02"},{"v":0.0508879206819838,"d":"5.09E-02"}]
[7389,"EPA-F150-P3-13-T2","THC, g/mi",0.55236661392614,{"v":0.0658372942284861,"d":"6.58E-02"},0.12301014212761,{"v":0.0949290232288444,"d":"9.49E-02"}]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","THC, g/mi",0.198352895483053,{"v":0.0193969051798496,"d":"1.94E-02"},{"v":0.0166738556387334,"d":"1.67E-02"},{"v":0.0285427798934358,"d":"2.85E-02"}]
[7429,"EPA-SOUT-P3-6-T2","THC, g/mi",0.300976458352846,{"v":0.0196225404042969,"d":"1.96E-02"},{"v":0.0138765622717194,"d":"1.39E-02"},{"v":0.0338713734066293,"d":"3.39E-02"}]
[7430,"EPA-TCOR-P3-26-T1","THC, g/mi",0.432761042045148,{"v":2.87734777774125E-3,"d":"2.88E-03"},{"v":0.00379155871497242,"d":"3.79E-03"},{"v":0.0254021153592749,"d":"2.54E-02"}]
[7431,"EPA-CIMP-P3-5-T1","THC, g/mi",0.49157399626986,{"v":0.0235755128911769,"d":"2.36E-02"},{"v":0.0262124519789751,"d":"2.62E-02"},0.048159549186393]
[7432,"EPA-TCOR-P3-26-T2","THC, g/mi",0.271396754623466,{"v":0.00316460268091478,"d":"3.16E-03"},{"v":0.00254033642362643,"d":"2.54E-03"},{"v":0.0171621142554586,"d":"1.72E-02"}]
[7433,"EPA-CIMP-P3-5-T2","THC, g/mi",0.494359194336046,{"v":0.0196890524362789,"d":"1.97E-02"},{"v":0.0286192727122387,"d":"2.86E-02"},{"v":0.0450184153481173,"d":"4.50E-02"}]
[7460,"EPA-TCOR-P3-27-T1","THC, g/mi",0.470280261727992,{"v":0.00359168015550974,"d":"3.59E-03"},{"v":0.00246432482230647,"d":"2.46E-03"},{"v":0.0280567039477243,"d":"2.81E-02"}]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","THC, g/mi",0.490576280818495,{"v":0.0264870993118642,"d":"2.65E-02"},{"v":0.0298654596301417,"d":"2.99E-02"},{"v":0.0508679779963071,"d":"5.09E-02"}]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","THC, g/mi",0.44637132951427,{"v":0.0590233547801966,"d":"5.90E-02"},{"v":0.0706562129927182,"d":"7.07E-02"},{"v":0.0799251694254813,"d":"7.99E-02"}]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","THC, g/mi",0.474613509897198,{"v":3.88903631036005E-3,"d":"3.89E-03"},{"v":1.38600695866388E-3,"d":"1.39E-03"},{"v":0.0285179753853287,"d":"2.85E-02"}]
[7473,"EPA-CIMP-P3-3-T2","THC, g/mi",0.467964617244765,{"v":0.0256053054519773,"d":"2.56E-02"},{"v":0.0371186351977951,"d":"3.71E-02"},{"v":0.0494320075403232,"d":"4.94E-02"}]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","THC, g/mi",0.641875152462543,{"v":0.00807928409143945,"d":"8.08E-03"},{"v":0.0374412766873882,"d":"3.74E-02"},{"v":0.0430323823187289,"d":"4.30E-02"}]
[7483,"EPA-FEXP-P3-23-T2","THC, g/mi",0.571295372591906,{"v":0.0118684432353405,"d":"1.19E-02"},{"v":0.0371111041331778,"d":"3.71E-02"},{"v":0.0425301578502974,"d":"4.25E-02"}]
[7484,"EPA-F150-P3-23-T3","THC, g/mi",0.412600072111495,{"v":0.0682481437993934,"d":"6.82E-02"},{"v":0.0916423464551457,"d":"9.16E-02"},{"v":0.0876439839967099,"d":"8.76E-02"}]
[7495,"EPA-TCOR-P3-24-T3","THC, g/mi",0.37019533716175,{"v":2.87969743169815E-3,"d":"2.88E-03"},{"v":0.0123169714795089,"d":"1.23E-02"},{"v":0.0227998959993884,"d":"2.28E-02"}]
[7496,"EPA-CIMP-P3-13-T1","THC, g/mi",0.43476230265324,{"v":0.0238719000087941,"d":"2.39E-02"},{"v":0.0365852538902092,"d":"3.66E-02"},0.04628185725058]
[7497,"EPA-FFOC-P3-2-T1","THC, g/mi",0.387474266004986,{"v":0.00762996363998845,"d":"7.63E-03"},{"v":0.00947059670372494,"d":"9.47E-03"},{"v":0.0275838934272264,"d":"2.76E-02"}]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","THC, g/mi",0.73638569132229,{"v":0.0539128728323778,"d":"5.39E-02"},{"v":0.0594475361761049,"d":"5.94E-02"},{"v":0.0894756126092983,"d":"8.95E-02"}]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","THC, g/mi",0.461871972438689,{"v":0.0331586601690487,"d":"3.32E-02"},{"v":0.0433555009458282,"d":"4.34E-02"},{"v":0.0562301185106502,"d":"5.62E-02"}]
[7503,"EPA-FFOC-P3-2-T2","THC, g/mi",0.49587693123371,{"v":0.0138787061925624,"d":"1.39E-02"},{"v":0.0247917468678138,"d":"2.48E-02"},{"v":0.0396641660742699,"d":"3.97E-02"}]
[7524,"EPA-TCOR-P3-25-T1","THC, g/mi",0.519655919843704,{"v":0.00345095989225397,"d":"3.45E-03"},{"v":0.00540161738974658,"d":"5.40E-03"},{"v":0.0305764693284277,"d":"3.06E-02"}]
[7525,"EPA-CIMP-P3-22-T1","THC, g/mi",0.474640556435421,{"v":0.0209615892802203,"d":"2.10E-02"},{"v":0.0275655120874704,"d":"2.76E-02"},{"v":0.0450690751111988,"d":"4.51E-02"}]
[7526,"EPA-HCIV-P3-14-T4","THC, g/mi",0.260625394627552,{"v":0.00486218434801344,"d":"4.86E-03"},{"v":0.00945297492332962,"d":"9.45E-03"},{"v":0.0184851030109765,"d":"1.85E-02"}]
[7527,"EPA-F150-P3-3-T2","THC, g/mi",0.715695895807471,{"v":0.0673177722861413,"d":"6.73E-02"},{"v":0.0632567974968525,"d":"6.33E-02"},0.100721903769359]
[7538,"EPA-TCOR-P3-25-T2","THC, g/mi",0.429610834737881,{"v":3.89219462109308E-3,"d":"3.89E-03"},{"v":2.69173609227613E-3,"d":"2.69E-03"},{"v":0.0259595920710296,"d":"2.60E-02"}]
[7539,"EPA-CIMP-P3-22-T2","THC, g/mi",0.425024513966037,{"v":0.0245132466915112,"d":"2.45E-02"},0.047890111642962,{"v":0.0471050292867708,"d":"4.71E-02"}]
[7540,"EPA-HODY-P3-12-T3","THC, g/mi",0.219402184243591,{"v":0.00147478871404397,"d":"1.47E-03"},{"v":0.00928281484443299,"d":"9.28E-03"},{"v":0.0134176087150687,"d":"1.34E-02"}]
[7541,"EPA-HCIV-P3-14-T5","THC, g/mi",0.277977565805251,{"v":0.00313940884032517,"d":"3.14E-03"},{"v":0.0107172542911578,"d":"1.07E-02"},{"v":0.0180076678777498,"d":"1.80E-02"}]
[7542,"EPA-FEXP-P3-12-T1","THC, g/mi",0.824001143369067,{"v":0.0111589958368922,"d":"1.12E-02"},{"v":0.0252865420287353,"d":"2.53E-02"},{"v":0.0543087354210792,"d":"5.43E-02"}]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","THC, g/mi",0.506158093387924,{"v":0.00279506621754143,"d":"2.80E-03"},{"v":0.00798554880454514,"d":"7.99E-03"},{"v":0.0294344555807111,"d":"2.94E-02"}]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","THC, g/mi",0.24624977809191,{"v":0.0103982028205402,"d":"1.04E-02"},{"v":0.0143051260792307,"d":"1.43E-02"},0.022978192303407]
[7558,"EPA-FFOC-P3-11-T1","THC, g/mi",0.21860646695491,{"v":0.0032038188669891,"d":"3.20E-03"},{"v":0.0103347688651104,"d":"1.03E-02"},{"v":0.0148925986288903,"d":"1.49E-02"}]
[7559,"EPA-FEXP-P3-12-T2","THC, g/mi",0.839037782046726,{"v":0.0142263029370897,"d":"1.42E-02"},0.03799866952744,{"v":0.0589241695370404,"d":"5.89E-02"}]
[7575,"EPA-TCOR-P3-12-T1","THC, g/mi",0.279665099683741,{"v":0.00339404576291593,"d":"3.39E-03"},{"v":1.79411157456231E-3,"d":"1.79E-03"},{"v":0.0174970816144483,"d":"1.75E-02"}]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","THC, g/mi",0.409080543044756,{"v":0.0225877802096759,"d":"2.26E-02"},0.025785534579218,{"v":0.0429742570946884,"d":"4.30E-02"}]
[7577,"EPA-FFOC-P3-11-T2","THC, g/mi",0.233234512840129,{"v":0.0049307714216513,"d":"4.93E-03"},{"v":0.00863093211358864,"d":"8.63E-03"},{"v":0.0169823570274337,"d":"1.70E-02"}]
[7578,"EPA-SOUT-P3-28-T2","THC, g/mi",0.31653153822081,{"v":0.0152851207767954,"d":"1.53E-02"},{"v":0.0130177071288297,"d":"1.30E-02"},0.030797345953097]
[7579,"EPA-F150-P3-8-T1","THC, g/mi",0.774141679216016,{"v":0.0654590889193521,"d":"6.55E-02"},0.105864125926942,0.105210814076108]
[7582,"EPA-TCOR-P3-12-T2","THC, g/mi",0.519394418892301,{"v":0.00433720379608522,"d":"4.34E-03"},{"v":0.0031190371568717,"d":"3.12E-03"},{"v":0.0310670674885948,"d":"3.11E-02"}]
[7583,"EPA-CIMP-P3-10-T2","THC, g/mi",0.423361703630371,{"v":0.0212941339704627,"d":"2.13E-02"},{"v":0.0288339080511774,"d":"2.88E-02"},{"v":0.0427627850421789,"d":"4.28E-02"}]
[7584,"EPA-FFOC-P3-11-T3","THC, g/mi",0.211283435382393,{"v":3.01970757656984E-3,"d":"3.02E-03"},{"v":0.00645385554580708,"d":"6.45E-03"},{"v":0.0140190227585562,"d":"1.40E-02"}]
[7585,"EPA-F150-P3-8-T2","THC, g/mi",0.665984116107452,{"v":0.0707427263731552,"d":"7.07E-02"},0.102776994066679,0.103949228732393]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","THC, g/mi",0.573266572251881,{"v":0.0564714317927777,"d":"5.65E-02"},0.077345805628602,0.084737863949115]
[7606,"EPA-TCOR-P3-12-T3","THC, g/mi",0.523274264505033,{"v":5.12969701517007E-3,"d":"5.13E-03"},{"v":0.00355634433644757,"d":"3.56E-03"},{"v":0.0320491444504509,"d":"3.20E-02"}]
[7607,"EPA-CIMP-P3-2-T1","THC, g/mi",0.458767151590961,{"v":0.0245128646495646,"d":"2.45E-02"},{"v":0.0525636058243106,"d":"5.26E-02"},{"v":0.0490928866565497,"d":"4.91E-02"}]
[7613,"EPA-CIMP-P3-2-T2","THC, g/mi",0.391518300073404,0.031101204656844,{"v":0.0372881623755984,"d":"3.73E-02"},{"v":0.0503038091547594,"d":"5.03E-02"}]
[7614,"EPA-F150-P3-4-T2","THC, g/mi",0.56001332098598,{"v":0.0609787091533081,"d":"6.10E-02"},{"v":0.0952247278659957,"d":"9.52E-02"},0.089219864746445]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","THC, g/mi",0.221405525275578,{"v":0.00330554146084185,"d":"3.31E-03"},{"v":0.00594375261318864,"d":"5.94E-03"},{"v":0.0148585163442593,"d":"1.49E-02"}]
[7633,"EPA-SOUT-P3-11-T1","THC, g/mi",0.225475481926406,{"v":0.0114908062574479,"d":"1.15E-02"},0.016232972805601,{"v":0.0230248571755641,"d":"2.30E-02"}]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","THC, g/mi",0.416965692696587,{"v":0.00212791300828267,"d":"2.13E-03"},{"v":0.00845591894985723,"d":"8.46E-03"},{"v":0.0239247229135139,"d":"2.39E-02"}]
[7635,"EPA-FFOC-P3-15-T1","THC, g/mi",0.22492741091585,{"v":0.00398274746305669,"d":"3.98E-03"},{"v":0.0161178366709533,"d":"1.61E-02"},{"v":0.0162012711652519,"d":"1.62E-02"}]
[7644,"EPA-TCOR-P3-23-T2","THC, g/mi",0.26086714338749,{"v":0.00278834736907676,"d":"2.79E-03"},{"v":0.00549546045986691,"d":"5.50E-03"},{"v":0.0163136194183773,"d":"1.63E-02"}]
[7645,"EPA-CIMP-P3-30-T1","THC, g/mi",0.453147293963787,{"v":0.0162205529894293,"d":"1.62E-02"},{"v":0.0392858119977042,"d":"3.93E-02"},0.040423199537235]
[7646,"EPA-SOUT-P3-11-T2","THC, g/mi",0.244370930437318,{"v":0.0167299135803048,"d":"1.67E-02"},{"v":0.0103065017942379,"d":"1.03E-02"},{"v":0.0280068363518034,"d":"2.80E-02"}]
[7647,"EPA-FFOC-P3-15-T2","THC, g/mi",0.213997443245473,{"v":0.00352362840202784,"d":"3.52E-03"},{"v":0.0112389304888977,"d":"1.12E-02"},{"v":0.0149316231710515,"d":"1.49E-02"}]
[7648,"EPA-F150-P3-9-T1","THC, g/mi",0.663474122623249,{"v":0.0494394934737136,"d":"4.94E-02"},0.124812309152951,{"v":0.0863743139429717,"d":"8.64E-02"}]
[7649,"EPA-CIMP-P3-30-T2","THC, g/mi",0.417556635912068,{"v":0.0228076101475705,"d":"2.28E-02"},{"v":0.0295787611791846,"d":"2.96E-02"},{"v":0.0437603494913833,"d":"4.38E-02"}]
[7650,"EPA-F150-P3-9-T2","THC, g/mi",0.582711223514384,{"v":0.0701214522185486,"d":"7.01E-02"},{"v":0.0684056723760051,"d":"6.84E-02"},{"v":0.0965935780226395,"d":"9.66E-02"}]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","THC, g/mi",0.549586933258896,{"v":4.83295398763273E-3,"d":"4.83E-03"},{"v":0.00323581545051605,"d":"3.24E-03"},{"v":0.0332927672868054,"d":"3.33E-02"}]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","THC, g/mi",0.463832795177049,{"v":0.0517584214674734,"d":"5.18E-02"},0.108547796456581,{"v":0.0771085373967112,"d":"7.71E-02"}]
[7675,"EPA-CIMP-P3-16-T1","THC, g/mi",0.51695075636307,0.026838876198095,{"v":0.0231007986992844,"d":"2.31E-02"},{"v":0.0522269874547699,"d":"5.22E-02"}]
[7685,"EPA-TCOR-P3-10-T2","THC, g/mi",0.473028003473777,{"v":0.00352553277083274,"d":"3.53E-03"},{"v":0.00241009663570681,"d":"2.41E-03"},{"v":0.0278063743871095,"d":"2.78E-02"}]
[7686,"EPA-CIMP-P3-16-T2","THC, g/mi",0.503480994759112,{"v":0.0204479351621331,"d":"2.04E-02"},{"v":0.0347355051018501,"d":"3.47E-02"},{"v":0.0464118502416165,"d":"4.64E-02"}]
[7687,"EPA-FFOC-P3-8-T1","THC, g/mi",0.225599444619466,{"v":0.00547970100948237,"d":"5.48E-03"},0.017290508662318,{"v":0.0178463435671977,"d":"1.78E-02"}]
[7688,"EPA-SOUT-P3-2-T1","THC, g/mi",1.29208664012527,{"v":0.0306964210519095,"d":"3.07E-02"},{"v":0.0136566660458054,"d":"1.37E-02"},{"v":0.0954465581522141,"d":"9.54E-02"}]
[7689,"EPA-F150-P3-10-T2","THC, g/mi",0.521414126615937,{"v":0.0551152308249214,"d":"5.51E-02"},0.122421373100215,{"v":0.0838945687239748,"d":"8.39E-02"}]
[7698,"EPA-FFOC-P3-8-T2","THC, g/mi",0.207388866216259,{"v":0.00557460671428781,"d":"5.57E-03"},{"v":0.0239218790573462,"d":"2.39E-02"},{"v":0.0173055821860638,"d":"1.73E-02"}]
[7699,"EPA-SOUT-P3-2-T2","THC, g/mi",1.31905315946847,{"v":0.0286384130273838,"d":"2.86E-02"},{"v":0.0183033997589015,"d":"1.83E-02"},{"v":0.0945089682847765,"d":"9.45E-02"}]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","THC, g/mi",0.287802268587245,{"v":0.00262614138217214,"d":"2.63E-03"},{"v":0.00360235390890601,"d":"3.60E-03"},{"v":0.0175167982255405,"d":"1.75E-02"}]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","THC, g/mi",0.47953309958906,{"v":0.0262379172071766,"d":"2.62E-02"},{"v":0.0368653134048197,"d":"3.69E-02"},{"v":0.0504222117882004,"d":"5.04E-02"}]
[7716,"EPA-F150-P3-1-T1","THC, g/mi",0.630289065757721,{"v":0.0540408282123856,"d":"5.40E-02"},{"v":0.0580985967562713,"d":"5.81E-02"},{"v":0.0841027692086909,"d":"8.41E-02"}]
[7720,"EPA-TCOR-P3-4-T2","THC, g/mi",0.42188095561227,{"v":0.00292161532461649,"d":"2.92E-03"},{"v":0.00348493823517942,"d":"3.48E-03"},{"v":0.0246303652006686,"d":"2.46E-02"}]
[7721,"EPA-CIMP-P3-28-T2","THC, g/mi",0.4773899325105,{"v":0.0263098604119134,"d":"2.63E-02"},{"v":0.0261906125870022,"d":"2.62E-02"},0.049805178392705]
[7722,"EPA-F150-P3-1-T2","THC, g/mi",0.566761220979639,{"v":0.0596290671790515,"d":"5.96E-02"},{"v":0.0690087972072154,"d":"6.90E-02"},{"v":0.0866010504274311,"d":"8.66E-02"}]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","THC, g/mi",0.686516986025007,{"v":0.0621682009585311,"d":"6.22E-02"},{"v":0.0845562980047669,"d":"8.46E-02"},{"v":0.0962361307368659,"d":"9.62E-02"}]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","THC, g/mi",0.201056145096511,{"v":2.70217394899612E-3,"d":"2.70E-03"},{"v":0.00204637021969199,"d":"2.05E-03"},{"v":0.0130256533572732,"d":"1.30E-02"}]
[7748,"EPA-CIMP-P3-20-T1","THC, g/mi",0.467947061520885,{"v":0.0192326187871894,"d":"1.92E-02"},{"v":0.0234526848759868,"d":"2.35E-02"},{"v":0.0429267690477563,"d":"4.29E-02"}]
[7762,"EPA-F150-P3-14-T2","THC, g/mi",0.530852817996349,{"v":0.0655515206694613,"d":"6.56E-02"},{"v":0.0934480484561511,"d":"9.34E-02"},{"v":0.0915672127304568,"d":"9.16E-02"}]
[7764,"EPA-CIMP-P3-20-T2","THC, g/mi",0.474816924940781,{"v":0.0190710782055254,"d":"1.91E-02"},{"v":0.0360943547961048,"d":"3.61E-02"},{"v":0.0438460167996752,"d":"4.38E-02"}]
[7765,"EPA-TCOR-P3-3-T2","THC, g/mi",0.204022147773677,{"v":2.93092365520441E-3,"d":"2.93E-03"},{"v":0.00204297778262615,"d":"2.04E-03"},{"v":0.0134092084543364,"d":"1.34E-02"}]
[7766,"EPA-FFOC-P3-25-T1","THC, g/mi",0.154498594297179,{"v":0.0037707763882458,"d":"3.77E-03"},{"v":0.00948673408877107,"d":"9.49E-03"},0.012019751186882]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","THC, g/mi",0.471872876531485,0.015819961711485,{"v":0.0283638619843145,"d":"2.84E-02"},{"v":0.0402846834281378,"d":"4.03E-02"}]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","THC, g/mi",0.314272172791145,{"v":0.0021591112484383,"d":"2.16E-03"},{"v":5.27104803566498E-3,"d":"5.27E-03"},{"v":0.0187231557067707,"d":"1.87E-02"}]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","THC, g/mi",0.279082803337485,0.015848083013613,{"v":0.0173018015726353,"d":"1.73E-02"},{"v":0.0295829068216565,"d":"2.96E-02"}]
[7780,"EPA-FFOC-P3-25-T2","THC, g/mi",0.17630358586133,{"v":3.99765384295671E-3,"d":"4.00E-03"},{"v":0.0143210844010422,"d":"1.43E-02"},{"v":0.0137315383524703,"d":"1.37E-02"}]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","THC, g/mi",0.333632939071483,{"v":0.00211904716821798,"d":"2.12E-03"},{"v":0.00716104552358375,"d":"7.16E-03"},{"v":0.0197165762246965,"d":"1.97E-02"}]
[7796,"EPA-TCOR-P3-9-T1","THC, g/mi",0.399109930228654,{"v":0.00401712041012259,"d":"4.02E-03"},{"v":0.00145539144888618,"d":"1.46E-03"},{"v":0.0244139075158837,"d":"2.44E-02"}]
[7797,"EPA-CIMP-P3-9MP-T1","THC, g/mi",0.404748074979142,{"v":0.0336808933992184,"d":"3.37E-02"},{"v":0.0238937141603081,"d":"2.39E-02"},{"v":0.0524102356630184,"d":"5.24E-02"}]
[7798,"EPA-SOUT-P3-23-T3","THC, g/mi",0.292854512320366,{"v":0.0219867472521083,"d":"2.20E-02"},{"v":0.0114427656055178,"d":"1.14E-02"},{"v":0.0353337379077888,"d":"3.53E-02"}]
[7799,"EPA-F150-P3-12-T1","THC, g/mi",0.429926405391863,{"v":0.0483928988814176,"d":"4.84E-02"},0.108249152667792,{"v":0.0721079951374342,"d":"7.21E-02"}]
[7800,"EPA-F150-P3-12-T2","THC, g/mi",0.388388309475164,{"v":0.0538379091172035,"d":"5.38E-02"},{"v":0.0914233523284848,"d":"9.14E-02"},{"v":0.0738307676135978,"d":"7.38E-02"}]
[7801,"EPA-TCOR-P3-9-T2","THC, g/mi",0.238467759442578,{"v":0.00301277138116774,"d":"3.01E-03"},{"v":1.94500934828736E-3,"d":"1.95E-03"},{"v":0.0150914396105241,"d":"1.51E-02"}]
[7802,"EPA-CIMP-P3-9MP-T2","THC, g/mi",0.441278006682278,{"v":0.0324121169121073,"d":"3.24E-02"},{"v":0.0319499749157887,"d":"3.19E-02"},{"v":0.0535268647065943,"d":"5.35E-02"}]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","THC, g/mi",0.507094120021663,{"v":0.00237336858058232,"d":"2.37E-03"},{"v":2.06750412502253E-3,"d":"2.07E-03"},{"v":0.0284456779769101,"d":"2.84E-02"}]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","THC, g/mi",0.4387180595718,{"v":0.0217745656155318,"d":"2.18E-02"},{"v":0.0424442285150624,"d":"4.24E-02"},{"v":0.0449547624820839,"d":"4.50E-02"}]
[7827,"EPA-F150-P3-5-T1","THC, g/mi",0.968188669966406,{"v":0.0579417304447115,"d":"5.79E-02"},0.131142036197559,0.110412734173549]
[7842,"EPA-CIMP-P3-14-T2","THC, g/mi",0.42364375182629,{"v":0.0296578876429418,"d":"2.97E-02"},{"v":0.0523792312852371,"d":"5.24E-02"},{"v":0.0517788284896103,"d":"5.18E-02"}]
[7843,"EPA-FFOC-P3-1-T1","THC, g/mi",0.183542298199256,{"v":0.00344928416410594,"d":"3.45E-03"},{"v":0.0116341235531981,"d":"1.16E-02"},{"v":0.0132896797151264,"d":"1.33E-02"}]
[7844,"EPA-F150-P3-5-T2","THC, g/mi",0.869896169931006,{"v":0.0564960521838136,"d":"5.65E-02"},0.119042421312622,0.102947680476353]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","THC, g/mi",0.607383869185766,{"v":0.0198346147860014,"d":"1.98E-02"},{"v":0.0110404334664698,"d":"1.10E-02"},{"v":0.0496625555027129,"d":"4.97E-02"}]
[7853,"EPA-FFOC-P3-1-T2","THC, g/mi",0.189711003816258,{"v":4.8989201063778E-3,"d":"4.90E-03"},{"v":0.0104508317502432,"d":"1.05E-02"},{"v":0.0148747665662266,"d":"1.49E-02"}]
[7863,"EPA-TCOR-P3-7-T2","THC, g/mi",0.586738507637312,{"v":0.00321434345175847,"d":"3.21E-03"},{"v":0.00194956749499263,"d":"1.95E-03"},{"v":0.0335070269535476,"d":"3.35E-02"}]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","THC, g/mi",0.482604212645041,{"v":0.00465407660043932,"d":"4.65E-03"},{"v":0.0117624896123707,"d":"1.18E-02"},{"v":0.0299513980553383,"d":"3.00E-02"}]
[7865,"EPA-CIMP-P3-11-T1","THC, g/mi",0.538578102258417,{"v":0.0182329555850855,"d":"1.82E-02"},{"v":0.0287740843841538,"d":"2.88E-02"},{"v":0.0459924128272545,"d":"4.60E-02"}]
[7866,"EPA-SOUT-P3-13-T2","THC, g/mi",0.65163132110943,{"v":0.0217455019424958,"d":"2.17E-02"},{"v":0.0133002606556383,"d":"1.33E-02"},{"v":0.0539336264327797,"d":"5.39E-02"}]
[7867,"EPA-CIMP-P3-11-T2","THC, g/mi",0.533588843457504,{"v":0.0193590780300085,"d":"1.94E-02"},{"v":0.0378159636290283,"d":"3.78E-02"},0.047352930233835]
[7880,"EPA-TCOR-P3-22-T1","THC, g/mi",0.182611968985827,{"v":0.0021508876542399,"d":"2.15E-03"},{"v":0.00583522036783038,"d":"5.84E-03"},{"v":0.0116988488008531,"d":"1.17E-02"}]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","THC, g/mi",0.505727915097133,{"v":0.0184838842127042,"d":"1.85E-02"},{"v":0.0220600973142417,"d":"2.21E-02"},{"v":0.0440602258066759,"d":"4.41E-02"}]
[7882,"EPA-FEXP-P3-31-T3","THC, g/mi",0.754579742329601,{"v":0.00971893587427395,"d":"9.72E-03"},{"v":0.0259190420383541,"d":"2.59E-02"},{"v":0.0494386062189448,"d":"4.94E-02"}]
[7887,"EPA-TCOR-P3-22-T2","THC, g/mi",0.175225117534354,{"v":0.0028736528973757,"d":"2.87E-03"},{"v":0.00347072878773024,"d":"3.47E-03"},{"v":0.0119194707354619,"d":"1.19E-02"}]
[7888,"EPA-CIMP-P3-21-T2","THC, g/mi",0.46521135594698,{"v":0.0229802235131696,"d":"2.30E-02"},0.026919276866836,{"v":0.0462985940935791,"d":"4.63E-02"}]
[7903,"EPA-HCIV-P3-21-T4","THC, g/mi",0.227652476998359,{"v":0.00231921537963126,"d":"2.32E-03"},{"v":0.00515579972393197,"d":"5.16E-03"},{"v":0.0141252512375537,"d":"1.41E-02"}]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","THC, g/mi",0.877906776593465,{"v":0.0159059915458341,"d":"1.59E-02"},0.01630369087284,{"v":0.0607104648927329,"d":"6.07E-02"}]
[7905,"EPA-FFOC-P3-24-T1","THC, g/mi",0.102824378579655,{"v":0.00442694427813863,"d":"4.43E-03"},{"v":0.0126562835144407,"d":"1.27E-02"},{"v":0.0101383237461215,"d":"1.01E-02"}]
[7906,"EPA-SOUT-P3-9-T1","THC, g/mi",0.281403988691793,{"v":0.0176582258438686,"d":"1.77E-02"},{"v":0.0126935328503619,"d":"1.27E-02"},{"v":0.0310999877841971,"d":"3.11E-02"}]
[7913,"EPA-TCOR-P3-2MP-T1","THC, g/mi",0.461505943640756,{"v":0.00363889173360088,"d":"3.64E-03"},{"v":3.19809303155854E-3,"d":"3.20E-03"},{"v":0.0274560221589689,"d":"2.75E-02"}]
[7914,"EPA-CIMP-P3-26-T1","THC, g/mi",0.433100162394679,{"v":0.0186882952092254,"d":"1.87E-02"},0.036854008571531,{"v":0.0413614853950516,"d":"4.14E-02"}]
[7915,"EPA-FFOC-P3-24-T2","THC, g/mi",{"v":0.0957406237557329,"d":"9.57E-02"},{"v":0.0039157535154475,"d":"3.92E-03"},{"v":0.0108014528067789,"d":"1.08E-02"},{"v":0.00911953715261288,"d":"9.12E-03"}]
[7916,"EPA-SOUT-P3-9-T2","THC, g/mi",0.318103874869333,{"v":0.0161603466257967,"d":"1.62E-02"},{"v":0.0176073088066657,"d":"1.76E-02"},{"v":0.0320133418534363,"d":"3.20E-02"}]
[7917,"EPA-TCOR-P3-2MP-T2","THC, g/mi",0.272517390993278,{"v":0.00336027198329518,"d":"3.36E-03"},{"v":0.00290260730695267,"d":"2.90E-03"},{"v":0.0173321234872433,"d":"1.73E-02"}]
[7918,"EPA-CIMP-P3-26-T2","THC, g/mi",0.451088526449661,{"v":0.0242422098598834,"d":"2.42E-02"},{"v":0.0300536055867305,"d":"3.01E-02"},{"v":0.0469375673219344,"d":"4.69E-02"}]
[7935,"EPA-TCOR-P3-1-T1","THC, g/mi",0.155661467387527,{"v":0.00253622256974321,"d":"2.54E-03"},{"v":5.78115063808374E-3,"d":"5.78E-03"},0.010613722431248]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","THC, g/mi",0.420185617457577,{"v":0.0195012946873299,"d":"1.95E-02"},{"v":0.0293137028370234,"d":"2.93E-02"},0.041391735183279]
[7937,"EPA-F150-P3-5-T3","THC, g/mi",1.25622077435554,{"v":0.0645818402297119,"d":"6.46E-02"},0.121404352737123,0.129760867939422]
[7943,"EPA-TCOR-P3-1-T2","THC, g/mi",0.179738319987893,{"v":0.0029109339403722,"d":"2.91E-03"},{"v":2.05442126506472E-3,"d":"2.05E-03"},{"v":0.0119735925315311,"d":"1.20E-02"}]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","THC, g/mi",0.648392342956403,0.013000607610258,{"v":0.0205573187428084,"d":"2.06E-02"},{"v":0.0460717423688865,"d":"4.61E-02"}]
[7945,"EPA-CIMP-P3-4-T2","THC, g/mi",0.383726791249612,{"v":0.0278492910872183,"d":"2.78E-02"},{"v":0.0354686064991871,"d":"3.55E-02"},{"v":0.0470103032358872,"d":"4.70E-02"}]
[7946,"EPA-F150-P3-5-T4","THC, g/mi",1.72970023075589,{"v":0.0734305385120217,"d":"7.34E-02"},{"v":0.0912240421261666,"d":"9.12E-02"},0.160835988117799]
[7955,"EPA-HCIV-P3-22-T3","THC, g/mi",0.227416215988259,{"v":1.97032680675986E-3,"d":"1.97E-03"},{"v":0.00783771863908748,"d":"7.84E-03"},{"v":0.0142324464510047,"d":"1.42E-02"}]
[7967,"EPA-TCOR-P3-16-T1","THC, g/mi",0.209494485289964,{"v":2.89397582429785E-3,"d":"2.89E-03"},{"v":0.00215415662609589,"d":"2.15E-03"},{"v":0.0136450015465105,"d":"1.36E-02"}]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","THC, g/mi",0.645828440722338,{"v":0.0613463042881755,"d":"6.13E-02"},{"v":0.0902398209613009,"d":"9.02E-02"},{"v":0.0937916526623151,"d":"9.38E-02"}]
[7973,"EPA-TCOR-P3-16-T2","THC, g/mi",0.458325212271206,{"v":0.00525255799697945,"d":"5.25E-03"},{"v":2.22639604777736E-3,"d":"2.23E-03"},0.028833142445478]
[7974,"EPA-F150-P3-31-T2","THC, g/mi",0.738820360628917,{"v":0.0688622213561577,"d":"6.89E-02"},0.120113340894812,0.107141790423086]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","THC, g/mi",0.509845353046193,{"v":0.0246585700766056,"d":"2.47E-02"},{"v":0.0237187474470995,"d":"2.37E-02"},0.049443395914245]
[7993,"EPA-F150-P3-15MP-T1","THC, g/mi",0.927444210990709,{"v":0.0556892490359288,"d":"5.57E-02"},0.097909504549031,0.103403470540873]
[7995,"EPA-CIMP-P3-12-T1","THC, g/mi",0.560044115618503,{"v":0.0186314596771189,"d":"1.86E-02"},{"v":0.0282339648660565,"d":"2.82E-02"},{"v":0.0475574881820282,"d":"4.76E-02"}]
[8001,"EPA-CIMP-P3-12-T2","THC, g/mi",0.386587606485731,{"v":0.0246075278790718,"d":"2.46E-02"},{"v":0.0393819767787319,"d":"3.94E-02"},{"v":0.0445615001492722,"d":"4.46E-02"}]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","THC, g/mi",0.168784892009796,{"v":2.1883828428698E-3,"d":"2.19E-03"},{"v":0.0124404117698397,"d":"1.24E-02"},{"v":0.0116213445298158,"d":"1.16E-02"}]
[8003,"EPA-TCOR-P3-1-T4","THC, g/mi",0.32766419274922,{"v":2.32720558517475E-3,"d":"2.33E-03"},{"v":0.00181988508113164,"d":"1.82E-03"},{"v":0.0192542471731122,"d":"1.93E-02"}]
[8004,"EPA-F150-P3-15MP-T2","THC, g/mi",0.829182728044505,{"v":0.0632788584656732,"d":"6.33E-02"},0.117783425871552,0.106650328090455]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","THC, g/mi",0.693517898699527,{"v":0.0124309025999477,"d":"1.24E-02"},{"v":0.0310770500254429,"d":"3.11E-02"},{"v":0.0488806386147785,"d":"4.89E-02"}]
[8015,"EPA-FFOC-P3-14EP-T2","THC, g/mi",0.18590197687203,{"v":0.00228067137594005,"d":"2.28E-03"},{"v":0.0128190306264598,"d":"1.28E-02"},0.012496212515428]
[8016,"EPA-SOUT-P3-15-T1","THC, g/mi",0.279823231031599,0.012150304019533,0.009579072585812,{"v":0.0258304349218152,"d":"2.58E-02"}]
[8027,"EPA-TCOR-P3-15-T1","THC, g/mi",0.225935118614487,{"v":0.00282994790095538,"d":"2.83E-03"},{"v":0.00138027693730608,"d":"1.38E-03"},{"v":0.0144397623802378,"d":"1.44E-02"}]
[8028,"EPA-CIMP-P3-8-T1","THC, g/mi",0.45381210131337,{"v":0.0241284094446106,"d":"2.41E-02"},{"v":0.0287036590733714,"d":"2.87E-02"},{"v":0.0467925836931132,"d":"4.68E-02"}]
[8029,"EPA-SOUT-P3-15-T2","THC, g/mi",0.277804797899473,{"v":0.0115550796953821,"d":"1.16E-02"},{"v":0.0123778451065609,"d":"1.24E-02"},{"v":0.0254111544876969,"d":"2.54E-02"}]
[8030,"EPA-F150-P3-16-T1","THC, g/mi",0.92509008513628,0.054533695839631,{"v":0.0831892669029127,"d":"8.32E-02"},0.101413233240557]
[8034,"EPA-CIMP-P3-8-T2","THC, g/mi",0.459275591881578,{"v":0.0188992729271214,"d":"1.89E-02"},{"v":0.0379776571494664,"d":"3.80E-02"},{"v":0.0430596807169961,"d":"4.31E-02"}]
[8035,"EPA-TCOR-P3-15-T2","THC, g/mi",0.223561434589188,{"v":1.65813583596986E-3,"d":"1.66E-03"},{"v":0.00110184707212537,"d":"1.10E-03"},{"v":0.0130858020788803,"d":"1.31E-02"}]
[8036,"EPA-FEXP-P3-25-T3","THC, g/mi",0.732565898403698,{"v":0.00770997708735648,"d":"7.71E-03"},{"v":0.0194196145527113,"d":"1.94E-02"},0.046231644059255]
[8037,"EPA-F150-P3-16-T2","THC, g/mi",0.946642024633949,{"v":0.0558020325649533,"d":"5.58E-02"},0.108631649159476,0.105112602185226]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","THC, g/mi",0.806571136789734,{"v":0.0479692482977747,"d":"4.80E-02"},{"v":0.0790613942195985,"d":"7.91E-02"},{"v":0.0894120303505034,"d":"8.94E-02"}]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","THC, g/mi",0.409096587883374,{"v":0.00385320903219999,"d":"3.85E-03"},{"v":3.80771100173424E-3,"d":"3.81E-03"},{"v":0.0250605712200197,"d":"2.51E-02"}]
[8054,"EPA-CIMP-P3-25-T1","THC, g/mi",0.505292271723964,{"v":0.0227264888849089,"d":"2.27E-02"},{"v":0.0235556301180196,"d":"2.36E-02"},{"v":0.0478825060977211,"d":"4.79E-02"}]
[8058,"EPA-CIMP-P3-25-T2","THC, g/mi",0.391231508045583,{"v":0.0207821297146345,"d":"2.08E-02"},{"v":0.0260372059028423,"d":"2.60E-02"},{"v":0.0403307249642576,"d":"4.03E-02"}]
[8059,"EPA-TCOR-P3-28-T2","THC, g/mi",0.406570987687212,{"v":0.00379477273766829,"d":"3.79E-03"},{"v":0.00228571656229946,"d":"2.29E-03"},{"v":0.0247446662801706,"d":"2.47E-02"}]
[8060,"EPA-F150-P3-7-T2","THC, g/mi",0.802113430784367,{"v":0.0661718395286039,"d":"6.62E-02"},{"v":0.0735867612446445,"d":"7.36E-02"},0.104403660428481]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","THC, g/mi",0.223531048541993,{"v":0.0121863005009024,"d":"1.22E-02"},{"v":0.0098830419193494,"d":"9.88E-03"},{"v":0.0231731871985038,"d":"2.32E-02"}]
[8072,"EPA-FFOC-P3-21-T3","THC, g/mi",0.215929780230545,{"v":1.83585991861501E-3,"d":"1.84E-03"},{"v":0.00969339333565472,"d":"9.69E-03"},{"v":0.0135076050151902,"d":"1.35E-02"}]
[8082,"EPA-TCOR-P3-30-T1","THC, g/mi",0.230842703573048,{"v":0.00287782826224094,"d":"2.88E-03"},{"v":0.00360195512001084,"d":"3.60E-03"},{"v":0.0146594960087346,"d":"1.47E-02"}]
[8083,"EPA-CIMP-P3-9EP-T1","THC, g/mi",0.455564545215513,{"v":0.0174250858777901,"d":"1.74E-02"},{"v":0.0219250597425332,"d":"2.19E-02"},{"v":0.0406012699433318,"d":"4.06E-02"}]
[8084,"EPA-SOUT-P3-3-T2","THC, g/mi",0.321210402613375,{"v":0.0163406146620601,"d":"1.63E-02"},{"v":0.0107838798445942,"d":"1.08E-02"},{"v":0.0318996861510077,"d":"3.19E-02"}]
[8085,"EPA-F150-P3-26-T1","THC, g/mi",0.59516471297622,{"v":0.0530539401723212,"d":"5.31E-02"},{"v":0.0992204986819423,"d":"9.92E-02"},{"v":0.0841309320146078,"d":"8.41E-02"}]
[8086,"EPA-TCOR-P3-30-T2","THC, g/mi",0.246563377296836,{"v":0.00286230557976021,"d":"2.86E-03"},{"v":0.00358146042422201,"d":"3.58E-03"},0.015652622848831]
[8087,"EPA-CIMP-P3-9EP-T2","THC, g/mi",0.435157367208583,{"v":0.0257984191090036,"d":"2.58E-02"},{"v":0.0283677920243123,"d":"2.84E-02"},{"v":0.0472774227388256,"d":"4.73E-02"}]
[8088,"EPA-F150-P3-26-T2","THC, g/mi",0.585510031948368,{"v":0.0557997401365899,"d":"5.58E-02"},{"v":0.0824163359327794,"d":"8.24E-02"},{"v":0.0847676511391642,"d":"8.48E-02"}]
[8103,"EPA-TCOR-P3-11-T1","THC, g/mi",0.230939301525041,{"v":0.00345908409356995,"d":"3.46E-03"},{"v":0.0020285576642181,"d":"2.03E-03"},{"v":0.0151558669546866,"d":"1.52E-02"}]
[8104,"EPA-CIMP-P3-15-T1","THC, g/mi",0.496884927699866,{"v":0.0187722568752106,"d":"1.88E-02"},0.04159165462764,{"v":0.0453136641440221,"d":"4.53E-02"}]
[8105,"EPA-F150-P3-2-T1","THC, g/mi",0.720272464957769,0.063731766204967,0.114778310333346,0.10107276637422]
[8109,"EPA-FFOC-P3-8-T3","THC, g/mi",0.205025494197165,{"v":0.00379139260684974,"d":"3.79E-03"},{"v":0.0140785896415158,"d":"1.41E-02"},{"v":0.0149341187037174,"d":"1.49E-02"}]
[8110,"EPA-TCOR-P3-11-T2","THC, g/mi",0.233795304482511,{"v":0.00310903201527725,"d":"3.11E-03"},{"v":1.23928194360018E-3,"d":"1.24E-03"},{"v":0.0149702128334426,"d":"1.50E-02"}]
[8111,"EPA-CIMP-P3-15-T2","THC, g/mi",0.479912858393143,{"v":0.0270794227802451,"d":"2.71E-02"},{"v":0.0282983977807316,"d":"2.83E-02"},{"v":0.0508516793909078,"d":"5.09E-02"}]
[8112,"EPA-F150-P3-2-T2","THC, g/mi",0.689383126048929,{"v":0.0736276002991129,"d":"7.36E-02"},{"v":0.0831871291907776,"d":"8.32E-02"},0.105929490145261]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","THC, g/mi",1.006301460432,{"v":0.0568206742164338,"d":"5.68E-02"},{"v":0.0876533134160965,"d":"8.77E-02"},0.108098266460059]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","THC, g/mi",0.193905742608468,{"v":0.00366204873050525,"d":"3.66E-03"},{"v":0.00498121235204069,"d":"4.98E-03"},{"v":0.0136407773443204,"d":"1.36E-02"}]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","THC, g/mi",0.68687811462093,{"v":0.0119224478295717,"d":"1.19E-02"},0.016266909141968,0.047156002051387]
[8133,"EPA-CIMP-P3-23-T3","THC, g/mi",0.444440784635755,{"v":0.0194701339010333,"d":"1.95E-02"},{"v":0.0407497619682173,"d":"4.07E-02"},{"v":0.0433173220193762,"d":"4.33E-02"}]
[8135,"EPA-NALT-P3-6-T4","THC, g/mi",0.700261651690747,{"v":0.0134982101192782,"d":"1.35E-02"},{"v":0.0190127826537497,"d":"1.90E-02"},{"v":0.0491155128258237,"d":"4.91E-02"}]
[8136,"EPA-TCOR-P3-14-T2","THC, g/mi",0.220506844791448,{"v":0.00332060366397549,"d":"3.32E-03"},{"v":0.0036419945326229,"d":"3.64E-03"},{"v":0.0146474085319207,"d":"1.46E-02"}]
[8137,"EPA-F150-P3-28-T2","THC, g/mi",1.00581701302437,{"v":0.0571643176979802,"d":"5.72E-02"},{"v":0.0913453370523078,"d":"9.13E-02"},0.108629284510316]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","THC, g/mi",0.228417251118427,{"v":1.77585171495556E-3,"d":"1.78E-03"},{"v":0.00646575887205286,"d":"6.47E-03"},{"v":0.0139519721900661,"d":"1.40E-02"}]
[8156,"EPA-TCOR-P3-20-T1","THC, g/mi",0.468813814329617,{"v":0.00250050291263683,"d":"2.50E-03"},{"v":3.29941289792321E-3,"d":"3.30E-03"},0.026962126964715]
[8157,"EPA-CSIL-P3-21-T3","THC, g/mi",0.721749454641684,{"v":0.0187530376476993,"d":"1.88E-02"},{"v":0.0480222181962211,"d":"4.80E-02"},{"v":0.0575263988083975,"d":"5.75E-02"}]
[8158,"EPA-F150-P3-11-T1","THC, g/mi",0.810971480023604,{"v":0.0598018876816197,"d":"5.98E-02"},{"v":0.0729489185805931,"d":"7.29E-02"},{"v":0.0997726192864179,"d":"9.98E-02"}]
[8161,"EPA-TCOR-P3-20-T2","THC, g/mi",0.186643470771304,{"v":0.00340099585822611,"d":"3.40E-03"},{"v":0.00234924534873971,"d":"2.35E-03"},{"v":0.0127931976456697,"d":"1.28E-02"}]
[8162,"EPA-F150-P3-11-T2","THC, g/mi",0.800923802969689,{"v":0.0481488400861049,"d":"4.81E-02"},{"v":0.0815481807896082,"d":"8.15E-02"},{"v":0.0890476062782836,"d":"8.90E-02"}]
[8171,"EPA-HCIV-P3-6-T3","THC, g/mi",0.173593775938919,{"v":0.00365376250347986,"d":"3.65E-03"},{"v":0.00564557046027989,"d":"5.65E-03"},{"v":0.0126023623944478,"d":"1.26E-02"}]
[8172,"EPA-CSIL-P3-30-T3","THC, g/mi",0.544941003881239,{"v":0.0275734520011172,"d":"2.76E-02"},{"v":0.0451596835009011,"d":"4.52E-02"},{"v":0.0557659974019644,"d":"5.58E-02"}]
[8180,"EPA-F150-P3-20-T1","THC, g/mi",0.696759780161583,{"v":0.0548946659619339,"d":"5.49E-02"},{"v":0.0783039333759192,"d":"7.83E-02"},{"v":0.0894302281733482,"d":"8.94E-02"}]
[8181,"EPA-TCOR-P3-2EP-T1","THC, g/mi",0.354765411821964,{"v":0.00386324759714259,"d":"3.86E-03"},{"v":0.0024374106550299,"d":"2.44E-03"},{"v":0.0220933993674339,"d":"2.21E-02"}]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","THC, g/mi",0.523037664761542,{"v":0.0244145102676104,"d":"2.44E-02"},{"v":0.0443081135696582,"d":"4.43E-02"},{"v":0.0516409662011274,"d":"5.16E-02"}]
[8186,"EPA-F150-P3-20-T2","THC, g/mi",0.737153677415139,{"v":0.0629985754648922,"d":"6.30E-02"},{"v":0.0815494681272186,"d":"8.15E-02"},0.099581025300041]
[8187,"EPA-TCOR-P3-2EP-T2","THC, g/mi",0.354948117354053,{"v":0.00486660315330302,"d":"4.87E-03"},{"v":0.00289453278792051,"d":"2.89E-03"},0.02305656491039]
[8197,"EPA-TCOR-P3-20-T3","THC, g/mi",0.175193306376548,{"v":3.03765643788026E-3,"d":"3.04E-03"},{"v":0.00250273681738893,"d":"2.50E-03"},{"v":0.0120269412804479,"d":"1.20E-02"}]
[8198,"EPA-F150-P3-11-T3","THC, g/mi",0.890268280225342,{"v":0.0480450097898071,"d":"4.80E-02"},{"v":0.0878346171163472,"d":"8.78E-02"},{"v":0.0945408253581564,"d":"9.45E-02"}]
[8203,"EPA-F150-P3-11-T4","THC, g/mi",0.916736905670002,{"v":0.0596818474095732,"d":"5.97E-02"},{"v":0.0630909499818017,"d":"6.31E-02"},0.104399527701188]
[8204,"EPA-TCOR-P3-20-T4","THC, g/mi",0.181327771935018,{"v":0.00339786665949085,"d":"3.40E-03"},{"v":0.00247332718782567,"d":"2.47E-03"},{"v":0.0125348926218631,"d":"1.25E-02"}]
[8205,"EPA-CIMP-P3-22-T3","THC, g/mi",0.529446122989255,{"v":0.0162437141438662,"d":"1.62E-02"},{"v":0.0449935888734211,"d":"4.50E-02"},{"v":0.0449472149635959,"d":"4.49E-02"}]
[8214,"EPA-TCOR-P3-25-T3","THC, g/mi",0.557965460616614,{"v":0.00355439489959337,"d":"3.55E-03"},{"v":0.00233388819373416,"d":"2.33E-03"},{"v":0.0325759561610469,"d":"3.26E-02"}]
[8215,"EPA-F150-P3-24-T1","THC, g/mi",0.416159559280051,{"v":0.0489621488620586,"d":"4.90E-02"},{"v":0.0892669414409662,"d":"8.93E-02"},{"v":0.0707931899482688,"d":"7.08E-02"}]
[8216,"EPA-F150-P3-24-T2","THC, g/mi",0.415854429915056,{"v":0.0580910484588115,"d":"5.81E-02"},{"v":0.0702367931368623,"d":"7.02E-02"},{"v":0.0776300349863091,"d":"7.76E-02"}]
[8229,"EPA-TCOR-P3-16-T3","THC, g/mi",0.240618088177146,{"v":2.80540592388761E-3,"d":"2.81E-03"},{"v":0.00171816340924781,"d":"1.72E-03"},{"v":0.0150644744729548,"d":"1.51E-02"}]
[8230,"EPA-FFOC-P3-8-T4","THC, g/mi",0.222886249862777,{"v":0.00478339926058061,"d":"4.78E-03"},{"v":0.0152758100683523,"d":"1.53E-02"},0.016886692304885]
[8231,"EPA-SOUT-P3-24EP-T1","THC, g/mi",0.340579023613393,{"v":0.0164585817398829,"d":"1.65E-02"},{"v":0.0140096294178461,"d":"1.40E-02"},{"v":0.0330467936564991,"d":"3.30E-02"}]
[8242,"EPA-SOUT-P3-24EP-T3","THC, g/mi",0.348335975920503,{"v":0.0154039857539167,"d":"1.54E-02"},{"v":0.0157348069735533,"d":"1.57E-02"},{"v":0.0326407234120158,"d":"3.26E-02"}]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","THC, g/mi",0.524191169270292,{"v":0.00463693448620804,"d":"4.64E-03"},{"v":0.00225185691605138,"d":"2.25E-03"},{"v":0.0316328909009769,"d":"3.16E-02"}]
[8244,"EPA-F150-P3-15EP-T1","THC, g/mi",0.836875625292033,{"v":0.0493477501987359,"d":"4.93E-02"},{"v":0.0788904044384121,"d":"7.89E-02"},{"v":0.0922324285267309,"d":"9.22E-02"}]
[8246,"EPA-F150-P3-15EP-T2","THC, g/mi",0.826631013199679,{"v":0.0505416234617323,"d":"5.05E-02"},{"v":0.0730059122204048,"d":"7.30E-02"},{"v":0.0921836822750486,"d":"9.22E-02"}]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","THC, g/mi",0.341929323981244,{"v":0.0131879814324393,"d":"1.32E-02"},{"v":0.0103364619412488,"d":"1.03E-02"},{"v":0.0300196518791624,"d":"3.00E-02"}]
[8262,"EPA-SOUT-P3-7-T4","THC, g/mi",0.366880986099907,{"v":0.0150723426980735,"d":"1.51E-02"},{"v":0.0180055652761895,"d":"1.80E-02"},{"v":0.0335768760774994,"d":"3.36E-02"}]
[8264,"EPA-CIMP-P3-4-T3","THC, g/mi",0.46018808548357,{"v":0.0153182883920355,"d":"1.53E-02"},{"v":0.0388061356535995,"d":"3.88E-02"},{"v":0.0401313261630048,"d":"4.01E-02"}]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","THC, g/mi",0.441316327240183,{"v":0.0148936844468275,"d":"1.49E-02"},{"v":0.0382820415485458,"d":"3.83E-02"},{"v":0.0387266341589358,"d":"3.87E-02"}]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","THC, g/mi",0.28092331935389,{"v":0.0146971372157677,"d":"1.47E-02"},{"v":0.0195057048211148,"d":"1.95E-02"},{"v":0.0288726558685081,"d":"2.89E-02"}]
[8283,"EPA-TCOR-P3-26-T3","THC, g/mi",0.475218133450856,{"v":2.59773417055047E-3,"d":"2.60E-03"},{"v":0.00512412425477917,"d":"5.12E-03"},{"v":0.0274748022070863,"d":"2.75E-02"}]
[8284,"EPA-F150-P3-10-T3","THC, g/mi",0.750089644052239,{"v":0.0538518388589258,"d":"5.39E-02"},{"v":0.0976532751499378,"d":"9.77E-02"},{"v":0.0928837394132362,"d":"9.29E-02"}]
[8301,"EPA-F150-P3-26-T3","THC, g/mi",0.661390030714473,{"v":0.0512327930314871,"d":"5.12E-02"},{"v":0.0829531394327917,"d":"8.30E-02"},{"v":0.0848750232334444,"d":"8.49E-02"}]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","THC, g/mi",0.439198754979183,{"v":0.0210351005161406,"d":"2.10E-02"},{"v":0.0592388847216508,"d":"5.92E-02"},0.045645231345053]
[8303,"EPA-TCOR-P3-2-T3","THC, g/mi",0.406533186373562,{"v":0.00492435966995431,"d":"4.92E-03"},{"v":5.52113321336971E-3,"d":"5.52E-03"},{"v":0.0257483783133692,"d":"2.57E-02"}]
[8304,"EPA-SOUT-P3-12-T3","THC, g/mi",0.419905330719266,{"v":0.0193038045935692,"d":"1.93E-02"},{"v":0.0138239041215646,"d":"1.38E-02"},{"v":0.0396562523292021,"d":"3.97E-02"}]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","THC, g/mi",0.847795365468162,{"v":0.0532070649140078,"d":"5.32E-02"},0.129644235952464,{"v":0.0994621436749917,"d":"9.95E-02"}]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","THC, g/mi",0.261871911474498,{"v":0.0169966951323644,"d":"1.70E-02"},{"v":0.0145445353283751,"d":"1.45E-02"},{"v":0.0296270067593704,"d":"2.96E-02"}]
[8332,"EPA-CIMP-P3-26-T3","THC, g/mi",0.510784712038739,{"v":0.0241905510267326,"d":"2.42E-02"},{"v":0.0520429277923595,"d":"5.20E-02"},{"v":0.0513550397794635,"d":"5.14E-02"}]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","THC, g/mi",0.682322624337869,{"v":0.00406949637872325,"d":"4.07E-03"},{"v":0.00303475106003392,"d":"3.03E-03"},{"v":0.0393486382278432,"d":"3.93E-02"}]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","THC, g/mi",1.32867305815999,{"v":0.0244278757024216,"d":"2.44E-02"},{"v":0.0114473313863448,"d":"1.14E-02"},{"v":0.0911696094669914,"d":"9.12E-02"}]
[8392,"EPA-FEXP-P3-2EP-T1","THC, g/mi",0.741918654526469,{"v":0.0127604643086282,"d":"1.28E-02"},{"v":0.0367110784709341,"d":"3.67E-02"},{"v":0.0526962668584916,"d":"5.27E-02"}]
[8397,"EPA-FEXP-P3-2EP-T2","THC, g/mi",0.662231048843562,{"v":0.0184433053236547,"d":"1.84E-02"},{"v":0.0307346284682394,"d":"3.07E-02"},{"v":0.0528639287603953,"d":"5.29E-02"}]
[9999,"EPA-SOUT-P3-15-T3","THC, g/mi",0.283539042752865,{"v":0.0131192684708944,"d":"1.31E-02"},{"v":0.0175745855577426,"d":"1.76E-02"},{"v":0.0274983491973895,"d":"2.75E-02"}]
[]
[]
[{"$f":"10516/956","v":11}]

{"sheet":"TestConditions","index":2,"n_rows":16253,"n_cols":6,"rows_kept":16253}
["Run Number","ID","Test Conditions","Phase 1","Phase 2","Phase 3"]
[4482,16,"Phase Start Time:",0.4136921167373657,0.41718751192092896,0.4372800886631012]
[4482,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133.199951171875,302.3999938964844]
[4482,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.700000762939453,21.899999618530273]
[4482,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.51409912109375,310.23895263671875,312.8060302734375]
[4482,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1578.5435791015625,5859.37939453125,1576.5423583984375]
[4482,21,"Dilution Factor:",15.696999549865723,14.407999992370605,20.04599952697754]
[4482,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4482,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4482,24,"Distance (mi)",1.1959999799728394,8.61400032043457,1.190999984741211]
[4482,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[4482,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4482,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.30000305175781]
[4482,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.31400299072266,75.29499816894531,75.44499969482422]
[4482,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0019999742507935,1.0019999742507935]
[4482,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753530025482178,0.97459876537323,0.9769334197044373]
[4482,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829935431480408,0.982997715473175,0.9829644560813904]
[4482,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0386635065078735,1.0415095090866089,1.0496348142623901]
[4483,16,"Phase Start Time:",0.497627317905426,0.5010995268821716,0.5211805701255798]
[4483,17,"Test Time (sec):",300.5,1132.9000244140625,302.29998779296875]
[4483,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.799999237060547,22.100000381469727]
[4483,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.46612548828125,310.5077209472656,312.91748046875]
[4483,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1569.9427490234375,5862.9033203125,1576.58251953125]
[4483,21,"Dilution Factor:",15.034000396728516,14.416000366210938,20.100000381469727]
[4483,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4483,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4483,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.60200023651123,1.187999963760376]
[4483,25,"Crank Time (sec):",0.4000000059604645,0,2.200000047683716]
[4483,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4483,27,"Barometer (kPa)",99.30000305175781,99.30000305175781,99.19999694824219]
[4483,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.65399932861328,75.83300018310547,75.5790023803711]
[4483,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003999948501587,1.003000020980835]
[4483,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748613238334656,0.9744053483009338,0.9768574833869934]
[4483,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829180836677551,0.9828783273696899,0.9829347133636475]
[4483,32,"Raw Samp Extraction CF",1.037892460823059,1.042710304260254,1.049431562423706]
[4484,16,"Phase Start Time:",0.5664235949516296,0.5699189901351929,0.5899768471717834]
[4484,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,302.70001220703125]
[4484,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.899999618530273,21.700000762939453]
[4484,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.004150390625,375.8457946777344,379.3644714355469]
[4484,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1918.990966796875,7095.96875,1913.8936767578125]
[4484,21,"Dilution Factor:",13.293999671936035,12.85200023651123,17.761999130249023]
[4484,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4484,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4484,24,"Distance (mi)",1.2000000476837158,8.605999946594238,1.1979999542236328]
[4484,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.5999999046325684]
[4484,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4484,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99.0999984741211]
[4484,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.18599700927734,76.36399841308594,76.19300079345703]
[4484,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0069999694824219,1.00600004196167]
[4484,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9733187556266785,0.9729185104370117,0.9756759405136108]
[4484,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828000068664551,0.982760488986969,0.9827984571456909]
[4484,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0273200273513794,1.0373256206512451,1.0409601926803589]
[4485,16,"Phase Start Time:",0.6392245292663574,0.6427314877510071,0.6628124713897705]
[4485,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,302.1000061035156]
[4485,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.5,21.600000381469727]
[4485,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.0520935058594,307.6249694824219,311.54888916015625]
[4485,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1573.2626953125,5808.47216796875,1568.648681640625]
[4485,21,"Dilution Factor:",14.295999526977539,11.977999687194824,18.09600067138672]
[4485,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4485,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4485,24,"Distance (mi)",1.156999945640564,8.532999992370605,1.1790000200271606]
[4485,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2]
[4485,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4485,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99,99]
[4485,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.41200256347656,76.0270004272461,76.5]
[4485,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0049999952316284,1.0069999694824219]
[4485,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9740641117095947,0.9722902774810791,0.975774347782135]
[4485,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982749879360199,0.9828352928161621,0.9827303290367126]
[4485,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0394941568374634,1.0440765619277954,1.0531651973724365]
[4486,16,"Phase Start Time:",0.7016898393630981,0.7051851749420166,0.7252546548843384]
[4486,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133,302.5]
[4486,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.100000381469727,21.899999618530273,21.100000381469727]
[4486,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.25555419921875,375.4341125488281,379.6066589355469]
[4486,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1915.854248046875,7089.447265625,1913.8502197265625]
[4486,21,"Dilution Factor:",11.640000343322754,10.821999549865723,15.694000244140625]
[4486,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,725]
[4486,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4486,24,"Distance (mi)",1.1970000267028809,8.628000259399414,1.184000015258789]
[4486,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[4486,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4486,27,"Barometer (kPa)",99,99,98.9000015258789]
[4486,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.54299926757812,76.2750015258789,76.4800033569336]
[4486,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.00600004196167,1.0069999694824219]
[4486,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9724255204200745,0.9715322852134705,0.9749740362167358]
[4486,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827207922935486,0.9827802777290344,0.9827347993850708]
[4486,32,"Raw Samp Extraction CF",1.025705099105835,1.0316118001937866,1.0383327007293701]
[4487,16,"Phase Start Time:",0.38740742206573486,0.39091435074806213,0.4110185205936432]
[4487,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.9000244140625,302.1000061035156]
[4487,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",20.799999237060547,21.200000762939453,21.5]
[4487,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.06158447265625,308.6182556152344,310.9854736328125]
[4487,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1558.7005615234375,5827.2275390625,1565.811767578125]
[4487,21,"Dilution Factor:",15.553000450134277,14.520000457763672,20.141000747680664]
[4487,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4487,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4487,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.586999893188477,1.1759999990463257]
[4487,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2]
[4487,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4487,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[4487,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.91899871826172,76.2699966430664,75.94000244140625]
[4487,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1.00600004196167,1.0049999952316284]
[4487,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753944277763367,0.9744471311569214,0.9768421053886414]
[4487,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830812215805054,0.9827813506126404,0.9828546047210693]
[4487,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0397834777832031,1.0421699285507202,1.0518243312835693]
[4488,16,"Phase Start Time:",0.45124998688697815,0.4547569453716278,0.4748263955116272]
[4488,17,"Test Time (sec):",302.79998779296875,1132.9000244140625,302.5]
[4488,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21,21.5,21.700000762939453]
[4488,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.5401916503906,308.566162109375,311.29718017578125]
[4488,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1572.239501953125,5826.24365234375,1569.45654296875]
[4488,21,"Dilution Factor:",15.052000045776367,14.348999977111816,19.875999450683594]
[4488,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4488,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4488,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.583000183105469,1.1749999523162842]
[4488,25,"Crank Time (sec):",2.700000047683716,0,2.4000000953674316]
[4488,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4488,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[4488,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.12300109863281,75.96299743652344,77.0009994506836]
[4488,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0049999952316284,1.0099999904632568]
[4488,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747757315635681,0.9743302464485168,0.9764679670333862]
[4488,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828139543533325,0.9828494787216187,0.9826192259788513]
[4488,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0425459146499634,1.0500080585479736,1.0611149072647095]
[4489,16,"Phase Start Time:",0.5120833516120911,0.5155786871910095,0.5356481671333313]
[4489,17,"Test Time (sec):",302.5,1133.199951171875,302.3999938964844]
[4489,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21,21.600000381469727,21.899999618530273]
[4489,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.4617004394531,373.70867919921875,377.8315124511719]
[4489,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1913.119384765625,7058.111328125,1904.270751953125]
[4489,21,"Dilution Factor:",13.293000221252441,12.800000190734863,17.70800018310547]
[4489,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4489,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4489,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.61400032043457,1.1820000410079956]
[4489,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.299999952316284]
[4489,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4489,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[4489,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.85299682617188,76.24400329589844,75.7229995727539]
[4489,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.00600004196167,1.003999948501587]
[4489,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9731707572937012,0.9729081392288208,0.9757617712020874]
[4489,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826520085334778,0.9827871322631836,0.9829027652740479]
[4489,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0278962850570679,1.0370962619781494,1.0417144298553467]
[4490,16,"Phase Start Time:",0.5736689567565918,0.5771759152412415,0.5972453951835632]
[4490,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,302.3999938964844]
[4490,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.600000381469727,21.799999237060547]
[4490,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.86297607421875,306.12164306640625,309.4731750488281]
[4490,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.267578125,5780.0869140625,1559.7447509765625]
[4490,21,"Dilution Factor:",14.23900032043457,11.984000205993652,17.715999603271484]
[4490,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4490,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4490,24,"Distance (mi)",1.156999945640564,8.550999641418457,1.1679999828338623]
[4490,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.299999952316284]
[4490,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4490,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.5999984741211]
[4490,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.5510025024414,76.0459976196289,75.87699890136719]
[4490,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0049999952316284,1.003999948501587]
[4490,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.97397780418396,0.972295343875885,0.975773811340332]
[4490,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827190041542053,0.9828310608863831,0.9828685522079468]
[4490,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0381518602371216,1.0443124771118164,1.0495797395706177]
[4491,16,"Phase Start Time:",0.638043999671936,0.6415393352508545,0.6615972518920898]
[4491,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1133,302.29998779296875]
[4491,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.100000381469727,21.799999237060547,21.899999618530273]
[4491,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.2073059082031,373.8282775878906,377.1412353515625]
[4491,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1911.2047119140625,7059.1240234375,1900.1632080078125]
[4491,21,"Dilution Factor:",11.576000213623047,10.746999740600586,15.463000297546387]
[4491,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4491,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4491,24,"Distance (mi)",1.1970000267028809,8.633000373840332,1.190000057220459]
[4491,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[4491,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4491,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5,98.5]
[4491,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.54399871826172,76.54199981689453,77.16000366210938]
[4491,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0080000162124634,1.0099999904632568]
[4491,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9723328351974487,0.9713990092277527,0.9747121930122375]
[4491,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827205538749695,0.9827210307121277,0.9825839400291443]
[4491,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0261619091033936,1.0323375463485718,1.039728045463562]
[4510,16,"Phase Start Time:",0.3847222328186035,0.38820600509643555,0.4082986116409302]
[4510,17,"Test Time (sec):",301.29998779296875,1133.300048828125,302.1000061035156]
[4510,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,22,21.899999618530273]
[4510,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.69537353515625,309.8348693847656,312.3548889160156]
[4510,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1570.251953125,5852.2646484375,1572.7069091796875]
[4510,21,"Dilution Factor:",15.609999656677246,13.85200023651123,20.41200065612793]
[4510,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4510,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4510,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.586999893188477,1.1790000200271606]
[4510,25,"Crank Time (sec):",1.2000000476837158,0,2]
[4510,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4510,27,"Barometer (kPa)",99,99.0999984741211,99.0999984741211]
[4510,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.0250015258789,76.69400024414062,77.28500366210938]
[4510,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0080000162124634,1.0110000371932983]
[4510,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746126532554626,0.9735668301582336,0.9763587117195129]
[4510,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826138615608215,0.9826872944831848,0.9825562238693237]
[4510,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0378201007843018,1.0431976318359375,1.053613305091858]
[4511,16,"Phase Start Time:",0.44675925374031067,0.4502546191215515,0.4703240692615509]
[4511,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,302]
[4511,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.700000762939453,21.5]
[4511,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.8821105957031,309.6710205078125,311.93780517578125]
[4511,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1575.8829345703125,5847.10498046875,1570.0869140625]
[4511,21,"Dilution Factor:",15.878999710083008,14.585000038146973,20.031999588012695]
[4511,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4511,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4511,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.592000007629395,1.1759999990463257]
[4511,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[4511,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4511,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99.0999984741211]
[4511,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.98200225830078,76.51799774169922,76.81300354003906]
[4511,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0069999694824219,1.0089999437332153]
[4511,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751031994819641,0.9743735790252686,0.9765928983688354]
[4511,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826233983039856,0.9827263355255127,0.9826608896255493]
[4511,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0433193445205688,1.045677900314331,1.054177165031433]
[4512,16,"Phase Start Time:",0.5205555558204651,0.5240625143051147,0.5442013740539551]
[4512,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1133.199951171875,302.29998779296875]
[4512,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.799999237060547,21.700000762939453]
[4512,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.20831298828125,375.3639831542969,379.3357849121094]
[4512,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1918.1510009765625,7089.37451171875,1911.2200927734375]
[4512,21,"Dilution Factor:",13.38700008392334,12.878999710083008,17.527000427246094]
[4512,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4512,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4512,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.565999984741211,1.190999984741211]
[4512,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.5]
[4512,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4512,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99.0999984741211]
[4512,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.9530029296875,77.22699737548828,76.0469970703125]
[4512,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0110000371932983,1.0049999952316284]
[4512,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9731763601303101,0.9727085828781128,0.9755880832672119]
[4512,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826298356056213,0.9825690984725952,0.982830822467804]
[4512,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0267325639724731,1.038504719734192,1.0423437356948853]
[4513,16,"Phase Start Time:",0.5878356695175171,0.5913310050964355,0.6114814877510071]
[4513,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1131.9000244140625,302.20001220703125]
[4513,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.399999618530273]
[4513,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.1781311035156,309.526123046875,311.41082763671875]
[4513,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1570.7762451171875,5839.21044921875,1568.4725341796875]
[4513,21,"Dilution Factor:",17.552000045776367,16.941999435424805,23.649999618530273]
[4513,22,"Bag Analysis Time (sec):",727,727,725]
[4513,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4513,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.552000045776367,1.187000036239624]
[4513,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[4513,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4513,27,"Barometer (kPa)",99,98.9000015258789,98.9000015258789]
[4513,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.41500091552734,76.25,73.6780014038086]
[4513,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.00600004196167,0.9940000176429749]
[4513,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9758764505386353,0.9755800366401672,0.978195309638977]
[4513,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827492237091064,0.9827858209609985,0.983356773853302]
[4513,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0439704656600952,1.069878101348877,1.0812159776687622]
[4517,16,"Phase Start Time:",0.6833680272102356,0.6868634223937988,0.7069328427314758]
[4517,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1133,302.29998779296875]
[4517,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.399999618530273]
[4517,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.86578369140625,375.78216552734375,379.84600830078125]
[4517,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1914.5235595703125,7096.02001953125,1913.7908935546875]
[4517,21,"Dilution Factor:",11.760000228881836,11.920999526977539,17.10099983215332]
[4517,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4517,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4517,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.623000144958496,1.1820000410079956]
[4517,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[4517,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4517,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[4517,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.92500305175781,76.46600341796875,74.78399658203125]
[4517,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0069999694824219,0.9990000128746033]
[4517,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9724702835083008,0.9725073575973511,0.9759979248046875]
[4517,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982636034488678,0.9827378988265991,0.9831112027168274]
[4517,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0242936611175537,1.0324844121932983,1.0397322177886963]
[4523,16,"Phase Start Time:",0.38392361998558044,0.3874189853668213,0.40747684240341187]
[4523,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133.300048828125,301.70001220703125]
[4523,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.399999618530273]
[4523,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.35498046875,310.37957763671875,313.2236022949219]
[4523,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1578.2646484375,5862.552734375,1574.99267578125]
[4523,21,"Dilution Factor:",15.734999656677246,13.805000305175781,20.131000518798828]
[4523,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,726,725]
[4523,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4523,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.609000205993652,1.1929999589920044]
[4523,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.600000023841858]
[4523,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4523,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99.19999694824219]
[4523,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.08499908447266,76.7040023803711,76.72000122070312]
[4523,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0080000162124634,1.0080000162124634]
[4523,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746640920639038,0.9735460877418518,0.9763822555541992]
[4523,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826005697250366,0.9826850891113281,0.9826815128326416]
[4523,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0382181406021118,1.0443636178970337,1.0527303218841553]
[4524,16,"Phase Start Time:",0.44577544927597046,0.4492708444595337,0.4693402647972107]
[4524,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133,302.29998779296875]
[4524,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,22,21.700000762939453]
[4524,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.2425537109375,309.604736328125,311.6336975097656]
[4524,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1577.6982421875,5846.36962890625,1570.114501953125]
[4524,21,"Dilution Factor:",15.687999725341797,14.42300033569336,19.881000518798828]
[4524,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4524,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4524,24,"Distance (mi)",1.1970000267028809,8.621000289916992,1.187000036239624]
[4524,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[4524,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4524,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.19999694824219]
[4524,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.75900268554688,76.53800201416016,75.86100006103516]
[4524,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.0069999694824219,1.003999948501587]
[4524,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748660922050476,0.974285900592804,0.9767578840255737]
[4524,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824511408805847,0.9827219247817993,0.9828721284866333]
[4524,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0420176982879639,1.043554663658142,1.0531504154205322]
[4525,16,"Phase Start Time:",0.5110069513320923,0.5145022869110107,0.534583330154419]
[4525,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,302.29998779296875]
[4525,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.600000381469727,21.799999237060547]
[4525,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.971923828125,375.664306640625,379.7918395996094]
[4525,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1920.7335205078125,7092.54248046875,1913.5179443359375]
[4525,21,"Dilution Factor:",13.281000137329102,12.729000091552734,17.486000061035156]
[4525,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4525,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4525,24,"Distance (mi)",1.2020000219345093,8.621999740600586,1.187999963760376]
[4525,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.200000047683716]
[4525,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4525,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99.0999984741211]
[4525,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.66899871826172,76.4739990234375,76.23899841308594]
[4525,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0069999694824219,1.00600004196167]
[4525,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9731560945510864,0.9727646112442017,0.9755269885063171]
[4525,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826928377151489,0.9827361106872559,0.9827882647514343]
[4525,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0269042253494263,1.0388152599334717,1.0410493612289429]
[4526,16,"Phase Start Time:",0.572719931602478,0.5762152671813965,0.5962847471237183]
[4526,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.5999755859375,302.3999938964844]
[4526,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.899999618530273,21.899999618530273]
[4526,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.22930908203125,309.5332946777344,311.643310546875]
[4526,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1573.1153564453125,5842.95703125,1570.6822509765625]
[4526,21,"Dilution Factor:",17.176000595092773,16.656999588012695,23.41699981689453]
[4526,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4526,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4526,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.57699966430664,1.1770000457763672]
[4526,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[4526,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4526,27,"Barometer (kPa)",99,99,98.9000015258789]
[4526,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.63999938964844,77.00800323486328,76.59700012207031]
[4526,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0099999904632568,1.0080000162124634]
[4526,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756785035133362,0.9752916693687439,0.9775010943412781]
[4526,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826992750167847,0.9826176762580872,0.9827088117599487]
[4526,32,"Raw Samp Extraction CF",1.041552186012268,1.0639628171920776,1.0722596645355225]
[4527,16,"Phase Start Time:",0.6423495411872864,0.645856499671936,0.6659143567085266]
[4527,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.800048828125,302.5]
[4527,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,22,21.700000762939453]
[4527,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.5731506347656,375.2606506347656,378.7273254394531]
[4527,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1914.31396484375,7084.92138671875,1909.4169921875]
[4527,21,"Dilution Factor:",11.894000053405762,11.906000137329102,17.062000274658203]
[4527,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4527,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4527,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.633999824523926,1.1759999990463257]
[4527,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.299999952316284]
[4527,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4527,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[4527,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.98899841308594,76.44400024414062,75.50900268554688]
[4527,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0069999694824219,1.003000020980835]
[4527,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.972576379776001,0.9725030064582825,0.9758185148239136]
[4527,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826218485832214,0.9827427864074707,0.9829502701759338]
[4527,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0245087146759033,1.0332976579666138,1.0395792722702026]
[4543,16,"Phase Start Time:",0.40899306535720825,0.4124999940395355,0.4326736032962799]
[4543,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133.300048828125,302.5]
[4543,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.600000381469727]
[4543,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.88421630859375,375.7290344238281,380.13763427734375]
[4543,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1919.0216064453125,7096.89501953125,1916.5272216796875]
[4543,21,"Dilution Factor:",15.067000389099121,13.821000099182129,20.094999313354492]
[4543,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4543,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4543,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.628000259399414,1.1859999895095825]
[4543,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[4543,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4543,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[4543,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.68399810791016,76.6449966430664,76.27200317382812]
[4543,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0080000162124634,1.00600004196167]
[4543,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746697545051575,0.9738736748695374,0.9767129421234131]
[4543,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826894998550415,0.9826982021331787,0.982780933380127]
[4543,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0331699848175049,1.0410016775131226,1.0519312620162964]
[4544,16,"Phase Start Time:",0.4782291650772095,0.48173612356185913,0.5018402934074402]
[4544,17,"Test Time (sec):",302.8999938964844,1133.0999755859375,302.5]
[4544,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.100000381469727,21.899999618530273,21.600000381469727]
[4544,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",518.9036254882812,513.0491943359375,517.0565795898438]
[4544,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2619.598388671875,9688.93359375,2606.82666015625]
[4544,21,"Dilution Factor:",15.538000106811523,13.937000274658203,19.349000930786133]
[4544,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4544,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4544,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.571999549865723,1.1729999780654907]
[4544,25,"Crank Time (sec):",2.799999952316284,0,2.4000000953674316]
[4544,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4544,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[4544,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.92400360107422,76.31300354003906,75.03600311279297]
[4544,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,1.00600004196167,1]
[4544,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975791335105896,0.9740583300590515,0.9767744541168213]
[4544,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835243225097656,0.9827718138694763,0.9830552339553833]
[4544,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0260602235794067,1.029926061630249,1.0325068235397339]
[4545,16,"Phase Start Time:",0.5465046167373657,0.5500115752220154,0.570069432258606]
[4545,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133,302.5]
[4545,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.899999618530273,21.899999618530273]
[4545,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.9542541503906,374.89691162109375,378.5910949707031]
[4545,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1914.336181640625,7079.30322265625,1908.7301025390625]
[4545,21,"Dilution Factor:",11.859999656677246,10.786999702453613,15.5600004196167]
[4545,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4545,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4545,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.61299991607666,1.190999984741211]
[4545,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[4545,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4545,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.69999694824219]
[4545,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.40799713134766,76.95500183105469,76.6510009765625]
[4545,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0089999437332153,1.0080000162124634]
[4545,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9723909497261047,0.9714091420173645,0.9749175906181335]
[4545,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825289249420166,0.9826294183731079,0.9826968312263489]
[4545,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0262641906738281,1.031536340713501,1.0379186868667603]
[4546,16,"Phase Start Time:",0.6141088008880615,0.6176157593727112,0.6377314925193787]
[4546,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133.0999755859375,302.29998779296875]
[4546,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,22]
[4546,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.84857177734375,305.9012756347656,309.0997619628906]
[4546,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.6407470703125,5776.9453125,1557.34765625]
[4546,21,"Dilution Factor:",14.088000297546387,11.508000373840332,17.28499984741211]
[4546,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4546,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4546,24,"Distance (mi)",1.1699999570846558,8.562000274658203,1.1799999475479126]
[4546,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[4546,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4546,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[4546,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.79199981689453,76.4469985961914,77.07599639892578]
[4546,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.0069999694824219,1.0099999904632568]
[4546,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746086597442627,0.9721971154212952,0.9756096005439758]
[4546,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831094145774841,0.9827420711517334,0.982602596282959]
[4546,32,"Raw Samp Extraction CF",1.038514256477356,1.0430279970169067,1.048483967781067]
[4547,16,"Phase Start Time:",0.6760069727897644,0.6795023083686829,0.6995833516120911]
[4547,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,302.3999938964844]
[4547,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.700000762939453]
[4547,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.6946105957031,307.4333801269531,309.8506774902344]
[4547,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1564.865234375,5804.34228515625,1561.6474609375]
[4547,21,"Dilution Factor:",15.317000389099121,14.38700008392334,20.235000610351563]
[4547,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,726,725]
[4547,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4547,24,"Distance (mi)",1.1990000009536743,8.612000465393066,1.2100000381469727]
[4547,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[4547,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4547,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[4547,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.96199798583984,76.3280029296875,75.77100372314453]
[4547,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.00600004196167,1.003999948501587]
[4547,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746171832084656,0.9739440083503723,0.976611316204071]
[4547,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828497171401978,0.9827684760093689,0.9828920960426331]
[4547,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0426219701766968,1.0477051734924316,1.0552579164505005]
[4551,16,"Phase Start Time:",0.30991896986961365,0.3134143650531769,0.33347222208976746]
[4551,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,302.1000061035156]
[4551,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,21.299999237060547,21.600000381469727]
[4551,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.7347412109375,374.7573547363281,378.83416748046875]
[4551,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1908.19189453125,7076.04345703125,1907.429931640625]
[4551,21,"Dilution Factor:",14.92300033569336,13.776000022888184,19.864999771118164]
[4551,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4551,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4551,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.651000022888184,1.2020000219345093]
[4551,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[4551,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4551,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[4551,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.64600372314453,74.927001953125,77.78299713134766]
[4551,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1,1.0130000114440918]
[4551,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748168587684631,0.9742271900177002,0.9763038158416748]
[4551,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829198122024536,0.9830794334411621,0.9824457764625549]
[4551,32,"Raw Samp Extraction CF",1.033661127090454,1.0427154302597046,1.0515793561935425]
[4552,16,"Phase Start Time:",0.38358795642852783,0.3870833218097687,0.40715277194976807]
[4552,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.5,302.20001220703125]
[4552,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.600000381469727,21.5]
[4552,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",518.69287109375,512.4685668945312,516.1007690429688]
[4552,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2611.618408203125,9672.8447265625,2599.427734375]
[4552,21,"Dilution Factor:",15.458000183105469,13.78499984741211,19.554000854492187]
[4552,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4552,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4552,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.616000175476074,1.1799999475479126]
[4552,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[4552,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4552,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.9000015258789]
[4552,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.77100372314453,77.21299743652344,76.13800048828125]
[4552,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0110000371932983,1.00600004196167]
[4552,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751405715942383,0.9737662076950073,0.9766039252281189]
[4552,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828920960426331,0.9825721979141235,0.9828106760978699]
[4552,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0260761976242065,1.0298283100128174,1.034403920173645]
[4553,16,"Phase Start Time:",0.4527893662452698,0.4562847316265106,0.4763425886631012]
[4553,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133,302.3999938964844]
[4553,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,22,21.899999618530273]
[4553,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.6908264160156,375.1765441894531,378.5378112792969]
[4553,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1916.7783203125,7084.583984375,1907.83056640625]
[4553,21,"Dilution Factor:",11.838000297546387,10.92300033569336,15.54800033569336]
[4553,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,726,725]
[4553,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4553,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.619000434875488,1.190999984741211]
[4553,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.299999952316284]
[4553,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4553,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[4553,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.0260009765625,77.55899810791016,77.03399658203125]
[4553,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0119999647140503,1.0099999904632568]
[4553,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.97244793176651,0.9714139699935913,0.9748234152793884]
[4553,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826136827468872,0.9824954867362976,0.982611894607544]
[4553,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0262539386749268,1.0320134162902832,1.0382659435272217]
[4554,16,"Phase Start Time:",0.5173379778862,0.5208333134651184,0.5410301089286804]
[4554,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.800048828125,302.1000061035156]
[4554,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.700000762939453]
[4554,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.0663146972656,306.5705871582031,310.6075744628906]
[4554,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1568.81103515625,5788.052734375,1563.9091796875]
[4554,21,"Dilution Factor:",14.03499984741211,11.61400032043457,17.42799949645996]
[4554,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4554,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4554,24,"Distance (mi)",1.1670000553131104,8.562000274658203,1.1829999685287476]
[4554,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,1.899999976158142]
[4554,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4554,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[4554,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.10700225830078,75.09100341796875,76.50599670410156]
[4554,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1.0010000467300415,1.0069999694824219]
[4554,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974520206451416,0.9725997447967529,0.9757915139198303]
[4554,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830394983291626,0.9830430150032043,0.9827290177345276]
[4554,32,"Raw Samp Extraction CF",1.037662386894226,1.0447998046875,1.0508686304092407]
[4555,16,"Phase Start Time:",0.5841087698936462,0.5876504778862,0.607719898223877]
[4555,17,"Test Time (sec):",305.3999938964844,1133.199951171875,302.79998779296875]
[4555,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.799999237060547,21.600000381469727]
[4555,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.0177001953125,308.0212707519531,310.2748718261719]
[4555,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1588.1700439453125,5817.4951171875,1565.8538818359375]
[4555,21,"Dilution Factor:",15.774999618530273,14.465999603271484,20.263999938964844]
[4555,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4555,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4555,24,"Distance (mi)",1.2059999704360962,8.637999534606934,1.2050000429153442]
[4555,25,"Crank Time (sec):",5.300000190734863,0,2.700000047683716]
[4555,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4555,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.69999694824219]
[4555,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.22000122070312,76.75399780273438,76.1500015258789]
[4555,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,1.0089999437332153,1.00600004196167]
[4555,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745878577232361,0.9738957285881042,0.9765365123748779]
[4555,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825706481933594,0.9826740026473999,0.982807993888855]
[4555,32,"Raw Samp Extraction CF",1.042694330215454,1.0506597757339478,1.0556612014770508]
[4560,16,"Phase Start Time:",0.5363426208496094,0.5398263931274414,0.5599305629730225]
[4560,17,"Test Time (sec):",301.3999938964844,1132.9000244140625,301.70001220703125]
[4560,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.600000381469727]
[4560,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.3735046386719,309.27471923828125,311.6936950683594]
[4560,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1569.15625,5839.6220703125,1567.2998046875]
[4560,21,"Dilution Factor:",15.904999732971191,13.756999969482422,20.406999588012695]
[4560,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4560,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4560,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.628999710083008,1.190000057220459]
[4560,25,"Crank Time (sec):",1.2999999523162842,0,1.5]
[4560,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4560,27,"Barometer (kPa)",99,99,98.9000015258789]
[4560,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.61599731445312,75.62799835205078,75.9469985961914]
[4560,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.003000020980835,1.0049999952316284]
[4560,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748606085777283,0.9737570881843567,0.9766647815704346]
[4560,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827045798301697,0.9829238057136536,0.9828530550003052]
[4560,32,"Raw Samp Extraction CF",1.035033941268921,1.0393905639648437,1.0468742847442627]
[4561,16,"Phase Start Time:",0.5990509390830994,0.602557897567749,0.6226157546043396]
[4561,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,302.8999938964844]
[4561,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,21.600000381469727]
[4561,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.6651306152344,308.5812683105469,310.9428405761719]
[4561,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1569.75341796875,5825.5,1569.7431640625]
[4561,21,"Dilution Factor:",15.279999732971191,14.369000434875488,20.360000610351563]
[4561,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,726]
[4561,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4561,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.633000373840332,1.1890000104904175]
[4561,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.799999952316284]
[4561,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4561,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.80000305175781,98.80000305175781]
[4561,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.01799774169922,76.08699798583984,73.66600036621094]
[4561,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0049999952316284,0.9940000176429749]
[4561,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974355161190033,0.9739789962768555,0.9771249890327454]
[4561,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826154112815857,0.9828220009803772,0.9833594560623169]
[4561,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0398799180984497,1.0462778806686401,1.0562506914138794]
[4581,16,"Phase Start Time:",0.42309027910232544,0.42657408118247986,0.4467129707336426]
[4581,17,"Test Time (sec):",301.70001220703125,1132.699951171875,301.5]
[4581,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,21.700000762939453,21.700000762939453]
[4581,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.22784423828125,306.6255187988281,308.7846984863281]
[4581,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1554.900634765625,5788.57861328125,1551.6431884765625]
[4581,21,"Dilution Factor:",15.63599967956543,13.663999557495117,20.2189998626709]
[4581,22,"Bag Analysis Time (sec):",727,726,725]
[4581,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4581,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.586999893188477,1.180999994277954]
[4581,25,"Crank Time (sec):",1.600000023841858,0,1.399999976158142]
[4581,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4581,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98,98]
[4581,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.3270034790039,76.10700225830078,74.99700164794922]
[4581,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0160000324249268,1.0049999952316284,1]
[4581,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743794202804565,0.9736045598983765,0.976810872554779]
[4581,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823251962661743,0.982817530632019,0.9830638766288757]
[4581,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0347987413406372,1.0386967658996582,1.0466841459274292]
[4591,16,"Phase Start Time:",0.39863425493240356,0.4021412134170532,0.42222222685813904]
[4591,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,302.6000061035156]
[4591,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.100000381469727,21.600000381469727,21.700000762939453]
[4591,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.7137145996094,370.7833251953125,375.0433044433594]
[4591,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1899.2650146484375,7001.0068359375,1891.4683837890625]
[4591,21,"Dilution Factor:",12.880999565124512,12.420999526977539,17.246000289916992]
[4591,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4591,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4591,24,"Distance (mi)",1.2000000476837158,8.62399959564209,1.1959999799728394]
[4591,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.5]
[4591,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4591,27,"Barometer (kPa)",98,97.9000015258789,97.9000015258789]
[4591,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.5510025024414,77.51300048828125,76.98600006103516]
[4591,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1.0119999647140503,1.0099999904632568]
[4591,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9737648963928223,0.9727469086647034,0.9755925536155701]
[4591,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831629395484924,0.9825056791305542,0.982622504234314]
[4591,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0234235525131226,1.0311087369918823,1.0338438749313354]
[4608,16,"Phase Start Time:",0.4025578796863556,0.40606480836868286,0.4263194501399994]
[4608,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.9000244140625,302.70001220703125]
[4608,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.799999237060547,21.799999237060547]
[4608,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.0339050292969,369.39459228515625,373.4909362792969]
[4608,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1891.4208984375,6974.78515625,1884.26171875]
[4608,21,"Dilution Factor:",12.79800033569336,12.427000045776367,17.059999465942383]
[4608,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4608,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4608,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.619999885559082,1.184999942779541]
[4608,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.5]
[4608,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4608,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5999984741211]
[4608,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.63899993896484,78.5,78.48400115966797]
[4608,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0169999599456787,1.0169999599456787]
[4608,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9732459783554077,0.9725373387336731,0.9751864075660706]
[4608,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826995134353638,0.9822868704795837,0.9822903871536255]
[4608,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0245625972747803,1.0351035594940186,1.0362541675567627]
[4609,16,"Phase Start Time:",0.47109952569007874,0.47459492087364197,0.4947916567325592]
[4609,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133.0999755859375,302.20001220703125]
[4609,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.799999237060547,21.899999618530273]
[4609,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",307.363525390625,304.31365966796875,306.56005859375]
[4609,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1547.5753173828125,5746.96337890625,1544.0408935546875]
[4609,21,"Dilution Factor:",15.531999588012695,14.345999717712402,19.999000549316406]
[4609,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4609,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4609,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.588000297546387,1.187000036239624]
[4609,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[4609,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4609,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5]
[4609,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.89099884033203,78.28500366210938,77.3270034790039]
[4609,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0160000324249268,1.0110000371932983]
[4609,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975141704082489,0.9737874865531921,0.976414144039154]
[4609,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828654527664185,0.9823344945907593,0.9825469255447388]
[4609,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0410090684890747,1.0419679880142212,1.0518224239349365]
[4610,16,"Phase Start Time:",0.558020830154419,0.5615162253379822,0.5818981528282166]
[4610,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133.199951171875,302.6000061035156]
[4610,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.200000762939453,22.100000381469727]
[4610,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",374.98077392578125,369.5619812011719,373.2007751464844]
[4610,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1888.653076171875,6979.7939453125,1882.1759033203125]
[4610,21,"Dilution Factor:",14.713000297546387,13.805000305175781,19.889999389648437]
[4610,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4610,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4610,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.593999862670898,1.187999963760376]
[4610,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.5]
[4610,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4610,27,"Barometer (kPa)",97.4000015258789,97.4000015258789,97.4000015258789]
[4610,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.28399658203125,78.44400024414062,76.71299743652344]
[4610,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0160000324249268,1.0169999599456787,1.0080000162124634]
[4610,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9738154411315918,0.9731324911117554,0.9763190746307373]
[4610,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823347330093384,0.982299268245697,0.9826830625534058]
[4610,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0313855409622192,1.04054856300354,1.047400951385498]
[4620,16,"Phase Start Time:",0.44435185194015503,0.4478588104248047,0.46795138716697693]
[4620,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,302.20001220703125]
[4620,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.799999237060547,21.700000762939453]
[4620,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.9599304199219,306.3139953613281,309.1004943847656]
[4620,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.681396484375,5783.71923828125,1556.836181640625]
[4620,21,"Dilution Factor:",15.810999870300293,14.369999885559082,20.26099967956543]
[4620,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4620,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4620,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.642000198364258,1.190999984741211]
[4620,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[4620,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4620,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[4620,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.81099700927734,76.85900115966797,76.01899719238281]
[4620,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0140000581741333,1.0089999437332153,1.0049999952316284]
[4620,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748268127441406,0.9741222262382507,0.9767968058586121]
[4620,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824395775794983,0.9826506972312927,0.9828370809555054]
[4620,32,"Raw Samp Extraction CF",1.040376901626587,1.0425668954849243,1.0528371334075928]
[4621,16,"Phase Start Time:",0.5110532641410828,0.5145485997200012,0.5346527695655823]
[4621,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,302.3999938964844]
[4621,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.399999618530273,21.5]
[4621,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.0194091796875,373.15057373046875,376.90478515625]
[4621,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1904.5877685546875,7045.70458984375,1899.60009765625]
[4621,21,"Dilution Factor:",14.847000122070313,13.850000381469727,19.684999465942383]
[4621,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,725]
[4621,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4621,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.58899974822998,1.1929999589920044]
[4621,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[4621,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4621,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.30000305175781,98.30000305175781]
[4621,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.84700012207031,76.44599914550781,77.11499786376953]
[4621,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0069999694824219,1.0099999904632568]
[4621,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9741988778114319,0.9736033082008362,0.9761651754379272]
[4621,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826533794403076,0.9827423095703125,0.9825938940048218]
[4621,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0320591926574707,1.0416158437728882,1.047836184501648]
[4622,16,"Phase Start Time:",0.5776504874229431,0.581157386302948,0.6013426184654236]
[4622,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.9000244140625,302.20001220703125]
[4622,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.600000381469727,21.5]
[4622,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.7914733886719,306.5347595214844,308.9392395019531]
[4622,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.89794921875,5787.88671875,1556.0240478515625]
[4622,21,"Dilution Factor:",17.815000534057617,16.985000610351563,23.351999282836914]
[4622,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,726]
[4622,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4622,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.586000442504883,1.180999994277954]
[4622,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.0999999046325684]
[4622,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4622,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[4622,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.19599914550781,76.75900268554688,75.07499694824219]
[4622,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,1.0089999437332153,1.0010000467300415]
[4622,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755089282989502,0.975226640701294,0.9776353240013123]
[4622,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825759530067444,0.9826728701591492,0.9830465912818909]
[4622,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0394524335861206,1.0662285089492798,1.0714941024780273]
[4623,16,"Phase Start Time:",0.6537731289863586,0.6572800874710083,0.6773611307144165]
[4623,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,302.29998779296875]
[4623,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.600000381469727,21.700000762939453]
[4623,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",514.1104736328125,507.98699951171875,511.6667175292969]
[4623,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2591.11669921875,9590.794921875,2577.947509765625]
[4623,21,"Dilution Factor:",15.87399959564209,14.062999725341797,19.32900047302246]
[4623,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4623,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4623,24,"Distance (mi)",1.1679999828338623,8.57699966430664,1.1690000295639038]
[4623,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[4623,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4623,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[4623,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.64099884033203,77.90299987792969,77.37799835205078]
[4623,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0140000581741333,1.0110000371932983]
[4623,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750121831893921,0.9734189510345459,0.9759865999221802]
[4623,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829209446907043,0.9824191927909851,0.9825356006622314]
[4623,32,"Raw Samp Extraction CF",1.026868224143982,1.029444932937622,1.032857894897461]
[4624,16,"Phase Start Time:",0.7240509390830994,0.727557897567749,0.7476388812065125]
[4624,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.9000244140625,302.29998779296875]
[4624,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.399999618530273,21.399999618530273]
[4624,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.052734375,371.5244445800781,375.22564697265625]
[4624,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1897.18603515625,7015.0009765625,1890.5118408203125]
[4624,21,"Dilution Factor:",11.753999710083008,11.906000137329102,16.715999603271484]
[4624,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,726]
[4624,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4624,24,"Distance (mi)",1.1690000295639038,8.616999626159668,1.1740000247955322]
[4624,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.0999999046325684]
[4624,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4624,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[4624,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.88500213623047,75.83899688720703,78.05500030517578]
[4624,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0140000581741333,1.003999948501587,1.0149999856948853]
[4624,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9722574353218079,0.9727020263671875,0.9751519560813904]
[4624,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824231863021851,0.9828770160675049,0.9823854565620422]
[4624,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0246976613998413,1.0341179370880127,1.0401756763458252]
[4635,16,"Phase Start Time:",0.3919907510280609,0.39548611640930176,0.41554397344589233]
[4635,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,302.20001220703125]
[4635,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.5,21.399999618530273]
[4635,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.43218994140625,305.3772888183594,308.1181335449219]
[4635,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1553.4700927734375,5766.03173828125,1551.888427734375]
[4635,21,"Dilution Factor:",17.95599937438965,17.19499969482422,23.871000289916992]
[4635,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4635,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4635,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.5600004196167,1.190000057220459]
[4635,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[4635,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4635,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.80000305175781,97.80000305175781]
[4635,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.94599914550781,77.70099639892578,77.05599975585938]
[4635,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,1.0130000114440918,1.0099999904632568]
[4635,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9762765169143677,0.9751102328300476,0.9773160219192505]
[4635,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832972884178162,0.9824639558792114,0.9826070070266724]
[4635,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0433255434036255,1.0685343742370605,1.0829806327819824]
[4636,16,"Phase Start Time:",0.4607175886631012,0.46421295404434204,0.484375]
[4636,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,302.5]
[4636,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.399999618530273]
[4636,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.0950622558594,303.3260192871094,306.8829040527344]
[4636,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1552.7991943359375,5727.30029296875,1547.2012939453125]
[4636,21,"Dilution Factor:",14.029999732971191,11.663999557495117,17.437000274658203]
[4636,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4636,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4636,24,"Distance (mi)",1.1619999408721924,8.543000221252441,1.184999942779541]
[4636,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.4000000953674316]
[4636,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4636,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[4636,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.50700378417969,77.57599639892578,72.65899658203125]
[4636,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0119999647140503,0.9890000224113464]
[4636,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9738119840621948,0.971900463104248,0.9765069484710693]
[4636,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825069904327393,0.982491672039032,0.9835832118988037]
[4636,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0397913455963135,1.0458381175994873,1.0543129444122314]
[4637,16,"Phase Start Time:",0.5459722280502319,0.5494791865348816,0.5695486068725586]
[4637,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133.0999755859375,302.5]
[4637,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.700000762939453]
[4637,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.465576171875,370.1272888183594,373.01922607421875]
[4637,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1891.094970703125,6989.85400390625,1880.638671875]
[4637,21,"Dilution Factor:",11.501999855041504,10.550999641418457,14.944000244140625]
[4637,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4637,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4637,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.60099983215332,1.1920000314712524]
[4637,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.4000000953674316]
[4637,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4637,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5]
[4637,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.4540023803711,78.2249984741211,75.40499877929688]
[4637,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0160000324249268,1.0019999742507935]
[4637,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9720290303230286,0.9706095457077026,0.974694550037384]
[4637,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827405214309692,0.9823477864265442,0.9829733371734619]
[4637,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0263886451721191,1.0334901809692383,1.0398567914962769]
[4638,16,"Phase Start Time:",0.6154745221138,0.6189699172973633,0.6390277743339539]
[4638,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,302.29998779296875]
[4638,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.799999237060547]
[4638,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",510.24365234375,504.94085693359375,507.40643310546875]
[4638,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2568.226318359375,9533.283203125,2556.482666015625]
[4638,21,"Dilution Factor:",15.418000221252441,13.800999641418457,19.23900032043457]
[4638,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4638,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4638,24,"Distance (mi)",1.1699999570846558,8.616000175476074,1.1710000038146973]
[4638,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.200000047683716]
[4638,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4638,27,"Barometer (kPa)",97.4000015258789,97.4000015258789,97.30000305175781]
[4638,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.37100219726562,77.71700286865234,77.55999755859375]
[4638,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0160000324249268,1.0130000114440918,1.0119999647140503]
[4638,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9741754531860352,0.973293662071228,0.9759277105331421]
[4638,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823154211044312,0.9824604392051697,0.9824952483177185]
[4638,32,"Raw Samp Extraction CF",1.024640440940857,1.027130365371704,1.0311355590820312]
[4639,16,"Phase Start Time:",0.6760764122009277,0.6795717477798462,0.6996296048164368]
[4639,17,"Test Time (sec):",302.5,1133,302.29998779296875]
[4639,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,22,22.100000381469727]
[4639,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",373.45758056640625,368.6508483886719,372.22076416015625]
[4639,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1882.8486328125,6961.35693359375,1875.372314453125]
[4639,21,"Dilution Factor:",11.619999885559082,11.692000389099121,16.827999114990234]
[4639,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4639,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4639,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.628999710083008,1.1740000247955322]
[4639,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.200000047683716]
[4639,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4639,27,"Barometer (kPa)",97.19999694824219,97.19999694824219,97.0999984741211]
[4639,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.302001953125,78.35399627685547,77.93399810791016]
[4639,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,1.0160000324249268,1.0140000581741333]
[4639,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.972266435623169,0.9719499349594116,0.9752250909805298]
[4639,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825524687767029,0.982319176197052,0.9824123382568359]
[4639,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0241526365280151,1.0337274074554443,1.0386182069778442]
[4654,16,"Phase Start Time:",0.4044560194015503,0.40795138478279114,0.4280208349227905]
[4654,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,302.5]
[4654,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.600000381469727,21.700000762939453]
[4654,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",374.3743591308594,369.7222595214844,373.9512023925781]
[4654,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1884.974853515625,6980.97265625,1885.3372802734375]
[4654,21,"Dilution Factor:",11.371999740600586,10.579999923706055,15.156999588012695]
[4654,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4654,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4654,24,"Distance (mi)",1.2029999494552612,8.62600040435791,1.190000057220459]
[4654,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.4000000953674316]
[4654,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4654,27,"Barometer (kPa)",97.5,97.5,97.5]
[4654,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.85700225830078,76.17900085449219,75.93399810791016]
[4654,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.00600004196167,1.0049999952316284]
[4654,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9720504879951477,0.9711003303527832,0.9746881723403931]
[4654,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828730225563049,0.9828015565872192,0.9828559160232544]
[4654,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0253249406814575,1.0304474830627441,1.0369291305541992]
[4655,16,"Phase Start Time:",0.4741087853908539,0.4776041805744171,0.4976736009120941]
[4655,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133,302.3999938964844]
[4655,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.799999237060547,21.600000381469727]
[4655,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",307.4869689941406,302.77239990234375,306.4318542480469]
[4655,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1548.7093505859375,5717.35205078125,1544.41650390625]
[4655,21,"Dilution Factor:",13.78600025177002,11.58899974822998,17.291000366210937]
[4655,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4655,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4655,24,"Distance (mi)",1.1610000133514404,8.576000213623047,1.1820000410079956]
[4655,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[4655,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4655,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5999984741211]
[4655,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.50399780273438,77.26000213623047,76.85099792480469]
[4655,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0110000371932983,1.0089999437332153]
[4655,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9740990996360779,0.9719057679176331,0.9755114912986755]
[4655,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829513430595398,0.9825617671012878,0.982652485370636]
[4655,32,"Raw Samp Extraction CF",1.041336178779602,1.0477153062820435,1.0577194690704346]
[4656,16,"Phase Start Time:",0.5567013621330261,0.5601967573165894,0.5802661776542664]
[4656,17,"Test Time (sec):",301.6000061035156,1132.199951171875,301.3999938964844]
[4656,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.600000381469727,21.700000762939453]
[4656,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.2999572753906,305.6587829589844,307.7633361816406]
[4656,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1549.72119140625,5767.78125,1545.997802734375]
[4656,21,"Dilution Factor:",15.50100040435791,13.9350004196167,20.101999282836914]
[4656,22,"Bag Analysis Time (sec):",727,726,725]
[4656,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4656,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.602999687194824,1.194000005722046]
[4656,25,"Crank Time (sec):",1.600000023841858,0,1.2999999523162842]
[4656,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4656,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.69999694824219,97.69999694824219]
[4656,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.54299926757812,77.39700317382812,78.41300201416016]
[4656,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0119999647140503,1.0169999599456787]
[4656,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746735095977783,0.9737253785133362,0.9762011170387268]
[4656,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824990034103394,0.9825313687324524,0.9823061227798462]
[4656,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0357898473739624,1.041131615638733,1.049649715423584]
[4657,16,"Phase Start Time:",0.6347337961196899,0.6382291913032532,0.6582986116409302]
[4657,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,302.5]
[4657,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.700000762939453,21.799999237060547]
[4657,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",374.5343933105469,369.4425354003906,373.79327392578125]
[4657,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1885.7806396484375,6975.69091796875,1884.5411376953125]
[4657,21,"Dilution Factor:",13.24899959564209,12.831999778747559,17.482999801635742]
[4657,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4657,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4657,24,"Distance (mi)",1.2039999961853027,8.625,1.190999984741211]
[4657,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.299999952316284]
[4657,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4657,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5999984741211]
[4657,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.6510009765625,77.46299743652344,77.14600372314453]
[4657,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0119999647140503,1.0110000371932983]
[4657,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9731785655021667,0.9726654887199402,0.9753535389900208]
[4657,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826968312263489,0.9825167655944824,0.9825870394706726]
[4657,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0274097919464111,1.0395914316177368,1.0442125797271729]
[4658,16,"Phase Start Time:",0.7079513669013977,0.7114583253860474,0.7315046191215515]
[4658,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,302.6000061035156]
[4658,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.700000762939453]
[4658,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",306.9727478027344,304.2195739746094,306.7895812988281]
[4658,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1545.60791015625,5743.158203125,1547.2421875]
[4658,21,"Dilution Factor:",15.170000076293945,14.20300006866455,19.844999313354492]
[4658,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4658,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4658,24,"Distance (mi)",1.1670000553131104,8.605999946594238,1.1829999685287476]
[4658,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.4000000953674316]
[4658,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4658,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5999984741211]
[4658,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.072998046875,77.57599639892578,76.73300170898438]
[4658,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0130000114440918,1.0080000162124634]
[4658,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746297597885132,0.9739077091217041,0.9765366315841675]
[4658,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826032519340515,0.982491672039032,0.9826786518096924]
[4658,32,"Raw Samp Extraction CF",1.044250726699829,1.0504698753356934,1.0576345920562744]
[4659,16,"Phase Start Time:",0.47593748569488525,0.4794328808784485,0.4995023012161255]
[4659,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133,302.3999938964844]
[4659,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.600000381469727]
[4659,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.4844970703125,371.3134460449219,375.039306640625]
[4659,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1891.190185546875,7011.6357421875,1890.1981201171875]
[4659,21,"Dilution Factor:",13.279999732971191,12.871000289916992,17.485000610351562]
[4659,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4659,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4659,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.619999885559082,1.1929999589920044]
[4659,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[4659,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4659,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[4659,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.49500274658203,77.4530029296875,74.28900146484375]
[4659,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0119999647140503,0.996999979019165]
[4659,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9732316732406616,0.9726954698562622,0.9759876132011414]
[4659,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827314615249634,0.9825189709663391,0.9832211136817932]
[4659,32,"Raw Samp Extraction CF",1.025459885597229,1.0383721590042114,1.0431537628173828]
[4660,16,"Phase Start Time:",0.5496180653572083,0.5531134009361267,0.5732175707817078]
[4660,17,"Test Time (sec):",301.70001220703125,1134.199951171875,301.29998779296875]
[4660,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.600000381469727]
[4660,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.3031921386719,306.09698486328125,307.84576416015625]
[4660,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1550.251220703125,5786.25341796875,1545.89892578125]
[4660,21,"Dilution Factor:",15.640999794006348,13.946999549865723,20.12700080871582]
[4660,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4660,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4660,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.574999809265137,1.1979999542236328]
[4660,25,"Crank Time (sec):",1.600000023841858,0,1.2000000476837158]
[4660,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4660,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.80000305175781]
[4660,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.3219985961914,77.25900268554688,76.85199737548828]
[4660,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0110000371932983,1.0089999437332153]
[4660,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752402305603027,0.9737652540206909,0.9765564799308777]
[4660,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829917550086975,0.9825620055198669,0.9826522469520569]
[4660,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0383177995681763,1.0422368049621582,1.0509599447250366]
[4661,16,"Phase Start Time:",0.622175931930542,0.6256712675094604,0.6457291841506958]
[4661,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,302.29998779296875]
[4661,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.700000762939453]
[4661,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.00213623046875,304.5469665527344,307.2887268066406]
[4661,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1550.790771484375,5749.8466796875,1548.2230224609375]
[4661,21,"Dilution Factor:",15.03499984741211,14.194999694824219,19.711000442504883]
[4661,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4661,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4661,24,"Distance (mi)",1.1699999570846558,8.61400032043457,1.187999963760376]
[4661,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.299999952316284]
[4661,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4661,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.69999694824219,97.5999984741211]
[4661,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.75700378417969,77.21700286865234,75.5790023803711]
[4661,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0110000371932983,1.003000020980835]
[4661,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974847674369812,0.9739780426025391,0.9767464399337769]
[4661,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828951954841614,0.9825713038444519,0.9829347133636475]
[4661,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0397121906280518,1.0486202239990234,1.054044246673584]
[4685,16,"Phase Start Time:",0.44659721851348877,0.4500925838947296,0.4702083468437195]
[4685,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,302.70001220703125]
[4685,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.600000381469727,21.600000381469727]
[4685,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",314.5557861328125,311.7119445800781,313.9808654785156]
[4685,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1584.3126220703125,5884.60205078125,1584.0335693359375]
[4685,21,"Dilution Factor:",15.630999565124512,14.468000411987305,19.847999572753906]
[4685,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4685,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4685,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.567000389099121,1.1729999780654907]
[4685,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.5999999046325684]
[4685,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4685,27,"Barometer (kPa)",99.80000305175781,99.80000305175781,99.80000305175781]
[4685,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.33499908447266,75.48300170898438,76.25499725341797]
[4685,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0019999742507935,1.00600004196167]
[4685,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753853678703308,0.9745847582817078,0.9766796827316284]
[4685,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829888343811035,0.9829559922218323,0.9827846884727478]
[4685,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0406246185302734,1.0437638759613037,1.0532031059265137]
[4687,16,"Phase Start Time:",0.5420833230018616,0.5455787181854248,0.5656713247299194]
[4687,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1131.800048828125,302.1000061035156]
[4687,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.799999237060547,21.5]
[4687,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",522.8204956054688,518.070068359375,520.5640258789062]
[4687,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2633.272705078125,9772.5283203125,2621.0400390625]
[4687,21,"Dilution Factor:",15.696000099182129,14.067999839782715,19.209999084472656]
[4687,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4687,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4687,24,"Distance (mi)",1.1679999828338623,8.565999984741211,1.1729999780654907]
[4687,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[4687,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4687,27,"Barometer (kPa)",99.69999694824219,99.69999694824219,99.69999694824219]
[4687,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.2770004272461,75.83200073242188,74.3479995727539]
[4687,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,1.003999948501587,0.996999979019165]
[4687,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975537121295929,0.9739245772361755,0.9766404628753662]
[4687,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834458827972412,0.982878565788269,0.9832080006599426]
[4687,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0251545906066895,1.0281692743301392,1.031359076499939]
[4689,16,"Phase Start Time:",0.703784704208374,0.7072800993919373,0.7273610830307007]
[4689,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,302.1000061035156]
[4689,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.700000762939453,21.100000381469727]
[4689,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.8319396972656,377.6927795410156,382.2485656738281]
[4689,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1923.1602783203125,7130.83984375,1924.6214599609375]
[4689,21,"Dilution Factor:",14.824999809265137,13.996999740600586,20.030000686645508]
[4689,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,725]
[4689,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4689,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.593999862670898,1.2009999752044678]
[4689,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[4689,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4689,27,"Barometer (kPa)",99.4000015258789,99.4000015258789,99.4000015258789]
[4689,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.46099853515625,74.81999969482422,75.19300079345703]
[4689,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,0.9990000128746033,1.0010000467300415]
[4689,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745990037918091,0.9743711948394775,0.9769246578216553]
[4689,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827389717102051,0.9831032156944275,0.9830203652381897]
[4689,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0287270545959473,1.035960078239441,1.0411624908447266]
[4690,16,"Phase Start Time:",0.7823264002799988,0.7858217358589172,0.805891215801239]
[4690,17,"Test Time (sec):",301.6000061035156,1134.0999755859375,301.29998779296875]
[4690,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.5,21.200000762939453]
[4690,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.2725830078125,310.94049072265625,313.3632507324219]
[4690,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1574.7169189453125,5877.29345703125,1573.605712890625]
[4690,21,"Dilution Factor:",15.456000328063965,13.812999725341797,19.652999877929688]
[4690,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,725]
[4690,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4690,24,"Distance (mi)",1.1679999828338623,8.569999694824219,1.184999942779541]
[4690,25,"Crank Time (sec):",1.5,0,1.2000000476837158]
[4690,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4690,27,"Barometer (kPa)",99.4000015258789,99.4000015258789,99.4000015258789]
[4690,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.07099914550781,75.45099639892578,76.1520004272461]
[4690,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0019999742507935,1.00600004196167]
[4690,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751664996147156,0.9742588400840759,0.9766932725906372]
[4690,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982825517654419,0.9829630851745605,0.9828075766563416]
[4690,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0377908945083618,1.0424834489822388,1.0506802797317505]
[4696,16,"Phase Start Time:",0.39363425970077515,0.397129625082016,0.41718751192092896]
[4696,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,302.20001220703125]
[4696,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.799999237060547]
[4696,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",314.45172119140625,311.13775634765625,313.9022521972656]
[4696,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1583.264404296875,5874.7998046875,1581.02099609375]
[4696,21,"Dilution Factor:",15.182999610900879,14.371000289916992,19.902999877929688]
[4696,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4696,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4696,24,"Distance (mi)",1.159000039100647,8.567000389099121,1.184000015258789]
[4696,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[4696,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4696,27,"Barometer (kPa)",99.5999984741211,99.5999984741211,99.5999984741211]
[4696,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.47799682617188,76.37999725341797,76.0979995727539]
[4696,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0069999694824219,1.0049999952316284]
[4696,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749282002449036,0.9743301868438721,0.9767330288887024]
[4696,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827352166175842,0.9827569723129272,0.9828195571899414]
[4696,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0376393795013428,1.0418132543563843,1.0528013706207275]
[4697,16,"Phase Start Time:",0.4676041603088379,0.47111111879348755,0.4913194477558136]
[4697,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,302.3999938964844]
[4697,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.100000381469727,21.700000762939453,21]
[4697,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",522.2498168945312,516.8289794921875,520.9027099609375]
[4697,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2629.52783203125,9758.5927734375,2625.349853515625]
[4697,21,"Dilution Factor:",15.439000129699707,14.02400016784668,19.194000244140625]
[4697,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4697,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4697,24,"Distance (mi)",1.1679999828338623,8.565999984741211,1.1799999475479126]
[4697,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.299999952316284]
[4697,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4697,27,"Barometer (kPa)",99.5999984741211,99.5999984741211,99.5999984741211]
[4697,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.33599853515625,74.04499816894531,59.85200119018555]
[4697,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,0.9959999918937683,0.9340000152587891]
[4697,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751631617546082,0.9742935299873352,0.979870080947876]
[4697,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832106828689575,0.983275294303894,0.9864376187324524]
[4697,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0251375436782837,1.0287104845046997,1.0316174030303955]
[4699,16,"Phase Start Time:",0.6469791531562805,0.6504745483398438,0.6705902814865112]
[4699,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,302.29998779296875]
[4699,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.899999618530273]
[4699,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.9330749511719,376.44342041015625,379.6610412597656]
[4699,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1917.9979248046875,7107.87939453125,1912.85888671875]
[4699,21,"Dilution Factor:",14.8100004196167,13.82800006866455,19.594999313354492]
[4699,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4699,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4699,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.600000381469727,1.187000036239624]
[4699,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[4699,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4699,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99]
[4699,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.06199645996094,76.08699798583984,76.62799835205078]
[4699,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0049999952316284,1.0080000162124634]
[4699,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746782779693604,0.9739882349967957,0.9764674305915833]
[4699,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828275442123413,0.9828220009803772,0.9827019572257996]
[4699,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0300313234329224,1.0395413637161255,1.0435969829559326]
[4700,16,"Phase Start Time:",0.7181944251060486,0.7216898202896118,0.7418055534362793]
[4700,17,"Test Time (sec):",301.3999938964844,1133.300048828125,301.5]
[4700,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.700000762939453]
[4700,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.3105773925781,309.1533508300781,310.85504150390625]
[4700,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1568.8402099609375,5839.39111328125,1562.046630859375]
[4700,21,"Dilution Factor:",15.16100025177002,13.60200023651123,19.985000610351563]
[4700,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,726,726]
[4700,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4700,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.588000297546387,1.187999963760376]
[4700,25,"Crank Time (sec):",1.2999999523162842,0,1.399999976158142]
[4700,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4700,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.80000305175781,98.80000305175781]
[4700,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.5739974975586,76.43800354003906,76.8010025024414]
[4700,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0069999694824219,1.0089999437332153]
[4700,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748884439468384,0.9739103317260742,0.9766510725021362]
[4700,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827139377593994,0.9827440977096558,0.9826635718345642]
[4700,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0347658395767212,1.038261890411377,1.0469024181365967]
[4720,16,"Phase Start Time:",0.4195486009120941,0.42304399609565735,0.44311341643333435]
[4720,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,302.20001220703125]
[4720,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.799999237060547]
[4720,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.00299072265625,305.6064147949219,310.4711608886719]
[4720,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.3817138671875,5770.3583984375,1563.73974609375]
[4720,21,"Dilution Factor:",13.670999526977539,11.581000328063965,17.391000747680664]
[4720,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,725]
[4720,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4720,24,"Distance (mi)",1.152999997138977,8.548999786376953,1.1710000038146973]
[4720,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[4720,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4720,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5]
[4720,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.73999786376953,77.41600036621094,75.36599731445312]
[4720,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.0119999647140503,1.0019999742507935]
[4720,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.973732590675354,0.9721024036407471,0.9760629534721375]
[4720,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982455313205719,0.9825271964073181,0.9829819798469543]
[4720,32,"Raw Samp Extraction CF",1.045095682144165,1.051178216934204,1.0613806247711182]
[4721,16,"Phase Start Time:",0.5018518567085266,0.5053472518920898,0.5254976749420166]
[4721,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,302.1000061035156]
[4721,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,21.600000381469727]
[4721,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.9219665527344,306.969970703125,309.9469299316406]
[4721,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.45703125,5796.1044921875,1560.582763671875]
[4721,21,"Dilution Factor:",17.53499984741211,16.8799991607666,23.08300018310547]
[4721,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4721,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4721,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.579999923706055,1.187000036239624]
[4721,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[4721,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4721,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[4721,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.01699829101562,76.84100341796875,75.197998046875]
[4721,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0149999856948853,1.0089999437332153,1.0010000467300415]
[4721,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755489230155945,0.9755229353904724,0.9778115153312683]
[4721,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823939204216003,0.9826546907424927,0.9830192923545837]
[4721,32,"Raw Samp Extraction CF",1.043308138847351,1.0791550874710083,1.0748926401138306]
[4722,16,"Phase Start Time:",0.5834838151931763,0.5869791507720947,0.6070370078086853]
[4722,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,302.3999938964844]
[4722,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.700000762939453]
[4722,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.8843688964844,372.15155029296875,375.6601257324219]
[4722,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1898.2408447265625,7026.22119140625,1893.3271484375]
[4722,21,"Dilution Factor:",13.086000442504883,12.79800033569336,17.261999130249023]
[4722,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4722,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4722,24,"Distance (mi)",1.2000000476837158,8.60099983215332,1.1859999895095825]
[4722,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[4722,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4722,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[4722,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.302001953125,76.86199951171875,75.39399719238281]
[4722,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0089999437332153,1.0019999742507935]
[4722,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9735335111618042,0.9731780290603638,0.975945770740509]
[4722,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827742576599121,0.9826500415802002,0.9829757809638977]
[4722,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0278236865997314,1.0396572351455688,1.0414115190505981]
[4723,16,"Phase Start Time:",0.6674883961677551,0.6709837913513184,0.6910416483879089]
[4723,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,302.3999938964844]
[4723,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.200000762939453,22.299999237060547]
[4723,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.6485290527344,370.9870910644531,375.3660888671875]
[4723,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1891.390380859375,7003.6181640625,1891.8450927734375]
[4723,21,"Dilution Factor:",11.887999534606934,12.005999565124512,17.225000381469727]
[4723,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,725]
[4723,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4723,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.61299991607666,1.1799999475479126]
[4723,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[4723,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4723,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.80000305175781,97.80000305175781]
[4723,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.32599639892578,77.81199645996094,77.60299682617188]
[4723,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,1.0140000581741333,1.0130000114440918]
[4723,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9720853567123413,0.9719036221504211,0.975150465965271]
[4723,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825471043586731,0.9824393391609192,0.9824857115745544]
[4723,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0250449180603027,1.0349470376968384,1.0409802198410034]
[4724,16,"Phase Start Time:",0.7343865633010864,0.7378819584846497,0.7579513788223267]
[4724,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133.199951171875,302.29998779296875]
[4724,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.799999237060547]
[4724,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.1285095214844,370.35516357421875,374.1766052246094]
[4724,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1890.0224609375,6994.77490234375,1885.2264404296875]
[4724,21,"Dilution Factor:",11.984999656677246,10.947999954223633,15.597999572753906]
[4724,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,726,726]
[4724,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4724,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.607999801635742,1.184000015258789]
[4724,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[4724,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4724,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.69999694824219,97.69999694824219]
[4724,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.70700073242188,77.53299713134766,77.35600280761719]
[4724,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0119999647140503,1.0110000371932983]
[4724,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9721949100494385,0.970920205116272,0.9744096994400024]
[4724,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826844334602356,0.982501208782196,0.982540488243103]
[4724,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0242912769317627,1.0290511846542358,1.0351083278656006]
[4727,16,"Phase Start Time:",0.32104167342185974,0.324548602104187,0.3446296155452728]
[4727,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,302.3999938964844]
[4727,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.700000762939453,21.399999618530273]
[4727,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",307.2926025390625,302.1021423339844,306.50762939453125]
[4727,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1548.24267578125,5704.19189453125,1544.7984619140625]
[4727,21,"Dilution Factor:",13.638999938964844,11.468000411987305,17.000999450683594]
[4727,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4727,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4727,24,"Distance (mi)",1.1519999504089355,8.569000244140625,1.184000015258789]
[4727,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[4727,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4727,27,"Barometer (kPa)",97.5,97.5,97.5]
[4727,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.37200164794922,77.2770004272461,75.3489990234375]
[4727,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0160000324249268,1.0110000371932983,1.0019999742507935]
[4727,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9735924601554871,0.9720407724380493,0.9759002327919006]
[4727,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823152422904968,0.982558012008667,0.9829857349395752]
[4727,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0426801443099976,1.0517101287841797,1.059914231300354]
[4728,16,"Phase Start Time:",0.38896989822387695,0.39248842000961304,0.412546306848526]
[4728,17,"Test Time (sec):",304.70001220703125,1132.699951171875,302.3999938964844]
[4728,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.899999618530273,21.399999618530273]
[4728,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",307.5509948730469,304.7886047363281,307.5455017089844]
[4728,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.846435546875,5753.90087890625,1550.0294189453125]
[4728,21,"Dilution Factor:",16.893999099731445,16.326000213623047,22.549999237060547]
[4728,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4728,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4728,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.574999809265137,1.1990000009536743]
[4728,25,"Crank Time (sec):",4.599999904632568,0,2.299999952316284]
[4728,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4728,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5]
[4728,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",79.88999938964844,78.43399810791016,74.62100219726562]
[4728,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0240000486373901,1.0169999599456787,0.9980000257492065]
[4728,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748748540878296,0.9749292135238647,0.9778101444244385]
[4728,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9819788336753845,0.9823014736175537,0.983147382736206]
[4728,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0407618284225464,1.0578173398971558,1.0758758783340454]
[4729,16,"Phase Start Time:",0.457048624753952,0.46054399013519287,0.48060184717178345]
[4729,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,302.5]
[4729,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22.100000381469727,22]
[4729,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.3124084472656,369.5493469238281,373.2218017578125]
[4729,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1890.3236083984375,6976.47607421875,1881.659912109375]
[4729,21,"Dilution Factor:",12.906999588012695,12.598999977111816,17.040000915527344]
[4729,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4729,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4729,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.58899974822998,1.194000005722046]
[4729,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.4000000953674316]
[4729,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4729,27,"Barometer (kPa)",97.5,97.5,97.5]
[4729,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.12000274658203,77.89800262451172,74.33799743652344]
[4729,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0149999856948853,1.0140000581741333,0.996999979019165]
[4729,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9730008244514465,0.9728003144264221,0.9760969877243042]
[4729,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823710918426514,0.9824202656745911,0.9832102060317993]
[4729,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0272784233093262,1.0416220426559448,1.0439695119857788]
[4730,16,"Phase Start Time:",0.5268402695655823,0.5303356647491455,0.5503935217857361]
[4730,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,302.5]
[4730,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.200000762939453,22.200000762939453]
[4730,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",373.7953186035156,369.9098815917969,373.4793701171875]
[4730,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1883.305419921875,6983.8984375,1882.95849609375]
[4730,21,"Dilution Factor:",11.73799991607666,11.906999588012695,17.243000030517578]
[4730,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4730,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4730,24,"Distance (mi)",1.1699999570846558,8.633999824523926,1.1740000247955322]
[4730,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[4730,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4730,27,"Barometer (kPa)",97.5,97.4000015258789,97.4000015258789]
[4730,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.96800231933594,78.79000091552734,78.11900329589844]
[4730,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0190000534057617,1.0180000066757202,1.0149999856948853]
[4730,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9715918898582458,0.9716035723686218,0.9750453233718872]
[4730,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9821830987930298,0.9822225570678711,0.9823712706565857]
[4730,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0253043174743652,1.0353230237960815,1.0434139966964722]
[4731,16,"Phase Start Time:",0.5965625047683716,0.6000694632530212,0.6201273202896118]
[4731,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133,302.3999938964844]
[4731,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22.100000381469727,22]
[4731,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",373.61376953125,369.1341857910156,372.41357421875]
[4731,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1882.3907470703125,6970.48388671875,1876.96435546875]
[4731,21,"Dilution Factor:",11.774999618530273,10.880999565124512,15.510000228881836]
[4731,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4731,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4731,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.607999801635742,1.1820000410079956]
[4731,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[4731,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4731,27,"Barometer (kPa)",97.30000305175781,97.19999694824219,97.19999694824219]
[4731,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.625,77.81199645996094,74.34100341796875]
[4731,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.0140000581741333,0.996999979019165]
[4731,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9718155860900879,0.9707843661308289,0.9750325679779053]
[4731,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824808239936829,0.9824393391609192,0.9832095503807068]
[4731,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0265257358551025,1.032887578010559,1.0389519929885864]
[4740,16,"Phase Start Time:",0.5476388931274414,0.5511342883110046,0.5711921453475952]
[4740,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,302.20001220703125]
[4740,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,21.799999237060547,21.600000381469727]
[4740,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.36761474609375,373.3861083984375,377.03582763671875]
[4740,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1900.0458984375,7049.52978515625,1899.003662109375]
[4740,21,"Dilution Factor:",14.861000061035156,13.765999794006348,19.732999801635742]
[4740,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4740,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4740,24,"Distance (mi)",1.1990000009536743,8.630999565124512,1.1950000524520874]
[4740,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[4740,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4740,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[4740,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.21700286865234,76.5530014038086,76.16300201416016]
[4740,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1.0080000162124634,1.00600004196167]
[4740,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745327830314636,0.9734963178634644,0.9763671159744263]
[4740,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830150604248047,0.9827185869216919,0.9828051328659058]
[4740,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0316702127456665,1.0412136316299438,1.0482028722763062]
[4741,16,"Phase Start Time:",0.621215283870697,0.6247106194496155,0.6447685360908508]
[4741,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,302.79998779296875]
[4741,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.600000381469727,21.299999237060547]
[4741,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.7123718261719,306.4959716796875,309.72808837890625]
[4741,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1559.4017333984375,5786.1328125,1563.0943603515625]
[4741,21,"Dilution Factor:",15.180999755859375,14.168000221252441,20.082000732421875]
[4741,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4741,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4741,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.616999626159668,1.1790000200271606]
[4741,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.700000047683716]
[4741,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4741,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[4741,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.87999725341797,76.6449966430664,76.06999969482422]
[4741,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0080000162124634,1.0049999952316284]
[4741,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743857979774475,0.9737719297409058,0.9765264987945557]
[4741,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826460480690002,0.9826982021331787,0.982825756072998]
[4741,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0466221570968628,1.05280339717865,1.05950129032135]
[4762,16,"Phase Start Time:",0.44127315282821655,0.4447800815105438,0.4648379683494568]
[4762,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,302.29998779296875]
[4762,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.600000381469727,21.799999237060547]
[4762,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.1914367675781,373.51593017578125,376.32916259765625]
[4762,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1905.45458984375,7052.60302734375,1896.07177734375]
[4762,21,"Dilution Factor:",11.880999565124512,12.109999656677246,17.222999572753906]
[4762,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,726]
[4762,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4762,24,"Distance (mi)",1.159999966621399,8.57800006866455,1.1629999876022339]
[4762,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[4762,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4762,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[4762,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.18299865722656,75.98100280761719,77.9729995727539]
[4762,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,1.0049999952316284,1.0140000581741333]
[4762,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.972736656665802,0.9723652601242065,0.9750406742095947]
[4762,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832446575164795,0.9828454852104187,0.9824036359786987]
[4762,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0254820585250854,1.034967064857483,1.0403077602386475]
[4763,16,"Phase Start Time:",0.5140740871429443,0.5175694227218628,0.5376389026641846]
[4763,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1133.199951171875,302.3999938964844]
[4763,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.600000381469727,21.600000381469727]
[4763,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.8583984375,304.8618469238281,308.46661376953125]
[4763,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.686279296875,5757.82421875,1554.6717529296875]
[4763,21,"Dilution Factor:",14.288999557495117,11.734000205993652,17.599000930786133]
[4763,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,726,725]
[4763,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4763,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.569000244140625,1.1799999475479126]
[4763,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.299999952316284]
[4763,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4763,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[4763,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.78399658203125,75.83300018310547,77.06500244140625]
[4763,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.003999948501587,1.0099999904632568]
[4763,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9744346737861633,0.9721575975418091,0.9754732847213745]
[4763,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831112027168274,0.9828783273696899,0.9826050400733948]
[4763,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0377439260482788,1.0434238910675049,1.0526992082595825]
[4765,16,"Phase Start Time:",0.656006932258606,0.6595138907432556,0.6796180605888367]
[4765,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,302.6000061035156]
[4765,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.600000381469727,21.600000381469727]
[4765,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.08331298828125,305.8852233886719,309.0187072753906]
[4765,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1558.295166015625,5775.11328125,1558.484375]
[4765,21,"Dilution Factor:",15.206000328063965,14.369999885559082,20.158000946044922]
[4765,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,726,726]
[4765,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4765,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.562000274658203,1.180999994277954]
[4765,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.5]
[4765,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4765,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[4765,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.77400207519531,76.2959976196289,77.2249984741211]
[4765,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.00600004196167,1.0110000371932983]
[4765,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748623967170715,0.973969578742981,0.9762980341911316]
[4765,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831134080886841,0.9827755689620972,0.9825695157051086]
[4765,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0455456972122192,1.051182508468628,1.0591694116592407]
[4766,16,"Phase Start Time:",0.7234838008880615,0.7269791960716248,0.7471064925193787]
[4766,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,302]
[4766,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.600000381469727,21.600000381469727]
[4766,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.6592712402344,306.2451171875,308.4209289550781]
[4766,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1553.5849609375,5781.90771484375,1552.3853759765625]
[4766,21,"Dilution Factor:",17.399999618530273,16.886999130249023,23.62299919128418]
[4766,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,725]
[4766,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4766,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.5649995803833,1.1779999732971191]
[4766,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.899999976158142]
[4766,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4766,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[4766,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.13099670410156,77.14299774169922,77.13700103759766]
[4766,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0099999904632568,1.0099999904632568]
[4766,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756528735160828,0.9753727316856384,0.9774367809295654]
[4766,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.98259037733078,0.9825876951217651,0.982589066028595]
[4766,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0392106771469116,1.0671194791793823,1.0904637575149536]
[4780,16,"Phase Start Time:",0.3224305510520935,0.32592591643333435,0.3460416793823242]
[4780,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,302.29998779296875]
[4780,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,22.299999237060547,21.600000381469727]
[4780,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.41461181640625,373.8323669433594,377.5181884765625]
[4780,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1905.9482421875,7058.578125,1902.0623779296875]
[4780,21,"Dilution Factor:",11.875,11.871000289916992,17.124000549316406]
[4780,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4780,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4780,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.649999618530273,1.190000057220459]
[4780,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[4780,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4780,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[4780,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.1259994506836,78.19499969482422,76.2699966430664]
[4780,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0149999856948853,1.0149999856948853,1.00600004196167]
[4780,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.971861720085144,0.9716614484786987,0.9753813743591309]
[4780,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823697209358215,0.982354462146759,0.9827813506126404]
[4780,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0248873233795166,1.0341160297393799,1.0398914813995361]
[4781,16,"Phase Start Time:",0.3950694501399994,0.39856481552124023,0.4187731444835663]
[4781,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,302.1000061035156]
[4781,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.799999237060547]
[4781,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.4130859375,305.83056640625,310.2004699707031]
[4781,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.4124755859375,5774.0810546875,1561.859375]
[4781,21,"Dilution Factor:",14.239999771118164,11.711000442504883,17.641000747680664]
[4781,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4781,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4781,24,"Distance (mi)",1.1649999618530273,8.590999603271484,1.1790000200271606]
[4781,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.899999976158142]
[4781,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4781,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[4781,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.7750015258789,76.71700286865234,76.83599853515625]
[4781,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.0080000162124634,1.0089999437332153]
[4781,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9737340807914734,0.9719429612159729,0.9755425453186035]
[4781,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824475646018982,0.9826822280883789,0.9826558232307434]
[4781,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0373328924179077,1.0446431636810303,1.0502407550811768]
[4782,16,"Phase Start Time:",0.46415507793426514,0.46765047311782837,0.48771989345550537]
[4782,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,302]
[4782,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,21.700000762939453,21.700000762939453]
[4782,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.41162109375,308.26336669921875,310.7774353027344]
[4782,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.9224853515625,5820.01220703125,1564.2464599609375]
[4782,21,"Dilution Factor:",17.450000762939453,16.829999923706055,23.667999267578125]
[4782,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,725]
[4782,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4782,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.61299991607666,1.1920000314712524]
[4782,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.7999999523162842]
[4782,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4782,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[4782,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.01399993896484,75.0989990234375,75.60700225830078]
[4782,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0010000467300415,1.003000020980835]
[4782,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759284257888794,0.975798487663269,0.9777854681015015]
[4782,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828381538391113,0.9830412268638611,0.9829285144805908]
[4782,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0409246683120728,1.05689537525177,1.0823003053665161]
[4783,16,"Phase Start Time:",0.5324074029922485,0.5359027981758118,0.5559606552124023]
[4783,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,302.3999938964844]
[4783,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.799999237060547,21.899999618530273]
[4783,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.4393005371094,373.10772705078125,377.0935363769531]
[4783,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1906.072509765625,7044.89599609375,1900.5513916015625]
[4783,21,"Dilution Factor:",13.465999603271484,12.8149995803833,17.649999618530273]
[4783,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,726]
[4783,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4783,24,"Distance (mi)",1.2009999752044678,8.722000122070312,1.2009999752044678]
[4783,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[4783,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4783,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5]
[4783,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.01399993896484,76.28500366210938,75.55699920654297]
[4783,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.00600004196167,1.003000020980835]
[4783,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9738101959228516,0.9732690453529358,0.9760298132896423]
[4783,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828381538391113,0.982778012752533,0.982939600944519]
[4783,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0255016088485718,1.0341882705688477,1.0381841659545898]
[4784,16,"Phase Start Time:",0.6020370125770569,0.6055208444595337,0.6256250143051147]
[4784,17,"Test Time (sec):",301.3999938964844,1132.9000244140625,301.29998779296875]
[4784,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.899999618530273,22.299999237060547]
[4784,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.0544128417969,307.2802429199219,309.4664001464844]
[4784,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1557.5067138671875,5801.96337890625,1554.0372314453125]
[4784,21,"Dilution Factor:",15.32800006866455,13.666999816894531,20.229000091552734]
[4784,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,726]
[4784,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4784,24,"Distance (mi)",1.1990000009536743,8.598999977111816,1.1920000314712524]
[4784,25,"Crank Time (sec):",1.2999999523162842,0,1.2000000476837158]
[4784,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4784,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[4784,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.50199890136719,76.55999755859375,76.33200073242188]
[4784,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0080000162124634,1.00600004196167]
[4784,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752002954483032,0.9738832712173462,0.9767920970916748]
[4784,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982951819896698,0.9827170372009277,0.9827675819396973]
[4784,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0377051830291748,1.0427289009094238,1.0514986515045166]
[4785,16,"Phase Start Time:",0.6699652671813965,0.6734606623649597,0.6935185194015503]
[4785,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,302.20001220703125]
[4785,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,22]
[4785,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.17901611328125,372.9588623046875,376.1911926269531]
[4785,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1903.5009765625,7041.462890625,1894.749755859375]
[4785,21,"Dilution Factor:",14.803000450134277,13.78499984741211,19.481000900268555]
[4785,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,726,725]
[4785,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4785,24,"Distance (mi)",1.2009999752044678,8.645999908447266,1.2079999446868896]
[4785,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[4785,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4785,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[4785,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.86799621582031,74.39700317382812,76.26899719238281]
[4785,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,0.9980000257492065,1.00600004196167]
[4785,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9741294384002686,0.9739841222763062,0.9762603640556335]
[4785,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826487302780151,0.9831970930099487,0.9827815890312195]
[4785,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0288294553756714,1.0376490354537964,1.0405969619750977]
[4799,16,"Phase Start Time:",0.388356477022171,0.39185184240341187,0.41190972924232483]
[4799,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,302.20001220703125]
[4799,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.600000381469727,21.799999237060547]
[4799,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.2965087890625,372.3865966796875,376.90155029296875]
[4799,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1899.05908203125,7030.03857421875,1898.3275146484375]
[4799,21,"Dilution Factor:",13.064000129699707,12.729000091552734,17.5]
[4799,22,"Bag Analysis Time (sec):",1090,727,725]
[4799,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4799,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.607999801635742,1.1929999589920044]
[4799,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[4799,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4799,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[4799,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.86199951171875,77.2760009765625,76.86699676513672]
[4799,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0110000371932983,1.0089999437332153]
[4799,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9733445644378662,0.9729844927787781,0.9756836891174316]
[4799,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826500415802002,0.9825581908226013,0.9826489090919495]
[4799,32,"Raw Samp Extraction CF",1.02545166015625,1.0348235368728638,1.0384349822998047]
[4800,16,"Phase Start Time:",0.4584375023841858,0.4619213044643402,0.4819791615009308]
[4800,17,"Test Time (sec):",301.20001220703125,1133,301.6000061035156]
[4800,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.600000381469727,21.600000381469727]
[4800,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.283203125,307.9057922363281,309.7755432128906]
[4800,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1557.62158203125,5814.28759765625,1557.138427734375]
[4800,21,"Dilution Factor:",15.194000244140625,13.668000221252441,20.28700065612793]
[4800,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4800,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4800,24,"Distance (mi)",1.1649999618530273,8.571999549865723,1.1770000457763672]
[4800,25,"Crank Time (sec):",1.100000023841858,0,1.399999976158142]
[4800,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4800,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[4800,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.96499633789062,75.8030014038086,75.38999938964844]
[4800,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1.003999948501587,1.0019999742507935]
[4800,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752547740936279,0.9740327596664429,0.9770196676254272]
[4800,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983070969581604,0.9828850030899048,0.9829766750335693]
[4800,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0354700088500977,1.0399545431137085,1.047855019569397]
[4801,16,"Phase Start Time:",0.5215625166893005,0.525057852268219,0.5451157689094543]
[4801,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,302]
[4801,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.600000381469727]
[4801,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.4525146484375,306.54254150390625,308.5564880371094]
[4801,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1563.12841796875,5787.5234375,1553.0677490234375]
[4801,21,"Dilution Factor:",15.758000373840332,14.347000122070313,19.804000854492188]
[4801,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,726]
[4801,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4801,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.628999710083008,1.184999942779541]
[4801,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.7999999523162842]
[4801,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4801,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[4801,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.38899993896484,76.46499633789062,72.84700012207031]
[4801,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0069999694824219,0.9900000095367432]
[4801,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754288792610168,0.9742373824119568,0.9773809313774109]
[4801,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829768538475037,0.9827380776405334,0.9835414290428162]
[4801,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0399149656295776,1.0403063297271729,1.0485810041427612]
[4802,16,"Phase Start Time:",0.5923726558685303,0.5958680510520935,0.6159259080886841]
[4802,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,302.20001220703125]
[4802,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.799999237060547,21.700000762939453]
[4802,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.87017822265625,372.5724792480469,376.1594543457031]
[4802,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1898.797607421875,7034.16845703125,1894.58984375]
[4802,21,"Dilution Factor:",11.883000373840332,10.854999542236328,15.609999656677246]
[4802,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,726]
[4802,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4802,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.625,1.184000015258789]
[4802,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[4802,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4802,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[4802,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.03900146484375,76.40899658203125,76.20999908447266]
[4802,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1.0069999694824219,1.00600004196167]
[4802,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9725558161735535,0.9711140394210815,0.974700927734375]
[4802,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830545783042908,0.9827505350112915,0.9827947020530701]
[4802,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0269445180892944,1.032474398612976,1.039509654045105]
[4803,16,"Phase Start Time:",0.6551620364189148,0.658657431602478,0.6788657307624817]
[4803,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,302.1000061035156]
[4803,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.799999237060547]
[4803,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",513.609619140625,508.0192565917969,511.04901123046875]
[4803,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2586.024658203125,9591.4033203125,2573.1318359375]
[4803,21,"Dilution Factor:",15.432999610900879,13.755000114440918,19.128999710083008]
[4803,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4803,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4803,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.592000007629395,1.1679999828338623]
[4803,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[4803,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4803,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98,98]
[4803,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.03199768066406,76.29199981689453,75.90799713134766]
[4803,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.00600004196167,1.003999948501587]
[4803,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750641584396362,0.9739982485771179,0.976553201675415]
[4803,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828341603279114,0.9827764630317688,0.9828616976737976]
[4803,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0263772010803223,1.0281542539596558,1.03164803981781]
[4810,16,"Phase Start Time:",0.412858784198761,0.4163541793823242,0.4364235997200012]
[4810,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,302.79998779296875]
[4810,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.700000762939453,21.600000381469727]
[4810,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.1568603515625,306.8040466308594,309.0233154296875]
[4810,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1563.70751953125,5791.94921875,1559.53759765625]
[4810,21,"Dilution Factor:",14.75,13.949000358581543,19.638999938964844]
[4810,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4810,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4810,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.644000053405762,1.1920000314712524]
[4810,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.5999999046325684]
[4810,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4810,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[4810,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.80899810791016,78.8239974975586,77.46299743652344]
[4810,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0140000581741333,1.0180000066757202,1.0119999647140503]
[4810,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9740965366363525,0.9733165502548218,0.9761989712715149]
[4810,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824400544166565,0.9822150468826294,0.9825167655944824]
[4810,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0428974628448486,1.0487244129180908,1.0560684204101562]
[4811,16,"Phase Start Time:",0.48314815759658813,0.4866550862789154,0.5067129731178284]
[4811,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,302]
[4811,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.600000381469727,21.799999237060547]
[4811,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.3578186035156,306.68804931640625,309.11248779296875]
[4811,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.651611328125,5790.78173828125,1555.8660888671875]
[4811,21,"Dilution Factor:",15.633000373840332,14.277000427246094,20.14699935913086]
[4811,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4811,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4811,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.62399959564209,1.2029999494552612]
[4811,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.7999999523162842]
[4811,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4811,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[4811,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.58200073242188,77.29399871826172,77.62300109863281]
[4811,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0110000371932983,1.0130000114440918]
[4811,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750993847846985,0.974007248878479,0.9764317870140076]
[4811,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827121496200562,0.9825541973114014,0.9824812412261963]
[4811,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0400735139846802,1.0426775217056274,1.0512781143188477]
[4812,16,"Phase Start Time:",0.5632985830307007,0.5668055415153503,0.5868633985519409]
[4812,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133.0999755859375,302.20001220703125]
[4812,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.5]
[4812,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.1800842285156,372.88934326171875,377.0739440917969]
[4812,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1900.35888671875,7042.01513671875,1899.19580078125]
[4812,21,"Dilution Factor:",11.664999961853027,11.701000213623047,16.986000061035156]
[4812,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4812,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4812,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.661999702453613,1.1890000104904175]
[4812,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[4812,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4812,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[4812,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.09100341796875,78.93299865722656,75.00199890136719]
[4812,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0149999856948853,1.0190000534057617,1]
[4812,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9719157814979553,0.9715903997421265,0.9757737517356873]
[4812,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823775291442871,0.9821909070014954,0.9830628037452698]
[4812,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0246986150741577,1.0331536531448364,1.039850115776062]
[4813,16,"Phase Start Time:",0.6355323791503906,0.6390277743339539,0.6590856313705444]
[4813,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133,302.29998779296875]
[4813,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.600000381469727]
[4813,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.21368408203125,372.1342468261719,376.056640625]
[4813,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1899.2708740234375,7027.134765625,1894.69873046875]
[4813,21,"Dilution Factor:",11.6899995803833,10.755000114440918,15.555999755859375]
[4813,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4813,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4813,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.616999626159668,1.184999942779541]
[4813,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[4813,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4813,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[4813,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.68299865722656,77.87999725341797,75.13899993896484]
[4813,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.0140000581741333,1.0010000467300415]
[4813,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9717934727668762,0.9706767797470093,0.9749108552932739]
[4813,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824679493904114,0.982424259185791,0.9830323457717896]
[4813,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0257474184036255,1.032346248626709,1.0378103256225586]
[4814,16,"Phase Start Time:",0.7069560289382935,0.7104513645172119,0.7305208444595337]
[4814,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,302.5]
[4814,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.700000762939453]
[4814,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",513.16650390625,507.540771484375,510.9533996582031]
[4814,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2585.50390625,9581.5244140625,2576.056640625]
[4814,21,"Dilution Factor:",15.336999893188477,13.697999954223633,19.36199951171875]
[4814,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,726,726]
[4814,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4814,24,"Distance (mi)",1.1720000505447388,8.58899974822998,1.1720000505447388]
[4814,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[4814,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4814,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[4814,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.03399658203125,79.0469970703125,77.82499694824219]
[4814,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0149999856948853,1.0199999809265137,1.0140000581741333]
[4814,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745646119117737,0.9733503460884094,0.9762019515037537]
[4814,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823901653289795,0.9821656346321106,0.98243647813797]
[4814,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0226963758468628,1.0252165794372559,1.028732180595398]
[4816,16,"Phase Start Time:",0.4184143543243408,0.42190971970558167,0.44196760654449463]
[4816,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,302.20001220703125]
[4816,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22.100000381469727,21.600000381469727]
[4816,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.6437072753906,372.4605407714844,376.3237609863281]
[4816,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1902.69482421875,7031.43408203125,1895.4173583984375]
[4816,21,"Dilution Factor:",11.602999687194824,11.72700023651123,16.993000030517578]
[4816,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4816,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4816,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.605999946594238,1.1699999570846558]
[4816,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[4816,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4816,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[4816,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",81.9010009765625,81.9749984741211,77.66999816894531]
[4816,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.034000039100647,1.034000039100647,1.0130000114440918]
[4816,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9710071086883545,0.9709444642066956,0.9751818180084229]
[4816,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9815335869789124,0.9815171957015991,0.9824708700180054]
[4816,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0238162279129028,1.0315990447998047,1.0366710424423218]
[4847,16,"Phase Start Time:",0.4212152659893036,0.4247106611728668,0.4448379576206207]
[4847,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,301.8999938964844]
[4847,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.899999618530273,21.700000762939453]
[4847,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.0718994140625,310.1219482421875,312.24127197265625]
[4847,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1577.3604736328125,5855.1025390625,1571.093994140625]
[4847,21,"Dilution Factor:",17.81599998474121,16.97100067138672,23.69300079345703]
[4847,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,725]
[4847,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4847,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.60099983215332,1.184999942779541]
[4847,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,1.7999999523162842]
[4847,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4847,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.19999694824219]
[4847,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.11100006103516,73.86599731445312,75.86699676513672]
[4847,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9950000047683716,1.003999948501587]
[4847,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9766192436218262,0.9760723114013672,0.9776908159255981]
[4847,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834827780723572,0.9833150506019592,0.9828708171844482]
[4847,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0410470962524414,1.0577359199523926,1.0811768770217896]
[4848,16,"Phase Start Time:",0.4899768531322479,0.49347221851348877,0.5136458277702332]
[4848,17,"Test Time (sec):",302.5,1133.199951171875,302.79998779296875]
[4848,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.600000381469727,21.700000762939453]
[4848,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.41552734375,375.9001159667969,379.5463562011719]
[4848,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1922.969970703125,7099.5,1915.4439697265625]
[4848,21,"Dilution Factor:",13.258999824523926,12.791000366210938,17.128000259399414]
[4848,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,2055]
[4848,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4848,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.63599967956543,1.1959999799728394]
[4848,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.700000047683716]
[4848,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4848,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.19999694824219]
[4848,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.11000061035156,75.18499755859375,75.26100158691406]
[4848,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1.0010000467300415,1.0010000467300415]
[4848,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9737980365753174,0.9734113812446594,0.9758272767066956]
[4848,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830387830734253,0.983022153377533,0.9830052852630615]
[4848,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0257902145385742,1.034027338027954,1.0396215915679932]
[4849,16,"Phase Start Time:",0.5726388692855835,0.5761458277702332,0.5962384343147278]
[4849,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,302.6000061035156]
[4849,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.799999237060547]
[4849,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.648681640625,308.92449951171875,311.4681091308594]
[4849,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1574.7071533203125,5832.49462890625,1570.83740234375]
[4849,21,"Dilution Factor:",14.708999633789062,13.812999725341797,19.35300064086914]
[4849,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4849,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4849,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.593000411987305,1.1799999475479126]
[4849,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.5]
[4849,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4849,27,"Barometer (kPa)",99,99,99]
[4849,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.3270034790039,75.36100006103516,75.70500183105469]
[4849,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0019999742507935,1.003999948501587]
[4849,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746841192245483,0.9740938544273376,0.9765520095825195]
[4849,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829906225204468,0.9829831123352051,0.9829067587852478]
[4849,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0455195903778076,1.052512288093567,1.0635167360305786]
[4850,16,"Phase Start Time:",0.6525694727897644,0.6560648083686829,0.6761342883110046]
[4850,17,"Test Time (sec):",301.6000061035156,1133.0999755859375,301.3999938964844]
[4850,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22.100000381469727,22.100000381469727]
[4850,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.52276611328125,308.9683532714844,311.0599670410156]
[4850,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.921142578125,5834.8671875,1562.5579833984375]
[4850,21,"Dilution Factor:",15.015000343322754,13.428999900817871,19.815000534057617]
[4850,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4850,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4850,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.583000183105469,1.180999994277954]
[4850,25,"Crank Time (sec):",1.5,0,1.2999999523162842]
[4850,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4850,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.69999694824219]
[4850,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.0979995727539,75.45500183105469,73.94999694824219]
[4850,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0019999742507935,0.9950000047683716]
[4850,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748182892799377,0.9738417267799377,0.9770988821983337]
[4850,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828195571899414,0.9829622507095337,0.9832963943481445]
[4850,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0383787155151367,1.044732928276062,1.0551875829696655]
[4851,16,"Phase Start Time:",0.7230208516120911,0.7265161871910095,0.7465741038322449]
[4851,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,302.20001220703125]
[4851,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.600000381469727]
[4851,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.180419921875,308.1587829589844,310.1755065917969]
[4851,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.31201171875,5817.52392578125,1562.250732421875]
[4851,21,"Dilution Factor:",15.333000183105469,13.944999694824219,19.291000366210937]
[4851,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4851,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4851,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.611000061035156,1.2000000476837158]
[4851,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[4851,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4851,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.5999984741211]
[4851,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.64099884033203,75.18399810791016,75.96900177001953]
[4851,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0010000467300415,1.0049999952316284]
[4851,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975067675113678,0.9742164015769958,0.9764841794967651]
[4851,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829209446907043,0.9830223917961121,0.9828481674194336]
[4851,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0409353971481323,1.0424093008041382,1.0511373281478882]
[4857,16,"Phase Start Time:",0.4031018614768982,0.40659722685813904,0.4266550838947296]
[4857,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,302.1000061035156]
[4857,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",20.899999618530273,21.200000762939453,21.200000762939453]
[4857,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.32489013671875,308.7754821777344,311.0693054199219]
[4857,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1573.5968017578125,5830.1953125,1566.23388671875]
[4857,21,"Dilution Factor:",15.486000061035156,14.04800033569336,19.6200008392334]
[4857,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,726]
[4857,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4857,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.607999801635742,1.184000015258789]
[4857,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[4857,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4857,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.9000015258789,98.9000015258789]
[4857,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.18599700927734,74.875,75.00599670410156]
[4857,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,1,1]
[4857,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754554629325867,0.9743497371673584,0.9768089056015015]
[4857,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832439422607422,0.9830909967422485,0.9830619096755981]
[4857,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0415233373641968,1.04366934299469,1.0529229640960693]
[4858,16,"Phase Start Time:",0.594918966293335,0.5984143614768982,0.6184722185134888]
[4858,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,302.3999938964844]
[4858,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.799999237060547]
[4858,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.902099609375,373.7081604003906,378.1108703613281]
[4858,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1909.0350341796875,7054.9873046875,1905.6788330078125]
[4858,21,"Dilution Factor:",13.272000312805176,12.8149995803833,17.915000915527344]
[4858,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4858,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4858,24,"Distance (mi)",1.2039999961853027,8.666999816894531,1.1959999799728394]
[4858,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[4858,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4858,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5]
[4858,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.43000030517578,76.48899841308594,75.80400085449219]
[4858,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0069999694824219,1.003999948501587]
[4858,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9732832908630371,0.9731405377388,0.9760212898254395]
[4858,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982524037361145,0.9827327728271484,0.9828847646713257]
[4858,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0253255367279053,1.0345739126205444,1.0393481254577637]
[4859,16,"Phase Start Time:",0.6648610830307007,0.6683449149131775,0.6884375214576721]
[4859,17,"Test Time (sec):",301.5,1133.0999755859375,301.79998779296875]
[4859,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,22]
[4859,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.1961364746094,308.0568542480469,309.974853515625]
[4859,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1563.760498046875,5817.65380859375,1559.1734619140625]
[4859,21,"Dilution Factor:",15.052000045776367,13.59000015258789,19.878000259399414]
[4859,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4859,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4859,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.571999549865723,1.1890000104904175]
[4859,25,"Crank Time (sec):",1.399999976158142,0,1.600000023841858]
[4859,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4859,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[4859,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.66500091552734,75.91400146484375,76.56600189208984]
[4859,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0049999952316284,1.0080000162124634]
[4859,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749236106872559,0.973832368850708,0.9765366911888123]
[4859,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829156398773193,0.9828603863716125,0.9827157258987427]
[4859,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0363214015960693,1.0402451753616333,1.0492137670516968]
[4875,16,"Phase Start Time:",0.3872569501399994,0.39075231552124023,0.4108101725578308]
[4875,17,"Test Time (sec):",301.3999938964844,1132.5,302.20001220703125]
[4875,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.899999618530273,21.5]
[4875,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.9443664550781,308.1285400390625,311.11297607421875]
[4875,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.0006103515625,5815.92626953125,1566.9722900390625]
[4875,21,"Dilution Factor:",17.724000930786133,16.82900047302246,23.68899917602539]
[4875,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4875,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4875,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.583000183105469,1.1990000009536743]
[4875,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[4875,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4875,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[4875,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.89600372314453,77.30699920654297,75.6969985961914]
[4875,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0140000581741333,1.0110000371932983,1.003000020980835]
[4875,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755202531814575,0.9752531051635742,0.977719247341156]
[4875,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824207425117493,0.9825513362884521,0.9829084873199463]
[4875,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0410572290420532,1.0597106218338013,1.0864671468734741]
[4876,16,"Phase Start Time:",0.4568518400192261,0.4603472352027893,0.480451375246048]
[4876,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,302.3999938964844]
[4876,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,22.100000381469727]
[4876,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.7782287597656,374.1611328125,377.580078125]
[4876,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1907.7796630859375,7064.162109375,1903.003662109375]
[4876,21,"Dilution Factor:",14.734999656677246,13.831999778747559,19.847000122070313]
[4876,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4876,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4876,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.619000434875488,1.2000000476837158]
[4876,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[4876,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4876,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5]
[4876,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.38999938964844,76.3740005493164,76.39299774169922]
[4876,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0069999694824219,1.0069999694824219]
[4876,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9742262363433838,0.9736100435256958,0.9763808250427246]
[4876,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827547669410706,0.9827582836151123,0.9827540516853333]
[4876,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0316141843795776,1.0400333404541016,1.044917345046997]
[4877,16,"Phase Start Time:",0.5229051113128662,0.5264120101928711,0.5464699268341064]
[4877,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,302.29998779296875]
[4877,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,21.899999618530273]
[4877,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.7431335449219,374.0693054199219,377.6029968261719]
[4877,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1903.19580078125,7063.05224609375,1902.48974609375]
[4877,21,"Dilution Factor:",11.987000465393066,12.027000427246094,17.360000610351562]
[4877,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4877,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4877,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.630000114440918,1.187000036239624]
[4877,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[4877,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4877,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.4000015258789]
[4877,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.41600036621094,76.22200012207031,73.5260009765625]
[4877,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.00600004196167,0.9929999709129333]
[4877,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.972370445728302,0.9722840189933777,0.9761108160018921]
[4877,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827489852905273,0.9827920198440552,0.9833905696868896]
[4877,32,"Raw Samp Extraction CF",1.022003412246704,1.0279196500778198,1.033209204673767]
[4882,16,"Phase Start Time:",0.5931828618049622,0.5966782569885254,0.616736114025116]
[4882,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1133,302.3999938964844]
[4882,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,22]
[4882,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.3622131347656,372.9368591308594,376.2715148925781]
[4882,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1903.79248046875,7042.291015625,1896.408447265625]
[4882,21,"Dilution Factor:",11.550000190734863,10.597000122070313,15.151000022888184]
[4882,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4882,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4882,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.588000297546387,1.180999994277954]
[4882,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,2.200000047683716]
[4882,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4882,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.30000305175781,98.30000305175781]
[4882,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.80500030517578,75.6520004272461,75.03399658203125]
[4882,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.003000020980835,1]
[4882,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9723488092422485,0.9713467359542847,0.9749526977539062]
[4882,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828845262527466,0.9829185009002686,0.9830556511878967]
[4882,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0262562036514282,1.03172767162323,1.037513256072998]
[4883,16,"Phase Start Time:",0.66385418176651,0.6673495173454285,0.6874189972877502]
[4883,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,302.20001220703125]
[4883,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.799999237060547]
[4883,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",514.7230224609375,509.15924072265625,512.0537719726562]
[4883,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2590.7724609375,9612.9267578125,2579.044189453125]
[4883,21,"Dilution Factor:",15.07800006866455,13.482000350952148,18.621999740600586]
[4883,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4883,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4883,24,"Distance (mi)",1.1649999618530273,8.585000038146973,1.1820000410079956]
[4883,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[4883,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4883,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.0999984741211,98.0999984741211]
[4883,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.97200012207031,75.74600219726562,74.03600311279297]
[4883,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,1.003999948501587,0.9959999918937683]
[4883,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752439856529236,0.9738141298294067,0.9767005443572998]
[4883,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983291506767273,0.9828976392745972,0.9832772612571716]
[4883,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0256563425064087,1.0274385213851929,1.0306187868118286]
[4889,16,"Phase Start Time:",0.3794560134410858,0.38295137882232666,0.40302082896232605]
[4889,17,"Test Time (sec):",302,1132.9000244140625,302.6000061035156]
[4889,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,21.799999237060547]
[4889,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.2384948730469,306.5701599121094,309.89373779296875]
[4889,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.5338134765625,5788.5556640625,1562.8973388671875]
[4889,21,"Dilution Factor:",14.729999542236328,13.840999603271484,19.302000045776367]
[4889,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4889,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4889,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.628999710083008,1.1959999799728394]
[4889,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.4000000953674316]
[4889,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4889,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[4889,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.94599914550781,76.47899627685547,74.92400360107422]
[4889,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0069999694824219,1]
[4889,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745467305183411,0.9738550186157227,0.9767161011695862]
[4889,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828532338142395,0.9827349781990051,0.9830800890922546]
[4889,32,"Raw Samp Extraction CF",1.041163682937622,1.0467076301574707,1.0567359924316406]
[4890,16,"Phase Start Time:",0.44755786657333374,0.4510532319545746,0.4712037146091461]
[4890,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,302.20001220703125]
[4890,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,22]
[4890,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.03192138671875,373.80657958984375,377.1304016113281]
[4890,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1908.4256591796875,7057.46826171875,1899.4801025390625]
[4890,21,"Dilution Factor:",14.746999740600586,13.795000076293945,20.11199951171875]
[4890,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4890,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4890,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.626999855041504,1.1970000267028809]
[4890,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[4890,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4890,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[4890,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.2020034790039,76.68900299072266,74.09400177001953]
[4890,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,1.0080000162124634,0.9959999918937683]
[4890,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9740461111068726,0.9735216498374939,0.976974368095398]
[4890,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825746417045593,0.9826884269714355,0.9832643866539001]
[4890,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0311094522476196,1.0395616292953491,1.0455151796340942]
[4891,16,"Phase Start Time:",0.5169560313224792,0.5204513669013977,0.5405092835426331]
[4891,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,302.20001220703125]
[4891,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.799999237060547]
[4891,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.6272277832031,373.7852478027344,377.054931640625]
[4891,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1901.982421875,7057.0654296875,1899.10009765625]
[4891,21,"Dilution Factor:",12.098999977111816,11.972000122070313,17.28499984741211]
[4891,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4891,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4891,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.631999969482422,1.187999963760376]
[4891,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[4891,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4891,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[4891,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.04199981689453,76.03500366210938,76.03299713134766]
[4891,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0049999952316284,1.0049999952316284]
[4891,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9725182056427002,0.9722792506217957,0.9755264520645142]
[4891,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828319549560547,0.9828335046768188,0.982833981513977]
[4891,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0215330123901367,1.026870608329773,1.0318872928619385]
[4892,16,"Phase Start Time:",0.5851504802703857,0.5886573791503906,0.6087847352027893]
[4892,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,302]
[4892,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.700000762939453]
[4892,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.59149169921875,372.6475830078125,376.2904968261719]
[4892,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1901.802490234375,7035.5859375,1893.99560546875]
[4892,21,"Dilution Factor:",11.46500015258789,10.465999603271484,15]
[4892,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4892,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4892,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.59000015258789,1.1740000247955322]
[4892,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.899999976158142]
[4892,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4892,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[4892,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.39700317382812,75.75299835205078,75.10800170898438]
[4892,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.003999948501587,1.0010000467300415]
[4892,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9721249341964722,0.9711670875549316,0.974862277507782]
[4892,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827532172203064,0.982896089553833,0.9830392599105835]
[4892,32,"Raw Samp Extraction CF",1.026418924331665,1.0315762758255005,1.0380921363830566]
[4893,16,"Phase Start Time:",0.6521875262260437,0.6556828618049622,0.6757407188415527]
[4893,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,302.29998779296875]
[4893,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.899999618530273,21.799999237060547]
[4893,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",514.2020874023438,507.5294494628906,510.39697265625]
[4893,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2589.007568359375,9582.15625,2571.550048828125]
[4893,21,"Dilution Factor:",14.92300033569336,13.182999610900879,18.320999145507813]
[4893,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4893,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4893,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.59000015258789,1.184000015258789]
[4893,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[4893,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4893,27,"Barometer (kPa)",98,98,97.9000015258789]
[4893,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.97000122070312,77.00399780273438,75.61799621582031]
[4893,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0099999904632568,1.003000020980835]
[4893,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747171998023987,0.9733315110206604,0.9762290716171265]
[4893,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828479290008545,0.982618510723114,0.982926070690155]
[4893,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0256626605987549,1.027901291847229,1.0328198671340942]
[4909,16,"Phase Start Time:",0.44668981432914734,0.450196772813797,0.4702546298503876]
[4909,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1133,302.1000061035156]
[4909,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,21.799999237060547,21.5]
[4909,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.2078857421875,307.1291809082031,309.5302429199219]
[4909,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1564.4818115234375,5799.623046875,1558.4847412109375]
[4909,21,"Dilution Factor:",15.590999603271484,14.095999717712402,19.483999252319336]
[4909,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4909,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4909,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.60200023651123,1.1759999990463257]
[4909,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2]
[4909,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4909,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[4909,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",81.70600128173828,77.71499633789062,75.33499908447266]
[4909,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0329999923706055,1.0130000114440918,1.0019999742507935]
[4909,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9738529920578003,0.9737566113471985,0.9766896367073059]
[4909,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9815767407417297,0.9824608564376831,0.9829888343811035]
[4909,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0384644269943237,1.0398811101913452,1.0475060939788818]
[4910,16,"Phase Start Time:",0.5155786871910095,0.5190856456756592,0.5391435027122498]
[4910,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,302.3999938964844]
[4910,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,21.700000762939453]
[4910,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.8689270019531,372.4084777832031,376.3089294433594]
[4910,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1903.1998291015625,7031.69287109375,1896.596923828125]
[4910,21,"Dilution Factor:",13.21399974822998,12.357000350952148,16.724000930786133]
[4910,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4910,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4910,24,"Distance (mi)",1.1950000524520874,8.678999900817871,1.187000036239624]
[4910,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[4910,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4910,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.4000015258789,98.4000015258789]
[4910,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.91300201416016,76.88899993896484,72.50700378417969]
[4910,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0089999437332153,0.9890000224113464]
[4910,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9735735654830933,0.972700297832489,0.9762632250785828]
[4910,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828605651855469,0.9826440215110779,0.9836170077323914]
[4910,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0251359939575195,1.0332139730453491,1.0374748706817627]
[4911,16,"Phase Start Time:",0.5928472280502319,0.596331000328064,0.6164236068725586]
[4911,17,"Test Time (sec):",301.6000061035156,1133.5,301.6000061035156]
[4911,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.299999237060547]
[4911,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.2831115722656,307.72552490234375,310.33685302734375]
[4911,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1559.6898193359375,5813.4482421875,1559.9599609375]
[4911,21,"Dilution Factor:",14.857999801635742,13.395999908447266,19.698999404907227]
[4911,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4911,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4911,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.572999954223633,1.184999942779541]
[4911,25,"Crank Time (sec):",1.5,0,1.5]
[4911,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4911,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[4911,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.75,76.12699890136719,73.05599975585938]
[4911,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.00600004196167,0.9909999966621399]
[4911,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747937321662903,0.973646342754364,0.97726970911026]
[4911,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828967452049255,0.9828131198883057,0.9834949970245361]
[4911,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0361402034759521,1.0445045232772827,1.0533859729766846]
[4936,16,"Phase Start Time:",0.5901041626930237,0.5936111211776733,0.6136921048164368]
[4936,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,302]
[4936,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.899999618530273]
[4936,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.5689392089844,307.6703796386719,311.1565246582031]
[4936,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1569.7882080078125,5808.81689453125,1566.154541015625]
[4936,21,"Dilution Factor:",15.54800033569336,14.052000045776367,19.329999923706055]
[4936,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4936,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4936,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.614999771118164,1.184999942779541]
[4936,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,1.899999976158142]
[4936,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4936,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.80000305175781]
[4936,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.27200317382812,77.61900329589844,77.58899688720703]
[4936,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,1.0130000114440918,1.0119999647140503]
[4936,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748168587684631,0.9737408757209778,0.976161777973175]
[4936,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982559084892273,0.9824821352958679,0.9824888110160828]
[4936,32,"Raw Samp Extraction CF",1.041096568107605,1.0432833433151245,1.051642656326294]
[4937,16,"Phase Start Time:",0.6692708134651184,0.6727662086486816,0.6928472518920898]
[4937,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1134.699951171875,302.3999938964844]
[4937,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.399999618530273]
[4937,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.6921691894531,373.5958251953125,376.60845947265625]
[4937,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1907.9774169921875,7065.31982421875,1898.106689453125]
[4937,21,"Dilution Factor:",12.034000396728516,10.914999961853027,15.704000473022461]
[4937,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4937,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4937,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.609000205993652,1.184000015258789]
[4937,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[4937,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4937,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[4937,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.48500061035156,76.40799713134766,72.63800048828125]
[4937,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0069999694824219,0.9890000224113464]
[4937,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9728453159332275,0.9715027213096619,0.9757623672485352]
[4937,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829555749893188,0.9827507734298706,0.9835878610610962]
[4937,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0250160694122314,1.030157446861267,1.035717487335205]
[4938,16,"Phase Start Time:",0.738159716129303,0.7416666746139526,0.7617245316505432]
[4938,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,302.3999938964844]
[4938,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.799999237060547,21.600000381469727]
[4938,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.46514892578125,373.5668640136719,377.6972961425781]
[4938,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1908.0950927734375,7052.9423828125,1903.5943603515625]
[4938,21,"Dilution Factor:",12.190999984741211,12.0649995803833,17.089000701904297]
[4938,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4938,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4938,24,"Distance (mi)",1.1619999408721924,8.579000473022461,1.1890000104904175]
[4938,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.299999952316284]
[4938,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4938,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[4938,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.17900085449219,76.60900115966797,73.91799926757812]
[4938,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,1.0080000162124634,0.9950000047683716]
[4938,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9733295440673828,0.9725219011306763,0.9761162400245667]
[4938,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832454919815063,0.9827061295509338,0.9833034873008728]
[4938,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0242418050765991,1.0318009853363037,1.0353091955184937]
[4942,16,"Phase Start Time:",0.41505786776542664,0.4185532331466675,0.43861111998558044]
[4942,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,302.5]
[4942,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.899999618530273]
[4942,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.18585205078125,374.1607360839844,378.55938720703125]
[4942,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1916.13671875,7064.154296875,1908.5701904296875]
[4942,21,"Dilution Factor:",12.767999649047852,12.260000228881836,17.006999969482422]
[4942,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4942,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4942,24,"Distance (mi)",1.2079999446868896,8.642999649047852,1.1959999799728394]
[4942,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.299999952316284]
[4942,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4942,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[4942,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.11599731445312,78.2509994506836,78.43299865722656]
[4942,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0149999856948853,1.0160000324249268,1.0169999599456787]
[4942,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9727704524993896,0.9723150134086609,0.9750774502754211]
[4942,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982371985912323,0.9823420643806458,0.9823017120361328]
[4942,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0241278409957886,1.0325065851211548,1.0347956418991089]
[4943,16,"Phase Start Time:",0.48623842000961304,0.4897337853908539,0.5098032355308533]
[4943,17,"Test Time (sec):",302,1133,302.20001220703125]
[4943,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.899999618530273,21.5]
[4943,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.003173828125,374.8254089355469,378.30267333984375]
[4943,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1912.6826171875,7077.953125,1905.3843994140625]
[4943,21,"Dilution Factor:",11.800000190734863,10.782999992370605,15.664999961853027]
[4943,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4943,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4943,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.619999885559082,1.190999984741211]
[4943,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2]
[4943,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4943,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[4943,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.55999755859375,78.39600372314453,73.84600067138672]
[4943,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0160000324249268,0.9950000047683716]
[4943,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9723940491676331,0.9709324240684509,0.9754754900932312]
[4943,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827170372009277,0.982309877872467,0.9833194613456726]
[4943,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0249627828598022,1.0295439958572388,1.0365999937057495]
[4944,16,"Phase Start Time:",0.5552777647972107,0.5587731599807739,0.578877329826355]
[4944,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,302.3999938964844]
[4944,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,21.299999237060547]
[4944,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.4598388671875,375.3100891113281,378.22900390625]
[4944,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1913.1099853515625,7086.47998046875,1906.274169921875]
[4944,21,"Dilution Factor:",12.138999938964844,11.987000465393066,17.333999633789063]
[4944,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4944,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4944,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.677000045776367,1.1799999475479126]
[4944,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.299999952316284]
[4944,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4944,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[4944,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",80.16799926757812,76.4800033569336,70.68199920654297]
[4944,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.024999976158142,1.0069999694824219,0.9800000190734863]
[4944,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9719642996788025,0.9724857807159424,0.9769464731216431]
[4944,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9819172620773315,0.9827347993850708,0.9840227365493774]
[4944,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0241796970367432,1.0315308570861816,1.0368432998657227]
[4945,16,"Phase Start Time:",0.6325578689575195,0.6360532641410828,0.6561574339866638]
[4945,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,302.1000061035156]
[4945,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.600000381469727,21.5]
[4945,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.21893310546875,374.06396484375,377.8110046386719]
[4945,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1909.3673095703125,7061.7041015625,1902.2783203125]
[4945,21,"Dilution Factor:",15.189000129699707,13.946999549865723,20.094999313354492]
[4945,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4945,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4945,24,"Distance (mi)",1.2059999704360962,8.664999961853027,1.2039999961853027]
[4945,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[4945,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4945,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[4945,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.83699798583984,73.74600219726562,73.09200286865234]
[4945,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,0.9940000176429749,0.9909999966621399]
[4945,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753387570381165,0.9745264649391174,0.9773727059364319]
[4945,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983321487903595,0.9833416938781738,0.9834870100021362]
[4945,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0300991535186768,1.0369906425476074,1.0440073013305664]
[4946,16,"Phase Start Time:",0.7030555605888367,0.7065508961677551,0.7266203761100769]
[4946,17,"Test Time (sec):",301.3999938964844,1133.699951171875,301.29998779296875]
[4946,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.399999618530273]
[4946,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.6470947265625,307.9120178222656,310.6868591308594]
[4946,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.48388671875,5817.99755859375,1560.1658935546875]
[4946,21,"Dilution Factor:",14.87399959564209,13.446000099182129,19.565000534057617]
[4946,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4946,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4946,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.607999801635742,1.1890000104904175]
[4946,25,"Crank Time (sec):",1.2999999523162842,0,1.2000000476837158]
[4946,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4946,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[4946,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.63999938964844,75.5199966430664,70.9530029296875]
[4946,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9850000143051147,1.003000020980835,0.9810000061988831]
[4946,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757159352302551,0.9738643169403076,0.9776909947395325]
[4946,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9838097095489502,0.982947826385498,0.9839624762535095]
[4946,32,"Raw Samp Extraction CF",1.037123441696167,1.0447736978530884,1.0524452924728394]
[4959,16,"Phase Start Time:",0.3854050934314728,0.3889004588127136,0.4089583456516266]
[4959,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,302.5]
[4959,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.700000762939453]
[4959,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.7098388671875,305.9374694824219,310.0093078613281]
[4959,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.459716796875,5776.609375,1562.963623046875]
[4959,21,"Dilution Factor:",14.503000259399414,11.982999801635742,18.035999298095703]
[4959,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4959,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4959,24,"Distance (mi)",1.1649999618530273,8.555999755859375,1.1799999475479126]
[4959,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[4959,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4959,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[4959,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.34400177001953,78.7750015258789,77.11499786376953]
[4959,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0160000324249268,1.0180000066757202,1.0099999904632568]
[4959,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739779233932495,0.9720046520233154,0.9758136868476868]
[4959,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823214411735535,0.9822258949279785,0.9825938940048218]
[4959,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0371967554092407,1.040993571281433,1.0479105710983276]
[4960,16,"Phase Start Time:",0.45467591285705566,0.4581713080406189,0.4782291650772095]
[4960,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,302.3999938964844]
[4960,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.799999237060547]
[4960,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.9390563964844,307.5054931640625,309.5582580566406]
[4960,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1566.0963134765625,5806.21630859375,1560.173583984375]
[4960,21,"Dilution Factor:",14.880000114440918,13.960000038146973,19.50200080871582]
[4960,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4960,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4960,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.663999557495117,1.180999994277954]
[4960,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[4960,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4960,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5]
[4960,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.40899658203125,76.68499755859375,75.51799774169922]
[4960,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0080000162124634,1.003000020980835]
[4960,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747676849365234,0.9738832712173462,0.9766489863395691]
[4960,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829724431037903,0.9826893210411072,0.9829482436180115]
[4960,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0418423414230347,1.0481045246124268,1.0548057556152344]
[4961,16,"Phase Start Time:",0.5215509533882141,0.5250462889671326,0.5451157689094543]
[4961,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,301.6000061035156]
[4961,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,21.600000381469727,21.299999237060547]
[4961,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.0943603515625,307.8234558105469,310.8543701171875]
[4961,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.808349609375,5811.193359375,1562.561279296875]
[4961,21,"Dilution Factor:",17.80699920654297,17.09000015258789,23.80900001525879]
[4961,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4961,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4961,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.63700008392334,1.194000005722046]
[4961,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2]
[4961,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4961,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.4000015258789,98.4000015258789]
[4961,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",81.16899871826172,73.78299713134766,72.38600158691406]
[4961,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0299999713897705,0.9950000047683716,0.9879999756813049]
[4961,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974656343460083,0.9759334921836853,0.978334367275238]
[4961,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9816955924034119,0.9833334684371948,0.9836438894271851]
[4961,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0454641580581665,1.0747928619384766,1.0742326974868774]
[4973,16,"Phase Start Time:",0.38593751192092896,0.3894444406032562,0.40952545404434204]
[4973,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,302.5]
[4973,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,22.100000381469727]
[4973,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.2713928222656,306.5030822753906,308.9988708496094]
[4973,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1564.284912109375,5787.28857421875,1557.8692626953125]
[4973,21,"Dilution Factor:",14.550999641418457,13.918999671936035,19.31599998474121]
[4973,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4973,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4973,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.628000259399414,1.2009999752044678]
[4973,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.4000000953674316]
[4973,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4973,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[4973,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.69300079345703,78.12799835205078,78.69599914550781]
[4973,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0180000066757202,1.0149999856948853,1.0180000066757202]
[4973,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9738543033599854,0.9735355377197266,0.975879430770874]
[4973,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982244074344635,0.9823693037033081,0.9822434186935425]
[4973,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0420786142349243,1.0499848127365112,1.055411458015442]
[4974,16,"Phase Start Time:",0.4554050862789154,0.45890045166015625,0.4789583384990692]
[4974,17,"Test Time (sec):",302,1132.9000244140625,302.29998779296875]
[4974,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.600000381469727,21.600000381469727]
[4974,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.91729736328125,307.2673034667969,309.3252868652344]
[4974,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1559.9171142578125,5801.71875,1558.48388671875]
[4974,21,"Dilution Factor:",17.444000244140625,16.81999969482422,22.957000732421875]
[4974,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4974,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4974,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.62399959564209,1.187999963760376]
[4974,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.200000047683716]
[4974,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4974,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[4974,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.41200256347656,74.95500183105469,74.60199737548828]
[4974,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,1,0.9980000257492065]
[4974,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.976228654384613,0.9755622148513794,0.9776478409767151]
[4974,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834159016609192,0.9830732345581055,0.9831516146659851]
[4974,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0405197143554687,1.0642796754837036,1.067626953125]
[4975,16,"Phase Start Time:",0.5251736044883728,0.528668999671936,0.5488888621330261]
[4975,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,302.1000061035156]
[4975,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.899999618530273,21.299999237060547]
[4975,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.419921875,306.5379333496094,309.05322265625]
[4975,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1563.481689453125,5787.947265625,1556.0828857421875]
[4975,21,"Dilution Factor:",15.345000267028809,14.03499984741211,19.43000030517578]
[4975,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4975,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4975,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.635000228881836,1.187000036239624]
[4975,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[4975,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4975,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[4975,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",79.23899841308594,75.83899688720703,71.27899932861328]
[4975,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0210000276565552,1.003999948501587,0.9829999804496765]
[4975,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9742605686187744,0.9741357564926147,0.9775722026824951]
[4975,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982123076915741,0.9828770160675049,0.9838899970054626]
[4975,32,"Raw Samp Extraction CF",1.040850281715393,1.0441956520080566,1.0524932146072388]
[4978,16,"Phase Start Time:",0.60135418176651,0.6048611402511597,0.6251388788223267]
[4978,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.9000244140625,302.29998779296875]
[4978,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22,21.5]
[4978,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.08380126953125,371.90863037109375,376.3955383300781]
[4978,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1902.3876953125,7022.2548828125,1896.4061279296875]
[4978,21,"Dilution Factor:",13.057999610900879,12.694999694824219,17.115999221801758]
[4978,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[4978,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4978,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.652999877929688,1.184999942779541]
[4978,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.200000047683716]
[4978,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4978,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[4978,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",79.90899658203125,75.11299896240234,70.82599639892578]
[4978,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0240000486373901,1.0010000467300415,0.9810000061988831]
[4978,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9724934101104736,0.9732701182365417,0.976747989654541]
[4978,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9819746613502502,0.9830381274223328,0.9839907288551331]
[4978,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0284608602523804,1.038865089416504,1.0426506996154785]
[4979,16,"Phase Start Time:",0.672534704208374,0.6760185360908508,0.6960879564285278]
[4979,17,"Test Time (sec):",301.5,1133,301.29998779296875]
[4979,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22.100000381469727,21.700000762939453]
[4979,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.398193359375,306.5464782714844,308.660400390625]
[4979,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1554.7259521484375,5788.619140625,1549.9896240234375]
[4979,21,"Dilution Factor:",15.539999961853027,13.866999626159668,19.895000457763672]
[4979,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4979,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4979,24,"Distance (mi)",1.1649999618530273,8.618000030517578,1.2000000476837158]
[4979,25,"Crank Time (sec):",1.399999976158142,0,1.2000000476837158]
[4979,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4979,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[4979,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.00700378417969,77.02200317382812,72.91400146484375]
[4979,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0099999904632568,0.9900000095367432]
[4979,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974903404712677,0.9738455414772034,0.9774122834205627]
[4979,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826178550720215,0.9826145768165588,0.9835265278816223]
[4979,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0396286249160767,1.046589970588684,1.057228446006775]
[4987,16,"Phase Start Time:",0.40606480836868286,0.4095601737499237,0.4296296238899231]
[4987,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,302.20001220703125]
[4987,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,22]
[4987,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.59027099609375,373.6376953125,377.3937072753906]
[4987,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1906.2020263671875,7053.65673828125,1900.806396484375]
[4987,21,"Dilution Factor:",14.75100040435791,13.755999565124512,19.57200050354004]
[4987,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[4987,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4987,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.628999710083008,1.1859999895095825]
[4987,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[4987,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4987,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[4987,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.66600036621094,79.99800109863281,80.11799621582031]
[4987,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0180000066757202,1.0240000486373901,1.024999976158142]
[4987,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739805459976196,0.9730194211006165,0.9756475687026978]
[4987,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9822500348091125,0.9819549322128296,0.9819283485412598]
[4987,32,"Raw Samp Extraction CF",1.033387541770935,1.0410219430923462,1.0511279106140137]
[4988,16,"Phase Start Time:",0.48254629969596863,0.4860532283782959,0.5061110854148865]
[4988,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,302.29998779296875]
[4988,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.5,21.399999618530273]
[4988,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.4564514160156,305.3215637207031,309.05023193359375]
[4988,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1558.1131591796875,5764.97998046875,1557.0980224609375]
[4988,21,"Dilution Factor:",14.050999641418457,11.722000122070313,17.618999481201172]
[4988,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[4988,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4988,24,"Distance (mi)",1.1649999618530273,8.576000213623047,1.1690000295639038]
[4988,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[4988,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4988,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[4988,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.21700286865234,72.81900024414062,73.03399658203125]
[4988,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9900000095367432,0.9909999966621399]
[4988,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750789403915405,0.9730951189994812,0.9765623807907104]
[4988,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836814403533936,0.9835476279258728,0.9834998846054077]
[4988,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0416395664215088,1.0484927892684937,1.0590304136276245]
[4989,16,"Phase Start Time:",0.5493402481079102,0.5528472065925598,0.5729050636291504]
[4989,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,301.8999938964844]
[4989,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.700000762939453,21.299999237060547]
[4989,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.2357482910156,306.317138671875,309.0950927734375]
[4989,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1563.588134765625,5783.77783203125,1555.263427734375]
[4989,21,"Dilution Factor:",15.288999557495117,14.095000267028809,19.35700035095215]
[4989,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4989,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4989,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.604999542236328,1.1929999589920044]
[4989,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,1.7999999523162842]
[4989,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4989,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[4989,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.25299835205078,72.86299896240234,68.29000091552734]
[4989,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,0.9900000095367432,0.9700000286102295]
[4989,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751167893409729,0.974833607673645,0.9782096147537231]
[4989,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830070734024048,0.9835378527641296,0.9845551252365112]
[4989,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0407023429870605,1.0435227155685425,1.0520180463790894]
[4990,16,"Phase Start Time:",0.6149768233299255,0.6184837818145752,0.6385300755500793]
[4990,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.699951171875,302.6000061035156]
[4990,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,22]
[4990,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.8042297363281,371.5107116699219,375.5091552734375]
[4990,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1900.349365234375,7013.5029296875,1893.81787109375]
[4990,21,"Dilution Factor:",12.973999977111816,12.545000076293945,17.086000442504883]
[4990,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[4990,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4990,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.637999534606934,1.1749999523162842]
[4990,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.5]
[4990,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4990,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[4990,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.18900299072266,75.73600006103516,76.26000213623047]
[4990,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,1.003999948501587,1.00600004196167]
[4990,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9737065434455872,0.9730116128921509,0.9755223393440247]
[4990,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832432866096497,0.9828998446464539,0.9827836155891418]
[4990,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0271201133728027,1.0389713048934937,1.0420693159103394]
[4991,16,"Phase Start Time:",0.6817939877510071,0.6852777600288391,0.7054398059844971]
[4991,17,"Test Time (sec):",301.79998779296875,1133.0999755859375,301.3999938964844]
[4991,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.5]
[4991,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.6431579589844,306.48248291015625,308.3016052246094]
[4991,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1552.47509765625,5787.921875,1548.7017822265625]
[4991,21,"Dilution Factor:",15.472000122070313,13.871000289916992,20.349000930786133]
[4991,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,726,1106]
[4991,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[4991,24,"Distance (mi)",1.1699999570846558,8.593999862670898,1.1790000200271606]
[4991,25,"Crank Time (sec):",1.7000000476837158,0,1.399999976158142]
[4991,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[4991,27,"Barometer (kPa)",98,97.9000015258789,97.9000015258789]
[4991,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.50900268554688,76.18399810791016,73.95700073242188]
[4991,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.00600004196167,0.9950000047683716]
[4991,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749675989151001,0.974040687084198,0.9773285984992981]
[4991,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827283620834351,0.9828004240989685,0.9832948446273804]
[4991,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0385860204696655,1.0454281568527222,1.0560593605041504]
[5042,16,"Phase Start Time:",0.45875000953674316,0.462245374917984,0.4823263883590698]
[5042,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1133.199951171875,302.6000061035156]
[5042,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.600000381469727,21.799999237060547]
[5042,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.8948059082031,305.33648681640625,309.3370361328125]
[5042,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.9027099609375,5766.78857421875,1560.08984375]
[5042,21,"Dilution Factor:",13.512999534606934,11.317000389099121,17.12700080871582]
[5042,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5042,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0.8999999761581421,0]
[5042,24,"Distance (mi)",1.1449999809265137,8.531000137329102,1.1740000247955322]
[5042,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.5]
[5042,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5042,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5042,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.3949966430664,76.11100006103516,75.97100067138672]
[5042,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,1.0049999952316284,1.0049999952316284]
[5042,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746136665344238,0.9722161293029785,0.9758546948432922]
[5042,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.98341965675354,0.9828166365623474,0.9828476905822754]
[5042,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0396658182144165,1.0441193580627441,1.052907109260559]
[5043,16,"Phase Start Time:",0.5397800803184509,0.5432754755020142,0.5633448958396912]
[5043,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133,302.20001220703125]
[5043,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,21.700000762939453,21.700000762939453]
[5043,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",515.6200561523438,510.68798828125,513.3367309570312]
[5043,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2597.00634765625,9643.4912109375,2585.506103515625]
[5043,21,"Dilution Factor:",15.345999717712402,13.803999900817871,19.011999130249023]
[5043,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5043,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5043,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.597999572753906,1.1720000505447388]
[5043,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[5043,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5043,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.19999694824219]
[5043,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",79.05500030517578,75.51100158691406,73.47000122070312]
[5043,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0199999809265137,1.003000020980835,0.9929999709129333]
[5043,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743198156356812,0.9741900563240051,0.9770482778549194]
[5043,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9821638464927673,0.9829497933387756,0.9834030270576477]
[5043,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0258041620254517,1.0303571224212646,1.0352383852005005]
[5044,16,"Phase Start Time:",0.6288541555404663,0.6323495507240295,0.652430534362793]
[5044,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133.199951171875,302.3999938964844]
[5044,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,21.700000762939453,21.700000762939453]
[5044,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.7227478027344,372.384033203125,376.3870849609375]
[5044,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1901.833984375,7033.0927734375,1896.9908447265625]
[5044,21,"Dilution Factor:",11.434000015258789,10.734999656677246,15.223999977111816]
[5044,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5044,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5044,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.597000122070312,1.1859999895095825]
[5044,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.299999952316284]
[5044,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5044,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98]
[5044,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.7020034790039,74.2249984741211,74.27100372314453]
[5044,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,0.996999979019165,0.996999979019165]
[5044,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9726676344871521,0.9719595313072205,0.9752793312072754]
[5044,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831293821334839,0.9832352995872498,0.9832251071929932]
[5044,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0255619287490845,1.0320388078689575,1.0384238958358765]
[5046,16,"Phase Start Time:",0.7154513597488403,0.7189467549324036,0.7390277981758118]
[5046,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,302.20001220703125]
[5046,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.399999618530273]
[5046,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.1430969238281,305.6131591796875,307.9223937988281]
[5046,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1550.9869384765625,5769.9765625,1550.9024658203125]
[5046,21,"Dilution Factor:",17.023000717163086,16.51799964904785,22.82200050354004]
[5046,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5046,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5046,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.574000358581543,1.1890000104904175]
[5046,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[5046,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5046,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[5046,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.16100311279297,76.0270004272461,75.9800033569336]
[5046,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0049999952316284,1.0049999952316284]
[5046,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756275415420532,0.9753983020782471,0.9774622321128845]
[5046,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828055500984192,0.9828352928161621,0.9828457236289978]
[5046,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0413830280303955,1.063891887664795,1.0989995002746582]
[5047,16,"Phase Start Time:",0.7903472185134888,0.7938541769981384,0.813912034034729]
[5047,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,302.6000061035156]
[5047,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.600000381469727,21.600000381469727]
[5047,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.4970397949219,305.05560302734375,307.4789733886719]
[5047,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1554.8250732421875,5759.4501953125,1550.7188720703125]
[5047,21,"Dilution Factor:",14.92199993133545,14.156000137329102,20.009000778198242]
[5047,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5047,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5047,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.651000022888184,1.1790000200271606]
[5047,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.5]
[5047,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5047,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5047,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.60099792480469,76.76399993896484,77.06300354003906]
[5047,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0089999437332153,1.0099999904632568]
[5047,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746419191360474,0.9741062521934509,0.9765467047691345]
[5047,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827079176902771,0.9826717972755432,0.9826054573059082]
[5047,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0450407266616821,1.0485749244689941,1.05853271484375]
[5054,16,"Phase Start Time:",0.3768865764141083,0.38039350509643555,0.4004513919353485]
[5054,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,302.3999938964844]
[5054,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.399999618530273]
[5054,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.9292297363281,304.5169982910156,308.05352783203125]
[5054,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1557.5181884765625,5749.78857421875,1552.58984375]
[5054,21,"Dilution Factor:",13.571999549865723,11.545999526977539,17.150999069213867]
[5054,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5054,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5054,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.564000129699707,1.187000036239624]
[5054,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.200000047683716]
[5054,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5054,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5054,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.17900085449219,78.04900360107422,76.28700256347656]
[5054,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0149999856948853,1.0149999856948853,1.00600004196167]
[5054,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9735797643661499,0.9719990491867065,0.9757938385009766]
[5054,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823579788208008,0.9823868274688721,0.9827775955200195]
[5054,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0396491289138794,1.0441169738769531,1.0529015064239502]
[5055,16,"Phase Start Time:",0.44495370984077454,0.4484490752220154,0.46850693225860596]
[5055,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,302.29998779296875]
[5055,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.799999237060547]
[5055,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.8296203613281,306.5633850097656,308.9133605957031]
[5055,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1559.9921875,5787.91650390625,1556.4085693359375]
[5055,21,"Dilution Factor:",17.010000228881836,16.23200035095215,22.65399932861328]
[5055,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5055,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5055,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.604000091552734,1.1859999895095825]
[5055,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[5055,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5055,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5055,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.0009994506836,76.9020004272461,75.94599914550781]
[5055,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0089999437332153,1.0049999952316284]
[5055,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754412174224854,0.9750746488571167,0.9774327874183655]
[5055,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826192259788513,0.9826411604881287,0.9828532338142395]
[5055,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0407170057296753,1.0623527765274048,1.0679168701171875]
[5056,16,"Phase Start Time:",0.5098147988319397,0.5133217573165894,0.5333680510520935]
[5056,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,302.6000061035156]
[5056,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,22,21.799999237060547]
[5056,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.7262878417969,305.91693115234375,308.3670654296875]
[5056,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1555.9805908203125,5775.20166015625,1555.1978759765625]
[5056,21,"Dilution Factor:",15.055000305175781,14.288999557495117,19.785999298095703]
[5056,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,726,726]
[5056,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5056,24,"Distance (mi)",1.1959999799728394,8.642000198364258,1.1890000104904175]
[5056,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.5]
[5056,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5056,27,"Barometer (kPa)",98,98,97.9000015258789]
[5056,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.3550033569336,77.07099914550781,77.05599975585938]
[5056,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0099999904632568,1.0099999904632568]
[5056,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747612476348877,0.9741214513778687,0.9764835238456726]
[5056,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827625155448914,0.9826036691665649,0.9826070070266724]
[5056,32,"Raw Samp Extraction CF",1.041452407836914,1.049567461013794,1.0548285245895386]
[5057,16,"Phase Start Time:",0.578877329826355,0.5823726654052734,0.6024652719497681]
[5057,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,302.5]
[5057,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,21.799999237060547]
[5057,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",513.0902099609375,507.7743835449219,511.23541259765625]
[5057,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2583.4091796875,9587.6259765625,2577.478515625]
[5057,21,"Dilution Factor:",15.543000221252441,13.95300006866455,19.52899932861328]
[5057,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5057,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5057,24,"Distance (mi)",1.1970000267028809,8.652999877929688,1.1670000553131104]
[5057,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.299999952316284]
[5057,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5057,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5057,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.11900329589844,76.83899688720703,75.53399658203125]
[5057,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0089999437332153,1.003000020980835]
[5057,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748693108558655,0.9739971160888672,0.9767564535140991]
[5057,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825930595397949,0.9826551675796509,0.982944667339325]
[5057,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0254175662994385,1.028835415840149,1.0338751077651978]
[5058,16,"Phase Start Time:",0.6478240489959717,0.6513310074806213,0.6714004874229431]
[5058,17,"Test Time (sec):",302.5,1133,302.5]
[5058,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.600000381469727,21.5]
[5058,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.2411193847656,370.63922119140625,374.34490966796875]
[5058,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1891.840576171875,6998.90380859375,1887.3221435546875]
[5058,21,"Dilution Factor:",11.611000061035156,10.701000213623047,15.454999923706055]
[5058,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5058,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5058,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.625,1.1820000410079956]
[5058,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.4000000953674316]
[5058,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5058,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5999984741211]
[5058,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.93699645996094,76.3219985961914,76.46099853515625]
[5058,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1.00600004196167,1.0069999694824219]
[5058,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9727819561958313,0.9714570641517639,0.9749042391777039]
[5058,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830772280693054,0.9827698469161987,0.9827389717102051]
[5058,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0255069732666016,1.0330907106399536,1.038316249847412]
[5072,16,"Phase Start Time:",0.29386574029922485,0.2973726987838745,0.3174305558204651]
[5072,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1133,302.29998779296875]
[5072,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.5,21.399999618530273]
[5072,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.14666748046875,370.56658935546875,374.63153076171875]
[5072,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1890.7391357421875,6997.5322265625,1887.5184326171875]
[5072,21,"Dilution Factor:",11.454000473022461,11.505000114440918,16.437000274658203]
[5072,22,"Bag Analysis Time (sec):",738,727,726]
[5072,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5072,24,"Distance (mi)",1.1959999799728394,8.649999618530273,1.1890000104904175]
[5072,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[5072,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5072,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.69999694824219,97.69999694824219]
[5072,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.90699768066406,77.0739974975586,74.97699737548828]
[5072,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0099999904632568,1]
[5072,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.972169041633606,0.9719192385673523,0.9756313562393188]
[5072,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826400279998779,0.9826030135154724,0.9830683469772339]
[5072,32,"Raw Samp Extraction CF",1.023098349571228,1.0299572944641113,1.0345945358276367]
[5073,16,"Phase Start Time:",0.3649074137210846,0.36840277910232544,0.38848379254341125]
[5073,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,302.79998779296875]
[5073,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.700000762939453]
[5073,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.6982727050781,371.3477783203125,374.867431640625]
[5073,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1893.5191650390625,7011.0458984375,1891.8309326171875]
[5073,21,"Dilution Factor:",14.493000030517578,13.404000282287598,18.906999588012695]
[5073,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5073,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5073,24,"Distance (mi)",1.1959999799728394,8.598999977111816,1.1829999685287476]
[5073,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.700000047683716]
[5073,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5073,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5073,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.72200012207031,76.38500213623047,75.96600341796875]
[5073,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0069999694824219,1.0049999952316284]
[5073,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745317101478577,0.9735891222953796,0.9763460755348206]
[5073,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829029440879822,0.9827558398246765,0.9828488230705261]
[5073,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0337995290756226,1.0411860942840576,1.0498584508895874]
[5074,16,"Phase Start Time:",0.43032407760620117,0.433819442987442,0.4538773000240326]
[5074,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1133,302.5]
[5074,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.799999237060547]
[5074,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.48858642578125,370.3084716796875,374.42559814453125]
[5074,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1897.5025634765625,6992.658203125,1887.7291259765625]
[5074,21,"Dilution Factor:",12.732999801635742,12.253999710083008,16.684999465942383]
[5074,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5074,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5074,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.60200023651123,1.1859999895095825]
[5074,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.4000000953674316]
[5074,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5074,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5074,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.46700286865234,77.18900299072266,75.125]
[5074,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0110000371932983,1.0010000467300415]
[5074,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.973016083240509,0.9726800322532654,0.9757742285728455]
[5074,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825158715248108,0.9825775027275085,0.9830355048179626]
[5074,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0246847867965698,1.0322325229644775,1.035157322883606]
[5075,16,"Phase Start Time:",0.495868057012558,0.49936342239379883,0.5194212794303894]
[5075,17,"Test Time (sec):",301.79998779296875,1133.199951171875,302.20001220703125]
[5075,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5075,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.22967529296875,305.8585205078125,307.8660583496094]
[5075,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1550.395263671875,5776.64794921875,1550.6187744140625]
[5075,21,"Dilution Factor:",15.277999877929688,13.505999565124512,19.99799919128418]
[5075,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5075,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5075,24,"Distance (mi)",1.1640000343322754,8.609999656677246,1.184999942779541]
[5075,25,"Crank Time (sec):",1.7000000476837158,0,2.0999999046325684]
[5075,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5075,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5075,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.29499816894531,76.12200164794922,76.61499786376953]
[5075,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,1.0049999952316284,1.0080000162124634]
[5075,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753295183181763,0.9737306833267212,0.9765720963478088]
[5075,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832197427749634,0.9828141927719116,0.9827048182487488]
[5075,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0358370542526245,1.0407289266586304,1.0501794815063477]
[5079,16,"Phase Start Time:",0.3754861056804657,0.37899306416511536,0.3990972340106964]
[5079,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,302.20001220703125]
[5079,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.399999618530273]
[5079,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.7624816894531,372.4712829589844,375.6028137207031]
[5079,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1898.8829345703125,7032.87890625,1891.7862548828125]
[5079,21,"Dilution Factor:",11.520000457763672,11.526000022888184,16.37700080871582]
[5079,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5079,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5079,24,"Distance (mi)",1.1610000133514404,8.642000198364258,1.1699999570846558]
[5079,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[5079,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5079,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5079,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.79199981689453,78.0459976196289,74.41300201416016]
[5079,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0180000066757202,1.0149999856948853,0.996999979019165]
[5079,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9718066453933716,0.9717222452163696,0.9757288098335266]
[5079,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9822221398353577,0.9823874831199646,0.983193576335907]
[5079,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0233068466186523,1.0298388004302979,1.0352256298065186]
[5080,16,"Phase Start Time:",0.44418981671333313,0.4476967453956604,0.4678240716457367]
[5080,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,302.20001220703125]
[5080,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.600000381469727,21.700000762939453]
[5080,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.16973876953125,372.59381103515625,375.92572021484375]
[5080,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1900.306884765625,7034.5712890625,1893.4124755859375]
[5080,21,"Dilution Factor:",14.414999961853027,13.414999961853027,19.215999603271484]
[5080,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5080,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5080,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.631999969482422,1.1820000410079956]
[5080,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[5080,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5080,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5080,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.94599914550781,75.14600372314453,77.947998046875]
[5080,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0010000467300415,1.0140000581741333]
[5080,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9742138981819153,0.9738640785217285,0.9760082364082336]
[5080,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826313853263855,0.9830307960510254,0.9824091792106628]
[5080,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0330300331115723,1.0418263673782349,1.0506349802017212]
[5081,16,"Phase Start Time:",0.5088657140731812,0.5123611092567444,0.5324305295944214]
[5081,17,"Test Time (sec):",302,1133,302.29998779296875]
[5081,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5081,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.02215576171875,370.5809326171875,374.8684997558594]
[5081,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1892.6448974609375,6997.80322265625,1888.7125244140625]
[5081,21,"Dilution Factor:",12.517999649047852,12.145000457763672,16.67799949645996]
[5081,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5081,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5081,24,"Distance (mi)",1.2059999704360962,8.63599967956543,1.1990000009536743]
[5081,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.200000047683716]
[5081,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5081,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5081,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.16699981689453,75.29199981689453,73.86900329589844]
[5081,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0149999856948853,1.0019999742507935,0.9950000047683716]
[5081,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9727036356925964,0.9730176329612732,0.9760438799858093]
[5081,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823606610298157,0.9829984307289124,0.9833143949508667]
[5081,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0235849618911743,1.0314133167266846,1.0343151092529297]
[5082,16,"Phase Start Time:",0.5754166841506958,0.5789120197296143,0.5990161895751953]
[5082,17,"Test Time (sec):",301.79998779296875,1133.199951171875,302]
[5082,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5082,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.6963806152344,306.0986022949219,308.1036071777344]
[5082,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1552.74267578125,5781.18212890625,1550.7882080078125]
[5082,21,"Dilution Factor:",14.873000144958496,13.418999671936035,19.70400047302246]
[5082,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5082,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5082,24,"Distance (mi)",1.1690000295639038,8.572999954223633,1.1749999523162842]
[5082,25,"Crank Time (sec):",1.7000000476837158,0,1.7999999523162842]
[5082,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5082,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.80000305175781]
[5082,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.99199676513672,74.29199981689453,71.99400329589844]
[5082,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,0.996999979019165,0.9860000014305115]
[5082,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749435186386108,0.9740721583366394,0.9775057435035706]
[5082,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830650091171265,0.9832203984260559,0.9837310314178467]
[5082,32,"Raw Samp Extraction CF",1.035044550895691,1.0418870449066162,1.0503690242767334]
[5083,16,"Phase Start Time:",0.640381932258606,0.6438888907432556,0.6640856266021729]
[5083,17,"Test Time (sec):",302.5,1133,302.29998779296875]
[5083,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,22]
[5083,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.2147521972656,303.07049560546875,306.3334045410156]
[5083,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1553.9161376953125,5722.9814453125,1543.4097900390625]
[5083,21,"Dilution Factor:",13.628999710083008,11.494999885559082,17.35300064086914]
[5083,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5083,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5083,24,"Distance (mi)",1.1540000438690186,8.555999755859375,1.1660000085830688]
[5083,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.200000047683716]
[5083,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5083,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.69999694824219,97.69999694824219]
[5083,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.04499816894531,72.6989974975586,75.21099853515625]
[5083,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9819999933242798,0.9890000224113464,1.0010000467300415]
[5083,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975228488445282,0.973140299320221,0.9761251211166382]
[5083,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9839420318603516,0.9835743308067322,0.9830163717269897]
[5083,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0391474962234497,1.046653389930725,1.0535848140716553]
[5116,16,"Phase Start Time:",0.43980324268341064,0.4432986080646515,0.46335649490356445]
[5116,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,302.6000061035156]
[5116,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.899999618530273,21.700000762939453]
[5116,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.6893005371094,372.712646484375,376.1758117675781]
[5116,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1907.962890625,7037.43603515625,1897.1800537109375]
[5116,21,"Dilution Factor:",12.925999641418457,12.630000114440918,17.506999969482422]
[5116,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5116,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5116,24,"Distance (mi)",1.2020000219345093,8.678999900817871,1.187999963760376]
[5116,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5]
[5116,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5116,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5116,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.29100036621094,76.6709976196289,72.12699890136719]
[5116,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,1.0080000162124634,0.9869999885559082]
[5116,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739707708358765,0.97296142578125,0.9766806960105896]
[5116,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834427833557129,0.9826924204826355,0.9837014675140381]
[5116,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0253281593322754,1.035947322845459,1.0387003421783447]
[5117,16,"Phase Start Time:",0.5071296095848083,0.510636568069458,0.5306944251060486]
[5117,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,302.1000061035156]
[5117,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.5]
[5117,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.69146728515625,307.2789001464844,310.1240539550781]
[5117,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1564.849365234375,5801.42578125,1561.474609375]
[5117,21,"Dilution Factor:",15.657999992370605,14.461999893188477,19.84600067138672]
[5117,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5117,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5117,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.649999618530273,1.1950000524520874]
[5117,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[5117,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5117,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5117,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.21900177001953,73.61299896240234,70.69400024414062]
[5117,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9940000176429749,0.9800000190734863]
[5117,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754760265350342,0.9746299982070923,0.9776653051376343]
[5117,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834587574005127,0.9833712577819824,0.9840200543403625]
[5117,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0401647090911865,1.0435527563095093,1.0519989728927612]
[5118,16,"Phase Start Time:",0.5744791626930237,0.5779745578765869,0.5981249809265137]
[5118,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,302.29998779296875]
[5118,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22.200000762939453,21.899999618530273]
[5118,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.21624755859375,305.22723388671875,309.0461120605469]
[5118,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.972900390625,5763.19921875,1557.077392578125]
[5118,21,"Dilution Factor:",13.819000244140625,11.630999565124512,17.31399917602539]
[5118,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5118,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5118,24,"Distance (mi)",1.1619999408721924,8.57800006866455,1.184999942779541]
[5118,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[5118,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5118,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5118,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.74099731445312,75.29000091552734,72.5479965209961]
[5118,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,1.0019999742507935,0.9890000224113464]
[5118,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747310280799866,0.972537100315094,0.9766055941581726]
[5118,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833428263664246,0.9829988479614258,0.9836078882217407]
[5118,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0397838354110718,1.045247197151184,1.0538830757141113]
[5133,16,"Phase Start Time:",0.39840278029441833,0.4019097089767456,0.42196759581565857]
[5133,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,302.29998779296875]
[5133,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,21.299999237060547]
[5133,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.4231872558594,372.22528076171875,377.5038146972656]
[5133,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1902.8419189453125,7028.2333984375,1901.9901123046875]
[5133,21,"Dilution Factor:",13.192000389099121,12.694999694824219,17.47800064086914]
[5133,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5133,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5133,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.619999885559082,1.184000015258789]
[5133,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.200000047683716]
[5133,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5133,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5133,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.08599853515625,75.87999725341797,70.91100311279297]
[5133,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.003999948501587,0.9810000061988831]
[5133,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9733226299285889,0.9731923937797546,0.9769418239593506]
[5133,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826003313064575,0.9828678965568542,0.9839718341827393]
[5133,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0253925323486328,1.0354945659637451,1.0395718812942505]
[5134,16,"Phase Start Time:",0.4659838080406189,0.46947917342185974,0.48954862356185913]
[5134,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,302.3999938964844]
[5134,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.299999237060547]
[5134,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.7810974121094,306.88946533203125,309.462890625]
[5134,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.26416015625,5793.5615234375,1559.69287109375]
[5134,21,"Dilution Factor:",15.970000267028809,14.42199993133545,19.961999893188477]
[5134,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5134,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5134,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.631999969482422,1.1779999732971191]
[5134,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[5134,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5134,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5134,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.2020034790039,76.36799621582031,71.44599914550781]
[5134,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0069999694824219,0.984000027179718]
[5134,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749987125396729,0.974009096622467,0.9775258302688599]
[5134,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827964305877686,0.9827595949172974,0.9838528633117676]
[5134,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0411622524261475,1.0428580045700073,1.0509626865386963]
[5135,16,"Phase Start Time:",0.5339467525482178,0.537442147731781,0.557511568069458]
[5135,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133,302.29998779296875]
[5135,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.799999237060547]
[5135,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.7589111328125,305.1253967285156,308.4331359863281]
[5135,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.15234375,5761.78466796875,1553.989013671875]
[5135,21,"Dilution Factor:",14.008000373840332,11.706999778747559,17.55699920654297]
[5135,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5135,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5135,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.598999977111816,1.1729999780654907]
[5135,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[5135,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5135,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5135,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.96800231933594,76.58200073242188,76.49700164794922]
[5135,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0080000162124634,1.0069999694824219]
[5135,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9741072654724121,0.9723243713378906,0.9758120179176331]
[5135,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826264977455139,0.9827121496200562,0.9827309846878052]
[5135,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0368998050689697,1.0446763038635254,1.0509291887283325]
[5136,16,"Phase Start Time:",0.5999884009361267,0.6034837961196899,0.6235532164573669]
[5136,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1133,302.20001220703125]
[5136,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.5]
[5136,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.30841064453125,371.7778625488281,376.3609619140625]
[5136,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1901.6343994140625,7020.4052734375,1895.604736328125]
[5136,21,"Dilution Factor:",11.82800006866455,10.873000144958496,15.668999671936035]
[5136,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5136,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5136,24,"Distance (mi)",1.2020000219345093,8.616999626159668,1.1799999475479126]
[5136,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2]
[5136,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5136,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5136,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.51899719238281,76.00800323486328,74.69300079345703]
[5136,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0049999952316284,0.9990000128746033]
[5136,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.97247713804245,0.9715545177459717,0.9752873778343201]
[5136,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827260971069336,0.9828395247459412,0.9831314086914062]
[5136,32,"Raw Samp Extraction CF",1.026336908340454,1.0338863134384155,1.040621042251587]
[5137,16,"Phase Start Time:",0.6659143567085266,0.6694097518920898,0.6894791722297668]
[5137,17,"Test Time (sec):",302,1132.9000244140625,302.29998779296875]
[5137,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5137,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",513.1824340820312,507.8115539550781,511.01580810546875]
[5137,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2583.018310546875,9588.3291015625,2574.66796875]
[5137,21,"Dilution Factor:",15.369000434875488,13.67199993133545,19.20800018310547]
[5137,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5137,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5137,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.602999687194824,1.1929999589920044]
[5137,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[5137,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5137,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5137,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.71299743652344,76.54100036621094,76.62200164794922]
[5137,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0069999694824219,1.0080000162124634]
[5137,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748761057853699,0.9738134741783142,0.9763577580451965]
[5137,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826830625534058,0.9827212691307068,0.9827032685279846]
[5137,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0257405042648315,1.0293699502944946,1.0327599048614502]
[5152,16,"Phase Start Time:",0.465821772813797,0.46931713819503784,0.48939815163612366]
[5152,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133.199951171875,302.3999938964844]
[5152,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.5]
[5152,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.34075927734375,305.82025146484375,308.9078063964844]
[5152,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1558.5618896484375,5775.92529296875,1556.8953857421875]
[5152,21,"Dilution Factor:",15.38700008392334,14.331999778747559,19.816999435424805]
[5152,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5152,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5152,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.670000076293945,1.1829999685287476]
[5152,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[5152,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5152,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5152,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.98200225830078,76.48699951171875,74.7239990234375]
[5152,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1.0069999694824219,0.9990000128746033]
[5152,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974908709526062,0.9739087224006653,0.9767420291900635]
[5152,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830672144889832,0.9827332496643066,0.9831244945526123]
[5152,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0442938804626465,1.050745964050293,1.0591304302215576]
[5153,16,"Phase Start Time:",0.5363309979438782,0.5398263931274414,0.559884250164032]
[5153,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133.0999755859375,302.20001220703125]
[5153,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.899999618530273,21.799999237060547]
[5153,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.7522277832031,371.88037109375,375.2301940917969]
[5153,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1897.5753173828125,7022.9609375,1889.909423828125]
[5153,21,"Dilution Factor:",12.064000129699707,12.11299991607666,17.517000198364258]
[5153,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5153,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5153,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.635000228881836,1.184999942779541]
[5153,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[5153,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5153,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.80000305175781]
[5153,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.04100036621094,76.52300262451172,75.70700073242188]
[5153,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0069999694824219,1.003000020980835]
[5153,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9726018309593201,0.9725779891014099,0.9758948087692261]
[5153,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826103448867798,0.9827252626419067,0.9829062819480896]
[5153,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0255506038665771,1.0359150171279907,1.0435415506362915]
[5155,16,"Phase Start Time:",0.6703009009361267,0.6737962961196899,0.6939120292663574]
[5155,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,302]
[5155,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.5]
[5155,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.9196472167969,370.63482666015625,374.26690673828125]
[5155,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1892.75537109375,6998.203125,1883.81005859375]
[5155,21,"Dilution Factor:",11.92300033569336,10.875,15.473999977111816]
[5155,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5155,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5155,24,"Distance (mi)",1.1979999542236328,8.625,1.1829999685287476]
[5155,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[5155,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5155,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5999984741211]
[5155,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.55000305175781,76.04000091552734,76.26300048828125]
[5155,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0049999952316284,1.00600004196167]
[5155,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9725534915924072,0.9715474247932434,0.9748464226722717]
[5155,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827192425727844,0.9828323721885681,0.9827829003334045]
[5155,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0265675783157349,1.0322099924087524,1.0386199951171875]
[5174,16,"Phase Start Time:",0.4199768602848053,0.42347222566604614,0.4435300827026367]
[5174,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,302.20001220703125]
[5174,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.5]
[5174,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.2657165527344,307.8925476074219,310.1746826171875]
[5174,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.6707763671875,5813.01123046875,1562.2464599609375]
[5174,21,"Dilution Factor:",16.941999435424805,16.371999740600586,22.83799934387207]
[5174,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,726,726]
[5174,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5174,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.63599967956543,1.1670000553131104]
[5174,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2]
[5174,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5174,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5174,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.49600219726562,75.77799987792969,72.93399810791016]
[5174,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.003999948501587,0.9909999966621399]
[5174,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754054546356201,0.9754905104637146,0.9782218337059021]
[5174,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982509434223175,0.9828905463218689,0.9835221171379089]
[5174,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0393106937408447,1.063359260559082,1.0773943662643433]
[5175,16,"Phase Start Time:",0.49258100986480713,0.496076375246048,0.5161458253860474]
[5175,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,302.6000061035156]
[5175,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.700000762939453,21.5]
[5175,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.9630126953125,306.9828796386719,309.9900207519531]
[5175,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.180419921875,5795.8369140625,1563.3829345703125]
[5175,21,"Dilution Factor:",14.913000106811523,14.357000350952148,20.111000061035156]
[5175,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5175,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5175,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.626999855041504,1.187000036239624]
[5175,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.5]
[5175,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5175,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5175,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.19100189208984,73.96800231933594,72.66400146484375]
[5175,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,0.9950000047683716,0.9890000224113464]
[5175,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745940566062927,0.9744864106178284,0.9772920608520508]
[5175,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830208420753479,0.9832924008369446,0.983582079410553]
[5175,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0401077270507812,1.0475521087646484,1.0540568828582764]
[5176,16,"Phase Start Time:",0.5623263716697693,0.5658217668533325,0.5858796238899231]
[5176,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,302.29998779296875]
[5176,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.899999618530273,21.5]
[5176,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.4047546386719,374.1625061035156,378.3573913574219]
[5176,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1905.26806640625,7064.18798828125,1906.29052734375]
[5176,21,"Dilution Factor:",12.119999885559082,12.329999923706055,17.211000442504883]
[5176,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5176,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5176,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.644000053405762,1.1959999799728394]
[5176,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[5176,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5176,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5176,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.51699829101562,75.24299621582031,70.18599700927734]
[5176,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,1.0010000467300415,0.9779999852180481]
[5176,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9736617803573608,0.9730470180511475,0.9770013689994812]
[5176,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836147427558899,0.9830092787742615,0.9841330647468567]
[5176,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0250904560089111,1.0336538553237915,1.0400129556655884]
[5177,16,"Phase Start Time:",0.6323958039283752,0.6358911991119385,0.655949056148529]
[5177,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,302]
[5177,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.100000381469727,21.700000762939453]
[5177,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",513.630615234375,509.68560791015625,513.43896484375]
[5177,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2586.130126953125,9622.0146484375,2584.3095703125]
[5177,21,"Dilution Factor:",15.609000205993652,14.277000427246094,19.134000778198242]
[5177,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5177,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5177,24,"Distance (mi)",1.1950000524520874,8.663999557495117,1.190000057220459]
[5177,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[5177,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5177,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5177,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.15499877929688,74.90899658203125,70.51899719238281]
[5177,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1,0.9800000190734863]
[5177,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751386046409607,0.9745549559593201,0.9776949882507324]
[5177,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828068614006042,0.9830834269523621,0.9840590357780457]
[5177,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0248810052871704,1.0290783643722534,1.0335992574691772]
[5178,16,"Phase Start Time:",0.7089698910713196,0.7124652862548828,0.7325231432914734]
[5178,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,302.20001220703125]
[5178,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.600000381469727]
[5178,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.1462097167969,372.7220153808594,376.478759765625]
[5178,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1899.559814453125,7036.99169921875,1896.197998046875]
[5178,21,"Dilution Factor:",14.36299991607666,13.270999908447266,19.209999084472656]
[5178,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5178,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5178,24,"Distance (mi)",1.1959999799728394,8.64900016784668,1.1970000267028809]
[5178,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[5178,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5178,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5178,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.3239974975586,75.75,75.30999755859375]
[5178,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.003999948501587,1.0019999742507935]
[5178,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743056297302246,0.9736375212669373,0.9765934348106384]
[5178,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827693700790405,0.9828967452049255,0.9829944372177124]
[5178,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0326000452041626,1.0412440299987793,1.0493587255477905]
[5186,16,"Phase Start Time:",0.3802546262741089,0.38374999165534973,0.4038078784942627]
[5186,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,302.1000061035156]
[5186,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.600000381469727]
[5186,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.3871154785156,307.58056640625,310.224853515625]
[5186,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.2818603515625,5807.12109375,1561.982177734375]
[5186,21,"Dilution Factor:",16.84600067138672,16.136999130249023,23.016000747680664]
[5186,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5186,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5186,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.593000411987305,1.1759999990463257]
[5186,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.899999976158142]
[5186,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5186,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5186,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.88700103759766,78.4469985961914,74.81999969482422]
[5186,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0140000581741333,1.0169999599456787,0.9990000128746033]
[5186,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752817153930664,0.9747875928878784,0.9778399467468262]
[5186,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824227094650269,0.9822986125946045,0.9831032156944275]
[5186,32,"Raw Samp Extraction CF",1.042044758796692,1.0644583702087402,1.0821880102157593]
[5187,16,"Phase Start Time:",0.44728007912635803,0.45077547430992126,0.4708564877510071]
[5187,17,"Test Time (sec):",301.5,1133,301.3999938964844]
[5187,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.799999237060547,21.600000381469727]
[5187,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.03546142578125,307.6148376464844,309.868408203125]
[5187,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.9532470703125,5808.79345703125,1556.572265625]
[5187,21,"Dilution Factor:",14.942000389099121,13.371000289916992,19.70199966430664]
[5187,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5187,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5187,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.609000205993652,1.184000015258789]
[5187,25,"Crank Time (sec):",1.399999976158142,0,1.2999999523162842]
[5187,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5187,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[5187,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.3499984741211,76.89600372314453,73.23699951171875]
[5187,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,1.0089999437332153,0.9919999837875366]
[5187,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753544330596924,0.9734572172164917,0.9772295355796814]
[5187,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834296703338623,0.9826424717903137,0.9834547638893127]
[5187,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0366958379745483,1.042242407798767,1.051249384880066]
[5188,16,"Phase Start Time:",0.5160300731658936,0.5195254683494568,0.5396643280982971]
[5188,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,301.8999938964844]
[5188,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5188,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.34161376953125,373.7337341308594,376.8717346191406]
[5188,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1904.3194580078125,7056.09326171875,1896.2928466796875]
[5188,21,"Dilution Factor:",14.517000198364258,13.373000144958496,19.152999877929687]
[5188,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,726]
[5188,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5188,24,"Distance (mi)",1.2079999446868896,8.623000144958496,1.1990000009536743]
[5188,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.7999999523162842]
[5188,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5188,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5188,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.47000122070312,73.75900268554688,72.24800109863281]
[5188,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9940000176429749,0.9869999885559082]
[5188,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752169251441956,0.9741442799568176,0.9772550463676453]
[5188,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836252331733704,0.9833387732505798,0.9836745262145996]
[5188,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0336229801177979,1.0417207479476929,1.0488641262054443]
[5219,16,"Phase Start Time:",0.3990856409072876,0.40258100628852844,0.4226388931274414]
[5219,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,302.29998779296875]
[5219,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5219,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.664794921875,309.9644470214844,312.2232971191406]
[5219,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1574.788330078125,5852.12890625,1573.0850830078125]
[5219,21,"Dilution Factor:",14.571000099182129,13.607999801635742,19.01799964904785]
[5219,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5219,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5219,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.600000381469727,1.1929999589920044]
[5219,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[5219,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5219,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.19999694824219]
[5219,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.77899932861328,74.66400146484375,73.78099822998047]
[5219,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9990000128746033,0.9940000176429749]
[5219,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753518104553223,0.9742948412895203,0.9770069122314453]
[5219,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835565090179443,0.983137845993042,0.983333945274353]
[5219,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0440387725830078,1.0508737564086914,1.0587077140808105]
[5220,16,"Phase Start Time:",0.47421297430992126,0.4777083396911621,0.4977777898311615]
[5220,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133.0999755859375,302.3999938964844]
[5220,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.899999618530273,21.700000762939453]
[5220,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.6272888183594,375.5848388671875,379.1172790527344]
[5220,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1922.7655029296875,7092.91943359375,1910.7510986328125]
[5220,21,"Dilution Factor:",12.762999534606934,12.159000396728516,16.430999755859375]
[5220,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5220,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5220,24,"Distance (mi)",1.1950000524520874,8.640000343322754,1.2109999656677246]
[5220,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[5220,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5220,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.0999984741211]
[5220,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.68499755859375,76.0469970703125,74.60199737548828]
[5220,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,1.0049999952316284,0.9980000257492065]
[5220,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739387631416321,0.9729333519935608,0.9758256077766418]
[5220,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833552241325378,0.982830822467804,0.9831516146659851]
[5220,32,"Raw Samp Extraction CF",1.027259349822998,1.0386101007461548,1.0409289598464966]
[5221,16,"Phase Start Time:",0.5455902814865112,0.5490856766700745,0.569143533706665]
[5221,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,302.29998779296875]
[5221,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,22]
[5221,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.8426513671875,307.2523498535156,310.5322265625]
[5221,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1570.6474609375,5800.412109375,1564.56494140625]
[5221,21,"Dilution Factor:",13.475000381469727,11.300999641418457,16.878999710083008]
[5221,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5221,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5221,24,"Distance (mi)",1.1480000019073486,8.569999694824219,1.1729999780654907]
[5221,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[5221,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5221,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99]
[5221,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.14900207519531,75.69000244140625,75.36799621582031]
[5221,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1.003000020980835,1.0019999742507935]
[5221,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974242627620697,0.9723002910614014,0.9758960604667664]
[5221,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830301403999329,0.9829100966453552,0.9829815626144409]
[5221,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0384315252304077,1.0466071367263794,1.0543042421340942]
[5222,16,"Phase Start Time:",0.623379647731781,0.6268749833106995,0.6469791531562805]
[5222,17,"Test Time (sec):",301.79998779296875,1132.800048828125,301.79998779296875]
[5222,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.600000381469727,21.5]
[5222,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.0760192871094,308.7574157714844,311.3232727050781]
[5222,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1569.742431640625,5829.34033203125,1565.9560546875]
[5222,21,"Dilution Factor:",15.090999603271484,13.812000274658203,18.843000411987305]
[5222,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5222,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5222,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.61299991607666,1.1770000457763672]
[5222,25,"Crank Time (sec):",1.7000000476837158,0,1.899999976158142]
[5222,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5222,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[5222,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.71099853515625,75.59700012207031,75.01200103759766]
[5222,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.003000020980835,1]
[5222,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975024402141571,0.9742264747619629,0.9766965508460999]
[5222,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982905387878418,0.9829307198524475,0.9830605387687683]
[5222,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0404014587402344,1.04274320602417,1.050239086151123]
[5223,16,"Phase Start Time:",0.692696750164032,0.6961921453475952,0.7164004445075989]
[5223,17,"Test Time (sec):",301.3999938964844,1133,301.3999938964844]
[5223,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.600000381469727,21.5]
[5223,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.3761901855469,309.2838439941406,311.0181884765625]
[5223,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1569.1697998046875,5840.31005859375,1562.3480224609375]
[5223,21,"Dilution Factor:",15.460000038146973,14.013999938964844,20.45599937438965]
[5223,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5223,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5223,24,"Distance (mi)",1.1720000505447388,8.621999740600586,1.1799999475479126]
[5223,25,"Crank Time (sec):",1.2999999523162842,0,1.2000000476837158]
[5223,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5223,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[5223,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.58899688720703,75.24299621582031,75.66100311279297]
[5223,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1.0010000467300415,1.003000020980835]
[5223,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753566980361938,0.9742587804794312,0.9769132733345032]
[5223,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831544756889343,0.9830092787742615,0.982916533946991]
[5223,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0358362197875977,1.0413070917129517,1.0482170581817627]
[5230,16,"Phase Start Time:",0.3839004635810852,0.3874189853668213,0.40747684240341187]
[5230,17,"Test Time (sec):",304.20001220703125,1133,302.29998779296875]
[5230,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.600000381469727]
[5230,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.4501647949219,309.3091125488281,311.926025390625]
[5230,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1584.122314453125,5840.787109375,1571.5872802734375]
[5230,21,"Dilution Factor:",14.473999977111816,13.586999893188477,19.190000534057617]
[5230,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5230,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5230,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.604000091552734,1.1729999780654907]
[5230,25,"Crank Time (sec):",4.099999904632568,0,2.200000047683716]
[5230,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5230,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.0999984741211]
[5230,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.02300262451172,75.7959976196289,73.45800018310547]
[5230,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1.003999948501587,0.9929999709129333]
[5230,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747978448867798,0.9740250706672668,0.9771341681480408]
[5230,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830580949783325,0.982886552810669,0.9834056496620178]
[5230,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0429751873016357,1.0501614809036255,1.0589258670806885]
[5231,16,"Phase Start Time:",0.46454861760139465,0.4680555462837219,0.4881134331226349]
[5231,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,302.3999938964844]
[5231,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.899999618530273,21.700000762939453]
[5231,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.5480041503906,374.8037109375,379.8523254394531]
[5231,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1918.59619140625,7076.2939453125,1914.455810546875]
[5231,21,"Dilution Factor:",12.397000312805176,12.105999946594238,16.836999893188477]
[5231,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,725]
[5231,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5231,24,"Distance (mi)",1.2039999961853027,8.64799976348877,1.1890000104904175]
[5231,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.299999952316284]
[5231,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5231,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99.0999984741211]
[5231,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.93599700927734,75.34600067138672,74.93499755859375]
[5231,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0019999742507935,1]
[5231,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9731614589691162,0.9730426669120789,0.9759274125099182]
[5231,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982855498790741,0.9829863905906677,0.9830776453018188]
[5231,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0264074802398682,1.0368410348892212,1.038923740386963]
[5232,16,"Phase Start Time:",0.5317708253860474,0.5352662205696106,0.5553125143051147]
[5232,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,302.20001220703125]
[5232,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,22]
[5232,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",518.5841064453125,513.7041625976562,516.5715942382812]
[5232,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2611.07080078125,9698.734375,2601.799072265625]
[5232,21,"Dilution Factor:",15.642999649047852,13.824999809265137,19.3439998626709]
[5232,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,726,726]
[5232,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5232,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.602999687194824,1.1749999523162842]
[5232,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[5232,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5232,27,"Barometer (kPa)",99,99,99]
[5232,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.97899627685547,75.31900024414062,76.31500244140625]
[5232,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0019999742507935,1.00600004196167]
[5232,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751777052879333,0.9741864204406738,0.9764721393585205]
[5232,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828459620475769,0.98299241065979,0.9827713966369629]
[5232,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0261926651000977,1.028344988822937,1.032308578491211]
[5249,16,"Phase Start Time:",0.381400465965271,0.38489583134651184,0.4049537181854248]
[5249,17,"Test Time (sec):",301.79998779296875,1132.800048828125,302.1000061035156]
[5249,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.799999237060547]
[5249,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.83404541015625,308.5751953125,311.2326965332031]
[5249,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1568.5252685546875,5825.89990234375,1567.056640625]
[5249,21,"Dilution Factor:",15.348999977111816,14.00100040435791,19.243999481201172]
[5249,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5249,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5249,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.592000007629395,1.1790000200271606]
[5249,25,"Crank Time (sec):",1.7000000476837158,0,2]
[5249,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5249,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[5249,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.82599639892578,76.3479995727539,75.72100067138672]
[5249,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0069999694824219,1.003999948501587]
[5249,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975109875202179,0.9741800427436829,0.9766594171524048]
[5249,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828798770904541,0.9827640652656555,0.9829031825065613]
[5249,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0398590564727783,1.0420114994049072,1.0521217584609985]
[5250,16,"Phase Start Time:",0.449097216129303,0.4525925815105438,0.4726504683494568]
[5250,17,"Test Time (sec):",301.20001220703125,1133.5,301.3999938964844]
[5250,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.700000762939453]
[5250,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.6162414550781,309.209228515625,311.4954528808594]
[5250,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1564.3135986328125,5841.4775390625,1564.7454833984375]
[5250,21,"Dilution Factor:",15.803999900817871,14.053000450134277,20.17300033569336]
[5250,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5250,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5250,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.567000389099121,1.187999963760376]
[5250,25,"Crank Time (sec):",1.100000023841858,0,1.2999999523162842]
[5250,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5250,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.80000305175781]
[5250,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.5530014038086,76.03600311279297,73.27100372314453]
[5250,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0049999952316284,0.9919999837875366]
[5250,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752907156944275,0.9741013050079346,0.977360725402832]
[5250,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829404950141907,0.9828332662582397,0.9834471940994263]
[5250,32,"Raw Samp Extraction CF",1.039117455482483,1.0457496643066406,1.0549079179763794]
[5251,16,"Phase Start Time:",0.5169212818145752,0.5204166769981384,0.5404860973358154]
[5251,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,302.29998779296875]
[5251,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.600000381469727]
[5251,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.6438903808594,375.2929992675781,378.5721435546875]
[5251,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1912.1397705078125,7084.90625,1907.3726806640625]
[5251,21,"Dilution Factor:",14.956000328063965,13.822999954223633,19.63599967956543]
[5251,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5251,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5251,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.659000396728516,1.194000005722046]
[5251,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[5251,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5251,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.69999694824219]
[5251,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.697998046875,76.03099822998047,73.27200317382812]
[5251,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0049999952316284,0.9919999837875366]
[5251,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748237729072571,0.9740284085273743,0.9772495031356812]
[5251,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982908308506012,0.9828343987464905,0.9834470152854919]
[5251,32,"Raw Samp Extraction CF",1.033233642578125,1.0430630445480347,1.0510258674621582]
[5252,16,"Phase Start Time:",0.5959722399711609,0.5994675755500793,0.6196064949035645]
[5252,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.699951171875,301.8999938964844]
[5252,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.899999618530273]
[5252,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.6317138671875,308.21044921875,309.9509582519531]
[5252,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.9952392578125,5818.49951171875,1559.56982421875]
[5252,21,"Dilution Factor:",17.900999069213867,16.96299934387207,23.753000259399414]
[5252,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5252,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5252,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.604000091552734,1.184999942779541]
[5252,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,1.7999999523162842]
[5252,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5252,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[5252,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.73799896240234,75.81999969482422,76.38899993896484]
[5252,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.003999948501587,1.0069999694824219]
[5252,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9758324027061462,0.9754072427749634,0.9774177074432373]
[5252,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828994274139404,0.9828812479972839,0.9827549457550049]
[5252,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0413533449172974,1.069808840751648,1.0755250453948975]
[5253,16,"Phase Start Time:",0.6635185480117798,0.6670138835906982,0.6870717406272888]
[5253,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,291.8999938964844]
[5253,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.799999237060547]
[5253,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.944580078125,305.6861267089844,319.802001953125]
[5253,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.5709228515625,5771.35400390625,1555.8367919921875]
[5253,21,"Dilution Factor:",13.496999740600586,11.142000198364258,16.479000091552734]
[5253,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5253,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5253,24,"Distance (mi)",1.1660000085830688,8.609999656677246,1.190000057220459]
[5253,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.7999999523162842]
[5253,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5253,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.4000015258789]
[5253,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.58000183105469,75.75900268554688,75.28800201416016]
[5253,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003999948501587,1.0019999742507935]
[5253,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9741562604904175,0.9721370339393616,0.9757380485534668]
[5253,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829344749450684,0.982894778251648,0.9829992651939392]
[5253,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0395876169204712,1.0480022430419922,1.05215585231781]
[5266,16,"Phase Start Time:",0.450509250164032,0.4540046155452728,0.4741203784942627]
[5266,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292]
[5266,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.5,21.700000762939453]
[5266,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.0636901855469,374.20721435546875,391.4607849121094]
[5266,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1909.217529296875,7064.408203125,1905.109130859375]
[5266,21,"Dilution Factor:",14.758999824523926,13.760000228881836,19.566999435424805]
[5266,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,726,726]
[5266,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5266,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.63700008392334,1.194000005722046]
[5266,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[5266,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5266,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[5266,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.01399993896484,77.15799713134766,76.90299987792969]
[5266,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0099999904632568,1.0089999437332153]
[5266,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746333956718445,0.9737414121627808,0.9764249324798584]
[5266,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828381538391113,0.9825843572616577,0.9826409220695496]
[5266,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0333839654922485,1.0418739318847656,1.0510355234146118]
[5267,16,"Phase Start Time:",0.5166435241699219,0.5201388597488403,0.5401967763900757]
[5267,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,292.1000061035156]
[5267,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.600000381469727,21.600000381469727]
[5267,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.162353515625,307.5066833496094,320.3407897949219]
[5267,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.1505126953125,5805.72607421875,1559.5257568359375]
[5267,21,"Dilution Factor:",17.63599967956543,17.0310001373291,23.405000686645508]
[5267,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5267,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5267,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.58899974822998,1.1929999589920044]
[5267,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2]
[5267,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5267,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5267,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.17900085449219,76.49199676513672,77.11499786376953]
[5267,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0069999694824219,1.0099999904632568]
[5267,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756420850753784,0.9752858877182007,0.9771734476089478]
[5267,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828015565872192,0.9827321171760559,0.9825938940048218]
[5267,32,"Raw Samp Extraction CF",1.040360689163208,1.0585904121398926,1.0920729637145996]
[5268,16,"Phase Start Time:",0.5824652910232544,0.5859606266021729,0.6060301065444946]
[5268,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133.4000244140625,292.20001220703125]
[5268,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5268,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.37982177734375,373.4804992675781,390.7505187988281]
[5268,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1905.7730712890625,7055.046875,1902.955078125]
[5268,21,"Dilution Factor:",11.800999641418457,11.744999885559082,16.868000030517578]
[5268,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5268,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5268,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.6850004196167,1.190000057220459]
[5268,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[5268,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5268,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5268,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.24600219726562,76.81700134277344,75.86499786376953]
[5268,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0089999437332153,1.003999948501587]
[5268,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9727041721343994,0.9724202752113342,0.9757394790649414]
[5268,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827867150306702,0.9826599955558777,0.9828712344169617]
[5268,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0251799821853638,1.0352011919021606,1.0404008626937866]
[5269,16,"Phase Start Time:",0.647986114025116,0.6514815092086792,0.6715393662452698]
[5269,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.1000061035156]
[5269,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,21.899999618530273]
[5269,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.9095458984375,372.46624755859375,389.6135559082031]
[5269,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1903.4044189453125,7032.16259765625,1896.7686767578125]
[5269,21,"Dilution Factor:",11.826000213623047,10.918999671936035,15.51200008392334]
[5269,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5269,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5269,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.654000282287598,1.1820000410079956]
[5269,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[5269,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5269,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5269,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.125,76.1050033569336,75.9020004272461]
[5269,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0049999952316284,1.003999948501587]
[5269,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9724813103675842,0.9715699553489685,0.9749450087547302]
[5269,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828135371208191,0.9828179478645325,0.9828630089759827]
[5269,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0237215757369995,1.0281026363372803,1.0327723026275635]
[5270,16,"Phase Start Time:",0.7261805534362793,0.7296759486198425,0.7497338056564331]
[5270,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292]
[5270,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.5]
[5270,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",513.7679443359375,509.05926513671875,530.1657104492188]
[5270,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2586.821533203125,9611.0390625,2580.139892578125]
[5270,21,"Dilution Factor:",15.598999977111816,14.20300006866455,19.40399932861328]
[5270,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,726]
[5270,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5270,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.65999984741211,1.184000015258789]
[5270,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[5270,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5270,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5270,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.79199981689453,76.55699920654297,75.96700286865234]
[5270,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0080000162124634,1.0049999952316284]
[5270,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750989079475403,0.9740967154502869,0.9765308499336243]
[5270,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828874468803406,0.9827176928520203,0.982848584651947]
[5270,32,"Raw Samp Extraction CF",1.025635004043579,1.0300123691558838,1.0336698293685913]
[5277,16,"Phase Start Time:",0.3861342668533325,0.38962963223457336,0.40968748927116394]
[5277,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[5277,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.5,21.399999618530273]
[5277,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.2934265136719,373.4884033203125,390.2249450683594]
[5277,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1909.742431640625,7052.08349609375,1899.7452392578125]
[5277,21,"Dilution Factor:",11.85099983215332,11.065999984741211,15.545000076293945]
[5277,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5277,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5277,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.60200023651123,1.190000057220459]
[5277,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[5277,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5277,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5277,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.197998046875,74.76100158691406,74.16100311279297]
[5277,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,0.9990000128746033,0.9959999918937683]
[5277,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9729182720184326,0.9720255136489868,0.975350022315979]
[5277,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832413196563721,0.9831162691116333,0.9832495450973511]
[5277,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0241252183914185,1.030053973197937,1.035159945487976]
[5278,16,"Phase Start Time:",0.4534953832626343,0.4569907486438751,0.4770486056804657]
[5278,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.20001220703125]
[5278,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.5,21.600000381469727]
[5278,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",515.5784301757812,510.45928955078125,532.2738647460938]
[5278,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2596.796875,9636.6201171875,2592.173583984375]
[5278,21,"Dilution Factor:",15.651000022888184,14.144000053405762,19.334999084472656]
[5278,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5278,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5278,24,"Distance (mi)",1.1660000085830688,8.583000183105469,1.1779999732971191]
[5278,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[5278,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5278,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5278,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.1259994506836,75.74400329589844,76.19999694824219]
[5278,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.003999948501587,1.00600004196167]
[5278,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748122096061707,0.9742308259010315,0.9764513969421387]
[5278,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825915098190308,0.9828980565071106,0.9827969074249268]
[5278,32,"Raw Samp Extraction CF",1.025817632675171,1.0298327207565308,1.0331238508224487]
[5279,16,"Phase Start Time:",0.5187615752220154,0.5222569704055786,0.542337954044342]
[5279,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.29998779296875]
[5279,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.600000381469727]
[5279,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.53936767578125,373.3172302246094,389.5443420410156]
[5279,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1907.20751953125,7048.22900390625,1897.7301025390625]
[5279,21,"Dilution Factor:",11.927000045776367,11.697999954223633,16.496000289916992]
[5279,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5279,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5279,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.678000450134277,1.184000015258789]
[5279,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[5279,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5279,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5279,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.66400146484375,76.20800018310547,75.58599853515625]
[5279,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.00600004196167,1.003000020980835]
[5279,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9727224707603455,0.9725091457366943,0.9756441712379456]
[5279,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826939702033997,0.9827951192855835,0.9829331636428833]
[5279,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0236561298370361,1.031862497329712,1.0363743305206299]
[5309,16,"Phase Start Time:",0.3062731623649597,0.30976852774620056,0.32983794808387756]
[5309,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133.0999755859375,292]
[5309,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.600000381469727,21.799999237060547]
[5309,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.0882263183594,371.5336608886719,388.0430603027344]
[5309,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1893.604248046875,7016.4130859375,1888.4761962890625]
[5309,21,"Dilution Factor:",11.503000259399414,10.645000457763672,15.305999755859375]
[5309,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5309,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5309,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.581999778747559,1.1779999732971191]
[5309,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[5309,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5309,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[5309,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.02400207519531,78.41300201416016,78.47000122070312]
[5309,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0149999856948853,1.0160000324249268,1.0169999599456787]
[5309,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9719861149787903,0.9710118770599365,0.9744402170181274]
[5309,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823923707008362,0.9823061227798462,0.9822934865951538]
[5309,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0268888473510742,1.0326038599014282,1.0393915176391602]
[5310,16,"Phase Start Time:",0.3718981444835663,0.3753819465637207,0.3954398036003113]
[5310,17,"Test Time (sec):",301.29998779296875,1132.9000244140625,291.20001220703125]
[5310,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.899999618530273,21.5]
[5310,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.1782531738281,305.98040771484375,319.02923583984375]
[5310,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1547.5684814453125,5777.419921875,1548.355224609375]
[5310,21,"Dilution Factor:",15.036999702453613,13.66100025177002,19.538999557495117]
[5310,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5310,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5310,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.585000038146973,1.1790000200271606]
[5310,25,"Crank Time (sec):",1.2000000476837158,0,1.2000000476837158]
[5310,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5310,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[5310,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.26399993896484,75.97100067138672,71.24400329589844]
[5310,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0049999952316284,0.9829999804496765]
[5310,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747074246406555,0.9737919569015503,0.9775522351264954]
[5310,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827827215194702,0.9828476905822754,0.9838977456092834]
[5310,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0402458906173706,1.0496424436569214,1.0581015348434448]
[5311,16,"Phase Start Time:",0.43946757912635803,0.44296297430992126,0.46303239464759827]
[5311,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133.199951171875,292.3999938964844]
[5311,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.899999618530273,21.700000762939453]
[5311,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.8605041503906,304.9694519042969,318.31988525390625]
[5311,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1556.1422119140625,5759.8564453125,1551.2789306640625]
[5311,21,"Dilution Factor:",14.987000465393066,14.25100040435791,20.10099983215332]
[5311,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5311,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5311,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.631999969482422,1.1799999475479126]
[5311,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[5311,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5311,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[5311,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.65799713134766,74.98400115966797,72.17900085449219]
[5311,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,1,0.9869999885559082]
[5311,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752305150032043,0.9744365215301514,0.9775756597518921]
[5311,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833612442016602,0.9830667972564697,0.9836899042129517]
[5311,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0412354469299316,1.048579454421997,1.0550947189331055]
[5312,16,"Phase Start Time:",0.5027546286582947,0.5062500238418579,0.5263194441795349]
[5312,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1133,292.5]
[5312,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22.100000381469727,21.799999237060547]
[5312,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",307.8617248535156,304.7409973144531,317.6578369140625]
[5312,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1549.0576171875,5754.525390625,1548.58203125]
[5312,21,"Dilution Factor:",15.359000205993652,14.029999732971191,19.5310001373291]
[5312,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5312,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5312,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.61299991607666,1.187000036239624]
[5312,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,2.5]
[5312,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5312,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5312,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.23699951171875,75.97200012207031,72.27100372314453]
[5312,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0049999952316284,0.9869999885559082]
[5312,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749724268913269,0.9740970134735107,0.9773886799812317]
[5312,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827886819839478,0.9828475117683411,0.9836694598197937]
[5312,32,"Raw Samp Extraction CF",1.040928840637207,1.0432723760604858,1.053169846534729]
[5313,16,"Phase Start Time:",0.567280113697052,0.5707870125770569,0.5908449292182922]
[5313,17,"Test Time (sec):",302.5,1133.0999755859375,292]
[5313,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.799999237060547]
[5313,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.13165283203125,303.0901184082031,317.4192199707031]
[5313,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1553.4970703125,5723.85693359375,1544.7735595703125]
[5313,21,"Dilution Factor:",13.494999885559082,11.361000061035156,16.804000854492188]
[5313,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5313,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5313,24,"Distance (mi)",1.1660000085830688,8.595999717712402,1.1790000200271606]
[5313,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2]
[5313,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5313,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.69999694824219,97.69999694824219]
[5313,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.5989990234375,76.13200378417969,76.64299774169922]
[5313,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.00600004196167,1.0080000162124634]
[5313,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9738931059837341,0.9721837639808655,0.9755390882492065]
[5313,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827083945274353,0.9828119874000549,0.9826986193656921]
[5313,32,"Raw Samp Extraction CF",1.038374662399292,1.0468045473098755,1.0541754961013794]
[5320,16,"Phase Start Time:",0.3957407474517822,0.39923611283302307,0.41939815878868103]
[5320,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133,292]
[5320,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,20.899999618530273,21.100000381469727]
[5320,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.87591552734375,304.4018249511719,318.50146484375]
[5320,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1555.190185546875,5748.12109375,1550.04052734375]
[5320,21,"Dilution Factor:",13.315999984741211,11.027999877929688,16.766000747680664]
[5320,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5320,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5320,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.583000183105469,1.1779999732971191]
[5320,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[5320,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5320,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5320,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76,75.6969985961914,76.15699768066406]
[5320,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.003999948501587,1.00600004196167]
[5320,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739058017730713,0.9719564914703369,0.9756191968917847]
[5320,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828412532806396,0.9829084873199463,0.9828064441680908]
[5320,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0380570888519287,1.0453499555587769,1.0496056079864502]
[5321,16,"Phase Start Time:",0.46010416746139526,0.4635995328426361,0.4837152659893036]
[5321,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133,291.20001220703125]
[5321,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.799999237060547]
[5321,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.6129150390625,306.8299865722656,319.0238952636719]
[5321,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1553.8660888671875,5793.97314453125,1548.3292236328125]
[5321,21,"Dilution Factor:",14.996000289916992,13.51099967956543,19.784000396728516]
[5321,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5321,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5321,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.635000228881836,1.1890000104904175]
[5321,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.2000000476837158]
[5321,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5321,27,"Barometer (kPa)",98,98,97.9000015258789]
[5321,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.04100036621094,78.2490005493164,77.95999908447266]
[5321,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0149999856948853,1.0160000324249268,1.0140000581741333]
[5321,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9742670655250549,0.9731757044792175,0.9761443138122559]
[5321,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823886156082153,0.9823424816131592,0.9824065566062927]
[5321,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0353208780288696,1.042172908782959,1.0506625175476074]
[5323,16,"Phase Start Time:",0.650601863861084,0.6540971994400024,0.6741551160812378]
[5323,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[5323,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22,22.200000762939453]
[5323,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.3773193359375,304.63519287109375,317.2972106933594]
[5323,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1552.6798095703125,5752.02001953125,1544.7086181640625]
[5323,21,"Dilution Factor:",15.218999862670898,14.168999671936035,19.201000213623047]
[5323,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5323,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5323,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.605999946594238,1.1799999475479126]
[5323,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[5323,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5323,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5999984741211]
[5323,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.0530014038086,74.15399932861328,76.93299865722656]
[5323,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,0.9959999918937683,1.0089999437332153]
[5323,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749299883842468,0.9745838046073914,0.9762610197067261]
[5323,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828295111656189,0.9832510948181152,0.9826343059539795]
[5323,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0426026582717896,1.044211745262146,1.054821491241455]
[5324,16,"Phase Start Time:",0.7229397892951965,0.7264351844787598,0.7465046048164368]
[5324,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.800048828125,292]
[5324,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,21.899999618530273]
[5324,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.0359802246094,369.8677673339844,386.8143005371094]
[5324,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1887.0560302734375,6983.103515625,1882.496337890625]
[5324,21,"Dilution Factor:",11.520000457763672,10.720999717712402,15.013999938964844]
[5324,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5324,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5324,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.609999656677246,1.1799999475479126]
[5324,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,2]
[5324,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5324,27,"Barometer (kPa)",97.5,97.5,97.5]
[5324,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.50800323486328,76.78099822998047,74.56800079345703]
[5324,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0089999437332153,0.9980000257492065]
[5324,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9725534915924072,0.9714570045471191,0.975148618221283]
[5324,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829504489898682,0.9826679825782776,0.9831591248512268]
[5324,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0260553359985352,1.0327857732772827,1.0386022329330444]
[5341,16,"Phase Start Time:",0.3837384283542633,0.3872453570365906,0.4073379635810852]
[5341,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,291.8999938964844]
[5341,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.399999618530273,20.799999237060547]
[5341,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.1365966796875,307.1142272949219,320.3324890136719]
[5341,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.5716552734375,5797.8046875,1558.41748046875]
[5341,21,"Dilution Factor:",17.849000930786133,16.965999603271484,23.07900047302246]
[5341,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5341,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5341,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.586000442504883,1.187999963760376]
[5341,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,1.899999976158142]
[5341,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5341,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5341,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.9280014038086,75.62999725341797,76.58599853515625]
[5341,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.003000020980835,1.0080000162124634]
[5341,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759937524795532,0.9756806492805481,0.9773924946784973]
[5341,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828572273254395,0.9829233884811401,0.9827112555503845]
[5341,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0436915159225464,1.0726139545440674,1.083180546760559]
[5342,16,"Phase Start Time:",0.4567592740058899,0.46025463938713074,0.4803124964237213]
[5342,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.29998779296875]
[5342,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.200000762939453,21.299999237060547]
[5342,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",382.8528747558594,380.0414123535156,390.8041687011719]
[5342,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1928.3023681640625,7175.181640625,1903.8675537109375]
[5342,21,"Dilution Factor:",14.562999725341797,13.435999870300293,18.841999053955078]
[5342,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5342,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5342,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.630999565124512,1.1950000524520874]
[5342,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[5342,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5342,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5342,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.16999816894531,76.01599884033203,76.46499633789062]
[5342,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0049999952316284,1.0069999694824219]
[5342,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745340347290039,0.9738097190856934,0.9763001203536987]
[5342,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828035831451416,0.9828377366065979,0.9827380776405334]
[5342,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0362823009490967,1.0467630624771118,1.0399682521820068]
[5343,16,"Phase Start Time:",0.5331018567085266,0.5365972518920898,0.5566666722297668]
[5343,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.20001220703125]
[5343,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.5,21.600000381469727]
[5343,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.6680603027344,371.129150390625,389.0075988769531]
[5343,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1897.1514892578125,7006.91845703125,1894.4669189453125]
[5343,21,"Dilution Factor:",12.895000457763672,12.494000434875488,16.708999633789063]
[5343,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5343,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5343,24,"Distance (mi)",1.2029999494552612,8.604000091552734,1.2020000219345093]
[5343,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[5343,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5343,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5343,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.96299743652344,77.11799621582031,76.37200164794922]
[5343,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0099999904632568,1.0069999694824219]
[5343,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9735347628593445,0.9729639887809753,0.9755529761314392]
[5343,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828494787216187,0.9825932383537292,0.9827587604522705]
[5343,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0282117128372192,1.0408062934875488,1.0431057214736938]
[5345,16,"Phase Start Time:",0.6752893328666687,0.6787847280502319,0.6988541483879089]
[5345,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.20001220703125]
[5345,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.399999618530273,21.100000381469727]
[5345,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",511.9852294921875,507.2189636230469,529.9828491210938]
[5345,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2577.845703125,9576.2939453125,2581.016357421875]
[5345,21,"Dilution Factor:",15.043999671936035,13.689000129699707,18.725000381469727]
[5345,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5345,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5345,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.616999626159668,1.180999994277954]
[5345,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[5345,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5345,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5345,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.73100280761719,75.322998046875,75.2969970703125]
[5345,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.0019999742507935,1.0019999742507935]
[5345,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751957058906555,0.9742317795753479,0.9765870571136475]
[5345,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831229448318481,0.9829915165901184,0.9829972982406616]
[5345,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0263707637786865,1.0298434495925903,1.0341216325759888]
[5346,16,"Phase Start Time:",0.7396759390830994,0.7431712746620178,0.7632407546043396]
[5346,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.6000061035156]
[5346,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.299999237060547,21.299999237060547]
[5346,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.79339599609375,305.3392639160156,318.6076965332031]
[5346,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1555.803955078125,5764.8056640625,1553.7435302734375]
[5346,21,"Dilution Factor:",15.038000106811523,14.401000022888184,19.679000854492187]
[5346,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5346,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5346,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.63599967956543,1.1820000410079956]
[5346,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5]
[5346,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5346,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5346,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.58999633789062,74.86699676513672,74.6520004272461]
[5346,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1,0.9990000128746033]
[5346,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.97505122423172,0.9745550155639648,0.9768967628479004]
[5346,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831542372703552,0.983092725276947,0.9831404685974121]
[5346,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0426404476165771,1.0516993999481201,1.058311939239502]
[5353,16,"Phase Start Time:",0.3937847316265106,0.39728009700775146,0.41733795404434204]
[5353,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292]
[5353,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.899999618530273,21.700000762939453]
[5353,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.1404724121094,307.3684997558594,320.0617370605469]
[5353,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.557373046875,5803.11767578125,1557.6337890625]
[5353,21,"Dilution Factor:",17.523000717163086,16.79599952697754,23.35099983215332]
[5353,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5353,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5353,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.619000434875488,1.1740000247955322]
[5353,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[5353,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5353,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5353,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.31199645996094,75.36900329589844,72.28700256347656]
[5353,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,1.0019999742507935,0.9879999756813049]
[5353,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9766673445701599,0.9756737947463989,0.978411853313446]
[5353,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836603403091431,0.9829813241958618,0.9836658835411072]
[5353,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0429160594940186,1.0651813745498657,1.082366704940796]
[5354,16,"Phase Start Time:",0.45994213223457336,0.4634374976158142,0.48353010416030884]
[5354,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,291.8999938964844]
[5354,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,22.200000762939453,21.899999618530273]
[5354,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.4937744140625,305.0751953125,319.4353332519531]
[5354,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1564.8885498046875,5759.81982421875,1554.0528564453125]
[5354,21,"Dilution Factor:",14.105999946594238,11.725000381469727,17.68199920654297]
[5354,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5354,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5354,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.567999839782715,1.187000036239624]
[5354,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,1.899999976158142]
[5354,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5354,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5354,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.09200286865234,76.66999816894531,73.9000015258789]
[5354,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,1.0080000162124634,0.9950000047683716]
[5354,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751344919204712,0.972240149974823,0.9763792157173157]
[5354,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837092161178589,0.9826925992965698,0.9833074808120728]
[5354,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0396336317062378,1.045383095741272,1.0516514778137207]
[5355,16,"Phase Start Time:",0.5247916579246521,0.5282870531082153,0.5483564734458923]
[5355,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.20001220703125]
[5355,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.899999618530273]
[5355,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.0155334472656,373.2291564941406,389.7046813964844]
[5355,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1903.3082275390625,7045.9443359375,1897.86181640625]
[5355,21,"Dilution Factor:",14.092000007629395,13.125,18.999000549316406]
[5355,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5355,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5355,24,"Distance (mi)",1.2000000476837158,8.66100025177002,1.194000005722046]
[5355,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[5355,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5355,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5355,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.06500244140625,75.7249984741211,75.91300201416016]
[5355,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1.003999948501587,1.0049999952316284]
[5355,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9744925498962402,0.9736615419387817,0.976478099822998]
[5355,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830487966537476,0.9829022884368896,0.9828605651855469]
[5355,32,"Raw Samp Extraction CF",1.030362606048584,1.0394301414489746,1.0440993309020996]
[5356,16,"Phase Start Time:",0.5919907689094543,0.5954976677894592,0.6155555844306946]
[5356,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.3999938964844]
[5356,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.899999618530273]
[5356,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.5453186035156,371.4148864746094,388.51654052734375]
[5356,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1903.4576416015625,7011.69384765625,1893.37060546875]
[5356,21,"Dilution Factor:",12.83899974822998,12.359000205993652,16.83099937438965]
[5356,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5356,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5356,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.64900016784668,1.1970000267028809]
[5356,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.4000000953674316]
[5356,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5356,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5356,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.38500213623047,75.71700286865234,75.78199768066406]
[5356,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.003999948501587,1.003999948501587]
[5356,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9734041094779968,0.9731638431549072,0.9757394194602966]
[5356,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827558398246765,0.9829040765762329,0.9828896522521973]
[5356,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0271419286727905,1.037826657295227,1.0426430702209473]
[5357,16,"Phase Start Time:",0.667881965637207,0.6713888645172119,0.6914467811584473]
[5357,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.1000061035156]
[5357,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.5,21.299999237060547]
[5357,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.41217041015625,372.2705078125,389.39044189453125]
[5357,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1902.786376953125,7028.46728515625,1895.682373046875]
[5357,21,"Dilution Factor:",11.361000061035156,11.317999839782715,16.132999420166016]
[5357,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5357,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5357,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.616000175476074,1.1829999685287476]
[5357,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2]
[5357,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5357,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5357,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.93800354003906,75.69499969482422,74.99199676513672]
[5357,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1.003000020980835,1]
[5357,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9726707339286804,0.9722806811332703,0.9756187796592712]
[5357,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830769896507263,0.9829089641571045,0.9830650091171265]
[5357,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0228191614151,1.029884696006775,1.0344563722610474]
[5361,16,"Phase Start Time:",0.3832870423793793,0.3867824077606201,0.40687501430511475]
[5361,17,"Test Time (sec):",302.79998779296875,1132.699951171875,292.29998779296875]
[5361,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,21.600000381469727]
[5361,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.4330749511719,305.8760070800781,320.4499816894531]
[5361,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1566.6522216796875,5774.42919921875,1561.12548828125]
[5361,21,"Dilution Factor:",13.871999740600586,11.791999816894531,17.298999786376953]
[5361,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5361,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5361,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.579000473022461,1.187999963760376]
[5361,25,"Crank Time (sec):",2.700000047683716,0,2.200000047683716]
[5361,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5361,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[5361,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.677001953125,75.84100341796875,73.6050033569336]
[5361,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.003999948501587,0.9940000176429749]
[5361,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974412202835083,0.9724888205528259,0.9762874841690063]
[5361,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983134925365448,0.9828765392303467,0.9833729863166809]
[5361,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0379126071929932,1.0453161001205444,1.0501986742019653]
[5362,16,"Phase Start Time:",0.4512268602848053,0.45472222566604614,0.4747800827026367]
[5362,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.1000061035156]
[5362,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.700000762939453]
[5362,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",516.4609985351562,511.36126708984375,533.176025390625]
[5362,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2600.381103515625,9653.6484375,2595.6787109375]
[5362,21,"Dilution Factor:",15.522000312805176,13.753999710083008,18.9950008392334]
[5362,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5362,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5362,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.60200023651123,1.1749999523162842]
[5362,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[5362,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5362,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[5362,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.0739974975586,75.50800323486328,73.68399810791016]
[5362,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.003000020980835,0.9940000176429749]
[5362,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751473665237427,0.9742277264595032,0.9770377278327942]
[5362,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828248620033264,0.9829504489898682,0.9833554625511169]
[5362,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0267530679702759,1.0289134979248047,1.0317916870117187]
[5363,16,"Phase Start Time:",0.5235995650291443,0.5270949006080627,0.5471990704536438]
[5363,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.800048828125,292.1000061035156]
[5363,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.600000381469727]
[5363,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.0186767578125,374.5936584472656,391.2691650390625]
[5363,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1912.149169921875,7072.328125,1904.8287353515625]
[5363,21,"Dilution Factor:",11.48900032043457,11.482000350952148,16.19700050354004]
[5363,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5363,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5363,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.611000061035156,1.1770000457763672]
[5363,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.0999999046325684]
[5363,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5363,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5]
[5363,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.0989990234375,75.9209976196289,76.23400115966797]
[5363,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0049999952316284,1.00600004196167]
[5363,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9725240468978882,0.9723785519599915,0.9753708839416504]
[5363,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828193187713623,0.9828587770462036,0.9827893376350403]
[5363,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0248128175735474,1.034649133682251,1.0397179126739502]
[5390,16,"Phase Start Time:",0.39520832896232605,0.3987036943435669,0.41880786418914795]
[5390,17,"Test Time (sec):",301.3999938964844,1132.4000244140625,291.8999938964844]
[5390,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.600000381469727,21.700000762939453]
[5390,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.0488586425781,307.829345703125,320.3979187011719]
[5390,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.5020751953125,5809.76611328125,1558.7359619140625]
[5390,21,"Dilution Factor:",17.469999313354492,17.148000717163086,24.190000534057617]
[5390,22,"Bag Analysis Time (sec):",872,869,870]
[5390,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5390,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.571999549865723,1.184000015258789]
[5390,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,1.899999976158142]
[5390,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5390,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5390,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.56800079345703,73.81999969482422,73.1729965209961]
[5390,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9950000047683716,0.9919999837875366]
[5390,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9764067530632019,0.976165771484375,0.9783907532691956]
[5390,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833812117576599,0.9833252429962158,0.9834690093994141]
[5390,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0416191816329956,1.068129539489746,1.0841611623764038]
[5391,16,"Phase Start Time:",0.4649536907672882,0.46844908595085144,0.48853009939193726]
[5391,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.70001220703125]
[5391,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22.100000381469727,22]
[5391,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.5902099609375,373.83477783203125,390.0881042480469]
[5391,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1906.832763671875,7058.00048828125,1902.9798583984375]
[5391,21,"Dilution Factor:",14.888999938964844,13.793999671936035,19.59000015258789]
[5391,22,"Bag Analysis Time (sec):",768,727,725]
[5391,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5391,24,"Distance (mi)",1.1990000009536743,8.605999946594238,1.1920000314712524]
[5391,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.5999999046325684]
[5391,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5391,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[5391,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.6510009765625,75.89600372314453,74.18399810791016]
[5391,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,1.003999948501587,0.9959999918937683]
[5391,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975195050239563,0.9739565849304199,0.9769729375839233]
[5391,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833627939224243,0.9828643798828125,0.9832444190979004]
[5391,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0333696603775024,1.0440630912780762,1.050365924835205]
[5392,16,"Phase Start Time:",0.5335879921913147,0.5370833277702332,0.5571643710136414]
[5392,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.70001220703125]
[5392,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.600000381469727]
[5392,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.9632873535156,371.9875183105469,389.404541015625]
[5392,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1904.9349365234375,7022.50439453125,1899.6451416015625]
[5392,21,"Dilution Factor:",12.692999839782715,12.17300033569336,17.000999450683594]
[5392,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5392,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5392,24,"Distance (mi)",1.2029999494552612,8.661999702453613,1.1820000410079956]
[5392,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.700000047683716]
[5392,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5392,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.19999694824219]
[5392,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.31400299072266,76.01300048828125,75.8290023803711]
[5392,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0049999952316284,1.003999948501587]
[5392,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9733272790908813,0.9727466702461243,0.9756457209587097]
[5392,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829935431480408,0.9828383922576904,0.9828792214393616]
[5392,32,"Raw Samp Extraction CF",1.027509331703186,1.038291573524475,1.041145920753479]
[5393,16,"Phase Start Time:",0.6123495101928711,0.6158449053764343,0.6360069513320923]
[5393,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.29998779296875]
[5393,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5393,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.986328125,380.31982421875,390.1463928222656]
[5393,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1940.9727783203125,7179.8046875,1900.6632080078125]
[5393,21,"Dilution Factor:",11.87399959564209,11.902000427246094,16.900999069213867]
[5393,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5393,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5393,24,"Distance (mi)",1.1629999876022339,8.640999794006348,1.1740000247955322]
[5393,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.299999952316284]
[5393,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5393,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5393,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.92500305175781,75.77100372314453,75.93499755859375]
[5393,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.003999948501587,1.0049999952316284]
[5393,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9727106690406799,0.9725691080093384,0.9756036996841431]
[5393,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828579425811768,0.9828920960426331,0.9828556776046753]
[5393,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0240674018859863,1.0328278541564941,1.030121088027954]
[5394,16,"Phase Start Time:",0.6812847256660461,0.6847916841506958,0.7048611044883728]
[5394,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,292.3999938964844]
[5394,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.799999237060547]
[5394,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.1207275390625,372.44512939453125,389.497802734375]
[5394,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1900.6884765625,7032.38427734375,1898.152587890625]
[5394,21,"Dilution Factor:",11.638999938964844,10.861000061035156,15.418000221252441]
[5394,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5394,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5394,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.607000350952148,1.187000036239624]
[5394,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.4000000953674316]
[5394,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5394,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5394,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.06099700927734,76.25299835205078,75.99099731445312]
[5394,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1.00600004196167,1.0049999952316284]
[5394,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9727451801300049,0.9716296195983887,0.9749807715415955]
[5394,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830496907234192,0.982785165309906,0.982843279838562]
[5394,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0271323919296265,1.0331062078475952,1.0405336618423462]
[5408,16,"Phase Start Time:",0.38217592239379883,0.3856712877750397,0.4058217704296112]
[5408,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,291.8999938964844]
[5408,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.299999237060547]
[5408,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.5477294921875,307.0950622558594,319.8241882324219]
[5408,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1564.64306640625,5797.44287109375,1555.9447021484375]
[5408,21,"Dilution Factor:",17.756999969482422,17.371000289916992,24.37299919128418]
[5408,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5408,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5408,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.553000450134277,1.184000015258789]
[5408,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,1.899999976158142]
[5408,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5408,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5408,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.80599975585938,76.97200012207031,73.35299682617188]
[5408,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0099999904632568,0.9919999837875366]
[5408,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757989645004272,0.9755586385726929,0.9783877730369568]
[5408,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826624393463135,0.9826256632804871,0.9834290146827698]
[5408,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0393797159194946,1.054275631904602,1.078060269355774]
[5409,16,"Phase Start Time:",0.4505902826786041,0.45408564805984497,0.474189817905426]
[5409,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292.3999938964844]
[5409,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.899999618530273,21.600000381469727]
[5409,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.7943420410156,373.3916931152344,390.8123474121094]
[5409,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1908.4920654296875,7050.2578125,1904.558837890625]
[5409,21,"Dilution Factor:",14.803000450134277,13.779000282287598,20.003999710083008]
[5409,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5409,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5409,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.604999542236328,1.1959999799728394]
[5409,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[5409,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5409,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5409,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.53800201416016,75.86199951171875,75.08399963378906]
[5409,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003999948501587,1.0010000467300415]
[5409,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747667908668518,0.9739549160003662,0.9769026041030884]
[5409,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829438328742981,0.9828718900680542,0.9830445647239685]
[5409,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0288677215576172,1.036994218826294,1.0407674312591553]
[5410,16,"Phase Start Time:",0.5184027552604675,0.5218981504440308,0.5419560074806213]
[5410,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.699951171875,292.3999938964844]
[5410,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5410,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.2433166503906,371.6772766113281,389.5399169921875]
[5410,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1907.607177734375,7016.6474609375,1898.3577880859375]
[5410,21,"Dilution Factor:",12.595000267028809,12.16100025177002,17.02899932861328]
[5410,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5410,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5410,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.66100025177002,1.190000057220459]
[5410,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.299999952316284]
[5410,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5410,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5410,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.29100036621094,75.86699676513672,76.16300201416016]
[5410,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,1.003999948501587,1.00600004196167]
[5410,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9734804034233093,0.9727697968482971,0.9755901098251343]
[5410,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983220636844635,0.9828708171844482,0.9828051328659058]
[5410,32,"Raw Samp Extraction CF",1.02790105342865,1.0420714616775513,1.0446810722351074]
[5411,16,"Phase Start Time:",0.5876157283782959,0.5911226868629456,0.6111689805984497]
[5411,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.5999755859375,292.20001220703125]
[5411,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.799999237060547]
[5411,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.6795654296875,372.83148193359375,388.9282531738281]
[5411,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1903.5050048828125,7037.8154296875,1894.08056640625]
[5411,21,"Dilution Factor:",11.468999862670898,11.557999610900879,16.750999450683594]
[5411,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5411,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5411,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.630000114440918,1.1699999570846558]
[5411,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[5411,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5411,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5411,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.37000274658203,76.16400146484375,74.35700225830078]
[5411,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.00600004196167,0.996999979019165]
[5411,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9722234010696411,0.9721766114234924,0.9758985042572021]
[5411,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827591776847839,0.9828048944473267,0.9832059741020203]
[5411,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0253576040267944,1.0360980033874512,1.0417776107788086]
[5412,16,"Phase Start Time:",0.6546759009361267,0.6581712961196899,0.6782523393630981]
[5412,17,"Test Time (sec):",302.5,1133,292.3999938964844]
[5412,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,22]
[5412,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.6905822753906,371.41290283203125,388.172119140625]
[5412,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1899.1483154296875,7013.513671875,1891.692138671875]
[5412,21,"Dilution Factor:",11.664999961853027,10.590999603271484,15.38599967956543]
[5412,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5412,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5412,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.680000305175781,1.1799999475479126]
[5412,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.4000000953674316]
[5412,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5412,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5412,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.45899963378906,76.3219985961914,75.47100067138672]
[5412,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.00600004196167,1.0019999742507935]
[5412,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9724627137184143,0.9713276028633118,0.9750776886940002]
[5412,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827394485473633,0.9827698469161987,0.9829586744308472]
[5412,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0265642404556274,1.0328482389450073,1.0385925769805908]
[5430,16,"Phase Start Time:",0.42608797550201416,0.42959490418434143,0.4502893388271332]
[5430,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292]
[5430,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.600000381469727,21.5]
[5430,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",515.003173828125,511.06402587890625,532.1905517578125]
[5430,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2594.7578125,9649.740234375,2589.994140625]
[5430,21,"Dilution Factor:",14.590999603271484,13.303999900817871,18.631999969482422]
[5430,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5430,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5430,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.597000122070312,1.1660000085830688]
[5430,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[5430,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5430,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5430,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.2249984741211,74.58100128173828,72.77400207519531]
[5430,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,0.9980000257492065,0.9900000095367432]
[5430,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9744202494621277,0.9741467237472534,0.9771196246147156]
[5430,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825695157051086,0.9831562638282776,0.9835576415061951]
[5430,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0254020690917969,1.028854489326477,1.0316252708435059]
[5431,16,"Phase Start Time:",0.5773958563804626,0.5809027552604675,0.6009722352027893]
[5431,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.699951171875,292.6000061035156]
[5431,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.700000762939453,21.399999618530273]
[5431,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",315.0220642089844,312.5310974121094,320.98492431640625]
[5431,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1589.286376953125,5900.06640625,1565.3365478515625]
[5431,21,"Dilution Factor:",15.635000228881836,15.053999900817871,19.974000930786133]
[5431,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5431,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5431,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.612000465393066,1.1929999589920044]
[5431,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.5]
[5431,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5431,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5431,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.77999877929688,76.03600311279297,76.56199645996094]
[5431,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.0049999952316284,1.0080000162124634]
[5431,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752680659294128,0.9745915532112122,0.9765098094940186]
[5431,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983112096786499,0.9828332662582397,0.9827165603637695]
[5431,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0427898168563843,1.0531684160232544,1.0431991815567017]
[5432,16,"Phase Start Time:",0.6474189758300781,0.6509143710136414,0.6709837913513184]
[5432,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.1000061035156]
[5432,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.200000762939453]
[5432,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.6332702636719,306.49542236328125,320.2000732421875]
[5432,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1559.0035400390625,5786.6337890625,1558.8406982421875]
[5432,21,"Dilution Factor:",16.124000549316406,14.475000381469727,19.72100067138672]
[5432,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5432,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5432,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.657999992370605,1.1959999799728394]
[5432,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[5432,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5432,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5432,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.94999694824219,76.51799774169922,72.6709976196289]
[5432,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0069999694824219,0.9890000224113464]
[5432,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751841425895691,0.9740036129951477,0.9771795272827148]
[5432,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828523993492126,0.9827263355255127,0.9835805296897888]
[5432,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0414056777954102,1.0420455932617187,1.0509330034255981]
[5433,16,"Phase Start Time:",0.7150925993919373,0.7185879349708557,0.7386458516120911]
[5433,17,"Test Time (sec):",301.20001220703125,1133,291.20001220703125]
[5433,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5433,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.60260009765625,306.8780517578125,319.788330078125]
[5433,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1554.205078125,5794.88037109375,1552.0394287109375]
[5433,21,"Dilution Factor:",14.689000129699707,13.41100025177002,19.63800048828125]
[5433,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5433,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5433,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.560999870300293,1.1920000314712524]
[5433,25,"Crank Time (sec):",1.100000023841858,0,1.2000000476837158]
[5433,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5433,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98]
[5433,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.84600067138672,76.03600311279297,76.04499816894531]
[5433,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0049999952316284,1.0049999952316284]
[5433,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745413064956665,0.9738145470619202,0.9766708016395569]
[5433,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826535582542419,0.9828332662582397,0.9828312993049622]
[5433,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0388312339782715,1.0456470251083374,1.0560322999954224]
[5434,16,"Phase Start Time:",0.7803587913513184,0.7838541865348816,0.8039120435714722]
[5434,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.20001220703125]
[5434,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.899999618530273,21.5]
[5434,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.46466064453125,304.32098388671875,319.5810241699219]
[5434,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1559.701904296875,5745.07275390625,1556.3594970703125]
[5434,21,"Dilution Factor:",14.385000228881836,11.713000297546387,17.485000610351562]
[5434,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,726]
[5434,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5434,24,"Distance (mi)",1.1640000343322754,8.5649995803833,1.1729999780654907]
[5434,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[5434,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5434,27,"Barometer (kPa)",98,98,98.0999984741211]
[5434,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.75700378417969,76.65799713134766,75.23799896240234]
[5434,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0080000162124634,1.0010000467300415]
[5434,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974459171295166,0.9721410274505615,0.975943386554718]
[5434,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828951954841614,0.9826952815055847,0.9830104112625122]
[5434,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0441497564315796,1.0508129596710205,1.0552456378936768]
[5435,16,"Phase Start Time:",0.42878472805023193,0.4322916567325592,0.4523611068725586]
[5435,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[5435,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5435,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",515.8572998046875,511.228515625,532.5365600585938]
[5435,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2599.920654296875,9652.8466796875,2593.453125]
[5435,21,"Dilution Factor:",14.779999732971191,13.192000389099121,18.440000534057617]
[5435,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5435,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5435,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.630999565124512,1.187000036239624]
[5435,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[5435,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5435,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[5435,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.60600280761719,76.02300262451172,71.78199768066406]
[5435,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1.0049999952316284,0.9850000143051147]
[5435,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751124382019043,0.9737434387207031,0.9772661328315735]
[5435,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831507205963135,0.9828361868858337,0.9837781190872192]
[5435,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0265649557113647,1.0285346508026123,1.0317574739456177]
[5436,16,"Phase Start Time:",0.4965393543243408,0.5000694394111633,0.5201388597488403]
[5436,17,"Test Time (sec):",305,1133,292.6000061035156]
[5436,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.600000381469727,21.600000381469727]
[5436,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.564453125,306.6047668457031,320.14495849609375]
[5436,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1578.7025146484375,5789.7197265625,1561.240234375]
[5436,21,"Dilution Factor:",15.592000007629395,14.368000030517578,20.406999588012695]
[5436,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5436,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5436,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.638999938964844,1.187000036239624]
[5436,25,"Crank Time (sec):",4.900000095367432,0,2.5999999046325684]
[5436,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5436,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.4000015258789]
[5436,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.57499694824219,75.75900268554688,76.33100128173828]
[5436,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1.003999948501587,1.00600004196167]
[5436,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752950668334961,0.9742645025253296,0.9766905903816223]
[5436,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831575751304626,0.982894778251648,0.9827678203582764]
[5436,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0402214527130127,1.0495156049728394,1.0544283390045166]
[5437,16,"Phase Start Time:",0.5649421215057373,0.5684375166893005,0.5884953737258911]
[5437,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.1000061035156]
[5437,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.799999237060547]
[5437,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.4494934082031,307.314453125,320.5495300292969]
[5437,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1563.630615234375,5801.58447265625,1560.5418701171875]
[5437,21,"Dilution Factor:",16.312999725341797,14.595000267028809,20.277000427246094]
[5437,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5437,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5437,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.633000373840332,1.1759999990463257]
[5437,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[5437,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5437,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[5437,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.51300048828125,76.26899719238281,76.31999969482422]
[5437,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.00600004196167,1.00600004196167]
[5437,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751424789428711,0.9741328358650208,0.9765450358390808]
[5437,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827274680137634,0.9827815890312195,0.9827702641487122]
[5437,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0422444343566895,1.0431721210479736,1.0531045198440552]
[5438,16,"Phase Start Time:",0.6393981575965881,0.6428934931755066,0.6629397869110107]
[5438,17,"Test Time (sec):",301.20001220703125,1132.800048828125,291.20001220703125]
[5438,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.700000762939453,21.5]
[5438,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.0146789550781,307.69482421875,320.0987854003906]
[5438,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1556.273681640625,5809.27783203125,1553.546142578125]
[5438,21,"Dilution Factor:",14.949999809265137,13.369000434875488,19.441999435424805]
[5438,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5438,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5438,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.586999893188477,1.1979999542236328]
[5438,25,"Crank Time (sec):",1.100000023841858,0,1.2000000476837158]
[5438,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5438,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5438,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.39700317382812,75.08799743652344,75.34600067138672]
[5438,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0010000467300415,1.0019999742507935]
[5438,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747704267501831,0.973997175693512,0.9767611622810364]
[5438,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827532172203064,0.9830436706542969,0.9829863905906677]
[5438,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0354557037353516,1.041514277458191,1.04986572265625]
[5439,16,"Phase Start Time:",0.7053356766700745,0.7088425755500793,0.7289004921913147]
[5439,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[5439,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.600000381469727,21.399999618530273]
[5439,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.9471130371094,304.62646484375,319.2445373535156]
[5439,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1558.123291015625,5751.85546875,1554.720947265625]
[5439,21,"Dilution Factor:",14.045000076293945,11.640999794006348,17.464000701904297]
[5439,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5439,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5439,24,"Distance (mi)",1.152999997138977,8.583000183105469,1.1820000410079956]
[5439,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.200000047683716]
[5439,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5439,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5439,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.06700134277344,76.36599731445312,75.9229965209961]
[5439,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1.0069999694824219,1.0049999952316284]
[5439,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743996262550354,0.9721410870552063,0.9757820963859558]
[5439,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830483794212341,0.9827600717544556,0.9828583598136902]
[5439,32,"Raw Samp Extraction CF",1.037222981452942,1.0442572832107544,1.0480201244354248]
[5440,16,"Phase Start Time:",0.3785300850868225,0.38202545046806335,0.40209490060806274]
[5440,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,292.6000061035156]
[5440,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.700000762939453]
[5440,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.6200866699219,307.3062438964844,319.9017028808594]
[5440,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1566.0428466796875,5802.45361328125,1560.053955078125]
[5440,21,"Dilution Factor:",15.277000427246094,14.454000473022461,20.35300064086914]
[5440,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5440,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5440,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.593000411987305,1.1729999780654907]
[5440,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.5999999046325684]
[5440,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5440,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[5440,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.59700012207031,76.06800079345703,75.61799621582031]
[5440,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,1.0049999952316284,1.003000020980835]
[5440,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753273129463196,0.9742422103881836,0.9768303036689758]
[5440,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833747744560242,0.9828261733055115,0.982926070690155]
[5440,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0402703285217285,1.0495281219482422,1.0539429187774658]
[5465,16,"Phase Start Time:",0.38420137763023376,0.387696772813797,0.4078356623649597]
[5465,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.20001220703125]
[5465,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,22]
[5465,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.0358581542969,305.6465759277344,319.2320556640625]
[5465,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1558.0557861328125,5770.607421875,1554.66015625]
[5465,21,"Dilution Factor:",14.907999992370605,13.732999801635742,19.05900001525879]
[5465,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5465,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5465,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.607000350952148,1.1990000009536743]
[5465,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.0999999046325684]
[5465,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5465,27,"Barometer (kPa)",98,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5465,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.23100280761719,78.6510009765625,78.48400115966797]
[5465,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0160000324249268,1.0180000066757202,1.0169999599456787]
[5465,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743267297744751,0.9734381437301636,0.9759356379508972]
[5465,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823464751243591,0.98225337266922,0.9822903871536255]
[5465,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0405299663543701,1.0449824333190918,1.0540169477462769]
[5466,16,"Phase Start Time:",0.4501851797103882,0.45368054509162903,0.4737499952316284]
[5466,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.5]
[5466,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22.100000381469727,21.799999237060547]
[5466,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.5105895996094,304.15899658203125,318.5979919433594]
[5466,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1555.4075927734375,5742.521484375,1553.165283203125]
[5466,21,"Dilution Factor:",13.694999694824219,11.447999954223633,17.072999954223633]
[5466,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5466,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5466,24,"Distance (mi)",1.159000039100647,8.552000045776367,1.1770000457763672]
[5466,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.4000000953674316]
[5466,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5466,27,"Barometer (kPa)",98,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5466,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.06400299072266,76.16699981689453,72.35399627685547]
[5466,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.00600004196167,0.9879999756813049]
[5466,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9741043448448181,0.9722222089767456,0.9765654802322388]
[5466,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828270673751831,0.9828042387962341,0.9836509823799133]
[5466,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0374442338943481,1.0482600927352905,1.049594521522522]
[5467,16,"Phase Start Time:",0.5252083539962769,0.5286921262741089,0.5487499833106995]
[5467,17,"Test Time (sec):",301.1000061035156,1133,291.3999938964844]
[5467,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.600000381469727]
[5467,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.4012756347656,306.8948974609375,319.5297546386719]
[5467,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1552.6787109375,5795.1982421875,1551.8494873046875]
[5467,21,"Dilution Factor:",15.182000160217285,13.968000411987305,20.488000869750977]
[5467,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,725]
[5467,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5467,24,"Distance (mi)",1.1950000524520874,8.595000267028809,1.1979999542236328]
[5467,25,"Crank Time (sec):",1,0,1.2999999523162842]
[5467,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5467,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5467,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",70.99700164794922,72.47699737548828,71.66600036621094]
[5467,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9819999933242798,0.9879999756813049,0.9850000143051147]
[5467,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760254621505737,0.9748268723487854,0.9778099060058594]
[5467,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9839527010917664,0.9836236238479614,0.983803927898407]
[5467,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0391874313354492,1.048013687133789,1.0579572916030884]
[5468,16,"Phase Start Time:",0.6091551184654236,0.6126620173454285,0.6327199339866638]
[5468,17,"Test Time (sec):",302.5,1133,292.5]
[5468,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,21.700000762939453]
[5468,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.0800476074219,305.6631774902344,319.3163146972656]
[5468,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1553.2369384765625,5771.939453125,1556.6669921875]
[5468,21,"Dilution Factor:",14.845999717712402,14.166999816894531,19.93899917602539]
[5468,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,725]
[5468,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5468,24,"Distance (mi)",1.1950000524520874,8.593000411987305,1.1699999570846558]
[5468,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.5]
[5468,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5468,27,"Barometer (kPa)",98,97.9000015258789,97.9000015258789]
[5468,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.83599853515625,75.53800201416016,73.0260009765625]
[5468,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,1.003000020980835,0.9909999966621399]
[5468,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752466082572937,0.9741840362548828,0.9772763848304749]
[5468,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983543872833252,0.9829438328742981,0.983501672744751]
[5468,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0439764261245728,1.0522518157958984,1.0543794631958008]
[5488,16,"Phase Start Time:",0.38920140266418457,0.3926967680454254,0.412754625082016]
[5488,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.1000061035156]
[5488,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.600000381469727,21.5]
[5488,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.31396484375,306.8443908691406,320.07708740234375]
[5488,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.947998046875,5793.22216796875,1558.241943359375]
[5488,21,"Dilution Factor:",15.008000373840332,13.779000282287598,18.738000869750977]
[5488,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5488,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5488,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.633000373840332,1.184999942779541]
[5488,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[5488,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5488,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5488,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.15799713134766,76.52400207519531,75.51899719238281]
[5488,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0149999856948853,1.0069999694824219,1.003000020980835]
[5488,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743891358375549,0.9739375114440918,0.9764915108680725]
[5488,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823626279830933,0.9827250242233276,0.9829480051994324]
[5488,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0405155420303345,1.044501543045044,1.0538501739501953]
[5489,16,"Phase Start Time:",0.4570833444595337,0.46059027314186096,0.4806481599807739]
[5489,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[5489,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.600000381469727]
[5489,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.75579833984375,304.783935546875,319.0025634765625]
[5489,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.685546875,5754.82861328125,1553.5423583984375]
[5489,21,"Dilution Factor:",13.83899974822998,11.48900032043457,17.315000534057617]
[5489,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5489,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5489,24,"Distance (mi)",1.156999945640564,8.571999549865723,1.1790000200271606]
[5489,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.200000047683716]
[5489,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5489,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5489,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.75,75.55599975585938,76.06400299072266]
[5489,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.003000020980835,1.0049999952316284]
[5489,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9740446209907532,0.9723948240280151,0.9758340716362]
[5489,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826748967170715,0.9829397797584534,0.9828270673751831]
[5489,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0380359888076782,1.045933723449707,1.0525901317596436]
[5490,16,"Phase Start Time:",0.5295602083206177,0.5330555438995361,0.5531134009361267]
[5490,17,"Test Time (sec):",301.29998779296875,1133.0999755859375,291.6000061035156]
[5490,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5490,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.80859375,307.0364990234375,320.4007263183594]
[5490,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1555.7554931640625,5798.38427734375,1557.1475830078125]
[5490,21,"Dilution Factor:",15.277999877929688,14.020999908447266,20.385000228881836]
[5490,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5490,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5490,24,"Distance (mi)",1.2039999961853027,8.621000289916992,1.184999942779541]
[5490,25,"Crank Time (sec):",1.2000000476837158,0,1.5]
[5490,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5490,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5490,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.4020004272461,76.21099853515625,75.30500030517578]
[5490,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.00600004196167,1.0019999742507935]
[5490,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748433232307434,0.9740439653396606,0.9769737720489502]
[5490,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827520847320557,0.982794463634491,0.9829955101013184]
[5490,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0405460596084595,1.04975163936615,1.0610971450805664]
[5491,16,"Phase Start Time:",0.6098495125770569,0.6133449077606201,0.6334143280982971]
[5491,17,"Test Time (sec):",302,1133.0999755859375,292.29998779296875]
[5491,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.799999237060547]
[5491,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.8528747558594,372.46319580078125,389.5972595214844]
[5491,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1896.8260498046875,7033.9677734375,1897.988037109375]
[5491,21,"Dilution Factor:",14.4399995803833,13.550999641418457,19.052000045776367]
[5491,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5491,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5491,24,"Distance (mi)",1.1979999542236328,8.63599967956543,1.2039999961853027]
[5491,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.299999952316284]
[5491,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5491,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5491,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.56400299072266,76.26000213623047,76.0469970703125]
[5491,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.00600004196167,1.0049999952316284]
[5491,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974428117275238,0.9739035964012146,0.9765130877494812]
[5491,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827161431312561,0.9827836155891418,0.982830822467804]
[5491,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0308986902236938,1.0375887155532837,1.0440824031829834]
[5492,16,"Phase Start Time:",0.6788541674613953,0.6823495626449585,0.7024074196815491]
[5492,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.1000061035156]
[5492,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.600000381469727,21.700000762939453]
[5492,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",513.9650268554688,508.2364807128906,529.6661376953125]
[5492,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2587.81396484375,9594.658203125,2578.59130859375]
[5492,21,"Dilution Factor:",14.862000465393066,13.387999534606934,18.7189998626709]
[5492,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,726]
[5492,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5492,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.637999534606934,1.1799999475479126]
[5492,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[5492,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5492,27,"Barometer (kPa)",98,98,97.9000015258789]
[5492,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.70800018310547,75.87799835205078,76.20800018310547]
[5492,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.003999948501587,1.00600004196167]
[5492,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745349287986755,0.9737293720245361,0.9762553572654724]
[5492,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826841950416565,0.9828683733940125,0.9827951192855835]
[5492,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0259135961532593,1.0293588638305664,1.032029390335083]
[5506,16,"Phase Start Time:",0.3834606409072876,0.38695600628852844,0.4070138931274414]
[5506,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292]
[5506,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.600000381469727,21.299999237060547]
[5506,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.6799011230469,306.7491455078125,319.8780517578125]
[5506,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1559.7545166015625,5791.42431640625,1556.7398681640625]
[5506,21,"Dilution Factor:",17.072999954223633,16.405000686645508,22.586999893188477]
[5506,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5506,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5506,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.597999572753906,1.190000057220459]
[5506,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[5506,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5506,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.0999984741211]
[5506,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.02300262451172,78.11900329589844,77.41799926757812]
[5506,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0149999856948853,1.0149999856948853,1.0119999647140503]
[5506,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752330780029297,0.974888026714325,0.9770877361297607]
[5506,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823926091194153,0.9823712706565857,0.9825267195701599]
[5506,32,"Raw Samp Extraction CF",1.042261004447937,1.0604162216186523,1.0803730487823486]
[5507,16,"Phase Start Time:",0.45119214057922363,0.4546875059604645,0.47475695610046387]
[5507,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[5507,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.899999618530273,21.600000381469727]
[5507,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.5399169921875,372.6507263183594,388.7409362792969]
[5507,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1901.542724609375,7036.2666015625,1893.16845703125]
[5507,21,"Dilution Factor:",14.61299991607666,13.418999671936035,19.049999237060547]
[5507,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5507,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5507,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.652999877929688,1.187999963760376]
[5507,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[5507,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5507,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5507,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.53800201416016,77.70500183105469,76.44599914550781]
[5507,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0130000114440918,1.0069999694824219]
[5507,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743138551712036,0.9734905958175659,0.9764245748519897]
[5507,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825001358985901,0.9824630618095398,0.9827423095703125]
[5507,32,"Raw Samp Extraction CF",1.032657504081726,1.0434281826019287,1.046933889389038]
[5508,16,"Phase Start Time:",0.5273148417472839,0.5308101773262024,0.550868034362793]
[5508,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.20001220703125]
[5508,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,21.899999618530273,21.700000762939453]
[5508,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.5250549316406,371.8555908203125,387.7585144042969]
[5508,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1896.43115234375,7020.6337890625,1888.3839111328125]
[5508,21,"Dilution Factor:",11.524999618530273,10.564000129699707,15.057999610900879]
[5508,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5508,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5508,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.640000343322754,1.180999994277954]
[5508,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[5508,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5508,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5508,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.46600341796875,76.0739974975586,73.40399932861328]
[5508,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0049999952316284,0.9929999709129333]
[5508,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9721190929412842,0.9714381098747253,0.975425660610199]
[5508,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825161099433899,0.9828248620033264,0.9834176898002625]
[5508,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0268150568008423,1.033298373222351,1.040424108505249]
[5509,16,"Phase Start Time:",0.5990740656852722,0.6025694608688354,0.6226388812065125]
[5509,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.5]
[5509,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.899999618530273]
[5509,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.56781005859375,372.1268615722656,387.7516174316406]
[5509,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1897.9017333984375,7025.13525390625,1890.2891845703125]
[5509,21,"Dilution Factor:",11.637999534606934,11.664999961853027,16.7189998626709]
[5509,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5509,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5509,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.614999771118164,1.1779999732971191]
[5509,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.5]
[5509,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5509,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5509,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.49500274658203,76.16400146484375,76.52899932861328]
[5509,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.00600004196167,1.0069999694824219]
[5509,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.972352921962738,0.9722691178321838,0.9753886461257935]
[5509,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827314615249634,0.9828048944473267,0.9827238917350769]
[5509,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0229182243347168,1.0297566652297974,1.0354363918304443]
[5510,16,"Phase Start Time:",0.6718981266021729,0.6754050850868225,0.6954629421234131]
[5510,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.20001220703125]
[5510,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.799999237060547]
[5510,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",511.4877624511719,506.1559143066406,526.7605590820312]
[5510,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2577.898193359375,9556.2236328125,2565.323974609375]
[5510,21,"Dilution Factor:",15.067000389099121,13.52299976348877,18.908000946044922]
[5510,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5510,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5510,24,"Distance (mi)",1.1959999799728394,8.618000030517578,1.194000005722046]
[5510,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[5510,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5510,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.69999694824219,97.69999694824219]
[5510,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.53500366210938,76.4010009765625,74.91899871826172]
[5510,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0069999694824219,1]
[5510,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746750593185425,0.9736965298652649,0.9765969514846802]
[5510,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827225804328918,0.9827523231506348,0.9830812215805054]
[5510,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0258909463882446,1.028694987297058,1.0316623449325562]
[5519,16,"Phase Start Time:",0.3799537122249603,0.38344907760620117,0.40351852774620056]
[5519,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[5519,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.700000762939453,21.799999237060547]
[5519,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.7137451171875,305.9063720703125,319.29638671875]
[5519,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1555.40283203125,5776.02197265625,1554.441162109375]
[5519,21,"Dilution Factor:",16.812999725341797,15.98799991607666,22.413000106811523]
[5519,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5519,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5519,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.597999572753906,1.180999994277954]
[5519,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[5519,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5519,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5519,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.5719985961914,75.68900299072266,75.81500244140625]
[5519,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0169999599456787,1.003000020980835,1.003999948501587]
[5519,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750003814697266,0.9752327799797058,0.9774063229560852]
[5519,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9822708964347839,0.9829102754592896,0.9828823208808899]
[5519,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0405999422073364,1.0629165172576904,1.077929139137268]
[5520,16,"Phase Start Time:",0.44908565282821655,0.4525925815105438,0.4726504683494568]
[5520,17,"Test Time (sec):",303.20001220703125,1132.800048828125,292.70001220703125]
[5520,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,21.899999618530273,22.700000762939453]
[5520,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.3057861328125,305.3177795410156,317.8749694824219]
[5520,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1557.971923828125,5764.3994140625,1550.7000732421875]
[5520,21,"Dilution Factor:",14.25100040435791,13.522000312805176,18.48200035095215]
[5520,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5520,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5520,24,"Distance (mi)",1.1970000267028809,8.645999908447266,1.1920000314712524]
[5520,25,"Crank Time (sec):",3.0999999046325684,0,2.700000047683716]
[5520,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5520,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5520,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.5469970703125,76.05000305175781,80.24800109863281]
[5520,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0049999952316284,1.024999976158142]
[5520,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9741361141204834,0.9739316701889038,0.9753875732421875]
[5520,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824981093406677,0.9828301668167114,0.9818995594978333]
[5520,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0390963554382324,1.0441279411315918,1.0473875999450684]
[5521,16,"Phase Start Time:",0.5186690092086792,0.5221643447875977,0.5422222018241882]
[5521,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.6000061035156]
[5521,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.799999237060547]
[5521,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.06475830078125,370.84185791015625,387.412353515625]
[5521,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1894.1129150390625,7001.494140625,1889.2808837890625]
[5521,21,"Dilution Factor:",12.968999862670898,12.409000396728516,17.04800033569336]
[5521,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5521,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5521,24,"Distance (mi)",1.2029999494552612,8.668999671936035,1.190999984741211]
[5521,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.5999999046325684]
[5521,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5521,27,"Barometer (kPa)",98,98,97.9000015258789]
[5521,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.6729965209961,72.80999755859375,72.42500305175781]
[5521,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9850000143051147,0.9900000095367432,0.9879999756813049]
[5521,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745430946350098,0.9738556146621704,0.9765774607658386]
[5521,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9838023781776428,0.9835496544837952,0.9836351871490479]
[5521,32,"Raw Samp Extraction CF",1.026185154914856,1.0366804599761963,1.038334608078003]
[5522,16,"Phase Start Time:",0.5912268757820129,0.5947222113609314,0.6147916913032532]
[5522,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[5522,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,22.200000762939453]
[5522,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.2480773925781,371.3675537109375,387.1972351074219]
[5522,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1896.9173583984375,7012.0380859375,1886.2957763671875]
[5522,21,"Dilution Factor:",11.57699966430664,11.513999938964844,16.638999938964844]
[5522,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5522,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5522,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.645999908447266,1.1759999990463257]
[5522,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.299999952316284]
[5522,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5522,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5522,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.19400024414062,73.87200164794922,72.75]
[5522,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9950000047683716,0.9900000095367432]
[5522,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9732432961463928,0.9726392030715942,0.9761907458305359]
[5522,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836865663528442,0.9833136796951294,0.9835630059242249]
[5522,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0239460468292236,1.0321481227874756,1.0376856327056885]
[5523,16,"Phase Start Time:",0.6714351773262024,0.6749305725097656,0.6949884295463562]
[5523,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133.0999755859375,292.20001220703125]
[5523,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,22,22]
[5523,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.0708923339844,370.6718444824219,387.47747802734375]
[5523,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1889.732177734375,7000.13818359375,1887.0152587890625]
[5523,21,"Dilution Factor:",11.569000244140625,10.609000205993652,15.083000183105469]
[5523,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5523,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5523,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.630000114440918,1.1759999990463257]
[5523,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[5523,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5523,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.69999694824219,97.69999694824219]
[5523,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",67.59700012207031,75.43599700927734,76.66400146484375]
[5523,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9670000076293945,1.0019999742507935,1.0080000162124634]
[5523,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743494391441345,0.9716352224349976,0.9747204780578613]
[5523,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9847094416618347,0.982966423034668,0.9826939702033997]
[5523,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0265741348266602,1.0332350730895996,1.0388380289077759]
[5525,16,"Phase Start Time:",0.3789467513561249,0.38245370984077454,0.4025231599807739]
[5525,17,"Test Time (sec):",302.79998779296875,1132.9000244140625,292.70001220703125]
[5525,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.700000762939453,21.700000762939453]
[5525,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.4905700683594,305.76226806640625,318.7704162597656]
[5525,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.895751953125,5773.30126953125,1555.068359375]
[5525,21,"Dilution Factor:",14.326000213623047,13.628999710083008,18.849000930786133]
[5525,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5525,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5525,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.652000427246094,1.1890000104904175]
[5525,25,"Crank Time (sec):",2.700000047683716,0,2.700000047683716]
[5525,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5525,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5525,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.41500091552734,75.60099792480469,75.06400299072266]
[5525,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0160000324249268,1.003000020980835,1]
[5525,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739899039268494,0.9740960597991943,0.9766665101051331]
[5525,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823057055473328,0.9829298257827759,0.9830490350723267]
[5525,32,"Raw Samp Extraction CF",1.038238525390625,1.0447951555252075,1.0506194829940796]
[5526,16,"Phase Start Time:",0.4534953832626343,0.4569907486438751,0.4770486056804657]
[5526,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,292.70001220703125]
[5526,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.600000381469727]
[5526,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.3334655761719,371.2060241699219,388.11944580078125]
[5526,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1896.7205810546875,7008.98828125,1893.3760986328125]
[5526,21,"Dilution Factor:",12.74899959564209,12.378999710083008,16.893999099731445]
[5526,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5526,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5526,24,"Distance (mi)",1.1970000267028809,8.664999961853027,1.2029999494552612]
[5526,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.700000047683716]
[5526,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5526,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5526,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.19000244140625,75.44599914550781,73.02400207519531]
[5526,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,1.0019999742507935,0.9909999966621399]
[5526,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9738265872001648,0.973242461681366,0.9763795733451843]
[5526,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832430481910706,0.9829642176628113,0.9835020899772644]
[5526,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0256233215332031,1.0350068807601929,1.0375080108642578]
[5555,16,"Phase Start Time:",0.4047453701496124,0.40822917222976685,0.4283333420753479]
[5555,17,"Test Time (sec):",301.29998779296875,1132.699951171875,291.20001220703125]
[5555,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5555,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.42315673828125,307.90924072265625,320.78900146484375]
[5555,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1558.8416748046875,5812.81298828125,1556.89599609375]
[5555,21,"Dilution Factor:",14.529999732971191,13.333999633789063,19.61400032043457]
[5555,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5555,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5555,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.562000274658203,1.184000015258789]
[5555,25,"Crank Time (sec):",1.2000000476837158,0,1.2000000476837158]
[5555,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5555,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5555,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.5530014038086,76.02300262451172,73.6259994506836]
[5555,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1.0049999952316284,0.9940000176429749]
[5555,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975059449672699,0.9738266468048096,0.9772448539733887]
[5555,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831624627113342,0.9828361868858337,0.9833683371543884]
[5555,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0352487564086914,1.0422629117965698,1.0507893562316895]
[5556,16,"Phase Start Time:",0.4712963104248047,0.47480323910713196,0.4948611259460449]
[5556,17,"Test Time (sec):",303,1132.800048828125,292.20001220703125]
[5556,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.600000381469727]
[5556,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.69158935546875,304.82464599609375,319.35052490234375]
[5556,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1563.9425048828125,5755.08935546875,1555.237060546875]
[5556,21,"Dilution Factor:",13.404999732971191,11.130999565124512,16.76799964904785]
[5556,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5556,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5556,24,"Distance (mi)",1.159000039100647,8.557000160217285,1.1890000104904175]
[5556,25,"Crank Time (sec):",2.9000000953674316,0,2.200000047683716]
[5556,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5556,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.19999694824219]
[5556,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.68399810791016,74.16799926757812,71.12999725341797]
[5556,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,0.9959999918937683,0.9819999933242798]
[5556,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743181467056274,0.9724717140197754,0.9767728447914124]
[5556,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831333756446838,0.9832479357719421,0.9839231371879578]
[5556,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0426589250564575,1.0516525506973267,1.059486985206604]
[5557,16,"Phase Start Time:",0.5391319394111633,0.5426273345947266,0.5626851916313171]
[5557,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.800048828125,291.8999938964844]
[5557,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.899999618530273,21.799999237060547]
[5557,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.8114013671875,305.810546875,318.71881103515625]
[5557,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.99853515625,5773.703125,1550.5670166015625]
[5557,21,"Dilution Factor:",15.541999816894531,14.16100025177002,19.4689998626709]
[5557,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5557,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5557,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.659000396728516,1.184999942779541]
[5557,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,1.899999976158142]
[5557,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5557,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.0999984741211]
[5557,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.8479995727539,74.96600341796875,73.95700073242188]
[5557,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1,0.9950000047683716]
[5557,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754564762115479,0.9745792746543884,0.9771250486373901]
[5557,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830969572067261,0.9830707907676697,0.9832948446273804]
[5557,32,"Raw Samp Extraction CF",1.040362000465393,1.043421983718872,1.0512417554855347]
[5558,16,"Phase Start Time:",0.6097221970558167,0.6132175922393799,0.6332870125770569]
[5558,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[5558,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,21.899999618530273]
[5558,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.5747985839844,371.8047180175781,388.3635559082031]
[5558,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1901.718505859375,7020.29296875,1891.977783203125]
[5558,21,"Dilution Factor:",11.043999671936035,10.20300006866455,14.685999870300293]
[5558,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5558,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5558,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.630000114440918,1.1859999895095825]
[5558,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[5558,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5558,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5558,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.19599914550781,76.16600036621094,76.49199676513672]
[5558,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.00600004196167,1.0069999694824219]
[5558,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.971966028213501,0.9710292220115662,0.9745365977287292]
[5558,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827978014945984,0.9828044176101685,0.9827321171760559]
[5558,32,"Raw Samp Extraction CF",1.02610445022583,1.0341109037399292,1.0397393703460693]
[5559,16,"Phase Start Time:",0.6768055558204651,0.6803125143051147,0.7003819346427917]
[5559,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292]
[5559,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5559,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",513.6162719726562,508.1139831542969,528.8215942382812]
[5559,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2589.482177734375,9593.1923828125,2573.598388671875]
[5559,21,"Dilution Factor:",15.246999740600586,13.789999961853027,18.85099983215332]
[5559,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5559,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5559,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.619999885559082,1.1770000457763672]
[5559,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2]
[5559,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5559,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[5559,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.39600372314453,76.14199829101562,74.84700012207031]
[5559,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.00600004196167,0.9990000128746033]
[5559,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749279022216797,0.974124014377594,0.9767424464225769]
[5559,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827533960342407,0.9828097820281982,0.9830971956253052]
[5559,32,"Raw Samp Extraction CF",1.026485800743103,1.0302550792694092,1.0329605340957642]
[5567,16,"Phase Start Time:",0.3880902826786041,0.39158564805984497,0.4116666615009308]
[5567,17,"Test Time (sec):",301.5,1132.9000244140625,291.29998779296875]
[5567,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.600000381469727,21.600000381469727]
[5567,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.6691589355469,307.21527099609375,320.2562255859375]
[5567,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1556.087646484375,5800.736328125,1554.843994140625]
[5567,21,"Dilution Factor:",14.951000213623047,13.255000114440918,19.33099937438965]
[5567,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5567,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5567,24,"Distance (mi)",1.1720000505447388,8.623000144958496,1.187999963760376]
[5567,25,"Crank Time (sec):",1.399999976158142,0,1.2000000476837158]
[5567,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5567,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5567,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.7750015258789,74.34300231933594,74.20800018310547]
[5567,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,0.996999979019165,0.9959999918937683]
[5567,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750009775161743,0.9741441011428833,0.9770230650901794]
[5567,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828912019729614,0.9832090735435486,0.9832390546798706]
[5567,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0382750034332275,1.0472400188446045,1.0566192865371704]
[5568,16,"Phase Start Time:",0.45482638478279114,0.458321750164032,0.47837963700294495]
[5568,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.1000061035156]
[5568,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.700000762939453,21.399999618530273]
[5568,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.2595520019531,306.5257568359375,319.524169921875]
[5568,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.15673828125,5787.2060546875,1555.5501708984375]
[5568,21,"Dilution Factor:",15.791999816894531,14.17300033569336,19.607999801635742]
[5568,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,725]
[5568,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5568,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.651000022888184,1.1829999685287476]
[5568,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[5568,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5568,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5568,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.97200012207031,74.98400115966797,74.14399719238281]
[5568,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1,0.9959999918937683]
[5568,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751054048538208,0.9745845198631287,0.9771205186843872]
[5568,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826256632804871,0.9830667972564697,0.9832533001899719]
[5568,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0412050485610962,1.0428495407104492,1.0519882440567017]
[5569,16,"Phase Start Time:",0.5255439877510071,0.5290393233299255,0.5491203665733337]
[5569,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,291.79998779296875]
[5569,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.799999237060547]
[5569,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.7462463378906,373.0008544921875,388.81939697265625]
[5569,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1901.32275390625,7041.63427734375,1890.958251953125]
[5569,21,"Dilution Factor:",11.458000183105469,10.333000183105469,14.755000114440918]
[5569,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5569,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5569,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.579999923706055,1.1740000247955322]
[5569,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.7999999523162842]
[5569,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5569,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.0999984741211]
[5569,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.88300323486328,76.11000061035156,76.58000183105469]
[5569,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1.0049999952316284,1.0080000162124634]
[5569,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.972664475440979,0.9711896181106567,0.9745633602142334]
[5569,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830892086029053,0.9828168749809265,0.9827125668525696]
[5569,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0272879600524902,1.0340436697006226,1.0398200750350952]
[5570,16,"Phase Start Time:",0.5992592573165894,0.6027546525001526,0.6228125095367432]
[5570,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292]
[5570,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5570,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",514.1170654296875,508.27850341796875,529.2771606445312]
[5570,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2589.436279296875,9595.451171875,2575.815673828125]
[5570,21,"Dilution Factor:",15.348999977111816,13.70300006866455,19.034000396728516]
[5570,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,726]
[5570,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5570,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.60200023651123,1.1619999408721924]
[5570,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[5570,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5570,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5570,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.8280029296875,75.41300201416016,75.66600036621094]
[5570,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0019999742507935,1.003000020980835]
[5570,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748968482017517,0.9742210507392883,0.9766069054603577]
[5570,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826575517654419,0.9829715490341187,0.9829154014587402]
[5570,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0257030725479126,1.0293058156967163,1.0310697555541992]
[5589,16,"Phase Start Time:",0.4121643602848053,0.41567128896713257,0.435983806848526]
[5589,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,291.8999938964844]
[5589,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,21.5]
[5589,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.5838317871094,373.6678466796875,390.5592956542969]
[5589,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1908.6934814453125,7055.4716796875,1900.071044921875]
[5589,21,"Dilution Factor:",11.857000350952148,11.857000350952148,16.886999130249023]
[5589,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5589,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5589,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.604000091552734,1.1649999618530273]
[5589,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,1.899999976158142]
[5589,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5589,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5589,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.58399963378906,77.30400085449219,76.31199645996094]
[5589,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0110000371932983,1.00600004196167]
[5589,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9724628925323486,0.9724047780036926,0.9756587743759155]
[5589,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824899435043335,0.9825519919395447,0.9827720522880554]
[5589,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0225346088409424,1.0288057327270508,1.0339328050613403]
[5590,16,"Phase Start Time:",0.48168981075286865,0.4851851761341095,0.5052777528762817]
[5590,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[5590,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5590,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.9376220703125,373.2672119140625,389.32415771484375]
[5590,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1903.5457763671875,7047.9072265625,1896.657470703125]
[5590,21,"Dilution Factor:",14.425000190734863,13.121999740600586,18.892000198364258]
[5590,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5590,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5590,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.640999794006348,1.2009999752044678]
[5590,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[5590,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5590,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5590,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.24500274658203,76.04000091552734,74.91899871826172]
[5590,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1.0049999952316284,1]
[5590,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747763276100159,0.973656415939331,0.976707935333252]
[5590,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983008861541748,0.9828323721885681,0.9830812215805054]
[5590,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0330944061279297,1.0421230792999268,1.0492099523544312]
[5591,16,"Phase Start Time:",0.5542476773262024,0.5577430725097656,0.5778009295463562]
[5591,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.6000061035156]
[5591,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.600000381469727,21.5]
[5591,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.764404296875,306.49468994140625,319.570556640625]
[5591,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.7288818359375,5786.10888671875,1558.4390869140625]
[5591,21,"Dilution Factor:",14.79699993133545,14.086000442504883,19.75]
[5591,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5591,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5591,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.630000114440918,1.187999963760376]
[5591,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.5999999046325684]
[5591,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5591,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5591,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.01399993896484,74.75299835205078,74.61299896240234]
[5591,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,0.9990000128746033,0.9980000257492065]
[5591,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751514196395874,0.9745063185691833,0.9770071506500244]
[5591,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832821488380432,0.9831180572509766,0.9831491708755493]
[5591,32,"Raw Samp Extraction CF",1.037816047668457,1.0423152446746826,1.0485526323318481]
[5592,16,"Phase Start Time:",0.6191782355308533,0.6226851940155029,0.6427546143531799]
[5592,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292]
[5592,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.899999618530273]
[5592,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.6155700683594,371.4986267089844,388.859130859375]
[5592,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1897.5147705078125,7013.27490234375,1892.4478759765625]
[5592,21,"Dilution Factor:",12.868000030517578,12.276000022888184,16.554000854492187]
[5592,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,726]
[5592,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5592,24,"Distance (mi)",1.2000000476837158,8.677000045776367,1.2130000591278076]
[5592,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[5592,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5592,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5592,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.7490005493164,75.71900177001953,76.49600219726562]
[5592,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.003999948501587,1.0069999694824219]
[5592,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9732863306999207,0.9730246067047119,0.975405216217041]
[5592,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826750755310059,0.9829036593437195,0.9827312231063843]
[5592,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0266332626342773,1.0347870588302612,1.0387176275253296]
[5593,16,"Phase Start Time:",0.683263897895813,0.6867708563804626,0.7068287134170532]
[5593,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.20001220703125]
[5593,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.5]
[5593,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.45355224609375,306.52740478515625,318.9569396972656]
[5593,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.16162109375,5787.2373046875,1553.3203125]
[5593,21,"Dilution Factor:",17.33799934387207,16.548999786376953,22.641000747680664]
[5593,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5593,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5593,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.595000267028809,1.187999963760376]
[5593,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.200000047683716]
[5593,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5593,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5593,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.7760009765625,75.63200378417969,75.197998046875]
[5593,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.003000020980835,1.0010000467300415]
[5593,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759812355041504,0.9756616950035095,0.9777097702026367]
[5593,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828909635543823,0.9829229712486267,0.9830192923545837]
[5593,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0433738231658936,1.0697741508483887,1.072974681854248]
[5598,16,"Phase Start Time:",0.3789583444595337,0.38246527314186096,0.4025115668773651]
[5598,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.5999755859375,292.1000061035156]
[5598,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.600000381469727]
[5598,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.79815673828125,306.5325927734375,319.7331848144531]
[5598,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.35009765625,5786.3134765625,1556.5677490234375]
[5598,21,"Dilution Factor:",17.28499984741211,16.29800033569336,22.882999420166016]
[5598,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5598,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5598,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.607000350952148,1.1779999732971191]
[5598,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[5598,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5598,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5598,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.7979965209961,78.22200012207031,74.3010025024414]
[5598,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0180000066757202,1.0160000324249268,0.996999979019165]
[5598,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752833247184753,0.9749669432640076,0.9779644012451172]
[5598,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9822207689285278,0.9823484420776367,0.9832184314727783]
[5598,32,"Raw Samp Extraction CF",1.041226863861084,1.063747525215149,1.0807913541793823]
[5599,16,"Phase Start Time:",0.45451387763023376,0.458009272813797,0.4780671298503876]
[5599,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.1000061035156]
[5599,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22.200000762939453,21.600000381469727]
[5599,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.0380859375,306.4182434082031,319.44281005859375]
[5599,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.5584716796875,5784.66552734375,1555.1541748046875]
[5599,21,"Dilution Factor:",15.947999954223633,14.427000045776367,19.947999954223633]
[5599,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5599,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5599,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.644000053405762,1.1790000200271606]
[5599,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[5599,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5599,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5599,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.16200256347656,78.64199829101562,72.83499908447266]
[5599,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0180000066757202,0.9900000095367432]
[5599,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749705791473389,0.9734678864479065,0.9772078394889832]
[5599,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828053116798401,0.9822553396224976,0.983544111251831]
[5599,32,"Raw Samp Extraction CF",1.040703535079956,1.0431326627731323,1.0508073568344116]
[5600,16,"Phase Start Time:",0.5197569727897644,0.5232523083686829,0.5433101654052734]
[5600,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.29998779296875]
[5600,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,21.600000381469727,21.700000762939453]
[5600,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.82440185546875,371.3114013671875,388.5238342285156]
[5600,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1899.822998046875,7009.74072265625,1892.758544921875]
[5600,21,"Dilution Factor:",13.031999588012695,12.458999633789063,17.027999877929687]
[5600,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,725]
[5600,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5600,24,"Distance (mi)",1.2020000219345093,8.640000343322754,1.1979999542236328]
[5600,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.299999952316284]
[5600,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5600,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.0999984741211]
[5600,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.99800109863281,73.86900329589844,74.50599670410156]
[5600,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0140000581741333,0.9950000047683716,0.9980000257492065]
[5600,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.973120391368866,0.9735833406448364,0.9760596752166748]
[5600,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823980927467346,0.9833143949508667,0.9831728935241699]
[5600,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0256630182266235,1.0362786054611206,1.037100911140442]
[5602,16,"Phase Start Time:",0.6495485901832581,0.6530439853668213,0.6731018424034119]
[5602,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.699951171875,292]
[5602,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.5]
[5602,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.8451843261719,371.1543273925781,387.55035400390625]
[5602,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1895.512451171875,7006.775390625,1886.078369140625]
[5602,21,"Dilution Factor:",11.727999687194824,11.72599983215332,16.827999114990234]
[5602,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5602,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5602,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.61299991607666,1.184000015258789]
[5602,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2]
[5602,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5602,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5602,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.18099975585938,76.23799896240234,75.7699966430664]
[5602,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1.00600004196167,1.003999948501587]
[5602,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9728943109512329,0.9725302457809448,0.9757513403892517]
[5602,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830230474472046,0.9827884435653687,0.9828923344612122]
[5602,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0220272541046143,1.0281469821929932,1.033237338066101]
[5605,16,"Phase Start Time:",0.3835648000240326,0.3870601952075958,0.4071180522441864]
[5605,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.5]
[5605,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,22.100000381469727]
[5605,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.137939453125,306.3310241699219,319.93182373046875]
[5605,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.5782470703125,5783.01904296875,1559.6676025390625]
[5605,21,"Dilution Factor:",14.708999633789062,13.975000381469727,19.948999404907227]
[5605,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5605,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5605,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.628000259399414,1.1929999589920044]
[5605,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5]
[5605,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5605,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.19999694824219,98.0999984741211]
[5605,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",79.01200103759766,79.10299682617188,79.43299865722656]
[5605,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0190000534057617,1.0199999809265137,1.0210000276565552]
[5605,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739871025085449,0.9734767079353333,0.9760028123855591]
[5605,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9821733832359314,0.9821531772613525,0.9820801019668579]
[5605,32,"Raw Samp Extraction CF",1.036476731300354,1.0442006587982178,1.0499650239944458]
[5606,16,"Phase Start Time:",0.44881945848464966,0.4523148238658905,0.47241899371147156]
[5606,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,291.8999938964844]
[5606,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22.100000381469727,21.600000381469727]
[5606,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.1988830566406,306.08221435546875,319.2135314941406]
[5606,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1556.8162841796875,5778.32177734375,1552.973876953125]
[5606,21,"Dilution Factor:",15.96500015258789,14.4399995803833,20.030000686645508]
[5606,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5606,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5606,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.61400032043457,1.1829999685287476]
[5606,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[5606,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5606,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5606,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.61100006103516,76.11499786376953,70.3499984741211]
[5606,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0049999952316284,0.9789999723434448]
[5606,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748986959457397,0.9740467667579651,0.9777696132659912]
[5606,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827057123184204,0.9828157424926758,0.9840965867042542]
[5606,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0390287637710571,1.0400047302246094,1.0484318733215332]
[5634,16,"Phase Start Time:",0.38646990060806274,0.38995370268821716,0.41001155972480774]
[5634,17,"Test Time (sec):",301.20001220703125,1132.800048828125,291.6000061035156]
[5634,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,21.899999618530273,21.700000762939453]
[5634,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.2640075683594,307.1708068847656,320.24066162109375]
[5634,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1557.5252685546875,5799.384765625,1556.36962890625]
[5634,21,"Dilution Factor:",15.303999900817871,13.78600025177002,20.597999572753906]
[5634,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5634,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5634,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.625,1.1829999685287476]
[5634,25,"Crank Time (sec):",1.100000023841858,0,1.600000023841858]
[5634,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5634,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5634,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.27200317382812,75.51899719238281,71.572998046875]
[5634,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0160000324249268,1.003000020980835,0.984000027179718]
[5634,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9744933843612671,0.9741142988204956,0.9779046177864075]
[5634,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823373556137085,0.9829480051994324,0.983824610710144]
[5634,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0346423387527466,1.0400686264038086,1.048391580581665]
[5635,16,"Phase Start Time:",0.45141205191612244,0.4549189805984497,0.4749768376350403]
[5635,17,"Test Time (sec):",303,1133.0999755859375,292.29998779296875]
[5635,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.600000381469727]
[5635,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.4521179199219,304.4410400390625,318.8547668457031]
[5635,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.733154296875,5749.36865234375,1553.3541259765625]
[5635,21,"Dilution Factor:",13.284000396728516,10.987000465393066,16.52199935913086]
[5635,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,727,725]
[5635,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5635,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.588000297546387,1.1820000410079956]
[5635,25,"Crank Time (sec):",2.9000000953674316,0,2.299999952316284]
[5635,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5635,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5635,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.68299865722656,75.95999908447266,74.41400146484375]
[5635,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0049999952316284,0.996999979019165]
[5635,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9740038514137268,0.9719351530075073,0.9759320616722107]
[5635,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829116463661194,0.9828501343727112,0.9831933379173279]
[5635,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0411462783813477,1.0497591495513916,1.055611491203308]
[5636,16,"Phase Start Time:",0.5207638740539551,0.5242708325386047,0.5443865656852722]
[5636,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,291.8999938964844]
[5636,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.799999237060547]
[5636,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.1227111816406,306.2832336425781,319.9722595214844]
[5636,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1556.9481201171875,5782.626953125,1556.6651611328125]
[5636,21,"Dilution Factor:",17.125999450683594,16.40399932861328,23.09000015258789]
[5636,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5636,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5636,24,"Distance (mi)",1.2059999704360962,8.616000175476074,1.184999942779541]
[5636,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.899999976158142]
[5636,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5636,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98,98]
[5636,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.37799835205078,76.5790023803711,76.06500244140625]
[5636,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,1.0080000162124634,1.0049999952316284]
[5636,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760695695877075,0.9752295613288879,0.9775081276893616]
[5636,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832013249397278,0.9827128052711487,0.982826828956604]
[5636,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0412187576293945,1.062730312347412,1.0735607147216797]
[5637,16,"Phase Start Time:",0.5854398012161255,0.5889351963996887,0.6089930534362793]
[5637,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,292.20001220703125]
[5637,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.899999618530273]
[5637,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.733154296875,371.9673767089844,388.20941162109375]
[5637,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1896.2235107421875,7022.744140625,1890.579833984375]
[5637,21,"Dilution Factor:",11.71399974822998,10.73799991607666,15.307000160217285]
[5637,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5637,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5637,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.631999969482422,1.184999942779541]
[5637,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.200000047683716]
[5637,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5637,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[5637,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.48999786376953,76.35600280761719,76.51699829101562]
[5637,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0069999694824219,1.0069999694824219]
[5637,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9724650382995605,0.9714033007621765,0.9747623205184937]
[5637,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827325344085693,0.9827622771263123,0.9827265739440918]
[5637,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0266858339309692,1.0340737104415894,1.0394810438156128]
[5638,16,"Phase Start Time:",0.6610763669013977,0.6645717620849609,0.6846296191215515]
[5638,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.20001220703125]
[5638,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5638,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",513.3506469726562,507.3779296875,527.4784545898438]
[5638,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2586.431640625,9578.4501953125,2568.820068359375]
[5638,21,"Dilution Factor:",15.041999816894531,13.479999542236328,18.530000686645508]
[5638,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5638,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5638,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.590999603271484,1.1759999990463257]
[5638,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[5638,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5638,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5638,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.24800109863281,76.3740005493164,76.57599639892578]
[5638,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0069999694824219,1.0080000162124634]
[5638,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747202396392822,0.9736747741699219,0.9760997295379639]
[5638,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982786238193512,0.9827582836151123,0.9827134609222412]
[5638,32,"Raw Samp Extraction CF",1.025262475013733,1.0281928777694702,1.0302844047546387]
[5644,16,"Phase Start Time:",0.3968171179294586,0.40030092000961304,0.420358806848526]
[5644,17,"Test Time (sec):",301.20001220703125,1133.199951171875,291.20001220703125]
[5644,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.600000381469727,21.700000762939453]
[5644,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.70599365234375,307.2806396484375,319.4386901855469]
[5644,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1554.7239990234375,5803.5068359375,1550.3424072265625]
[5644,21,"Dilution Factor:",15.387999534606934,14.003999710083008,20.082000732421875]
[5644,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5644,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5644,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.588000297546387,1.1859999895095825]
[5644,25,"Crank Time (sec):",1.100000023841858,0,1.2000000476837158]
[5644,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5644,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5644,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.51200103759766,73.94499969482422,73.74800109863281]
[5644,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,0.9950000047683716,0.9940000176429749]
[5644,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975355327129364,0.9745839834213257,0.9772639870643616]
[5644,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831715822219849,0.9832974672317505,0.9833412170410156]
[5644,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0361772775650024,1.0420660972595215,1.0493113994598389]
[5645,16,"Phase Start Time:",0.46097221970558167,0.4644675850868225,0.4845254719257355]
[5645,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.1000061035156]
[5645,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.5,21.600000381469727]
[5645,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.3834228515625,306.84332275390625,319.87664794921875]
[5645,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1563.815185546875,5793.20166015625,1557.26611328125]
[5645,21,"Dilution Factor:",17.173999786376953,16.365999221801758,22.698999404907227]
[5645,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,726]
[5645,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5645,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.583000183105469,1.1890000104904175]
[5645,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[5645,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5645,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.0999984741211]
[5645,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",68.75199890136719,68.78399658203125,72.87899780273438]
[5645,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.972000002861023,0.972000002861023,0.9900000095367432]
[5645,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9773482084274292,0.9769433736801147,0.9781230688095093]
[5645,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9844522476196289,0.9844450950622559,0.9835343360900879]
[5645,32,"Raw Samp Extraction CF",1.041223406791687,1.0586117506027222,1.0820926427841187]
[5646,16,"Phase Start Time:",0.5299421548843384,0.5334374904632568,0.5535300970077515]
[5646,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.800048828125,292.20001220703125]
[5646,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.799999237060547]
[5646,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.400146484375,372.7285461425781,389.06939697265625]
[5646,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1898.9517822265625,7037.11474609375,1894.7679443359375]
[5646,21,"Dilution Factor:",11.935999870300293,10.819000244140625,15.45199966430664]
[5646,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,727,725]
[5646,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5646,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.642000198364258,1.1859999895095825]
[5646,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,2.200000047683716]
[5646,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5646,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5646,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.822998046875,76.39900207519531,76.28500366210938]
[5646,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.0069999694824219,1.00600004196167]
[5646,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9730384945869446,0.9714769721031189,0.9748785495758057]
[5646,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831025004386902,0.9827527403831482,0.982778012752533]
[5646,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0272414684295654,1.0333527326583862,1.0399832725524902]
[5647,16,"Phase Start Time:",0.5948495268821716,0.5983449220657349,0.6184027791023254]
[5647,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.1000061035156]
[5647,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,22.100000381469727]
[5647,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",514.1416625976562,508.5570068359375,529.4866943359375]
[5647,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2588.703369140625,9600.708984375,2577.717529296875]
[5647,21,"Dilution Factor:",15.10200023651123,13.553999900817871,18.920000076293945]
[5647,22,"Bag Analysis Time (sec):",728,726,725]
[5647,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5647,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.607999801635742,1.1759999990463257]
[5647,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[5647,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5647,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5647,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.427001953125,76.51599884033203,76.18499755859375]
[5647,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,1.0069999694824219,1.00600004196167]
[5647,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751521944999695,0.9736895561218262,0.976315975189209]
[5647,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831904172897339,0.9827268123626709,0.9828002452850342]
[5647,32,"Raw Samp Extraction CF",1.02503502368927,1.0286786556243896,1.030654788017273]
[5676,16,"Phase Start Time:",0.30515044927597046,0.3086574077606201,0.3287152647972107]
[5676,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.6000061035156]
[5676,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.799999237060547]
[5676,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.5549621582031,306.3329772949219,319.8255615234375]
[5676,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.156982421875,5783.56689453125,1559.6826171875]
[5676,21,"Dilution Factor:",15.100000381469727,14.446999549865723,19.88800048828125]
[5676,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5676,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5676,24,"Distance (mi)",1.1720000505447388,8.61299991607666,1.1950000524520874]
[5676,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.5]
[5676,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5676,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5676,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.54399871826172,76.28500366210938,76.16400146484375]
[5676,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.00600004196167,1.00600004196167]
[5676,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743678569793701,0.9739997982978821,0.9764223694801331]
[5676,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827205538749695,0.982778012752533,0.9828048944473267]
[5676,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0443271398544312,1.0495259761810303,1.056289792060852]
[5677,16,"Phase Start Time:",0.3724652826786041,0.37596064805984497,0.39601850509643555]
[5677,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.29998779296875]
[5677,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,21.799999237060547]
[5677,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.5654602050781,306.5270080566406,319.9112548828125]
[5677,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1559.6939697265625,5786.71875,1558.5009765625]
[5677,21,"Dilution Factor:",16.01300048828125,14.494999885559082,20.19099998474121]
[5677,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[5677,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5677,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.60099983215332,1.1729999780654907]
[5677,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[5677,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5677,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5677,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.12200164794922,76.2750015258789,73.48600006103516]
[5677,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.00600004196167,0.9929999709129333]
[5677,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751368761062622,0.9743812680244446,0.9773684740066528]
[5677,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825923442840576,0.9827802777290344,0.9833994507789612]
[5677,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0409955978393555,1.0429404973983765,1.0532387495040894]
[5678,16,"Phase Start Time:",0.4376735985279083,0.441180557012558,0.46123841404914856]
[5678,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.70001220703125]
[5678,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.899999618530273]
[5678,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.0653991699219,371.66839599609375,389.0006103515625]
[5678,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1901.0379638671875,7016.4794921875,1897.674560546875]
[5678,21,"Dilution Factor:",13.376999855041504,12.668000221252441,17.549999237060547]
[5678,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5678,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5678,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.619999885559082,1.190999984741211]
[5678,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.700000047683716]
[5678,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5678,27,"Barometer (kPa)",98,98,97.9000015258789]
[5678,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.2969970703125,76.30599975585938,76.16100311279297]
[5678,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.00600004196167,1.00600004196167]
[5678,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9735345244407654,0.9727463722229004,0.9755720496177673]
[5678,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829972982406616,0.9827733635902405,0.9828055500984192]
[5678,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0262024402618408,1.0350531339645386,1.037186622619629]
[5679,16,"Phase Start Time:",0.5040740966796875,0.507569432258606,0.5276389122009277]
[5679,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.800048828125,292.20001220703125]
[5679,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.799999237060547]
[5679,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.02679443359375,372.519287109375,389.4187316894531]
[5679,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1901.471923828125,7033.16455078125,1896.46923828125]
[5679,21,"Dilution Factor:",14.732999801635742,13.562999725341797,19.52199935913086]
[5679,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[5679,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5679,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.597999572753906,1.187000036239624]
[5679,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.200000047683716]
[5679,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5679,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[5679,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.06500244140625,75.88999938964844,75.00399780273438]
[5679,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.003999948501587,1]
[5679,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9744834899902344,0.9739209413528442,0.9768555760383606]
[5679,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826050400733948,0.9828656911849976,0.9830623269081116]
[5679,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0324777364730835,1.0418949127197266,1.0484459400177002]
[5680,16,"Phase Start Time:",0.5697453618049622,0.5732523202896118,0.5933101773262024]
[5680,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[5680,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5680,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.8597717285156,372.5160827636719,389.1848449707031]
[5680,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1898.1170654296875,7033.724609375,1894.6815185546875]
[5680,21,"Dilution Factor:",11.821999549865723,11.956999778747559,17.180999755859375]
[5680,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[5680,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5680,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.609000205993652,1.1820000410079956]
[5680,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[5680,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5680,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5680,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.09200286865234,76.08999633789062,76.60800170898438]
[5680,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0049999952316284,1.0080000162124634]
[5680,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9726921319961548,0.972609281539917,0.9756116271018982]
[5680,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828208684921265,0.9828212857246399,0.9827063679695129]
[5680,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0252087116241455,1.0344101190567017,1.0411399602890015]
[5685,16,"Phase Start Time:",0.3146296441555023,0.3181365728378296,0.33819442987442017]
[5685,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.5]
[5685,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.799999237060547]
[5685,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.9793395996094,305.75347900390625,319.2364807128906]
[5685,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1556.740966796875,5772.1162109375,1556.27783203125]
[5685,21,"Dilution Factor:",15.246999740600586,14.26099967956543,20.368000030517578]
[5685,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5685,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5685,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.619000434875488,1.1729999780654907]
[5685,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5]
[5685,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5685,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5685,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.53199768066406,78.68599700927734,78.02100372314453]
[5685,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0169999599456787,1.0180000066757202,1.0149999856948853]
[5685,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9740102291107178,0.9733378887176514,0.9761584997177124]
[5685,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9822797775268555,0.9822456240653992,0.9823930263519287]
[5685,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0414938926696777,1.0492855310440063,1.0567234754562378]
[5686,16,"Phase Start Time:",0.38374999165534973,0.3872453570365906,0.40730324387550354]
[5686,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292]
[5686,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.899999618530273]
[5686,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.96856689453125,305.9320983886719,319.43194580078125]
[5686,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1555.6568603515625,5775.48779296875,1554.5687255859375]
[5686,21,"Dilution Factor:",15.854999542236328,14.369999885559082,19.927000045776367]
[5686,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5686,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5686,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.618000030517578,1.1710000038146973]
[5686,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[5686,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5686,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5686,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.39700317382812,76.42500305175781,75.45500183105469]
[5686,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0069999694824219,1.0019999742507935]
[5686,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750296473503113,0.9742739796638489,0.9768479466438293]
[5686,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825313687324524,0.982746958732605,0.9829622507095337]
[5686,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0409817695617676,1.0440974235534668,1.052445888519287]
[5687,16,"Phase Start Time:",0.4564930498600006,0.45998841524124146,0.4800463020801544]
[5687,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.20001220703125]
[5687,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.600000381469727,21.399999618530273]
[5687,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.8670654296875,372.66339111328125,389.6049499511719]
[5687,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1898.15380859375,7035.263671875,1897.3760986328125]
[5687,21,"Dilution Factor:",14.876999855041504,13.666999816894531,19.628999710083008]
[5687,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5687,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5687,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.62399959564209,1.187000036239624]
[5687,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[5687,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5687,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[5687,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.9209976196289,74.11199951171875,74.80799865722656]
[5687,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9860000014305115,0.9959999918937683,0.9990000128746033]
[5687,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756997227668762,0.9743896722793579,0.976926863193512]
[5687,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837472438812256,0.9832603931427002,0.9831058382987976]
[5687,32,"Raw Samp Extraction CF",1.03410005569458,1.0419875383377075,1.0525734424591064]
[5688,16,"Phase Start Time:",0.5213541388511658,0.524849534034729,0.5449073910713196]
[5688,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.1000061035156]
[5688,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.5]
[5688,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.6817932128906,372.3996887207031,389.32611083984375]
[5688,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1897.220703125,7030.28564453125,1895.3692626953125]
[5688,21,"Dilution Factor:",11.866000175476074,11.819000244140625,17.106000900268555]
[5688,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[5688,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5688,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.621999740600586,1.1829999685287476]
[5688,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[5688,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5688,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5688,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.11199951171875,76.13899993896484,76.4260025024414]
[5688,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.00600004196167,1.0069999694824219]
[5688,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9727246761322021,0.9724782109260559,0.9756242632865906]
[5688,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828163981437683,0.9828104376792908,0.9827467799186707]
[5688,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0251011848449707,1.0352528095245361,1.041459560394287]
[5703,16,"Phase Start Time:",0.31468749046325684,0.3181944489479065,0.33824074268341064]
[5703,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[5703,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.700000762939453,21.5]
[5703,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.3987121582031,304.9521789550781,319.4504699707031]
[5703,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1558.8538818359375,5758.00537109375,1555.19140625]
[5703,21,"Dilution Factor:",14.053999900817871,11.637999534606934,17.56599998474121]
[5703,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5703,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5703,24,"Distance (mi)",1.1670000553131104,8.543999671936035,1.1779999732971191]
[5703,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[5703,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5703,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5703,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.31700134277344,75.5009994506836,75.76399993896484]
[5703,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0160000324249268,1.003000020980835,1.003999948501587]
[5703,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9738636612892151,0.9725735187530518,0.976030170917511]
[5703,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982327401638031,0.9829519987106323,0.9828936457633972]
[5703,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0391125679016113,1.0481255054473877,1.0500997304916382]
[5704,16,"Phase Start Time:",0.3817824125289917,0.38528934121131897,0.40534722805023193]
[5704,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.29998779296875]
[5704,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,22]
[5704,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.4558410644531,372.285888671875,389.5111999511719]
[5704,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1903.0064697265625,7028.13720703125,1897.5687255859375]
[5704,21,"Dilution Factor:",13.362000465393066,12.73900032043457,17.437999725341797]
[5704,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5704,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5704,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.664999961853027,1.1859999895095825]
[5704,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.299999952316284]
[5704,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5704,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5704,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.34100341796875,73.54900360107422,74.9520034790039]
[5704,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9929999709129333,1]
[5704,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739596843719482,0.973423182964325,0.9757941365242004]
[5704,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834316372871399,0.983385443687439,0.983073890209198]
[5704,32,"Raw Samp Extraction CF",1.028801441192627,1.0389490127563477,1.0407319068908691]
[5705,16,"Phase Start Time:",0.457048624753952,0.46054399013519287,0.48060184717178345]
[5705,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.1000061035156]
[5705,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,21.799999237060547,21.600000381469727]
[5705,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.7043151855469,307.1353759765625,320.4960021972656]
[5705,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1559.87744140625,5798.7158203125,1560.281494140625]
[5705,21,"Dilution Factor:",17.863000869750977,16.763999938964844,23.56800079345703]
[5705,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[5705,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5705,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.612000465393066,1.1920000314712524]
[5705,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[5705,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5705,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5705,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.49700164794922,75.0260009765625,73.77400207519531]
[5705,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1,0.9940000176429749]
[5705,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756824970245361,0.9755187034606934,0.9779704809188843]
[5705,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827309846878052,0.98305743932724,0.9833354949951172]
[5705,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0422585010528564,1.0657533407211304,1.086511492729187]
[5706,16,"Phase Start Time:",0.5256249904632568,0.5291088223457336,0.5491666793823242]
[5706,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.699951171875,291.8999938964844]
[5706,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,22,21.899999618530273]
[5706,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.9024963378906,306.8141174316406,320.1979675292969]
[5706,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1559.3260498046875,5792.13916015625,1557.76318359375]
[5706,21,"Dilution Factor:",15.67199993133545,14.435999870300293,19.865999221801758]
[5706,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5706,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5706,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.645000457763672,1.190000057220459]
[5706,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,1.899999976158142]
[5706,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5706,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5706,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.09400177001953,76.46299743652344,76.75700378417969]
[5706,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0069999694824219,1.0080000162124634]
[5706,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750135540962219,0.9743025302886963,0.9765591025352478]
[5706,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982598602771759,0.9827385544776917,0.9826733469963074]
[5706,32,"Raw Samp Extraction CF",1.040398359298706,1.0418568849563599,1.0505436658859253]
[5707,16,"Phase Start Time:",0.6147222518920898,0.6182175874710083,0.6382870078086853]
[5707,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.20001220703125]
[5707,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.799999237060547]
[5707,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.0248718261719,372.36065673828125,389.3854064941406]
[5707,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1898.9486083984375,7030.1689453125,1896.306884765625]
[5707,21,"Dilution Factor:",11.803000450134277,10.767999649047852,15.418999671936035]
[5707,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5707,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5707,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.63599967956543,1.190999984741211]
[5707,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[5707,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5707,27,"Barometer (kPa)",98,98,97.9000015258789]
[5707,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.18000030517578,75.84400177001953,76.6989974975586]
[5707,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.003999948501587,1.0080000162124634]
[5707,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9725986123085022,0.9716371297836304,0.9748421907424927]
[5707,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828013181686401,0.9828758835792542,0.9826862215995789]
[5707,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0269312858581543,1.0339412689208984,1.0391885042190552]
[5711,16,"Phase Start Time:",0.3160416781902313,0.31953704357147217,0.33959490060806274]
[5711,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[5711,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.899999618530273]
[5711,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.4450378417969,305.6506652832031,320.301025390625]
[5711,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1564.6429443359375,5771.1943359375,1560.3997802734375]
[5711,21,"Dilution Factor:",13.743000030517578,11.428000450134277,17.214000701904297]
[5711,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[5711,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5711,24,"Distance (mi)",1.156999945640564,8.579000473022461,1.1770000457763672]
[5711,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[5711,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5711,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5711,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.30500030517578,78.43299865722656,76.2770004272461]
[5711,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0160000324249268,1.0169999599456787,1.00600004196167]
[5711,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9736998081207275,0.9717382192611694,0.9757775664329529]
[5711,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823300838470459,0.9823017120361328,0.9827798008918762]
[5711,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0380076169967651,1.0456430912017822,1.0500121116638184]
[5712,16,"Phase Start Time:",0.3812499940395355,0.38473379611968994,0.40480324625968933]
[5712,17,"Test Time (sec):",301.20001220703125,1133.5,291.5]
[5712,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.700000762939453,21.899999618530273]
[5712,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.0015869140625,308.5318603515625,321.542724609375]
[5712,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.22802734375,5828.6806640625,1562.1617431640625]
[5712,21,"Dilution Factor:",15.63700008392334,13.822999954223633,20.517000198364258]
[5712,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5712,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5712,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.64900016784668,1.184000015258789]
[5712,25,"Crank Time (sec):",1.100000023841858,0,1.399999976158142]
[5712,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5712,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5712,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.22899627685547,74.00499725341797,73.94999694824219]
[5712,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9950000047683716,0.9950000047683716]
[5712,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757237434387207,0.9741821885108948,0.9771451354026794]
[5712,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836787581443787,0.9832841753959656,0.9832963943481445]
[5712,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0357542037963867,1.0408737659454346,1.0494682788848877]
[5713,16,"Phase Start Time:",0.45055556297302246,0.4540509283542633,0.47414350509643555]
[5713,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,291.8999938964844]
[5713,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22.200000762939453,21.600000381469727]
[5713,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.8566589355469,308.16583251953125,321.472412109375]
[5713,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.163330078125,5817.6572265625,1563.96337890625]
[5713,21,"Dilution Factor:",17.691999435424805,17.138999938964844,24.163999557495117]
[5713,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5713,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5713,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.604999542236328,1.1759999990463257]
[5713,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[5713,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5713,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5713,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.33499908447266,74.77400207519531,69.73799896240234]
[5713,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9990000128746033,0.9760000109672546]
[5713,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9763104915618896,0.9757411479949951,0.9789972901344299]
[5713,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834330081939697,0.9831134080886841,0.9842327833175659]
[5713,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0405582189559937,1.058502435684204,1.0919612646102905]
[5714,16,"Phase Start Time:",0.5150926113128662,0.5185879468917847,0.5386458039283752]
[5714,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292]
[5714,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.799999237060547,21.799999237060547]
[5714,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.7996826171875,374.1606750488281,391.0196838378906]
[5714,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1909.150390625,7063.52978515625,1902.9625244140625]
[5714,21,"Dilution Factor:",11.734999656677246,10.842000007629395,15.486000061035156]
[5714,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[5714,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5714,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.612000465393066,1.1790000200271606]
[5714,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,1.899999976158142]
[5714,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5714,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[5714,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",68.16000366210938,75.46199798583984,75.04000091552734]
[5714,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.968999981880188,1.0019999742507935,1]
[5714,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743257761001587,0.971795916557312,0.9752380847930908]
[5714,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9845840334892273,0.9829607009887695,0.9830543398857117]
[5714,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0267832279205322,1.0331224203109741,1.0388314723968506]
[5732,16,"Phase Start Time:",0.40378472208976746,0.4072800874710083,0.42737269401550293]
[5732,17,"Test Time (sec):",301.70001220703125,1132.9000244140625,291.20001220703125]
[5732,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.700000762939453,21.600000381469727]
[5732,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.5693054199219,308.1018371582031,321.2215576171875]
[5732,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.64599609375,5817.47607421875,1558.995361328125]
[5732,21,"Dilution Factor:",15.57699966430664,13.878999710083008,20.350000381469727]
[5732,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5732,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5732,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.60099983215332,1.1729999780654907]
[5732,25,"Crank Time (sec):",1.600000023841858,0,1.2000000476837158]
[5732,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5732,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5732,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.23100280761719,76.08399963378906,75.78299713134766]
[5732,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0160000324249268,1.0049999952316284,1.003999948501587]
[5732,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743637442588806,0.9737391471862793,0.9766826629638672]
[5732,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823464751243591,0.9828226566314697,0.9828894138336182]
[5732,32,"Raw Samp Extraction CF",1.035665512084961,1.0408512353897095,1.0506800413131714]
[5733,16,"Phase Start Time:",0.47186341881752014,0.475358784198761,0.4954282343387604]
[5733,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,291.8999938964844]
[5733,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.799999237060547]
[5733,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.0150451660156,305.52716064453125,319.9075012207031]
[5733,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.4425048828125,5768.86181640625,1556.3499755859375]
[5733,21,"Dilution Factor:",14.050999641418457,11.704999923706055,17.69700050354004]
[5733,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5733,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5733,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.583000183105469,1.1790000200271606]
[5733,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.899999976158142]
[5733,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5733,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5733,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.59500122070312,76.30799865722656,74.74500274658203]
[5733,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.00600004196167,0.9990000128746033]
[5733,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9744119048118591,0.9723944067955017,0.9762840867042542]
[5733,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829311370849609,0.982772946357727,0.9831198453903198]
[5733,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0388646125793457,1.0451008081436157,1.0505366325378418]
[5734,16,"Phase Start Time:",0.541469931602478,0.5449652671813965,0.5650578737258911]
[5734,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.20001220703125]
[5734,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.5]
[5734,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.0547790527344,373.5398864746094,390.4296569824219]
[5734,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1904.135986328125,7051.810546875,1901.3924560546875]
[5734,21,"Dilution Factor:",14.99899959564209,13.765000343322754,19.97800064086914]
[5734,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5734,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5734,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.633999824523926,1.1920000314712524]
[5734,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[5734,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5734,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5734,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.06999969482422,74.37799835205078,69.89199829101562]
[5734,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.996999979019165,0.9769999980926514]
[5734,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753705859184265,0.9740068316459656,0.9778622388839722]
[5734,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837141036987305,0.9832013249397278,0.9841985106468201]
[5734,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0343194007873535,1.0434712171554565,1.0488042831420898]
[5735,16,"Phase Start Time:",0.6107175946235657,0.6142129898071289,0.6342824101448059]
[5735,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.1000061035156]
[5735,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,22.100000381469727,22.600000381469727]
[5735,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.29046630859375,372.80029296875,389.3170471191406]
[5735,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1900.9151611328125,7037.84814453125,1895.3250732421875]
[5735,21,"Dilution Factor:",11.611000061035156,11.793999671936035,16.974000930786133]
[5735,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5735,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5735,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.607000350952148,1.1920000314712524]
[5735,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[5735,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5735,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5735,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",70.49299621582031,76.32499694824219,76.20700073242188]
[5735,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9789999723434448,1.0069999694824219,1.00600004196167]
[5735,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9737880229949951,0.9724923968315125,0.9756728410720825]
[5735,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9840648174285889,0.9827691912651062,0.9827953577041626]
[5735,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0221725702285767,1.0298190116882324,1.0331799983978271]
[5736,16,"Phase Start Time:",0.7182407379150391,0.7217361330986023,0.7417939901351929]
[5736,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292]
[5736,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.600000381469727]
[5736,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",512.7910766601562,507.8521423339844,529.26171875]
[5736,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2581.903076171875,9588.248046875,2575.740478515625]
[5736,21,"Dilution Factor:",15.440999984741211,14.027000427246094,19.3439998626709]
[5736,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5736,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5736,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.583999633789062,1.1720000505447388]
[5736,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[5736,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5736,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.69999694824219]
[5736,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.0989990234375,76.13099670410156,76.08999633789062]
[5736,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.00600004196167,1.0049999952316284]
[5736,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9744574427604675,0.9737934470176697,0.9762722849845886]
[5736,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825974702835083,0.982812225818634,0.9828212857246399]
[5736,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0251458883285522,1.0281376838684082,1.0308200120925903]
[5756,16,"Phase Start Time:",0.412858784198761,0.4163541793823242,0.43655091524124146]
[5756,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.1000061035156]
[5756,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.600000381469727,21.799999237060547]
[5756,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.7776184082031,305.2571716308594,319.6914367675781]
[5756,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.762939453125,5763.25537109375,1556.364501953125]
[5756,21,"Dilution Factor:",14.163999557495117,11.670999526977539,17.55699920654297]
[5756,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,1253,720]
[5756,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5756,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.628000259399414,1.1820000410079956]
[5756,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[5756,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5756,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5756,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.60700225830078,73.97200012207031,73.59700012207031]
[5756,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.984000027179718,0.9959999918937683,0.9940000176429749]
[5756,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975371778011322,0.9728944897651672,0.9764835238456726]
[5756,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9838170409202576,0.983291506767273,0.9833747744560242]
[5756,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0350759029388428,1.0410069227218628,1.0458050966262817]
[5757,16,"Phase Start Time:",0.48206019401550293,0.4855555593967438,0.5056365728378296]
[5757,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,291.70001220703125]
[5757,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.600000381469727]
[5757,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.7848815917969,306.5960693359375,320.0255126953125]
[5757,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.283203125,5789.04443359375,1555.8572998046875]
[5757,21,"Dilution Factor:",15.54800033569336,14.277999877929688,19.511999130249023]
[5757,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[5757,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5757,24,"Distance (mi)",1.2000000476837158,8.600000381469727,1.190000057220459]
[5757,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.7000000476837158]
[5757,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5757,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5757,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.56600189208984,72.01300048828125,72.01300048828125]
[5757,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9860000014305115,0.9860000014305115]
[5757,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757598638534546,0.9750502705574036,0.9773905277252197]
[5757,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836038947105408,0.9837267994880676,0.9837267994880676]
[5757,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0407969951629639,1.0435333251953125,1.0515795946121216]
[5758,16,"Phase Start Time:",0.5499536991119385,0.5534606575965881,0.5735648274421692]
[5758,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[5758,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.899999618530273,21.600000381469727]
[5758,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.3399963378906,372.7831726074219,389.4815368652344]
[5758,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1901.1646728515625,7038.767578125,1896.775146484375]
[5758,21,"Dilution Factor:",15.07800006866455,13.71500015258789,19.81800079345703]
[5758,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[5758,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5758,24,"Distance (mi)",1.1950000524520874,8.668000221252441,1.2020000219345093]
[5758,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[5758,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5758,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[5758,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.49500274658203,76.41799926757812,69.79000091552734]
[5758,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.984000027179718,1.0080000162124634,0.9760000109672546]
[5758,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755446910858154,0.9735262989997864,0.9778386950492859]
[5758,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9838419556617737,0.9827485084533691,0.9842212200164795]
[5758,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0327006578445435,1.0439412593841553,1.0494238138198853]
[5759,16,"Phase Start Time:",0.6169097423553467,0.6204050779342651,0.6404745578765869]
[5759,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.20001220703125]
[5759,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.600000381469727,21.799999237060547]
[5759,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.61627197265625,371.881591796875,388.7836608886719]
[5759,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1897.518310546875,7021.12451171875,1893.3763427734375]
[5759,21,"Dilution Factor:",11.793999671936035,10.711999893188477,15.545999526977539]
[5759,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5759,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5759,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.656000137329102,1.1859999895095825]
[5759,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[5759,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5759,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.69999694824219]
[5759,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.71099853515625,70.66200256347656,71.59700012207031]
[5759,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9800000190734863,0.984000027179718]
[5759,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9733688831329346,0.9727237224578857,0.9760307669639587]
[5759,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835716485977173,0.9840272068977356,0.9838192462921143]
[5759,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0262690782546997,1.033436894416809,1.0382863283157349]
[5760,16,"Phase Start Time:",0.6866782307624817,0.6901851892471313,0.7102314829826355]
[5760,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.1000061035156]
[5760,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.399999618530273]
[5760,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.0963439941406,371.8481750488281,388.75762939453125]
[5760,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1894.898681640625,7019.8740234375,1892.601806640625]
[5760,21,"Dilution Factor:",11.696000099182129,11.77299976348877,17.08099937438965]
[5760,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5760,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5760,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.678999900817871,1.1740000247955322]
[5760,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[5760,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5760,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.69999694824219,97.69999694824219]
[5760,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",70.88700103759766,71.37100219726562,67.51000213623047]
[5760,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9810000061988831,0.9829999804496765,0.9660000205039978]
[5760,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9737744331359863,0.9735742807388306,0.9776525497436523]
[5760,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9839771389961243,0.9838694930076599,0.9847288131713867]
[5760,32,"Raw Samp Extraction CF",1.022263526916504,1.0284371376037598,1.0337477922439575]
[5774,16,"Phase Start Time:",0.3890624940395355,0.39255785942077637,0.4126041531562805]
[5774,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,292]
[5774,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22.100000381469727,21.899999618530273]
[5774,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.7256164550781,306.4625244140625,319.7789001464844]
[5774,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1558.9522705078125,5785.501953125,1556.2572021484375]
[5774,21,"Dilution Factor:",15.35099983215332,14.185999870300293,19.493999481201172]
[5774,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[5774,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5774,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.598999977111816,1.184000015258789]
[5774,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2]
[5774,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5774,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5774,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.45700073242188,78.47699737548828,74.95500183105469]
[5774,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0169999599456787,1.0169999599456787,1]
[5774,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743598699569702,0.9735506772994995,0.9767369627952576]
[5774,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982296347618103,0.9822919368743896,0.9830732345581055]
[5774,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0394002199172974,1.0429624319076538,1.051487922668457]
[5775,16,"Phase Start Time:",0.4572106599807739,0.4607175886631012,0.48077547550201416]
[5775,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.800048828125,292.79998779296875]
[5775,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,22]
[5775,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.31781005859375,372.0859069824219,389.09344482421875]
[5775,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1902.9395751953125,7024.98193359375,1898.7760009765625]
[5775,21,"Dilution Factor:",13.795999526977539,13.067999839782715,17.768999099731445]
[5775,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5775,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5775,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.625,1.187999963760376]
[5775,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.799999952316284]
[5775,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5775,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5775,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.91899871826172,75.14900207519531,74.8550033569336]
[5775,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,1.0010000467300415,0.9990000128746033]
[5775,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739330410957336,0.9731141328811646,0.9758064150810242]
[5775,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833032488822937,0.9830301403999329,0.9830954074859619]
[5775,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0283575057983398,1.038669228553772,1.0415101051330566]
[5776,16,"Phase Start Time:",0.5273032188415527,0.5308101773262024,0.5509259104728699]
[5776,17,"Test Time (sec):",303.5,1132.9000244140625,292.5]
[5776,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.5,21.299999237060547]
[5776,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.42205810546875,306.4457092285156,319.9481201171875]
[5776,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.159912109375,5786.20556640625,1559.7470703125]
[5776,21,"Dilution Factor:",15.07699966430664,14.107999801635742,19.90999984741211]
[5776,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5776,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5776,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.604000091552734,1.184000015258789]
[5776,25,"Crank Time (sec):",3.4000000953674316,0,2.5]
[5776,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5776,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5776,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",70.11100006103516,69.55000305175781,68.34400177001953]
[5776,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9779999852180481,0.9750000238418579,0.9700000286102295]
[5776,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9762780070304871,0.9757553339004517,0.9785120487213135]
[5776,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9841497540473938,0.9842746257781982,0.9845430850982666]
[5776,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0437184572219849,1.0497374534606934,1.0553785562515259]
[5778,16,"Phase Start Time:",0.6699421405792236,0.6734374761581421,0.6934953927993774]
[5778,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.1000061035156]
[5778,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.399999618530273,21.399999618530273]
[5778,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",513.2411499023438,508.51348876953125,529.8971557617188]
[5778,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2584.169189453125,9600.734375,2579.7158203125]
[5778,21,"Dilution Factor:",15.630999565124512,14.105999946594238,19.53700065612793]
[5778,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5778,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5778,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.626999855041504,1.1859999895095825]
[5778,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[5778,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5778,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5778,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",69.88899993896484,68.77400207519531,68.64399719238281]
[5778,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9769999980926514,0.972000002861023,0.9710000157356262]
[5778,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9761701822280884,0.9754840731620789,0.9780105352401733]
[5778,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9841991662979126,0.9844473600387573,0.9844762682914734]
[5778,32,"Raw Samp Extraction CF",1.025428295135498,1.0285342931747437,1.031754732131958]
[5786,16,"Phase Start Time:",0.3948958218097687,0.3983912169933319,0.4185185134410858]
[5786,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.5999755859375,292.29998779296875]
[5786,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,21.799999237060547,21.799999237060547]
[5786,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.2774353027344,373.1911926269531,390.7100830078125]
[5786,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1905.8878173828125,7044.60546875,1903.4091796875]
[5786,21,"Dilution Factor:",13.390000343322754,12.949000358581543,17.822999954223633]
[5786,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[5786,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5786,24,"Distance (mi)",1.2089999914169312,8.67199993133545,1.190999984741211]
[5786,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[5786,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5786,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5786,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.70800018310547,75.86699676513672,76.177001953125]
[5786,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.003999948501587,1.00600004196167]
[5786,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9728054404258728,0.9728623032569885,0.9755407571792603]
[5786,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824624061584473,0.9828708171844482,0.9828019738197327]
[5786,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0289863348007202,1.0394004583358765,1.0433939695358276]
[5787,16,"Phase Start Time:",0.45972222089767456,0.4632291793823242,0.4832870364189148]
[5787,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.5999755859375,292.6000061035156]
[5787,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.600000381469727]
[5787,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.6709289550781,307.49761962890625,321.0102844238281]
[5787,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.3349609375,5804.52978515625,1565.460205078125]
[5787,21,"Dilution Factor:",14.982999801635742,14.116000175476074,19.76300048828125]
[5787,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5787,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5787,24,"Distance (mi)",1.1699999570846558,8.628000259399414,1.1749999523162842]
[5787,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.5999999046325684]
[5787,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5787,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[5787,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.74099731445312,76.11599731445312,74.49600219726562]
[5787,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.0049999952316284,0.9980000257492065]
[5787,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751472473144531,0.9743055105209351,0.9770978689193726]
[5787,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831207394599915,0.9828155636787415,0.9831750988960266]
[5787,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0413521528244019,1.0498543977737427,1.0553388595581055]
[5788,16,"Phase Start Time:",0.5304166674613953,0.5339120626449585,0.5540509223937988]
[5788,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,291.29998779296875]
[5788,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.799999237060547]
[5788,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.24945068359375,308.80413818359375,321.84466552734375]
[5788,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1566.622314453125,5829.70751953125,1562.555908203125]
[5788,21,"Dilution Factor:",15.270999908447266,13.711999893188477,20.030000686645508]
[5788,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[5788,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5788,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.571000099182129,1.1950000524520874]
[5788,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.2000000476837158]
[5788,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5788,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5788,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.4209976196289,75.88099670410156,76.64199829101562]
[5788,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.003999948501587,1.0080000162124634]
[5788,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751627445220947,0.9740339517593384,0.9766401052474976]
[5788,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829697608947754,0.9828676581382751,0.9826988577842712]
[5788,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0376883745193481,1.0438077449798584,1.056673288345337]
[5789,16,"Phase Start Time:",0.5956481695175171,0.5991435050964355,0.6192013621330261]
[5789,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.20001220703125]
[5789,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.799999237060547]
[5789,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.57818603515625,373.82037353515625,390.75604248046875]
[5789,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1906.1412353515625,7057.72900390625,1902.98193359375]
[5789,21,"Dilution Factor:",11.696999549865723,10.696000099182129,15.437000274658203]
[5789,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,719,720]
[5789,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5789,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.63599967956543,1.159000039100647]
[5789,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[5789,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5789,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.19999694824219]
[5789,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.55699920654297,76.25199890136719,74.65299987792969]
[5789,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.00600004196167,0.9990000128746033]
[5789,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9720524549484253,0.9710286259651184,0.9749910235404968]
[5789,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827176928520203,0.9827853441238403,0.9831402897834778]
[5789,32,"Raw Samp Extraction CF",1.026505708694458,1.0328317880630493,1.039860725402832]
[5797,16,"Phase Start Time:",0.37822917103767395,0.3817245364189148,0.40178239345550537]
[5797,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,291.8999938964844]
[5797,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,21.899999618530273]
[5797,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.7789611816406,308.6187744140625,322.2185974121094]
[5797,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1569.2874755859375,5826.2080078125,1567.5933837890625]
[5797,21,"Dilution Factor:",16.46500015258789,14.902999877929687,20.319000244140625]
[5797,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[5797,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5797,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.630000114440918,1.184999942779541]
[5797,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.899999976158142]
[5797,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5797,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[5797,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.54000091552734,77.52100372314453,74.60399627685547]
[5797,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0119999647140503,0.9980000257492065]
[5797,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749329686164856,0.9738181233406067,0.9767963886260986]
[5797,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827214479446411,0.9825038909912109,0.9831511378288269]
[5797,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0426523685455322,1.0436931848526,1.0527522563934326]
[5798,16,"Phase Start Time:",0.4431365728378296,0.44664353132247925,0.46672454476356506]
[5798,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.1000061035156]
[5798,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.700000762939453]
[5798,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.4529724121094,306.7897033691406,321.4193115234375]
[5798,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1570.2420654296875,5792.18994140625,1564.7763671875]
[5798,21,"Dilution Factor:",13.940999984741211,11.468999862670898,17.18199920654297]
[5798,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[5798,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5798,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.565999984741211,1.1610000133514404]
[5798,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.0999999046325684]
[5798,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5798,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[5798,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.5510025024414,74.10099792480469,72.5459976196289]
[5798,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9959999918937683,0.9890000224113464]
[5798,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751064777374268,0.9728288650512695,0.9766430854797363]
[5798,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836071729660034,0.983262836933136,0.9836083054542542]
[5798,32,"Raw Samp Extraction CF",1.037583589553833,1.0428321361541748,1.0479621887207031]
[5799,16,"Phase Start Time:",0.5152430534362793,0.5187384486198425,0.5388309955596924]
[5799,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133,291.8999938964844]
[5799,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.899999618530273,22.100000381469727]
[5799,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.03253173828125,375.2818908691406,392.24017333984375]
[5799,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1913.4638671875,7086.5732421875,1908.2484130859375]
[5799,21,"Dilution Factor:",11.776000022888184,10.812999725341797,15.491999626159668]
[5799,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[5799,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5799,24,"Distance (mi)",1.2079999446868896,8.621000289916992,1.1799999475479126]
[5799,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[5799,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5799,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[5799,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",68.7699966430664,73.6240005493164,74.56400299072266]
[5799,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.972000002861023,0.9940000176429749,0.9980000257492065]
[5799,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9738569855690002,0.9717323184013367,0.9750385284423828]
[5799,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.984448254108429,0.9833688139915466,0.9831600189208984]
[5799,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0270276069641113,1.0333534479141235,1.0386872291564941]
[5800,16,"Phase Start Time:",0.5800578594207764,0.5835532546043396,0.6036689877510071]
[5800,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.5999755859375,292.29998779296875]
[5800,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.799999237060547]
[5800,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.87860107421875,308.6619567871094,321.8801574707031]
[5800,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1571.8682861328125,5826.5087890625,1568.0928955078125]
[5800,21,"Dilution Factor:",15.093999862670898,14.015000343322754,19.511999130249023]
[5800,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5800,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5800,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.640000343322754,1.1859999895095825]
[5800,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.299999952316284]
[5800,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5800,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[5800,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.98300170898438,75.0790023803711,75.9229965209961]
[5800,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,1.0010000467300415,1.0049999952316284]
[5800,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753710627555847,0.9744709134101868,0.9766978621482849]
[5800,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832890629768372,0.9830456972122192,0.9828583598136902]
[5800,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0410783290863037,1.0489710569381714,1.0573800802230835]
[5817,16,"Phase Start Time:",0.3941435217857361,0.39763888716697693,0.4176967740058899]
[5817,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.699951171875,292.1000061035156]
[5817,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,22.100000381469727]
[5817,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.3260192871094,308.09283447265625,321.4806823730469]
[5817,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1566.48876953125,5816.279296875,1565.0750732421875]
[5817,21,"Dilution Factor:",15.98900032043457,14.935999870300293,20.264999389648438]
[5817,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[5817,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5817,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.609999656677246,1.1950000524520874]
[5817,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,2.0999999046325684]
[5817,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5817,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5]
[5817,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.48799896240234,78.447998046875,78.13099670410156]
[5817,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0169999599456787,1.0169999599456787,1.0149999856948853]
[5817,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9742882251739502,0.9736403822898865,0.9759768843650818]
[5817,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9822894930839539,0.9822983741760254,0.9823686480522156]
[5817,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0398671627044678,1.0431463718414307,1.0515090227127075]
[5818,16,"Phase Start Time:",0.45875000953674316,0.46225693821907043,0.4823032319545746]
[5818,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.800048828125,292.1000061035156]
[5818,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,22,21.700000762939453]
[5818,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.89385986328125,306.2514953613281,320.74169921875]
[5818,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1568.4595947265625,5782.0283203125,1561.4775390625]
[5818,21,"Dilution Factor:",13.868000030517578,11.472999572753906,17.155000686645508]
[5818,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5818,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5818,24,"Distance (mi)",1.1679999828338623,8.586000442504883,1.180999994277954]
[5818,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.0999999046325684]
[5818,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5818,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[5818,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.8219985961914,74.58100128173828,71.57499694824219]
[5818,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9980000257492065,0.984000027179718]
[5818,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749999642372131,0.9727315306663513,0.9768496751785278]
[5818,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835469722747803,0.9831562638282776,0.9838241338729858]
[5818,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0379834175109863,1.0454751253128052,1.0499136447906494]
[5819,16,"Phase Start Time:",0.5267245173454285,0.5302199125289917,0.5502777695655823]
[5819,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,291.8999938964844]
[5819,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.299999237060547]
[5819,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.7807312011719,308.170166015625,321.701904296875]
[5819,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1564.262939453125,5817.7392578125,1565.0797119140625]
[5819,21,"Dilution Factor:",17.343000411987305,16.617000579833984,23.708999633789063]
[5819,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5819,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5819,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.614999771118164,1.190999984741211]
[5819,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.899999976158142]
[5819,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5819,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5819,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.68699645996094,72.87899780273438,66.94100189208984]
[5819,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9900000095367432,0.9639999866485596]
[5819,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9764637351036072,0.9760788083076477,0.9796293377876282]
[5819,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835769534111023,0.9835343360900879,0.984855592250824]
[5819,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0433533191680908,1.0671885013580322,1.0836093425750732]
[5821,16,"Phase Start Time:",0.6685301065444946,0.6720254421234131,0.6920833587646484]
[5821,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.20001220703125]
[5821,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.799999237060547]
[5821,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",515.3887939453125,510.4949645996094,532.0094604492188]
[5821,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2595.841552734375,9637.2939453125,2590.885986328125]
[5821,21,"Dilution Factor:",15.722999572753906,14.381999969482422,19.805999755859375]
[5821,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[5821,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5821,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.619000434875488,1.1770000457763672]
[5821,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[5821,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5821,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5821,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.5250015258789,76.15499877929688,75.7509994506836]
[5821,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.00600004196167,1.003999948501587]
[5821,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745755195617676,0.9738343954086304,0.9763660430908203]
[5821,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827247858047485,0.9828068614006042,0.9828965067863464]
[5821,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0263572931289673,1.0303493738174438,1.0336939096450806]
[5833,16,"Phase Start Time:",0.37313657999038696,0.3766319453716278,0.3967013955116272]
[5833,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.5]
[5833,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",20.799999237060547,21.100000381469727,21.299999237060547]
[5833,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.5600280761719,308.34649658203125,321.811279296875]
[5833,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1570.78173828125,5821.06787109375,1568.8299560546875]
[5833,21,"Dilution Factor:",15.105999946594238,14.140000343322754,19.636999130249023]
[5833,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[5833,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5833,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.642999649047852,1.1920000314712524]
[5833,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.5]
[5833,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5833,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[5833,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.3499984741211,75.69499969482422,77.0979995727539]
[5833,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.003999948501587,1.0099999904632568]
[5833,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750213027000427,0.974334180355072,0.976418673992157]
[5833,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829855561256409,0.9829089641571045,0.9825977087020874]
[5833,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0411392450332642,1.0484204292297363,1.0551185607910156]
[5834,16,"Phase Start Time:",0.43736112117767334,0.4408564865589142,0.46091434359550476]
[5834,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292]
[5834,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.399999618530273,21.5]
[5834,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.1689453125,308.4505615234375,321.7423400878906]
[5834,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.2542724609375,5823.03271484375,1565.812744140625]
[5834,21,"Dilution Factor:",17.312999725341797,16.57900047302246,23.054000854492188]
[5834,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5834,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5834,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.586999893188477,1.1759999990463257]
[5834,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[5834,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5834,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.4000015258789]
[5834,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.35900115966797,77.04399871826172,76.95899963378906]
[5834,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,1.0099999904632568,1.0099999904632568]
[5834,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754080772399902,0.9751356840133667,0.9772542715072632]
[5834,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825398325920105,0.9826096892356873,0.9826285243034363]
[5834,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0403448343276978,1.0555424690246582,1.075204849243164]
[5835,16,"Phase Start Time:",0.5018055438995361,0.5053125023841858,0.5253703594207764]
[5835,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.5]
[5835,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.5,21.399999618530273]
[5835,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.00390625,374.60888671875,391.6098937988281]
[5835,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1908.916259765625,7071.9912109375,1909.0982666015625]
[5835,21,"Dilution Factor:",14.085000038146973,13.01200008392334,18.80500030517578]
[5835,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5835,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5835,24,"Distance (mi)",1.2000000476837158,8.656000137329102,1.1979999542236328]
[5835,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.4000000953674316]
[5835,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5835,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5835,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.27100372314453,77.16400146484375,76.51899719238281]
[5835,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,1.0110000371932983,1.0069999694824219]
[5835,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743083119392395,0.9736012816429138,0.9765101075172424]
[5835,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982559323310852,0.9825830459594727,0.9827260971069336]
[5835,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0340021848678589,1.0445427894592285,1.0519840717315674]
[5836,16,"Phase Start Time:",0.5682870149612427,0.5717824101448059,0.5918750166893005]
[5836,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.1000061035156]
[5836,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.700000762939453]
[5836,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.4444274902344,374.31781005859375,391.1514892578125]
[5836,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1907.3599853515625,7067.1201171875,1904.2557373046875]
[5836,21,"Dilution Factor:",11.79699993133545,11.885000228881836,16.80299949645996]
[5836,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5836,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5836,24,"Distance (mi)",1.1670000553131104,8.640000343322754,1.180999994277954]
[5836,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[5836,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5836,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5836,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.99199676513672,77.86100006103516,77.55999755859375]
[5836,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0140000581741333,1.0119999647140503]
[5836,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9727975726127625,0.9723182320594788,0.9753634929656982]
[5836,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828430414199829,0.9824284911155701,0.9824952483177185]
[5836,32,"Raw Samp Extraction CF",1.024465799331665,1.0336389541625977,1.0387742519378662]
[5837,16,"Phase Start Time:",0.6363310217857361,0.6398379802703857,0.6599421501159668]
[5837,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.5999755859375,292.1000061035156]
[5837,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.700000762939453]
[5837,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",514.9979858398438,510.1177673339844,531.6419067382812]
[5837,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2594.7314453125,9629.3232421875,2588.210205078125]
[5837,21,"Dilution Factor:",15.977999687194824,14.277999877929688,19.530000686645508]
[5837,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5837,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5837,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.604000091552734,1.184000015258789]
[5837,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[5837,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5837,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5837,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.36299896240234,77.50599670410156,76.49500274658203]
[5837,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0119999647140503,1.0069999694824219]
[5837,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747225046157837,0.9734792113304138,0.9761269688606262]
[5837,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827607274055481,0.9825072288513184,0.9827314615249634]
[5837,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0253031253814697,1.027787446975708,1.030759334564209]
[5851,16,"Phase Start Time:",0.39873841404914856,0.4022453725337982,0.42229166626930237]
[5851,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.5999755859375,292.5]
[5851,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5851,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.58477783203125,308.3338317871094,321.8923034667969]
[5851,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1569.867919921875,5820.314453125,1569.2249755859375]
[5851,21,"Dilution Factor:",15.034000396728516,14.178000450134277,19.83799934387207]
[5851,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[5851,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5851,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.626999855041504,1.1920000314712524]
[5851,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5]
[5851,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5851,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[5851,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.7509994506836,77.5270004272461,76.8010025024414]
[5851,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.0119999647140503,1.0089999437332153]
[5851,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9744423627853394,0.9739463329315186,0.9765493273735046]
[5851,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824528694152832,0.9825025796890259,0.9826635718345642]
[5851,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0403012037277222,1.0493390560150146,1.0557199716567993]
[5852,16,"Phase Start Time:",0.4630555510520935,0.46655091643333435,0.4865972101688385]
[5852,17,"Test Time (sec):",302,1132.5999755859375,292.3999938964844]
[5852,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.899999618530273]
[5852,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.4158935546875,374.2711486816406,391.52886962890625]
[5852,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1909.7265625,7064.99169921875,1908.05078125]
[5852,21,"Dilution Factor:",13.395999908447266,12.942999839782715,17.608999252319336]
[5852,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5852,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5852,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.637999534606934,1.1890000104904175]
[5852,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.4000000953674316]
[5852,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5852,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[5852,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.92900085449219,76.89600372314453,77.43699645996094]
[5852,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0089999437332153,1.0119999647140503]
[5852,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9730891585350037,0.9727450013160706,0.9752520322799683]
[5852,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826352000236511,0.9826424717903137,0.9825224876403809]
[5852,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0268151760101318,1.0387458801269531,1.0410099029541016]
[5853,16,"Phase Start Time:",0.5301620364189148,0.533657431602478,0.5537152886390686]
[5853,17,"Test Time (sec):",301.3999938964844,1132.699951171875,291.5]
[5853,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.600000381469727,21.700000762939453]
[5853,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.4666748046875,309.010498046875,322.3081359863281]
[5853,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1564.6009521484375,5833.60302734375,1565.88037109375]
[5853,21,"Dilution Factor:",15.557000160217285,13.678000450134277,20.111000061035156]
[5853,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5853,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5853,24,"Distance (mi)",1.1670000553131104,8.612000465393066,1.1729999780654907]
[5853,25,"Crank Time (sec):",1.2999999523162842,0,1.399999976158142]
[5853,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5853,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[5853,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.88200378417969,76.48999786376953,76.25700378417969]
[5853,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0069999694824219,1.00600004196167]
[5853,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751714468002319,0.9738710522651672,0.9767532348632812]
[5853,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828674793243408,0.9827325344085693,0.9827842712402344]
[5853,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0354506969451904,1.0400192737579346,1.047974944114685]
[5854,16,"Phase Start Time:",0.5965509414672852,0.6000578999519348,0.620104193687439]
[5854,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.3999938964844]
[5854,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.799999237060547]
[5854,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.1659851074219,375.0230712890625,391.6767578125]
[5854,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1910.3646240234375,7079.810546875,1908.7713623046875]
[5854,21,"Dilution Factor:",11.777000427246094,11.725000381469727,16.825000762939453]
[5854,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5854,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5854,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.663000106811523,1.184999942779541]
[5854,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[5854,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5854,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5854,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.70999908447266,76.9280014038086,76.13700103759766]
[5854,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0089999437332153,1.00600004196167]
[5854,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9726197719573975,0.972395658493042,0.9756790995597839]
[5854,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826837778091431,0.9826353788375854,0.9828108549118042]
[5854,32,"Raw Samp Extraction CF",1.023452877998352,1.030834436416626,1.0367164611816406]
[5855,16,"Phase Start Time:",0.6621759533882141,0.6656712889671326,0.6857291460037231]
[5855,17,"Test Time (sec):",302,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[5855,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.799999237060547]
[5855,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.78082275390625,374.07196044921875,390.94622802734375]
[5855,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1906.530029296875,7063.10205078125,1904.5596923828125]
[5855,21,"Dilution Factor:",12.291000366210938,11.128999710083008,15.781999588012695]
[5855,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5855,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5855,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.621000289916992,1.1759999990463257]
[5855,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.200000047683716]
[5855,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5855,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5855,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.91300201416016,76.84700012207031,75.81999969482422]
[5855,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0089999437332153,1.003999948501587]
[5855,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9721492528915405,0.9710261225700378,0.9746764898300171]
[5855,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826387166976929,0.9826533794403076,0.9828812479972839]
[5855,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0268304347991943,1.0334270000457764,1.038400411605835]
[5864,16,"Phase Start Time:",0.3748379647731781,0.37833333015441895,0.39840278029441833]
[5864,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.3999938964844]
[5864,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22.399999618530273,22.600000381469727]
[5864,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.3387145996094,374.07177734375,391.1849060058594]
[5864,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1910.6026611328125,7061.85205078125,1906.37451171875]
[5864,21,"Dilution Factor:",13.355999946594238,12.906999588012695,17.535999298095703]
[5864,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,719]
[5864,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5864,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.616000175476074,1.1990000009536743]
[5864,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.4000000953674316]
[5864,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5864,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[5864,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",79.39199829101562,79.58799743652344,80.06900024414062]
[5864,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0210000276565552,1.0219999551773071,1.024999976158142]
[5864,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9725154042243958,0.9721205234527588,0.9746317267417908]
[5864,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9820891618728638,0.9820457696914673,0.9819391965866089]
[5864,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0265518426895142,1.0371778011322021,1.041582703590393]
[5865,16,"Phase Start Time:",0.4421180486679077,0.44560185074806213,0.4656597077846527]
[5865,17,"Test Time (sec):",301.70001220703125,1132.699951171875,291.70001220703125]
[5865,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,21.899999618530273,21.5]
[5865,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.36029052734375,308.8482360839844,322.1244201660156]
[5865,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.6234130859375,5830.5400390625,1566.0616455078125]
[5865,21,"Dilution Factor:",15.663000106811523,13.670000076293945,20.086000442504883]
[5865,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[5865,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5865,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.604000091552734,1.1779999732971191]
[5865,25,"Crank Time (sec):",1.600000023841858,0,1.7000000476837158]
[5865,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5865,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[5865,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.625,72.87300109863281,69.81700134277344]
[5865,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9900000095367432,0.9760000109672546]
[5865,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759317636489868,0.9746741652488708,0.9781749248504639]
[5865,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835907816886902,0.983535647392273,0.9842151999473572]
[5865,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0324981212615967,1.0357478857040405,1.042647361755371]
[5866,16,"Phase Start Time:",0.5132407546043396,0.5167477130889893,0.5368055701255798]
[5866,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.800048828125,292.3999938964844]
[5866,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,22.100000381469727]
[5866,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.7738037109375,306.3503723144531,320.9490051269531]
[5866,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.8538818359375,5783.89501953125,1564.0914306640625]
[5866,21,"Dilution Factor:",13.569000244140625,11.1850004196167,16.73699951171875]
[5866,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,720,719]
[5866,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5866,24,"Distance (mi)",1.156000018119812,8.579999923706055,1.1740000247955322]
[5866,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.4000000953674316]
[5866,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5866,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[5866,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.01599884033203,75.62699890136719,75.56099700927734]
[5866,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.003000020980835,1.003000020980835]
[5866,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743369817733765,0.9725085496902466,0.9759734272956848]
[5866,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828377366065979,0.9829240441322327,0.9829387068748474]
[5866,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0373762845993042,1.0428812503814697,1.0484411716461182]
[5867,16,"Phase Start Time:",0.5804051160812378,0.5839004516601562,0.6039583086967468]
[5867,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.20001220703125]
[5867,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.700000762939453]
[5867,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.1327209472656,308.0252990722656,321.2931823730469]
[5867,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1566.55322265625,5815.517578125,1564.69775390625]
[5867,21,"Dilution Factor:",15.79699993133545,14.157999992370605,19.21299934387207]
[5867,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5867,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5867,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.637999534606934,1.190999984741211]
[5867,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[5867,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5867,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5867,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.9229965209961,76.06700134277344,75.93900299072266]
[5867,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0049999952316284,1.0049999952316284]
[5867,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752455949783325,0.9742239117622375,0.9765000343322754]
[5867,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828583598136902,0.9828264117240906,0.9828547835350037]
[5867,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0406489372253418,1.0428738594055176,1.0505094528198242]
[5868,16,"Phase Start Time:",0.6506944298744202,0.6541898250579834,0.6742708086967468]
[5868,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.5,292.20001220703125]
[5868,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.799999237060547]
[5868,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.5068359375,374.0063781738281,390.7144775390625]
[5868,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1905.7818603515625,7059.37060546875,1902.779541015625]
[5868,21,"Dilution Factor:",12.045000076293945,11.152000427246094,15.854999542236328]
[5868,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5868,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5868,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.607000350952148,1.1829999685287476]
[5868,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[5868,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5868,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.19999694824219]
[5868,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.44999694824219,75.79299926757812,75.24299621582031]
[5868,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.003999948501587,1.0010000467300415]
[5868,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9720299243927002,0.971287727355957,0.9748415350914001]
[5868,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827414155006409,0.9828872084617615,0.9830092787742615]
[5868,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0261294841766357,1.0315773487091064,1.0381883382797241]
[5870,16,"Phase Start Time:",0.38212963938713074,0.3856250047683716,0.40568286180496216]
[5870,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.29998779296875]
[5870,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22.200000762939453,21.799999237060547]
[5870,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.0057067871094,306.42388916015625,321.1399841308594]
[5870,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.9871826171875,5785.28271484375,1564.4869384765625]
[5870,21,"Dilution Factor:",13.406999588012695,11.08899974822998,16.764999389648437]
[5870,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5870,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5870,24,"Distance (mi)",1.1610000133514404,8.571999549865723,1.1759999990463257]
[5870,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.200000047683716]
[5870,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5870,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[5870,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.9219970703125,77.55699920654297,73.13400268554688]
[5870,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0140000581741333,1.0119999647140503,0.9909999966621399]
[5870,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9738032221794128,0.9719971418380737,0.9765216708183289]
[5870,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982414960861206,0.982495903968811,0.9834776520729065]
[5870,32,"Raw Samp Extraction CF",1.037977695465088,1.0466806888580322,1.0510421991348267]
[5871,16,"Phase Start Time:",0.4469328820705414,0.4504282474517822,0.4704861044883728]
[5871,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,291.79998779296875]
[5871,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.200000762939453,22]
[5871,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.4263000488281,308.2051086425781,321.7247009277344]
[5871,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1568.5504150390625,5818.39892578125,1564.654541015625]
[5871,21,"Dilution Factor:",15.694999694824219,14.10200023651123,19.41699981689453]
[5871,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5871,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5871,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.625,1.1979999542236328]
[5871,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.7999999523162842]
[5871,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5871,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[5871,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.83599853515625,75.59700012207031,76.11499786376953]
[5871,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.003000020980835,1.0049999952316284]
[5871,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754498600959778,0.9742819666862488,0.9765442609786987]
[5871,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983099639415741,0.9829307198524475,0.9828157424926758]
[5871,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0421792268753052,1.044834852218628,1.0528926849365234]
[5892,16,"Phase Start Time:",0.39461806416511536,0.3981249928474426,0.41820600628852844]
[5892,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1133.5,292.29998779296875]
[5892,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,22.100000381469727]
[5892,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.2630615234375,374.44622802734375,391.1141357421875]
[5892,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1911.4857177734375,7073.9130859375,1905.377685546875]
[5892,21,"Dilution Factor:",13.96399974822998,13.116999626159668,18.58300018310547]
[5892,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[5892,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5892,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.642000198364258,1.1920000314712524]
[5892,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.299999952316284]
[5892,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5892,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[5892,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.81199645996094,78.85600280761719,78.3499984741211]
[5892,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0180000066757202,1.0190000534057617,1.0160000324249268]
[5892,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739019274711609,0.9733002185821533,0.9760301113128662]
[5892,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9822176694869995,0.9822079539299011,0.9823200702667236]
[5892,32,"Raw Samp Extraction CF",1.032332181930542,1.0425070524215698,1.050366997718811]
[5893,16,"Phase Start Time:",0.4623379707336426,0.4658333361148834,0.485891193151474]
[5893,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.5]
[5893,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22.200000762939453,21.799999237060547]
[5893,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.9781188964844,372.8813781738281,390.2078552246094]
[5893,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1905.009765625,7040.00048828125,1902.26318359375]
[5893,21,"Dilution Factor:",13.038000106811523,12.687999725341797,17.243999481201172]
[5893,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5893,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5893,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.633000373840332,1.184999942779541]
[5893,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.5]
[5893,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5893,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5893,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.54299926757812,76.76100158691406,72.69100189208984]
[5893,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1.0089999437332153,0.9890000224113464]
[5893,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9738499522209167,0.9730802178382874,0.9765183329582214]
[5893,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831646680831909,0.9826724529266357,0.9835760593414307]
[5893,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0281180143356323,1.038404941558838,1.041303277015686]
[5894,16,"Phase Start Time:",0.5290740728378296,0.5325694680213928,0.5526852011680603]
[5894,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.20001220703125]
[5894,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,22,22.200000762939453]
[5894,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.884765625,373.68841552734375,390.50714111328125]
[5894,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1905.1690673828125,7055.2373046875,1901.769775390625]
[5894,21,"Dilution Factor:",11.597000122070313,11.479000091552734,16.523000717163086]
[5894,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5894,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5894,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.612000465393066,1.1720000505447388]
[5894,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.200000047683716]
[5894,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5894,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[5894,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.71199798583984,76.02899932861328,76.09600067138672]
[5894,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0049999952316284,1.0049999952316284]
[5894,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9723695516586304,0.9722805619239807,0.9754847288131714]
[5894,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826833009719849,0.9828348159790039,0.9828199744224548]
[5894,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0257952213287354,1.0359888076782227,1.0438283681869507]
[5895,16,"Phase Start Time:",0.5991203784942627,0.6026273369789124,0.6227083206176758]
[5895,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.20001220703125]
[5895,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.799999237060547]
[5895,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",514.818359375,510.2317810058594,531.6605224609375]
[5895,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2593.82666015625,9633.17578125,2589.186767578125]
[5895,21,"Dilution Factor:",15.430000305175781,14.017000198364258,19.29199981689453]
[5895,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5895,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5895,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.604999542236328,1.1649999618530273]
[5895,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[5895,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5895,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5895,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.36799621582031,76.41999816894531,76.11799621582031]
[5895,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0069999694824219,1.0049999952316284]
[5895,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746474027633667,0.9737570881843567,0.9762753248214722]
[5895,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827595949172974,0.9827480912208557,0.9828150868415833]
[5895,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0240044593811035,1.0269734859466553,1.0305521488189697]
[5906,16,"Phase Start Time:",0.3926273286342621,0.39612269401550293,0.41620370745658875]
[5906,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.5]
[5906,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",20.799999237060547,21,21.200000762939453]
[5906,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.67156982421875,307.2982177734375,320.5174560546875]
[5906,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.7847900390625,5801.2783203125,1562.5225830078125]
[5906,21,"Dilution Factor:",15.319999694824219,14.243000030517578,19.632999420166016]
[5906,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[5906,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5906,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.588000297546387,1.1799999475479126]
[5906,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.5]
[5906,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5906,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5906,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.58499908447266,75.5270004272461,74.91699981689453]
[5906,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1.003000020980835,1]
[5906,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749690890312195,0.9740662574768066,0.9766436219215393]
[5906,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983155369758606,0.9829462170600891,0.9830816388130188]
[5906,32,"Raw Samp Extraction CF",1.042948842048645,1.050567865371704,1.0556762218475342]
[5907,16,"Phase Start Time:",0.4566550850868225,0.46015045046806335,0.4802083373069763]
[5907,17,"Test Time (sec):",301.3999938964844,1132.699951171875,291.1000061035156]
[5907,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.299999237060547,21.399999618530273]
[5907,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.2815856933594,307.87200927734375,320.9825744628906]
[5907,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1558.6478271484375,5812.1103515625,1557.3004150390625]
[5907,21,"Dilution Factor:",15.630999565124512,13.684000015258789,20.172000885009766]
[5907,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[5907,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5907,24,"Distance (mi)",1.1679999828338623,8.571999549865723,1.1799999475479126]
[5907,25,"Crank Time (sec):",1.2999999523162842,0,1.100000023841858]
[5907,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5907,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5907,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.41600036621094,76.05899810791016,76.20600128173828]
[5907,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0049999952316284,1.00600004196167]
[5907,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750807285308838,0.9739574193954468,0.9767645597457886]
[5907,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827489852905273,0.9828281998634338,0.9827955961227417]
[5907,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0355665683746338,1.0402227640151978,1.0486156940460205]
[5908,16,"Phase Start Time:",0.5369791388511658,0.540474534034729,0.5605671405792236]
[5908,17,"Test Time (sec):",302.5,1135.0999755859375,292.29998779296875]
[5908,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.700000762939453,21.600000381469727]
[5908,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.6390686035156,372.5451354980469,389.8152160644531]
[5908,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1903.9302978515625,7047.93310546875,1899.0498046875]
[5908,21,"Dilution Factor:",13.154999732971191,12.602999687194824,17.26799964904785]
[5908,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5908,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5908,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.605999946594238,1.1859999895095825]
[5908,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.299999952316284]
[5908,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5908,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[5908,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.77799987792969,76.72599792480469,75.38600158691406]
[5908,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0080000162124634,1.0019999742507935]
[5908,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9734371900558472,0.9730324745178223,0.9759290218353271]
[5908,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826686978340149,0.9826802015304565,0.982977569103241]
[5908,32,"Raw Samp Extraction CF",1.027787685394287,1.0404236316680908,1.0419081449508667]
[5909,16,"Phase Start Time:",0.6038078665733337,0.607303261756897,0.6273611187934875]
[5909,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.1000061035156]
[5909,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5909,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.2495422363281,373.05401611328125,389.7142333984375]
[5909,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1901.337646484375,7042.6376953125,1897.2587890625]
[5909,21,"Dilution Factor:",11.569999694824219,11.456999778747559,16.541000366210938]
[5909,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5909,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5909,24,"Distance (mi)",1.1690000295639038,8.605999946594238,1.1699999570846558]
[5909,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[5909,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5909,27,"Barometer (kPa)",98,97.9000015258789,97.9000015258789]
[5909,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.34700012207031,76.58200073242188,76.68099975585938]
[5909,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0080000162124634,1.0080000162124634]
[5909,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.972432017326355,0.9721394181251526,0.9753734469413757]
[5909,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827643036842346,0.9827121496200562,0.9826902151107788]
[5909,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0260372161865234,1.0358511209487915,1.0418052673339844]
[5910,16,"Phase Start Time:",0.6746065020561218,0.6781018376350403,0.6981596946716309]
[5910,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,291.79998779296875]
[5910,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.700000762939453]
[5910,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",513.2103271484375,508.2578430175781,529.84375]
[5910,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2584.01416015625,9595.060546875,2576.806640625]
[5910,21,"Dilution Factor:",15.628000259399414,13.977999687194824,19.302000045776367]
[5910,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[5910,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5910,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.59000015258789,1.1759999990463257]
[5910,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.7999999523162842]
[5910,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5910,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[5910,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.95099639892578,76.6709976196289,76.05899810791016]
[5910,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0080000162124634,1.0049999952316284]
[5910,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748416543006897,0.9736828804016113,0.9762976765632629]
[5910,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828521609306335,0.9826924204826355,0.9828281998634338]
[5910,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0252550840377808,1.0278513431549072,1.0300110578536987]
[5924,16,"Phase Start Time:",0.38255786895751953,0.3860532343387604,0.40611112117767334]
[5924,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.29998779296875]
[5924,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.600000381469727,21.600000381469727]
[5924,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.40155029296875,305.79412841796875,320.53607177734375]
[5924,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.8717041015625,5773.3935546875,1561.5447998046875]
[5924,21,"Dilution Factor:",14.060999870300293,11.67300033569336,17.500999450683594]
[5924,22,"Bag Analysis Time (sec):",866,865,864]
[5924,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5924,24,"Distance (mi)",1.1549999713897705,8.539999961853027,1.180999994277954]
[5924,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[5924,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5924,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.4000015258789]
[5924,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.38800048828125,75.37300109863281,74.70700073242188]
[5924,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0019999742507935,0.9990000128746033]
[5924,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9736996293067932,0.9721949100494385,0.9759687781333923]
[5924,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825333952903748,0.9829804301261902,0.9831282496452332]
[5924,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0387778282165527,1.045092225074768,1.0499521493911743]
[5925,16,"Phase Start Time:",0.4573958218097687,0.4608912169933319,0.4809606373310089]
[5925,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.699951171875,291.8999938964844]
[5925,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22.299999237060547,22.100000381469727]
[5925,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.72100830078125,307.4881286621094,320.8350830078125]
[5925,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1563.444580078125,5804.86328125,1560.8626708984375]
[5925,21,"Dilution Factor:",15.940999984741211,14.52400016784668,20.051000595092773]
[5925,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[5925,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5925,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.616999626159668,1.1729999780654907]
[5925,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,1.7999999523162842]
[5925,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5925,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5925,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.45600128173828,76.33899688720703,76.41799926757812]
[5925,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1.00600004196167,1.0069999694824219]
[5925,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753584861755371,0.9740710854530334,0.9764585494995117]
[5925,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831839799880981,0.9827660322189331,0.9827485084533691]
[5925,32,"Raw Samp Extraction CF",1.042344093322754,1.0435779094696045,1.0522648096084595]
[5926,16,"Phase Start Time:",0.5420370101928711,0.5455555319786072,0.5656365752220154]
[5926,17,"Test Time (sec):",303.79998779296875,1132.699951171875,292.79998779296875]
[5926,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,21.799999237060547]
[5926,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.50341796875,307.3276062011719,320.8992919921875]
[5926,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1572.182373046875,5801.8330078125,1565.9886474609375]
[5926,21,"Dilution Factor:",15.081000328063965,14.4399995803833,20.312999725341797]
[5926,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5926,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5926,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.574999809265137,1.1720000505447388]
[5926,25,"Crank Time (sec):",3.700000047683716,0,2.799999952316284]
[5926,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5926,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5926,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.29000091552734,76.38999938964844,74.38700103759766]
[5926,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0069999694824219,0.996999979019165]
[5926,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9744981527328491,0.9739949703216553,0.9769740700721741]
[5926,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982776939868927,0.9827547669410706,0.9831993579864502]
[5926,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0420781373977661,1.0514554977416992,1.0560369491577148]
[5927,16,"Phase Start Time:",0.6091088056564331,0.6126041412353516,0.6326736211776733]
[5927,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.699951171875,291.8999938964844]
[5927,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.700000762939453]
[5927,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.16729736328125,307.45562744140625,320.7730407714844]
[5927,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.6583251953125,5804.25,1560.560791015625]
[5927,21,"Dilution Factor:",18.18899917602539,17.249000549316406,24.158000946044922]
[5927,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[5927,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5927,24,"Distance (mi)",1.1720000505447388,8.538000106811523,1.1779999732971191]
[5927,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,1.899999976158142]
[5927,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5927,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.0999984741211]
[5927,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.85299682617188,76.02799987792969,75.95700073242188]
[5927,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0049999952316284,1.0049999952316284]
[5927,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9758531451225281,0.9754165410995483,0.9775505661964417]
[5927,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828739166259766,0.982835054397583,0.9828507900238037]
[5927,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0422742366790771,1.0612930059432983,1.0902034044265747]
[5928,16,"Phase Start Time:",0.6750694513320923,0.6785532236099243,0.6986342668533325]
[5928,17,"Test Time (sec):",301.29998779296875,1132.800048828125,291.6000061035156]
[5928,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.600000381469727]
[5928,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.97711181640625,307.46148681640625,320.4241027832031]
[5928,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1556.6016845703125,5804.87255859375,1557.2611083984375]
[5928,21,"Dilution Factor:",15.392999649047852,13.682999610900879,19.812000274658203]
[5928,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5928,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5928,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.62399959564209,1.1859999895095825]
[5928,25,"Crank Time (sec):",1.2000000476837158,0,1.600000023841858]
[5928,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5928,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[5928,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.41699981689453,75.53199768066406,75.68099975585938]
[5928,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.003000020980835,1.003000020980835]
[5928,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751729369163513,0.9740743637084961,0.9767700433731079]
[5928,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982970654964447,0.9829451441764832,0.9829120635986328]
[5928,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0363872051239014,1.041292428970337,1.0487793684005737]
[5941,16,"Phase Start Time:",0.3737615644931793,0.37725692987442017,0.39731481671333313]
[5941,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.5999755859375,292.20001220703125]
[5941,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5941,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.0210266113281,306.4302978515625,320.9318542480469]
[5941,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.9908447265625,5784.3828125,1562.9381103515625]
[5941,21,"Dilution Factor:",14.14900016784668,11.72700023651123,17.610000610351563]
[5941,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,721]
[5941,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5941,24,"Distance (mi)",1.1670000553131104,8.538999557495117,1.1779999732971191]
[5941,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[5941,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5941,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[5941,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.76599884033203,75.3550033569336,75.29900360107422]
[5941,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0019999742507935,1.0019999742507935]
[5941,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9740871787071228,0.9722543954849243,0.9758743643760681]
[5941,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828932285308838,0.9829844236373901,0.9829968810081482]
[5941,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0373684167861938,1.0445458889007568,1.0485365390777588]
[5942,16,"Phase Start Time:",0.44350695610046387,0.4470023214817047,0.4670601785182953]
[5942,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,291.8999938964844]
[5942,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.600000381469727,21.799999237060547]
[5942,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.2861633300781,308.26934814453125,321.7535095214844]
[5942,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.3258056640625,5819.61181640625,1565.330810546875]
[5942,21,"Dilution Factor:",15.895000457763672,14.569999694824219,20.509000778198242]
[5942,22,"Bag Analysis Time (sec):",866,828,720]
[5942,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5942,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.559000015258789,1.184000015258789]
[5942,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[5942,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5942,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[5942,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.75700378417969,75.87699890136719,75.69400024414062]
[5942,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.003999948501587,1.003000020980835]
[5942,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752731919288635,0.9742013216018677,0.9767579436302185]
[5942,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831171631813049,0.9828685522079468,0.9829092025756836]
[5942,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0402839183807373,1.0425012111663818,1.0517420768737793]
[5943,16,"Phase Start Time:",0.5083912014961243,0.5118865966796875,0.5320717692375183]
[5943,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.5999755859375,292.20001220703125]
[5943,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.799999237060547,21.899999618530273]
[5943,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.39862060546875,375.06048583984375,391.7457275390625]
[5943,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1910.2720947265625,7079.89208984375,1907.8017578125]
[5943,21,"Dilution Factor:",15.196000099182129,14.258000373840332,20.33099937438965]
[5943,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5943,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5943,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.586000442504883,1.190999984741211]
[5943,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[5943,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5943,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[5943,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.63600158691406,75.94000244140625,75.98600006103516]
[5943,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1.0049999952316284,1.0049999952316284]
[5943,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746987819671631,0.9737618565559387,0.9764711260795593]
[5943,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831440448760986,0.9828546047210693,0.9828444123268127]
[5943,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0355931520462036,1.047886610031128,1.055516004562378]
[5944,16,"Phase Start Time:",0.5730786919593811,0.5765740871429443,0.5966435074806213]
[5944,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292]
[5944,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.600000381469727]
[5944,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.8282165527344,308.1321105957031,321.49627685546875]
[5944,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.0201416015625,5817.02099609375,1564.6151123046875]
[5944,21,"Dilution Factor:",17.884000778198242,17.172000885009766,24.197999954223633]
[5944,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[5944,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5944,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.560999870300293,1.1829999685287476]
[5944,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[5944,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5944,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[5944,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.3280029296875,75.45800018310547,75.0250015258789]
[5944,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0019999742507935,1]
[5944,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756367206573486,0.975506067276001,0.9777666926383972]
[5944,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827684760093689,0.9829615354537964,0.9830576777458191]
[5944,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0406767129898071,1.0579997301101685,1.0801112651824951]
[5945,16,"Phase Start Time:",0.6402661800384521,0.6437615752220154,0.663819432258606]
[5945,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133.0999755859375,292.20001220703125]
[5945,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5945,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.7803649902344,374.3122253417969,391.0859680175781]
[5945,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1907.1591796875,7068.88623046875,1904.588623046875]
[5945,21,"Dilution Factor:",11.741999626159668,10.602999687194824,15.213000297546387]
[5945,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5945,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5945,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.62399959564209,1.1660000085830688]
[5945,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[5945,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5945,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[5945,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.03399658203125,75.76000213623047,75.9229965209961]
[5945,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.003999948501587,1.0049999952316284]
[5945,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.972547709941864,0.971396803855896,0.9748386144638062]
[5945,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982833743095398,0.9828945398330688,0.9828583598136902]
[5945,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0260567665100098,1.0305466651916504,1.035771131515503]
[5948,16,"Phase Start Time:",0.37269675731658936,0.3761921226978302,0.39625000953674316]
[5948,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.1000061035156]
[5948,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.5,21.899999618530273]
[5948,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.4277648925781,375.22088623046875,391.97021484375]
[5948,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1910.4188232421875,7083.544921875,1908.24169921875]
[5948,21,"Dilution Factor:",15.107000350952148,14.180000305175781,20.30299949645996]
[5948,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,721]
[5948,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5948,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.593000411987305,1.180999994277954]
[5948,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[5948,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5948,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[5948,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.2239990234375,72.74099731445312,77.46299743652344]
[5948,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,0.9900000095367432,1.0119999647140503]
[5948,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9740967750549316,0.9744259715080261,0.9761342406272888]
[5948,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825697541236877,0.9835649728775024,0.9825167655944824]
[5948,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0351718664169312,1.0465142726898193,1.056053638458252]
[5949,16,"Phase Start Time:",0.4371180534362793,0.44061341881752014,0.4606713056564331]
[5949,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.20001220703125]
[5949,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.700000762939453]
[5949,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.30096435546875,374.6175842285156,391.89422607421875]
[5949,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1909.7802734375,7072.15576171875,1908.52490234375]
[5949,21,"Dilution Factor:",11.361000061035156,10.347000122070312,15.130000114440918]
[5949,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[5949,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[5949,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.598999977111816,1.1759999990463257]
[5949,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[5949,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[5949,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[5949,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.69400024414062,76.0199966430664,74.9800033569336]
[5949,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.0049999952316284,1]
[5949,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9724751710891724,0.971052348613739,0.9750016927719116]
[5949,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831311702728271,0.9828368425369263,0.9830676913261414]
[5949,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0259606838226318,1.0329049825668335,1.0394963026046753]
[6029,16,"Phase Start Time:",0.4575694501399994,0.46107637882232666,0.4811342656612396]
[6029,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[6029,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6029,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.0262756347656,306.18548583984375,320.7947692871094]
[6029,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1568.0906982421875,5781.29248046875,1562.2705078125]
[6029,21,"Dilution Factor:",13.944000244140625,11.637999534606934,17.395000457763672]
[6029,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6029,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6029,24,"Distance (mi)",1.1629999876022339,8.579999923706055,1.1759999990463257]
[6029,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.200000047683716]
[6029,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6029,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6029,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.4229965209961,78.35800170898438,78.40599822998047]
[6029,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0169999599456787,1.0160000324249268,1.0160000324249268]
[6029,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9733868837356567,0.9715050458908081,0.9750834107398987]
[6029,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823039174079895,0.9823183417320251,0.9823076725006104]
[6029,32,"Raw Samp Extraction CF",1.03780996799469,1.0461558103561401,1.0494152307510376]
[6030,16,"Phase Start Time:",0.5234838128089905,0.5269907116889954,0.54708331823349]
[6030,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.3999938964844]
[6030,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.899999618530273,21.700000762939453]
[6030,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.34503173828125,375.104248046875,392.03765869140625]
[6030,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1910.0023193359375,7081.34326171875,1910.5301513671875]
[6030,21,"Dilution Factor:",14.520000457763672,13.795999526977539,19.698999404907227]
[6030,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6030,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6030,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.63700008392334,1.1979999542236328]
[6030,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.299999952316284]
[6030,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6030,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6030,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.9010009765625,72.73100280761719,70.22799682617188]
[6030,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9860000014305115,0.9900000095367432,0.9779999852180481]
[6030,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975482165813446,0.9747519493103027,0.9779539704322815]
[6030,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983751654624939,0.9835671782493591,0.9841237664222717]
[6030,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0331958532333374,1.0424156188964844,1.048545002937317]
[6031,16,"Phase Start Time:",0.5993518233299255,0.6028472185134888,0.6229977011680603]
[6031,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.6000061035156]
[6031,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22,21.899999618530273]
[6031,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.6929016113281,307.5819396972656,320.994140625]
[6031,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.3743896484375,5807.1474609375,1565.3814697265625]
[6031,21,"Dilution Factor:",14.942999839782715,14.381999969482422,20.20800018310547]
[6031,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6031,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6031,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.614999771118164,1.1720000505447388]
[6031,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5]
[6031,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6031,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[6031,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.53500366210938,73.89700317382812,76.72000122070312]
[6031,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,0.9950000047683716,1.0080000162124634]
[6031,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743420481681824,0.9745113849639893,0.9764192700386047]
[6031,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827225804328918,0.9833081364631653,0.9826815128326416]
[6031,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0426084995269775,1.0483299493789673,1.0533931255340576]
[6032,16,"Phase Start Time:",0.6779398322105408,0.6814351677894592,0.7014930844306946]
[6032,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6032,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.700000762939453]
[6032,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",515.7611083984375,510.6937255859375,532.1959228515625]
[6032,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2596.857177734375,9641.046875,2591.794189453125]
[6032,21,"Dilution Factor:",14.800000190734863,13.442000389099121,18.854999542236328]
[6032,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6032,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6032,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.607999801635742,1.184000015258789]
[6032,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[6032,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6032,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[6032,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.96099853515625,75.94400024414062,75.53099822998047]
[6032,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0049999952316284,1.003000020980835]
[6032,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746914505958557,0.9738072156906128,0.9764981269836426]
[6032,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828499555587769,0.9828537106513977,0.9829453825950623]
[6032,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0248239040374756,1.0274039506912231,1.0311015844345093]
[6043,16,"Phase Start Time:",0.3782060146331787,0.38171297311782837,0.40177083015441895]
[6043,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.3999938964844]
[6043,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,22]
[6043,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.36273193359375,306.6572570800781,321.3293151855469]
[6043,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1569.787109375,5789.68896484375,1565.94482421875]
[6043,21,"Dilution Factor:",14.092000007629395,11.708999633789063,17.924999237060547]
[6043,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6043,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6043,24,"Distance (mi)",1.159000039100647,8.581000328063965,1.1759999990463257]
[6043,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.4000000953674316]
[6043,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6043,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6043,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.4749984741211,78.13500213623047,78.09300231933594]
[6043,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0149999856948853,1.0149999856948853]
[6043,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9736988544464111,0.9716100096702576,0.9753563404083252]
[6043,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825140833854675,0.982367753982544,0.9823770523071289]
[6043,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0377665758132935,1.0452324151992798,1.048941969871521]
[6044,16,"Phase Start Time:",0.4436342716217041,0.44712963700294495,0.4672222137451172]
[6044,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.3999938964844]
[6044,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,21.700000762939453]
[6044,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.4687194824219,375.17950439453125,392.28125]
[6044,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1912.5224609375,7082.763671875,1911.71728515625]
[6044,21,"Dilution Factor:",14.581000328063965,13.704999923706055,19.610000610351562]
[6044,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6044,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6044,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.63700008392334,1.1929999589920044]
[6044,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.299999952316284]
[6044,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6044,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6044,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.802001953125,76.91999816894531,72.44200134277344]
[6044,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0140000581741333,1.0089999437332153,0.9879999756813049]
[6044,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9741998314857483,0.9737664461135864,0.9774339199066162]
[6044,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824416041374207,0.9826371669769287,0.983631432056427]
[6044,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0334806442260742,1.0427480936050415,1.0517821311950684]
[6045,16,"Phase Start Time:",0.511145830154419,0.514629602432251,0.5347106456756592]
[6045,17,"Test Time (sec):",301.6000061035156,1133.9000244140625,291.5]
[6045,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,21.899999618530273]
[6045,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.3875732421875,308.9320983886719,322.0274353027344]
[6045,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.2415771484375,5838.3017578125,1564.5166015625]
[6045,21,"Dilution Factor:",14.673999786376953,13.28499984741211,19.261999130249023]
[6045,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6045,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6045,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.59000015258789,1.1859999895095825]
[6045,25,"Crank Time (sec):",1.5,0,1.399999976158142]
[6045,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6045,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5,98.5]
[6045,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.83799743652344,75.2239990234375,76.17900085449219]
[6045,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0010000467300415,1.00600004196167]
[6045,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.97455233335495,0.9739022254943848,0.976511538028717]
[6045,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826553463935852,0.9830135107040405,0.9828015565872192]
[6045,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0383583307266235,1.0465571880340576,1.0568848848342896]
[6046,16,"Phase Start Time:",0.579537034034729,0.5830324292182922,0.6031249761581421]
[6046,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,291.8999938964844]
[6046,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,21.799999237060547,21.799999237060547]
[6046,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",516.6912841796875,511.9416198730469,533.293701171875]
[6046,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2602.40185546875,9664.6044921875,2594.4736328125]
[6046,21,"Dilution Factor:",15.022000312805176,13.48799991607666,18.631999969482422]
[6046,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6046,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6046,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.597999572753906,1.1799999475479126]
[6046,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.899999976158142]
[6046,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6046,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6046,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.80699920654297,75.625,75.2760009765625]
[6046,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.003000020980835,1.0010000467300415]
[6046,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.97462397813797,0.9739057421684265,0.976471483707428]
[6046,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826622605323792,0.9829245209693909,0.9830019474029541]
[6046,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0259971618652344,1.0285594463348389,1.0312540531158447]
[6065,16,"Phase Start Time:",0.3823148012161255,0.3857986032962799,0.40606480836868286]
[6065,17,"Test Time (sec):",301.6000061035156,1132.800048828125,291.6000061035156]
[6065,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21,21.200000762939453]
[6065,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.0496826171875,309.638671875,322.6886291503906]
[6065,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1568.56982421875,5845.978515625,1568.2667236328125]
[6065,21,"Dilution Factor:",14.859999656677246,13.118000030517578,19.479000091552734]
[6065,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[6065,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6065,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.635000228881836,1.184999942779541]
[6065,25,"Crank Time (sec):",1.5,0,1.600000023841858]
[6065,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6065,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.69999694824219]
[6065,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.61399841308594,74.79100036621094,75.61399841308594]
[6065,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9990000128746033,1.003000020980835]
[6065,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753512740135193,0.9738966226577759,0.9767109155654907]
[6065,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833710193634033,0.9831096529960632,0.9829269647598267]
[6065,32,"Raw Samp Extraction CF",1.037925124168396,1.0450196266174316,1.0559284687042236]
[6066,16,"Phase Start Time:",0.44874998927116394,0.4522453844547272,0.4723148047924042]
[6066,17,"Test Time (sec):",302.5,1134,292.1000061035156]
[6066,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.200000762939453,21.200000762939453]
[6066,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.16827392578125,376.30181884765625,393.07757568359375]
[6066,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1916.6817626953125,7112.10400390625,1913.6326904296875]
[6066,21,"Dilution Factor:",11.718000411987305,11.612000465393066,16.398000717163086]
[6066,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6066,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6066,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.595999717712402,1.1710000038146973]
[6066,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.0999999046325684]
[6066,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6066,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[6066,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.66899871826172,75.8550033569336,75.81800079345703]
[6066,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003999948501587,1.003999948501587]
[6066,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9730727076530457,0.9728187322616577,0.9757683873176575]
[6066,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829147458076477,0.9828734397888184,0.9828816652297974]
[6066,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0255666971206665,1.032936692237854,1.0400733947753906]
[6067,16,"Phase Start Time:",0.5196412205696106,0.523136556148529,0.5431944727897644]
[6067,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6067,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.399999618530273,21.399999618530273]
[6067,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.6150207519531,309.1886901855469,322.572998046875]
[6067,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1568.4622802734375,5837.482421875,1570.930419921875]
[6067,21,"Dilution Factor:",17.7810001373291,16.945999145507813,23.496000289916992]
[6067,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6067,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6067,24,"Distance (mi)",1.1990000009536743,8.57800006866455,1.1979999542236328]
[6067,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.200000047683716]
[6067,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6067,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6067,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.8489990234375,76.01599884033203,76.90799713134766]
[6067,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0049999952316284,1.0089999437332153]
[6067,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760575294494629,0.9756597280502319,0.9774690866470337]
[6067,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828748106956482,0.9828377366065979,0.9826398491859436]
[6067,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0402233600616455,1.0610640048980713,1.0984629392623901]
[6068,16,"Phase Start Time:",0.5929166674613953,0.5964120626449585,0.6164699196815491]
[6068,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,292]
[6068,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.600000381469727,21.700000762939453]
[6068,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.40167236328125,308.3802490234375,321.4994812011719]
[6068,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.388427734375,5821.705078125,1564.630859375]
[6068,21,"Dilution Factor:",15.949999809265137,14.534000396728516,20.03499984741211]
[6068,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6068,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6068,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.614999771118164,1.187000036239624]
[6068,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2]
[6068,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6068,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.4000015258789]
[6068,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.6449966430664,75.94499969482422,75.91899871826172]
[6068,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0049999952316284,1.0049999952316284]
[6068,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754552841186523,0.9745007157325745,0.9768097400665283]
[6068,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829200506210327,0.9828534722328186,0.9828592538833618]
[6068,32,"Raw Samp Extraction CF",1.040291666984558,1.042102575302124,1.0505200624465942]
[6069,16,"Phase Start Time:",0.6631481647491455,0.666643500328064,0.6867939829826355]
[6069,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6069,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.799999237060547]
[6069,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.5853576660156,373.3385925292969,390.47039794921875]
[6069,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1907.439208984375,7048.01025390625,1901.5908203125]
[6069,21,"Dilution Factor:",13.012999534606934,12.274999618530273,17.121000289916992]
[6069,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6069,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6069,24,"Distance (mi)",1.1970000267028809,8.680999755859375,1.1779999732971191]
[6069,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[6069,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6069,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6069,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.03500366210938,75.86799621582031,76.72899627685547]
[6069,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1.003999948501587,1.0080000162124634]
[6069,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.973842442035675,0.9730840921401978,0.9756587743759155]
[6069,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830554723739624,0.9828705787658691,0.982679545879364]
[6069,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0241190195083618,1.0304489135742187,1.033178687095642]
[6075,16,"Phase Start Time:",0.3823842704296112,0.38587963581085205,0.4059374928474426]
[6075,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.4000244140625,292.1000061035156]
[6075,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.600000381469727]
[6075,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.334716796875,308.6359558105469,321.98846435546875]
[6075,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1568.6080322265625,5824.9892578125,1567.5472412109375]
[6075,21,"Dilution Factor:",17.327999114990234,16.639999389648437,23.493999481201172]
[6075,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6075,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6075,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.574999809265137,1.190999984741211]
[6075,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[6075,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6075,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6075,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.74800109863281,77.56099700927734,73.37799835205078]
[6075,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.0119999647140503,0.9929999709129333]
[6075,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754512906074524,0.9751967787742615,0.9782434105873108]
[6075,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824535250663757,0.9824950098991394,0.9834234118461609]
[6075,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0406339168548584,1.0570961236953735,1.0896177291870117]
[6076,16,"Phase Start Time:",0.4546990692615509,0.45819443464279175,0.47833332419395447]
[6076,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.1000061035156]
[6076,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.200000762939453,21.899999618530273]
[6076,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.76849365234375,313.7179870605469,327.3815612792969]
[6076,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1594.9293212890625,5922.99560546875,1593.802490234375]
[6076,21,"Dilution Factor:",15.925999641418457,14.586000442504883,20.143999099731445]
[6076,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6076,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6076,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.621999740600586,1.187000036239624]
[6076,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[6076,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6076,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6076,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.39299774169922,75.1989974975586,76.19300079345703]
[6076,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,1.0010000467300415,1.00600004196167]
[6076,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757239818572998,0.9746940732002258,0.9767859578132629]
[6076,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831979870796204,0.9830190539360046,0.9827984571456909]
[6076,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0401921272277832,1.042044758796692,1.052346110343933]
[6077,16,"Phase Start Time:",0.5265740752220154,0.5300694704055786,0.550150454044342]
[6077,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.29998779296875]
[6077,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.600000381469727]
[6077,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.9674072265625,373.8354187011719,391.5144348144531]
[6077,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1909.995849609375,7057.3896484375,1907.327880859375]
[6077,21,"Dilution Factor:",12.855999946594238,12.333999633789063,16.940000534057617]
[6077,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6077,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6077,24,"Distance (mi)",1.1990000009536743,8.649999618530273,1.1979999542236328]
[6077,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.299999952316284]
[6077,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6077,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6077,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.52100372314453,75.61599731445312,76.43499755859375]
[6077,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003000020980835,1.0069999694824219]
[6077,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9736235737800598,0.9731862545013428,0.9756500124931335]
[6077,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982947587966919,0.9829264879226685,0.9827447533607483]
[6077,32,"Raw Samp Extraction CF",1.023381233215332,1.0313613414764404,1.0337022542953491]
[6078,16,"Phase Start Time:",0.5922800898551941,0.5957870483398438,0.6158449053764343]
[6078,17,"Test Time (sec):",302.79998779296875,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[6078,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.600000381469727]
[6078,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.59228515625,380.5110778808594,397.5117492675781]
[6078,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1940.9090576171875,7184.68359375,1935.2196044921875]
[6078,21,"Dilution Factor:",11.78600025177002,11.649999618530273,16.413999557495117]
[6078,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6078,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6078,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.60200023651123,1.1779999732971191]
[6078,25,"Crank Time (sec):",2.700000047683716,0,2.0999999046325684]
[6078,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6078,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6078,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.27400207519531,75.59700012207031,75.57599639892578]
[6078,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.003000020980835,1.003000020980835]
[6078,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9730125069618225,0.9729037284851074,0.9758313894271851]
[6078,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827804565429688,0.9829307198524475,0.98293536901474]
[6078,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0235638618469238,1.0305209159851074,1.0355136394500732]
[6079,16,"Phase Start Time:",0.6579282283782959,0.6614236235618591,0.6814699172973633]
[6079,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6079,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.799999237060547]
[6079,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.5101013183594,373.90655517578125,390.90142822265625]
[6079,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1904.53662109375,7059.35595703125,1903.68994140625]
[6079,21,"Dilution Factor:",11.84000015258789,10.725000381469727,15.369000434875488]
[6079,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6079,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6079,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.611000061035156,1.1859999895095825]
[6079,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,2.200000047683716]
[6079,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6079,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6079,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.34400177001953,76.02400207519531,76.15899658203125]
[6079,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0049999952316284,1.00600004196167]
[6079,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9728488922119141,0.9715232253074646,0.9749157428741455]
[6079,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829868674278259,0.9828359484672546,0.9828059673309326]
[6079,32,"Raw Samp Extraction CF",1.025903582572937,1.0314552783966064,1.0375806093215942]
[6082,16,"Phase Start Time:",0.38365739583969116,0.3871527910232544,0.40721064805984497]
[6082,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133,292.1000061035156]
[6082,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,22.200000762939453]
[6082,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.377685546875,374.8363342285156,391.6556091308594]
[6082,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1910.7989501953125,7078.1591796875,1906.7100830078125]
[6082,21,"Dilution Factor:",11.74899959564209,10.805999755859375,15.506999969482422]
[6082,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6082,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6082,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.586999893188477,1.1790000200271606]
[6082,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6082,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6082,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5,98.5999984741211]
[6082,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.76499938964844,78.53500366210938,78.39199829101562]
[6082,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.0169999599456787,1.0160000324249268]
[6082,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9722563028335571,0.9710496068000793,0.9744852781295776]
[6082,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824497699737549,0.9822790622711182,0.9823107719421387]
[6082,32,"Raw Samp Extraction CF",1.026857852935791,1.0323572158813477,1.039642095565796]
[6105,16,"Phase Start Time:",0.38749998807907104,0.3909953832626343,0.41105324029922485]
[6105,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.29998779296875]
[6105,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22.100000381469727,22.299999237060547]
[6105,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.3362731933594,375.0777282714844,392.27685546875]
[6105,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1917.52880859375,7081.4677734375,1911.0421142578125]
[6105,21,"Dilution Factor:",13.140999794006348,12.723999977111816,17.224000930786133]
[6105,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6105,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6105,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.607999801635742,1.187000036239624]
[6105,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.299999952316284]
[6105,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6105,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6105,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.9530029296875,78.16200256347656,77.9749984741211]
[6105,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0140000581741333,1.0149999856948853,1.0140000581741333]
[6105,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9727510809898376,0.9723625183105469,0.9750217199325562]
[6105,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824081063270569,0.9823617935180664,0.9824032187461853]
[6105,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0243113040924072,1.0310635566711426,1.033911108970642]
[6106,16,"Phase Start Time:",0.4588310122489929,0.46232637763023376,0.48238426446914673]
[6106,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6106,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22,21.399999618530273]
[6106,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.9905700683594,308.8652038574219,322.5999450683594]
[6106,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1571.9124755859375,5830.85986328125,1571.061767578125]
[6106,21,"Dilution Factor:",15.6850004196167,14.442000389099121,20.065000534057617]
[6106,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,719]
[6106,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6106,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.61400032043457,1.1749999523162842]
[6106,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[6106,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6106,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6106,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.89299774169922,75.56600189208984,69.82599639892578]
[6106,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.003000020980835,0.9760000109672546]
[6106,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747158885002136,0.974168598651886,0.9778954386711121]
[6106,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982643187046051,0.9829375743865967,0.9842131733894348]
[6106,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0397435426712036,1.0439428091049194,1.052756428718567]
[6107,16,"Phase Start Time:",0.5345948934555054,0.538101851940155,0.5582523345947266]
[6107,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.29998779296875]
[6107,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,22]
[6107,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.1399841308594,375.91766357421875,392.72509765625]
[6107,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1915.9056396484375,7097.3251953125,1913.225830078125]
[6107,21,"Dilution Factor:",14.968999862670898,13.913999557495117,20.014999389648438]
[6107,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6107,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6107,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.57800006866455,1.187999963760376]
[6107,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.299999952316284]
[6107,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6107,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[6107,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.35800170898438,75.9229965209961,75.4800033569336]
[6107,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0049999952316284,1.0019999742507935]
[6107,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745292663574219,0.9736731052398682,0.976574182510376]
[6107,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829837679862976,0.9828583598136902,0.9829566478729248]
[6107,32,"Raw Samp Extraction CF",1.030178427696228,1.036886215209961,1.0440232753753662]
[6108,16,"Phase Start Time:",0.6149421334266663,0.6184375286102295,0.6385069489479065]
[6108,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1133,291.70001220703125]
[6108,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.799999237060547]
[6108,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.8100280761719,309.1982116699219,322.1188049316406]
[6108,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1568.924072265625,5838.69287109375,1566.0343017578125]
[6108,21,"Dilution Factor:",15.390000343322754,13.843000411987305,20.518999099731445]
[6108,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6108,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6108,24,"Distance (mi)",1.1720000505447388,8.539999961853027,1.1740000247955322]
[6108,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,1.7000000476837158]
[6108,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6108,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5]
[6108,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.46199798583984,75.55699920654297,75.51699829101562]
[6108,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.003000020980835,1.003000020980835]
[6108,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749408960342407,0.9738376140594482,0.9767879843711853]
[6108,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829607009887695,0.982939600944519,0.9829484820365906]
[6108,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0380045175552368,1.0454055070877075,1.0548651218414307]
[6109,16,"Phase Start Time:",0.7189351916313171,0.7224421501159668,0.7425000071525574]
[6109,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[6109,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.600000381469727]
[6109,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.8854064941406,374.7771301269531,391.5354919433594]
[6109,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1909.5823974609375,7076.41650390625,1906.1253662109375]
[6109,21,"Dilution Factor:",12.220999717712402,12.138999938964844,17.427000045776367]
[6109,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6109,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6109,24,"Distance (mi)",1.1579999923706055,8.626999855041504,1.1770000457763672]
[6109,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[6109,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6109,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6109,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.1729965209961,75.83699798583984,75.58000183105469]
[6109,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.003999948501587,1.003000020980835]
[6109,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9724521636962891,0.9723231792449951,0.9755992293357849]
[6109,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828028678894043,0.9828774333000183,0.9829344749450684]
[6109,32,"Raw Samp Extraction CF",1.022127389907837,1.0278161764144897,1.0335114002227783]
[6114,16,"Phase Start Time:",0.3787268400192261,0.3822222352027893,0.4022916555404663]
[6114,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.1000061035156]
[6114,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.5]
[6114,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.3997497558594,309.3313903808594,322.8123779296875]
[6114,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1575.0155029296875,5840.1767578125,1571.5582275390625]
[6114,21,"Dilution Factor:",15.71399974822998,14.477999687194824,19.88599967956543]
[6114,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6114,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6114,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.625,1.1890000104904175]
[6114,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.0999999046325684]
[6114,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6114,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6114,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.1760025024414,75.42400360107422,74.2750015258789]
[6114,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0019999742507935,0.996999979019165]
[6114,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748749732971191,0.9742186069488525,0.9768602252006531]
[6114,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828022122383118,0.9829691052436829,0.9832242131233215]
[6114,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0379363298416138,1.0412248373031616,1.048970341682434]
[6115,16,"Phase Start Time:",0.44615739583969116,0.4496643543243408,0.46971064805984497]
[6115,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.5999755859375,292.5]
[6115,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.799999237060547]
[6115,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.2684326171875,375.0653076171875,392.46099853515625]
[6115,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1915.9190673828125,7079.98291015625,1913.2474365234375]
[6115,21,"Dilution Factor:",13.293000221252441,12.642000198364258,17.48900032043457]
[6115,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6115,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6115,24,"Distance (mi)",1.2059999704360962,8.605999946594238,1.2050000429153442]
[6115,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5]
[6115,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6115,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6115,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",68.7979965209961,72.40299987792969,76.10800170898438]
[6115,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.972000002861023,0.9879999756813049,1.0049999952316284]
[6115,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748960137367249,0.9735760688781738,0.9755468368530273]
[6115,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9844419956207275,0.9836400747299194,0.9828172922134399]
[6115,32,"Raw Samp Extraction CF",1.024221420288086,1.032310128211975,1.034257173538208]
[6116,16,"Phase Start Time:",0.5120139122009277,0.5155092477798462,0.5356018543243408]
[6116,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6116,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.600000381469727,21.799999237060547]
[6116,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.1661682128906,375.8912353515625,392.7086486816406]
[6116,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1915.4039306640625,7096.2001953125,1911.836669921875]
[6116,21,"Dilution Factor:",15.204000473022461,13.942999839782715,19.961999893188477]
[6116,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6116,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6116,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.609999656677246,1.190999984741211]
[6116,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[6116,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6116,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[6116,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.6520004272461,75.0739974975586,75.96800231933594]
[6116,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0010000467300415,1.0049999952316284]
[6116,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743808507919312,0.9738800525665283,0.9764474034309387]
[6116,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826965928077698,0.9830467700958252,0.9828484058380127]
[6116,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0307742357254028,1.0375313758850098,1.0430563688278198]
[6117,16,"Phase Start Time:",0.5775578618049622,0.5810532569885254,0.6011226773262024]
[6117,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[6117,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.799999237060547]
[6117,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.66473388671875,309.1488952636719,322.12567138671875]
[6117,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1570.270751953125,5837.24609375,1568.215087890625]
[6117,21,"Dilution Factor:",15.538000106811523,13.871000289916992,20.20599937438965]
[6117,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[6117,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6117,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.581999778747559,1.187999963760376]
[6117,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[6117,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6117,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5]
[6117,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.78199768066406,75.73999786376953,75.73799896240234]
[6117,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.003999948501587,1.003999948501587]
[6117,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746943116188049,0.9737969636917114,0.9766464233398438]
[6117,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826678037643433,0.9828989505767822,0.9828994274139404]
[6117,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0339422225952148,1.039692759513855,1.0473060607910156]
[6118,16,"Phase Start Time:",0.6476504802703857,0.6511458158493042,0.6712499856948853]
[6118,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6118,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.799999237060547]
[6118,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.03594970703125,374.8142395019531,391.548828125]
[6118,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1909.0777587890625,7075.8681640625,1906.190185546875]
[6118,21,"Dilution Factor:",12.199000358581543,12.137999534606934,17.711000442504883]
[6118,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6118,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6118,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.62399959564209,1.180999994277954]
[6118,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6118,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6118,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[6118,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.99099731445312,76.31600189208984,76.5009994506836]
[6118,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.00600004196167,1.0069999694824219]
[6118,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9724555015563965,0.9722169041633606,0.9755058884620667]
[6118,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982843279838562,0.9827711582183838,0.9827300906181335]
[6118,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0236966609954834,1.0319715738296509,1.0379738807678223]
[6136,16,"Phase Start Time:",0.38506942987442017,0.3885648250579834,0.4086805582046509]
[6136,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1133,292]
[6136,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21,21.200000762939453]
[6136,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.8909912109375,309.4083557128906,322.6973876953125]
[6136,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1569.33154296875,5842.66162109375,1570.4605712890625]
[6136,21,"Dilution Factor:",18.270000457763672,17.32699966430664,24.132999420166016]
[6136,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6136,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6136,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.574000358581543,1.1759999990463257]
[6136,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,2]
[6136,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6136,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[6136,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.78399658203125,74.55999755859375,73.90399932861328]
[6136,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,0.9980000257492065,0.9950000047683716]
[6136,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9762662649154663,0.9756869077682495,0.9779415726661682]
[6136,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833332300186157,0.9831609129905701,0.9833065867424011]
[6136,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0406428575515747,1.060377836227417,1.1001580953598022]
[6137,16,"Phase Start Time:",0.45109954476356506,0.4545949101448059,0.4746643602848053]
[6137,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.3999938964844]
[6137,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.299999237060547,21.299999237060547]
[6137,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.62255859375,307.3565368652344,321.7991638183594]
[6137,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1570.5777587890625,5802.89111328125,1568.234619140625]
[6137,21,"Dilution Factor:",14.062000274658203,11.699999809265137,17.533000946044922]
[6137,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6137,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6137,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.572999954223633,1.1759999990463257]
[6137,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.299999952316284]
[6137,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6137,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[6137,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.16200256347656,74.72799682617188,74.31099700927734]
[6137,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,0.9990000128746033,0.996999979019165]
[6137,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747577905654907,0.9727913737297058,0.9763342142105103]
[6137,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983249306678772,0.9831236004829407,0.9832162261009216]
[6137,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0387011766433716,1.043047308921814,1.0507279634475708]
[6138,16,"Phase Start Time:",0.5219791531562805,0.5254861116409302,0.5455555319786072]
[6138,17,"Test Time (sec):",303.5,1132.800048828125,292.8999938964844]
[6138,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.299999237060547,21.399999618530273]
[6138,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.6087951660156,308.596435546875,322.1178283691406]
[6138,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1576.22119140625,5826.30029296875,1572.4718017578125]
[6138,21,"Dilution Factor:",14.730999946594238,13.871000289916992,19.707000732421875]
[6138,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6138,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6138,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.605999946594238,1.1770000457763672]
[6138,25,"Crank Time (sec):",3.4000000953674316,0,2.799999952316284]
[6138,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6138,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6138,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.44999694824219,74.75800323486328,75.4800033569336]
[6138,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,0.9990000128746033,1.003000020980835]
[6138,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750083684921265,0.9743109345436096,0.9767591953277588]
[6138,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983185350894928,0.9831169247627258,0.9829566478729248]
[6138,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0383672714233398,1.0423052310943604,1.0475021600723267]
[6139,16,"Phase Start Time:",0.590833306312561,0.5943287014961243,0.6143981218338013]
[6139,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133.5999755859375,292.20001220703125]
[6139,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.5,21.399999618530273]
[6139,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",522.4823608398438,517.85888671875,539.3898315429688]
[6139,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2632.4404296875,9784.0810546875,2626.828369140625]
[6139,21,"Dilution Factor:",15.529999732971191,13.97599983215332,19.445999145507813]
[6139,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6139,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6139,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.597000122070312,1.1770000457763672]
[6139,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[6139,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6139,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6139,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.79900360107422,76.06999969482422,75.68399810791016]
[6139,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0049999952316284,1.003000020980835]
[6139,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751991033554077,0.9741584658622742,0.976676881313324]
[6139,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828858971595764,0.982825756072998,0.9829114079475403]
[6139,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0231893062591553,1.0260624885559082,1.0291746854782104]
[6142,16,"Phase Start Time:",0.37015047669410706,0.3736458420753479,0.3937036991119385]
[6142,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.1000061035156]
[6142,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,22]
[6142,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.6031188964844,308.7922668457031,321.96759033203125]
[6142,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1568.921630859375,5829.998046875,1567.445556640625]
[6142,21,"Dilution Factor:",18.024999618530273,17.304000854492188,24.291000366210937]
[6142,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6142,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6142,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.565999984741211,1.1779999732971191]
[6142,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[6142,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6142,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6142,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.79900360107422,78.00199890136719,78.3740005493164]
[6142,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0140000581741333,1.0140000581741333,1.0160000324249268]
[6142,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752827286720276,0.974914014339447,0.9769867658615112]
[6142,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824422597885132,0.9823972582817078,0.9823147654533386]
[6142,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0407322645187378,1.0612539052963257,1.0899176597595215]
[6143,16,"Phase Start Time:",0.43585649132728577,0.4393518567085266,0.459421306848526]
[6143,17,"Test Time (sec):",302.5,1133,292.5]
[6143,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,22,21.600000381469727]
[6143,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.2658996582031,306.6678466796875,321.28021240234375]
[6143,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1569.2989501953125,5790.9111328125,1566.240966796875]
[6143,21,"Dilution Factor:",14.246000289916992,11.609000205993652,17.545000076293945]
[6143,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6143,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6143,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.579000473022461,1.1699999570846558]
[6143,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.5]
[6143,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6143,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6143,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.54000091552734,76.23200225830078,72.5719985961914]
[6143,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,1.00600004196167,0.9890000224113464]
[6143,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752291440963745,0.9723743200302124,0.9767205119132996]
[6143,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836096167564392,0.9827898144721985,0.9836025238037109]
[6143,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0373753309249878,1.043605923652649,1.0504976511001587]
[6144,16,"Phase Start Time:",0.5042476654052734,0.5077430605888367,0.5278009176254272]
[6144,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.6000061035156]
[6144,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.799999237060547]
[6144,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.2612609863281,308.0978088378906,321.64556884765625]
[6144,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.71923828125,5816.373046875,1568.5582275390625]
[6144,21,"Dilution Factor:",14.743000030517578,13.883999824523926,19.68199920654297]
[6144,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6144,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6144,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.628999710083008,1.1710000038146973]
[6144,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.5999999046325684]
[6144,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6144,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6144,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.01200103759766,76.3949966430664,75.90899658203125]
[6144,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,1.0069999694824219,1.003999948501587]
[6144,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750593304634094,0.9739568829536438,0.9766547083854675]
[6144,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832826256752014,0.9827536344528198,0.9828614592552185]
[6144,32,"Raw Samp Extraction CF",1.040681004524231,1.0493003129959106,1.0552489757537842]
[6145,16,"Phase Start Time:",0.5715972185134888,0.5751041769981384,0.595162034034729]
[6145,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6145,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.600000381469727]
[6145,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",522.2722778320312,517.4841918945312,538.9175415039062]
[6145,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2631.3818359375,9769.23828125,2624.5283203125]
[6145,21,"Dilution Factor:",15.590999603271484,14.02299976348877,19.226999282836914]
[6145,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6145,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6145,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.590999603271484,1.184000015258789]
[6145,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[6145,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6145,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6145,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.36699676513672,75.7699966430664,76.427001953125]
[6145,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,1.003999948501587,1.0069999694824219]
[6145,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.97553551197052,0.9742528200149536,0.9764472842216492]
[6145,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832037687301636,0.9828923344612122,0.9827465415000916]
[6145,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0260311365127563,1.0284277200698853,1.0322825908660889]
[6173,16,"Phase Start Time:",0.4219328761100769,0.42542824149131775,0.44556713104248047]
[6173,17,"Test Time (sec):",301.79998779296875,1132.9000244140625,292]
[6173,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,21.700000762939453]
[6173,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.6521911621094,314.2909851074219,327.3599548339844]
[6173,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1592.760498046875,5934.337890625,1593.1517333984375]
[6173,21,"Dilution Factor:",15.458000183105469,13.880000114440918,20.493999481201172]
[6173,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6173,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6173,24,"Distance (mi)",1.1619999408721924,8.621999740600586,1.187999963760376]
[6173,25,"Crank Time (sec):",1.7000000476837158,0,2]
[6173,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6173,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6173,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.56199645996094,77.41799926757812,72.47200012207031]
[6173,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0119999647140503,0.9879999756813049]
[6173,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747803211212158,0.9737854599952698,0.9777047634124756]
[6173,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824947714805603,0.9825267195701599,0.9836247563362122]
[6173,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0344780683517456,1.0399885177612305,1.0482672452926636]
[6174,16,"Phase Start Time:",0.5289236307144165,0.532418966293335,0.5524884462356567]
[6174,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6174,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,21.799999237060547]
[6174,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.2355041503906,374.91436767578125,391.6272277832031]
[6174,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1910.0828857421875,7077.75830078125,1907.224609375]
[6174,21,"Dilution Factor:",14.875,13.543000221252441,19.66900062561035]
[6174,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6174,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6174,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.616000175476074,1.1790000200271606]
[6174,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[6174,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6174,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6174,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.4209976196289,75.23100280761719,76.72000122070312]
[6174,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0010000467300415,1.0080000162124634]
[6174,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746910333633423,0.9738544225692749,0.976373016834259]
[6174,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829697608947754,0.9830119609832764,0.9826815128326416]
[6174,32,"Raw Samp Extraction CF",1.02993905544281,1.036242961883545,1.0417195558547974]
[6175,16,"Phase Start Time:",0.6326388716697693,0.6361342668533325,0.6562615633010864]
[6175,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[6175,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.600000381469727,21.799999237060547]
[6175,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.1297302246094,372.8807678222656,390.0755615234375]
[6175,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1905.7738037109375,7040.6103515625,1899.66796875]
[6175,21,"Dilution Factor:",12.692000389099121,12.468999862670898,17.04400062561035]
[6175,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6175,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6175,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.654000282287598,1.2029999494552612]
[6175,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[6175,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6175,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[6175,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.43000030517578,75.90599822998047,76.02899932861328]
[6175,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.003999948501587,1.0049999952316284]
[6175,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9734217524528503,0.9731218814849854,0.9757031202316284]
[6175,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829677939414978,0.982862114906311,0.9828348159790039]
[6175,32,"Raw Samp Extraction CF",1.025593876838684,1.0333473682403564,1.0354111194610596]
[6176,16,"Phase Start Time:",0.707152783870697,0.7106597423553467,0.7307175993919373]
[6176,17,"Test Time (sec):",303.3999938964844,1133,292.5]
[6176,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.5]
[6176,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.9710693359375,306.763671875,320.2904357910156]
[6176,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.4202880859375,5792.720703125,1561.4158935546875]
[6176,21,"Dilution Factor:",14.295000076293945,13.692000389099121,19.29199981689453]
[6176,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6176,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6176,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.597999572753906,1.1929999589920044]
[6176,25,"Crank Time (sec):",3.299999952316284,0,2.5]
[6176,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6176,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[6176,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.7020034790039,76.11100006103516,75.46600341796875]
[6176,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0049999952316284,1.0019999742507935]
[6176,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974471390247345,0.9738904237747192,0.9766327738761902]
[6176,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829074144363403,0.9828166365623474,0.9829598069190979]
[6176,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0372014045715332,1.0436469316482544,1.0461618900299072]
[6177,16,"Phase Start Time:",0.7717360854148865,0.7752314805984497,0.7952893376350403]
[6177,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.5]
[6177,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.399999618530273,21.399999618530273]
[6177,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.4968566894531,304.98492431640625,319.50897216796875]
[6177,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1559.3482666015625,5757.60693359375,1557.6063232421875]
[6177,21,"Dilution Factor:",14.218000411987305,11.815999984741211,17.886999130249023]
[6177,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6177,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6177,24,"Distance (mi)",1.1690000295639038,8.557000160217285,1.180999994277954]
[6177,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5]
[6177,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6177,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[6177,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.81800079345703,76.02899932861328,76.82599639892578]
[6177,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0049999952316284,1.0089999437332153]
[6177,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9740849137306213,0.972114086151123,0.9755910038948059]
[6177,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828816652297974,0.9828348159790039,0.9826580286026001]
[6177,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0375251770019531,1.0432766675949097,1.04855215549469]
[6185,16,"Phase Start Time:",0.3845370411872864,0.3880324065685272,0.4081597328186035]
[6185,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,291.5]
[6185,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.100000381469727,21.200000762939453]
[6185,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.97552490234375,314.8140563964844,328.04046630859375]
[6185,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1595.9718017578125,5943.1650390625,1593.7298583984375]
[6185,21,"Dilution Factor:",15.491999626159668,13.991999626159668,20.726999282836914]
[6185,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6185,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6185,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.557000160217285,1.1859999895095825]
[6185,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.399999976158142]
[6185,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6185,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6185,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.40499877929688,74.9540023803711,75.85099792480469]
[6185,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,1,1.003999948501587]
[6185,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975480854511261,0.9743969440460205,0.9770190715789795]
[6185,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831953048706055,0.9830734133720398,0.98287433385849]
[6185,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0353089570999146,1.0385007858276367,1.0481963157653809]
[6186,16,"Phase Start Time:",0.4542708396911621,0.45776620507240295,0.47784721851348877]
[6186,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6186,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.299999237060547,21.200000762939453]
[6186,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.8795471191406,375.606689453125,392.561279296875]
[6186,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1912.6934814453125,7090.828125,1911.119140625]
[6186,21,"Dilution Factor:",14.508999824523926,13.404000282287598,19.323999404907227]
[6186,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6186,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6186,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.614999771118164,1.2000000476837158]
[6186,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[6186,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6186,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6186,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.77100372314453,75.13300323486328,75.04100036621094]
[6186,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.0010000467300415,1]
[6186,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746133089065552,0.9737744331359863,0.9766346216201782]
[6186,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831140637397766,0.9830337166786194,0.9830541014671326]
[6186,32,"Raw Samp Extraction CF",1.03065824508667,1.0376508235931396,1.0439794063568115]
[6187,16,"Phase Start Time:",0.524097204208374,0.5275925993919373,0.5476852059364319]
[6187,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,292]
[6187,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.399999618530273,21.299999237060547]
[6187,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.1131591796875,374.12872314453125,391.35748291015625]
[6187,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1908.202880859375,7062.9267578125,1904.6063232421875]
[6187,21,"Dilution Factor:",12.86400032043457,12.607000350952148,17.138999938964844]
[6187,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6187,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6187,24,"Distance (mi)",1.1979999542236328,8.640999794006348,1.1979999542236328]
[6187,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2]
[6187,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6187,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.4000015258789]
[6187,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.16600036621094,75.66500091552734,76.21700286865234]
[6187,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1.003000020980835,1.00600004196167]
[6187,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9736098647117615,0.9732770919799805,0.9756983518600464]
[6187,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983026385307312,0.9829156398773193,0.9827931523323059]
[6187,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0249297618865967,1.0346113443374634,1.0364853143692017]
[6188,16,"Phase Start Time:",0.5946527719497681,0.5981481671333313,0.6182175874710083]
[6188,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.1000061035156]
[6188,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.600000381469727]
[6188,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.5732116699219,305.9722900390625,320.4347229003906]
[6188,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.2890625,5776.7568359375,1559.9830322265625]
[6188,21,"Dilution Factor:",13.9399995803833,11.743000030517578,17.513999938964844]
[6188,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6188,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6188,24,"Distance (mi)",1.1610000133514404,8.539999961853027,1.1770000457763672]
[6188,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[6188,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6188,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6188,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.48600006103516,76.02400207519531,76.5979995727539]
[6188,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0049999952316284,1.0080000162124634]
[6188,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9737886786460876,0.9720504283905029,0.9755028486251831]
[6188,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982733428478241,0.9828359484672546,0.9827085733413696]
[6188,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0364779233932495,1.0435014963150024,1.0479340553283691]
[6189,16,"Phase Start Time:",0.6626620292663574,0.6661574244499207,0.6862384080886841]
[6189,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[6189,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.700000762939453]
[6189,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.2025146484375,307.4319152832031,320.6533508300781]
[6189,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.8355712890625,5804.8271484375,1561.0474853515625]
[6189,21,"Dilution Factor:",16.809999465942383,16.117000579833984,22.683000564575195]
[6189,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6189,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6189,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.616000175476074,1.187000036239624]
[6189,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,2.0999999046325684]
[6189,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6189,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.0999984741211]
[6189,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.95899963378906,76.10299682617188,75.48500061035156]
[6189,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0049999952316284,1.0019999742507935]
[6189,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756168723106384,0.9752519130706787,0.9775720834732056]
[6189,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828503727912903,0.9828184247016907,0.9829555749893188]
[6189,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0366461277008057,1.0495227575302124,1.0602359771728516]
[6202,16,"Phase Start Time:",0.3849884271621704,0.38848379254341125,0.4085416793823242]
[6202,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,292.1000061035156]
[6202,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.100000381469727,22.100000381469727]
[6202,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.1636657714844,307.56439208984375,320.86578369140625]
[6202,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.1571044921875,5806.81591796875,1562.0816650390625]
[6202,21,"Dilution Factor:",16.60700035095215,16.232999801635742,22.70800018310547]
[6202,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6202,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6202,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.574000358581543,1.1890000104904175]
[6202,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2]
[6202,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6202,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6202,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.76799774169922,79.00399780273438,79.00499725341797]
[6202,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0180000066757202,1.0190000534057617,1.0190000534057617]
[6202,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749014377593994,0.9746549129486084,0.9768006801605225]
[6202,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9822274446487427,0.9821751713752747,0.9821749329566956]
[6202,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0373458862304687,1.0506463050842285,1.0826011896133423]
[6203,16,"Phase Start Time:",0.45033565163612366,0.4538425803184509,0.4739004671573639]
[6203,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6203,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.399999618530273,22.799999237060547]
[6203,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.04693603515625,307.1184387207031,320.3815612792969]
[6203,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1563.1533203125,5797.88427734375,1560.2581787109375]
[6203,21,"Dilution Factor:",15.475000381469727,14.192000389099121,19.4060001373291]
[6203,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6203,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6203,24,"Distance (mi)",1.1959999799728394,8.607000350952148,1.1920000314712524]
[6203,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.0999999046325684]
[6203,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6203,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6203,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.36299896240234,79.0989990234375,81.88300323486328]
[6203,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0160000324249268,1.0199999809265137,1.034000039100647]
[6203,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746304750442505,0.9736810922622681,0.9753586053848267]
[6203,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823172092437744,0.9821540713310242,0.9815375804901123]
[6203,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0419286489486694,1.0428657531738281,1.0524158477783203]
[6204,16,"Phase Start Time:",0.561087965965271,0.5645833611488342,0.5846412181854248]
[6204,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6204,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.399999618530273,22.700000762939453]
[6204,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",514.4009399414062,509.5904541015625,530.7011108398438]
[6204,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2590.865966796875,9620.21875,2584.514404296875]
[6204,21,"Dilution Factor:",15.267999649047852,13.930999755859375,19.360000610351563]
[6204,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6204,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6204,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.611000061035156,1.184999942779541]
[6204,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[6204,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6204,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[6204,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.86299896240234,78.80699920654297,79.48400115966797]
[6204,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0190000534057617,1.0180000066757202,1.0219999551773071]
[6204,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9740108847618103,0.9731723070144653,0.9755567908287048]
[6204,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982206404209137,0.9822188019752502,0.9820687770843506]
[6204,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0238476991653442,1.0259857177734375,1.0292538404464722]
[6205,16,"Phase Start Time:",0.6318749785423279,0.6353703737258911,0.6554282307624817]
[6205,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6205,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22.299999237060547,22.399999618530273]
[6205,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.8596496582031,372.6234436035156,389.32098388671875]
[6205,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1900.6287841796875,7034.509765625,1895.9932861328125]
[6205,21,"Dilution Factor:",11.994999885559082,11.96399974822998,17.333999633789063]
[6205,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6205,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6205,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.619999885559082,1.1759999990463257]
[6205,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.200000047683716]
[6205,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6205,27,"Barometer (kPa)",98,98,97.9000015258789]
[6205,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.86199951171875,74.25299835205078,76.86499786376953]
[6205,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.996999979019165,1.0089999437332153]
[6205,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9730671048164368,0.9725545644760132,0.9752863645553589]
[6205,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835380911827087,0.9832291007041931,0.9826493859291077]
[6205,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0249933004379272,1.0347155332565308,1.0400813817977905]
[6213,16,"Phase Start Time:",0.3827546238899231,0.38624998927116394,0.4063078761100769]
[6213,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.29998779296875]
[6213,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22.200000762939453,22.100000381469727]
[6213,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.7984924316406,306.6542053222656,320.2755432128906]
[6213,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.900634765625,5789.12060546875,1560.275634765625]
[6213,21,"Dilution Factor:",14.98900032043457,14.583000183105469,20.815000534057617]
[6213,22,"Bag Analysis Time (sec):",732,721,720]
[6213,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6213,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.62399959564209,1.1959999799728394]
[6213,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.299999952316284]
[6213,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6213,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[6213,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.34100341796875,80.31500244140625,77.60800170898438]
[6213,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,1.0260000228881836,1.0130000114440918]
[6213,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739782810211182,0.9729954600334167,0.9762593507766724]
[6213,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825438261032104,0.9818847179412842,0.9824845790863037]
[6213,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0415314435958862,1.050245761871338,1.0565345287322998]
[6214,16,"Phase Start Time:",0.4471990764141083,0.45071759819984436,0.4708101749420166]
[6214,17,"Test Time (sec):",303.20001220703125,1132.800048828125,290.1000061035156]
[6214,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22.100000381469727,22.100000381469727]
[6214,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.5365905761719,304.9948425292969,319.68072509765625]
[6214,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1564.1915283203125,5758.302734375,1545.6563720703125]
[6214,21,"Dilution Factor:",13.604999542236328,11.543000221252441,17.514999389648437]
[6214,22,"Bag Analysis Time (sec):",732,721,720]
[6214,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6214,24,"Distance (mi)",1.1660000085830688,8.572999954223633,1.1749999523162842]
[6214,25,"Crank Time (sec):",3.0999999046325684,0,0.10000000149011612]
[6214,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6214,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[6214,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.16999816894531,75.68599700927734,74.98699951171875]
[6214,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1.003000020980835,1]
[6214,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9742472171783447,0.9724214673042297,0.9761563539505005]
[6214,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830254912376404,0.9829109311103821,0.9830660820007324]
[6214,32,"Raw Samp Extraction CF",1.040308952331543,1.0474110841751099,1.0536476373672485]
[6215,16,"Phase Start Time:",0.5182870626449585,0.521782398223877,0.5418402552604675]
[6215,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,291.79998779296875]
[6215,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.899999618530273,23.299999237060547]
[6215,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.7015686035156,306.3126220703125,319.5570983886719]
[6215,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1559.347412109375,5782.67138671875,1554.1126708984375]
[6215,21,"Dilution Factor:",15.612000465393066,14.060999870300293,19.70400047302246]
[6215,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6215,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6215,24,"Distance (mi)",1.1990000009536743,8.630000114440918,1.180999994277954]
[6215,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.7999999523162842]
[6215,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6215,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[6215,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",79.88600158691406,80.62000274658203,81.76000213623047]
[6215,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0240000486373901,1.0269999504089355,1.0329999923706055]
[6215,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743669629096985,0.9732701778411865,0.9754598140716553]
[6215,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9819797277450562,0.9818171858787537,0.9815648198127747]
[6215,32,"Raw Samp Extraction CF",1.042082667350769,1.0446621179580688,1.053399920463562]
[6216,16,"Phase Start Time:",0.5864120125770569,0.5899189710617065,0.6099884510040283]
[6216,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.5999755859375,292.29998779296875]
[6216,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,22.200000762939453]
[6216,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",513.9600219726562,509.34051513671875,530.6048583984375]
[6216,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2588.645263671875,9614.6513671875,2584.93017578125]
[6216,21,"Dilution Factor:",15.456999778747559,14.050999641418457,19.62299919128418]
[6216,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6216,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6216,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.61299991607666,1.180999994277954]
[6216,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[6216,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6216,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[6216,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",69.55999755859375,72.13099670410156,76.322998046875]
[6216,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9750000238418579,0.9869999885559082,1.00600004196167]
[6216,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9761694073677063,0.9747280478477478,0.9763501286506653]
[6216,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9842723608016968,0.9837005734443665,0.9827696084976196]
[6216,32,"Raw Samp Extraction CF",1.025023102760315,1.0281322002410889,1.0306113958358765]
[6217,16,"Phase Start Time:",0.6561921238899231,0.6596990823745728,0.6797569394111633]
[6217,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.9000244140625,292.3999938964844]
[6217,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",23.200000762939453,23.200000762939453,23.100000381469727]
[6217,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.8804626464844,371.7370910644531,388.4711608886719]
[6217,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1895.6904296875,7019.015625,1893.1495361328125]
[6217,21,"Dilution Factor:",12.168999671936035,11.944000244140625,17.509000778198242]
[6217,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6217,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6217,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.621000289916992,1.1710000038146973]
[6217,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.4000000953674316]
[6217,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6217,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.80000305175781,97.80000305175781]
[6217,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",80.08599853515625,79.10600280761719,77.69599914550781]
[6217,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.024999976158142,1.0199999809265137,1.0130000114440918]
[6217,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9716216921806335,0.9714595675468445,0.9751853346824646]
[6217,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.981935441493988,0.98215252161026,0.9824650883674622]
[6217,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0256762504577637,1.0355185270309448,1.0406357049942017]
[6219,16,"Phase Start Time:",0.3759143650531769,0.37942129373550415,0.39960649609565735]
[6219,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.29998779296875]
[6219,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22.299999237060547,22.299999237060547]
[6219,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.99322509765625,306.24835205078125,320.8140869140625]
[6219,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.9241943359375,5781.45849609375,1562.8992919921875]
[6219,21,"Dilution Factor:",13.95300006866455,11.567000389099121,17.534000396728516]
[6219,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[6219,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6219,24,"Distance (mi)",1.1699999570846558,8.61400032043457,1.1770000457763672]
[6219,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.200000047683716]
[6219,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6219,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6219,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.13899993896484,81.15699768066406,79.23799896240234]
[6219,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0299999713897705,1.0199999809265137]
[6219,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9740138649940491,0.9712272882461548,0.9752042889595032]
[6219,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825885891914368,0.9816982746124268,0.9821233153343201]
[6219,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0395656824111938,1.044970989227295,1.0523436069488525]
[6220,16,"Phase Start Time:",0.44695600867271423,0.4504629671573639,0.47052082419395447]
[6220,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.699951171875,292.5]
[6220,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,22]
[6220,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.24285888671875,308.1160583496094,321.6008605957031]
[6220,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1569.701416015625,5816.7177734375,1567.80419921875]
[6220,21,"Dilution Factor:",15.218000411987305,14.661999702453613,20.535999298095703]
[6220,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6220,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6220,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.642999649047852,1.1959999799728394]
[6220,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.5]
[6220,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6220,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6220,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.70899963378906,76.0510025024414,74.7979965209961]
[6220,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0049999952316284,0.9990000128746033]
[6220,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9744513630867004,0.9739869832992554,0.9767995476722717]
[6220,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829058647155762,0.9828299880027771,0.9831080436706543]
[6220,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0409427881240845,1.0517598390579224,1.0569661855697632]
[6243,16,"Phase Start Time:",0.38962963223457336,0.39313656091690063,0.4132986068725586]
[6243,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292]
[6243,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.600000381469727]
[6243,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.41009521484375,309.0302429199219,322.2648010253906]
[6243,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1568.9879150390625,5834.4912109375,1568.3553466796875]
[6243,21,"Dilution Factor:",15.329000473022461,13.954999923706055,20.673999786376953]
[6243,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6243,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6243,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.619999885559082,1.1779999732971191]
[6243,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[6243,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6243,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6243,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.697998046875,75.84500122070312,72.54199981689453]
[6243,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003999948501587,0.9890000224113464]
[6243,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747405648231506,0.9738106727600098,0.9774671792984009]
[6243,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982908308506012,0.982875645160675,0.9836091995239258]
[6243,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0361782312393188,1.0412081480026245,1.0504612922668457]
[6244,16,"Phase Start Time:",0.45798611640930176,0.46149304509162903,0.48157408833503723]
[6244,17,"Test Time (sec):",302.79998779296875,1133.800048828125,292.1000061035156]
[6244,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22.100000381469727,21.899999618530273]
[6244,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.0572814941406,306.5630798339844,321.0975341796875]
[6244,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1569.8023681640625,5793.0205078125,1563.209716796875]
[6244,21,"Dilution Factor:",14.012999534606934,11.786999702453613,17.82900047302246]
[6244,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,720,720]
[6244,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6244,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.586999893188477,1.1720000505447388]
[6244,25,"Crank Time (sec):",2.700000047683716,0,2.0999999046325684]
[6244,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6244,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6244,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.60199737548828,75.53600311279297,75.4749984741211]
[6244,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003000020980835,1.0019999742507935]
[6244,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739478230476379,0.9721402525901794,0.9758075475692749]
[6244,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829295873641968,0.9829442501068115,0.9829577803611755]
[6244,32,"Raw Samp Extraction CF",1.038354516029358,1.046514630317688,1.0525437593460083]
[6245,16,"Phase Start Time:",0.5323032140731812,0.5358101725578308,0.5558680295944214]
[6245,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.3999938964844]
[6245,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.700000762939453]
[6245,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.1094970703125,307.9484558105469,321.61151123046875]
[6245,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1568.5103759765625,5813.5537109375,1567.3201904296875]
[6245,21,"Dilution Factor:",14.66100025177002,13.947999954223633,19.802000045776367]
[6245,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6245,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6245,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.612000465393066,1.2070000171661377]
[6245,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.5]
[6245,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6245,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6245,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.61299896240234,75.697998046875,74.68099975585938]
[6245,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003999948501587,0.9990000128746033]
[6245,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747686386108398,0.9743058085441589,0.9770568013191223]
[6245,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982927143573761,0.982908308506012,0.9831340312957764]
[6245,32,"Raw Samp Extraction CF",1.043787956237793,1.0518176555633545,1.0572127103805542]
[6246,16,"Phase Start Time:",0.6212499737739563,0.624756932258606,0.6449768543243408]
[6246,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292]
[6246,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,21.799999237060547]
[6246,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.7118835449219,308.24920654296875,321.45697021484375]
[6246,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.98779296875,5819.2314453125,1564.4239501953125]
[6246,21,"Dilution Factor:",16.84000015258789,16.183000564575195,22.530000686645508]
[6246,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6246,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6246,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.569999694824219,1.184999942779541]
[6246,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2]
[6246,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6246,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6246,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.82599639892578,75.93499755859375,75.34500122070312]
[6246,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0049999952316284,1.0019999742507935]
[6246,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757111668586731,0.9753724336624146,0.9776123762130737]
[6246,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828798770904541,0.9828556776046753,0.9829866290092468]
[6246,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0409330129623413,1.0659620761871338,1.0901129245758057]
[6247,16,"Phase Start Time:",0.6959143280982971,0.6994097232818604,0.7194791436195374]
[6247,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6247,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.799999237060547]
[6247,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.37384033203125,374.0367736816406,391.0550537109375]
[6247,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1908.89599609375,7061.19091796875,1903.7862548828125]
[6247,21,"Dilution Factor:",11.942999839782715,11.918000221252441,17.325000762939453]
[6247,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6247,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6247,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.659000396728516,1.1699999570846558]
[6247,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6247,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6247,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[6247,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.39099884033203,75.6780014038086,75.88800048828125]
[6247,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.003000020980835,1.003999948501587]
[6247,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9725979566574097,0.9723029732704163,0.9755863547325134]
[6247,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829764366149902,0.9829127192497253,0.982866108417511]
[6247,32,"Raw Samp Extraction CF",1.024951457977295,1.034679651260376,1.0396946668624878]
[6255,16,"Phase Start Time:",0.40040507912635803,0.4039120376110077,0.4239814877510071]
[6255,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292]
[6255,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.100000381469727,21.299999237060547,21.299999237060547]
[6255,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.83734130859375,309.4180603027344,322.49700927734375]
[6255,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1570.6207275390625,5842.32861328125,1569.4853515625]
[6255,21,"Dilution Factor:",15.652000427246094,14.085000038146973,20.4689998626709]
[6255,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6255,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6255,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.579999923706055,1.194000005722046]
[6255,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[6255,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6255,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6255,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.49199676513672,73.21800231933594,76.4209976196289]
[6255,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9919999837875366,1.0069999694824219]
[6255,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756190776824951,0.9744402170181274,0.9765411019325256]
[6255,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983620285987854,0.9834589958190918,0.9827478528022766]
[6255,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0356470346450806,1.0406708717346191,1.0495892763137817]
[6256,16,"Phase Start Time:",0.48412036895751953,0.4876273274421692,0.5076851844787598]
[6256,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6256,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.299999237060547,21.200000762939453]
[6256,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.29693603515625,306.8485107421875,321.5165100097656]
[6256,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1569.9742431640625,5792.78857421875,1565.24951171875]
[6256,21,"Dilution Factor:",13.942999839782715,11.824999809265137,18.06800079345703]
[6256,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6256,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6256,24,"Distance (mi)",1.156000018119812,8.571999549865723,1.1670000553131104]
[6256,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.0999999046325684]
[6256,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6256,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5]
[6256,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.9020004272461,74.072998046875,72.90399932861328]
[6256,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,0.9959999918937683,0.9900000095367432]
[6256,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9742698073387146,0.9725020527839661,0.97648024559021]
[6256,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833070635795593,0.9832690358161926,0.983528733253479]
[6256,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0415626764297485,1.051631212234497,1.0564696788787842]
[6257,16,"Phase Start Time:",0.5497453808784485,0.5532407164573669,0.5733680725097656]
[6257,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.5]
[6257,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.299999237060547,21.299999237060547]
[6257,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.20062255859375,308.1329345703125,321.6925964355469]
[6257,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.9324951171875,5817.5498046875,1568.25146484375]
[6257,21,"Dilution Factor:",14.937999725341797,14.015999794006348,19.777999877929688]
[6257,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6257,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6257,24,"Distance (mi)",1.1979999542236328,8.652999877929688,1.184000015258789]
[6257,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5]
[6257,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6257,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6257,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.48600006103516,73.43599700927734,73.43599700927734]
[6257,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9929999709129333,0.9929999709129333]
[6257,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.97561115026474,0.9748172760009766,0.9773240685462952]
[6257,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836216568946838,0.9834105372428894,0.9834105372428894]
[6257,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0433251857757568,1.0542798042297363,1.0595118999481201]
[6258,16,"Phase Start Time:",0.6173611283302307,0.6208564639091492,0.6409143805503845]
[6258,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292]
[6258,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.399999618530273,21.399999618530273]
[6258,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.8857421875,308.2259521484375,321.44305419921875]
[6258,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.827880859375,5819.3056640625,1564.356201171875]
[6258,21,"Dilution Factor:",16.94099998474121,16.163000106811523,22.097000122070313]
[6258,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6258,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6258,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.574999809265137,1.190999984741211]
[6258,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[6258,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6258,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6258,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.27799987792969,74.25800323486328,73.39399719238281]
[6258,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,0.996999979019165,0.9929999709129333]
[6258,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760918021202087,0.9757354855537415,0.9779346585273743]
[6258,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983223557472229,0.9832279682159424,0.9834198951721191]
[6258,32,"Raw Samp Extraction CF",1.039623737335205,1.059855341911316,1.0888593196868896]
[6259,16,"Phase Start Time:",0.6843634247779846,0.6878588199615479,0.7079282402992249]
[6259,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6259,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.399999618530273,21.399999618530273]
[6259,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.2881774902344,374.26141357421875,390.9486083984375]
[6259,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1906.5723876953125,7065.43212890625,1903.9197998046875]
[6259,21,"Dilution Factor:",12.543999671936035,12.069000244140625,17.224000930786133]
[6259,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6259,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6259,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.60099983215332,1.1699999570846558]
[6259,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[6259,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6259,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[6259,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.13899993896484,74.80699920654297,73.60299682617188]
[6259,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,0.9990000128746033,0.9940000176429749]
[6259,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.973107099533081,0.9726258516311646,0.9760474562644958]
[6259,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830323457717896,0.9831060767173767,0.9833734631538391]
[6259,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0258899927139282,1.0354828834533691,1.0421943664550781]
[6277,16,"Phase Start Time:",0.3866203725337982,0.39011573791503906,0.4103703796863556]
[6277,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292]
[6277,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.700000762939453]
[6277,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",385.1706237792969,380.8631896972656,397.7607727050781]
[6277,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1939.97607421875,7190.697265625,1935.76904296875]
[6277,21,"Dilution Factor:",15.04699993133545,13.784000396728516,20.066999435424805]
[6277,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6277,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6277,24,"Distance (mi)",1.1970000267028809,8.621999740600586,1.1859999895095825]
[6277,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[6277,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6277,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6277,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.9209976196289,75.03700256347656,75.18699645996094]
[6277,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,1,1.0010000467300415]
[6277,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753015637397766,0.9742582440376282,0.9769814610481262]
[6277,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833028316497803,0.9830549955368042,0.9830217361450195]
[6277,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0338070392608643,1.043518304824829,1.0506443977355957]
[6278,16,"Phase Start Time:",0.4604629576206207,0.4639583230018616,0.48401620984077454]
[6278,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292]
[6278,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.799999237060547,21.600000381469727]
[6278,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.3215637207031,308.2904052734375,321.7093811035156]
[6278,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.504150390625,5820.0087890625,1565.6522216796875]
[6278,21,"Dilution Factor:",15.744999885559082,14.262999534606934,19.992000579833984]
[6278,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6278,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6278,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.61299991607666,1.1829999685287476]
[6278,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[6278,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6278,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6278,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.06600189208984,75.0270004272461,74.77200317382812]
[6278,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1,0.9990000128746033]
[6278,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975519061088562,0.9746397137641907,0.9771198630332947]
[6278,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830485582351685,0.9830572605133057,0.9831138253211975]
[6278,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0405035018920898,1.0423424243927002,1.0505766868591309]
[6279,16,"Phase Start Time:",0.541678249835968,0.5451852083206177,0.5652430653572083]
[6279,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.699951171875,292.29998779296875]
[6279,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.799999237060547,21.799999237060547]
[6279,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.74114990234375,373.7616882324219,391.0015869140625]
[6279,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1910.117919921875,7055.998046875,1904.829345703125]
[6279,21,"Dilution Factor:",12.711999893188477,12.116000175476074,16.76300048828125]
[6279,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6279,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6279,24,"Distance (mi)",1.1970000267028809,8.66100025177002,1.1920000314712524]
[6279,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.299999952316284]
[6279,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6279,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6279,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.74400329589844,75.2300033569336,75.33200073242188]
[6279,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0010000467300415,1.0019999742507935]
[6279,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9733798503875732,0.9730036854743958,0.975756049156189]
[6279,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828980565071106,0.9830121397972107,0.9829895496368408]
[6279,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0282384157180786,1.0380066633224487,1.0404211282730103]
[6280,16,"Phase Start Time:",0.6085532307624817,0.6120486259460449,0.6321064829826355]
[6280,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6280,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.799999237060547]
[6280,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",515.9262084960938,510.92962646484375,532.4365234375]
[6280,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2597.6884765625,9645.5,2592.07861328125]
[6280,21,"Dilution Factor:",15.682000160217285,14.253000259399414,19.655000686645508]
[6280,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6280,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6280,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.609999656677246,1.1890000104904175]
[6280,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[6280,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6280,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6280,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.31300354003906,76.03099822998047,76.11199951171875]
[6280,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0049999952316284,1.0049999952316284]
[6280,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749000072479248,0.973880410194397,0.9763229489326477]
[6280,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829937219619751,0.9828343987464905,0.9828163981437683]
[6280,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0242748260498047,1.0277924537658691,1.0299270153045654]
[6281,16,"Phase Start Time:",0.6734259128570557,0.6769213080406189,0.6970833539962769]
[6281,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,291.79998779296875]
[6281,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.600000381469727]
[6281,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.2456970214844,373.66717529296875,390.5971374511719]
[6281,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1903.836669921875,7054.83642578125,1899.6041259765625]
[6281,21,"Dilution Factor:",12.060999870300293,10.949000358581543,15.456000328063965]
[6281,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6281,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6281,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.628000259399414,1.1759999990463257]
[6281,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.7999999523162842]
[6281,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6281,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.0999984741211]
[6281,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.10099792480469,75.5790023803711,75.46800231933594]
[6281,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1.003000020980835,1.0019999742507935]
[6281,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9726067781448364,0.9713999629020691,0.9747915863990784]
[6281,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830408096313477,0.9829347133636475,0.9829593300819397]
[6281,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0268431901931763,1.031093955039978,1.0378203392028809]
[6288,16,"Phase Start Time:",0.3829860985279083,0.38648149371147156,0.40653935074806213]
[6288,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.5999755859375,292.20001220703125]
[6288,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.5]
[6288,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.9056091308594,380.3919372558594,397.5227966308594]
[6288,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1939.28271484375,7180.53173828125,1935.9359130859375]
[6288,21,"Dilution Factor:",14.956000328063965,13.767000198364258,19.882999420166016]
[6288,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6288,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6288,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.593000411987305,1.187999963760376]
[6288,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[6288,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6288,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6288,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.25499725341797,75.89399719238281,76.33100128173828]
[6288,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.003999948501587,1.00600004196167]
[6288,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747371673583984,0.9740588068962097,0.9766721129417419]
[6288,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827846884727478,0.9828647971153259,0.9827678203582764]
[6288,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0323086977005005,1.043089747428894,1.0504544973373413]
[6289,16,"Phase Start Time:",0.44820600748062134,0.45170140266418457,0.47175925970077515]
[6289,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6289,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.700000762939453,21.700000762939453]
[6289,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.12255859375,308.1070861816406,321.61041259765625]
[6289,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1566.502197265625,5817.06201171875,1566.24267578125]
[6289,21,"Dilution Factor:",15.835000038146973,14.258000373840332,19.60700035095215]
[6289,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6289,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6289,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.609999656677246,1.2000000476837158]
[6289,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[6289,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6289,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.5,98.5]
[6289,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.53199768066406,75.35399627685547,75.07499694824219]
[6289,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0019999742507935,1.0010000467300415]
[6289,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754803776741028,0.9745671153068542,0.9769230484962463]
[6289,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829451441764832,0.9829846620559692,0.9830465912818909]
[6289,32,"Raw Samp Extraction CF",1.040589690208435,1.043480634689331,1.0510576963424683]
[6290,16,"Phase Start Time:",0.5217129588127136,0.5252083539962769,0.5452662110328674]
[6290,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292.5]
[6290,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.799999237060547]
[6290,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.989990234375,373.86407470703125,391.02093505859375]
[6290,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1909.4779052734375,7059.17724609375,1906.22705078125]
[6290,21,"Dilution Factor:",12.381999969482422,12.196999549865723,16.594999313354492]
[6290,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6290,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6290,24,"Distance (mi)",1.1950000524520874,8.616999626159668,1.190000057220459]
[6290,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[6290,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6290,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.4000015258789]
[6290,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.51300048828125,75.46299743652344,75.125]
[6290,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0019999742507935,1.0010000467300415]
[6290,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.973172128200531,0.9730166792869568,0.9757279753684998]
[6290,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829493761062622,0.9829604625701904,0.9830355048179626]
[6290,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0285463333129883,1.0388058423995972,1.0412671566009521]
[6292,16,"Phase Start Time:",0.6389004588127136,0.6423958539962769,0.6624537110328674]
[6292,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292]
[6292,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,21.899999618530273,21.899999618530273]
[6292,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",515.3006591796875,510.37518310546875,531.8638305664062]
[6292,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2596.256591796875,9635.8837890625,2588.404052734375]
[6292,21,"Dilution Factor:",15.62600040435791,14.032999992370605,19.878000259399414]
[6292,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6292,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6292,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.586999893188477,1.1699999570846558]
[6292,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[6292,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6292,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[6292,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.5790023803711,75.83000183105469,76.04299926757812]
[6292,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003999948501587,1.0049999952316284]
[6292,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974822461605072,0.9737862348556519,0.976402997970581]
[6292,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829347133636475,0.9828789830207825,0.9828317165374756]
[6292,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0251257419586182,1.029192328453064,1.0326327085494995]
[6293,16,"Phase Start Time:",0.7060879468917847,0.7095833420753479,0.7296411991119385]
[6293,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6293,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.799999237060547,21.600000381469727]
[6293,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.7156066894531,373.1378173828125,389.9726257324219]
[6293,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1901.1685791015625,7044.84228515625,1899.1666259765625]
[6293,21,"Dilution Factor:",11.906000137329102,10.892000198364258,15.501999855041504]
[6293,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6293,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6293,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.597999572753906,1.1790000200271606]
[6293,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.200000047683716]
[6293,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6293,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98]
[6293,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.28399658203125,75.61299896240234,75.99299621582031]
[6293,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.003000020980835,1.0049999952316284]
[6293,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9724274277687073,0.9713369011878967,0.9746935963630676]
[6293,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830001592636108,0.982927143573761,0.9828428030014038]
[6293,32,"Raw Samp Extraction CF",1.02729332447052,1.0319938659667969,1.0387225151062012]
[6306,16,"Phase Start Time:",0.3860763907432556,0.3895833194255829,0.4096296429634094]
[6306,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6306,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.700000762939453,21.899999618530273]
[6306,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.95330810546875,374.8323669433594,391.54400634765625]
[6306,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1909.2930908203125,7076.2099609375,1906.166748046875]
[6306,21,"Dilution Factor:",12.031999588012695,11.916999816894531,16.841999053955078]
[6306,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6306,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6306,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.616999626159668,1.1790000200271606]
[6306,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[6306,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6306,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6306,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.80899810791016,75.73500061035156,75.6259994506836]
[6306,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.003999948501587,1.003000020980835]
[6306,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9731988906860352,0.9727250933647156,0.9757370352745056]
[6306,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831055998802185,0.982900083065033,0.9829242825508118]
[6306,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0258915424346924,1.0356119871139526,1.0416001081466675]
[6307,16,"Phase Start Time:",0.4630092680454254,0.4665161967277527,0.48656249046325684]
[6307,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6307,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.600000381469727,21.799999237060547]
[6307,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.90386962890625,308.4565734863281,321.6672668457031]
[6307,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.9918212890625,5823.14599609375,1566.5196533203125]
[6307,21,"Dilution Factor:",17.822999954223633,16.863000869750977,23.607999801635742]
[6307,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6307,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6307,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.576000213623047,1.187000036239624]
[6307,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.200000047683716]
[6307,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6307,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6307,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.73500061035156,75.43800354003906,75.4229965209961]
[6307,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.0019999742507935,1.0019999742507935]
[6307,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.976036548614502,0.9754457473754883,0.9775950908660889]
[6307,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831220507621765,0.9829660058021545,0.982969343662262]
[6307,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0412163734436035,1.0591373443603516,1.1036481857299805]
[6322,16,"Phase Start Time:",0.4833333194255829,0.48684027791023254,0.5068981647491455]
[6322,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6322,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.600000381469727]
[6322,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.6073303222656,375.65277099609375,392.6923522949219]
[6322,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1918.895263671875,7091.6982421875,1911.7572021484375]
[6322,21,"Dilution Factor:",12.317000389099121,11.371000289916992,15.098999977111816]
[6322,22,"Bag Analysis Time (sec):",727,721,720]
[6322,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6322,24,"Distance (mi)",1.1690000295639038,8.565999984741211,1.1729999780654907]
[6322,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.0999999046325684]
[6322,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6322,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6322,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.8219985961914,75.2030029296875,74.677001953125]
[6322,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0010000467300415,0.9990000128746033]
[6322,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9731682538986206,0.9724454283714294,0.9751706719398499]
[6322,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828807711601257,0.983018159866333,0.983134925365448]
[6322,32,"Raw Samp Extraction CF",1.027652382850647,1.0299961566925049,1.034006953239441]
[6323,16,"Phase Start Time:",0.5481828451156616,0.5516782402992249,0.5717360973358154]
[6323,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.800048828125,292.3999938964844]
[6323,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.5]
[6323,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.11187744140625,374.9825439453125,392.2698669433594]
[6323,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1917.0308837890625,7079.67041015625,1911.661865234375]
[6323,21,"Dilution Factor:",12.74899959564209,12.267999649047852,16.413999557495117]
[6323,22,"Bag Analysis Time (sec):",732,721,720]
[6323,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6323,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.635000228881836,1.2050000429153442]
[6323,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.4000000953674316]
[6323,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6323,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.69999694824219,98.69999694824219]
[6323,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.63300323486328,75.34500122070312,75.68399810791016]
[6323,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0019999742507935,1.003000020980835]
[6323,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9734322428703308,0.973107635974884,0.975520670413971]
[6323,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829227328300476,0.9829866290092468,0.9829114079475403]
[6323,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0272157192230225,1.0368623733520508,1.041512370109558]
[6324,16,"Phase Start Time:",0.6125578880310059,0.6160647869110107,0.6361227035522461]
[6324,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1133,292.20001220703125]
[6324,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.600000381469727,21.299999237060547]
[6324,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.70916748046875,309.07000732421875,322.3728942871094]
[6324,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1572.57275390625,5836.27197265625,1569.9559326171875]
[6324,21,"Dilution Factor:",17.329999923706055,17.013999938964844,23.5310001373291]
[6324,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6324,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6324,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.602999687194824,1.1790000200271606]
[6324,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6324,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6324,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6324,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.46299743652344,75.2249984741211,75.35600280761719]
[6324,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0010000467300415,1.0019999742507935]
[6324,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756714701652527,0.975557804107666,0.9775914549827576]
[6324,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829604625701904,0.9830132722854614,0.982984185218811]
[6324,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0422283411026,1.0667561292648315,1.082115888595581]
[6325,16,"Phase Start Time:",0.699849545955658,0.7033565044403076,0.7234259247779846]
[6325,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292]
[6325,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.399999618530273]
[6325,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.88311767578125,375.1016845703125,392.1004638671875]
[6325,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1908.939453125,7081.919921875,1908.2222900390625]
[6325,21,"Dilution Factor:",11.869999885559082,12.050000190734863,17.1200008392334]
[6325,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6325,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6325,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.612000465393066,1.1920000314712524]
[6325,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[6325,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6325,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6325,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.25199890136719,75.31999969482422,75.48300170898438]
[6325,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1.0019999742507935,1.0019999742507935]
[6325,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9729617834091187,0.9729374647140503,0.9758890271186829]
[6325,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830073118209839,0.9829921722412109,0.9829559922218323]
[6325,32,"Raw Samp Extraction CF",1.024144172668457,1.03216552734375,1.0382347106933594]
[6337,16,"Phase Start Time:",0.37921297550201416,0.38271990418434143,0.4027777910232544]
[6337,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1133,292.1000061035156]
[6337,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.399999618530273,21.299999237060547]
[6337,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.44720458984375,309.8979187011719,323.4493713378906]
[6337,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1574.73388671875,5851.90576171875,1574.659423828125]
[6337,21,"Dilution Factor:",17.11400032043457,15.1899995803833,21.09000015258789]
[6337,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,719]
[6337,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6337,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.574999809265137,1.1779999732971191]
[6337,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[6337,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6337,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[6337,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.51200103759766,73.44000244140625,71.80000305175781]
[6337,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,0.9929999709129333,0.9850000143051147]
[6337,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9762803316116333,0.9755749106407166,0.9781501293182373]
[6337,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831715822219849,0.9834096431732178,0.9837741255760193]
[6337,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0457227230072021,1.0486445426940918,1.0561611652374268]
[6338,16,"Phase Start Time:",0.44561341404914856,0.4491203725337982,0.4691782295703888]
[6338,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.1000061035156]
[6338,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.100000381469727,22,21.299999237060547]
[6338,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.22430419921875,376.15618896484375,393.4927673339844]
[6338,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1920.0997314453125,7101.82861328125,1915.6539306640625]
[6338,21,"Dilution Factor:",12.460000038146973,11.477999687194824,15.291999816894531]
[6338,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6338,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6338,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.548999786376953,1.1710000038146973]
[6338,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6338,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6338,27,"Barometer (kPa)",99,99,99]
[6338,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.56099700927734,77.73400115966797,69.67400360107422]
[6338,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.984000027179718,1.0130000114440918,0.9760000109672546]
[6338,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9742072820663452,0.9719856381416321,0.9763845205307007]
[6338,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9838272929191589,0.9824566841125488,0.9842470288276672]
[6338,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0274220705032349,1.0296826362609863,1.0346041917800903]
[6339,16,"Phase Start Time:",0.5112847089767456,0.5147801041603088,0.5348495244979858]
[6339,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6339,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.799999237060547]
[6339,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.1622314453125,307.55462646484375,322.2891845703125]
[6339,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1572.77734375,5806.63134765625,1569.5484619140625]
[6339,21,"Dilution Factor:",13.336999893188477,11.229000091552734,16.673999786376953]
[6339,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6339,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6339,24,"Distance (mi)",1.1629999876022339,8.585000038146973,1.1779999732971191]
[6339,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[6339,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6339,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[6339,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.1510009765625,75.3030014038086,75.05599975585938]
[6339,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1.0019999742507935,1]
[6339,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9740756750106812,0.9722474813461304,0.9758080244064331]
[6339,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830297231674194,0.9829959869384766,0.9830507636070251]
[6339,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0430604219436646,1.0527249574661255,1.0609549283981323]
[6348,16,"Phase Start Time:",0.4650578796863556,0.46855324506759644,0.4886226952075958]
[6348,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6348,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.600000381469727,22.899999618530273]
[6348,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.5736389160156,306.9854431152344,321.4361572265625]
[6348,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1571.36962890625,5795.88525390625,1565.3941650390625]
[6348,21,"Dilution Factor:",13.307999610900879,11.112000465393066,16.61400032043457]
[6348,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6348,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6348,24,"Distance (mi)",1.152999997138977,8.567000389099121,1.184999942779541]
[6348,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.200000047683716]
[6348,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6348,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6348,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.63899993896484,77.27400207519531,77.97000122070312]
[6348,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0110000371932983,1.0140000581741333]
[6348,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9737085103988647,0.9716898798942566,0.9751338362693787]
[6348,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826995134353638,0.9825586676597595,0.982404351234436]
[6348,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0452804565429687,1.0527126789093018,1.0636013746261597]
[6349,16,"Phase Start Time:",0.5373495221138,0.5408449172973633,0.5609143376350403]
[6349,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6349,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.5,22.200000762939453]
[6349,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.6031494140625,308.76776123046875,322.0644226074219]
[6349,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1572.0379638671875,5829.53564453125,1568.4537353515625]
[6349,21,"Dilution Factor:",17.562000274658203,15.223999977111816,21.29199981689453]
[6349,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6349,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6349,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.607999801635742,1.190999984741211]
[6349,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.200000047683716]
[6349,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6349,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[6349,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.03299713134766,75.64399719238281,74.44499969482422]
[6349,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1.003000020980835,0.9980000257492065]
[6349,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9763311743736267,0.975104033946991,0.9776086807250977]
[6349,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830558896064758,0.9829202890396118,0.9831864237785339]
[6349,32,"Raw Samp Extraction CF",1.046823263168335,1.0506670475006104,1.0582337379455566]
[6350,16,"Phase Start Time:",0.6021759510040283,0.6056712865829468,0.6257407665252686]
[6350,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292]
[6350,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.5,22.5]
[6350,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",517.0045166015625,512.2236938476562,533.59033203125]
[6350,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2603.979248046875,9671.6376953125,2596.80615234375]
[6350,21,"Dilution Factor:",15.119999885559082,13.656000137329102,18.822999954223633]
[6350,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6350,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6350,24,"Distance (mi)",1.1950000524520874,8.598999977111816,1.1729999780654907]
[6350,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[6350,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6350,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6350,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.63500213623047,75.66000366210938,75.33899688720703]
[6350,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003000020980835,1.0019999742507935]
[6350,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751430153846741,0.974240243434906,0.9766887426376343]
[6350,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829222559928894,0.9829167127609253,0.9829879999160767]
[6350,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0262473821640015,1.029260277748108,1.031684398651123]
[6351,16,"Phase Start Time:",0.6674189567565918,0.670914351940155,0.690983772277832]
[6351,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6351,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,23.200000762939453,22.399999618530273]
[6351,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.5876159667969,373.844482421875,390.8612365722656]
[6351,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1906.188720703125,7057.560546875,1903.4942626953125]
[6351,21,"Dilution Factor:",11.539999961853027,10.904000282287598,15.664999961853027]
[6351,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6351,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6351,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.625,1.1770000457763672]
[6351,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[6351,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6351,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6351,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.49199676513672,77.98200225830078,71.55999755859375]
[6351,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1.0140000581741333,0.984000027179718]
[6351,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9726957678794861,0.9712554216384888,0.9760667681694031]
[6351,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831759929656982,0.9824016690254211,0.9838274717330933]
[6351,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0270334482192993,1.0328128337860107,1.0398625135421753]
[6362,16,"Phase Start Time:",0.37454861402511597,0.3780439794063568,0.398333340883255]
[6362,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292]
[6362,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22,21.700000762939453]
[6362,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.37969970703125,308.71807861328125,322.08441162109375]
[6362,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.7967529296875,5828.59716796875,1567.4775390625]
[6362,21,"Dilution Factor:",17.70400047302246,16.829999923706055,23.672000885009766]
[6362,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6362,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6362,24,"Distance (mi)",1.2020000219345093,8.588000297546387,1.1929999589920044]
[6362,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[6362,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6362,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6362,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.8010025024414,77.54100036621094,72.6709976196289]
[6362,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.0119999647140503,0.9890000224113464]
[6362,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752452969551086,0.9749144315719604,0.9781877994537354]
[6362,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982441782951355,0.9824994206428528,0.9835805296897888]
[6362,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0412760972976685,1.0662044286727905,1.0752171277999878]
[6366,16,"Phase Start Time:",0.4956018626689911,0.49909722805023193,0.5191666483879089]
[6366,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.3999938964844]
[6366,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.899999618530273,21.799999237060547]
[6366,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.46014404296875,375.24359130859375,392.1628723144531]
[6366,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1913.111572265625,7084.59912109375,1911.1405029296875]
[6366,21,"Dilution Factor:",14.237000465393066,13.284000396728516,19.034000396728516]
[6366,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6366,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6366,24,"Distance (mi)",1.218000054359436,8.645000457763672,1.215999960899353]
[6366,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.4000000953674316]
[6366,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6366,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6366,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.08699798583984,75.14600372314453,74.68099975585938]
[6366,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1.0010000467300415,0.9990000128746033]
[6366,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745986461639404,0.973901093006134,0.9767608046531677]
[6366,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983043909072876,0.9830307960510254,0.9831340312957764]
[6366,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0335043668746948,1.0412286520004272,1.0508915185928345]
[6367,16,"Phase Start Time:",0.5615624785423279,0.5650694370269775,0.5851389169692993]
[6367,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.29998779296875]
[6367,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22,21.799999237060547]
[6367,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.8397521972656,373.7451477050781,390.60980224609375]
[6367,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1908.720947265625,7056.30810546875,1902.9207763671875]
[6367,21,"Dilution Factor:",12.847999572753906,11.387999534606934,15.184000015258789]
[6367,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6367,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6367,24,"Distance (mi)",1.1990000009536743,8.60099983215332,1.2009999752044678]
[6367,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[6367,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6367,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[6367,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.97799682617188,75.7030029296875,75.89800262451172]
[6367,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.003999948501587,1.003999948501587]
[6367,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.97306889295578,0.9718256592750549,0.9745481610298157]
[6367,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828461408615112,0.9829071760177612,0.9828639030456543]
[6367,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0278031826019287,1.0298372507095337,1.0343085527420044]
[6368,16,"Phase Start Time:",0.6300926208496094,0.6335995197296143,0.6536458134651184]
[6368,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.5]
[6368,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.600000381469727,21.399999618530273]
[6368,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.9083251953125,372.8840026855469,390.2846374511719]
[6368,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1905.287841796875,7039.4287109375,1902.6376953125]
[6368,21,"Dilution Factor:",13.104000091552734,12.734999656677246,17.2810001373291]
[6368,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6368,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6368,24,"Distance (mi)",1.2359999418258667,8.687000274658203,1.218999981880188]
[6368,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.5]
[6368,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6368,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[6368,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.49600219726562,75.37000274658203,75.22000122070312]
[6368,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1.0019999742507935,1.0010000467300415]
[6368,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9735551476478577,0.973046600818634,0.9756976366043091]
[6368,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831750988960266,0.9829810857772827,0.9830144047737122]
[6368,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0303889513015747,1.0418622493743896,1.0461230278015137]
[6387,16,"Phase Start Time:",0.40140047669410706,0.4049074053764343,0.4249652922153473]
[6387,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.3999938964844]
[6387,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.899999618530273,22.700000762939453]
[6387,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.3967590332031,374.1837463378906,390.74371337890625]
[6387,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1907.7503662109375,7064.58935546875,1904.224365234375]
[6387,21,"Dilution Factor:",14.449999809265137,13.817000389099121,19.76799964904785]
[6387,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6387,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6387,24,"Distance (mi)",1.1629999876022339,8.611000061035156,1.194000005722046]
[6387,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.4000000953674316]
[6387,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6387,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6387,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.5979995727539,77.49199676513672,83.197998046875]
[6387,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0169999599456787,1.0119999647140503,1.0399999618530273]
[6387,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.973616361618042,0.9733343124389648,0.9748364090919495]
[6387,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9822651147842407,0.9825103282928467,0.9812466502189636]
[6387,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0303950309753418,1.038163185119629,1.043557047843933]
[6388,16,"Phase Start Time:",0.4698379635810852,0.47333332896232605,0.493391215801239]
[6388,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292]
[6388,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,22,22.100000381469727]
[6388,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.4039001464844,373.491943359375,390.44146728515625]
[6388,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1906.5250244140625,7052.15087890625,1900.1485595703125]
[6388,21,"Dilution Factor:",12.90999984741211,11.536999702453613,15.668000221252441]
[6388,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6388,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6388,24,"Distance (mi)",1.1679999828338623,8.543000221252441,1.1779999732971191]
[6388,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[6388,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6388,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6388,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.34400177001953,74.89299774169922,75.53399658203125]
[6388,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,1,1.003000020980835]
[6388,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739221930503845,0.9721442461013794,0.9748786687850952]
[6388,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.98365318775177,0.9830870032310486,0.982944667339325]
[6388,32,"Raw Samp Extraction CF",1.027999758720398,1.030612587928772,1.0345308780670166]
[6389,16,"Phase Start Time:",0.5371180772781372,0.5406134128570557,0.5607407689094543]
[6389,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.29998779296875]
[6389,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.600000381469727]
[6389,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.87066650390625,372.5468444824219,390.09967041015625]
[6389,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1905.0980224609375,7033.6845703125,1900.435546875]
[6389,21,"Dilution Factor:",12.869999885559082,12.454000473022461,17.229000091552734]
[6389,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6389,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6389,24,"Distance (mi)",1.2070000171661377,8.640999794006348,1.1829999685287476]
[6389,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.200000047683716]
[6389,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6389,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.0999984741211]
[6389,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.02200317382812,75.58399963378906,75.6780014038086]
[6389,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.003000020980835,1.003000020980835]
[6389,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9730314016342163,0.9727863669395447,0.9755774736404419]
[6389,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828363656997681,0.9829335808753967,0.9829127192497253]
[6389,32,"Raw Samp Extraction CF",1.025768518447876,1.03751540184021,1.037899374961853]
[6390,16,"Phase Start Time:",0.6031944155693054,0.6067013740539551,0.6267939805984497]
[6390,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133,292.1000061035156]
[6390,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.600000381469727]
[6390,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.7250671386719,307.0480651855469,320.15887451171875]
[6390,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.4981689453125,5798.0908203125,1558.6400146484375]
[6390,21,"Dilution Factor:",17.222999572753906,15.49899959564209,21.690000534057617]
[6390,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6390,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6390,24,"Distance (mi)",1.1679999828338623,8.590999603271484,1.187999963760376]
[6390,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[6390,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6390,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[6390,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.9260025024414,76.26300048828125,75.49500274658203]
[6390,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.00600004196167,1.003000020980835]
[6390,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756520986557007,0.9749666452407837,0.9773848652839661]
[6390,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826358556747437,0.9827829003334045,0.9829533696174622]
[6390,32,"Raw Samp Extraction CF",1.044654369354248,1.0482333898544312,1.0557011365890503]
[6391,16,"Phase Start Time:",0.6681134104728699,0.6716203689575195,0.6917245388031006]
[6391,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.699951171875,292.29998779296875]
[6391,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.299999237060547]
[6391,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.1215515136719,304.5631103515625,319.13629150390625]
[6391,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1559.518310546875,5749.64404296875,1554.7257080078125]
[6391,21,"Dilution Factor:",14.211999893188477,11.678999900817871,17.722000122070313]
[6391,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,719]
[6391,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6391,24,"Distance (mi)",1.149999976158142,8.572999954223633,1.159999966621399]
[6391,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.299999952316284]
[6391,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6391,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[6391,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.58899688720703,76.93099975585938,75.18099975585938]
[6391,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0089999437332153,1.0010000467300415]
[6391,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739971160888672,0.9718492031097412,0.9759190678596497]
[6391,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982710599899292,0.9826347231864929,0.9830230474472046]
[6391,32,"Raw Samp Extraction CF",1.037185549736023,1.044537901878357,1.0502558946609497]
[6403,16,"Phase Start Time:",0.3787963092327118,0.38229167461395264,0.402361124753952]
[6403,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1133.300048828125,292.29998779296875]
[6403,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,22.200000762939453]
[6403,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.8438415527344,308.03851318359375,321.2541809082031]
[6403,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1566.6529541015625,5818.333984375,1565.043212890625]
[6403,21,"Dilution Factor:",17.527999877929688,15.53600025177002,22.152999877929687]
[6403,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6403,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6403,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.616999626159668,1.1629999876022339]
[6403,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.299999952316284]
[6403,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6403,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6403,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",79.55500030517578,78.50299835205078,81.8740005493164]
[6403,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0219999551773071,1.0169999599456787,1.034000039100647]
[6403,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751895666122437,0.9744884371757507,0.9760820865631104]
[6403,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9820530414581299,0.9822861552238464,0.9815395474433899]
[6403,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0465989112854004,1.0505086183547974,1.0593080520629883]
[6404,16,"Phase Start Time:",0.4795370399951935,0.4830324053764343,0.5030902624130249]
[6404,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6404,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.399999618530273,21.200000762939453]
[6404,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.32452392578125,306.0687255859375,320.9346618652344]
[6404,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1564.03564453125,5778.5771484375,1562.9517822265625]
[6404,21,"Dilution Factor:",13.630000114440918,11.604999542236328,17.767000198364258]
[6404,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6404,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6404,24,"Distance (mi)",1.159999966621399,8.569999694824219,1.180999994277954]
[6404,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[6404,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6404,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6404,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.89800262451172,74.46499633789062,73.197998046875]
[6404,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,0.9980000257492065,0.9919999837875366]
[6404,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9740116000175476,0.9723317623138428,0.9763779044151306]
[6404,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830858707427979,0.9831820130348206,0.9834634065628052]
[6404,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0381991863250732,1.044978380203247,1.0522594451904297]
[6405,16,"Phase Start Time:",0.5470138788223267,0.5505092740058899,0.5705786943435669]
[6405,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.29998779296875]
[6405,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.799999237060547,22]
[6405,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.3825988769531,374.32830810546875,390.90020751953125]
[6405,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1905.7869873046875,7067.31884765625,1904.3355712890625]
[6405,21,"Dilution Factor:",11.614999771118164,11.779000282287598,16.542999267578125]
[6405,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6405,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6405,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.609000205993652,1.1779999732971191]
[6405,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[6405,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6405,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.19999694824219]
[6405,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.03800201416016,77.27899932861328,77.30500030517578]
[6405,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0110000371932983,1.0110000371932983]
[6405,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9722602367401123,0.9721882939338684,0.9751887917518616]
[6405,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826110005378723,0.9825575351715088,0.9825518131256104]
[6405,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0229486227035522,1.0289453268051147,1.0336626768112183]
[6406,16,"Phase Start Time:",0.6151736378669739,0.6186805367469788,0.6387384533882141]
[6406,17,"Test Time (sec):",302.79998779296875,1132.800048828125,292.70001220703125]
[6406,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.899999618530273,21.399999618530273]
[6406,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.2082824707031,306.9911193847656,320.5321350097656]
[6406,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.517822265625,5795.99267578125,1563.66259765625]
[6406,21,"Dilution Factor:",15.225000381469727,14.423999786376953,20.128000259399414]
[6406,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6406,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6406,24,"Distance (mi)",1.1979999542236328,8.586000442504883,1.1859999895095825]
[6406,25,"Crank Time (sec):",2.700000047683716,0,2.5999999046325684]
[6406,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6406,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.0999984741211,98.0999984741211]
[6406,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.08699798583984,74.46399688720703,70.91100311279297]
[6406,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,0.9980000257492065,0.9819999933242798]
[6406,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745802283287048,0.9744132161140442,0.9776910543441772]
[6406,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828220009803772,0.9831822514533997,0.9839718341827393]
[6406,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0447784662246704,1.049860954284668,1.057025671005249]
[6407,16,"Phase Start Time:",0.6791898012161255,0.6827315092086792,0.7028124928474426]
[6407,17,"Test Time (sec):",306.3999938964844,1132.9000244140625,291.70001220703125]
[6407,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.600000381469727,21.600000381469727]
[6407,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.00146484375,307.5265197753906,320.514404296875]
[6407,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1583.07421875,5806.61328125,1558.2342529296875]
[6407,21,"Dilution Factor:",16.055999755859375,13.880999565124512,20.93000030517578]
[6407,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6407,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6407,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.61400032043457,1.194000005722046]
[6407,25,"Crank Time (sec):",6.300000190734863,0,1.600000023841858]
[6407,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6407,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98]
[6407,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.79399871826172,75.88400268554688,76.47599792480469]
[6407,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.003999948501587,1.0069999694824219]
[6407,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749228954315186,0.973774254322052,0.9767046570777893]
[6407,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826651215553284,0.9828670024871826,0.9827356934547424]
[6407,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0356727838516235,1.0404738187789917,1.0487321615219116]
[6412,16,"Phase Start Time:",0.39895832538604736,0.402465283870697,0.4225231409072876]
[6412,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292]
[6412,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.399999618530273,21.399999618530273]
[6412,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.8854675292969,374.8906555175781,391.9837951660156]
[6412,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1907.688232421875,7077.310546875,1907.654541015625]
[6412,21,"Dilution Factor:",11.595000267028809,11.656999588012695,16.57699966430664]
[6412,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6412,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6412,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.621999740600586,1.1749999523162842]
[6412,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[6412,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6412,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6412,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.93299865722656,77.15399932861328,76.97200012207031]
[6412,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0099999904632568,1.0099999904632568]
[6412,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9722557663917542,0.9721142649650574,0.9752718806266785]
[6412,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826343059539795,0.9825852513313293,0.9826256632804871]
[6412,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0223013162612915,1.0280005931854248,1.0327399969100952]
[6413,16,"Phase Start Time:",0.4661458432674408,0.46964120864868164,0.4897453784942627]
[6413,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.3999938964844]
[6413,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.299999237060547,21.399999618530273]
[6413,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.2574462890625,308.1932373046875,321.8668212890625]
[6413,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1568.21875,5818.6884765625,1568.5643310546875]
[6413,21,"Dilution Factor:",15.057999610900879,14.1850004196167,19.579999923706055]
[6413,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,744]
[6413,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6413,24,"Distance (mi)",1.1950000524520874,8.651000022888184,1.190999984741211]
[6413,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[6413,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6413,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6413,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.62899780273438,77.13899993896484,77.25499725341797]
[6413,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0099999904632568,1.0110000371932983]
[6413,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743767380714417,0.9736716151237488,0.9761063456535339]
[6413,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827017188072205,0.9825885891914368,0.9825628995895386]
[6413,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0401703119277954,1.0499624013900757,1.0545275211334229]
[6414,16,"Phase Start Time:",0.5316550731658936,0.5351504683494568,0.5552083253860474]
[6414,17,"Test Time (sec):",301.70001220703125,1132.800048828125,291.6000061035156]
[6414,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.399999618530273,21.5]
[6414,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.63671875,309.1078796386719,322.13140869140625]
[6414,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.0133056640625,5835.95703125,1565.5587158203125]
[6414,21,"Dilution Factor:",15.458999633789063,13.940999984741211,20.78499984741211]
[6414,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6414,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6414,24,"Distance (mi)",1.2059999704360962,8.63599967956543,1.1790000200271606]
[6414,25,"Crank Time (sec):",1.600000023841858,0,1.600000023841858]
[6414,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6414,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6414,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.99299621582031,76.95600128173828,77.29000091552734]
[6414,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0089999437332153,1.0110000371932983]
[6414,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745734930038452,0.9735734462738037,0.976477861404419]
[6414,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826209545135498,0.9826291799545288,0.982555091381073]
[6414,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0353597402572632,1.041404366493225,1.0510796308517456]
[6415,16,"Phase Start Time:",0.599398136138916,0.6029050946235657,0.6229629516601562]
[6415,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1133,292]
[6415,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.799999237060547]
[6415,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.8977355957031,313.8538513183594,326.94189453125]
[6415,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1597.1646728515625,5926.60693359375,1591.1171875]
[6415,21,"Dilution Factor:",15.243000030517578,13.954000473022461,19.259000778198242]
[6415,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6415,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6415,24,"Distance (mi)",1.2000000476837158,8.659000396728516,1.1799999475479126]
[6415,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2]
[6415,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6415,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[6415,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.20600128173828,77.31500244140625,77.35399627685547]
[6415,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,1.0110000371932983,1.0110000371932983]
[6415,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749979972839355,0.9741875529289246,0.9764821529388428]
[6415,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825737476348877,0.9825495481491089,0.9825409054756165]
[6415,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0397675037384033,1.0423084497451782,1.0517140626907349]
[6419,16,"Phase Start Time:",0.380439817905426,0.38393518328666687,0.4040393531322479]
[6419,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.1000061035156]
[6419,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.399999618530273,21.399999618530273]
[6419,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.86688232421875,308.12005615234375,321.3011779785156]
[6419,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.73291015625,5817.306640625,1564.201171875]
[6419,21,"Dilution Factor:",17.274999618530273,15.260000228881836,21.336999893188477]
[6419,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6419,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6419,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.642000198364258,1.1979999542236328]
[6419,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6419,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6419,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6419,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.38800048828125,77.16200256347656,77.40299987792969]
[6419,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0099999904632568,1.0119999647140503]
[6419,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975623607635498,0.9747117757797241,0.9769152998924255]
[6419,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825333952903748,0.9825835227966309,0.9825300574302673]
[6419,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0476775169372559,1.0508428812026978,1.0587437152862549]
[6420,16,"Phase Start Time:",0.4457407295703888,0.449236124753952,0.4692939817905426]
[6420,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292]
[6420,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.399999618530273,21.399999618530273]
[6420,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.57281494140625,313.5104064941406,326.9379577636719]
[6420,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1593.9442138671875,5918.55419921875,1591.0980224609375]
[6420,21,"Dilution Factor:",15.244999885559082,13.951000213623047,19.229000091552734]
[6420,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6420,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6420,24,"Distance (mi)",1.1979999542236328,8.625,1.2029999494552612]
[6420,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[6420,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6420,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6420,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.74700164794922,77.23200225830078,77.15799713134766]
[6420,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0110000371932983,1.0099999904632568]
[6420,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751182794570923,0.97419673204422,0.9765163660049438]
[6420,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826755523681641,0.9825679659843445,0.9825843572616577]
[6420,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0406132936477661,1.042836308479309,1.0512678623199463]
[6432,16,"Phase Start Time:",0.3810648024082184,0.3845601975917816,0.4046180546283722]
[6432,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6432,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.5,21.700000762939453]
[6432,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.4269714355469,307.41082763671875,320.5503845214844]
[6432,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1563.5172119140625,5803.91650390625,1561.0804443359375]
[6432,21,"Dilution Factor:",17.586000442504883,16.7810001373291,22.85700035095215]
[6432,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6432,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6432,24,"Distance (mi)",1.1640000343322754,8.562999725341797,1.1770000457763672]
[6432,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[6432,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6432,27,"Barometer (kPa)",98,98.0999984741211,98.0999984741211]
[6432,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.91899871826172,76.94599914550781,77.40299987792969]
[6432,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0089999437332153,1.0119999647140503]
[6432,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753946661949158,0.9750186800956726,0.9769430756568909]
[6432,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826374053955078,0.9826313853263855,0.9825300574302673]
[6432,32,"Raw Samp Extraction CF",1.044308066368103,1.0784430503845215,1.0750830173492432]
[6433,16,"Phase Start Time:",0.44685184955596924,0.4503472149372101,0.47040510177612305]
[6433,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.1000061035156]
[6433,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,22.100000381469727]
[6433,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.0401611328125,373.4654541015625,390.4501647949219]
[6433,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1905.3223876953125,7051.02783203125,1900.841552734375]
[6433,21,"Dilution Factor:",11.654000282287598,10.73799991607666,15.36400032043457]
[6433,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6433,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6433,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.616000175476074,1.1779999732971191]
[6433,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[6433,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6433,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.19999694824219,98.19999694824219]
[6433,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.70099639892578,76.96800231933594,76.83799743652344]
[6433,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0099999904632568,1.0089999437332153]
[6433,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9723072648048401,0.9713230133056641,0.974746584892273]
[6433,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826857447624207,0.9826264977455139,0.9826553463935852]
[6433,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0267001390457153,1.032793402671814,1.0383124351501465]
[6434,16,"Phase Start Time:",0.5130555629730225,0.5165508985519409,0.5366088151931763]
[6434,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6434,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.600000381469727,21.5]
[6434,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",514.8654174804688,509.99755859375,531.7488403320312]
[6434,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2594.921875,9627.904296875,2589.616943359375]
[6434,21,"Dilution Factor:",14.911999702453613,13.531000137329102,18.83799934387207]
[6434,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6434,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6434,24,"Distance (mi)",1.1699999570846558,8.583000183105469,1.1720000505447388]
[6434,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[6434,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6434,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[6434,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.76599884033203,75.27400207519531,74.75499725341797]
[6434,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0010000467300415,0.9990000128746033]
[6434,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750121831893921,0.974242627620697,0.9768183827400208]
[6434,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828932285308838,0.9830024242401123,0.9831176400184631]
[6434,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0249372720718384,1.0281378030776978,1.031843900680542]
[6435,16,"Phase Start Time:",0.580949068069458,0.5844791531562805,0.6045717597007751]
[6435,17,"Test Time (sec):",304.79998779296875,1132.800048828125,292]
[6435,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.899999618530273,21.799999237060547]
[6435,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.8282165527344,307.08306884765625,320.3922424316406]
[6435,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1573.9273681640625,5797.72802734375,1559.2423095703125]
[6435,21,"Dilution Factor:",17.475000381469727,15.407999992370605,21.93400001525879]
[6435,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6435,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6435,24,"Distance (mi)",1.1690000295639038,8.557999610900879,1.180999994277954]
[6435,25,"Crank Time (sec):",4.699999809265137,0,2]
[6435,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6435,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98]
[6435,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.71600341796875,75.7770004272461,75.51100158691406]
[6435,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.003999948501587,1.003000020980835]
[6435,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9758466482162476,0.9750930070877075,0.9774830341339111]
[6435,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826824069023132,0.982890784740448,0.9829497933387756]
[6435,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0456703901290894,1.0495012998580933,1.0578699111938477]
[6436,16,"Phase Start Time:",0.646273136138916,0.6497685313224792,0.6698263883590698]
[6436,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6436,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.600000381469727]
[6436,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.47662353515625,372.47161865234375,389.5792236328125]
[6436,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1901.223876953125,7031.6435546875,1897.250732421875]
[6436,21,"Dilution Factor:",12.371999740600586,11.029999732971191,15.008999824523926]
[6436,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6436,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6436,24,"Distance (mi)",1.159999966621399,8.571999549865723,1.1779999732971191]
[6436,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6436,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6436,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[6436,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.9280014038086,76.01300048828125,76.10800170898438]
[6436,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0049999952316284,1.0049999952316284]
[6436,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9728396534919739,0.9717846512794495,0.9746865630149841]
[6436,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826353788375854,0.9828383922576904,0.9828172922134399]
[6436,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0278857946395874,1.0307310819625854,1.0339738130569458]
[6448,16,"Phase Start Time:",0.38462963700294495,0.3881250023841858,0.40828704833984375]
[6448,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.5999755859375,292]
[6448,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,22]
[6448,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.7104797363281,373.70867919921875,390.6493225097656]
[6448,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1906.8072509765625,7054.3740234375,1901.1600341796875]
[6448,21,"Dilution Factor:",12.52400016784668,11.164999961853027,15.29699993133545]
[6448,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6448,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6448,24,"Distance (mi)",1.159999966621399,8.5600004196167,1.159000039100647]
[6448,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[6448,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6448,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.19999694824219,98.30000305175781]
[6448,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.29100036621094,76.99400329589844,77.22000122070312]
[6448,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0099999904632568,1.0110000371932983]
[6448,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9730919599533081,0.9716964960098267,0.9746063947677612]
[6448,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827767014503479,0.9826207756996155,0.9825706481933594]
[6448,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0272095203399658,1.0293641090393066,1.0328783988952637]
[6449,16,"Phase Start Time:",0.45163193345069885,0.4551273286342621,0.47518518567085266]
[6449,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6449,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.899999618530273,21.700000762939453]
[6449,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.6011962890625,374.0632629394531,391.06561279296875]
[6449,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1907.5189208984375,7061.69091796875,1904.489501953125]
[6449,21,"Dilution Factor:",14.866999626159668,13.979000091552734,19.948999404907227]
[6449,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6449,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6449,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.595999717712402,1.190000057220459]
[6449,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[6449,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6449,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.19999694824219]
[6449,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.2509994506836,74.30599975585938,72.43000030517578]
[6449,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.996999979019165,0.9879999756813049]
[6449,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752471446990967,0.9741708040237427,0.977297842502594]
[6449,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836738705635071,0.9832172989845276,0.9836341142654419]
[6449,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0284364223480225,1.0382229089736938,1.04252290725708]
[6450,16,"Phase Start Time:",0.5701504349708557,0.573645830154419,0.5937036871910095]
[6450,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,291.79998779296875]
[6450,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.700000762939453]
[6450,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",315.7148132324219,312.7630920410156,326.0685729980469]
[6450,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1589.097900390625,5904.44580078125,1585.7801513671875]
[6450,21,"Dilution Factor:",16.156999588012695,14.684000015258789,20.243000030517578]
[6450,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6450,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6450,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.581000328063965,1.1759999990463257]
[6450,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.7999999523162842]
[6450,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6450,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[6450,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.59500122070312,75.97799682617188,75.10900115966797]
[6450,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0049999952316284,1.0010000467300415]
[6450,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755866527557373,0.9746044278144836,0.9770542979240417]
[6450,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829311370849609,0.9828461408615112,0.9830390214920044]
[6450,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0381135940551758,1.0397961139678955,1.0476430654525757]
[6451,16,"Phase Start Time:",0.6374305486679077,0.6409375071525574,0.660995364189148]
[6451,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6451,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.600000381469727,21.600000381469727]
[6451,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",383.165771484375,379.2287902832031,395.9516296386719]
[6451,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1931.155517578125,7159.83984375,1928.284423828125]
[6451,21,"Dilution Factor:",12.008000373840332,12.168000221252441,17.347999572753906]
[6451,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6451,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6451,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.628000259399414,1.1759999990463257]
[6451,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[6451,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6451,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[6451,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.87300109863281,75.81500244140625,76.36100006103516]
[6451,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.003999948501587,1.0069999694824219]
[6451,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9727223515510559,0.9729015827178955,0.9757681488990784]
[6451,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826475977897644,0.9828823208808899,0.9827612042427063]
[6451,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0241509675979614,1.0326476097106934,1.0393389463424683]
[6462,16,"Phase Start Time:",0.3807638883590698,0.3842708468437195,0.40432870388031006]
[6462,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.3999938964844]
[6462,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.200000762939453,21.100000381469727]
[6462,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.968017578125,374.7781982421875,391.682861328125]
[6462,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1909.3671875,7075.18798828125,1908.8011474609375]
[6462,21,"Dilution Factor:",15.045999526977539,13.847999572753906,19.924999237060547]
[6462,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,719]
[6462,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6462,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.609000205993652,1.194000005722046]
[6462,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[6462,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6462,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6462,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.99400329589844,75.14800262451172,75.58100128173828]
[6462,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,1.0010000467300415,1.003000020980835]
[6462,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749985933303833,0.9739006161689758,0.976588785648346]
[6462,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832866191864014,0.983030378818512,0.9829342365264893]
[6462,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0302656888961792,1.037146806716919,1.045418620109558]
[6463,16,"Phase Start Time:",0.44549769163131714,0.448993057012558,0.46905091404914856]
[6463,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.29998779296875]
[6463,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.5,21.5]
[6463,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.6731872558594,313.70562744140625,327.1182556152344]
[6463,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1594.977294921875,5922.76220703125,1593.6112060546875]
[6463,21,"Dilution Factor:",16.260000228881836,14.70300006866455,20.381999969482422]
[6463,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6463,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6463,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.635000228881836,1.1670000553131104]
[6463,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[6463,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6463,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6463,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.37100219726562,76.48899841308594,76.36900329589844]
[6463,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0069999694824219,1.0069999694824219]
[6463,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754514694213867,0.974500298500061,0.9768116474151611]
[6463,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827589392662048,0.9827327728271484,0.982759416103363]
[6463,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0393526554107666,1.0416626930236816,1.0513396263122559]
[6464,16,"Phase Start Time:",0.5195949077606201,0.5231018662452698,0.5432639122009277]
[6464,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6464,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.799999237060547,21.5]
[6464,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.04217529296875,380.0469665527344,396.8844299316406]
[6464,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1935.5726318359375,7174.65283203125,1932.8271484375]
[6464,21,"Dilution Factor:",12.017999649047852,12.27299976348877,17.5]
[6464,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6464,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6464,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.628999710083008,1.1729999780654907]
[6464,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[6464,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6464,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[6464,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.25299835205078,76.13600158691406,74.94499969482422]
[6464,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.00600004196167,1]
[6464,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9728691577911377,0.9729136228561401,0.9761379361152649]
[6464,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982785165309906,0.9828110933303833,0.9830754399299622]
[6464,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0237271785736084,1.0316373109817505,1.0376149415969849]
[6465,16,"Phase Start Time:",0.5879629850387573,0.5914583206176758,0.6115161776542664]
[6465,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[6465,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.600000381469727]
[6465,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.2884521484375,307.5725402832031,320.81146240234375]
[6465,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1563.3365478515625,5807.48193359375,1562.8865966796875]
[6465,21,"Dilution Factor:",17.89299964904785,15.697999954223633,22.20599937438965]
[6465,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6465,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6465,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.61400032043457,1.187000036239624]
[6465,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[6465,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6465,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[6465,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.68099975585938,75.97799682617188,75.11199951171875]
[6465,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0049999952316284,1.0010000467300415]
[6465,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756694436073303,0.9747986793518066,0.9773496389389038]
[6465,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826902151107788,0.9828461408615112,0.9830383658409119]
[6465,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0535345077514648,1.0595593452453613,1.069740891456604]
[6479,16,"Phase Start Time:",0.4606597125530243,0.46415507793426514,0.4842245280742645]
[6479,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133,292.1000061035156]
[6479,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.399999618530273,21.200000762939453]
[6479,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.7671203613281,308.0105285644531,321.32147216796875]
[6479,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.748291015625,5816.265625,1564.300048828125]
[6479,21,"Dilution Factor:",17.708999633789063,15.590999603271484,22.51099967956543]
[6479,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6479,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6479,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.609000205993652,1.1929999589920044]
[6479,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[6479,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6479,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6479,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.40499877929688,75.83399963378906,75.92900085449219]
[6479,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.003999948501587,1.0049999952316284]
[6479,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756473898887634,0.9747751355171204,0.9772515296936035]
[6479,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827514290809631,0.9828780889511108,0.9828570485115051]
[6479,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0553092956542969,1.0624784231185913,1.0705240964889526]
[6480,16,"Phase Start Time:",0.5311805605888367,0.5346758961677551,0.5547338128089905]
[6480,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6480,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.399999618530273,21.5]
[6480,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.41888427734375,307.39520263671875,320.7251281738281]
[6480,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1563.9937744140625,5803.10888671875,1561.3968505859375]
[6480,21,"Dilution Factor:",15.767000198364258,14.303999900817871,19.749000549316406]
[6480,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6480,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6480,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.609999656677246,1.190000057220459]
[6480,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[6480,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6480,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[6480,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.59700012207031,75.86900329589844,76.33999633789062]
[6480,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003999948501587,1.0069999694824219]
[6480,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753919839859009,0.9744065999984741,0.9766423106193542]
[6480,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829307198524475,0.98287034034729,0.9827658534049988]
[6480,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0396621227264404,1.0441290140151978,1.0504945516586304]
[6481,16,"Phase Start Time:",0.5966088175773621,0.6001041531562805,0.6201851963996887]
[6481,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133,291.8999938964844]
[6481,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.899999618530273,21.700000762939453]
[6481,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.7740173339844,373.251953125,390.1433410644531]
[6481,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1902.7218017578125,7048.24072265625,1898.04736328125]
[6481,21,"Dilution Factor:",11.954000473022461,10.935999870300293,15.652999877929688]
[6481,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6481,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6481,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.59000015258789,1.1799999475479126]
[6481,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.7999999523162842]
[6481,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6481,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[6481,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.2020034790039,75.58699798583984,76.21399688720703]
[6481,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.003000020980835,1.00600004196167]
[6481,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.972223699092865,0.9713611602783203,0.9747000336647034]
[6481,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827964305877686,0.9829329252243042,0.9827938079833984]
[6481,32,"Raw Samp Extraction CF",1.026839256286621,1.0306200981140137,1.0376640558242798]
[6482,16,"Phase Start Time:",0.6652199029922485,0.6687152981758118,0.6887847185134888]
[6482,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6482,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.600000381469727]
[6482,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",514.5597534179688,509.72552490234375,531.4138793945312]
[6482,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2590.808349609375,9623.6181640625,2587.985595703125]
[6482,21,"Dilution Factor:",15.932000160217285,14.053000450134277,19.714000701904297]
[6482,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6482,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6482,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.621000289916992,1.1670000553131104]
[6482,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[6482,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6482,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[6482,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.48300170898438,76.26300048828125,75.41000366210938]
[6482,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.00600004196167,1.0019999742507935]
[6482,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750195145606995,0.9737179279327393,0.9765064716339111]
[6482,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829559922218323,0.9827829003334045,0.9829722046852112]
[6482,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0253857374191284,1.0271879434585571,1.030144214630127]
[6487,16,"Phase Start Time:",0.5537616014480591,0.5572569370269775,0.5773147940635681]
[6487,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.1000061035156]
[6487,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.600000381469727,21.600000381469727]
[6487,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",516.6771850585938,511.7906188964844,533.46728515625]
[6487,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2602.33056640625,9662.607421875,2597.0966796875]
[6487,21,"Dilution Factor:",15.810999870300293,14.003000259399414,19.940000534057617]
[6487,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,720,720]
[6487,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6487,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.604000091552734,1.1770000457763672]
[6487,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6487,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6487,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6487,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.62300109863281,75.6989974975586,75.87799835205078]
[6487,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1.003000020980835,1.003999948501587]
[6487,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975145697593689,0.9738153219223022,0.9764673709869385]
[6487,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831469058990479,0.9829080700874329,0.9828683733940125]
[6487,32,"Raw Samp Extraction CF",1.025461196899414,1.0275723934173584,1.0318167209625244]
[6497,16,"Phase Start Time:",0.3891550898551941,0.39266204833984375,0.4127199053764343]
[6497,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.8999938964844]
[6497,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.899999618530273]
[6497,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.2157897949219,372.9139709472656,389.9681701660156]
[6497,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1906.837890625,7040.61572265625,1903.694580078125]
[6497,21,"Dilution Factor:",13.076000213623047,12.67300033569336,17.299999237060547]
[6497,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6497,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6497,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.645000457763672,1.184000015258789]
[6497,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.799999952316284]
[6497,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6497,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[6497,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.59300231933594,77.49400329589844,76.93599700927734]
[6497,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.0119999647140503,1.0089999437332153]
[6497,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.972849428653717,0.9725291132926941,0.9753261208534241]
[6497,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824879169464111,0.9825098514556885,0.982633650302887]
[6497,32,"Raw Samp Extraction CF",1.02605140209198,1.0370254516601563,1.0405423641204834]
[6498,16,"Phase Start Time:",0.45825231075286865,0.4617476761341095,0.4818171262741089]
[6498,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.70001220703125]
[6498,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.200000762939453,22.399999618530273]
[6498,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.015625,306.8275146484375,320.2299499511719]
[6498,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.4454345703125,5792.9033203125,1562.1884765625]
[6498,21,"Dilution Factor:",14.881999969482422,14.352999687194824,19.632999420166016]
[6498,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6498,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6498,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.675999641418457,1.1720000505447388]
[6498,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.700000047683716]
[6498,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6498,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[6498,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.05899810791016,77.57499694824219,78.16200256347656]
[6498,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0119999647140503,1.0149999856948853]
[6498,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9744848608970642,0.97400963306427,0.9761642813682556]
[6498,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826063513755798,0.9824919104576111,0.9823617935180664]
[6498,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0408506393432617,1.0514811277389526,1.0565253496170044]
[6499,16,"Phase Start Time:",0.5349189639091492,0.5384143590927124,0.5585416555404663]
[6499,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[6499,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22,22]
[6499,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.9237060546875,307.1950378417969,320.3330383300781]
[6499,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.4659423828125,5800.3544921875,1559.488037109375]
[6499,21,"Dilution Factor:",17.97599983215332,15.835000038146973,21.874000549316406]
[6499,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[6499,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6499,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.616000175476074,1.184999942779541]
[6499,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[6499,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6499,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[6499,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.79499816894531,75.87000274658203,76.04900360107422]
[6499,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.003999948501587,1.0049999952316284]
[6499,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9761897921562195,0.9751556515693665,0.9772619009017944]
[6499,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982886791229248,0.9828701019287109,0.9828304052352905]
[6499,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0466337203979492,1.0510677099227905,1.057593822479248]
[6507,16,"Phase Start Time:",0.38359954953193665,0.3870949149131775,0.40715277194976807]
[6507,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[6507,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",20.799999237060547,21,21.299999237060547]
[6507,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.43145751953125,308.6816711425781,321.82049560546875]
[6507,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1568.576416015625,5828.42431640625,1566.7294921875]
[6507,21,"Dilution Factor:",17.704999923706055,15.680000305175781,22.400999069213867]
[6507,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6507,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6507,24,"Distance (mi)",1.1640000343322754,8.626999855041504,1.184999942779541]
[6507,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6507,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6507,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.5,98.4000015258789]
[6507,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.34400177001953,75.76399993896484,76.09100341796875]
[6507,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.003999948501587,1.0049999952316284]
[6507,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9761788845062256,0.9751051664352417,0.9773820638656616]
[6507,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829868674278259,0.9828936457633972,0.9828211069107056]
[6507,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0480446815490723,1.0535959005355835,1.0624700784683228]
[6508,16,"Phase Start Time:",0.4507407546043396,0.45422452688217163,0.474293977022171]
[6508,17,"Test Time (sec):",301.70001220703125,1133.699951171875,291.79998779296875]
[6508,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.600000381469727,21.799999237060547]
[6508,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",317.2274475097656,314.9960632324219,328.2897644042969]
[6508,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1595.1253662109375,5951.8505859375,1596.5826416015625]
[6508,21,"Dilution Factor:",14.991000175476074,13.758000373840332,19.9950008392334]
[6508,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,721]
[6508,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6508,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.61299991607666,1.1979999542236328]
[6508,25,"Crank Time (sec):",1.600000023841858,0,1.7999999523162842]
[6508,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6508,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5999984741211]
[6508,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.70099639892578,78.63800048828125,78.71800231933594]
[6508,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0180000066757202,1.0180000066757202]
[6508,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750267267227173,0.9737740159034729,0.9764017462730408]
[6508,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826857447624207,0.9822562336921692,0.9822385311126709]
[6508,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0379518270492554,1.0438213348388672,1.0530234575271606]
[6509,16,"Phase Start Time:",0.5285301208496094,0.5320370197296143,0.5520949363708496]
[6509,17,"Test Time (sec):",303.5,1132.699951171875,292.70001220703125]
[6509,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.600000381469727]
[6509,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.3355407714844,308.34027099609375,321.67059326171875]
[6509,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1574.8388671875,5820.9501953125,1569.2164306640625]
[6509,21,"Dilution Factor:",15.050999641418457,14.265999794006348,19.900999069213867]
[6509,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6509,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6509,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.633000373840332,1.1859999895095825]
[6509,25,"Crank Time (sec):",3.4000000953674316,0,2.700000047683716]
[6509,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6509,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6509,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.33999633789062,78.697998046875,76.25299835205078]
[6509,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,1.0180000066757202,1.00600004196167]
[6509,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745520353317261,0.9737144708633423,0.9766708612442017]
[6509,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825440049171448,0.9822429418563843,0.982785165309906]
[6509,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0407721996307373,1.047577142715454,1.0546854734420776]
[6520,16,"Phase Start Time:",0.38512730598449707,0.3886226713657379,0.4086805582046509]
[6520,17,"Test Time (sec):",301.70001220703125,1132.800048828125,291.79998779296875]
[6520,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,22]
[6520,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.9637145996094,316.4402160644531,329.7362060546875]
[6520,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1603.8558349609375,5974.39111328125,1603.6170654296875]
[6520,21,"Dilution Factor:",15.060999870300293,13.59000015258789,20.25]
[6520,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6520,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6520,24,"Distance (mi)",1.2050000429153442,8.57800006866455,1.1790000200271606]
[6520,25,"Crank Time (sec):",1.600000023841858,0,1.7999999523162842]
[6520,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6520,27,"Barometer (kPa)",99,99,99]
[6520,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.78700256347656,75.40399932861328,73.9260025024414]
[6520,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0019999742507935,0.9950000047683716]
[6520,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752572774887085,0.9743987917900085,0.9775389432907104]
[6520,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828885197639465,0.9829735159873962,0.9833016991615295]
[6520,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0360822677612305,1.0408594608306885,1.0501630306243896]
[6521,16,"Phase Start Time:",0.45380786061286926,0.4573032259941101,0.4773842692375183]
[6521,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.800048828125,292]
[6521,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.799999237060547,21.600000381469727]
[6521,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.6119079589844,377.2698669433594,394.169677734375]
[6521,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1920.1439208984375,7122.85498046875,1918.2923583984375]
[6521,21,"Dilution Factor:",14.680000305175781,13.625,19.615999221801758]
[6521,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6521,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6521,24,"Distance (mi)",1.1950000524520874,8.62399959564209,1.1979999542236328]
[6521,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,2]
[6521,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6521,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99]
[6521,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.68099975585938,74.80699920654297,75.00299835205078]
[6521,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,0.9990000128746033,1]
[6521,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747720956802368,0.9742815494537354,0.9769390821456909]
[6521,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829120635986328,0.9831060767173767,0.9830625653266907]
[6521,32,"Raw Samp Extraction CF",1.030368685722351,1.0378919839859009,1.044137954711914]
[6522,16,"Phase Start Time:",0.5247569680213928,0.5282523036003113,0.5483217835426331]
[6522,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.5999755859375,292.1000061035156]
[6522,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.600000381469727]
[6522,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.10498046875,375.9751281738281,393.3644104003906]
[6522,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1920.76904296875,7097.1572265625,1915.029052734375]
[6522,21,"Dilution Factor:",13.376999855041504,12.9350004196167,17.424999237060547]
[6522,22,"Bag Analysis Time (sec):",732,721,720]
[6522,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6522,24,"Distance (mi)",1.2009999752044678,8.63599967956543,1.190999984741211]
[6522,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[6522,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6522,27,"Barometer (kPa)",99,99,99]
[6522,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.57499694824219,75.26499938964844,75.26000213623047]
[6522,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1.0010000467300415,1.0010000467300415]
[6522,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9737225770950317,0.9732271432876587,0.9757442474365234]
[6522,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831575751304626,0.9830043911933899,0.9830055236816406]
[6522,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0285727977752686,1.0391871929168701,1.0425987243652344]
[6523,16,"Phase Start Time:",0.5922453999519348,0.5957522988319397,0.6158680319786072]
[6523,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.800048828125,292.3999938964844]
[6523,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.299999237060547]
[6523,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.3763122558594,309.2675476074219,323.0077209472656]
[6523,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1575.41796875,5838.97119140625,1574.124267578125]
[6523,21,"Dilution Factor:",15.064000129699707,14.359000205993652,20.16900062561035]
[6523,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6523,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6523,24,"Distance (mi)",1.1649999618530273,8.605999946594238,1.184000015258789]
[6523,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.4000000953674316]
[6523,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6523,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[6523,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.56400299072266,74.74199676513672,74.7760009765625]
[6523,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,0.9990000128746033,0.9990000128746033]
[6523,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749645590782166,0.9746475219726562,0.9770819544792175]
[6523,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829380512237549,0.9831205010414124,0.9831129312515259]
[6523,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0401275157928467,1.0496306419372559,1.0553269386291504]
[6524,16,"Phase Start Time:",0.6615393757820129,0.6650347113609314,0.6853588223457336]
[6524,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,291.8999938964844]
[6524,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.600000381469727]
[6524,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.4444274902344,309.9961242675781,323.3052673339844]
[6524,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1573.15771484375,5852.2099609375,1572.880126953125]
[6524,21,"Dilution Factor:",17.85700035095215,16.868000030517578,23.53700065612793]
[6524,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6524,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6524,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.593000411987305,1.1859999895095825]
[6524,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[6524,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6524,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[6524,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.26899719238281,75.31300354003906,75.63200378417969]
[6524,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1.0019999742507935,1.003000020980835]
[6524,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759550094604492,0.9755012392997742,0.9775579571723938]
[6524,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830034971237183,0.9829937219619751,0.9829229712486267]
[6524,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0401971340179443,1.060639500617981,1.0880725383758545]
[6532,16,"Phase Start Time:",0.5195370316505432,0.5230439901351929,0.5431018471717834]
[6532,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.5999755859375,292.29998779296875]
[6532,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,21.700000762939453]
[6532,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.6810607910156,375.58258056640625,393.0331726074219]
[6532,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1917.9981689453125,7089.7470703125,1914.7265625]
[6532,21,"Dilution Factor:",13.303999900817871,12.78499984741211,17.437999725341797]
[6532,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6532,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6532,24,"Distance (mi)",1.2100000381469727,8.678999900817871,1.2020000219345093]
[6532,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[6532,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6532,27,"Barometer (kPa)",99,98.9000015258789,98.9000015258789]
[6532,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.81300354003906,75.09100341796875,75.74700164794922]
[6532,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0010000467300415,1.003999948501587]
[6532,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9733922481536865,0.9731547832489014,0.9756454229354858]
[6532,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828827977180481,0.9830430150032043,0.9828974008560181]
[6532,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0279042720794678,1.038735270500183,1.0417817831039429]
[6533,16,"Phase Start Time:",0.5845485925674438,0.5880555510520935,0.6081249713897705]
[6533,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,291.8999938964844]
[6533,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.799999237060547,21.399999618530273]
[6533,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.53631591796875,309.69793701171875,323.1738586425781]
[6533,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1573.6202392578125,5847.09716796875,1572.2408447265625]
[6533,21,"Dilution Factor:",17.7450008392334,15.762999534606934,22.226999282836914]
[6533,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6533,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6533,24,"Distance (mi)",1.1610000133514404,8.638999938964844,1.1820000410079956]
[6533,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[6533,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6533,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.80000305175781]
[6533,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.49800109863281,76.74199676513672,73.302001953125]
[6533,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0080000162124634,0.9919999837875366]
[6533,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759596586227417,0.9746384024620056,0.9777423143386841]
[6533,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829526543617249,0.98267662525177,0.9834403395652771]
[6533,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0478750467300415,1.0534473657608032,1.0627583265304565]
[6534,16,"Phase Start Time:",0.6508333086967468,0.6543287038803101,0.6743865609169006]
[6534,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6534,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,21.799999237060547,21.700000762939453]
[6534,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.8373718261719,309.1639709472656,322.7250061035156]
[6534,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1570.6209716796875,5836.50048828125,1571.1329345703125]
[6534,21,"Dilution Factor:",17.80299949645996,16.885000228881836,23.507999420166016]
[6534,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[6534,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6534,24,"Distance (mi)",1.1720000505447388,8.628999710083008,1.1749999523162842]
[6534,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6534,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6534,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6534,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.65499877929688,76.16799926757812,75.09300231933594]
[6534,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.00600004196167,1.0010000467300415]
[6534,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753979444503784,0.9753207564353943,0.9776683449745178]
[6534,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982474148273468,0.982804000377655,0.9830425977706909]
[6534,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0421020984649658,1.0574976205825806,1.0901702642440796]
[6535,16,"Phase Start Time:",0.7207638621330261,0.7242592573165894,0.7443286776542664]
[6535,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292]
[6535,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,22,21.5]
[6535,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",517.9818725585938,513.4376220703125,535.1836547851562]
[6535,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2608.038818359375,9692.8466796875,2604.560546875]
[6535,21,"Dilution Factor:",15.678999900817871,14.062000274658203,19.187999725341797]
[6535,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6535,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6535,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.645000457763672,1.1820000410079956]
[6535,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[6535,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6535,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[6535,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.13600158691406,76.66500091552734,74.09500122070312]
[6535,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0080000162124634,0.9959999918937683]
[6535,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748098254203796,0.9737119674682617,0.976678192615509]
[6535,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828110933303833,0.9826937317848206,0.983264148235321]
[6535,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0259021520614624,1.0296683311462402,1.0318914651870728]
[6536,16,"Phase Start Time:",0.4065740704536438,0.41006943583488464,0.43013888597488403]
[6536,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133.800048828125,292]
[6536,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22.200000762939453,21.899999618530273]
[6536,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.529052734375,309.7070617675781,323.1645202636719]
[6536,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1573.583740234375,5852.43115234375,1572.7340087890625]
[6536,21,"Dilution Factor:",17.665000915527344,15.678000450134277,22.325000762939453]
[6536,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6536,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6536,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.567999839782715,1.1859999895095825]
[6536,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[6536,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6536,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[6536,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.89800262451172,75.25399780273438,75.74400329589844]
[6536,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1.0010000467300415,1.003999948501587]
[6536,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760743975639343,0.9749223589897156,0.9772278070449829]
[6536,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830858707427979,0.9830068349838257,0.9828980565071106]
[6536,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0467913150787354,1.0495288372039795,1.0579556226730347]
[6537,16,"Phase Start Time:",0.47236111760139465,0.4758564829826355,0.49594905972480774]
[6537,17,"Test Time (sec):",302,1133,292.29998779296875]
[6537,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,22,21.799999237060547]
[6537,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.1108093261719,376.6844787597656,393.6483459472656]
[6537,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1918.2576904296875,7113.05859375,1917.7235107421875]
[6537,21,"Dilution Factor:",14.711999893188477,13.583999633789063,19.79800033569336]
[6537,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6537,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6537,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.621000289916992,1.180999994277954]
[6537,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.299999952316284]
[6537,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6537,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[6537,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.08000183105469,75.56099700927734,75.56400299072266]
[6537,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,1.003000020980835,1.003000020980835]
[6537,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975155234336853,0.9740957021713257,0.976870059967041]
[6537,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832674860954285,0.9829387068748474,0.9829380512237549]
[6537,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0368539094924927,1.0506950616836548,1.0589773654937744]
[6538,16,"Phase Start Time:",0.5429860949516296,0.5464814901351929,0.5665393471717834]
[6538,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.5999755859375,292.3999938964844]
[6538,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,22.100000381469727]
[6538,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",518.7201538085938,513.772705078125,535.1826782226562]
[6538,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2611.755859375,9698.3154296875,2608.12353515625]
[6538,21,"Dilution Factor:",15.708999633789063,13.942999839782715,19.565000534057617]
[6538,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6538,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6538,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.645000457763672,1.1799999475479126]
[6538,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.4000000953674316]
[6538,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6538,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6538,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.572998046875,75.80899810791016,74.73699951171875]
[6538,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003999948501587,0.9990000128746033]
[6538,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749440550804138,0.9738278985023499,0.9766558408737183]
[6538,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829360246658325,0.982883632183075,0.9831216335296631]
[6538,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0250927209854126,1.0268727540969849,1.0302304029464722]
[6559,16,"Phase Start Time:",0.3912268579006195,0.39472222328186035,0.4148842692375183]
[6559,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292]
[6559,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,22]
[6559,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.1503601074219,307.8756408691406,321.3337097167969]
[6559,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.16064453125,5813.20556640625,1563.8240966796875]
[6559,21,"Dilution Factor:",15.732000350952148,14.331999778747559,20.11199951171875]
[6559,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6559,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6559,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.63700008392334,1.1779999732971191]
[6559,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[6559,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6559,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6559,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.77999877929688,77.29499816894531,79.18099975585938]
[6559,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0110000371932983,1.0199999809265137]
[6559,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750462174415588,0.9740809798240662,0.9760956764221191]
[6559,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826682209968567,0.982554018497467,0.9821359515190125]
[6559,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0404958724975586,1.0428818464279175,1.0512897968292236]
[6560,16,"Phase Start Time:",0.46151620149612427,0.4650115668773651,0.4851388931274414]
[6560,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133,292.1000061035156]
[6560,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22.200000762939453,22.200000762939453]
[6560,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.95208740234375,308.1422424316406,321.39892578125]
[6560,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1566.6802978515625,5818.75244140625,1564.6771240234375]
[6560,21,"Dilution Factor:",16.76099967956543,14.708000183105469,20.92799949645996]
[6560,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,719,720]
[6560,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6560,24,"Distance (mi)",1.1699999570846558,8.592000007629395,1.1770000457763672]
[6560,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[6560,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6560,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.5,98.5]
[6560,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.64800262451172,77.98300170898438,76.97599792480469]
[6560,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.0140000581741333,1.0099999904632568]
[6560,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755289554595947,0.974455714225769,0.9770470261573792]
[6560,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824756979942322,0.982401430606842,0.9826247692108154]
[6560,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0455896854400635,1.0497634410858154,1.0577634572982788]
[6561,16,"Phase Start Time:",0.528634250164032,0.5321412086486816,0.5521990656852722]
[6561,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.1000061035156]
[6561,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22.299999237060547,22.100000381469727]
[6561,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.6421203613281,374.64959716796875,391.4580078125]
[6561,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1908.356201171875,7073.38427734375,1905.748046875]
[6561,21,"Dilution Factor:",11.907999992370605,11.961999893188477,17.17799949645996]
[6561,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6561,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6561,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.612000465393066,1.1829999685287476]
[6561,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[6561,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6561,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6561,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.20999908447266,75.63200378417969,75.43499755859375]
[6561,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1.003000020980835,1.0019999742507935]
[6561,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9729341268539429,0.9727572202682495,0.9758903980255127]
[6561,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830166101455688,0.9829229712486267,0.9829666614532471]
[6561,32,"Raw Samp Extraction CF",1.023987054824829,1.032343864440918,1.037812352180481]
[6562,16,"Phase Start Time:",0.6172569394111633,0.6207523345947266,0.6408911943435669]
[6562,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6562,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,23,23.299999237060547]
[6562,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.4183349609375,373.4304504394531,389.903076171875]
[6562,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1905.3363037109375,7050.36669921875,1898.8280029296875]
[6562,21,"Dilution Factor:",12.04800033569336,10.682999610900879,15.399999618530273]
[6562,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6562,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6562,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.684000015258789,1.1790000200271606]
[6562,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[6562,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6562,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[6562,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.4469985961914,78.41600036621094,77.64900207519531]
[6562,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0169999599456787,1.0130000114440918]
[6562,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9722063541412354,0.9703637361526489,0.9741874933242798]
[6562,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827420711517334,0.9823054671287537,0.9824755191802979]
[6562,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0268371105194092,1.0283914804458618,1.0375218391418457]
[6563,16,"Phase Start Time:",0.6846990585327148,0.6881944537162781,0.7082638740539551]
[6563,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6563,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22.100000381469727,22]
[6563,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",520.2412109375,515.6915893554688,537.322021484375]
[6563,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2620.281494140625,9735.3974609375,2615.86279296875]
[6563,21,"Dilution Factor:",15.583000183105469,13.918000221252441,19.243000030517578]
[6563,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6563,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6563,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.62600040435791,1.1820000410079956]
[6563,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6563,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6563,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.0999984741211]
[6563,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.31800079345703,75.79399871826172,75.89800262451172]
[6563,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.003999948501587,1.003999948501587]
[6563,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753243923187256,0.9742105007171631,0.9765831828117371]
[6563,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829926490783691,0.9828869700431824,0.9828639030456543]
[6563,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0256787538528442,1.028507947921753,1.03156316280365]
[6564,16,"Phase Start Time:",0.3837384283542633,0.38723379373550415,0.4072800874710083]
[6564,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.5999755859375,292]
[6564,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,21.899999618530273,21.700000762939453]
[6564,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.32427978515625,309.3249816894531,322.9358215332031]
[6564,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1572.552734375,5839.02490234375,1571.6209716796875]
[6564,21,"Dilution Factor:",16.062999725341797,14.534000396728516,20.108999252319336]
[6564,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6564,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6564,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.588000297546387,1.1759999990463257]
[6564,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[6564,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6564,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6564,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.85900115966797,74.87000274658203,75.37999725341797]
[6564,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1,1.0019999742507935]
[6564,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754170775413513,0.9747300744056702,0.9769386053085327]
[6564,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828725457191467,0.9830920696258545,0.982978880405426]
[6564,32,"Raw Samp Extraction CF",1.040969967842102,1.0428056716918945,1.051813006401062]
[6565,16,"Phase Start Time:",0.44881945848464966,0.45232638716697693,0.4723958373069763]
[6565,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6565,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.700000762939453]
[6565,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.5008850097656,309.7342224121094,323.12579345703125]
[6565,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1575.525390625,5847.78173828125,1573.62255859375]
[6565,21,"Dilution Factor:",16.826000213623047,14.855999946594238,21.219999313354492]
[6565,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6565,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6565,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.60200023651123,1.187000036239624]
[6565,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.200000047683716]
[6565,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6565,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[6565,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.2979965209961,75.28700256347656,75.74299621582031]
[6565,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0019999742507935,1.003999948501587]
[6565,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760780930519104,0.9751369953155518,0.9774038195610046]
[6565,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829970598220825,0.9829995036125183,0.9828982949256897]
[6565,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0465236902236938,1.0492439270019531,1.0575969219207764]
[6566,16,"Phase Start Time:",0.5185185074806213,0.522025465965271,0.5421180725097656]
[6566,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6566,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.799999237060547,21.700000762939453]
[6566,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.40478515625,376.4595031738281,393.24273681640625]
[6566,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1915.3380126953125,7106.92822265625,1915.0921630859375]
[6566,21,"Dilution Factor:",11.869000434875488,12.059000015258789,17.128999710083008]
[6566,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6566,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6566,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.659000396728516,1.1829999685287476]
[6566,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[6566,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6566,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6566,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.24199676513672,74.87899780273438,76.18699645996094]
[6566,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1,1.00600004196167]
[6566,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9726588129997253,0.9730075597763062,0.9757142663002014]
[6566,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827876091003418,0.9830901026725769,0.982799768447876]
[6566,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0242856740951538,1.0318964719772339,1.0386896133422852]
[6567,16,"Phase Start Time:",0.5861690044403076,0.5896643400192261,0.6097800731658936]
[6567,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[6567,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,21.899999618530273,21.799999237060547]
[6567,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.9364013671875,375.5535888671875,392.48089599609375]
[6567,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1913.6129150390625,7091.07763671875,1911.3819580078125]
[6567,21,"Dilution Factor:",12.003000259399414,10.918999671936035,15.692000389099121]
[6567,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6567,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6567,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.659000396728516,1.1729999780654907]
[6567,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6567,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6567,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.5999984741211]
[6567,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.89600372314453,75.1709976196289,75.41699981689453]
[6567,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0010000467300415,1.0019999742507935]
[6567,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9722915887832642,0.9713425040245056,0.974830687046051]
[6567,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828643798828125,0.9830252528190613,0.982970654964447]
[6567,32,"Raw Samp Extraction CF",1.026763916015625,1.0295652151107788,1.0376532077789307]
[6568,16,"Phase Start Time:",0.6527199149131775,0.656215250492096,0.6762731671333313]
[6568,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.5999755859375,292.29998779296875]
[6568,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.700000762939453]
[6568,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",523.0494384765625,518.0673828125,539.6677856445312]
[6568,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2635.297607421875,9779.3857421875,2629.081298828125]
[6568,21,"Dilution Factor:",15.461999893188477,13.98799991607666,19.187999725341797]
[6568,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6568,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6568,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.604000091552734,1.184000015258789]
[6568,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[6568,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6568,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5]
[6568,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.5270004272461,75.86100006103516,75.01399993896484]
[6568,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003999948501587,1]
[6568,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752039909362793,0.9742326140403748,0.9767608642578125]
[6568,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829462170600891,0.9828721284866333,0.9830601215362549]
[6568,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0238900184631348,1.0267081260681152,1.0293760299682617]
[6589,16,"Phase Start Time:",0.38576388359069824,0.3892592489719391,0.4093286991119385]
[6589,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,291.8999938964844]
[6589,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.399999618530273,21.600000381469727]
[6589,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.8987731933594,307.12542724609375,320.3331604003906]
[6589,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.373291015625,5798.01611328125,1558.4208984375]
[6589,21,"Dilution Factor:",17.565000534057617,15.590999603271484,22.200000762939453]
[6589,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6589,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6589,24,"Distance (mi)",1.1619999408721924,8.581999778747559,1.1759999990463257]
[6589,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,1.899999976158142]
[6589,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6589,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[6589,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.46099853515625,78.10399627685547,78.9530029296875]
[6589,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0169999599456787,1.0149999856948853,1.0190000534057617]
[6589,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975154459476471,0.9742531180381775,0.976488471031189]
[6589,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9822955131530762,0.9823746085166931,0.9821864366531372]
[6589,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0466126203536987,1.0524048805236816,1.0609198808670044]
[6590,16,"Phase Start Time:",0.45266205072402954,0.4561689794063568,0.47627314925193787]
[6590,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[6590,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.600000381469727,21.600000381469727]
[6590,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.5933837890625,372.6556701660156,389.7233581542969]
[6590,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1901.1827392578125,7036.3603515625,1897.30322265625]
[6590,21,"Dilution Factor:",12.77400016784668,11.531999588012695,15.831999778747559]
[6590,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6590,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6590,24,"Distance (mi)",1.1649999618530273,8.506999969482422,1.159999966621399]
[6590,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[6590,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6590,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[6590,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.7969970703125,78.10199737548828,77.375]
[6590,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.0149999856948853,1.0110000371932983]
[6590,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9726654291152954,0.9714323282241821,0.9745535254478455]
[6590,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824426770210266,0.9823750853538513,0.982536256313324]
[6590,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0261303186416626,1.028648018836975,1.0327732563018799]
[6591,16,"Phase Start Time:",0.5233101844787598,0.526805579662323,0.5469328761100769]
[6591,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,291.8999938964844]
[6591,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.700000762939453,21.899999618530273]
[6591,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.6293640136719,306.5228271484375,319.73211669921875]
[6591,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1558.9837646484375,5786.64013671875,1555.4967041015625]
[6591,21,"Dilution Factor:",15.359000205993652,14.175999641418457,19.608999252319336]
[6591,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6591,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6591,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.609999656677246,1.180999994277954]
[6591,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[6591,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6591,27,"Barometer (kPa)",98,97.9000015258789,97.9000015258789]
[6591,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.91999816894531,77.7300033569336,78.1259994506836]
[6591,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0190000534057617,1.0130000114440918,1.0149999856948853]
[6591,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745994806289673,0.9740678071975708,0.9763109683990479]
[6591,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9821937680244446,0.9824575185775757,0.9823697209358215]
[6591,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0416274070739746,1.0435913801193237,1.0535603761672974]
[6592,16,"Phase Start Time:",0.5921180844306946,0.595613420009613,0.615775465965271]
[6592,17,"Test Time (sec):",302,1133.199951171875,291.70001220703125]
[6592,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.299999237060547,22.600000381469727]
[6592,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.09893798828125,306.6647033691406,319.3438415527344]
[6592,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1555.7979736328125,5791.8740234375,1552.543212890625]
[6592,21,"Dilution Factor:",15.909000396728516,14.32800006866455,20.865999221801758]
[6592,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6592,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6592,24,"Distance (mi)",1.1699999570846558,8.581000328063965,1.1799999475479126]
[6592,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.7000000476837158]
[6592,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6592,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[6592,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",80.11599731445312,78.10299682617188,80.21600341796875]
[6592,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.024999976158142,1.0149999856948853,1.024999976158142]
[6592,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739460349082947,0.9733468294143677,0.9757091403007507]
[6592,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9819287657737732,0.9823748469352722,0.9819066524505615]
[6592,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0357897281646729,1.0428017377853394,1.050417184829712]
[6593,16,"Phase Start Time:",0.6588888764381409,0.6623842716217041,0.6824536919593811]
[6593,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6593,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22.100000381469727,22.399999618530273]
[6593,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.8987731933594,370.8662109375,387.70123291015625]
[6593,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1893.9033203125,7001.9541015625,1888.10498046875]
[6593,21,"Dilution Factor:",12.621999740600586,12.081999778747559,16.309999465942383]
[6593,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6593,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6593,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.597999572753906,1.187000036239624]
[6593,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[6593,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6593,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.69999694824219,97.69999694824219]
[6593,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.55599975585938,75.74299621582031,76.1520004272461]
[6593,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003999948501587,1.00600004196167]
[6593,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9736990332603455,0.9732320308685303,0.975648045539856]
[6593,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829397797584534,0.9828982949256897,0.9828075766563416]
[6593,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0268747806549072,1.036113977432251,1.0389939546585083]
[6597,16,"Phase Start Time:",0.37594908475875854,0.3794444501399994,0.39954861998558044]
[6597,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.29998779296875]
[6597,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.299999237060547,21.299999237060547]
[6597,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.5845031738281,306.9837341308594,320.0780029296875]
[6597,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1558.7579345703125,5795.8525390625,1559.313232421875]
[6597,21,"Dilution Factor:",17.79599952697754,15.795999526977539,22.027000427246094]
[6597,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6597,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6597,24,"Distance (mi)",1.1579999923706055,8.583000183105469,1.1770000457763672]
[6597,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.299999952316284]
[6597,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6597,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[6597,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.18599700927734,76.33200073242188,76.72599792480469]
[6597,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.00600004196167,1.0080000162124634]
[6597,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757237434387207,0.9747478365898132,0.9769359827041626]
[6597,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828000068664551,0.9827675819396973,0.9826802015304565]
[6597,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0469369888305664,1.0512089729309082,1.0593684911727905]
[6598,16,"Phase Start Time:",0.4470949172973633,0.4505902826786041,0.47074073553085327]
[6598,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,291.8999938964844]
[6598,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.799999237060547,21.600000381469727]
[6598,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.21551513671875,372.220947265625,389.3032531738281]
[6598,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1900.5374755859375,7027.53173828125,1893.9603271484375]
[6598,21,"Dilution Factor:",12.713000297546387,11.482000350952148,16.101999282836914]
[6598,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6598,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6598,24,"Distance (mi)",1.1690000295639038,8.550000190734863,1.1770000457763672]
[6598,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,1.899999976158142]
[6598,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6598,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[6598,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.63500213623047,78.0770034790039,75.23200225830078]
[6598,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0149999856948853,1.0010000467300415]
[6598,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9730987548828125,0.9713823795318604,0.9751677513122559]
[6598,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829222559928894,0.9823806285858154,0.9830117225646973]
[6598,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0268073081970215,1.0288065671920776,1.0332319736480713]
[6599,16,"Phase Start Time:",0.5168865919113159,0.5203819274902344,0.5404398441314697]
[6599,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.699951171875,291.8999938964844]
[6599,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.899999618530273]
[6599,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.1565246582031,306.1875305175781,319.3771057128906]
[6599,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1555.5726318359375,5780.31005859375,1553.76953125]
[6599,21,"Dilution Factor:",15.427000045776367,14.175000190734863,19.315000534057617]
[6599,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6599,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6599,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.616999626159668,1.190000057220459]
[6599,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,1.7999999523162842]
[6599,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6599,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.80000305175781]
[6599,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.48400115966797,76.00299835205078,76.4489974975586]
[6599,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0049999952316284,1.0069999694824219]
[6599,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751766324043274,0.9744508862495422,0.9765903949737549]
[6599,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827339053153992,0.9828405976295471,0.98274165391922]
[6599,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0383566617965698,1.0416134595870972,1.0503981113433838]
[6600,16,"Phase Start Time:",0.5809259414672852,0.5844212770462036,0.6045486330986023]
[6600,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6600,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22.100000381469727,21.899999618530273]
[6600,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.021728515625,306.58087158203125,319.4140930175781]
[6600,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1555.92431640625,5788.24658203125,1555.546630859375]
[6600,21,"Dilution Factor:",15.779000282287598,14.293000221252441,20.993000030517578]
[6600,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6600,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6600,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.571000099182129,1.184999942779541]
[6600,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[6600,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6600,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.69999694824219,97.69999694824219]
[6600,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.22200012207031,76.0989990234375,75.84200286865234]
[6600,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0049999952316284,1.003999948501587]
[6600,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747444987297058,0.9737728238105774,0.9767065644264221]
[6600,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827920198440552,0.9828193187713623,0.9828763604164124]
[6600,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0361063480377197,1.043094515800476,1.0510202646255493]
[6601,16,"Phase Start Time:",0.6488078832626343,0.6523032188415527,0.6724768280982971]
[6601,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6601,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,21.899999618530273]
[6601,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.9223937988281,370.96099853515625,388.0119323730469]
[6601,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1893.3958740234375,7003.12548828125,1888.971435546875]
[6601,21,"Dilution Factor:",12.50100040435791,12.14900016784668,16.58300018310547]
[6601,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6601,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6601,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.61400032043457,1.1970000267028809]
[6601,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6601,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6601,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.69999694824219,97.69999694824219]
[6601,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.39299774169922,76.48699951171875,76.45600128173828]
[6601,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0069999694824219,1.0069999694824219]
[6601,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9734300971031189,0.9731132388114929,0.9756916165351868]
[6601,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827540516853333,0.9827332496643066,0.9827401041984558]
[6601,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0257623195648193,1.0358855724334717,1.0378206968307495]
[6613,16,"Phase Start Time:",0.38164350390434265,0.3851388990879059,0.40524306893348694]
[6613,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292]
[6613,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.5,21.200000762939453]
[6613,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.7131652832031,306.0358581542969,320.8207702636719]
[6613,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1564.4407958984375,5777.447265625,1561.3277587890625]
[6613,21,"Dilution Factor:",14.446999549865723,11.871000289916992,17.893999099731445]
[6613,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6613,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6613,24,"Distance (mi)",1.156999945640564,8.53600025177002,1.1699999570846558]
[6613,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[6613,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6613,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.4000015258789]
[6613,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.89299774169922,76.01899719238281,75.98999786376953]
[6613,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0049999952316284,1.0049999952316284]
[6613,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9740312695503235,0.9719775319099426,0.97564697265625]
[6613,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982865035533905,0.9828370809555054,0.9828435182571411]
[6613,32,"Raw Samp Extraction CF",1.038308024406433,1.0450867414474487,1.0526189804077148]
[6614,16,"Phase Start Time:",0.4486805498600006,0.4522106349468231,0.4722685217857361]
[6614,17,"Test Time (sec):",304.5,1132.699951171875,292.6000061035156]
[6614,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.600000381469727,21.799999237060547]
[6614,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.9285583496094,307.71405029296875,321.15789794921875]
[6614,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1577.96240234375,5809.12841796875,1566.1800537109375]
[6614,21,"Dilution Factor:",15.560999870300293,14.524999618530273,20.111000061035156]
[6614,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6614,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6614,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.60099983215332,1.190000057220459]
[6614,25,"Crank Time (sec):",4.400000095367432,0,2.5999999046325684]
[6614,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6614,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6614,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.63200378417969,75.99800109863281,75.62699890136719]
[6614,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0049999952316284,1.003000020980835]
[6614,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751067161560059,0.9743779897689819,0.9768097996711731]
[6614,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829229712486267,0.9828417301177979,0.9829240441322327]
[6614,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0422431230545044,1.0520808696746826,1.0550768375396729]
[6615,16,"Phase Start Time:",0.5502314567565918,0.553726851940155,0.5738425850868225]
[6615,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6615,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,22]
[6615,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.31231689453125,374.2955322265625,390.8829650878906]
[6615,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1905.4329833984375,7066.07568359375,1903.60009765625]
[6615,21,"Dilution Factor:",12.39900016784668,12.416999816894531,17.833999633789063]
[6615,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6615,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6615,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.62399959564209,1.1740000247955322]
[6615,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[6615,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6615,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.19999694824219,98.19999694824219]
[6615,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.50399780273438,76.052001953125,76.0739974975586]
[6615,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0049999952316284,1.0049999952316284]
[6615,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9726375937461853,0.9723957180976868,0.9755728840827942]
[6615,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829513430595398,0.982829749584198,0.9828248620033264]
[6615,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0240638256072998,1.03180992603302,1.0383576154708862]
[6622,16,"Phase Start Time:",0.37715277075767517,0.38065972924232483,0.4007175862789154]
[6622,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.9000244140625,292.5]
[6622,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.799999237060547]
[6622,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.6454162597656,305.1279602050781,319.5513000488281]
[6622,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1561.64501953125,5761.32470703125,1557.8126220703125]
[6622,21,"Dilution Factor:",14.276000022888184,11.956000328063965,17.985000610351563]
[6622,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6622,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6622,24,"Distance (mi)",1.1540000438690186,8.572999954223633,1.1740000247955322]
[6622,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.5]
[6622,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6622,27,"Barometer (kPa)",98,98.0999984741211,98.0999984741211]
[6622,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",79.2249984741211,78.23799896240234,77.75499725341797]
[6622,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0210000276565552,1.0160000324249268,1.0130000114440918]
[6622,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9731721878051758,0.9715594053268433,0.9752832651138306]
[6622,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9821261763572693,0.982344925403595,0.9824519753456116]
[6622,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0381473302841187,1.04586923122406,1.0524725914001465]
[6623,16,"Phase Start Time:",0.4473842680454254,0.4508911967277527,0.4710416793823242]
[6623,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.29998779296875]
[6623,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,22,22.100000381469727]
[6623,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.79669189453125,306.667236328125,320.1134338378906]
[6623,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.8590087890625,5789.3662109375,1559.4859619140625]
[6623,21,"Dilution Factor:",15.37399959564209,14.277000427246094,20.599000930786133]
[6623,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6623,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6623,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.628000259399414,1.1699999570846558]
[6623,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[6623,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6623,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[6623,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.56300354003906,78.55400085449219,78.86499786376953]
[6623,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0169999599456787,1.0190000534057617]
[6623,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745765924453735,0.9736631512641907,0.9762396812438965]
[6623,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982494592666626,0.9822748899459839,0.9822059273719788]
[6623,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0416663885116577,1.0495860576629639,1.0578222274780273]
[6624,16,"Phase Start Time:",0.5161342620849609,0.5196296572685242,0.5397106409072876]
[6624,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.29998779296875]
[6624,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,22,22.100000381469727]
[6624,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.7816162109375,306.9137878417969,319.9324035644531]
[6624,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.7830810546875,5794.0205078125,1558.60400390625]
[6624,21,"Dilution Factor:",17.591999053955078,15.461000442504883,22.101999282836914]
[6624,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6624,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6624,24,"Distance (mi)",1.1640000343322754,8.63700008392334,1.1549999713897705]
[6624,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[6624,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6624,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[6624,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.30699920654297,78.21700286865234,77.09700012207031]
[6624,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0160000324249268,1.0099999904632568]
[6624,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9761870503425598,0.9744870662689209,0.9771034121513367]
[6624,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829950928688049,0.9823495745658875,0.9825978875160217]
[6624,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0472763776779175,1.0517945289611816,1.0596891641616821]
[6626,16,"Phase Start Time:",0.6487500071525574,0.652256965637207,0.6723958253860474]
[6626,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6626,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,21.899999618530273]
[6626,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.0350341796875,371.86181640625,388.5235595703125]
[6626,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1893.3363037109375,7020.13134765625,1891.462158203125]
[6626,21,"Dilution Factor:",12.425999641418457,12.279999732971191,17.732999801635742]
[6626,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6626,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6626,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.663999557495117,1.1829999685287476]
[6626,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[6626,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6626,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.69999694824219,97.5999984741211]
[6626,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.13300323486328,76.38200378417969,76.76100158691406]
[6626,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0069999694824219,1.0089999437332153]
[6626,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9725165367126465,0.9722115397453308,0.975374162197113]
[6626,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828117489814758,0.982756495475769,0.9826724529266357]
[6626,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0242886543273926,1.0320134162902832,1.0387811660766602]
[6627,16,"Phase Start Time:",0.394201397895813,0.39769676327705383,0.417847216129303]
[6627,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[6627,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,22.100000381469727]
[6627,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.3829650878906,307.6576843261719,320.84954833984375]
[6627,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1563.2955322265625,5809.09033203125,1562.5372314453125]
[6627,21,"Dilution Factor:",17.424999237060547,15.538999557495117,21.993000030517578]
[6627,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6627,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6627,24,"Distance (mi)",1.1660000085830688,8.583000183105469,1.1699999570846558]
[6627,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[6627,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6627,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[6627,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.78099822998047,76.92400360107422,76.69499969482422]
[6627,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0089999437332153,1.0080000162124634]
[6627,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757952690124512,0.9748200178146362,0.9771648049354553]
[6627,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826679825782776,0.9826362729072571,0.9826870560646057]
[6627,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0467963218688965,1.0533065795898437,1.0611424446105957]
[6628,16,"Phase Start Time:",0.46160879731178284,0.4651041626930237,0.48516204953193665]
[6628,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133,292.29998779296875]
[6628,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,21.399999618530273]
[6628,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.5933532714844,373.73260498046875,391.0626220703125]
[6628,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1906.8485107421875,7057.3173828125,1905.126708984375]
[6628,21,"Dilution Factor:",13.019000053405762,11.48799991607666,15.942999839782715]
[6628,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6628,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6628,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.550000190734863,1.1790000200271606]
[6628,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[6628,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6628,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6628,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.40399932861328,76.60099792480469,73.59300231933594]
[6628,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0080000162124634,0.9940000176429749]
[6628,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9734739065170288,0.9721167087554932,0.9757444262504578]
[6628,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827516078948975,0.9827079176902771,0.9833756685256958]
[6628,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0267199277877808,1.0286579132080078,1.0327485799789429]
[6629,16,"Phase Start Time:",0.5282291769981384,0.5317361354827881,0.5517939925193787]
[6629,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.6000061035156]
[6629,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.899999618530273,22]
[6629,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.9158020019531,307.79803466796875,321.41632080078125]
[6629,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.461181640625,5810.7138671875,1567.440185546875]
[6629,21,"Dilution Factor:",15.368000030517578,14.621999740600586,20.31800079345703]
[6629,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6629,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6629,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.626999855041504,1.1790000200271606]
[6629,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.5999999046325684]
[6629,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6629,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6629,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.58899688720703,76.81400299072266,76.0199966430664]
[6629,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0089999437332153,1.0049999952316284]
[6629,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747741222381592,0.974252462387085,0.9767873287200928]
[6629,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982710599899292,0.982660710811615,0.9828368425369263]
[6629,32,"Raw Samp Extraction CF",1.040368676185608,1.0501254796981812,1.0554389953613281]
[6646,16,"Phase Start Time:",0.518240749835968,0.5217360854148865,0.5417940020561218]
[6646,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292]
[6646,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.700000762939453,21.5]
[6646,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.9364013671875,380.46221923828125,397.7047424316406]
[6646,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1938.79638671875,7182.49267578125,1935.496337890625]
[6646,21,"Dilution Factor:",14.871000289916992,13.76200008392334,20.253999710083008]
[6646,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,721]
[6646,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6646,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.592000007629395,1.184000015258789]
[6646,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[6646,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6646,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6646,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.38800048828125,76.21399688720703,76.08999633789062]
[6646,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.00600004196167,1.0049999952316284]
[6646,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974911093711853,0.9739600419998169,0.9768180847167969]
[6646,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829770922660828,0.9827938079833984,0.9828212857246399]
[6646,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0327788591384888,1.042360782623291,1.0484923124313354]
[6647,16,"Phase Start Time:",0.5861226916313171,0.5896296501159668,0.6096875071525574]
[6647,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,293]
[6647,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.700000762939453]
[6647,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.6495666503906,307.44287109375,320.8955993652344]
[6647,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1565.673828125,5804.00927734375,1567.040283203125]
[6647,21,"Dilution Factor:",14.319999694824219,13.513999938964844,19.017000198364258]
[6647,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[6647,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6647,24,"Distance (mi)",1.1679999828338623,8.637999534606934,1.1720000505447388]
[6647,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,3]
[6647,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6647,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6647,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.13300323486328,76.22000122070312,76.13800048828125]
[6647,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.00600004196167,1.00600004196167]
[6647,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747087359428406,0.9741436839103699,0.976668655872345]
[6647,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828117489814758,0.9827924370765686,0.9828106760978699]
[6647,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0404691696166992,1.0469287633895874,1.0533168315887451]
[6648,16,"Phase Start Time:",0.6645601987838745,0.6680671572685242,0.6881250143051147]
[6648,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6648,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.799999237060547]
[6648,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.45623779296875,373.3513488769531,390.47662353515625]
[6648,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1906.7886962890625,7048.87353515625,1901.62109375]
[6648,21,"Dilution Factor:",12.755999565124512,11.33899974822998,15.812000274658203]
[6648,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6648,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6648,24,"Distance (mi)",1.1679999828338623,8.571999549865723,1.1829999685287476]
[6648,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[6648,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6648,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[6648,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.05999755859375,75.98600006103516,76.28099822998047]
[6648,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0049999952316284,1.00600004196167]
[6648,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9733467102050781,0.9721051454544067,0.9750736951828003]
[6648,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828279614448547,0.9828444123268127,0.9827789068222046]
[6648,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0259335041046143,1.0276540517807007,1.031847357749939]
[6653,16,"Phase Start Time:",0.38409721851348877,0.3875925838947296,0.4077199101448059]
[6653,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6653,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21,21.299999237060547,21.399999618530273]
[6653,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",385.1653137207031,380.8565368652344,397.7936706542969]
[6653,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1939.3072509765625,7190.5712890625,1937.255126953125]
[6653,21,"Dilution Factor:",14.901000022888184,13.885000228881836,19.884000778198242]
[6653,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6653,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6653,24,"Distance (mi)",1.2100000381469727,8.694999694824219,1.2300000190734863]
[6653,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[6653,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6653,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6653,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.9010009765625,77.06500244140625,76.98100280761719]
[6653,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0099999904632568,1.0099999904632568]
[6653,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746031165122986,0.9738544821739197,0.9765093922615051]
[6653,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826413989067078,0.9826050400733948,0.9826236367225647]
[6653,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0333757400512695,1.0434837341308594,1.0486747026443481]
[6654,16,"Phase Start Time:",0.45321759581565857,0.45672452449798584,0.4767824113368988]
[6654,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.79998779296875]
[6654,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.5,21.600000381469727]
[6654,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.9478759765625,307.8336486816406,321.17242431640625]
[6654,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1567.17724609375,5811.38671875,1567.3214111328125]
[6654,21,"Dilution Factor:",14.53499984741211,13.569000244140625,18.8799991607666]
[6654,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6654,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6654,24,"Distance (mi)",1.2020000219345093,8.645000457763672,1.2170000076293945]
[6654,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.799999952316284]
[6654,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6654,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[6654,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.59600067138672,76.96700286865234,77.18199920654297]
[6654,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0089999437332153,1.0110000371932983]
[6654,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747263193130493,0.9740149974822998,0.9763908386230469]
[6654,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827090501785278,0.982626736164093,0.9825790524482727]
[6654,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0414438247680664,1.0526186227798462,1.056195616722107]
[6668,16,"Phase Start Time:",0.42158564925193787,0.4250810146331787,0.4451389014720917]
[6668,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292]
[6668,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.600000381469727,21.700000762939453]
[6668,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.6210632324219,314.0935974121094,327.42889404296875]
[6668,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1594.7147216796875,5929.56396484375,1593.4873046875]
[6668,21,"Dilution Factor:",17.674999237060547,17.202999114990234,23.610000610351563]
[6668,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6668,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6668,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.581999778747559,1.187999963760376]
[6668,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[6668,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6668,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6668,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.4749984741211,76.5270004272461,80.24299621582031]
[6668,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0169999599456787,1.0080000162124634,1.0260000228881836]
[6668,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754751324653625,0.9756665825843811,0.9767576456069946]
[6668,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9822923541069031,0.9827243685722351,0.9819006323814392]
[6668,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0404853820800781,1.0587012767791748,1.0977662801742554]
[6669,16,"Phase Start Time:",0.49059027433395386,0.4940856397151947,0.5141435265541077]
[6669,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[6669,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.600000381469727,21.600000381469727]
[6669,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.5201721191406,373.5389404296875,390.6639099121094]
[6669,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1905.8489990234375,7053.03759765625,1902.5333251953125]
[6669,21,"Dilution Factor:",12.789999961853027,11.527999877929688,16.0939998626709]
[6669,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6669,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6669,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.581000328063965,1.156999945640564]
[6669,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[6669,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6669,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.19999694824219]
[6669,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.74299621582031,74.96900177001953,75.46099853515625]
[6669,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,1,1.0019999742507935]
[6669,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.973722517490387,0.9720903635025024,0.9750891327857971]
[6669,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983564555644989,0.9830701351165771,0.9829608798027039]
[6669,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0265380144119263,1.029130220413208,1.033954381942749]
[6675,16,"Phase Start Time:",0.3853703737258911,0.38886573910713196,0.40893518924713135]
[6675,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292.5]
[6675,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.799999237060547]
[6675,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.3617248535156,372.45654296875,389.37615966796875]
[6675,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1901.274169921875,7032.6005859375,1898.208740234375]
[6675,21,"Dilution Factor:",12.789999961853027,11.529000282287598,15.932999610900879]
[6675,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,721]
[6675,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6675,24,"Distance (mi)",1.1619999408721924,8.565999984741211,1.1770000457763672]
[6675,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5]
[6675,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6675,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[6675,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.86799621582031,77.08499908447266,76.31800079345703]
[6675,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0099999904632568,1.00600004196167]
[6675,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9728066921234131,0.9716300964355469,0.9748249650001526]
[6675,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826487302780151,0.9826005697250366,0.9827707409858704]
[6675,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0278009176254272,1.0299056768417358,1.0353742837905884]
[6676,16,"Phase Start Time:",0.4515393376350403,0.4550347328186035,0.4750925898551941]
[6676,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292]
[6676,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,21.799999237060547]
[6676,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.4432373046875,306.6983642578125,319.8487548828125]
[6676,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1558.0467529296875,5790.46533203125,1556.5972900390625]
[6676,21,"Dilution Factor:",17.413999557495117,15.506999969482422,21.98900032043457]
[6676,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6676,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6676,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.621999740600586,1.190000057220459]
[6676,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[6676,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6676,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[6676,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.34600067138672,75.75700378417969,79.0260009765625]
[6676,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0160000324249268,1.003999948501587,1.0190000534057617]
[6676,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753742218017578,0.97505122423172,0.9766480326652527]
[6676,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823209643363953,0.9828951954841614,0.9821702837944031]
[6676,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0464961528778076,1.0513560771942139,1.0604438781738281]
[6677,16,"Phase Start Time:",0.537858784198761,0.5413541793823242,0.5614235997200012]
[6677,17,"Test Time (sec):",302,1132.5999755859375,292.29998779296875]
[6677,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.600000381469727,21.799999237060547]
[6677,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.7588195800781,372.46112060546875,389.12615966796875]
[6677,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1896.352783203125,7030.82470703125,1895.6929931640625]
[6677,21,"Dilution Factor:",14.821999549865723,13.895000457763672,20.170000076293945]
[6677,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6677,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6677,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.638999938964844,1.184000015258789]
[6677,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.299999952316284]
[6677,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6677,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.69999694824219]
[6677,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",79.88800048828125,74.94200134277344,77.36599731445312]
[6677,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0240000486373901,1,1.0119999647140503]
[6677,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.973450779914856,0.973918616771698,0.976229727268219]
[6677,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9819793105125427,0.9830760955810547,0.9825382828712463]
[6677,32,"Raw Samp Extraction CF",1.034081220626831,1.0428615808486938,1.0508332252502441]
[6678,16,"Phase Start Time:",0.6061574220657349,0.6096527576446533,0.6297222375869751]
[6678,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6678,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.600000381469727,21.600000381469727]
[6678,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",314.1195983886719,311.525146484375,324.87640380859375]
[6678,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1583.162841796875,5881.0751953125,1581.6065673828125]
[6678,21,"Dilution Factor:",17.82699966430664,16.954999923706055,24.009000778198242]
[6678,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6678,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6678,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.63700008392334,1.1660000085830688]
[6678,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[6678,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6678,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5999984741211]
[6678,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.20800018310547,76.00199890136719,76.41500091552734]
[6678,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0049999952316284,1.0069999694824219]
[6678,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760333895683289,0.9756813049316406,0.9776894450187683]
[6678,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827951192855835,0.9828408360481262,0.9827492237091064]
[6678,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0403800010681152,1.0533982515335083,1.095670223236084]
[6680,16,"Phase Start Time:",0.43968749046325684,0.4431828558444977,0.46325230598449707]
[6680,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6680,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.600000381469727,21.600000381469727]
[6680,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.17718505859375,309.5699768066406,323.0116882324219]
[6680,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1571.8121337890625,5844.68115234375,1573.06689453125]
[6680,21,"Dilution Factor:",17.499000549316406,15.612000465393066,21.979000091552734]
[6680,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6680,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6680,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.598999977111816,1.1749999523162842]
[6680,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[6680,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6680,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6680,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.68499755859375,74.3499984741211,72.37000274658203]
[6680,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,0.996999979019165,0.9879999756813049]
[6680,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760291576385498,0.9754190444946289,0.9781251549720764]
[6680,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829111695289612,0.9832075238227844,0.9836474061012268]
[6680,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0475373268127441,1.0506824254989624,1.05989408493042]
[6701,16,"Phase Start Time:",0.41773149371147156,0.4212268590927124,0.44127315282821655]
[6701,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,292.1000061035156]
[6701,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.5,21.700000762939453]
[6701,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.40350341796875,313.1934814453125,325.622314453125]
[6701,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1592.564208984375,5913.09326171875,1585.238037109375]
[6701,21,"Dilution Factor:",15.897000312805176,14.664999961853027,20.184999465942383]
[6701,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6701,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6701,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.638999938964844,1.1770000457763672]
[6701,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[6701,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6701,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[6701,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",79.13300323486328,77.71099853515625,79.5770034790039]
[6701,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0199999809265137,1.0130000114440918,1.0219999551773071]
[6701,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746817946434021,0.9742107391357422,0.9760541915893555]
[6701,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9821465611457825,0.9824617505073547,0.9820482134819031]
[6701,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0385048389434814,1.0399442911148071,1.0483152866363525]
[6702,16,"Phase Start Time:",0.4941435158252716,0.49765047430992126,0.5177083611488342]
[6702,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[6702,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.600000381469727,21.700000762939453]
[6702,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.26129150390625,313.79010009765625,325.7101135253906]
[6702,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1593.9569091796875,5924.88037109375,1586.7509765625]
[6702,21,"Dilution Factor:",15.86400032043457,14.324999809265137,21.19300079345703]
[6702,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6702,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6702,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.564000129699707,1.184000015258789]
[6702,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.299999952316284]
[6702,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6702,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.80000305175781]
[6702,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.28600311279297,76.61199951171875,77.70600128173828]
[6702,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,1.0080000162124634,1.0130000114440918]
[6702,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753684997558594,0.9738902449607849,0.9764873385429382]
[6702,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832217693328857,0.9827054738998413,0.9824628829956055]
[6702,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0370228290557861,1.0434201955795288,1.0514540672302246]
[6703,16,"Phase Start Time:",0.5588310360908508,0.5623263716697693,0.5823842883110046]
[6703,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.5]
[6703,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.5,21.399999618530273]
[6703,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.19879150390625,378.9020690917969,395.1468811035156]
[6703,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1934.44091796875,7153.67138671875,1926.341064453125]
[6703,21,"Dilution Factor:",13.25100040435791,12.833000183105469,17.63599967956543]
[6703,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6703,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6703,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.675000190734863,1.180999994277954]
[6703,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.4000000953674316]
[6703,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6703,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.69999694824219,97.5999984741211]
[6703,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.40799713134766,73.64700317382812,72.6520004272461]
[6703,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,0.9950000047683716,0.9890000224113464]
[6703,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9735747575759888,0.9738454222679138,0.9766564965248108]
[6703,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827507734298706,0.983363687992096,0.9835847616195679]
[6703,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0255725383758545,1.0377438068389893,1.0377968549728394]
[6704,16,"Phase Start Time:",0.6231828927993774,0.6266897916793823,0.6467477083206177]
[6704,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.800048828125,292.6000061035156]
[6704,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.399999618530273,21.600000381469727]
[6704,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",314.7021789550781,310.1258850097656,323.60894775390625]
[6704,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1587.6724853515625,5855.1767578125,1578.1329345703125]
[6704,21,"Dilution Factor:",14.38599967956543,11.878000259399414,17.643999099731445]
[6704,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[6704,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6704,24,"Distance (mi)",1.1549999713897705,8.543999671936035,1.1610000133514404]
[6704,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.5999999046325684]
[6704,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6704,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5999984741211]
[6704,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",79.6449966430664,74.95899963378906,80.06700134277344]
[6704,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0230000019073486,1,1.024999976158142]
[6704,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9734768867492676,0.9725273251533508,0.9748356342315674]
[6704,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9820331335067749,0.9830723404884338,0.9819396138191223]
[6704,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0376092195510864,1.0479999780654907,1.0535157918930054]
[6705,16,"Phase Start Time:",0.6881134510040283,0.6916203498840332,0.7116782665252686]
[6705,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[6705,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.399999618530273,21.299999237060547]
[6705,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",389.1004943847656,384.9319763183594,400.9912109375]
[6705,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1959.76953125,7268.15771484375,1953.49560546875]
[6705,21,"Dilution Factor:",12.392999649047852,12.315999984741211,17.226999282836914]
[6705,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,1082,720]
[6705,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6705,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.638999938964844,1.1829999685287476]
[6705,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[6705,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6705,27,"Barometer (kPa)",97.5,97.5,97.5]
[6705,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.5459976196289,77.93900299072266,77.6719970703125]
[6705,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0140000581741333,1.0130000114440918]
[6705,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9728413224220276,0.9725692272186279,0.9754403829574585]
[6705,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824983477592468,0.9824112057685852,0.9824703931808472]
[6705,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0236613750457764,1.0311223268508911,1.036014437675476]
[6708,16,"Phase Start Time:",0.3773958384990692,0.38089120388031006,0.40094906091690063]
[6708,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292]
[6708,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.600000381469727,21.700000762939453]
[6708,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",385.22747802734375,380.24090576171875,396.33685302734375]
[6708,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1940.262451171875,7179.58203125,1928.83935546875]
[6708,21,"Dilution Factor:",13.154999732971191,11.784000396728516,15.951000213623047]
[6708,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6708,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6708,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.59000015258789,1.1770000457763672]
[6708,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[6708,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6708,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[6708,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.25499725341797,76.79900360107422,77.49199676513672]
[6708,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,1.0089999437332153,1.0119999647140503]
[6708,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9729891419410706,0.9719247817993164,0.9745737910270691]
[6708,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825628995895386,0.9826639890670776,0.9825103282928467]
[6708,32,"Raw Samp Extraction CF",1.027825951576233,1.0315275192260742,1.0371001958847046]
[6709,16,"Phase Start Time:",0.4426388740539551,0.44614583253860474,0.4662152826786041]
[6709,17,"Test Time (sec):",302.5,1133.300048828125,292.1000061035156]
[6709,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.600000381469727,21.5]
[6709,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.5100402832031,314.0325927734375,326.1963195800781]
[6709,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1595.7381591796875,5931.552734375,1588.032470703125]
[6709,21,"Dilution Factor:",16.273000717163086,14.307000160217285,21.094999313354492]
[6709,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6709,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6709,24,"Distance (mi)",1.1629999876022339,8.60200023651123,1.1770000457763672]
[6709,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2]
[6709,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6709,27,"Barometer (kPa)",98,97.9000015258789,97.9000015258789]
[6709,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.68000030517578,76.5199966430664,76.54399871826172]
[6709,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0069999694824219,1.0069999694824219]
[6709,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750314354896545,0.9738736748695374,0.9767173528671265]
[6709,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826903939247131,0.9827259182929993,0.9827205538749695]
[6709,32,"Raw Samp Extraction CF",1.036773443222046,1.0424299240112305,1.052176833152771]
[6710,16,"Phase Start Time:",0.5085879564285278,0.5120833516120911,0.5321412086486816]
[6710,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.3999938964844]
[6710,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.299999237060547,21.399999618530273]
[6710,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.78125,379.6180725097656,396.2070617675781]
[6710,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1938.014892578125,7166.556640625,1930.8489990234375]
[6710,21,"Dilution Factor:",13.314000129699707,12.802000045776367,17.527999877929688]
[6710,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6710,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6710,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.616000175476074,1.187000036239624]
[6710,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[6710,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6710,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[6710,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.56400299072266,72.96800231933594,76.35399627685547]
[6710,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,0.9909999966621399,1.0069999694824219]
[6710,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9738082885742188,0.97397780418396,0.9757974743843079]
[6710,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829380512237549,0.9835145473480225,0.9827627539634705]
[6710,32,"Raw Samp Extraction CF",1.025780200958252,1.0371317863464355,1.039528250694275]
[6711,16,"Phase Start Time:",0.5749652981758118,0.5784606337547302,0.5985184907913208]
[6711,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.3999938964844]
[6711,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.200000762939453,21.5,21.899999618530273]
[6711,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",315.7275085449219,310.9911193847656,324.6527099609375]
[6711,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1591.7928466796875,5871.51220703125,1582.140869140625]
[6711,21,"Dilution Factor:",14.222000122070313,11.914999961853027,17.844999313354492]
[6711,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[6711,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6711,24,"Distance (mi)",1.159999966621399,8.555999755859375,1.1699999570846558]
[6711,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.299999952316284]
[6711,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6711,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.80000305175781,97.80000305175781]
[6711,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.68800354003906,72.37999725341797,75.22799682617188]
[6711,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9850000143051147,0.9879999756813049,1.0010000467300415]
[6711,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751410484313965,0.9731371998786926,0.9760010838508606]
[6711,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837990403175354,0.9836452007293701,0.9830126166343689]
[6711,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0375794172286987,1.04823637008667,1.0500664710998535]
[6712,16,"Phase Start Time:",0.6410069465637207,0.6445023417472839,0.6646296381950378]
[6712,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6712,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.200000762939453,21.299999237060547]
[6712,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",389.9963073730469,386.1163330078125,402.05731201171875]
[6712,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1965.5814208984375,7289.87646484375,1958.0191650390625]
[6712,21,"Dilution Factor:",12.187000274658203,12.454000473022461,17.496999740600586]
[6712,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[6712,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6712,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.640000343322754,1.1749999523162842]
[6712,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[6712,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6712,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.80000305175781,97.80000305175781]
[6712,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.99400329589844,70.072998046875,74.92400360107422]
[6712,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9779999852180481,1]
[6712,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9736945033073425,0.9744272232055664,0.9761611223220825]
[6712,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835087656974792,0.9841582179069519,0.9830800890922546]
[6712,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0233784914016724,1.0311410427093506,1.0363107919692993]
[6716,16,"Phase Start Time:",0.3795486092567444,0.38305556774139404,0.4031018614768982]
[6716,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6716,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.5,21.799999237060547]
[6716,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.70855712890625,315.8998718261719,328.2767028808594]
[6716,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1605.2286376953125,5963.6630859375,1598.160400390625]
[6716,21,"Dilution Factor:",17.55299949645996,15.468000411987305,21.823999404907227]
[6716,22,"Bag Analysis Time (sec):",1208,720,720]
[6716,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6716,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.574000358581543,1.1759999990463257]
[6716,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6716,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6716,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6716,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.08200073242188,74.9729995727539,75.8030014038086]
[6716,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1,1.003999948501587]
[6716,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759133458137512,0.9751789569854736,0.9772980213165283]
[6716,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828230738639832,0.9830692410469055,0.9828850030899048]
[6716,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0412615537643433,1.04460608959198,1.051169514656067]
[6743,16,"Phase Start Time:",0.38804396986961365,0.3915393650531769,0.41159722208976746]
[6743,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6743,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.399999618530273,21.600000381469727]
[6743,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.32391357421875,383.06024169921875,399.3804016113281]
[6743,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1950.1759033203125,7232.17724609375,1944.9825439453125]
[6743,21,"Dilution Factor:",15.479000091552734,14.319999694824219,20.46500015258789]
[6743,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6743,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6743,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.611000061035156,1.194000005722046]
[6743,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[6743,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6743,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.5]
[6743,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.28500366210938,70.78099822998047,71.01899719238281]
[6743,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9810000061988831,0.9819999933242798]
[6743,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755077958106995,0.9751114845275879,0.9777318239212036]
[6743,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836663007736206,0.9840007424354553,0.9839478135108948]
[6743,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0310907363891602,1.0406982898712158,1.0448371171951294]
[6744,16,"Phase Start Time:",0.4556713104248047,0.45917823910713196,0.47990739345550537]
[6744,17,"Test Time (sec):",303,1133,291.8999938964844]
[6744,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.100000381469727,21.5,21.700000762939453]
[6744,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",323.7988586425781,321.31781005859375,334.6084899902344]
[6744,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1635.184326171875,6067.55126953125,1627.8702392578125]
[6744,21,"Dilution Factor:",17.433000564575195,16.62700080871582,23.139999389648438]
[6744,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6744,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6744,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.550999641418457,1.1799999475479126]
[6744,25,"Crank Time (sec):",2.9000000953674316,0,2]
[6744,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6744,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.69999694824219]
[6744,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.68699645996094,75.55799865722656,75.14199829101562]
[6744,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,1.003000020980835,1.0010000467300415]
[6744,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9769077301025391,0.9759185910224915,0.9779812097549438]
[6744,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835769534111023,0.9829393625259399,0.983031690120697]
[6744,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0406571626663208,1.0592448711395264,1.0774974822998047]
[6745,16,"Phase Start Time:",0.543090283870697,0.5465856194496155,0.5666435360908508]
[6745,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6745,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.5,21.399999618530273]
[6745,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.6000061035156,382.41107177734375,398.6598815917969]
[6745,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1952.8580322265625,7219.9208984375,1941.4736328125]
[6745,21,"Dilution Factor:",12.937000274658203,11.559000015258789,15.803999900817871]
[6745,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6745,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6745,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.557000160217285,1.187000036239624]
[6745,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[6745,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6745,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6745,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.44599914550781,75.22899627685547,75.72000122070312]
[6745,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0010000467300415,1.003999948501587]
[6745,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9732979536056519,0.9721344113349915,0.9749484062194824]
[6745,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829642176628113,0.9830123782157898,0.9829034209251404]
[6745,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0277105569839478,1.0310015678405762,1.0346806049346924]
[6746,16,"Phase Start Time:",0.6074652671813965,0.6109722256660461,0.6310300827026367]
[6746,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,291.8999938964844]
[6746,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.100000381469727,21.399999618530273,21.600000381469727]
[6746,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",527.3529663085938,522.0126953125,542.9241333007812]
[6746,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2656.10107421875,9856.4697265625,2641.326171875]
[6746,21,"Dilution Factor:",15.829999923706055,14.156000137329102,19.6200008392334]
[6746,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6746,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6746,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.618000030517578,1.1710000038146973]
[6746,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.899999976158142]
[6746,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6746,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6746,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.55400085449219,76.16500091552734,75.85299682617188]
[6746,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.00600004196167,1.003999948501587]
[6746,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753090143203735,0.9741559028625488,0.9766301512718201]
[6746,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829402565956116,0.9828046560287476,0.9828739166259766]
[6746,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0253952741622925,1.028182029724121,1.0312618017196655]
[6749,16,"Phase Start Time:",0.42310184240341187,0.4266088008880615,0.4466666579246521]
[6749,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292]
[6749,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.600000381469727,21.700000762939453]
[6749,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",323.48907470703125,320.8661193847656,333.3633728027344]
[6749,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1629.845703125,6057.95263671875,1622.368408203125]
[6749,21,"Dilution Factor:",17.18000030517578,16.475000381469727,22.841999053955078]
[6749,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6749,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6749,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.54800033569336,1.184000015258789]
[6749,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,1.899999976158142]
[6749,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6749,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6749,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.26200103759766,76.62300109863281,76.60600280761719]
[6749,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,1.0080000162124634,1.0080000162124634]
[6749,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757810831069946,0.975617527961731,0.9776008129119873]
[6749,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825612902641296,0.9827030301094055,0.9827068448066711]
[6749,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0426275730133057,1.0573177337646484,1.0812774896621704]
[6750,16,"Phase Start Time:",0.4901157319545746,0.49362269043922424,0.5136805772781372]
[6750,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.1000061035156]
[6750,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22.399999618530273,22.399999618530273]
[6750,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",386.77178955078125,381.344970703125,397.3744812011719]
[6750,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1947.39599609375,7199.79296875,1934.5513916015625]
[6750,21,"Dilution Factor:",12.958999633789063,11.470000267028809,15.640999794006348]
[6750,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6750,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6750,24,"Distance (mi)",1.1670000553131104,8.593000411987305,1.187999963760376]
[6750,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[6750,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6750,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[6750,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.90899658203125,76.80699920654297,76.72799682617188]
[6750,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0089999437332153,1.0080000162124634]
[6750,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9730195999145508,0.9717009663581848,0.9746322631835938]
[6750,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826396107673645,0.9826622605323792,0.9826797842979431]
[6750,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0247876644134521,1.026687502861023,1.0358415842056274]
[6751,16,"Phase Start Time:",0.5550346970558167,0.5585300922393799,0.5786111354827881]
[6751,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[6751,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.299999237060547,22.399999618530273]
[6751,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.7510681152344,313.92144775390625,326.1609802246094]
[6751,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1595.36962890625,5927.35986328125,1588.9476318359375]
[6751,21,"Dilution Factor:",17.361000061035156,15.461999893188477,21.70199966430664]
[6751,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[6751,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6751,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.598999977111816,1.1799999475479126]
[6751,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[6751,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6751,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[6751,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.29000091552734,76.68399810791016,76.89099884033203]
[6751,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0080000162124634,1.0089999437332153]
[6751,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757839441299438,0.9747992753982544,0.9770288467407227]
[6751,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982776939868927,0.9826894998550415,0.9826436042785645]
[6751,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0424593687057495,1.0458743572235107,1.051483392715454]
[6752,16,"Phase Start Time:",0.6202893257141113,0.6237847208976746,0.643900454044342]
[6752,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6752,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.5,22.700000762939453]
[6752,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",523.8130493164062,518.5810546875,539.0964965820312]
[6752,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2635.652587890625,9789.9462890625,2624.50146484375]
[6752,21,"Dilution Factor:",15.973999977111816,14.348999977111816,19.964000701904297]
[6752,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6752,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6752,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.635000228881836,1.1660000085830688]
[6752,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,2.0999999046325684]
[6752,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6752,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[6752,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.5270004272461,76.98300170898438,76.78900146484375]
[6752,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0099999904632568,1.0089999437332153]
[6752,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751670956611633,0.9740946888923645,0.9765427112579346]
[6752,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827243685722351,0.9826232194900513,0.9826662540435791]
[6752,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0256192684173584,1.0284548997879028,1.0311471223831177]
[6768,16,"Phase Start Time:",0.3766898214817047,0.38018518686294556,0.40030092000961304]
[6768,17,"Test Time (sec):",301.79998779296875,1132.9000244140625,291.70001220703125]
[6768,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,21.799999237060547,21.700000762939453]
[6768,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",319.1988525390625,316.987548828125,329.5276794433594]
[6768,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1605.5703125,5985.2529296875,1602.0537109375]
[6768,21,"Dilution Factor:",15.635000228881836,14.067000389099121,20.243000030517578]
[6768,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6768,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6768,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.609999656677246,1.1950000524520874]
[6768,25,"Crank Time (sec):",1.7000000476837158,0,1.7000000476837158]
[6768,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6768,27,"Barometer (kPa)",97.19999694824219,97.19999694824219,97.19999694824219]
[6768,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.33000183105469,78.302001953125,78.14099884033203]
[6768,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0160000324249268,1.0160000324249268,1.0149999856948853]
[6768,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746840000152588,0.9737467169761658,0.9763908982276917]
[6768,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823245406150818,0.9823307394981384,0.9823664426803589]
[6768,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0372332334518433,1.0435383319854736,1.0510504245758057]
[6769,16,"Phase Start Time:",0.44762730598449707,0.4511226713657379,0.4711805582046509]
[6769,17,"Test Time (sec):",302,1133,292.1000061035156]
[6769,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22.200000762939453,22.399999618530273]
[6769,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.8052062988281,311.17706298828125,323.1948547363281]
[6769,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1579.4862060546875,5876.06005859375,1573.420166015625]
[6769,21,"Dilution Factor:",17.73900032043457,15.64900016784668,21.836999893188477]
[6769,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6769,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6769,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.626999855041504,1.190000057220459]
[6769,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2]
[6769,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6769,27,"Barometer (kPa)",97.19999694824219,97.19999694824219,97.19999694824219]
[6769,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",79.16600036621094,78.27799987792969,77.96600341796875]
[6769,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0199999809265137,1.0160000324249268,1.0140000581741333]
[6769,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975220263004303,0.974418044090271,0.9767442345619202]
[6769,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9821392297744751,0.9823360443115234,0.9824052453041077]
[6769,32,"Raw Samp Extraction CF",1.04816472530365,1.053777813911438,1.0602973699569702]
[6770,16,"Phase Start Time:",0.5550578832626343,0.5585532188415527,0.5786458253860474]
[6770,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292]
[6770,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,22.399999618530273]
[6770,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",382.131103515625,376.99993896484375,392.815673828125]
[6770,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1924.6669921875,7118.38720703125,1911.7030029296875]
[6770,21,"Dilution Factor:",12.628999710083008,11.458000183105469,15.767999649047852]
[6770,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6770,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,1.100000023841858,0]
[6770,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.598999977111816,1.1859999895095825]
[6770,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[6770,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6770,27,"Barometer (kPa)",97.19999694824219,97.19999694824219,97.19999694824219]
[6770,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.875,78.36100006103516,78.60299682617188]
[6770,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0190000534057617,1.0160000324249268,1.0169999599456787]
[6770,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.972629964351654,0.9717171788215637,0.9745680093765259]
[6770,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9822037220001221,0.9823176264762878,0.9822640419006348]
[6770,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0279394388198853,1.0311915874481201,1.0361032485961914]
[6772,16,"Phase Start Time:",0.3785879611968994,0.38208332657814026,0.40215277671813965]
[6772,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,291.8999938964844]
[6772,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.399999618530273,22.299999237060547]
[6772,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",323.2167053222656,320.64068603515625,333.0981140136719]
[6772,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1627.3961181640625,6053.6962890625,1620.522216796875]
[6772,21,"Dilution Factor:",15.87399959564209,14.279999732971191,21.02899932861328]
[6772,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6772,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6772,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.5649995803833,1.1779999732971191]
[6772,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.7999999523162842]
[6772,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6772,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.4000015258789]
[6772,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.18199920654297,77.73400115966797,78.18499755859375]
[6772,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0149999856948853,1.0130000114440918,1.0149999856948853]
[6772,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974837064743042,0.9739744067192078,0.9765939116477966]
[6772,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823573231697083,0.9824566841125488,0.9823566675186157]
[6772,32,"Raw Samp Extraction CF",1.037745475769043,1.0420851707458496,1.052852988243103]
[6773,16,"Phase Start Time:",0.44490739703178406,0.4484027922153473,0.4685995280742645]
[6773,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.29998779296875]
[6773,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,21.899999618530273]
[6773,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",317.9747314453125,315.2422790527344,327.5669250488281]
[6773,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1601.0028076171875,5951.77392578125,1595.796875]
[6773,21,"Dilution Factor:",17.759000778198242,15.722000122070313,22.48200035095215]
[6773,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6773,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6773,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.625,1.1749999523162842]
[6773,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[6773,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6773,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6773,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.30500030517578,77.11900329589844,76.9990005493164]
[6773,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,1.0099999904632568,1.0099999904632568]
[6773,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756143093109131,0.9747120141983032,0.9771159291267395]
[6773,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825518131256104,0.9825930595397949,0.9826196432113647]
[6773,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0448920726776123,1.0500376224517822,1.0572720766067505]
[6774,16,"Phase Start Time:",0.5170717835426331,0.5205671191215515,0.5406365990638733]
[6774,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,292]
[6774,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.600000381469727,22.700000762939453]
[6774,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",386.5518493652344,381.5082092285156,397.7356872558594]
[6774,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1945.644287109375,7202.875,1935.6470947265625]
[6774,21,"Dilution Factor:",12.89900016784668,11.616999626159668,16.309999465942383]
[6774,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6774,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6774,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.661999702453613,1.1799999475479126]
[6774,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2]
[6774,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6774,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[6774,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.58499908447266,76.15899658203125,76.1500015258789]
[6774,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.00600004196167,1.00600004196167]
[6774,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9733412265777588,0.9723442196846008,0.9753524661064148]
[6774,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827114939689636,0.9828059673309326,0.982807993888855]
[6774,32,"Raw Samp Extraction CF",1.024796485900879,1.0272775888442993,1.0308455228805542]
[6803,16,"Phase Start Time:",0.39107638597488403,0.3945717513561249,0.41462963819503784]
[6803,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133.0999755859375,292.29998779296875]
[6803,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22.600000381469727,22.5]
[6803,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.8608703613281,376.8290710449219,394.17352294921875]
[6803,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1923.3057861328125,7116.4169921875,1920.281982421875]
[6803,21,"Dilution Factor:",13.07800006866455,11.741000175476074,16.277000427246094]
[6803,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6803,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6803,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.571000099182129,1.159000039100647]
[6803,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[6803,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6803,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.19999694824219]
[6803,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.4260025024414,76.18599700927734,78.74299621582031]
[6803,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.00600004196167,1.0180000066757202]
[6803,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9727014303207397,0.9717832803726196,0.9742779731750488]
[6803,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825249314308167,0.9828000068664551,0.9822329878807068]
[6803,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0282217264175415,1.0314514636993408,1.0364714860916138]
[6805,16,"Phase Start Time:",0.5342245101928711,0.5377199053764343,0.557812511920929]
[6805,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[6805,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.600000381469727,22.700000762939453]
[6805,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.8228454589844,310.08990478515625,323.370849609375]
[6805,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1575.5843505859375,5855.01416015625,1574.277099609375]
[6805,21,"Dilution Factor:",17.566999435424805,15.406000137329102,21.847000122070313]
[6805,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6805,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6805,24,"Distance (mi)",1.1690000295639038,8.640000343322754,1.190999984741211]
[6805,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6805,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6805,27,"Barometer (kPa)",99,99,99]
[6805,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.58599853515625,74.7760009765625,77.69999694824219]
[6805,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1,1.0130000114440918]
[6805,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754779934883118,0.9750654697418213,0.976803183555603]
[6805,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824894666671753,0.9831129312515259,0.9824641942977905]
[6805,32,"Raw Samp Extraction CF",1.046549677848816,1.049812912940979,1.0599861145019531]
[6806,16,"Phase Start Time:",0.6034027934074402,0.6069213151931763,0.627071738243103]
[6806,17,"Test Time (sec):",303.5,1132.800048828125,292.5]
[6806,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.600000381469727,22.899999618530273]
[6806,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.41351318359375,309.3117980957031,322.7601318359375]
[6806,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1580.291748046875,5839.806640625,1573.45556640625]
[6806,21,"Dilution Factor:",15.220000267028809,14.312000274658203,19.851999282836914]
[6806,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6806,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6806,24,"Distance (mi)",1.1660000085830688,8.657999992370605,1.1890000104904175]
[6806,25,"Crank Time (sec):",3.4000000953674316,0,2.5]
[6806,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6806,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[6806,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.80599975585938,75.41899871826172,78.06999969482422]
[6806,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0140000581741333,1.0019999742507935,1.0149999856948853]
[6806,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9742081761360168,0.9741086959838867,0.975999653339386]
[6806,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982440710067749,0.9829702377319336,0.9823821783065796]
[6806,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0424931049346924,1.0486412048339844,1.0539883375167847]
[6807,16,"Phase Start Time:",0.669710636138916,0.6732060313224792,0.6932754516601562]
[6807,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,291.8999938964844]
[6807,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.5,22.799999237060547]
[6807,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.2538146972656,309.3492431640625,322.70819091796875]
[6807,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1572.7183837890625,5840.51416015625,1569.975341796875]
[6807,21,"Dilution Factor:",16.299999237060547,14.614999771118164,20.281999588012695]
[6807,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6807,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6807,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.63599967956543,1.1859999895095825]
[6807,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.899999976158142]
[6807,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6807,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[6807,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.68000030517578,75.31500244140625,77.86599731445312]
[6807,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.0019999742507935,1.0140000581741333]
[6807,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9758267402648926,0.9746683239936829,0.9764333963394165]
[6807,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831342697143555,0.9829933047294617,0.9824273586273193]
[6807,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0412794351577759,1.0432382822036743,1.0520442724227905]
[6808,16,"Phase Start Time:",0.7343055605888367,0.7378008961677551,0.7578588128089905]
[6808,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1133.0999755859375,291.8999938964844]
[6808,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.399999618530273,22.399999618530273]
[6808,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.3515930175781,310.1683044433594,323.387451171875]
[6808,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1571.6490478515625,5857.5283203125,1573.2799072265625]
[6808,21,"Dilution Factor:",15.871000289916992,14.14799976348877,20.80299949645996]
[6808,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6808,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6808,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.595999717712402,1.1799999475479126]
[6808,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,1.899999976158142]
[6808,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6808,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,99,99]
[6808,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.26000213623047,75.59200286865234,73.6719970703125]
[6808,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,1.003000020980835,0.9940000176429749]
[6808,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753650426864624,0.9740240573883057,0.977290153503418]
[6808,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983227550983429,0.9829317927360535,0.9833581447601318]
[6808,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0363279581069946,1.042397141456604,1.05182945728302]
[6816,16,"Phase Start Time:",0.38236111402511597,0.3858564794063568,0.4059259295463562]
[6816,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,291.8999938964844]
[6816,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,22.200000762939453,22.799999237060547]
[6816,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",383.1917419433594,378.2013244628906,395.1614074707031]
[6816,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1930.0091552734375,7141.0712890625,1922.460205078125]
[6816,21,"Dilution Factor:",12.871000289916992,11.737000465393066,16.347999572753906]
[6816,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6816,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6816,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.583999633789062,1.1829999685287476]
[6816,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.899999976158142]
[6816,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6816,27,"Barometer (kPa)",99.5,99.5,99.5]
[6816,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.96600341796875,77.12300109863281,77.0530014038086]
[6816,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0099999904632568,1.0099999904632568]
[6816,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9726462364196777,0.9715753793716431,0.9746896624565125]
[6816,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826269745826721,0.9825921654701233,0.9826076626777649]
[6816,32,"Raw Samp Extraction CF",1.027320384979248,1.0305651426315308,1.0352847576141357]
[6817,16,"Phase Start Time:",0.4478472173213959,0.45135417580604553,0.4714120328426361]
[6817,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133,292]
[6817,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.399999618530273,22.100000381469727]
[6817,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.5769958496094,309.2179870605469,323.95294189453125]
[6817,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1578.8602294921875,5839.06591796875,1576.571044921875]
[6817,21,"Dilution Factor:",14.267000198364258,11.824000358581543,17.832000732421875]
[6817,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6817,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6817,24,"Distance (mi)",1.1679999828338623,8.59000015258789,1.1699999570846558]
[6817,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[6817,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6817,27,"Barometer (kPa)",99.4000015258789,99.4000015258789,99.4000015258789]
[6817,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",70.51000213623047,68.18199920654297,71.11299896240234]
[6817,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9789999723434448,0.968999981880188,0.9819999933242798]
[6817,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756805300712585,0.9743208885192871,0.9771373867988586]
[6817,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9840610027313232,0.9845791459083557,0.9839268922805786]
[6817,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0381176471710205,1.0444145202636719,1.0503411293029785]
[6818,16,"Phase Start Time:",0.5481944680213928,0.5517129898071289,0.5717708468437195]
[6818,17,"Test Time (sec):",303.6000061035156,1132.699951171875,292.79998779296875]
[6818,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.399999618530273,22.5]
[6818,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.3424072265625,310.25628662109375,323.7073059082031]
[6818,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1585.5125732421875,5857.12158203125,1579.6915283203125]
[6818,21,"Dilution Factor:",15.295999526977539,14.46500015258789,20.284000396728516]
[6818,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6818,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6818,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.649999618530273,1.1799999475479126]
[6818,25,"Crank Time (sec):",3.5,0,2.799999952316284]
[6818,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6818,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.19999694824219]
[6818,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.02899932861328,75.1989974975586,79.38600158691406]
[6818,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9860000014305115,1.0010000467300415,1.0210000276565552]
[6818,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755462408065796,0.974250078201294,0.9758375287055969]
[6818,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837232232093811,0.9830190539360046,0.9820904731750488]
[6818,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0398204326629639,1.0494402647018433,1.055713415145874]
[6819,16,"Phase Start Time:",0.6182291507720947,0.621724545955658,0.6417824029922485]
[6819,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.20001220703125]
[6819,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.5,22.5]
[6819,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.9404296875,309.9950866699219,323.2651062011719]
[6819,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1576.1766357421875,5852.1904296875,1574.301025390625]
[6819,21,"Dilution Factor:",16.025999069213867,14.633000373840332,19.882999420166016]
[6819,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6819,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6819,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.642999649047852,1.1950000524520874]
[6819,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[6819,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6819,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99.0999984741211]
[6819,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.25399780273438,75.01899719238281,77.64600372314453]
[6819,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,1,1.0130000114440918]
[6819,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760139584541321,0.9747340083122253,0.9763619303703308]
[6819,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834510087966919,0.9830589890480042,0.9824761748313904]
[6819,32,"Raw Samp Extraction CF",1.039860486984253,1.042244553565979,1.0508406162261963]
[6820,16,"Phase Start Time:",0.6831944584846497,0.6866782307624817,0.7067477107048035]
[6820,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.800048828125,291.8999938964844]
[6820,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.899999618530273,22.299999237060547,22.899999618530273]
[6820,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.7287292480469,310.6061706542969,323.4886474609375]
[6820,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1573.546630859375,5864.24462890625,1573.772216796875]
[6820,21,"Dilution Factor:",15.977999687194824,14.168999671936035,20.93000030517578]
[6820,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6820,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6820,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.602999687194824,1.1799999475479126]
[6820,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,1.899999976158142]
[6820,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6820,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99.0999984741211]
[6820,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.33999633789062,73.62999725341797,75.39199829101562]
[6820,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,0.9940000176429749,1.0019999742507935]
[6820,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751899838447571,0.974459707736969,0.9769452214241028]
[6820,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829877614974976,0.9833674430847168,0.9829761981964111]
[6820,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0361051559448242,1.0428266525268555,1.0514447689056396]
[6832,16,"Phase Start Time:",0.3709143400192261,0.3744097352027893,0.3944675922393799]
[6832,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.29998779296875]
[6832,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.600000381469727,22.5]
[6832,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",382.81683349609375,377.52581787109375,395.1431579589844]
[6832,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1928.1207275390625,7127.68701171875,1925.005859375]
[6832,21,"Dilution Factor:",13.565999984741211,12.857000350952148,17.6299991607666]
[6832,22,"Bag Analysis Time (sec):",1556,720,720]
[6832,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6832,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.668000221252441,1.1990000009536743]
[6832,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[6832,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6832,27,"Barometer (kPa)",99.5,99.5,99.5]
[6832,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.89700317382812,74.83899688720703,79.6969985961914]
[6832,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0140000581741333,1,1.0230000019073486]
[6832,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9730872511863708,0.9732292294502258,0.974815845489502]
[6832,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824205040931702,0.9830989837646484,0.9820216298103333]
[6832,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0246199369430542,1.0304378271102905,1.032479166984558]
[6833,16,"Phase Start Time:",0.43958333134651184,0.4430786967277527,0.46313658356666565]
[6833,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.3999938964844]
[6833,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.600000381469727,22.899999618530273]
[6833,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.6551513671875,309.0680236816406,323.8631896972656]
[6833,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1579.7763671875,5835.2041015625,1578.293212890625]
[6833,21,"Dilution Factor:",14.142000198364258,11.746999740600586,17.552000045776367]
[6833,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,721]
[6833,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6833,24,"Distance (mi)",1.1549999713897705,8.597999572753906,1.1729999780654907]
[6833,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.4000000953674316]
[6833,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6833,27,"Barometer (kPa)",99.5,99.5,99.5]
[6833,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.39600372314453,72.2959976196289,74.7770004272461]
[6833,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,0.9879999756813049,0.9990000128746033]
[6833,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743081331253052,0.9733408689498901,0.97622150182724]
[6833,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827533960342407,0.9836638569831848,0.9831127524375916]
[6833,32,"Raw Samp Extraction CF",1.038547158241272,1.0459296703338623,1.0503443479537964]
[6834,16,"Phase Start Time:",0.5103124976158142,0.5138078927993774,0.533865749835968]
[6834,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.5999755859375,292.20001220703125]
[6834,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",23.200000762939453,22.100000381469727,24.200000762939453]
[6834,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.6376037597656,377.96759033203125,394.4228820800781]
[6834,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1922.181396484375,7134.76806640625,1920.8394775390625]
[6834,21,"Dilution Factor:",11.972999572753906,12.069000244140625,17.027000427246094]
[6834,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6834,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6834,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.623000144958496,1.1759999990463257]
[6834,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[6834,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6834,27,"Barometer (kPa)",99.4000015258789,99.4000015258789,99.4000015258789]
[6834,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",62.37200164794922,66.0989990234375,73.12100219726562]
[6834,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9449999928474426,0.9610000252723694,0.9909999966621399]
[6834,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9758753776550293,0.9750069379806519,0.9763765335083008]
[6834,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9858746528625488,0.9850432276725769,0.9834805130958557]
[6834,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0220637321472168,1.0282779932022095,1.0330572128295898]
[6835,16,"Phase Start Time:",0.5762152671813965,0.5797106623649597,0.5997800827026367]
[6835,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.29998779296875]
[6835,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.799999237060547]
[6835,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",520.1508178710938,515.521240234375,537.4263916015625]
[6835,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2618.95947265625,9733.041015625,2618.162109375]
[6835,21,"Dilution Factor:",15.579999923706055,13.86299991607666,19.457000732421875]
[6835,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6835,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6835,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.654000282287598,1.184000015258789]
[6835,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.299999952316284]
[6835,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6835,27,"Barometer (kPa)",99.30000305175781,99.30000305175781,99.19999694824219]
[6835,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.68599700927734,74.21600341796875,74.69599914550781]
[6835,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,0.996999979019165,0.9990000128746033]
[6835,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751687049865723,0.9744868278503418,0.9768962264060974]
[6835,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829109311103821,0.9832373261451721,0.983130693435669]
[6835,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0232341289520264,1.0262831449508667,1.02900230884552]
[6842,16,"Phase Start Time:",0.4011111259460449,0.40460649132728577,0.42467591166496277]
[6842,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[6842,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.700000762939453]
[6842,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",383.75518798828125,378.91851806640625,396.2783203125]
[6842,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1932.207275390625,7154.61328125,1929.2149658203125]
[6842,21,"Dilution Factor:",12.6899995803833,11.272000312805176,15.406000137329102]
[6842,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6842,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6842,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.637999534606934,1.187000036239624]
[6842,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[6842,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6842,27,"Barometer (kPa)",99.69999694824219,99.69999694824219,99.69999694824219]
[6842,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.4489974975586,75.62999725341797,76.43000030517578]
[6842,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.003000020980835,1.0069999694824219]
[6842,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9734454154968262,0.9723876118659973,0.9750313758850098]
[6842,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.98274165391922,0.9829233884811401,0.982745885848999]
[6842,32,"Raw Samp Extraction CF",1.028099536895752,1.0298347473144531,1.035418152809143]
[6843,16,"Phase Start Time:",0.4672916531562805,0.47078704833984375,0.4908449053764343]
[6843,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[6843,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6843,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",314.536376953125,311.79034423828125,325.18353271484375]
[6843,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1583.690673828125,5887.12158203125,1583.101806640625]
[6843,21,"Dilution Factor:",17.788000106811523,15.767000198364258,21.992000579833984]
[6843,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6843,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6843,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.605999946594238,1.187000036239624]
[6843,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[6843,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6843,27,"Barometer (kPa)",99.69999694824219,99.5999984741211,99.5999984741211]
[6843,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.41500091552734,76.1729965209961,76.0989990234375]
[6843,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.00600004196167,1.0049999952316284]
[6843,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9762093424797058,0.97509765625,0.9773063063621521]
[6843,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829711318016052,0.9828028678894043,0.9828193187713623]
[6843,32,"Raw Samp Extraction CF",1.047582983970642,1.0522159337997437,1.059362530708313]
[6844,16,"Phase Start Time:",0.5378356575965881,0.5413309931755066,0.5613889098167419]
[6844,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.29998779296875]
[6844,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6844,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",382.5281677246094,377.3529052734375,394.8133239746094]
[6844,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1926.6668701171875,7123.7939453125,1923.39892578125]
[6844,21,"Dilution Factor:",13.265000343322754,12.798999786376953,17.42799949645996]
[6844,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6844,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6844,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.656999588012695,1.1950000524520874]
[6844,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.4000000953674316]
[6844,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6844,27,"Barometer (kPa)",99.5,99.5,99.4000015258789]
[6844,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.24600219726562,75.70500183105469,75.78500366210938]
[6844,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.003999948501587,1.003999948501587]
[6844,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9732499718666077,0.9729907512664795,0.9756092429161072]
[6844,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827867150306702,0.9829067587852478,0.9828889966011047]
[6844,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0235282182693481,1.030991554260254,1.0330570936203003]
[6845,16,"Phase Start Time:",0.6033449172973633,0.6068402528762817,0.6268981695175171]
[6845,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292.6000061035156]
[6845,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.700000762939453]
[6845,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.8397521972656,377.6786804199219,394.73199462890625]
[6845,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1923.8359375,7131.203125,1924.9764404296875]
[6845,21,"Dilution Factor:",11.914999961853027,12.041999816894531,17.299999237060547]
[6845,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6845,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6845,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.63700008392334,1.180999994277954]
[6845,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5]
[6845,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6845,27,"Barometer (kPa)",99.4000015258789,99.30000305175781,99.30000305175781]
[6845,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.5989990234375,75.27300262451172,75.46299743652344]
[6845,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0010000467300415,1.0019999742507935]
[6845,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9728755354881287,0.972938597202301,0.9759674668312073]
[6845,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829302430152893,0.9830026030540466,0.9829604625701904]
[6845,32,"Raw Samp Extraction CF",1.022163987159729,1.0287472009658813,1.033804178237915]
[6846,16,"Phase Start Time:",0.670219898223877,0.6737152934074402,0.6937847137451172]
[6846,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.5]
[6846,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6846,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",520.119873046875,515.47900390625,537.1846313476562]
[6846,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2619.67041015625,9731.384765625,2618.775146484375]
[6846,21,"Dilution Factor:",15.62399959564209,14.138999938964844,19.19099998474121]
[6846,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6846,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6846,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.630999565124512,1.1799999475479126]
[6846,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.5]
[6846,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6846,27,"Barometer (kPa)",99.30000305175781,99.30000305175781,99.30000305175781]
[6846,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.26300048828125,75.0270004272461,74.82599639892578]
[6846,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1,0.9990000128746033]
[6846,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752903580665588,0.9744824767112732,0.9767841100692749]
[6846,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830048680305481,0.9830572605133057,0.9831018447875977]
[6846,32,"Raw Samp Extraction CF",1.025302529335022,1.0280320644378662,1.030150294303894]
[6847,16,"Phase Start Time:",0.3742824196815491,0.3777777850627899,0.39787036180496216]
[6847,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,292.1000061035156]
[6847,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6847,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.9947814941406,377.1365966796875,394.2590637207031]
[6847,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1922.70703125,7120.3388671875,1919.384521484375]
[6847,21,"Dilution Factor:",12.513999938964844,11.197999954223633,15.239999771118164]
[6847,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6847,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6847,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.592000007629395,1.187000036239624]
[6847,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[6847,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6847,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.19999694824219]
[6847,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.50399780273438,75.50800323486328,76.13500213623047]
[6847,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.003000020980835,1.00600004196167]
[6847,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9732944369316101,0.9723407030105591,0.9750135540962219]
[6847,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982729434967041,0.9829504489898682,0.9828113317489624]
[6847,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0279659032821655,1.0298625230789185,1.0346871614456177]
[6848,16,"Phase Start Time:",0.4443865716457367,0.44788193702697754,0.46795138716697693]
[6848,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6848,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6848,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.22076416015625,310.52972412109375,323.90350341796875]
[6848,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1577.5885009765625,5862.80126953125,1577.41015625]
[6848,21,"Dilution Factor:",17.760000228881836,15.725000381469727,22.048999786376953]
[6848,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6848,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6848,24,"Distance (mi)",1.1679999828338623,8.597999572753906,1.184000015258789]
[6848,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6848,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6848,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.19999694824219]
[6848,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.16400146484375,76.61900329589844,75.79499816894531]
[6848,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0080000162124634,1.003999948501587]
[6848,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760338664054871,0.9749801754951477,0.977383017539978]
[6848,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828048944473267,0.9827039241790771,0.982886791229248]
[6848,32,"Raw Samp Extraction CF",1.047340989112854,1.0538125038146973,1.0617552995681763]
[6864,16,"Phase Start Time:",0.40633103251457214,0.409826397895813,0.4298958480358124]
[6864,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.3999938964844]
[6864,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,21.899999618530273,22.299999237060547]
[6864,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.555908203125,376.0597839355469,393.1017761230469]
[6864,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1916.7332763671875,7100.6357421875,1915.7159423828125]
[6864,21,"Dilution Factor:",14.852999687194824,13.906000137329102,20.211000442504883]
[6864,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6864,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6864,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.621999740600586,1.1820000410079956]
[6864,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[6864,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6864,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6864,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",79.48899841308594,78.13099670410156,79.99199676513672]
[6864,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0219999551773071,1.0149999856948853,1.0240000486373901]
[6864,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9735206961631775,0.9731556177139282,0.9756200313568115]
[6864,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9820677042007446,0.9823686480522156,0.9819562435150146]
[6864,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0306679010391235,1.0399004220962524,1.0447609424591064]
[6865,16,"Phase Start Time:",0.47533565759658813,0.4788425862789154,0.49890047311782837]
[6865,17,"Test Time (sec):",303,1132.800048828125,292.79998779296875]
[6865,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.5,22.200000762939453]
[6865,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.7586364746094,308.5481262207031,322.29852294921875]
[6865,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1574.381103515625,5825.388671875,1572.81689453125]
[6865,21,"Dilution Factor:",15.265000343322754,14.208000183105469,20.099000930786133]
[6865,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6865,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6865,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.640999794006348,1.1820000410079956]
[6865,25,"Crank Time (sec):",2.9000000953674316,0,2.700000047683716]
[6865,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6865,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6865,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.1729965209961,78.60800170898438,78.12899780273438]
[6865,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0149999856948853,1.0169999599456787,1.0149999856948853]
[6865,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9744598269462585,0.9737066626548767,0.9763195514678955]
[6865,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823593497276306,0.982262909412384,0.982369065284729]
[6865,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0379371643066406,1.0443880558013916,1.0486701726913452]
[6866,16,"Phase Start Time:",0.5456597208976746,0.5491666793823242,0.5692592859268188]
[6866,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,292]
[6866,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.200000762939453,22.299999237060547]
[6866,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.56695556640625,308.8023986816406,322.27288818359375]
[6866,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1570.2974853515625,5830.7041015625,1568.3946533203125]
[6866,21,"Dilution Factor:",17.878000259399414,15.689000129699707,22.645999908447266]
[6866,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6866,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6866,24,"Distance (mi)",1.1699999570846558,8.616000175476074,1.1720000505447388]
[6866,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2]
[6866,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6866,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[6866,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.2760009765625,78.36000061035156,77.88400268554688]
[6866,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,1.0160000324249268,1.0140000581741333]
[6866,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754449725151062,0.974177896976471,0.9767901301383972]
[6866,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825581908226013,0.9823178648948669,0.9824234247207642]
[6866,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0463899374008179,1.0517160892486572,1.0590505599975586]
[6867,16,"Phase Start Time:",0.611238420009613,0.6147338151931763,0.6347916722297668]
[6867,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133.0999755859375,292.20001220703125]
[6867,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.399999618530273,22.200000762939453]
[6867,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.4139404296875,374.58856201171875,391.8880920410156]
[6867,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1910.9815673828125,7074.10498046875,1908.4949951171875]
[6867,21,"Dilution Factor:",12.48900032043457,11.157999992370605,15.152000427246094]
[6867,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6867,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6867,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.571000099182129,1.1779999732971191]
[6867,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[6867,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6867,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6867,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.57499694824219,78.1520004272461,78.26599884033203]
[6867,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0149999856948853,1.0160000324249268]
[6867,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9730569124221802,0.9717172384262085,0.9744946956634521]
[6867,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824919104576111,0.9823639988899231,0.9823387265205383]
[6867,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0260827541351318,1.0281733274459839,1.0327577590942383]
[6871,16,"Phase Start Time:",0.43216434121131897,0.4356597363948822,0.4557175934314728]
[6871,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,292.6000061035156]
[6871,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.100000381469727,22]
[6871,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",382.02166748046875,378.0179138183594,395.07415771484375]
[6871,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1922.84228515625,7136.978515625,1926.64501953125]
[6871,21,"Dilution Factor:",15.053000450134277,14.055000305175781,20.08799934387207]
[6871,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[6871,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6871,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.602999687194824,1.1790000200271606]
[6871,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.5]
[6871,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6871,27,"Barometer (kPa)",99.30000305175781,99.30000305175781,99.30000305175781]
[6871,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.54399871826172,75.23799896240234,75.81500244140625]
[6871,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1.0010000467300415,1.003999948501587]
[6871,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747006893157959,0.9738898873329163,0.9764998555183411]
[6871,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831644892692566,0.9830104112625122,0.9828823208808899]
[6871,32,"Raw Samp Extraction CF",1.02992582321167,1.0386005640029907,1.0443499088287354]
[6872,16,"Phase Start Time:",0.49824073910713196,0.5017476677894592,0.5218055844306946]
[6872,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.699951171875,293.20001220703125]
[6872,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,22.200000762939453,21.700000762939453]
[6872,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.3650817871094,310.05267333984375,323.6835632324219]
[6872,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1580.9267578125,5853.27734375,1581.733642578125]
[6872,21,"Dilution Factor:",14.99899959564209,14.24899959564209,19.881999969482422]
[6872,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6872,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6872,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.59000015258789,1.184999942779541]
[6872,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,3.200000047683716]
[6872,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6872,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.19999694824219]
[6872,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.43699645996094,75.38999938964844,75.22799682617188]
[6872,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0019999742507935,1.0010000467300415]
[6872,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.97496497631073,0.9744389057159424,0.9768983721733093]
[6872,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829662442207336,0.9829766750335693,0.9830126166343689]
[6872,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0359238386154175,1.0436277389526367,1.047061562538147]
[6873,16,"Phase Start Time:",0.5655440092086792,0.5690393447875977,0.5891203880310059]
[6873,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[6873,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,21.899999618530273,22.600000381469727]
[6873,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.8174743652344,310.3207092285156,323.3981628417969]
[6873,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1576.60009765625,5859.3720703125,1574.4100341796875]
[6873,21,"Dilution Factor:",18.08300018310547,15.770000457763672,22.11400032043457]
[6873,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6873,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6873,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.668999671936035,1.1770000457763672]
[6873,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[6873,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6873,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99]
[6873,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.39099884033203,75.46800231933594,75.91500091552734]
[6873,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.0019999742507935,1.003999948501587]
[6873,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759371876716614,0.9748656153678894,0.9770973920822144]
[6873,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829764366149902,0.9829593300819397,0.9828601479530334]
[6873,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0470131635665894,1.0512831211090088,1.0584328174591064]
[6885,16,"Phase Start Time:",0.3853588104248047,0.38885417580604553,0.4089120328426361]
[6885,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.1000061035156]
[6885,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.600000381469727]
[6885,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.5637512207031,310.8309631347656,324.51025390625]
[6885,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1579.316162109375,5868.48876953125,1579.8240966796875]
[6885,21,"Dilution Factor:",17.641000747680664,16.7450008392334,23.165000915527344]
[6885,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[6885,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6885,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.571999549865723,1.1790000200271606]
[6885,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6885,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6885,27,"Barometer (kPa)",99.30000305175781,99.30000305175781,99.4000015258789]
[6885,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.81400299072266,74.11100006103516,74.73600006103516]
[6885,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,0.9959999918937683,0.9990000128746033]
[6885,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9762687683105469,0.9760178923606873,0.9778863191604614]
[6885,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831045269966125,0.9832606315612793,0.9831218123435974]
[6885,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0413618087768555,1.0632059574127197,1.0742582082748413]
[6886,16,"Phase Start Time:",0.4544212818145752,0.45792824029922485,0.47798609733581543]
[6886,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.5]
[6886,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22.299999237060547,22.399999618530273]
[6886,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.9991760253906,376.8377990722656,394.1129455566406]
[6886,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1925.9124755859375,7114.69775390625,1921.3006591796875]
[6886,21,"Dilution Factor:",13.291000366210938,12.781000137329102,17.267000198364258]
[6886,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6886,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6886,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.604999542236328,1.180999994277954]
[6886,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.5]
[6886,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6886,27,"Barometer (kPa)",99.30000305175781,99.30000305175781,99.30000305175781]
[6886,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.0770034790039,75.23300170898438,75.58499908447266]
[6886,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1.0010000467300415,1.003000020980835]
[6886,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9735556244850159,0.973114013671875,0.9756166338920593]
[6886,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830461144447327,0.9830114841461182,0.9829334020614624]
[6886,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0265231132507324,1.0355769395828247,1.036590337753296]
[6887,16,"Phase Start Time:",0.5346990823745728,0.5381944179534912,0.5582523345947266]
[6887,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6887,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.799999237060547,22.299999237060547]
[6887,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",525.3147583007812,520.2872314453125,541.9486083984375]
[6887,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2644.959716796875,9822.15625,2638.386474609375]
[6887,21,"Dilution Factor:",15.678999900817871,14.0600004196167,19.194000244140625]
[6887,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6887,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6887,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.595000267028809,1.1720000505447388]
[6887,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[6887,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6887,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99]
[6887,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.5199966430664,75.41000366210938,75.33300018310547]
[6887,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0019999742507935,1.0019999742507935]
[6887,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753258228302002,0.9743789434432983,0.9766900539398193]
[6887,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982947826385498,0.9829722046852112,0.9829893112182617]
[6887,32,"Raw Samp Extraction CF",1.025658369064331,1.028403639793396,1.0311214923858643]
[6895,16,"Phase Start Time:",0.3621527850627899,0.3656597137451172,0.38571760058403015]
[6895,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.3999938964844]
[6895,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6895,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.1997375488281,375.4078063964844,392.48480224609375]
[6895,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1914.9393310546875,7088.3251953125,1912.709228515625]
[6895,21,"Dilution Factor:",12.529999732971191,11.736000061035156,15.697999954223633]
[6895,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6895,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6895,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.600000381469727,1.1820000410079956]
[6895,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[6895,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6895,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6895,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.72899627685547,73.1240005493164,73.9209976196289]
[6895,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9909999966621399,0.9950000047683716]
[6895,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9732259511947632,0.9725925922393799,0.9751443266868591]
[6895,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833454489707947,0.9834798574447632,0.9833028316497803]
[6895,32,"Raw Samp Extraction CF",1.025935411453247,1.0294806957244873,1.0331449508666992]
[6896,16,"Phase Start Time:",0.4302314817905426,0.43372684717178345,0.45379629731178284]
[6896,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[6896,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.600000381469727]
[6896,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.9172668457031,309.2690124511719,322.59503173828125]
[6896,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1571.5430908203125,5839.51416015625,1570.5001220703125]
[6896,21,"Dilution Factor:",17.910999298095703,15.854999542236328,22.354999542236328]
[6896,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6896,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6896,24,"Distance (mi)",1.1670000553131104,8.597999572753906,1.184999942779541]
[6896,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[6896,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6896,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6896,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.75399780273438,73.63500213623047,73.46299743652344]
[6896,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9940000176429749,0.9929999709129333]
[6896,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9762914180755615,0.9753651022911072,0.9777435660362244]
[6896,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833399057388306,0.9833663702011108,0.9834045767784119]
[6896,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0449823141098022,1.0492732524871826,1.057279348373413]
[6897,16,"Phase Start Time:",0.503784716129303,0.5072916746139526,0.5273495316505432]
[6897,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.3999938964844]
[6897,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6897,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.19696044921875,308.5750427246094,321.7583312988281]
[6897,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1568.4326171875,5825.89697265625,1568.0355224609375]
[6897,21,"Dilution Factor:",17.34000015258789,16.639999389648437,23.125]
[6897,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6897,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6897,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.595999717712402,1.187000036239624]
[6897,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.4000000953674316]
[6897,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6897,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6897,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.43399810791016,73.37699890136719,73.39800262451172]
[6897,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9929999709129333,0.9929999709129333]
[6897,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9764549732208252,0.9761438965797424,0.9781742691993713]
[6897,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834110140800476,0.98342365026474,0.9834190011024475]
[6897,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0408931970596313,1.0607160329818726,1.0801329612731934]
[6898,16,"Phase Start Time:",0.5708564519882202,0.5743634104728699,0.5944212675094604]
[6898,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.5]
[6898,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.600000381469727]
[6898,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",521.3631591796875,516.4868774414062,537.9330444335938]
[6898,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2625.932373046875,9750.4111328125,2622.423583984375]
[6898,21,"Dilution Factor:",15.508000373840332,14.006999969482422,19.437999725341797]
[6898,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6898,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6898,24,"Distance (mi)",1.1979999542236328,8.642999649047852,1.1759999990463257]
[6898,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.5]
[6898,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6898,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6898,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.32599639892578,74.01699829101562,73.75800323486328]
[6898,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9959999918937683,0.9940000176429749]
[6898,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975729763507843,0.9746605157852173,0.977132260799408]
[6898,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834349751472473,0.9832814931869507,0.9833390116691589]
[6898,32,"Raw Samp Extraction CF",1.02409029006958,1.026350975036621,1.0292553901672363]
[6900,16,"Phase Start Time:",0.3697916567325592,0.37328705191612244,0.39335647225379944]
[6900,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.800048828125,292.1000061035156]
[6900,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.600000381469727,22.200000762939453]
[6900,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.3101501464844,373.01422119140625,390.2413024902344]
[6900,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1907.9442138671875,7042.50830078125,1899.8248291015625]
[6900,21,"Dilution Factor:",12.78600025177002,11.368000030517578,15.913000106811523]
[6900,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6900,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6900,24,"Distance (mi)",1.1699999570846558,8.567000389099121,1.1790000200271606]
[6900,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.0999999046325684]
[6900,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6900,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[6900,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.7490005493164,74.95899963378906,75.91600036621094]
[6900,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,1,1.003999948501587]
[6900,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9734157919883728,0.9718335866928101,0.9748216867446899]
[6900,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833410382270813,0.9830723404884338,0.9828599095344543]
[6900,32,"Raw Samp Extraction CF",1.026456594467163,1.028880000114441,1.0334961414337158]
[6901,16,"Phase Start Time:",0.4348495304584503,0.43834489583969116,0.45841434597969055]
[6901,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133.0999755859375,292.3999938964844]
[6901,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,23,21.399999618530273]
[6901,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.20794677734375,307.35296630859375,320.8387145996094]
[6901,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.9310302734375,5804.3603515625,1563.553955078125]
[6901,21,"Dilution Factor:",17.891000747680664,15.781999588012695,22.530000686645508]
[6901,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6901,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6901,24,"Distance (mi)",1.1720000505447388,8.616999626159668,1.1679999828338623]
[6901,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[6901,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6901,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.0999984741211,98.0999984741211]
[6901,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.49600219726562,74.08100128173828,76.4739990234375]
[6901,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,0.9959999918937683,1.0069999694824219]
[6901,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9758954048156738,0.975229024887085,0.9771121144294739]
[6901,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829531311988831,0.9832673072814941,0.9827361106872559]
[6901,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0471341609954834,1.0525799989700317,1.0595647096633911]
[6935,16,"Phase Start Time:",0.3720023036003113,0.37550926208496094,0.3955671191215515]
[6935,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.3999938964844]
[6935,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6935,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.4900817871094,310.755615234375,324.2924499511719]
[6935,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1579.467529296875,5866.54833984375,1580.38525390625]
[6935,21,"Dilution Factor:",17.510000228881836,16.586999893188477,23.233999252319336]
[6935,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6935,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6935,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.586000442504883,1.1790000200271606]
[6935,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[6935,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6935,27,"Barometer (kPa)",99.30000305175781,99.30000305175781,99.30000305175781]
[6935,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.89900207519531,72.73200225830078,73.06600189208984]
[6935,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9860000014305115,0.9900000095367432,0.9909999966621399]
[6935,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9768701195716858,0.9762687087059021,0.978285014629364]
[6935,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837521314620972,0.9835669994354248,0.9834927320480347]
[6935,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0408695936203003,1.0587821006774902,1.0770015716552734]
[6936,16,"Phase Start Time:",0.4383564889431,0.4418518543243408,0.4619097113609314]
[6936,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.5]
[6936,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6936,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.615234375,383.4820861816406,400.3836975097656]
[6936,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1952.288818359375,7239.50244140625,1951.8704833984375]
[6936,21,"Dilution Factor:",14.973999977111816,13.850000381469727,19.75]
[6936,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6936,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6936,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.614999771118164,1.184999942779541]
[6936,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.5]
[6936,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6936,27,"Barometer (kPa)",99.30000305175781,99.30000305175781,99.19999694824219]
[6936,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.98500061035156,72.3270034790039,72.80699920654297]
[6936,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9879999756813049,0.9900000095367432]
[6936,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754817485809326,0.9749065041542053,0.9774082899093628]
[6936,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835107326507568,0.9836570024490356,0.9835503101348877]
[6936,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0338996648788452,1.0426394939422607,1.0480314493179321]
[6937,16,"Phase Start Time:",0.5235995650291443,0.5270949006080627,0.5472106337547302]
[6937,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292]
[6937,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6937,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.789306640625,375.7788391113281,392.9266052246094]
[6937,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1918.54345703125,7094.70458984375,1912.2427978515625]
[6937,21,"Dilution Factor:",12.430999755859375,11.295999526977539,15.503999710083008]
[6937,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6937,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6937,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.630000114440918,1.1829999685287476]
[6937,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[6937,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6937,27,"Barometer (kPa)",99,99,99]
[6937,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.447998046875,72.66899871826172,72.76200103759766]
[6937,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.984000027179718,0.9890000224113464,0.9900000095367432]
[6937,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9741676449775696,0.972841739654541,0.975725531578064]
[6937,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9838523864746094,0.983581006526947,0.98356032371521]
[6937,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0276226997375488,1.030719518661499,1.0350708961486816]
[6938,16,"Phase Start Time:",0.5893981456756592,0.5929051041603088,0.612951397895813]
[6938,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.29998779296875]
[6938,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6938,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.0395202636719,309.15570068359375,322.489990234375]
[6938,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1571.6390380859375,5836.859375,1571.063720703125]
[6938,21,"Dilution Factor:",17.51099967956543,15.333000183105469,21.753999710083008]
[6938,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[6938,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6938,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.62600040435791,1.1829999685287476]
[6938,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[6938,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6938,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6938,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.7979965209961,72.75199890136719,71.98799896240234]
[6938,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9900000095367432,0.9860000014305115]
[6938,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.976688802242279,0.9756630063056946,0.9781730771064758]
[6938,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835523366928101,0.9835625290870667,0.9837323427200317]
[6938,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0467753410339355,1.051534652709961,1.0603348016738892]
[6939,16,"Phase Start Time:",0.6544097065925598,0.6579166650772095,0.6779977083206177]
[6939,17,"Test Time (sec):",303.20001220703125,1132.699951171875,292.5]
[6939,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6939,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.5906066894531,308.3780517578125,322.0851135253906]
[6939,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1574.5711669921875,5821.66357421875,1570.1649169921875]
[6939,21,"Dilution Factor:",15.104999542236328,14.097999572753906,19.725000381469727]
[6939,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6939,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6939,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.619999885559082,1.1720000505447388]
[6939,25,"Crank Time (sec):",3.0999999046325684,0,2.5]
[6939,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6939,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.69999694824219,98.69999694824219]
[6939,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.63700103759766,72.12899780273438,72.40499877929688]
[6939,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9869999885559082,0.9879999756813049]
[6939,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975170373916626,0.9747654795646667,0.9772478938102722]
[6939,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833658933639526,0.9837009906768799,0.983639657497406]
[6939,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0416321754455566,1.0496466159820557,1.0544962882995605]
[6945,16,"Phase Start Time:",0.3750115633010864,0.37850695848464966,0.39856481552124023]
[6945,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.1000061035156]
[6945,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.799999237060547,22.700000762939453]
[6945,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.5616760253906,375.3671875,392.5715026855469]
[6945,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1916.76220703125,7086.9326171875,1911.1689453125]
[6945,21,"Dilution Factor:",12.449999809265137,11.133000373840332,15.543000221252441]
[6945,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6945,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6945,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.62399959564209,1.1820000410079956]
[6945,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[6945,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6945,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.9000015258789]
[6945,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.13500213623047,72.52999877929688,72.93399810791016]
[6945,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9890000224113464,0.9909999966621399]
[6945,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.973811149597168,0.9727153778076172,0.9757058620452881]
[6945,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834774136543274,0.9836118817329407,0.9835221171379089]
[6945,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0281566381454468,1.0311883687973022,1.036578893661499]
[6946,16,"Phase Start Time:",0.44208332896232605,0.4455902874469757,0.46563658118247986]
[6946,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.1000061035156]
[6946,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6946,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.8929138183594,309.2815856933594,322.563720703125]
[6946,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1572.4600830078125,5838.72119140625,1570.3477783203125]
[6946,21,"Dilution Factor:",17.288000106811523,16.68899917602539,23.089000701904297]
[6946,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6946,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6946,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.621999740600586,1.1859999895095825]
[6946,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2]
[6946,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6946,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6946,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.74700164794922,73.28500366210938,73.51899719238281]
[6946,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9919999837875366,0.9929999709129333]
[6946,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9765799045562744,0.9761828780174255,0.9781473875045776]
[6946,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835636615753174,0.983444094657898,0.9833921194076538]
[6946,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0404399633407593,1.061758279800415,1.0828245878219604]
[6947,16,"Phase Start Time:",0.5064583420753479,0.5099536776542664,0.5300115942955017]
[6947,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[6947,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.799999237060547,22.700000762939453]
[6947,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",385.52740478515625,381.11419677734375,398.0448913574219]
[6947,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1943.70068359375,7196.0712890625,1939.14208984375]
[6947,21,"Dilution Factor:",14.994000434875488,13.76099967956543,20.007999420166016]
[6947,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6947,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6947,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.635000228881836,1.187000036239624]
[6947,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.299999952316284]
[6947,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6947,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.5999984741211]
[6947,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.05599975585938,72.76899719238281,73.15699768066406]
[6947,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,0.9900000095367432,0.9919999837875366]
[6947,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975243866443634,0.9747434854507446,0.9774137735366821]
[6947,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832728505134583,0.9835587739944458,0.9834725260734558]
[6947,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0320873260498047,1.0421885251998901,1.0497621297836304]
[6948,16,"Phase Start Time:",0.5743518471717834,0.5778472423553467,0.5980208516120911]
[6948,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[6948,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6948,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.9857482910156,308.1204833984375,321.354248046875]
[6948,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1566.3316650390625,5817.82861328125,1565.5308837890625]
[6948,21,"Dilution Factor:",17.68899917602539,15.378999710083008,21.56399917602539]
[6948,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6948,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6948,24,"Distance (mi)",1.1649999618530273,8.649999618530273,1.1950000524520874]
[6948,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[6948,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6948,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6948,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.90599822998047,73.07499694824219,72.7490005493164]
[6948,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9860000014305115,0.9909999966621399,0.9900000095367432]
[6948,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.976961076259613,0.9756097793579102,0.9779577255249023]
[6948,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983750581741333,0.9834907650947571,0.9835631847381592]
[6948,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0477840900421143,1.0529026985168457,1.0588080883026123]
[6949,16,"Phase Start Time:",0.6424074172973633,0.6459143757820129,0.6660532355308533]
[6949,17,"Test Time (sec):",302.8999938964844,1132.699951171875,292.8999938964844]
[6949,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6949,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.62872314453125,307.38916015625,320.90557861328125]
[6949,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1568.1573486328125,5802.9951171875,1566.5540771484375]
[6949,21,"Dilution Factor:",14.847999572753906,14.01200008392334,20.06399917602539]
[6949,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6949,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6949,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.675999641418457,1.1820000410079956]
[6949,25,"Crank Time (sec):",2.799999952316284,0,2.799999952316284]
[6949,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6949,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[6949,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.31999969482422,72.96199798583984,73.38099670410156]
[6949,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9909999966621399,0.9929999709129333]
[6949,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753057956695557,0.9745248556137085,0.9771420359611511]
[6949,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836585521697998,0.9835158586502075,0.9834227561950684]
[6949,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0416487455368042,1.0516266822814941,1.056959867477417]
[6963,16,"Phase Start Time:",0.36282408237457275,0.3663310110569,0.3863773047924042]
[6963,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.5999755859375,292.6000061035156]
[6963,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6963,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.7335510253906,373.7944641113281,391.2253723144531]
[6963,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1908.185791015625,7055.99365234375,1907.875732421875]
[6963,21,"Dilution Factor:",12.972999572753906,12.560999870300293,17.131999969482422]
[6963,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6963,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6963,24,"Distance (mi)",1.1959999799728394,8.656000137329102,1.1820000410079956]
[6963,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5999999046325684]
[6963,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6963,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6963,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.72799682617188,73.36499786376953,73.30899810791016]
[6963,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9929999709129333,0.9919999837875366]
[6963,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9742438793182373,0.9737786054611206,0.9763625264167786]
[6963,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835678935050964,0.9834263324737549,0.9834387898445129]
[6963,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0269255638122559,1.0364211797714233,1.0363425016403198]
[6964,16,"Phase Start Time:",0.43047454953193665,0.4339699149131775,0.45402777194976807]
[6964,17,"Test Time (sec):",302,1132.5999755859375,292.1000061035156]
[6964,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.100000381469727,22.299999237060547]
[6964,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.13427734375,308.8930358886719,321.8896789550781]
[6964,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1566.04248046875,5830.87109375,1567.0662841796875]
[6964,21,"Dilution Factor:",15.654999732971191,13.918000221252441,20.709999084472656]
[6964,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6964,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6964,24,"Distance (mi)",1.1579999923706055,8.597000122070312,1.1759999990463257]
[6964,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[6964,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6964,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[6964,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.86900329589844,75.76499938964844,75.76100158691406]
[6964,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.003999948501587,1.003999948501587]
[6964,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749431014060974,0.9738006591796875,0.9767800569534302]
[6964,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.98287034034729,0.9828934073448181,0.9828943014144897]
[6964,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0368127822875977,1.0431395769119263,1.0530039072036743]
[6965,16,"Phase Start Time:",0.49665510654449463,0.5001504421234131,0.5202083587646484]
[6965,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.20001220703125]
[6965,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.5,22.299999237060547]
[6965,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",515.7677001953125,511.08099365234375,532.587646484375]
[6965,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2597.75,9649.208984375,2593.701904296875]
[6965,21,"Dilution Factor:",15.33899974822998,13.567999839782715,19.167999267578125]
[6965,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6965,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6965,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.62399959564209,1.184999942779541]
[6965,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[6965,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6965,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[6965,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.85199737548828,75.88999938964844,76.1709976196289]
[6965,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.003999948501587,1.00600004196167]
[6965,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974863588809967,0.9737637042999268,0.9763560891151428]
[6965,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828740954399109,0.9828656911849976,0.9828033447265625]
[6965,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0249866247177124,1.0278700590133667,1.0312905311584473]
[6969,16,"Phase Start Time:",0.3698495328426361,0.37334489822387695,0.3934027850627899]
[6969,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292]
[6969,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.5,22.399999618530273]
[6969,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.63494873046875,373.5732116699219,390.91583251953125]
[6969,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1907.05810546875,7053.06201171875,1902.45703125]
[6969,21,"Dilution Factor:",12.937000274658203,11.28499984741211,15.802000045776367]
[6969,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6969,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6969,24,"Distance (mi)",1.1610000133514404,8.576000213623047,1.1679999828338623]
[6969,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[6969,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6969,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.4000015258789]
[6969,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.75499725341797,76.40699768066406,76.02200317382812]
[6969,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0069999694824219,1.0049999952316284]
[6969,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9731923937797546,0.9715677499771118,0.9748536348342896]
[6969,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828956723213196,0.9827509522438049,0.9828363656997681]
[6969,32,"Raw Samp Extraction CF",1.028102159500122,1.0301777124404907,1.0350446701049805]
[6970,16,"Phase Start Time:",0.439664363861084,0.44315972924232483,0.4632175862789154]
[6970,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,291.79998779296875]
[6970,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,21.700000762939453,21.799999237060547]
[6970,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",517.097900390625,512.4655151367188,534.2314453125]
[6970,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2604.44970703125,9674.4951171875,2598.145751953125]
[6970,21,"Dilution Factor:",15.262999534606934,13.54699993133545,18.871000289916992]
[6970,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6970,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6970,24,"Distance (mi)",1.1720000505447388,8.63599967956543,1.1779999732971191]
[6970,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.7999999523162842]
[6970,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6970,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6970,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.60900115966797,75.91100311279297,75.68499755859375]
[6970,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003999948501587,1.003000020980835]
[6970,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748712778091431,0.9737405180931091,0.9763621687889099]
[6970,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829280376434326,0.9828610420227051,0.9829111695289612]
[6970,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0250818729400635,1.0282495021820068,1.031663179397583]
[6988,16,"Phase Start Time:",0.3885185122489929,0.3920254707336426,0.41209492087364197]
[6988,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133.0999755859375,292]
[6988,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6988,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.41009521484375,375.32330322265625,392.9132080078125]
[6988,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1915.36474609375,7087.98046875,1912.177490234375]
[6988,21,"Dilution Factor:",12.583000183105469,11.420999526977539,15.840999603271484]
[6988,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6988,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6988,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.62600040435791,1.1799999475479126]
[6988,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[6988,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6988,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[6988,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.71199798583984,74.50499725341797,73.94599914550781]
[6988,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,0.9980000257492065,0.9950000047683716]
[6988,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.973155677318573,0.9721286296844482,0.975333034992218]
[6988,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831271767616272,0.983173131942749,0.9832972884178162]
[6988,32,"Raw Samp Extraction CF",1.024475336074829,1.026369571685791,1.0305688381195068]
[6989,16,"Phase Start Time:",0.4652661979198456,0.4687615633010864,0.4888194501399994]
[6989,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133,292.1000061035156]
[6989,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6989,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.2317810058594,309.5174560546875,322.8804931640625]
[6989,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1572.0870361328125,5844.72119140625,1571.8897705078125]
[6989,21,"Dilution Factor:",17.639999389648437,15.526000022888184,22.35700035095215]
[6989,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6989,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6989,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.642999649047852,1.1679999828338623]
[6989,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[6989,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6989,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[6989,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.52400207519531,74.64900207519531,73.99800109863281]
[6989,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,0.9990000128746033,0.9950000047683716]
[6989,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9761296510696411,0.9750381708145142,0.9776709675788879]
[6989,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.98316890001297,0.9831411242485046,0.9832857251167297]
[6989,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0454554557800293,1.0490564107894897,1.0566715002059937]
[6990,16,"Phase Start Time:",0.5321064591407776,0.5356018543243408,0.5557407140731812]
[6990,17,"Test Time (sec):",302,1133.0999755859375,292]
[6990,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6990,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.88134765625,309.119873046875,322.41168212890625]
[6990,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1569.8028564453125,5837.72900390625,1569.0701904296875]
[6990,21,"Dilution Factor:",17.983999252319336,16.988000869750977,23.240999221801758]
[6990,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[6990,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6990,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.590999603271484,1.1859999895095825]
[6990,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2]
[6990,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6990,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[6990,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.24700164794922,73.13300323486328,73.25900268554688]
[6990,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9909999966621399,0.9919999837875366]
[6990,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9764502644538879,0.9760408997535706,0.978010892868042]
[6990,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983452558517456,0.9834778904914856,0.9834498763084412]
[6990,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0420891046524048,1.0680999755859375,1.0697029829025269]
[6991,16,"Phase Start Time:",0.6031597256660461,0.6066551208496094,0.6267476677894592]
[6991,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133.0999755859375,292.29998779296875]
[6991,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.600000381469727]
[6991,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.63763427734375,375.3523864746094,392.3628845214844]
[6991,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1912.740966796875,7088.52978515625,1911.461181640625]
[6991,21,"Dilution Factor:",14.890999794006348,13.706000328063965,19.774999618530273]
[6991,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6991,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6991,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.640999794006348,1.1790000200271606]
[6991,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[6991,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6991,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[6991,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.77200317382812,72.78700256347656,73.03800201416016]
[6991,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9900000095367432,0.9909999966621399]
[6991,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749184250831604,0.9743232727050781,0.9770979881286621]
[6991,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833359122276306,0.9835547804832458,0.9834989905357361]
[6991,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0323338508605957,1.0421950817108154,1.049525260925293]
[6992,16,"Phase Start Time:",0.6735532283782959,0.6770601868629456,0.6971296072006226]
[6992,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.3999938964844]
[6992,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6992,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",516.9828491210938,512.2232666015625,533.60791015625]
[6992,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2604.73193359375,9670.7744140625,2600.44921875]
[6992,21,"Dilution Factor:",15.458000183105469,14.071000099182129,19.347999572753906]
[6992,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6992,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6992,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.595999717712402,1.1770000457763672]
[6992,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[6992,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6992,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.5999984741211,98.5999984741211]
[6992,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.12000274658203,71.1760025024414,72.55599975585938]
[6992,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9829999804496765,0.9890000224113464]
[6992,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753592610359192,0.9749311208724976,0.9770663380622864]
[6992,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834807515144348,0.9839128851890564,0.9836061000823975]
[6992,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0275802612304687,1.0288668870925903,1.0318108797073364]
[6997,16,"Phase Start Time:",0.31123843789100647,0.3147338032722473,0.3347916603088379]
[6997,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[6997,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6997,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.5389404296875,306.59442138671875,319.60443115234375]
[6997,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.076171875,5789.013671875,1556.4735107421875]
[6997,21,"Dilution Factor:",17.367000579833984,15.35200023651123,21.707000732421875]
[6997,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6997,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6997,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.61299991607666,1.1859999895095825]
[6997,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[6997,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6997,27,"Barometer (kPa)",98,98,97.9000015258789]
[6997,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.31199645996094,74.89700317382812,74.54399871826172]
[6997,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,1,0.9980000257492065]
[6997,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760287404060364,0.9748905897140503,0.9773831963539124]
[6997,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832159876823425,0.983086109161377,0.9831644892692566]
[6997,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0461453199386597,1.0501437187194824,1.0594396591186523]
[6998,16,"Phase Start Time:",0.3785185217857361,0.38201388716697693,0.4020833373069763]
[6998,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,291.8999938964844]
[6998,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6998,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.9137878417969,306.54205322265625,319.8871765136719]
[6998,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1556.925537109375,5787.51416015625,1556.2510986328125]
[6998,21,"Dilution Factor:",17.351999282836914,16.83300018310547,23.08799934387207]
[6998,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[6998,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6998,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.597999572753906,1.1770000457763672]
[6998,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,1.899999976158142]
[6998,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6998,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,98]
[6998,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.322998046875,74.58499908447266,75.33799743652344]
[6998,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,0.9980000257492065,1.0019999742507935]
[6998,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975730299949646,0.9756443500518799,0.9775121808052063]
[6998,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829915165901184,0.983155369758606,0.982988178730011]
[6998,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0412993431091309,1.0643973350524902,1.0742342472076416]
[6999,16,"Phase Start Time:",0.44299769401550293,0.4464930593967438,0.46656250953674316]
[6999,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.6000061035156]
[6999,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.700000762939453]
[6999,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.9349060058594,372.5793151855469,389.3935546875]
[6999,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1899.1236572265625,7033.67626953125,1898.942626953125]
[6999,21,"Dilution Factor:",14.887999534606934,13.682000160217285,19.900999069213867]
[6999,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[6999,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[6999,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.638999938964844,1.1829999685287476]
[6999,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5999999046325684]
[6999,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[6999,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[6999,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.69999694824219,74.52799987792969,74.875]
[6999,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,0.9980000257492065,1]
[6999,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747215509414673,0.9739180207252502,0.9767362475395203]
[6999,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831298589706421,0.9831680059432983,0.9830909967422485]
[6999,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0340230464935303,1.0446231365203857,1.0507909059524536]
[7000,16,"Phase Start Time:",0.5105786919593811,0.5140856504440308,0.5341550707817078]
[7000,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.20001220703125]
[7000,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.600000381469727]
[7000,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",511.52685546875,507.25848388671875,528.4328002929688]
[7000,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2577.242919921875,9577.0400390625,2573.4677734375]
[7000,21,"Dilution Factor:",15.496000289916992,13.975000381469727,19.325000762939453]
[7000,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[7000,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7000,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.630000114440918,1.1759999990463257]
[7000,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[7000,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7000,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.69999694824219,97.69999694824219]
[7000,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.7509994506836,75.3219985961914,75.68599700927734]
[7000,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0019999742507935,1.003000020980835]
[7000,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974784255027771,0.9739360213279724,0.976380467414856]
[7000,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828965067863464,0.9829917550086975,0.9829109311103821]
[7000,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0244396924972534,1.027694582939148,1.030983805656433]
[7017,16,"Phase Start Time:",0.47050926089286804,0.4740046262741089,0.4941319525241852]
[7017,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[7017,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7017,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.05206298828125,373.4449768066406,390.10693359375]
[7017,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1898.45703125,7051.26318359375,1899.170654296875]
[7017,21,"Dilution Factor:",15.223999977111816,14.383000373840332,19.358999252319336]
[7017,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7017,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7017,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.628999710083008,1.184999942779541]
[7017,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[7017,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7017,27,"Barometer (kPa)",98,98,98.0999984741211]
[7017,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.56300354003906,73.5199966430664,73.70600128173828]
[7017,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9929999709129333,0.9940000176429749]
[7017,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751128554344177,0.9745858907699585,0.9768108129501343]
[7017,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833823442459106,0.9833918809890747,0.9833505749702454]
[7017,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0323288440704346,1.0391908884048462,1.0427378416061401]
[7018,16,"Phase Start Time:",0.5431828498840332,0.5467013716697693,0.5667592883110046]
[7018,17,"Test Time (sec):",303.3999938964844,1132.800048828125,292.5]
[7018,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.600000381469727]
[7018,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.2439880371094,306.13006591796875,319.7354736328125]
[7018,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1563.7437744140625,5779.73583984375,1558.7103271484375]
[7018,21,"Dilution Factor:",14.875,14.196999549865723,19.989999771118164]
[7018,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7018,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7018,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.630999565124512,1.1829999685287476]
[7018,25,"Crank Time (sec):",3.299999952316284,0,2.5]
[7018,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7018,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[7018,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.9020004272461,73.36000061035156,74.5]
[7018,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,0.9929999709129333,0.9980000257492065]
[7018,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748895168304443,0.9744827151298523,0.9768195152282715]
[7018,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833070635795593,0.9834274649620056,0.9831742644309998]
[7018,32,"Raw Samp Extraction CF",1.041542410850525,1.0484453439712524,1.0547455549240112]
[7019,16,"Phase Start Time:",0.6137152910232544,0.6172106266021729,0.6373379826545715]
[7019,17,"Test Time (sec):",302.5,1133,292.29998779296875]
[7019,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.700000762939453]
[7019,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",513.7457885742188,508.64471435546875,531.000244140625]
[7019,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2590.135009765625,9604.908203125,2586.856201171875]
[7019,21,"Dilution Factor:",15.220999717712402,13.49899959564209,19.493999481201172]
[7019,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,719,720]
[7019,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7019,24,"Distance (mi)",1.2020000219345093,8.630000114440918,1.1799999475479126]
[7019,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.299999952316284]
[7019,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7019,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[7019,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.41899871826172,73.24800109863281,72.76899719238281]
[7019,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,0.9919999837875366,0.9900000095367432]
[7019,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753759503364563,0.9745075702667236,0.9773705005645752]
[7019,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831922054290771,0.983452320098877,0.9835587739944458]
[7019,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0233664512634277,1.0248967409133911,1.030333161354065]
[7026,16,"Phase Start Time:",0.44543981552124023,0.4489467740058899,0.4690625071525574]
[7026,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.3999938964844]
[7026,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7026,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.911865234375,310.4031066894531,323.7101135253906]
[7026,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1577.0758056640625,5859.8935546875,1577.5472412109375]
[7026,21,"Dilution Factor:",18.049999237060547,16.469999313354492,24.274999618530273]
[7026,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7026,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7026,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.621000289916992,1.184000015258789]
[7026,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.4000000953674316]
[7026,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7026,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99.0999984741211]
[7026,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.25800323486328,72.87799835205078,71.24800109863281]
[7026,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9900000095367432,0.9829999804496765]
[7026,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9764571189880371,0.9758385419845581,0.978670597076416]
[7026,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834501147270203,0.9835345149040222,0.9838968515396118]
[7026,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0443825721740723,1.0618176460266113,1.073849081993103]
[7027,16,"Phase Start Time:",0.5131713151931763,0.5166782140731812,0.5367361307144165]
[7027,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.699951171875,292.79998779296875]
[7027,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7027,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.3037109375,309.1478576660156,322.71337890625]
[7027,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1575.0516357421875,5836.1962890625,1574.84130859375]
[7027,21,"Dilution Factor:",15.076000213623047,14.277000427246094,20.440000534057617]
[7027,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[7027,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7027,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.62399959564209,1.1790000200271606]
[7027,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.799999952316284]
[7027,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7027,27,"Barometer (kPa)",99,99,98.9000015258789]
[7027,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.71900177001953,72.45899963378906,73.77200317382812]
[7027,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9879999756813049,0.9940000176429749]
[7027,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751986265182495,0.9747291207313538,0.9771199226379395]
[7027,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983569860458374,0.9836276769638062,0.9833359122276306]
[7027,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0399534702301025,1.049714207649231,1.0551934242248535]
[7028,16,"Phase Start Time:",0.5811690092086792,0.5846759080886841,0.6047338247299194]
[7028,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.20001220703125]
[7028,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7028,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.59649658203125,375.5389099121094,392.8158874511719]
[7028,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1917.5721435546875,7090.17431640625,1913.0133056640625]
[7028,21,"Dilution Factor:",13.017000198364258,11.416000366210938,16.200000762939453]
[7028,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7028,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7028,24,"Distance (mi)",1.1610000133514404,8.583000183105469,1.1690000295639038]
[7028,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[7028,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7028,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[7028,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.40499877929688,73.33200073242188,73.0739974975586]
[7028,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9919999837875366,0.9909999966621399]
[7028,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9738901257514954,0.9722596406936646,0.9756099581718445]
[7028,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983639657497406,0.9834336638450623,0.9834910035133362]
[7028,32,"Raw Samp Extraction CF",1.02809476852417,1.0314277410507202,1.0368834733963013]
[7029,16,"Phase Start Time:",0.6485069394111633,0.6520023345947266,0.6720601916313171]
[7029,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[7029,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.899999618530273,22.700000762939453]
[7029,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.3747863769531,376.4817199707031,393.4217834472656]
[7029,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1915.8209228515625,7108.6025390625,1916.6197509765625]
[7029,21,"Dilution Factor:",15.39900016784668,14.425000190734863,19.565000534057617]
[7029,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,719,720]
[7029,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7029,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.595000267028809,1.187999963760376]
[7029,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[7029,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7029,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[7029,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.7979965209961,72.0260009765625,71.52799987792969]
[7029,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9860000014305115,0.984000027179718]
[7029,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975384533405304,0.9749456644058228,0.9773595929145813]
[7029,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835523366928101,0.9837238788604736,0.9838346242904663]
[7029,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0337347984313965,1.0390217304229736,1.042845606803894]
[7030,16,"Phase Start Time:",0.7139467597007751,0.7174421548843384,0.737500011920929]
[7030,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133.0999755859375,292.20001220703125]
[7030,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7030,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",518.110107421875,512.9196166992188,535.95703125]
[7030,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2609.5478515625,9686.4873046875,2610.110595703125]
[7030,21,"Dilution Factor:",14.977999687194824,13.654000282287598,20.284000396728516]
[7030,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7030,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7030,24,"Distance (mi)",1.2079999446868896,8.621999740600586,1.180999994277954]
[7030,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[7030,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7030,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,99]
[7030,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.07099914550781,73.03700256347656,73.18199920654297]
[7030,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9909999966621399,0.9919999837875366]
[7030,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755828976631165,0.9746654629707336,0.9775192141532898]
[7030,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834916591644287,0.9834992289543152,0.9834669828414917]
[7030,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0239824056625366,1.0261491537094116,1.0321292877197266]
[7034,16,"Phase Start Time:",0.590266227722168,0.5937615633010864,0.6138888597488403]
[7034,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133.5,291.8999938964844]
[7034,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.600000381469727,22.700000762939453]
[7034,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",382.84490966796875,377.77667236328125,394.7562255859375]
[7034,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1927.6241455078125,7136.83056640625,1920.489013671875]
[7034,21,"Dilution Factor:",12.803999900817871,11.505999565124512,16.051000595092773]
[7034,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7034,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7034,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.579000473022461,1.1660000085830688]
[7034,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[7034,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7034,27,"Barometer (kPa)",99.4000015258789,99.4000015258789,99.4000015258789]
[7034,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.7770004272461,71.88300323486328,71.49700164794922]
[7034,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9860000014305115,0.984000027179718]
[7034,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9736502170562744,0.9726649522781372,0.9758865237236023]
[7034,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835569858551025,0.9837557077407837,0.9838414788246155]
[7034,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0278873443603516,1.030578851699829,1.0362129211425781]
[7035,16,"Phase Start Time:",0.6597453951835632,0.6632407307624817,0.6832985877990723]
[7035,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.5]
[7035,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7035,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.7648620605469,311.0548400878906,324.574951171875]
[7035,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1579.8060302734375,5872.19677734375,1582.3028564453125]
[7035,21,"Dilution Factor:",18.344999313354492,16.63800048828125,24.38599967956543]
[7035,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7035,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7035,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.640999794006348,1.1959999799728394]
[7035,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.5]
[7035,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7035,27,"Barometer (kPa)",99.4000015258789,99.4000015258789,99.4000015258789]
[7035,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.93099975585938,72.53199768066406,72.3010025024414]
[7035,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9890000224113464,0.9879999756813049]
[7035,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9766407608985901,0.9759894013404846,0.9784642457962036]
[7035,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835227727890015,0.9836114048957825,0.9836627840995789]
[7035,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0460408926010132,1.0630029439926147,1.0720107555389404]
[7036,16,"Phase Start Time:",0.7264814972877502,0.7299883961677551,0.7500463128089905]
[7036,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.800048828125,293.1000061035156]
[7036,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.399999618530273,22.399999618530273]
[7036,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.9364318847656,310.7477111816406,324.5064392089844]
[7036,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1583.2860107421875,5866.91650390625,1585.2139892578125]
[7036,21,"Dilution Factor:",15.185999870300293,14.295999526977539,20.350000381469727]
[7036,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7036,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7036,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.60200023651123,1.1859999895095825]
[7036,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,3.0999999046325684]
[7036,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7036,27,"Barometer (kPa)",99.4000015258789,99.4000015258789,99.4000015258789]
[7036,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.2770004272461,71.51799774169922,72.0739974975586]
[7036,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9829999804496765,0.984000027179718,0.9869999885559082]
[7036,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755839109420776,0.9749475717544556,0.9774694442749023]
[7036,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9838904142379761,0.983836829662323,0.9837132096290588]
[7036,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0433911085128784,1.0525004863739014,1.059194803237915]
[7052,16,"Phase Start Time:",0.38614583015441895,0.3896527886390686,0.4097338020801544]
[7052,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,291.8999938964844]
[7052,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.799999237060547]
[7052,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.9498596191406,308.1761779785156,321.4495849609375]
[7052,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1566.6690673828125,5817.8525390625,1563.852294921875]
[7052,21,"Dilution Factor:",17.44700050354004,15.388999938964844,21.93400001525879]
[7052,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7052,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7052,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.619999885559082,1.190999984741211]
[7052,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,1.899999976158142]
[7052,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7052,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[7052,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.75599670410156,73.4739990234375,72.98600006103516]
[7052,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9929999709129333,0.9909999966621399]
[7052,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9763559103012085,0.975188136100769,0.9777662754058838]
[7052,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983561635017395,0.9834021329879761,0.9835105538368225]
[7052,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0483181476593018,1.0554897785186768,1.0633633136749268]
[7053,16,"Phase Start Time:",0.45157408714294434,0.4550810158252716,0.47513890266418457]
[7053,17,"Test Time (sec):",302.8999938964844,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[7053,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7053,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.9620056152344,373.9189147949219,391.0690612792969]
[7053,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1913.1265869140625,7060.21240234375,1905.158203125]
[7053,21,"Dilution Factor:",12.682999610900879,11.11400032043457,15.668999671936035]
[7053,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7053,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7053,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.602999687194824,1.187999963760376]
[7053,25,"Crank Time (sec):",2.799999952316284,0,2.299999952316284]
[7053,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7053,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[7053,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.37899780273438,73.31500244140625,73.5469970703125]
[7053,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9919999837875366,0.9929999709129333]
[7053,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739512205123901,0.9725502133369446,0.9756621718406677]
[7053,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834232330322266,0.9834374189376831,0.9833859205245972]
[7053,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0264008045196533,1.028635859489441,1.0327272415161133]
[7068,16,"Phase Start Time:",0.4588078558444977,0.4623032510280609,0.4823611080646515]
[7068,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7068,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7068,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.27069091796875,371.2424011230469,387.3040466308594]
[7068,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1890.1134033203125,7009.056640625,1887.461669921875]
[7068,21,"Dilution Factor:",15.293000221252441,14.513999938964844,19.509000778198242]
[7068,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7068,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7068,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.58899974822998,1.1779999732971191]
[7068,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.4000000953674316]
[7068,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7068,27,"Barometer (kPa)",97.5,97.5,97.4000015258789]
[7068,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.8479995727539,73.92400360107422,73.24299621582031]
[7068,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,0.9950000047683716,0.9919999837875366]
[7068,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751142859458923,0.9745609164237976,0.9769599437713623]
[7068,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833190441131592,0.9833021759986877,0.9834534525871277]
[7068,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0335479974746704,1.0384279489517212,1.0418362617492676]
[7069,16,"Phase Start Time:",0.5586342811584473,0.5621411800384521,0.5821990966796875]
[7069,17,"Test Time (sec):",303.5,1132.699951171875,292.70001220703125]
[7069,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.600000381469727,22.799999237060547]
[7069,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",306.7364501953125,303.95166015625,316.9594421386719]
[7069,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1551.5753173828125,5738.1005859375,1546.2337646484375]
[7069,21,"Dilution Factor:",17.899999618530273,16.474000930786133,24.14900016784668]
[7069,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7069,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7069,24,"Distance (mi)",1.1950000524520874,8.63599967956543,1.1790000200271606]
[7069,25,"Crank Time (sec):",3.4000000953674316,0,2.700000047683716]
[7069,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7069,27,"Barometer (kPa)",97.19999694824219,97.19999694824219,97.0999984741211]
[7069,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.52300262451172,75.06199645996094,75.95600128173828]
[7069,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1,1.0049999952316284]
[7069,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9764443635940552,0.9756864905357361,0.9778282642364502]
[7069,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831691384315491,0.9830494523048401,0.9828510284423828]
[7069,32,"Raw Samp Extraction CF",1.044446349143982,1.0600358247756958,1.0696587562561035]
[7080,16,"Phase Start Time:",0.3802199065685272,0.38371527194976807,0.40378472208976746]
[7080,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[7080,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.600000381469727,22.700000762939453]
[7080,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.9785461425781,375.0882568359375,391.642578125]
[7080,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1909.420166015625,7082.29150390625,1907.2994384765625]
[7080,21,"Dilution Factor:",15.390999794006348,14.633000373840332,19.566999435424805]
[7080,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[7080,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7080,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.583999633789062,1.1740000247955322]
[7080,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[7080,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7080,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[7080,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.44400024414062,73.18000030517578,72.29399871826172]
[7080,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9919999837875366,0.9879999756813049]
[7080,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752503037452698,0.974800169467926,0.977189302444458]
[7080,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834087491035461,0.9834674000740051,0.983664333820343]
[7080,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0326529741287231,1.0378282070159912,1.0418566465377808]
[7081,16,"Phase Start Time:",0.44608795642852783,0.44961804151535034,0.4696759283542633]
[7081,17,"Test Time (sec):",305.6000061035156,1133.0999755859375,293.1000061035156]
[7081,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.5]
[7081,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.05389404296875,308.372314453125,321.91876220703125]
[7081,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1584.30126953125,5823.611328125,1572.5732421875]
[7081,21,"Dilution Factor:",18.263999938964844,16.554000854492187,24.430999755859375]
[7081,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7081,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7081,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.571999549865723,1.1829999685287476]
[7081,25,"Crank Time (sec):",5.5,0,3.0999999046325684]
[7081,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7081,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[7081,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.53199768066406,73.21900177001953,73.46099853515625]
[7081,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9919999837875366,0.9929999709129333]
[7081,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9768309593200684,0.9761327505111694,0.9784470200538635]
[7081,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833891987800598,0.9834587574005127,0.9834049940109253]
[7081,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0442543029785156,1.0605303049087524,1.0697360038757324]
[7082,16,"Phase Start Time:",0.513252317905426,0.5167477130889893,0.5368055701255798]
[7082,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1133,292.6000061035156]
[7082,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7082,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",515.9259033203125,510.2580261230469,532.6441650390625]
[7082,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2600.2666015625,9635.3720703125,2597.528076171875]
[7082,21,"Dilution Factor:",15.069000244140625,13.57800006866455,19.618000030517578]
[7082,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7082,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7082,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.649999618530273,1.194000005722046]
[7082,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.5]
[7082,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7082,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.4000015258789]
[7082,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.64099884033203,73.35700225830078,73.46299743652344]
[7082,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9919999837875366,0.9929999709129333]
[7082,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751417636871338,0.9741595983505249,0.9769850373268127]
[7082,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983364999294281,0.9834281206130981,0.9834045767784119]
[7082,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0225920677185059,1.024152398109436,1.0300343036651611]
[7083,16,"Phase Start Time:",0.5785416960716248,0.5820370316505432,0.6020948886871338]
[7083,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,292.3999938964844]
[7083,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7083,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.34381103515625,373.4141540527344,390.44024658203125]
[7083,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1904.961181640625,7050.681640625,1902.7454833984375]
[7083,21,"Dilution Factor:",11.654000282287598,10.449999809265137,14.890000343322754]
[7083,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7083,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7083,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.649999618530273,1.1859999895095825]
[7083,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.299999952316284]
[7083,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7083,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[7083,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.77300262451172,73.39600372314453,72.54199981689453]
[7083,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9929999709129333,0.9890000224113464]
[7083,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9728463888168335,0.9713019132614136,0.9750992059707642]
[7083,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835578799247742,0.9834194183349609,0.9836091995239258]
[7083,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0272451639175415,1.0285085439682007,1.035739779472351]
[7087,16,"Phase Start Time:",0.38359954953193665,0.3870949149131775,0.40715277194976807]
[7087,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.5]
[7087,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7087,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",518.8042602539062,513.4454345703125,536.1224365234375]
[7087,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2613.90869140625,9692.994140625,2613.596923828125]
[7087,21,"Dilution Factor:",15.133999824523926,13.666000366210938,19.76099967956543]
[7087,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7087,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7087,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.63700008392334,1.1829999685287476]
[7087,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[7087,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7087,27,"Barometer (kPa)",99,99,99]
[7087,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.125,72.875,73.44100189208984]
[7087,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9900000095367432,0.9929999709129333]
[7087,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753026366233826,0.9743314385414124,0.9770454168319702]
[7087,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834796786308289,0.9835351705551147,0.9834094643592834]
[7087,32,"Raw Samp Extraction CF",1.023687720298767,1.0255697965621948,1.031520962715149]
[7088,16,"Phase Start Time:",0.45129629969596863,0.4548032283782959,0.47484955191612244]
[7088,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.5999755859375,292.1000061035156]
[7088,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.700000762939453]
[7088,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.86077880859375,376.1666259765625,393.3645935058594]
[7088,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1918.268798828125,7100.77197265625,1915.030029296875]
[7088,21,"Dilution Factor:",11.689000129699707,10.46500015258789,15.041000366210937]
[7088,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7088,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7088,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.619000434875488,1.184000015258789]
[7088,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[7088,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7088,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99]
[7088,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.31800079345703,72.97899627685547,73.38999938964844]
[7088,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9909999966621399,0.9929999709129333]
[7088,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9727437496185303,0.9714038372039795,0.9749940037727356]
[7088,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834367632865906,0.9835121035575867,0.9834207892417908]
[7088,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0264272689819336,1.0274913311004639,1.0355626344680786]
[7131,16,"Phase Start Time:",0.49324074387550354,0.4967476725578308,0.5168055295944214]
[7131,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.699951171875,292.3999938964844]
[7131,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.5,21.799999237060547,22]
[7131,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.7000427246094,307.8250427246094,320.8847961425781]
[7131,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1566.9638671875,5811.2236328125,1563.778564453125]
[7131,21,"Dilution Factor:",18.03499984741211,16.44300079345703,24.097999572753906]
[7131,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7131,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7131,24,"Distance (mi)",1.2319999933242798,8.628000259399414,1.1890000104904175]
[7131,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.4000000953674316]
[7131,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7131,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[7131,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.77899932861328,76.59700012207031,77.0770034790039]
[7131,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0080000162124634,1.0099999904632568]
[7131,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759436845779419,0.9752902984619141,0.9775425791740417]
[7131,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826684594154358,0.9827088117599487,0.9826023578643799]
[7131,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0428303480148315,1.0543516874313354,1.0632843971252441]
[7133,16,"Phase Start Time:",0.6414930820465088,0.6449884176254272,0.665057897567749]
[7133,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.20001220703125]
[7133,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.200000762939453,22.100000381469727]
[7133,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",513.8920288085938,508.820068359375,531.5860595703125]
[7133,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2589.1591796875,9606.5234375,2588.82421875]
[7133,21,"Dilution Factor:",15.357999801635742,13.61299991607666,19.594999313354492]
[7133,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7133,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7133,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.609000205993652,1.1790000200271606]
[7133,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[7133,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7133,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[7133,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.18099975585938,76.73999786376953,79.67500305175781]
[7133,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0149999856948853,1.0080000162124634,1.0230000019073486]
[7133,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9741712808609009,0.9733438491821289,0.9755422472953796]
[7133,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823575615882874,0.9826771020889282,0.9820264577865601]
[7133,32,"Raw Samp Extraction CF",1.024206519126892,1.0264970064163208,1.0320558547973633]
[7140,16,"Phase Start Time:",0.36638888716697693,0.3698958456516266,0.38995370268821716]
[7140,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.79998779296875]
[7140,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.700000762939453]
[7140,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.3486022949219,309.9420166015625,323.5286865234375]
[7140,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1574.2369384765625,5851.1884765625,1578.8199462890625]
[7140,21,"Dilution Factor:",18.070999145507813,16.479999542236328,24.660999298095703]
[7140,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7140,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7140,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.62600040435791,1.1920000314712524]
[7140,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.700000047683716]
[7140,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7140,27,"Barometer (kPa)",99,99,99.0999984741211]
[7140,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.30500030517578,72.927001953125,71.33200073242188]
[7140,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9909999966621399,0.9829999804496765]
[7140,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.976733386516571,0.9761236310005188,0.9789386987686157]
[7140,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834396839141846,0.9835236668586731,0.9838781952857971]
[7140,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0438412427902222,1.0549888610839844,1.064231514930725]
[7141,16,"Phase Start Time:",0.43509259819984436,0.4385879635810852,0.45873841643333435]
[7141,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,291.8999938964844]
[7141,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.799999237060547,22.700000762939453]
[7141,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.34991455078125,377.60174560546875,394.1150817871094]
[7141,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1920.732421875,7128.49169921875,1917.369873046875]
[7141,21,"Dilution Factor:",14.85200023651123,13.833999633789063,18.649999618530273]
[7141,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7141,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7141,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.567999839782715,1.1820000410079956]
[7141,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.7999999523162842]
[7141,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7141,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.19999694824219,99.0999984741211]
[7141,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.99500274658203,72.75199890136719,72.80699920654297]
[7141,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9900000095367432,0.9900000095367432]
[7141,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756922721862793,0.9751172661781311,0.9772880673408508]
[7141,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835085272789001,0.9835625290870667,0.9835503101348877]
[7141,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0311942100524902,1.0351357460021973,1.038661003112793]
[7142,16,"Phase Start Time:",0.5443518757820129,0.5478472113609314,0.5679166913032532]
[7142,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7142,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.799999237060547,22.700000762939453]
[7142,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",519.1333618164062,513.8124389648438,536.4041137695312]
[7142,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2613.836669921875,9700.779296875,2614.075927734375]
[7142,21,"Dilution Factor:",15.376999855041504,13.878999710083008,20.07200050354004]
[7142,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7142,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7142,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.607000350952148,1.1799999475479126]
[7142,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.4000000953674316]
[7142,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7142,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99.0999984741211]
[7142,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.0199966430664,72.85600280761719,72.97699737548828]
[7142,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9900000095367432,0.9909999966621399]
[7142,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752982258796692,0.9743726849555969,0.9771855473518372]
[7142,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983502984046936,0.9835394024848938,0.9835125207901001]
[7142,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0227859020233154,1.0240472555160522,1.029508113861084]
[7152,16,"Phase Start Time:",0.5477314591407776,0.5512268543243408,0.5712962746620178]
[7152,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.1000061035156]
[7152,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7152,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",382.5436096191406,377.65802001953125,394.64788818359375]
[7152,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1926.1070556640625,7130.18359375,1921.2774658203125]
[7152,21,"Dilution Factor:",12.918000221252441,11.479000091552734,15.692999839782715]
[7152,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7152,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7152,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.621999740600586,1.1859999895095825]
[7152,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[7152,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7152,27,"Barometer (kPa)",99.4000015258789,99.4000015258789,99.4000015258789]
[7152,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.7490005493164,71.7959976196289,73.16000366210938]
[7152,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9850000143051147,0.9850000143051147,0.9919999837875366]
[7152,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9744614958763123,0.9732300043106079,0.975757360458374]
[7152,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837854504585266,0.9837750196456909,0.9834718704223633]
[7152,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0263125896453857,1.0280905961990356,1.031810998916626]
[7153,16,"Phase Start Time:",0.6386342644691467,0.6421296000480652,0.6623148322105408]
[7153,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133,292.1000061035156]
[7153,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7153,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.2825622558594,310.5864562988281,324.09368896484375]
[7153,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1577.89990234375,5864.90771484375,1577.796142578125]
[7153,21,"Dilution Factor:",17.575000762939453,15.819999694824219,22.312000274658203]
[7153,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7153,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7153,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.593999862670898,1.1779999732971191]
[7153,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[7153,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7153,27,"Barometer (kPa)",99.30000305175781,99.30000305175781,99.30000305175781]
[7153,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.87699890136719,72.5,72.96900177001953]
[7153,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9890000224113464,0.9909999966621399]
[7153,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9763752818107605,0.975626528263092,0.9778532981872559]
[7153,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835347533226013,0.9836185574531555,0.9835143089294434]
[7153,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0469545125961304,1.0530787706375122,1.0624033212661743]
[7157,16,"Phase Start Time:",0.38262730836868286,0.3861226737499237,0.40618056058883667]
[7157,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.6000061035156]
[7157,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.600000381469727]
[7157,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.59136962890625,309.689453125,323.29547119140625]
[7157,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1574.939453125,5846.93701171875,1576.604248046875]
[7157,21,"Dilution Factor:",14.78600025177002,14.168000221252441,19.797000885009766]
[7157,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[7157,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7157,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.583000183105469,1.1770000457763672]
[7157,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5]
[7157,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7157,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99.0999984741211]
[7157,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.02400207519531,72.44000244140625,73.09700012207031]
[7157,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9879999756813049,0.9909999966621399]
[7157,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751678705215454,0.9748721122741699,0.9772236347198486]
[7157,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835020899772644,0.9836318492889404,0.9834858775138855]
[7157,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0414414405822754,1.0500556230545044,1.0562094449996948]
[7170,16,"Phase Start Time:",0.4941898286342621,0.49768519401550293,0.5177546143531799]
[7170,17,"Test Time (sec):",302,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[7170,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7170,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.5134582519531,380.5003356933594,397.1001281738281]
[7170,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1935.3843994140625,7184.48046875,1933.2158203125]
[7170,21,"Dilution Factor:",15.380999565124512,14.555999755859375,19.209999084472656]
[7170,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[7170,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7170,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.583000183105469,1.1799999475479126]
[7170,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[7170,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7170,27,"Barometer (kPa)",99.9000015258789,99.9000015258789,99.9000015258789]
[7170,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.34600067138672,71.98699951171875,72.76699829101562]
[7170,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9860000014305115,0.9900000095367432]
[7170,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759012460708618,0.9754723310470581,0.9773061871528625]
[7170,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836527705192566,0.9837325811386108,0.9835591912269592]
[7170,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0326608419418335,1.0383195877075195,1.0426437854766846]
[7171,16,"Phase Start Time:",0.5656597018241882,0.5691550970077515,0.5894097089767456]
[7171,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7171,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",23,22.899999618530273,22.700000762939453]
[7171,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",314.7359924316406,312.36126708984375,325.8254699707031]
[7171,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1585.22021484375,5897.38037109375,1587.856201171875]
[7171,21,"Dilution Factor:",18.260000228881836,16.58300018310547,24.23699951171875]
[7171,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7171,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7171,24,"Distance (mi)",1.2000000476837158,8.619999885559082,1.1799999475479126]
[7171,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.4000000953674316]
[7171,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7171,27,"Barometer (kPa)",99.80000305175781,99.80000305175781,99.69999694824219]
[7171,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.32599639892578,72.37899780273438,72.35399627685547]
[7171,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9879999756813049,0.9879999756813049]
[7171,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9770989418029785,0.9764026999473572,0.9786930084228516]
[7171,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.98365718126297,0.9836454391479492,0.9836509823799133]
[7171,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0446749925613403,1.0597947835922241,1.0714311599731445]
[7172,16,"Phase Start Time:",0.6349536776542664,0.6384490728378296,0.6585763692855835]
[7172,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133,292.70001220703125]
[7172,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.700000762939453]
[7172,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",522.1807861328125,516.9871826171875,539.8189086914062]
[7172,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2630.9208984375,9762.4404296875,2633.41650390625]
[7172,21,"Dilution Factor:",15.001999855041504,13.531000137329102,19.474000930786133]
[7172,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7172,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7172,24,"Distance (mi)",1.2009999752044678,8.614999771118164,1.1820000410079956]
[7172,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5999999046325684]
[7172,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7172,27,"Barometer (kPa)",99.69999694824219,99.69999694824219,99.69999694824219]
[7172,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.78399658203125,72.56199645996094,72.25900268554688]
[7172,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9850000143051147,0.9890000224113464,0.9869999885559082]
[7172,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975831925868988,0.9747710227966309,0.9775208234786987]
[7172,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837777018547058,0.9836047291755676,0.9836720824241638]
[7172,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0223180055618286,1.0244182348251343,1.0289111137390137]
[7177,16,"Phase Start Time:",0.38740742206573486,0.3909027874469757,0.4109606444835663]
[7177,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133.199951171875,292.70001220703125]
[7177,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7177,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",385.0356750488281,381.211181640625,397.86627197265625]
[7177,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1938.6546630859375,7199.80859375,1940.92431640625]
[7177,21,"Dilution Factor:",15.119000434875488,14.621999740600586,19.37299919128418]
[7177,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7177,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7177,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.642000198364258,1.1859999895095825]
[7177,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.700000047683716]
[7177,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7177,27,"Barometer (kPa)",100,100,100]
[7177,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.47899627685547,71.8030014038086,72.4749984741211]
[7177,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9850000143051147,0.9879999756813049]
[7177,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757329821586609,0.9755502343177795,0.9774265885353088]
[7177,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983623206615448,0.9837734699249268,0.9836241006851196]
[7177,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0328117609024048,1.0389937162399292,1.0424330234527588]
[7178,16,"Phase Start Time:",0.45520833134651184,0.4587036967277527,0.4787731468677521]
[7178,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.29998779296875]
[7178,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.700000762939453]
[7178,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",314.7459411621094,312.8019104003906,326.2571105957031]
[7178,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1586.319580078125,5905.7001953125,1589.416015625]
[7178,21,"Dilution Factor:",18.190000534057617,16.354000091552734,24.2810001373291]
[7178,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7178,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7178,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.616999626159668,1.1710000038146973]
[7178,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.299999952316284]
[7178,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7178,27,"Barometer (kPa)",100,100,99.9000015258789]
[7178,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.20600128173828,71.86799621582031,72.54900360107422]
[7178,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9860000014305115,0.9890000224113464]
[7178,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9770978689193726,0.9764145016670227,0.97865891456604]
[7178,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836838841438293,0.9837590456008911,0.9836076498031616]
[7178,32,"Raw Samp Extraction CF",1.058117389678955,1.0581146478652954,1.068862795829773]
[7179,16,"Phase Start Time:",0.5520833134651184,0.5555787086486816,0.5756481289863586]
[7179,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,292.3999938964844]
[7179,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.700000762939453]
[7179,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",522.3385009765625,516.8230590820312,539.293701171875]
[7179,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2633.45654296875,9758.48046875,2628.157958984375]
[7179,21,"Dilution Factor:",15.0649995803833,13.503000259399414,19.55500030517578]
[7179,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[7179,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7179,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.64799976348877,1.187999963760376]
[7179,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.4000000953674316]
[7179,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7179,27,"Barometer (kPa)",99.5999984741211,99.5999984741211,99.5999984741211]
[7179,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.69599914550781,72.54000091552734,72.70700073242188]
[7179,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9890000224113464,0.9890000224113464]
[7179,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756662249565125,0.9747573733329773,0.9774582982063293]
[7179,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835749864578247,0.9836096167564392,0.9835725426673889]
[7179,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0223444700241089,1.0238091945648193,1.0295238494873047]
[7194,16,"Phase Start Time:",0.39890044927597046,0.4023958444595337,0.42248842120170593]
[7194,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[7194,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.700000762939453]
[7194,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.30255126953125,376.5350036621094,393.6767578125]
[7194,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1920.493896484375,7109.60791015625,1917.8619384765625]
[7194,21,"Dilution Factor:",12.817000389099121,11.505999565124512,15.71500015258789]
[7194,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,719,720]
[7194,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7194,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.576000213623047,1.1729999780654907]
[7194,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[7194,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7194,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99.0999984741211]
[7194,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.23300170898438,73.03700256347656,73.26599884033203]
[7194,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9909999966621399,0.9919999837875366]
[7194,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974298357963562,0.9729819297790527,0.9757430553436279]
[7194,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983677864074707,0.9834992289543152,0.983448326587677]
[7194,32,"Raw Samp Extraction CF",1.027948021888733,1.0296077728271484,1.0344910621643066]
[7195,16,"Phase Start Time:",0.47334492206573486,0.4768402874469757,0.4969097077846527]
[7195,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1133,292.3999938964844]
[7195,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.600000381469727]
[7195,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.6060485839844,309.73944091796875,322.99578857421875]
[7195,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1575.5345458984375,5848.9130859375,1574.066162109375]
[7195,21,"Dilution Factor:",17.702999114990234,15.605999946594238,22.070999145507813]
[7195,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7195,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7195,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.604999542236328,1.1799999475479126]
[7195,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.4000000953674316]
[7195,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7195,27,"Barometer (kPa)",99,99,99]
[7195,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.42400360107422,72.89800262451172,72.89900207519531]
[7195,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9900000095367432,0.9900000095367432]
[7195,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9765591621398926,0.9754363298416138,0.9778133630752563]
[7195,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983635425567627,0.9835301041603088,0.9835298657417297]
[7195,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0459281206130981,1.0500167608261108,1.0577930212020874]
[7196,16,"Phase Start Time:",0.5434374809265137,0.5469328761100769,0.5670949220657349]
[7196,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7196,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.700000762939453]
[7196,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.9653015136719,375.46478271484375,392.212646484375]
[7196,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1915.658447265625,7088.77490234375,1911.3829345703125]
[7196,21,"Dilution Factor:",14.803999900817871,13.545000076293945,19.608999252319336]
[7196,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7196,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7196,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.625,1.1929999589920044]
[7196,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.4000000953674316]
[7196,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7196,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.69999694824219,98.69999694824219]
[7196,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.2490005493164,73.05899810791016,73.12699890136719]
[7196,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9909999966621399,0.9909999966621399]
[7196,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749975800514221,0.9741240739822388,0.9770134687423706]
[7196,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834520816802979,0.9834943413734436,0.9834792017936707]
[7196,32,"Raw Samp Extraction CF",1.033174991607666,1.0423974990844727,1.0500831604003906]
[7197,16,"Phase Start Time:",0.6088078618049622,0.6123148202896118,0.6323958039283752]
[7197,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292.3999938964844]
[7197,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7197,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",516.6790771484375,511.91455078125,533.55615234375]
[7197,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2603.201416015625,9665.7998046875,2600.19677734375]
[7197,21,"Dilution Factor:",15.718000411987305,13.930000305175781,19.57699966430664]
[7197,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7197,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7197,24,"Distance (mi)",1.1950000524520874,8.621999740600586,1.1790000200271606]
[7197,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[7197,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7197,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[7197,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.24700164794922,73.3030014038086,73.65399932861328]
[7197,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9919999837875366,0.9940000176429749]
[7197,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754697680473328,0.9743658304214478,0.9769056439399719]
[7197,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983452558517456,0.983440101146698,0.9833621382713318]
[7197,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0250866413116455,1.0281051397323608,1.0311710834503174]
[7203,16,"Phase Start Time:",0.3711574077606201,0.3746643662452698,0.39472222328186035]
[7203,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.800048828125,292.20001220703125]
[7203,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.899999618530273,22.899999618530273]
[7203,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",382.24432373046875,377.5318908691406,394.8919982910156]
[7203,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1927.7855224609375,7127.8017578125,1923.1241455078125]
[7203,21,"Dilution Factor:",12.866999626159668,11.442000389099121,15.798999786376953]
[7203,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7203,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7203,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.581000328063965,1.1770000457763672]
[7203,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.200000047683716]
[7203,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7203,27,"Barometer (kPa)",99.4000015258789,99.4000015258789,99.4000015258789]
[7203,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.29399871826172,72.83899688720703,72.13700103759766]
[7203,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9900000095367432,0.9869999885559082]
[7203,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974108874797821,0.9729611873626709,0.9760309457778931]
[7203,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834421277046204,0.9835432171821594,0.9836992025375366]
[7203,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0277621746063232,1.0306479930877686,1.03488290309906]
[7204,16,"Phase Start Time:",0.4380439817905426,0.44153934717178345,0.46166667342185974]
[7204,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.20001220703125]
[7204,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7204,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",314.1856994628906,311.5384826660156,325.0431823730469]
[7204,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1582.4486083984375,5881.32763671875,1582.9603271484375]
[7204,21,"Dilution Factor:",17.731000900268555,15.829999923706055,22.558000564575195]
[7204,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7204,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7204,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.602999687194824,1.1929999589920044]
[7204,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[7204,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7204,27,"Barometer (kPa)",99.5,99.5,99.5999984741211]
[7204,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.64199829101562,72.73500061035156,72.53399658203125]
[7204,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9900000095367432,0.9890000224113464]
[7204,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.97650146484375,0.975583553314209,0.9780147075653076]
[7204,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835869669914246,0.9835662841796875,0.983610987663269]
[7204,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0454156398773193,1.050392746925354,1.0564883947372437]
[7205,16,"Phase Start Time:",0.503125011920929,0.5066550970077515,0.5267361402511597]
[7205,17,"Test Time (sec):",305,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7205,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.700000762939453]
[7205,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",314.0491027832031,311.37896728515625,324.8208312988281]
[7205,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1596.416259765625,5878.8349609375,1582.960205078125]
[7205,21,"Dilution Factor:",18.125,16.469999313354492,24.53700065612793]
[7205,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7205,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7205,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.571000099182129,1.1820000410079956]
[7205,25,"Crank Time (sec):",4.900000095367432,0,2.4000000953674316]
[7205,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7205,27,"Barometer (kPa)",99.5,99.5,99.5]
[7205,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.15599822998047,72.1780014038086,72.19200134277344]
[7205,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9869999885559082,0.9869999885559082]
[7205,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9769052863121033,0.9763918519020081,0.978793740272522]
[7205,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834727644920349,0.983690083026886,0.9836869835853577]
[7205,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0436136722564697,1.0595442056655884,1.0698020458221436]
[7206,16,"Phase Start Time:",0.5680902600288391,0.5715856552124023,0.5917013883590698]
[7206,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7206,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.899999618530273,22.799999237060547]
[7206,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",382.4613037109375,378.623046875,395.3430480957031]
[7206,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1926.967529296875,7148.4033203125,1926.6385498046875]
[7206,21,"Dilution Factor:",15.239999771118164,14.269000053405762,19.863000869750977]
[7206,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7206,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7206,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.621999740600586,1.184999942779541]
[7206,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[7206,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7206,27,"Barometer (kPa)",99.4000015258789,99.4000015258789,99.4000015258789]
[7206,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.55799865722656,72.75800323486328,73.02999877929688]
[7206,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9900000095367432,0.9909999966621399]
[7206,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757893681526184,0.9751344323158264,0.9774512648582458]
[7206,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836056232452393,0.9835612177848816,0.9835007786750793]
[7206,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0333393812179565,1.0392478704452515,1.0418576002120972]
[7207,16,"Phase Start Time:",0.6362383961677551,0.6397453546524048,0.6598032116889954]
[7207,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[7207,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.700000762939453]
[7207,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",520.7891845703125,515.4143676757812,538.2604370117188]
[7207,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2626.513427734375,9731.8818359375,2622.225341796875]
[7207,21,"Dilution Factor:",14.937999725341797,13.560999870300293,19.719999313354492]
[7207,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7207,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7207,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.598999977111816,1.1859999895095825]
[7207,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.200000047683716]
[7207,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7207,27,"Barometer (kPa)",99.4000015258789,99.4000015258789,99.4000015258789]
[7207,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.94100189208984,72.59200286865234,72.9219970703125]
[7207,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9890000224113464,0.9900000095367432]
[7207,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755470156669617,0.9747828245162964,0.9774659872055054]
[7207,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835205078125,0.9835981130599976,0.983524739742279]
[7207,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0226359367370605,1.0250458717346191,1.0305505990982056]
[7232,16,"Phase Start Time:",0.3957407474517822,0.3992476761341095,0.4193865656852722]
[7232,17,"Test Time (sec):",303,1132.9000244140625,292.6000061035156]
[7232,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.600000381469727,22.600000381469727]
[7232,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.1702880859375,313.6585693359375,326.96868896484375]
[7232,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1596.659912109375,5922.396484375,1594.5172119140625]
[7232,21,"Dilution Factor:",18.540000915527344,17.22100067138672,25.40399932861328]
[7232,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7232,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7232,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.571000099182129,1.1649999618530273]
[7232,25,"Crank Time (sec):",2.9000000953674316,0,2.5999999046325684]
[7232,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7232,27,"Barometer (kPa)",100,100,100]
[7232,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.2509994506836,71.91699981689453,71.93800354003906]
[7232,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9860000014305115,0.9860000014305115]
[7232,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9768381118774414,0.9763296246528625,0.9787114858627319]
[7232,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836738705635071,0.9837481379508972,0.98374342918396]
[7232,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0430575609207153,1.0637634992599487,1.072593092918396]
[7233,16,"Phase Start Time:",0.4738078713417053,0.47730323672294617,0.4974652826786041]
[7233,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.1000061035156]
[7233,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.600000381469727,22.600000381469727]
[7233,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.7396240234375,380.9897155761719,397.6081237792969]
[7233,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1937.1639404296875,7192.45068359375,1935.6888427734375]
[7233,21,"Dilution Factor:",15.166000366210937,14.638999938964844,19.434999465942383]
[7233,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7233,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7233,24,"Distance (mi)",1.1710000038146973,8.586000442504883,1.2020000219345093]
[7233,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[7233,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7233,27,"Barometer (kPa)",100,99.9000015258789,99.9000015258789]
[7233,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.61499786376953,71.677001953125,71.15599822998047]
[7233,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9850000143051147,0.9850000143051147,0.9819999933242798]
[7233,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759989976882935,0.9755967259407043,0.9777383208274841]
[7233,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9838152527809143,0.9838014841079712,0.9839173555374146]
[7233,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0314844846725464,1.0393290519714355,1.0412009954452515]
[7247,16,"Phase Start Time:",0.37821757793426514,0.3817245364189148,0.4017939865589142]
[7247,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.699951171875,292.6000061035156]
[7247,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.600000381469727]
[7247,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",315.6398010253906,313.11273193359375,326.55322265625]
[7247,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1592.40283203125,5911.04638671875,1592.4912109375]
[7247,21,"Dilution Factor:",18.62299919128418,17.200000762939453,24.642000198364258]
[7247,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[7247,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7247,24,"Distance (mi)",1.1959999799728394,8.602999687194824,1.1820000410079956]
[7247,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.5999999046325684]
[7247,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7247,27,"Barometer (kPa)",99.9000015258789,100,100]
[7247,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.08200073242188,72.0790023803711,71.91200256347656]
[7247,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9869999885559082,0.9860000014305115]
[7247,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9768757224082947,0.976284384727478,0.9785599708557129]
[7247,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837114214897156,0.9837121367454529,0.9837492108345032]
[7247,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0462253093719482,1.0612798929214478,1.0726360082626343]
[7248,16,"Phase Start Time:",0.44799768924713135,0.4514930546283722,0.4716319441795349]
[7248,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.1000061035156]
[7248,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.600000381469727]
[7248,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.65704345703125,380.7143859863281,397.384765625]
[7248,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1938.030517578125,7187.8876953125,1934.6014404296875]
[7248,21,"Dilution Factor:",15.218999862670898,14.663000106811523,19.464000701904297]
[7248,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7248,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7248,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.60200023651123,1.1770000457763672]
[7248,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[7248,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7248,27,"Barometer (kPa)",100,100,99.9000015258789]
[7248,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.7699966430664,71.9530029296875,71.91400146484375]
[7248,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9850000143051147,0.9860000014305115,0.9860000014305115]
[7248,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759645462036133,0.9755538702011108,0.9775790572166443]
[7248,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837808012962341,0.9837401509284973,0.9837487936019897]
[7248,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0333071947097778,1.0382112264633179,1.0418407917022705]
[7249,16,"Phase Start Time:",0.549907386302948,0.5534027814865112,0.5735300779342651]
[7249,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.20001220703125]
[7249,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.5,22.5]
[7249,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",314.7004089355469,311.7594299316406,325.2647705078125]
[7249,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1585.041015625,5885.49853515625,1584.0394287109375]
[7249,21,"Dilution Factor:",16.13599967956543,14.857000350952148,20.277999877929688]
[7249,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7249,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7249,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.618000030517578,1.1890000104904175]
[7249,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[7249,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7249,27,"Barometer (kPa)",99.69999694824219,99.69999694824219,99.69999694824219]
[7249,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.125,72.01000213623047,72.12300109863281]
[7249,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9860000014305115,0.9869999885559082]
[7249,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760428667068481,0.9752267003059387,0.9774863123893738]
[7249,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837018847465515,0.9837274551391602,0.9837023019790649]
[7249,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0397934913635254,1.0423916578292847,1.049267292022705]
[7257,16,"Phase Start Time:",0.38831019401550293,0.3918055593967438,0.41186341643333435]
[7257,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.5]
[7257,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.5,22.399999618530273]
[7257,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",314.5050048828125,311.7421569824219,325.29638671875]
[7257,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1584.5810546875,5885.17236328125,1585.81982421875]
[7257,21,"Dilution Factor:",18.1200008392334,16.125999450683594,22.858999252319336]
[7257,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7257,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7257,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.607999801635742,1.1779999732971191]
[7257,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5]
[7257,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7257,27,"Barometer (kPa)",99.5999984741211,99.5999984741211,99.5999984741211]
[7257,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.15299987792969,71.5719985961914,72.19999694824219]
[7257,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.984000027179718,0.9869999885559082]
[7257,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9766656756401062,0.9758883118629456,0.9780889749526978]
[7257,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836956858634949,0.9838248491287231,0.9836851954460144]
[7257,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0520427227020264,1.0598989725112915,1.070481300354004]
[7258,16,"Phase Start Time:",0.45407408475875854,0.4575694501399994,0.47762730717658997]
[7258,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.5]
[7258,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.399999618530273,22.5]
[7258,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",314.24078369140625,311.20550537109375,324.786376953125]
[7258,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1583.2498779296875,5875.56005859375,1583.33349609375]
[7258,21,"Dilution Factor:",16.010000228881836,14.708999633789062,20.159000396728516]
[7258,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,721]
[7258,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7258,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.623000144958496,1.1820000410079956]
[7258,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5]
[7258,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7258,27,"Barometer (kPa)",99.5999984741211,99.5,99.5]
[7258,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.03099822998047,71.91699981689453,71.82499694824219]
[7258,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9860000014305115,0.9860000014305115,0.9850000143051147]
[7258,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760267734527588,0.9751641154289246,0.9775155782699585]
[7258,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837228059768677,0.9837481379508972,0.9837685823440552]
[7258,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0401866436004639,1.0427740812301636,1.0521506071090698]
[7259,16,"Phase Start Time:",0.5186805725097656,0.5221874713897705,0.5422800779342651]
[7259,17,"Test Time (sec):",303,1132.9000244140625,292.70001220703125]
[7259,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.5,22.5]
[7259,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.65264892578125,311.15875244140625,324.5457763671875]
[7259,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1583.94580078125,5875.19580078125,1583.2425537109375]
[7259,21,"Dilution Factor:",19.05299949645996,17.19700050354004,25.336000442504883]
[7259,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7259,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7259,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.595999717712402,1.1790000200271606]
[7259,25,"Crank Time (sec):",2.9000000953674316,0,2.700000047683716]
[7259,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7259,27,"Barometer (kPa)",99.4000015258789,99.30000305175781,99.30000305175781]
[7259,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.81999969482422,72.06500244140625,72.04900360107422]
[7259,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9850000143051147,0.9869999885559082,0.9860000014305115]
[7259,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9770911931991577,0.9762874841690063,0.97867751121521]
[7259,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837697148323059,0.9837152361869812,0.983718752861023]
[7259,32,"Raw Samp Extraction CF",1.043683409690857,1.060393214225769,1.0710382461547852]
[7260,16,"Phase Start Time:",0.5921643376350403,0.5956597328186035,0.6157175898551941]
[7260,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133.199951171875,292.5]
[7260,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.399999618530273,22.399999618530273]
[7260,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",519.4005126953125,513.9715576171875,536.7421875]
[7260,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2616.9130859375,9707.2099609375,2616.6181640625]
[7260,21,"Dilution Factor:",15.762999534606934,14.111000061035156,20.256999969482422]
[7260,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7260,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7260,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.630000114440918,1.1759999990463257]
[7260,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5]
[7260,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7260,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99.0999984741211]
[7260,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.0530014038086,72.11000061035156,71.83899688720703]
[7260,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9860000014305115,0.9869999885559082,0.9860000014305115]
[7260,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.97555011510849,0.9745754599571228,0.9774014353752136]
[7260,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837179183959961,0.9837052226066589,0.9837654829025269]
[7260,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0243921279907227,1.0261961221694946,1.0321311950683594]
[7275,16,"Phase Start Time:",0.3815740644931793,0.38506942987442017,0.40513888001441956]
[7275,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,292.3999938964844]
[7275,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.5,22.5]
[7275,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.39599609375,308.677734375,322.04913330078125]
[7275,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1569.954833984375,5828.35009765625,1569.4527587890625]
[7275,21,"Dilution Factor:",18.371000289916992,16.027000427246094,23.0310001373291]
[7275,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[7275,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7275,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.597999572753906,1.1729999780654907]
[7275,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.4000000953674316]
[7275,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7275,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[7275,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.80400085449219,72.7509994506836,72.4260025024414]
[7275,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9850000143051147,0.9900000095367432,0.9879999756813049]
[7275,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9768357276916504,0.9755707383155823,0.9780757427215576]
[7275,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837732315063477,0.9835627675056458,0.9836350083351135]
[7275,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0446012020111084,1.0510395765304565,1.0573527812957764]
[7276,16,"Phase Start Time:",0.457361102104187,0.46085646748542786,0.4809143543243408]
[7276,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7276,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.600000381469727,22.5]
[7276,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.2754821777344,374.5982360839844,391.5262451171875]
[7276,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1910.9163818359375,7072.4150390625,1908.0379638671875]
[7276,21,"Dilution Factor:",13.050999641418457,11.765000343322754,15.960000038146973]
[7276,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7276,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7276,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.569000244140625,1.187000036239624]
[7276,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[7276,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7276,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[7276,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.12999725341797,72.66999816894531,72.9749984741211]
[7276,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9890000224113464,0.9909999966621399]
[7276,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9741823077201843,0.9731559753417969,0.9758262038230896]
[7276,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834785461425781,0.9835807681083679,0.9835129976272583]
[7276,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0281264781951904,1.030238389968872,1.0348199605941772]
[7278,16,"Phase Start Time:",0.7088310122489929,0.7123264074325562,0.7323842644691467]
[7278,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.29998779296875]
[7278,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.5,22.399999618530273]
[7278,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",514.6558837890625,509.4269104003906,531.8125610351562]
[7278,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2593.0078125,9617.98046875,2590.813720703125]
[7278,21,"Dilution Factor:",15.906000137329102,14.156999588012695,20.381000518798828]
[7278,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7278,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7278,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.612000465393066,1.1790000200271606]
[7278,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[7278,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7278,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[7278,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.34700012207031,74.55799865722656,74.6050033569336]
[7278,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,0.9980000257492065,0.9980000257492065]
[7278,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975132942199707,0.9740593433380127,0.9768424034118652]
[7278,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832082390785217,0.9831613302230835,0.9831508994102478]
[7278,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0224988460540771,1.0241872072219849,1.0295888185501099]
[7280,16,"Phase Start Time:",0.4307291805744171,0.4342361092567444,0.45429399609565735]
[7280,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.800048828125,292.20001220703125]
[7280,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.5]
[7280,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.68310546875,373.9058532714844,390.99066162109375]
[7280,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1909.8250732421875,7059.34228515625,1904.12451171875]
[7280,21,"Dilution Factor:",13.01200008392334,11.612000465393066,16.030000686645508]
[7280,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7280,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7280,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.581000328063965,1.1699999570846558]
[7280,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.0999999046325684]
[7280,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7280,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[7280,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.01399993896484,73.21900177001953,73.24500274658203]
[7280,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9919999837875366,0.9919999837875366]
[7280,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9741803407669067,0.9728952646255493,0.9757940173149109]
[7280,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835042953491211,0.9834587574005127,0.9834529757499695]
[7280,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0283050537109375,1.031091570854187,1.0357648134231567]
[7281,16,"Phase Start Time:",0.4959374964237213,0.49943286180496216,0.5194907188415527]
[7281,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.699951171875,292.29998779296875]
[7281,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.600000381469727,22.5]
[7281,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.61004638671875,373.7385559082031,391.00262451171875]
[7281,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1905.03955078125,7055.56103515625,1904.83447265625]
[7281,21,"Dilution Factor:",11.868000030517578,10.777999877929687,15.692999839782715]
[7281,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7281,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7281,24,"Distance (mi)",1.2000000476837158,8.623000144958496,1.1790000200271606]
[7281,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,2.299999952316284]
[7281,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7281,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[7281,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.85700225830078,72.92500305175781,73.0719985961914]
[7281,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9900000095367432,0.9909999966621399]
[7281,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9730404615402222,0.9717395901679993,0.9753976464271545]
[7281,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835392236709595,0.9835240840911865,0.9834914207458496]
[7281,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0242291688919067,1.0271251201629639,1.0325467586517334]
[7302,16,"Phase Start Time:",0.39325231313705444,0.3967476785182953,0.4168402850627899]
[7302,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.699951171875,292.6000061035156]
[7302,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.5,22.399999618530273]
[7302,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.6368408203125,308.9713439941406,322.37371826171875]
[7302,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1571.6884765625,5832.86376953125,1572.109130859375]
[7302,21,"Dilution Factor:",18.110000610351563,16.520999908447266,24.604999542236328]
[7302,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7302,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,1.2999999523162842,0]
[7302,24,"Distance (mi)",1.1690000295639038,8.586999893188477,1.1799999475479126]
[7302,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.5]
[7302,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7302,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[7302,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.31400299072266,72.6259994506836,72.3949966430664]
[7302,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9890000224113464,0.9879999756813049]
[7302,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9766204357147217,0.976079523563385,0.9786006212234497]
[7302,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834376573562622,0.9835905432701111,0.9836418628692627]
[7302,32,"Raw Samp Extraction CF",1.046392798423767,1.0613024234771729,1.0737768411636353]
[7303,16,"Phase Start Time:",0.46167823672294617,0.465173602104187,0.4853009283542633]
[7303,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.800048828125,291.79998779296875]
[7303,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.600000381469727,22.5]
[7303,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.540283203125,375.8238830566406,392.3477478027344]
[7303,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1909.72021484375,7095.5546875,1908.117919921875]
[7303,21,"Dilution Factor:",15.319000244140625,14.602999687194824,19.878999710083008]
[7303,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7303,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7303,24,"Distance (mi)",1.1679999828338623,8.571999549865723,1.1690000295639038]
[7303,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,1.7999999523162842]
[7303,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7303,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[7303,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.39700317382812,73.14099884033203,73.33899688720703]
[7303,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9909999966621399,0.9919999837875366]
[7303,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9758251905441284,0.975114107131958,0.9772993326187134]
[7303,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836414456367493,0.9834761023521423,0.9834321141242981]
[7303,32,"Raw Samp Extraction CF",1.030021071434021,1.0348061323165894,1.0383764505386353]
[7304,16,"Phase Start Time:",0.5660532116889954,0.5695486068725586,0.5896064639091492]
[7304,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[7304,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.299999237060547,21.399999618530273,22.299999237060547]
[7304,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",516.1734008789062,510.7632141113281,532.4940795898438]
[7304,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2600.653564453125,9644.060546875,2594.1337890625]
[7304,21,"Dilution Factor:",14.935999870300293,13.506999969482422,19.242000579833984]
[7304,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7304,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7304,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.602999687194824,1.1740000247955322]
[7304,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[7304,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7304,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[7304,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.78700256347656,76.22200012207031,79.70700073242188]
[7304,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.00600004196167,1.0230000019073486]
[7304,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746006727218628,0.9738010168075562,0.975701630115509]
[7304,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826666712760925,0.9827920198440552,0.9820193648338318]
[7304,32,"Raw Samp Extraction CF",1.022154450416565,1.0237605571746826,1.0282918214797974]
[7309,16,"Phase Start Time:",0.37388888001441956,0.3773958384990692,0.39750000834465027]
[7309,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.699951171875,292.20001220703125]
[7309,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.399999618530273,22.399999618530273]
[7309,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.200927734375,307.4617614746094,320.8726806640625]
[7309,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1564.4466552734375,5804.36572265625,1562.6500244140625]
[7309,21,"Dilution Factor:",18.04199981689453,16.420000076293945,23.913999557495117]
[7309,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,719]
[7309,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7309,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.612000465393066,1.1950000524520874]
[7309,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.200000047683716]
[7309,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7309,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[7309,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.44400024414062,75.75499725341797,76.6719970703125]
[7309,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.003999948501587,1.0080000162124634]
[7309,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9761289358139038,0.9753383994102478,0.9775029420852661]
[7309,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829646944999695,0.9828956723213196,0.9826921820640564]
[7309,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0462746620178223,1.0622296333312988,1.0707310438156128]
[7310,16,"Phase Start Time:",0.4649421274662018,0.4684374928474426,0.488506942987442]
[7310,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,292.29998779296875]
[7310,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22.100000381469727,22.5]
[7310,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.07672119140625,374.17120361328125,390.4703369140625]
[7310,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1902.9862060546875,7064.3525390625,1902.2413330078125]
[7310,21,"Dilution Factor:",15.293999671936035,14.522000312805176,19.264999389648438]
[7310,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7310,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7310,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.581000328063965,1.190999984741211]
[7310,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.299999952316284]
[7310,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7310,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.19999694824219,98.0999984741211]
[7310,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.0989990234375,75.87000274658203,79.70700073242188]
[7310,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.003999948501587,1.0230000019073486]
[7310,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749752879142761,0.9744711518287659,0.9756831526756287]
[7310,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828193187713623,0.9828701019287109,0.9820193648338318]
[7310,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0303945541381836,1.0345085859298706,1.039720892906189]
[7311,16,"Phase Start Time:",0.5401620268821716,0.5436574220657349,0.5637268424034119]
[7311,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7311,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.899999618530273,22.399999618530273]
[7311,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",514.1865234375,508.5617370605469,530.4240112304688]
[7311,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2588.92919921875,9601.6455078125,2584.932861328125]
[7311,21,"Dilution Factor:",14.979000091552734,13.305999755859375,19.065000534057617]
[7311,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[7311,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7311,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.61299991607666,1.1690000295639038]
[7311,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.4000000953674316]
[7311,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7311,27,"Barometer (kPa)",98,97.9000015258789,97.9000015258789]
[7311,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.2959976196289,76.14600372314453,81.93299865722656]
[7311,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.00600004196167,1.034000039100647]
[7311,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747095704078674,0.9736791253089905,0.9751532673835754]
[7311,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827755689620972,0.9828088879585266,0.9815264940261841]
[7311,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0231434106826782,1.0255478620529175,1.0305161476135254]
[7312,16,"Phase Start Time:",0.6042823791503906,0.6077777743339539,0.6278356313705444]
[7312,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,292.1000061035156]
[7312,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,22.299999237060547]
[7312,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.8031921386719,372.1409606933594,388.9039306640625]
[7312,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1896.576171875,7025.4013671875,1893.31396484375]
[7312,21,"Dilution Factor:",11.855999946594238,10.871000289916992,15.510000228881836]
[7312,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,719]
[7312,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7312,24,"Distance (mi)",1.2000000476837158,8.61299991607666,1.1759999990463257]
[7312,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[7312,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7312,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[7312,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.73899841308594,76.53199768066406,81.34100341796875]
[7312,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0069999694824219,1.031000018119812]
[7312,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9723911881446838,0.9710404872894287,0.9734712839126587]
[7312,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828991889953613,0.9827232360839844,0.9816575646400452]
[7312,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0274816751480103,1.0307624340057373,1.038633942604065]
[7325,16,"Phase Start Time:",0.371076375246048,0.37458333373069763,0.3946411907672882]
[7325,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.29998779296875]
[7325,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22.100000381469727,22.299999237060547]
[7325,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",307.8509521484375,305.0848388671875,318.3028259277344]
[7325,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1551.0556640625,5759.49365234375,1550.665283203125]
[7325,21,"Dilution Factor:",17.864999771118164,15.40999984741211,21.799999237060547]
[7325,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7325,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7325,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.590999603271484,1.1820000410079956]
[7325,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[7325,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7325,27,"Barometer (kPa)",97.4000015258789,97.4000015258789,97.4000015258789]
[7325,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.36599731445312,76.625,82.13600158691406]
[7325,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0080000162124634,1.034999966621399]
[7325,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760352969169617,0.9748401045799255,0.9759315848350525]
[7325,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827600717544556,0.9827026128768921,0.9814816117286682]
[7325,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0529283285140991,1.0599185228347778,1.0698405504226685]
[7326,16,"Phase Start Time:",0.43876156210899353,0.44225695729255676,0.4625000059604645]
[7326,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.1000061035156]
[7326,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22,22.399999618530273]
[7326,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.25115966796875,370.3907165527344,387.0528564453125]
[7326,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1889.3896484375,6992.35986328125,1884.3023681640625]
[7326,21,"Dilution Factor:",12.644000053405762,11.210000038146973,15.406999588012695]
[7326,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7326,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7326,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.574000358581543,1.1820000410079956]
[7326,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[7326,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7326,27,"Barometer (kPa)",97.4000015258789,97.4000015258789,97.4000015258789]
[7326,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.39299774169922,77.31400299072266,83.54499816894531]
[7326,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0110000371932983,1.0420000553131104]
[7326,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.973300576210022,0.9718290567398071,0.973362922668457]
[7326,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827540516853333,0.982549786567688,0.9811698794364929]
[7326,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0275623798370361,1.0314794778823853,1.035148024559021]
[7327,16,"Phase Start Time:",0.5134490728378296,0.5169444680213928,0.5370023250579834]
[7327,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.1000061035156]
[7327,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.899999618530273,22.299999237060547]
[7327,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",509.9234924316406,505.2061767578125,526.4799194335938]
[7327,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2568.314697265625,9537.4501953125,2563.07958984375]
[7327,21,"Dilution Factor:",15.475000381469727,13.637999534606934,19.297000885009766]
[7327,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,721]
[7327,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7327,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.63599967956543,1.1779999732971191]
[7327,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[7327,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7327,27,"Barometer (kPa)",97.30000305175781,97.19999694824219,97.19999694824219]
[7327,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.72100067138672,77.00900268554688,82.87699890136719]
[7327,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.0099999904632568,1.0390000343322754]
[7327,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745323061943054,0.973552405834198,0.974907398223877]
[7327,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982459545135498,0.9826174378395081,0.9813176393508911]
[7327,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0259889364242554,1.0292576551437378,1.0319327116012573]
[7341,16,"Phase Start Time:",0.3822106420993805,0.38570600748062134,0.4057638943195343]
[7341,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.1000061035156]
[7341,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.5,22.399999618530273]
[7341,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",512.353759765625,507.23687744140625,529.8995361328125]
[7341,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2582.262939453125,9575.787109375,2579.7275390625]
[7341,21,"Dilution Factor:",15.246000289916992,13.623000144958496,20.101999282836914]
[7341,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7341,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7341,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.611000061035156,1.1790000200271606]
[7341,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2]
[7341,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7341,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.69999694824219,97.80000305175781]
[7341,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.36499786376953,73.32499694824219,73.1240005493164]
[7341,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9919999837875366,0.9909999966621399]
[7341,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756563305854797,0.974545955657959,0.977458119392395]
[7341,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834263324737549,0.9834352135658264,0.9834798574447632]
[7341,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0232917070388794,1.0253269672393799,1.0307255983352661]
[7342,16,"Phase Start Time:",0.4496527910232544,0.45314815640449524,0.4732060134410858]
[7342,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.1000061035156]
[7342,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.399999618530273,22.399999618530273]
[7342,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.56280517578125,372.66552734375,389.152099609375]
[7342,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1896.621337890625,7035.30419921875,1894.5220947265625]
[7342,21,"Dilution Factor:",15.307999610900879,14.501999855041504,19.743999481201172]
[7342,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7342,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7342,24,"Distance (mi)",1.1699999570846558,8.579000473022461,1.1699999570846558]
[7342,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[7342,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7342,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.69999694824219]
[7342,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.18599700927734,73.02400207519531,74.26899719238281]
[7342,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9909999966621399,0.996999979019165]
[7342,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975575864315033,0.9751216173171997,0.9770742654800415]
[7342,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834660887718201,0.9835020899772644,0.9832255244255066]
[7342,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0328320264816284,1.0396111011505127,1.0431358814239502]
[7343,16,"Phase Start Time:",0.515173614025116,0.5186805725097656,0.5387384295463562]
[7343,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.29998779296875]
[7343,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.399999618530273,22.399999618530273]
[7343,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.29852294921875,305.53961181640625,318.77325439453125]
[7343,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1552.7969970703125,5768.07861328125,1552.95703125]
[7343,21,"Dilution Factor:",17.929000854492188,15.550000190734863,22.29400062561035]
[7343,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7343,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7343,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.618000030517578,1.187000036239624]
[7343,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[7343,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7343,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5999984741211]
[7343,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.66100311279297,73.03900146484375,73.09100341796875]
[7343,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9909999966621399,0.9909999966621399]
[7343,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9766635894775391,0.9757010340690613,0.9780482053756714]
[7343,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833605885505676,0.983498752117157,0.9834871888160706]
[7343,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0495678186416626,1.052902102470398,1.060436487197876]
[7344,16,"Phase Start Time:",0.580196738243103,0.5836921334266663,0.6037499904632568]
[7344,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.3999938964844]
[7344,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.399999618530273,22.299999237060547]
[7344,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",375.32861328125,370.1632995605469,387.21649169921875]
[7344,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1889.7796630859375,6988.06640625,1887.0350341796875]
[7344,21,"Dilution Factor:",12.420000076293945,11.140000343322754,15.52299976348877]
[7344,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7344,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7344,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.579000473022461,1.1670000553131104]
[7344,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.4000000953674316]
[7344,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7344,27,"Barometer (kPa)",97.5,97.5,97.4000015258789]
[7344,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.33000183105469,73.13700103759766,73.23600006103516]
[7344,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9909999966621399,0.9919999837875366]
[7344,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9738233685493469,0.9726914763450623,0.9757127165794373]
[7344,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834340810775757,0.983476996421814,0.9834550023078918]
[7344,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0278595685958862,1.0307551622390747,1.0350931882858276]
[7345,16,"Phase Start Time:",0.648888885974884,0.6523958444595337,0.6724652647972107]
[7345,17,"Test Time (sec):",303.1000061035156,1132.699951171875,292.8999938964844]
[7345,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.399999618530273,22.299999237060547]
[7345,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",307.80267333984375,304.99627685546875,318.28125]
[7345,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1554.91650390625,5757.8212890625,1553.742919921875]
[7345,21,"Dilution Factor:",18.225000381469727,16.547000885009766,24.423999786376953]
[7345,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[7345,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7345,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.562999725341797,1.1749999523162842]
[7345,25,"Crank Time (sec):",3,0,2.9000000953674316]
[7345,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7345,27,"Barometer (kPa)",97.4000015258789,97.4000015258789,97.4000015258789]
[7345,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.37799835205078,73.30699920654297,73.10800170898438]
[7345,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9919999837875366,0.9909999966621399]
[7345,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9765969514846802,0.9758264422416687,0.97832190990448]
[7345,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834234118461609,0.9834392070770264,0.9834834337234497]
[7345,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0446499586105347,1.0589566230773926,1.0711498260498047]
[7351,16,"Phase Start Time:",0.3843402862548828,0.3878472149372101,0.40789350867271423]
[7351,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.699951171875,292.79998779296875]
[7351,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.299999237060547,22.299999237060547]
[7351,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.9753723144531,306.4158020019531,319.64251708984375]
[7351,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1558.78076171875,5784.61962890625,1559.85546875]
[7351,21,"Dilution Factor:",18.44099998474121,16.63599967956543,24.535999298095703]
[7351,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7351,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7351,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.57699966430664,1.1740000247955322]
[7351,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.799999952316284]
[7351,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7351,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[7351,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.48600006103516,73.14900207519531,72.98699951171875]
[7351,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9919999837875366,0.9909999966621399]
[7351,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9768784046173096,0.9758985638618469,0.978376567363739]
[7351,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836216568946838,0.9834743142127991,0.9835103154182434]
[7351,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0456944704055786,1.0586540699005127,1.0710030794143677]
[7352,16,"Phase Start Time:",0.451608806848526,0.45511573553085327,0.47517362236976624]
[7352,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.5999755859375,292.20001220703125]
[7352,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.299999237060547,22.299999237060547]
[7352,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.293701171875,372.4434509277344,388.7506408691406]
[7352,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1897.1474609375,7030.49072265625,1893.215576171875]
[7352,21,"Dilution Factor:",15.390000343322754,14.559000015258789,19.610000610351562]
[7352,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7352,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7352,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.559000015258789,1.1749999523162842]
[7352,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.200000047683716]
[7352,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7352,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.69999694824219,97.69999694824219]
[7352,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.89099884033203,74.60099792480469,75.5009994506836]
[7352,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,0.9980000257492065,1.003000020980835]
[7352,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754654765129089,0.9748083353042603,0.9767544865608215]
[7352,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833095073699951,0.9831517934799194,0.9829519987106323]
[7352,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0328072309494019,1.038729190826416,1.0431652069091797]
[7353,16,"Phase Start Time:",0.5345602035522461,0.538067102432251,0.5581133961677551]
[7353,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.3999938964844]
[7353,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.700000762939453,22.5]
[7353,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",511.40936279296875,505.9001159667969,527.6073608398438]
[7353,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2577.503173828125,9550.55078125,2571.20654296875]
[7353,21,"Dilution Factor:",15.180000305175781,13.600000381469727,19.527000427246094]
[7353,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7353,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7353,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.595999717712402,1.1779999732971191]
[7353,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.299999952316284]
[7353,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7353,27,"Barometer (kPa)",97.5,97.5,97.4000015258789]
[7353,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.947998046875,76.31800079345703,80.14299774169922]
[7353,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.00600004196167,1.024999976158142]
[7353,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749163389205933,0.9738722443580627,0.9757252931594849]
[7353,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828528165817261,0.9827707409858704,0.9819228053092957]
[7353,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0230255126953125,1.0248225927352905,1.0303339958190918]
[7373,16,"Phase Start Time:",0.389317125082016,0.39281249046325684,0.4128703773021698]
[7373,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.5999755859375,292.8999938964844]
[7373,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.399999618530273,22.299999237060547]
[7373,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.1615905761719,308.4853820800781,322.13812255859375]
[7373,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1569.2916259765625,5823.17578125,1572.5709228515625]
[7373,21,"Dilution Factor:",18.05299949645996,16.3700008392334,24.059999465942383]
[7373,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7373,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7373,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.605999946594238,1.1759999990463257]
[7373,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.799999952316284]
[7373,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7373,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[7373,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.14299774169922,71.99600219726562,72.93099975585938]
[7373,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9860000014305115,0.9909999966621399]
[7373,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9770563840866089,0.9763768315315247,0.9785184860229492]
[7373,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836978912353516,0.9837305545806885,0.9835227727890015]
[7373,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0519740581512451,1.0726375579833984,1.0861890316009521]
[7374,16,"Phase Start Time:",0.4544907510280609,0.45798611640930176,0.47804397344589233]
[7374,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,292.20001220703125]
[7374,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.299999237060547,22.200000762939453]
[7374,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.6185607910156,375.90740966796875,392.3926086425781]
[7374,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1910.746826171875,7097.1318359375,1910.9520263671875]
[7374,21,"Dilution Factor:",15.434000015258789,15.03600025177002,19.72100067138672]
[7374,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7374,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7374,24,"Distance (mi)",1.1699999570846558,8.57800006866455,1.1740000247955322]
[7374,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[7374,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7374,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5]
[7374,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.6969985961914,71.83100128173828,71.1709976196289]
[7374,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9850000143051147,0.9819999933242798]
[7374,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757770299911499,0.975599467754364,0.9776979684829712]
[7374,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835747480392456,0.9837672710418701,0.9839140176773071]
[7374,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0324864387512207,1.037363052368164,1.0409833192825317]
[7375,16,"Phase Start Time:",0.5652777552604675,0.5687731504440308,0.5888310074806213]
[7375,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.29998779296875]
[7375,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.5,22.5]
[7375,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",515.599609375,510.23828125,532.671142578125]
[7375,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2597.7626953125,9633.298828125,2594.99609375]
[7375,21,"Dilution Factor:",15.095000267028809,13.49899959564209,19.566999435424805]
[7375,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7375,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7375,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.598999977111816,1.1770000457763672]
[7375,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[7375,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7375,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[7375,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.80599975585938,72.93099975585938,72.9010009765625]
[7375,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9850000143051147,0.9909999966621399,0.9900000095367432]
[7375,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756420254707336,0.9743837714195251,0.9772301912307739]
[7375,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837728142738342,0.9835227727890015,0.9835294485092163]
[7375,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0230696201324463,1.0251089334487915,1.0310213565826416]
[7387,16,"Phase Start Time:",0.35847222805023193,0.36200231313705444,0.3820949196815491]
[7387,17,"Test Time (sec):",304.8999938964844,1132.800048828125,293.1000061035156]
[7387,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.299999237060547,22.299999237060547]
[7387,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.9781494140625,310.4361267089844,324.080078125]
[7387,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1590.45068359375,5861.0341796875,1583.131103515625]
[7387,21,"Dilution Factor:",18.336000442504883,16.395999908447266,24.084999084472656]
[7387,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7387,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7387,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.597999572753906,1.1759999990463257]
[7387,25,"Crank Time (sec):",4.800000190734863,0,3.0999999046325684]
[7387,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7387,27,"Barometer (kPa)",99,99.0999984741211,99.0999984741211]
[7387,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.19599914550781,71.8030014038086,71.6989974975586]
[7387,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9829999804496765,0.9850000143051147,0.9850000143051147]
[7387,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9774056673049927,0.9764289855957031,0.9788016080856323]
[7387,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9839084148406982,0.9837734699249268,0.9837965965270996]
[7387,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0448808670043945,1.0602478981018066,1.0705128908157349]
[7388,16,"Phase Start Time:",0.42293980717658997,0.4264351725578308,0.4464930593967438]
[7388,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,291.8999938964844]
[7388,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.399999618530273,22.399999618530273]
[7388,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.7689208984375,377.9806213378906,394.7660217285156]
[7388,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1923.47900390625,7135.64453125,1920.53662109375]
[7388,21,"Dilution Factor:",15.652999877929688,14.758000373840332,20.05500030517578]
[7388,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7388,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7388,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.602999687194824,1.1679999828338623]
[7388,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,1.899999976158142]
[7388,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7388,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.19999694824219]
[7388,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.4729995727539,72.14399719238281,71.31900024414062]
[7388,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9869999885559082,0.9829999804496765]
[7388,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975928544998169,0.9753726720809937,0.9777575731277466]
[7388,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836245179176331,0.9836976528167725,0.9838810563087463]
[7388,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0328011512756348,1.038527250289917,1.0425910949707031]
[7389,16,"Phase Start Time:",0.49091434478759766,0.4944097101688385,0.5144675970077515]
[7389,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.5]
[7389,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.299999237060547,22.299999237060547]
[7389,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",519.5013427734375,513.8759155273438,536.4186401367188]
[7389,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2617.421142578125,9701.9765625,2615.040771484375]
[7389,21,"Dilution Factor:",15.230999946594238,13.473999977111816,19.988000869750977]
[7389,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7389,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7389,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.644000053405762,1.1710000038146973]
[7389,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5]
[7389,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7389,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99]
[7389,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.18099975585938,71.66699981689453,71.66300201416016]
[7389,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9850000143051147,0.9850000143051147]
[7389,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756141901016235,0.9746462106704712,0.977634847164154]
[7389,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836894273757935,0.9838036894798279,0.9838045835494995]
[7389,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0229297876358032,1.0248310565948486,1.030592918395996]
[7410,16,"Phase Start Time:",0.3781481385231018,0.38164350390434265,0.4017361104488373]
[7410,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.70001220703125]
[7410,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.399999618530273,22.299999237060547]
[7410,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.5115051269531,375.68359375,393.03399658203125]
[7410,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1917.143798828125,7092.90625,1917.3509521484375]
[7410,21,"Dilution Factor:",12.916999816894531,11.232999801635742,15.770000457763672]
[7410,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7410,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7410,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.616000175476074,1.1699999570846558]
[7410,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5999999046325684]
[7410,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7410,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[7410,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.41699981689453,72.27100372314453,72.43000030517578]
[7410,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9869999885559082,0.9879999756813049]
[7410,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974386990070343,0.9729949235916138,0.9760305881500244]
[7410,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836369752883911,0.9836694598197937,0.9836341142654419]
[7410,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0291258096694946,1.031359314918518,1.0367156267166138]
[7429,16,"Phase Start Time:",0.5350578427314758,0.5385648012161255,0.5586226582527161]
[7429,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.29998779296875]
[7429,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.700000762939453,22.200000762939453]
[7429,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.2239990234375,373.0706481933594,389.714599609375]
[7429,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1906.2489013671875,7043.57373046875,1898.5596923828125]
[7429,21,"Dilution Factor:",12.491000175476074,11.265000343322754,15.65999984741211]
[7429,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7429,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7429,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.571000099182129,1.1640000343322754]
[7429,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.299999952316284]
[7429,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7429,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.0999984741211,98]
[7429,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.33499908447266,75.8759994506836,81.40699768066406]
[7429,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,1.003999948501587,1.031000018119812]
[7429,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9734336137771606,0.9722220301628113,0.9739839434623718]
[7429,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829888343811035,0.9828687906265259,0.9816429615020752]
[7429,32,"Raw Samp Extraction CF",1.027007818222046,1.0289952754974365,1.033698558807373]
[7430,16,"Phase Start Time:",0.6014467477798462,0.6049652695655823,0.6250231266021729]
[7430,17,"Test Time (sec):",303.6000061035156,1132.800048828125,292.8999938964844]
[7430,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.600000381469727,21.700000762939453]
[7430,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.4949951171875,306.7784118652344,320.04620361328125]
[7430,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1566.044677734375,5791.97607421875,1562.3587646484375]
[7430,21,"Dilution Factor:",18.770000457763672,16.79400062561035,24.934999465942383]
[7430,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7430,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7430,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.595999717712402,1.1859999895095825]
[7430,25,"Crank Time (sec):",3.5,0,2.799999952316284]
[7430,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7430,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[7430,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.85099792480469,75.48200225830078,75.63800048828125]
[7430,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0019999742507935,1.003000020980835]
[7430,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9761033654212952,0.9753249883651733,0.9777786135673523]
[7430,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.98287433385849,0.9829562306404114,0.9829216003417969]
[7430,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0490922927856445,1.067357063293457,1.0813041925430298]
[7431,16,"Phase Start Time:",0.669710636138916,0.6732060313224792,0.6932638883590698]
[7431,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7431,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.399999618530273,21.700000762939453,21.700000762939453]
[7431,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",377.4072265625,373.5710144042969,390.1544189453125]
[7431,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1900.245361328125,7053.02099609375,1901.3525390625]
[7431,21,"Dilution Factor:",15.515999794006348,14.64900016784668,19.711999893188477]
[7431,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7431,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7431,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.586999893188477,1.1740000247955322]
[7431,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.299999952316284]
[7431,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7431,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[7431,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.67900085449219,76.24600219726562,75.31800079345703]
[7431,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.00600004196167,1.0019999742507935]
[7431,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746893644332886,0.9741934537887573,0.9766101241111755]
[7431,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826906323432922,0.9827867150306702,0.9829926490783691]
[7431,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0323948860168457,1.0382078886032104,1.0410940647125244]
[7432,16,"Phase Start Time:",0.3720138967037201,0.37552082538604736,0.3955787122249603]
[7432,17,"Test Time (sec):",302.79998779296875,1132.800048828125,292.6000061035156]
[7432,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.200000762939453,22.200000762939453]
[7432,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",311.3370056152344,308.7528991699219,322.09521484375]
[7432,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1571.2139892578125,5829.25439453125,1570.7509765625]
[7432,21,"Dilution Factor:",18.674999237060547,16.867000579833984,25.20800018310547]
[7432,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7432,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7432,24,"Distance (mi)",1.1959999799728394,8.628999710083008,1.180999994277954]
[7432,25,"Crank Time (sec):",2.700000047683716,0,2.5999999046325684]
[7432,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7432,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5999984741211,98.5]
[7432,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",70.98899841308594,71.4219970703125,71.5719985961914]
[7432,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9819999933242798,0.984000027179718,0.984000027179718]
[7432,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9771279692649841,0.9762639403343201,0.9787373542785645]
[7432,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9839544892311096,0.9838581681251526,0.9838248491287231]
[7432,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0517702102661133,1.0703989267349243,1.0829885005950928]
[7433,16,"Phase Start Time:",0.4397916793823242,0.44328704476356506,0.4633912146091461]
[7433,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,291.8999938964844]
[7433,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",23.200000762939453,22.399999618530273,22.299999237060547]
[7433,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.13934326171875,375.7275695800781,392.53106689453125]
[7433,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1910.2303466796875,7094.36279296875,1909.6636962890625]
[7433,21,"Dilution Factor:",15.538000106811523,14.758000373840332,19.913999557495117]
[7433,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7433,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7433,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.564000129699707,1.1699999570846558]
[7433,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,1.899999976158142]
[7433,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7433,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[7433,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.20500183105469,71.18099975585938,72.25599670410156]
[7433,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9829999804496765,0.9829999804496765,0.9869999885559082]
[7433,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759236574172974,0.9753832817077637,0.9773550033569336]
[7433,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9839064478874207,0.9839117527008057,0.9836727380752563]
[7433,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0330042839050293,1.0381351709365845,1.0444995164871216]
[7460,16,"Phase Start Time:",0.37568286061286926,0.3791898190975189,0.3992476761341095]
[7460,17,"Test Time (sec):",302.8999938964844,1132.9000244140625,292.8999938964844]
[7460,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.200000762939453,22.299999237060547]
[7460,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.1514892578125,309.40185546875,322.873779296875]
[7460,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1575.8448486328125,5842.02294921875,1576.1622314453125]
[7460,21,"Dilution Factor:",17.81800079345703,16.441999435424805,24.31100082397461]
[7460,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7460,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7460,24,"Distance (mi)",1.1979999542236328,8.597999572753906,1.1640000343322754]
[7460,25,"Crank Time (sec):",2.799999952316284,0,2.9000000953674316]
[7460,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7460,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[7460,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",70.69000244140625,71.90599822998047,71.58399963378906]
[7460,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9800000190734863,0.9860000014305115,0.984000027179718]
[7460,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9772592186927795,0.9763598442077637,0.978817880153656]
[7460,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9840209484100342,0.983750581741333,0.9838221669197083]
[7460,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0431406497955322,1.0613187551498413,1.0715945959091187]
[7461,16,"Phase Start Time:",0.4472569525241852,0.45076388120651245,0.4709606468677521]
[7461,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.3999938964844]
[7461,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.200000762939453,22.399999618530273]
[7461,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.2694396972656,376.54541015625,393.0659484863281]
[7461,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1917.191650390625,7108.5498046875,1915.5413818359375]
[7461,21,"Dilution Factor:",15.234000205993652,14.407999992370605,19.628999710083008]
[7461,22,"Bag Analysis Time (sec):",723,721,720]
[7461,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7461,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.630000114440918,1.1929999589920044]
[7461,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.299999952316284]
[7461,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7461,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[7461,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.98400115966797,69.93199920654297,70.98699951171875]
[7461,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9769999980926514,0.9819999933242798]
[7461,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756762385368347,0.9757628440856934,0.9777666926383972]
[7461,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835109710693359,0.9841896295547485,0.983954906463623]
[7461,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0329238176345825,1.0407750606536865,1.0440160036087036]
[7462,16,"Phase Start Time:",0.5534259080886841,0.5569328665733337,0.5770139098167419]
[7462,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.800048828125,292.5]
[7462,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.399999618530273,22.5]
[7462,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",517.0735473632812,511.4463195800781,533.7102661132812]
[7462,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2607.7744140625,9656.1064453125,2601.83740234375]
[7462,21,"Dilution Factor:",14.460000038146973,13.118000030517578,18.981000900268555]
[7462,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7462,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7462,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.630999565124512,1.1749999523162842]
[7462,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.5]
[7462,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7462,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5]
[7462,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.56300354003906,72.54299926757812,72.53800201416016]
[7462,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9890000224113464,0.9890000224113464]
[7462,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755755066871643,0.9747382402420044,0.9774680733680725]
[7462,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836045503616333,0.9836089611053467,0.9836100935935974]
[7462,32,"Raw Samp Extraction CF",1.023741364479065,1.0262709856033325,1.0322176218032837]
[7472,16,"Phase Start Time:",0.3895949125289917,0.39310184121131897,0.4131828844547272]
[7472,17,"Test Time (sec):",303,1132.800048828125,292.79998779296875]
[7472,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.299999237060547,22.200000762939453]
[7472,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.399658203125,309.89715576171875,323.3645935058594]
[7472,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1577.6182861328125,5850.8583984375,1578.0191650390625]
[7472,21,"Dilution Factor:",17.909000396728516,16.422000885009766,24.229000091552734]
[7472,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7472,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7472,24,"Distance (mi)",1.2009999752044678,8.60099983215332,1.1770000457763672]
[7472,25,"Crank Time (sec):",2.9000000953674316,0,2.799999952316284]
[7472,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7472,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[7472,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.40699768066406,72.11299896240234,71.77300262451172]
[7472,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9869999885559082,0.9850000143051147]
[7472,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.976932942867279,0.9763045310974121,0.9787666201591492]
[7472,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836391806602478,0.9837045669555664,0.9837801456451416]
[7472,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0440541505813599,1.060892105102539,1.07297945022583]
[7473,16,"Phase Start Time:",0.4556597173213959,0.4591550827026367,0.47924768924713135]
[7473,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292]
[7473,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.399999618530273,22.299999237060547]
[7473,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",380.58856201171875,376.7746887207031,393.17828369140625]
[7473,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1918.1663818359375,7113.50634765625,1913.4676513671875]
[7473,21,"Dilution Factor:",15.527000427246094,14.661999702453613,20.007999420166016]
[7473,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7473,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7473,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.5649995803833,1.1790000200271606]
[7473,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2]
[7473,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7473,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.80000305175781]
[7473,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.22599792480469,72.1989974975586,72.63300323486328]
[7473,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9869999885559082,0.9890000224113464]
[7473,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759834408760071,0.9754067063331604,0.9775210022926331]
[7473,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836794137954712,0.9836854338645935,0.9835889935493469]
[7473,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0324933528900146,1.0390405654907227,1.0428515672683716]
[7475,16,"Phase Start Time:",0.6144791841506958,0.6179745197296143,0.6380324363708496]
[7475,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.20001220703125]
[7475,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.399999618530273,22.399999618530273]
[7475,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",379.6711120605469,375.1815490722656,392.1727600097656]
[7475,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1912.2767333984375,7083.42724609375,1909.88134765625]
[7475,21,"Dilution Factor:",11.359000205993652,10.293000221252441,14.371000289916992]
[7475,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7475,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7475,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.619000434875488,1.1779999732971191]
[7475,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[7475,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7475,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.69999694824219,98.69999694824219]
[7475,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.5510025024414,72.41000366210938,72.52899932861328]
[7475,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9879999756813049,0.9890000224113464]
[7475,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.973432183265686,0.9722980260848999,0.9754905700683594]
[7475,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836071729660034,0.9836385250091553,0.9836121201515198]
[7475,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0273940563201904,1.0290684700012207,1.036026120185852]
[7483,16,"Phase Start Time:",0.38940972089767456,0.3929050862789154,0.4129745364189148]
[7483,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,291.8999938964844]
[7483,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.399999618530273,22.399999618530273]
[7483,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.5660705566406,373.989013671875,390.3719177246094]
[7483,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1906.0802001953125,7060.91259765625,1899.1593017578125]
[7483,21,"Dilution Factor:",11.248000144958496,10.17300033569336,14.61400032043457]
[7483,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7483,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7483,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.628000259399414,1.1720000505447388]
[7483,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[7483,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7483,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.19999694824219]
[7483,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.86699676513672,72.59600067138672,72.88099670410156]
[7483,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9890000224113464,0.9900000095367432]
[7483,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.973260223865509,0.9721271991729736,0.9755511283874512]
[7483,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983536958694458,0.9835972189903259,0.9835338592529297]
[7483,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0266817808151245,1.0290727615356445,1.037306785583496]
[7484,16,"Phase Start Time:",0.45625001192092896,0.4597569406032562,0.47989583015441895]
[7484,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.800048828125,292.29998779296875]
[7484,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.399999618530273,22.299999237060547]
[7484,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",514.5978393554688,508.98028564453125,531.2257690429688]
[7484,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2596.14599609375,9609.5478515625,2587.954833984375]
[7484,21,"Dilution Factor:",14.649999618530273,13.086999893188477,18.731000900268555]
[7484,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7484,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7484,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.605999946594238,1.1799999475479126]
[7484,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.299999952316284]
[7484,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7484,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.0999984741211]
[7484,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.17400360107422,72.71199798583984,72.56700134277344]
[7484,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9900000095367432,0.9890000224113464]
[7484,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755600094795227,0.9746821522712708,0.9773876667022705]
[7484,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983468770980835,0.9835714101791382,0.9836036562919617]
[7484,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0228456258773804,1.0251590013504028,1.0301103591918945]
[7495,16,"Phase Start Time:",0.3929629623889923,0.39646992087364197,0.41653934121131897]
[7495,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.800048828125,292.70001220703125]
[7495,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.299999237060547,22.399999618530273]
[7495,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.3553161621094,306.6150817871094,319.7801513671875]
[7495,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1560.697509765625,5788.892578125,1559.9942626953125]
[7495,21,"Dilution Factor:",17.594999313354492,16.32900047302246,23.881999969482422]
[7495,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7495,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7495,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.592000007629395,1.1790000200271606]
[7495,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.700000047683716]
[7495,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7495,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[7495,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.8759994506836,72.88300323486328,73.35199737548828]
[7495,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9900000095367432,0.9919999837875366]
[7495,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9767639636993408,0.9761611819267273,0.9783879518508911]
[7495,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835349917411804,0.9835334420204163,0.9834291934967041]
[7495,32,"Raw Samp Extraction CF",1.047930121421814,1.0683002471923828,1.0857985019683838]
[7496,16,"Phase Start Time:",0.46000000834465027,0.4634953737258911,0.4835648238658905]
[7496,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.29998779296875]
[7496,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.399999618530273,22.299999237060547]
[7496,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.9281311035156,373.3077392578125,389.6528015136719]
[7496,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1898.46142578125,7047.427734375,1898.2586669921875]
[7496,21,"Dilution Factor:",15.26200008392334,14.48799991607666,19.111000061035156]
[7496,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7496,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7496,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.567999839782715,1.1829999685287476]
[7496,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[7496,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7496,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[7496,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.7959976196289,72.802001953125,72.63600158691406]
[7496,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9900000095367432,0.9890000224113464]
[7496,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755052328109741,0.9749951958656311,0.9771133065223694]
[7496,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835527539253235,0.9835514426231384,0.9835883378982544]
[7496,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0335479974746704,1.0387226343154907,1.0427223443984985]
[7497,16,"Phase Start Time:",0.5403472185134888,0.543842613697052,0.5639235973358154]
[7497,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,292.5]
[7497,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.299999237060547,22.299999237060547]
[7497,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.91986083984375,306.0614013671875,319.2367248535156]
[7497,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1557.470947265625,5778.94921875,1556.2789306640625]
[7497,21,"Dilution Factor:",17.834999084472656,15.508000373840332,21.785999298095703]
[7497,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,720,720]
[7497,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7497,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.61299991607666,1.1829999685287476]
[7497,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.5]
[7497,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7497,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.69999694824219]
[7497,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.86900329589844,73.10800170898438,73.14399719238281]
[7497,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9909999966621399,0.9909999966621399]
[7497,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9768025279045105,0.975676417350769,0.9779161810874939]
[7497,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835365414619446,0.9834834337234497,0.9834754467010498]
[7497,32,"Raw Samp Extraction CF",1.046491026878357,1.0519227981567383,1.0597296953201294]
[7501,16,"Phase Start Time:",0.3648495376110077,0.36834490299224854,0.3884027898311615]
[7501,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.29998779296875]
[7501,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.399999618530273,22.399999618530273]
[7501,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",515.6913452148438,510.42620849609375,533.0822143554688]
[7501,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2599.08447265625,9636.8466796875,2596.998779296875]
[7501,21,"Dilution Factor:",15.220999717712402,13.704999923706055,19.5310001373291]
[7501,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7501,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7501,24,"Distance (mi)",1.1720000505447388,8.604000091552734,1.180999994277954]
[7501,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[7501,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7501,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[7501,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.96299743652344,72.7040023803711,72.56600189208984]
[7501,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9890000224113464,0.9890000224113464]
[7501,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756808876991272,0.9747394323348999,0.9773971438407898]
[7501,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835156202316284,0.9835731983184814,0.9836038947105408]
[7501,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0234116315841675,1.0256164073944092,1.0308139324188232]
[7502,16,"Phase Start Time:",0.4364120364189148,0.43990740180015564,0.45997685194015503]
[7502,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292]
[7502,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7502,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",378.4637145996094,374.6082458496094,391.3240661621094]
[7502,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1906.195556640625,7073.22802734375,1904.44384765625]
[7502,21,"Dilution Factor:",15.128999710083008,14.227999687194824,19.304000854492188]
[7502,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[7502,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7502,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.586999893188477,1.1759999990463257]
[7502,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.899999976158142]
[7502,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7502,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[7502,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.1709976196289,73.41500091552734,73.3290023803711]
[7502,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9929999709129333,0.9919999837875366]
[7502,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753664135932922,0.9747109413146973,0.9770148396492004]
[7502,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834694266319275,0.9834152460098267,0.9834343194961548]
[7502,32,"Raw Samp Extraction CF",1.032599925994873,1.0392496585845947,1.0429047346115112]
[7503,16,"Phase Start Time:",0.5722801089286804,0.5757870078086853,0.5958564877510071]
[7503,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.1000061035156]
[7503,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,21.899999618530273,22.299999237060547]
[7503,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",309.9527282714844,307.21014404296875,320.4291687011719]
[7503,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.6783447265625,5800.12744140625,1559.9560546875]
[7503,21,"Dilution Factor:",17.735000610351563,15.503999710083008,22.052000045776367]
[7503,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7503,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7503,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.590999603271484,1.187999963760376]
[7503,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.0999999046325684]
[7503,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7503,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[7503,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",79.927001953125,76.83300018310547,78.66699981689453]
[7503,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0240000486373901,1.0089999437332153,1.0180000066757202]
[7503,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975227415561676,0.9748494625091553,0.9767645597457886]
[7503,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9819706678390503,0.9826564788818359,0.9822498559951782]
[7503,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0475008487701416,1.0516587495803833,1.0616886615753174]
[7524,16,"Phase Start Time:",0.44767361879348755,0.45119214057922363,0.47138887643814087]
[7524,17,"Test Time (sec):",303.6000061035156,1132.800048828125,292.6000061035156]
[7524,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.700000762939453,21.700000762939453]
[7524,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",308.7869567871094,306.08868408203125,319.3725891113281]
[7524,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1562.4620361328125,5778.9541015625,1557.4736328125]
[7524,21,"Dilution Factor:",18.55900001525879,16.850000381469727,24.847999572753906]
[7524,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7524,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7524,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.611000061035156,1.1920000314712524]
[7524,25,"Crank Time (sec):",3.5,0,2.5999999046325684]
[7524,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7524,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.69999694824219,97.69999694824219]
[7524,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.27300262451172,76.7490005493164,75.72799682617188]
[7524,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0160000324249268,1.0080000162124634,1.003999948501587]
[7524,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754089117050171,0.9749883413314819,0.9776846170425415]
[7524,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823371767997742,0.9826750755310059,0.9829016327857971]
[7524,32,"Raw Samp Extraction CF",1.045930027961731,1.0638155937194824,1.0772719383239746]
[7525,16,"Phase Start Time:",0.5152893662452698,0.5187963247299194,0.5389120578765869]
[7525,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.1000061035156]
[7525,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.700000762939453,21.799999237060547,21.600000381469727]
[7525,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",376.21917724609375,372.0614318847656,388.5271301269531]
[7525,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1895.5177001953125,7023.89990234375,1891.4796142578125]
[7525,21,"Dilution Factor:",15.33899974822998,14.340999603271484,19.51099967956543]
[7525,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7525,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7525,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.565999984741211,1.1710000038146973]
[7525,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[7525,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7525,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5999984741211]
[7525,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.1719970703125,76.59500122070312,76.08999633789062]
[7525,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0080000162124634,1.0049999952316284]
[7525,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750238656997681,0.9742640256881714,0.9766052961349487]
[7525,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828031063079834,0.9827092885971069,0.9828212857246399]
[7525,32,"Raw Samp Extraction CF",1.034449815750122,1.0387822389602661,1.042959451675415]
[7526,16,"Phase Start Time:",0.591168999671936,0.5946643352508545,0.6147338151931763]
[7526,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,292.20001220703125]
[7526,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,21.799999237060547,22.5]
[7526,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.4632873535156,310.8415832519531,323.9326171875]
[7526,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1577.7652587890625,5868.1708984375,1577.5518798828125]
[7526,21,"Dilution Factor:",17.43000030517578,16.700000762939453,23.163000106811523]
[7526,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7526,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7526,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.609999656677246,1.190000057220459]
[7526,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[7526,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7526,27,"Barometer (kPa)",97.5,97.4000015258789,97.4000015258789]
[7526,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.7300033569336,77.09300231933594,82.56600189208984]
[7526,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.0099999904632568,1.0369999408721924]
[7526,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755477905273438,0.9753468036651611,0.9761601686477661]
[7526,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824575185775757,0.9825987815856934,0.9813864231109619]
[7526,32,"Raw Samp Extraction CF",1.046615719795227,1.0760180950164795,1.0835291147232056]
[7527,16,"Phase Start Time:",0.6615856289863586,0.6650810241699219,0.6852661967277527]
[7527,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.5]
[7527,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22.399999618530273,22.399999618530273]
[7527,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",511.76055908203125,506.207763671875,528.6829223632812]
[7527,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2580.126220703125,9557.2021484375,2577.329345703125]
[7527,21,"Dilution Factor:",14.980999946594238,13.51099967956543,19.658000946044922]
[7527,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7527,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7527,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.609000205993652,1.1790000200271606]
[7527,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.5]
[7527,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7527,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5999984741211]
[7527,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.78099822998047,75.74700164794922,72.53800201416016]
[7527,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.003999948501587,0.9890000224113464]
[7527,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747037291526794,0.9739434123039246,0.9774495959281921]
[7527,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826679825782776,0.9828974008560181,0.9836100935935974]
[7527,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0244144201278687,1.0260697603225708,1.03203547000885]
[7538,16,"Phase Start Time:",0.3858333230018616,0.38934028148651123,0.4093981385231018]
[7538,17,"Test Time (sec):",303,1132.699951171875,293]
[7538,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.399999618530273,22.700000762939453]
[7538,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.7508850097656,311.07000732421875,324.6053466796875]
[7538,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1584.4420166015625,5872.48291015625,1585.1561279296875]
[7538,21,"Dilution Factor:",19.302000045776367,17.643999099731445,26.76799964904785]
[7538,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7538,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7538,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.593999862670898,1.1770000457763672]
[7538,25,"Crank Time (sec):",2.9000000953674316,0,3]
[7538,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7538,27,"Barometer (kPa)",99.30000305175781,99.30000305175781,99.4000015258789]
[7538,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.77400207519531,71.93800354003906,72.01000213623047]
[7538,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9850000143051147,0.9860000014305115,0.9860000014305115]
[7538,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9771106839179993,0.9763989448547363,0.9788897037506104]
[7538,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837799072265625,0.98374342918396,0.9837274551391602]
[7538,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0422098636627197,1.053789734840393,1.0642726421356201]
[7539,16,"Phase Start Time:",0.4529166519641876,0.45641204714775085,0.47646990418434143]
[7539,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[7539,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.399999618530273,22.299999237060547]
[7539,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",383.0677490234375,379.1001281738281,395.79815673828125]
[7539,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1927.46923828125,7158.04248046875,1927.5369873046875]
[7539,21,"Dilution Factor:",15.498000144958496,14.73799991607666,19.795000076293945]
[7539,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7539,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7539,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.590999603271484,1.1660000085830688]
[7539,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,2.200000047683716]
[7539,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7539,27,"Barometer (kPa)",99.4000015258789,99.4000015258789,99.4000015258789]
[7539,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",70.79100036621094,71.3239974975586,70.42400360107422]
[7539,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9810000061988831,0.9829999804496765,0.9789999723434448]
[7539,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9762840270996094,0.9756567478179932,0.9779658913612366]
[7539,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9839985370635986,0.9838799834251404,0.9840801358222961]
[7539,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0331870317459106,1.0383998155593872,1.0435339212417603]
[7540,16,"Phase Start Time:",0.520520806312561,0.5240162014961243,0.5440740585327148]
[7540,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.70001220703125]
[7540,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.399999618530273,22.399999618530273]
[7540,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",382.5669250488281,377.2774658203125,394.67156982421875]
[7540,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1927.4996337890625,7122.36962890625,1925.3394775390625]
[7540,21,"Dilution Factor:",13.357000350952148,12.763999938964844,17.485000610351562]
[7540,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7540,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7540,24,"Distance (mi)",1.2000000476837158,8.659000396728516,1.187999963760376]
[7540,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.700000047683716]
[7540,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7540,27,"Barometer (kPa)",99.4000015258789,99.4000015258789,99.4000015258789]
[7540,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.28700256347656,71.9209976196289,72.03700256347656]
[7540,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9829999804496765,0.9860000014305115,0.9860000014305115]
[7540,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9744439721107483,0.9738404750823975,0.9764971733093262]
[7540,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9838882088661194,0.9837472438812256,0.9837214350700378]
[7540,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0267009735107422,1.0358121395111084,1.0377336740493774]
[7541,16,"Phase Start Time:",0.5899999737739563,0.593506932258606,0.613819420337677]
[7541,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292]
[7541,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.299999237060547,22.299999237060547]
[7541,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.979248046875,316.233154296875,329.91510009765625]
[7541,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1607.123779296875,5969.95458984375,1605.5869140625]
[7541,21,"Dilution Factor:",17.44499969482422,16.656999588012695,23.422000885009766]
[7541,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7541,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7541,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.586999893188477,1.1920000314712524]
[7541,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[7541,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7541,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.19999694824219]
[7541,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.68599700927734,71.39199829101562,71.91500091552734]
[7541,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9850000143051147,0.9829999804496765,0.9860000014305115]
[7541,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9768989682197571,0.9765943288803101,0.9785777926445007]
[7541,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837994575500488,0.9838648438453674,0.9837485551834106]
[7541,32,"Raw Samp Extraction CF",1.040848731994629,1.0717966556549072,1.0755772590637207]
[7542,16,"Phase Start Time:",0.6708912253379822,0.6743981242179871,0.6944560408592224]
[7542,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.20001220703125]
[7542,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.299999237060547,22.299999237060547]
[7542,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.618896484375,377.3542785644531,394.36279296875]
[7542,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1922.087158203125,7124.44873046875,1920.5467529296875]
[7542,21,"Dilution Factor:",11.902000427246094,10.798999786376953,15.515000343322754]
[7542,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7542,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7542,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.592000007629395,1.184000015258789]
[7542,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[7542,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7542,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.19999694824219]
[7542,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.24700164794922,71.88200378417969,72.00900268554688]
[7542,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9860000014305115,0.9860000014305115]
[7542,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9732037782669067,0.9720731377601624,0.9755876660346985]
[7542,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836747646331787,0.983755886554718,0.9837276935577393]
[7542,32,"Raw Samp Extraction CF",1.026789665222168,1.0288437604904175,1.036502718925476]
[7556,16,"Phase Start Time:",0.3736342489719391,0.3771296441555023,0.39721065759658813]
[7556,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.5,292.5]
[7556,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.200000762939453,22.200000762939453]
[7556,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",383.2515869140625,378.8919677734375,396.2022399902344]
[7556,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1929.6717529296875,7151.5859375,1931.48583984375]
[7556,21,"Dilution Factor:",14.401000022888184,13.173999786376953,18.989999771118164]
[7556,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,719,720]
[7556,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7556,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.618000030517578,1.1890000104904175]
[7556,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.5]
[7556,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7556,27,"Barometer (kPa)",99.5,99.5,99.5]
[7556,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",70.50399780273438,70.19599914550781,69.29399871826172]
[7556,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9789999723434448,0.9779999852180481,0.9739999771118164]
[7556,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760333299636841,0.9752601385116577,0.9781803488731384]
[7556,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9840623736381531,0.984130859375,0.9843316078186035]
[7556,32,"Raw Samp Extraction CF",1.033527135848999,1.0417052507400513,1.0488828420639038]
[7557,16,"Phase Start Time:",0.43965277075767517,0.443148136138916,0.463206022977829]
[7557,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.1000061035156]
[7557,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.200000762939453,22.200000762939453]
[7557,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",383.13970947265625,378.0222473144531,395.2963562011719]
[7557,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1930.3856201171875,7137.06005859375,1924.4344482421875]
[7557,21,"Dilution Factor:",13.185999870300293,11.63700008392334,15.895000457763672]
[7557,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7557,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7557,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.527999877929688,1.1829999685287476]
[7557,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[7557,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7557,27,"Barometer (kPa)",99.5,99.5,99.4000015258789]
[7557,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",69.5270004272461,70.72899627685547,70.6969985961914]
[7557,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9750000238418579,0.9800000190734863,0.9800000190734863]
[7557,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747059941291809,0.9731250405311584,0.9760551452636719]
[7557,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9842797517776489,0.9840123057365417,0.98401939868927]
[7557,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0284067392349243,1.0309641361236572,1.0355802774429321]
[7558,16,"Phase Start Time:",0.5239467620849609,0.5274537205696106,0.5475115776062012]
[7558,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7558,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22.200000762939453,22.100000381469727]
[7558,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",320.5780029296875,317.8797912597656,325.55316162109375]
[7558,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1615.7130126953125,6001.5703125,1586.529052734375]
[7558,21,"Dilution Factor:",18.5939998626709,16.194000244140625,22.709999084472656]
[7558,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7558,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7558,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.581999778747559,1.184000015258789]
[7558,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.4000000953674316]
[7558,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7558,27,"Barometer (kPa)",99.30000305175781,99.30000305175781,99.30000305175781]
[7558,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",70.3010025024414,70.68599700927734,71.2300033569336]
[7558,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9789999723434448,0.9800000190734863,0.9829999804496765]
[7558,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9773179888725281,0.9761686325073242,0.9783046245574951]
[7558,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.984107494354248,0.9840218424797058,0.9839008450508118]
[7558,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0543246269226074,1.0626773834228516,1.0518938302993774]
[7559,16,"Phase Start Time:",0.5906597375869751,0.5941550731658936,0.6142129898071289]
[7559,17,"Test Time (sec):",302,1132.5,292.1000061035156]
[7559,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.200000762939453,22.399999618530273]
[7559,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.7014465332031,377.13470458984375,394.1648254394531]
[7559,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1921.2305908203125,7118.41796875,1918.92578125]
[7559,21,"Dilution Factor:",11.845000267028809,10.74899959564209,15.222999572753906]
[7559,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7559,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7559,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.602999687194824,1.1779999732971191]
[7559,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[7559,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7559,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99.0999984741211]
[7559,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",70.12100219726562,70.80400085449219,71.49800109863281]
[7559,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9779999852180481,0.9810000061988831,0.984000027179718]
[7559,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9736395478248596,0.9722481369972229,0.9755532741546631]
[7559,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9841475486755371,0.9839956164360046,0.9838413000106812]
[7559,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0266311168670654,1.030199646949768,1.0381278991699219]
[7575,16,"Phase Start Time:",0.3861342668533325,0.38962963223457336,0.40969908237457275]
[7575,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,293.20001220703125]
[7575,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22.399999618530273,22.399999618530273]
[7575,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",310.5284118652344,307.7662353515625,321.0508728027344]
[7575,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1564.028076171875,5810.62646484375,1568.86865234375]
[7575,21,"Dilution Factor:",18.475000381469727,16.527000427246094,24.636999130249023]
[7575,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7575,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7575,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.647000312805176,1.1679999828338623]
[7575,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,3.200000047683716]
[7575,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7575,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[7575,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.65399932861328,72.24700164794922,72.43800354003906]
[7575,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9850000143051147,0.9869999885559082,0.9879999756813049]
[7575,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9769985675811768,0.9760250449180603,0.9784985780715942]
[7575,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9838066101074219,0.9836747646331787,0.9836323261260986]
[7575,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0521798133850098,1.0702276229858398,1.0905818939208984]
[7576,16,"Phase Start Time:",0.46530091762542725,0.4687962830066681,0.4888657331466675]
[7576,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7576,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.5,22.399999618530273]
[7576,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",385.88348388671875,381.4878234863281,397.2398376464844]
[7576,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1943.56640625,7202.490234375,1935.882080078125]
[7576,21,"Dilution Factor:",15.890999794006348,14.902000427246094,19.743000030517578]
[7576,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7576,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7576,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.595000267028809,1.1790000200271606]
[7576,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.4000000953674316]
[7576,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7576,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.0999984741211,98.0999984741211]
[7576,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.99099731445312,72.81999969482422,72.70800018310547]
[7576,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9900000095367432,0.9900000095367432]
[7576,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756191968917847,0.9750651717185974,0.977180540561676]
[7576,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835094213485718,0.9835474491119385,0.9835723042488098]
[7576,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0329744815826416,1.0400965213775635,1.0430231094360352]
[7577,16,"Phase Start Time:",0.5449305772781372,0.5484259128570557,0.5685763955116272]
[7577,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.29998779296875]
[7577,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.399999618530273,22.299999237060547]
[7577,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",315.8330078125,313.04931640625,325.41217041015625]
[7577,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1591.79833984375,5910.37060546875,1585.2996826171875]
[7577,21,"Dilution Factor:",18.177000045776367,15.97599983215332,22.416000366210937]
[7577,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7577,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7577,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.630999565124512,1.1770000457763672]
[7577,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.299999952316284]
[7577,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7577,27,"Barometer (kPa)",98,97.9000015258789,97.9000015258789]
[7577,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.23699951171875,72.5250015258789,71.9209976196289]
[7577,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9890000224113464,0.9860000014305115]
[7577,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9765172600746155,0.9756579995155334,0.9780769944190979]
[7577,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834547638893127,0.9836129546165466,0.9837472438812256]
[7577,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0494743585586548,1.0548696517944336,1.0605591535568237]
[7578,16,"Phase Start Time:",0.6100462675094604,0.6135416626930237,0.6335995197296143]
[7578,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[7578,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.299999237060547,22.299999237060547]
[7578,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.4285888671875,379.4920959472656,396.20477294921875]
[7578,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1936.2386474609375,7165.443359375,1930.1776123046875]
[7578,21,"Dilution Factor:",13.105999946594238,11.779999732971191,16.093000411987305]
[7578,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7578,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7578,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.545999526977539,1.1799999475479126]
[7578,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[7578,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7578,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.9000015258789]
[7578,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.21099853515625,72.77200317382812,72.38300323486328]
[7578,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9900000095367432,0.9879999756813049]
[7578,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9740720391273499,0.9728096127510071,0.9757727980613708]
[7578,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836827516555786,0.9835580587387085,0.9836445450782776]
[7578,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0283704996109009,1.0317518711090088,1.036895990371704]
[7579,16,"Phase Start Time:",0.6778819561004639,0.6813772916793823,0.7014467716217041]
[7579,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[7579,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.299999237060547,22.299999237060547]
[7579,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",524.1688842773438,518.8549194335938,540.2171020507812]
[7579,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2640.937744140625,9796.845703125,2631.7578125]
[7579,21,"Dilution Factor:",15.45199966430664,13.949999809265137,20.128999710083008]
[7579,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7579,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7579,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.621999740600586,1.1770000457763672]
[7579,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[7579,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7579,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[7579,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.23400115966797,72.46900177001953,72.35700225830078]
[7579,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9879999756813049,0.9879999756813049]
[7579,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759353995323181,0.9749304056167603,0.9776192903518677]
[7579,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836776852607727,0.9836254119873047,0.9836503267288208]
[7579,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0236544609069824,1.0252288579940796,1.0310455560684204]
[7582,16,"Phase Start Time:",0.38489583134651184,0.38842591643333435,0.40850692987442017]
[7582,17,"Test Time (sec):",304.79998779296875,1132.699951171875,292.6000061035156]
[7582,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.200000762939453,22.299999237060547]
[7582,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",319.1770935058594,316.5138244628906,328.93341064453125]
[7582,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1621.4195556640625,5975.25341796875,1604.0986328125]
[7582,21,"Dilution Factor:",18.913000106811523,17.298999786376953,25.350000381469727]
[7582,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7582,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7582,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.552000045776367,1.1740000247955322]
[7582,25,"Crank Time (sec):",4.699999809265137,0,2.5]
[7582,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7582,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.9000015258789,98.9000015258789]
[7582,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.06099700927734,71.9469985961914,72.05500030517578]
[7582,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9860000014305115,0.9860000014305115]
[7582,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9770931005477905,0.9764339327812195,0.9787316918373108]
[7582,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837161302566528,0.9837414622306824,0.9837174415588379]
[7582,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0455602407455444,1.0618226528167725,1.0752960443496704]
[7583,16,"Phase Start Time:",0.45086807012557983,0.4543634355068207,0.47442129254341125]
[7583,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.5]
[7583,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.200000762939453,22.200000762939453]
[7583,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",388.7946472167969,385.098876953125,400.8904113769531]
[7583,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1958.2291259765625,7270.02490234375,1954.3406982421875]
[7583,21,"Dilution Factor:",15.79699993133545,15.026000022888184,20.148000717163086]
[7583,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7583,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7583,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.586999893188477,1.1790000200271606]
[7583,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.4000000953674316]
[7583,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7583,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[7583,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",70.58399963378906,71.0260009765625,70.55999755859375]
[7583,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9800000190734863,0.9819999933242798,0.9800000190734863]
[7583,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9761173129081726,0.9755380153656006,0.9777783751487732]
[7583,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9840445518493652,0.9839462637901306,0.984049916267395]
[7583,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0329632759094238,1.0399783849716187,1.0453377962112427]
[7584,16,"Phase Start Time:",0.5185879468917847,0.5220833420753479,0.542187511920929]
[7584,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1133,292.20001220703125]
[7584,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.299999237060547,22.100000381469727]
[7584,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",319.1657409667969,316.4782409667969,328.8976135253906]
[7584,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1608.5953369140625,5976.1640625,1601.7314453125]
[7584,21,"Dilution Factor:",18.51799964904785,16.224000930786133,22.503000259399414]
[7584,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7584,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7584,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.62399959564209,1.187000036239624]
[7584,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[7584,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7584,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[7584,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.24600219726562,71.58200073242188,71.43299865722656]
[7584,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.984000027179718,0.984000027179718]
[7584,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9768577218055725,0.9759878516197205,0.9782040119171143]
[7584,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836750030517578,0.9838225841522217,0.9838557243347168]
[7584,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0486959218978882,1.0547375679016113,1.0611701011657715]
[7585,16,"Phase Start Time:",0.585486114025116,0.5889815092086792,0.6090393662452698]
[7585,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7585,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.399999618530273,22.299999237060547]
[7585,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",528.0083618164062,522.6122436523438,543.8927001953125]
[7585,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2660.281982421875,9866.9189453125,2650.5703125]
[7585,21,"Dilution Factor:",15.62600040435791,13.989999771118164,20.0939998626709]
[7585,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[7585,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7585,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.616000175476074,1.1749999523162842]
[7585,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[7585,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7585,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.69999694824219]
[7585,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.3280029296875,72.31600189208984,72.56500244140625]
[7585,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9879999756813049,0.9890000224113464]
[7585,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975988507270813,0.9749829173088074,0.9775638580322266]
[7585,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836567640304565,0.9836594462394714,0.9836040735244751]
[7585,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0230518579483032,1.025164008140564,1.0302902460098267]
[7605,16,"Phase Start Time:",0.38423609733581543,0.38773149251937866,0.40778934955596924]
[7605,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7605,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.399999618530273,22.299999237060547]
[7605,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",532.5856323242188,527.3486938476562,549.330078125]
[7605,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2683.343994140625,9956.34375,2677.068359375]
[7605,21,"Dilution Factor:",15.621000289916992,13.954000473022461,20.062999725341797]
[7605,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7605,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7605,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.623000144958496,1.184999942779541]
[7605,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[7605,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7605,27,"Barometer (kPa)",99.5999984741211,99.5999984741211,99.5999984741211]
[7605,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.2959976196289,71.27300262451172,72.19599914550781]
[7605,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9829999804496765,0.9829999804496765,0.9869999885559082]
[7605,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9761716723442078,0.9752055406570435,0.9776458740234375]
[7605,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983886182308197,0.9838913083076477,0.983686089515686]
[7605,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0225640535354614,1.025343894958496,1.030255675315857]
[7606,16,"Phase Start Time:",0.45129629969596863,0.45482638478279114,0.47495371103286743]
[7606,17,"Test Time (sec):",304.6000061035156,1132.699951171875,292.5]
[7606,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.600000381469727,22.600000381469727]
[7606,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",321.22369384765625,318.43304443359375,330.9380187988281]
[7606,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1630.7457275390625,6011.48486328125,1613.3228759765625]
[7606,21,"Dilution Factor:",18.893999099731445,17.354000091552734,25.174999237060547]
[7606,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7606,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7606,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.61299991607666,1.1649999618530273]
[7606,25,"Crank Time (sec):",4.5,0,2.5]
[7606,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7606,27,"Barometer (kPa)",99.5999984741211,99.5,99.5]
[7606,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.19599914550781,72.23200225830078,72.4540023803711]
[7606,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9869999885559082,0.9879999756813049]
[7606,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9770538806915283,0.9763891100883484,0.9786059856414795]
[7606,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983686089515686,0.9836781024932861,0.9836287498474121]
[7606,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0451151132583618,1.0614813566207886,1.0771331787109375]
[7607,16,"Phase Start Time:",0.5439120531082153,0.5474073886871338,0.5674999952316284]
[7607,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.1000061035156]
[7607,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7607,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",390.3110046386719,386.30035400390625,401.9677429199219]
[7607,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1966.5169677734375,7293.3505859375,1956.9129638671875]
[7607,21,"Dilution Factor:",15.73799991607666,15.026000022888184,20.091999053955078]
[7607,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7607,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7607,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.609000205993652,1.1749999523162842]
[7607,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[7607,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7607,27,"Barometer (kPa)",99.30000305175781,99.30000305175781,99.30000305175781]
[7607,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.01100158691406,71.9739990234375,71.2969970703125]
[7607,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9860000014305115,0.9829999804496765]
[7607,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9758922457695007,0.9756786823272705,0.9778642058372498]
[7607,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835049510002136,0.9837354421615601,0.9838860034942627]
[7607,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0333982706069946,1.041055679321289,1.044704794883728]
[7613,16,"Phase Start Time:",0.369907408952713,0.37340277433395386,0.39347222447395325]
[7613,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7613,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22.200000762939453,22.200000762939453]
[7613,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",391.1947021484375,387.3011779785156,403.2354736328125]
[7613,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1970.96923828125,7312.24609375,1965.100830078125]
[7613,21,"Dilution Factor:",15.13700008392334,14.842000007629395,19.97800064086914]
[7613,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7613,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7613,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.609999656677246,1.180999994277954]
[7613,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[7613,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7613,27,"Barometer (kPa)",99.5,99.5,99.5]
[7613,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",70.27200317382812,71.66999816894531,70.88200378417969]
[7613,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9779999852180481,0.9850000143051147,0.9810000061988831]
[7613,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9761682152748108,0.9756445288658142,0.9779195189476013]
[7613,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9841139316558838,0.9838030338287354,0.983978271484375]
[7613,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0309144258499146,1.040629506111145,1.0435761213302612]
[7614,16,"Phase Start Time:",0.4372916519641876,0.44078704714775085,0.46085646748542786]
[7614,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[7614,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.399999618530273,22.299999237060547]
[7614,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",531.8265380859375,526.4485473632812,547.9796752929688]
[7614,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2680.40576171875,9940.2255859375,2668.660888671875]
[7614,21,"Dilution Factor:",15.399999618530273,14.131999969482422,20.322999954223633]
[7614,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7614,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7614,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.635000228881836,1.1690000295639038]
[7614,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[7614,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7614,27,"Barometer (kPa)",99.5,99.5,99.4000015258789]
[7614,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.6989974975586,71.9010009765625,72.2490005493164]
[7614,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9850000143051147,0.9860000014305115,0.9869999885559082]
[7614,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759803414344788,0.9751861691474915,0.9777173399925232]
[7614,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837965965270996,0.983751654624939,0.9836743474006653]
[7614,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0226356983184814,1.024906873703003,1.0304054021835327]
[7632,16,"Phase Start Time:",0.3700694441795349,0.37357640266418457,0.39363425970077515]
[7632,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,292.70001220703125]
[7632,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.399999618530273,22.299999237060547]
[7632,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",320.99896240234375,318.54058837890625,331.10113525390625]
[7632,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1618.369873046875,6014.5771484375,1615.2216796875]
[7632,21,"Dilution Factor:",17.61400032043457,16.23699951171875,23.389999389648438]
[7632,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7632,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7632,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.630999565124512,1.180999994277954]
[7632,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.700000047683716]
[7632,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7632,27,"Barometer (kPa)",99.5,99.5,99.5]
[7632,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.83399963378906,71.4990005493164,71.94400024414062]
[7632,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9860000014305115,0.984000027179718,0.9860000014305115]
[7632,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9771528244018555,0.9766445755958557,0.9787471294403076]
[7632,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837665557861328,0.983841061592102,0.9837421178817749]
[7632,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0478715896606445,1.064020037651062,1.07744562625885]
[7633,16,"Phase Start Time:",0.43914350867271423,0.4426388740539551,0.46269676089286804]
[7633,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.20001220703125]
[7633,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.299999237060547,22.399999618530273]
[7633,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",391.0078125,386.22198486328125,402.61822509765625]
[7633,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1969.3759765625,7291.22705078125,1960.750732421875]
[7633,21,"Dilution Factor:",13.22599983215332,11.87399959564209,16.41900062561035]
[7633,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7633,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7633,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.57699966430664,1.1649999618530273]
[7633,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[7633,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7633,27,"Barometer (kPa)",99.5,99.5,99.5]
[7633,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.84700012207031,71.73400115966797,72.30500030517578]
[7633,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9850000143051147,0.9879999756813049]
[7633,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739861488342285,0.9730958342552185,0.9759289026260376]
[7633,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835414290428162,0.983788788318634,0.9836618900299072]
[7633,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0281178951263428,1.030821681022644,1.036192774772644]
[7634,16,"Phase Start Time:",0.5331481695175171,0.5366435050964355,0.5567129850387573]
[7634,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133,292.5]
[7634,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.299999237060547,22.299999237060547]
[7634,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",390.2876281738281,385.9364013671875,401.7923583984375]
[7634,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1966.399169921875,7287.765625,1958.73779296875]
[7634,21,"Dilution Factor:",15.255000114440918,14.112000465393066,20.191999435424805]
[7634,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[7634,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7634,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.654000282287598,1.2039999961853027]
[7634,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[7634,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7634,27,"Barometer (kPa)",99.30000305175781,99.30000305175781,99.19999694824219]
[7634,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.56999969482422,72.2229995727539,72.37799835205078]
[7634,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.984000027179718,0.9869999885559082,0.9879999756813049]
[7634,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759072661399841,0.9750220775604248,0.9775961637496948]
[7634,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9838252663612366,0.9836801290512085,0.9836456775665283]
[7634,32,"Raw Samp Extraction CF",1.03057062625885,1.0384937524795532,1.0435781478881836]
[7635,16,"Phase Start Time:",0.5974884033203125,0.6009837985038757,0.621215283870697]
[7635,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,291.8999938964844]
[7635,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.299999237060547,22.299999237060547]
[7635,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",319.7019958496094,316.99481201171875,329.3790283203125]
[7635,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1610.2322998046875,5985.390625,1602.428955078125]
[7635,21,"Dilution Factor:",18.288999557495117,16.05699920654297,22.493000030517578]
[7635,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7635,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7635,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.62399959564209,1.1699999570846558]
[7635,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.899999976158142]
[7635,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7635,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99.0999984741211]
[7635,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.07599639892578,72.29000091552734,71.12799835205078]
[7635,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9879999756813049,0.9819999933242798]
[7635,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9768770337104797,0.9757934808731079,0.9783087968826294]
[7635,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837127923965454,0.9836652278900146,0.9839235544204712]
[7635,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0480618476867676,1.052122712135315,1.0597872734069824]
[7644,16,"Phase Start Time:",0.4170949161052704,0.42060184478759766,0.4406597316265106]
[7644,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.70001220703125]
[7644,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.299999237060547,22.299999237060547]
[7644,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",320.1321105957031,317.2532653808594,329.7229309082031]
[7644,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1613.4659423828125,5989.7412109375,1608.498291015625]
[7644,21,"Dilution Factor:",17.6299991607666,15.92300033569336,23.179000854492188]
[7644,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7644,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7644,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.621999740600586,1.1799999475479126]
[7644,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.700000047683716]
[7644,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7644,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.19999694824219]
[7644,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.75,72.5469970703125,72.86599731445312]
[7644,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9850000143051147,0.9890000224113464,0.9900000095367432]
[7644,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9771807789802551,0.9762728214263916,0.9784959554672241]
[7644,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837852716445923,0.983608067035675,0.9835371971130371]
[7644,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0477206707000732,1.0594309568405151,1.0733749866485596]
[7645,16,"Phase Start Time:",0.48651620745658875,0.4900115728378296,0.5100809931755066]
[7645,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292]
[7645,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.299999237060547,22.200000762939453]
[7645,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",389.4474792480469,385.615478515625,401.13177490234375]
[7645,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1961.51708984375,7280.42041015625,1952.1746826171875]
[7645,21,"Dilution Factor:",15.258999824523926,14.48900032043457,19.423999786376953]
[7645,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7645,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7645,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.583999633789062,1.1740000247955322]
[7645,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[7645,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7645,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99,99]
[7645,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.3219985961914,72.57499694824219,72.40399932861328]
[7645,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9890000224113464,0.9879999756813049]
[7645,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757493734359741,0.975175142288208,0.9773775935173035]
[7645,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836580753326416,0.9836018681526184,0.9836398959159851]
[7645,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0310508012771606,1.0364164113998413,1.0393450260162354]
[7646,16,"Phase Start Time:",0.5506828427314758,0.5541782379150391,0.5742476582527161]
[7646,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1133.199951171875,292.1000061035156]
[7646,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.5,22.600000381469727]
[7646,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",388.5696716308594,383.6438903808594,399.6563720703125]
[7646,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1958.39111328125,7245.75439453125,1945.660400390625]
[7646,21,"Dilution Factor:",13.23900032043457,11.720999717712402,16.45400047302246]
[7646,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7646,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7646,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.630000114440918,1.1660000085830688]
[7646,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[7646,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7646,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.80000305175781]
[7646,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.62899780273438,72.99199676513672,73.9520034790039]
[7646,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9909999966621399,0.9950000047683716]
[7646,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9738124012947083,0.97267746925354,0.9755721688270569]
[7646,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833676815032959,0.9835091829299927,0.9832959175109863]
[7646,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0284769535064697,1.0314542055130005,1.0362480878829956]
[7647,16,"Phase Start Time:",0.6166087985038757,0.620104193687439,0.6401620507240295]
[7647,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[7647,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.399999618530273,22.299999237060547]
[7647,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.36962890625,315.58782958984375,328.08282470703125]
[7647,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1604.5830078125,5958.82421875,1597.7633056640625]
[7647,21,"Dilution Factor:",18.197999954223633,15.777999877929687,22.53499984741211]
[7647,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7647,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7647,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.583999633789062,1.1699999570846558]
[7647,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[7647,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7647,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[7647,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.69100189208984,72.98500061035156,72.75700378417969]
[7647,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9909999966621399,0.9900000095367432]
[7647,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9767033457756042,0.9755002856254578,0.9779559373855591]
[7647,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835760593414307,0.9835107326507568,0.9835613965988159]
[7647,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0473203659057617,1.0536855459213257,1.0610078573226929]
[7648,16,"Phase Start Time:",0.6829861402511597,0.6864814758300781,0.7065393328666687]
[7648,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7648,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.5,22.299999237060547]
[7648,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",527.3690795898438,521.8558349609375,543.4340209960938]
[7648,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2655.30322265625,9852.6376953125,2648.335205078125]
[7648,21,"Dilution Factor:",15.755999565124512,13.935999870300293,20.09000015258789]
[7648,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7648,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7648,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.621999740600586,1.1679999828338623]
[7648,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.4000000953674316]
[7648,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7648,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.69999694824219,98.5999984741211]
[7648,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.84400177001953,72.48899841308594,72.39700317382812]
[7648,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9890000224113464,0.9879999756813049]
[7648,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756056070327759,0.9745559692382812,0.9773606657981873]
[7648,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835420846939087,0.9836210012435913,0.9836414456367493]
[7648,32,"Raw Samp Extraction CF",1.023310661315918,1.0249030590057373,1.029900074005127]
[7649,16,"Phase Start Time:",0.3659375011920929,0.36943286657333374,0.3894907534122467]
[7649,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,291.79998779296875]
[7649,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.5,22.5]
[7649,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.7760314941406,383.85626220703125,399.6562194824219]
[7649,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1953.7449951171875,7246.56640625,1943.661376953125]
[7649,21,"Dilution Factor:",15.121999740600586,14.291000366210938,19.30299949645996]
[7649,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7649,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7649,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.583000183105469,1.1829999685287476]
[7649,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,1.7999999523162842]
[7649,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7649,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.69999694824219,98.69999694824219]
[7649,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.75900268554688,73.23799896240234,72.87899780273438]
[7649,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9919999837875366,0.9900000095367432]
[7649,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753652811050415,0.9749168157577515,0.9772165417671204]
[7649,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833387732505798,0.9834545254707336,0.9835343360900879]
[7649,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0301510095596313,1.0364958047866821,1.039064645767212]
[7650,16,"Phase Start Time:",0.4317361116409302,0.43524307012557983,0.4553009271621704]
[7650,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[7650,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.399999618530273,22.399999618530273]
[7650,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",527.20947265625,521.8610229492188,543.2269897460938]
[7650,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2655.378173828125,9853.60546875,2646.4208984375]
[7650,21,"Dilution Factor:",15.779999732971191,14.062999725341797,20.2810001373291]
[7650,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7650,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7650,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.586999893188477,1.1720000505447388]
[7650,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[7650,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7650,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.5999984741211]
[7650,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.2750015258789,73.20099639892578,73.00299835205078]
[7650,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9919999837875366,0.9909999966621399]
[7650,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755098223686218,0.9744902849197388,0.9772722721099854]
[7650,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834463000297546,0.9834627509117126,0.9835067391395569]
[7650,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0213024616241455,1.0224213600158691,1.026636004447937]
[7673,16,"Phase Start Time:",0.40150463581085205,0.4050115644931793,0.4252546429634094]
[7673,17,"Test Time (sec):",302.8999938964844,1132.800048828125,292.29998779296875]
[7673,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.200000762939453,22.399999618530273]
[7673,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",317.0475769042969,314.5617370605469,326.90557861328125]
[7673,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1600.5618896484375,5938.92578125,1592.5750732421875]
[7673,21,"Dilution Factor:",18.558000564575195,16.74799919128418,24.743000030517578]
[7673,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7673,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7673,24,"Distance (mi)",1.1970000267028809,8.616999626159668,1.1920000314712524]
[7673,25,"Crank Time (sec):",2.799999952316284,0,2.299999952316284]
[7673,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7673,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[7673,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.197998046875,72.4000015258789,73.34100341796875]
[7673,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9879999756813049,0.9919999837875366]
[7673,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9766924381256104,0.9760927557945251,0.9783164262771606]
[7673,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834634065628052,0.9836407899856567,0.9834316372871399]
[7673,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0481113195419312,1.0655397176742554,1.0825634002685547]
[7674,16,"Phase Start Time:",0.477974534034729,0.48146989941596985,0.5016435384750366]
[7674,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[7674,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.299999237060547,22.299999237060547]
[7674,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",525.0667114257812,519.5769653320312,540.8574829101562]
[7674,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2644.5859375,9810.478515625,2633.074462890625]
[7674,21,"Dilution Factor:",15.291999816894531,13.928000450134277,20.163000106811523]
[7674,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,720,720]
[7674,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7674,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.60099983215332,1.187000036239624]
[7674,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[7674,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7674,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.0999984741211]
[7674,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.73799896240234,73.15299987792969,73.37999725341797]
[7674,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9919999837875366,0.9929999709129333]
[7674,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753516316413879,0.9744361639022827,0.9771884679794312]
[7674,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983565628528595,0.9834734201431274,0.9834229946136475]
[7674,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0226826667785645,1.0257571935653687,1.0308070182800293]
[7675,16,"Phase Start Time:",0.5884259343147278,0.5919328927993774,0.6120486259460449]
[7675,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,291.79998779296875]
[7675,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7675,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.6706848144531,380.635498046875,396.1085510253906]
[7675,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1936.81689453125,7186.3984375,1926.407958984375]
[7675,21,"Dilution Factor:",15.559000015258789,14.6850004196167,19.66200065612793]
[7675,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7675,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7675,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.604000091552734,1.1759999990463257]
[7675,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.7999999523162842]
[7675,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7675,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[7675,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.7239990234375,74.38800048828125,74.61000061035156]
[7675,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,0.996999979019165,0.9980000257492065]
[7675,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751232266426086,0.9745966196060181,0.9767210483551025]
[7675,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831244945526123,0.9831991195678711,0.9831498265266418]
[7675,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0332945585250854,1.0411312580108643,1.0429644584655762]
[7685,16,"Phase Start Time:",0.37883102893829346,0.3823379576206207,0.4023958444595337]
[7685,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.699951171875,292.6000061035156]
[7685,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7685,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",317.6606140136719,315.0479736328125,327.56231689453125]
[7685,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1602.5977783203125,5947.58056640625,1597.4122314453125]
[7685,21,"Dilution Factor:",18.55299949645996,16.965999603271484,24.677000045776367]
[7685,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7685,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7685,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.593000411987305,1.1820000410079956]
[7685,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.5999999046325684]
[7685,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7685,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5999984741211]
[7685,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.4020004272461,73.19100189208984,73.47100067138672]
[7685,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9919999837875366,0.9929999709129333]
[7685,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9766470789909363,0.9760094881057739,0.9782782793045044]
[7685,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834181070327759,0.9834649562835693,0.9834027886390686]
[7685,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0500280857086182,1.0645729303359985,1.0812530517578125]
[7686,16,"Phase Start Time:",0.4466087818145752,0.45011574029922485,0.47017359733581543]
[7686,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.29998779296875]
[7686,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.899999618530273,22.799999237060547]
[7686,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.3421630859375,383.717041015625,399.37261962890625]
[7686,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1950.267822265625,7243.93798828125,1945.6102294921875]
[7686,21,"Dilution Factor:",15.49899959564209,14.871000289916992,20.214000701904297]
[7686,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7686,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7686,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.616000175476074,1.180999994277954]
[7686,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.299999952316284]
[7686,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7686,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.69999694824219,98.69999694824219]
[7686,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.09500122070312,73.16400146484375,74.31600189208984]
[7686,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9919999837875366,0.996999979019165]
[7686,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754388332366943,0.9749702215194702,0.9769620895385742]
[7686,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834862947463989,0.9834709763526917,0.9832150936126709]
[7686,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0308843851089478,1.037145733833313,1.0437867641448975]
[7687,16,"Phase Start Time:",0.5253587961196899,0.5288541913032532,0.5490624904632568]
[7687,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133,292.20001220703125]
[7687,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.899999618530273,22.799999237060547]
[7687,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.1034851074219,315.3475341796875,328.0010986328125]
[7687,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1601.6510009765625,5954.81298828125,1597.3653564453125]
[7687,21,"Dilution Factor:",17.75200080871582,15.67300033569336,22.479000091552734]
[7687,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7687,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7687,24,"Distance (mi)",1.2029999494552612,8.645000457763672,1.1729999780654907]
[7687,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[7687,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7687,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[7687,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.38500213623047,73.48400115966797,73.06400299072266]
[7687,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9929999709129333,0.9909999966621399]
[7687,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9766323566436768,0.9756206274032593,0.9780819416046143]
[7687,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834218621253967,0.9833998680114746,0.9834932088851929]
[7687,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0471761226654053,1.0521715879440308,1.062195062637329]
[7688,16,"Phase Start Time:",0.5900578498840332,0.5935648083686829,0.6137731671333313]
[7688,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.29998779296875]
[7688,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.899999618530273,22.899999618530273,22.899999618530273]
[7688,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.28466796875,382.4054870605469,399.10223388671875]
[7688,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1950.623779296875,7219.17822265625,1944.2930908203125]
[7688,21,"Dilution Factor:",12.817000389099121,11.545000076293945,16.159000396728516]
[7688,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7688,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7688,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.600000381469727,1.1890000104904175]
[7688,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[7688,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7688,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.69999694824219,98.69999694824219]
[7688,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.6760025024414,73.18599700927734,72.88999938964844]
[7688,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9919999837875366,0.9900000095367432]
[7688,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9742276668548584,0.9729858636856079,0.9760393500328064]
[7688,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835793972015381,0.9834660887718201,0.9835318922996521]
[7688,32,"Raw Samp Extraction CF",1.026020884513855,1.0290900468826294,1.03317391872406]
[7689,16,"Phase Start Time:",0.6558564901351929,0.6593518257141113,0.6794097423553467]
[7689,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.20001220703125]
[7689,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.600000381469727,22.600000381469727]
[7689,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",527.1990966796875,521.684326171875,543.5693359375]
[7689,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2656.204833984375,9849.3994140625,2647.1826171875]
[7689,21,"Dilution Factor:",15.442999839782715,13.916000366210937,19.87299919128418]
[7689,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7689,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7689,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.633999824523926,1.1759999990463257]
[7689,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[7689,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7689,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[7689,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.8219985961914,72.9749984741211,72.6969985961914]
[7689,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9909999966621399,0.9890000224113464]
[7689,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754162430763245,0.9744757413864136,0.9772477746009827]
[7689,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835469722747803,0.9835129976272583,0.9835747480392456]
[7689,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0229036808013916,1.0255147218704224,1.0304410457611084]
[7698,16,"Phase Start Time:",0.37773147225379944,0.3812384307384491,0.40138888359069824]
[7698,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292]
[7698,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.600000381469727,22.600000381469727]
[7698,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",320.77423095703125,317.91217041015625,330.4081726074219]
[7698,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1616.7021484375,6002.18212890625,1607.9864501953125]
[7698,21,"Dilution Factor:",17.94099998474121,15.675000190734863,22.202999114990234]
[7698,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7698,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7698,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.600000381469727,1.187000036239624]
[7698,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2]
[7698,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7698,27,"Barometer (kPa)",99.4000015258789,99.4000015258789,99.4000015258789]
[7698,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.4489974975586,72.37000274658203,72.58000183105469]
[7698,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9879999756813049,0.9890000224113464]
[7698,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.976905107498169,0.9758774042129517,0.9781339764595032]
[7698,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836298823356628,0.9836474061012268,0.9836007356643677]
[7698,32,"Raw Samp Extraction CF",1.047685146331787,1.0518755912780762,1.059135913848877]
[7699,16,"Phase Start Time:",0.44234952330589294,0.4458449184894562,0.46590277552604675]
[7699,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.3999938964844]
[7699,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.600000381469727,22.600000381469727]
[7699,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",390.40704345703125,385.43060302734375,401.77093505859375]
[7699,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1965.699462890625,7276.28759765625,1957.963623046875]
[7699,21,"Dilution Factor:",12.909000396728516,11.553000450134277,15.838000297546387]
[7699,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7699,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7699,24,"Distance (mi)",1.1720000505447388,8.595999717712402,1.1699999570846558]
[7699,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.299999952316284]
[7699,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7699,27,"Barometer (kPa)",99.4000015258789,99.4000015258789,99.4000015258789]
[7699,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.875,72.56700134277344,73.13800048828125]
[7699,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9890000224113464,0.9919999837875366]
[7699,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9742481708526611,0.9731326699256897,0.9758362770080566]
[7699,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835351705551147,0.9836036562919617,0.9834767580032349]
[7699,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0262314081192017,1.0292136669158936,1.0335983037948608]
[7714,16,"Phase Start Time:",0.37193286418914795,0.3754398226737976,0.3955208361148834]
[7714,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,292.70001220703125]
[7714,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.200000762939453,22.200000762939453]
[7714,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.8043212890625,316.4541931152344,328.8273620605469]
[7714,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1606.7738037109375,5975.1826171875,1604.12939453125]
[7714,21,"Dilution Factor:",18.231000900268555,16.798999786376953,24.472000122070312]
[7714,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7714,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7714,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.595999717712402,1.180999994277954]
[7714,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.700000047683716]
[7714,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7714,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.69999694824219]
[7714,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.63099670410156,72.21800231933594,72.20800018310547]
[7714,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9869999885559082,0.9869999885559082]
[7714,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9769479036331177,0.9764384627342224,0.9787161946296692]
[7714,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835894107818604,0.9836812019348145,0.9836834073066711]
[7714,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0466575622558594,1.0612571239471436,1.0755577087402344]
[7715,16,"Phase Start Time:",0.4389583468437195,0.4424537122249603,0.4625231623649597]
[7715,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,292.29998779296875]
[7715,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22.200000762939453,22.200000762939453]
[7715,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.7865905761719,384.1466369628906,399.6688537597656]
[7715,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1951.859130859375,7252.68896484375,1947.053466796875]
[7715,21,"Dilution Factor:",15.541999816894531,14.873000144958496,19.742000579833984]
[7715,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7715,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7715,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.605999946594238,1.1859999895095825]
[7715,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.299999952316284]
[7715,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7715,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.5999984741211,98.5999984741211]
[7715,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.47100067138672,72.52100372314453,72.96199798583984]
[7715,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9890000224113464,0.9909999966621399]
[7715,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755589962005615,0.9750853776931763,0.9770963788032532]
[7715,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836249947547913,0.9836138486862183,0.9835158586502075]
[7715,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0333583354949951,1.0418241024017334,1.0441256761550903]
[7716,16,"Phase Start Time:",0.5086689591407776,0.5121643543243408,0.5322222113609314]
[7716,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133,292.29998779296875]
[7716,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.399999618530273,22.399999618530273]
[7716,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",526.118896484375,520.4293212890625,541.5001831054688]
[7716,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2650.76220703125,9827.4404296875,2638.008544921875]
[7716,21,"Dilution Factor:",15.701000213623047,14.055999755859375,20.22100067138672]
[7716,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7716,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7716,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.593000411987305,1.1729999780654907]
[7716,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[7716,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7716,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.30000305175781]
[7716,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.37999725341797,73.40799713134766,73.64299774169922]
[7716,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9929999709129333,0.9940000176429749]
[7716,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9758102297782898,0.9747125506401062,0.9773058295249939]
[7716,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834229946136475,0.9834167957305908,0.9833645820617676]
[7716,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0234872102737427,1.0253760814666748,1.0306066274642944]
[7720,16,"Phase Start Time:",0.5248032212257385,0.5283101797103882,0.5483680367469788]
[7720,17,"Test Time (sec):",303.5,1132.699951171875,292.5]
[7720,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7720,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",317.57037353515625,314.7766418457031,327.1782531738281]
[7720,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1606.3768310546875,5942.45849609375,1594.9940185546875]
[7720,21,"Dilution Factor:",18.834999084472656,16.750999450683594,24.398000717163086]
[7720,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7720,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7720,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.63700008392334,1.1710000038146973]
[7720,25,"Crank Time (sec):",3.4000000953674316,0,2.5]
[7720,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7720,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.4000015258789]
[7720,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.66300201416016,73.73500061035156,74.04299926757812]
[7720,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9940000176429749,0.9959999918937683]
[7720,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9769591093063354,0.9760828614234924,0.9782899618148804]
[7720,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833601117134094,0.9833441376686096,0.9832757115364075]
[7720,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0462461709976196,1.0613718032836914,1.0731338262557983]
[7721,16,"Phase Start Time:",0.5888888835906982,0.5923842787742615,0.612442135810852]
[7721,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,291.8999938964844]
[7721,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.899999618530273,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7721,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",386.62786865234375,382.8059997558594,398.3724060058594]
[7721,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1947.9600830078125,7227.37744140625,1938.0816650390625]
[7721,21,"Dilution Factor:",15.82699966430664,15.027000427246094,19.576000213623047]
[7721,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7721,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7721,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.586999893188477,1.1950000524520874]
[7721,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,1.899999976158142]
[7721,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7721,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[7721,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.29199981689453,73.02999877929688,73.69100189208984]
[7721,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9909999966621399,0.9940000176429749]
[7721,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755337834358215,0.975064754486084,0.9768788814544678]
[7721,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834425449371338,0.9835007786750793,0.9833539128303528]
[7721,32,"Raw Samp Extraction CF",1.033792495727539,1.0409055948257446,1.0442520380020142]
[7722,16,"Phase Start Time:",0.654085636138916,0.6575925946235657,0.6776504516601562]
[7722,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[7722,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.5,22.5]
[7722,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",526.0798950195312,520.5888061523438,542.1747436523438]
[7722,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2653.1962890625,9829.5849609375,2640.39111328125]
[7722,21,"Dilution Factor:",15.710000038146973,14.083999633789063,20.01799964904785]
[7722,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7722,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7722,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.581999778747559,1.1920000314712524]
[7722,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.200000047683716]
[7722,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7722,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.5]
[7722,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.83399963378906,72.91999816894531,73.86000061035156]
[7722,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9900000095367432,0.9950000047683716]
[7722,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759130477905273,0.974839448928833,0.9772021174430847]
[7722,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835442900657654,0.9835252165794373,0.9833163619041443]
[7722,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0226669311523437,1.0250965356826782,1.0301140546798706]
[7746,16,"Phase Start Time:",0.378576397895813,0.38207176327705383,0.4021296203136444]
[7746,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7746,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.600000381469727,22.700000762939453]
[7746,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",522.9030151367188,517.5885620117188,539.0100708007812]
[7746,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2634.559814453125,9772.072265625,2626.775634765625]
[7746,21,"Dilution Factor:",15.395000457763672,13.774999618530273,19.86400032043457]
[7746,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7746,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7746,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.614999771118164,1.1759999990463257]
[7746,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.4000000953674316]
[7746,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7746,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.9000015258789]
[7746,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.91500091552734,74.26699829101562,74.30799865722656]
[7746,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,0.996999979019165,0.996999979019165]
[7746,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755803942680359,0.9744662046432495,0.9771303534507751]
[7746,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833041429519653,0.9832260012626648,0.9832168817520142]
[7746,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0231631994247437,1.0254268646240234,1.0302950143814087]
[7747,16,"Phase Start Time:",0.4542129635810852,0.45770832896232605,0.47777777910232544]
[7747,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.5]
[7747,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.899999618530273,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7747,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",315.4864807128906,313.0623779296875,325.3365173339844]
[7747,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1590.0518798828125,5910.61767578125,1586.015625]
[7747,21,"Dilution Factor:",18.402000427246094,16.819000244140625,24.524999618530273]
[7747,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7747,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7747,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.605999946594238,1.187000036239624]
[7747,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.4000000953674316]
[7747,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7747,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.80000305175781]
[7747,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.87000274658203,74.48300170898438,74.95600128173828]
[7747,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,0.9980000257492065,1]
[7747,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9763026237487793,0.9759537577629089,0.9781150221824646]
[7747,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828701019287109,0.9831780195236206,0.9830729961395264]
[7747,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0494012832641602,1.0660735368728638,1.0780081748962402]
[7748,16,"Phase Start Time:",0.5533217787742615,0.5568171143531799,0.5768749713897705]
[7748,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,291.8999938964844]
[7748,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.700000762939453]
[7748,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",383.93792724609375,380.1860656738281,395.8307189941406]
[7748,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1933.12744140625,7177.9130859375,1925.7164306640625]
[7748,21,"Dilution Factor:",15,14.262999534606934,19.235000610351563]
[7748,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7748,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7748,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.621000289916992,1.187000036239624]
[7748,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[7748,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7748,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[7748,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.87300109863281,73.97000122070312,74.00199890136719]
[7748,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,0.9950000047683716,0.9959999918937683]
[7748,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755064845085144,0.9749484658241272,0.9770965576171875]
[7748,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833135008811951,0.9832919239997864,0.9832848310470581]
[7748,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0303701162338257,1.0362845659255981,1.0390230417251587]
[7762,16,"Phase Start Time:",0.3711342513561249,0.3746296167373657,0.3946875035762787]
[7762,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.1000061035156]
[7762,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7762,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",530.2686767578125,524.9290161132812,546.3814697265625]
[7762,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2670.78662109375,9910.66015625,2659.967041015625]
[7762,21,"Dilution Factor:",15.692000389099121,13.951000213623047,20.149999618530273]
[7762,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7762,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7762,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.579000473022461,1.1610000133514404]
[7762,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[7762,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7762,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.19999694824219]
[7762,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.77400207519531,72.52400207519531,73.0199966430664]
[7762,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9890000224113464,0.9909999966621399]
[7762,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759356379508972,0.974964439868927,0.9775182008743286]
[7762,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835576415061951,0.9836131930351257,0.983502984046936]
[7762,32,"Raw Samp Extraction CF",1.023147702217102,1.0244123935699463,1.029129981994629]
[7764,16,"Phase Start Time:",0.5034027695655823,0.5068981647491455,0.5270254611968994]
[7764,17,"Test Time (sec):",302,1132.5999755859375,292]
[7764,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7764,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",389.06982421875,385.35992431640625,400.7417907714844]
[7764,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1958.318115234375,7274.310546875,1950.276611328125]
[7764,21,"Dilution Factor:",15.484999656677246,14.592000007629395,19.128000259399414]
[7764,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7764,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7764,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.616000175476074,1.1799999475479126]
[7764,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2]
[7764,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7764,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99]
[7764,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.80899810791016,73.99500274658203,74.7969970703125]
[7764,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,0.9950000047683716,0.9990000128746033]
[7764,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757704734802246,0.9751371145248413,0.9768922924995422]
[7764,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833276867866516,0.9832863807678223,0.9831082820892334]
[7764,32,"Raw Samp Extraction CF",1.030053973197937,1.0353721380233765,1.0391072034835815]
[7765,16,"Phase Start Time:",0.5738310217857361,0.5773264169692993,0.5973842740058899]
[7765,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.79998779296875]
[7765,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7765,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.70751953125,316.0361633300781,328.37811279296875]
[7765,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1606.817138671875,5966.236328125,1602.485107421875]
[7765,21,"Dilution Factor:",18.773000717163086,16.729000091552734,24.59000015258789]
[7765,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7765,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7765,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.60200023651123,1.1820000410079956]
[7765,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.799999952316284]
[7765,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7765,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.80000305175781]
[7765,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.94200134277344,73.70800018310547,74.86900329589844]
[7765,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,0.9940000176429749,1]
[7765,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9768694043159485,0.9760888814926147,0.9781528115272522]
[7765,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832981824874878,0.9833501577377319,0.9830923080444336]
[7765,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0487877130508423,1.060541033744812,1.0730067491531372]
[7766,16,"Phase Start Time:",0.6434606313705444,0.6469560265541077,0.6670601963996887]
[7766,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1133,292.3999938964844]
[7766,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7766,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.424560546875,315.7066345214844,328.0690612792969]
[7766,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1604.85986328125,5961.59375,1598.7899169921875]
[7766,21,"Dilution Factor:",18.531999588012695,16.246000289916992,23.253000259399414]
[7766,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7766,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7766,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.593000411987305,1.1829999685287476]
[7766,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.299999952316284]
[7766,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7766,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.69999694824219]
[7766,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.96499633789062,73.75700378417969,73.9469985961914]
[7766,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,0.9940000176429749,0.9950000047683716]
[7766,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9763370752334595,0.9753749966621399,0.9777377843856812]
[7766,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832930564880371,0.983339250087738,0.9832970499992371]
[7766,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0489271879196167,1.0532705783843994,1.0613750219345093]
[7777,16,"Phase Start Time:",0.3747800886631012,0.37827545404434204,0.39840278029441833]
[7777,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292]
[7777,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7777,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.57781982421875,314.1412353515625,327.88323974609375]
[7777,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1604.5703125,5931.51025390625,1595.698486328125]
[7777,21,"Dilution Factor:",14.269000053405762,11.88700008392334,17.9060001373291]
[7777,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7777,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7777,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.595999717712402,1.1829999685287476]
[7777,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[7777,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7777,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[7777,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.38700103759766,73.64099884033203,73.73899841308594]
[7777,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9940000176429749,0.9940000176429749]
[7777,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750316739082336,0.9731807708740234,0.9765815138816833]
[7777,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834214448928833,0.983364999294281,0.983343243598938]
[7777,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0369231700897217,1.0430504083633423,1.0511797666549683]
[7778,16,"Phase Start Time:",0.4412037134170532,0.4447106420993805,0.46476852893829346]
[7778,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,292]
[7778,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.700000762939453]
[7778,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.66156005859375,316.26422119140625,328.7380676269531]
[7778,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1606.05419921875,5971.59521484375,1599.858642578125]
[7778,21,"Dilution Factor:",17.76799964904785,17.059999465942383,23.81599998474121]
[7778,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7778,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7778,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.585000038146973,1.1749999523162842]
[7778,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2]
[7778,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7778,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[7778,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.32599639892578,73.86499786376953,73.87699890136719]
[7778,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,0.9950000047683716,0.9950000047683716]
[7778,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9761088490486145,0.9758875370025635,0.977984607219696]
[7778,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832128882408142,0.9833152294158936,0.9833126068115234]
[7778,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0445404052734375,1.067870855331421,1.0924644470214844]
[7779,16,"Phase Start Time:",0.5118981599807739,0.5153934955596924,0.5354514122009277]
[7779,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292]
[7779,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7779,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.74566650390625,382.947998046875,398.9568176269531]
[7779,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1952.9456787109375,7230.05810546875,1941.58984375]
[7779,21,"Dilution Factor:",12.37399959564209,11.206000328063965,15.392999649047852]
[7779,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7779,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7779,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.60099983215332,1.1749999523162842]
[7779,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[7779,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7779,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.69999694824219]
[7779,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.11000061035156,74.23400115966797,73.8740005493164]
[7779,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,0.996999979019165,0.9950000047683716]
[7779,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9738720655441284,0.9728177785873413,0.9757282733917236]
[7779,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832608699798584,0.9832333326339722,0.983313262462616]
[7779,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0261452198028564,1.0280587673187256,1.0325090885162354]
[7780,16,"Phase Start Time:",0.5875810384750366,0.5910763740539551,0.6112962961196899]
[7780,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292]
[7780,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7780,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",317.8200988769531,314.9908752441406,327.38946533203125]
[7780,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1601.28369140625,5946.50244140625,1593.29541015625]
[7780,21,"Dilution Factor:",18.518999099731445,16.277999877929688,22.922000885009766]
[7780,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7780,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7780,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.61299991607666,1.187999963760376]
[7780,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.899999976158142]
[7780,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7780,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5]
[7780,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.39099884033203,74.16100311279297,74.08399963378906]
[7780,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,0.9959999918937683,0.9959999918937683]
[7780,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9762424230575562,0.9752945303916931,0.9776333570480347]
[7780,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831984639167786,0.9832495450973511,0.9832665920257568]
[7780,32,"Raw Samp Extraction CF",1.047804355621338,1.052160382270813,1.0580869913101196]
[7795,16,"Phase Start Time:",0.37883102893829346,0.3823263943195343,0.4026273190975189]
[7795,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.1000061035156]
[7795,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.600000381469727,22.600000381469727]
[7795,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",388.8596496582031,384.7900390625,400.9358825683594]
[7795,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1958.556396484375,7264.8359375,1951.8895263671875]
[7795,21,"Dilution Factor:",15.083000183105469,13.902999877929687,19.90399932861328]
[7795,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7795,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7795,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.67300033569336,1.1929999589920044]
[7795,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[7795,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7795,27,"Barometer (kPa)",99,99,99]
[7795,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.61699676513672,73.36199951171875,73.86799621582031]
[7795,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9929999709129333,0.9950000047683716]
[7795,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753506183624268,0.9746394753456116,0.9771818518638611]
[7795,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833703637123108,0.9834269881248474,0.983314573764801]
[7795,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0302926301956177,1.0397088527679443,1.042899250984192]
[7796,16,"Phase Start Time:",0.4510532319545746,0.45456019043922424,0.4746180474758148]
[7796,17,"Test Time (sec):",303,1132.800048828125,292.6000061035156]
[7796,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.799999237060547]
[7796,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.88348388671875,316.1413879394531,328.6463928222656]
[7796,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1610.361572265625,5968.74951171875,1602.698974609375]
[7796,21,"Dilution Factor:",18.452999114990234,16.93000030517578,25.038999557495117]
[7796,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7796,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7796,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.586000442504883,1.1799999475479126]
[7796,25,"Crank Time (sec):",2.9000000953674316,0,2.5999999046325684]
[7796,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7796,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[7796,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.1259994506836,74.13600158691406,74.6729965209961]
[7796,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,0.9959999918937683,0.9990000128746033]
[7796,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9762087464332581,0.9757533073425293,0.9780668020248413]
[7796,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830352663993835,0.9832550883293152,0.9831358194351196]
[7796,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0462859869003296,1.0658550262451172,1.0757066011428833]
[7797,16,"Phase Start Time:",0.5158796310424805,0.5193750262260437,0.5394328832626343]
[7797,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292]
[7797,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.600000381469727]
[7797,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",388.00079345703125,384.1126708984375,399.6550598144531]
[7797,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1954.8773193359375,7251.4072265625,1944.988037109375]
[7797,21,"Dilution Factor:",15.869999885559082,15.053000450134277,20.236000061035156]
[7797,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7797,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7797,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.588000297546387,1.1820000410079956]
[7797,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2]
[7797,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7797,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.69999694824219]
[7797,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.68099975585938,73.98899841308594,73.7229995727539]
[7797,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9950000047683716,0.9940000176429749]
[7797,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756695628166199,0.9748702049255371,0.9770752787590027]
[7797,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835783243179321,0.9832876920700073,0.9833468198776245]
[7797,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0344558954238892,1.042545199394226,1.0448849201202393]
[7798,16,"Phase Start Time:",0.582569420337677,0.5860648155212402,0.6061226725578308]
[7798,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,292.3999938964844]
[7798,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.600000381469727]
[7798,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.3972473144531,382.4130859375,398.6570129394531]
[7798,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1950.545166015625,7220.5966796875,1942.78857421875]
[7798,21,"Dilution Factor:",12.406000137329102,11.015000343322754,15.28499984741211]
[7798,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7798,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7798,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.583999633789062,1.184999942779541]
[7798,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.4000000953674316]
[7798,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7798,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.5999984741211]
[7798,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.49099731445312,73.71399688720703,73.87200164794922]
[7798,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,0.9940000176429749,0.9950000047683716]
[7798,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9738337397575378,0.9727668166160583,0.9756824374198914]
[7798,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831762313842773,0.9833487868309021,0.9833136796951294]
[7798,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0264973640441895,1.0286836624145508,1.0323745012283325]
[7799,16,"Phase Start Time:",0.6535995602607727,0.6570948958396912,0.6771527528762817]
[7799,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.699951171875,291.8999938964844]
[7799,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.600000381469727,22.5]
[7799,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",526.6432495117188,521.2117919921875,542.7709350585938]
[7799,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2656.037353515625,9839.609375,2640.58056640625]
[7799,21,"Dilution Factor:",15.76200008392334,13.975000381469727,20.075000762939453]
[7799,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,719]
[7799,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7799,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.644000053405762,1.1749999523162842]
[7799,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,1.899999976158142]
[7799,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7799,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[7799,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.62100219726562,73.58000183105469,73.43699645996094]
[7799,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9940000176429749,0.9929999709129333]
[7799,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754236936569214,0.9743782877922058,0.9771480560302734]
[7799,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833694696426392,0.9833785891532898,0.9834103584289551]
[7799,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0230069160461426,1.0241340398788452,1.029201865196228]
[7800,16,"Phase Start Time:",0.37493056058883667,0.3784259259700775,0.3984837830066681]
[7800,17,"Test Time (sec):",302,1132.9000244140625,292]
[7800,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.600000381469727,22.600000381469727]
[7800,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",528.1236572265625,522.5859985351562,544.1045532226562]
[7800,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2658.222412109375,9867.294921875,2647.975341796875]
[7800,21,"Dilution Factor:",15.781999588012695,14.133999824523926,20.025999069213867]
[7800,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7800,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7800,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.586999893188477,1.1859999895095825]
[7800,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2]
[7800,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7800,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[7800,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.69300079345703,73.37000274658203,73.48699951171875]
[7800,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9929999709129333,0.9929999709129333]
[7800,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754077196121216,0.9745267033576965,0.9771184921264648]
[7800,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833534359931946,0.9834251999855042,0.9833992123603821]
[7800,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0231099128723145,1.0250438451766968,1.029775857925415]
[7801,16,"Phase Start Time:",0.4397222101688385,0.44322916865348816,0.46328702569007874]
[7801,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.9000244140625,292.6000061035156]
[7801,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.600000381469727,22.5]
[7801,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.75537109375,316.0011291503906,328.56103515625]
[7801,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1608.120849609375,5966.6279296875,1602.2825927734375]
[7801,21,"Dilution Factor:",19.194000244140625,17.045000076293945,25.375]
[7801,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7801,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7801,24,"Distance (mi)",1.1720000505447388,8.593000411987305,1.1690000295639038]
[7801,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.5999999046325684]
[7801,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7801,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.80000305175781,98.80000305175781]
[7801,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.78700256347656,74.03099822998047,73.76599884033203]
[7801,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9959999918937683,0.9940000176429749]
[7801,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9769687652587891,0.9758321642875671,0.9783329963684082]
[7801,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835547804832458,0.9832783937454224,0.9833372235298157]
[7801,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0500952005386353,1.0628104209899902,1.0728175640106201]
[7802,16,"Phase Start Time:",0.5036689639091492,0.5071643590927124,0.527222216129303]
[7802,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,291.79998779296875]
[7802,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.600000381469727,22.600000381469727]
[7802,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",388.0604248046875,384.3149719238281,399.881591796875]
[7802,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1955.177734375,7255.86669921875,1944.7574462890625]
[7802,21,"Dilution Factor:",16.01799964904785,15.020999908447266,20.37700080871582]
[7802,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7802,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7802,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.593999862670898,1.1749999523162842]
[7802,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,1.7999999523162842]
[7802,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7802,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[7802,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.6969985961914,73.58100128173828,74.19599914550781]
[7802,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9940000176429749,0.9959999918937683]
[7802,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755363464355469,0.9749423265457153,0.9770349860191345]
[7802,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833526015281677,0.9833783507347107,0.9832417368888855]
[7802,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0336508750915527,1.0420490503311157,1.0442640781402588]
[7825,16,"Phase Start Time:",0.4177546203136444,0.4212731420993805,0.441388875246048]
[7825,17,"Test Time (sec):",303.5,1132.9000244140625,292.6000061035156]
[7825,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22,22.399999618530273]
[7825,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.2263488769531,313.7238464355469,325.97662353515625]
[7825,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1599.5782470703125,5923.62890625,1589.679443359375]
[7825,21,"Dilution Factor:",18.586999893188477,16.716999053955078,24.523000717163086]
[7825,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7825,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7825,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.619999885559082,1.1740000247955322]
[7825,25,"Crank Time (sec):",3.4000000953674316,0,2.5999999046325684]
[7825,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7825,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[7825,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.30699920654297,76.61599731445312,82.38800048828125]
[7825,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.0080000162124634,1.0360000133514404]
[7825,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.976288914680481,0.9753971099853516,0.9764493107795715]
[7825,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827731847763062,0.9827045798301697,0.9814258217811584]
[7825,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0471992492675781,1.0627847909927368,1.0747302770614624]
[7826,16,"Phase Start Time:",0.4862731397151947,0.48976850509643555,0.5099305510520935]
[7826,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,291.79998779296875]
[7826,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22,22.399999618530273]
[7826,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.76483154296875,381.149169921875,396.52752685546875]
[7826,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1937.93212890625,7195.4609375,1928.445556640625]
[7826,21,"Dilution Factor:",15.423999786376953,14.638999938964844,19.639999389648437]
[7826,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7826,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7826,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.61299991607666,1.1770000457763672]
[7826,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.7999999523162842]
[7826,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7826,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[7826,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.6240005493164,76.47899627685547,82.5989990234375]
[7826,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.0069999694824219,1.0369999408721924]
[7826,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751824736595154,0.9744654893875122,0.975218653678894]
[7826,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829246997833252,0.9827349781990051,0.9813791513442993]
[7826,32,"Raw Samp Extraction CF",1.028690218925476,1.0337412357330322,1.0361589193344116]
[7827,16,"Phase Start Time:",0.5906597375869751,0.5941550731658936,0.6142129898071289]
[7827,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133,292.20001220703125]
[7827,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22,22]
[7827,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",522.4771728515625,517.012939453125,538.255126953125]
[7827,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2632.414306640625,9762.9267578125,2621.302490234375]
[7827,21,"Dilution Factor:",15.345000267028809,13.704000473022461,19.594999313354492]
[7827,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7827,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7827,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.626999855041504,1.1720000505447388]
[7827,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[7827,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7827,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.69999694824219,97.69999694824219]
[7827,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.13600158691406,75.89199829101562,74.7030029296875]
[7827,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1.003999948501587,0.9990000128746033]
[7827,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749577641487122,0.9737169742584229,0.976746678352356]
[7827,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830330610275269,0.9828652143478394,0.9831291437149048]
[7827,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0233664512634277,1.0249568223953247,1.0300037860870361]
[7842,16,"Phase Start Time:",0.44555556774139404,0.4490509331226349,0.46910879015922546]
[7842,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,291.79998779296875]
[7842,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.100000381469727,22]
[7842,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.4644775390625,380.8248596191406,396.2926025390625]
[7842,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1935.1378173828125,7189.9736328125,1927.3031005859375]
[7842,21,"Dilution Factor:",15.602999687194824,14.711999893188477,19.889999389648437]
[7842,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7842,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7842,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.609000205993652,1.180999994277954]
[7842,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.7999999523162842]
[7842,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7842,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[7842,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.97699737548828,74.86399841308594,74.9520034790039]
[7842,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1,1]
[7842,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754093289375305,0.9748609066009521,0.976987361907959]
[7842,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830683469772339,0.9830934405326843,0.983073890209198]
[7842,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0283782482147217,1.033555269241333,1.0361090898513794]
[7843,16,"Phase Start Time:",0.5095717310905457,0.5130671262741089,0.5331249833106995]
[7843,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[7843,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.399999618530273,22.5]
[7843,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",315.17938232421875,312.43353271484375,324.5459899902344]
[7843,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1587.4534912109375,5899.26611328125,1580.5389404296875]
[7843,21,"Dilution Factor:",18.281999588012695,16.09000015258789,22.81100082397461]
[7843,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7843,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7843,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.614999771118164,1.1749999523162842]
[7843,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[7843,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7843,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.69999694824219,97.69999694824219]
[7843,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.01000213623047,74.94300079345703,75.20899963378906]
[7843,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1,1.0010000467300415]
[7843,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.976428747177124,0.9754353761672974,0.9776333570480347]
[7843,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830610156059265,0.9830758571624756,0.983016848564148]
[7843,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0484964847564697,1.0527675151824951,1.0614012479782104]
[7844,16,"Phase Start Time:",0.5731944441795349,0.5766898393630981,0.5967476963996887]
[7844,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.3999938964844]
[7844,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.200000762939453,22.100000381469727]
[7844,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",521.532470703125,516.0134887695312,537.0927734375]
[7844,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2626.78515625,9743.1953125,2617.43212890625]
[7844,21,"Dilution Factor:",15.439000129699707,13.913000106811523,19.743000030517578]
[7844,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7844,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7844,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.597999572753906,1.180999994277954]
[7844,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.4000000953674316]
[7844,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7844,27,"Barometer (kPa)",97.5,97.5,97.5]
[7844,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.51300048828125,75.68099975585938,74.55599975585938]
[7844,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003000020980835,0.9980000257492065]
[7844,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749018549919128,0.9739025831222534,0.9768162965774536]
[7844,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829493761062622,0.9829120635986328,0.9831618070602417]
[7844,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0230929851531982,1.025187373161316,1.029805302619934]
[7852,16,"Phase Start Time:",0.4181828796863556,0.42168980836868286,0.4417476952075958]
[7852,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[7852,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.100000381469727,21.799999237060547]
[7852,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.96917724609375,377.0376892089844,393.271728515625]
[7852,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1924.488037109375,7119.099609375,1915.2332763671875]
[7852,21,"Dilution Factor:",12.48799991607666,11.409000396728516,15.567999839782715]
[7852,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7852,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7852,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.571000099182129,1.184999942779541]
[7852,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[7852,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7852,27,"Barometer (kPa)",97.19999694824219,97.19999694824219,97.19999694824219]
[7852,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.73200225830078,76.31300354003906,75.16600036621094]
[7852,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.00600004196167,1.0010000467300415]
[7852,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.973049521446228,0.9719308018684387,0.975071370601654]
[7852,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829007387161255,0.9827718138694763,0.983026385307312]
[7852,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0257577896118164,1.0298066139221191,1.032860279083252]
[7853,16,"Phase Start Time:",0.4956134259700775,0.4991203844547272,0.5191898345947266]
[7853,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.1000061035156]
[7853,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.100000381469727,22]
[7853,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",313.3635559082031,310.58074951171875,322.8069763183594]
[7853,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1577.7855224609375,5863.2470703125,1571.531982421875]
[7853,21,"Dilution Factor:",18.21500015258789,15.70199966430664,22.57900047302246]
[7853,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7853,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7853,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.593000411987305,1.1749999523162842]
[7853,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[7853,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7853,27,"Barometer (kPa)",97.0999984741211,97.0999984741211,97.0999984741211]
[7853,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.99600219726562,75.3280029296875,75.72599792480469]
[7853,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1.0019999742507935,1.003999948501587]
[7853,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.976413369178772,0.9751648902893066,0.9774630665779114]
[7853,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830641150474548,0.9829904437065125,0.9829021096229553]
[7853,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0481857061386108,1.0518274307250977,1.0609692335128784]
[7863,16,"Phase Start Time:",0.37165510654449463,0.3751735985279083,0.3952430486679077]
[7863,17,"Test Time (sec):",304.1000061035156,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7863,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.600000381469727,22.600000381469727]
[7863,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",314.2856140136719,311.7093200683594,324.0982666015625]
[7863,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1592.9041748046875,5885.07177734375,1579.43896484375]
[7863,21,"Dilution Factor:",18.514999389648437,16.722999572753906,24.812000274658203]
[7863,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7863,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7863,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.595000267028809,1.180999994277954]
[7863,25,"Crank Time (sec):",4,0,2.4000000953674316]
[7863,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7863,27,"Barometer (kPa)",97.4000015258789,97.4000015258789,97.5]
[7863,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.1709976196289,74.05899810791016,73.97899627685547]
[7863,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9959999918937683,0.9950000047683716]
[7863,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9769759178161621,0.9759646654129028,0.9783689379692078]
[7863,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834694266319275,0.9832721948623657,0.9832899570465088]
[7863,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0471988916397095,1.0607936382293701,1.0755263566970825]
[7864,16,"Phase Start Time:",0.4399537146091461,0.4434606432914734,0.46351853013038635]
[7864,17,"Test Time (sec):",302.8999938964844,1132.800048828125,292.79998779296875]
[7864,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.600000381469727,22.600000381469727]
[7864,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",314.07647705078125,311.119140625,323.5364685058594]
[7864,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1585.562744140625,5873.9296875,1578.8580322265625]
[7864,21,"Dilution Factor:",15.27400016784668,14.458999633789063,20.19099998474121]
[7864,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[7864,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7864,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.612000465393066,1.1959999799728394]
[7864,25,"Crank Time (sec):",2.799999952316284,0,2.700000047683716]
[7864,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7864,27,"Barometer (kPa)",97.4000015258789,97.4000015258789,97.4000015258789]
[7864,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.22799682617188,71.20899963378906,73.96399688720703]
[7864,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,0.9829999804496765,0.9950000047683716]
[7864,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753351211547852,0.975497305393219,0.9772714972496033]
[7864,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832346439361572,0.983905553817749,0.9832932949066162]
[7864,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0425535440444946,1.049879789352417,1.0574296712875366]
[7865,16,"Phase Start Time:",0.5469907522201538,0.5504977107048035,0.570555567741394]
[7865,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,291.79998779296875]
[7865,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7865,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",382.2440185546875,378.5840759277344,393.9146423339844]
[7865,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1925.235595703125,7147.66748046875,1915.73828125]
[7865,21,"Dilution Factor:",15.907999992370605,14.984999656677246,20.18400001525879]
[7865,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7865,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7865,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.616000175476074,1.1859999895095825]
[7865,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.7999999523162842]
[7865,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7865,27,"Barometer (kPa)",97.30000305175781,97.30000305175781,97.19999694824219]
[7865,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.66300201416016,73.43699645996094,73.33899688720703]
[7865,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9929999709129333,0.9919999837875366]
[7865,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755069017410278,0.974928081035614,0.9771420955657959]
[7865,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833601117134094,0.9834103584289551,0.9834321141242981]
[7865,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0339983701705933,1.0393037796020508,1.0448726415634155]
[7866,16,"Phase Start Time:",0.6134259104728699,0.6169213056564331,0.6369791626930237]
[7866,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,292]
[7866,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.5]
[7866,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",381.78802490234375,376.7538757324219,392.7605895996094]
[7866,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1922.302734375,7113.7412109375,1911.434814453125]
[7866,21,"Dilution Factor:",12.685999870300293,11.335000038146973,15.607000350952148]
[7866,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7866,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7866,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.586000442504883,1.1920000314712524]
[7866,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[7866,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7866,27,"Barometer (kPa)",97.19999694824219,97.19999694824219,97.19999694824219]
[7866,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.42900085449219,74.0510025024414,73.60099792480469]
[7866,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,0.9959999918937683,0.9940000176429749]
[7866,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9735144972801208,0.9723589420318604,0.9754281640052795]
[7866,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831900000572205,0.9832739233970642,0.9833738803863525]
[7866,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0256420373916626,1.02895188331604,1.0323468446731567]
[7867,16,"Phase Start Time:",0.3731481432914734,0.37664350867271423,0.3967013955116272]
[7867,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,291.8999938964844]
[7867,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.600000381469727,22.600000381469727]
[7867,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",386.76544189453125,382.8944396972656,398.51611328125]
[7867,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1946.7193603515625,7228.40869140625,1938.78076171875]
[7867,21,"Dilution Factor:",15.729000091552734,15.071999549865723,20.141000747680664]
[7867,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7867,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7867,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.593999862670898,1.1679999828338623]
[7867,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.899999976158142]
[7867,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7867,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[7867,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.77100372314453,73.29199981689453,71.9520034790039]
[7867,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9919999837875366,0.9860000014305115]
[7867,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753996133804321,0.9750065207481384,0.9774503707885742]
[7867,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833361506462097,0.9834425449371338,0.9837403297424316]
[7867,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0331014394760132,1.0409562587738037,1.0442311763763428]
[7880,16,"Phase Start Time:",0.3962268531322479,0.39972221851348877,0.41979166865348816]
[7880,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.800048828125,292.3999938964844]
[7880,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7880,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",317.87799072265625,315.01690673828125,327.55908203125]
[7880,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1603.694580078125,5947.51904296875,1596.3046875]
[7880,21,"Dilution Factor:",18.716999053955078,16.746000289916992,24.42799949645996]
[7880,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7880,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7880,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.670999526977539,1.187000036239624]
[7880,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.4000000953674316]
[7880,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7880,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[7880,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.26899719238281,73.43399810791016,73.66899871826172]
[7880,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9929999709129333,0.9940000176429749]
[7880,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9770004153251648,0.9761682748794556,0.9783915281295776]
[7880,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834476709365845,0.9834110140800476,0.9833588004112244]
[7880,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0491104125976562,1.0609289407730103,1.0801172256469727]
[7881,16,"Phase Start Time:",0.4612036943435669,0.46469905972480774,0.48479166626930237]
[7881,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,291.8999938964844]
[7881,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.899999618530273,22.799999237060547]
[7881,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.2535705566406,383.71612548828125,399.1922607421875]
[7881,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1949.8216552734375,7243.9208984375,1942.0703125]
[7881,21,"Dilution Factor:",15.711999893188477,15.206000328063965,20.041000366210937]
[7881,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[7881,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7881,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.588000297546387,1.187000036239624]
[7881,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[7881,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7881,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[7881,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.98600006103516,73.38700103759766,73.26499938964844]
[7881,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,0.9929999709129333,0.9919999837875366]
[7881,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752686619758606,0.9750224351882935,0.9770752787590027]
[7881,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832884073257446,0.9834214448928833,0.9834485650062561]
[7881,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0337245464324951,1.0410521030426025,1.0451531410217285]
[7882,16,"Phase Start Time:",0.5779629349708557,0.581458330154419,0.6015161871910095]
[7882,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,291.79998779296875]
[7882,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.600000381469727,22.600000381469727]
[7882,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.14129638671875,382.5783386230469,398.77801513671875]
[7882,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1948.6112060546875,7223.0791015625,1939.390380859375]
[7882,21,"Dilution Factor:",11.973999977111816,10.88599967956543,15.244000434875488]
[7882,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7882,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7882,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.581000328063965,1.1790000200271606]
[7882,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.7999999523162842]
[7882,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7882,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[7882,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.55000305175781,72.86499786376953,73.6259994506836]
[7882,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9900000095367432,0.9940000176429749]
[7882,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9731456637382507,0.9719101786613464,0.97506183385849]
[7882,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836074113845825,0.9835374355316162,0.9833683371543884]
[7882,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0267277956008911,1.0291799306869507,1.0364100933074951]
[7887,16,"Phase Start Time:",0.36043980717658997,0.3639351725578308,0.3839930593967438]
[7887,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.6000061035156]
[7887,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.600000381469727]
[7887,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",319.9197082519531,317.255859375,329.8727111816406]
[7887,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1611.862060546875,5989.79052734375,1608.67919921875]
[7887,21,"Dilution Factor:",18.524999618530273,16.77400016784668,24.417999267578125]
[7887,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7887,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7887,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.633000373840332,1.187999963760376]
[7887,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.5999999046325684]
[7887,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7887,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.19999694824219]
[7887,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.30799865722656,72.70899963378906,72.33999633789062]
[7887,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9890000224113464,0.9879999756813049]
[7887,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9769269824028015,0.9763385653495789,0.9786868691444397]
[7887,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834389686584473,0.9835720658302307,0.9836540818214417]
[7887,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0498647689819336,1.0612075328826904,1.075049877166748]
[7888,16,"Phase Start Time:",0.4307060241699219,0.4342013895511627,0.4542592465877533]
[7888,17,"Test Time (sec):",302,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[7888,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.700000762939453]
[7888,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",389.7615051269531,385.9925231933594,401.962646484375]
[7888,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1961.7996826171875,7288.18212890625,1956.88818359375]
[7888,21,"Dilution Factor:",15.777999877929687,15.041000366210937,20.38599967956543]
[7888,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7888,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7888,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.592000007629395,1.1770000457763672]
[7888,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[7888,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7888,27,"Barometer (kPa)",99.30000305175781,99.30000305175781,99.30000305175781]
[7888,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.0270004272461,72.90399932861328,72.83200073242188]
[7888,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9860000014305115,0.9900000095367432,0.9900000095367432]
[7888,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757316708564758,0.9750372767448425,0.9772825241088867]
[7888,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837237000465393,0.983528733253479,0.9835447669029236]
[7888,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0287498235702515,1.0329934358596802,1.0360380411148071]
[7903,16,"Phase Start Time:",0.36585646867752075,0.3693634271621704,0.389421284198761]
[7903,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.20001220703125]
[7903,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.600000381469727,22.600000381469727]
[7903,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",319.783935546875,317.19677734375,329.75433349609375]
[7903,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1611.7110595703125,5988.146484375,1605.9036865234375]
[7903,21,"Dilution Factor:",17.937000274658203,17.28700065612793,23.927000045776367]
[7903,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7903,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7903,24,"Distance (mi)",1.1690000295639038,8.586999893188477,1.184000015258789]
[7903,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[7903,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7903,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.19999694824219]
[7903,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.13999938964844,72.66400146484375,72.11199951171875]
[7903,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9890000224113464,0.9869999885559082]
[7903,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9763815402984619,0.9762005805969238,0.9783675074577332]
[7903,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834763407707214,0.983582079410553,0.9837048053741455]
[7903,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0426326990127563,1.0607247352600098,1.0928547382354736]
[7904,16,"Phase Start Time:",0.43515047430992126,0.43865740299224854,0.4589930474758148]
[7904,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1133.0999755859375,292]
[7904,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.600000381469727]
[7904,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",320.0672912597656,317.9073486328125,330.1630554199219]
[7904,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1614.2060546875,6003.68017578125,1606.79345703125]
[7904,21,"Dilution Factor:",15.557999610900879,14.269000053405762,20.84000015258789]
[7904,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[7904,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7904,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.616999626159668,1.1759999990463257]
[7904,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2]
[7904,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7904,27,"Barometer (kPa)",99.19999694824219,99.19999694824219,99.19999694824219]
[7904,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.68199920654297,72.58200073242188,73.68199920654297]
[7904,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9890000224113464,0.9940000176429749]
[7904,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759098291397095,0.9750903248786926,0.9775283932685852]
[7904,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983578085899353,0.9836003184318542,0.9833558797836304]
[7904,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0357636213302612,1.0432977676391602,1.052901029586792]
[7905,16,"Phase Start Time:",0.5157754421234131,0.5192708373069763,0.5393286943435669]
[7905,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.1000061035156]
[7905,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.600000381469727]
[7905,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",319.5828857421875,316.81341552734375,329.2724609375]
[7905,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1610.6976318359375,5981.43701171875,1603.0081787109375]
[7905,21,"Dilution Factor:",17.79800033569336,15.579000473022461,22.01799964904785]
[7905,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7905,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7905,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.585000038146973,1.1829999685287476]
[7905,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2]
[7905,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7905,27,"Barometer (kPa)",99.0999984741211,99.0999984741211,99.0999984741211]
[7905,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.79499816894531,72.70800018310547,72.89299774169922]
[7905,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9890000224113464,0.9900000095367432]
[7905,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9768189787864685,0.9758485555648804,0.9780737161636353]
[7905,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835529923439026,0.9835723042488098,0.9835311770439148]
[7905,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0493029356002808,1.0544506311416626,1.061158537864685]
[7906,16,"Phase Start Time:",0.5802430510520935,0.5837384462356567,0.6038426160812378]
[7906,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,291.8999938964844]
[7906,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.600000381469727]
[7906,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",388.8492431640625,383.66326904296875,399.89678955078125]
[7906,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1958.5040283203125,7243.5625,1945.4979248046875]
[7906,21,"Dilution Factor:",13.142999649047852,11.600000381469727,16.290000915527344]
[7906,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7906,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7906,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.619000434875488,1.1660000085830688]
[7906,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.899999976158142]
[7906,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7906,27,"Barometer (kPa)",99,99,98.9000015258789]
[7906,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.75199890136719,72.86900329589844,73.19200134277344]
[7906,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9900000095367432,0.9919999837875366]
[7906,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9739702939987183,0.9726122617721558,0.9756855368614197]
[7906,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835625290870667,0.9835365414619446,0.983464777469635]
[7906,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0264314413070679,1.029332160949707,1.03296959400177]
[7913,16,"Phase Start Time:",0.3676157295703888,0.371111124753952,0.3911689817905426]
[7913,17,"Test Time (sec):",302.8999938964844,1132.800048828125,292.6000061035156]
[7913,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.600000381469727]
[7913,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.9200439453125,316.25421142578125,328.7980651855469]
[7913,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1610.0146484375,5970.87939453125,1603.4384765625]
[7913,21,"Dilution Factor:",18.5,16.773000717163086,24.6200008392334]
[7913,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7913,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7913,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.590999603271484,1.180999994277954]
[7913,25,"Crank Time (sec):",2.799999952316284,0,2.5]
[7913,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7913,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[7913,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.03900146484375,72.82599639892578,72.51000213623047]
[7913,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9900000095367432,0.9890000224113464]
[7913,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9770144820213318,0.976321816444397,0.9786953330039978]
[7913,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983498752117157,0.9835460782051086,0.983616292476654]
[7913,32,"Raw Samp Extraction CF",1.052581787109375,1.0723021030426025,1.0927695035934448]
[7914,16,"Phase Start Time:",0.4408680498600006,0.44436341524124146,0.4644213020801544]
[7914,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,291.8999938964844]
[7914,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7914,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",388.5592346191406,384.71282958984375,400.4300537109375]
[7914,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1955.7481689453125,7262.73681640625,1948.0921630859375]
[7914,21,"Dilution Factor:",15.940999984741211,15.0649995803833,20.320999145507813]
[7914,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7914,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7914,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.611000061035156,1.1770000457763672]
[7914,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.7999999523162842]
[7914,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7914,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[7914,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.9219970703125,72.9229965209961,72.88400268554688]
[7914,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9900000095367432,0.9900000095367432]
[7914,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975579023361206,0.9750238060951233,0.977243185043335]
[7914,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983524739742279,0.9835245609283447,0.9835332036018372]
[7914,32,"Raw Samp Extraction CF",1.034158706665039,1.0405409336090088,1.0440524816513062]
[7915,16,"Phase Start Time:",0.5372685194015503,0.5407639145851135,0.5608217716217041]
[7915,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.20001220703125]
[7915,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7915,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.7830505371094,315.8230285644531,328.2008056640625]
[7915,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1605.60400390625,5962.73876953125,1598.337890625]
[7915,21,"Dilution Factor:",17.81100082397461,15.517999649047852,21.983999252319336]
[7915,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7915,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7915,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.62399959564209,1.190999984741211]
[7915,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[7915,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7915,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[7915,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.375,73.10299682617188,73.01499938964844]
[7915,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9909999966621399,0.9909999966621399]
[7915,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9769123196601868,0.9757330417633057,0.9780373573303223]
[7915,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836463332176208,0.9834845662117004,0.9835041165351868]
[7915,32,"Raw Samp Extraction CF",1.049035668373108,1.0541349649429321,1.0622364282608032]
[7916,16,"Phase Start Time:",0.6017129421234131,0.6052083373069763,0.6252661943435669]
[7916,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[7916,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7916,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.4979553222656,382.2668762207031,398.4292907714844]
[7916,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1952.3438720703125,7217.8359375,1939.6866455078125]
[7916,21,"Dilution Factor:",13.022000312805176,11.597999572753906,16.19700050354004]
[7916,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7916,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7916,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.602999687194824,1.1770000457763672]
[7916,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[7916,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7916,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[7916,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.73300170898438,73.1500015258789,73.38600158691406]
[7916,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9919999837875366,0.9929999709129333]
[7916,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9736690521240234,0.9725498557090759,0.9755961894989014]
[7916,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983344554901123,0.98347407579422,0.9834216833114624]
[7916,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0268017053604126,1.0292545557022095,1.033589243888855]
[7917,16,"Phase Start Time:",0.3662036955356598,0.36971065402030945,0.38983795046806335]
[7917,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.5999755859375,292.29998779296875]
[7917,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.700000762939453]
[7917,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.6974182128906,314.0510559082031,326.527587890625]
[7917,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1597.7384033203125,5928.23681640625,1590.733642578125]
[7917,21,"Dilution Factor:",18.496999740600586,16.82699966430664,24.57200050354004]
[7917,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7917,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7917,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.60200023651123,1.1660000085830688]
[7917,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.299999952316284]
[7917,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7917,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[7917,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.96900177001953,73.63200378417969,73.93199920654297]
[7917,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9940000176429749,0.9950000047683716]
[7917,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9769930839538574,0.9761612415313721,0.9783701300621033]
[7917,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835143089294434,0.9833670258522034,0.9833003878593445]
[7917,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0486481189727783,1.0625656843185425,1.0767573118209839]
[7918,16,"Phase Start Time:",0.43460649251937866,0.4381018579006195,0.4581597149372101]
[7918,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292]
[7918,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.799999237060547,22.600000381469727]
[7918,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",385.7335205078125,381.7958984375,397.62957763671875]
[7918,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1942.168212890625,7208.306640625,1935.130615234375]
[7918,21,"Dilution Factor:",15.873000144958496,14.866000175476074,20.44700050354004]
[7918,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7918,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7918,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.621000289916992,1.184000015258789]
[7918,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[7918,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7918,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[7918,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.1449966430664,73.61599731445312,73.46499633789062]
[7918,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9940000176429749,0.9929999709129333]
[7918,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755017161369324,0.9747588038444519,0.977151095867157]
[7918,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834752082824707,0.9833705425262451,0.9834040999412537]
[7918,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0340156555175781,1.0419354438781738,1.0445592403411865]
[7935,16,"Phase Start Time:",0.38267362117767334,0.3861689865589142,0.4062384366989136]
[7935,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.699951171875,292.6000061035156]
[7935,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.600000381469727,22.5]
[7935,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",319.20745849609375,316.54248046875,329.0851745605469]
[7935,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1608.8055419921875,5975.79443359375,1604.8387451171875]
[7935,21,"Dilution Factor:",19.14299964904785,17.104000091552734,25.35099983215332]
[7935,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7935,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7935,24,"Distance (mi)",1.159999966621399,8.5649995803833,1.1779999732971191]
[7935,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.5999999046325684]
[7935,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7935,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[7935,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.75700378417969,72.63899993896484,72.625]
[7935,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9890000224113464,0.9890000224113464]
[7935,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9771881699562073,0.9764003753662109,0.9787437319755554]
[7935,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835613965988159,0.9835876226425171,0.9835907816886902]
[7935,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0557676553726196,1.070211410522461,1.0918551683425903]
[7936,16,"Phase Start Time:",0.4492129683494568,0.45270833373069763,0.4727661907672882]
[7936,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.699951171875,292.20001220703125]
[7936,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.5]
[7936,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",388.6863708496094,385.20025634765625,400.8099670410156]
[7936,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1955.740234375,7271.9384765625,1951.944580078125]
[7936,21,"Dilution Factor:",15.484000205993652,14.845000267028809,20.01799964904785]
[7936,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7936,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7936,24,"Distance (mi)",1.2059999704360962,8.59000015258789,1.187000036239624]
[7936,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[7936,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7936,27,"Barometer (kPa)",99,99,98.9000015258789]
[7936,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.66100311279297,72.78900146484375,71.73400115966797]
[7936,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9900000095367432,0.9850000143051147]
[7936,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9758034944534302,0.975368082523346,0.97771155834198]
[7936,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835827350616455,0.9835543036460876,0.983788788318634]
[7936,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0310524702072144,1.036482810974121,1.04062020778656]
[7937,16,"Phase Start Time:",0.5446296334266663,0.5481365919113159,0.5681944489479065]
[7937,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[7937,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.600000381469727]
[7937,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",527.8639526367188,522.2404174804688,543.603515625]
[7937,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2662.19384765625,9860.76953125,2646.443115234375]
[7937,21,"Dilution Factor:",15.586999893188477,13.850000381469727,19.94300079345703]
[7937,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7937,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7937,24,"Distance (mi)",1.1720000505447388,8.628000259399414,1.180999994277954]
[7937,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.0999999046325684]
[7937,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7937,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.69999694824219]
[7937,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.96700286865234,72.8239974975586,73.25]
[7937,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9900000095367432,0.9919999837875366]
[7937,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755874872207642,0.9745092988014221,0.9771711230278015]
[7937,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835147857666016,0.9835465550422668,0.9834519028663635]
[7937,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0235220193862915,1.0249934196472168,1.0300177335739136]
[7943,16,"Phase Start Time:",0.37300926446914673,0.3765046298503876,0.3965856432914734]
[7943,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.29998779296875]
[7943,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.700000762939453]
[7943,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.81866455078125,314.23712158203125,326.6676025390625]
[7943,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1597.2940673828125,5932.79638671875,1591.4156494140625]
[7943,21,"Dilution Factor:",18.753999710083008,17.014999389648438,25.11199951171875]
[7943,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7943,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7943,24,"Distance (mi)",1.1720000505447388,8.597999572753906,1.1710000038146973]
[7943,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.200000047683716]
[7943,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7943,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[7943,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.85700225830078,73.50800323486328,73.63200378417969]
[7943,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,0.9929999709129333,0.9940000176429749]
[7943,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9768142700195312,0.9761703014373779,0.9784737825393677]
[7943,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833170175552368,0.9833945631980896,0.9833670258522034]
[7943,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0543103218078613,1.0719317197799683,1.089074730873108]
[7944,16,"Phase Start Time:",0.43790510296821594,0.4414120316505432,0.4614699184894562]
[7944,17,"Test Time (sec):",302.8999938964844,1132.699951171875,292.29998779296875]
[7944,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.600000381469727]
[7944,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.48779296875,312.0384826660156,325.809326171875]
[7944,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1597.7359619140625,5890.76611328125,1587.234375]
[7944,21,"Dilution Factor:",14.32800006866455,11.930000305175781,18.26099967956543]
[7944,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[7944,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7944,24,"Distance (mi)",1.1649999618530273,8.612000465393066,1.1699999570846558]
[7944,25,"Crank Time (sec):",2.799999952316284,0,2.299999952316284]
[7944,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7944,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[7944,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.42400360107422,73.4229965209961,73.54299926757812]
[7944,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9929999709129333,0.9929999709129333]
[7944,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747274518013,0.9728221893310547,0.9764677882194519]
[7944,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834132194519043,0.9834134578704834,0.983386754989624]
[7944,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0410126447677612,1.04854416847229,1.058097004890442]
[7945,16,"Phase Start Time:",0.5305787324905396,0.5340856313705444,0.5541319251060486]
[7945,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.20001220703125]
[7945,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.700000762939453,22.600000381469727]
[7945,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",385.54388427734375,381.7047424316406,397.09674072265625]
[7945,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1942.4986572265625,7205.94921875,1933.8612060546875]
[7945,21,"Dilution Factor:",15.562999725341797,14.729999542236328,19.878999710083008]
[7945,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7945,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7945,24,"Distance (mi)",1.1950000524520874,8.618000030517578,1.187000036239624]
[7945,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[7945,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7945,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.0999984741211]
[7945,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.37300109863281,73.1510009765625,73.30599975585938]
[7945,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9919999837875366,0.9919999837875366]
[7945,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756730794906616,0.9752228856086731,0.9773252010345459]
[7945,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834245443344116,0.9834738969802856,0.9834394454956055]
[7945,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0304985046386719,1.0358515977859497,1.0390985012054443]
[7946,16,"Phase Start Time:",0.6011574268341064,0.6046643257141113,0.6247338056564331]
[7946,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[7946,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.600000381469727,22.5]
[7946,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",523.4251098632812,517.9591674804688,539.1063842773438]
[7946,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2640.6796875,9779.9326171875,2626.346435546875]
[7946,21,"Dilution Factor:",15.029999732971191,13.829000473022461,19.836999893188477]
[7946,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[7946,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7946,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.621000289916992,1.1710000038146973]
[7946,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.299999952316284]
[7946,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7946,27,"Barometer (kPa)",98,98,97.9000015258789]
[7946,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.8010025024414,73.7770004272461,73.2239990234375]
[7946,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,0.9940000176429749,0.9919999837875366]
[7946,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752634763717651,0.9742790460586548,0.9771398901939392]
[7946,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833294749259949,0.9833347797393799,0.983457624912262]
[7946,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0231075286865234,1.0255640745162964,1.0305079221725464]
[7955,16,"Phase Start Time:",0.3940277695655823,0.3975231349468231,0.41756945848464966]
[7955,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,291.8999938964844]
[7955,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.5,22.799999237060547]
[7955,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",315.8067626953125,313.33599853515625,325.6429443359375]
[7955,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1589.5606689453125,5915.26123046875,1584.2529296875]
[7955,21,"Dilution Factor:",17.558000564575195,16.871000289916992,23.19300079345703]
[7955,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7955,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7955,24,"Distance (mi)",1.2020000219345093,8.625,1.187000036239624]
[7955,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.899999976158142]
[7955,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7955,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[7955,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.59300231933594,74.28199768066406,75.64900207519531]
[7955,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,0.996999979019165,1.003000020980835]
[7955,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9762808084487915,0.9760446548461914,0.9776929020881653]
[7955,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831535816192627,0.9832226634025574,0.9829191565513611]
[7955,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0436898469924927,1.0598127841949463,1.093034267425537]
[7967,16,"Phase Start Time:",0.32912036776542664,0.3326273262500763,0.35273149609565735]
[7967,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.6000061035156]
[7967,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.5,22.600000381469727]
[7967,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.11529541015625,315.4994812011719,328.0198974609375]
[7967,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1603.831298828125,5956.1044921875,1599.6436767578125]
[7967,21,"Dilution Factor:",18.461000442504883,16.819000244140625,24.589000701904297]
[7967,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[7967,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7967,24,"Distance (mi)",1.1950000524520874,8.633000373840332,1.1859999895095825]
[7967,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.5999999046325684]
[7967,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7967,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.69999694824219,98.69999694824219]
[7967,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.74099731445312,72.6729965209961,72.96199798583984]
[7967,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9890000224113464,0.9909999966621399]
[7967,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9765255451202393,0.9760598540306091,0.9783728718757629]
[7967,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833428263664246,0.9835801124572754,0.9835158586502075]
[7967,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0480953454971313,1.0614335536956787,1.0747591257095337]
[7968,16,"Phase Start Time:",0.3960532546043396,0.39956018328666687,0.41961807012557983]
[7968,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[7968,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.600000381469727,22.5]
[7968,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",527.6515502929688,522.4217529296875,544.0043334960938]
[7968,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2660.2431640625,9864.193359375,2650.207763671875]
[7968,21,"Dilution Factor:",15.869000434875488,14.10200023651123,20.29199981689453]
[7968,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7968,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7968,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.607999801635742,1.1820000410079956]
[7968,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.299999952316284]
[7968,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7968,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[7968,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.23200225830078,72.41999816894531,72.34300231933594]
[7968,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9879999756813049,0.9879999756813049]
[7968,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9755656123161316,0.9747100472450256,0.977437436580658]
[7968,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834558963775635,0.9836363196372986,0.9836534261703491]
[7968,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0238206386566162,1.0257372856140137,1.03122079372406]
[7973,16,"Phase Start Time:",0.3725462853908539,0.37606480717658997,0.39629629254341125]
[7973,17,"Test Time (sec):",303.3999938964844,1133.800048828125,292.6000061035156]
[7973,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.700000762939453,22.799999237060547]
[7973,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.36077880859375,315.5660705566406,328.1242980957031]
[7973,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1609.84423828125,5963.14697265625,1600.1527099609375]
[7973,21,"Dilution Factor:",18.290000915527344,16.80699920654297,24.54400062561035]
[7973,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7973,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7973,24,"Distance (mi)",1.1979999542236328,8.61299991607666,1.184999942779541]
[7973,25,"Crank Time (sec):",3.299999952316284,0,2.5999999046325684]
[7973,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7973,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[7973,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.35900115966797,72.95899963378906,72.32099914550781]
[7973,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9909999966621399,0.9879999756813049]
[7973,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9765826463699341,0.9759870171546936,0.9785060882568359]
[7973,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834276437759399,0.9835165143013,0.9836583137512207]
[7973,32,"Raw Samp Extraction CF",1.045305609703064,1.0631197690963745,1.074101448059082]
[7974,16,"Phase Start Time:",0.43865740299224854,0.4421527683734894,0.4622337818145752]
[7974,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.20001220703125]
[7974,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.600000381469727,22.399999618530273]
[7974,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",527.5075073242188,521.9522705078125,543.374267578125]
[7974,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2658.6376953125,9854.4580078125,2646.232666015625]
[7974,21,"Dilution Factor:",15.501999855041504,14.003999710083008,20.20199966430664]
[7974,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7974,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7974,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.562999725341797,1.1629999876022339]
[7974,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[7974,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7974,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[7974,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.53299713134766,72.60900115966797,74.01300048828125]
[7974,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9890000224113464,0.9959999918937683]
[7974,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753137826919556,0.9746032953262329,0.977057158946991]
[7974,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833890199661255,0.9835942983627319,0.9832823872566223]
[7974,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0229758024215698,1.0252587795257568,1.0308148860931396]
[7992,16,"Phase Start Time:",0.3731597363948822,0.37665510177612305,0.39678239822387695]
[7992,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,291.8999938964844]
[7992,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.600000381469727,22.600000381469727]
[7992,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",529.0486450195312,524.1220092773438,545.0350341796875]
[7992,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2662.8779296875,9894.55078125,2651.595458984375]
[7992,21,"Dilution Factor:",15.571000099182129,13.833000183105469,19.458999633789063]
[7992,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7992,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7992,24,"Distance (mi)",1.1619999408721924,8.593999862670898,1.1729999780654907]
[7992,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.899999976158142]
[7992,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7992,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[7992,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.06800079345703,72.61699676513672,72.58999633789062]
[7992,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9890000224113464,0.9890000224113464]
[7992,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756113290786743,0.9746570587158203,0.9772437810897827]
[7992,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834923148155212,0.9835925102233887,0.983598530292511]
[7992,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0257550477981567,1.0294649600982666,1.0330133438110352]
[7993,16,"Phase Start Time:",0.4406481385231018,0.44414350390434265,0.4642013907432556]
[7993,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.1000061035156]
[7993,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.600000381469727,22.5]
[7993,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",528.746826171875,523.1468505859375,544.873779296875]
[7993,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2662.240234375,9877.0126953125,2652.627197265625]
[7993,21,"Dilution Factor:",15.484999656677246,13.86400032043457,19.981000900268555]
[7993,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[7993,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7993,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.633999824523926,1.1729999780654907]
[7993,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[7993,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7993,27,"Barometer (kPa)",99,99,99]
[7993,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.16200256347656,72.72200012207031,72.9280014038086]
[7993,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9900000095367432,0.9909999966621399]
[7993,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757201671600342,0.9745134711265564,0.9772334098815918]
[7993,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836936593055725,0.9835692048072815,0.983523428440094]
[7993,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0231314897537231,1.0251259803771973,1.0300347805023193]
[7995,16,"Phase Start Time:",0.6170717477798462,0.6205671429634094,0.6406365633010864]
[7995,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292.1000061035156]
[7995,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.799999237060547]
[7995,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.0859375,383.3318176269531,398.66632080078125]
[7995,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1948.9776611328125,7236.666015625,1940.8404541015625]
[7995,21,"Dilution Factor:",15.593000411987305,15.005999565124512,20.007999420166016]
[7995,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[7995,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[7995,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.604999542236328,1.1859999895095825]
[7995,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[7995,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[7995,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5]
[7995,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.51300048828125,73.09200286865234,73.15399932861328]
[7995,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.9909999966621399,0.9919999837875366]
[7995,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756236672401428,0.9750694632530212,0.9771646857261658]
[7995,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836156368255615,0.9834870100021362,0.9834731817245483]
[7995,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0334590673446655,1.0403883457183838,1.0429682731628418]
[8001,16,"Phase Start Time:",0.36856481432914734,0.3720601797103882,0.39211806654930115]
[8001,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292]
[8001,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.799999237060547]
[8001,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",386.5194396972656,382.75042724609375,398.6131896972656]
[8001,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1946.1253662109375,7226.328125,1939.91748046875]
[8001,21,"Dilution Factor:",15.635000228881836,14.956999778747559,19.759000778198242]
[8001,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[8001,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8001,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.593000411987305,1.184999942779541]
[8001,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[8001,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8001,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.5]
[8001,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.00299835205078,73.447998046875,73.68199920654297]
[8001,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9929999709129333,0.9940000176429749]
[8001,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975505530834198,0.9749626517295837,0.9769826531410217]
[8001,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835067391395569,0.9834079146385193,0.9833558797836304]
[8001,32,"Raw Samp Extraction CF",1.033384084701538,1.0411853790283203,1.0440454483032227]
[8002,16,"Phase Start Time:",0.43287035822868347,0.43637731671333313,0.45645833015441895]
[8002,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292]
[8002,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.799999237060547]
[8002,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",317.506103515625,314.87567138671875,327.229736328125]
[8002,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1600.7598876953125,5944.8525390625,1592.51806640625]
[8002,21,"Dilution Factor:",17.947999954223633,15.781999588012695,22.062000274658203]
[8002,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,719]
[8002,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8002,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.595000267028809,1.184999942779541]
[8002,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2]
[8002,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8002,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[8002,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.7760009765625,73.06500244140625,73.2969970703125]
[8002,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9900000095367432,0.9909999966621399,0.9919999837875366]
[8002,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9768602252006531,0.97581547498703,0.9779561758041382]
[8002,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835572242736816,0.9834929704666138,0.9834414124488831]
[8002,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0480084419250488,1.0529896020889282,1.0595678091049194]
[8003,16,"Phase Start Time:",0.5421759486198425,0.5456944704055786,0.5657523274421692]
[8003,17,"Test Time (sec):",304.29998779296875,1132.699951171875,292.3999938964844]
[8003,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.700000762939453]
[8003,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",317.3269958496094,314.5878601074219,326.9720153808594]
[8003,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1609.376708984375,5938.89453125,1593.443603515625]
[8003,21,"Dilution Factor:",18.937000274658203,16.985000610351563,25.041000366210938]
[8003,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8003,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8003,24,"Distance (mi)",1.1950000524520874,8.66100025177002,1.1790000200271606]
[8003,25,"Crank Time (sec):",4.199999809265137,0,2.4000000953674316]
[8003,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8003,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.4000015258789,98.4000015258789]
[8003,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.4990005493164,72.88400268554688,72.15699768066406]
[8003,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9900000095367432,0.9869999885559082]
[8003,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9769678115844727,0.9762997031211853,0.9787830114364624]
[8003,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833965301513672,0.9835332036018372,0.9836947917938232]
[8003,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0477396249771118,1.0603638887405396,1.0708882808685303]
[8004,16,"Phase Start Time:",0.607962965965271,0.6114583611488342,0.6315162181854248]
[8004,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.20001220703125]
[8004,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.600000381469727,22.600000381469727]
[8004,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",524.7200317382812,519.42626953125,540.4833374023438]
[8004,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2641.965576171875,9806.7685546875,2632.15380859375]
[8004,21,"Dilution Factor:",15.810999870300293,14.03600025177002,19.992000579833984]
[8004,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8004,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8004,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.609000205993652,1.1749999523162842]
[8004,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[8004,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8004,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.19999694824219,98.19999694824219]
[8004,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.45600128173828,72.83899688720703,72.375]
[8004,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9879999756813049,0.9900000095367432,0.9879999756813049]
[8004,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975821316242218,0.9745984673500061,0.9773655533790588]
[8004,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836283326148987,0.9835432171821594,0.9836463332176208]
[8004,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0240310430526733,1.0258519649505615,1.0306556224822998]
[8014,16,"Phase Start Time:",0.3693055510520935,0.37280091643333435,0.3928588032722473]
[8014,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,291.79998779296875]
[8014,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[8014,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",385.72344970703125,381.2140808105469,397.40960693359375]
[8014,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1942.1175537109375,7196.6865234375,1932.7354736328125]
[8014,21,"Dilution Factor:",11.925000190734863,10.826000213623047,15.177000045776367]
[8014,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,719,720]
[8014,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8014,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.607000350952148,1.1690000295639038]
[8014,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.7999999523162842]
[8014,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8014,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[8014,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.87799835205078,73.25800323486328,73.39099884033203]
[8014,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,0.9919999837875366,0.9929999709129333]
[8014,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9732668995857239,0.9722298383712769,0.9754100441932678]
[8014,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833123683929443,0.9834501147270203,0.9834205508232117]
[8014,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0269434452056885,1.031038761138916,1.0369856357574463]
[8015,16,"Phase Start Time:",0.4377777874469757,0.44127315282821655,0.46135416626930237]
[8015,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.29998779296875]
[8015,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[8015,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.92437744140625,314.2099304199219,326.71435546875]
[8015,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1596.242431640625,5931.759765625,1591.643310546875]
[8015,21,"Dilution Factor:",17.825000762939453,15.690999984741211,22.222999572753906]
[8015,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8015,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8015,24,"Distance (mi)",1.1740000247955322,8.595999717712402,1.184999942779541]
[8015,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[8015,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8015,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[8015,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.9520034790039,72.94400024414062,73.06300354003906]
[8015,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9909999966621399,0.9909999966621399]
[8015,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9767841100692749,0.975796103477478,0.978054404258728]
[8015,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835180640220642,0.9835198521614075,0.983493447303772]
[8015,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0479010343551636,1.0541154146194458,1.0587722063064575]
[8016,16,"Phase Start Time:",0.5425347089767456,0.5460416674613953,0.5660995244979858]
[8016,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,292.5]
[8016,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.700000762939453]
[8016,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",385.9325866699219,381.07489013671875,397.00933837890625]
[8016,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1944.45703125,7195.3291015625,1935.4205322265625]
[8016,21,"Dilution Factor:",13.335000038146973,11.859999656677246,16.02400016784668]
[8016,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8016,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8016,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.605999946594238,1.1890000104904175]
[8016,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.4000000953674316]
[8016,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8016,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.19999694824219,98.19999694824219]
[8016,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.31800079345703,72.6729965209961,72.80000305175781]
[8016,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9890000224113464,0.9900000095367432]
[8016,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9740480184555054,0.9729333519935608,0.9756708741188049]
[8016,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834367632865906,0.9835801124572754,0.9835518598556519]
[8016,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0282416343688965,1.031195044517517,1.0355345010757446]
[8027,16,"Phase Start Time:",0.36722221970558167,0.3707175850868225,0.3907754719257355]
[8027,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.3999938964844]
[8027,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.799999237060547]
[8027,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.49456787109375,313.88360595703125,326.27337646484375]
[8027,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1595.132568359375,5926.12255859375,1590.0389404296875]
[8027,21,"Dilution Factor:",18.520000457763672,16.957000732421875,24.738000869750977]
[8027,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8027,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8027,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.574000358581543,1.1759999990463257]
[8027,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.4000000953674316]
[8027,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8027,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[8027,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.76100158691406,73.98100280761719,74.39299774169922]
[8027,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,0.9950000047683716,0.996999979019165]
[8027,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9763360619544983,0.9758340120315552,0.9780827760696411]
[8027,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831162691116333,0.9832894802093506,0.9831979870796204]
[8027,32,"Raw Samp Extraction CF",1.048045039176941,1.0624122619628906,1.0778332948684692]
[8028,16,"Phase Start Time:",0.43123841285705566,0.4347338080406189,0.4548148214817047]
[8028,17,"Test Time (sec):",302,1132.9000244140625,291.70001220703125]
[8028,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[8028,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",385.6799621582031,381.8492431640625,397.3741455078125]
[8028,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1941.255859375,7209.9501953125,1931.900634765625]
[8028,21,"Dilution Factor:",15.631999969482422,14.73900032043457,19.87700080871582]
[8028,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8028,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8028,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.62600040435791,1.184000015258789]
[8028,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.7000000476837158]
[8028,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8028,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[8028,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.84700012207031,73.72899627685547,73.68199920654297]
[8028,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9950000047683716,0.9940000176429749,0.9940000176429749]
[8028,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756510257720947,0.9750851988792419,0.9772231578826904]
[8028,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833192825317383,0.9833454489707947,0.9833558797836304]
[8028,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0310369729995728,1.036800742149353,1.0398201942443848]
[8029,16,"Phase Start Time:",0.5360069274902344,0.5395023226737976,0.5595601797103882]
[8029,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.3999938964844]
[8029,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.799999237060547]
[8029,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.90582275390625,379.9246520996094,395.77667236328125]
[8029,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1938.642333984375,7172.34423828125,1928.7515869140625]
[8029,21,"Dilution Factor:",13.284000396728516,11.644000053405762,16.030000686645508]
[8029,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8029,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8029,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.609999656677246,1.1859999895095825]
[8029,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.4000000953674316]
[8029,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8029,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[8029,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.03500366210938,73.58300018310547,73.5260009765625]
[8029,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,0.9940000176429749,0.9929999709129333]
[8029,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9736111760139465,0.9725369215011597,0.9755188226699829]
[8029,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830554723739624,0.9833778738975525,0.9833905696868896]
[8029,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0283750295639038,1.0321170091629028,1.0357494354248047]
[8030,16,"Phase Start Time:",0.6004860997200012,0.6039930582046509,0.6240509152412415]
[8030,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1133.0999755859375,292.20001220703125]
[8030,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.600000381469727,22.600000381469727]
[8030,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",522.4852294921875,516.904296875,537.976806640625]
[8030,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2633.32568359375,9761.7373046875,2619.947021484375]
[8030,21,"Dilution Factor:",15.557999610900879,13.88700008392334,20.062999725341797]
[8030,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8030,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8030,24,"Distance (mi)",1.1749999523162842,8.616000175476074,1.1720000505447388]
[8030,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[8030,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8030,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.69999694824219]
[8030,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.56500244140625,74.39399719238281,73.91699981689453]
[8030,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,0.996999979019165,0.9950000047683716]
[8030,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975186288356781,0.9741420149803162,0.977041482925415]
[8030,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831597805023193,0.9831977486610413,0.9833037257194519]
[8030,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0237466096878052,1.0255824327468872,1.0306885242462158]
[8034,16,"Phase Start Time:",0.3664930462837219,0.36998841166496277,0.39004629850387573]
[8034,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,291.8999938964844]
[8034,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.200000762939453,22.100000381469727]
[8034,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",383.8868103027344,379.85198974609375,395.6069641113281]
[8034,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1932.8701171875,7171.60546875,1924.6278076171875]
[8034,21,"Dilution Factor:",15.493000030517578,14.850000381469727,19.7549991607666]
[8034,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,720,720]
[8034,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8034,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.586999893188477,1.1829999685287476]
[8034,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.7999999523162842]
[8034,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8034,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.69999694824219]
[8034,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.8489990234375,75.0739974975586,75.11900329589844]
[8034,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.0010000467300415,1.0010000467300415]
[8034,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753544926643372,0.9748420715332031,0.9768763184547424]
[8034,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983096718788147,0.9830467700958252,0.9830368161201477]
[8034,32,"Raw Samp Extraction CF",1.030216932296753,1.035685420036316,1.0396263599395752]
[8035,16,"Phase Start Time:",0.4341319501399994,0.43763887882232666,0.4576851725578308]
[8035,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.6000061035156]
[8035,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22.100000381469727,22.100000381469727]
[8035,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",315.3221435546875,312.6728820800781,325.0739440917969]
[8035,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1589.7491455078125,5902.7431640625,1585.2772216796875]
[8035,21,"Dilution Factor:",18.577999114990234,16.729999542236328,24.56999969482422]
[8035,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8035,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8035,24,"Distance (mi)",1.1720000505447388,8.581000328063965,1.1890000104904175]
[8035,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.5]
[8035,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8035,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.80000305175781,97.80000305175781]
[8035,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.82499694824219,75.16699981689453,74.76100158691406]
[8035,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.0010000467300415,0.9990000128746033]
[8035,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9763403534889221,0.9754688739776611,0.9779640436172485]
[8035,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831020832061768,0.9830261468887329,0.9831162691116333]
[8035,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0488158464431763,1.0619477033615112,1.0767476558685303]
[8036,16,"Phase Start Time:",0.5412847399711609,0.5447800755500793,0.5648379921913147]
[8036,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,292.1000061035156]
[8036,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.399999618530273,22.600000381469727]
[8036,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.07110595703125,379.5652160644531,395.46075439453125]
[8036,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1933.1578369140625,7165.55859375,1925.2347412109375]
[8036,21,"Dilution Factor:",12.21399974822998,11.182999610900879,15.618000030517578]
[8036,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8036,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8036,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.644000053405762,1.184999942779541]
[8036,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[8036,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8036,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[8036,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.8010025024414,74.77799987792969,74.7959976196289]
[8036,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,0.9990000128746033,0.9990000128746033]
[8036,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9725993871688843,0.9715407490730286,0.9748204946517944]
[8036,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831073880195618,0.9831125140190125,0.9831085205078125]
[8036,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0266447067260742,1.029927134513855,1.0367746353149414]
[8037,16,"Phase Start Time:",0.6065393686294556,0.610034704208374,0.6300926208496094]
[8037,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292.20001220703125]
[8037,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.700000762939453,22.799999237060547]
[8037,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",521.693359375,516.044189453125,537.1896362304688]
[8037,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2627.595458984375,9742.0546875,2616.11376953125]
[8037,21,"Dilution Factor:",15.567999839782715,13.932999610900879,19.89900016784668]
[8037,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8037,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8037,24,"Distance (mi)",1.1670000553131104,8.61400032043457,1.1720000505447388]
[8037,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[8037,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8037,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5999984741211]
[8037,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.96099853515625,75.37000274658203,75.08399963378906]
[8037,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1.0019999742507935,1.0010000467300415]
[8037,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750891327857971,0.9739530682563782,0.9767268300056458]
[8037,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830718636512756,0.9829810857772827,0.9830445647239685]
[8037,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0232553482055664,1.0252695083618164,1.0301316976547241]
[8052,16,"Phase Start Time:",0.37572917342185974,0.3792245388031006,0.39928239583969116]
[8052,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.29998779296875]
[8052,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22,21.899999618530273]
[8052,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",526.7511596679688,521.1751098632812,542.7179565429688]
[8052,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2653.947998046875,9838.9169921875,2643.94091796875]
[8052,21,"Dilution Factor:",15.45300006866455,13.987000465393066,20.052000045776367]
[8052,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8052,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8052,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.598999977111816,1.180999994277954]
[8052,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[8052,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8052,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[8052,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.21399688720703,74.7030029296875,73.93299865722656]
[8052,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,0.9990000128746033,0.9950000047683716]
[8052,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753289818763733,0.9744341373443604,0.9772321581840515]
[8052,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830157160758972,0.9831291437149048,0.9833001494407654]
[8052,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0231704711914062,1.025281310081482,1.0303007364273071]
[8053,16,"Phase Start Time:",0.45358794927597046,0.4570949077606201,0.4771643579006195]
[8053,17,"Test Time (sec):",302.8999938964844,1132.9000244140625,292.79998779296875]
[8053,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.200000762939453,22.200000762939453]
[8053,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",317.8084411621094,315.25604248046875,327.77191162109375]
[8053,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1604.4029541015625,5952.55908203125,1599.5269775390625]
[8053,21,"Dilution Factor:",18.441999435424805,16.90399932861328,25.12700080871582]
[8053,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[8053,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8053,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.571999549865723,1.1820000410079956]
[8053,25,"Crank Time (sec):",2.799999952316284,0,2.700000047683716]
[8053,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8053,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[8053,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.32099914550781,74.81600189208984,74.26000213623047]
[8053,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,0.9990000128746033,0.996999979019165]
[8053,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.97641521692276,0.9756023287773132,0.978177011013031]
[8053,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832139611244202,0.9831040501594543,0.983227550983429]
[8053,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0524195432662964,1.0719032287597656,1.090552568435669]
[8054,16,"Phase Start Time:",0.5576273202896118,0.5611226558685303,0.581250011920929]
[8054,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.699951171875,292]
[8054,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.5,22.600000381469727]
[8054,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",386.8034973144531,382.8622131347656,398.30804443359375]
[8054,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1948.2003173828125,7227.80078125,1938.4324951171875]
[8054,21,"Dilution Factor:",16.016000747680664,15.14799976348877,20.268999099731445]
[8054,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,720,720]
[8054,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8054,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.59000015258789,1.1749999523162842]
[8054,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[8054,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8054,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[8054,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.62200164794922,74.63600158691406,75.19599914550781]
[8054,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,0.9980000257492065,1.0010000467300415]
[8054,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751736521720886,0.9745970368385315,0.9766279458999634]
[8054,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983147144317627,0.9831440448760986,0.9830197095870972]
[8054,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0330318212509155,1.0402460098266602,1.043402075767517]
[8058,16,"Phase Start Time:",0.370011568069458,0.37350693345069885,0.39357638359069824]
[8058,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.699951171875,292]
[8058,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.299999237060547,22.200000762939453]
[8058,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",385.16278076171875,381.2564392089844,397.0549621582031]
[8058,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1938.0106201171875,7197.48583984375,1932.334228515625]
[8058,21,"Dilution Factor:",15.541999816894531,14.994000434875488,20.20800018310547]
[8058,22,"Bag Analysis Time (sec):",723,721,720]
[8058,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8058,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.588000297546387,1.184000015258789]
[8058,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,2]
[8058,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8058,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[8058,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.45600128173828,75.43299865722656,74.7040023803711]
[8058,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1.0019999742507935,0.9990000128746033]
[8058,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749237298965454,0.9743368625640869,0.9767186641693115]
[8058,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831839799880981,0.9829671382904053,0.9831289649009705]
[8058,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0323678255081177,1.04078209400177,1.0437628030776978]
[8059,16,"Phase Start Time:",0.43600693345069885,0.4395138919353485,0.4595717489719391]
[8059,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.699951171875,292.6000061035156]
[8059,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.299999237060547,22.5]
[8059,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.1069030761719,313.3931579589844,325.6849060058594]
[8059,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1594.2325439453125,5916.34033203125,1588.2568359375]
[8059,21,"Dilution Factor:",18.652000427246094,16.905000686645508,25.219999313354492]
[8059,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[8059,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8059,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.598999977111816,1.187999963760376]
[8059,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.5999999046325684]
[8059,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8059,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[8059,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.56700134277344,74.23699951171875,74.4260025024414]
[8059,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9890000224113464,0.996999979019165,0.996999979019165]
[8059,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.976888120174408,0.9757308959960938,0.9781586527824402]
[8059,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9836036562919617,0.9832326173782349,0.983190655708313]
[8059,32,"Raw Samp Extraction CF",1.04318106174469,1.0587750673294067,1.068331003189087]
[8060,16,"Phase Start Time:",0.5414467453956604,0.5449421405792236,0.5649999976158142]
[8060,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133,292.5]
[8060,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.600000381469727,22.600000381469727]
[8060,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",522.8843994140625,517.3179321289062,538.552978515625]
[8060,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2632.72314453125,9768.6865234375,2625.44580078125]
[8060,21,"Dilution Factor:",15.368000030517578,13.729000091552734,19.81100082397461]
[8060,22,"Bag Analysis Time (sec):",723,721,720]
[8060,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8060,24,"Distance (mi)",1.1629999876022339,8.593000411987305,1.1729999780654907]
[8060,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.5]
[8060,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8060,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[8060,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.71900177001953,75.38700103759766,74.45999908447266]
[8060,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,1.0019999742507935,0.9980000257492065]
[8060,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753926396369934,0.9741250872612,0.9770411252975464]
[8060,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983125627040863,0.9829773306846619,0.9831831455230713]
[8060,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0232596397399902,1.0251582860946655,1.0303479433059692]
[8071,16,"Phase Start Time:",0.3779745399951935,0.3814699053764343,0.4015277922153473]
[8071,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.29998779296875]
[8071,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22.200000762939453,22.100000381469727]
[8071,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.14373779296875,379.3702697753906,395.6240234375]
[8071,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1935.4442138671875,7162.51025390625,1927.3482666015625]
[8071,21,"Dilution Factor:",12.850000381469727,11.604000091552734,16.01300048828125]
[8071,22,"Bag Analysis Time (sec):",725,721,720]
[8071,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8071,24,"Distance (mi)",1.2009999752044678,8.592000007629395,1.1779999732971191]
[8071,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[8071,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8071,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.80000305175781]
[8071,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.54199981689453,75.23100280761719,75.0530014038086]
[8071,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1.0010000467300415,1]
[8071,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9737761616706848,0.9725502133369446,0.9754664301872253]
[8071,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.98316490650177,0.9830119609832764,0.9830514788627625]
[8071,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0284579992294312,1.0313236713409424,1.036146879196167]
[8072,16,"Phase Start Time:",0.4435879588127136,0.44708332419395447,0.46714121103286743]
[8072,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.699951171875,292]
[8072,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22.200000762939453,22]
[8072,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",315.7298583984375,312.9832458496094,325.5671081542969]
[8072,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1592.3309326171875,5908.60205078125,1584.4266357421875]
[8072,21,"Dilution Factor:",18.10300064086914,15.741999626159668,22.30299949645996]
[8072,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8072,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8072,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.579999923706055,1.1799999475479126]
[8072,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2]
[8072,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8072,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[8072,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.53399658203125,74.9000015258789,74.43499755859375]
[8072,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,1,0.9980000257492065]
[8072,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.976155161857605,0.974973201751709,0.977472186088562]
[8072,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831666946411133,0.9830854535102844,0.9831886887550354]
[8072,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0482293367385864,1.0532324314117432,1.060140609741211]
[8082,16,"Phase Start Time:",0.36928239464759827,0.3727893531322479,0.3929513990879059]
[8082,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292.29998779296875]
[8082,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.5,22.600000381469727]
[8082,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",319.44268798828125,316.77752685546875,329.3349304199219]
[8082,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1610.5235595703125,5980.759765625,1604.4100341796875]
[8082,21,"Dilution Factor:",17.895000457763672,16.125,23.784000396728516]
[8082,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8082,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8082,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.649999618530273,1.187000036239624]
[8082,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.299999952316284]
[8082,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8082,27,"Barometer (kPa)",99,99,99.0999984741211]
[8082,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.73600006103516,72.13899993896484,72.52899932861328]
[8082,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9850000143051147,0.9869999885559082,0.9890000224113464]
[8082,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9769896268844604,0.976123034954071,0.9784783124923706]
[8082,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9837883710861206,0.9836987853050232,0.9836121201515198]
[8082,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0479341745376587,1.0620065927505493,1.0736033916473389]
[8083,16,"Phase Start Time:",0.4381597340106964,0.44165509939193726,0.46171295642852783]
[8083,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,292]
[8083,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.600000381469727,22.600000381469727]
[8083,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",389.1021423339844,385.3310241699219,400.9366455078125]
[8083,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1958.4808349609375,7275.0498046875,1951.2249755859375]
[8083,21,"Dilution Factor:",15.663999557495117,15.192999839782715,20.22599983215332]
[8083,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8083,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8083,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.586000442504883,1.1829999685287476]
[8083,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2]
[8083,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8083,27,"Barometer (kPa)",99,99.0999984741211,99]
[8083,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.09100341796875,72.19999694824219,71.06500244140625]
[8083,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9869999885559082,0.9869999885559082,0.9819999933242798]
[8083,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9757174253463745,0.9753324389457703,0.9776660799980164]
[8083,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983709454536438,0.9836851954460144,0.9839375615119934]
[8083,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0340230464935303,1.040778398513794,1.0436080694198608]
[8084,16,"Phase Start Time:",0.540231466293335,0.5437268614768982,0.5637962818145752]
[8084,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.29998779296875]
[8084,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.600000381469727,22.5]
[8084,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",388.4812316894531,383.4206237792969,399.6188049316406]
[8084,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1957.2979736328125,7238.9814453125,1946.8096923828125]
[8084,21,"Dilution Factor:",12.95300006866455,11.553999900817871,16.12299919128418]
[8084,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8084,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8084,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.593999862670898,1.190999984741211]
[8084,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[8084,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8084,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[8084,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",70.47799682617188,72.18499755859375,71.71700286865234]
[8084,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9789999723434448,0.9869999885559082,0.9850000143051147]
[8084,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747626185417175,0.9731897711753845,0.9762631058692932]
[8084,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9840681552886963,0.9836885333061218,0.9837926030158997]
[8084,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0288162231445312,1.0312111377716064,1.035887360572815]
[8085,16,"Phase Start Time:",0.6061342358589172,0.6096296310424805,0.6296990513801575]
[8085,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133,292.20001220703125]
[8085,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22.100000381469727,22.100000381469727]
[8085,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",527.7398071289062,522.1781616210938,543.5571899414062]
[8085,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2657.169921875,9860.4638671875,2647.12353515625]
[8085,21,"Dilution Factor:",16.027000427246094,14.090999603271484,20.490999221801758]
[8085,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8085,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8085,24,"Distance (mi)",1.1670000553131104,8.583000183105469,1.1779999732971191]
[8085,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[8085,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8085,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[8085,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",71.54100036621094,71.75900268554688,71.58999633789062]
[8085,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.984000027179718,0.9850000143051147,0.984000027179718]
[8085,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759137034416199,0.9747552275657654,0.9776048064231873]
[8085,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9838317036628723,0.9837832450866699,0.9838207960128784]
[8085,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0231208801269531,1.0253660678863525,1.0304393768310547]
[8086,16,"Phase Start Time:",0.36782407760620117,0.37133100628852844,0.3915972113609314]
[8086,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.70001220703125]
[8086,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.600000381469727]
[8086,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.9545593261719,316.1248779296875,328.7844543457031]
[8086,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1607.5308837890625,5968.43798828125,1603.920166015625]
[8086,21,"Dilution Factor:",17.766000747680664,16.233999252319336,24.077999114990234]
[8086,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8086,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8086,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.583000183105469,1.1740000247955322]
[8086,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.700000047683716]
[8086,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8086,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[8086,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.74500274658203,72.53399658203125,73.19499969482422]
[8086,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9890000224113464,0.9919999837875366]
[8086,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9764969348907471,0.9760907292366028,0.9783951044082642]
[8086,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833419322967529,0.983610987663269,0.9834641218185425]
[8086,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0488145351409912,1.0635548830032349,1.0773903131484985]
[8087,16,"Phase Start Time:",0.43307870626449585,0.4365740716457367,0.4566550850868225]
[8087,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,291.8999938964844]
[8087,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.799999237060547]
[8087,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",388.24407958984375,384.6014709472656,400.25]
[8087,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1957.397216796875,7261.27587890625,1947.2161865234375]
[8087,21,"Dilution Factor:",15.611000061035156,15.041000366210937,20.31800079345703]
[8087,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8087,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8087,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.585000038146973,1.1770000457763672]
[8087,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,1.899999976158142]
[8087,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8087,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.9000015258789]
[8087,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.41999816894531,72.56999969482422,72.55000305175781]
[8087,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9890000224113464,0.9890000224113464]
[8087,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9753851294517517,0.975176215171814,0.977363646030426]
[8087,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834141135215759,0.9836030006408691,0.9836074113845825]
[8087,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0329018831253052,1.0399870872497559,1.0437672138214111]
[8088,16,"Phase Start Time:",0.5388657450675964,0.5423727035522461,0.5624305605888367]
[8088,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.699951171875,292.29998779296875]
[8088,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.100000381469727,22.100000381469727]
[8088,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",528.5612182617188,523.0813598632812,544.440673828125]
[8088,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2663.067626953125,9874.904296875,2652.333251953125]
[8088,21,"Dilution Factor:",15.83899974822998,14.246999740600586,20.391000747680664]
[8088,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8088,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8088,24,"Distance (mi)",1.1619999408721924,8.593999862670898,1.184999942779541]
[8088,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[8088,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8088,27,"Barometer (kPa)",98.9000015258789,98.9000015258789,98.80000305175781]
[8088,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",70.59400177001953,71.41600036621094,70.02100372314453]
[8088,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9800000190734863,0.984000027179718,0.9769999980926514]
[8088,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760318398475647,0.9749240279197693,0.9779260754585266]
[8088,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9840423464775085,0.9838595390319824,0.9841697812080383]
[8088,32,"Raw Samp Extraction CF",1.023075819015503,1.0250869989395142,1.0305522680282593]
[8103,16,"Phase Start Time:",0.37584489583969116,0.3793518543243408,0.3994213044643402]
[8103,17,"Test Time (sec):",303,1132.699951171875,292.20001220703125]
[8103,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.600000381469727]
[8103,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.5357971191406,315.7578430175781,328.46636962890625]
[8103,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1608.605712890625,5960.9814453125,1599.63134765625]
[8103,21,"Dilution Factor:",18.85099983215332,16.947999954223633,24.927000045776367]
[8103,22,"Bag Analysis Time (sec):",729,721,720]
[8103,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8103,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.61299991607666,1.180999994277954]
[8103,25,"Crank Time (sec):",2.9000000953674316,0,2.200000047683716]
[8103,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8103,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[8103,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.54100036621094,75.72200012207031,75.68499755859375]
[8103,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003999948501587,1.003000020980835]
[8103,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9762276411056519,0.9753919839859009,0.9778051972389221]
[8103,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829431176185608,0.9829029440879822,0.9829111695289612]
[8103,32,"Raw Samp Extraction CF",1.051203727722168,1.0627206563949585,1.078977108001709]
[8104,16,"Phase Start Time:",0.441388875246048,0.4448842704296112,0.4649536907672882]
[8104,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133,292.20001220703125]
[8104,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.600000381469727]
[8104,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.917724609375,384.1476745605469,399.8638916015625]
[8104,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1954.458740234375,7253.98876953125,1947.337158203125]
[8104,21,"Dilution Factor:",15.708000183105469,14.836999893188477,19.99799919128418]
[8104,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[8104,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8104,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.609999656677246,1.187999963760376]
[8104,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.200000047683716]
[8104,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8104,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.80000305175781]
[8104,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.0989990234375,75.01799774169922,74.9540023803711]
[8104,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1,1]
[8104,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749197959899902,0.9745492339134216,0.9767649173736572]
[8104,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828193187713623,0.9830592274665833,0.9830734133720398]
[8104,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0338369607925415,1.0415623188018799,1.0449230670928955]
[8105,16,"Phase Start Time:",0.5385532379150391,0.5420601963996887,0.5621180534362793]
[8105,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[8105,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.100000381469727,22.100000381469727]
[8105,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",527.9052734375,522.4813232421875,544.0064697265625]
[8105,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2662.40234375,9865.318359375,2649.3115234375]
[8105,21,"Dilution Factor:",15.557999610900879,13.897000312805176,20.275999069213867]
[8105,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8105,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8105,24,"Distance (mi)",1.1690000295639038,8.593000411987305,1.187999963760376]
[8105,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.200000047683716]
[8105,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8105,27,"Barometer (kPa)",98.80000305175781,98.80000305175781,98.69999694824219]
[8105,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",72.96099853515625,72.70500183105469,72.5770034790039]
[8105,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9890000224113464,0.9890000224113464]
[8105,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9758108258247375,0.9749057292938232,0.9776629209518433]
[8105,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9835160970687866,0.9835729598999023,0.983601450920105]
[8105,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0233837366104126,1.0257723331451416,1.0306698083877563]
[8109,16,"Phase Start Time:",0.3632175922393799,0.36672455072402954,0.3867708444595337]
[8109,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.699951171875,292.20001220703125]
[8109,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.5,22.5]
[8109,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.1140441894531,315.31219482421875,327.788818359375]
[8109,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1604.8853759765625,5952.56884765625,1596.33154296875]
[8109,21,"Dilution Factor:",18,15.746000289916992,22.375999450683594]
[8109,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8109,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8109,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.598999977111816,1.1829999685287476]
[8109,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.200000047683716]
[8109,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8109,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[8109,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.81300354003906,74.66500091552734,74.69000244140625]
[8109,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,0.9990000128746033,0.9990000128746033]
[8109,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9764077663421631,0.9753953218460083,0.9776930212974548]
[8109,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831047654151917,0.9831376075744629,0.9831320643424988]
[8109,32,"Raw Samp Extraction CF",1.056397795677185,1.0681357383728027,1.0755934715270996]
[8110,16,"Phase Start Time:",0.4322800934314728,0.4357754588127136,0.4558333456516266]
[8110,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.699951171875,292.79998779296875]
[8110,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.399999618530273,22.399999618530273]
[8110,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.1166076660156,315.49957275390625,328.2054138183594]
[8110,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1604.898193359375,5956.10595703125,1601.6424560546875]
[8110,21,"Dilution Factor:",18.815000534057617,16.735000610351563,24.988000869750977]
[8110,22,"Bag Analysis Time (sec):",732,720,719]
[8110,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8110,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.619000434875488,1.180999994277954]
[8110,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.799999952316284]
[8110,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8110,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[8110,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.21199798583984,75.0469970703125,75.14299774169922]
[8110,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1,1.0010000467300415]
[8110,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760602116584778,0.97544926404953,0.9779439568519592]
[8110,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827942252159119,0.9830527901649475,0.9830314517021179]
[8110,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0514329671859741,1.0637356042861938,1.0761305093765259]
[8111,16,"Phase Start Time:",0.5411458611488342,0.5446411967277527,0.5646990537643433]
[8111,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.699951171875,292]
[8111,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.5,22.5]
[8111,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.3847351074219,383.61627197265625,399.1289367675781]
[8111,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1950.482177734375,7242.0361328125,1942.427490234375]
[8111,21,"Dilution Factor:",15.657999992370605,14.949999809265137,20.26799964904785]
[8111,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8111,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8111,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.598999977111816,1.1799999475479126]
[8111,25,"Crank Time (sec):",2,0,2]
[8111,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8111,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[8111,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.3030014038086,75.69599914550781,75.822998046875]
[8111,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.00600004196167,1.003000020980835,1.003999948501587]
[8111,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9748467803001404,0.9744634628295898,0.9766553044319153]
[8111,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982774019241333,0.9829087257385254,0.9828805327415466]
[8111,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0312684774398804,1.0379421710968018,1.0402370691299438]
[8112,16,"Phase Start Time:",0.6068171262741089,0.6103125214576721,0.6303819417953491]
[8112,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,292.20001220703125]
[8112,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.600000381469727,22.600000381469727]
[8112,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",526.1336669921875,520.6851196289062,541.904296875]
[8112,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2649.0830078125,9830.5341796875,2639.073974609375]
[8112,21,"Dilution Factor:",15.692999839782715,13.902000427246094,20.201000213623047]
[8112,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8112,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8112,24,"Distance (mi)",1.1660000085830688,8.58899974822998,1.1710000038146973]
[8112,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[8112,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8112,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[8112,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.24600219726562,76.81800079345703,76.76799774169922]
[8112,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0110000371932983,1.0089999437332153,1.0089999437332153]
[8112,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749243855476379,0.9739925265312195,0.9766953587532043]
[8112,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825648665428162,0.9826598167419434,0.9826709032058716]
[8112,32,"Raw Samp Extraction CF",1.023315191268921,1.025861382484436,1.0307103395462036]
[8130,16,"Phase Start Time:",0.3703356385231018,0.37383100390434265,0.3938888907432556]
[8130,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.5]
[8130,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22.100000381469727,22.100000381469727]
[8130,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",527.450927734375,522.2748413085938,543.53173828125]
[8130,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2658.352783203125,9860.548828125,2649.71728515625]
[8130,21,"Dilution Factor:",15.461000442504883,14.003999710083008,20.225000381469727]
[8130,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8130,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8130,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.616000175476074,1.190999984741211]
[8130,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.5]
[8130,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8130,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.69999694824219,98.5999984741211]
[8130,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.052001953125,77.53299713134766,76.9739990234375]
[8130,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0099999904632568,1.0119999647140503,1.0099999904632568]
[8130,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745326638221741,0.9735009670257568,0.9763907194137573]
[8130,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982607901096344,0.982501208782196,0.9826251864433289]
[8130,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0234886407852173,1.0261081457138062,1.0314879417419434]
[8131,16,"Phase Start Time:",0.4380902647972107,0.44159722328186035,0.46258100867271423]
[8131,17,"Test Time (sec):",302.70001220703125,1132.800048828125,292.29998779296875]
[8131,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.299999237060547,22.299999237060547]
[8131,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.3147277832031,315.751220703125,328.37158203125]
[8131,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1605.8978271484375,5961.3828125,1599.7169189453125]
[8131,21,"Dilution Factor:",18.320999145507813,16.429000854492187,24.09000015258789]
[8131,22,"Bag Analysis Time (sec):",1775,720,720]
[8131,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8131,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.661999702453613,1.184000015258789]
[8131,25,"Crank Time (sec):",2.5999999046325684,0,2.200000047683716]
[8131,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8131,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[8131,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.96800231933594,77.00599670410156,76.95800018310547]
[8131,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.0099999904632568,1.0089999437332153]
[8131,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760405421257019,0.9752365946769714,0.9775967597961426]
[8131,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826264977455139,0.9826180934906006,0.9826287627220154]
[8131,32,"Raw Samp Extraction CF",1.047258734703064,1.0613795518875122,1.0802173614501953]
[8132,16,"Phase Start Time:",0.5109490752220154,0.5144444704055786,0.5345370173454285]
[8132,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[8132,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.399999618530273,22.399999618530273]
[8132,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.3390197753906,315.9103088378906,328.11279296875]
[8132,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1602.8369140625,5964.9130859375,1598.4561767578125]
[8132,21,"Dilution Factor:",15.473999977111816,13.755000114440918,20.24799919128418]
[8132,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8132,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8132,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.630000114440918,1.1759999990463257]
[8132,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.200000047683716]
[8132,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8132,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[8132,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.447998046875,77.26499938964844,77.55500030517578]
[8132,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0110000371932983,1.0119999647140503]
[8132,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.974888801574707,0.9738471508026123,0.9765670895576477]
[8132,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825200438499451,0.9825606346130371,0.9824963212013245]
[8132,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0373302698135376,1.042741060256958,1.0529705286026]
[8133,16,"Phase Start Time:",0.5782638788223267,0.5817592740058899,0.6018171310424805]
[8133,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,292.29998779296875]
[8133,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.100000381469727,22.100000381469727]
[8133,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.67913818359375,384.0815124511719,399.4196472167969]
[8133,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1951.3182373046875,7251.458984375,1945.8394775390625]
[8133,21,"Dilution Factor:",14.95300006866455,14.237000465393066,19.077999114990234]
[8133,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8133,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8133,24,"Distance (mi)",1.2009999752044678,8.604000091552734,1.180999994277954]
[8133,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.200000047683716]
[8133,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8133,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.5999984741211]
[8133,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.99400329589844,75.60099792480469,75.00299835205078]
[8133,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.003000020980835,1]
[8133,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.97511887550354,0.974725067615509,0.9769390821456909]
[8133,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828426241874695,0.9829298257827759,0.9830625653266907]
[8133,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0307084321975708,1.036394476890564,1.0409234762191772]
[8135,16,"Phase Start Time:",0.4382523000240326,0.44175925850868225,0.4618171155452728]
[8135,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[8135,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.200000762939453,22.299999237060547]
[8135,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.6343688964844,316.2042541503906,328.43292236328125]
[8135,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1605.917236328125,5970.462890625,1598.9208984375]
[8135,21,"Dilution Factor:",15.456000328063965,13.890999794006348,20.489999771118164]
[8135,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8135,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8135,24,"Distance (mi)",1.1670000553131104,8.61299991607666,1.1829999685287476]
[8135,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[8135,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8135,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[8135,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.447998046875,76.43199920654297,75.4739990234375]
[8135,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0069999694824219,1.0019999742507935]
[8135,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750921130180359,0.974105954170227,0.9771027565002441]
[8135,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827418923377991,0.9827454090118408,0.9829580187797546]
[8135,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0374109745025635,1.0423424243927002,1.053086280822754]
[8136,16,"Phase Start Time:",0.5465393662452698,0.5500463247299194,0.5701273083686829]
[8136,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.800048828125,292.20001220703125]
[8136,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.299999237060547,22.299999237060547]
[8136,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.1927490234375,315.6075744628906,327.9551696777344]
[8136,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1603.6915283203125,5958.6708984375,1597.1417236328125]
[8136,21,"Dilution Factor:",18.618999481201172,16.8700008392334,24.572999954223633]
[8136,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8136,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8136,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.59000015258789,1.180999994277954]
[8136,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.200000047683716]
[8136,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8136,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.5999984741211,98.5999984741211]
[8136,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.18399810791016,74.10900115966797,74.30999755859375]
[8136,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,0.9959999918937683,0.996999979019165]
[8136,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9765565991401672,0.9760738015174866,0.9782862067222595]
[8136,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830223917961121,0.9832610487937927,0.983216404914856]
[8136,32,"Raw Samp Extraction CF",1.05073082447052,1.0621002912521362,1.0778743028640747]
[8137,16,"Phase Start Time:",0.615324079990387,0.6188310384750366,0.6388888955116272]
[8137,17,"Test Time (sec):",302.3999938964844,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[8137,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.299999237060547,22.399999618530273]
[8137,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",526.6343994140625,521.1834716796875,542.4517822265625]
[8137,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2654.2373046875,9840.8125,2641.740234375]
[8137,21,"Dilution Factor:",15.63599967956543,14.005999565124512,20.29599952697754]
[8137,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,719]
[8137,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8137,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.602999687194824,1.1720000505447388]
[8137,25,"Crank Time (sec):",2.299999952316284,0,2.0999999046325684]
[8137,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8137,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5,98.5]
[8137,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.50499725341797,74.13500213623047,73.0999984741211]
[8137,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,0.9959999918937683,0.9909999966621399]
[8137,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749683737754822,0.9742550253868103,0.9772692322731018]
[8137,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829511046409607,0.9832552671432495,0.983485221862793]
[8137,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0235215425491333,1.0255550146102905,1.0310070514678955]
[8155,16,"Phase Start Time:",0.3710532486438751,0.3745601773262024,0.3945833444595337]
[8155,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,295.3999938964844]
[8155,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.600000381469727,22.600000381469727]
[8155,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.0306701660156,315.398681640625,327.86700439453125]
[8155,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1602.3446044921875,5954.72705078125,1614.1986083984375]
[8155,21,"Dilution Factor:",17.930999755859375,17.135000228881836,24.54599952697754]
[8155,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8155,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8155,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.614999771118164,1.1799999475479126]
[8155,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.299999952316284]
[8155,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8155,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[8155,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.57099914550781,73.8499984741211,73.8550033569336]
[8155,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,0.9950000047683716,0.9950000047683716]
[8155,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975832462310791,0.9758723378181458,0.9781189560890198]
[8155,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829365015029907,0.983318567276001,0.983317494392395]
[8155,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0417357683181763,1.0630464553833008,1.0881198644638062]
[8156,16,"Phase Start Time:",0.4400463104248047,0.4435648024082184,0.4636342525482178]
[8156,17,"Test Time (sec):",303.70001220703125,1132.800048828125,292.3999938964844]
[8156,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.600000381469727,22.600000381469727]
[8156,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.0321960449219,315.4010009765625,327.8180236816406]
[8156,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1609.77294921875,5954.77099609375,1597.5665283203125]
[8156,21,"Dilution Factor:",17.929000854492188,16.363000869750977,23.750999450683594]
[8156,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8156,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8156,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.593999862670898,1.1950000524520874]
[8156,25,"Crank Time (sec):",3.5999999046325684,0,2.299999952316284]
[8156,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8156,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[8156,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.19300079345703,74.11699676513672,73.95899963378906]
[8156,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,0.9959999918937683,0.9950000047683716]
[8156,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9764621257781982,0.9759888052940369,0.9782809019088745]
[8156,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830203652381897,0.9832592606544495,0.9832943677902222]
[8156,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0554202795028687,1.077997088432312,1.0951670408248901]
[8157,16,"Phase Start Time:",0.551203727722168,0.5546990633010864,0.574756920337677]
[8157,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.29998779296875]
[8157,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.5,22.399999618530273]
[8157,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",526.9242553710938,522.5210571289062,542.8878784179688]
[8157,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2653.94189453125,9865.1982421875,2644.768798828125]
[8157,21,"Dilution Factor:",16.11199951171875,14.569000244140625,19.506999969482422]
[8157,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8157,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8157,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.600000381469727,1.190999984741211]
[8157,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[8157,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8157,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[8157,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.50700378417969,73.70800018310547,73.09400177001953]
[8157,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9940000176429749,0.9909999966621399]
[8157,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756062626838684,0.9746088981628418,0.9769653081893921]
[8157,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833948016166687,0.9833501577377319,0.983486533164978]
[8157,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0257139205932617,1.028881311416626,1.0313713550567627]
[8158,16,"Phase Start Time:",0.6213889122009277,0.6248958110809326,0.644953727722168]
[8158,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1133,292]
[8158,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.600000381469727,22.600000381469727]
[8158,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",526.0927124023438,520.6256103515625,541.9791870117188]
[8158,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2650.63037109375,9831.1474609375,2637.632080078125]
[8158,21,"Dilution Factor:",15.628000259399414,13.954999923706055,20.329999923706055]
[8158,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[8158,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8158,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.590999603271484,1.1799999475479126]
[8158,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,1.899999976158142]
[8158,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8158,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[8158,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.15499877929688,73.9219970703125,73.77999877929688]
[8158,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,0.9950000047683716,0.9940000176429749]
[8158,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752588272094727,0.9742468595504761,0.9771181344985962]
[8158,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832508563995361,0.9833025932312012,0.9833341240882874]
[8158,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0235066413879395,1.025684118270874,1.0306771993637085]
[8161,16,"Phase Start Time:",0.4187152683734894,0.42222222685813904,0.4424421191215515]
[8161,17,"Test Time (sec):",302.8999938964844,1132.800048828125,292.3999938964844]
[8161,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.700000762939453]
[8161,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",318.0184020996094,315.21234130859375,327.7768249511719]
[8161,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1605.462890625,5951.208984375,1597.36572265625]
[8161,21,"Dilution Factor:",18.229999542236328,16.33799934387207,24.06999969482422]
[8161,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8161,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8161,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.621999740600586,1.1790000200271606]
[8161,25,"Crank Time (sec):",2.799999952316284,0,2.4000000953674316]
[8161,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8161,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[8161,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.84100341796875,74.53199768066406,74.01000213623047]
[8161,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,0.9980000257492065,0.9959999918937683]
[8161,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9766049981117249,0.975878119468689,0.9783343076705933]
[8161,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830985069274902,0.9831671118736267,0.9832830429077148]
[8161,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0570461750030518,1.0737826824188232,1.0946615934371948]
[8162,16,"Phase Start Time:",0.5381712913513184,0.5416666865348816,0.5617245435714722]
[8162,17,"Test Time (sec):",302,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[8162,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.399999618530273,22.399999618530273]
[8162,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",526.5345458984375,521.0949096679688,542.2044067382812]
[8162,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2650.22412109375,9839.140625,2640.535400390625]
[8162,21,"Dilution Factor:",15.831999778747559,13.949999809265137,20.270999908447266]
[8162,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[8162,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8162,24,"Distance (mi)",1.1679999828338623,8.628000259399414,1.187999963760376]
[8162,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[8162,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8162,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.4000015258789]
[8162,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.05799865722656,73.1780014038086,73.71399688720703]
[8162,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9919999837875366,0.9940000176429749]
[8162,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9756042957305908,0.9744028449058533,0.9771143198013306]
[8162,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834945201873779,0.9834678769111633,0.9833487868309021]
[8162,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0233641862869263,1.0251975059509277,1.0306140184402466]
[8171,16,"Phase Start Time:",0.3654050827026367,0.36890044808387756,0.3889583349227905]
[8171,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133,291.79998779296875]
[8171,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.799999237060547]
[8171,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.3333740234375,313.71661376953125,326.1414489746094]
[8171,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1592.738525390625,5924.015625,1586.1346435546875]
[8171,21,"Dilution Factor:",17.660999298095703,16.672000885009766,23.06100082397461]
[8171,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8171,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8171,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.593999862670898,1.2050000429153442]
[8171,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.7000000476837158]
[8171,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8171,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[8171,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.85600280761719,76.14299774169922,76.1240005493164]
[8171,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.00600004196167,1.0049999952316284]
[8171,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9760929942131042,0.9756130576133728,0.9776059985160828]
[8171,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828732013702393,0.9828095436096191,0.9828137755393982]
[8171,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0434353351593018,1.0607471466064453,1.0853086709976196]
[8172,16,"Phase Start Time:",0.4323958456516266,0.43589121103286743,0.455949068069458]
[8172,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,292]
[8172,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.5,22.399999618530273]
[8172,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",524.427734375,519.6542358398438,540.23583984375]
[8172,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2639.61962890625,9811.0712890625,2629.147705078125]
[8172,21,"Dilution Factor:",15.255999565124512,13.621999740600586,19.038999557495117]
[8172,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8172,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8172,24,"Distance (mi)",1.1890000104904175,8.61400032043457,1.1820000410079956]
[8172,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2]
[8172,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8172,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.0999984741211]
[8172,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.8499984741211,75.87000274658203,74.7509994506836]
[8172,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0089999437332153,1.003999948501587,0.9990000128746033]
[8172,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747439622879028,0.9739438891410828,0.9767360091209412]
[8172,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826527237892151,0.9828701019287109,0.9831185340881348]
[8172,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0256943702697754,1.0287963151931763,1.0317634344100952]
[8180,16,"Phase Start Time:",0.36460646986961365,0.3681018650531769,0.38815972208976746]
[8180,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292]
[8180,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.899999618530273,22.100000381469727,22.200000762939453]
[8180,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",521.8926391601562,516.458984375,537.6499633789062]
[8180,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2629.468994140625,9750.7451171875,2616.563232421875]
[8180,21,"Dilution Factor:",15.232999801635742,13.574999809265137,19.274999618530273]
[8180,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,719]
[8180,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8180,24,"Distance (mi)",1.1670000553131104,8.609999656677246,1.1660000085830688]
[8180,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,1.899999976158142]
[8180,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8180,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5999984741211]
[8180,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.05000305175781,78.0009994506836,77.81999969482422]
[8180,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0149999856948853,1.0140000581741333,1.0140000581741333]
[8180,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747183322906494,0.9736747145652771,0.9762863516807556]
[8180,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982386589050293,0.9823974370956421,0.9824376106262207]
[8180,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0233732461929321,1.0249689817428589,1.0307786464691162]
[8181,16,"Phase Start Time:",0.4315393567085266,0.4350462853908539,0.45510417222976685]
[8181,17,"Test Time (sec):",303,1132.800048828125,292.5]
[8181,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.5,22.5]
[8181,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",314.7931213378906,311.9438781738281,324.22412109375]
[8181,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1589.705322265625,5889.5,1580.5926513671875]
[8181,21,"Dilution Factor:",18.361000061035156,16.454999923706055,24.424999237060547]
[8181,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8181,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8181,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.57800006866455,1.1720000505447388]
[8181,25,"Crank Time (sec):",2.9000000953674316,0,2.4000000953674316]
[8181,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8181,27,"Barometer (kPa)",97.5999984741211,97.5999984741211,97.5999984741211]
[8181,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.76799774169922,79.18499755859375,78.22699737548828]
[8181,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.0199999809265137,1.0160000324249268]
[8181,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9758908748626709,0.9747627973556519,0.977380096912384]
[8181,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824491143226624,0.9821350574493408,0.9823473691940308]
[8181,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0489784479141235,1.0634790658950806,1.0745161771774292]
[8185,16,"Phase Start Time:",0.3783564865589142,0.38185185194015503,0.4019097089767456]
[8185,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292]
[8185,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.799999237060547,22,22.100000381469727]
[8185,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",520.4231567382812,515.4925537109375,535.8422241210938]
[8185,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2621.197998046875,9732.4990234375,2607.765625]
[8185,21,"Dilution Factor:",15.854999542236328,14.003999710083008,19.72599983215332]
[8185,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8185,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8185,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.631999969482422,1.180999994277954]
[8185,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2]
[8185,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8185,27,"Barometer (kPa)",97.19999694824219,97.19999694824219,97.19999694824219]
[8185,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.39700317382812,78.04000091552734,77.98799896240234]
[8185,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0160000324249268,1.0149999856948853,1.0140000581741333]
[8185,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9743546843528748,0.973296046257019,0.9759438633918762]
[8185,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823096990585327,0.9823887944221497,0.9824003577232361]
[8185,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0257850885391235,1.0279196500778198,1.0317314863204956]
[8186,16,"Phase Start Time:",0.4533333480358124,0.4568287134170532,0.4768981337547302]
[8186,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.20001220703125]
[8186,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.5,22.5]
[8186,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",519.6826782226562,514.3269653320312,535.4207153320312]
[8186,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2617.468505859375,9711.349609375,2607.4990234375]
[8186,21,"Dilution Factor:",14.90999984741211,13.395000457763672,19.47599983215332]
[8186,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8186,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8186,24,"Distance (mi)",1.194000005722046,8.605999946594238,1.1679999828338623]
[8186,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[8186,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8186,27,"Barometer (kPa)",97.19999694824219,97.30000305175781,97.19999694824219]
[8186,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.58999633789062,77.33799743652344,77.16500091552734]
[8186,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0110000371932983,1.0099999904632568]
[8186,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746630787849426,0.9737107157707214,0.9765055775642395]
[8186,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824885725975037,0.982544481754303,0.9825828075408936]
[8186,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0229926109313965,1.0251100063323975,1.0303714275360107]
[8187,16,"Phase Start Time:",0.5597801208496094,0.5632870197296143,0.5833796262741089]
[8187,17,"Test Time (sec):",302.8999938964844,1132.699951171875,292.20001220703125]
[8187,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.899999618530273,22.799999237060547,22.799999237060547]
[8187,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",312.9829406738281,310.28216552734375,322.5892639160156]
[8187,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1580.0421142578125,5857.6103515625,1571.009765625]
[8187,21,"Dilution Factor:",18.259000778198242,16.39299964904785,24.51099967956543]
[8187,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8187,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8187,24,"Distance (mi)",1.1950000524520874,8.621999740600586,1.1699999570846558]
[8187,25,"Crank Time (sec):",2.799999952316284,0,2.200000047683716]
[8187,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8187,27,"Barometer (kPa)",97.0999984741211,97.0999984741211,97.0999984741211]
[8187,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.73400115966797,75.72799682617188,75.76599884033203]
[8187,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.003999948501587,1.003999948501587]
[8187,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9758521318435669,0.9755108952522278,0.9779444336891174]
[8187,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824566841125488,0.9829016327857971,0.9828932285308838]
[8187,32,"Raw Samp Extraction CF",1.049080729484558,1.0621289014816284,1.0732333660125732]
[8197,16,"Phase Start Time:",0.3778356611728668,0.3813425898551941,0.4014236032962799]
[8197,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.9000244140625,292.6000061035156]
[8197,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.799999237060547]
[8197,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",315.8770446777344,313.0768737792969,325.4708251953125]
[8197,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1593.0732421875,5911.41357421875,1587.212646484375]
[8197,21,"Dilution Factor:",18.131999969482422,16.124000549316406,23.240999221801758]
[8197,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8197,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8197,24,"Distance (mi)",1.1990000009536743,8.633999824523926,1.2029999494552612]
[8197,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.5999999046325684]
[8197,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8197,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[8197,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.06600189208984,75.50599670410156,75.37799835205078]
[8197,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,1.003000020980835,1.0019999742507935]
[8197,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9767401218414307,0.9755694270133972,0.9778547883033752]
[8197,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832706451416016,0.9829509258270264,0.9829792976379395]
[8197,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0513650178909302,1.065449833869934,1.0755627155303955]
[8198,16,"Phase Start Time:",0.44392362236976624,0.4474189877510071,0.467546284198761]
[8198,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,291.8999938964844]
[8198,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.5,22.5]
[8198,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",523.2177734375,517.9644775390625,539.3397827148438]
[8198,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2634.401611328125,9779.1689453125,2623.887939453125]
[8198,21,"Dilution Factor:",15.458999633789063,13.960000038146973,20.027999877929687]
[8198,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8198,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8198,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.60200023651123,1.1679999828338623]
[8198,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[8198,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8198,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[8198,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.29100036621094,73.58399963378906,73.61499786376953]
[8198,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.996999979019165,0.9940000176429749,0.9940000176429749]
[8198,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9751453995704651,0.9743219017982483,0.9770622849464417]
[8198,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983220636844635,0.9833776950836182,0.9833707809448242]
[8198,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0237723588943481,1.0261585712432861,1.0311334133148193]
[8203,16,"Phase Start Time:",0.37096065282821655,0.3744675815105438,0.3945254683494568]
[8203,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.20001220703125]
[8203,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.399999618530273,22.399999618530273]
[8203,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",526.6051635742188,521.4850463867188,543.11474609375]
[8203,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2652.334716796875,9845.6376953125,2644.968994140625]
[8203,21,"Dilution Factor:",15.553000450134277,14.217000007629395,20.354000091552734]
[8203,22,"Bag Analysis Time (sec):",740,721,720]
[8203,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8203,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.602999687194824,1.1720000505447388]
[8203,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[8203,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8203,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5999984741211,98.5999984741211]
[8203,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.05799865722656,73.15899658203125,72.43900299072266]
[8203,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9909999966621399,0.9919999837875366,0.9879999756813049]
[8203,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9754840135574341,0.974582850933075,0.9774068593978882]
[8203,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834945201873779,0.9834721088409424,0.9836320877075195]
[8203,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0235259532928467,1.0255186557769775,1.0306668281555176]
[8204,16,"Phase Start Time:",0.4364583194255829,0.4399537146091461,0.4600231349468231]
[8204,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.699951171875,292.70001220703125]
[8204,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.799999237060547,22.799999237060547,22.700000762939453]
[8204,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",317.8608703613281,315.1650390625,327.850341796875]
[8204,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1602.548583984375,5949.79052734375,1599.36328125]
[8204,21,"Dilution Factor:",18.06599998474121,16.207000732421875,24.19700050354004]
[8204,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8204,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8204,24,"Distance (mi)",1.180999994277954,8.638999938964844,1.2029999494552612]
[8204,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2.700000047683716]
[8204,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8204,27,"Barometer (kPa)",98.69999694824219,98.69999694824219,98.69999694824219]
[8204,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.55000305175781,74.00800323486328,72.66100311279297]
[8204,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9959999918937683,0.9890000224113464]
[8204,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9768362045288086,0.9759389758110046,0.9786617755889893]
[8204,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833852052688599,0.983283519744873,0.9835827350616455]
[8204,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0484408140182495,1.063808798789978,1.0747514963150024]
[8205,16,"Phase Start Time:",0.5442129373550415,0.5477083325386047,0.5677661895751953]
[8205,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,291.8999938964844]
[8205,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.799999237060547]
[8205,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.0051574707031,383.2600402832031,398.63232421875]
[8205,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1947.9259033203125,7235.31103515625,1939.3463134765625]
[8205,21,"Dilution Factor:",15.625,14.763999938964844,19.8799991607666]
[8205,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8205,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8205,24,"Distance (mi)",1.1829999685287476,8.590999603271484,1.190000057220459]
[8205,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.899999976158142]
[8205,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8205,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5]
[8205,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.16899871826172,73.43199920654297,73.62999725341797]
[8205,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,0.9929999709129333,0.9940000176429749]
[8205,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.97562575340271,0.975197434425354,0.9772809743881226]
[8205,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832477569580078,0.983411431312561,0.9833674430847168]
[8205,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0338181257247925,1.0396983623504639,1.0423299074172974]
[8214,16,"Phase Start Time:",0.38609954714775085,0.3896064758300781,0.4096759259700775]
[8214,17,"Test Time (sec):",303.6000061035156,1132.800048828125,292.70001220703125]
[8214,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.799999237060547]
[8214,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",314.9472961425781,312.3283996582031,324.597412109375]
[8214,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1593.6334228515625,5896.76025390625,1583.494384765625]
[8214,21,"Dilution Factor:",19.03499984741211,16.94099998474121,25.334999084472656]
[8214,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8214,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8214,24,"Distance (mi)",1.2009999752044678,8.63599967956543,1.190999984741211]
[8214,25,"Crank Time (sec):",3.5,0,2.700000047683716]
[8214,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8214,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.69999694824219,97.69999694824219]
[8214,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.64700317382812,76.1050033569336,76.14399719238281]
[8214,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0049999952316284,1.00600004196167]
[8214,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9759544730186462,0.9751682281494141,0.9776940941810608]
[8214,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826977252960205,0.9828179478645325,0.98280930519104]
[8214,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0494747161865234,1.0625696182250977,1.0749520063400269]
[8215,16,"Phase Start Time:",0.4542592465877533,0.45775464177131653,0.47782406210899353]
[8215,17,"Test Time (sec):",302.5,1132.800048828125,292]
[8215,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.5,22.399999618530273]
[8215,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",521.4960327148438,516.27978515625,537.511962890625]
[8215,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2629.209228515625,9747.3623046875,2615.8916015625]
[8215,21,"Dilution Factor:",15.227999687194824,13.663999557495117,19.785999298095703]
[8215,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8215,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8215,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.638999938964844,1.184999942779541]
[8215,25,"Crank Time (sec):",2.4000000953674316,0,2]
[8215,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8215,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.5999984741211,97.5999984741211]
[8215,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.83399963378906,74.31199645996094,74.01899719238281]
[8215,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9990000128746033,0.996999979019165,0.9959999918937683]
[8215,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9752468466758728,0.9744470119476318,0.9772223234176636]
[8215,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831000566482544,0.9832159876823425,0.9832810759544373]
[8215,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0228348970413208,1.0256123542785645,1.0309321880340576]
[8216,16,"Phase Start Time:",0.3641550838947296,0.3676620423793793,0.38771989941596985]
[8216,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.800048828125,292.1000061035156]
[8216,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.399999618530273,22.399999618530273]
[8216,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",517.6507568359375,512.2802734375,533.388427734375]
[8216,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2608.096923828125,9671.8515625,2596.71240234375]
[8216,21,"Dilution Factor:",15.140999794006348,13.729999542236328,19.704999923706055]
[8216,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8216,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8216,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.595999717712402,1.1740000247955322]
[8216,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,2.0999999046325684]
[8216,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8216,27,"Barometer (kPa)",96.80000305175781,96.9000015258789,96.9000015258789]
[8216,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.47899627685547,77.68800354003906,77.09400177001953]
[8216,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0169999599456787,1.0130000114440918,1.0099999904632568]
[8216,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9744012355804443,0.9737440943717957,0.97651207447052]
[8216,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9822915196418762,0.9824668765068054,0.982598602771759]
[8216,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0232722759246826,1.0255014896392822,1.031053066253662]
[8229,16,"Phase Start Time:",0.3735300898551941,0.37702545523643494,0.39711806178092957]
[8229,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.699951171875,292.3999938964844]
[8229,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[8229,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.60882568359375,313.9333190917969,326.3858947753906]
[8229,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1596.763916015625,5926.53759765625,1590.5872802734375]
[8229,21,"Dilution Factor:",18.58300018310547,16.75200080871582,24.302000045776367]
[8229,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8229,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8229,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.58899974822998,1.1729999780654907]
[8229,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.299999952316284]
[8229,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8229,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[8229,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.55699920654297,74.4209976196289,73.63200378417969]
[8229,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9940000176429749,0.9980000257492065,0.9940000176429749]
[8229,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9766126871109009,0.9756437540054321,0.9781592488288879]
[8229,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9833836555480957,0.9831917881965637,0.9833670258522034]
[8229,32,"Raw Samp Extraction CF",1.05129873752594,1.0639842748641968,1.0776712894439697]
[8230,16,"Phase Start Time:",0.44078704714775085,0.4442824125289917,0.4643402695655823]
[8230,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,292.3999938964844]
[8230,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.600000381469727]
[8230,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.8802795410156,314.2318115234375,326.5906677246094]
[8230,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1596.020263671875,5932.69677734375,1591.585205078125]
[8230,21,"Dilution Factor:",17.871999740600586,15.765000343322754,22.608999252319336]
[8230,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[8230,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8230,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.604000091552734,1.187000036239624]
[8230,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.299999952316284]
[8230,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8230,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[8230,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.05899810791016,73.81300354003906,73.9010009765625]
[8230,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,0.9950000047683716,0.9950000047683716]
[8230,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9765289425849915,0.9755938053131104,0.9779329895973206]
[8230,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832721948623657,0.98332679271698,0.9833072423934937]
[8230,32,"Raw Samp Extraction CF",1.048242449760437,1.051519513130188,1.0602614879608154]
[8231,16,"Phase Start Time:",0.5564236044883728,0.559918999671936,0.5799999833106995]
[8231,17,"Test Time (sec):",302,1132.9000244140625,292]
[8231,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.799999237060547,22.700000762939453]
[8231,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",386.000244140625,381.3252868652344,397.4325256347656]
[8231,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1942.867919921875,7200.056640625,1934.171630859375]
[8231,21,"Dilution Factor:",12.680000305175781,11.520999908447266,15.963000297546387]
[8231,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8231,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8231,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.621000289916992,1.1679999828338623]
[8231,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.899999976158142]
[8231,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8231,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[8231,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.10900115966797,73.48100280761719,74.10800170898438]
[8231,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,0.9929999709129333,0.9959999918937683]
[8231,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.973844587802887,0.9729665517807007,0.9757317900657654]
[8231,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832610487937927,0.9834005832672119,0.9832612872123718]
[8231,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0280840396881104,1.0305546522140503,1.036139726638794]
[8242,16,"Phase Start Time:",0.3810300827026367,0.38452544808387756,0.4045833349227905]
[8242,17,"Test Time (sec):",301.79998779296875,1132.800048828125,292.1000061035156]
[8242,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.700000762939453]
[8242,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",385.3730163574219,380.39349365234375,396.5787048339844]
[8242,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1938.42626953125,7181.8291015625,1930.6773681640625]
[8242,21,"Dilution Factor:",12.638999938964844,11.284000396728516,15.718999862670898]
[8242,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[8242,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8242,24,"Distance (mi)",1.1779999732971191,8.619000434875488,1.1950000524520874]
[8242,25,"Crank Time (sec):",1.7000000476837158,0,2.0999999046325684]
[8242,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8242,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[8242,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.56600189208984,73.87699890136719,74.01599884033203]
[8242,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,0.9950000047683716,0.9959999918937683]
[8242,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9737153053283691,0.9726658463478088,0.9756319522857666]
[8242,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.983159601688385,0.9833126068115234,0.9832817316055298]
[8242,32,"Raw Samp Extraction CF",1.028162956237793,1.0310183763504028,1.0354065895080566]
[8243,16,"Phase Start Time:",0.4559375047683716,0.45945602655410767,0.4796064794063568]
[8243,17,"Test Time (sec):",303.3999938964844,1132.699951171875,292.20001220703125]
[8243,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.700000762939453]
[8243,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",316.26776123046875,313.75335693359375,326.2782287597656]
[8243,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1599.2606201171875,5923.140625,1588.974853515625]
[8243,21,"Dilution Factor:",18.74799919128418,16.44499969482422,24.395000457763672]
[8243,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,722,720]
[8243,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8243,24,"Distance (mi)",1.1920000314712524,8.61299991607666,1.180999994277954]
[8243,25,"Crank Time (sec):",3.299999952316284,0,2.200000047683716]
[8243,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8243,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.0999984741211,98.19999694824219]
[8243,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.0250015258789,74.06700134277344,74.06600189208984]
[8243,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9959999918937683,0.9959999918937683,0.9959999918937683]
[8243,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9768509864807129,0.9758703708648682,0.9782848954200745]
[8243,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9832797050476074,0.9832704067230225,0.9832706451416016]
[8243,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0482593774795532,1.0641809701919556,1.0788569450378418]
[8244,16,"Phase Start Time:",0.5586574077606201,0.5621528029441833,0.5822106599807739]
[8244,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.800048828125,291.70001220703125]
[8244,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.5,22.399999618530273]
[8244,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",524.0662231445312,518.704345703125,540.134033203125]
[8244,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2639.546875,9793.138671875,2625.95166015625]
[8244,21,"Dilution Factor:",15.657999992370605,13.956000328063965,20.229999542236328]
[8244,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8244,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8244,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.647000312805176,1.1720000505447388]
[8244,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,1.7000000476837158]
[8244,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8244,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98]
[8244,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.2969970703125,73.10600280761719,73.26300048828125]
[8244,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9919999837875366,0.9909999966621399,0.9919999837875366]
[8244,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.975551187992096,0.9744836091995239,0.9772329926490784]
[8244,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834414124488831,0.9834838509559631,0.9834489822387695]
[8244,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0238128900527954,1.0258512496948242,1.03115713596344]
[8246,16,"Phase Start Time:",0.37025463581085205,0.3737500011920929,0.39380785822868347]
[8246,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,292]
[8246,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.5,22.399999618530273]
[8246,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",524.0286865234375,518.721923828125,539.9985961914062]
[8246,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2637.611083984375,9793.4697265625,2627.9931640625]
[8246,21,"Dilution Factor:",15.552000045776367,13.951000213623047,19.91900062561035]
[8246,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8246,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8246,24,"Distance (mi)",1.1729999780654907,8.586999893188477,1.1690000295639038]
[8246,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2]
[8246,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8246,27,"Barometer (kPa)",98.0999984741211,98.0999984741211,98.0999984741211]
[8246,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.4530029296875,76.35600280761719,75.35700225830078]
[8246,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0069999694824219,1.0069999694824219,1.0019999742507935]
[8246,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9747857451438904,0.9737527966499329,0.9766662120819092]
[8246,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9827407598495483,0.9827622771263123,0.9829840064048767]
[8246,32,"Raw Samp Extraction CF",1.023409128189087,1.0256000757217407,1.0303975343704224]
[8251,16,"Phase Start Time:",0.370972216129303,0.3744675815105438,0.3945254683494568]
[8251,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,291.79998779296875]
[8251,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.299999237060547,22.600000381469727,22.600000381469727]
[8251,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.9821472167969,379.8556823730469,396.001708984375]
[8251,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1937.7435302734375,7171.0419921875,1925.8883056640625]
[8251,21,"Dilution Factor:",12.937999725341797,11.444000244140625,15.800000190734863]
[8251,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[8251,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8251,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.630999565124512,1.1790000200271606]
[8251,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.7999999523162842]
[8251,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8251,27,"Barometer (kPa)",98,98,98]
[8251,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.75299835205078,78.26499938964844,78.13200378417969]
[8251,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0130000114440918,1.0160000324249268,1.0149999856948853]
[8251,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9731191992759705,0.9716829061508179,0.974644660949707]
[8251,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824524521827698,0.9823389053344727,0.9823684096336365]
[8251,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0263874530792236,1.0285825729370117,1.0333255529403687]
[8262,16,"Phase Start Time:",0.3711921274662018,0.3746874928474426,0.3947453796863556]
[8262,17,"Test Time (sec):",302,1132.9000244140625,291.8999938964844]
[8262,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22.399999618530273,22.5]
[8262,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",386.054443359375,381.00103759765625,397.05657958984375]
[8262,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1943.1407470703125,7193.93505859375,1931.68017578125]
[8262,21,"Dilution Factor:",12.944000244140625,11.711000442504883,16.236000061035156]
[8262,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8262,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8262,24,"Distance (mi)",1.1859999895095825,8.614999771118164,1.1619999408721924]
[8262,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.899999976158142]
[8262,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8262,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[8262,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.53099822998047,78.37100219726562,77.4260025024414]
[8262,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0160000324249268,1.0119999647140503]
[8262,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9731869101524353,0.9719091653823853,0.9750139713287354]
[8262,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825016856193542,0.9823154211044312,0.9825249314308167]
[8262,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0282385349273682,1.0310709476470947,1.0363620519638062]
[8264,16,"Phase Start Time:",0.44402778148651123,0.4475231468677521,0.46758100390434265]
[8264,17,"Test Time (sec):",301.79998779296875,1132.800048828125,291.8999938964844]
[8264,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.700000762939453,22.700000762939453]
[8264,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",385.28961181640625,381.4698791503906,397.0106201171875]
[8264,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1938.0067138671875,7202.1513671875,1931.4566650390625]
[8264,21,"Dilution Factor:",15.270000457763672,14.690999984741211,19.635000228881836]
[8264,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8264,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8264,24,"Distance (mi)",1.1929999589920044,8.638999938964844,1.1740000247955322]
[8264,25,"Crank Time (sec):",1.7000000476837158,0,1.7999999523162842]
[8264,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8264,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[8264,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.11599731445312,77.96900177001953,77.76000213623047]
[8264,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0149999856948853,1.0140000581741333,1.0130000114440918]
[8264,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745094776153564,0.9741258025169373,0.976262629032135]
[8264,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.982371985912323,0.9824045300483704,0.9824509024620056]
[8264,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0329521894454956,1.0408774614334106,1.0436652898788452]
[8281,16,"Phase Start Time:",0.37763887643814087,0.3811342716217041,0.401365727186203]
[8281,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.800048828125,291.8999938964844]
[8281,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.399999618530273,22.5]
[8281,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.6093444824219,381.1880798339844,396.567138671875]
[8281,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1935.2259521484375,7196.8310546875,1929.2991943359375]
[8281,21,"Dilution Factor:",14.765000343322754,14.331999778747559,18.924999237060547]
[8281,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8281,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8281,24,"Distance (mi)",1.1820000410079956,8.574999809265137,1.1859999895095825]
[8281,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,1.899999976158142]
[8281,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8281,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[8281,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",78.31999969482422,78.10399627685547,77.58499908447266]
[8281,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0160000324249268,1.0149999856948853,1.0119999647140503]
[8281,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745104908943176,0.9742254018783569,0.9763199687004089]
[8281,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9823267459869385,0.9823746085166931,0.9824897050857544]
[8281,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0306771993637085,1.0369254350662231,1.0397545099258423]
[8282,16,"Phase Start Time:",0.44881945848464966,0.4523148238658905,0.4723842740058899]
[8282,17,"Test Time (sec):",302.29998779296875,1132.9000244140625,291.8999938964844]
[8282,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.700000762939453,22.700000762939453]
[8282,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.208984375,379.2716369628906,395.4148254394531]
[8282,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1935.77294921875,7161.28076171875,1923.6932373046875]
[8282,21,"Dilution Factor:",12.743000030517578,11.366999626159668,15.66100025177002]
[8282,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8282,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8282,24,"Distance (mi)",1.184999942779541,8.61400032043457,1.1859999895095825]
[8282,25,"Crank Time (sec):",2.200000047683716,0,1.899999976158142]
[8282,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8282,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[8282,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.3949966430664,77.71399688720703,76.19400024414062]
[8282,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0130000114440918,1.00600004196167]
[8282,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9731523394584656,0.971906840801239,0.9751299619674683]
[8282,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825318455696106,0.9824610948562622,0.9827982187271118]
[8282,32,"Raw Samp Extraction CF",1.028207540512085,1.031030297279358,1.0357495546340942]
[8283,16,"Phase Start Time:",0.5413194298744202,0.5448263883590698,0.5651736259460449]
[8283,17,"Test Time (sec):",303.6000061035156,1132.800048828125,292.5]
[8283,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.700000762939453,22.600000381469727]
[8283,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",315.1197509765625,312.3993835449219,324.65264892578125]
[8283,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1594.5059814453125,5898.10009765625,1582.6817626953125]
[8283,21,"Dilution Factor:",18.709999084472656,16.986000061035156,24.927000045776367]
[8283,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[8283,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8283,24,"Distance (mi)",1.190999984741211,8.607000350952148,1.180999994277954]
[8283,25,"Crank Time (sec):",3.5,0,2.5]
[8283,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8283,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.69999694824219]
[8283,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.0469970703125,74.88800048828125,74.33399963378906]
[8283,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1,0.996999979019165]
[8283,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9762540459632874,0.9755401015281677,0.9780681133270264]
[8283,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830527901649475,0.9830880761146545,0.983211100101471]
[8283,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0452821254730225,1.0599956512451172,1.0740717649459839]
[8284,16,"Phase Start Time:",0.6059606671333313,0.6094675660133362,0.6295486092567444]
[8284,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1132.9000244140625,292.29998779296875]
[8284,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.5,22.399999618530273]
[8284,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",521.49853515625,516.1408081054688,537.3870239257812]
[8284,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2626.6142578125,9745.5986328125,2617.970458984375]
[8284,21,"Dilution Factor:",15.45300006866455,13.987000465393066,20.26300048828125]
[8284,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,720,720]
[8284,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8284,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.60200023651123,1.1740000247955322]
[8284,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.200000047683716]
[8284,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8284,27,"Barometer (kPa)",97.69999694824219,97.5999984741211,97.5999984741211]
[8284,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.43699645996094,73.96499633789062,73.86799621582031]
[8284,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,0.9950000047683716,0.9950000047683716]
[8284,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9750944972038269,0.9743112921714783,0.97710782289505]
[8284,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831882119178772,0.9832930564880371,0.983314573764801]
[8284,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0230591297149658,1.0252739191055298,1.0302196741104126]
[8301,16,"Phase Start Time:",0.37946760654449463,0.3829629719257355,0.40302082896232605]
[8301,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,292.20001220703125]
[8301,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",21.600000381469727,21.899999618530273,22.299999237060547]
[8301,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",527.3587036132812,521.9185180664062,543.3532104492188]
[8301,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2654.372314453125,9853.822265625,2646.13037109375]
[8301,21,"Dilution Factor:",15.696000099182129,14.322999954223633,20.572999954223633]
[8301,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8301,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8301,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.625,1.1710000038146973]
[8301,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,2.0999999046325684]
[8301,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8301,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[8301,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.66999816894531,76.95899963378906,77.58399963378906]
[8301,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0080000162124634,1.0089999437332153,1.0119999647140503]
[8301,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746173620223999,0.9737392663955688,0.9763016700744629]
[8301,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9826925992965698,0.9826285243034363,0.9824899435043335]
[8301,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0232609510421753,1.0261955261230469,1.0321301221847534]
[8302,16,"Phase Start Time:",0.45934027433395386,0.4628356397151947,0.48289352655410767]
[8302,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.800048828125,291.8999938964844]
[8302,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.799999237060547,22.799999237060547]
[8302,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",386.9566650390625,383.4800720214844,399.0419006347656]
[8302,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1948.326904296875,7240.10400390625,1941.3388671875]
[8302,21,"Dilution Factor:",15.281999588012695,14.895999908447266,19.68000030517578]
[8302,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8302,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8302,24,"Distance (mi)",1.2000000476837158,8.62399959564209,1.1929999589920044]
[8302,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[8302,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8302,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[8302,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.45500183105469,77.63899993896484,76.44300079345703]
[8302,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0130000114440918,1.0069999694824219]
[8302,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9746560454368591,0.9743192195892334,0.9765824675559998]
[8302,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9825184941291809,0.9824777245521545,0.982742965221405]
[8302,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0305531024932861,1.0367180109024048,1.0397645235061646]
[8303,16,"Phase Start Time:",0.5357407331466675,0.5392361283302307,0.5592939853668213]
[8303,17,"Test Time (sec):",302.6000061035156,1132.699951171875,292.29998779296875]
[8303,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.600000381469727,22.600000381469727]
[8303,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",317.4710693359375,314.8199768066406,327.2332763671875]
[8303,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1601.1123046875,5943.27685546875,1594.17138671875]
[8303,21,"Dilution Factor:",18.447999954223633,16.68000030517578,24.299999237060547]
[8303,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8303,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8303,24,"Distance (mi)",1.1799999475479126,8.625,1.1859999895095825]
[8303,25,"Crank Time (sec):",2.5,0,2.299999952316284]
[8303,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8303,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[8303,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.40499877929688,74.3280029296875,74.0530014038086]
[8303,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0019999742507935,0.996999979019165,0.9959999918937683]
[8303,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.976442813873291,0.9759419560432434,0.9782877564430237]
[8303,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829733371734619,0.983212411403656,0.9832735061645508]
[8303,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0462596416473389,1.0596115589141846,1.0749192237854004]
[8304,16,"Phase Start Time:",0.6060532331466675,0.6095486283302307,0.6296643614768982]
[8304,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1133,292.20001220703125]
[8304,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.700000762939453,22.700000762939453,22.600000381469727]
[8304,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",386.3801574707031,381.4395751953125,397.423095703125]
[8304,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1945.424072265625,7202.8505859375,1935.4505615234375]
[8304,21,"Dilution Factor:",12.937999725341797,11.656000137329102,15.942000389099121]
[8304,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,721,720]
[8304,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8304,24,"Distance (mi)",1.184000015258789,8.654999732971191,1.187000036239624]
[8304,25,"Crank Time (sec):",2,0,2.0999999046325684]
[8304,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8304,27,"Barometer (kPa)",98.4000015258789,98.4000015258789,98.4000015258789]
[8304,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",73.4800033569336,73.5999984741211,73.52300262451172]
[8304,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9929999709129333,0.9940000176429749,0.9929999709129333]
[8304,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9737252593040466,0.9725516438484192,0.9754639863967896]
[8304,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9834007620811462,0.9833741188049316,0.9833912253379822]
[8304,32,"Raw Samp Extraction CF",1.028427243232727,1.031538486480713,1.0362759828567505]
[8330,16,"Phase Start Time:",0.40569445490837097,0.4091898202896118,0.4292476773262024]
[8330,17,"Test Time (sec):",301.79998779296875,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[8330,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.200000762939453,22.5,22.5]
[8330,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",523.0608520507812,517.8052368164062,538.8244018554688]
[8330,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",2630.99609375,9777.025390625,2623.1767578125]
[8330,21,"Dilution Factor:",15.39799976348877,13.670000076293945,19.6299991607666]
[8330,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,721]
[8330,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8330,24,"Distance (mi)",1.1759999990463257,8.616000175476074,1.1729999780654907]
[8330,25,"Crank Time (sec):",1.7000000476837158,0,2]
[8330,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8330,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[8330,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",77.5790023803711,77.49500274658203,77.2750015258789]
[8330,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0119999647140503,1.0119999647140503,1.0110000371932983]
[8330,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9745360016822815,0.9734908938407898,0.9762777090072632]
[8330,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9824910163879395,0.9825096726417542,0.9825584292411804]
[8330,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0229922533035278,1.025106430053711,1.0302016735076904]
[8331,16,"Phase Start Time:",0.4721759259700775,0.47567129135131836,0.49574074149131775]
[8331,17,"Test Time (sec):",302.1000061035156,1132.9000244140625,292]
[8331,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.5,22.700000762939453,22.600000381469727]
[8331,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",384.329345703125,379.41595458984375,395.53936767578125]
[8331,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1935.0982666015625,7164.005859375,1924.958251953125]
[8331,21,"Dilution Factor:",12.947999954223633,11.510000228881836,15.560999870300293]
[8331,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8331,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8331,24,"Distance (mi)",1.190000057220459,8.598999977111816,1.190999984741211]
[8331,25,"Crank Time (sec):",2,0,1.899999976158142]
[8331,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8331,27,"Barometer (kPa)",97.9000015258789,97.9000015258789,97.9000015258789]
[8331,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.01399993896484,75.26200103759766,73.91999816894531]
[8331,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0010000467300415,0.9950000047683716]
[8331,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9735419154167175,0.9724970459938049,0.9755237698554993]
[8331,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828381538391113,0.9830050468444824,0.9833030700683594]
[8331,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0285340547561646,1.0307841300964355,1.035839557647705]
[8332,16,"Phase Start Time:",0.5623495578765869,0.5658448934555054,0.5859259366989136]
[8332,17,"Test Time (sec):",302,1134,291.70001220703125]
[8332,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.700000762939453,22.700000762939453]
[8332,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",383.9764709472656,380.0641784667969,395.4573669433594]
[8332,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1932.6815185546875,7183.21337890625,1922.58203125]
[8332,21,"Dilution Factor:",15.911999702453613,14.963000297546387,20.054000854492188]
[8332,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8332,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8332,24,"Distance (mi)",1.1770000457763672,8.586000442504883,1.1950000524520874]
[8332,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.7000000476837158]
[8332,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8332,27,"Barometer (kPa)",97.80000305175781,97.80000305175781,97.69999694824219]
[8332,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.83899688720703,75.93199920654297,73.88600158691406]
[8332,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003999948501587,1.0049999952316284,0.9950000047683716]
[8332,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9749312400817871,0.9743000864982605,0.9769373536109924]
[8332,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828770160675049,0.9828563928604126,0.9833105802536011]
[8332,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0334080457687378,1.0403324365615845,1.0436680316925049]
[8341,16,"Phase Start Time:",0.3783101737499237,0.3818286955356598,0.4018981456756592]
[8341,17,"Test Time (sec):",304.3999938964844,1133,292.6000061035156]
[8341,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22,22.200000762939453,22.299999237060547]
[8341,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",317.18896484375,314.6130676269531,327.0383605957031]
[8341,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1609.205322265625,5940.943359375,1594.8570556640625]
[8341,21,"Dilution Factor:",18.797000885009766,16.809999465942383,24.79199981689453]
[8341,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8341,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8341,24,"Distance (mi)",1.187000036239624,8.605999946594238,1.184000015258789]
[8341,25,"Crank Time (sec):",4.300000190734863,0,2.5999999046325684]
[8341,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8341,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[8341,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.16400146484375,75.49600219726562,75.40599822998047]
[8341,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0010000467300415,1.0019999742507935,1.0019999742507935]
[8341,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9763668179512024,0.9754328727722168,0.9778763651847839]
[8341,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830268025398254,0.9829531311988831,0.9829730987548828]
[8341,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0481456518173218,1.064880132675171,1.0778462886810303]
[8391,16,"Phase Start Time:",0.37150463461875916,0.375,0.3950694501399994]
[8391,17,"Test Time (sec):",302.20001220703125,1133,292.1000061035156]
[8391,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.100000381469727,22.200000762939453,22.200000762939453]
[8391,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",387.3314514160156,382.3718566894531,398.3822021484375]
[8391,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1950.8594970703125,7220.455078125,1939.457275390625]
[8391,21,"Dilution Factor:",12.960000038146973,11.701000213623047,16.27400016784668]
[8391,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8391,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8391,24,"Distance (mi)",1.1790000200271606,8.598999977111816,1.1619999408721924]
[8391,25,"Crank Time (sec):",2.0999999046325684,0,2.0999999046325684]
[8391,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8391,27,"Barometer (kPa)",98.5999984741211,98.5999984741211,98.5999984741211]
[8391,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.69300079345703,75.58799743652344,74.98699951171875]
[8391,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.003000020980835,1.003000020980835,1]
[8391,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.973280131816864,0.9721472263336182,0.9753053784370422]
[8391,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9829093813896179,0.9829326868057251,0.9830660820007324]
[8391,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0268384218215942,1.0303574800491333,1.0344700813293457]
[8392,16,"Phase Start Time:",0.4411458373069763,0.44464120268821716,0.46469905972480774]
[8392,17,"Test Time (sec):",302,1132.800048828125,291.79998779296875]
[8392,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.399999618530273,22.700000762939453,22.700000762939453]
[8392,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",386.7922058105469,382.47796630859375,398.3575744628906]
[8392,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1946.8541259765625,7221.18408203125,1937.345703125]
[8392,21,"Dilution Factor:",11.642000198364258,11.126999855041504,15.395000457763672]
[8392,22,"Bag Analysis Time (sec):",721,722,720]
[8392,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8392,24,"Distance (mi)",1.1959999799728394,8.600000381469727,1.187000036239624]
[8392,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.7999999523162842]
[8392,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8392,27,"Barometer (kPa)",98.5,98.5,98.5]
[8392,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",75.052001953125,75.37899780273438,73.83599853515625]
[8392,29,"NOx Hum Corr Factor:",1,1.0019999742507935,0.9950000047683716]
[8392,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.972784161567688,0.9720918536186218,0.9754592180252075]
[8392,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9830516576766968,0.9829791188240051,0.9833217263221741]
[8392,32,"Raw Samp Extraction CF",1.024051308631897,1.0271694660186768,1.0332951545715332]
[8397,16,"Phase Start Time:",0.3985995352268219,0.40209490060806274,0.42216435074806213]
[8397,17,"Test Time (sec):",302,1132.699951171875,291.79998779296875]
[8397,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.799999237060547,22.700000762939453]
[8397,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",386.16448974609375,381.5518493652344,397.7016296386719]
[8397,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1943.6947021484375,7203.06298828125,1934.1556396484375]
[8397,21,"Dilution Factor:",11.78499984741211,10.930000305175781,15.708999633789063]
[8397,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[8397,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[8397,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.605999946594238,1.1749999523162842]
[8397,25,"Crank Time (sec):",1.899999976158142,0,1.7999999523162842]
[8397,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[8397,27,"Barometer (kPa)",98.30000305175781,98.30000305175781,98.30000305175781]
[8397,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",76.02999877929688,75.32599639892578,74.09500122070312]
[8397,29,"NOx Hum Corr Factor:",1.0049999952316284,1.0019999742507935,0.9959999918937683]
[8397,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9726873636245728,0.9719185829162598,0.9755589365959167]
[8397,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9828346371650696,0.9829908609390259,0.983264148235321]
[8397,32,"Raw Samp Extraction CF",1.024269700050354,1.0284966230392456,1.0347274541854858]
[9999,16,"Phase Start Time:",0.6585301160812378,0.6620254516601562,0.6820833086967468]
[9999,17,"Test Time (sec):",301.8999938964844,1132.9000244140625,292.1000061035156]
[9999,18,"Avg. Cell Temp.(degC)",22.600000381469727,22.799999237060547,22.899999618530273]
[9999,19,"Avg. CVS Flow Rate (scfm)",385.8497619628906,380.95819091796875,396.73419189453125]
[9999,20,"CVS Volume (ft^3, 20degC)",1941.4674072265625,7193.12548828125,1931.434326171875]
[9999,21,"Dilution Factor:",13.003999710083008,11.741999626159668,15.918999671936035]
[9999,22,"Bag Analysis Time (sec):",722,721,720]
[9999,23,"Driver Out of Limits (sec):",0,0,0]
[9999,24,"Distance (mi)",1.187999963760376,8.630000114440918,1.1950000524520874]
[9999,25,"Crank Time (sec):",1.7999999523162842,0,2.0999999046325684]
[9999,26,"Hold Time (sec):",0,0,0]
[9999,27,"Barometer (kPa)",98.19999694824219,98.19999694824219,98.19999694824219]
[9999,28,"Specific Humidity (gr/lbm)",74.6449966430664,74.83699798583984,73.89099884033203]
[9999,29,"NOx Hum Corr Factor:",0.9980000257492065,0.9990000128746033,0.9950000047683716]
[9999,30,"Dry-to-Wet CF, Sample",0.9735127687454224,0.9723416566848755,0.9753822088241577]
[9999,31,"Dry-to-Wet CF, Bkgrd",0.9831420183181763,0.9830994009971619,0.9833095073699951]
[9999,32,"Raw Samp Extraction CF",1.0279228687286377,1.0308725833892822,1.035561442375183]

{"sheet":"Pretest","index":3,"n_rows":957,"n_cols":37,"rows_kept":957}
["Run Number:","Test Cell:","Test Date:","Test Init Time:","Test Type","Test Number","Operator:","Driver:","Requester:","Inertia (kg):","RoadLd A (N)","RoadL B (N/kph)","RoadLd C (N/kph^2)","PreTest Remarks:  ","Project #","Vehicle #:","Vehicle Make:","Vehicle Model:","VIN:","Model Year:","Displacement (l):","Engine Family:","Odometer (mi):","Transmission:","Shift Table 1","Shift Table 2","Shift Table 3","Shift Table 4","Fuel Name:","CWF:","HWF:","OWF:","Density(kg/m^3):","NHV(btu/lbm):","Driver Errors:","PostTest Remarks:","Filename:"]
[4482,"swri","2009-03-12","09:29:31","LA92","EPA-CCOB-P3-2-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14175.03.202","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",4841,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-CCOB-P3-2-T1_rev7.xls"]
[4483,"swri","2009-03-12","11:12:58","LA92","EPA-TCAM-P3-7-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14175.03.202","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",4974,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-TCAM-P3-7-T1_rev6.xls"]
[4484,"swri","2009-03-12","13:07:30","LA92","EPA-HODY-P3-15-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14175.03.202","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",4850,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-HODY-P3-15-T1_rev5.xls"]
[4485,"swri","2009-03-12","14:39:37","LA92","EPA-DCAL-P3-9-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14175.03.202","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",4959,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-DCAL-P3-9-T1_rev6.xls"]
[4486,"swri","2009-03-12","16:23:26","LA92","EPA-FEXP-P3-8-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14175.03.202","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",6799.4,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-FEXP-P3-8-T1_rev6.xls"]
[4487,"swri","2009-03-13","08:49:57","LA92","EPA-CCOB-P3-2-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14175.03.202","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",4853,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-CCOB-P3-2-T2_rev6.xls"]
[4488,"swri","2009-03-13","10:24:14","LA92","EPA-TCAM-P3-7-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14175.03.202","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",4985,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-TCAM-P3-7-T2_rev6.xls"]
[4489,"swri","2009-03-13","11:51:47","LA92","EPA-HODY-P3-15-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14175.03.202","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",4861,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-HODY-P3-15-T2_rev6.xls"]
[4490,"swri","2009-03-13","13:20:08","LA92","EPA-DCAL-P3-9-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14175.03.202","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",4970,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-DCAL-P3-9-T2_rev6.xls"]
[4491,"swri","2009-03-13","14:53:09","LA92","EPA-FEXP-P3-8-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14175.03.202","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",6810.5,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-FEXP-P3-8-T2_rev6.xls"]
[4510,"swri","2009-03-16","08:44:56","LA92","EPA-NALT-P3-9-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14175.03.202","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5211,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-NALT-P3-9-T1_rev7.xls"]
[4511,"swri","2009-03-16","10:17:28","LA92","EPA-CCOB-P3-8-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14175.03.202","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",4926,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-CCOB-P3-8-T1_rev5.xls"]
[4512,"swri","2009-03-16","12:00:31","LA92","EPA-HODY-P3-9-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14175.03.202","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",4935,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-HODY-P3-9-T1_rev5.xls"]
[4513,"swri","2009-03-16","13:37:51","LA92","EPA-HCIV-P3-7-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14175.03.202","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",4765,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-HCIV-P3-7-T1_rev5.xls"]
[4517,"swri","2009-03-16","15:59:22","LA92","EPA-JLIB-P3-8-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14175.03.202","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",4785,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-JLIB-P3-8-T1_rev6.xls"]
[4523,"swri","2009-03-17","08:45:41","LA92","EPA-NALT-P3-9-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14175.03.202","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5222,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-NALT-P3-9-T2_rev7.xls"]
[4524,"swri","2009-03-17","10:15:51","LA92","EPA-CCOB-P3-8-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14175.03.202","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",4937,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-CCOB-P3-8-T2_rev6.xls"]
[4525,"swri","2009-03-17","11:47:07","LA92","EPA-HODY-P3-9-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14175.03.202","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",4946,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-HODY-P3-9-T2_rev6.xls"]
[4526,"swri","2009-03-17","13:18:26","LA92","EPA-HCIV-P3-7-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14175.03.202","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",4776,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-HCIV-P3-7-T2_rev7.xls"]
[4527,"swri","2009-03-17","14:59:23","LA92","EPA-JLIB-P3-8-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14175.03.202","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",4796,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-JLIB-P3-8-T2_rev7.xls"]
[4543,"swri","2009-03-18","08:59:17","LA92","EPA-TSIE-P3-8-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14175.03.202","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",4997,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-TSIE-P3-8-T1_rev6.xls"]
[4544,"swri","2009-03-18","11:01:41","LA92","EPA-CSIL-P3-8-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14175.03.202","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",5347,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-CSIL-P3-8-T1_rev6.xls"]
[4545,"swri","2009-03-18","12:41:23","LA92","EPA-FEXP-P3-2-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14175.03.202","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",6882.3,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-FEXP-P3-2-T1_rev5.xls"]
[4546,"swri","2009-03-18","14:15:08","LA92","EPA-DCAL-P3-8-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14175.03.202","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5041,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-DCAL-P3-8-T1_rev5.xls"]
[4547,"swri","2009-03-18","15:42:43","LA92","EPA-TCAM-P3-9-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14175.03.202","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5047,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-TCAM-P3-9-T1_rev6.xls"]
[4551,"swri","2009-03-19","07:02:11","LA92","EPA-TSIE-P3-8-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14175.03.202","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5009,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-TSIE-P3-8-T2_rev6.xls"]
[4552,"swri","2009-03-19","08:45:37","LA92","EPA-CSIL-P3-8-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14175.03.202","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",5358,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-CSIL-P3-8-T2_rev6.xls"]
[4553,"swri","2009-03-19","10:25:16","LA92","EPA-FEXP-P3-2-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14175.03.202","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",6893.3,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-FEXP-P3-2-T2_rev6.xls"]
[4554,"swri","2009-03-19","11:59:31","LA92","EPA-DCAL-P3-8-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14175.03.202","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5052,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-DCAL-P3-8-T2_rev6.xls"]
[4555,"swri","2009-03-19","13:35:18","LA92","EPA-TCAM-P3-9-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14175.03.202","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5058,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-TCAM-P3-9-T2_rev6.xls"]
[4560,"swri","2009-03-20","12:13:06","LA92","EPA-NALT-P3-15-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14175.03.202","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5300,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-NALT-P3-15-T1_rev6.xls"]
[4561,"swri","2009-03-20","13:57:27","LA92","EPA-TCAM-P3-9-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14175.03.202","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5069,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-TCAM-P3-9-T3_rev5.xls"]
[4581,"swri","2009-03-23","09:39:05","LA92","EPA-NALT-P3-15-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14175.03.202","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5321,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-NALT-P3-15-T2_rev5.xls"]
[4591,"swri","2009-03-25","08:59:18","LA92","EPA-HODY-P3-2-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14175.03.202","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5042,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-HODY-P3-2-T1_rev5.xls"]
[4608,"swri","2009-03-30","09:01:40","LA92","EPA-HODY-P3-2-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14175.03.202","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5063,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-HODY-P3-2-T2_rev5.xls"]
[4609,"swri","2009-03-30","10:52:05","LA92","EPA-CCOB-P3-1-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14175.03.202","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5075,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-CCOB-P3-1-T1_rev6.xls"]
[4610,"swri","2009-03-30","12:44:35","LA92","EPA-TSIE-P3-15-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14175.03.202","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5111,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-TSIE-P3-15-T1_rev5.xls"]
[4620,"swri","2009-03-31","10:11:47","LA92","EPA-CCOB-P3-1-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14175.03.202","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5087,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-CCOB-P3-1-T2_rev6.xls"]
[4621,"swri","2009-03-31","11:48:39","LA92","EPA-TSIE-P3-15-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14175.03.202","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5122,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-TSIE-P3-15-T2_rev5.xls"]
[4622,"swri","2009-03-31","13:24:04","LA92","EPA-HCIV-P3-12-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14175.03.202","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",4858,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-HCIV-P3-12-T1_rev5.xls"]
[4623,"swri","2009-03-31","15:09:38","LA92","EPA-CSIL-P3-9-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14175.03.202","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",5481,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-CSIL-P3-9-T1_rev5.xls"]
[4624,"swri","2009-03-31","16:56:12","LA92","EPA-JLIB-P3-2-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14175.03.202","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",4867,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-JLIB-P3-2-T1_rev5.xls"]
[4635,"swri","2009-04-01","08:58:29","LA92","EPA-HCIV-P3-12-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14175.03.202","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",4869,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-HCIV-P3-12-T2_rev4.xls"]
[4636,"swri","2009-04-01","10:33:45","LA92","EPA-DCAL-P3-13-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14175.03.202","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5121,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-DCAL-P3-13-T1_rev4.xls"]
[4637,"swri","2009-04-01","12:35:45","LA92","EPA-FEXP-P3-13-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14175.03.202","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",6966.7,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-FEXP-P3-13-T1_rev4.xls"]
[4638,"swri","2009-04-01","14:18:36","LA92","EPA-CSIL-P3-9-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14175.03.202","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",5492,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-CSIL-P3-9-T2_rev4.xls"]
[4639,"swri","2009-04-01","15:47:45","LA92","EPA-JLIB-P3-2-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14175.03.202","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",4878,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-JLIB-P3-2-T2_rev4.xls"]
[4654,"swri","2009-04-02","08:54:06","LA92","EPA-FEXP-P3-13-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14175.03.202","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",6977.8,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-FEXP-P3-13-T2_rev4.xls"]
[4655,"swri","2009-04-02","10:56:11","LA92","EPA-DCAL-P3-13-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14175.03.202","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5132,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-DCAL-P3-13-T2_rev4.xls"]
[4656,"swri","2009-04-02","12:54:48","LA92","EPA-NALT-P3-1-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14175.03.202","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5409,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-NALT-P3-1-T1_rev5.xls"]
[4657,"swri","2009-04-02","14:45:08","LA92","EPA-HODY-P3-12-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14175.03.202","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5155,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,"makeup","EPA-HODY-P3-12-T1x_rev3.xls"]
[4658,"swri","2009-04-02","16:34:04","LA92","EPA-TCAM-P3-8-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14175.03.202","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5127,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-TCAM-P3-8-T1_rev5.xls"]
[4659,"swri","2009-04-03","10:59:57","LA92","EPA-HODY-P3-12-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14175.03.202","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5166,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-HODY-P3-12-T2_rev4.xls"]
[4660,"swri","2009-04-03","12:44:46","LA92","EPA-NALT-P3-1-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14175.03.202","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5420,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-NALT-P3-1-T2_rev5.xls"]
[4661,"swri","2009-04-03","14:26:07","LA92","EPA-TCAM-P3-8-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14175.03.202","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5138,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-TCAM-P3-8-T2_rev4.xls"]
[4685,"swri","2009-04-06","10:16:56","LA92","EPA-CCOB-P3-22-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14175.03.202","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5181,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-CCOB-P3-22-T1_rev4.xls"]
[4687,"swri","2009-04-06","12:34:28","LA92","EPA-CSIL-P3-15-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14175.03.202","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",5564,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-CSIL-P3-15-T1_rev4.xls"]
[4689,"swri","2009-04-06","16:12:35","LA92","EPA-TSIE-P3-7-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14175.03.202","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5185,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-TSIE-P3-7-T1_rev4.xls"]
[4690,"swri","2009-04-06","18:12:37","LA92","EPA-NALT-P3-24-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14175.03.202","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5491,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-NALT-P3-24-T1_rev4.xls"]
[4696,"swri","2009-04-07","08:44:08","LA92","EPA-CCOB-P3-22-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14175.03.202","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5192,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-CCOB-P3-22-T2_rev5.xls"]
[4697,"swri","2009-04-07","10:37:36","LA92","EPA-CSIL-P3-15-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14175.03.202","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",5575,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-CSIL-P3-15-T2_rev4.xls"]
[4699,"swri","2009-04-07","14:55:59","LA92","EPA-TSIE-P3-7-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14175.03.202","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5196,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-TSIE-P3-7-T2_rev4.xls"]
[4700,"swri","2009-04-07","16:38:25","LA92","EPA-NALT-P3-24-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14175.03.202","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5502,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-NALT-P3-24-T2_rev4.xls"]
[4720,"swri","2009-04-08","09:36:39","LA92","EPA-DCAL-P3-2-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14175.03.202","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5201,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-DCAL-P3-2-T1_rev4.xls"]
[4721,"swri","2009-04-08","11:27:29","LA92","EPA-HCIV-P3-24-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14175.03.202","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",4961,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-HCIV-P3-24-T1_rev4.xls"]
[4722,"swri","2009-04-08","13:06:16","LA92","EPA-HODY-P3-22-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14175.03.202","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5258,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,"makeup","EPA-HODY-P3-22-T1x_rev3.xls"]
[4723,"swri","2009-04-08","15:11:54","LA92","EPA-JLIB-P3-15-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14175.03.202","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",4949,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-JLIB-P3-15-T1_rev5.xls"]
[4724,"swri","2009-04-08","17:07:42","LA92","EPA-FEXP-P3-9-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14175.03.202","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7052.3,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-FEXP-P3-9-T1_rev4.xls"]
[4727,"swri","2009-04-09","06:59:33","LA92","EPA-DCAL-P3-2-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14175.03.202","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5212,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-DCAL-P3-2-T2_rev5.xls"]
[4728,"swri","2009-04-09","08:48:04","LA92","EPA-HCIV-P3-24-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14175.03.202","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",4972,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-HCIV-P3-24-T2_rev4.xls"]
[4729,"swri","2009-04-09","10:19:51","LA92","EPA-HODY-P3-22-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14175.03.202","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5270,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-HODY-P3-22-T2_rev5.xls"]
[4730,"swri","2009-04-09","12:06:33","LA92","EPA-JLIB-P3-15-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14175.03.202","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",4961,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-JLIB-P3-15-T2_rev5.xls"]
[4731,"swri","2009-04-09","13:45:36","LA92","EPA-FEXP-P3-9-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14175.03.202","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7063.4,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-FEXP-P3-9-T2_rev4.xls"]
[4740,"swri","2009-04-10","11:47:30","LA92","EPA-TSIE-P3-9-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14175.03.202","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5260,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-TSIE-P3-9-T1_rev4.xls"]
[4741,"swri","2009-04-10","14:24:35","LA92","EPA-TCAM-P3-15-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14175.03.202","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5272,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-TCAM-P3-15-T1_rev4.xls"]
[4762,"swri","2009-04-13","10:09:56","LA92","EPA-JLIB-P3-9-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14175.03.202","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5034,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-JLIB-P3-9-T1_rev4.xls"]
[4763,"swri","2009-04-13","11:51:20","LA92","EPA-DCAL-P3-15-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14175.03.202","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5238,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-DCAL-P3-15-T1_rev4.xls"]
[4765,"swri","2009-04-13","15:10:48","LA92","EPA-TCAM-P3-15-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14175.03.202","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5293,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-TCAM-P3-15-T2_rev4.xls"]
[4766,"swri","2009-04-13","16:51:23","LA92","EPA-HCIV-P3-8-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14175.03.202","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5063,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-HCIV-P3-8-T1_rev4.xls"]
[4780,"swri","2009-04-14","07:19:59","LA92","EPA-JLIB-P3-9-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14175.03.202","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5045,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-JLIB-P3-9-T2_rev4.xls"]
[4781,"swri","2009-04-14","09:01:58","LA92","EPA-DCAL-P3-15-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14175.03.202","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5293,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-DCAL-P3-15-T2_rev4.xls"]
[4782,"swri","2009-04-14","10:35:04","LA92","EPA-HCIV-P3-8-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14175.03.202","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5074,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-HCIV-P3-8-T2_rev4.xls"]
[4783,"swri","2009-04-14","12:15:25","LA92","EPA-HODY-P3-8-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14175.03.202","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5362,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-HODY-P3-8-T1_rev4.xls"]
[4784,"swri","2009-04-14","13:54:36","LA92","EPA-NALT-P3-2-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14175.03.202","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5593,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-NALT-P3-2-T1_rev4.xls"]
[4785,"swri","2009-04-14","15:28:17","LA92","EPA-TSIE-P3-9-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14175.03.202","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5292,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-TSIE-P3-9-T3_rev4.xls"]
[4799,"swri","2009-04-15","08:50:20","LA92","EPA-HODY-P3-8-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14175.03.202","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5373,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-HODY-P3-8-T2_rev5.xls"]
[4800,"swri","2009-04-15","10:34:37","LA92","EPA-NALT-P3-2-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14175.03.202","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5604,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-NALT-P3-2-T2_rev4.xls"]
[4801,"swri","2009-04-15","12:05:34","LA92","EPA-CCOB-P3-7-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14175.03.202","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5294,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-CCOB-P3-7-T1_rev4.xls"]
[4802,"swri","2009-04-15","13:46:16","LA92","EPA-FEXP-P3-15-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14175.03.202","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7134.4,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-FEXP-P3-15-T1_rev4.xls"]
[4803,"swri","2009-04-15","15:17:28","LA92","EPA-CSIL-P3-2-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14175.03.202","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",5647,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-CSIL-P3-2-T1_rev4.xls"]
[4810,"swri","2009-04-16","09:25:24","LA92","EPA-TCAM-P3-13-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14175.03.202","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5354,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-TCAM-P3-13-T3_rev4.xls"]
[4811,"swri","2009-04-16","11:06:01","LA92","EPA-CCOB-P3-7-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14175.03.202","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5306,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-CCOB-P3-7-T2_rev4.xls"]
[4812,"swri","2009-04-16","12:48:59","LA92","EPA-JLIB-P3-13-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14175.03.202","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5117,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-JLIB-P3-13-T1_rev4.xls"]
[4813,"swri","2009-04-16","14:41:35","LA92","EPA-FEXP-P3-15-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14175.03.202","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7145.5,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-FEXP-P3-15-T2_rev4.xls"]
[4814,"swri","2009-04-16","16:22:56","LA92","EPA-CSIL-P3-2-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14175.03.202","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",5659,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-CSIL-P3-2-T2_rev4.xls"]
[4816,"swri","2009-04-17","09:22:51","LA92","EPA-JLIB-P3-13-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14175.03.202","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5129,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-JLIB-P3-13-T2_rev4.xls"]
[4847,"swri","2009-04-20","09:41:18","LA92","EPA-HCIV-P3-20-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14175.03.202","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5167,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-HCIV-P3-20-T1_rev5.xls"]
[4848,"swri","2009-04-20","11:15:36","LA92","EPA-HODY-P3-20-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14175.03.202","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5466,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-HODY-P3-20-T1_rev6.xls"]
[4849,"swri","2009-04-20","13:12:33","LA92","EPA-TCAM-P3-11-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14175.03.202","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5416,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-TCAM-P3-11-T1_rev7.xls"]
[4850,"swri","2009-04-20","15:01:00","LA92","EPA-NALT-P3-21-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14175.03.202","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5694,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-NALT-P3-21-T1_rev5.xls"]
[4851,"swri","2009-04-20","16:46:35","LA92","EPA-CCOB-P3-21-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14175.03.202","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5399,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-CCOB-P3-21-T1_rev5.xls"]
[4857,"swri","2009-04-21","09:15:59","LA92","EPA-CCOB-P3-21-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14175.03.202","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5411,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-CCOB-P3-21-T2_rev5.xls"]
[4858,"swri","2009-04-21","13:33:51","LA92","EPA-HODY-P3-20-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14175.03.202","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5477,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-HODY-P3-20-T2_rev5.xls"]
[4859,"swri","2009-04-21","15:26:46","LA92","EPA-NALT-P3-21-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14175.03.202","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5705,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-NALT-P3-21-T2_rev4.xls"]
[4875,"swri","2009-04-22","08:50:05","LA92","EPA-HCIV-P3-20-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14175.03.202","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5188,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-HCIV-P3-20-T2_rev4.xls"]
[4876,"swri","2009-04-22","10:26:26","LA92","EPA-TSIE-P3-12-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14175.03.202","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5354,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-TSIE-P3-12-T1_rev3.xls"]
[4877,"swri","2009-04-22","12:00:20","LA92","EPA-JLIB-P3-12-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14175.03.202","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5204,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-JLIB-P3-12-T1_rev3.xls"]
[4882,"swri","2009-04-22","13:45:50","LA92","EPA-FEXP-P3-16-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14175.03.202","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7216.9,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7648,17646,null,null,"EPA-FEXP-P3-16-T1_rev6.xls"]
[4883,"swri","2009-04-22","15:28:55","LA92","EPA-CSIL-P3-16-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14175.03.202","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",5732,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7648,17646,null,null,"EPA-CSIL-P3-16-T1_rev5.xls"]
[4889,"swri","2009-04-23","08:26:57","LA92","EPA-TCAM-P3-11-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14175.03.202","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5437,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-TCAM-P3-11-T2_rev7.xls"]
[4890,"swri","2009-04-23","10:10:48","LA92","EPA-TSIE-P3-12-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14175.03.202","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5365,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-TSIE-P3-12-T2_rev3.xls"]
[4891,"swri","2009-04-23","11:54:38","LA92","EPA-JLIB-P3-12-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14175.03.202","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5216,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-JLIB-P3-12-T2_rev3.xls"]
[4892,"swri","2009-04-23","13:35:03","LA92","EPA-FEXP-P3-16-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14175.03.202","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7228,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7648,17646,null,null,"EPA-FEXP-P3-16-T2_rev5.xls"]
[4893,"swri","2009-04-23","15:09:03","LA92","EPA-CSIL-P3-16-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14175.03.202","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",5743,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7648,17646,null,null,"EPA-CSIL-P3-16-T2_rev5.xls"]
[4909,"swri","2009-04-24","10:14:11","LA92","EPA-CCOB-P3-5-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14175.03.202","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5502,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8696,0.1304,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-CCOB-P3-5-T1_rev5.xls"]
[4910,"swri","2009-04-24","11:51:45","LA92","EPA-HODY-P3-5-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14175.03.202","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5570,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8696,0.1304,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-HODY-P3-5-T1_rev5.xls"]
[4911,"swri","2009-04-24","13:34:51","LA92","EPA-NALT-P3-5-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14175.03.202","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5795,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8696,0.1304,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-NALT-P3-5-T1_rev4.xls"]
[4936,"swri","2009-04-27","13:36:07","LA92","EPA-CCOB-P3-5-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14295.01.401","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5524,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8696,0.1304,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-CCOB-P3-5-T2_rev5.xls"]
[4937,"swri","2009-04-27","15:31:22","LA92","EPA-FEXP-P3-20-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14295.01","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7320.8,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-FEXP-P3-20-T1_rev4.xls"]
[4938,"swri","2009-04-27","17:09:48","LA92","EPA-JLIB-P3-20-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14295.01.401","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5308,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-JLIB-P3-20-T1_rev4.xls"]
[4942,"swri","2009-04-28","09:32:47","LA92","EPA-HODY-P3-5-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14295.01.401","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5593,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8696,0.1304,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-HODY-P3-5-T2_rev5.xls"]
[4943,"swri","2009-04-28","11:10:26","LA92","EPA-FEXP-P3-20-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14295.01.401","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7331.8,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-FEXP-P3-20-T2_rev4.xls"]
[4944,"swri","2009-04-28","12:46:30","LA92","EPA-JLIB-P3-20-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14295.01.401","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5319,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-JLIB-P3-20-T2_rev4.xls"]
[4945,"swri","2009-04-28","14:41:36","LA92","EPA-TSIE-P3-20-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14295.01.401","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5458,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-TSIE-P3-20-T1_rev4.xls"]
[4946,"swri","2009-04-28","16:25:51","LA92","EPA-NALT-P3-5-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14295.01.401","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5817,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8696,0.1304,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-NALT-P3-5-T2_rev4.xls"]
[4959,"swri","2009-04-29","08:38:49","LA92","EPA-DCAL-P3-1-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5374,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-DCAL-P3-1-T1_rev3.xls"]
[4960,"swri","2009-04-29","10:22:11","LA92","EPA-TCAM-P3-21-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14295.01.401","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5516,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-TCAM-P3-21-T1_rev4.xls"]
[4961,"swri","2009-04-29","12:01:37","LA92","EPA-HCIV-P3-15-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14295.01.401","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5258,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-HCIV-P3-15-T1_rev3.xls"]
[4973,"swri","2009-04-30","08:34:08","LA92","EPA-TCAM-P3-21-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14295.01.401","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5527,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-TCAM-P3-21-T2_rev4.xls"]
[4974,"swri","2009-04-30","10:25:55","LA92","EPA-HCIV-P3-15-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14295.01.401","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5269,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-HCIV-P3-15-T2_rev3.xls"]
[4975,"swri","2009-04-30","11:55:40","LA92","EPA-CCOB-P3-16-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14295.01.401","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5595,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7648,17646,null,null,"EPA-CCOB-P3-16-T1_rev7.xls"]
[4978,"swri","2009-04-30","13:52:48","LA92","EPA-HODY-P3-13-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14295.01.401","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5666,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-HODY-P3-13-T1_rev4.xls"]
[4979,"swri","2009-04-30","15:40:32","LA92","EPA-NALT-P3-8-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14295.01.401","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5886,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-NALT-P3-8-T1_rev3.xls"]
[4987,"swri","2009-05-01","08:58:54","LA92","EPA-TSIE-P3-20-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14295.01.401","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5479,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-TSIE-P3-20-T2_rev4.xls"]
[4988,"swri","2009-05-01","10:50:08","LA92","EPA-DCAL-P3-1-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5395,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-DCAL-P3-1-T2_rev3.xls"]
[4989,"swri","2009-05-01","12:36:11","LA92","EPA-CCOB-P3-16-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14295.01.401","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5606,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7648,17646,null,null,"EPA-CCOB-P3-16-T2_rev6.xls"]
[4990,"swri","2009-05-01","14:13:45","LA92","EPA-HODY-P3-13-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14295.01.401","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5677,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-HODY-P3-13-T2_rev4.xls"]
[4991,"swri","2009-05-01","15:52:41","LA92","EPA-NALT-P3-8-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14295.01.401","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5897,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-NALT-P3-8-T2_rev3.xls"]
[5042,"swri","2009-05-04","10:19:53","LA92","EPA-DCAL-P3-24-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5464,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-DCAL-P3-24-T1_rev3.xls"]
[5043,"swri","2009-05-04","12:13:18","LA92","EPA-CSIL-P3-23-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14295.01.401","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",5815,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-CSIL-P3-23-T1_rev4.xls"]
[5044,"swri","2009-05-04","14:06:37","LA92","EPA-FEXP-P3-14-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14295.01.401","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7405.3,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-FEXP-P3-14-T1_rev3.xls"]
[5046,"swri","2009-05-04","16:41:43","LA92","EPA-HCIV-P3-11-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14295.01.401","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5342,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-HCIV-P3-11-T1_rev5.xls"]
[5047,"swri","2009-05-04","18:12:21","LA92","EPA-TCAM-P3-2-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14295.01.401","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5589,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-TCAM-P3-2-T1_rev6.xls"]
[5054,"swri","2009-05-05","08:31:20","LA92","EPA-DCAL-P3-24-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5475,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,"makeup","EPA-DCAL-P3-24-T2x_rev2.xls"]
[5055,"swri","2009-05-05","10:10:50","LA92","EPA-HCIV-P3-11-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14295.01.401","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5353,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-HCIV-P3-11-T2_rev4.xls"]
[5056,"swri","2009-05-05","11:45:04","LA92","EPA-TCAM-P3-2-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14295.01.401","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5600,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-TCAM-P3-2-T2_rev7.xls"]
[5057,"swri","2009-05-05","13:24:24","LA92","EPA-CSIL-P3-23-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14295.01.401","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",5826,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-CSIL-P3-23-T2_rev4.xls"]
[5058,"swri","2009-05-05","15:01:26","LA92","EPA-FEXP-P3-14-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14295.01.401","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7416.4,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-FEXP-P3-14-T2_rev3.xls"]
[5072,"swri","2009-05-06","06:33:54","LA92","EPA-JLIB-P3-5-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14295.01.401","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5391,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8696,0.1304,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-JLIB-P3-5-T1_rev4.xls"]
[5073,"swri","2009-05-06","08:15:34","LA92","EPA-TSIE-P3-5-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14295.01.401","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5542,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8696,0.1304,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-TSIE-P3-5-T1_rev5.xls"]
[5074,"swri","2009-05-06","09:47:57","LA92","EPA-HODY-P3-30-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14295.01.401","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5751,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-HODY-P3-30-T1_rev5.xls"]
[5075,"swri","2009-05-06","11:25:31","LA92","EPA-NALT-P3-16-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14295.01.401","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5969,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7648,17646,null,null,"EPA-NALT-P3-16-T1_rev5.xls"]
[5079,"swri","2009-05-07","08:32:12","LA92","EPA-JLIB-P3-5-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14295.01.401","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",55403,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8696,0.1304,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-JLIB-P3-5-T2_rev4.xls"]
[5080,"swri","2009-05-07","10:01:29","LA92","EPA-TSIE-P3-5-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14295.01.401","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5553,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8696,0.1304,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-TSIE-P3-5-T2_rev5.xls"]
[5081,"swri","2009-05-07","11:37:42","LA92","EPA-HODY-P3-30-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14295.01.401","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5762,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-HODY-P3-30-T2_rev5.xls"]
[5082,"swri","2009-05-07","13:13:28","LA92","EPA-NALT-P3-16-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14295.01.401","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",5980,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7648,17646,null,null,"EPA-NALT-P3-16-T2_rev5.xls"]
[5083,"swri","2009-05-07","14:53:06","LA92","EPA-DCAL-P3-24-T3","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5496,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-DCAL-P3-24-T3_rev3.xls"]
[5116,"swri","2009-05-11","10:06:46","LA92","EPA-HODY-P3-1-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14295.01.401","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5831,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-HODY-P3-1-T1_rev6.xls"]
[5117,"swri","2009-05-11","11:33:07","LA92","EPA-CCOB-P3-12-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14295.01.401","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5676,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-CCOB-P3-12-T1_rev4.xls"]
[5118,"swri","2009-05-11","13:15:22","LA92","EPA-DCAL-P3-7-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5563,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-DCAL-P3-7-T1_rev3.xls"]
[5133,"swri","2009-05-12","08:55:09","LA92","EPA-HODY-P3-1-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14295.01.401","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5843,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-HODY-P3-1-T2_rev5.xls"]
[5134,"swri","2009-05-12","10:40:16","LA92","EPA-CCOB-P3-12-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14295.01.401","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5687,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-CCOB-P3-12-T2_rev4.xls"]
[5135,"swri","2009-05-12","12:13:40","LA92","EPA-DCAL-P3-7-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5574,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-DCAL-P3-7-T2_rev3.xls"]
[5136,"swri","2009-05-12","13:53:08","LA92","EPA-FEXP-P3-1-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14295.01.401","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7497.7,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-FEXP-P3-1-T2_rev3.xls"]
[5137,"swri","2009-05-12","15:28:42","LA92","EPA-CSIL-P3-7-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14295.01.401","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",5911,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-CSIL-P3-7-T2_rev3.xls"]
[5152,"swri","2009-05-13","10:38:24","LA92","EPA-TCAM-P3-12-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14295.01.401","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5662,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-TCAM-P3-12-T1_rev3.xls"]
[5153,"swri","2009-05-13","12:20:44","LA92","EPA-JLIB-P3-1-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14295.01.401","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5475,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-JLIB-P3-1-T1_rev3.xls"]
[5155,"swri","2009-05-13","15:35:56","LA92","EPA-FEXP-P3-1-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14295.01.401","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7508.8,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-FEXP-P3-1-T3_rev3.xls"]
[5174,"swri","2009-05-14","09:30:29","LA92","EPA-HCIV-P3-14-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14295.01.401","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5436,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-HCIV-P3-14-T2_rev3.xls"]
[5175,"swri","2009-05-14","11:06:12","LA92","EPA-TCAM-P3-12-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14295.01.401","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5673,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-TCAM-P3-12-T2_rev3.xls"]
[5176,"swri","2009-05-14","12:51:58","LA92","EPA-JLIB-P3-1-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14295.01.401","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5486,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-JLIB-P3-1-T2_rev3.xls"]
[5177,"swri","2009-05-14","14:26:42","LA92","EPA-CSIL-P3-7-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14295.01.401","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",5933,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-CSIL-P3-7-T4_rev3.xls"]
[5178,"swri","2009-05-14","16:11:43","LA92","EPA-TSIE-P3-16-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14295.01.401","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5615,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7648,17646,null,null,"EPA-TSIE-P3-16-T1_rev6.xls"]
[5186,"swri","2009-05-15","08:32:32","LA92","EPA-HCIV-P3-14-T3","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14295.01.401","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5447,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-HCIV-P3-14-T3_rev3.xls"]
[5187,"swri","2009-05-15","10:05:59","LA92","EPA-NALT-P3-16-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14295.01.401","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6080,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7648,17646,null,null,"EPA-NALT-P3-16-T3_rev5.xls"]
[5188,"swri","2009-05-15","11:47:06","LA92","EPA-TSIE-P3-16-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14295.01.401","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5626,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7648,17646,null,null,"EPA-TSIE-P3-16-T2_rev6.xls"]
[5219,"swri","2009-05-18","08:54:36","LA92","EPA-TCAM-P3-26-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14295.01.401","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5733,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-TCAM-P3-26-T1_rev4.xls"]
[5220,"swri","2009-05-18","10:47:12","LA92","EPA-HODY-P3-28-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14295.01.401","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5913,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-HODY-P3-28-T1_rev5.xls"]
[5221,"swri","2009-05-18","12:29:34","LA92","EPA-DCAL-P3-26-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5641,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-DCAL-P3-26-T1_rev4.xls"]
[5222,"swri","2009-05-18","14:16:06","LA92","EPA-CCOB-P3-26-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14295.01.401","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5762,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-CCOB-P3-26-T1_rev4.xls"]
[5223,"swri","2009-05-18","16:06:01","LA92","EPA-NALT-P3-20-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14295.01.401","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6149,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-NALT-P3-20-T1_rev5.xls"]
[5230,"swri","2009-05-19","08:35:10","LA92","EPA-TCAM-P3-26-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14295.01.401","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5744,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-TCAM-P3-26-T2_rev4.xls"]
[5231,"swri","2009-05-19","10:17:43","LA92","EPA-HODY-P3-28-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14295.01.401","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5924,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-HODY-P3-28-T2_rev5.xls"]
[5232,"swri","2009-05-19","12:12:56","LA92","EPA-CSIL-P3-7-T5","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14295.01.401","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",5955,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-CSIL-P3-7-T5_rev3.xls"]
[5249,"swri","2009-05-20","08:44:02","LA92","EPA-CCOB-P3-26-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14295.01.401","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5783,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-CCOB-P3-26-T2_rev4.xls"]
[5250,"swri","2009-05-20","10:12:39","LA92","EPA-NALT-P3-20-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14295.01.401","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6169,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-NALT-P3-20-T2_rev4.xls"]
[5251,"swri","2009-05-20","11:50:13","LA92","EPA-TSIE-P3-4-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14295.01.401","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5687,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-TSIE-P3-4-T1_rev4.xls"]
[5252,"swri","2009-05-20","13:52:12","LA92","EPA-HCIV-P3-9-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14295.01.401","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5517,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-HCIV-P3-9-T1_rev3.xls"]
[5253,"swri","2009-05-20","15:14:37","LA92","EPA-DCAL-P3-26-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5662,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-DCAL-P3-26-T2_rev5.xls"]
[5266,"swri","2009-05-21","10:07:28","LA92","EPA-TSIE-P3-4-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14295.01.401","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5698,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-TSIE-P3-4-T2_rev4.xls"]
[5267,"swri","2009-05-21","11:52:10","LA92","EPA-HCIV-P3-9-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14295.01.401","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5528,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-HCIV-P3-9-T2_rev3.xls"]
[5268,"swri","2009-05-21","13:23:47","LA92","EPA-JLIB-P3-24-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14295.01.401","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5555,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-JLIB-P3-24-T1_rev5.xls"]
[5269,"swri","2009-05-21","14:58:53","LA92","EPA-FEXP-P3-6-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14295.01.401","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7578.6,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-FEXP-P3-6-T1_rev5.xls"]
[5270,"swri","2009-05-21","16:36:19","LA92","EPA-CSIL-P3-6-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14295.01.401","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6027,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-CSIL-P3-6-T1_rev4.xls"]
[5277,"swri","2009-05-22","08:30:26","LA92","EPA-FEXP-P3-6-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14295.01.401","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7589.8,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-FEXP-P3-6-T2_rev5.xls"]
[5278,"swri","2009-05-22","10:12:35","LA92","EPA-CSIL-P3-6-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14295.01.401","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6038,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-CSIL-P3-6-T2_rev4.xls"]
[5279,"swri","2009-05-22","11:56:22","LA92","EPA-JLIB-P3-24-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14295.01.401","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5567,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-JLIB-P3-24-T2_rev5.xls"]
[5309,"swri","2009-05-25","06:44:29","LA92","EPA-FEXP-P3-27-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14295.01.401","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7661,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-FEXP-P3-27-T1_rev4.xls"]
[5310,"swri","2009-05-25","08:19:43","LA92","EPA-NALT-P3-13-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14295.01.401","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6241,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-NALT-P3-13-T1_rev3.xls"]
[5311,"swri","2009-05-25","09:58:03","LA92","EPA-TCAM-P3-20-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14295.01.401","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5804,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-TCAM-P3-20-T1_rev7.xls"]
[5312,"swri","2009-05-25","11:29:56","LA92","EPA-CCOB-P3-11-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14295.01.401","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5855,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-CCOB-P3-11-T1_rev5.xls"]
[5313,"swri","2009-05-25","13:00:33","LA92","EPA-DCAL-P3-30-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5732,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-DCAL-P3-30-T1_rev5.xls"]
[5320,"swri","2009-05-26","08:43:18","LA92","EPA-DCAL-P3-30-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5743,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-DCAL-P3-30-T2_rev4.xls"]
[5321,"swri","2009-05-26","10:25:55","LA92","EPA-NALT-P3-13-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14295.01.401","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6252,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-NALT-P3-13-T2_rev3.xls"]
[5323,"swri","2009-05-26","15:05:39","LA92","EPA-CCOB-P3-11-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14295.01.401","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5867,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-CCOB-P3-11-T2_rev5.xls"]
[5324,"swri","2009-05-26","16:50:47","LA92","EPA-FEXP-P3-27-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14295.01.401","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7672,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-FEXP-P3-27-T2_rev5.xls"]
[5341,"swri","2009-05-27","08:43:06","LA92","EPA-HCIV-P3-6-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14295.01.401","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5599,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-HCIV-P3-6-T1_rev4.xls"]
[5342,"swri","2009-05-27","10:21:22","LA92","EPA-TSIE-P3-30-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14295.01.401","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5759,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-TSIE-P3-30-T1_rev4.xls"]
[5343,"swri","2009-05-27","12:06:53","LA92","EPA-HODY-P3-27-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14295.01.401","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",5996,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-HODY-P3-27-T1_rev6.xls"]
[5345,"swri","2009-05-27","15:31:07","LA92","EPA-CSIL-P3-24-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14295.01.401","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6111,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-CSIL-P3-24-T1_rev3.xls"]
[5346,"swri","2009-05-27","17:10:20","LA92","EPA-TCAM-P3-20-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14295.01.401","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5826,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-TCAM-P3-20-T3_rev7.xls"]
[5353,"swri","2009-05-28","08:56:49","LA92","EPA-HCIV-P3-6-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14295.01.401","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5610,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,"makeup","EPA-HCIV-P3-6-T2x_rev3.xls"]
[5354,"swri","2009-05-28","10:31:48","LA92","EPA-DCAL-P3-20-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5814,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-DCAL-P3-20-T1_rev4.xls"]
[5355,"swri","2009-05-28","12:03:29","LA92","EPA-TSIE-P3-30-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14295.01.401","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5770,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-TSIE-P3-30-T2_rev4.xls"]
[5356,"swri","2009-05-28","13:34:31","LA92","EPA-HODY-P3-27-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14295.01.401","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6007,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-HODY-P3-27-T2_rev5.xls"]
[5357,"swri","2009-05-28","15:13:25","LA92","EPA-JLIB-P3-28-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14295.01.401","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5649,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-JLIB-P3-28-T2_rev4.xls"]
[5361,"swri","2009-05-29","08:43:05","LA92","EPA-DCAL-P3-20-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5825,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-DCAL-P3-20-T2_rev4.xls"]
[5362,"swri","2009-05-29","10:21:01","LA92","EPA-CSIL-P3-24-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14295.01.401","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6132,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-CSIL-P3-24-T2_rev3.xls"]
[5363,"swri","2009-05-29","11:56:28","LA92","EPA-JLIB-P3-28-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14295.01.401","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5661,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-JLIB-P3-28-T3_rev4.xls"]
[5390,"swri","2009-06-01","09:01:58","LA92","EPA-HCIV-P3-1-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14295.01.401","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5680,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-HCIV-P3-1-T1_rev3.xls"]
[5391,"swri","2009-06-01","10:40:01","LA92","EPA-TSIE-P3-1-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14295.01.401","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5830,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-TSIE-P3-1-T1_rev3.xls"]
[5392,"swri","2009-06-01","12:14:02","LA92","EPA-HODY-P3-21-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14295.01.401","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6076,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-HODY-P3-21-T1_rev5.xls"]
[5393,"swri","2009-06-01","13:53:10","LA92","EPA-JLIB-P3-10-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14295.01.401","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5729,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-JLIB-P3-10-T1_rev4.xls"]
[5394,"swri","2009-06-01","15:47:09","LA92","EPA-FEXP-P3-22-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14295.01.401","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7740.4,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-FEXP-P3-22-T1_rev4.xls"]
[5408,"swri","2009-06-02","08:41:23","LA92","EPA-HCIV-P3-1-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14295.01.401","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5691,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-HCIV-P3-1-T2_rev3.xls"]
[5409,"swri","2009-06-02","10:14:34","LA92","EPA-TSIE-P3-1-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14295.01.401","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5841,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-TSIE-P3-1-T2_rev4.xls"]
[5410,"swri","2009-06-02","11:46:24","LA92","EPA-HODY-P3-21-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14295.01.401","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6087,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-HODY-P3-21-T2_rev4.xls"]
[5411,"swri","2009-06-02","13:36:14","LA92","EPA-JLIB-P3-10-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14295.01.401","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5740,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-JLIB-P3-10-T2_rev4.xls"]
[5412,"swri","2009-06-02","15:05:16","LA92","EPA-FEXP-P3-22-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14295.01.401","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7751.4,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-FEXP-P3-22-T2_rev4.xls"]
[5430,"swri","2009-06-03","08:54:34","LA92","EPA-CSIL-P3-28-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14295.01.401","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6204,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-CSIL-P3-28-T1_rev4.xls"]
[5431,"swri","2009-06-03","12:53:14","LA92","EPA-TCAM-P3-3-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14295.01.401","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5888,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.039,0.736,17926,null,null,"EPA-TCAM-P3-3-T1_rev4.xls"]
[5432,"swri","2009-06-03","14:49:12","LA92","EPA-CCOB-P3-15-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14295.01.401","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5939,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,"makeup","EPA-CCOB-P3-15-T1x_rev2.xls"]
[5433,"swri","2009-06-03","16:38:02","LA92","EPA-NALT-P3-30-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14295.01.401","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6322,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-NALT-P3-30-T1_rev4.xls"]
[5434,"swri","2009-06-03","18:10:15","LA92","EPA-DCAL-P3-3-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5893,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.039,0.736,17926,null,"makeup","EPA-DCAL-P3-3-T1x_rev3.xls"]
[5435,"swri","2009-06-04","09:41:06","LA92","EPA-CSIL-P3-28-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14295.01.401","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6215,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,"makeup","EPA-CSIL-P3-28-T2x_rev3.xls"]
[5436,"swri","2009-06-04","11:22:20","LA92","EPA-TCAM-P3-3-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14295.01.401","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5899,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.039,0.736,17926,null,null,"EPA-TCAM-P3-3-T2_rev4.xls"]
[5437,"swri","2009-06-04","12:54:31","LA92","EPA-CCOB-P3-15-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14295.01.401","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",5950,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,"makeup","EPA-CCOB-P3-15-T2x_rev2.xls"]
[5438,"swri","2009-06-04","14:36:10","LA92","EPA-NALT-P3-30-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14295.01.401","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6333,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-NALT-P3-30-T2_rev4.xls"]
[5439,"swri","2009-06-04","16:21:02","LA92","EPA-DCAL-P3-3-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5904,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.039,0.736,17926,null,null,"EPA-DCAL-P3-3-T2_rev4.xls"]
[5440,"swri","2009-06-05","08:39:46","LA92","EPA-TCAM-P3-3-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14295.01.401","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5910,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.039,0.736,17926,null,null,"EPA-TCAM-P3-3-T3_rev4.xls"]
[5465,"swri","2009-06-08","08:41:27","LA92","EPA-CCOB-P3-31-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14295.01.401","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6023,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-CCOB-P3-31-T1_rev4.xls"]
[5466,"swri","2009-06-08","10:16:38","LA92","EPA-DCAL-P3-4-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5974,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-DCAL-P3-4-T1_rev3.xls"]
[5467,"swri","2009-06-08","11:56:09","LA92","EPA-NALT-P3-6-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14295.01.401","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6404,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,"makeup","EPA-NALT-P3-6-T1x_rev3.xls"]
[5468,"swri","2009-06-08","13:47:44","LA92","EPA-TCAM-P3-13-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14295.01.401","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",5972,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-TCAM-P3-13-T4_rev3.xls"]
[5488,"swri","2009-06-09","08:53:21","LA92","EPA-CCOB-P3-31-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14295.01.401","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6034,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-CCOB-P3-31-T2_rev4.xls"]
[5489,"swri","2009-06-09","10:18:35","LA92","EPA-DCAL-P3-4-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",5985,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-DCAL-P3-4-T2_rev3.xls"]
[5490,"swri","2009-06-09","11:56:58","LA92","EPA-NALT-P3-6-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14295.01.401","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6415,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,"makeup","EPA-NALT-P3-6-T2x_rev3.xls"]
[5491,"swri","2009-06-09","13:43:30","LA92","EPA-TSIE-P3-24-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14295.01.401","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5902,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-TSIE-P3-24-T1_rev3.xls"]
[5492,"swri","2009-06-09","15:41:13","LA92","EPA-CSIL-P3-11-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14295.01.401","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6287,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-CSIL-P3-11-T1_rev4.xls"]
[5506,"swri","2009-06-10","08:38:40","LA92","EPA-HCIV-P3-16-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14295.01.401","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5762,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7648,17646,null,null,"EPA-HCIV-P3-16-T1_rev5.xls"]
[5507,"swri","2009-06-10","10:16:46","LA92","EPA-TSIE-P3-24-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14295.01.401","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5913,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-TSIE-P3-24-T2_rev3.xls"]
[5508,"swri","2009-06-10","11:57:22","LA92","EPA-FEXP-P3-24-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14295.01.401","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7751.4,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-FEXP-P3-24-T1_rev3.xls"]
[5509,"swri","2009-06-10","13:45:10","LA92","EPA-JLIB-P3-11-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14295.01.401","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5812,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-JLIB-P3-11-T1_rev4.xls"]
[5510,"swri","2009-06-10","15:19:36","LA92","EPA-CSIL-P3-11-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14295.01.401","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6298,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-CSIL-P3-11-T2_rev4.xls"]
[5519,"swri","2009-06-11","08:28:25","LA92","EPA-HCIV-P3-16-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14295.01.401","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5773,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7648,17646,null,null,"EPA-HCIV-P3-16-T2_rev5.xls"]
[5520,"swri","2009-06-11","10:08:15","LA92","EPA-TCAM-P3-28-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14295.01.401","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6033,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-TCAM-P3-28-T1_rev4.xls"]
[5521,"swri","2009-06-11","11:50:01","LA92","EPA-HODY-P3-24-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14295.01.401","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6232,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-HODY-P3-24-T1_rev4.xls"]
[5522,"swri","2009-06-11","13:27:00","LA92","EPA-JLIB-P3-11-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14295.01.401","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5823,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-JLIB-P3-11-T2_rev4.xls"]
[5523,"swri","2009-06-11","15:09:36","LA92","EPA-FEXP-P3-24-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14295.01.401","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7833.1,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-FEXP-P3-24-T2_rev3.xls"]
[5525,"swri","2009-06-12","08:35:58","LA92","EPA-TCAM-P3-28-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14295.01.401","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6044,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-TCAM-P3-28-T2_rev4.xls"]
[5526,"swri","2009-06-12","10:06:23","LA92","EPA-HODY-P3-24-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14295.01.401","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6243,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-HODY-P3-24-T2_rev4.xls"]
[5555,"swri","2009-06-15","08:44:17","LA92","EPA-NALT-P3-26-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14295.01.401","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6486,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-NALT-P3-26-T1_rev4.xls"]
[5556,"swri","2009-06-15","10:44:18","LA92","EPA-DCAL-P3-28-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14295.01.401","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6056,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,"makeup","EPA-DCAL-P3-28-T1x_rev4.xls"]
[5557,"swri","2009-06-15","12:18:34","LA92","EPA-CCOB-P3-27-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14295.01.401","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6106,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-CCOB-P3-27-T1_rev4.xls"]
[5558,"swri","2009-06-15","14:08:51","LA92","EPA-FEXP-P3-26-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14295.01.401","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7903.9,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-FEXP-P3-26-T1_rev4.xls"]
[5559,"swri","2009-06-15","15:41:49","LA92","EPA-CSIL-P3-27-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14295.01.401","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6394,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-CSIL-P3-27-T1_rev4.xls"]
[5567,"swri","2009-06-16","08:16:55","LA92","EPA-NALT-P3-26-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14295.01.401","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6497,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-NALT-P3-26-T2_rev4.xls"]
[5568,"swri","2009-06-16","10:24:31","LA92","EPA-CCOB-P3-27-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6118,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-CCOB-P3-27-T2_rev4.xls"]
[5569,"swri","2009-06-16","11:59:18","LA92","EPA-FEXP-P3-26-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7915,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-FEXP-P3-26-T2_rev4.xls"]
[5570,"swri","2009-06-16","13:36:47","LA92","EPA-CSIL-P3-27-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6405,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-CSIL-P3-27-T2_rev4.xls"]
[5589,"swri","2009-06-17","09:24:56","LA92","EPA-JLIB-P3-27-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5894,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-JLIB-P3-27-T1_rev4.xls"]
[5590,"swri","2009-06-17","11:07:59","LA92","EPA-TSIE-P3-28-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",5975,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-TSIE-P3-28-T1_rev4.xls"]
[5591,"swri","2009-06-17","12:34:32","LA92","EPA-TCAM-P3-14-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6105,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-TCAM-P3-14-T1_rev3.xls"]
[5592,"swri","2009-06-17","14:21:42","LA92","EPA-HODY-P3-14-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6315,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-HODY-P3-14-T1_rev5.xls"]
[5593,"swri","2009-06-17","15:52:25","LA92","EPA-HCIV-P3-27-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5845,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-HCIV-P3-27-T1_rev4.xls"]
[5598,"swri","2009-06-18","08:32:35","LA92","EPA-HCIV-P3-27-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5856,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-HCIV-P3-27-T2_rev5.xls"]
[5599,"swri","2009-06-18","10:21:58","LA92","EPA-CCOB-P3-9-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6189,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-CCOB-P3-9-T1_rev4.xls"]
[5600,"swri","2009-06-18","11:51:25","LA92","EPA-HODY-P3-14-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6326,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-HODY-P3-14-T2_rev5.xls"]
[5602,"swri","2009-06-18","15:04:51","LA92","EPA-JLIB-P3-27-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5905,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-JLIB-P3-27-T2_rev4.xls"]
[5605,"swri","2009-06-19","08:44:34","LA92","EPA-TCAM-P3-14-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6127,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-TCAM-P3-14-T2_rev3.xls"]
[5606,"swri","2009-06-19","10:12:33","LA92","EPA-CCOB-P3-9-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6200,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-CCOB-P3-9-T2_rev4.xls"]
[5634,"swri","2009-06-22","08:43:57","LA92","EPA-NALT-P3-7-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6568,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-NALT-P3-7-T1_rev3.xls"]
[5635,"swri","2009-06-22","10:17:18","LA92","EPA-DCAL-P3-28-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6129,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-DCAL-P3-28-T2_rev4.xls"]
[5636,"swri","2009-06-22","11:47:16","LA92","EPA-HCIV-P3-5-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5948,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8696,0.1304,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-HCIV-P3-5-T1_rev4.xls"]
[5637,"swri","2009-06-22","13:35:57","LA92","EPA-FEXP-P3-7-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7986.5,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-FEXP-P3-7-T1_rev3.xls"]
[5638,"swri","2009-06-22","15:14:48","LA92","EPA-CSIL-P3-5-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6477,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8696,0.1304,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-CSIL-P3-5-T1_rev4.xls"]
[5644,"swri","2009-06-23","09:04:08","LA92","EPA-NALT-P3-7-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6579,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-NALT-P3-7-T2_rev3.xls"]
[5645,"swri","2009-06-23","10:32:39","LA92","EPA-HCIV-P3-5-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",5959,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8696,0.1304,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-HCIV-P3-5-T2_rev5.xls"]
[5646,"swri","2009-06-23","12:04:08","LA92","EPA-FEXP-P3-7-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",7997.6,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-FEXP-P3-7-T2_rev4.xls"]
[5647,"swri","2009-06-23","13:44:02","LA92","EPA-CSIL-P3-5-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6488,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8696,0.1304,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-CSIL-P3-5-T2_rev4.xls"]
[5676,"swri","2009-06-29","06:49:55","LA92","EPA-TCAM-P3-9MP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6189,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-TCAM-P3-9MP-T1_rev4.xls"]
[5677,"swri","2009-06-29","08:23:44","LA92","EPA-CCOB-P3-8MP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6274,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-CCOB-P3-8MP-T1_rev6.xls"]
[5678,"swri","2009-06-29","09:56:45","LA92","EPA-HODY-P3-9MP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6399,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-HODY-P3-9MP-T1_rev4.xls"]
[5679,"swri","2009-06-29","11:30:30","LA92","EPA-TSIE-P3-2-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6059,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-TSIE-P3-2-T1_rev4.xls"]
[5680,"swri","2009-06-29","13:13:12","LA92","EPA-JLIB-P3-7-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5978,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-JLIB-P3-7-T1_rev4.xls"]
[5685,"swri","2009-06-30","07:07:31","LA92","EPA-TCAM-P3-9MP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6200,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-TCAM-P3-9MP-T2_rev5.xls"]
[5686,"swri","2009-06-30","08:44:46","LA92","EPA-CCOB-P3-8MP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6285,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-CCOB-P3-8MP-T2_rev9.xls"]
[5687,"swri","2009-06-30","10:28:11","LA92","EPA-TSIE-P3-2-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6070,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-TSIE-P3-2-T2_rev4.xls"]
[5688,"swri","2009-06-30","11:56:32","LA92","EPA-JLIB-P3-7-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",5989,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-JLIB-P3-7-T2_rev4.xls"]
[5703,"swri","2009-07-01","07:05:25","LA92","EPA-DCAL-P3-14-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6202,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-DCAL-P3-14-T1_rev4.xls"]
[5704,"swri","2009-07-01","08:34:25","LA92","EPA-HODY-P3-9MP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6420,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-HODY-P3-9MP-T2_rev4.xls"]
[5705,"swri","2009-07-01","10:07:33","LA92","EPA-HCIV-P3-12MP-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6075,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-HCIV-P3-12MP-T1_rev3.xls"]
[5706,"swri","2009-07-01","11:59:19","LA92","EPA-CCOB-P3-8MP-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6296,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-CCOB-P3-8MP-T3_rev4.xls"]
[5707,"swri","2009-07-01","13:37:07","LA92","EPA-FEXP-P3-2MP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8090.2,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-FEXP-P3-2MP-T1_rev3.xls"]
[5711,"swri","2009-07-02","07:08:34","LA92","EPA-DCAL-P3-14-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6213,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-DCAL-P3-14-T2_rev3.xls"]
[5712,"swri","2009-07-02","08:41:10","LA92","EPA-NALT-P3-15MP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6672,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-NALT-P3-15MP-T1_rev3.xls"]
[5713,"swri","2009-07-02","10:09:29","LA92","EPA-HCIV-P3-12MP-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6086,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-HCIV-P3-12MP-T2_rev3.xls"]
[5714,"swri","2009-07-02","11:51:48","LA92","EPA-FEXP-P3-2MP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8101.4,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-FEXP-P3-2MP-T2_rev3.xls"]
[5732,"swri","2009-07-06","08:40:15","LA92","EPA-NALT-P3-15MP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6693,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-NALT-P3-15MP-T2_rev3.xls"]
[5733,"swri","2009-07-06","10:35:48","LA92","EPA-DCAL-P3-8MP-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6282,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-DCAL-P3-8MP-T1_rev3.xls"]
[5734,"swri","2009-07-06","12:16:25","LA92","EPA-TSIE-P3-15MP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6132,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-TSIE-P3-15MP-T1_rev3.xls"]
[5735,"swri","2009-07-06","14:11:28","LA92","EPA-JLIB-P3-2MP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6060,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-JLIB-P3-2MP-T1_rev3.xls"]
[5736,"swri","2009-07-06","15:42:14","LA92","EPA-CSIL-P3-9MP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6583,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-CSIL-P3-9MP-T1_rev3.xls"]
[5756,"swri","2009-07-07","09:19:14","LA92","EPA-DCAL-P3-8MP-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6293,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-DCAL-P3-8MP-T2_rev3.xls"]
[5757,"swri","2009-07-07","11:01:29","LA92","EPA-CCOB-P3-13-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6369,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-CCOB-P3-13-T1_rev5.xls"]
[5758,"swri","2009-07-07","12:33:00","LA92","EPA-TSIE-P3-15MP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6143,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-TSIE-P3-15MP-T2_rev4.xls"]
[5759,"swri","2009-07-07","14:11:47","LA92","EPA-FEXP-P3-2MP-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8122.4,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-FEXP-P3-2MP-T3_rev5.xls"]
[5760,"swri","2009-07-07","15:51:10","LA92","EPA-JLIB-P3-2MP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6072,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-JLIB-P3-2MP-T2_rev4.xls"]
[5774,"swri","2009-07-08","08:55:19","LA92","EPA-CCOB-P3-13-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6380,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-CCOB-P3-13-T2_rev5.xls"]
[5775,"swri","2009-07-08","10:22:47","LA92","EPA-HODY-P3-25-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6493,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-HODY-P3-25-T1_rev3.xls"]
[5776,"swri","2009-07-08","12:03:23","LA92","EPA-TCAM-P3-6-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6261,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-TCAM-P3-6-T1_rev3.xls"]
[5778,"swri","2009-07-08","15:18:41","LA92","EPA-CSIL-P3-9MP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6604,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-CSIL-P3-9MP-T2_rev3.xls"]
[5786,"swri","2009-07-09","08:52:43","LA92","EPA-HODY-P3-25-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6504,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-HODY-P3-25-T2_rev3.xls"]
[5787,"swri","2009-07-09","10:26:59","LA92","EPA-TCAM-P3-6-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6272,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-TCAM-P3-6-T2_rev3.xls"]
[5788,"swri","2009-07-09","12:00:11","LA92","EPA-NALT-P3-27-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6775,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-NALT-P3-27-T2_rev3.xls"]
[5789,"swri","2009-07-09","13:46:52","LA92","EPA-FEXP-P3-5-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8192.4,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-FEXP-P3-5-T1_rev3.xls"]
[5797,"swri","2009-07-10","08:30:34","LA92","EPA-CCOB-P3-25-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6453,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-CCOB-P3-25-T1_rev3.xls"]
[5798,"swri","2009-07-10","10:02:41","LA92","EPA-DCAL-P3-6-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6368,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-DCAL-P3-6-T1_rev3.xls"]
[5799,"swri","2009-07-10","11:56:18","LA92","EPA-FEXP-P3-5-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8203.5,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-FEXP-P3-5-T2_rev3.xls"]
[5800,"swri","2009-07-10","13:27:29","LA92","EPA-TCAM-P3-6-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6283,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-TCAM-P3-6-T3_rev1.xls"]
[5817,"swri","2009-07-13","08:53:10","LA92","EPA-CCOB-P3-25-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6475,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-CCOB-P3-25-T2_rev3.xls"]
[5818,"swri","2009-07-13","10:29:52","LA92","EPA-DCAL-P3-6-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6388,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-DCAL-P3-6-T2_rev3.xls"]
[5819,"swri","2009-07-13","12:03:25","LA92","EPA-HCIV-P3-13-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6190,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-HCIV-P3-13-T1_rev4.xls"]
[5821,"swri","2009-07-13","15:25:24","LA92","EPA-CSIL-P3-25-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6681,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-CSIL-P3-25-T1_rev3.xls"]
[5833,"swri","2009-07-14","08:28:00","LA92","EPA-TCAM-P3-22-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6344,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-TCAM-P3-22-T1_rev3.xls"]
[5834,"swri","2009-07-14","10:00:28","LA92","EPA-HCIV-P3-13-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6201,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-HCIV-P3-13-T2_rev3.xls"]
[5835,"swri","2009-07-14","11:29:45","LA92","EPA-TSIE-P3-23-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6215,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-TSIE-P3-23-T2_rev3.xls"]
[5836,"swri","2009-07-14","13:06:28","LA92","EPA-JLIB-P3-6-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6142,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-JLIB-P3-6-T1_rev3.xls"]
[5837,"swri","2009-07-14","14:51:14","LA92","EPA-CSIL-P3-25-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6692,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-CSIL-P3-25-T2_rev3.xls"]
[5851,"swri","2009-07-15","09:04:10","LA92","EPA-TCAM-P3-22-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6355,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-TCAM-P3-22-T2_rev3.xls"]
[5852,"swri","2009-07-15","10:38:06","LA92","EPA-HODY-P3-26-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6583,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-HODY-P3-26-T1_rev3.xls"]
[5853,"swri","2009-07-15","12:16:10","LA92","EPA-NALT-P3-22-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6849,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-NALT-P3-22-T1_rev3.xls"]
[5854,"swri","2009-07-15","13:47:55","LA92","EPA-JLIB-P3-6-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6153,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-JLIB-P3-6-T2_rev3.xls"]
[5855,"swri","2009-07-15","15:16:37","LA92","EPA-FEXP-P3-25-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8278.7,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-FEXP-P3-25-T1_rev3.xls"]
[5864,"swri","2009-07-16","08:31:28","LA92","EPA-HODY-P3-26-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6594,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-HODY-P3-26-T2_rev3.xls"]
[5865,"swri","2009-07-16","10:11:43","LA92","EPA-NALT-P3-22-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6860,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-NALT-P3-22-T2_rev3.xls"]
[5866,"swri","2009-07-16","11:35:16","LA92","EPA-DCAL-P3-23-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6462,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-DCAL-P3-23-T1_rev4.xls"]
[5867,"swri","2009-07-16","13:23:30","LA92","EPA-CCOB-P3-30-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6552,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-CCOB-P3-30-T1_rev5.xls"]
[5868,"swri","2009-07-16","15:11:40","LA92","EPA-FEXP-P3-25-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8289.8,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,"makeup","EPA-FEXP-P3-25-T2x_rev2.xls"]
[5870,"swri","2009-07-17","08:43:44","LA92","EPA-DCAL-P3-23-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6473,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-DCAL-P3-23-T2_rev3.xls"]
[5871,"swri","2009-07-17","10:06:21","LA92","EPA-CCOB-P3-30-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6563,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-CCOB-P3-30-T2_rev3.xls"]
[5892,"swri","2009-07-20","08:57:24","LA92","EPA-TSIE-P3-23-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6236,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-TSIE-P3-23-T3_rev3.xls"]
[5893,"swri","2009-07-20","10:34:41","LA92","EPA-HODY-P3-4-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6675,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-HODY-P3-4-T1_rev5.xls"]
[5894,"swri","2009-07-20","12:10:32","LA92","EPA-JLIB-P3-31-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6230,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-JLIB-P3-31-T1_rev4.xls"]
[5895,"swri","2009-07-20","13:48:09","LA92","EPA-CSIL-P3-10-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6772,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-CSIL-P3-10-T1_rev3.xls"]
[5906,"swri","2009-07-21","08:44:57","LA92","EPA-TCAM-P3-10-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6453,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-TCAM-P3-10-T1_rev3.xls"]
[5907,"swri","2009-07-21","10:29:05","LA92","EPA-NALT-P3-4-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6947,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-NALT-P3-4-T1_rev3.xls"]
[5908,"swri","2009-07-21","11:53:36","LA92","EPA-HODY-P3-4-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6686,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-HODY-P3-4-T2_rev5.xls"]
[5909,"swri","2009-07-21","13:58:16","LA92","EPA-JLIB-P3-31-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6241,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-JLIB-P3-31-T2_rev4.xls"]
[5910,"swri","2009-07-21","15:38:48","LA92","EPA-CSIL-P3-10-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6784,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-CSIL-P3-10-T2_rev3.xls"]
[5924,"swri","2009-07-22","08:41:36","LA92","EPA-DCAL-P3-12-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6550,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-DCAL-P3-12-T1_rev3.xls"]
[5925,"swri","2009-07-22","10:10:19","LA92","EPA-CCOB-P3-10-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6563,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-CCOB-P3-10-T1_rev3.xls"]
[5926,"swri","2009-07-22","11:59:42","LA92","EPA-TCAM-P3-10-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6464,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-TCAM-P3-10-T2_rev3.xls"]
[5927,"swri","2009-07-22","14:01:24","LA92","EPA-HCIV-P3-26-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6282,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-HCIV-P3-26-T1_rev3.xls"]
[5928,"swri","2009-07-22","15:39:10","LA92","EPA-NALT-P3-4-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",6958,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-NALT-P3-4-T2_rev3.xls"]
[5941,"swri","2009-07-23","08:27:48","LA92","EPA-DCAL-P3-12-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6561,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-DCAL-P3-12-T2_rev3.xls"]
[5942,"swri","2009-07-23","09:59:30","LA92","EPA-CCOB-P3-10-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6653,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-CCOB-P3-10-T2_rev3.xls"]
[5943,"swri","2009-07-23","11:38:00","LA92","EPA-TSIE-P3-25-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6305,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-TSIE-P3-25-T1_rev3.xls"]
[5944,"swri","2009-07-23","13:15:06","LA92","EPA-HCIV-P3-26-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6293,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-HCIV-P3-26-T2_rev3.xls"]
[5945,"swri","2009-07-23","14:55:24","LA92","EPA-FEXP-P3-30-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8366.2,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-FEXP-P3-30-T1_rev3.xls"]
[5948,"swri","2009-07-24","08:28:11","LA92","EPA-TSIE-P3-25-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6316,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-TSIE-P3-25-T2_rev3.xls"]
[5949,"swri","2009-07-24","09:59:16","LA92","EPA-FEXP-P3-30-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8377.3,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-FEXP-P3-30-T2_rev3.xls"]
[6029,"swri","2009-08-03","10:27:50","LA92","EPA-DCAL-P3-10-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6630,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-DCAL-P3-10-T1_rev3.xls"]
[6030,"swri","2009-08-03","12:05:47","LA92","EPA-TSIE-P3-27-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6481,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-TSIE-P3-27-T1_rev3.xls"]
[6031,"swri","2009-08-03","13:43:13","LA92","EPA-TCAM-P3-10-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6607,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-TCAM-P3-10-T3_rev3.xls"]
[6032,"swri","2009-08-03","15:35:16","LA92","EPA-CSIL-P3-30-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6860,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,"makeup","EPA-CSIL-P3-30-T1x_rev2.xls"]
[6043,"swri","2009-08-04","08:39:10","LA92","EPA-DCAL-P3-10-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6641,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-DCAL-P3-10-T2_rev3.xls"]
[6044,"swri","2009-08-04","10:09:48","LA92","EPA-TSIE-P3-27-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6492,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-TSIE-P3-27-T2_rev3.xls"]
[6045,"swri","2009-08-04","11:47:11","LA92","EPA-NALT-P3-31-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7136,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-NALT-P3-31-T1_rev4.xls"]
[6046,"swri","2009-08-04","13:22:53","LA92","EPA-CSIL-P3-30-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6871,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-CSIL-P3-30-T2_rev3.xls"]
[6065,"swri","2009-08-05","08:40:49","LA92","EPA-NALT-P3-31-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7150,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-NALT-P3-31-T2_rev4.xls"]
[6066,"swri","2009-08-05","10:14:53","LA92","EPA-JLIB-P3-23-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6314,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-JLIB-P3-23-T1_rev4.xls"]
[6067,"swri","2009-08-05","11:58:31","LA92","EPA-HCIV-P3-4-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6454,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-HCIV-P3-4-T1_rev3.xls"]
[6068,"swri","2009-08-05","13:37:20","LA92","EPA-CCOB-P3-3-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6729,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-CCOB-P3-3-T1_rev3.xls"]
[6069,"swri","2009-08-05","15:18:18","LA92","EPA-HODY-P3-6-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6848,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-HODY-P3-6-T1_rev3.xls"]
[6075,"swri","2009-08-06","08:31:14","LA92","EPA-HCIV-P3-4-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6465,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-HCIV-P3-4-T2_rev3.xls"]
[6076,"swri","2009-08-06","10:07:49","LA92","EPA-CCOB-P3-3-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6740,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-CCOB-P3-3-T2_rev3.xls"]
[6077,"swri","2009-08-06","11:57:36","LA92","EPA-HODY-P3-6-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6848,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-HODY-P3-6-T2_rev3.xls"]
[6078,"swri","2009-08-06","13:38:52","LA92","EPA-JLIB-P3-23-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6325,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-JLIB-P3-23-T2_rev4.xls"]
[6079,"swri","2009-08-06","15:18:40","LA92","EPA-FEXP-P3-3-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8513,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-FEXP-P3-3-T1_rev3.xls"]
[6082,"swri","2009-08-07","08:36:35","LA92","EPA-FEXP-P3-3-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8524.1,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-FEXP-P3-3-T2_rev3.xls"]
[6105,"swri","2009-08-10","08:41:52","LA92","EPA-HODY-P3-11-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6937,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-HODY-P3-11-T1_rev4.xls"]
[6106,"swri","2009-08-10","10:26:58","LA92","EPA-CCOB-P3-28-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6815,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-CCOB-P3-28-T1_rev4.xls"]
[6107,"swri","2009-08-10","12:03:32","LA92","EPA-TSIE-P3-21-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6557,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-TSIE-P3-21-T1_rev4.xls"]
[6108,"swri","2009-08-10","13:51:50","LA92","EPA-NALT-P3-10-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7223,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-NALT-P3-10-T1_rev3.xls"]
[6109,"swri","2009-08-10","15:57:10","LA92","EPA-JLIB-P3-26-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6399,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-JLIB-P3-26-T1_rev3.xls"]
[6114,"swri","2009-08-11","08:33:43","LA92","EPA-CCOB-P3-28-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6826,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-CCOB-P3-28-T2_rev4.xls"]
[6115,"swri","2009-08-11","10:10:04","LA92","EPA-HODY-P3-11-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",6948,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-HODY-P3-11-T2_rev4.xls"]
[6116,"swri","2009-08-11","11:43:06","LA92","EPA-TSIE-P3-21-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6568,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-TSIE-P3-21-T2_rev4.xls"]
[6117,"swri","2009-08-11","13:15:05","LA92","EPA-NALT-P3-10-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7234,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-NALT-P3-10-T2_rev3.xls"]
[6118,"swri","2009-08-11","15:00:38","LA92","EPA-JLIB-P3-26-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6410,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-JLIB-P3-26-T2_rev3.xls"]
[6136,"swri","2009-08-12","08:38:32","LA92","EPA-HCIV-P3-25-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6545,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-HCIV-P3-25-T1_rev3.xls"]
[6137,"swri","2009-08-12","10:10:59","LA92","EPA-DCAL-P3-22-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6714,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-DCAL-P3-22-T1_rev3.xls"]
[6138,"swri","2009-08-12","11:52:27","LA92","EPA-TCAM-P3-30-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6697,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-TCAM-P3-30-T1_rev3.xls"]
[6139,"swri","2009-08-12","13:35:47","LA92","EPA-CSIL-P3-3-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6946,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-CSIL-P3-3-T1_rev3.xls"]
[6142,"swri","2009-08-13","08:23:37","LA92","EPA-HCIV-P3-25-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6556,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-HCIV-P3-25-T2_rev3.xls"]
[6143,"swri","2009-08-13","09:49:31","LA92","EPA-DCAL-P3-22-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6714,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-DCAL-P3-22-T2_rev3.xls"]
[6144,"swri","2009-08-13","11:27:29","LA92","EPA-TCAM-P3-30-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6708,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-TCAM-P3-30-T2_rev3.xls"]
[6145,"swri","2009-08-13","13:09:51","LA92","EPA-CSIL-P3-3-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",6957,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-CSIL-P3-3-T2_rev3.xls"]
[6173,"swri","2009-08-17","09:23:24","LA92","EPA-NALT-P3-3-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7309,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-NALT-P3-3-T1_rev3.xls"]
[6174,"swri","2009-08-17","11:46:12","LA92","EPA-TSIE-P3-13-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6637,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-TSIE-P3-13-T1_rev3.xls"]
[6175,"swri","2009-08-17","13:51:39","LA92","EPA-HODY-P3-3-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7026,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-HODY-P3-3-T1_rev4.xls"]
[6176,"swri","2009-08-17","16:20:33","LA92","EPA-TCAM-P3-30-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6733,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-TCAM-P3-30-T3_rev3.xls"]
[6177,"swri","2009-08-17","17:53:01","LA92","EPA-DCAL-P3-11-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6802,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-DCAL-P3-11-T1_rev3.xls"]
[6185,"swri","2009-08-18","08:40:41","LA92","EPA-NALT-P3-3-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7320,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-NALT-P3-3-T2_rev3.xls"]
[6186,"swri","2009-08-18","10:21:55","LA92","EPA-TSIE-P3-13-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6648,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-TSIE-P3-13-T2_rev3.xls"]
[6187,"swri","2009-08-18","12:02:17","LA92","EPA-HODY-P3-3-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7037,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-HODY-P3-3-T2_rev4.xls"]
[6188,"swri","2009-08-18","13:41:54","LA92","EPA-DCAL-P3-11-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6813,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-DCAL-P3-11-T2_rev3.xls"]
[6189,"swri","2009-08-18","15:18:39","LA92","EPA-HCIV-P3-30-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6634,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-HCIV-P3-30-T1_rev3.xls"]
[6202,"swri","2009-08-19","08:44:28","LA92","EPA-HCIV-P3-30-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6645,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-HCIV-P3-30-T2_rev3.xls"]
[6203,"swri","2009-08-19","10:14:46","LA92","EPA-CCOB-P3-24-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6903,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-CCOB-P3-24-T1_rev3.xls"]
[6204,"swri","2009-08-19","12:00:55","LA92","EPA-CSIL-P3-12-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7035,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-CSIL-P3-12-T1_rev3.xls"]
[6205,"swri","2009-08-19","14:35:34","LA92","EPA-JLIB-P3-21-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6483,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-JLIB-P3-21-T1_rev4.xls"]
[6213,"swri","2009-08-20","08:30:46","LA92","EPA-TCAM-P3-25-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6800,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-TCAM-P3-25-T1_rev3.xls"]
[6214,"swri","2009-08-20","10:15:33","LA92","EPA-DCAL-P3-27-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6905,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-DCAL-P3-27-T1_rev3.xls"]
[6215,"swri","2009-08-20","11:44:57","LA92","EPA-CCOB-P3-24-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6914,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-CCOB-P3-24-T2_rev3.xls"]
[6216,"swri","2009-08-20","13:33:55","LA92","EPA-CSIL-P3-12-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7046,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-CSIL-P3-12-T2_rev3.xls"]
[6217,"swri","2009-08-20","15:16:36","LA92","EPA-JLIB-P3-21-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6495,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-JLIB-P3-21-T2_rev3.xls"]
[6219,"swri","2009-08-21","08:30:46","LA92","EPA-DCAL-P3-27-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6916,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-DCAL-P3-27-T2_rev3.xls"]
[6220,"swri","2009-08-21","10:13:04","LA92","EPA-TCAM-P3-25-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6811,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-TCAM-P3-25-T2_rev3.xls"]
[6243,"swri","2009-08-24","08:51:16","LA92","EPA-NALT-P3-11-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7394,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-NALT-P3-11-T1_rev3.xls"]
[6244,"swri","2009-08-24","10:33:28","LA92","EPA-DCAL-P3-21-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",6995,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-DCAL-P3-21-T1_rev3.xls"]
[6245,"swri","2009-08-24","12:09:23","LA92","EPA-TCAM-P3-24-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6877,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-TCAM-P3-24-T1_rev3.xls"]
[6246,"swri","2009-08-24","13:52:22","LA92","EPA-HCIV-P3-31-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6724,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-HCIV-P3-31-T1_rev4.xls"]
[6247,"swri","2009-08-24","16:16:20","LA92","EPA-JLIB-P3-16-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6569,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-JLIB-P3-16-T1_rev3.xls"]
[6255,"swri","2009-08-25","09:09:23","LA92","EPA-NALT-P3-11-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7405,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-NALT-P3-11-T2_rev3.xls"]
[6256,"swri","2009-08-25","10:45:01","LA92","EPA-DCAL-P3-21-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",7006,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-DCAL-P3-21-T2_rev3.xls"]
[6257,"swri","2009-08-25","12:40:21","LA92","EPA-TCAM-P3-24-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6888,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-TCAM-P3-24-T2_rev3.xls"]
[6258,"swri","2009-08-25","14:11:13","LA92","EPA-HCIV-P3-31-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6735,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-HCIV-P3-31-T2_rev4.xls"]
[6259,"swri","2009-08-25","15:53:37","LA92","EPA-JLIB-P3-16-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6580,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-JLIB-P3-16-T2_rev3.xls"]
[6277,"swri","2009-08-26","08:48:13","LA92","EPA-TSIE-P3-22-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6714,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-TSIE-P3-22-T1_rev4.xls"]
[6278,"swri","2009-08-26","10:37:17","LA92","EPA-CCOB-P3-6-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",6992,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-CCOB-P3-6-T1_rev4.xls"]
[6279,"swri","2009-08-26","12:12:41","LA92","EPA-HODY-P3-31-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7113,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-HODY-P3-31-T1_rev4.xls"]
[6280,"swri","2009-08-26","14:01:16","LA92","EPA-CSIL-P3-26-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7121,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-CSIL-P3-26-T1_rev3.xls"]
[6281,"swri","2009-08-26","15:40:31","LA92","EPA-FEXP-P3-10-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8615.1,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-FEXP-P3-10-T1_rev3.xls"]
[6288,"swri","2009-08-27","08:32:15","LA92","EPA-TSIE-P3-22-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6725,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-TSIE-P3-22-T2_rev4.xls"]
[6289,"swri","2009-08-27","10:11:40","LA92","EPA-CCOB-P3-6-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",7003,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-CCOB-P3-6-T2_rev4.xls"]
[6290,"swri","2009-08-27","11:49:46","LA92","EPA-HODY-P3-31-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7124,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-HODY-P3-31-T2_rev4.xls"]
[6292,"swri","2009-08-27","14:50:34","LA92","EPA-CSIL-P3-26-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7132,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-CSIL-P3-26-T2_rev3.xls"]
[6293,"swri","2009-08-27","16:22:50","LA92","EPA-FEXP-P3-10-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8626.2,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-FEXP-P3-10-T2_rev3.xls"]
[6306,"swri","2009-08-28","08:49:00","LA92","EPA-JLIB-P3-22-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6654,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-JLIB-P3-22-T1_rev3.xls"]
[6307,"swri","2009-08-28","10:22:39","LA92","EPA-HCIV-P3-28-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6810,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-HCIV-P3-28-T1_rev3.xls"]
[6322,"swri","2009-08-31","11:03:23","LA92","EPA-SOUT-P3-24-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",5212,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-SOUT-P3-24-T1_rev3.xls"]
[6323,"swri","2009-08-31","12:41:33","LA92","EPA-HODY-P3-31-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7146,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-HODY-P3-31-T3_rev3.xls"]
[6324,"swri","2009-08-31","14:11:54","LA92","EPA-HCIV-P3-28-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6851,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-HCIV-P3-28-T2_rev3.xls"]
[6325,"swri","2009-08-31","15:40:34","LA92","EPA-JLIB-P3-22-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6654,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-JLIB-P3-22-T2_rev4.xls"]
[6337,"swri","2009-09-01","08:32:23","LA92","EPA-FFOC-P3-20-T2","P. WHITE","P. WHITE","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5161.2,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-FFOC-P3-20-T2_rev4.xls"]
[6338,"swri","2009-09-01","10:05:08","LA92","EPA-SOUT-P3-24-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",5223,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-SOUT-P3-24-T2_rev3.xls"]
[6339,"swri","2009-09-01","11:42:14","LA92","EPA-DCAL-P3-31-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",7080,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-DCAL-P3-31-T1_rev4.xls"]
[6348,"swri","2009-09-02","10:27:17","LA92","EPA-DCAL-P3-31-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",7091,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-DCAL-P3-31-T2_rev4.xls"]
[6349,"swri","2009-09-02","12:09:08","LA92","EPA-FFOC-P3-20-T3","P. WHITE","P. WHITE","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5172.1,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-FFOC-P3-20-T3_rev4.xls"]
[6350,"swri","2009-09-02","14:01:26","LA92","EPA-CSIL-P3-20-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7220,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-CSIL-P3-20-T2_rev3.xls"]
[6351,"swri","2009-09-02","15:27:31","LA92","EPA-FEXP-P3-4-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8717.4,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-FEXP-P3-4-T2_rev3.xls"]
[6362,"swri","2009-09-03","08:32:26","LA92","EPA-HCIV-P3-21-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6935,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-HCIV-P3-21-T2_rev3.xls"]
[6366,"swri","2009-09-03","11:29:01","LA92","EPA-TSIE-P3-31-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6791,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-TSIE-P3-31-T1_rev7.xls"]
[6367,"swri","2009-09-03","13:01:11","LA92","EPA-SOUT-P3-16-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",5298,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-SOUT-P3-16-T1_rev6.xls"]
[6368,"swri","2009-09-03","14:36:14","LA92","EPA-HODY-P3-10-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7222,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,"makeup","EPA-HODY-P3-10-T1x_rev3.xls"]
[6387,"swri","2009-09-08","08:35:06","LA92","EPA-TSIE-P3-31-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6813,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-TSIE-P3-31-T2_rev4.xls"]
[6388,"swri","2009-09-08","10:46:31","LA92","EPA-SOUT-P3-16-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",5321,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-SOUT-P3-16-T2_rev3.xls"]
[6389,"swri","2009-09-08","12:21:16","LA92","EPA-HODY-P3-10-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7244,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-HODY-P3-10-T2_rev3.xls"]
[6390,"swri","2009-09-08","13:57:04","LA92","EPA-FFOC-P3-14-T1","P. WHITE","P. WHITE","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5246.5,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-FFOC-P3-14-T1_rev3.xls"]
[6391,"swri","2009-09-08","15:31:25","LA92","EPA-DCAL-P3-16-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",7168,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-DCAL-P3-16-T1_rev3.xls"]
[6403,"swri","2009-09-09","08:39:38","LA92","EPA-FFOC-P3-14-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5257.4,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-FFOC-P3-14-T2_rev3.xls"]
[6404,"swri","2009-09-09","10:04:25","LA92","EPA-DCAL-P3-16-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",7179,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-DCAL-P3-16-T2_rev3.xls"]
[6405,"swri","2009-09-09","12:38:17","LA92","EPA-JLIB-P3-30-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6770,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-JLIB-P3-30-T1_rev3.xls"]
[6406,"swri","2009-09-09","14:11:50","LA92","EPA-TCAM-P3-16-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6955,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-TCAM-P3-16-T1_rev3.xls"]
[6407,"swri","2009-09-09","15:47:36","LA92","EPA-NALT-P3-12-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7480,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-NALT-P3-12-T1_rev3.xls"]
[6412,"swri","2009-09-10","09:06:41","LA92","EPA-JLIB-P3-30-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6781,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-JLIB-P3-30-T2_rev3.xls"]
[6413,"swri","2009-09-10","10:42:06","LA92","EPA-TCAM-P3-16-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",6966,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-TCAM-P3-16-T2_rev3.xls"]
[6414,"swri","2009-09-10","12:13:57","LA92","EPA-NALT-P3-12-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7491,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-NALT-P3-12-T2_rev3.xls"]
[6415,"swri","2009-09-10","13:45:36","LA92","EPA-CCOB-P3-23-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",7080,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-CCOB-P3-23-T1_rev3.xls"]
[6419,"swri","2009-09-11","08:39:46","LA92","EPA-FFOC-P3-6-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5331.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-FFOC-P3-6-T1_rev3.xls"]
[6420,"swri","2009-09-11","10:07:12","LA92","EPA-CCOB-P3-23-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",7091,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-CCOB-P3-23-T2_rev3.xls"]
[6432,"swri","2009-09-14","08:39:47","LA92","EPA-HCIV-P3-21-T3","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",6957,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,"makeup","EPA-HCIV-P3-21-T3x_rev2.xls"]
[6433,"swri","2009-09-14","10:17:17","LA92","EPA-FEXP-P3-4-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8739.6,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-FEXP-P3-4-T3_rev3.xls"]
[6434,"swri","2009-09-14","11:46:01","LA92","EPA-CSIL-P3-20-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7243,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-CSIL-P3-20-T3_rev3.xls"]
[6435,"swri","2009-09-14","13:28:04","LA92","EPA-FFOC-P3-6-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5353.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-FFOC-P3-6-T2_rev3.xls"]
[6436,"swri","2009-09-14","14:58:31","LA92","EPA-SOUT-P3-30-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",5432,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-SOUT-P3-30-T1_rev3.xls"]
[6448,"swri","2009-09-15","08:45:22","LA92","EPA-SOUT-P3-30-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",5443,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-SOUT-P3-30-T2_rev3.xls"]
[6449,"swri","2009-09-15","10:18:17","LA92","EPA-TSIE-P3-10-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6879,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-TSIE-P3-10-T1_rev3.xls"]
[6450,"swri","2009-09-15","11:48:09","LA92","EPA-CCOB-P3-14-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",7168,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,"makeup","EPA-CCOB-P3-14-T1x_rev1.xls"]
[6451,"swri","2009-09-15","14:44:22","LA92","EPA-JLIB-P3-3-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6856,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-JLIB-P3-3-T1_rev3.xls"]
[6462,"swri","2009-09-16","08:35:56","LA92","EPA-TSIE-P3-10-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6890,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-TSIE-P3-10-T2_rev3.xls"]
[6463,"swri","2009-09-16","10:07:34","LA92","EPA-CCOB-P3-14-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",7179,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-CCOB-P3-14-T2_rev3.xls"]
[6464,"swri","2009-09-16","11:46:11","LA92","EPA-JLIB-P3-3-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6868,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-JLIB-P3-3-T2_rev3.xls"]
[6465,"swri","2009-09-16","13:35:47","LA92","EPA-FFOC-P3-16-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5427.8,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-FFOC-P3-16-T1_rev3.xls"]
[6479,"swri","2009-09-17","10:27:09","LA92","EPA-FFOC-P3-16-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5438.8,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-FFOC-P3-16-T2_rev3.xls"]
[6480,"swri","2009-09-17","12:03:02","LA92","EPA-CCOB-P3-14-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",7191,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-CCOB-P3-14-T3_rev3.xls"]
[6481,"swri","2009-09-17","13:53:06","LA92","EPA-FEXP-P3-31-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8814.6,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-FEXP-P3-31-T1_rev2.xls"]
[6482,"swri","2009-09-17","15:20:15","LA92","EPA-CSIL-P3-21-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7320,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,"makeup","EPA-CSIL-P3-21-T1x_rev2.xls"]
[6487,"swri","2009-09-18","12:44:59","LA92","EPA-CSIL-P3-21-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7331,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-CSIL-P3-21-T2_rev3.xls"]
[6497,"swri","2009-09-21","08:22:06","LA92","EPA-HODY-P3-10-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7266,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-HODY-P3-10-T3_rev3.xls"]
[6498,"swri","2009-09-21","10:26:23","LA92","EPA-TCAM-P3-4-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7054,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-TCAM-P3-4-T2_rev3.xls"]
[6499,"swri","2009-09-21","11:58:23","LA92","EPA-FFOC-P3-7-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5514,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-FFOC-P3-7-T1_rev3.xls"]
[6507,"swri","2009-09-22","08:44:17","LA92","EPA-FFOC-P3-7-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5525,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-FFOC-P3-7-T2_rev2.xls"]
[6508,"swri","2009-09-22","10:16:14","LA92","EPA-NALT-P3-23-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7566,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-NALT-P3-23-T1_rev3.xls"]
[6509,"swri","2009-09-22","11:53:06","LA92","EPA-TCAM-P3-4-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7065,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-TCAM-P3-4-T3_rev3.xls"]
[6520,"swri","2009-09-23","08:44:33","LA92","EPA-NALT-P3-23-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7577,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-NALT-P3-23-T2_rev3.xls"]
[6521,"swri","2009-09-23","10:24:28","LA92","EPA-TSIE-P3-6-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6957,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-TSIE-P3-6-T1_rev3.xls"]
[6522,"swri","2009-09-23","11:59:00","LA92","EPA-HODY-P3-16-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7345,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-HODY-P3-16-T1_rev4.xls"]
[6523,"swri","2009-09-23","13:32:14","LA92","EPA-TCAM-P3-4-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7076,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-TCAM-P3-4-T4_rev3.xls"]
[6524,"swri","2009-09-23","15:09:21","LA92","EPA-HCIV-P3-10-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",7034,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-HCIV-P3-10-T1_rev3.xls"]
[6532,"swri","2009-09-24","11:49:51","LA92","EPA-HODY-P3-16-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7357,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-HODY-P3-16-T2_rev4.xls"]
[6533,"swri","2009-09-24","13:29:59","LA92","EPA-FFOC-P3-28-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5599.1,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-FFOC-P3-28-T1_rev3.xls"]
[6534,"swri","2009-09-24","15:00:39","LA92","EPA-HCIV-P3-10-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",7045,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-HCIV-P3-10-T2_rev3.xls"]
[6535,"swri","2009-09-24","16:46:34","LA92","EPA-CSIL-P3-31-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7408,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-CSIL-P3-31-T1_rev3.xls"]
[6536,"swri","2009-09-25","09:10:36","LA92","EPA-FFOC-P3-28-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5610,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-FFOC-P3-28-T2_rev3.xls"]
[6537,"swri","2009-09-25","10:47:05","LA92","EPA-TSIE-P3-6-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",6980,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-TSIE-P3-6-T3_rev4.xls"]
[6538,"swri","2009-09-25","12:33:54","LA92","EPA-CSIL-P3-31-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7419,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-CSIL-P3-31-T2_rev3.xls"]
[6559,"swri","2009-09-28","08:34:43","LA92","EPA-CCOB-P3-4-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",7269,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-CCOB-P3-4-T1_rev3.xls"]
[6560,"swri","2009-09-28","10:21:11","LA92","EPA-FFOC-P3-23-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5685.8,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-FFOC-P3-23-T1_rev3.xls"]
[6561,"swri","2009-09-28","12:01:51","LA92","EPA-JLIB-P3-4-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6944,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-JLIB-P3-4-T1_rev3.xls"]
[6562,"swri","2009-09-28","13:36:54","LA92","EPA-FEXP-P3-21-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8908.9,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-FEXP-P3-21-T1_rev3.xls"]
[6563,"swri","2009-09-28","15:45:20","LA92","EPA-CSIL-P3-14-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7497,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-CSIL-P3-14-T1_rev3.xls"]
[6564,"swri","2009-09-29","08:38:10","LA92","EPA-CCOB-P3-4-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",7280,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-CCOB-P3-4-T2_rev3.xls"]
[6565,"swri","2009-09-29","10:08:00","LA92","EPA-FFOC-P3-23-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5696.7,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-FFOC-P3-23-T2_rev3.xls"]
[6566,"swri","2009-09-29","11:42:42","LA92","EPA-JLIB-P3-4-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",6955,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-JLIB-P3-4-T2_rev3.xls"]
[6567,"swri","2009-09-29","13:24:42","LA92","EPA-FEXP-P3-21-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",8920.1,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-FEXP-P3-21-T2_rev3.xls"]
[6568,"swri","2009-09-29","15:00:57","LA92","EPA-CSIL-P3-14-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7508,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-CSIL-P3-14-T2_rev3.xls"]
[6589,"swri","2009-10-05","08:46:12","LA92","EPA-FFOC-P3-31-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5771.8,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-FFOC-P3-31-T1_rev3.xls"]
[6590,"swri","2009-10-05","10:19:11","LA92","EPA-SOUT-P3-10-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",5617,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,"makeup","EPA-SOUT-P3-10-T1x_rev2.xls"]
[6591,"swri","2009-10-05","11:52:30","LA92","EPA-CCOB-P3-20-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",7361,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-CCOB-P3-20-T1_rev3.xls"]
[6592,"swri","2009-10-05","13:38:55","LA92","EPA-NALT-P3-25-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7651,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-NALT-P3-25-T1_rev3.xls"]
[6593,"swri","2009-10-05","15:16:46","LA92","EPA-HODY-P3-23-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7433,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-HODY-P3-23-T1_rev3.xls"]
[6597,"swri","2009-10-06","08:32:31","LA92","EPA-FFOC-P3-31-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5782.7,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-FFOC-P3-31-T2_rev3.xls"]
[6598,"swri","2009-10-06","10:01:27","LA92","EPA-SOUT-P3-10-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",5628,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-SOUT-P3-10-T2_rev3.xls"]
[6599,"swri","2009-10-06","11:43:08","LA92","EPA-CCOB-P3-20-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",7372,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-CCOB-P3-20-T2_rev3.xls"]
[6600,"swri","2009-10-06","13:26:45","LA92","EPA-NALT-P3-25-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7662,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-NALT-P3-25-T2_rev3.xls"]
[6601,"swri","2009-10-06","14:57:24","LA92","EPA-HODY-P3-23-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7444,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-HODY-P3-23-T2_rev3.xls"]
[6613,"swri","2009-10-07","08:40:24","LA92","EPA-DCAL-P3-25-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",7255,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-DCAL-P3-25-T1_rev3.xls"]
[6614,"swri","2009-10-07","10:08:33","LA92","EPA-TCAM-P3-1-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7142,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-TCAM-P3-1-T1_rev3.xls"]
[6615,"swri","2009-10-07","12:44:10","LA92","EPA-JLIB-P3-25-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",7031,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-JLIB-P3-25-T1_rev3.xls"]
[6622,"swri","2009-10-08","08:35:38","LA92","EPA-DCAL-P3-25-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",7266,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-DCAL-P3-25-T2_rev3.xls"]
[6623,"swri","2009-10-08","10:07:35","LA92","EPA-TCAM-P3-1-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7153,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-TCAM-P3-1-T2_rev3.xls"]
[6624,"swri","2009-10-08","11:45:31","LA92","EPA-FFOC-P3-27-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5855.2,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-FFOC-P3-27-T1_rev3.xls"]
[6626,"swri","2009-10-08","15:08:11","LA92","EPA-JLIB-P3-25-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",7042,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-JLIB-P3-25-T2_rev3.xls"]
[6627,"swri","2009-10-09","09:01:21","LA92","EPA-FFOC-P3-27-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",5866.2,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-FFOC-P3-27-T2_rev3.xls"]
[6628,"swri","2009-10-09","10:28:08","LA92","EPA-SOUT-P3-8-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",5712,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-SOUT-P3-8-T2_rev3.xls"]
[6629,"swri","2009-10-09","12:04:30","LA92","EPA-TCAM-P3-1-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7164,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-TCAM-P3-1-T3_rev3.xls"]
[6646,"swri","2009-10-12","11:32:09","LA92","EPA-TSIE-P3-3-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",7045,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-TSIE-P3-3-T1_rev2.xls"]
[6647,"swri","2009-10-12","13:31:57","LA92","EPA-TCAM-P3-23-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7229,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-TCAM-P3-23-T1_rev4.xls"]
[6648,"swri","2009-10-12","15:05:04","LA92","EPA-SOUT-P3-8-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",5734,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-SOUT-P3-8-T3_rev4.xls"]
[6653,"swri","2009-10-13","08:47:14","LA92","EPA-TSIE-P3-3-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",7057,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-TSIE-P3-3-T2_rev5.xls"]
[6654,"swri","2009-10-13","10:17:56","LA92","EPA-TCAM-P3-23-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7240,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-TCAM-P3-23-T2_rev5.xls"]
[6668,"swri","2009-10-14","09:00:27","LA92","EPA-HCIV-P3-3-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",7119,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-HCIV-P3-3-T1_rev3.xls"]
[6669,"swri","2009-10-14","11:07:52","LA92","EPA-SOUT-P3-31-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",5808,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-SOUT-P3-31-T1_rev4.xls"]
[6675,"swri","2009-10-15","08:32:52","LA92","EPA-SOUT-P3-31-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",5819,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-SOUT-P3-31-T2_rev3.xls"]
[6676,"swri","2009-10-15","10:13:19","LA92","EPA-FFOC-P3-4-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6017.9,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-FFOC-P3-4-T2_rev3.xls"]
[6677,"swri","2009-10-15","12:13:06","LA92","EPA-TSIE-P3-11-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",7123,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-TSIE-P3-11-T1_rev3.xls"]
[6678,"swri","2009-10-15","13:55:35","LA92","EPA-HCIV-P3-3-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",7130,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-HCIV-P3-3-T2_rev3.xls"]
[6680,"swri","2009-10-16","10:01:46","LA92","EPA-FFOC-P3-4-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6028.9,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-FFOC-P3-4-T3_rev3.xls"]
[6701,"swri","2009-10-21","09:08:29","LA92","EPA-CCOB-P3-14-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",7451,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-CCOB-P3-14-T4_rev3.xls"]
[6702,"swri","2009-10-21","11:12:22","LA92","EPA-NALT-P3-28-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7736,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-NALT-P3-28-T1_rev3.xls"]
[6703,"swri","2009-10-21","12:51:51","LA92","EPA-HODY-P3-7-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7521,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-HODY-P3-7-T1_rev3.xls"]
[6704,"swri","2009-10-21","14:22:42","LA92","EPA-DCAL-P3-5-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",7341,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-DCAL-P3-5-T1_rev3.xls"]
[6705,"swri","2009-10-21","15:57:30","LA92","EPA-JLIB-P3-14-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",7116,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-JLIB-P3-14-T1_rev3.xls"]
[6708,"swri","2009-10-22","08:34:35","LA92","EPA-SOUT-P3-31-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",5842,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-SOUT-P3-31-T3_rev3.xls"]
[6709,"swri","2009-10-22","10:01:03","LA92","EPA-NALT-P3-28-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7747,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-NALT-P3-28-T2_rev3.xls"]
[6710,"swri","2009-10-22","11:36:00","LA92","EPA-HODY-P3-7-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7532,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-HODY-P3-7-T2_rev3.xls"]
[6711,"swri","2009-10-22","13:10:22","LA92","EPA-DCAL-P3-5-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",7352,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-DCAL-P3-5-T2_rev3.xls"]
[6712,"swri","2009-10-22","14:44:24","LA92","EPA-JLIB-P3-14-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",7127,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-JLIB-P3-14-T2_rev3.xls"]
[6716,"swri","2009-10-23","08:40:24","LA92","EPA-FFOC-P3-30-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6102.3,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-FFOC-P3-30-T1_rev3.xls"]
[6743,"swri","2009-10-26","08:51:23","LA92","EPA-TSIE-P3-11-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",7156,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-TSIE-P3-11-T3_rev3.xls"]
[6744,"swri","2009-10-26","10:23:58","LA92","EPA-HCIV-P3-23-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",7244,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-HCIV-P3-23-T1_rev3.xls"]
[6745,"swri","2009-10-26","12:01:03","LA92","EPA-SOUT-P3-5-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",5917,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-SOUT-P3-5-T1_rev3.xls"]
[6746,"swri","2009-10-26","14:05:07","LA92","EPA-CSIL-P3-1-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7585,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-CSIL-P3-1-T1_rev3.xls"]
[6749,"swri","2009-10-27","08:41:33","LA92","EPA-HCIV-P3-23-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",7255,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-HCIV-P3-23-T2_rev3.xls"]
[6750,"swri","2009-10-27","11:09:34","LA92","EPA-SOUT-P3-5-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",5928,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-SOUT-P3-5-T2_rev3.xls"]
[6751,"swri","2009-10-27","12:41:53","LA92","EPA-FFOC-P3-30-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6124.2,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-FFOC-P3-30-T2_rev3.xls"]
[6752,"swri","2009-10-27","14:18:26","LA92","EPA-CSIL-P3-1-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7596,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-CSIL-P3-1-T2_rev3.xls"]
[6768,"swri","2009-10-29","08:29:12","LA92","EPA-NALT-P3-14-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7855,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-NALT-P3-14-T1_rev3.xls"]
[6769,"swri","2009-10-29","10:05:35","LA92","EPA-FFOC-P3-13-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6197.2,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-FFOC-P3-13-T1_rev3.xls"]
[6770,"swri","2009-10-29","11:56:26","LA92","EPA-SOUT-P3-4-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6004,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-SOUT-P3-4-T1_rev3.xls"]
[6772,"swri","2009-10-30","08:39:06","LA92","EPA-NALT-P3-14-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7866,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-NALT-P3-14-T2_rev3.xls"]
[6773,"swri","2009-10-30","10:09:34","LA92","EPA-FFOC-P3-13-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6208.1,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-FFOC-P3-13-T2_rev3.xls"]
[6774,"swri","2009-10-30","11:41:44","LA92","EPA-SOUT-P3-4-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6015,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-SOUT-P3-4-T2_rev3.xls"]
[6803,"swri","2009-11-02","08:45:24","LA92","EPA-SOUT-P3-25-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6090,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-SOUT-P3-25-T1_rev3.xls"]
[6805,"swri","2009-11-02","12:21:13","LA92","EPA-FFOC-P3-13-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6230.2,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-FFOC-P3-13-T3_rev3.xls"]
[6806,"swri","2009-11-02","13:51:42","LA92","EPA-TCAM-P3-31-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7305,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-TCAM-P3-31-T1_rev3.xls"]
[6807,"swri","2009-11-02","15:29:55","LA92","EPA-CCOB-P3-8EP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",7527,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-CCOB-P3-8EP-T1_rev4.xls"]
[6808,"swri","2009-11-02","17:07:17","LA92","EPA-NALT-P3-15EP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7939,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-NALT-P3-15EP-T1_rev3.xls"]
[6816,"swri","2009-11-03","08:21:37","LA92","EPA-SOUT-P3-25-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6102,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-SOUT-P3-25-T2_rev3.xls"]
[6817,"swri","2009-11-03","10:14:07","LA92","EPA-DCAL-P3-8EP-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",7424,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-DCAL-P3-8EP-T1_rev3.xls"]
[6818,"swri","2009-11-03","11:55:08","LA92","EPA-TCAM-P3-31-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7316,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-TCAM-P3-31-T2_rev3.xls"]
[6819,"swri","2009-11-03","14:09:28","LA92","EPA-CCOB-P3-8EP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",7538,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-CCOB-P3-8EP-T2_rev4.xls"]
[6820,"swri","2009-11-03","15:49:24","LA92","EPA-NALT-P3-15EP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",7950,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-NALT-P3-15EP-T2_rev3.xls"]
[6832,"swri","2009-11-04","08:15:11","LA92","EPA-HODY-P3-9EP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7608,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-HODY-P3-9EP-T1_rev3.xls"]
[6833,"swri","2009-11-04","09:54:30","LA92","EPA-DCAL-P3-8EP-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.02.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",7435,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-DCAL-P3-8EP-T2_rev3.xls"]
[6834,"swri","2009-11-04","11:38:45","LA92","EPA-JLIB-P3-2EP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",7202,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-JLIB-P3-2EP-T1_rev3.xls"]
[6835,"swri","2009-11-04","13:16:55","LA92","EPA-CSIL-P3-4-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7672,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-CSIL-P3-4-T1_rev3.xls"]
[6842,"swri","2009-11-05","08:50:52","LA92","EPA-SOUT-P3-20-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6176,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-SOUT-P3-20-T1_rev3.xls"]
[6843,"swri","2009-11-05","10:37:03","LA92","EPA-FFOC-P3-3-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6304,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-FFOC-P3-3-T1_rev3.xls"]
[6844,"swri","2009-11-05","12:20:18","LA92","EPA-HODY-P3-9EP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7620,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-HODY-P3-9EP-T2_rev3.xls"]
[6845,"swri","2009-11-05","13:57:48","LA92","EPA-JLIB-P3-2EP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1927.43764172336,41.857562,0.355767036,0.050908581432,0,"03.14993.02.001","EPA-JLIB","JEEP","LIBERTY","1J8GP28K88W156753",2008,3.7,"8CRXT03.7NEO",7213,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-JLIB-P3-2EP-T2_rev3.xls"]
[6846,"swri","2009-11-05","15:27:36","LA92","EPA-CSIL-P3-4-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7683,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-CSIL-P3-4-T2_rev3.xls"]
[6847,"swri","2009-11-06","08:23:43","LA92","EPA-SOUT-P3-20-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6187,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-SOUT-P3-20-T2_rev3.xls"]
[6848,"swri","2009-11-06","09:59:26","LA92","EPA-FFOC-P3-3-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6315,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-FFOC-P3-3-T2_rev3.xls"]
[6864,"swri","2009-11-09","09:04:28","LA92","EPA-TSIE-P3-26-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",7221,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-TSIE-P3-26-T1_rev3.xls"]
[6865,"swri","2009-11-09","10:45:02","LA92","EPA-TCAM-P3-27-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7381,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-TCAM-P3-27-T1_rev3.xls"]
[6866,"swri","2009-11-09","12:30:22","LA92","EPA-FFOC-P3-21-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6387.8,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-FFOC-P3-21-T1_rev3.xls"]
[6867,"swri","2009-11-09","14:08:15","LA92","EPA-SOUT-P3-20-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6209,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-SOUT-P3-20-T3_rev3.xls"]
[6871,"swri","2009-11-10","09:45:30","LA92","EPA-TSIE-P3-26-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",7232,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-TSIE-P3-26-T2_rev3.xls"]
[6872,"swri","2009-11-10","11:22:36","LA92","EPA-TCAM-P3-27-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7392,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,"makeup","EPA-TCAM-P3-27-T2x_rev2.xls"]
[6873,"swri","2009-11-10","12:58:36","LA92","EPA-FFOC-P3-21-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6398.8,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-FFOC-P3-21-T2_rev3.xls"]
[6885,"swri","2009-11-11","08:45:56","LA92","EPA-HCIV-P3-22-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",7329,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,"makeup","EPA-HCIV-P3-22-T1x_rev2.xls"]
[6886,"swri","2009-11-11","10:20:13","LA92","EPA-HODY-P3-10-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7695,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-HODY-P3-10-T4_rev3.xls"]
[6887,"swri","2009-11-11","12:08:31","LA92","EPA-CSIL-P3-22-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7758,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-CSIL-P3-22-T1_rev3.xls"]
[6895,"swri","2009-11-12","08:14:01","LA92","EPA-SOUT-P3-26-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6285,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-SOUT-P3-26-T1_rev3.xls"]
[6896,"swri","2009-11-12","09:44:21","LA92","EPA-FFOC-P3-9-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6471.5,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-FFOC-P3-9-T1_rev3.xls"]
[6897,"swri","2009-11-12","11:17:12","LA92","EPA-HCIV-P3-22-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",7340,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-HCIV-P3-22-T2_rev3.xls"]
[6898,"swri","2009-11-12","13:02:55","LA92","EPA-CSIL-P3-22-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7769,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-CSIL-P3-22-T2_rev3.xls"]
[6900,"swri","2009-11-13","08:27:32","LA92","EPA-SOUT-P3-26-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6296,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-SOUT-P3-26-T2_rev3.xls"]
[6901,"swri","2009-11-13","09:54:42","LA92","EPA-FFOC-P3-9-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6482.4,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-FFOC-P3-9-T2_rev3.xls"]
[6935,"swri","2009-11-17","08:27:05","LA92","EPA-HCIV-P3-2-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",7415,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-HCIV-P3-2-T1_rev3.xls"]
[6936,"swri","2009-11-17","09:55:42","LA92","EPA-TSIE-P3-14-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",7297,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-TSIE-P3-14-T1_rev3.xls"]
[6937,"swri","2009-11-17","11:36:17","LA92","EPA-SOUT-P3-27-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6370,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-SOUT-P3-27-T1_rev3.xls"]
[6938,"swri","2009-11-17","13:36:12","LA92","EPA-FFOC-P3-14MP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6555.4,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-FFOC-P3-14MP-T1_rev3.xls"]
[6939,"swri","2009-11-17","15:13:56","LA92","EPA-TCAM-P3-5-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7456,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-TCAM-P3-5-T1_rev3.xls"]
[6945,"swri","2009-11-18","08:18:50","LA92","EPA-SOUT-P3-27-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6381,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-SOUT-P3-27-T2_rev3.xls"]
[6946,"swri","2009-11-18","10:08:12","LA92","EPA-HCIV-P3-2-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",7426,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-HCIV-P3-2-T2_rev3.xls"]
[6947,"swri","2009-11-18","11:35:17","LA92","EPA-TSIE-P3-14-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",7308,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-TSIE-P3-14-T2_rev3.xls"]
[6948,"swri","2009-11-18","13:10:38","LA92","EPA-FFOC-P3-14MP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6566.3,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-FFOC-P3-14MP-T2_rev3.xls"]
[6949,"swri","2009-11-18","14:46:26","LA92","EPA-TCAM-P3-5-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7467,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-TCAM-P3-5-T2_rev3.xls"]
[6963,"swri","2009-11-19","08:16:22","LA92","EPA-HODY-P3-22-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.02.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",7769,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-HODY-P3-22-T4_rev4.xls"]
[6964,"swri","2009-11-19","09:53:26","LA92","EPA-NALT-P3-31-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.02.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",8022,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,"makeup","EPA-NALT-P3-31-T3x_rev2.xls"]
[6965,"swri","2009-11-19","11:20:05","LA92","EPA-CSIL-P3-13-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7844,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-CSIL-P3-13-T1_rev3.xls"]
[6969,"swri","2009-11-20","08:23:23","LA92","EPA-SOUT-P3-12-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6456,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,"makeup","EPA-SOUT-P3-12-T1x_rev2.xls"]
[6970,"swri","2009-11-20","10:00:50","LA92","EPA-CSIL-P3-13-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7856,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-CSIL-P3-13-T2_rev3.xls"]
[6988,"swri","2009-11-30","08:32:56","LA92","EPA-SOUT-P3-12-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6478,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-SOUT-P3-12-T2_rev2.xls"]
[6989,"swri","2009-11-30","10:19:16","LA92","EPA-FFOC-P3-5-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6640.2,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-FFOC-P3-5-T1_rev3.xls"]
[6990,"swri","2009-11-30","12:11:29","LA92","EPA-HCIV-P3-12EP-T1","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",7501,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-HCIV-P3-12EP-T1_rev3.xls"]
[6991,"swri","2009-11-30","13:55:32","LA92","EPA-TSIE-P3-15EP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",7374,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-TSIE-P3-15EP-T1_rev3.xls"]
[6992,"swri","2009-11-30","15:34:17","LA92","EPA-CSIL-P3-9EP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7932,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-CSIL-P3-9EP-T1_rev3.xls"]
[6997,"swri","2009-12-01","07:01:45","LA92","EPA-FFOC-P3-5-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6651.2,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-FFOC-P3-5-T2_rev3.xls"]
[6998,"swri","2009-12-01","08:25:32","LA92","EPA-HCIV-P3-12EP-T2","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.02.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",7512,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-HCIV-P3-12EP-T2_rev3.xls"]
[6999,"swri","2009-12-01","10:07:55","LA92","EPA-TSIE-P3-15EP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",7385,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-TSIE-P3-15EP-T2_rev3.xls"]
[7000,"swri","2009-12-01","11:40:30","LA92","EPA-CSIL-P3-9EP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",7943,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-CSIL-P3-9EP-T2_rev3.xls"]
[7017,"swri","2009-12-02","10:38:24","LA92","EPA-CIMP-P3-31-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5048,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-CIMP-P3-31-T1_rev3.xls"]
[7018,"swri","2009-12-02","12:16:49","LA92","EPA-TCAM-P3-9EP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7533,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-TCAM-P3-9EP-T1_rev3.xls"]
[7019,"swri","2009-12-02","14:11:39","LA92","EPA-F150-P3-22-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",5522.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-F150-P3-22-T1_rev4.xls"]
[7026,"swri","2009-12-03","10:14:15","LA92","EPA-TCOR-P3-31-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5030,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-TCOR-P3-31-T2_rev4.xls"]
[7027,"swri","2009-12-03","11:46:47","LA92","EPA-TCAM-P3-9EP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7544,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-TCAM-P3-9EP-T2_rev3.xls"]
[7028,"swri","2009-12-03","13:20:14","LA92","EPA-SOUT-P3-21-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6552,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-SOUT-P3-21-T1_rev3.xls"]
[7029,"swri","2009-12-03","15:00:36","LA92","EPA-CIMP-P3-31-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5095,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-CIMP-P3-31-T2_rev3.xls"]
[7030,"swri","2009-12-03","16:37:56","LA92","EPA-F150-P3-22-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",5533.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-F150-P3-22-T2_rev3.xls"]
[7034,"swri","2009-12-04","13:40:55","LA92","EPA-SOUT-P3-21-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6563,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-SOUT-P3-21-T2_rev2.xls"]
[7035,"swri","2009-12-04","15:09:44","LA92","EPA-TCOR-P3-31-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5041,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-TCOR-P3-31-T3_rev3.xls"]
[7036,"swri","2009-12-04","16:49:58","LA92","EPA-TCAM-P3-9EP-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7555,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-TCAM-P3-9EP-T3_rev3.xls"]
[7052,"swri","2009-12-07","08:14:53","LA92","EPA-FFOC-P3-12-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6724.3,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-FFOC-P3-12-T1_rev3.xls"]
[7053,"swri","2009-12-07","10:18:12","LA92","EPA-SOUT-P3-14-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6638,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,"makeup","EPA-SOUT-P3-14-T1x_rev2.xls"]
[7068,"swri","2009-12-08","10:28:32","LA92","EPA-CIMP-P3-9-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5171,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-CIMP-P3-9-T1_rev5.xls"]
[7069,"swri","2009-12-08","12:06:08","LA92","EPA-TCOR-P3-2-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5115,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-TCOR-P3-2-T1_rev2.xls"]
[7080,"swri","2009-12-09","08:38:11","LA92","EPA-CIMP-P3-9-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5182,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-CIMP-P3-9-T2_rev5.xls"]
[7081,"swri","2009-12-09","10:06:55","LA92","EPA-TCOR-P3-2-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5126,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-TCOR-P3-2-T2_rev2.xls"]
[7082,"swri","2009-12-09","11:40:49","LA92","EPA-F150-P3-15-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",5603.5,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-F150-P3-15-T1_rev3.xls"]
[7083,"swri","2009-12-09","13:15:58","LA92","EPA-FEXP-P3-28-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",9420.8,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-FEXP-P3-28-T1_rev4.xls"]
[7087,"swri","2009-12-10","08:43:15","LA92","EPA-F150-P3-15-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",5614.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-F150-P3-15-T2_rev2.xls"]
[7088,"swri","2009-12-10","10:12:13","LA92","EPA-FEXP-P3-28-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",9431.9,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-FEXP-P3-28-T2_rev3.xls"]
[7131,"swri","2009-12-14","11:19:45","LA92","EPA-TCOR-P3-8-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5199,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-TCOR-P3-8-T1_rev3.xls"]
[7133,"swri","2009-12-14","14:31:25","LA92","EPA-F150-P3-21-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",5686.7,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-F150-P3-21-T1_rev4.xls"]
[7140,"swri","2009-12-15","08:14:40","LA92","EPA-TCOR-P3-8-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5210,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-TCOR-P3-8-T2_rev3.xls"]
[7141,"swri","2009-12-15","09:43:29","LA92","EPA-CIMP-P3-23-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5269,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,"makeup","EPA-CIMP-P3-23-T2x_rev3.xls"]
[7142,"swri","2009-12-15","12:36:05","LA92","EPA-F150-P3-21-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",5697.8,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-F150-P3-21-T2_rev4.xls"]
[7152,"swri","2009-12-16","12:41:25","LA92","EPA-SOUT-P3-14-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6661,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-SOUT-P3-14-T2_rev2.xls"]
[7153,"swri","2009-12-16","14:05:52","LA92","EPA-FFOC-P3-12-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6746.2,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-FFOC-P3-12-T2_rev3.xls"]
[7157,"swri","2009-12-17","08:16:29","LA92","EPA-TCAM-P3-13-T5","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.02.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7620,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-TCAM-P3-13-T5_rev2.xls"]
[7170,"swri","2010-01-04","11:18:27","LA92","EPA-CIMP-P3-24-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5345,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-CIMP-P3-24-T1_rev4.xls"]
[7171,"swri","2010-01-04","12:56:58","LA92","EPA-TCOR-P3-6-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5258,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-TCOR-P3-6-T1_rev4.xls"]
[7172,"swri","2010-01-04","14:44:46","LA92","EPA-F150-P3-6-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",5773.7,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-F150-P3-6-T1_rev4.xls"]
[7177,"swri","2010-01-05","08:37:25","LA92","EPA-CIMP-P3-24-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5356,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-CIMP-P3-24-T2_rev3.xls"]
[7178,"swri","2010-01-05","10:16:27","LA92","EPA-TCOR-P3-6-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5293,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-TCOR-P3-6-T2_rev3.xls"]
[7179,"swri","2010-01-05","12:47:27","LA92","EPA-F150-P3-6-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",5784.7,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-F150-P3-6-T2_rev3.xls"]
[7194,"swri","2010-01-06","08:57:25","LA92","EPA-SOUT-P3-22-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6736,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-SOUT-P3-22-T1_rev3.xls"]
[7195,"swri","2010-01-06","10:43:55","LA92","EPA-FFOC-P3-10-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6819.7,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-FFOC-P3-10-T1_rev2.xls"]
[7196,"swri","2010-01-06","12:24:14","LA92","EPA-TSIE-P3-28-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",7451,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-TSIE-P3-28-T4_rev2.xls"]
[7197,"swri","2010-01-06","14:05:54","LA92","EPA-CSIL-P3-28-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",8020,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-CSIL-P3-28-T3_rev3.xls"]
[7203,"swri","2010-01-07","08:21:59","LA92","EPA-SOUT-P3-22-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6747,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-SOUT-P3-22-T2_rev3.xls"]
[7204,"swri","2010-01-07","09:53:29","LA92","EPA-FFOC-P3-10-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6830.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-FFOC-P3-10-T2_rev2.xls"]
[7205,"swri","2010-01-07","11:28:32","LA92","EPA-TCOR-P3-6-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5316,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-TCOR-P3-6-T3_rev3.xls"]
[7206,"swri","2010-01-07","13:03:06","LA92","EPA-CIMP-P3-24-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5379,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-CIMP-P3-24-T3_rev3.xls"]
[7207,"swri","2010-01-07","14:38:03","LA92","EPA-F150-P3-6-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",5806.7,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-F150-P3-6-T3_rev3.xls"]
[7232,"swri","2010-01-11","08:18:05","LA92","EPA-TCOR-P3-21-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5316,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-TCOR-P3-21-T1_rev5.xls"]
[7233,"swri","2010-01-11","10:34:42","LA92","EPA-CIMP-P3-6-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5454,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-CIMP-P3-6-T1_rev4.xls"]
[7247,"swri","2010-01-12","08:36:51","LA92","EPA-TCOR-P3-21-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5399,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-TCOR-P3-21-T2_rev3.xls"]
[7248,"swri","2010-01-12","10:05:56","LA92","EPA-CIMP-P3-6-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5465,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-CIMP-P3-6-T2_rev3.xls"]
[7249,"swri","2010-01-12","12:31:54","LA92","EPA-CCOB-P3-15-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",7613,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-CCOB-P3-15-T3_rev2.xls"]
[7257,"swri","2010-01-13","08:45:36","LA92","EPA-FFOC-P3-26-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6903.8,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-FFOC-P3-26-T1_rev3.xls"]
[7258,"swri","2010-01-13","10:19:39","LA92","EPA-CCOB-P3-15-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",1417.2335600907,18.771404,0.53645292,0.02731906512,0,"03.14993.02.001","EPA-CCOB","CHEVROLET","COBALT","1G1AK58F887181767",2008,2.2,"8GMXV02.4025",7624,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-CCOB-P3-15-T4_rev2.xls"]
[7259,"swri","2010-01-13","11:52:33","LA92","EPA-TCOR-P3-21-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5410,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-TCOR-P3-21-T3_rev4.xls"]
[7260,"swri","2010-01-13","13:35:19","LA92","EPA-F150-P3-25-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",5879.5,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-F150-P3-25-T1_rev2.xls"]
[7275,"swri","2010-01-14","08:41:51","LA92","EPA-FFOC-P3-26-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6914.8,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-FFOC-P3-26-T2_rev3.xls"]
[7276,"swri","2010-01-14","10:15:12","LA92","EPA-SOUT-P3-1-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6821,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-SOUT-P3-1-T1_rev3.xls"]
[7278,"swri","2010-01-14","16:13:27","LA92","EPA-F150-P3-25-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",5890.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-F150-P3-25-T2_rev2.xls"]
[7280,"swri","2010-01-15","09:53:06","LA92","EPA-SOUT-P3-1-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6832,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-SOUT-P3-1-T2_rev3.xls"]
[7281,"swri","2010-01-15","11:20:56","LA92","EPA-FEXP-P3-11-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",9526,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-FEXP-P3-11-T2_rev3.xls"]
[7302,"swri","2010-01-18","08:38:24","LA92","EPA-TCOR-P3-13-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5489,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-TCOR-P3-13-T1_rev2.xls"]
[7303,"swri","2010-01-18","10:26:46","LA92","EPA-CIMP-P3-7-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5549,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-CIMP-P3-7-T1_rev3.xls"]
[7304,"swri","2010-01-18","13:01:33","LA92","EPA-F150-P3-30-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",5963.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-F150-P3-30-T1_rev2.xls"]
[7309,"swri","2010-01-19","08:30:08","LA92","EPA-TCOR-P3-13-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5500,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-TCOR-P3-13-T2_rev2.xls"]
[7310,"swri","2010-01-19","10:02:18","LA92","EPA-CIMP-P3-7-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5560,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-CIMP-P3-7-T2_rev4.xls"]
[7311,"swri","2010-01-19","12:05:40","LA92","EPA-F150-P3-30-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",5974.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-F150-P3-30-T2_rev2.xls"]
[7312,"swri","2010-01-19","14:00:07","LA92","EPA-FEXP-P3-11-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",9548.3,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-FEXP-P3-11-T3_rev2.xls"]
[7325,"swri","2010-01-20","08:22:11","LA92","EPA-FFOC-P3-22-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6987.7,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-FFOC-P3-22-T1_rev2.xls"]
[7326,"swri","2010-01-20","10:04:48","LA92","EPA-SOUT-P3-24MP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6907,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-SOUT-P3-24MP-T1_rev3.xls"]
[7327,"swri","2010-01-20","11:39:19","LA92","EPA-CSIL-P3-13-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.02.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",8094,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-CSIL-P3-13-T3_rev5.xls"]
[7341,"swri","2010-01-21","08:32:23","LA92","EPA-F150-P3-27-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6047.3,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-F150-P3-27-T1_rev5.xls"]
[7342,"swri","2010-01-21","10:15:11","LA92","EPA-CIMP-P3-27-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5636,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-CIMP-P3-27-T1_rev4.xls"]
[7343,"swri","2010-01-21","11:48:50","LA92","EPA-FFOC-P3-22-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",6998.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-FFOC-P3-22-T2_rev2.xls"]
[7344,"swri","2010-01-21","13:21:20","LA92","EPA-SOUT-P3-24MP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6918,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-SOUT-P3-24MP-T2_rev3.xls"]
[7345,"swri","2010-01-21","14:55:36","LA92","EPA-TCOR-P3-5-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5572,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-TCOR-P3-5-T1_rev2.xls"]
[7351,"swri","2010-01-22","08:40:07","LA92","EPA-TCOR-P3-5-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5583,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-TCOR-P3-5-T2_rev2.xls"]
[7352,"swri","2010-01-22","10:10:49","LA92","EPA-CIMP-P3-27-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5647,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-CIMP-P3-27-T2_rev4.xls"]
[7353,"swri","2010-01-22","11:46:41","LA92","EPA-F150-P3-27-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6058.3,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-F150-P3-27-T2_rev4.xls"]
[7373,"swri","2010-01-25","08:52:21","LA92","EPA-TCOR-P3-24-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5688,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-TCOR-P3-24-T1_rev3.xls"]
[7374,"swri","2010-01-25","10:17:34","LA92","EPA-CIMP-P3-1-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5726,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-CIMP-P3-1-T1_rev3.xls"]
[7375,"swri","2010-01-25","13:04:09","LA92","EPA-F150-P3-13-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6131.1,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-F150-P3-13-T1_rev3.xls"]
[7387,"swri","2010-01-26","08:06:22","LA92","EPA-TCOR-P3-24-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5699,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-TCOR-P3-24-T2_rev3.xls"]
[7388,"swri","2010-01-26","09:36:48","LA92","EPA-CIMP-P3-1-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5737,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-CIMP-P3-1-T2_rev4.xls"]
[7389,"swri","2010-01-26","11:14:41","LA92","EPA-F150-P3-13-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6142.1,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-F150-P3-13-T2_rev3.xls"]
[7410,"swri","2010-01-27","08:28:52","LA92","EPA-SOUT-P3-6-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",6992,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,"makeup","EPA-SOUT-P3-6-T1x_rev2.xls"]
[7429,"swri","2010-01-28","12:21:03","LA92","EPA-SOUT-P3-6-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.02.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7003,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-SOUT-P3-6-T2_rev3.xls"]
[7430,"swri","2010-01-28","13:53:02","LA92","EPA-TCOR-P3-26-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5774,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-TCOR-P3-26-T1_rev3.xls"]
[7431,"swri","2010-01-28","15:25:13","LA92","EPA-CIMP-P3-5-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5813,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-CIMP-P3-5-T1_rev4.xls"]
[7432,"swri","2010-01-29","08:26:26","LA92","EPA-TCOR-P3-26-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5785,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-TCOR-P3-26-T2_rev4.xls"]
[7433,"swri","2010-01-29","09:55:30","LA92","EPA-CIMP-P3-5-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5825,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-CIMP-P3-5-T2_rev4.xls"]
[7460,"swri","2010-02-01","08:30:54","LA92","EPA-TCOR-P3-27-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5858,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-TCOR-P3-27-T1_rev3.xls"]
[7461,"swri","2010-02-01","10:00:17","LA92","EPA-CIMP-P3-3-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5900,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-CIMP-P3-3-T1_rev2.xls"]
[7462,"swri","2010-02-01","12:38:41","LA92","EPA-F150-P3-23-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6216.7,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-F150-P3-23-T1_rev3.xls"]
[7472,"swri","2010-02-02","08:33:45","LA92","EPA-TCOR-P3-27-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5869,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-TCOR-P3-27-T2_rev3.xls"]
[7473,"swri","2010-02-02","10:26:47","LA92","EPA-CIMP-P3-3-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5911,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-CIMP-P3-3-T2_rev2.xls"]
[7475,"swri","2010-02-02","13:50:41","LA92","EPA-FEXP-P3-23-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",9622.4,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-FEXP-P3-23-T1_rev2.xls"]
[7483,"swri","2010-02-03","08:47:05","LA92","EPA-FEXP-P3-23-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.02.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",9633.5,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-FEXP-P3-23-T2_rev2.xls"]
[7484,"swri","2010-02-03","10:24:35","LA92","EPA-F150-P3-23-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6238.7,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-F150-P3-23-T3_rev3.xls"]
[7495,"swri","2010-02-04","08:54:33","LA92","EPA-TCOR-P3-24-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",5941,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-TCOR-P3-24-T3_rev3.xls"]
[7496,"swri","2010-02-04","10:31:31","LA92","EPA-CIMP-P3-13-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5986,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-CIMP-P3-13-T1_rev3.xls"]
[7497,"swri","2010-02-04","12:14:22","LA92","EPA-FFOC-P3-2-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7144.9,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-FFOC-P3-2-T1_rev3.xls"]
[7501,"swri","2010-02-05","08:17:25","LA92","EPA-F150-P3-3-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6310.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-F150-P3-3-T1_rev5.xls"]
[7502,"swri","2010-02-05","09:47:57","LA92","EPA-CIMP-P3-13-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",5997,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-CIMP-P3-13-T2_rev3.xls"]
[7503,"swri","2010-02-05","13:14:00","LA92","EPA-FFOC-P3-2-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.02.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7155.9,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-FFOC-P3-2-T2_rev3.xls"]
[7524,"swri","2010-02-08","09:45:34","LA92","EPA-TCOR-P3-25-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6014,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-TCOR-P3-25-T1_rev3.xls"]
[7525,"swri","2010-02-08","11:42:15","LA92","EPA-CIMP-P3-22-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6075,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-CIMP-P3-22-T1_rev4.xls"]
[7526,"swri","2010-02-08","13:25:38","LA92","EPA-HCIV-P3-14-T4","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.03.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",7803,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-HCIV-P3-14-T4_rev2.xls"]
[7527,"swri","2010-02-08","15:18:29","LA92","EPA-F150-P3-3-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6332.5,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-F150-P3-3-T2_rev4.xls"]
[7538,"swri","2010-02-09","08:25:09","LA92","EPA-TCOR-P3-25-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6025,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-TCOR-P3-25-T2_rev3.xls"]
[7539,"swri","2010-02-09","10:25:13","LA92","EPA-CIMP-P3-22-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6086,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-CIMP-P3-22-T2_rev4.xls"]
[7540,"swri","2010-02-09","11:59:56","LA92","EPA-HODY-P3-12-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,49.686394,0.66322662,0.039534178176,0,"03.14993.03.001","EPA-HODY","HONDA","ODYSSEY","5FNRL38288B017843",2008,3.5,"8HNXT03.45KR",8059,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-HODY-P3-12-T3_rev2.xls"]
[7541,"swri","2010-02-09","13:31:57","LA92","EPA-HCIV-P3-14-T5","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.03.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",7814,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-HCIV-P3-14-T5_rev2.xls"]
[7542,"swri","2010-02-09","15:33:30","LA92","EPA-FEXP-P3-12-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.03.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",9706.1,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-FEXP-P3-12-T1_rev3.xls"]
[7556,"swri","2010-02-10","08:31:09","LA92","EPA-TSIE-P3-23-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.02.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",7790,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-TSIE-P3-23-T4_rev3.xls"]
[7557,"swri","2010-02-10","10:06:43","LA92","EPA-SOUT-P3-28-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7135,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-SOUT-P3-28-T1_rev3.xls"]
[7558,"swri","2010-02-10","11:38:41","LA92","EPA-FFOC-P3-11-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7155.9,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-FFOC-P3-11-T1_rev4.xls"]
[7559,"swri","2010-02-10","13:40:40","LA92","EPA-FEXP-P3-12-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.03.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",9717.2,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-FEXP-P3-12-T2_rev3.xls"]
[7575,"swri","2010-02-11","08:23:27","LA92","EPA-TCOR-P3-12-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6097,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-TCOR-P3-12-T1_rev3.xls"]
[7576,"swri","2010-02-11","10:13:02","LA92","EPA-CIMP-P3-10-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6164,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-CIMP-P3-10-T1_rev6.xls"]
[7577,"swri","2010-02-11","12:10:26","LA92","EPA-FFOC-P3-11-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7239.2,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-FFOC-P3-11-T2_rev4.xls"]
[7578,"swri","2010-02-11","14:06:01","LA92","EPA-SOUT-P3-28-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7146,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-SOUT-P3-28-T2_rev3.xls"]
[7579,"swri","2010-02-11","15:47:22","LA92","EPA-F150-P3-8-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6406.7,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-F150-P3-8-T1_rev3.xls"]
[7582,"swri","2010-02-12","08:39:19","LA92","EPA-TCOR-P3-12-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6109,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-TCOR-P3-12-T2_rev3.xls"]
[7583,"swri","2010-02-12","10:12:13","LA92","EPA-CIMP-P3-10-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6175,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-CIMP-P3-10-T2_rev4.xls"]
[7584,"swri","2010-02-12","11:59:00","LA92","EPA-FFOC-P3-11-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7250.2,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-FFOC-P3-11-T3_rev4.xls"]
[7585,"swri","2010-02-12","13:29:42","LA92","EPA-F150-P3-8-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6417.7,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-F150-P3-8-T2_rev3.xls"]
[7605,"swri","2010-02-15","08:36:21","LA92","EPA-F150-P3-4-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6489.8,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-F150-P3-4-T1_rev3.xls"]
[7606,"swri","2010-02-15","10:20:14","LA92","EPA-TCOR-P3-12-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6130,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-TCOR-P3-12-T3_rev3.xls"]
[7607,"swri","2010-02-15","12:36:43","LA92","EPA-CIMP-P3-2-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6250,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-CIMP-P3-2-T1_rev4.xls"]
[7613,"swri","2010-02-16","08:21:46","LA92","EPA-CIMP-P3-2-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6261,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-CIMP-P3-2-T2_rev2.xls"]
[7614,"swri","2010-02-16","09:55:15","LA92","EPA-F150-P3-4-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6500.8,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-F150-P3-4-T2_rev2.xls"]
[7632,"swri","2010-02-17","08:24:39","LA92","EPA-TCOR-P3-23-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6203,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-TCOR-P3-23-T1_rev4.xls"]
[7633,"swri","2010-02-17","09:57:25","LA92","EPA-SOUT-P3-11-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7220,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-SOUT-P3-11-T1_rev3.xls"]
[7634,"swri","2010-02-17","11:29:59","LA92","EPA-TSIE-P3-7-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.03.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",7854,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-TSIE-P3-7-T3_rev3.xls"]
[7635,"swri","2010-02-17","13:46:54","LA92","EPA-FFOC-P3-15-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7323.1,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-FFOC-P3-15-T1_rev3.xls"]
[7644,"swri","2010-02-18","09:34:49","LA92","EPA-TCOR-P3-23-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6214,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-TCOR-P3-23-T2_rev3.xls"]
[7645,"swri","2010-02-18","10:57:32","LA92","EPA-CIMP-P3-30-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6339,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-CIMP-P3-30-T1_rev3.xls"]
[7646,"swri","2010-02-18","12:39:04","LA92","EPA-SOUT-P3-11-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7231,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-SOUT-P3-11-T2_rev3.xls"]
[7647,"swri","2010-02-18","14:10:02","LA92","EPA-FFOC-P3-15-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7334.1,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-FFOC-P3-15-T2_rev3.xls"]
[7648,"swri","2010-02-18","15:52:12","LA92","EPA-F150-P3-9-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6572.5,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-F150-P3-9-T1_rev3.xls"]
[7649,"swri","2010-02-19","08:18:52","LA92","EPA-CIMP-P3-30-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6350,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-CIMP-P3-30-T2_rev4.xls"]
[7650,"swri","2010-02-19","09:47:21","LA92","EPA-F150-P3-9-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6583.5,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-F150-P3-9-T2_rev3.xls"]
[7673,"swri","2010-02-22","08:41:19","LA92","EPA-TCOR-P3-10-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6287,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-TCOR-P3-10-T1_rev3.xls"]
[7674,"swri","2010-02-22","10:58:13","LA92","EPA-F150-P3-10-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6656.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-F150-P3-10-T1_rev3.xls"]
[7675,"swri","2010-02-22","13:34:37","LA92","EPA-CIMP-P3-16-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6425,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-CIMP-P3-16-T1_rev3.xls"]
[7685,"swri","2010-02-23","08:33:16","LA92","EPA-TCOR-P3-10-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6298,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-TCOR-P3-10-T2_rev3.xls"]
[7686,"swri","2010-02-23","10:02:27","LA92","EPA-CIMP-P3-16-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6436,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-CIMP-P3-16-T2_rev3.xls"]
[7687,"swri","2010-02-23","11:40:11","LA92","EPA-FFOC-P3-8-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7406.5,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,"makeup","EPA-FFOC-P3-8-T1x_rev2.xls"]
[7688,"swri","2010-02-23","13:35:52","LA92","EPA-SOUT-P3-2-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7300,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-SOUT-P3-2-T1_rev3.xls"]
[7689,"swri","2010-02-23","15:10:20","LA92","EPA-F150-P3-10-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6667.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-F150-P3-10-T2_rev3.xls"]
[7698,"swri","2010-02-24","08:37:49","LA92","EPA-FFOC-P3-8-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7417.5,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,"makeup","EPA-FFOC-P3-8-T2x_rev2.xls"]
[7699,"swri","2010-02-24","10:04:15","LA92","EPA-SOUT-P3-2-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7312,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-SOUT-P3-2-T2_rev3.xls"]
[7714,"swri","2010-02-25","08:27:56","LA92","EPA-TCOR-P3-4-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6369,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-TCOR-P3-4-T1_rev4.xls"]
[7715,"swri","2010-02-25","09:54:26","LA92","EPA-CIMP-P3-28-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6512,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-CIMP-P3-28-T1_rev3.xls"]
[7716,"swri","2010-02-25","11:42:07","LA92","EPA-F150-P3-1-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6738.8,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-F150-P3-1-T1_rev3.xls"]
[7720,"swri","2010-02-26","11:22:45","LA92","EPA-TCOR-P3-4-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6380,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-TCOR-P3-4-T2_rev4.xls"]
[7721,"swri","2010-02-26","13:35:01","LA92","EPA-CIMP-P3-28-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6523,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-CIMP-P3-28-T2_rev3.xls"]
[7722,"swri","2010-02-26","15:11:11","LA92","EPA-F150-P3-1-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6749.8,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-F150-P3-1-T2_rev3.xls"]
[7746,"swri","2010-03-01","08:37:19","LA92","EPA-F150-P3-14-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6823.5,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-F150-P3-14-T1_rev3.xls"]
[7747,"swri","2010-03-01","10:25:31","LA92","EPA-TCOR-P3-3-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6452,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-TCOR-P3-3-T1_rev3.xls"]
[7748,"swri","2010-03-01","12:44:40","LA92","EPA-CIMP-P3-20-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6597,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-CIMP-P3-20-T1_rev3.xls"]
[7762,"swri","2010-03-02","08:27:32","LA92","EPA-F150-P3-14-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6834.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-F150-P3-14-T2_rev3.xls"]
[7764,"swri","2010-03-02","11:32:35","LA92","EPA-CIMP-P3-20-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6609,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-CIMP-P3-20-T2_rev3.xls"]
[7765,"swri","2010-03-02","13:18:26","LA92","EPA-TCOR-P3-3-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6463,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-TCOR-P3-3-T2_rev3.xls"]
[7766,"swri","2010-03-02","14:51:36","LA92","EPA-FFOC-P3-25-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7489.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-FFOC-P3-25-T1_rev3.xls"]
[7777,"swri","2010-03-03","08:28:07","LA92","EPA-DCAL-P3-3-T3","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.03.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",7507,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-DCAL-P3-3-T3_rev3.xls"]
[7778,"swri","2010-03-03","10:04:05","LA92","EPA-HCIV-P3-28-T3","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.03.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",7910,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-HCIV-P3-28-T3_rev3.xls"]
[7779,"swri","2010-03-03","11:34:47","LA92","EPA-SOUT-P3-23-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7396,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-SOUT-P3-23-T2_rev3.xls"]
[7780,"swri","2010-03-03","13:22:33","LA92","EPA-FFOC-P3-25-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7500.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-FFOC-P3-25-T2_rev3.xls"]
[7795,"swri","2010-03-04","08:34:13","LA92","EPA-TSIE-P3-7-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",2040.81632653061,72.372214,-0.323206212,0.04755214764,0,"03.14993.03.001","EPA-TSIE","TOYOTA","SIENNA","5TDZK23C88S122102",2008,3.5,"8TYXV03.5BEM",7882,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-TSIE-P3-7-T4_rev3.xls"]
[7796,"swri","2010-03-04","10:14:42","LA92","EPA-TCOR-P3-9-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6535,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-TCOR-P3-9-T1_rev2.xls"]
[7797,"swri","2010-03-04","11:48:58","LA92","EPA-CIMP-P3-9MP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6684,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-CIMP-P3-9MP-T1_rev3.xls"]
[7798,"swri","2010-03-04","13:27:13","LA92","EPA-SOUT-P3-23-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7408,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-SOUT-P3-23-T3_rev3.xls"]
[7799,"swri","2010-03-04","15:13:33","LA92","EPA-F150-P3-12-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6906.4,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-F150-P3-12-T1_rev3.xls"]
[7800,"swri","2010-03-05","08:34:02","LA92","EPA-F150-P3-12-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6917.4,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-F150-P3-12-T2_rev3.xls"]
[7801,"swri","2010-03-05","10:01:00","LA92","EPA-TCOR-P3-9-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6546,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-TCOR-P3-9-T2_rev2.xls"]
[7802,"swri","2010-03-05","11:28:22","LA92","EPA-CIMP-P3-9MP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6695,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-CIMP-P3-9MP-T2_rev3.xls"]
[7825,"swri","2010-03-08","08:20:27","LA92","EPA-TCOR-P3-7-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6618,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-TCOR-P3-7-T1_rev3.xls"]
[7826,"swri","2010-03-08","10:57:56","LA92","EPA-CIMP-P3-14-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6769,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-CIMP-P3-14-T1_rev3.xls"]
[7827,"swri","2010-03-08","13:27:08","LA92","EPA-F150-P3-5-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",6988.9,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-F150-P3-5-T1_rev3.xls"]
[7842,"swri","2010-03-09","10:07:06","LA92","EPA-CIMP-P3-14-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6781,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-CIMP-P3-14-T2_rev3.xls"]
[7843,"swri","2010-03-09","11:43:23","LA92","EPA-FFOC-P3-1-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7573,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-FFOC-P3-1-T1_rev3.xls"]
[7844,"swri","2010-03-09","13:15:03","LA92","EPA-F150-P3-5-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7000,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-F150-P3-5-T2_rev3.xls"]
[7852,"swri","2010-03-10","09:19:07","LA92","EPA-SOUT-P3-13-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7481,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-SOUT-P3-13-T1_rev3.xls"]
[7853,"swri","2010-03-10","11:06:17","LA92","EPA-FFOC-P3-1-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7584,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-FFOC-P3-1-T2_rev3.xls"]
[7863,"swri","2010-03-11","08:26:31","LA92","EPA-TCOR-P3-7-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6722,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-TCOR-P3-7-T2_rev3.xls"]
[7864,"swri","2010-03-11","09:55:48","LA92","EPA-TCAM-P3-27-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1643.99092970522,44.971302,-0.417152196,0.031328850528,0,"03.14993.03.001","EPA-TCAM","TOYOTA","CAMRY","4T1BE46K28U255341",2008,2.4,"8TYXV02.4BEA",7890,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-TCAM-P3-27-T3_rev3.xls"]
[7865,"swri","2010-03-11","11:32:55","LA92","EPA-CIMP-P3-11-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6855,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-CIMP-P3-11-T1_rev3.xls"]
[7866,"swri","2010-03-11","14:07:40","LA92","EPA-SOUT-P3-13-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7492,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-SOUT-P3-13-T2_rev3.xls"]
[7867,"swri","2010-03-12","08:25:55","LA92","EPA-CIMP-P3-11-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6866,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-CIMP-P3-11-T2_rev3.xls"]
[7880,"swri","2010-03-15","09:04:29","LA92","EPA-TCOR-P3-22-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6794,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-TCOR-P3-22-T1_rev3.xls"]
[7881,"swri","2010-03-15","10:30:44","LA92","EPA-CIMP-P3-21-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6944,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-CIMP-P3-21-T1_rev3.xls"]
[7882,"swri","2010-03-15","12:02:08","LA92","EPA-FEXP-P3-31-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.03.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",9895.9,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-FEXP-P3-31-T3_rev3.xls"]
[7887,"swri","2010-03-16","08:10:31","LA92","EPA-TCOR-P3-22-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6805,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-TCOR-P3-22-T2_rev3.xls"]
[7888,"swri","2010-03-16","09:36:49","LA92","EPA-CIMP-P3-21-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",6955,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-CIMP-P3-21-T2_rev3.xls"]
[7903,"swri","2010-03-17","08:16:36","LA92","EPA-HCIV-P3-21-T4","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.03.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",7984,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,"makeup","EPA-HCIV-P3-21-T4x_rev2.xls"]
[7904,"swri","2010-03-17","09:50:53","LA92","EPA-NALT-P3-27-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.03.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",8311,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL27_BOS_EM-7095-F",0.8078,0.138,0.0542,0.7448,17708,null,null,"EPA-NALT-P3-27-T3_rev3.xls"]
[7905,"swri","2010-03-17","11:32:27","LA92","EPA-FFOC-P3-24-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7656,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-FFOC-P3-24-T1_rev3.xls"]
[7906,"swri","2010-03-17","13:25:17","LA92","EPA-SOUT-P3-9-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7566,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-SOUT-P3-9-T1_rev3.xls"]
[7913,"swri","2010-03-18","07:34:12","LA92","EPA-TCOR-P3-2MP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6877,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-TCOR-P3-2MP-T1_rev3.xls"]
[7914,"swri","2010-03-18","09:46:46","LA92","EPA-CIMP-P3-26-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7030,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,"makeup","EPA-CIMP-P3-26-T1x_rev2.xls"]
[7915,"swri","2010-03-18","11:31:16","LA92","EPA-FFOC-P3-24-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7667,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-FFOC-P3-24-T2_rev3.xls"]
[7916,"swri","2010-03-18","13:54:50","LA92","EPA-SOUT-P3-9-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7577,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-SOUT-P3-9-T2_rev3.xls"]
[7917,"swri","2010-03-19","08:20:49","LA92","EPA-TCOR-P3-2MP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6888,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-TCOR-P3-2MP-T2_rev3.xls"]
[7918,"swri","2010-03-19","09:44:48","LA92","EPA-CIMP-P3-26-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7041,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-CIMP-P3-26-T2_rev3.xls"]
[7935,"swri","2010-03-22","08:33:12","LA92","EPA-TCOR-P3-1-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6961,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-TCOR-P3-1-T1_rev3.xls"]
[7936,"swri","2010-03-22","10:07:53","LA92","EPA-CIMP-P3-4-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7116,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,"makeup","EPA-CIMP-P3-4-T1x_rev3.xls"]
[7937,"swri","2010-03-22","11:54:30","LA92","EPA-F150-P3-5-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7093.9,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-F150-P3-5-T3_rev5.xls"]
[7943,"swri","2010-03-23","08:24:32","LA92","EPA-TCOR-P3-1-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",6972,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-TCOR-P3-1-T2_rev3.xls"]
[7944,"swri","2010-03-23","09:56:52","LA92","EPA-DCAL-P3-28-T3","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1587.30158730159,71.126718,-0.54445968,0.041117915304,0,"03.14993.03.001","EPA-DCAL","DODGE","CALIBER","1B3HB78K68D590884",2008,2.4,"8CRXB02.4MEO",7793,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-DCAL-P3-28-T3_rev3.xls"]
[7945,"swri","2010-03-23","11:27:00","LA92","EPA-CIMP-P3-4-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7128,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,"makeup","EPA-CIMP-P3-4-T2x_rev2.xls"]
[7946,"swri","2010-03-23","13:54:57","LA92","EPA-F150-P3-5-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7104.9,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL5B_MCI_EM-7061-F",0.8697,0.1303,0,0.7578,18438,null,null,"EPA-F150-P3-5-T4_rev3.xls"]
[7955,"swri","2010-03-24","08:56:06","LA92","EPA-HCIV-P3-22-T3","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.03.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",8059,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-HCIV-P3-22-T3_rev3.xls"]
[7967,"swri","2010-03-25","07:23:46","LA92","EPA-TCOR-P3-16-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7044,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-TCOR-P3-16-T1_rev3.xls"]
[7968,"swri","2010-03-25","09:01:51","LA92","EPA-F150-P3-31-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7178,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-F150-P3-31-T1_rev3.xls"]
[7973,"swri","2010-03-26","08:30:53","LA92","EPA-TCOR-P3-16-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7055,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-TCOR-P3-16-T2_rev3.xls"]
[7974,"swri","2010-03-26","10:00:51","LA92","EPA-F150-P3-31-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7189.1,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL31_GPZ_EM-7074-F",0.8041,0.1245,0.0714,0.7748,16885,null,null,"EPA-F150-P3-31-T2_rev3.xls"]
[7992,"swri","2010-03-29","08:27:50","LA92","EPA-CSIL-P3-13-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.03.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",8489,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,"makeup","EPA-CSIL-P3-13-T4x_rev4.xls"]
[7993,"swri","2010-03-29","10:00:12","LA92","EPA-F150-P3-15MP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7261,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-F150-P3-15MP-T1_rev4.xls"]
[7995,"swri","2010-03-29","14:10:03","LA92","EPA-CIMP-P3-12-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7203,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-CIMP-P3-12-T1_rev3.xls"]
[8001,"swri","2010-03-30","08:22:56","LA92","EPA-CIMP-P3-12-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7214,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-CIMP-P3-12-T2_rev3.xls"]
[8002,"swri","2010-03-30","09:50:41","LA92","EPA-FFOC-P3-14EP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7738.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1_rev3.xls"]
[8003,"swri","2010-03-30","11:29:17","LA92","EPA-TCOR-P3-1-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7138,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL1_SAT_GA-6995-F",0.8247,0.1365,0.0388,0.7218,18078,null,null,"EPA-TCOR-P3-1-T4_rev3.xls"]
[8004,"swri","2010-03-30","14:09:43","LA92","EPA-F150-P3-15MP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7272,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-F150-P3-15MP-T2_rev3.xls"]
[8014,"swri","2010-03-31","08:21:39","LA92","EPA-FEXP-P3-4-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.03.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",10001.3,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-FEXP-P3-4-T4_rev3.xls"]
[8015,"swri","2010-03-31","10:01:54","LA92","EPA-FFOC-P3-14EP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7749.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-FFOC-P3-14EP-T2_rev3.xls"]
[8016,"swri","2010-03-31","11:29:07","LA92","EPA-SOUT-P3-15-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7651,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-SOUT-P3-15-T1_rev3.xls"]
[8027,"swri","2010-04-01","08:21:44","LA92","EPA-TCOR-P3-15-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7210,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-TCOR-P3-15-T1_rev3.xls"]
[8028,"swri","2010-04-01","09:47:40","LA92","EPA-CIMP-P3-8-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7290,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-CIMP-P3-8-T1_rev3.xls"]
[8029,"swri","2010-04-01","11:19:56","LA92","EPA-SOUT-P3-15-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7662,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-SOUT-P3-15-T2_rev3.xls"]
[8030,"swri","2010-04-01","13:54:40","LA92","EPA-F150-P3-16-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7348.1,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-F150-P3-16-T1_rev2.xls"]
[8034,"swri","2010-04-02","08:19:51","LA92","EPA-CIMP-P3-8-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7301,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-CIMP-P3-8-T2_rev3.xls"]
[8035,"swri","2010-04-02","09:57:27","LA92","EPA-TCOR-P3-15-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7221,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-TCOR-P3-15-T2_rev3.xls"]
[8036,"swri","2010-04-02","11:27:37","LA92","EPA-FEXP-P3-25-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.03.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",10074.1,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-FEXP-P3-25-T3_rev3.xls"]
[8037,"swri","2010-04-02","14:01:39","LA92","EPA-F150-P3-16-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7359.1,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-F150-P3-16-T2_rev3.xls"]
[8052,"swri","2010-04-05","08:27:27","LA92","EPA-F150-P3-7-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7430.1,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-F150-P3-7-T1_rev3.xls"]
[8053,"swri","2010-04-05","10:26:10","LA92","EPA-TCOR-P3-28-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7292,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-TCOR-P3-28-T1_rev3.xls"]
[8054,"swri","2010-04-05","11:48:46","LA92","EPA-CIMP-P3-25-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7373,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-CIMP-P3-25-T1_rev3.xls"]
[8058,"swri","2010-04-06","08:24:45","LA92","EPA-CIMP-P3-25-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7384,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-CIMP-P3-25-T2_rev3.xls"]
[8059,"swri","2010-04-06","09:49:49","LA92","EPA-TCOR-P3-28-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7303,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-TCOR-P3-28-T2_rev3.xls"]
[8060,"swri","2010-04-06","11:27:48","LA92","EPA-F150-P3-7-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7441.1,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-F150-P3-7-T2_rev3.xls"]
[8071,"swri","2010-04-07","08:34:38","LA92","EPA-SOUT-P3-3-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7756,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-SOUT-P3-3-T1_rev3.xls"]
[8072,"swri","2010-04-07","10:04:36","LA92","EPA-FFOC-P3-21-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7819.9,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-FFOC-P3-21-T3_rev3.xls"]
[8082,"swri","2010-04-08","08:25:12","LA92","EPA-TCOR-P3-30-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7373,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-TCOR-P3-30-T1_rev3.xls"]
[8083,"swri","2010-04-08","09:59:37","LA92","EPA-CIMP-P3-9EP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7458,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-CIMP-P3-9EP-T1_rev3.xls"]
[8084,"swri","2010-04-08","11:27:45","LA92","EPA-SOUT-P3-3-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7767,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL3_FLG_EM-7053-F",0.8211,0.1398,0.0391,0.736,17926,null,null,"EPA-SOUT-P3-3-T2_rev3.xls"]
[8085,"swri","2010-04-08","14:06:30","LA92","EPA-F150-P3-26-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7510.2,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,"makeup","EPA-F150-P3-26-T1x_rev2.xls"]
[8086,"swri","2010-04-09","08:23:52","LA92","EPA-TCOR-P3-30-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7384,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-TCOR-P3-30-T2_rev3.xls"]
[8087,"swri","2010-04-09","09:47:41","LA92","EPA-CIMP-P3-9EP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7469,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL9_KAW_EM-6955-F",0.8721,0.1279,0,0.7456,18590,null,null,"EPA-CIMP-P3-9EP-T2_rev3.xls"]
[8088,"swri","2010-04-09","11:29:53","LA92","EPA-F150-P3-26-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7521.1,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-F150-P3-26-T2_rev3.xls"]
[8103,"swri","2010-04-12","08:33:48","LA92","EPA-TCOR-P3-11-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7453,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-TCOR-P3-11-T1_rev3.xls"]
[8104,"swri","2010-04-12","09:55:54","LA92","EPA-CIMP-P3-15-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7543,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-CIMP-P3-15-T1_rev4.xls"]
[8105,"swri","2010-04-12","11:31:10","LA92","EPA-F150-P3-2-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7590.8,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-F150-P3-2-T1_rev2.xls"]
[8109,"swri","2010-04-13","08:15:34","LA92","EPA-FFOC-P3-8-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7890,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-FFOC-P3-8-T3_rev2.xls"]
[8110,"swri","2010-04-13","09:39:40","LA92","EPA-TCOR-P3-11-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7465,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-TCOR-P3-11-T2_rev3.xls"]
[8111,"swri","2010-04-13","11:18:14","LA92","EPA-CIMP-P3-15-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7554,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-CIMP-P3-15-T2_rev3.xls"]
[8112,"swri","2010-04-13","13:57:28","LA92","EPA-F150-P3-2-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7601.8,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-F150-P3-2-T2_rev2.xls"]
[8130,"swri","2010-04-15","08:26:30","LA92","EPA-F150-P3-28-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7671.2,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-F150-P3-28-T1_rev4.xls"]
[8131,"swri","2010-04-15","09:58:30","LA92","EPA-TCOR-P3-14-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7534,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-TCOR-P3-14-T1_rev3.xls"]
[8132,"swri","2010-04-15","11:45:59","LA92","EPA-NALT-P3-6-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.03.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",8311,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-NALT-P3-6-T3_rev3.xls"]
[8133,"swri","2010-04-15","13:10:15","LA92","EPA-CIMP-P3-23-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7627,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-CIMP-P3-23-T3_rev2.xls"]
[8135,"swri","2010-04-16","09:50:41","LA92","EPA-NALT-P3-6-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",1587.30158730159,87.674022,-0.818290872,0.034219290888,0,"03.14993.03.001","EPA-NALT","NISSAN","ALTIMA","1N4AL21E38N449596",2008,2.5,"8HNXV02.4TKR",8394,"A4 ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-NALT-P3-6-T4_rev3.xls"]
[8136,"swri","2010-04-16","11:31:15","LA92","EPA-TCOR-P3-14-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7545,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-TCOR-P3-14-T2_rev3.xls"]
[8137,"swri","2010-04-16","14:11:49","LA92","EPA-F150-P3-28-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7682.3,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL28_NBA_EM-7096-F",0.8225,0.1253,0.0522,0.7724,17435,null,null,"EPA-F150-P3-28-T2_rev4.xls"]
[8155,"swri","2010-04-19","08:26:30","LA92","EPA-HCIV-P3-21-T5","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.03.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",8133,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-HCIV-P3-21-T5_rev2.xls"]
[8156,"swri","2010-04-19","09:50:03","LA92","EPA-TCOR-P3-20-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7615,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,"makeup","EPA-TCOR-P3-20-T1x_rev1.xls"]
[8157,"swri","2010-04-19","11:31:28","LA92","EPA-CSIL-P3-21-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.03.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",8623,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,"makeup","EPA-CSIL-P3-21-T3x_rev2.xls"]
[8158,"swri","2010-04-19","14:11:56","LA92","EPA-F150-P3-11-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7751.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,"makeup","EPA-F150-P3-11-T1x_rev1.xls"]
[8161,"swri","2010-04-20","09:35:09","LA92","EPA-TCOR-P3-20-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7626,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,"makeup","EPA-TCOR-P3-20-T2x_rev1.xls"]
[8162,"swri","2010-04-20","11:01:26","LA92","EPA-F150-P3-11-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7762.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,"makeup","EPA-F150-P3-11-T2x_rev1.xls"]
[8171,"swri","2010-04-21","08:11:45","LA92","EPA-HCIV-P3-6-T3","PGW","PGW","E. JIMENEZ",1360.54421768707,36.119384,0.13744938,0.028345531752,0,"03.14993.03.001","EPA-HCIV","HONDA","CIVIC","2HGFA16538H313195",2008,1.8,"8HNXV01.8LKR",8203,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-HCIV-P3-6-T3_rev2.xls"]
[8172,"swri","2010-04-21","09:45:32","LA92","EPA-CSIL-P3-30-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.03.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",8695,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL30_BUF_EM-7060-F",0.8256,0.1381,0.0363,0.7513,17702,null,null,"EPA-CSIL-P3-30-T3_rev3.xls"]
[8180,"swri","2010-04-22","08:17:34","LA92","EPA-F150-P3-20-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7834.1,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-F150-P3-20-T1_rev3.xls"]
[8181,"swri","2010-04-22","09:42:57","LA92","EPA-TCOR-P3-2EP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7698,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-TCOR-P3-2EP-T1_rev3.xls"]
[8185,"swri","2010-04-23","08:28:36","LA92","EPA-CSIL-P3-21-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",2494.33106575964,80.645866,0.844179396,0.057062577168,0,"03.14993.03.001","EPA-CSIL","CHEVROLET","SILVERADO","2GCEC190681186746",2008,5.3,"8GMXT05.3373",8767,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL21_RNO_EM-7058-F",0.8066,0.1223,0.0711,0.7764,16894,null,null,"EPA-CSIL-P3-21-T4_rev3.xls"]
[8186,"swri","2010-04-23","10:04:39","LA92","EPA-F150-P3-20-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7845.1,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-F150-P3-20-T2_rev3.xls"]
[8187,"swri","2010-04-23","11:50:41","LA92","EPA-TCOR-P3-2EP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7709,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-TCOR-P3-2EP-T2_rev3.xls"]
[8197,"swri","2010-04-26","08:34:53","LA92","EPA-TCOR-P3-20-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7779,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-TCOR-P3-20-T3_rev3.xls"]
[8198,"swri","2010-04-26","09:59:48","LA92","EPA-F150-P3-11-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7918.9,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-F150-P3-11-T3_rev3.xls"]
[8203,"swri","2010-04-27","08:25:54","LA92","EPA-F150-P3-11-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",7929.9,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL11_MIA_EM-7055-F",0.8379,0.1251,0.037,0.7601,17677,null,null,"EPA-F150-P3-11-T4_rev4.xls"]
[8204,"swri","2010-04-27","09:52:57","LA92","EPA-TCOR-P3-20-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7790,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL20_PHX_EM-7057-F",0.7832,0.1432,0.0736,0.7429,17172,null,null,"EPA-TCOR-P3-20-T4_rev3.xls"]
[8205,"swri","2010-04-27","11:24:31","LA92","EPA-CIMP-P3-22-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7701,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL22_SLC_EM-7001-F",0.7872,0.1372,0.0756,0.7378,17219,null,null,"EPA-CIMP-P3-22-T3_rev3.xls"]
[8214,"swri","2010-04-29","08:43:24","LA92","EPA-TCOR-P3-25-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7860,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL25_TUL_EM-7073-F",0.8102,0.1186,0.0712,0.7714,16227,null,null,"EPA-TCOR-P3-25-T3_rev3.xls"]
[8215,"swri","2010-04-29","10:23:19","LA92","EPA-F150-P3-24-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",8001.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-F150-P3-24-T1_rev3.xls"]
[8216,"swri","2010-04-30","08:16:36","LA92","EPA-F150-P3-24-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",8012.7,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-F150-P3-24-T2_rev3.xls"]
[8229,"swri","2010-05-03","08:30:03","LA92","EPA-TCOR-P3-16-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",7932,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL16_OSH_EM-7056-F",0.835,0.1267,0.0383,0.7645,17646,null,null,"EPA-TCOR-P3-16-T3_rev3.xls"]
[8230,"swri","2010-05-03","09:56:59","LA92","EPA-FFOC-P3-8-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",1360.54421768707,67.790568,0.204439272,0.030023748648,0,"03.14993.03.001","EPA-FFOC","FORD","FOCUS","1FAHP32N58W151200",2008,2,"8FMXV02.0VD4",7960.8,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL8_BWI_GA-6936-F",0.859,0.141,0,0.7206,18878,null,null,"EPA-FFOC-P3-8-T4_rev3.xls"]
[8231,"swri","2010-05-03","11:36:48","LA92","EPA-SOUT-P3-24EP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7841,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-SOUT-P3-24EP-T1_rev3.xls"]
[8242,"swri","2010-05-05","08:30:08","LA92","EPA-SOUT-P3-24EP-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7864,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL24_TEX_EM-6998-F",0.7857,0.1397,0.0746,0.7431,17175,null,null,"EPA-SOUT-P3-24EP-T3_rev3.xls"]
[8243,"swri","2010-05-05","10:25:08","LA92","EPA-TCOR-P3-4-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",8002,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-TCOR-P3-4-T3_rev3.xls"]
[8244,"swri","2010-05-05","11:59:55","LA92","EPA-F150-P3-15EP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",8083.2,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-F150-P3-15EP-T1_rev3.xls"]
[8246,"swri","2010-05-06","08:27:03","LA92","EPA-F150-P3-15EP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",8094.2,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,null,"EPA-F150-P3-15EP-T2_rev3.xls"]
[8251,"swri","2010-05-07","08:28:01","LA92","EPA-SOUT-P3-7-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7936,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-SOUT-P3-7-T3_rev2.xls"]
[8262,"swri","2010-05-10","08:28:05","LA92","EPA-SOUT-P3-7-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7958,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL7_JNU_GA-6954-F",0.8594,0.1406,0,0.7214,18813,null,null,"EPA-SOUT-P3-7-T4_rev2.xls"]
[8264,"swri","2010-05-10","10:11:11","LA92","EPA-CIMP-P3-4-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7786,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-CIMP-P3-4-T3_rev2.xls"]
[8281,"swri","2010-05-12","08:23:49","LA92","EPA-CIMP-P3-23-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7862,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL23_SFO_EM-7059-F",0.7775,0.1487,0.0738,0.7485,17077,null,null,"EPA-CIMP-P3-23-T4_rev3.xls"]
[8282,"swri","2010-05-12","09:59:46","LA92","EPA-SOUT-P3-6-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",8033,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL6_IND_EM-7092-F",0.8171,0.1431,0.0398,0.7345,17890,null,null,"EPA-SOUT-P3-6-T3_rev2.xls"]
[8283,"swri","2010-05-12","11:46:52","LA92","EPA-TCOR-P3-26-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",8139,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-TCOR-P3-26-T3_rev2.xls"]
[8284,"swri","2010-05-12","13:57:54","LA92","EPA-F150-P3-10-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",8169.6,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-F150-P3-10-T3_rev2.xls"]
[8301,"swri","2010-05-17","08:36:07","LA92","EPA-F150-P3-26-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",8241.7,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-F150-P3-26-T3_rev2.xls"]
[8302,"swri","2010-05-17","10:12:00","LA92","EPA-CIMP-P3-4-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",7937,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL4_HOU_GA-6996-F",0.8239,0.1393,0.0368,0.7354,18044,null,null,"EPA-CIMP-P3-4-T4_rev4.xls"]
[8303,"swri","2010-05-17","12:14:49","LA92","EPA-TCOR-P3-2-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",8210,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-TCOR-P3-2-T3_rev2.xls"]
[8304,"swri","2010-05-17","13:56:54","LA92","EPA-SOUT-P3-12-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",8106,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL12_MLS_EM-6997-F",0.8367,0.1273,0.036,0.7524,17788,null,null,"EPA-SOUT-P3-12-T3_rev2.xls"]
[8330,"swri","2010-05-19","08:45:43","LA92","EPA-F150-P3-13-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2380.95238095238,19.12726,2.229615768,0.047086154208,0,"03.14936.03.202","EPA-F150","FORD","F150","1FTPF12V98KB22903",2008,5.4,"8FMXT05.44HF",8313.3,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL13_CLF_EM-6965-F",0.8643,0.1357,0,0.7547,18572,null,null,"EPA-F150-P3-13-T3_rev2.xls"]
[8331,"swri","2010-05-19","10:45:02","LA92","EPA-SOUT-P3-14-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",8180,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL14_BNA_EM-6956-F",0.8571,0.1429,0,0.723,18823,null,null,"EPA-SOUT-P3-14-T3_rev2.xls"]
[8332,"swri","2010-05-19","12:37:12","LA92","EPA-CIMP-P3-26-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1757.36961451247,37.009024,0.299185932,0.029743512048,0,"03.14936.03.202","EPA-CIMP","CHEVROLET","IMPALA LS","2G1WB58K689289399",2008,3.5,"8GMXV03.9052",8012,"AUTO 4SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL26_YAK_EM-7094-F",0.823,0.1221,0.0549,0.7624,17356,null,null,"EPA-CIMP-P3-26-T3_rev3.xls"]
[8341,"swri","2010-05-21","08:36:14","LA92","EPA-TCOR-P3-10-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",1303.85487528345,35.941456,-0.068858136,0.033473060856,0,"03.14936.03.202","EPA-TCOR","TOYOTA","COROLLA  CE","1WXBR32E88Z050881",2008,1.8,"8TYXV01.8BEA",8341,"AUTO ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-TCOR-P3-10-T3_rev3.xls"]
[8391,"swri","2010-05-27","08:23:25","LA92","EPA-SOUT-P3-10-T4","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",8263,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL10_LNK_EM-7093-F",0.8373,0.1271,0.0356,0.7663,17802,null,null,"EPA-SOUT-P3-10-T4_rev2.xls"]
[8392,"swri","2010-05-27","09:58:34","LA92","EPA-FEXP-P3-2EP-T1","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.03.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",10179.8,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-FEXP-P3-2EP-T1_rev2.xls"]
[8397,"swri","2010-05-28","09:06:04","LA92","EPA-FEXP-P3-2EP-T2","PGW","PGW","E JIMENEZ",2154.19501133787,63.83167,1.157243712,0.045034822296,0,"03.14993.03.001","EPA-FEXP","FORD","EXPLORER XLT","1FMEU63E78UA68879",2008,4,"8FMXT04.03DB",10190.9,"AUTO 5SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL2_ELP_GA-6953-F",0.857,0.143,0,0.7227,18897,null,null,"EPA-FEXP-P3-2EP-T2_rev2.xls"]
[9999,"swri","2010-04-05","15:13:09","LA92","EPA-SOUT-P3-15-T3","PGW","PGW","E JIMENEZ",2267.57369614512,88.341252,0.198300756,0.048484134504,0,"03.14993.03.001","EPA-SOUT","SATURN","OUTLOOK XE","5GZER13778J149312",2008,3.6,"8GMXT03.6151",7685,"AUTO 6SPD ","LA92_Auto_phase1&2","LA92_Auto_phase_3"," "," ","EPA_FUEL15_OAK_EM-6957-F",0.8709,0.1291,0,0.7434,18562,null,"Changed run number to 9999","EPA-SOUT-P3-15-T3_rev4.xls"]

{"sheet":"EstimatedNMOG","index":4,"n_rows":2869,"n_cols":10,"rows_kept":2869}
["Run Number","Test Number","Item","Phase 1","Phase 2","Phase 3","Weighted","Phase 1 speciation?","Phase 2 speciation?","Phase 3 speciation?"]
[4482,"EPA-CCOB-P3-2-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3620640581089834,2.7624622573968966E-3,0.015210227386218614,0.02246035615553082,1,0,0]
[4483,"EPA-TCAM-P3-7-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.29217218289980357,1.0281358163285708E-3,1.0693803181629187E-4,0.01607754039482645,1,0,0]
[4484,"EPA-HODY-P3-15-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.18018354390991195,1.3389811270851648E-4,0,0.009598936728078078,1,0,0]
[4485,"EPA-DCAL-P3-9-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5052927212266777,3.3546374281456437E-3,0.013630428200095884,0.029836495301496516,1,0,0]
[4486,"EPA-FEXP-P3-8-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.45209498693973343,0.005907391346509862,0.006973667599912005,0.029355511212742446,1,0,0]
[4487,"EPA-CCOB-P3-2-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.39454845240204073,2.1510470719201522E-3,0.006627648837013014,0.02275244088534252,1,0,0]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.29535523952386855,7.5374917851893266E-4,7.0704236660697781E-4,0.015993007726071852,1,0,0]
[4489,"EPA-HODY-P3-15-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.17003367242778827,0,0,0.008854901156534426,1,0,0]
[4490,"EPA-DCAL-P3-9-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4545435129948513,0.00494246811512399,0.013344937212862376,0.028558940247646904,1,0,0]
[4491,"EPA-FEXP-P3-8-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3990927306711351,0.005843007803516866,0.009888872910135621,0.02671338695613604,1,0,0]
[4510,"EPA-NALT-P3-9-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6366991874732582,0.010339655167303589,0.00899880833378084,0.04256864353393762,1,0,0]
[4511,"EPA-CCOB-P3-8-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3631001400001875,7.9767846654447657E-4,0.004111559104919881,0.019767110745249734,1,0,0]
[4512,"EPA-HODY-P3-9-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.16757222791279675,0,0,8.756683954934133E-3,1,0,0]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2713674904487447,0.000612007080551092,0.002131584309560595,0.014812999869038335,1,1,1]
[4517,"EPA-JLIB-P3-8-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6231260976118116,3.1057060428039277E-3,0.016297310167501793,0.03608027553112641,1,0,0]
[4523,"EPA-NALT-P3-9-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5330520309407645,0.011689543693245435,4.068814208100657E-3,0.038406303627439825,1,0,0]
[4524,"EPA-CCOB-P3-8-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3645171805931673,1.2413955833133492E-3,0.011971397874116912,0.021026371301699768,1,0,0]
[4525,"EPA-HODY-P3-9-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.1633791425496913,0,0,8.595699022839581E-3,1,0,0]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.27506438988992066,9.6029346336745853E-4,0.002024127728272608,0.015340957507955316,1,1,1]
[4527,"EPA-JLIB-P3-8-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5694344501591676,0.005498077901931954,8.250281298772413E-3,0.034733832408622774,1,0,0]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.38130742508183807,5.1497238160857822E-4,0,0.020355159191450832,1,0,0]
[4544,"EPA-CSIL-P3-8-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3729569419797994,0.012060966787262007,0.010769349223442805,0.030623888689903796,1,0,0]
[4545,"EPA-FEXP-P3-2-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3985502218437057,0.007835495623094973,0.01357700856569098,0.028672868566339195,1,0,0]
[4546,"EPA-DCAL-P3-8-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3704977409706509,3.7468179935650327E-3,8.506316299705878E-3,0.02303476810823825,1,0,0]
[4547,"EPA-TCAM-P3-9-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3042664966241063,1.0333577290452213E-3,4.3898697304239551E-4,0.016926582039943964,1,0,0]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.33440036980001225,2.0470368341284688E-5,0,0.017380020902592164,1,0,0]
[4552,"EPA-CSIL-P3-8-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4899052846528561,0.011429004063033526,0.013298510262768095,0.03624842146600372,1,0,0]
[4553,"EPA-FEXP-P3-2-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4211300182976358,6.5352284683140496E-3,0.008175046056532399,0.028276615249793614,1,0,0]
[4554,"EPA-DCAL-P3-8-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.40872620592358844,0.003557875287534728,0.009503432133574305,0.024867371482103374,1,0,0]
[4555,"EPA-TCAM-P3-9-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.44654773078319193,0.00101614245486814,0.000950747818937046,0.024482096960749544,1,0,0]
[4560,"EPA-NALT-P3-15-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.35669201261606215,0.006581107437784317,2.5939280710477533E-3,0.024604963825538517,1,0,0]
[4561,"EPA-TCAM-P3-9-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.26982438077846443,6.2880154131574159E-4,3.5901457554845335E-4,0.014581320190836857,1,0,0]
[4581,"EPA-NALT-P3-15-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4168431652825719,0.01075223302918848,0.003315234381525087,0.031430563862716324,1,0,0]
[4591,"EPA-HODY-P3-2-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.21256778556439318,0.000141521569554535,0,0.011289266192007819,1,0,0]
[4608,"EPA-HODY-P3-2-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.22346898074261592,4.0284892354435539E-5,1.31553118940456E-3,0.01181682030859353,1,0,0]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.31061770259718946,1.3852899634831032E-3,0.005044955785251061,0.017785434050537646,1,0,0]
[4610,"EPA-TSIE-P3-15-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4026492089411158,0,1.4651987935014504E-5,0.020981676785743857,1,0,0]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2982818633042206,2.3031500582355157E-3,0.024384413534696673,0.019083550574796382,1,0,0]
[4621,"EPA-TSIE-P3-15-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3297276843075686,0,0,0.017266200553330533,1,0,0]
[4622,"EPA-HCIV-P3-12-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.1380014649713339,6.6154387672370427E-4,1.1216005461369052E-3,0.007839483608835225,1,0,0]
[4623,"EPA-CSIL-P3-9-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3092010041490325,0.010792247345250049,0.005246497048940655,0.025792544564075013,1,0,0]
[4624,"EPA-JLIB-P3-2-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6887275429183249,2.125432947638116E-3,0.011829511880737118,0.03805684140891158,1,0,0]
[4635,"EPA-HCIV-P3-12-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.12215167984276198,1.0900360453445673E-3,1.2311368697701254E-3,0.007406492261272006,1,0,0]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.463285876896161,2.3526581464762305E-3,0.01065489523836614,0.026660166002992584,1,0,0]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4589862172901617,0.00436506512965677,0.013535367680873323,0.028620412779090092,1,0,0]
[4638,"EPA-CSIL-P3-9-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3886577066338315,0.013912920946841304,0.003959477087076036,0.032499794639693345,1,0,0]
[4639,"EPA-JLIB-P3-2-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6388338541015488,0.003783722000021819,0.014081817189416458,0.03721406266907307,1,0,0]
[4654,"EPA-FEXP-P3-13-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5842500485038761,0.008532977442330676,0.015088457818231368,0.03928535629196677,1,0,0]
[4655,"EPA-DCAL-P3-13-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.50389908804721,0.005238981676758944,0.00886270155231791,0.03105620185003364,1,0,0]
[4656,"EPA-NALT-P3-1-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2873786434775896,6.501372559336558E-3,3.770072672814667E-3,0.02087946868987458,1,0,0]
[4657,"EPA-HODY-P3-12-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.17628721243963574,0,0,0.009285523997405868,0,0,0]
[4658,"EPA-TCAM-P3-8-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.32840708109789785,8.2626101516537515E-4,0,0.01758949581457126,1,0,0]
[4659,"EPA-HODY-P3-12-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.1822941785520822,0,0,0.009501635893396873,1,0,0]
[4660,"EPA-NALT-P3-1-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2997828629307687,0.004954904615592471,0.003550117271791444,0.02021487827618977,1,0,0]
[4661,"EPA-TCAM-P3-8-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.28566834033936706,6.4794367543337037E-4,3.3056413535568807E-4,0.015281961478227841,1,0,0]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3802874397296456,7.83371335376905E-4,3.2099936430199554E-3,0.02069109102133893,1,0,0]
[4687,"EPA-CSIL-P3-15-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5766050209130658,0.00973943209621325,0.007864862770466326,0.038858998336787486,1,0,0]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3944193789617628,0,0,0.020673668534331974,1,0,0]
[4690,"EPA-NALT-P3-24-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5028311753203314,6.34261973223462E-3,3.4857298234610787E-3,0.031751337470689915,1,0,0]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4052996152632573,1.149946942315089E-3,0.005510976012401672,0.022160814053600163,1,0,0]
[4697,"EPA-CSIL-P3-15-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5063294438492258,0.010049023244689344,0.010457441820480836,0.0356835249604574,1,0,0]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3383557850090274,0,0,0.01765893521097307,1,0,0]
[4700,"EPA-NALT-P3-24-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4463045752027804,0.007920641516670532,0.00377357652529515,0.03049008309378228,1,0,0]
[4720,"EPA-DCAL-P3-2-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.43356605026118283,5.28051537049365E-3,0.016012924680624086,0.02790368431713185,1,0,0]
[4721,"EPA-HCIV-P3-24-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.19299420231842437,1.1444394705866637E-3,1.0237970172004205E-3,0.011154466599204039,1,0,0]
[4722,"EPA-HODY-P3-22-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.14735221402748436,0,0,7.7577539426268854E-3,0,0,0]
[4723,"EPA-JLIB-P3-15-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5558708357758504,1.8669544084182863E-3,7.1252785327822225E-3,0.030825413379592218,1,0,0]
[4724,"EPA-FEXP-P3-9-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3902120399509951,0.00465331414501246,0.012723911067035042,0.02522631313101674,1,0,0]
[4727,"EPA-DCAL-P3-2-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4807124298637046,0.006036420189507657,0.012981431082659646,0.030705401138856576,1,0,0]
[4728,"EPA-HCIV-P3-24-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.13667700295065113,8.9878815934899556E-4,1.1007501228954557E-3,0.008017380217935265,1,0,0]
[4729,"EPA-HODY-P3-22-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.1670093632993228,0,0,8.726098297894367E-3,1,0,0]
[4730,"EPA-JLIB-P3-15-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5691768018132173,0.002833365838175482,0.01618032940647803,0.03280636230859522,1,0,0]
[4731,"EPA-FEXP-P3-9-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.38987165023611536,0.005152830934421123,0.012351949094839056,0.025680829891128597,1,0,0]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3923294592254479,1.2455411527901883E-4,2.0886616717507925E-3,0.020831317961111175,1,0,0]
[4741,"EPA-TCAM-P3-15-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3637240407470394,4.5337044137352104E-4,1.6608918868300715E-3,0.019322440020880353,1,0,0]
[4762,"EPA-JLIB-P3-9-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.7210711249624845,3.1695735048881406E-3,0.02023297415744301,0.04110316329020511,1,0,0]
[4763,"EPA-DCAL-P3-15-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4616186779378956,2.9539866232971774E-3,0.012791384285874166,0.027344330755356333,1,0,0]
[4765,"EPA-TCAM-P3-15-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.33047816211609227,4.7459594955006647E-4,0,0.017744739909638978,1,0,0]
[4766,"EPA-HCIV-P3-8-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3474927177422446,8.4269806388201525E-4,0.002139358044752194,0.018860233214637513,1,0,0]
[4780,"EPA-JLIB-P3-9-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6596352701553668,0.004225714201240321,0.012805741985128336,0.03859729526506677,1,0,0]
[4781,"EPA-DCAL-P3-15-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4114321269943617,4.63161842101289E-3,0.011874993680653968,0.026018201818193285,1,0,0]
[4782,"EPA-HCIV-P3-8-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.31797420627465084,1.5093521228205758E-3,0.003042636937033477,0.01813453182960994,1,0,0]
[4783,"EPA-HODY-P3-8-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.23566378353330147,0,0,0.01226482354372458,1,0,0]
[4784,"EPA-NALT-P3-2-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.7117296337692031,0.011491779781282938,0.005785420344669476,0.04794225238771974,1,0,0]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.3317155372065228,7.5562343013732631E-5,0,0.017463278242393982,1,0,0]
[4799,"EPA-HODY-P3-8-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.17811178806417438,0,0,0.009260649142519317,1,0,0]
[4800,"EPA-NALT-P3-2-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.734020829139108,0.009933423144604586,0.009121979230954714,0.04713049336965061,1,0,0]
[4801,"EPA-CCOB-P3-7-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.335131320872462,0.00124519540331044,0.009159719682906619,0.019112660172975273,1,0,0]
[4802,"EPA-FEXP-P3-15-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.37069539539274715,0.005134573919876056,0.007961359910067429,0.024345155729158224,1,0,0]
[4803,"EPA-CSIL-P3-2-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3082951122847883,0.01551006614944024,0.021403357940189785,0.031012552933841732,1,0,0]
[4810,"EPA-TCAM-P3-13-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.3963835440828389,1.1806411465455613E-3,5.9813011384533756E-4,0.02162830926218322,1,0,0]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3584372321375192,1.6802144983821595E-3,0.009293392749233707,0.020812689290018636,1,0,0]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.7517090426894957,2.9351117093942636E-3,0.011929697775895332,0.04189727101141148,1,0,0]
[4813,"EPA-FEXP-P3-15-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3922028099722734,0.003724294988562223,0.011061355454281236,0.024514502803355702,1,0,0]
[4814,"EPA-CSIL-P3-2-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3306675659403823,0.018026992179045517,0.013969470334723014,0.03389091662635727,1,0,0]
[4816,"EPA-JLIB-P3-13-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.7772505663593412,0.00469771443707597,0.01516561142423524,0.04534889547642034,1,0,0]
[4847,"EPA-HCIV-P3-20-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.22671270257828144,7.9885282920636141E-4,1.0037641326733654E-3,0.012523788469276072,1,0,0]
[4848,"EPA-HODY-P3-20-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.18779600292406698,0,0,0.00979413152526251,1,0,0]
[4849,"EPA-TCAM-P3-11-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.30933336202829703,0.002369268265200608,0.000677130071297672,0.01833227116603061,1,0,0]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5903969999639885,0.011462601675050164,3.7348587119396728E-3,0.04106286622567313,1,0,0]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.46869066175210083,7.5672340961606356E-4,0.005574434119240876,0.025396596016526024,1,0,0]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4106327447428216,9.2191968022391115E-4,0.007646478529818355,0.022814100065110803,1,0,0]
[4858,"EPA-HODY-P3-20-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.21247616851293513,3.7280235606752209E-5,0,0.011176823106306992,1,0,0]
[4859,"EPA-NALT-P3-21-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6689619539492089,0.007973214833640451,0.003103523783439157,0.04202657780956759,1,0,0]
[4875,"EPA-HCIV-P3-20-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.24480139551344682,1.0906457129765965E-3,0.001085440715421431,0.013822360341749503,1,0,0]
[4876,"EPA-TSIE-P3-12-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3804572485199728,0,0,0.019803098186438953,1,0,0]
[4877,"EPA-JLIB-P3-12-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6091004589955495,0.003827846713060504,0.0101905699584157,0.03540922588468499,1,0,0]
[4882,"EPA-FEXP-P3-16-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3716822702732416,0.008496092626861728,0.007300966798223303,0.02729354450165222,1,0,0]
[4883,"EPA-CSIL-P3-16-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.42325614340930595,0.012899847973268876,0.01452817102090187,0.0340960670873694,1,0,0]
[4889,"EPA-TCAM-P3-11-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.23333402995267377,5.1061402623880177E-4,1.5362839653756285E-4,0.012583173546355918,1,0,0]
[4890,"EPA-TSIE-P3-12-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.33560577779718065,0,0,0.017518902535647883,1,0,0]
[4891,"EPA-JLIB-P3-12-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6295350145504996,3.1231114238737673E-3,0.012524101706740063,0.03599533437497414,1,0,0]
[4892,"EPA-FEXP-P3-16-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4278217462787774,0.004486226675332037,0.016806643982981054,0.02738182720192999,1,0,0]
[4893,"EPA-CSIL-P3-16-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.467468604895417,0.016484484977217863,5.885079867106055E-3,0.03908694020103465,1,0,0]
[4909,"EPA-CCOB-P3-5-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4915069640888378,0.00181034158912841,0.005880226349598154,0.02756598213502591,1,0,0]
[4910,"EPA-HODY-P3-5-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2078425334473712,0,0,0.010816274154865278,1,0,0]
[4911,"EPA-NALT-P3-5-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6372174398248324,0.010263659185221588,0.006271200734710876,0.042726006071077384,1,0,0]
[4936,"EPA-CCOB-P3-5-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4792081540896213,1.4148243713452192E-3,0.009744200558079182,0.026813298849616564,1,0,0]
[4937,"EPA-FEXP-P3-20-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3394495974591229,0.007030864432724956,0.007103552490267342,0.024214974488908875,1,0,0]
[4938,"EPA-JLIB-P3-20-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.7079450108657072,2.6212701513766805E-3,0.005042612189883775,0.03896851452803387,1,0,0]
[4942,"EPA-HODY-P3-5-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.21614398289146475,5.8148094580126947E-5,0,0.011448254322302096,1,0,0]
[4943,"EPA-FEXP-P3-20-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3083148286248119,0.00868283641724107,0.005214496084127033,0.023933311591717812,1,0,0]
[4944,"EPA-JLIB-P3-20-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6726369130710363,2.7075380646345492E-3,0.006699565138175005,0.03728508129527374,1,0,0]
[4945,"EPA-TSIE-P3-20-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.49096575661295666,0,0,0.02579323448175847,1,0,0]
[4946,"EPA-NALT-P3-5-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6576981802532907,0.011975627414620115,7.88509334205683E-3,0.04514130904586192,1,0,0]
[4959,"EPA-DCAL-P3-1-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3086696983124728,0.00349938872578243,0.007081218104806718,0.019473104673859133,1,0,0]
[4960,"EPA-TCAM-P3-21-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.29030285772927805,5.4600669954205441E-4,3.4341504995666475E-4,0.015578692948681852,1,0,0]
[4961,"EPA-HCIV-P3-15-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2617447594977022,8.3542353037287936E-4,8.0089980940607427E-4,0.014458918041500613,1,0,0]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.37837493593002164,0.0092820060635983,0,0.027744153445528608,1,0,0]
[4974,"EPA-HCIV-P3-15-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2752186365882703,0.008144678551279953,9.7702807419394375E-4,0.021523756222425056,1,0,0]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4057516072389034,5.4497695524608055E-3,3.47174291587358E-3,0.026115596130509483,1,0,0]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2451032932334078,0.005291254023395267,0,0.017385673166286437,1,0,0]
[4979,"EPA-NALT-P3-8-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4435911094815898,0.014776238180047816,6.9491247407541925E-3,0.036188907362831146,1,0,0]
[4987,"EPA-TSIE-P3-20-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.32275091747741574,0.008536874074844067,0,0.02419043431630805,1,0,0]
[4988,"EPA-DCAL-P3-1-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3214780765764388,0.008443747884724129,0.005237063559392135,0.024322888227602823,1,0,0]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.41535631812192825,0.005912280421657177,0.002057808806969565,0.027066086572712023,1,0,0]
[4990,"EPA-HODY-P3-13-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2391841384896013,0.005291264630865093,0,0.017107885786306544,1,0,0]
[4991,"EPA-NALT-P3-8-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.40410868593211685,0.012597332982722137,0.007217938101061094,0.032400443634980396,1,0,0]
[5042,"EPA-DCAL-P3-24-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3564767445772377,0.007763367780624162,6.673310040058454E-3,0.025432007813320823,1,0,0]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.29039786370645126,0.01580222859236932,0.024102417122432756,0.030661542261196537,1,1,1]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.44770937229465224,0.006607109322189141,9.860311913821718E-3,0.029655668756786754,1,0,0]
[5046,"EPA-HCIV-P3-11-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.21722157354370708,5.605261190167847E-4,1.2320940898304224E-3,0.011961657514305786,1,0,0]
[5047,"EPA-TCAM-P3-2-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3746909507735242,1.277640995519595E-3,6.5168532549363578E-4,0.020708474816724318,1,0,0]
[5054,"EPA-DCAL-P3-24-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3547340544614425,0.002973293719223261,0.01131029565660947,0.021800781771913684,1,0,0]
[5055,"EPA-HCIV-P3-11-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.23315054923504067,8.9874331430972053E-4,0.001161301290799958,0.013033244840836069,1,0,0]
[5056,"EPA-TCAM-P3-2-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3171011001302723,7.6195810424611106E-4,0.000505784080283891,0.01728087941424577,1,0,0]
[5057,"EPA-CSIL-P3-23-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.34777924283180367,0.0178806916012049,0.012812438401570809,0.03477616751620273,1,0,0]
[5058,"EPA-FEXP-P3-14-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5062748375688616,0.005231741844147725,0.011466025478869088,0.03178166295038704,1,0,0]
[5072,"EPA-JLIB-P3-5-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.9369777938786039,1.493417461692862E-3,0.033865933365624434,0.05258587653912638,1,0,0]
[5073,"EPA-TSIE-P3-5-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.584745372556169,0,0,0.030701668859634487,1,0,0]
[5074,"EPA-HODY-P3-30-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.15224523300897497,0,0,0.00794412164115214,1,0,0]
[5075,"EPA-NALT-P3-16-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5258075896472962,0.009684267720173832,4.2008122246407174E-3,0.03573646760310299,1,0,0]
[5079,"EPA-JLIB-P3-5-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.9838264274876725,2.466541207995047E-3,0.0373676823821146,0.054815670201763846,1,0,0]
[5080,"EPA-TSIE-P3-5-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5931614883788526,0,0,0.030879307347272254,1,0,0]
[5081,"EPA-HODY-P3-30-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.16884470860327977,0,0,8.896513915344479E-3,1,0,0]
[5082,"EPA-NALT-P3-16-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5153977351924756,0.00669293852740311,0.005409800954908894,0.03285304883618071,1,0,0]
[5083,"EPA-DCAL-P3-24-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.3465160503042565,0.002828705181062368,0.005472238812690681,0.020573228471832364,1,0,0]
[5116,"EPA-HODY-P3-1-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.14440994848762428,0,0,0.007553863770962743,1,0,0]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3836594643287318,2.2948640869011606E-4,1.919523053501851E-3,0.020138111571190834,1,0,0]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5101113172853241,3.7043147821025687E-3,0.01643800822330254,0.030563865100314225,1,0,0]
[5133,"EPA-HODY-P3-1-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.14364084461591517,0.005238682251732404,0,0.012091938433339385,1,0,0]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.38188537772897874,3.432445252195682E-3,0.003603463878067884,0.02307311988173564,1,0,0]
[5135,"EPA-DCAL-P3-7-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.417871457320823,0.005723120032798993,0.016193761309354758,0.027792668209146786,1,0,0]
[5136,"EPA-FEXP-P3-1-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3299413886611953,0.006604539401419024,2.4224187072113806E-3,0.023337473710080187,1,0,0]
[5137,"EPA-CSIL-P3-7-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4807444973988201,0.015188426685434426,0.010242388979254823,0.03902736024827546,1,0,0]
[5152,"EPA-TCAM-P3-12-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3542214575355728,1.9998234803025837E-3,1.5120208308176653E-4,0.02008482883142885,1,0,0]
[5153,"EPA-JLIB-P3-1-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4832893008368428,1.9946539571767544E-3,4.8431723650936625E-3,0.02703466618625175,1,0,0]
[5155,"EPA-FEXP-P3-1-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.3175961786380798,4.9497385175049655E-3,0.003807429001957422,0.021267078741941007,1,0,0]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2660094847792623,1.8405227763373636E-3,3.2831444912063755E-3,0.015552861096207267,1,1,1]
[5175,"EPA-TCAM-P3-12-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.32193271327817224,0.006151462491541683,4.0665119491496156E-4,0.022227301387070825,1,0,0]
[5176,"EPA-JLIB-P3-1-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.44963913041554054,0.007590753090583047,0.006259817992180307,0.030397982702779377,1,0,0]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.5004584600713899,0.01714577309221475,0.011430852598498138,0.041942592961275,1,1,1]
[5178,"EPA-TSIE-P3-16-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5064101780352595,0.003877626936825465,0,0.029860058098431737,1,0,0]
[5186,"EPA-HCIV-P3-14-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.24836366055667272,0.004937212094750863,8.5291552130507353E-4,0.017408176679659295,1,0,0]
[5187,"EPA-NALT-P3-16-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.4908106061191816,0.011421294870297059,3.5078794374942407E-3,0.03585400801555957,1,0,0]
[5188,"EPA-TSIE-P3-16-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3715694994236465,2.6547042644501956E-3,0,0.021962315260248624,1,0,0]
[5219,"EPA-TCAM-P3-26-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.39723442829394423,0.003700845804212543,3.8411238671300904E-4,0.023796260494009534,1,0,0]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.21958322147346035,2.3236423231294567E-3,0,0.01351200020666078,1,0,0]
[5221,"EPA-DCAL-P3-26-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.35484225046864576,0.006066372599688983,0.010230129062996605,0.0240686895220778,1,0,0]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.40108452280142803,2.5053438519172144E-3,0.003432185817067087,0.023389376145248903,1,0,0]
[5223,"EPA-NALT-P3-20-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4610551846457308,0.010242555996403594,3.8396192966433204E-3,0.03300020830333066,1,0,0]
[5230,"EPA-TCAM-P3-26-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2995560518577651,0.003132855629922736,9.1304413333822773E-4,0.01841086380642706,1,0,0]
[5231,"EPA-HODY-P3-28-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.22107927645396183,1.9937909233642785E-4,0,0.011792823230212702,1,0,0]
[5232,"EPA-CSIL-P3-7-T5","NM_FIDHC, g/mi",0.44446570112570244,0.017497951150692463,0.007012517990597317,0.03877596758544251,1,0,0]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.32988383370216695,3.0244393439476554E-3,0.002975328401861221,0.019967566625343703,1,0,0]
[5250,"EPA-NALT-P3-20-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4311484068465932,7.640572552668287E-3,0.004232818695214906,0.029351992084743154,1,0,0]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.36704438849740384,4.5727063951945553E-4,0,0.01941523232750708,1,0,0]
[5252,"EPA-HCIV-P3-9-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.14646476862248226,1.2290610168198051E-3,1.0599507183644379E-3,0.008811017713710054,1,0,0]
[5253,"EPA-DCAL-P3-26-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3431584151887517,3.5318830325244267E-3,0.010828222591446375,0.021455261205455333,1,0,0]
[5266,"EPA-TSIE-P3-4-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3113921662723226,7.8593469372613466E-4,0,0.01690504940436356,1,0,0]
[5267,"EPA-HCIV-P3-9-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.17712258741022407,1.0744912169491656E-3,0.001198779025520398,0.010261083579492652,1,0,0]
[5268,"EPA-JLIB-P3-24-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4965083010449348,0.003872919364671981,0.004195014950843536,0.029384544414419816,1,0,0]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3141483205397982,3.4656728579435547E-3,3.5148190873935605E-3,0.019475261854447954,1,0,0]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.364917536230686,0.02028461305241154,0.015264787173378496,0.03788355379709282,1,1,1]
[5277,"EPA-FEXP-P3-6-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3011475548682742,0.003929412140123242,0.01066893020294812,0.019836175687495156,1,0,0]
[5278,"EPA-CSIL-P3-6-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.28700890405008744,0.014180523942618695,0.015219423608650934,0.028283243553496876,1,0,0]
[5279,"EPA-JLIB-P3-24-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.47502687366664387,1.520466345349655E-3,0.007665389948171427,0.0264036332315695,1,0,0]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3650065819788921,0.003042896331681876,0.011718385732937571,0.022369400233020302,1,0,0]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.8648940676529251,0.012800935524477799,0.007574090870482304,0.05688172164608578,1,0,0]
[5311,"EPA-TCAM-P3-20-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3712919398252576,7.4043265084329176E-4,3.205511469292099E-3,0.020242664450803107,1,0,0]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.42516145604631955,4.2942515277777116E-4,0.05142886117637762,0.026169799964091536,1,0,0]
[5313,"EPA-DCAL-P3-30-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4196528679133745,0.002208186241156466,0.01806751871603103,0.024738630343099793,1,0,0]
[5320,"EPA-DCAL-P3-30-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4208257314465759,0.004572316723069051,0.019129863649816607,0.02720714037632767,1,0,0]
[5321,"EPA-NALT-P3-13-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.8023709278032205,0.009582191963132265,0.009015436072925966,0.05083266089548374,1,0,0]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3923302305715376,3.1693647358649768E-4,0.010660055313369483,0.021519995414329342,1,0,0]
[5324,"EPA-FEXP-P3-27-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3854593983383991,0.006348567702974852,0.015007383504128499,0.026767677758246865,1,0,0]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.1610318866018986,7.9298701749681985E-4,0.003975659314799992,0.009295370895682675,1,1,1]
[5342,"EPA-TSIE-P3-30-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.38385547148883126,1.1872768295131508E-4,0,0.02011895845544523,1,0,0]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.24989878738892257,1.4180263016434254E-4,0,0.013305830377180763,1,0,0]
[5345,"EPA-CSIL-P3-24-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2750271316391695,0.012028873639856292,0.007909784897424778,0.02547846829838684,1,0,0]
[5346,"EPA-TCAM-P3-20-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.3293283485280389,5.7758874808686673E-4,1.1502509503368348E-3,0.01768635471081429,1,0,0]
[5353,"EPA-HCIV-P3-6-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.15719935598959242,2.0567302392858608E-3,1.0166746718684044E-3,0.0100310427530736,0,0,0]
[5354,"EPA-DCAL-P3-20-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3324442772166107,3.7340377288291797E-3,0.002119415164649248,0.020655463228572927,1,0,0]
[5355,"EPA-TSIE-P3-30-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.35495814557485766,0,0,0.018574019352259212,1,0,0]
[5356,"EPA-HODY-P3-27-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.27780863369867587,3.81626337339411E-4,0,0.014783416003750993,1,0,0]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.8694495158578465,4.521560979751555E-3,0.009343457669880583,0.04955353856706881,1,0,0]
[5361,"EPA-DCAL-P3-20-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.35338768761382344,0.004048243328652069,2.8227087055133623E-3,0.022031703379455588,1,0,0]
[5362,"EPA-CSIL-P3-24-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.26878567662102465,0.014121297670305252,0.006546121629783736,0.026861214152278788,1,0,0]
[5363,"EPA-JLIB-P3-28-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.8593714249063501,0.004917395369369497,0.009613501844329759,0.04965169469185325,1,0,0]
[5390,"EPA-HCIV-P3-1-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.20263120127645515,0.003102630477260811,1.3617498710512382E-4,0.013356220505654888,1,0,0]
[5391,"EPA-TSIE-P3-1-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3694437333472684,2.575813139097926E-3,0,0.0216879736613356,1,0,0]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.21455683619925411,1.5261899669351028E-3,0,0.012592401158166334,1,0,0]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","NM_FIDHC, g/mi",1.079104912703513,0.005168308954894734,0.034419997172799144,0.061942857092499845,1,0,0]
[5394,"EPA-FEXP-P3-22-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.33439743466021005,0.003935106761547296,1.0977547852400258E-3,0.020871677796941306,1,0,0]
[5408,"EPA-HCIV-P3-1-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.23053448959558245,0.002966908522054323,9.7136331042841631E-5,0.014578494866275906,1,0,0]
[5409,"EPA-TSIE-P3-1-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4763156125540744,1.5308658307949957E-3,0,0.026062638108503185,1,0,0]
[5410,"EPA-HODY-P3-21-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2131328912782144,1.1967905070855175E-3,0,0.012147578414438276,1,0,0]
[5411,"EPA-JLIB-P3-10-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.9828684869256916,6.6457236423321684E-3,0.033703376383681045,0.059168051654851554,1,0,0]
[5412,"EPA-FEXP-P3-22-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3551819588248039,0.003694506093936657,2.3505841977605295E-3,0.021636532713771705,1,0,0]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.43490078929938214,0.01395876130248679,0.020650193245742406,0.03635765540431948,1,1,1]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.451903477340193,2.1769436688304665E-3,1.7614970222784034E-3,0.02538246926487885,1,0,0]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.34062798559051205,1.4152282624662566E-3,5.097285107975278E-3,0.019269334939203894,0,0,0]
[5433,"EPA-NALT-P3-30-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6007968194761306,0.010331354869678943,0.005063816728422285,0.04060661487609614,1,0,0]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.49948977500377983,0.003600861626013724,0.008011388877188587,0.029415285856757546,0,0,0]
[5435,"EPA-CSIL-P3-28-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5014716712547058,0.01678255169623798,0.005522011454057263,0.041241482204146196,1,1,1]
[5436,"EPA-TCAM-P3-3-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5649440647388526,8.0250989086454259E-4,0.00049453600825446,0.030042126056247717,1,0,0]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3428153367017427,1.2787548654596115E-3,0.010402978919606015,0.019496217277548956,0,0,0]
[5438,"EPA-NALT-P3-30-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5640944882756642,0.009173478209955375,4.2138555095892075E-3,0.037720175132089154,1,0,0]
[5439,"EPA-DCAL-P3-3-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4949282932427231,0.005041362805745462,0.008550598154611056,0.030230180275223357,1,0,0]
[5440,"EPA-TCAM-P3-3-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.31721540012094374,6.221937538049392E-4,3.0214700050141565E-4,0.017159696030968327,1,0,0]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.48013855429947916,2.3350668362389997E-3,0.007022482000233707,0.027562274881588997,1,0,0]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4918899517477177,0.004157795168576204,0.011910650500846394,0.02972290391805018,1,0,0]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6686375698351591,0.01048958453959827,0.007282690158634924,0.04481033603424232,0,0,0]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.43427221397467425,2.0002596025458235E-3,0.003938094561258932,0.02482602526324323,1,0,0]
[5488,"EPA-CCOB-P3-31-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4223655827496809,2.2435538132474946E-3,7.803528541404074E-3,0.02443021578427981,1,0,0]
[5489,"EPA-DCAL-P3-4-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4192238065216137,0.00444425325877853,0.00934185910304249,0.025992294060289734,1,0,0]
[5490,"EPA-NALT-P3-6-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6134803749024864,0.007285624066386173,5.154029202343458E-3,0.03908171169073,0,0,0]
[5491,"EPA-TSIE-P3-24-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2735752920398887,7.506882090262064E-4,2.0723007581574648E-3,0.01513438858747072,1,0,0]
[5492,"EPA-CSIL-P3-11-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.45273383120932426,0.013084497214146245,0.008161290157313516,0.03541772241243115,1,0,0]
[5506,"EPA-HCIV-P3-16-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.296689683390771,1.0512391511219227E-3,0.003337649608077057,0.01658524247129528,1,0,0]
[5507,"EPA-TSIE-P3-24-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2755885718065856,3.4985674880150128E-4,1.970464086122962E-3,0.014769981880583394,1,0,0]
[5508,"EPA-FEXP-P3-24-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.27336277630820915,0.003043663037708677,4.2754076124148915E-3,0.017137137228183157,1,0,0]
[5509,"EPA-JLIB-P3-11-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.7053412106623322,1.8703045226120389E-3,0.010950825108441831,0.03906981044234689,1,0,0]
[5510,"EPA-CSIL-P3-11-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4400184379716731,0.00897248492914119,0.007848576754104683,0.031482495469396854,1,0,0]
[5519,"EPA-HCIV-P3-16-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.26679976295811964,0.00468394371680998,3.9473639058453785E-3,0.018265351950659675,1,0,0]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.42122121344794833,2.9773499167083796E-3,2.9397786117691034E-3,0.02484555725153512,1,0,0]
[5521,"EPA-HODY-P3-24-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.19602415086343233,1.7817489234365918E-3,1.9937278483991537E-3,0.011974590597532277,1,0,0]
[5522,"EPA-JLIB-P3-11-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6830697630824778,0.004736907644726798,0.02338130481437924,0.04093290374619078,1,0,0]
[5523,"EPA-FEXP-P3-24-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.28463870993303353,4.847624288298779E-3,0.005184925993915761,0.01942848082289516,1,0,0]
[5525,"EPA-TCAM-P3-28-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4544535683409965,2.0468752541617763E-3,0.004015914920957145,0.025529828253495923,1,0,0]
[5526,"EPA-HODY-P3-24-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.1993319306310982,7.1263916394981688E-4,2.1499075360600964E-3,0.011178699591211178,1,0,0]
[5555,"EPA-NALT-P3-26-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.8776896570229878,0.011697404591997106,0.00786198370327743,0.056334258717144876,1,0,0]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.526206530024579,2.8615419272758308E-3,5.8673628116574245E-3,0.029914887898531372,0,0,0]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4515575150432539,1.370542403504449E-3,8.933782357115427E-3,0.025088448482319288,1,0,0]
[5558,"EPA-FEXP-P3-26-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.40575838258658287,0.004156295458756571,0.006535978518590693,0.02523138490333838,1,0,0]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3662092224204393,0.024686355188660095,0.03836603788421765,0.043186912225607645,1,1,1]
[5567,"EPA-NALT-P3-26-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.8280204443879351,0.009050123077379424,0.012167437836786709,0.05140191183970905,1,0,0]
[5568,"EPA-CCOB-P3-27-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4608651086763416,3.1521168660108762E-3,0.00938526022572531,0.02729115408883921,1,0,0]
[5569,"EPA-FEXP-P3-26-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5854321679503734,0.007328390229944792,0.006924850046695509,0.03748925356448861,1,0,0]
[5570,"EPA-CSIL-P3-27-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.36123873687480695,0.02427537387889189,0.018928382773228003,0.0415343340005623,1,0,0]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6843472984576775,0.004049611811589211,0.01104054247857899,0.039647329705066923,1,0,0]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5930647947366572,2.5147943430857818E-4,0.000715328587719616,0.031207812453413187,1,0,0]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.25654438690439946,5.8033808281350184E-4,1.062749080474249E-3,0.01387250682416136,1,0,0]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.16134681205885298,7.6149143869069956E-5,2.0910057004738409E-4,0.008510640153509493,1,0,0]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2073913784881333,1.7062200295215918E-3,1.698418463396727E-3,0.012430075627463453,1,1,1]
[5598,"EPA-HCIV-P3-27-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.21249535699811625,1.8023797821734746E-3,6.5094803593029864E-3,0.012975278108800012,1,0,0]
[5599,"EPA-CCOB-P3-9-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3707389147836,1.0311084708797837E-3,0.008780795245234561,0.02068481363699232,1,0,0]
[5600,"EPA-HODY-P3-14-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.18978851359425994,7.92544734315885e-06,1.6329093019684473E-3,0.010087185811261645,1,0,0]
[5602,"EPA-JLIB-P3-27-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.7635225670187815,0.004519552144453906,0.009585775251227243,0.04451646652992703,1,0,0]
[5605,"EPA-TCAM-P3-14-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2556673613913062,7.471705868324545E-4,0,0.013893123680088017,1,0,0]
[5606,"EPA-CCOB-P3-9-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4152948977901937,1.4937447812428284E-3,0.004113137595741155,0.023127900356129338,1,0,0]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3558623052044864,0.010919345486567053,0.003547724969224604,0.028435790606077524,1,0,0]
[5635,"EPA-DCAL-P3-28-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4975785947733548,0.003956069036130658,2.1441181689172343E-3,0.029376826540300736,1,0,0]
[5636,"EPA-HCIV-P3-5-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.34974122862551166,3.450767583941518E-3,0.004044567621146312,0.02177506424471054,1,0,0]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3623584155018003,0.004439298332639498,0.010893857360675552,0.02354379922918934,1,0,0]
[5638,"EPA-CSIL-P3-5-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.535210354150825,0.0131671073422374,0.011764050024790161,0.04005882087279549,1,0,0]
[5644,"EPA-NALT-P3-7-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3571299830700015,0.009182450937262642,3.3587168588445353E-3,0.026880758340039324,1,0,0]
[5645,"EPA-HCIV-P3-5-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.38600974867938953,0.002750218270714588,1.2473081852931135E-3,0.0225646447114512,1,0,0]
[5646,"EPA-FEXP-P3-7-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.39262280561885626,0.004694230828095965,6.188943091475301E-3,0.024956701307906316,1,0,0]
[5647,"EPA-CSIL-P3-5-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.497998809734632,0.01624610620434981,0.005141163716107482,0.04038437753429097,1,0,0]
[5676,"EPA-TCAM-P3-9MP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3597840930179689,0.004266138515386741,0.000528459629483858,0.022316918979471932,1,0,0]
[5677,"EPA-CCOB-P3-8MP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.36411762480383253,2.1678186956427007E-3,0.007507788174342589,0.02136559751363842,1,0,0]
[5678,"EPA-HODY-P3-9MP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.16408290452513605,9.0506111595077836E-4,0,9.379094433271052E-3,1,0,0]
[5679,"EPA-TSIE-P3-2-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6228891457330209,1.7644657023124625E-3,0,0.03382581809722887,1,0,0]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.56828370875822,2.0132708987052497E-3,0.010398242647003716,0.032226155496901734,1,0,0]
[5685,"EPA-TCAM-P3-9MP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.43966876530291255,2.0762192334715076E-3,1.4884061783710932E-4,0.02458661241459937,1,0,0]
[5686,"EPA-CCOB-P3-8MP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.37025787434091995,1.6415281995412368E-3,6.4988878731187276E-3,0.020990743795072996,1,0,0]
[5687,"EPA-TSIE-P3-2-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5412706954705544,2.067147625867783E-3,6.5910768713264736E-4,0.0301255254745759,1,0,0]
[5688,"EPA-JLIB-P3-7-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5529776851816313,2.8638211774484803E-3,0.008071602975007537,0.031656121901590756,1,0,0]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.45410783232567437,0.003520440207181867,0.017284074336493798,0.027754870194894185,1,0,0]
[5704,"EPA-HODY-P3-9MP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.16998837390526966,9.1778486521426026E-5,1.3613948519876503E-3,0.009013459537424828,1,0,0]
[5705,"EPA-HCIV-P3-12MP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.14533682288402122,1.4701232174421295E-3,0.002154121841136214,0.008950148426564474,1,0,0]
[5706,"EPA-CCOB-P3-8MP-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.3798629878160397,1.5515535407381576E-3,0.013913302193026706,0.022072542050894962,1,0,0]
[5707,"EPA-FEXP-P3-2MP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.368940860291444,0.005337789149174149,0.012572563501522742,0.02461861763586144,1,0,0]
[5711,"EPA-DCAL-P3-14-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4918885403643731,0.005092316263486421,0.019085926860762097,0.030929918460613492,1,0,0]
[5712,"EPA-NALT-P3-15MP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4264584931656712,0.012948016446638285,0.003937906883319362,0.03378751284504124,1,0,0]
[5713,"EPA-HCIV-P3-12MP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.1322496036069953,9.1654653549416124E-4,1.5275512168349402E-3,0.007773755533521164,1,0,0]
[5714,"EPA-FEXP-P3-2MP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4009597475028018,0.005546729353445982,0.011953016238462616,0.026628436555195485,1,0,0]
[5732,"EPA-NALT-P3-15MP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4208125694947553,0.010948980816497792,0.005373160871560308,0.03194051070712837,1,0,0]
[5733,"EPA-DCAL-P3-8MP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.49144253638690427,2.5064970464296456E-3,0.013534978345527093,0.028506020985459707,1,0,0]
[5734,"EPA-TSIE-P3-15MP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.43386065032406157,0,0,0.022648435154402242,1,0,0]
[5735,"EPA-JLIB-P3-2MP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6722051065671667,2.4263268770871836E-3,0.02519791678862894,0.038936320090272994,1,0,0]
[5736,"EPA-CSIL-P3-9MP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.41655746807010613,0.008622986656483438,0.007819904981447906,0.02965624807950468,1,0,0]
[5756,"EPA-DCAL-P3-8MP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3869924473984678,2.6607107950246626E-3,8.234497576708846E-3,0.02285210132400084,1,0,0]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4846163301459973,1.222579839469251E-3,5.4033673001986785E-3,0.02696440626280088,1,0,0]
[5758,"EPA-TSIE-P3-15MP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.39348455713054903,0,0,0.020500055048705446,1,0,0]
[5759,"EPA-FEXP-P3-2MP-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.4315036668660491,0.006259177080936429,0.010939522639706236,0.028566388598603512,1,0,0]
[5760,"EPA-JLIB-P3-2MP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6598988353327125,0.002633489208319118,0.01783795013848921,0.037492718762687866,1,0,0]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4890653694964586,0.000780632540052622,0.040868301313938524,0.0288437930081695,1,0,0]
[5775,"EPA-HODY-P3-25-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2135731463866794,0,0,0.011134527113995424,1,0,0]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6913187765158486,8.0821655815010887E-4,4.7480668348716322E-4,0.03646172304504564,1,0,0]
[5778,"EPA-CSIL-P3-9MP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.291143527215703,0.011607860481575139,8.142261771056045E-3,0.025864221263092596,1,0,0]
[5786,"EPA-HODY-P3-25-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.22424752089877695,0,0,0.011798356317519217,1,0,0]
[5787,"EPA-TCAM-P3-6-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.28201945447471005,1.0822726186058673E-3,1.1115378338717899E-3,0.01550961271497467,1,0,0]
[5788,"EPA-NALT-P3-27-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.8229508140067661,0.011956018499459098,0.005443376492363943,0.053702451307859084,1,0,0]
[5789,"EPA-FEXP-P3-5-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5061827069161089,0.004550731065944552,0.01163620536196755,0.030900517611576306,1,0,0]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3723360592684012,7.0727777087692617E-4,0.008662536231655568,0.02061955574222214,1,0,0]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.38747491310074705,3.114911187074982E-3,0.004237203880350778,0.023097553591633933,1,0,0]
[5799,"EPA-FEXP-P3-5-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.49822118161944634,3.5643503791434146E-3,0.012069317746803435,0.03028948107692754,1,0,0]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.2907509970539882,1.940139187482891E-3,8.8639516753980592E-4,0.016734853510567377,1,0,0]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5031385418264916,1.4082616127145005E-3,3.4445148035823917E-3,0.027785884239465042,1,0,0]
[5818,"EPA-DCAL-P3-6-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3858573389176265,0.003472935362058426,6.5453969041027685E-3,0.023373926500039523,1,0,0]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.23265868645101956,1.2247326819059335E-3,0.002883501094284567,0.01340864737751203,1,1,1]
[5821,"EPA-CSIL-P3-25-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3879114263143482,0.011359068873609757,0.00921370184001796,0.03075390858855496,1,0,0]
[5833,"EPA-TCAM-P3-22-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2672383478661682,2.1165459588000095E-3,1.182171497817897E-3,0.01586906119688572,1,0,0]
[5834,"EPA-HCIV-P3-13-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.22812301364320478,1.9875035327658517E-3,3.7356549577272397E-3,0.013855370388784862,1,0,0]
[5835,"EPA-TSIE-P3-23-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2877749026063418,6.1497037150776265E-4,0,0.015606295884857044,1,0,0]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6663273584589104,2.6469109939020945E-3,0.02601401453414305,0.03820815262118787,1,0,0]
[5837,"EPA-CSIL-P3-25-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.35036606939715015,0.01945980062491757,0.030323385378686427,0.03735691019278207,1,0,0]
[5851,"EPA-TCAM-P3-22-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2444475987729675,1.4725927580287851E-3,6.8557654461489064E-4,0.01398930920974537,1,0,0]
[5852,"EPA-HODY-P3-26-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.18408679697775432,5.5193109800077619E-4,0,0.010069706936292529,1,0,0]
[5853,"EPA-NALT-P3-22-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3413485048368584,6.4178572484317785E-3,2.2959341277270363E-3,0.023323193003643695,1,0,0]
[5854,"EPA-JLIB-P3-6-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6381178701328104,0.004640517010604183,0.006867978511599446,0.03742426392819893,1,0,0]
[5855,"EPA-FEXP-P3-25-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.41102304844197846,4.208906283623152E-3,0.005070584748332528,0.025501222097542693,1,0,0]
[5864,"EPA-HODY-P3-26-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.17820671550906425,0.001220859890201323,0,0.010289455444504455,1,0,0]
[5865,"EPA-NALT-P3-22-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3075765230841209,0.005564381894357996,1.8586101507274046E-3,0.02093738521990883,1,0,0]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.41793516747605186,0.004088233202445342,3.1452607036782736E-3,0.02515285775752355,1,0,0]
[5867,"EPA-CCOB-P3-30-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.34425758002504,1.8137214098923038E-3,3.059742958310734E-3,0.019676606416929636,1,0,0]
[5868,"EPA-FEXP-P3-25-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.30328868633149747,0.00514097931436102,0.007040449314821579,0.02067143352437278,0,0,0]
[5870,"EPA-DCAL-P3-23-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.37757297987390276,3.8116370816397424E-3,0.003073315415959953,0.022932024982510235,1,0,0]
[5871,"EPA-CCOB-P3-30-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.34690237617545905,2.1851770276028934E-3,0.00927425558760189,0.02060981394969615,1,0,0]
[5892,"EPA-TSIE-P3-23-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.368633391222871,0.001383686959165322,0,0.020344863218248802,1,0,0]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.19046047429257926,8.3752178389335109E-4,0,0.010599338383591369,1,0,0]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.8069654129732883,0.00646091153042812,0.01037319643334484,0.0480847088373287,1,0,0]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.36016932972723703,0.017951019981522452,0.013813901127690771,0.03529638138576581,1,1,1]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.46246972381325235,2.5033719010608925E-3,0.004207292831438407,0.026495905700408474,1,0,0]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5766992721314851,0.007440482875480687,3.99075452618366E-3,0.03655620276042205,1,0,0]
[5908,"EPA-HODY-P3-4-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2045186541648701,1.0104208214562686E-3,4.7559053791723307E-4,0.011588173924047125,1,0,0]
[5909,"EPA-JLIB-P3-31-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.8087064894361605,0.005885231661261753,0.0079892737101476,0.0473130797335783,1,0,0]
[5910,"EPA-CSIL-P3-10-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.42865975387947886,0.023230840137452687,0.01850633559412996,0.04396230304652897,1,0,0]
[5924,"EPA-DCAL-P3-12-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4203387535158505,4.123401302607437E-3,0.013434500629115545,0.0260898313497661,1,0,0]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5483995416036824,2.9983371035126245E-3,0.010778341265411136,0.03207109676456708,1,0,0]
[5926,"EPA-TCAM-P3-10-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.7762944813872149,2.2306250056286004E-3,1.6696828281976483E-3,0.04248459962134012,1,0,0]
[5927,"EPA-HCIV-P3-26-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.1703581278588549,1.9355279678205323E-3,5.656547870426644E-4,0.010582181801949352,1,0,0]
[5928,"EPA-NALT-P3-4-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5509276412700077,0.008304699503967975,2.2158619386357767E-3,0.03603101252849438,1,0,0]
[5941,"EPA-DCAL-P3-12-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.33907778617034096,0.004160278474588543,0.028650888956116408,0.023168193084590886,1,0,0]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5351460676850781,2.6206363361214935E-3,0.018932405088088185,0.03145365815805564,1,0,0]
[5943,"EPA-TSIE-P3-25-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5058177998752783,1.4334103304299863E-3,0,0.027734606285898748,1,0,0]
[5944,"EPA-HCIV-P3-26-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.1495112583407482,1.5415851186293735E-3,1.0082634784504528E-3,0.009177821469133375,1,0,0]
[5945,"EPA-FEXP-P3-30-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4169215566338092,0.005588407551770181,0.00832919281605027,0.027126220952567774,1,0,0]
[5948,"EPA-TSIE-P3-25-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6197994206066206,1.5628299494629665E-3,0,0.03364876942333776,1,0,0]
[5949,"EPA-FEXP-P3-30-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4167643150214473,0.007810779945380998,0.009498391207689739,0.02911412361432921,1,0,0]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5693626194207498,6.446420911494547E-3,0.019602033402253836,0.03624376061924029,1,0,0]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5281025371387109,2.0985234679454295E-3,0,0.029322051405874155,1,0,0]
[6031,"EPA-TCAM-P3-10-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.5065008682573878,2.9852260561858647E-3,1.1491978972338202E-3,0.02902072441746005,1,0,0]
[6032,"EPA-CSIL-P3-30-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.41996855447469356,0.013650125015466898,0.012000737498006713,0.03480338766885554,0,0,0]
[6043,"EPA-DCAL-P3-10-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5252651394253538,8.365424122550303E-3,0.01202072093461133,0.03506493741407525,1,0,0]
[6044,"EPA-TSIE-P3-27-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5744493055328443,1.925704048708716E-3,2.4687100852494818E-4,0.03155526943849683,1,0,0]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.79480083464142,0.010766995009711837,3.3695366095255748E-3,0.050791705464349995,1,0,0]
[6046,"EPA-CSIL-P3-30-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4204825114342795,0.0139431807540064,0.00974546616407274,0.03489192834763964,1,0,0]
[6065,"EPA-NALT-P3-31-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.8377662935854162,0.01013120634285278,0.004148300599993889,0.05256921119375678,1,0,0]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6619421822989522,0.003184118409342489,0.009504511535065714,0.03762884363973041,1,0,0]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.14920170951691794,1.979991424443309E-3,0.001452783035114047,9.706600239503687E-3,1,1,1]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.33578189537610004,1.5175108023104985E-3,0.006196899943164386,0.01918186094240818,1,0,0]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2158889069423067,5.8324828782431611E-4,0,0.011762393645756724,1,0,0]
[6075,"EPA-HCIV-P3-4-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.15917783560916227,0.001967783080191008,0.002393304616046014,0.010259701355443268,1,0,0]
[6076,"EPA-CCOB-P3-3-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.35478002411566306,1.4935497400772823E-3,0.009169710625186239,0.020474269694649272,1,0,0]
[6077,"EPA-HODY-P3-6-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.20685498831914895,3.7036031909847792E-4,0,0.01115362297785136,1,0,0]
[6078,"EPA-JLIB-P3-23-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6940707088071465,0.003264877359985105,0.013373326034883292,0.039550973079334834,1,0,0]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.34053492955340875,0.005722056330726966,0.011909522725182595,0.023667944663931916,1,0,0]
[6082,"EPA-FEXP-P3-3-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4016723208492996,0.008803527937089037,0.010814772292519202,0.029412439295146912,1,0,0]
[6105,"EPA-HODY-P3-11-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.16460632038421763,2.2698397619232282E-4,0,0.008808680184182613,1,0,0]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.49578007524863404,1.5768552600165702E-3,1.6456444665047642E-3,0.027070289347249966,1,0,0]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4981935690949528,4.8746719529274736E-4,0,0.026217817604275225,1,0,0]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","NM_FIDHC, g/mi",1.0218472845212012,0.01912326741207795,0.003786669840934801,0.07009855419528263,1,0,0]
[6109,"EPA-JLIB-P3-26-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6373694449079131,3.4480970042836748E-3,0.013940061086562785,0.036425114026457255,1,0,0]
[6114,"EPA-CCOB-P3-28-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.44299622836929736,1.2815834329914445E-3,0.01041958926903196,0.024856126177627308,1,0,0]
[6115,"EPA-HODY-P3-11-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.1637299510169018,9.1292300485813728E-5,0,0.008733467572028837,1,0,0]
[6116,"EPA-TSIE-P3-21-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4644294890635012,1.9121911578626912E-4,0,0.02441784579032324,1,0,0]
[6117,"EPA-NALT-P3-10-T2","NM_FIDHC, g/mi",1.018077606130438,0.01096844025720037,3.9883693096304925E-3,0.0625970809217787,1,0,0]
[6118,"EPA-JLIB-P3-26-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6003145837488109,0.004961229939716728,0.00966604161854905,0.035935491414997585,1,0,0]
[6136,"EPA-HCIV-P3-25-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.17983617501741986,1.5617026335626384E-3,0,0.010790233883882649,1,0,0]
[6137,"EPA-DCAL-P3-22-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.33081641778764076,0.002581995737056139,5.8647254091797945E-3,0.019769519400968456,1,0,0]
[6138,"EPA-TCAM-P3-30-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6535371628796814,1.0160015313523494E-3,5.3942702252660672E-5,0.034833395467147366,1,0,0]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.44852466836496646,0.013237698958730683,0.014814320558887152,0.035969802429794334,1,1,1]
[6142,"EPA-HCIV-P3-25-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.17087988326751774,3.626780106359587E-3,0.006035008710622521,0.012474372646401737,1,0,0]
[6143,"EPA-DCAL-P3-22-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.31872882822970716,0.004230033208387537,0.008680884413493479,0.02089842831571589,1,0,0]
[6144,"EPA-TCAM-P3-30-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3136917336198334,1.6193495714995046E-3,0.002902379286987385,0.017885710611391173,1,0,0]
[6145,"EPA-CSIL-P3-3-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.45572618806126747,0.019094550574860036,0.021945837107249674,0.04189772419570027,1,0,0]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.48193454905207456,0.010734110459969796,4.2962123729218555E-3,0.03435349659659373,1,0,0]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4811465569738753,4.9846111135173606E-4,0,0.025323101773027917,1,0,0]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.21854722725174777,1.164643778297749E-4,0,0.011479362970644662,1,0,0]
[6176,"EPA-TCAM-P3-30-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.6765117903511619,1.2253018617866022E-3,4.8363071359541272E-4,0.0360851283671201,1,0,0]
[6177,"EPA-DCAL-P3-11-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4398010048108443,3.6514485821139654E-3,0.013668619435269052,0.026885485990812974,1,0,0]
[6185,"EPA-NALT-P3-3-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.45591283806804145,0.006798548582114166,0.004238989115242008,0.0301116297753357,1,0,0]
[6186,"EPA-TSIE-P3-13-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3558878589069071,7.144357499117717E-4,0,0.019118152660282318,1,0,0]
[6187,"EPA-HODY-P3-3-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.21826649456493294,1.509091978449504E-4,0,0.011560301552178727,1,0,0]
[6188,"EPA-DCAL-P3-11-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5106005107703224,0.004201107722758713,0.013958110855567842,0.03093493672871578,1,0,0]
[6189,"EPA-HCIV-P3-30-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.15812458104229246,1.2391645443163594E-3,1.4385935771997237E-3,0.009457704682567833,1,0,0]
[6202,"EPA-HCIV-P3-30-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.12703618902215855,9.3960331883192788E-4,1.0486531467843987E-3,7.574989387167142E-3,1,0,0]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3470099168099649,6.1243420138501015E-4,2.46076479000723E-3,0.018913120798781796,1,0,0]
[6204,"EPA-CSIL-P3-12-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.32500024018193885,0.012528170217238784,0.012564403606008035,0.028784255286803027,1,0,0]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.8154056526507051,0.004760785199868479,0.018454637537238153,0.047763208466680515,1,0,0]
[6213,"EPA-TCAM-P3-25-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4154169890952282,1.6315495400010193E-3,5.1195189680458694E-4,0.02311258326907982,1,0,0]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6610270372323165,0.006532995458113197,5.509727318488913E-3,0.04015713810765249,1,0,0]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.34059811546922314,1.2182196534425561E-3,0.002698773114987245,0.019121626275041173,1,0,0]
[6216,"EPA-CSIL-P3-12-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.34415122719289243,0.010469205542339438,0.008538492380495586,0.027754139403148664,1,0,0]
[6217,"EPA-JLIB-P3-21-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.8109850037661742,0.004177748150043084,0.010317549046672805,0.04670696605904376,1,0,0]
[6219,"EPA-DCAL-P3-27-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.492703951861092,0.005678872685254845,6.5318543251724455E-3,0.030780482366230814,1,0,0]
[6220,"EPA-TCAM-P3-25-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.39237099320930996,1.1850216175761802E-3,6.9715718906969057E-4,0.021553261463984247,1,0,0]
[6243,"EPA-NALT-P3-11-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5041709351791666,0.013965594905314007,5.7746849773080275E-3,0.03904939154817744,1,0,0]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.43513001067301027,3.0795508775134247E-3,2.5295589766518092E-3,0.025369968496309847,1,0,0]
[6245,"EPA-TCAM-P3-24-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3260064961722463,3.1050310517958825E-3,5.9801418984310848E-4,0.019810886148564192,1,0,0]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.19813640391219506,1.3639976767000589E-3,9.096110570073621E-4,0.011526978148720252,1,1,1]
[6247,"EPA-JLIB-P3-16-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.8061208968592586,3.2949821349971785E-3,0.018098524865685188,0.04579396892427439,1,0,0]
[6255,"EPA-NALT-P3-11-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.45978128741712776,0.007708059236775347,3.5713411986236527E-3,0.031132114651604034,1,0,0]
[6256,"EPA-DCAL-P3-21-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4493384701857552,0.004494426438115674,6.376437961861132E-3,0.027353551840825958,1,0,0]
[6257,"EPA-TCAM-P3-24-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2666696261274368,9.1357901394320984E-4,1.3447088285933495E-3,0.014840382607768474,1,0,0]
[6258,"EPA-HCIV-P3-31-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.18471601407756194,1.2918681670601503E-3,1.5798790512822486E-3,0.010873892168996565,1,0,0]
[6259,"EPA-JLIB-P3-16-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.643293203581727,0.002936221148252122,0.012942536631472545,0.036788874831144694,1,0,0]
[6277,"EPA-TSIE-P3-22-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.27315197895414645,3.5024526108164215E-4,0,0.014626317005119177,1,0,0]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.33057705302324086,1.4900577840480807E-3,0.008530045182999673,0.01919047730885985,1,0,0]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2287429943002832,1.2357531919926927E-4,0,0.012051826062020717,1,0,0]
[6280,"EPA-CSIL-P3-26-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.30280012373329146,0.012012645945588594,0.02358894830683502,0.028041381533800386,1,0,0]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4014601274468066,0.004964100446425186,0.017540830065145258,0.026198284898462043,1,0,0]
[6288,"EPA-TSIE-P3-22-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3029814263889443,8.344205818899791E-5,0.00068360509665851,0.015886159342862527,1,0,0]
[6289,"EPA-CCOB-P3-6-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3578560118283018,1.7522446454646197E-3,5.044752977138166E-3,0.020602968664469208,1,0,0]
[6290,"EPA-HODY-P3-31-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.21336689751634635,7.7496531304925827E-5,4.7142786693190122E-4,0.01127461301868328,1,0,0]
[6292,"EPA-CSIL-P3-26-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.37357022317528654,0.014598193034731912,0.009589820218727072,0.032876827764549005,1,0,0]
[6293,"EPA-FEXP-P3-10-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3863546514156379,0.008155956911890907,0.017233442064654835,0.02842001675485905,1,0,0]
[6306,"EPA-JLIB-P3-22-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5751562245880314,0.002098132109396558,0.007822431983685693,0.032280850679089264,1,0,0]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2631458919375617,1.161842982307963E-3,1.9364806642900804E-3,0.014962715713458112,1,1,1]
[6322,"EPA-SOUT-P3-24-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.28797698063201693,0.008611617873374356,0.005470913138171367,0.022821124412088084,1,0,0]
[6323,"EPA-HODY-P3-31-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.20872283063895122,0.000841928821438691,2.0393578314044106E-4,0.011648109834286238,1,0,0]
[6324,"EPA-HCIV-P3-28-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2877251839089611,1.5934984963074867E-3,1.7210403134201278E-3,0.016486839226455104,1,0,0]
[6325,"EPA-JLIB-P3-22-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5810569281468866,0.004866679954078371,0.012785771972379395,0.03529465804163776,1,0,0]
[6337,"EPA-FFOC-P3-20-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.18091100764464388,1.9341527497341825E-3,0.006389283589679431,0.01151554520811629,1,0,0]
[6338,"EPA-SOUT-P3-24-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.25418500508853564,0.011379083865579655,0.00566474787663123,0.023678106381998153,1,0,0]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4043638014272179,0.005920469416996394,0.006826133361540291,0.026423619399889024,1,0,0]
[6348,"EPA-DCAL-P3-31-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.40379389193848697,0.01507053725433589,0.019632652171357227,0.03521421139501012,1,0,0]
[6349,"EPA-FFOC-P3-20-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.16817800689897328,0.007280900183360819,0.013864713286426892,0.016046669086619697,1,0,0]
[6350,"EPA-CSIL-P3-20-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3537080815016127,0.031244726248991602,0.030299433032230004,0.04809834545122801,1,0,0]
[6351,"EPA-FEXP-P3-4-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.40175760835489854,0.010768913924565703,0.017736858675245427,0.03164487554372348,1,0,0]
[6362,"EPA-HCIV-P3-21-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.16287590759861736,0.006912631491867171,0.009453053495971461,0.015323283132718774,1,0,0]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4388503054358705,0.00521459567704518,0.007594385450017674,0.028408571068218282,1,0,0]
[6367,"EPA-SOUT-P3-16-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2053067631070843,0.011352147607931023,0.007268560342476871,0.021270744746493098,1,0,0]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.22986859788951736,3.100080518049103E-3,0.00500809635524947,0.015379728311701674,1,0,0]
[6387,"EPA-TSIE-P3-31-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6336489385944011,0.006978335487580784,0,0.03855777043078583,1,0,0]
[6388,"EPA-SOUT-P3-16-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.27046971588600205,0.014997918852267604,0,0.02717462651680946,1,0,0]
[6389,"EPA-HODY-P3-10-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.26415652787785154,3.419869705491292E-3,0,0.016926495564909237,1,0,0]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.18839373487082448,4.679966370095821E-3,6.046888809015054E-3,0.014229319559234862,1,0,0]
[6391,"EPA-DCAL-P3-16-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6105931086234487,0.005860492761157374,0.006835384223704816,0.03668268862930132,1,0,0]
[6403,"EPA-FFOC-P3-14-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.15931673683428685,0.00475170862432255,3.165017508522786E-3,0.01259554168694645,1,0,0]
[6404,"EPA-DCAL-P3-16-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5738557317024158,0.006082311544067196,5.4927904401717645E-3,0.03514802484411297,1,0,0]
[6405,"EPA-JLIB-P3-30-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6228236947937873,0.004223164649566193,0.013083140367137596,0.037229461053713844,1,0,0]
[6406,"EPA-TCAM-P3-16-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4331055574724758,2.276893254043416E-3,0,0.02480305281493702,1,0,0]
[6407,"EPA-NALT-P3-12-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.7798013981807306,0.009269149005882434,2.9274309041031265E-3,0.04853980771481185,1,0,0]
[6412,"EPA-JLIB-P3-30-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5966779747082304,0.004842432377216207,0.008703614417314086,0.035742727912524294,1,0,0]
[6413,"EPA-TCAM-P3-16-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3771976812001387,2.0939818127960414E-3,0,0.021525723002789487,1,0,0]
[6414,"EPA-NALT-P3-12-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.7254762573399024,0.009650457735207398,3.5426310579288476E-3,0.04694948363191306,1,0,0]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3833235820093734,0.002322136118743958,0.006247597037406989,0.022531323335612613,1,0,0]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2134994989023156,4.19251740276857E-3,0.006337916298984577,0.015105698337347902,1,0,0]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.35717173470633695,0.002222307949494971,0.003586096339122162,0.020931798848630973,1,0,0]
[6432,"EPA-HCIV-P3-21-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.17393664930807184,2.0969105809027664E-3,6.3063968699105877E-4,0.01083823237627251,1,0,0]
[6433,"EPA-FEXP-P3-4-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.39949948678328145,0.011656206807255121,0.013610596784445905,0.03201382029756702,1,0,0]
[6434,"EPA-CSIL-P3-20-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.4117386716860996,0.025591312516831742,0.02729322198462381,0.04562693612011191,1,0,0]
[6435,"EPA-FFOC-P3-6-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.15411754963945526,2.7132228335919493E-3,0.004987976137748213,0.010694699818208371,1,0,0]
[6436,"EPA-SOUT-P3-30-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2550887942205087,0.010753631245048426,0.002908667996315319,0.022736422802862477,1,0,0]
[6448,"EPA-SOUT-P3-30-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.22502998539787586,0.009999634311782538,3.3223520376199555E-3,0.02058044346495705,1,0,0]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6028115200299893,1.3538202698705386E-3,7.3771403274233515E-5,0.03271471027971536,1,0,0]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3477511018995739,1.9817650172659763E-3,4.7893615544158845E-3,0.0201083790901616,0,0,0]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.7174631675396932,0.003976677653846732,0.010007357403526698,0.041217427033885944,1,0,0]
[6462,"EPA-TSIE-P3-10-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6694434884603433,1.2920402482964842E-3,0,0.03596408633719832,1,0,0]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.32549734092164295,1.8659159509561531E-3,0.00472002437614057,0.01881512028734024,1,0,0]
[6464,"EPA-JLIB-P3-3-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.8491117304928534,3.6580516677785805E-3,0.008890374774697568,0.04768336814727709,1,0,0]
[6465,"EPA-FFOC-P3-16-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.19269785050655547,1.6195745005811457E-3,0.004291822641522729,0.01172541110742939,1,0,0]
[6479,"EPA-FFOC-P3-16-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.15976856042677096,2.2552214372569906E-3,0.00820613466873008,0.010789935557635673,1,0,0]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.307244775996255,2.6004502880226073E-3,0.009716345134985075,0.019034978780595273,1,0,0]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.27778040009609645,0.004354871054027182,0.012902641728216122,0.0190800221677486,1,0,0]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.38996839672036915,0.011801454343493441,0.01730703470554721,0.03173880525263814,0,0,0]
[6487,"EPA-CSIL-P3-21-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3663513104366168,0.017702674176204847,0.005481727686515629,0.034864507877578936,1,0,0]
[6497,"EPA-HODY-P3-10-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.30898652064049137,0,0,0.016111707975221105,1,0,0]
[6498,"EPA-TCAM-P3-4-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4578386372236742,2.1921043380201315E-4,3.4819238248382444E-4,0.02403251673821561,1,0,0]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.17546782909312442,1.0018452894871835E-3,0.012980736051229482,0.010803463679625749,1,0,0]
[6507,"EPA-FFOC-P3-7-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.16470300562062504,1.5978645025265057E-3,0.009011822497058878,0.010446238372998127,1,0,0]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6781576392312083,6.9460840132908545E-3,2.7340308598762467E-3,0.041404157720552816,1,0,0]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.6540203985865002,7.1985832726765967E-4,3.9686272649340747E-4,0.03450295991889911,1,0,0]
[6520,"EPA-NALT-P3-23-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6855196814439123,0.007758818280082009,3.5565184262675675E-3,0.043366525803573266,1,0,0]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.28330405078135784,2.6554920091687427E-5,0,0.014849248178061863,1,0,0]
[6522,"EPA-HODY-P3-16-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.23171082486480019,0,0,0.01216452404330279,1,0,0]
[6523,"EPA-TCAM-P3-4-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.552920495043538,6.8476740638849975E-4,0,0.028950169345939265,1,0,0]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.21203537602527525,5.2797861971909995E-3,8.5101960833881894E-4,0.015716074560947674,1,1,1]
[6532,"EPA-HODY-P3-16-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.21034845957444992,6.9171618787272876E-4,1.1365837811732893E-3,0.011753446500447264,1,0,0]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.7138959885266314,1.9868625630596734E-3,3.1236604484055665E-3,0.038330808204733224,1,0,0]
[6534,"EPA-HCIV-P3-10-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.23571798346188794,2.023288281945822E-3,0.003372460487407037,0.014131860684317696,1,0,0]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.374254692176615,0.019699416050832398,0.025866492851118708,0.03859644588725273,1,1,1]
[6536,"EPA-FFOC-P3-28-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.8255952649663392,3.134894277785006E-3,0.007316582887737103,0.04594791782330954,1,0,0]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.2686445655490419,0.002181289750086963,1.8706054326502715E-3,0.015985656392123362,1,0,0]
[6538,"EPA-CSIL-P3-31-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3544582467688114,0.01998398731864833,0.012983621679639247,0.03695833555116853,1,0,0]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3775114450164763,2.2232882983409413E-3,0.046337146188669784,0.024594876452844888,1,0,0]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.08502864467749584,2.5022974719953856E-3,0.00493800071476321,0.00692269513631466,1,0,0]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6282113178921926,3.2522556492248765E-3,0.009768869439057151,0.036036598495819416,1,0,0]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.381373877849695,0.005096727276220682,0.00983714391962355,0.02497714460071881,1,0,0]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.425186384645106,0.013767461294647246,0.008561802560023066,0.03461886805791342,1,1,1]
[6564,"EPA-CCOB-P3-4-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.36901367858688183,3.2734506846769694E-3,0.010235569127157203,0.022792290041690935,1,0,0]
[6565,"EPA-FFOC-P3-23-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.09731875022828108,2.6140993200956613E-3,0.004861894456356586,0.007718436794222105,1,0,0]
[6566,"EPA-JLIB-P3-4-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.531248194580965,0.004436800600396561,0.016689673079780476,0.032484615955729906,1,0,0]
[6567,"EPA-FEXP-P3-21-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3474782004858547,0.004115645231963912,0.010718095975345662,0.02240386911613018,1,0,0]
[6568,"EPA-CSIL-P3-14-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4018650122790783,0.01276379552026479,0.01703717765856853,0.033131959237411884,1,0,0]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5052885933134146,1.710290162407508E-3,5.0964482841706835E-3,0.0277657583899861,1,0,0]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","NM_FIDHC, g/mi",1.2888586860485314,0.019832641523147572,3.1140440673106447E-3,0.08441685644728361,1,0,0]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.33679587439232517,7.0874175604625266E-4,0.008555560341053207,0.018796792530357948,1,0,0]
[6592,"EPA-NALT-P3-25-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.980682756114539,0.009296159833890812,0.004860084347051528,0.059108888474767425,1,0,0]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.24237929403570577,3.2559830691585381E-4,0,0.012816911551314817,1,0,0]
[6597,"EPA-FFOC-P3-31-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3529874082484276,0.001948541216441801,3.6034910399438047E-3,0.02000668894561205,1,0,0]
[6598,"EPA-SOUT-P3-10-T2","NM_FIDHC, g/mi",1.276317031712344,0.020317574207671094,0.002934270526909768,0.08407933528023874,1,0,0]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3386858743327329,7.3492750681648745E-4,2.9313718112583312E-3,0.0184289126651007,1,0,0]
[6600,"EPA-NALT-P3-25-T2","NM_FIDHC, g/mi",1.0399117308822696,0.009356934528344773,0.003966084693075497,0.06248945781890782,1,0,0]
[6601,"EPA-HODY-P3-23-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.22476531428284896,1.4618529666245934E-4,0,0.011824923034201263,1,0,0]
[6613,"EPA-DCAL-P3-25-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4873918025129823,0.004467119444704839,0.008075318171559851,0.02950198249310091,1,0,0]
[6614,"EPA-TCAM-P3-1-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.46197550349531946,8.9164084889640355E-4,6.2612412868547356E-4,0.024810296188903715,1,0,0]
[6615,"EPA-JLIB-P3-25-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.700061958017811,0.002491000536467727,0.014148898319451285,0.03938956380960092,1,0,0]
[6622,"EPA-DCAL-P3-25-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.44565675000593963,3.5676057716049685E-3,0.010470541813051048,0.026594573178252805,1,0,0]
[6623,"EPA-TCAM-P3-1-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.25724210675752907,7.2069182220919307E-4,6.3308145644482309E-4,0.013926026291282426,1,0,0]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.711460829699206,1.8745463052848457E-3,0.004374318186217527,0.038279950869821014,1,0,0]
[6626,"EPA-JLIB-P3-25-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.7262932252579465,0.004817142876492283,0.017118280880870855,0.04293052327611113,1,0,0]
[6627,"EPA-FFOC-P3-27-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6837998548761045,2.2098986857958607E-3,4.8007472996715485E-4,0.03714501219773605,1,0,0]
[6628,"EPA-SOUT-P3-8-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3324126935799513,0.011596565393748929,3.0092913089151004E-3,0.027770681370062025,1,0,0]
[6629,"EPA-TCAM-P3-1-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.25585296735770924,6.6593304400141835E-4,1.6541514604439327E-4,0.013765691286877367,1,0,0]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.48260157791441655,0.005669534864425843,0,0.030097636222974018,1,0,0]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.38297729514582607,3.3739957085515706E-3,1.7694370207496638E-4,0.022598662212150344,1,0,0]
[6648,"EPA-SOUT-P3-8-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.2754701661590974,0.012419217321050596,0.005585415807335087,0.025510972751210698,1,0,0]
[6653,"EPA-TSIE-P3-3-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4885884124617514,0.003019723920757958,0,0.028312862854931325,1,0,0]
[6654,"EPA-TCAM-P3-23-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.30439257066427605,0.0026432861867573,6.8569489433566156E-4,0.018344132578615554,1,0,0]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.32476576821603526,2.0902142653673565E-3,1.1411468030714381E-3,0.018758662565165587,1,1,1]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.43859131966097703,0.011143537888323991,0.004825325420522019,0.03293539831222818,1,0,0]
[6675,"EPA-SOUT-P3-31-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3370667790033959,0.011608694492150988,0.005761381128462165,0.027922583764982665,1,0,0]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.19107432347332295,0.002015983380443916,0.004383297105526546,0.011951636177081278,1,0,0]
[6677,"EPA-TSIE-P3-11-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.361762265420316,8.0744570057862555E-4,0,0.01958498641332902,1,0,0]
[6678,"EPA-HCIV-P3-3-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.27596352105302674,0.001395120758062988,0.001927243972512881,0.01575986867376203,1,0,0]
[6680,"EPA-FFOC-P3-4-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.4295109492012971,1.7847909578774018E-3,3.7405803219062467E-3,0.024012815063865357,1,0,0]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.36684090467662206,1.3108989615310078E-3,0.009951575327711092,0.020902919317795345,1,0,0]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6416621050997925,0.011756398451115112,0.00668154779052767,0.04435267410339461,1,0,0]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.20685272820307354,1.4492768752301171E-4,1.7209300405449478E-4,0.010900447834714267,1,0,0]
[6704,"EPA-DCAL-P3-5-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.7493581924576298,3.795962092637049E-3,0.016397020199518022,0.04283270126747333,1,0,0]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4779465839117605,2.5141392218859747E-3,0.011238720437575414,0.02780937128469261,1,0,0]
[6708,"EPA-SOUT-P3-31-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.3991220581667531,0.012576095644523071,0.003838670064564071,0.03221534771968985,1,0,0]
[6709,"EPA-NALT-P3-28-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5727040230734864,0.009327370270509682,0.005423378395391877,0.03791145848065203,1,0,0]
[6710,"EPA-HODY-P3-7-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.19484587572751932,3.109978234354454E-4,0,0.010463296264711732,1,0,0]
[6711,"EPA-DCAL-P3-5-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6996152040784983,0.004888568035497021,0.027116382898497316,0.04207857773789013,1,0,0]
[6712,"EPA-JLIB-P3-14-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.49193706540717835,0.004176585206552623,0.008130817799444467,0.029817995176889107,1,0,0]
[6716,"EPA-FFOC-P3-30-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.15831146212103148,1.9588872349922547E-3,3.5460944639978042E-3,0.01018323830701645,1,0,0]
[6743,"EPA-TSIE-P3-11-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.35003342147456934,0.000715744023459352,0,0.018714797369248717,1,0,0]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2069479185229851,1.6000905251632035E-3,1.4895001047655996E-3,0.012299823808391591,1,1,1]
[6745,"EPA-SOUT-P3-5-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.7180138429172763,0.016132665848458363,7.6308128032092064E-3,0.05219940242876109,1,0,0]
[6746,"EPA-CSIL-P3-1-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.48016093905739554,0.01622616292842405,0.014586984919009604,0.04039011729043199,1,0,0]
[6749,"EPA-HCIV-P3-23-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.1850077783038772,0.003634362072275026,0.002252090980689045,0.013033915569206196,1,0,0]
[6750,"EPA-SOUT-P3-5-T2","NM_FIDHC, g/mi",1.3240711330423807,0.023186136570625515,3.0914345218111786E-3,0.0886798852862306,1,0,0]
[6751,"EPA-FFOC-P3-30-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.14578590761278332,2.7850986603923317E-3,0.005268122953078353,0.01032591163299395,1,0,0]
[6752,"EPA-CSIL-P3-1-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.43175147971050726,0.019115019847298305,0.02187310459239013,0.040808614075193955,1,0,0]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.45636733622494857,0.012481077411456303,0.007265746053492803,0.035073229075026954,1,0,0]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.524626015367829,0.003237877831566293,0.00895303133451061,0.030467759264739065,1,0,0]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3231104425265881,0.012445850577035188,0.007313610247191671,0.02828266515573532,1,0,0]
[6772,"EPA-NALT-P3-14-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4793536234927661,0.010474656327563532,0.004862786092507645,0.03461040277388443,1,0,0]
[6773,"EPA-FFOC-P3-13-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3231150685754273,3.0767147277484586E-3,0.006336835412761546,0.019799453325407102,1,0,0]
[6774,"EPA-SOUT-P3-4-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3273667285509311,0.012358701795173656,2.9688277062470837E-3,0.028114358442814687,1,0,0]
[6803,"EPA-SOUT-P3-25-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4514564893129203,0.013314888040164466,3.30370250269867E-3,0.03533220559375212,1,0,0]
[6805,"EPA-FFOC-P3-13-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.2984834341193695,0.002363701491113879,0.005624072243910514,0.01776373398984627,1,0,0]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.7678034799017275,1.352288591526317E-3,1.7070755395547294E-3,0.040493492706301565,1,0,0]
[6807,"EPA-CCOB-P3-8EP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.36090663741501816,9.02329702599525E-4,0.010549533643400312,0.020300101180718157,1,0,0]
[6808,"EPA-NALT-P3-15EP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3716227425362513,0.008512451802309265,0.005148364056693352,0.02716949189354306,1,0,0]
[6816,"EPA-SOUT-P3-25-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5058961710378751,0.014965650424333895,1.4657113501276087E-3,0.03960252008850953,1,0,0]
[6817,"EPA-DCAL-P3-8EP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4337473627421024,0.003510034331773368,0.012598843989496655,0.026275198754949724,1,0,0]
[6818,"EPA-TCAM-P3-31-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.7804314101324012,1.9863844926437503E-3,1.3128300862744597E-3,0.04245092288277133,1,0,0]
[6819,"EPA-CCOB-P3-8EP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3368382206388848,1.0053950152492865E-3,4.649100664252467E-3,0.018785709564231024,1,0,0]
[6820,"EPA-NALT-P3-15EP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4035523691131362,0.008074655799506596,3.8887765770827315E-3,0.02848171982385359,1,0,0]
[6832,"EPA-HODY-P3-9EP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.14422834968229542,1.3529996286895451E-4,0,0.007605378203422874,1,0,0]
[6833,"EPA-DCAL-P3-8EP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4420374500500323,0.003122016931748517,0.019009220136660277,0.026559946752228017,1,0,0]
[6834,"EPA-JLIB-P3-2EP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5659982137575111,5.26511503576185E-3,0.011588879255247599,0.03480756843834927,1,0,0]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.30488430920772935,0.012565415461231372,0.009153958368667696,0.02757127435630915,1,1,1]
[6842,"EPA-SOUT-P3-20-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2259963609809879,0.010446066175314978,0.006675643276467975,0.02130126072053238,1,0,0]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.15966131975229014,2.6228158371367524E-3,0.005401713567758201,0.010932905144491356,1,0,0]
[6844,"EPA-HODY-P3-9EP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.17898205676233242,8.7952021037673682E-4,0,0.010087494548705556,1,0,0]
[6845,"EPA-JLIB-P3-2EP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5638448559394841,0.005522158349142425,0.016845722724196995,0.035306445341963685,1,0,0]
[6846,"EPA-CSIL-P3-4-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.29602321805319265,0.016427623109152408,0.010120071517664978,0.030465958313703356,1,0,0]
[6847,"EPA-SOUT-P3-20-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.25558863525924824,0.011960339177687714,4.54321128727447E-3,0.024040695026941637,1,0,0]
[6848,"EPA-FFOC-P3-3-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.1780913329878118,2.4480348622807737E-3,0.004059443675073889,0.011592087864322758,1,0,0]
[6864,"EPA-TSIE-P3-26-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4796174094850521,9.5347300303241312E-4,8.7019936158614492E-4,0.025670336297552294,1,0,0]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4807879346425254,1.5053305298933744E-3,1.5596044629869851E-3,0.026215687024989595,1,0,0]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.13402306570312536,1.9115655538601995E-3,0.002609408710488344,0.008751069363552083,1,0,0]
[6867,"EPA-SOUT-P3-20-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.27025962377299334,0.010104720960839574,0.003355932761868024,0.023298099024755554,1,0,0]
[6871,"EPA-TSIE-P3-26-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.33045390908882133,7.6672462951220765E-4,0,0.01790257369367945,1,0,0]
[6872,"EPA-TCAM-P3-27-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6858778514711208,1.8003192850909147E-3,0.001655678820591924,0.03734401275020698,0,0,0]
[6873,"EPA-FFOC-P3-21-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.10869429699190336,9.2479733687176008E-4,0.003913439945079115,6.643192342393185E-3,1,0,0]
[6885,"EPA-HCIV-P3-22-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.16707603245792016,1.2472125683694896E-3,1.2985608644087096E-3,0.009866026587802095,0,0,0]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.2549241326952296,2.8915303276918391E-4,0,0.013522506018400885,1,0,0]
[6887,"EPA-CSIL-P3-22-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3551299341382965,0.015894736662557946,0.010037718833244634,0.03315559068348269,1,0,0]
[6895,"EPA-SOUT-P3-26-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.33464675559533436,0.012630176479955384,0.003237415929430041,0.028839129445610474,1,0,0]
[6896,"EPA-FFOC-P3-9-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.1390286342782202,2.4155252312915466E-3,0.012816861655213162,0.010154028687752874,1,0,0]
[6897,"EPA-HCIV-P3-22-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.16758775842499962,1.1882777472685538E-3,8.9110063554539325E-4,0.009823595001340966,1,0,0]
[6898,"EPA-CSIL-P3-22-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3692601070857536,0.01648423738285727,0.015987157848255263,0.034916816691642136,1,0,0]
[6900,"EPA-SOUT-P3-26-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.33463675475367444,0.016364627309318168,4.8196161707373735E-3,0.03201331446425713,1,0,0]
[6901,"EPA-FFOC-P3-9-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.11836504757081114,3.2438400722559274E-3,3.9900635029772825E-3,9.221314478385716E-3,1,0,0]
[6935,"EPA-HCIV-P3-2-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2910188115701999,1.971517058155924E-3,0.004376531286261931,0.017076323334397008,1,0,0]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.35893331131090095,0.000489215112230039,0,0.019037435139014805,1,0,0]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.8232809921333,0.017407559998595574,0.006253487278643953,0.0581676172635645,1,0,0]
[6938,"EPA-FFOC-P3-14MP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.15536510712246943,2.9936008873752964E-3,6.717798111136603E-3,0.011098615290979694,1,0,0]
[6939,"EPA-TCAM-P3-5-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.8757266575557081,1.4170194684228442E-3,1.4938381805805602E-3,0.046690086621720084,1,0,0]
[6945,"EPA-SOUT-P3-27-T2","NM_FIDHC, g/mi",1.2446024217823974,0.021061023413052587,0.004939179190132829,0.08322976854493067,1,0,0]
[6946,"EPA-HCIV-P3-2-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.22445931682416187,0.002117923093177029,4.9364730943386205E-3,0.013907392342348068,1,0,0]
[6947,"EPA-TSIE-P3-14-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.32216915161702564,3.7126193097014555E-4,0,0.017043457750064214,1,0,0]
[6948,"EPA-FFOC-P3-14MP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.1459439123289381,0.002631338586586784,0.006856874506900211,0.010238255339801522,1,0,0]
[6949,"EPA-TCAM-P3-5-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.7186122994067299,1.2350920134806336E-3,7.3810749556061121E-4,0.03813265934223797,1,0,0]
[6963,"EPA-HODY-P3-22-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.19094853901001765,3.4038337341096321E-4,0,0.01026692653476842,1,0,0]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.8065688517193376,0.010479688745250825,3.4104598804071402E-3,0.050630863814364935,0,0,0]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3407449114236871,0.014702979348362418,0.01868186222862773,0.03193905704554894,1,1,1]
[6969,"EPA-SOUT-P3-12-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.28812717188997083,0.011694352074507423,0.007723387357491435,0.025596143678208443,0,0,0]
[6970,"EPA-CSIL-P3-13-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3861272046305569,0.01755687114217446,0.023835309473857643,0.03692451605154281,1,0,0]
[6988,"EPA-SOUT-P3-12-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.35144121278421153,0.012947862782435225,0.007416557629864582,0.030083408004344652,1,0,0]
[6989,"EPA-FFOC-P3-5-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.47182505121642593,3.2356584260503168E-3,0.012447136100212076,0.027975096169963642,1,0,0]
[6990,"EPA-HCIV-P3-12EP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.15903988216764342,1.3913274981611392E-3,1.2627253584878634E-3,0.009623844486163916,1,0,0]
[6991,"EPA-TSIE-P3-15EP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.40963036455823615,0,0,0.02116347044165479,1,0,0]
[6992,"EPA-CSIL-P3-9EP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.36095348759726353,0.012544567132144566,0.011752946983745561,0.030694724832695072,1,0,0]
[6997,"EPA-FFOC-P3-5-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.347251418838997,2.2744540815573407E-3,0.007296151009721093,0.0204550412830281,1,0,0]
[6998,"EPA-HCIV-P3-12EP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.14658237329959214,0.001478146360380387,1.0218469954872298E-3,0.008970966745523975,1,0,0]
[6999,"EPA-TSIE-P3-15EP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4221665564003323,5.9613471855310162E-5,0,0.02191680947560807,1,0,0]
[7000,"EPA-CSIL-P3-9EP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.34450479517960136,0.014780488993161768,0.017012753549242386,0.03211433833189011,1,0,0]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2887251197752166,0.013534781476695667,5.0157215473957935E-3,0.027331865093628994,1,1,1]
[7018,"EPA-TCAM-P3-9EP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.7792012176209894,2.9021328006618454E-3,3.0175247428096694E-3,0.043417023064315705,1,0,0]
[7019,"EPA-F150-P3-22-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4860908923162105,0.03811611649337588,0.04956544160983799,0.06245077162466385,1,0,0]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2610866475969698,3.2609283050087706E-3,0,0.016344358551864155,1,1,1]
[7027,"EPA-TCAM-P3-9EP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3221466775539872,0.003344332921708404,0,0.019552957312227167,1,0,0]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.23712459503582042,0.00986691935764117,1.0925023583796898E-3,0.02091084253293231,1,0,0]
[7029,"EPA-CIMP-P3-31-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.31855360965431406,0.017074930041867473,0.004880683110845392,0.032031393349317164,1,0,0]
[7030,"EPA-F150-P3-22-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5428367850348934,0.04161282938423345,0.06398808329566653,0.06963516952245209,1,0,0]
[7034,"EPA-SOUT-P3-21-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2526674701783663,0.011508874429037298,0.001083299323288464,0.023345744536375085,1,0,0]
[7035,"EPA-TCOR-P3-31-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.3605015119904688,3.523942945910896E-3,0,0.02168163546251357,1,0,0]
[7036,"EPA-TCAM-P3-9EP-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.30852834634162807,1.3545801329736752E-3,0,0.0172655679809363,1,0,0]
[7052,"EPA-FFOC-P3-12-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.13303513926332053,3.1208815382336246E-3,0.006915748661189693,0.010134900296119492,1,0,0]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2487033445809135,0.01397103450419192,0.004267223851451178,0.02546533551994793,0,0,0]
[7068,"EPA-CIMP-P3-9-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3669444816584429,0.008775502940908038,0.011591340105086622,0.027558452382841468,1,0,0]
[7069,"EPA-TCOR-P3-2-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.42718530733671517,0.003997050265581277,9.4800834192124237E-4,0.025907630405492765,1,0,0]
[7080,"EPA-CIMP-P3-9-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3664246696489446,0.009572974812147516,0.006439845362509407,0.027943849160862573,1,0,0]
[7081,"EPA-TCOR-P3-2-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6427133715100731,2.8436332829967536E-3,3.9285233720670089E-4,0.03614035150590044,1,0,0]
[7082,"EPA-F150-P3-15-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6665515545010464,0.03686877775707718,0.04872389530109974,0.07045737106083978,1,0,0]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6386625558743128,0.013216743840318082,0.011703377627673853,0.04554104225955355,1,0,0]
[7087,"EPA-F150-P3-15-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6667566026766396,0.039437191153378105,0.07248988138332384,0.07439598233504963,1,0,0]
[7088,"EPA-FEXP-P3-28-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6765007032684769,0.011083924077021466,0.006059612123784154,0.04532218774183133,1,0,0]
[7131,"EPA-TCOR-P3-8-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.16485460399790913,1.1856464255258533E-3,0,0.009897431057118206,1,0,0]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.728636129689715,0.03701043511469574,0.072323537496073,0.07557806921072091,1,1,1]
[7140,"EPA-TCOR-P3-8-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.18199951108167625,0.002178140988072394,0,0.01142210587640991,1,0,0]
[7141,"EPA-CIMP-P3-23-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2651935595260447,0.013455673725124379,8.598827991469226E-3,0.026233203350754904,1,0,0]
[7142,"EPA-F150-P3-21-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5621192962190111,0.030746537004639585,0.06835302633078189,0.061084743606051484,1,0,0]
[7152,"EPA-SOUT-P3-14-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.21050275227318002,0.009709868083221843,0.004428339635832424,0.01978632995756461,1,0,0]
[7153,"EPA-FFOC-P3-12-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.10319666470703973,1.55644614560431E-3,1.3252385793032042E-3,0.006868076874412035,1,0,0]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","NM_FIDHC, g/mi",0.379532977583368,7.4476950034207522E-4,1.3232043831950954E-3,0.020470807719444508,1,0,0]
[7170,"EPA-CIMP-P3-24-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.27888106248254746,0.008389590931817266,0.012524588184326673,0.022669491967560955,1,0,0]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.17523856977962732,1.4514405748732877E-3,1.563785127012805E-3,0.010590939556175004,1,1,1]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3384664224895163,0.04352549594277662,0.0564450662042998,0.059931125153440484,1,1,1]
[7177,"EPA-CIMP-P3-24-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3067778409697348,0.012151059649102021,0.008723135642879708,0.027192268327707318,1,0,0]
[7178,"EPA-TCOR-P3-6-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.1861896984429048,0.002932284342887711,3.7243140773120676E-4,0.01225594682659598,1,0,0]
[7179,"EPA-F150-P3-6-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.35434345015260493,0.041230279217240026,0.06620310774549573,0.05924739564846579,1,0,0]
[7194,"EPA-SOUT-P3-22-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.22439152307072022,0.007213084707534466,2.5956921446817893E-3,0.018166399521509714,1,0,0]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.48198587799599896,3.0143454628668155E-3,0.009327555972624465,0.028340827059942293,1,0,0]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.588999525973704,5.9828276821988582E-4,0,0.0310287805314958,1,0,0]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.41496414749287835,0.017970073977074487,0.014370782105373212,0.038503091905442446,1,1,1]
[7203,"EPA-SOUT-P3-22-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2659742692804485,0.009771941000497645,4.946740846231994E-3,0.022688696622803213,1,0,0]
[7204,"EPA-FFOC-P3-10-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2900598840809245,2.9885777065450257E-3,4.8959893700267435E-3,0.018098771136765817,1,0,0]
[7205,"EPA-TCOR-P3-6-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.45609689060827485,0.002614170500709079,4.9605412577296822E-4,0.026275809657556236,1,0,0]
[7206,"EPA-CIMP-P3-24-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.3145963898846124,0.01944480954881169,0.010171594302567963,0.0340618462980788,1,0,0]
[7207,"EPA-F150-P3-6-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.3354773282680542,0.0508464624478826,0.06205792301860977,0.06654344480089575,1,0,0]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.39643587001069897,0.005415640190030054,2.6042544834059284E-4,0.025426187195223545,1,1,1]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3710783847721827,0.015252340506589506,0.006893684642787509,0.03303038384971119,1,1,1]
[7247,"EPA-TCOR-P3-21-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.20918838557253647,7.6964949413507234E-4,1.9266215890868907E-3,0.011787733292523904,1,0,0]
[7248,"EPA-CIMP-P3-6-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.32143218586647265,0.011967092294304215,7.6214568643024295E-3,0.02773311683531487,1,0,0]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.339670022810577,5.0444896181189652E-4,0.009343952181113366,0.0188362878176888,1,0,0]
[7257,"EPA-FFOC-P3-26-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.10661697233466087,1.116387164672452E-3,3.8740575619303458E-3,0.006746093702260269,1,0,0]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.373996000181006,1.1615659076335473E-3,0.01625569278810519,0.0216545907343209,1,0,0]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.1955458186404018,0.00223066636731068,1.1015608756331156E-3,0.012156684484010643,1,1,1]
[7260,"EPA-F150-P3-25-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3905550201312311,0.04294863425269063,0.07063326891136859,0.06294078033720174,1,0,0]
[7275,"EPA-FFOC-P3-26-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.13513074909787814,1.6287902731691494E-3,3.4562793358668097E-3,0.008676363131726624,1,0,0]
[7276,"EPA-SOUT-P3-1-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2751661826738717,0.010550374467576238,4.150312549490256E-3,0.023878812413738272,1,0,0]
[7278,"EPA-F150-P3-25-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3864997364074959,0.04571393898367557,0.10765678627997008,0.0675452974105791,1,0,0]
[7280,"EPA-SOUT-P3-1-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.29159791208843394,0.01513616400272524,0.00717195945417581,0.028909046064598164,1,0,0]
[7281,"EPA-FEXP-P3-11-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6227544628002026,0.00811651458588213,0.011839415633519184,0.040658553573532714,1,0,0]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.32262389747301423,0.00433922247673331,6.2565944529862705E-4,0.02048285034980859,1,1,1]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.40418568512911124,0.012831741762953331,0.010834533267692001,0.03287516554614274,1,1,1]
[7304,"EPA-F150-P3-30-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4738603647860658,0.04840828083489379,0.08380415531527799,0.07302865395451538,1,0,0]
[7309,"EPA-TCOR-P3-13-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3193819716144869,3.8496838815223256E-3,9.1605614437709768E-4,0.02002048704211243,1,0,0]
[7310,"EPA-CIMP-P3-7-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4088355752548086,0.01428677151935373,0.005189216281136023,0.034316983328411974,1,0,0]
[7311,"EPA-F150-P3-30-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.36574343351928373,0.04170310910770005,0.05671552704012847,0.059515069600650256,1,0,0]
[7312,"EPA-FEXP-P3-11-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.6101167700291592,0.011182271576538706,0.01954954342887178,0.04324919458521245,1,0,0]
[7325,"EPA-FFOC-P3-22-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.13440366854727348,2.3513338832903286E-3,3.0405530072269036E-3,0.009220424992569072,1,0,0]
[7326,"EPA-SOUT-P3-24MP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.20827565314869087,0.012725620389351525,3.5080647773656523E-3,0.022231191703463177,1,0,0]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.3635180601320025,0.016877184206096633,0.02054476584303033,0.0351931597912024,1,1,1]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","NM_FIDHC, g/mi",1.2469635949593385,0.03526337982018597,0.06333687179964534,0.09998453367214308,1,1,1]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.26473305013781784,0.016456783141086048,0.010563398589448747,0.028866002752722858,1,1,1]
[7343,"EPA-FFOC-P3-22-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.1421981730221095,0.004137954865359412,4.106463429431894E-3,0.011274718244186506,1,0,0]
[7344,"EPA-SOUT-P3-24MP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2635978474299911,0.01412808902404144,7.0192986338243205E-3,0.02657491611110406,1,0,0]
[7345,"EPA-TCOR-P3-5-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4311589708648931,0.002993875405174732,2.1170190800430693E-3,0.02511538743631304,1,0,0]
[7351,"EPA-TCOR-P3-5-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.41496642438129705,0.00392375607122045,0.002740771618531575,0.025218306880064725,1,0,0]
[7352,"EPA-CIMP-P3-27-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2555397988427283,0.011620245678743084,0.009312469015442052,0.024254723965093383,1,0,0]
[7353,"EPA-F150-P3-27-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4684254031878136,0.03930181736092184,0.05915146316760248,0.06293809761904019,1,0,0]
[7373,"EPA-TCOR-P3-24-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.1733160928763021,3.6329823670058397E-3,2.8419656317577335E-3,0.012363658859450965,1,0,0]
[7374,"EPA-CIMP-P3-1-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.41489624002758585,8.202819562201466E-3,0.006966678291849529,0.029107681078491668,1,0,0]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5673825587172892,0.041870043928202066,0.10649841741584104,0.07365359832576909,1,1,1]
[7387,"EPA-TCOR-P3-24-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.45836533759697695,1.5771665890449837E-3,5.3806413203338747E-4,0.02515655040383399,1,0,0]
[7388,"EPA-CIMP-P3-1-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4018411114500786,0.012771019134018645,0.005369376033680855,0.0324309668362272,1,0,0]
[7389,"EPA-F150-P3-13-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.46830699279706733,0.0429480256146531,0.08401507167817082,0.06777566967281362,1,0,0]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.15665549860776,0.013704582150584474,6.509262275101904E-3,0.020668237336143116,0,0,0]
[7429,"EPA-SOUT-P3-6-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.25030019783912194,0.013844685078459774,0.005451889505453556,0.025576806616689426,1,0,0]
[7430,"EPA-TCOR-P3-26-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4126475042069211,0.002249282148724615,3.4201346431156219E-4,0.023560938708988028,1,0,0]
[7431,"EPA-CIMP-P3-5-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4219360615528922,0.012482061209686236,0.007466066481535025,0.03348870193641925,1,0,0]
[7432,"EPA-TCOR-P3-26-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2542549210924652,2.5662351946374243E-3,4.4566193074436025E-4,0.015595117660574807,1,0,0]
[7433,"EPA-CIMP-P3-5-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4312646374166209,0.008657688020506569,0.007825918770298772,0.030607141852507985,1,0,0]
[7460,"EPA-TCOR-P3-27-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.44142732264447976,0.002598719735876754,3.4827041346717957E-4,0.025522345721388593,1,0,0]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3977058838479713,0.011972429544037037,0.005452244593477999,0.03159114377046032,1,1,1]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3402089766080195,0.030973612016370007,0.03395344347984691,0.047229587738023215,1,1,1]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4401849046769673,0.002824038402139845,0,0.025673151073217715,1,1,1]
[7473,"EPA-CIMP-P3-3-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3785758733839545,0.011731825621816926,0.009703538598209011,0.030692673326463388,1,0,0]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5479261330166935,0.00340151390676811,0.018368015868595586,0.03272822572725982,1,0,0]
[7483,"EPA-FEXP-P3-23-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.485185391682423,0.005392556372706936,0.017341675521608067,0.031028351095803326,1,0,0]
[7484,"EPA-F150-P3-23-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.3102917897437301,0.03679368778430388,0.047146260512462554,0.05163312079863397,1,0,0]
[7495,"EPA-TCOR-P3-24-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.34271503330710135,0.002266057185219588,0.006054661033978437,0.020388198815113362,1,0,0]
[7496,"EPA-CIMP-P3-13-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.36519086479590407,0.012612984994000303,0.014355790712247872,0.031208702058588694,1,1,1]
[7497,"EPA-FFOC-P3-2-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.33121982586791243,0.005513712466738341,0.003972793051181464,0.022408951358170982,1,0,0]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5926533473789011,0.027920950530118546,0.02864472220454012,0.057083115023823974,1,1,1]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3950632738212142,0.020023570810887355,0.01945510759655917,0.03955506633702562,1,1,1]
[7503,"EPA-FFOC-P3-2-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.43256999149177683,0.01215801191301661,0.013982515234396807,0.03411600072962721,1,0,0]
[7524,"EPA-TCOR-P3-25-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.49945874215805297,2.7750852007363495E-3,1.688378891421455E-3,0.028669385698726655,1,0,0]
[7525,"EPA-CIMP-P3-22-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.37283664049018533,8.363782641860695E-3,0.00661060599026066,0.027247191121810906,1,0,0]
[7526,"EPA-HCIV-P3-14-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.23035593788583864,3.5599334223819505E-3,0.003677211563485366,0.015366305285826196,1,0,0]
[7527,"EPA-F150-P3-3-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5770653212304966,0.03578336041039896,0.027560143122690044,0.06333811953621171,1,0,0]
[7538,"EPA-TCOR-P3-25-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4104951996949944,0.003406251094087063,1.1582373812464967E-3,0.024432432870458307,1,0,0]
[7539,"EPA-CIMP-P3-22-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.33262373975830234,0.011128973202376682,0.013539195387743027,0.028149610645933094,1,0,0]
[7540,"EPA-HODY-P3-12-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.19630907360108446,8.3318937092452885E-4,0,0.011006702474167468,1,0,0]
[7541,"EPA-HCIV-P3-14-T5","NM_FIDHC, g/mi",0.24461862136386647,1.9157691106493457E-3,0.004259289002036347,0.01474344794342165,1,0,0]
[7542,"EPA-FEXP-P3-12-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.7412373695113503,0.006114321823857969,0.010100693831958314,0.044531503642267795,1,0,0]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.43135298095424224,1.2965601032963686E-3,4.789258545688645E-5,0.0236636066546814,1,0,0]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.21419300603952013,0.007981127921730285,0.004627459186193536,0.018510111642160144,1,0,0]
[7558,"EPA-FFOC-P3-11-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.19311700167314289,1.9980876520946673E-3,3.4064018957998266E-3,0.012029207222383166,1,0,0]
[7559,"EPA-FEXP-P3-12-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.7594666923411927,0.007396776711300581,0.01929628885170237,0.04748152276797447,1,0,0]
[7575,"EPA-TCOR-P3-12-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2651669867702646,2.8683914318759656E-3,6.9117932769519606E-4,0.01621351685424348,1,0,0]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3301528029135774,0.011799559503759183,6.4050862261089475E-3,0.028039844087880447,1,1,1]
[7577,"EPA-FFOC-P3-11-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2083701700787202,4.0535980707071834E-3,3.7199305707467383E-3,0.014589630567835691,1,0,0]
[7578,"EPA-SOUT-P3-28-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.27933225246480203,0.011623760037238499,4.4030077751546015E-3,0.025048997264443523,1,0,0]
[7579,"EPA-F150-P3-8-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6345115572314785,0.03886173061517451,0.06108395450799377,0.07146950798181377,1,0,0]
[7582,"EPA-TCOR-P3-12-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5002729913857185,3.7339991286375785E-3,1.2545131930632285E-3,0.029413027919568038,1,0,0]
[7583,"EPA-CIMP-P3-10-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.35234201598538784,0.010309634438203463,0.009229932621424086,0.028057005889389326,1,0,0]
[7584,"EPA-FFOC-P3-11-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.18726196106098764,0.002007545089514383,2.1872652001785173E-3,0.011593370345418597,1,0,0]
[7585,"EPA-F150-P3-8-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5425541127624888,0.040713473885949536,0.058708709300082096,0.06809296911512776,1,0,0]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4508675150228672,0.03153545867101989,0.03942039631959722,0.0538476513506746,1,1,1]
[7606,"EPA-TCOR-P3-12-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.5043440759853223,0.004661785787635623,2.6724775454316303E-3,0.03058999698786845,1,0,0]
[7607,"EPA-CIMP-P3-2-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3645340155495344,0.01191996628257871,0.022821461889414515,0.031065986520997922,1,0,0]
[7613,"EPA-CIMP-P3-2-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.31257970537539215,0.015493936556368756,0.012044434303805461,0.030734523689251145,1,0,0]
[7614,"EPA-F150-P3-4-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4496313011357648,0.03529912129998434,0.051946421680622225,0.05794579155379106,1,0,0]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2046898390383113,2.6147439262663528E-3,1.8009638280241029E-3,0.013095333541152747,1,1,1]
[7633,"EPA-SOUT-P3-11-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.19482764244820538,0.008760669341263325,0.007764119203079875,0.018440921219722583,1,0,0]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.3675194702876166,8.7833646861054323E-4,0.00223382936926601,0.01984776430427155,1,0,0]
[7635,"EPA-FFOC-P3-15-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.19887320486072194,2.6780366010346057E-3,8.05482276777582E-3,0.013160250973916012,1,0,0]
[7644,"EPA-TCOR-P3-23-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.24345785694095728,2.0741325664706154E-3,0.002567319738809905,0.014584557316149742,1,0,0]
[7645,"EPA-CIMP-P3-30-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.38675333361355624,7.4354578924599474E-3,0.018189559164193823,0.027811267344432664,1,0,0]
[7646,"EPA-SOUT-P3-11-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.21114701993679186,0.01304664159077577,3.3584996318594207E-3,0.022582121855139248,1,0,0]
[7647,"EPA-FFOC-P3-15-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.1898869566103929,0.002363330931173431,5.1730407755678715E-3,0.012249506535506263,1,0,0]
[7648,"EPA-F150-P3-9-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5712652241386806,0.031679894019361284,0.08731251622394666,0.06341556488870541,1,0,0]
[7649,"EPA-CIMP-P3-30-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3543121207916404,0.011889088607651498,0.008829736968787923,0.029447644174220373,1,0,0]
[7650,"EPA-F150-P3-9-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4996877593920279,0.04607631080560208,0.04069314429694142,0.06923800659491197,1,0,0]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5264836123698406,0.004031563897486359,0.002142948043027342,0.03130153068486492,1,1,1]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3752489099341619,0.03136401991407743,0.07105227304936812,0.05198672088205801,1,1,1]
[7675,"EPA-CIMP-P3-16-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.44194120299911066,0.014391891442744493,0.005630516855782039,0.03616222071536161,1,0,0]
[7685,"EPA-TCOR-P3-10-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.45162373810955675,2.8865233106102448E-3,0.001166054218988373,0.026048363927703808,1,0,0]
[7686,"EPA-CIMP-P3-16-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4363618333808909,0.010856358626195502,0.011365209333078774,0.03289821824973957,1,0,0]
[7687,"EPA-FFOC-P3-8-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.1883951761677287,0.003529404709432284,0.007059999623317172,0.013480360326018794,0,0,0]
[7688,"EPA-SOUT-P3-2-T1","NM_FIDHC, g/mi",1.224807728540107,0.02467103666973997,3.376235710928713E-3,0.08592500479200377,1,0,0]
[7689,"EPA-F150-P3-10-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4282597583531583,0.03378949757695302,0.08118641532970035,0.05748370379426015,1,0,0]
[7698,"EPA-FFOC-P3-8-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.17393528033041042,3.7914061238636444E-3,0.011018664426907255,0.013111759065514601,0,0,0]
[7699,"EPA-SOUT-P3-2-T2","NM_FIDHC, g/mi",1.2530646938491983,0.022783719904556732,5.301996684397914E-3,0.08506376621088439,1,0,0]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.26549104964474596,1.9023093517605034E-3,4.0392527449237682E-4,0.015500473668968954,1,1,1]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4084742601467594,0.013808998203762706,0.011418658585249968,0.03406143727963888,1,1,1]
[7716,"EPA-F150-P3-1-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.49567582601511184,0.028505617769309637,0.02606300260388664,0.052484683490835224,1,0,0]
[7720,"EPA-TCOR-P3-4-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.40018277193344337,2.2836774358572505E-3,0.001960227098216077,0.02284275067428543,1,0,0]
[7721,"EPA-CIMP-P3-28-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.41296895923935234,0.013071431775372247,0.005674647818086025,0.03339311632509814,1,0,0]
[7722,"EPA-F150-P3-1-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.44642787062151446,0.0318354071004762,0.03483612339144331,0.05356118102343063,1,0,0]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5643141227800592,0.03596864364838659,0.047592148543336925,0.06429681063261837,1,1,1]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.1827490264333726,2.1625277748526673E-3,4.8908164375168763E-4,0.011486919282359323,1,1,1]
[7748,"EPA-CIMP-P3-20-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3686571260550669,0.007241357140346556,4.147361088685169E-3,0.02587783091630762,1,0,0]
[7762,"EPA-F150-P3-14-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.431738563770778,0.03783868278720054,0.053739283446520666,0.05933801925596871,1,0,0]
[7764,"EPA-CIMP-P3-20-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.37932189914136105,0.00755627261775098,6.377739156312289E-3,0.026731567287328416,1,0,0]
[7765,"EPA-TCOR-P3-3-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.18574470880884644,2.1131355365555026E-3,2.3920326630001866E-4,0.011608442685886074,1,0,0]
[7766,"EPA-FFOC-P3-25-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.13137111697761614,1.9272537506905202E-3,3.4875685587654735E-3,0.00878044110876596,1,0,0]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.4055880873995228,0.004932786236424155,0.006626291977105137,0.02578261317398988,1,0,0]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.28914817113837576,1.1561101747851444E-3,0.001574128380776039,0.016271678770546603,1,1,1]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.234058677201107,0.01106937843729914,0.007719872191211575,0.02239047250578084,1,0,0]
[7780,"EPA-FFOC-P3-25-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.15251340133089233,2.5288958000615988E-3,0.006958608889683562,0.010686997828321818,1,0,0]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.2930165249117772,6.004741719426894E-4,3.1267629469447787E-4,0.01579622962316474,1,0,0]
[7796,"EPA-TCOR-P3-9-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.38377147011111357,3.4889515198441275E-3,3.0164960511062391E-4,0.023071453666030042,1,0,0]
[7797,"EPA-CIMP-P3-9MP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.349208124701175,0.02072548804853387,0.007660555725311036,0.03700191636155857,1,0,0]
[7798,"EPA-SOUT-P3-23-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.24140121567430656,0.016256342279896224,0.003450481983819318,0.027070887283192346,1,0,0]
[7799,"EPA-F150-P3-12-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.35102007868794544,0.029866863500646986,0.07033014675749805,0.04915222230903902,1,0,0]
[7800,"EPA-F150-P3-12-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.32105474676715307,0.032553558662854115,0.05701689364528,0.04924467272770143,1,0,0]
[7801,"EPA-TCOR-P3-9-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.22549485054612198,2.3798818303583553E-3,3.5462572494958551E-4,0.013756340157709369,1,0,0]
[7802,"EPA-CIMP-P3-9MP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3795760312309994,0.01929790939196262,0.011526780672172032,0.03739861609398243,1,0,0]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.47261151208383895,1.6376305247175669E-3,5.5060488072769054E-4,0.025911910486443233,1,1,1]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.35721652400479426,8.815476079341425E-3,0.014681813419512973,0.02740343064669694,1,1,1]
[7827,"EPA-F150-P3-5-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.8455017326450649,0.03371447381984764,0.09050487991768362,0.07993085561823567,1,0,0]
[7842,"EPA-CIMP-P3-14-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3447811837881705,0.015620686215359446,0.02091965571030625,0.03316099112083307,1,0,0]
[7843,"EPA-FFOC-P3-1-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.14941771199978068,0.002019622564664799,0.004158623767796157,9.761595002140043E-3,1,0,0]
[7844,"EPA-F150-P3-5-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.768657854990624,0.03297981866342394,0.07784740392357743,0.0741873277785637,1,0,0]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5626636366795686,0.015713210719823307,0.005076998041813727,0.04331047979894785,1,0,0]
[7853,"EPA-FFOC-P3-1-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.1539759123079258,3.0967794384422443E-3,3.0071726788356546E-3,0.010924060821463142,1,0,0]
[7863,"EPA-TCOR-P3-7-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5459601699227091,2.55359907935815E-3,2.8996847556186933E-4,0.030688876014060316,1,0,0]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.4381443214569185,2.0741322882725775E-3,0.003908305088903587,0.024831497814393148,1,0,0]
[7865,"EPA-CIMP-P3-11-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.46640053082286587,0.008363486883522024,0.007884004213181599,0.03212590979659274,1,0,0]
[7866,"EPA-SOUT-P3-13-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6020375811464661,0.01753530830981409,6.6981212751020015E-3,0.04719577442263072,1,0,0]
[7867,"EPA-CIMP-P3-11-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4690088213059625,0.008723243539502726,0.0145365446227928,0.03305022512506358,1,0,0]
[7880,"EPA-TCOR-P3-22-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.16648524901291514,1.5992268508478824E-3,1.6126327410382834E-3,0.010093007405123693,1,0,0]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4269785198643677,0.008859671898735866,0.004875006566990706,0.030319284684896912,1,1,1]
[7882,"EPA-FEXP-P3-31-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.6821032238318303,0.00475942268982284,0.009947071527957898,0.040221591962052806,1,0,0]
[7887,"EPA-TCOR-P3-22-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.1570400959570407,2.1042319512303556E-3,4.4408467674149295E-4,0.010084520599464518,1,0,0]
[7888,"EPA-CIMP-P3-21-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4029545327779628,0.011315619221934792,0.006089152436152102,0.0313678176387931,1,0,0]
[7903,"EPA-HCIV-P3-21-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.20655201182022048,1.4214457894518007E-3,1.0152705293501566E-3,0.011962578046652092,1,0,0]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.8072026236547238,0.010577059593577475,0.004858270871665699,0.05156690522998735,1,0,0]
[7905,"EPA-FFOC-P3-24-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.08170644116508897,0.003016649437160789,0.005704566331438556,7.3153610848207175E-3,1,0,0]
[7906,"EPA-SOUT-P3-9-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.24743267320412193,0.014045400205379054,0.005982686998109542,0.02569070642060779,1,0,0]
[7913,"EPA-TCOR-P3-2MP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.43375302387512527,2.7825530567826768E-3,1.6905796760501898E-3,0.02515394825633544,1,0,0]
[7914,"EPA-CIMP-P3-26-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3613751686547029,0.008243526781572521,0.01680514547111091,0.027089804345162127,0,0,0]
[7915,"EPA-FFOC-P3-24-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.07566782738840766,2.4258550880253355E-3,0.00438311856545518,0.006332031471800097,1,0,0]
[7916,"EPA-SOUT-P3-9-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.28448375020443867,0.012248281376006288,0.007661769547640846,0.026137389904081185,1,0,0]
[7917,"EPA-TCOR-P3-2MP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.25470558033552926,2.6931745912314566E-3,1.1656839740607525E-3,0.01570027481665292,1,0,0]
[7918,"EPA-CIMP-P3-26-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.37765568412978623,0.01156652011583497,0.011474690487687922,0.03068204403024334,1,0,0]
[7935,"EPA-TCOR-P3-1-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.13887964776194833,1.5677607503877587E-3,0.001102547945201212,0.00857849347678712,1,0,0]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3322849276241151,0.007316105531651397,6.9163594633557465E-3,0.024491619589925073,1,0,0]
[7937,"EPA-F150-P3-5-T3","NM_FIDHC, g/mi",1.1063858300522966,0.03353023552952432,0.07162948653481457,0.09131595508452517,1,0,0]
[7943,"EPA-TCOR-P3-1-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.16178228434151623,2.1709587947068565E-3,7.8180901334113859E-4,0.01030917982143714,1,0,0]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.582448160054663,0.005314966417840509,0.005706919994449173,0.034912604902165106,1,0,0]
[7945,"EPA-CIMP-P3-4-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.31436751675461133,0.013406594067152427,0.010131558368789711,0.028940183306698102,0,0,0]
[7946,"EPA-F150-P3-5-T4","NM_FIDHC, g/mi",1.5168614589988734,0.03941909931089444,0.04693646143792961,0.11681787225483084,1,0,0]
[7955,"EPA-HCIV-P3-22-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.2006417006253763,1.0642514823060911E-3,1.5403857273919056E-3,0.011594041059378963,1,0,0]
[7967,"EPA-TCOR-P3-16-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.1957445425092655,2.2887757400050566E-3,3.7848994709941287E-4,0.012271953475716958,1,0,0]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5266460484526674,0.02942732272110894,0.04044431854021689,0.056095194471387236,1,1,1]
[7973,"EPA-TCOR-P3-16-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4368509050433659,0.004637299616248653,8.5346958450094855E-4,0.027070418789035346,1,0,0]
[7974,"EPA-F150-P3-31-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6184299689428383,0.035690026666322504,0.06621149135310356,0.06802804602457975,1,0,0]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.43603076015358977,0.017258396881132364,0.007883727529256031,0.03806434749790736,0,0,0]
[7993,"EPA-F150-P3-15MP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.8120809037153597,0.030376049192364044,0.058537405174660925,0.07250035595151105,1,0,0]
[7995,"EPA-CIMP-P3-12-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.48015999951691296,0.008292528173811767,0.009538471612918762,0.0330111554981761,1,0,0]
[8001,"EPA-CIMP-P3-12-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.32363830171857605,0.013059766355764113,0.01815132941455396,0.029656300254420235,1,0,0]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.14237745243289837,1.3403821197593246E-3,3.1240880375789045E-3,0.008849897484617114,1,0,0]
[8003,"EPA-TCOR-P3-1-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.3110994625820869,1.7234625101054603E-3,0,0.01773530889072146,1,0,0]
[8004,"EPA-F150-P3-15MP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.7240196140847166,0.03477715474769301,0.07529481862340792,0.07322344938571018,1,0,0]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.5924047588761643,5.655263495146016E-3,0.010293856700478044,0.03627762007671521,1,0,0]
[8015,"EPA-FFOC-P3-14EP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.15706534397665753,1.3031743286912355E-3,3.3127166960920168E-3,0.009490245063384159,1,0,0]
[8016,"EPA-SOUT-P3-15-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.24483799888035154,0.009268120768769768,2.7180809755189433E-3,0.02101090399398907,1,0,0]
[8027,"EPA-TCOR-P3-15-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2126063792913513,2.2905611019622555E-3,0,0.013171325571158545,1,0,0]
[8028,"EPA-CIMP-P3-8-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3636151808928955,0.00973482148596843,0.008227201890144161,0.028037715424269395,1,0,0]
[8029,"EPA-SOUT-P3-15-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.24538867070896941,0.008557902908638178,0.004323452617477153,0.020540243178896085,1,0,0]
[8030,"EPA-F150-P3-16-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.7909642259363739,0.02497154923397063,0.03786750189160534,0.06537962113822508,1,0,0]
[8034,"EPA-CIMP-P3-8-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.37755767315507144,0.007021325122278054,0.014039541099257632,0.0267265490106277,1,0,0]
[8035,"EPA-TCOR-P3-15-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.21143143390055652,1.1927621134875351E-3,0,0.01197353904626155,1,0,0]
[8036,"EPA-FEXP-P3-25-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.6625482912077207,3.2562067472890915E-3,0.005874699573746414,0.037741597499329566,1,0,0]
[8037,"EPA-F150-P3-16-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.814326500595634,0.02705426259499042,0.06028385048890994,0.06971334011718903,1,0,0]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6604285232381701,0.02129325620959969,0.032322061464709534,0.05516556426961571,1,1,1]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3834009176186783,3.3398407307860625E-3,1.7601736523131179E-3,0.023123187515114437,1,1,1]
[8054,"EPA-CIMP-P3-25-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4208869573244335,0.011728709555189551,0.007231271439008075,0.03270133090482495,1,0,0]
[8058,"EPA-CIMP-P3-25-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.32189753300655255,0.010149368891023067,0.007596364983351683,0.02611856655657414,1,0,0]
[8059,"EPA-TCOR-P3-28-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.38095248565522305,0.003194892024282947,0.001048278467608758,0.02279287664272344,1,0,0]
[8060,"EPA-F150-P3-7-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6568578987479512,0.03267920728326003,0.028941307797174676,0.06441853364165886,1,0,0]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.1771198849707215,0.008643586432433573,3.1562057199169334E-3,0.017150987908153913,1,0,0]
[8072,"EPA-FFOC-P3-21-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.1887644242899125,9.5289669942947176E-4,3.043498414274916E-3,0.010860858255776484,1,0,0]
[8082,"EPA-TCOR-P3-30-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.21567554675285996,2.1683300268722457E-3,8.2549527481862173E-4,0.013063791130843523,1,0,0]
[8083,"EPA-CIMP-P3-9EP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.3937009494393168,0.008597011249489545,0.005924921519543605,0.028510327453895284,1,0,0]
[8084,"EPA-SOUT-P3-3-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.26215365518447004,0.01130653307652258,0.00377855808481958,0.023903475583623986,1,0,0]
[8085,"EPA-F150-P3-26-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4972972544297612,0.025562570968332185,0.05379858667324456,0.05178402485297008,0,0,0]
[8086,"EPA-TCOR-P3-30-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.23248720926456132,2.247892722756E-3,6.2140494644609108E-4,0.014173537210348194,1,0,0]
[8087,"EPA-CIMP-P3-9EP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3784094124052117,0.015367350165547264,0.010588106227041124,0.03393106206662823,1,0,0]
[8088,"EPA-F150-P3-26-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4919836176918474,0.027371822469925998,0.04017548538721005,0.052051590394529904,1,0,0]
[8103,"EPA-TCOR-P3-11-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.21746307857212616,0.002877872583084286,7.2959100541059344E-4,0.013856701142508226,1,0,0]
[8104,"EPA-CIMP-P3-15-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4288253087452692,8.932982761944798E-3,0.01915232637290455,0.03156364226664792,1,0,0]
[8105,"EPA-F150-P3-2-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5735920004684413,0.03112533206101574,0.05294473271155186,0.060568913049336634,1,0,0]
[8109,"EPA-FFOC-P3-8-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.16957047178168133,2.3856567444692544E-3,0.004736158513818715,0.011215888473150314,1,0,0]
[8110,"EPA-TCOR-P3-11-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.22169188301328335,2.4883553985698935E-3,3.5207705792079778E-4,0.01373442663568224,1,0,0]
[8111,"EPA-CIMP-P3-15-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.4241469295012971,0.01573599263043328,0.009319822453667956,0.036659294058836146,1,0,0]
[8112,"EPA-F150-P3-2-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5519528520717081,0.03885651816121301,0.03339904514072138,0.06485502300167462,1,0,0]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.8707374231999361,0.025207436793402045,0.040671080635105765,0.07004085121349334,1,1,1]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.17770865587629042,2.8179755188160916E-3,3.2079223676673993E-3,0.011935007921759833,1,1,1]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.6272757218118511,7.6010718893391085E-3,0.005463563315101403,0.03953011349038992,1,0,0]
[8133,"EPA-CIMP-P3-23-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.34469837472656345,0.007543319228997927,0.011472142237066918,0.025571585627154367,1,0,0]
[8135,"EPA-NALT-P3-6-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.6391963572306121,0.008778729790470077,0.007311248168360163,0.041024329407918295,1,0,0]
[8136,"EPA-TCOR-P3-14-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.2034750908068129,0.002426867148696753,1.5605247084711097E-3,0.012831850449915503,1,0,0]
[8137,"EPA-F150-P3-28-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.8696478053640422,0.025088980252401773,0.04201016854669671,0.06998355160286697,1,0,0]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","NM_FIDHC, g/mi",0.2097368199857861,8.7884967040119009E-4,9.5634267526519825E-4,0.011808115619439553,1,1,1]
[8156,"EPA-TCOR-P3-20-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.4333700473643077,1.6703758140671045E-3,1.3028045203578725E-3,0.024239214292702496,0,0,0]
[8157,"EPA-CSIL-P3-21-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.6207336532211128,0.012119207881118081,0.023012950683513254,0.04468536642812939,0,0,0]
[8158,"EPA-F150-P3-11-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6952261952951209,0.03170468440380804,0.03366761273676633,0.06634727142327043,0,0,0]
[8161,"EPA-TCOR-P3-20-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.16739567835215635,2.508908288155838E-3,1.7798567462059249E-4,0.010865344447374,0,0,0]
[8162,"EPA-F150-P3-11-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.6902395746352401,0.02313853997378971,0.038596790680264996,0.05840713849165246,0,0,0]
[8171,"EPA-HCIV-P3-6-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.14914758546954981,0.002347741244741996,1.5203095186129111E-3,0.009899239105258716,1,0,0]
[8172,"EPA-CSIL-P3-30-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.46218626154560427,0.019503068902242713,0.021742505987369713,0.04274498533097589,1,0,0]
[8180,"EPA-F150-P3-20-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.5422098661166121,0.020802992008003614,0.023904762466340605,0.04777536730172453,1,0,0]
[8181,"EPA-TCOR-P3-2EP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.33291699661807506,3.033723511831198E-3,4.0153690547746224E-4,0.02008338945230787,1,0,0]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.4396669959986115,0.01602346335133932,0.01930787905753265,0.03822161376959897,1,1,1]
[8186,"EPA-F150-P3-20-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.57828155626995,0.02742694189288195,0.025658914166992123,0.05616567307010652,1,0,0]
[8187,"EPA-TCOR-P3-2EP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3353497653545847,0.003869744963012451,1.1505388584926136E-3,0.021035167302463985,1,0,0]
[8197,"EPA-TCOR-P3-20-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.15716796190877974,2.3087463004904177E-3,7.5781473091018122E-4,0.010320310467068189,1,0,0]
[8198,"EPA-F150-P3-11-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.7704455275753355,0.02302046636863777,0.04259468279929159,0.06321048925303899,1,0,0]
[8203,"EPA-F150-P3-11-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.7964949071649565,0.030799556496790247,0.026452689141459734,0.07024523572648414,1,0,0]
[8204,"EPA-TCOR-P3-20-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.16198979261613355,2.4764840678874397E-3,5.3351341120743442E-4,0.010590160994207494,1,0,0]
[8205,"EPA-CIMP-P3-22-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.42308964948238653,0.005045394981690488,0.01393092059006291,0.027418801427371964,1,0,0]
[8214,"EPA-TCOR-P3-25-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.5348896482336466,2.7414374122922726E-3,3.4818797194895087E-4,0.03051321192643708,1,0,0]
[8215,"EPA-F150-P3-24-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.30414540345536895,0.019260563296888064,0.03493541343907073,0.035125624409054874,1,0,0]
[8216,"EPA-F150-P3-24-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.3069238556383009,0.025539947520457285,0.024071288806815173,0.04015263395418157,1,0,0]
[8229,"EPA-TCOR-P3-16-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.22335700277789358,2.0543385619831984E-3,3.8360815285403213E-4,0.013417194399700943,1,0,0]
[8230,"EPA-FFOC-P3-8-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.18578564584989377,2.8239802936701227E-3,5.954064978617989E-3,0.012585227657512018,1,0,0]
[8231,"EPA-SOUT-P3-24EP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.2866152457047424,0.012006298276945078,0.004411404425739365,0.025685129551546858,1,0,0]
[8242,"EPA-SOUT-P3-24EP-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.28809049444549373,0.010434663784793621,0.0050915818994429,0.024419622396447363,1,0,0]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.49926083091432305,3.5826500467462576E-3,3.7129751437734327E-4,0.029273685465174695,1,1,1]
[8244,"EPA-F150-P3-15EP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.7312158653522087,0.025313820928123842,0.04171697456068449,0.06306795591522134,1,0,0]
[8246,"EPA-F150-P3-15EP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.7241950666519181,0.02441741242921033,0.03764666384451816,0.061484985243046186,1,0,0]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.28985076585461567,0.009529312765297608,3.2985972185592873E-3,0.023621607057958707,1,0,0]
[8262,"EPA-SOUT-P3-7-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.31089429104401306,0.010526660510887102,0.005922462077797299,0.02584391957007618,1,0,0]
[8264,"EPA-CIMP-P3-4-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.36720517940538866,0.005143838230132237,0.012555388808021867,0.024540004566920945,1,0,0]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.3515882860290197,0.005627282661368987,0.008987188323298194,0.023881723681301526,1,1,1]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.24194548521537393,0.010358186772807428,0.009872764266800112,0.02236728741873848,1,0,0]
[8283,"EPA-TCOR-P3-26-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.455455024573913,0.00196666434952195,1.9699894329867386E-3,0.025670198093386495,1,0,0]
[8284,"EPA-F150-P3-10-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.624801773761214,0.02710789107316528,0.05328638983615707,0.059833359685650366,1,0,0]
[8301,"EPA-F150-P3-26-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.5487099075123217,0.025742323141297204,0.039761251691527194,0.05367990483506202,1,1,1]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","NM_FIDHC, g/mi",0.34673987524810895,0.009168148711122148,0.027587861353174217,0.02817482057861443,1,1,1]
[8303,"EPA-TCOR-P3-2-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.38292651030445063,0.004155227476930428,0.003938566752642136,0.023741373727136396,1,0,0]
[8304,"EPA-SOUT-P3-12-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.37643442255071713,0.015253533439903154,0.006583177847464736,0.033346828822337825,1,0,0]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.7293772551396536,0.02741478750485276,0.08250488543603925,0.06742841612522303,1,1,1]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.22240468959525286,0.012765456843893458,0.006071330155994809,0.023259728233094013,1,0,0]
[8332,"EPA-CIMP-P3-26-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.4295658068837168,0.013260555057123967,0.02881223566849854,0.03592467279351619,1,0,0]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.6592599892921533,3.1943018028872884E-3,1.6394151906811932E-3,0.03728118170751897,1,1,1]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","NM_FIDHC, g/mi",1.2700054599461676,0.01958197821609907,3.8391902807247925E-3,0.08334573007852265,1,0,0]
[8392,"EPA-FEXP-P3-2EP-T1","NM_FIDHC, g/mi",0.6353961807118309,0.005853615047278,0.013484007956832834,0.03943145582752253,1,0,0]
[8397,"EPA-FEXP-P3-2EP-T2","NM_FIDHC, g/mi",0.5614850872109445,0.009285540082772962,0.011772798686362726,0.03825773388648463,1,0,0]
[9999,"EPA-SOUT-P3-15-T3","NM_FIDHC, g/mi",0.24839840858914272,0.010197894196999582,7.1623107365913485E-3,0.022381244321570116,1,0,0]
[4482,"EPA-CCOB-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.3614074744410288,2.7319834070764024E-3,0.015162360960949459,0.022395850486436043,1,0,0]
[4483,"EPA-TCAM-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.29120917352255205,0.000996863936571266,5.5571811924776469E-5,0.015996512653544376,1,0,0]
[4484,"EPA-HODY-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.17877792732903458,1.0221733829004302E-4,0,0.009497164891197785,1,0,0]
[4485,"EPA-DCAL-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.5041715724752769,3.3244293528828504E-3,0.013582195697440125,0.02974902825913886,1,0,0]
[4486,"EPA-FEXP-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.450646654863987,0.005878350530740009,6.9238925660629275E-3,0.02925069074832952,1,0,0]
[4487,"EPA-CCOB-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.3939462376524055,0.002120288648949023,6.577793622312123E-3,0.022690816677045623,1,0,0]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.294328019936122,7.2235183409955633E-4,6.5581520529233741E-4,0.015908726232540506,1,0,0]
[4489,"EPA-HODY-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.16907020832438,0,0,0.008804726510055667,1,0,0]
[4490,"EPA-DCAL-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.45351003574856424,0.004912986083381971,0.01329663855509309,0.02847671709150211,1,0,0]
[4491,"EPA-FEXP-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.39848108231557866,0.005813937548050062,0.009839773399321851,0.026652429183499398,1,0,0]
[4510,"EPA-NALT-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.6346702749103929,0.010312641026327115,0.008949502573643178,0.042436793945959415,1,0,0]
[4511,"EPA-CCOB-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.36266916233801133,7.6630120901169634E-4,4.06112085184191E-3,0.019713753989861714,1,0,0]
[4512,"EPA-HODY-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.16710328407501837,0,0,0.008732178742876106,1,0,0]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.27049574198676674,5.9630920849207067E-4,0.002131584309560595,0.01475382690481672,1,1,1]
[4517,"EPA-JLIB-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.621708879098523,0.00307538414242053,0.016249695645403045,0.03597703359989629,1,0,0]
[4523,"EPA-NALT-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.5313556498057839,0.01166314679554689,0.004018366050004216,0.03829096787673226,1,0,0]
[4524,"EPA-CCOB-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.3641539644207327,1.2102212176507972E-3,0.011922780934317895,0.020976586349322746,1,0,0]
[4525,"EPA-HODY-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.16282439673728832,0,0,0.008566512751182254,1,0,0]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.274428084436568,8.603881663873721E-4,0.002024127728272608,0.01521992516165247,1,1,1]
[4527,"EPA-JLIB-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.568102191417421,0.005468849925543001,8.20080208695609E-3,0.034636103085812185,1,0,0]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.37985956092520845,4.8346585530493065E-4,0,0.02025189541444928,1,0,0]
[4544,"EPA-CSIL-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.3721697186309033,0.012034739724630315,0.01072045374012226,0.030556777125430236,1,0,0]
[4545,"EPA-FEXP-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.39794429059338843,0.00780733644264611,0.013528763684423857,0.028613093064350097,1,0,0]
[4546,"EPA-DCAL-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.37001019648506495,0.00371678924482668,0.008456896417344113,0.022979749096347507,1,0,0]
[4547,"EPA-TCAM-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.3037621784164525,1.0020882370336158E-3,3.876976968597368E-4,0.016869047957561098,1,0,0]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.33373676345271264,0,0,0.01732758240399422,1,0,0]
[4552,"EPA-CSIL-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.4886925571212991,0.011402488032286369,0.013250200846760226,0.0361591964089071,1,0,0]
[4553,"EPA-FEXP-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.42030539514312465,0.006506474734207328,0.008125549410904803,0.028204908443438294,1,0,0]
[4554,"EPA-DCAL-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.4082236704475304,3.5277601437993297E-3,0.009454243306882026,0.024811569658580994,1,0,0]
[4555,"EPA-TCAM-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.44599073034393427,9.8486509108634064E-4,8.9957713002464148E-4,0.024421736439804876,1,0,0]
[4560,"EPA-NALT-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.35604005751611756,0.00655237468206578,0.002543138146436089,0.024542133309424365,1,0,0]
[4561,"EPA-TCAM-P3-9-T3","NMHC, g/mi",0.26928801931281204,5.9734706396451589E-4,3.0770676784195775E-4,0.014522291354886455,1,0,0]
[4581,"EPA-NALT-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.41625912227012224,0.010725407541502242,3.2646116008969114E-3,0.03137302133645176,1,0,0]
[4591,"EPA-HODY-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.2119025282386968,1.0984428099982164E-4,0,0.011226509558384966,1,0,0]
[4608,"EPA-HODY-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.22266802807598,0,1.2644450295538935E-3,0.01173599695409257,1,0,0]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.2973802759270491,1.3273853942453557E-3,0.004955879822585443,0.017037191874732432,1,0,0]
[4610,"EPA-TSIE-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.40171410062741836,0,0,0.020931937229052677,1,0,0]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.28352076973120993,0.002245665185115394,0.024299818988538585,0.01826631203597307,1,0,0]
[4621,"EPA-TSIE-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.32931854467435573,0,0,0.017244775943576568,1,0,0]
[4622,"EPA-HCIV-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.1335787316256392,6.0330837096905549E-4,1.0316154479018582E-3,0.007551961176415076,1,0,0]
[4623,"EPA-CSIL-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.30766099520887996,0.010765440154309901,0.005196321788222824,0.02568615197426098,1,0,0]
[4624,"EPA-JLIB-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.687670614306545,0.002094662812480588,0.011780862062548171,0.037972139357798404,1,0,0]
[4635,"EPA-HCIV-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.11858534510462163,1.0319964697764813E-3,1.141177153730136E-3,0.007163469313637615,1,0,0]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.46258923833063226,2.3219919111769974E-3,0.010605973233310357,0.0265939447530672,1,0,0]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.45812125504173423,0.004335319077512631,0.013487113150413807,0.028545990291910267,1,0,0]
[4638,"EPA-CSIL-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.38776626296480915,0.01388754069950885,0.003909003592944562,0.032428178569409126,1,0,0]
[4639,"EPA-JLIB-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.6376748445841058,3.753710125824939E-3,0.014033689284422859,0.03712463115202971,1,0,0]
[4654,"EPA-FEXP-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.5832921248844961,0.00850513718893107,0.01504056317603084,0.039207180938960653,1,0,0]
[4655,"EPA-DCAL-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.50321102438923,0.00520963522732555,0.008813364252972421,0.030991701755957234,1,0,0]
[4656,"EPA-NALT-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.2781948256397039,0.006445807344446177,3.6807012891347025E-3,0.020348113812019397,1,0,0]
[4657,"EPA-HODY-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.16748190791749598,0,0,0.008821724806793604,0,0,0]
[4658,"EPA-TCAM-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.3266508150928043,7.9489682714586462E-4,0,0.017471724340710974,1,0,0]
[4659,"EPA-HODY-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.17781961004657112,0,0,0.009268410010611593,1,0,0]
[4660,"EPA-NALT-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.2897708927666907,0.004898632270502473,0.003460694919166133,0.019637679111345497,1,0,0]
[4661,"EPA-TCAM-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.2843705783315627,6.1649795091868063E-4,2.7924973499938923E-4,0.01518402830016335,1,0,0]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.3583170516623013,7.1585353583686275E-4,2.8671974755868903E-3,0.019465327264326156,1,0,0]
[4687,"EPA-CSIL-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.5757958145153564,0.009712143500236404,0.00781529424792695,0.038789835965810135,1,0,0]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.39412135923005237,0,0,0.020658047696516423,1,0,0]
[4690,"EPA-NALT-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.48199883032654744,0.006277643926820282,0.003142997550718691,0.030596046677738402,1,0,0]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.37911103909591287,1.0825967613041973E-3,0.00516871303780717,0.020735958965693028,1,0,0]
[4697,"EPA-CSIL-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.5056087931841676,0.010021876210813095,0.010408474060729245,0.035619089678328254,1,0,0]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.3379834584396608,0,0,0.01763950332578868,1,0,0]
[4700,"EPA-NALT-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.42731451494721623,7.856387269607237E-3,0.003430910953541898,0.029419780049418958,1,0,0]
[4720,"EPA-DCAL-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.4322362550419175,0.005251187912549384,0.01596524425958278,0.027806640275857098,1,0,0]
[4721,"EPA-HCIV-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.17820221255197147,1.0770867712567868E-3,6.8049425554043432E-4,0.010299078229688643,1,0,0]
[4722,"EPA-HODY-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.1328431099817255,0,0,0.006993883105274045,0,0,0]
[4723,"EPA-JLIB-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.555235141723429,1.8360660826563075E-3,7.075538630824954E-3,0.030762010629936488,1,0,0]
[4724,"EPA-FEXP-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.3897001053573986,0.004623699896171837,0.01267546850260314,0.025170360944531144,1,0,0]
[4727,"EPA-DCAL-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.47878214449934875,6.0074383728214095E-3,0.012933048191795846,0.03057819073429243,1,0,0]
[4728,"EPA-HCIV-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.1271282089839286,8.3132313472879856E-4,7.574651931169336E-4,0.007434527147149719,1,0,0]
[4729,"EPA-HODY-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.15856842873145027,0,0,0.008285066589789836,1,0,0]
[4730,"EPA-JLIB-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.5684736352494104,0.002802919408871817,0.016132687777129416,0.03274022152123317,1,0,0]
[4731,"EPA-FEXP-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.38928378403588104,5.1234450921300405E-3,0.01230342033789111,0.025621046209948938,1,0,0]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.39097834617059957,9.2869068271000732E-5,2.0377546647880173E-3,0.02072909823479126,1,0,0]
[4741,"EPA-TCAM-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.3630313294810934,4.2183574727469125E-4,1.6098857553416552E-3,0.019255377359269348,1,0,0]
[4762,"EPA-JLIB-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.7201469375005923,3.139280808221118E-3,0.02018627162314667,0.04102596675399322,1,0,0]
[4763,"EPA-DCAL-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.4609320321667151,2.9235953484506127E-3,0.012742957356606426,0.027278768700140444,1,0,0]
[4765,"EPA-TCAM-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.3298387767930978,4.4307096092097793E-4,0,0.01768352138745123,1,0,0]
[4766,"EPA-HCIV-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.34598402574112563,8.1134139178521564E-4,2.0884627853557563E-3,0.01875112462730471,1,0,0]
[4780,"EPA-JLIB-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.658809184154446,0.004195904430187408,0.012757318382884098,0.03852516191500138,1,0,0]
[4781,"EPA-DCAL-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.41089427616747326,0.004601994251693989,0.011826354401689625,0.0259611733273707,1,0,0]
[4782,"EPA-HCIV-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.31682064215014744,1.478300281625496E-3,0.002991950989035074,0.018043526194535267,1,0,0]
[4783,"EPA-HODY-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.23402358833880765,0,0,0.012179461659364912,1,0,0]
[4784,"EPA-NALT-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.7101952401699696,0.011465292455046829,0.005735369965413424,0.04783478400752581,1,0,0]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","NMHC, g/mi",0.3312441737457247,0,0,0.017372237954400613,1,0,0]
[4799,"EPA-HODY-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.17675638781534356,0,0,0.009190177186179272,1,0,0]
[4800,"EPA-NALT-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.7319418533510486,0.009906223252004572,0.009072702012470029,0.046996214255553864,1,0,0]
[4801,"EPA-CCOB-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.33474662189008564,1.2140227751345808E-3,0.009110451209790421,0.01906190037088056,1,0,0]
[4802,"EPA-FEXP-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.3694477015518974,0.005105179729473788,0.00791181374823123,0.02425100036229819,1,0,0]
[4803,"EPA-CSIL-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.3074376586553135,0.0154854162047374,0.02135692661190512,0.030943465083645674,1,0,0]
[4810,"EPA-TCAM-P3-13-T3","NMHC, g/mi",0.3955685327337505,1.149439000613025E-3,5.4687771494783821E-4,0.021555088273093256,1,0,0]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.3580562092005847,1.6492407848626171E-3,0.009244155251375131,0.020762189665065454,1,0,0]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.7507438521913562,2.9047118038989426E-3,0.011881071173182755,0.04181774822059474,1,0,0]
[4813,"EPA-FEXP-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.39188298297348784,3.6942559410672177E-3,0.011012527635812525,0.024468037598528062,1,0,0]
[4814,"EPA-CSIL-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.3299327762433793,0.018003493111354345,0.01392131639626686,0.03382900628017897,1,0,0]
[4816,"EPA-JLIB-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.7763073163876558,4.668120490490894E-3,0.01511773466037691,0.04527082290840913,1,0,0]
[4847,"EPA-HCIV-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.2118852483744,7.3134210865678025E-4,6.604567289132451E-4,0.011672124227605149,1,0,0]
[4848,"EPA-HODY-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.17847039930498582,0,0,0.009307772992729335,1,0,0]
[4849,"EPA-TCAM-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.3004048144074019,0.002311813624961212,5.870419785863135E-4,0.017807883103063634,1,0,0]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.5607581109717863,0.01139996700697909,0.003392184168339838,0.03944150539835248,1,0,0]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.43971143974278554,6.8919342517872757E-4,0.005232185849412724,0.023808270657687876,1,0,0]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.3828468861051114,8.5446523260729193E-4,0.007304710402409199,0.021278010317511448,1,0,0]
[4858,"EPA-HODY-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.20086985674359523,0,0,0.010535340276878823,1,0,0]
[4859,"EPA-NALT-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.6389559665215012,0.007908984625989207,2.7607029443843505E-3,0.040385124173813826,1,0,0]
[4875,"EPA-HCIV-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.2260940017343951,1.0232684161820837E-3,7.4215223808577141E-4,0.012761903664984846,1,0,0]
[4876,"EPA-TSIE-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.3737059047490347,0,0,0.019451685447934453,1,0,0]
[4877,"EPA-JLIB-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.5958958354994415,3.7710590151092843E-3,0.010102686358048745,0.034673804514933314,1,0,0]
[4882,"EPA-FEXP-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.3596171149579095,0.008441439507695823,0.007212413607453656,0.02661220353020505,1,0,0]
[4883,"EPA-CSIL-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.4114486521786564,0.012847208493253891,0.014441292546803519,0.0334371075231785,1,0,0]
[4889,"EPA-TCAM-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.2260591454917107,4.523095070553695E-4,6.3418995924122124E-5,0.01214768720574762,1,0,0]
[4890,"EPA-TSIE-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.3273331173813341,0,0,0.01708706273692036,1,0,0]
[4891,"EPA-JLIB-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.615886946097719,3.0660014821878904E-3,0.012436758841683958,0.03523699192679973,1,0,0]
[4892,"EPA-FEXP-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.4142047850590115,0.004429740024910466,0.016720293485751363,0.026616939329946798,1,0,0]
[4893,"EPA-CSIL-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.45390174345501566,0.01643348459039612,5.7961985813531815E-3,0.03833400126150227,1,0,0]
[4909,"EPA-CCOB-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.4909592185251677,1.7794273768717468E-3,0.005830197939168789,0.02750686924240189,1,0,0]
[4910,"EPA-HODY-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.20676843492553482,0,0,0.010760377299256272,1,0,0]
[4911,"EPA-NALT-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.6344151194882937,0.010236610294702325,0.006221262922429927,0.04255245176617185,1,0,0]
[4936,"EPA-CCOB-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.47871982554692244,1.3837293068631386E-3,0.009695067523209302,0.026757204374977233,1,0,0]
[4937,"EPA-FEXP-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.31012473457769224,6.966203330641141E-3,0.006761658553864598,0.02261906713601495,1,0,0]
[4938,"EPA-JLIB-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.661996454931551,0.002554592740259748,0.004700240684150864,0.03652921962726595,1,0,0]
[4942,"EPA-HODY-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.21428524607248706,0,0,0.011299190712989992,1,0,0]
[4943,"EPA-FEXP-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.28405676584920614,0.008618930687607034,0.004872164408017632,0.022599343320945382,1,0,0]
[4944,"EPA-JLIB-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.6283450620932542,2.6409000999522932E-3,0.006357577588207083,0.034935009490725366,1,0,0]
[4945,"EPA-TSIE-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.4474188351832234,0,0,0.023505466057450037,1,0,0]
[4946,"EPA-NALT-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.6540635138257763,0.011949361330133587,0.007835529507426426,0.04492651488799176,1,0,0]
[4959,"EPA-DCAL-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.3008022997251992,3.4424508387742372E-3,0.006992613992990838,0.019011484535903945,1,0,0]
[4960,"EPA-TCAM-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.2756394529482595,4.783803638354535E-4,0,0.014734277197916097,1,0,0]
[4961,"EPA-HCIV-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.2601288289066342,8.0406353195926E-4,7.4969439711350915E-4,0.014343430627576849,1,0,0]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.3564545491305364,0.009218374307280909,0,0.02655338907429422,1,0,0]
[4974,"EPA-HCIV-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.2737962893786193,0.008116660746270918,9.2586347504740839E-4,0.021421709480900143,1,0,0]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.3906780521287687,0.005393723486837515,0.003382302402029018,0.02527684988484865,1,0,0]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.24442437022721183,0.005261931475753734,0,0.017324618524953556,1,0,0]
[4979,"EPA-NALT-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.44284608930655667,0.014751252688836832,0.006899344019735619,0.036125324218456364,1,0,0]
[4987,"EPA-TSIE-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.2985551771897685,0.008472901603199159,0,0.022883510473722,1,0,0]
[4988,"EPA-DCAL-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.31334476326356614,0.008389070830663157,5.1480321127083725E-3,0.02385040246861112,1,0,0]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.39959553295888794,5.856445841441381E-3,0.001968040650657551,0.026186244352412638,1,0,0]
[4990,"EPA-HODY-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.2384771675159102,0.005261942088073878,0,0.017045282419301165,1,0,0]
[4991,"EPA-NALT-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.40341999300678355,0.012571351176215152,7.1682196705496245E-3,0.03233868274288511,1,0,0]
[5042,"EPA-DCAL-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.34044563968973346,0.00769904161935869,0.006331316406154177,0.0245360882692323,1,0,0]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.27294194679875905,0.015741103094413053,0.024050585887011904,0.029695712191182853,1,1,1]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.4470269966508217,0.006578388455962258,0.009811205784739638,0.029591717469791647,1,0,0]
[5046,"EPA-HCIV-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.21092913173266778,5.0224442238733572E-4,1.1421345956012941E-3,0.011574464414537546,1,0,0]
[5047,"EPA-TCAM-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.37258704812340027,1.2464832032530013E-3,6.004453366240005E-4,0.020567849772092507,1,0,0]
[5054,"EPA-DCAL-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.3376404939627199,0.002906777272642844,0.010969376523560203,0.020831878712430765,1,0,0]
[5055,"EPA-HCIV-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.22712306935324333,8.4061626918390518E-4,1.0713253921802671E-3,0.012661502706569176,1,0,0]
[5056,"EPA-TCAM-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.31605788602084495,7.3056451339906811E-4,4.5451028259411064E-4,0.017195222554026432,1,0,0]
[5057,"EPA-CSIL-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.3244606307565617,0.017820991636843007,0.012471867351046976,0.033482051465005255,1,0,0]
[5058,"EPA-FEXP-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.5048203309406831,5.20239208426467E-3,0.011417291432157155,0.03167668166490871,1,0,0]
[5072,"EPA-JLIB-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.9361089039260294,1.4623583342943084E-3,0.03382238991516765,0.05251019556860343,1,0,0]
[5073,"EPA-TSIE-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.5833860435850416,0,0,0.03063029819147439,1,0,0]
[5074,"EPA-HODY-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.14825323087611877,0,0,0.007735819877554204,1,0,0]
[5075,"EPA-NALT-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.511770458458296,0.00963015790001022,4.111540653652661E-3,0.034963871864299216,1,0,0]
[5079,"EPA-JLIB-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.9817764688512693,0.002435927046295109,0.03732495037094692,0.0546813947820101,1,0,0]
[5080,"EPA-TSIE-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.5910464449731849,0,0,0.030769200611322607,1,0,0]
[5081,"EPA-HODY-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.16411684639551566,0,0,8.647400441376912E-3,1,0,0]
[5082,"EPA-NALT-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.50020612534767,0.006637460907009457,0.005320809535625371,0.03201427088312837,1,0,0]
[5083,"EPA-DCAL-P3-24-T3","NMHC, g/mi",0.32896498746390257,2.7621226206499343E-3,0.005129966861757314,0.019594271880516066,1,0,0]
[5116,"EPA-HODY-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.13945976769017157,0,0,7.2949273765023715E-3,1,0,0]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.37341344630616324,1.7105334249792166E-4,1.8297228530619006E-3,0.01955165065380285,1,0,0]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.5083605002303004,3.6742665985582588E-3,0.016390426304320076,0.03044432876582181,1,0,0]
[5133,"EPA-HODY-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.13913322307235426,5.1825396653854185E-3,0,0.011807638149203332,1,0,0]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.37199983650341995,3.3754767549494745E-3,3.5140538871315653E-3,0.0225041587696027,1,0,0]
[5135,"EPA-DCAL-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.41636822740822227,0.005693994958049589,0.016146122792500408,0.027685904016332682,1,0,0]
[5136,"EPA-FEXP-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.31550321112866925,0.006549021360083019,2.3327350397638904E-3,0.02252252464828401,1,0,0]
[5137,"EPA-CSIL-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.4799712129960485,0.015163629669478474,0.010193371386598652,0.038962003399633516,1,0,0]
[5152,"EPA-TCAM-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.3462493256129161,1.9421999095880693E-3,6.0992120233266575E-5,0.019615757739880377,1,0,0]
[5153,"EPA-JLIB-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.46789076617884773,1.9370280226719432E-3,0.004754049644366792,0.026182987168461878,1,0,0]
[5155,"EPA-FEXP-P3-1-T3","NMHC, g/mi",0.30358197219942273,0.004893463810190787,3.7180662746354714E-3,0.020476544193883547,1,0,0]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.2655331489529668,1.7940272352568124E-3,3.2831444912063755E-3,0.015487367911814128,1,1,1]
[5175,"EPA-TCAM-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.31350243413090617,0.006095737278523253,0.000316500425756452,0.021732366375441972,1,0,0]
[5176,"EPA-JLIB-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.4353783045395885,0.007535686000387481,0.006171023542244728,0.029604677870303967,1,0,0]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","NMHC, g/mi",0.49973734796879205,0.017085207018335286,0.011397485472665078,0.041849471537368364,1,1,1]
[5178,"EPA-TSIE-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.4924403938837128,3.8208620011304633E-3,0,0.02908044287522034,1,0,0]
[5186,"EPA-HCIV-P3-14-T3","NMHC, g/mi",0.24745730741242541,0.004907727659667248,8.0172216230133247E-4,0.01733127031550448,1,0,0]
[5187,"EPA-NALT-P3-16-T3","NMHC, g/mi",0.47708118698434904,0.011367979314482975,3.4184472973490146E-3,0.03508562489182583,1,0,0]
[5188,"EPA-TSIE-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.35921737615207017,2.5973801412486367E-3,0,0.021259360255581516,1,0,0]
[5219,"EPA-TCAM-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.38058191157290217,3.6309540344607477E-3,3.1164439477170775E-4,0.022869709320267297,1,0,0]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.20893179680970114,0.002253120820199919,0,0.012893598958089905,1,0,0]
[5221,"EPA-DCAL-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.3424521136240825,0.005997562478892053,0.0101599426294236,0.02337390514946885,1,0,0]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.38482249962998294,0.002434905432920223,0.003360424136893361,0.02247304979181918,1,0,0]
[5223,"EPA-NALT-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.43065388687677936,0.010179363456345729,3.4969690285852157E-3,0.03135676230667158,1,0,0]
[5230,"EPA-TCAM-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.28647819109058603,3.062704143823796E-3,8.4069870757698146E-4,0.017663467799820087,1,0,0]
[5231,"EPA-HODY-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.21179158136221488,1.2788625942329414E-4,0,0.011241946961249414,1,0,0]
[5232,"EPA-CSIL-P3-7-T5","NMHC, g/mi",0.4436233109291016,0.01747421017634587,0.006962751959316171,0.03870826941765766,1,0,0]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.3184513647810174,0.002954238283959872,0.002903460856859814,0.01930815749406762,1,0,0]
[5250,"EPA-NALT-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.40586048133061414,7.5761902426708565E-3,3.8902595408942357E-3,0.027961108523662327,1,0,0]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.35839850534312256,3.9894172880572897E-4,0,0.01891608925267372,1,0,0]
[5252,"EPA-HCIV-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.1461037862911682,1.197881011115051E-3,1.0088053343847003E-3,0.008761216417411278,1,0,0]
[5253,"EPA-DCAL-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.3322500367059793,3.4619140037004635E-3,0.010758174750498157,0.02082941909096822,1,0,0]
[5266,"EPA-TSIE-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.3017701773428753,7.2775606629451434E-4,0,0.016352902852150124,1,0,0]
[5267,"EPA-HCIV-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.1767772139964644,1.0432405334305716E-3,1.1476658113913076E-3,0.010212075897025455,1,0,0]
[5268,"EPA-JLIB-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.47248399779383293,3.8068142764160736E-3,3.8524470364880055E-3,0.028059825748109054,1,0,0]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.3037547355066065,3.4087195541862136E-3,3.4253885553317677E-3,0.018883545583761,1,0,0]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.352905029251576,0.020231018801521203,0.015231264256740071,0.03720870262716015,1,1,1]
[5277,"EPA-FEXP-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.2881498177283814,3.8726708834713737E-3,0.01058115745013047,0.019105024978998013,1,0,0]
[5278,"EPA-CSIL-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.27720293840515076,0.014128470058094077,0.015132705314367226,0.027727172501350653,1,0,0]
[5279,"EPA-JLIB-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.4493338070699532,1.4532855861883979E-3,0.007323626202991778,0.024993757721579555,1,0,0]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.3501361945479068,0.002972703711244019,0.011648544164153151,0.02153340205374937,1,0,0]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.8617851472635255,0.012775046816251044,7.524454969115176E-3,0.05669340434487356,1,0,0]
[5311,"EPA-TCAM-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.34553960135770556,0.000672895217375053,2.8627142632318093E-3,0.018816172609236792,1,0,0]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.4126883014804909,3.7108350957600452E-4,0.05135053347780486,0.02546061135086297,1,0,0]
[5313,"EPA-DCAL-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.41034150360210764,2.150657945356166E-3,0.01798146039373798,0.024203860088525316,1,0,0]
[5320,"EPA-DCAL-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.4102742080409489,0.004515869437752257,0.019044051498340996,0.026603225848589297,1,0,0]
[5321,"EPA-NALT-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.7985884780934929,0.009554831468318366,8.966134165834529E-3,0.05060821632387603,1,0,0]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.37788011462752985,2.5854339437372744E-4,0.010572280504026919,0.020707267604817753,1,0,0]
[5324,"EPA-FEXP-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.36774000901012754,0.006279886617299875,0.014938304075063611,0.02577598955181194,1,0,0]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.15471619411657891,7.4648586135139751E-4,0.003975659314799992,0.008928070802789241,1,1,1]
[5342,"EPA-TSIE-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.3720598388777285,6.0243971777982972E-5,0,0.019452540891893043,1,0,0]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.23714778165020406,7.028347012599833E-5,0,0.012570503154061077,1,0,0]
[5345,"EPA-CSIL-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.2568044961392514,0.011966497902472483,0.007568077784420349,0.02444865337822681,1,0,0]
[5346,"EPA-TCAM-P3-20-T3","NMHC, g/mi",0.3023771497594688,5.0997685342987309E-4,8.0697749108805082E-4,0.016203970684646362,1,0,0]
[5353,"EPA-HCIV-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.1488175489894511,1.9991326894714255E-3,9.266652597900686E-4,0.009539553791742669,0,0,0]
[5354,"EPA-DCAL-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.3100337056277219,3.667869136250875E-3,1.7763662840088615E-3,0.01941222763675368,1,0,0]
[5355,"EPA-TSIE-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.3433269662305304,0,0,0.017965390552147423,1,0,0]
[5356,"EPA-HODY-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.26372234377837506,3.102168378902911E-4,0,0.013988078549889546,1,0,0]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.832653297083579,0.004452044486117351,0.00927306577326568,0.04758589672617217,1,0,0]
[5361,"EPA-DCAL-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.32641896053386177,0.003982218408155311,2.4798227948654387E-3,0.02055502994508277,1,0,0]
[5362,"EPA-CSIL-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.25410978680450297,0.014059878704271486,0.006204098523272276,0.0260196858617501,1,0,0]
[5363,"EPA-JLIB-P3-28-T3","NMHC, g/mi",0.8224350364500312,0.004848059872989118,9.543172523431136E-3,0.047666032363166466,1,0,0]
[5390,"EPA-HCIV-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.1948432980607307,0.003045511170559691,4.596154211783578E-5,0.012891583191894613,1,0,0]
[5391,"EPA-TSIE-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.3523014948125512,2.518452942534844E-3,0,0.02073622793469048,1,0,0]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.2024744845124976,1.4590118249284336E-3,0,0.011899782375157628,1,0,0]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","NMHC, g/mi",1.0528123393746802,0.005112134190005904,0.03433772811222402,0.060546616750120234,1,0,0]
[5394,"EPA-FEXP-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.30548101084875423,0.003869030108789547,7.544691613698808E-4,0.019290725511610048,1,0,0]
[5408,"EPA-HCIV-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.22131562724280304,2.9097271558105745E-3,0,0.01404306359974916,1,0,0]
[5409,"EPA-TSIE-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.45449534435712025,1.473027826850456E-3,0,0.024879493910573616,1,0,0]
[5410,"EPA-HODY-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.20092994737928482,1.1294617455288349E-3,0,0.011453116929673803,1,0,0]
[5411,"EPA-JLIB-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.9628783426973097,0.006590224432696242,0.03362094126487018,0.058075803706359286,1,0,0]
[5412,"EPA-FEXP-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.3230788963066774,3.6283194253206395E-3,0.002007588884533172,0.019907753429723993,1,0,0]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.41252115861278965,0.013938056966488001,0.020650193245742406,0.035172807520887084,1,1,1]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.4356335570395289,2.1194010872077574E-3,1.6716602034143938E-3,0.02448510270525035,1,0,0]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.33725970053242704,1.3841333826654105E-3,0.005047075271269639,0.01906377421995455,0,0,0]
[5433,"EPA-NALT-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.588581270287068,0.010277540933349876,0.004974745136289863,0.03991921113842012,1,0,0]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.483513655638827,3.5439701379965266E-3,0.007923000308264766,0.02853724807538338,0,0,0]
[5435,"EPA-CSIL-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.4815803098780255,0.01676180748655442,0.005522011454057263,0.04018762060314678,1,1,1]
[5436,"EPA-TCAM-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.5354389191945996,7.4433884252468976E-4,4.0440560411643677E-4,0.028454402453910538,1,0,0]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.3394443212301367,1.2475975825156172E-3,0.010353998539493182,0.01929179233705245,0,0,0]
[5438,"EPA-NALT-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.5526645052758197,0.009119134828734266,0.004124586961043312,0.03707110437264389,1,0,0]
[5439,"EPA-DCAL-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.479007044384381,4.9851299940952025E-3,0.008462334533417836,0.029363837306510966,1,0,0]
[5440,"EPA-TCAM-P3-3-T3","NMHC, g/mi",0.30477840444586346,5.6394025500983527E-4,2.1197201521295985E-4,0.01645178674675715,1,0,0]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.4565570596590664,0.002268258557225204,6.6805692778527295E-3,0.026250835655089382,1,0,0]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.48068919034233853,0.00410115834120601,0.011823165484423054,0.029092221682695412,1,0,0]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.6489086104302537,0.010435842954576923,0.007194132732729245,0.04372146903030563,0,0,0]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","NMHC, g/mi",0.4327940772958394,1.9694322312503853E-3,3.8876161122830453E-3,0.024717874767064434,1,0,0]
[5488,"EPA-CCOB-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.40011676056754064,2.176703689446371E-3,0.007461796806251803,0.023193219834294735,1,0,0]
[5489,"EPA-DCAL-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.4094940360443099,0.004387747415802373,0.009253778836001285,0.025438952263012266,1,0,0]
[5490,"EPA-NALT-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.5949751744584423,0.007230417454418647,0.005064978514606343,0.03805196718859348,0,0,0]
[5491,"EPA-TSIE-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.2594890407030551,6.8315546496322457E-4,1.7292409599783483E-3,0.014313289023883624,1,0,0]
[5492,"EPA-CSIL-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.44018437743264227,0.013031942165919897,0.008072936324113931,0.03471831287236203,1,0,0]
[5506,"EPA-HCIV-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.28558916824301933,0.000993181835479969,3.2481780215948388E-3,0.015950712294853047,1,0,0]
[5507,"EPA-TSIE-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.26150114745860276,2.8214072254917447E-4,1.6273806899428547E-3,0.01395448664046547,1,0,0]
[5508,"EPA-FEXP-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.2492761435466784,0.002977178767850984,0.003932858326968471,0.015806907726412328,1,0,0]
[5509,"EPA-JLIB-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.6870073913955267,1.8126217287065258E-3,0.010863117677439261,0.03805980316727899,1,0,0]
[5510,"EPA-CSIL-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.42727437208217645,0.008918049642737465,0.007760150457704451,0.030760731731058966,1,0,0]
[5519,"EPA-HCIV-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.2581081699472865,0.004627547473494209,3.8580336047990965E-3,0.017757589478166046,1,0,0]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.3985039879291905,0.002907127324844544,2.8679028290281372E-3,0.023590963733301783,1,0,0]
[5521,"EPA-HODY-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.18542793579057568,1.7146876370405777E-3,1.6506498429910961E-3,0.011336800637671517,1,0,0]
[5522,"EPA-JLIB-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.6670451686881126,0.004680535619431887,0.023296477823856045,0.04005247504307567,1,0,0]
[5523,"EPA-FEXP-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.2622042934698271,4.781964888742724E-3,0.004842587465706776,0.01818004021236955,1,0,0]
[5525,"EPA-TCAM-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.4289327897386115,1.976227198106118E-3,0.003944288504826289,0.024145708103208194,1,0,0]
[5526,"EPA-HODY-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.18907680377190314,6.4508902177072883E-4,1.8068657212339824E-3,0.010560303752105,1,0,0]
[5555,"EPA-NALT-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.85439275789883,0.011631169288733818,0.007791248513589089,0.05506318186043879,1,0,0]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.504503261223472,0.002791266381629787,0.005796165420437593,0.02873491105291255,0,0,0]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.4306978012539555,1.2995850908711635E-3,0.008863295528898349,0.023946241117992546,1,0,0]
[5558,"EPA-FEXP-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.3893398912041373,0.004086611945636564,0.006464936061676935,0.024310334252966054,1,0,0]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.3507087808693447,0.024522074365962373,0.03836603788421765,0.04224517554991993,1,1,1]
[5567,"EPA-NALT-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.8057525457111432,0.00898267729140717,0.012097700324152002,0.05019207811776919,1,0,0]
[5568,"EPA-CCOB-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.4395308842627722,3.081974187208444E-3,9.314878015765856E-3,0.02611941788485672,1,0,0]
[5569,"EPA-FEXP-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.5552146838452466,7.260157173019385E-3,0.00685389770064773,0.0358464416643477,1,0,0]
[5570,"EPA-CSIL-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.3468596783680852,0.024214889914974877,0.018860211933797746,0.040724531363360766,1,0,0]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.6558529595893479,0.003979879516838118,0.010970543837244297,0.03811006958732709,1,0,0]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.5658203270665627,1.8001042453731292E-4,6.4293734652127684E-4,0.02971880152046507,1,0,0]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.25602149428314985,5.4886144530355877E-4,1.0116043449421728E-3,0.013814218384557505,1,0,0]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.16010215335768285,0,1.5775802366787777E-4,0.008375179278894161,1,0,0]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.19515253579728514,1.5646243136552154E-3,1.698418463396727E-3,0.011667532109930191,1,1,1]
[5598,"EPA-HCIV-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.20054707457137053,1.7316199293407723E-3,0.006438431762129766,0.012292850994185863,1,0,0]
[5599,"EPA-CCOB-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.3699064485839725,9.9983795038363589E-4,0.008731438966231969,0.020610863123574498,1,0,0]
[5600,"EPA-HODY-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.18857911263917454,0,1.5818966862435368E-3,0.010013173279606108,1,0,0]
[5602,"EPA-JLIB-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.7283884835017956,0.004450034732269717,0.00951543950541156,0.04261523054751962,1,0,0]
[5605,"EPA-TCAM-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.25515995563730476,7.1577023431913659E-4,0,0.013839253824752136,1,0,0]
[5606,"EPA-CCOB-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.4144171518863524,1.4626858035127757E-3,4.0626997084373916E-3,0.023051610369727606,1,0,0]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.3545287340612018,0.010892596411887513,0.003497156062245373,0.028339122509209197,1,0,0]
[5635,"EPA-DCAL-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.4771282794520993,3.8862939684777735E-3,2.0720580125558087E-3,0.028252170213370852,1,0,0]
[5636,"EPA-HCIV-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.348349325986142,0.003420603464673113,0.003994113844533755,0.02167160503826178,1,0,0]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.3618403011641345,4.409586223998588E-3,0.010844990728878599,0.023487305968036158,1,0,0]
[5638,"EPA-CSIL-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.5341295547467242,0.013141386067905174,0.011715385037518107,0.0399769806989269,1,0,0]
[5644,"EPA-NALT-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.3559081190899787,0.00915490765886596,0.003308104154149934,0.0267894878916934,1,0,0]
[5645,"EPA-HCIV-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.3845707987900234,2.7197338217699635E-3,1.1962062165350423E-3,0.02245952996797928,1,0,0]
[5646,"EPA-FEXP-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.39149528626443825,4.6646352886132655E-3,0.00613898621812423,0.02486864891746614,1,0,0]
[5647,"EPA-CSIL-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.4969622470758439,0.01622179281764228,0.005090964047128434,0.04030597315054847,1,0,0]
[5676,"EPA-TCAM-P3-9MP-T1","NMHC, g/mi",0.3591403700761947,0.004236347228553593,4.7719108626304051E-4,0.022254016610452895,1,0,0]
[5677,"EPA-CCOB-P3-8MP-T1","NMHC, g/mi",0.36335753810068167,0.002137067941580377,0.0074581369090495,0.02129560600106834,1,0,0]
[5678,"EPA-HODY-P3-9MP-T1","NMHC, g/mi",0.16359437598245663,8.7373295967135237E-4,0,0.009326015555836752,1,0,0]
[5679,"EPA-TSIE-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.6207171861907924,1.7335305130771732E-3,0,0.033686085515227546,1,0,0]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.5671821355379274,1.9824494768900373E-3,0.010349261169382852,0.03213804639511804,1,0,0]
[5685,"EPA-TCAM-P3-9MP-T2","NMHC, g/mi",0.43906259836489864,2.0454265950971087E-3,9.7484107780437e-05,0.02452464452267635,1,0,0]
[5686,"EPA-CCOB-P3-8MP-T2","NMHC, g/mi",0.36975764885849416,1.610536796518118E-3,0.006449002821412239,0.020934254934048834,1,0,0]
[5687,"EPA-TSIE-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.5405231357911516,2.0363508394554493E-3,6.0786941820234052E-4,0.030055891935499266,1,0,0]
[5688,"EPA-JLIB-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.5519281414503209,2.8333886740009744E-3,0.008022082359135319,0.03157170109750901,1,0,0]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.4534788312132695,3.4903079460688016E-3,0.017236688471335346,0.027692600110893147,1,0,0]
[5704,"EPA-HODY-P3-9MP-T2","NMHC, g/mi",0.16933675290977698,0,1.3103193198483324E-3,0.008895362686925075,1,0,0]
[5705,"EPA-HCIV-P3-12MP-T1","NMHC, g/mi",0.1418123538235103,0.001412257438633921,0.002064376002865729,8.710977263595E-3,1,0,0]
[5706,"EPA-CCOB-P3-8MP-T3","NMHC, g/mi",0.37931601618184335,1.5205209963524277E-3,0.013865135239064085,0.022013504090965676,1,0,0]
[5707,"EPA-FEXP-P3-2MP-T1","NMHC, g/mi",0.36817726282894214,0.005308487879951553,0.01252408586622757,0.024550063333341945,1,0,0]
[5711,"EPA-DCAL-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.4908551742906185,0.005062902750559481,0.01903895852807798,0.03084799574445771,1,0,0]
[5712,"EPA-NALT-P3-15MP-T1","NMHC, g/mi",0.4251391340340987,0.012922194991898592,3.887428390853992E-3,0.033692874778816925,1,0,0]
[5713,"EPA-HCIV-P3-12MP-T2","NMHC, g/mi",0.12886809527698675,8.5842763098024856E-4,0.00143766018711311,0.007540996806522916,1,0,0]
[5714,"EPA-FEXP-P3-2MP-T2","NMHC, g/mi",0.4002447879213066,0.005517523623176491,0.01190439503919746,0.02656209935380107,1,0,0]
[5732,"EPA-NALT-P3-15MP-T2","NMHC, g/mi",0.4204426798368759,0.010922245292721039,0.00532301496189011,0.031894279459251454,1,0,0]
[5733,"EPA-DCAL-P3-8MP-T1","NMHC, g/mi",0.490907268320935,2.4759011547366106E-3,0.013486723724849232,0.02844815678884059,1,0,0]
[5734,"EPA-TSIE-P3-15MP-T1","NMHC, g/mi",0.433096351439074,0,0,0.0226085371509251,1,0,0]
[5735,"EPA-JLIB-P3-2MP-T1","NMHC, g/mi",0.671238502194167,0.002395694327183366,0.025152364750698868,0.03885583919171699,1,0,0]
[5736,"EPA-CSIL-P3-9MP-T1","NMHC, g/mi",0.4155770789240496,0.008595187560247047,0.007770326041109828,0.02957771328532012,1,0,0]
[5756,"EPA-DCAL-P3-8MP-T2","NMHC, g/mi",0.38647525077466083,2.6301854183392414E-3,0.008185014707425312,0.022795190765271565,1,0,0]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.4837468839582362,1.1913968702137474E-3,0.00535322839008295,0.026887772807081763,1,0,0]
[5758,"EPA-TSIE-P3-15MP-T2","NMHC, g/mi",0.3930501294090558,0,0,0.020477421905818628,1,0,0]
[5759,"EPA-FEXP-P3-2MP-T3","NMHC, g/mi",0.4306634929694805,0.006230297120952572,0.0108906665896504,0.028494191511168637,1,0,0]
[5760,"EPA-JLIB-P3-2MP-T2","NMHC, g/mi",0.6589408223007888,0.002602951384427068,0.0177906926196471,0.037413312269974616,1,0,0]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.4886469090346678,7.4924748818472374E-4,0.0408263804801922,0.02879162702120906,1,0,0]
[5775,"EPA-HODY-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.20490064544520217,0,0,0.010682390698379776,1,0,0]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.663682160741411,7.5004811921240569E-4,3.8467170759108761E-4,0.03497645944013685,1,0,0]
[5778,"EPA-CSIL-P3-9MP-T2","NMHC, g/mi",0.28976570193605616,0.011581426233819641,0.008092757528522681,0.02576612237637949,1,0,0]
[5786,"EPA-HODY-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.2149452761837527,0,0,0.011308936424444204,1,0,0]
[5787,"EPA-TCAM-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.2741620037161038,1.024229493172088E-3,0.001021550403864806,0.015048909298260887,1,0,0]
[5788,"EPA-NALT-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.8009273461913953,0.011889901448698068,0.00537208085333826,0.05249340725402544,1,0,0]
[5789,"EPA-FEXP-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.5050789457110102,4.5210699104781095E-3,0.011587510750018848,0.03081417552340386,1,0,0]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.35470948896060644,6.397251771740485E-4,0.008321003549201313,0.01961818402894754,1,0,0]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.3774627257434022,3.0577974957898277E-3,0.004147940742182749,0.02252267202699279,1,0,0]
[5799,"EPA-FEXP-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.4976426259177095,3.5342381961760297E-3,0.012020723497388995,0.030229116576103953,1,0,0]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","NMHC, g/mi",0.28190671321462396,1.8824883258270636E-3,0.000796355566573609,0.016222661953930358,1,0,0]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.4802744258867861,1.3410295473782223E-3,3.1017729803307368E-3,0.026507432265375597,1,0,0]
[5818,"EPA-DCAL-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.37441388502932954,3.415985379117404E-3,0.006456668629654976,0.022728487578595455,1,0,0]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.2317420945341186,1.204607347359637E-3,2.1670672094056373E-3,0.013293566610068946,1,1,1]
[5821,"EPA-CSIL-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.3706819405971374,0.011296386864647559,0.008872296875863135,0.029781240070710126,1,0,0]
[5833,"EPA-TCAM-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.2530705938193732,2.0496377600224005E-3,8.3890543532605735E-4,0.015048182629888484,1,0,0]
[5834,"EPA-HCIV-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.22757119806274162,1.9566703286937265E-3,0.003685129598636664,0.013796119870898854,1,0,0]
[5835,"EPA-TSIE-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.275799226262729,5.4737556978498646E-4,0,0.014919950773476312,1,0,0]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.6494750480084196,2.5895833071886113E-3,0.02592979760564696,0.037289606867335075,1,0,0]
[5837,"EPA-CSIL-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.3361172976269487,0.019400822716052313,0.02998687203483992,0.03654345949757437,1,0,0]
[5851,"EPA-TCAM-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.22862073234015068,1.4053901084303576E-3,0.000342195409154115,0.013087613789697243,1,0,0]
[5852,"EPA-HODY-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.17638619258794197,4.8059947125499256E-4,0,0.009606072631770098,1,0,0]
[5853,"EPA-NALT-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.3187022679269661,6.352915845747909E-3,1.95292615076685E-3,0.022080490693850506,1,0,0]
[5854,"EPA-JLIB-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.621297081156962,0.004584100910209866,0.006779324987052069,0.036502089277512084,1,0,0]
[5855,"EPA-FEXP-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.39170437592106644,0.004142954827065869,4.7282197245127515E-3,0.024411476831332622,1,0,0]
[5864,"EPA-HODY-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.17028152079076886,1.1498341344904168E-3,0,0.009817162247294352,1,0,0]
[5865,"EPA-NALT-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.293321907301721,0.005499050235801099,1.5155008353059719E-3,0.020118773091146736,1,0,0]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.39767324013980027,0.004022226567518325,2.8024495360695727E-3,0.024036740326070366,1,0,0]
[5867,"EPA-CCOB-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.3342287584225048,0.001756012743075584,0.002970206974188006,0.019099082603866224,1,0,0]
[5868,"EPA-FEXP-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.2833821485541603,0.005075454052857408,0.006698540755898608,0.019562063796123692,0,0,0]
[5870,"EPA-DCAL-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.3567608192443183,3.7455039717535074E-3,2.730487576901401E-3,0.021782749108969032,1,0,0]
[5871,"EPA-CCOB-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.33628316949543713,0.00212763821072465,0.009186159655203672,0.020000743956354053,1,0,0]
[5892,"EPA-TSIE-P3-23-T3","NMHC, g/mi",0.35545065509691476,1.316443656945835E-3,0,0.019601696134056122,1,0,0]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.18644111061088672,7.7936674491664516E-4,0,0.010340056999807641,1,0,0]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.7701541130463438,0.006395989814529965,0.010032060151915162,0.04610248987459877,1,0,0]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.35227316728014574,0.01793073775266088,0.013433688835014286,0.034845974309371384,1,1,1]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.4507810180491321,0.002445978580379512,4.1180227621624805E-3,0.025832577652324173,1,0,0]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.5648290185122893,0.007385347073477914,3.9014342797854856E-3,0.03588946643122712,1,0,0]
[5908,"EPA-HODY-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.19905347298574572,9.5234484142898361E-4,3.854557436590414E-4,0.011245858370094142,1,0,0]
[5909,"EPA-JLIB-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.771220998753689,0.005820046712865023,0.007647585016608812,0.045304728842975525,1,0,0]
[5910,"EPA-CSIL-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.4176468758597274,0.023182924555259735,0.018420378956239172,0.04334231665975132,1,0,0]
[5924,"EPA-DCAL-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.4114197074510343,4.0667487484700605E-3,0.013347368725339327,0.025577070434119477,1,0,0]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.5379068891384388,0.002941170108144891,0.010690593865762524,0.03146574126653991,1,0,0]
[5926,"EPA-TCAM-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.7476813453937854,0.002173106970065549,1.5798247337813296E-3,0.040938456730081306,1,0,0]
[5927,"EPA-HCIV-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.16308249808084074,1.864828997661458E-3,4.9322886283253715E-4,0.010137419403147226,1,0,0]
[5928,"EPA-NALT-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.5390885345838223,8.249958869339661E-3,2.126130407027645E-3,0.03536260445358288,1,0,0]
[5941,"EPA-DCAL-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.3318880000472279,4.10364278272244E-3,0.02856728305470887,0.022740902597011302,1,0,0]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.5267893317421181,2.5632966351893664E-3,0.018846547180724815,0.030962590348157862,1,0,0]
[5943,"EPA-TSIE-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.49307580303550724,0.001366189764470627,0,0.027008624095134694,1,0,0]
[5944,"EPA-HCIV-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.14404634694591212,1.4707060161327924E-3,9.3594011729673321E-4,0.008827128453210912,1,0,0]
[5945,"EPA-FEXP-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.4038719768946814,0.005532424879065265,8.240877889926378E-3,0.026393563253482896,1,0,0]
[5948,"EPA-TSIE-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.6036518266608268,1.4956685612715081E-3,0,0.03274887359053571,1,0,0]
[5949,"EPA-FEXP-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.40456116757904315,0.007755813463564923,0.00941034721289395,0.028427499514571703,1,0,0]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.5623051879453871,6.390830569688432E-3,0.019516330663841938,0.035826709867687635,1,0,0]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.5103939419093014,2.0278990282937646E-3,0,0.028338585235316082,1,0,0]
[6031,"EPA-TCAM-P3-10-T3","NMHC, g/mi",0.4942119713435484,2.9280530657261857E-3,1.0592191939673588E-3,0.028325796768300174,1,0,0]
[6032,"EPA-CSIL-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.40575675264473987,0.013597828603380845,0.011913273356902702,0.03400755075844489,0,0,0]
[6043,"EPA-DCAL-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.515686265935493,0.008310711254557459,0.011933261424149183,0.03452064873567756,1,0,0]
[6044,"EPA-TSIE-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.5567783489475386,1.8550005865135082E-3,1.7437121446252764E-4,0.030570013234144818,1,0,0]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.7757490337974783,0.010704042272015003,3.026777412026881E-3,0.049727639156277606,1,0,0]
[6046,"EPA-CSIL-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.41137392279371165,0.013891018343122072,0.009657479422474144,0.03436419662034791,1,0,0]
[6065,"EPA-NALT-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.8183534007053822,0.01006796288760908,0.003805721860802123,0.05148495599847331,1,0,0]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.628067243457344,3.1176983634057524E-3,0.009163173958496666,0.03579804486589235,1,0,0]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.1445760735874907,0.001783035207343484,0.001041109957561812,0.009261108589005303,1,1,1]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.3231316220077371,1.459666691712409E-3,0.006108090913606816,0.018468594936533304,1,0,0]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.20937861040565517,5.2497698102016519E-4,0,0.011371897212695539,1,0,0]
[6075,"EPA-HCIV-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.154581545458788,1.910144858843341E-3,2.3036142021648624E-3,0.009961301471180562,1,0,0]
[6076,"EPA-CCOB-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.3444175443615331,1.4356946731636812E-3,0.00908159046721115,0.019876142955762847,1,0,0]
[6077,"EPA-HODY-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.20149676523255855,3.1199166820618723E-4,0,0.010821867750177731,1,0,0]
[6078,"EPA-JLIB-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.6590304174734007,3.1984942414823446E-3,0.0130328849554854,0.037663828795649015,1,0,0]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.3292290680501429,0.005666134769594472,0.011822037447426567,0.023021196967543633,1,0,0]
[6082,"EPA-FEXP-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.39017467614028706,0.00874901539425591,0.010727033334813915,0.028759393525585306,1,0,0]
[6105,"EPA-HODY-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.16134249245173185,1.6854976575035664E-4,0,0.008586633678690067,1,0,0]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.4763321964577601,1.505992284968489E-3,1.5734688018231207E-3,0.02599995926250237,1,0,0]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.477496623460792,4.1981409210513088E-4,0,0.025086963796068062,1,0,0]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","NMHC, g/mi",1.0055105795364898,0.01907347362171846,3.6973023032170218E-3,0.06920089913870243,1,0,0]
[6109,"EPA-JLIB-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.6196058049816403,3.3780896638793685E-3,0.013870734333278009,0.035454758012070584,1,0,0]
[6114,"EPA-CCOB-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.42491886683621016,0.001210585443424097,0.010349446737935739,0.023849902640607965,1,0,0]
[6115,"EPA-HODY-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.1598393643885435,0,0,0.008447767657313986,1,0,0]
[6116,"EPA-TSIE-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.43842091165344865,1.2343055168305796E-4,0,0.023000272761928814,1,0,0]
[6117,"EPA-NALT-P3-10-T2","NMHC, g/mi",1.0018128446646473,0.010914917631350175,3.8990485105203977E-3,0.06170223354364693,1,0,0]
[6118,"EPA-JLIB-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.5830294420864398,0.004891914486912813,0.009595724472377068,0.034979765371494415,1,0,0]
[6136,"EPA-HCIV-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.17026039662088133,1.494540729900348E-3,0,0.0102297410142027,1,0,0]
[6137,"EPA-DCAL-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.3153294085479225,0.002515300367516886,0.005522544406810511,0.01888702358777598,1,0,0]
[6138,"EPA-TCAM-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.6308211001761628,9.5792810313256773E-4,0,0.03359904727759045,1,0,0]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.4404383109391667,0.013215969651617879,0.014761406282740494,0.035526776430943215,1,1,1]
[6142,"EPA-HCIV-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.1635451406529081,0.00356056246969712,5.692867166980981E-3,0.012011852243441158,1,0,0]
[6143,"EPA-DCAL-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.30193560888333215,0.004164091412222237,0.008339355982753312,0.01994328477827647,1,0,0]
[6144,"EPA-TCAM-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.30713527393500983,1.5615520271878205E-3,2.8128068379252827E-3,0.01748883446629371,1,0,0]
[6145,"EPA-CSIL-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.444655857849024,0.019044743653583142,0.021860677484407513,0.04127489610659015,1,0,0]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.4716349028097995,0.01068048068564817,0.00420696290843776,0.03377415333119361,1,0,0]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.4805753524394723,4.6694703518720715E-4,0,0.025265837385245092,1,0,0]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.21408461892243683,5.7979631748859458E-5,0,0.0111956782699844,1,0,0]
[6176,"EPA-TCAM-P3-30-T3","NMHC, g/mi",0.652984307992846,1.1673241371894134E-3,3.9349778243888991E-4,0.0348115778424799,1,0,0]
[6177,"EPA-DCAL-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.4313289984131835,0.00359458022523538,0.013581541782439071,0.026391608751045556,1,0,0]
[6185,"EPA-NALT-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.44659172928850027,0.006743119252446079,0.004149726390755749,0.029569216624146258,1,0,0]
[6186,"EPA-TSIE-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.355360075021661,6.8302042923059757E-4,0,0.01906313716399897,1,0,0]
[6187,"EPA-HODY-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.21359635594204043,9.2440201830211e-05,0,0.011264437564448329,1,0,0]
[6188,"EPA-DCAL-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.5026125141613021,0.004144490700270483,0.013871100284847738,0.030468058924901644,1,0,0]
[6189,"EPA-HCIV-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.15452352758241872,1.1811931585000708E-3,1.3486819338578066E-3,0.009212233116136372,1,0,0]
[6202,"EPA-HCIV-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.1248024144886449,8.8149495714748033E-4,9.5865114488618436E-4,0.007400310915348986,1,0,0]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.33126216275486525,5.4483823998576451E-4,2.1177950082674297E-3,0.0180038266165889,1,0,0]
[6204,"EPA-CSIL-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.31868083959033944,0.012475360785711466,0.012477070079869236,0.02840310156487623,1,0,0]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.7889208179533395,0.004695086092705044,0.018115373919666833,0.04630786774708264,1,0,0]
[6213,"EPA-TCAM-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.39612545287738904,1.5644195741859324E-3,1.6853052834592209E-4,0.02202465621964388,1,0,0]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.6424172157317233,0.006464398702951396,0.005438447054542063,0.03913382372363946,1,0,0]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.32568233681987496,0.001150900690470191,2.3558584854885423E-3,0.018256537103239417,1,0,0]
[6216,"EPA-CSIL-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.336391784921405,0.0104154546389197,0.008450225954103965,0.027295792086463183,1,0,0]
[6217,"EPA-JLIB-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.7840758496228747,4.111782446273431E-3,0.009976399870408097,0.04522118243856531,1,0,0]
[6219,"EPA-DCAL-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.48074774598336245,0.00560988537818454,6.4608109125840925E-3,0.030100105268856925,1,0,0]
[6220,"EPA-TCAM-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.37659784077412084,1.117687474635925E-3,3.5377873712217061E-4,0.02064767444173805,1,0,0]
[6243,"EPA-NALT-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.49379788327229246,0.013913442743412436,0.00568577811040971,0.03845478207568333,1,0,0]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.4177106163456549,3.0130830175499218E-3,2.186605136176115E-3,0.024387786992634605,1,0,0]
[6245,"EPA-TCAM-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.3129066694911185,3.038574842769471E-3,2.5461276408323568E-4,0.019043631421758814,1,0,0]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.18785666924018424,1.2748774629360567E-3,9.096110570073621E-4,0.010916070385830264,1,1,1]
[6247,"EPA-JLIB-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.7929754321659503,3.2379507820533165E-3,0.01801247372826116,0.04505848465306689,1,0,0]
[6255,"EPA-NALT-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.44952700958040764,7.6530457854016585E-3,3.4819237640915626E-3,0.03053973474635396,1,0,0]
[6256,"EPA-DCAL-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.4295471246453266,4.4286055370766336E-3,6.0343755355714065E-3,0.026260930986265193,1,0,0]
[6257,"EPA-TCAM-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.2560238719532187,8.4612075251523037E-4,1.0014804299019466E-3,0.014200832186184346,1,0,0]
[6258,"EPA-HCIV-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.174814904821955,1.2245828802388793E-3,0.001236705147175528,0.010274786121921807,1,0,0]
[6259,"EPA-JLIB-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.6288310048362515,0.002879025750053266,0.012855290727830938,0.035983467195972174,1,0,0]
[6277,"EPA-TSIE-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.25805763098315393,0.000282529412478498,0,0.013775575434346508,1,0,0]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.3215179497084038,1.4322011204201256E-3,0.008441776799189659,0.01865963703515422,1,0,0]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.2199561542080272,5.5755824631849727E-5,0,0.011533442111729748,1,0,0]
[6280,"EPA-CSIL-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.29568135824712877,0.011946554788010443,0.023521857432292473,0.02760588379934048,1,0,0]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.39669954156007664,4.9078323061748155E-3,0.01745464969645127,0.02589823620942193,1,0,0]
[6288,"EPA-TSIE-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.2844292942399201,0,3.402235043659281E-4,0.014823710737151444,1,0,0]
[6289,"EPA-CCOB-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.34958353988712426,1.6945078680899817E-3,0.004955676967477041,0.020113486992573152,1,0,0]
[6290,"EPA-HODY-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.20568449376901637,0,1.2799710808293814E-4,0.010780457596217334,1,0,0]
[6292,"EPA-CSIL-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.3628537041980234,0.014533284131488008,0.009519485410227438,0.03225901686218341,1,0,0]
[6293,"EPA-FEXP-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.3817263869594049,0.008101148263968653,0.017147190466783823,0.02812554422677327,1,0,0]
[6306,"EPA-JLIB-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.5457307047219571,0.00203121549079424,7.480704628914682E-3,0.030668895251538493,1,0,0]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.25298966414697854,0.001131261871897394,1.8678934984587396E-3,0.01439817379676912,1,1,1]
[6322,"EPA-SOUT-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.27388895750454295,0.008547679578705045,0.005128640880047396,0.02201393934539021,1,0,0]
[6323,"EPA-HODY-P3-31-T3","NMHC, g/mi",0.19577553890487107,7.7443779760193784E-4,0,0.01089881056793032,1,0,0]
[6324,"EPA-HCIV-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.2702152478272016,1.5226431314624158E-3,1.6488821197657149E-3,0.015508712874938052,1,0,0]
[6325,"EPA-JLIB-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.5521928348876864,0.004801029267820772,0.012445194742603924,0.03371657001879742,1,0,0]
[6337,"EPA-FFOC-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.1658130150905661,0.001867161150749762,0.006047224140029966,0.010650701982811058,1,0,0]
[6338,"EPA-SOUT-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.23853586171557742,0.01131641100857261,5.322520534668195E-3,0.022781534400918325,1,0,0]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.3815927241763415,0.005855300581239662,0.006484175140467361,0.0251745600186303,1,0,0]
[6348,"EPA-DCAL-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.3824796384636266,0.01500955233284812,0.019293661528048983,0.03404990133496062,1,0,0]
[6349,"EPA-FFOC-P3-20-T3","NMHC, g/mi",0.1582407675902053,7.2163534113741604E-3,0.013524386073248476,0.015453134151283505,1,0,0]
[6350,"EPA-CSIL-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.3290674811487043,0.031191137056292582,0.029962914138049968,0.04673542077665904,1,0,0]
[6351,"EPA-FEXP-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.38689025622868045,0.01071530006430228,0.01765072373108509,0.030816158899660693,1,0,0]
[6362,"EPA-HCIV-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.15205959896473195,6.8479163271799835E-3,0.009111703995339763,0.014671708344193384,1,0,0]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.4259900357684563,0.005149104076991487,0.007252605251391694,0.027644237635518987,1,0,0]
[6367,"EPA-SOUT-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.19872839832355868,0.011298800434185487,0.007179999642353672,0.02087166241007863,1,0,0]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.2252639834049132,3.0429600453663833E-3,4.9190118513692946E-3,0.015076800156624015,1,0,0]
[6387,"EPA-TSIE-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.6083009044798443,0.006913650366374157,0,0.03720394416088304,1,0,0]
[6388,"EPA-SOUT-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.265326803464009,0.014946238725652396,0,0.02686320434741177,1,0,0]
[6389,"EPA-HODY-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.25853707357243566,3.3628954580134764E-3,0,0.01658027774403901,1,0,0]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.18812347379010433,0.004650364308118379,0.005996899018277435,0.014185920375830382,1,0,0]
[6391,"EPA-DCAL-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.6002201016058673,0.005804634500774877,0.006746723146278671,0.03609988426903562,1,0,0]
[6403,"EPA-FFOC-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.15867657051668652,0.004722139366849564,0.003114359919039931,0.012533131700806084,1,0,0]
[6404,"EPA-DCAL-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.5552315388928479,0.006026554711432278,0.005403818251543724,0.03413808020585716,1,0,0]
[6405,"EPA-JLIB-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.6082312625766251,4.16655771271803E-3,0.012995927044756033,0.0364094584369765,1,0,0]
[6406,"EPA-TCAM-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.4171318281399221,2.2193963748682937E-3,0,0.02391152378419142,1,0,0]
[6407,"EPA-NALT-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.7637228431741475,0.009214849370611119,0.002837864260101949,0.04765722317116669,1,0,0]
[6412,"EPA-JLIB-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.5807472375994166,0.00478610860363285,0.008615386253661326,0.03486248492909281,1,0,0]
[6413,"EPA-TCAM-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.3623048989557789,2.0364012964498514E-3,0,0.02069788419752184,1,0,0]
[6414,"EPA-NALT-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.7106106192148379,9.596332455259109E-3,0.003453206970568115,0.04611251527829976,1,0,0]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.3567427099406257,2.255321927094934E-3,0.005905504755582885,0.0210579991344522,1,0,0]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.20731385574334377,4.135896452313572E-3,0.006249139946301044,0.014731640847784807,1,0,0]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.33736315204071604,2.155448110916417E-3,0.003243387323710249,0.019810392837137127,1,0,0]
[6432,"EPA-HCIV-P3-21-T3","NMHC, g/mi",0.15538892069285867,0.002029993403750437,2.8724582134188707E-4,0.009801308605966175,1,0,0]
[6433,"EPA-FEXP-P3-4-T3","NMHC, g/mi",0.3861785782683736,0.011602998666098771,0.013523505686375186,0.03126646083532907,1,0,0]
[6434,"EPA-CSIL-P3-20-T3","NMHC, g/mi",0.37667323410720327,0.025535138272436624,0.026956006479194976,0.04374559343528171,1,0,0]
[6435,"EPA-FFOC-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.1496681604470611,0.002655925468298723,0.004898886971530758,0.010408231294925656,1,0,0]
[6436,"EPA-SOUT-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.24675221185252652,0.01070001039670338,0.002819097004498097,0.022255794575573296,1,0,0]
[6448,"EPA-SOUT-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.21887692141187068,9.945668694569771E-3,3.232876906323521E-3,0.02021107752659303,1,0,0]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.5937703733600935,1.2959013109580383E-3,0,0.03218596864961597,1,0,0]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.34437392524060134,1.950929189228946E-3,0.004739080364432721,0.019902645484974973,0,0,0]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.6932632160341448,0.003919958009587341,9.919431348413674E-3,0.0399123594460634,1,0,0]
[6462,"EPA-TSIE-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.6597764163573772,1.234093040160219E-3,0,0.03541023063648247,1,0,0]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.325125861994914,1.8350271503543075E-3,0.004669727119069107,0.01876528084939527,1,0,0]
[6464,"EPA-JLIB-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.8168394223348362,3.6011863301939305E-3,0.008802189887901862,0.04596041105797919,1,0,0]
[6465,"EPA-FFOC-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.18905655178980796,1.5617770591194089E-3,0.004202572159832514,0.01147937611481236,1,0,0]
[6479,"EPA-FFOC-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.1566030985189876,2.1977146485352836E-3,0.008117791227080059,0.010570033771024015,1,0,0]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","NMHC, g/mi",0.3068216976009437,2.569897356919057E-3,0.009667205645345135,0.01898259857601904,1,0,0]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.2626905459486703,0.00428898634059099,0.012562091579967951,0.018218456710763532,1,0,0]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.3670616115616225,0.011738974617499275,0.016967505160857318,0.030475724091373745,0,0,0]
[6487,"EPA-CSIL-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.3469418619281984,0.017642892812485284,0.00513945793438206,0.03378636288437802,1,0,0]
[6497,"EPA-HODY-P3-10-T3","NMHC, g/mi",0.2946229494584456,0,0,0.015362737878121998,1,0,0]
[6498,"EPA-TCAM-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.4301557137960567,1.6077266886892129E-4,2.580280670154631E-4,0.022534949696871833,1,0,0]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.17522842560837393,0.000970561388255028,0.012932352999310219,0.01076029385061485,1,0,0]
[6507,"EPA-FFOC-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.16450736912341132,1.5668531340596085E-3,0.008962519752615188,0.010405552135780797,1,0,0]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.6406577764027336,0.006881384144936351,0.002391124400443221,0.039381929946560645,1,0,0]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","NMHC, g/mi",0.6169084251577595,6.6164948608709434E-4,3.0670968911184144E-4,0.0325251875570801,1,0,0]
[6520,"EPA-NALT-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.6484595025070565,0.007694490038534667,0.003213802556943376,0.04132356280011263,1,0,0]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.275272277894308,0,0,0.014405608643854583,1,0,0]
[6522,"EPA-HODY-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.22284326905980023,0,0,0.011698988624928653,1,0,0]
[6523,"EPA-TCAM-P3-4-T4","NMHC, g/mi",0.5319232414868093,6.2654251970890786E-4,0,0.027822433905935157,1,0,0]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.20410829444482126,0.005132577306991048,8.5101960833881894E-4,0.015174821543622563,1,1,1]
[6532,"EPA-HODY-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.20253388740242265,6.3349447855821439E-4,1.0466021549133979E-3,0.011284929826465794,1,0,0]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.6963303465712484,1.916187065900945E-3,3.051827275499313E-3,0.037368827549149185,1,0,0]
[6534,"EPA-HCIV-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.2261032373891863,0.001965675440629183,0.003282996967441021,0.01358065140865811,1,0,0]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.35049046495086944,0.0192868584101244,0.024751304742040573,0.03691896972957119,1,1,1]
[6536,"EPA-FFOC-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.8075988491418334,3.0647437238679946E-3,0.007245721315590181,0.04495088643466273,1,0,0]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","NMHC, g/mi",0.25759329025145744,0.002123749155731639,1.780793896823547E-3,0.015355479029973902,1,0,0]
[6538,"EPA-CSIL-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.32964786312734684,0.019925249096769716,0.01264309029638934,0.03558871274837025,1,0,0]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.36504444014783777,2.165766908031799E-3,0.046257638617533216,0.023895891318809585,1,0,0]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.08175651377564636,2.4355656600259425E-3,0.004595604968040838,0.006671836721923588,1,0,0]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.6117472194033924,0.003195204759381763,0.00968088812055905,0.03512850864997609,1,0,0]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.35730766516258583,0.00503118178025137,0.009495883421961181,0.023645351571753535,1,0,0]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.4243127762495018,0.01375250891396119,0.008540026639557191,0.03455918249401298,1,1,1]
[6564,"EPA-CCOB-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.3575083753993257,0.003216409486369791,0.010147695954177626,0.022137121918483726,1,0,0]
[6565,"EPA-FFOC-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.09301025210025873,2.5474186300802715E-3,0.004519481073987591,7.411033761593795E-3,1,0,0]
[6566,"EPA-JLIB-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.5166880685983848,4.3802913496550945E-3,0.01660329547758521,0.03167698927298181,1,0,0]
[6567,"EPA-FEXP-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.3238455986302703,0.004049651131324453,0.010377039615417454,0.021094778196818473,1,0,0]
[6568,"EPA-CSIL-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.4008992138939809,0.012737889829585408,0.016989734581524283,0.03305608000881006,1,0,0]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.4944838141519044,1.6431962011357196E-3,0.004754089253552885,0.027129140349744982,1,0,0]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","NMHC, g/mi",1.2439167963424054,0.019783172097647236,0.003024520666058098,0.08203949674582968,1,0,0]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.30951080212319865,6.4118983175791354E-4,0.008214002869717678,0.017289258146149938,1,0,0]
[6592,"EPA-NALT-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.9485939266805926,0.009232534549455657,0.004517670545236764,0.057373721791070705,1,0,0]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.2290017131694114,2.5787118836968255E-4,0,0.012065767225975152,1,0,0]
[6597,"EPA-FFOC-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.3465884970457081,0.001881556196655725,3.2607860553015445E-3,0.019597076175505528,1,0,0]
[6598,"EPA-SOUT-P3-10-T2","NMHC, g/mi",1.2372457755218533,0.02026832652006542,2.8447054678133457E-3,0.08200907521057581,1,0,0]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.31182032363331497,6.6738755609361687E-4,2.5885110804599234E-3,0.01695132199077417,1,0,0]
[6600,"EPA-NALT-P3-25-T2","NMHC, g/mi",1.0064642010984544,0.00929333703344253,3.6234637300849156E-3,0.06067326961573355,1,0,0]
[6601,"EPA-HODY-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.2134990090403359,7.8376140620284714E-5,0,0.011179073554993884,1,0,0]
[6613,"EPA-DCAL-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.46816929852398703,4.4012860574065265E-3,0.007733649416587838,0.028433947232236207,1,0,0]
[6614,"EPA-TCAM-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.4377886073897429,8.3351055613276558E-4,5.360242166730691E-4,0.023497312454952263,1,0,0]
[6615,"EPA-JLIB-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.6709495786859511,2.4242635589180293E-3,0.013808636958765462,0.03780090638058164,1,0,0]
[6622,"EPA-DCAL-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.42197314737877467,3.5013610771820634E-3,0.010129428088882137,0.02530462485061442,1,0,0]
[6623,"EPA-TCAM-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.2455256697666459,6.6248336214835726E-4,5.4298315661223634E-4,0.013265228268295206,1,0,0]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.6982356050503672,1.8038194509556688E-3,4.3027748207249104E-3,0.03753739181520159,1,0,0]
[6626,"EPA-JLIB-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.6955776686030263,0.004751469539158273,0.016778707597389694,0.04126273935106671,1,0,0]
[6627,"EPA-FFOC-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.6689542053571278,2.1393251730194344E-3,4.0762897480388176E-4,0.03631444529044141,1,0,0]
[6628,"EPA-SOUT-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.3317960099151401,0.011570125981258048,2.9585976339343675E-3,0.027711717799633925,1,0,0]
[6629,"EPA-TCAM-P3-1-T3","NMHC, g/mi",0.24502638385864167,6.0769954521545314E-4,7.5208476703695265E-5,0.013151037193111186,1,0,0]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.4653561362161382,0.005613589287590275,0,0.029151013215795774,1,0,0]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.35857027598624375,0.003307662484959284,0,0.021278124559899816,1,0,0]
[6648,"EPA-SOUT-P3-8-T3","NMHC, g/mi",0.27492785195967445,0.012393154070266732,0.005535319082227626,0.025456627880512457,1,0,0]
[6653,"EPA-TSIE-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.4695118992136863,2.962566704619344E-3,0,0.027260674912124718,1,0,0]
[6654,"EPA-TCAM-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.28400523525372035,2.5766188425826253E-3,3.4231378629935659E-4,0.017191388075873528,1,0,0]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.3092528413294818,0.002000052428000905,0.000998639781658928,0.01786503498140207,1,1,1]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.41352711744718973,0.011080757326741117,0.004482903564229764,0.031554046228520295,1,0,0]
[6675,"EPA-SOUT-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.3188393244538576,0.011546126625750996,5.419176178742777E-3,0.026907756052198025,1,0,0]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.18766347667066252,0.001958367198924541,4.2940678206650285E-3,0.011718513628770326,1,0,0]
[6677,"EPA-TSIE-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.34876886528663875,7.4927690916244357E-4,0,0.018855911270762263,1,0,0]
[6678,"EPA-HCIV-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.264995227565937,1.337220684005216E-3,1.8374455611951674E-3,0.015130434401938779,1,0,0]
[6680,"EPA-FFOC-P3-4-T3","NMHC, g/mi",0.4203298568616165,0.001727069062466846,3.6512021041407603E-3,0.02348166028028992,1,0,0]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","NMHC, g/mi",0.36642740940376894,1.2797563766356627E-3,0.00990249034655233,0.020850674473093023,1,0,0]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.6096350957211086,0.011690190123088876,6.6105390655078825E-3,0.04261440327967992,1,0,0]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.20636580088608916,1.1325195643277004E-4,1.2074188213376632E-4,0.010843744479939387,1,0,0]
[6704,"EPA-DCAL-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.746660354273257,3.7659558152837174E-3,0.016349428782626733,0.04266488605557043,1,0,0]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.47713201789250625,2.4835468246158783E-3,0.011189933718830092,0.027736806406381685,1,0,0]
[6708,"EPA-SOUT-P3-31-T3","NMHC, g/mi",0.3773115466178484,0.012513970127137007,3.4960195765461125E-3,0.030995214656262246,1,0,0]
[6709,"EPA-NALT-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.5488588745787111,0.009260051257202724,0.005352078122327171,0.03662614443311932,1,0,0]
[6710,"EPA-HODY-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.1943585208829354,2.7939802874520032E-4,0,0.010410042419591432,1,0,0]
[6711,"EPA-DCAL-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.6974048044456315,0.004859061357674092,0.02707127541520809,0.041936038651097046,1,0,0]
[6712,"EPA-JLIB-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.49122122808416524,0.004146752971021244,0.008081310905068226,0.02975113682384446,1,0,0]
[6716,"EPA-FFOC-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.15466855399924795,1.9012449459748912E-3,3.4566711791913798E-3,0.009937323583662751,1,0,0]
[6743,"EPA-TSIE-P3-11-T3","NMHC, g/mi",0.3368132799136138,6.575333009927989E-4,0,0.01798056939781473,1,0,0]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.19154770401639962,1.5874258011679483E-3,9.2502626320583876E-4,0.011446670999505339,1,1,1]
[6745,"EPA-SOUT-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.7164261235531043,0.0161083005905809,0.007581190045675218,0.05209163424220239,1,0,0]
[6746,"EPA-CSIL-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.4623655062004405,0.016175044422553884,0.014500120073502978,0.03940807730541143,1,0,0]
[6749,"EPA-HCIV-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.16792589865942562,3.568147902504384E-3,1.9090728442194545E-3,0.01205768800911535,1,0,0]
[6750,"EPA-SOUT-P3-5-T2","NMHC, g/mi",1.3217490491270811,0.023164996547503112,3.0407598813843107E-3,0.08853839758130613,1,0,0]
[6751,"EPA-FFOC-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.14228261987710947,0.002727834160680289,0.005179098703601534,0.01008886023092571,1,0,0]
[6752,"EPA-CSIL-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.41956490549805325,0.01906522228569858,0.021787928115678697,0.040123850024383095,1,0,0]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.4553567654241553,0.012455042446508078,0.007216038701231303,0.03499463680825157,1,0,0]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.5242312510924992,0.003207616367394166,8.903714966743569E-3,0.030417420848274413,1,0,0]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.312484554054402,0.01239300350444079,0.007225059986212592,0.02767629987231373,1,0,0]
[6772,"EPA-NALT-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.47848751530732875,0.010447703916542593,0.004812521916752146,0.03453795570103533,1,0,0]
[6773,"EPA-FFOC-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.32278948094446847,0.003046379570941295,0.006286912809610734,0.01975255745442063,1,0,0]
[6774,"EPA-SOUT-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.3204478369205847,0.012305814873363007,2.8792706548784863E-3,0.02770156399562123,1,0,0]
[6803,"EPA-SOUT-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.4189851125323336,0.013253100339295271,2.9609280498574054E-3,0.03357242678491028,1,0,0]
[6805,"EPA-FFOC-P3-13-T3","NMHC, g/mi",0.29814584300183805,2.333040305439198E-3,0.005573984476427163,0.017716002452735916,1,0,0]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.7015896861247538,1.2850309322462352E-3,1.3639311099270571E-3,0.03703137648293272,1,0,0]
[6807,"EPA-CCOB-P3-8EP-T1","NMHC, g/mi",0.36055664276809396,8.7100029736768714E-4,0.010500587223534296,0.020250976653164537,1,0,0]
[6808,"EPA-NALT-P3-15EP-T1","NMHC, g/mi",0.3709966689977103,0.00848460216345813,0.005098166056206026,0.02710898588513848,1,0,0]
[6816,"EPA-SOUT-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.4767937137351609,0.014904617542818672,1.1225109906245058E-3,0.03800945580000193,1,0,0]
[6817,"EPA-DCAL-P3-8EP-T1","NMHC, g/mi",0.4330929122108954,0.003479897312521743,0.012550372444021279,0.0262116757960953,1,0,0]
[6818,"EPA-TCAM-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.7093190982789411,0.001919416776884934,9.6959430051337162E-4,0.03866782073633494,1,0,0]
[6819,"EPA-CCOB-P3-8EP-T2","NMHC, g/mi",0.3364767609308951,9.7411273714698436E-4,0.004598786972454791,0.018735876749019414,1,0,0]
[6820,"EPA-NALT-P3-15EP-T2","NMHC, g/mi",0.4028948970207716,0.0080466059762442,3.8382866999462795E-3,0.028419190328337618,1,0,0]
[6832,"EPA-HODY-P3-9EP-T1","NMHC, g/mi",0.14374799765828575,1.0361982945347614E-4,0,0.007552603121076906,1,0,0]
[6833,"EPA-DCAL-P3-8EP-T2","NMHC, g/mi",0.4413962379721278,3.0917024896006434E-3,0.018962234029187224,0.026497382886788507,1,0,0]
[6834,"EPA-JLIB-P3-2EP-T1","NMHC, g/mi",0.5650102207618724,0.005235780535937527,0.011540173676704143,0.034727141083021024,1,0,0]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.2928565943843535,0.012142171228610247,0.009153958368667696,0.026572071782943955,1,1,1]
[6842,"EPA-SOUT-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.20680573100320623,0.010382966691303971,6.333650183230571E-3,0.020232645206771246,1,0,0]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.1528893672790757,0.002565477132792362,5.312720274432978E-3,0.0105262678274979,1,0,0]
[6844,"EPA-HODY-P3-9EP-T2","NMHC, g/mi",0.1784132085922768,8.481803753905326E-4,0,0.010030348575007956,1,0,0]
[6845,"EPA-JLIB-P3-2EP-T2","NMHC, g/mi",0.5628433131847479,5.4929413836583615E-3,0.016798235282449534,0.035225458072346845,1,0,0]
[6846,"EPA-CSIL-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.28712024309506234,0.016376596721957182,0.01003217158111734,0.02995426245033915,1,0,0]
[6847,"EPA-SOUT-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.23927220267340535,0.011897932102578408,4.200724058366803E-3,0.023118713425521017,1,0,0]
[6848,"EPA-FFOC-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.17331978765785866,2.390616238461726E-3,3.970139345600053E-3,0.01129003408810806,1,0,0]
[6864,"EPA-TSIE-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.46340741414384,8.8232498333041468E-4,7.9784400766300914E-4,0.024765547546327704,1,0,0]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.45484200493103705,1.4344348498048208E-3,1.4874088607715664E-3,0.024810864928070834,1,0,0]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.1278224075880411,1.8445636267675298E-3,0.002266473373112373,0.008349902387729594,1,0,0]
[6867,"EPA-SOUT-P3-20-T3","NMHC, g/mi",0.24902177812566184,0.010041465395022523,0.003013170412031335,0.022103921081955115,1,0,0]
[6871,"EPA-TSIE-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.3199532453197647,6.9549121818267528E-4,0,0.01729248678696069,1,0,0]
[6872,"EPA-TCAM-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.6600455944984438,1.729558490085619E-3,0.001583505481110947,0.03593424734394732,0,0,0]
[6873,"EPA-FFOC-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.10385555293752534,8.5734420507803128E-4,0.003570806783036949,0.006312833596132521,1,0,0]
[6885,"EPA-HCIV-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.1518842273010036,1.1799068625524395E-3,9.5532177212645378E-4,0.008993943378299469,0,0,0]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","NMHC, g/mi",0.2472273521876484,2.3074724943918275E-4,0,0.013070555723938988,1,0,0]
[6887,"EPA-CSIL-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.330282930332261,0.01583412861037058,9.696504813603549E-3,0.03178534607023996,1,0,0]
[6895,"EPA-SOUT-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.3228646982206357,0.012564367691301726,3.1656091163988725E-3,0.028159623197740832,1,0,0]
[6896,"EPA-FFOC-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.13887772232854884,2.3848877422811806E-3,0.012768440629663355,0.010115982625159194,1,0,0]
[6897,"EPA-HCIV-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.1530549711724933,1.1209450932098811E-3,5.4776712494906434E-4,8.984701327001866E-3,1,0,0]
[6898,"EPA-CSIL-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.34126882047086815,0.016423898882821766,0.015647322456420493,0.033375315629030636,1,0,0]
[6900,"EPA-SOUT-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.3229782305799212,0.016300526116978485,0.004748175991474922,0.031349636272291426,1,0,0]
[6901,"EPA-FFOC-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.11814342008188036,3.2135813343481664E-3,0.003939597096452447,0.009179828734600604,1,0,0]
[6935,"EPA-HCIV-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.28935892156304766,1.9406765441883508E-3,0.004326154433597709,0.016959941559909902,1,0,0]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.35844189933732434,4.576968082861817E-4,0,0.01898424804596089,1,0,0]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.7692398685344036,0.017343935692442726,0.006182379361730109,0.0553220273903879,1,0,0]
[6938,"EPA-FFOC-P3-14MP-T1","NMHC, g/mi",0.15512920046457473,0.002963227726349053,0.006667963786186109,0.01105631679999536,1,0,0]
[6939,"EPA-TCAM-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.8747980410481021,1.3859254076598777E-3,1.442793338739117E-3,0.046611161776638974,1,0,0]
[6945,"EPA-SOUT-P3-27-T2","NMHC, g/mi",1.149342209094594,0.02099906967131332,0.004867766716491483,0.07824391040385352,1,0,0]
[6946,"EPA-HCIV-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.2230537332769367,2.0871495241009995E-3,0.004886225993629934,0.013803579619162487,1,0,0]
[6947,"EPA-TSIE-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.3214379282575048,3.3968969234439124E-4,0,0.016977756173972566,1,0,0]
[6948,"EPA-FFOC-P3-14MP-T2","NMHC, g/mi",0.14486983575153425,2.6007997793121933E-3,0.006807072409288449,0.010153122395074992,1,0,0]
[6949,"EPA-TCAM-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.717716988206799,1.2039147654792576E-3,6.8688753278191251E-4,0.03805562551895822,1,0,0]
[6963,"EPA-HODY-P3-22-T4","NMHC, g/mi",0.17645275524085408,2.7266301541037217E-4,0,0.009450690809773772,1,0,0]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","NMHC, g/mi",0.7692422626803381,0.010416604635328034,3.0677101658124675E-3,0.04864649733903474,0,0,0]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.3397118678973809,0.014685972329997602,0.01868186222862773,0.03187036258486889,1,1,1]
[6969,"EPA-SOUT-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.2768405020132884,0.01164116137546525,0.007634932051703463,0.02496458688681979,0,0,0]
[6970,"EPA-CSIL-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.3848996901212373,0.017533157109288575,0.023789441687110162,0.03683743195377655,1,0,0]
[6988,"EPA-SOUT-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.3407149309345277,0.012895245257431806,7.328031224264806E-3,0.029476031234552603,1,0,0]
[6989,"EPA-FFOC-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.471519686481955,0.00320539594704392,0.012398629400377762,0.027929438462449024,1,0,0]
[6990,"EPA-HCIV-P3-12EP-T1","NMHC, g/mi",0.1548250130406348,0.001333425689616311,1.1727729622588337E-3,0.009346412384070659,1,0,0]
[6991,"EPA-TSIE-P3-15EP-T1","NMHC, g/mi",0.4092351417278223,0,0,0.021143051333568526,1,0,0]
[6992,"EPA-CSIL-P3-9EP-T1","NMHC, g/mi",0.36012594015913985,0.012518561198188574,0.011704279423632424,0.030625282387029405,1,0,0]
[6997,"EPA-FFOC-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.3468928025361057,0.002243752087058403,0.00724645070301767,0.020406076555052825,1,0,0]
[6998,"EPA-HCIV-P3-12EP-T2","NMHC, g/mi",0.14264836806818115,1.4202842501944027E-3,9.3183878196041227E-4,0.008709907406440691,1,0,0]
[6999,"EPA-TSIE-P3-15EP-T2","NMHC, g/mi",0.42182352030639714,0,0,0.021846609942702846,1,0,0]
[7000,"EPA-CSIL-P3-9EP-T2","NMHC, g/mi",0.3436370575010506,0.014755505445656335,0.01696530481254583,0.032043904920129346,1,0,0]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.26869774723255635,0.013390565897710243,0.002378737908352804,0.02597684883836064,1,1,1]
[7018,"EPA-TCAM-P3-9EP-T1","NMHC, g/mi",0.778381925529589,0.002871717815395612,0.002966832975713172,0.04334405160418256,1,0,0]
[7019,"EPA-F150-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.45783249425978917,0.03806566927822305,0.04923338711222959,0.060898148315658845,1,0,0]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.2431024629693368,3.2317473504001612E-3,0,0.015390424263768833,1,1,1]
[7027,"EPA-TCAM-P3-9EP-T2","NMHC, g/mi",0.32160388394643613,3.3141201346585194E-3,0,0.019498386341143856,1,0,0]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.21907051593401664,0.009803555055852047,7.492155173961831E-4,0.01990660464260706,1,0,0]
[7029,"EPA-CIMP-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.2956424791144029,0.017014861639003766,0.00453827408225857,0.03075415563963583,1,0,0]
[7030,"EPA-F150-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.5196634803184275,0.04156398105853353,0.06365937087028013,0.06834515309156043,1,0,0]
[7034,"EPA-SOUT-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.23845180382080325,0.011446260919414347,7.4001034974085361E-4,0.02252758040138842,1,0,0]
[7035,"EPA-TCOR-P3-31-T3","NMHC, g/mi",0.3275506987240103,0.003457678286442628,0,0.01992479093717116,1,0,0]
[7036,"EPA-TCAM-P3-9EP-T3","NMHC, g/mi",0.30795214721262393,0.001323457521512378,0,0.017208195001022754,1,0,0]
[7052,"EPA-FFOC-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.12975529677623496,3.0637705769213895E-3,6.8271062061324595E-3,0.009908127377368042,1,0,0]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.2454498066621601,0.013945680829574134,0.004216821669630932,0.02527094290659243,0,0,0]
[7068,"EPA-CIMP-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.36627623486741456,0.008747773583505283,0.011542635096781134,0.02749603743071995,1,0,0]
[7069,"EPA-TCOR-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.42660741239025574,3.9671359368004646E-3,8.9683701820626575E-4,0.025847618580346052,1,0,0]
[7080,"EPA-CIMP-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.36575063029342203,0.009545610102745244,0.00638994662923619,0.027881258675144387,1,0,0]
[7081,"EPA-TCOR-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.6417182789661546,0.00281319154853357,3.4155237052168778E-4,0.036058015300925735,1,0,0]
[7082,"EPA-F150-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.6659294266838465,0.03685389419005049,0.04868379479701449,0.07040914282153184,1,0,0]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.6114808563380033,0.013151203262522787,0.011633532581151249,0.04406927871699087,1,0,0]
[7087,"EPA-F150-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.6659928803731769,0.03942348200621894,0.0724552880285975,0.07434175648742895,1,0,0]
[7088,"EPA-FEXP-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.6474731996512694,0.011017408256725304,0.005988459281343925,0.04375014358580276,1,0,0]
[7131,"EPA-TCOR-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.1644417184598052,1.1544465682821572E-3,0,0.00984787784263346,1,0,0]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.7072747253174338,0.03697990230307188,0.07214952732621867,0.07442297331750138,1,1,1]
[7140,"EPA-TCOR-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.1815309921059755,0.002147394953929895,0,0.011370616292775098,1,0,0]
[7141,"EPA-CIMP-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.24755898391224365,0.01339395039921356,0.008257280546286721,0.025236765586367855,1,0,0]
[7142,"EPA-F150-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.5399369708007696,0.030692720012417636,0.06802532536745536,0.059856326184823866,1,0,0]
[7152,"EPA-SOUT-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.20998741414362568,0.009682565968952237,0.004377974788406199,0.019732062153971816,1,0,0]
[7153,"EPA-FFOC-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.09927276782786568,1.4986198383866182E-3,1.2353006688877546E-3,0.006605402272034442,1,0,0]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","NMHC, g/mi",0.3787901711957719,7.1336804991995416E-4,1.272120001407587E-3,0.020401080346128517,1,0,0]
[7170,"EPA-CIMP-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.2628942600249556,0.008325551114218795,0.012183950431999099,0.02176256453481503,1,0,0]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.16950376732445438,0.001444587144059743,1.5146661155016697E-3,0.010280205506330634,1,1,1]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.33317887988149586,0.0435053243507391,0.05628594340988142,0.05962427599681855,1,1,1]
[7177,"EPA-CIMP-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.28817602685688404,0.012088739781881871,0.008381617002763419,0.026149433201967043,1,0,0]
[7178,"EPA-TCOR-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.18090954804111428,2.8750871445649183E-3,2.8227270902673188E-4,0.011925796402501413,1,0,0]
[7179,"EPA-F150-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.346705180076734,0.0411905939685635,0.06612820359443496,0.05880977164553704,1,0,0]
[7194,"EPA-SOUT-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.20907471873098185,0.007148506926582409,0.002252753628848324,0.017291251084862323,1,0,0]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.47877413226811977,2.9571857874014385E-3,0.009239472391204666,0.02811759543793467,1,0,0]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","NMHC, g/mi",0.5682606912839163,5.2697233600706821E-4,0,0.02989208602195157,1,0,0]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","NMHC, g/mi",0.39700640262067993,0.01788387277016215,0.01267278953273961,0.037370926170730956,1,1,1]
[7203,"EPA-SOUT-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.24295963622665168,0.009708533269379828,0.004604347124807846,0.021419274933559256,1,0,0]
[7204,"EPA-FFOC-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.28611595876693424,2.9314062486442316E-3,0.004806878888267524,0.017836593334248727,1,0,0]
[7205,"EPA-TCOR-P3-6-T3","NMHC, g/mi",0.4290057754095738,2.5568278432413806E-3,4.0592407341920881E-4,0.024796922038125602,1,0,0]
[7206,"EPA-CIMP-P3-24-T3","NMHC, g/mi",0.29493484714623397,0.01938582478520193,0.009830411305086132,0.03297021311385955,1,0,0]
[7207,"EPA-F150-P3-6-T3","NMHC, g/mi",0.32780620401856436,0.0508111742470692,0.061982058328763336,0.06610502743493128,1,0,0]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.36791519941285084,0.005266103674598833,0,0.023791676354710377,1,1,1]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.3613684154700799,0.015134111295422177,0.00651981269638302,0.03239925876760269,1,1,1]
[7247,"EPA-TCOR-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.1959689119435723,0.000702125420214513,1.5835280335480004E-3,0.011010982505052476,1,0,0]
[7248,"EPA-CIMP-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.3100665801216026,0.011914026307091246,0.007532977938772854,0.0270903938097456,1,0,0]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","NMHC, g/mi",0.33879738139599713,4.7293762362192975E-4,9.294726399088583E-3,0.018759604316068438,1,0,0]
[7257,"EPA-FFOC-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.10239804871629242,1.0453136382854342E-3,3.8023982740448266E-3,0.00646108221141647,1,0,0]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","NMHC, g/mi",0.37372498681729716,1.1303550394526423E-3,0.016208068622260822,0.021609738283240205,1,0,0]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","NMHC, g/mi",0.179844841148346,2.2067848046108053E-3,9.4760068020708179E-4,0.011312603984386802,1,1,1]
[7260,"EPA-F150-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.3763518256473674,0.04290039673044584,0.07030609633497381,0.06213643440900862,1,0,0]
[7275,"EPA-FFOC-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.1302965732698394,1.5579510456655073E-3,3.3845232387396344E-3,0.008358466289143954,1,0,0]
[7276,"EPA-SOUT-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.26000138121223726,0.010496660679053409,0.004061029276515475,0.02303615472493973,1,0,0]
[7278,"EPA-F150-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.3726681951317156,0.04566696591084554,0.10733819294111402,0.06676859112056784,1,0,0]
[7280,"EPA-SOUT-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.2722089559403452,0.015084547089396305,0.007083376369308371,0.027853446438027254,1,0,0]
[7281,"EPA-FEXP-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.5904216501753385,0.008061687902759096,0.011751914110267447,0.038905931247712425,1,0,0]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.32183356479056907,0.004324430840352843,6.2565944529862705E-4,0.020429118206967117,1,1,1]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.4036080586792719,0.012823244619612486,0.01079881636684528,0.03283545947131212,1,1,1]
[7304,"EPA-F150-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.4653098998697274,0.04837187776334694,0.08373332974936427,0.0725456783974767,1,0,0]
[7309,"EPA-TCOR-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.3182621785284767,3.8197021687255707E-3,8.6487741657109729E-4,0.01993247727882215,1,0,0]
[7310,"EPA-CIMP-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.40816753888552787,0.014261562217064813,0.005139027747089554,0.03425637432005421,1,0,0]
[7311,"EPA-F150-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.3583364210629231,0.041663640062855084,0.05663842438891632,0.05909130605837135,1,0,0]
[7312,"EPA-FEXP-P3-11-T3","NMHC, g/mi",0.5902309416211978,0.011128846726128435,0.01946382852727329,0.04215070518631257,1,0,0]
[7325,"EPA-FFOC-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.1221566446564744,0.002284533042465132,2.6977175763319506E-3,0.00850538704144881,1,0,0]
[7326,"EPA-SOUT-P3-24MP-T1","NMHC, g/mi",0.19522928021314787,0.012663563242902657,0.003165337680168123,0.021476325240427974,1,0,0]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","NMHC, g/mi",0.36157705020877284,0.016877184206096633,0.02054476584303033,0.035092004867705376,1,1,1]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","NMHC, g/mi",1.2072180786188589,0.0352460409898728,0.06321830553939503,0.09790140879607512,1,1,1]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.24903028261212165,0.016395150801227026,0.010563398589448747,0.028001421200425536,1,1,1]
[7343,"EPA-FFOC-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.12650173700656256,0.004071970965911371,3.7638749955636163E-3,0.010381414508491971,1,0,0]
[7344,"EPA-SOUT-P3-24MP-T2","NMHC, g/mi",0.2449655053912168,0.014066673163388128,6.6773851737809455E-3,0.02553167534150078,1,0,0]
[7345,"EPA-TCOR-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.43068176608757786,0.002963502369673125,2.0661186441723735E-3,0.025060453711865785,1,0,0]
[7351,"EPA-TCOR-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.41451164758501485,0.003893808228302796,2.6900157210941076E-3,0.02516483837377362,1,0,0]
[7352,"EPA-CIMP-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.23717308675694518,0.011553975094180918,0.009242069938012187,0.023228334810668032,1,0,0]
[7353,"EPA-F150-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.4477167577359663,0.0392482043134192,0.05909261298125353,0.06181207452818549,1,0,0]
[7373,"EPA-TCOR-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.16336386779637427,3.5667675663580644E-3,0.002499084183401787,0.011766663940225054,1,0,0]
[7374,"EPA-CIMP-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.40123688165393584,8.148032342460379E-3,0.006878047638410031,0.028348431657446965,1,0,0]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.5665066937525234,0.041847731910573026,0.10642247010213095,0.07358318551768664,1,1,1]
[7387,"EPA-TCOR-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.41708107753884527,1.5100117563536573E-3,1.9464881440631882E-4,0.022936393767178986,1,0,0]
[7388,"EPA-CIMP-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.3886358991567641,0.012718320746372769,0.005280375246972885,0.03169414187100133,1,0,0]
[7389,"EPA-F150-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.4674871724725197,0.04293592181410552,0.08398314898664037,0.06772037593784724,1,0,0]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.1482857580360377,0.013652310639295739,0.006420525627393341,0.020179776311605703,0,0,0]
[7429,"EPA-SOUT-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.24419051602971137,0.013792477629935324,0.005362907839097319,0.025206888020713053,1,0,0]
[7430,"EPA-TCOR-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.3872678567734454,2.17872664423353E-3,2.6953571703956634E-4,0.022167840559913603,1,0,0]
[7431,"EPA-CIMP-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.42121043854116835,0.012456026694584671,0.007416405548324393,0.03342456841892801,1,0,0]
[7432,"EPA-TCOR-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.246377779926844,2.4958246185113483E-3,3.7320820130960005E-4,0.015115931210700083,1,0,0]
[7433,"EPA-CIMP-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.4305895910354339,0.008629904791642386,0.007776341223499902,0.030544160463948557,1,0,0]
[7460,"EPA-TCOR-P3-27-T1","NMHC, g/mi",0.4246958494148943,2.528324013469582E-3,2.7579411608046983E-4,0.02457565632999692,1,0,0]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.3879741807055523,0.011957733386465934,0.005452244593477999,0.031071879756880527,1,1,1]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.3330926059684032,0.030958495222701315,0.033836241839555005,0.046838871417616015,1,1,1]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.42532161170703037,0.002817307016105484,0,0.024884145968878082,1,1,1]
[7473,"EPA-CIMP-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.36852486665795897,0.011678652057741629,0.009615542140987143,0.03011653362605868,1,0,0]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.5259921828426616,3.3351932660095488E-3,0.01802873217870472,0.03150665576217973,1,0,0]
[7483,"EPA-FEXP-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.4622234197412435,5.3271461460711374E-3,0.017002154004026635,0.029759741292818026,1,0,0]
[7484,"EPA-F150-P3-23-T3","NMHC, g/mi",0.302044608987762,0.03674263588201169,0.04681364543253355,0.05113933537169098,1,0,0]
[7495,"EPA-TCOR-P3-24-T3","NMHC, g/mi",0.32187458263624036,2.1992173511978155E-3,0.005712524044251875,0.019212542377937295,1,0,0]
[7496,"EPA-CIMP-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.3644916659989387,0.012598198710694623,0.014355790712247872,0.03115907484870698,1,1,1]
[7497,"EPA-FFOC-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.33087785976443373,5.484491639332319E-3,0.003922322642678456,0.022361943036145537,1,0,0]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.5817168088857451,0.0279059319166976,0.02864472220454012,0.05650611722309727,1,1,1]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.39436891123925966,0.020012536490503652,0.01945510759655917,0.039509131817507336,1,1,1]
[7503,"EPA-FFOC-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.432175868613311,0.012131829224753896,0.013934364318756984,0.03406918999018318,1,0,0]
[7524,"EPA-TCOR-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.4677835972523822,2.7084781223198117E-3,1.3452301293316907E-3,0.026930926543563913,1,0,0]
[7525,"EPA-CIMP-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.3516912900384188,0.008299731023292598,0.006268597826323148,0.02606490822120911,1,0,0]
[7526,"EPA-HCIV-P3-14-T4","NMHC, g/mi",0.2299291379385863,3.5298192197390017E-3,3.6266726616577035E-3,0.01531414123879394,1,0,0]
[7527,"EPA-F150-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.5662277451880858,0.03574118453086341,0.027476284469295006,0.06273226561472858,1,0,0]
[7538,"EPA-TCOR-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.39829583288051684,3.3399326194310896E-3,8.1496577264542872E-4,0.023715824992590315,1,0,0]
[7539,"EPA-CIMP-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.31045536928349887,0.011066185981018333,0.013198792744255058,0.02690888366352767,1,0,0]
[7540,"EPA-HODY-P3-12-T3","NMHC, g/mi",0.19164620430179927,7.7503235093033084E-4,0,0.010711543534485448,1,0,0]
[7541,"EPA-HCIV-P3-14-T5","NMHC, g/mi",0.24423762062609233,1.8849031056540355E-3,0.004208884981521056,0.014692953525824805,1,0,0]
[7542,"EPA-FEXP-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.7247956878201892,0.006058579628083536,0.010012789405135832,0.043623353872161645,1,0,0]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","NMHC, g/mi",0.414359625656731,1.2292769618864013E-3,0,0.022713949676266745,1,0,0]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.20779925027125143,0.007913193332378136,4.5559744795459975E-3,0.01811179645488344,1,0,0]
[7558,"EPA-FFOC-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.19032882357076128,1.9404632876640258E-3,3.3169462408727288E-3,0.01182745701825335,1,0,0]
[7559,"EPA-FEXP-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.7463286062854974,7.341620924435706E-3,0.01921051526494024,0.04674116561539519,1,0,0]
[7575,"EPA-TCOR-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.2609274043546921,2.811165018200148E-3,0.000601094490533727,0.015938918555828165,1,0,0]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.3250247399535998,0.011786622460937243,6.4050862261089475E-3,0.02776089700403681,1,1,1]
[7577,"EPA-FFOC-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.20494620512095602,0.003996913598693004,3.630547567938314E-3,0.014356692081406747,1,0,0]
[7578,"EPA-SOUT-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.2711187313316673,0.011557491059634327,0.004331471057728292,0.024558592893689328,1,0,0]
[7579,"EPA-F150-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.6337448065546272,0.03884775833580695,0.06104671812626818,0.07141465622012097,1,0,0]
[7582,"EPA-TCOR-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.47937687106899984,3.6771685184091435E-3,1.1645588938783778E-3,0.028269033036523686,1,0,0]
[7583,"EPA-CIMP-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.34501535415091567,0.010255810570098502,0.009141826418330853,0.027621870190210812,1,0,0]
[7584,"EPA-FFOC-P3-11-T3","NMHC, g/mi",0.1833376016385137,1.9499250495442887E-3,2.0975270420197636E-3,0.011333713060688916,1,0,0]
[7585,"EPA-F150-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.5417831511300982,0.040700348325451254,0.058670922517035956,0.06803866936605088,1,0,0]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.44486895318080827,0.031481277764796936,0.03934051384706839,0.0534831042199605,1,1,1]
[7606,"EPA-TCOR-P3-12-T3","NMHC, g/mi",0.4818298846675975,0.004605379412495948,0.002582851822618368,0.029359941832210877,1,0,0]
[7607,"EPA-CIMP-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.36378248389562917,0.01189367474676125,0.02277535916984938,0.03100049504275654,1,0,0]
[7613,"EPA-CIMP-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.311918265632619,0.015469279236328837,0.011995834288300077,0.03067504473828016,1,0,0]
[7614,"EPA-F150-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.44103208725709714,0.03525672399969436,0.05186821391323975,0.05745662629227725,1,0,0]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.1942154813647013,0.00260597086705878,0,0.012417916753718655,1,1,1]
[7633,"EPA-SOUT-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.18849125875211173,8.706137201122963E-3,0.007675673335838091,0.018054966750303676,1,0,0]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","NMHC, g/mi",0.3664736320967724,8.4699609235249775E-4,2.1829560011427736E-3,0.01976283671634801,1,0,0]
[7635,"EPA-FFOC-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.1986809974165249,2.6475191466606117E-3,8.005298263526861E-3,0.013120102318328147,1,0,0]
[7644,"EPA-TCOR-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.23316461932311267,2.0072049739572966E-3,0.002224374648409061,0.013970114764363474,1,0,0]
[7645,"EPA-CIMP-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.37632276386426655,0.007380319792758563,0.018103529121601583,0.02721684640422052,1,0,0]
[7646,"EPA-SOUT-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.20531327172479516,0.01299406923287636,0.003269032876828114,0.022229589741749184,1,0,0]
[7647,"EPA-FFOC-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.18966058304924746,2.332669576058365E-3,0.005122848493268549,0.012207392432293292,1,0,0]
[7648,"EPA-F150-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.5706372492188985,0.031662637809301106,0.08728135762945614,0.06336572587427172,1,0,0]
[7649,"EPA-CIMP-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.34432097640432396,0.011835986952862788,0.008741538030757279,0.028876391684243444,1,0,0]
[7650,"EPA-F150-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.49899338777981544,0.04606563742909949,0.04065118287511049,0.06918972594562632,1,0,0]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.5192716635468305,3.9883402260841765E-3,0.002142948043027342,0.030885326386537633,1,1,1]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.369698390701295,0.031292900171481036,0.07086229688828119,0.051622500167106074,1,1,1]
[7675,"EPA-CIMP-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.4291635929894006,0.014339934207066144,5.5415765816699296E-3,0.035441879271513266,1,0,0]
[7685,"EPA-TCOR-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.4393017055119771,2.8293051878266378E-3,1.0760794217362138E-3,0.025352591206744237,1,0,0]
[7686,"EPA-CIMP-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.42243189806187276,0.010802784750459121,0.011277597924846273,0.03212462825308487,1,0,0]
[7687,"EPA-FFOC-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.18521691936759307,0.003499276547382695,0.007010244594669887,0.013283532514921667,0,0,0]
[7688,"EPA-SOUT-P3-2-T1","NMHC, g/mi",1.221645655116542,0.024650575624612387,3.3256270657725925E-3,0.08573825191042332,1,0,0]
[7689,"EPA-F150-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.423421538282133,0.03374640999366756,0.08111498317060621,0.057190024099120634,1,0,0]
[7698,"EPA-FFOC-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.17077507344229123,3.7613977632708112E-3,0.010969826715902917,0.012918170988618218,0,0,0]
[7699,"EPA-SOUT-P3-2-T2","NMHC, g/mi",1.249876426584113,0.022762395874401688,5.2518342842776105E-3,0.08487708089214807,1,0,0]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.259325024641009,0.001894844347322433,4.0392527449237682E-4,0.01517340095744004,1,1,1]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.39122436333265415,0.013707562518060061,0.011373523474256813,0.03307673647347301,1,1,1]
[7716,"EPA-F150-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.4810744817545376,0.02846011410556274,0.025978797027102023,0.05168419278798861,1,0,0]
[7720,"EPA-TCOR-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.3806811139629627,2.2261836587831835E-3,1.870436329880184E-3,0.021777321571508027,1,0,0]
[7721,"EPA-CIMP-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.3928864859053898,0.013005824752908695,0.005603405770177023,0.03228413388713103,1,0,0]
[7722,"EPA-F150-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.4350086543101891,0.03179142599954992,0.034753950757300076,0.05292417498937314,1,0,0]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.5636352519929045,0.03595194059947113,0.047592148543336925,0.06424674517874893,1,1,1]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.1750917485676012,2.1107790974103503E-3,4.8908164375168763E-4,0.011041173187265985,1,1,1]
[7748,"EPA-CIMP-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.34389838063158124,0.007176792287105764,3.8047821317860843E-3,0.024506144316525046,1,0,0]
[7762,"EPA-F150-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.43100206345054876,0.0378242427140984,0.053700345128238035,0.059284484505434484,1,0,0]
[7764,"EPA-CIMP-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.3549518349409852,0.007491851761186809,0.006035677031540547,0.025389132523463292,1,0,0]
[7765,"EPA-TCOR-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.1787248127607528,2.0555637783452704E-3,1.4901369543769878E-4,0.011183721137538264,1,0,0]
[7766,"EPA-FFOC-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.12721183869445604,1.8602589971042922E-3,0.003144836712102185,0.008481170511273648,1,0,0]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","NMHC, g/mi",0.3934820450082823,0.004876503777594691,0.00653758244798724,0.025100545510479435,1,0,0]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","NMHC, g/mi",0.27565520242925434,1.0865659556349241E-3,1.5289607279307105E-3,0.015500601684070994,1,1,1]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.22379862124801697,0.011006563965936488,7.3781210708752125E-3,0.021780343806732022,1,0,0]
[7780,"EPA-FFOC-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.14846498998281688,0.002462176150310656,0.006616681366369915,0.010392812692256566,1,0,0]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","NMHC, g/mi",0.2923194171143362,0.000569006741760181,2.6135774929618964E-4,0.01572875799805054,1,0,0]
[7796,"EPA-TCOR-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.38328943805813664,3.4588048603713334E-3,2.5032850456371857E-4,0.023016318177828475,1,0,0]
[7797,"EPA-CIMP-P3-9MP-T1","NMHC, g/mi",0.34860150087308706,0.0207032228815715,0.007610939859925929,0.03694720714138994,1,0,0]
[7798,"EPA-SOUT-P3-23-T3","NMHC, g/mi",0.23209888884371835,0.016195899573685415,3.1077415433065367E-3,0.026510658382018784,1,0,0]
[7799,"EPA-F150-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.3462706323066807,0.029821982273316974,0.07025619894042529,0.04886327867272064,1,0,0]
[7800,"EPA-F150-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.3152871465429149,0.032509905940320494,0.05693986082794307,0.048901127873095654,1,0,0]
[7801,"EPA-TCOR-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.22500372402077282,2.3492280432246956E-3,3.0331690024107372E-4,0.013700512060215705,1,0,0]
[7802,"EPA-CIMP-P3-9MP-T2","NMHC, g/mi",0.3789372717528514,0.01927499145752164,0.01147806070389651,0.03734207805052208,1,0,0]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.47215078749897016,1.6286386403503012E-3,5.5060488072769054E-4,0.025880179162051667,1,1,1]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.35660014476048957,0.008805974206210578,0.014681813419512973,0.027362901946086548,1,1,1]
[7827,"EPA-F150-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.8443264448358554,0.033698147931574135,0.09047446107047767,0.07985311476905271,1,0,0]
[7842,"EPA-CIMP-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.3441812267991935,0.015596086852234849,0.020873112296606065,0.03310486009443302,1,0,0]
[7843,"EPA-FFOC-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.14441342495312742,0.001962008047180605,0.004069342420730126,0.009446904810324223,1,0,0]
[7844,"EPA-F150-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.7674491445941353,0.032963156850406884,0.07781405203540423,0.07410775146928969,1,0,0]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.561228305220449,0.015688653663990998,0.005026783504107969,0.043211064051960166,1,0,0]
[7853,"EPA-FFOC-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.1483518951113187,0.003039657456324369,0.002917624512917485,0.010575690404484814,1,0,0]
[7863,"EPA-TCOR-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.5454776588070048,0.002523024725305182,2.3864466821690045E-4,0.030633343869248104,1,0,0]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","NMHC, g/mi",0.4172296795156137,2.0034966956320515E-3,3.836653736992008E-3,0.023679091141347263,1,0,0]
[7865,"EPA-CIMP-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.4541790290818524,0.00830877312971695,0.007795586126173896,0.031436794490435245,1,0,0]
[7866,"EPA-SOUT-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.6006199661111955,0.017511584417215294,0.006648282390556354,0.04709770731494168,1,0,0]
[7867,"EPA-CIMP-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.45380831278000894,0.00866869428622738,0.014449668089058974,0.032206023797441384,1,0,0]
[7880,"EPA-TCOR-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.15209849547409188,0.001532082105321567,1.2694664267475677E-3,0.009269351604574953,1,0,0]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.40515299727710574,0.00869003955507986,4.539838746322254E-3,0.029012438577088663,1,1,1]
[7882,"EPA-FEXP-P3-31-T3","NMHC, g/mi",0.6463145175592134,4.693722959644874E-3,0.009605836503160643,0.038285489403925066,1,0,0]
[7887,"EPA-TCOR-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.14396147902256504,2.037318121811215E-3,1.0064758181912618E-4,0.00931873292629683,1,0,0]
[7888,"EPA-CIMP-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.3827053399948296,0.011252917345402118,0.005747023438911217,0.030233862373451163,1,0,0]
[7903,"EPA-HCIV-P3-21-T4","NMHC, g/mi",0.19453042197964698,1.3542197526462566E-3,6.7196579189829982E-4,0.011260344402185292,1,0,0]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","NMHC, g/mi",0.7881443522378369,0.010510312006961935,4.7868396496251655E-3,0.050513308628969154,1,0,0]
[7905,"EPA-FFOC-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.07787146643732903,0.002950152815199178,0.005362348216367142,0.00703285031979094,1,0,0]
[7906,"EPA-SOUT-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.24675763372178888,0.014020080534849964,0.005932682330271492,0.02562976651613576,1,0,0]
[7913,"EPA-TCOR-P3-2MP-T1","NMHC, g/mi",0.4329635604838567,0.002752083393080656,1.639580423935043E-3,0.025082533011776372,1,0,0]
[7914,"EPA-CIMP-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.3439343230316233,0.00817571217541103,0.01673648262664006,0.026123620915072795,0,0,0]
[7915,"EPA-FFOC-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.07150484175794072,0.00235908832239361,0.004040594239221642,0.00603530123699217,1,0,0]
[7916,"EPA-SOUT-P3-9-T2","NMHC, g/mi",0.2839214402028076,0.012222139963906874,0.007612153963527504,0.02608166390765672,1,0,0]
[7917,"EPA-TCOR-P3-2MP-T2","NMHC, g/mi",0.2539002612013853,0.00266266405877917,1.1145630910139577E-3,0.015628052262607935,1,0,0]
[7918,"EPA-CIMP-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.3662487493012234,0.011500224964990537,0.011404792448866493,0.03002314807055369,1,0,0]
[7935,"EPA-TCOR-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.13180554127031105,1.5099396168296773E-3,1.0125584320212658E-3,0.008158586680047743,1,0,0]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","NMHC, g/mi",0.32323917406167607,0.007260912857486272,0.006827717149836034,0.02395817042685308,1,0,0]
[7937,"EPA-F150-P3-5-T3","NMHC, g/mi",1.1050731998262784,0.03351382539737137,0.07159469380595238,0.09123162593765274,1,0,0]
[7943,"EPA-TCOR-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.1540150391741464,2.1134134764705303E-3,6.9174517725294606E-4,0.009851727849024525,1,0,0]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","NMHC, g/mi",0.5740490321211759,0.005245812712809898,0.005635685424777967,0.03441650148966334,1,0,0]
[7945,"EPA-CIMP-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.3024986588750149,0.013354186299322602,0.010043661094021161,0.028266567494163647,0,0,0]
[7946,"EPA-F150-P3-5-T4","NMHC, g/mi",1.5158643633024225,0.03940538189114984,0.04689594674251985,0.11675115302961492,1,0,0]
[7955,"EPA-HCIV-P3-22-T3","NMHC, g/mi",0.18772517511141926,0.000996862116617633,1.1972026717341998E-3,0.010831822230428664,1,0,0]
[7967,"EPA-TCOR-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.18926684374159528,2.2312842941560524E-3,2.8833265230391453E-4,0.011876537066389439,1,0,0]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.5132119561091415,0.029389067105813446,0.04044431854021689,0.05536152468118502,1,1,1]
[7973,"EPA-TCOR-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.4142438779418153,0.00458088204468468,7.6342235388694756E-4,0.02582763224449234,1,0,0]
[7974,"EPA-F150-P3-31-T2","NMHC, g/mi",0.6040690519200208,0.03563847010946581,0.06588329414472587,0.06721464630337252,1,0,0]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","NMHC, g/mi",0.4325433862924898,0.017234546369398245,0.007834163378134022,0.037861350096348105,0,0,0]
[7993,"EPA-F150-P3-15MP-T1","NMHC, g/mi",0.8113095531000728,0.030358196792737494,0.05849957869633762,0.07244238814102319,1,0,0]
[7995,"EPA-CIMP-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.46782013294785424,0.008237781973781883,0.009450436905714796,0.03231279847253378,1,0,0]
[8001,"EPA-CIMP-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.3159122809217902,0.013007199999229117,0.018065290513211218,0.029200061483778166,1,0,0]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","NMHC, g/mi",0.14224070961855118,1.309253016185495E-3,3.0734209637553246E-3,0.008811887852780687,1,0,0]
[8003,"EPA-TCOR-P3-1-T4","NMHC, g/mi",0.29259946861469877,1.6657125719555185E-3,0,0.016720002700323335,1,0,0]
[8004,"EPA-F150-P3-15MP-T2","NMHC, g/mi",0.723412389008404,0.034761314775587165,0.07526087523995861,0.07317576220044437,1,0,0]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","NMHC, g/mi",0.5765666784140692,5.599311392655488E-3,0.010205997034128106,0.0354043306405003,1,0,0]
[8015,"EPA-FFOC-P3-14EP-T2","NMHC, g/mi",0.15617744018554444,0.001272028211668901,0.003262093332055702,0.009413484868535169,1,0,0]
[8016,"EPA-SOUT-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.24436033349756794,0.009240616663331891,2.6673198201149144E-3,0.020958484824187558,1,0,0]
[8027,"EPA-TCOR-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.21221931413080244,2.2598664724789333E-3,0,0.013124037424452482,1,0,0]
[8028,"EPA-CIMP-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.3628577423066623,0.009707530781766996,0.008177717330274954,0.027970920231688845,1,0,0]
[8029,"EPA-SOUT-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.24438924822352842,0.008530074052532668,0.004273063465211486,0.020460501301740774,1,0,0]
[8030,"EPA-F150-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.7771903750986449,0.02492442959971561,0.037786031700613676,0.06462180952681407,1,0,0]
[8034,"EPA-CIMP-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.3768121493533851,0.00699279365829684,0.013991403397879318,0.026659471800482535,1,0,0]
[8035,"EPA-TCOR-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.2110586583709763,1.1615655099277379E-3,0,0.011926856332607722,1,0,0]
[8036,"EPA-FEXP-P3-25-T3","NMHC, g/mi",0.629054836786284,0.003189819664105323,0.005532520882630441,0.03591692190873904,1,0,0]
[8037,"EPA-F150-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.8003840318512867,0.02700809529183329,0.06020757470388064,0.06895217368486187,1,0,0]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.6597824284047136,0.021205663465086486,0.032322061464709534,0.055055065017706684,1,1,1]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.3635090203012562,0.003283015431700014,1.7601736523131179E-3,0.02203211638046267,1,1,1]
[8054,"EPA-CIMP-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.40140328305751505,0.01166619656627721,0.006889407098151008,0.03160952716119442,1,0,0]
[8058,"EPA-CIMP-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.3059267236588268,0.01008613374069533,0.007254585243431085,0.02521223716801119,1,0,0]
[8059,"EPA-TCOR-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.35999230230079526,3.1247689046355106E-3,9.7596437888838633E-4,0.021630616610377185,1,0,0]
[8060,"EPA-F150-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.6561631672891837,0.03266240801418633,0.028896623192782668,0.06436507463364996,1,0,0]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","NMHC, g/mi",0.17173696510142125,0.008589000755547735,3.0666920885311756E-3,0.016813014146925764,1,0,0]
[8072,"EPA-FFOC-P3-21-T3","NMHC, g/mi",0.1812909536812563,8.854564162097693E-4,2.7006636659014658E-3,0.0103894169499,1,0,0]
[8082,"EPA-TCOR-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.20931362781711643,2.110783506618683E-3,7.354415618856839E-4,0.0126795639049968,1,0,0]
[8083,"EPA-CIMP-P3-9EP-T1","NMHC, g/mi",0.39300930502023335,0.008569200275868431,0.0058749034660578,0.028446339564994372,1,0,0]
[8084,"EPA-SOUT-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.25387742092065657,0.011253165045304485,3.689188667413227E-3,0.023417556586402787,1,0,0]
[8085,"EPA-F150-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.4763415591809882,0.025502675581720306,0.05373849609694283,0.050648657416739074,0,0,0]
[8086,"EPA-TCOR-P3-30-T2","NMHC, g/mi",0.22592932446032796,2.1903825829429437E-3,5.3130394088590142E-4,0.013773944203771753,1,0,0]
[8087,"EPA-CIMP-P3-9EP-T2","NMHC, g/mi",0.37779818813520727,0.01534263496324721,0.010539168745368479,0.0338741611455285,1,0,0]
[8088,"EPA-F150-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.47934653082897416,0.02731275437260948,0.04011223801138592,0.05134804208838184,1,0,0]
[8103,"EPA-TCOR-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.20968334317105153,0.002820650504712264,6.3951506915673124E-4,0.013396799853479835,1,0,0]
[8104,"EPA-CIMP-P3-15-T1","NMHC, g/mi",0.4281693932376817,0.00890532541297761,0.019105373426580984,0.031501847305584814,1,0,0]
[8105,"EPA-F150-P3-2-T1","NMHC, g/mi",0.5723314415680133,0.031107822274727297,0.05290561027679472,0.06048589923966693,1,0,0]
[8109,"EPA-FFOC-P3-8-T3","NMHC, g/mi",0.16926275984282066,2.3550055979439464E-3,0.004685864995414172,0.0111695182487225,1,0,0]
[8110,"EPA-TCOR-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.21116041075830616,2.4309552115176665E-3,2.6191364262496741E-4,0.013130399849045394,1,0,0]
[8111,"EPA-CIMP-P3-15-T2","NMHC, g/mi",0.4235026148571888,0.015711445991743504,0.00927059108020621,0.03660062858319343,1,0,0]
[8112,"EPA-F150-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.5507801177790669,0.03884254349842481,0.033355393501057574,0.0647794617405773,1,0,0]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","NMHC, g/mi",0.8467540704859808,0.025146068787160546,0.040255384852909915,0.06871680054161862,1,1,1]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","NMHC, g/mi",0.17734060874738702,2.8076219611271884E-3,3.2079223676673993E-3,0.011906772172342282,1,1,1]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","NMHC, g/mi",0.6157742575460265,0.007546009517465867,0.005374584353847032,0.0388802521437418,1,0,0]
[8133,"EPA-CIMP-P3-23-T3","NMHC, g/mi",0.3260134167493217,0.007478892449431981,0.01113126060775466,0.024507395242134487,1,0,0]
[8135,"EPA-NALT-P3-6-T4","NMHC, g/mi",0.6260930176094602,0.008724205908560418,0.007222697360030729,0.04029793090678422,1,0,0]
[8136,"EPA-TCOR-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.20305206986385924,2.3962348458348303E-3,1.5094953194986554E-3,0.01277938885346611,1,0,0]
[8137,"EPA-F150-P3-28-T2","NMHC, g/mi",0.8494343417457243,0.02502886831406708,0.041947346310993026,0.06887954940980798,1,0,0]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","NMHC, g/mi",0.1923010138618783,7.753838907834271E-4,0.000515272500559035,0.01077493009089391,1,1,1]
[8156,"EPA-TCOR-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.4089609995871335,1.6032636017599658E-3,0.000959566411432548,0.022878873485098074,0,0,0]
[8157,"EPA-CSIL-P3-21-T3","NMHC, g/mi",0.5898393834084543,0.01205687344951776,0.02267474333649744,0.0429923921502704,0,0,0]
[8158,"EPA-F150-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.6749073206723855,0.0316606435292751,0.03358516933066015,0.06524616285578624,0,0,0]
[8161,"EPA-TCOR-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.15219280928244108,2.4421794990151383E-3,0,0.010009218257174431,0,0,0]
[8162,"EPA-F150-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.6700313369244142,0.023090582186885426,0.038515489482988594,0.057323264881121494,0,0,0]
[8171,"EPA-HCIV-P3-6-T3","NMHC, g/mi",0.1394976276653217,2.2902767611648607E-3,1.4304168108158022E-3,0.009342266486875552,1,0,0]
[8172,"EPA-CSIL-P3-30-T3","NMHC, g/mi",0.44884144088425487,0.019453448778013607,0.021657299247827128,0.04199951390938192,1,0,0]
[8180,"EPA-F150-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.5187227176094904,0.02074462828011423,0.023566761773518356,0.04649549690184082,1,0,0]
[8181,"EPA-TCOR-P3-2EP-T1","NMHC, g/mi",0.33216405241929226,0.0030033686970756,3.5023895121534711E-4,0.020013858370305993,1,0,0]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","NMHC, g/mi",0.41554976413848305,0.01598460322477462,0.019223842122039387,0.036930797473125276,1,1,1]
[8186,"EPA-F150-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.5521310686264289,0.027371606999197176,0.025321319953218558,0.05472399222752585,1,0,0]
[8187,"EPA-TCOR-P3-2EP-T2","NMHC, g/mi",0.3345114216733894,3.8397724232455133E-3,1.099414465959059E-3,0.020961441709517012,1,0,0]
[8197,"EPA-TCOR-P3-20-T3","NMHC, g/mi",0.14491157568578422,0.002241925986280048,4.144503347708867E-4,0.009595082083859646,1,0,0]
[8198,"EPA-F150-P3-11-T3","NMHC, g/mi",0.7595650222535945,0.02297245459198716,0.04251430800956858,0.06259712643315798,1,0,0]
[8203,"EPA-F150-P3-11-T4","NMHC, g/mi",0.7842680144249126,0.030755101747996182,0.026368573864398347,0.06956575165717714,1,0,0]
[8204,"EPA-TCOR-P3-20-T4","NMHC, g/mi",0.14976528343514964,2.4097404526099014E-3,1.9009703906913309E-4,0.009875416229119005,1,0,0]
[8205,"EPA-CIMP-P3-22-T3","NMHC, g/mi",0.39864482192079687,0.00497982601377284,0.013590608718705722,0.026065355436463024,1,0,0]
[8214,"EPA-TCOR-P3-25-T3","NMHC, g/mi",0.49515559778114404,0.00267481494825623,0,0.028344975391556775,1,0,0]
[8215,"EPA-F150-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.29449367585962505,0.01920149428575838,0.03459996881281449,0.03454963316667593,1,0,0]
[8216,"EPA-F150-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.2979498162811515,0.025483749789160747,0.023733326702142645,0.03961083232339367,1,0,0]
[8229,"EPA-TCOR-P3-16-T3","NMHC, g/mi",0.21620588086297274,0.001996739918562358,2.9345204406964407E-4,0.012989478760729381,1,0,0]
[8230,"EPA-FFOC-P3-8-T4","NMHC, g/mi",0.18560180753803243,2.7935295727793048E-3,0.005904053678371095,0.012545423141844226,1,0,0]
[8231,"EPA-SOUT-P3-24EP-T1","NMHC, g/mi",0.2746340349075692,0.011943912216863702,0.004068886654018515,0.024987571312246583,1,0,0]
[8242,"EPA-SOUT-P3-24EP-T3","NMHC, g/mi",0.2758599914167321,0.010371559086982536,0.004749221741166967,0.023708037662295647,1,0,0]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","NMHC, g/mi",0.4776569840514074,3.5645353998452044E-3,3.3031107308326943E-4,0.028125596605695462,1,1,1]
[8244,"EPA-F150-P3-15EP-T1","NMHC, g/mi",0.7305816537643132,0.025293653799312327,0.04167525038489759,0.06301445164992381,1,0,0]
[8246,"EPA-F150-P3-15EP-T2","NMHC, g/mi",0.7234752809628431,0.024396835413130646,0.037603996480050875,0.061426764850122315,1,0,0]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","NMHC, g/mi",0.2894458458092278,0.009501928091206105,3.247970582701161E-3,0.023573075923538123,1,0,0]
[8262,"EPA-SOUT-P3-7-T4","NMHC, g/mi",0.3104679909462851,0.010499731879039007,0.005872443454399815,0.025794646031646145,1,0,0]
[8264,"EPA-CIMP-P3-4-T3","NMHC, g/mi",0.35817570178790914,0.005087652275882155,0.012468053192938018,0.02401350800749043,1,0,0]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","NMHC, g/mi",0.33205799124381985,0.005603355738871046,0.008987188323298194,0.022843331392798063,1,1,1]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","NMHC, g/mi",0.23610950805654835,0.010304385105500226,0.009784807023227074,0.02201045536099168,1,0,0]
[8283,"EPA-TCOR-P3-26-T3","NMHC, g/mi",0.4228859059616841,1.8959796166290906E-3,1.8978889268181083E-3,0.023900760942763263,1,0,0]
[8284,"EPA-F150-P3-10-T3","NMHC, g/mi",0.6165754202247271,0.02706174829189794,0.05320849257155547,0.05936167825086245,1,0,0]
[8301,"EPA-F150-P3-26-T3","NMHC, g/mi",0.5385604941067194,0.025670613322771894,0.039566139039600545,0.05307983027036651,1,1,1]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","NMHC, g/mi",0.3384442840957367,0.009080243021671722,0.027587861353174217,0.027661899961574123,1,1,1]
[8303,"EPA-TCOR-P3-2-T3","NMHC, g/mi",0.3820624459902652,0.004125385475470392,3.8880884130843255E-3,0.023666939534905854,1,0,0]
[8304,"EPA-SOUT-P3-12-T3","NMHC, g/mi",0.36919131765219954,0.015201970194336216,0.006494458327768264,0.03292058423424088,1,0,0]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","NMHC, g/mi",0.7282801414392976,0.02740840604129679,0.08250488543603925,0.06736614276527998,1,1,1]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","NMHC, g/mi",0.22199268525510948,0.012739551912862612,6.021346028903877E-3,0.02321197101373905,1,0,0]
[8332,"EPA-CIMP-P3-26-T3","NMHC, g/mi",0.4168972088971681,0.013195034512226611,0.028746355154996586,0.03520578871338961,1,0,0]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","NMHC, g/mi",0.628915545655982,0.003182219311523736,1.6394151906811932E-3,0.03568901300957128,1,1,1]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","NMHC, g/mi",1.233754017681553,0.01953239417354827,0.003749834913253403,0.08141645239756731,1,0,0]
[8392,"EPA-FEXP-P3-2EP-T1","NMHC, g/mi",0.6345738778619258,0.005824549642026442,0.013435741525092625,0.039359418872651805,1,0,0]
[8397,"EPA-FEXP-P3-2EP-T2","NMHC, g/mi",0.5607173860215924,0.00925804394240351,0.011724135726365525,0.038190180398940704,1,0,0]
[9999,"EPA-SOUT-P3-15-T3","NMHC, g/mi",0.248002309540728,0.01017081523511063,0.007112579415884475,0.02233339444144581,1,0,0]
[4482,"EPA-CCOB-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.3655596422099757,0.002928131670883017,0.015410718776731879,0.02280300417184529,1,0,0]
[4483,"EPA-TCAM-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.29600016780412414,1.188346711365006E-3,2.7617532478099716E-4,0.016428767702730145,1,0,0]
[4484,"EPA-HODY-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.18379266569057243,2.9129453586236478E-4,0,0.009927003017854857,1,0,0]
[4485,"EPA-DCAL-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.5096090550778253,0.003522170619418019,0.01382765042210475,0.030219093142541606,1,0,0]
[4486,"EPA-FEXP-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.4564545567216932,0.00608295892740517,7.1571146077755565E-3,0.02975081136068656,1,0,0]
[4487,"EPA-CCOB-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.39784670847092646,0.002314792152713584,6.81037980852743E-3,0.02307960036005154,1,0,0]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.29926396166767694,9.1309648496595082E-4,8.7752148967761262E-4,0.01634710897069419,1,0,0]
[4489,"EPA-HODY-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.17276095441885458,0,0,0.008996930744627601,1,0,0]
[4490,"EPA-DCAL-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.4584767158272726,0.005114998752606382,0.013541568652098374,0.028925846575833622,1,0,0]
[4491,"EPA-FEXP-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.40262247530883144,0.006018372747383203,0.01007835251851432,0.027065365688394835,1,0,0]
[4510,"EPA-NALT-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.6426971429468603,0.010529172598277162,0.009186446080798008,0.043057757263203704,1,0,0]
[4511,"EPA-CCOB-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.3648730441266675,9.5716403348472773E-4,0.004289083388534561,0.02001129685197926,1,0,0]
[4512,"EPA-HODY-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.16992255323222397,0,0,0.008879502970172232,1,0,0]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.27368665735183206,0.000708797136084803,2.1448921316407515E-3,0.015019686295828352,1,1,1]
[4517,"EPA-JLIB-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.6299026243136395,0.003272455761872099,0.016500051120378088,0.03659136313556683,1,0,0]
[4523,"EPA-NALT-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.5382754077334099,0.011883309685072023,0.00424625003726389,0.038861774934444336,1,0,0]
[4524,"EPA-CCOB-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.36597225370939873,1.4022776797713258E-3,0.012165186970107503,0.021257371579081884,1,0,0]
[4525,"EPA-HODY-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.16590931839396347,0,0,0.008728816565830775,1,0,0]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.277122807708682,1.2231134854631812E-3,2.2104423323726884E-3,0.015692240757829327,1,1,1]
[4527,"EPA-JLIB-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.5755336712107537,0.005672357233431977,0.008436370076129997,0.035214105424660906,1,0,0]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.3842027568200877,0.000673568175814055,0,0.020645675749230086,1,0,0]
[4544,"EPA-CSIL-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.378754392269475,0.012255901774592163,0.010960650851643782,0.031108119157770075,1,0,0]
[4545,"EPA-FEXP-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.40283207409142024,0.008017131607560356,0.013774120243405453,0.029070074408282867,1,0,0]
[4546,"EPA-DCAL-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.37359964680870955,0.003915585511202536,0.008692934904884889,0.02335639794767959,1,0,0]
[4547,"EPA-TCAM-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.30710096709444734,1.19358505922687E-3,6.0891139380796959E-4,0.017228022300954094,1,0,0]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.3367568156893988,0,0,0.01748438324143915,1,0,0]
[4552,"EPA-CSIL-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.49568059981910295,0.011621950047539284,0.013495045628069927,0.03672968374740867,1,0,0]
[4553,"EPA-FEXP-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.4271389618262576,0.006712772067351971,0.008360979145314806,0.02875894242817394,1,0,0]
[4554,"EPA-DCAL-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.4118340585664449,3.7260481378579486E-3,0.009692114127383942,0.025188588586735245,1,0,0]
[4555,"EPA-TCAM-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.4498264419219659,1.1763156026943296E-3,1.1217312555913982E-3,0.024807308433934094,1,0,0]
[4560,"EPA-NALT-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.3595923508783822,6.758795433629769E-3,2.7683118342590727E-3,0.024924728679041292,1,0,0]
[4561,"EPA-TCAM-P3-9-T3","NMOG, g/mi",0.272554838151246,7.8775559481638951E-4,5.2877350487346656E-4,0.01487447970541759,1,0,0]
[4581,"EPA-NALT-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.4194476502078755,0.010943048983795034,0.003491110784999137,0.03174630163252808,1,0,0]
[4591,"EPA-HODY-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.21673852660680845,2.9894198633429993E-4,0,0.011646555627255856,1,0,0]
[4608,"EPA-HODY-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.2285750407571968,0,1.4872694930800727E-3,0.012060372685517516,1,0,0]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.3297987633962705,1.6045339447673522E-3,0.005378151599819961,0.019002672871471362,1,0,0]
[4610,"EPA-TSIE-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.40506674228917655,0,0,0.021106631830775203,1,0,0]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.3194908430422216,2.5252828591461034E-3,0.024757629591535595,0.02039785906652114,1,0,0]
[4621,"EPA-TSIE-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.33136379474827143,0,0,0.017351875527986966,1,0,0]
[4622,"EPA-HCIV-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.145973901266001,8.7850998155175966E-4,1.4466775380782575E-3,0.008467442718773057,1,0,0]
[4623,"EPA-CSIL-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.31502704932141723,0.010983189238594144,0.00542636992433436,0.026273152898607807,1,0,0]
[4624,"EPA-JLIB-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.6979941232249983,0.002289097412022402,0.012023007363954105,0.038690127282578216,1,0,0]
[4635,"EPA-HCIV-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.12879368387431595,1.3083507615715942E-3,1.5564405314695423E-3,0.007966888688085785,1,0,0]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.4669669282882947,2.5170377662722776E-3,0.01084596002041192,0.027007453605807405,1,0,0]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.46560955036100476,0.004535778482472075,0.013732393188731313,0.029128187148987288,1,0,0]
[4638,"EPA-CSIL-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.3941866516760138,0.01411368466727998,0.004136686658702517,0.03297287471076022,1,0,0]
[4639,"EPA-JLIB-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.6473759869448752,3.9526056671888125E-3,0.014279973496390099,0.03781646069614731,1,0,0]
[4654,"EPA-FEXP-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.5912515781158048,0.008716808640619977,0.01528869722403673,0.03982912963739603,1,0,0]
[4655,"EPA-DCAL-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.5091630287030805,0.005412445543827439,0.00905005764581411,0.03149162097057259,1,0,0]
[4656,"EPA-NALT-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.30215526248409313,0.006736718602250206,4.1006302990906655E-3,0.021875619021092817,1,0,0]
[4657,"EPA-HODY-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.18665021299593956,0,0,0.009831371248712533,0,0,0]
[4658,"EPA-TCAM-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.333629039993325,9.858365411613678E-4,0,0.01799801508597869,1,0,0]
[4659,"EPA-HODY-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.19140700048994028,0,0,0.009976619333365303,1,0,0]
[4660,"EPA-NALT-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.315862390276484,0.005185383394995119,0.003880219731818647,0.021277923979683373,1,0,0]
[4661,"EPA-TCAM-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.2897957055843402,8.0695797577669628E-4,5.0026419056313531E-4,0.01564576930963005,1,0,0]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.4115315666406942,1.0304588728823328E-3,3.8785632658350946E-3,0.022579523662214312,1,0,0]
[4687,"EPA-CSIL-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.5820964724606288,0.009927060419905811,0.008050153979294431,0.03932012474241777,1,0,0]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.3957551345848381,0,0,0.020743682764025807,1,0,0]
[4690,"EPA-NALT-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.5355622144608633,0.006607204125707911,0.004154870042871368,0.03371840015103468,1,0,0]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.44240504136817554,1.3981882186244088E-3,6.184307189189768E-3,0.02432707549766585,1,0,0]
[4697,"EPA-CSIL-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.5115867332035419,0.010237625957606333,0.01064809800091414,0.03613379570413791,1,0,0]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.3399496355805259,0,0,0.01774211896377136,1,0,0]
[4700,"EPA-NALT-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.47721520058234823,0.008190192484382894,0.004443312402292806,0.03238493482552128,1,0,0]
[4720,"EPA-DCAL-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.4390083485390558,0.005454109958300851,0.016215077138402412,0.028348480397119083,1,0,0]
[4721,"EPA-HCIV-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.21597818747377703,0.001392663412998899,1.6878426187245433E-3,0.012618756022334452,1,0,0]
[4722,"EPA-HODY-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.16653066330933244,0,0,0.008767455028638228,0,0,0]
[4723,"EPA-JLIB-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.5603398897655376,2.0298053524399865E-3,0.007309039277790986,0.03121198375361927,1,0,0]
[4724,"EPA-FEXP-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.39355831747818004,0.004824934716060252,0.012919257381468988,0.025564385181759366,1,0,0]
[4727,"EPA-DCAL-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.4881442451941682,6.212393868299743E-3,0.013177310297940566,0.03125249335125415,1,0,0]
[4728,"EPA-HCIV-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.15281917418647065,1.1462389530720173E-3,1.7649549678675203E-3,0.009125648445835298,1,0,0]
[4729,"EPA-HODY-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.1822494168084479,0,0,0.00952237823309447,1,0,0]
[4730,"EPA-JLIB-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.5738660198365242,2.9992584094793375E-3,0.016382828284397633,0.03320687046751445,1,0,0]
[4731,"EPA-FEXP-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.3935196319544599,0.005326023655639926,0.012546525687162106,0.026036428776468515,1,0,0]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.3952036157701913,2.8192112967730934E-4,2.261999858401862E-3,0.021132284002421807,1,0,0]
[4741,"EPA-TCAM-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.3670404883081414,6.1177235320521454E-4,1.8333448650823265E-3,0.019645121488308243,1,0,0]
[4762,"EPA-JLIB-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.7282341401518604,3.3365242367021626E-3,0.020443859404146537,0.04163145644319973,1,0,0]
[4763,"EPA-DCAL-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.46512466932246954,3.1202588294641192E-3,0.01298687022648583,0.02768527234320247,1,0,0]
[4765,"EPA-TCAM-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.3336743185723044,6.3306466531511531E-4,0,0.018051533372116,1,0,0]
[4766,"EPA-HCIV-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.3513889101259207,1.00232532289179E-3,2.3128011402976088E-3,0.019214061669259645,1,0,0]
[4780,"EPA-JLIB-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.6651506332411983,0.004395988969025881,0.013001257636945455,0.03904479847216698,1,0,0]
[4781,"EPA-DCAL-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.4154529780557837,0.004803170708197318,0.012068583281951985,0.02638892330987369,1,0,0]
[4782,"EPA-HCIV-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.32137049799766887,1.6710775701495183E-3,0.003217949239077586,0.018466037672452088,1,0,0]
[4783,"EPA-HODY-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.24015463796133607,0,0,0.012498544382347269,1,0,0]
[4784,"EPA-NALT-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.7195968424554037,0.011684923342443322,0.005966408444757661,0.04853836114149065,1,0,0]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","NMOG, g/mi",0.3336037592723418,0,0,0.01749598739511869,1,0,0]
[4799,"EPA-HODY-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.18182613426489036,0,0,9.453770874284128E-3,1,0,0]
[4800,"EPA-NALT-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.7417722834847652,0.010121662024471373,0.009309871862530145,0.04770782137809076,1,0,0]
[4801,"EPA-CCOB-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.336723300494117,1.4060894591014861E-3,0.00934769041295048,0.019349665651257602,1,0,0]
[4802,"EPA-FEXP-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.37415363398620116,0.005307709180026187,0.008146850805926847,0.024690028734839792,1,0,0]
[4803,"EPA-CSIL-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.3147153859169923,0.01571585663205515,0.021616665128766827,0.03153937020813387,1,0,0]
[4810,"EPA-TCAM-P3-13-T3","NMOG, g/mi",0.40097883638216336,1.3413320280130125E-3,7.6838385858333429E-4,0.02201955704793,1,0,0]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.35997233058658057,1.8424777080419267E-3,0.009481640096573084,0.021048344986240714,1,0,0]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.759672501018139,3.1013245097519324E-3,0.012123400579495765,0.042464657810432585,1,0,0]
[4813,"EPA-FEXP-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.3945980260662496,0.003892991618600115,0.011253261347620041,0.024801057685488046,1,0,0]
[4814,"EPA-CSIL-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.3370415423004382,0.0182407042886643,0.014167394155946467,0.03442160238218931,1,0,0]
[4816,"EPA-JLIB-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.7850129984771305,4.8694747510277855E-3,0.015366010488395261,0.04591500887154857,1,0,0]
[4847,"EPA-HCIV-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.248957906497419,1.0459890922675415E-3,0.001667768279007662,0.013940020998567604,1,0,0]
[4848,"EPA-HODY-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.2036335231215741,0,0,0.010620106271440173,1,0,0]
[4849,"EPA-TCAM-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.3250404580441643,2.5916091627209412E-3,1.0012872951506225E-3,0.019372745091204773,1,0,0]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.634186465588296,0.01174330040273132,0.004404514467959236,0.043634975822334054,1,0,0]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.5091133569753231,1.0037270769855315E-3,0.006247896613506568,0.027760014258021586,1,0,0]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.45005622876601603,1.1694432767541064E-3,0.008324228823689385,0.025140258331669267,1,0,0]
[4858,"EPA-HODY-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.23174242170056603,0,0,0.01215456270434791,1,0,0]
[4859,"EPA-NALT-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.713333064806242,0.008242931267561392,3.7718730821050834E-3,0.04461858342030912,1,0,0]
[4875,"EPA-HCIV-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.27233754905290486,1.3387003480361678E-3,1.7496138797639734E-3,0.015525088230117983,1,0,0]
[4876,"EPA-TSIE-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.3915640091580706,0,0,0.020381213788928203,1,0,0]
[4877,"EPA-JLIB-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.6332305073103822,4.054778255790082E-3,0.010534413885693136,0.03687409292410991,1,0,0]
[4882,"EPA-FEXP-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.39132154242055905,0.00873771673602214,0.007638831104973975,0.028550164339422236,1,0,0]
[4883,"EPA-CSIL-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.44549261094372244,0.013155332206588762,0.01488099099330117,0.03548763727585805,1,0,0]
[4889,"EPA-TCAM-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.24629510435079086,7.2710510320937239E-4,4.7670230853533667E-4,0.013469258962713658,1,0,0]
[4890,"EPA-TSIE-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.34839795203528273,0,0,0.018186664739169217,1,0,0]
[4891,"EPA-JLIB-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.6551779730337617,3.3478249236288055E-3,0.012872774544275618,0.03753616419302299,1,0,0]
[4892,"EPA-FEXP-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.4498246263379903,0.004715230364968831,0.017164178929353745,0.028753823988136095,1,0,0]
[4893,"EPA-CSIL-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.492058796200047,0.01675125128913503,0.006220014198324611,0.04061692952548571,1,0,0]
[4909,"EPA-CCOB-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.49391724485711447,0.001973014353246221,0.00606141063715628,0.02784685651050323,1,0,0]
[4910,"EPA-HODY-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.21175242390968058,0,0,0.011019747652105628,1,0,0]
[4911,"EPA-NALT-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.6439242813483924,0.010452937430848923,0.006453194087849655,0.04325511867441279,1,0,0]
[4936,"EPA-CCOB-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.48138979683364536,1.5762523075117778E-3,0.009933380787713447,0.027081602504951886,1,0,0]
[4937,"EPA-FEXP-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.3836662418836442,0.007297614967650378,7.7801792763379455E-3,0.026781262394157908,1,0,0]
[4938,"EPA-JLIB-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.7786960380559551,2.8741421850174555E-3,0.005714974154717197,0.042866661171254525,1,0,0]
[4942,"EPA-HODY-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.22124750694210568,0,0,0.011666308444150996,1,0,0]
[4943,"EPA-FEXP-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.34591910153980204,0.008954786272976183,0.005887213738100194,0.026163010324567124,1,0,0]
[4944,"EPA-JLIB-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.7404956911656536,0.002960681612901973,0.007375355930190643,0.04102895336483405,1,0,0]
[4945,"EPA-TSIE-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.5506946066099063,0,0,0.028931132008309605,1,0,0]
[4946,"EPA-NALT-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.6658365618741443,0.012170293809758502,0.008070426415159869,0.04574681700979495,1,0,0]
[4959,"EPA-DCAL-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.3210741877688752,0.003725286498893412,0.007418627673060428,0.020334302597016997,1,0,0]
[4960,"EPA-TCAM-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.3140327148887187,7.923471693598045E-4,1.006052698294198E-3,0.01707295421275312,1,0,0]
[4961,"EPA-HCIV-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.265445221934281,9.9502789393781038E-4,9.7157315703296746E-4,0.014804208568540478,1,0,0]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.41209316951613245,0.009555841711126518,0,0.029730395032981412,1,0,0]
[4974,"EPA-HCIV-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.2786255494199204,0.008327287640160896,1.1480658940784736E-3,0.02187306026137219,1,0,0]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.4270091402779612,5.6818058410635875E-3,3.8016831913787437E-3,0.027446987407210296,1,0,0]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.24906048102769252,5.4648824094157685E-3,0,0.017743928201815428,1,0,0]
[4979,"EPA-NALT-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.4467305704981893,0.014979719055073885,0.007132520960680346,0.03654132928604044,1,0,0]
[4987,"EPA-TSIE-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.3571717042920882,0.008808364537168534,0,0.026208383531746055,1,0,0]
[4988,"EPA-DCAL-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.3352175103844303,0.008685207247079134,5.570656913528209E-3,0.025264807131981194,1,0,0]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.43751802925504285,0.006145772390144037,2.3848231480289293E-3,0.028453311159319282,1,0,0]
[4990,"EPA-HODY-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.2432659254969862,5.46489305027093E-3,0,0.01747314419532828,1,0,0]
[4991,"EPA-NALT-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.4073258137311715,0.012793956097906645,0.007401890591796092,0.032751830031638826,1,0,0]
[5042,"EPA-DCAL-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.38471485703771025,8.032423754101568E-3,0.00734904650090302,0.027152272324504012,1,0,0]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.32288484153163904,0.016157834502667185,0.024301437641177853,0.032678770659139364,1,1,1]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.45172926944102293,0.006784879154857459,0.010049732419302768,0.030033045153583262,1,0,0]
[5046,"EPA-HCIV-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.22813539060470195,7.7717428641326327E-4,1.5573997323598716E-3,0.012746452888200692,1,0,0]
[5047,"EPA-TCAM-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.3819903751235085,1.4386371686857158E-3,8.2204989508374339E-4,0.021242382848912195,1,0,0]
[5054,"EPA-DCAL-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.38340135641529466,0.003227273691424109,0.011995627696098545,0.02355874773503567,1,0,0]
[5055,"EPA-HCIV-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.24339498270071538,1.1164559668900668E-3,1.4864604377551839E-3,0.013781462057517197,1,0,0]
[5056,"EPA-TCAM-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.3222415205462585,9.213312469898453E-4,6.7584672811091511E-4,0.01770137297363289,1,0,0]
[5057,"EPA-CSIL-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.38742192459082114,0.01818159025287042,0.013500878910664168,0.037159115544091785,1,0,0]
[5058,"EPA-FEXP-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.5112091282916745,0.005405182924986969,0.011658768778955964,0.03220463456111053,1,0,0]
[5072,"EPA-JLIB-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.9434839804238526,1.6550927571935814E-3,0.03410503007189613,0.05308427369829677,1,0,0]
[5073,"EPA-TSIE-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.5883113292226633,0,0,0.030888897054812712,1,0,0]
[5074,"EPA-HODY-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.16056300490704528,0,0,0.008378141087512949,1,0,0]
[5075,"EPA-NALT-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.5478404361607688,0.00992963142270878,0.004532261204823464,0.03710349011477062,1,0,0]
[5079,"EPA-JLIB-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.9916267098782278,2.631279256733701E-3,0.037614025457225815,0.05537480437759474,1,0,0]
[5080,"EPA-TSIE-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.5978070775091613,0,0,0.031121151393749404,1,0,0]
[5081,"EPA-HODY-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.1780062991900286,0,0,0.009379242801644424,1,0,0]
[5082,"EPA-NALT-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.5387467047335961,0.006928887493933824,0.005743751764383543,0.0342883222430258,1,0,0]
[5083,"EPA-DCAL-P3-24-T3","NMOG, g/mi",0.3751312380773571,3.0822300836843438E-3,0.006145489828383395,0.022304841863716663,1,0,0]
[5116,"EPA-HODY-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.15359916173163365,0,0,0.008034537476164724,1,0,0]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.3996743089071725,4.4509268090261566E-4,2.2462512319692766E-3,0.021176923223144167,1,0,0]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.5143498588612643,3.8729485275975015E-3,0.016641040330685492,0.03094366411040598,1,0,0]
[5133,"EPA-HODY-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.1519896261778705,0.005470054176407936,0,0.012730483381028808,1,0,0]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.3972196332822736,3.6581323313006186E-3,3.9336767312682114E-3,0.024089587553168403,1,0,0]
[5135,"EPA-DCAL-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.42176443220653015,5.898107648849263E-3,0.016396287982676602,0.02816216656964884,1,0,0]
[5136,"EPA-FEXP-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.3521902994857752,0.006840210145667766,2.7501875563200797E-3,0.024738217086143714,1,0,0]
[5137,"EPA-CSIL-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.4866142794006144,0.015393204858655416,0.010432600138585766,0.039525383228226074,1,0,0]
[5152,"EPA-TCAM-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.36866729916393187,2.2210016087347265E-3,4.7427097417080636E-4,0.021048462244142294,1,0,0]
[5153,"EPA-JLIB-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.5094601855885855,2.2158158153516433E-3,0.005175950617729576,0.028603011333243805,1,0,0]
[5155,"EPA-FEXP-P3-1-T3","NMOG, g/mi",0.3401573270701747,0.005180201037430127,0.004138063931814626,0.022675499086903052,1,0,0]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.26871330741737554,2.0417265038575523E-3,3.3491638687323786E-3,0.015873868995082113,1,1,1]
[5175,"EPA-TCAM-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.33685192603384334,6.3857072478027375E-3,7.3024870141171719E-4,0.023233708753648944,1,0,0]
[5176,"EPA-JLIB-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.4738702928792228,0.007829527786596669,0.006595527790361152,0.03188635106386635,1,0,0]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","NMOG, g/mi",0.5058122835962557,0.017446481831204307,0.011637041151553616,0.042500163214640015,1,1,1]
[5178,"EPA-TSIE-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.5275230846149713,0.004104715154944068,0,0.03116243672198151,1,0,0]
[5186,"EPA-HCIV-P3-14-T3","NMOG, g/mi",0.2514509483537259,5.109726189739581E-3,1.0236965080094949E-3,0.01773325416152984,1,0,0]
[5187,"EPA-NALT-P3-16-T3","NMOG, g/mi",0.5122461110819738,0.01167212559133673,0.003837894492363376,0.037214100265389155,1,0,0]
[5188,"EPA-TSIE-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.3901258691394808,0.002877943526679279,0,0.023138687728976638,1,0,0]
[5219,"EPA-TCAM-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.42451173449963636,0.003992531631647665,8.3898925236924036E-4,0.02549306570229001,1,0,0]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.23777454954028363,2.61099362020602E-3,0,0.014714646947445986,1,0,0]
[5221,"EPA-DCAL-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.3761700130192384,0.006365503548959634,0.010705380852184022,0.02544808678598128,1,0,0]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.42520759331855174,0.002793267025846796,0.003893370234812936,0.02493424540674315,1,0,0]
[5223,"EPA-NALT-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.5049859040734179,0.010519414823078428,0.004509491839712165,0.03555028811062182,1,0,0]
[5230,"EPA-TCAM-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.3215755475035559,3.4227537980267286E-3,1.3690155476068601E-3,0.019843216805111644,1,0,0]
[5231,"EPA-HODY-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.23778915848231028,4.8004460652766024E-4,0,0.012917503021531992,1,0,0]
[5232,"EPA-CSIL-P3-7-T5","NMOG, g/mi",0.4505486183830741,0.017709998187262987,0.007196045393788786,0.03928851249134573,1,0,0]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.3480126711282228,0.003313996288921315,0.003435567418516912,0.021193766424235004,1,0,0]
[5250,"EPA-NALT-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.4689514777234449,7.909242047567348E-3,0.00490350490821158,0.03159376034054372,1,0,0]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.38042292754059037,6.7359382660858193E-4,0,0.02029842812278294,1,0,0]
[5252,"EPA-HCIV-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.1488081885968273,1.3899042921786048E-3,1.2311601348031405E-3,9.086691931702251E-3,1,0,0]
[5253,"EPA-DCAL-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.36237620361394796,3.8230370763317786E-3,0.011304712049663544,0.022729930131996586,1,0,0]
[5266,"EPA-TSIE-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.32647111782557614,1.0032922989969561E-3,0,0.017881215275652153,1,0,0]
[5267,"EPA-HCIV-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.17949339036225345,1.234848008284901E-3,1.3702757272883118E-3,0.010537452431152058,1,0,0]
[5268,"EPA-JLIB-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.5375679603354413,0.004129730766451027,4.865622934397169E-3,0.03178096350843062,1,0,0]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.33361328798883505,3.6914645156876213E-3,3.8448485028757923E-3,0.020699386732092546,1,0,0]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.3891657398799749,0.020601422882307884,0.01540768069701342,0.03943441270699628,1,1,1]
[5277,"EPA-FEXP-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.3233155572768355,0.004156663343987162,0.011013764028346102,0.02121135181073132,1,0,0]
[5278,"EPA-CSIL-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.3075676509881543,0.014440038901205307,0.015573674029431462,0.029593241810199917,1,0,0]
[5279,"EPA-JLIB-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.5199447582748571,1.7698737729379605E-3,0.008343179376518406,0.028990053362346516,1,0,0]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.39252243355173005,0.003332511367108225,0.012196717256482727,0.02408080831239108,1,0,0]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.8723355245848082,0.012998199446493282,0.007758780368443774,0.05745593774763744,1,0,0]
[5311,"EPA-TCAM-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.4099970653468976,9.8738504562346217E-4,3.8740718168896594E-3,0.022525044578022273,1,0,0]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.4429085990243175,0.000645660700596965,0.05185804185025499,0.027317847133991484,1,0,0]
[5313,"EPA-DCAL-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.43555524134756757,0.00243002015845708,0.018427662862358682,0.025775331520595576,1,0,0]
[5320,"EPA-DCAL-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.4374361999300775,0.004801591367528869,0.0194922061670694,0.028296927704505277,1,0,0]
[5321,"EPA-NALT-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.8117438109499432,0.009769325398349895,0.009203108228671528,0.05149823843866471,1,0,0]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.41269584957355326,5.3281798106114843E-4,0.011004870773452592,0.022798049368055726,1,0,0]
[5324,"EPA-FEXP-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.41668596810648273,0.006648586816746269,0.015492521138234452,0.028697606794516314,1,0,0]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.1724209499180625,9.6767878186619638E-4,0.004076634741838148,0.010044565721231287,1,1,1]
[5342,"EPA-TSIE-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.4012343199094134,3.3398535957443042E-4,0,0.02121422294606037,1,0,0]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.27204206728314273,4.2228693153796928E-4,0,0.014719914596668719,1,0,0]
[5345,"EPA-CSIL-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.3071398169806802,0.012311354619075706,0.00858808006617076,0.027450174928952985,1,0,0]
[5346,"EPA-TCAM-P3-20-T3","NMOG, g/mi",0.369596396083755,8.2402861741244786E-4,0.001814558230192671,0.02003948045910069,1,0,0]
[5353,"EPA-HCIV-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.1667998342074428,2.2780874727506358E-3,1.3415345347173582E-3,0.010745854780327083,0,0,0]
[5354,"EPA-DCAL-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.3663660146495959,0.003990412022602709,2.7857279912561215E-3,0.02268477325575146,1,0,0]
[5355,"EPA-TSIE-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.3719849322695214,0,0,0.019464985990202667,1,0,0]
[5356,"EPA-HODY-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.30268443005658696,6.6286544593922544E-4,0,0.016324263309461517,1,0,0]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.9272133478254081,0.004815829878528689,0.009816874619413954,0.05283020799565366,1,0,0]
[5361,"EPA-DCAL-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.39350729152629,0.004305606534906556,0.003490476897532078,0.02437926319088558,1,0,0]
[5362,"EPA-CSIL-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.29547211615845,0.014410364223557508,0.00722159489240118,0.02855110231429059,1,0,0]
[5363,"EPA-JLIB-P3-28-T3","NMOG, g/mi",0.9148402789146449,0.00521291009434612,0.010087477611665837,0.05282721595035214,1,0,0]
[5390,"EPA-HCIV-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.2151488855970117,3.3272795164723747E-3,4.5921278176791469E-4,0.01423204636856961,1,0,0]
[5391,"EPA-TSIE-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.39360536175641153,2.7988041039747613E-3,0,0.023154251332451255,1,0,0]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.23548112867639567,1.7756154087180164E-3,0,0.013908881389233444,1,0,0]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","NMOG, g/mi",1.1253388278913319,0.005399459390737452,0.03481398043488866,0.06453165392235256,1,0,0]
[5394,"EPA-FEXP-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.37794734450790385,0.004192113888332399,1.7619534317891458E-3,0.023401303907536614,1,0,0]
[5408,"EPA-HCIV-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.24491743137286515,3.191130397855943E-3,0,0.015515264218149803,1,0,0]
[5409,"EPA-TSIE-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.5065023206796969,1.750567989120622E-3,0,0.0278221521564513,1,0,0]
[5410,"EPA-HODY-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.2343512123346284,0.001445179216113669,0,0.013470539035558383,1,0,0]
[5411,"EPA-JLIB-P3-10-T2","NMOG, g/mi",1.0191124804763119,0.006881524007472074,0.03409587670152425,0.061283896542910506,1,0,0]
[5412,"EPA-FEXP-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.4022890657837113,0.00395075596813536,0.003017375395624255,0.024324555996527063,1,0,0]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.4719424095994219,0.014278705467617194,0.020650193245742406,0.038570090944267305,1,1,1]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.47908654228908665,0.002398679255071011,2.0878981884719346E-3,0.027004373895675456,1,0,0]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.34421413646566856,1.5766574698163037E-3,5.276849210594463E-3,0.019609703579314988,0,0,0]
[5433,"EPA-NALT-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.6209375979068656,0.010578755176777189,0.005397051573015964,0.041892362229067094,1,0,0]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.5227640825182833,3.8270787690454656E-3,8.350723300841318E-3,0.03083500617969069,0,0,0]
[5435,"EPA-CSIL-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.5363119768879621,0.01706263883770295,5.6326382787486836E-3,0.04330923994722177,1,1,1]
[5436,"EPA-TCAM-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.6061640234147144,1.0199196639494761E-3,8.183153798048935E-4,0.03239357512050158,1,0,0]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.3464216992873771,0.001439754544355377,0.010593522396854155,0.019836720551397742,0,0,0]
[5438,"EPA-NALT-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.5841199822276257,0.009417234283211654,0.004545331480984965,0.03900001930152641,1,0,0]
[5439,"EPA-DCAL-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.5191679902862425,5.272113698641224E-3,0.008891048394756487,0.031691116511941925,1,0,0]
[5440,"EPA-TCAM-P3-3-T3","NMOG, g/mi",0.3372001603101104,8.3903601033842731E-4,6.2552825051193225E-4,0.01841779359132723,1,0,0]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.5140010584878207,2.5870380901655025E-3,0.007698941022518266,0.029595428962698914,1,0,0]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.5125420235309746,0.004385765171937662,0.012258053888834873,0.03100727782201939,1,0,0]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.6986689992086115,0.0107374828495823,0.007620516644493528,0.046627760099876486,0,0,0]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","NMOG, g/mi",0.439806751656337,2.1635301036038194E-3,0.004115259884805936,0.02527222545533831,1,0,0]
[5488,"EPA-CCOB-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.4552476957027499,0.002495237044393189,0.00848160382781593,0.026404738760412064,1,0,0]
[5489,"EPA-DCAL-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.4377093020359007,4.673124843718522E-3,0.009683946744570385,0.027162553860467516,1,0,0]
[5490,"EPA-NALT-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.6413083827774237,0.007523438417006522,0.005487450728751533,0.04077995326962625,0,0,0]
[5491,"EPA-TSIE-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.2949135451329577,9.9767288155537949E-4,2.7385160882374636E-3,0.01651544791885063,1,0,0]
[5492,"EPA-CSIL-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.4758568000308484,0.013340562601777212,8.500934780229584E-3,0.03685864441327598,1,0,0]
[5506,"EPA-HCIV-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.3139870582390827,1.2694317602542932E-3,3.6673123966570785E-3,0.01769941356373952,1,0,0]
[5507,"EPA-TSIE-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.29731040457270164,5.9557986764098765E-4,2.6364686797728295E-3,0.016161085629912725,1,0,0]
[5508,"EPA-FEXP-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.3110890505304879,0.003297864486221106,0.004946181957085497,0.019361848781157955,1,0,0]
[5509,"EPA-JLIB-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.7351218960305801,0.002091075010588846,0.011296242275035761,0.040836092096020335,1,0,0]
[5510,"EPA-CSIL-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.46324451940047684,0.009215608407803045,0.008187574261350826,0.03293663776306974,1,0,0]
[5519,"EPA-HCIV-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.2807876993745464,4.913569689595533E-3,0.004278288410975488,0.01921749302044674,1,0,0]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.4559331646507517,0.003266758655149933,3.3999440632178184E-3,0.026946782027096307,1,0,0]
[5521,"EPA-HODY-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.21539429406724314,2.031978696656779E-3,0.002659780583078334,0.01325532819893566,1,0,0]
[5522,"EPA-JLIB-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.7105215698913705,0.004966700313107169,0.023752445081166012,0.04257385263041712,1,0,0]
[5523,"EPA-FEXP-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.3201258484238534,0.005107503419821562,0.005857582456815754,0.021549484824705686,1,0,0]
[5525,"EPA-TCAM-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.4919803736083282,0.002333355470617961,0.004478307282610233,0.027750284392657115,1,0,0]
[5526,"EPA-HODY-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.21731031871699685,0.000959504083121361,2.8162834622691953E-3,0.012380145779899416,1,0,0]
[5555,"EPA-NALT-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.9147586051246164,0.012014258324760493,0.008332334954287694,0.05856736945603386,1,0,0]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.5574888449364188,3.1505861783683075E-3,6.3335864799632675E-3,0.031806013940571254,0,0,0]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.48211649443408805,1.6548939691737798E-3,0.0094063515421726,0.02694582116730054,1,0,0]
[5558,"EPA-FEXP-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.4339709126716285,0.004449414742018325,7.0035857914899895E-3,0.026990269592848542,1,0,0]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.39662945160390634,0.025168603563214778,0.03842927207174997,0.04518011263955262,1,1,1]
[5567,"EPA-NALT-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.8633937440613568,0.009358644909846031,0.01264669860944633,0.05352632697225817,1,0,0]
[5568,"EPA-CCOB-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.4923667660397073,0.003442075655812181,0.009858763679670236,0.02921060774098777,1,0,0]
[5569,"EPA-FEXP-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.6312780825206075,7.631493180307888E-3,0.00739326203361359,0.040181940855274635,1,0,0]
[5570,"EPA-CSIL-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.38799007438191385,0.02463181478266663,0.019421634354618467,0.04328039016344552,1,0,0]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.7327386791692254,0.004342395324927521,0.011517471302440836,0.042435871901792585,1,0,0]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.6315866041874626,5.3230892609431387E-4,1.1708908579399137E-3,0.033495633984691554,1,0,0]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.25988511091642347,7.3913960523574042E-4,1.233964287723172E-3,0.01419698760345473,1,0,0]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.16478935743967976,0,3.7854927377571569E-4,0.008635486457373628,1,0,0]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.22731832549333816,1.9992716278512093E-3,1.7060869486839314E-3,0.013727082150376454,1,1,1]
[5598,"EPA-HCIV-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.23165050445468519,2.0880904877618603E-3,6.977032798050873E-3,0.014245171599129108,1,0,0]
[5599,"EPA-CCOB-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.37273351479301847,1.1913287218767396E-3,0.008967981845340854,0.020941763952083428,1,0,0]
[5600,"EPA-HODY-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.19365155383397623,0,1.805304374262841E-3,0.0102950631492662,1,0,0]
[5602,"EPA-JLIB-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.8212440349243154,0.004813814720739336,0.010059693642343798,0.047822920796911764,1,0,0]
[5605,"EPA-TCAM-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.2589676671091191,0.000906497188201557,0,0.014204032714091454,1,0,0]
[5606,"EPA-CCOB-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.4173304086923862,1.655421106930115E-3,0.004290665145816866,0.023387818216711636,1,0,0]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.35939804005934334,0.011110687401229436,3.7240824787237443E-3,0.02880084668316024,1,0,0]
[5635,"EPA-DCAL-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.5287195389713033,0.004248558138362972,2.6026371148589107E-3,0.031277219125743515,1,0,0]
[5636,"EPA-HCIV-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.3542664572590836,3.6186033296906964E-3,0.004221953275465105,0.02217361888897505,1,0,0]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.36544990327226473,4.610245322732345E-3,0.011085416640661868,0.023868429169254895,1,0,0]
[5638,"EPA-CSIL-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.5430583712163258,0.013365523732194134,0.011957410044057312,0.04065235072401044,1,0,0]
[5644,"EPA-NALT-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.36073446436674395,0.00936832625076043,3.5346832430874038E-3,0.02724379279216825,1,0,0]
[5645,"EPA-HCIV-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.39013113548654216,0.002915849148187176,0.001418905311217507,0.022936276841007613,1,0,0]
[5646,"EPA-FEXP-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.39628130216468693,0.004865980177938926,6.3707662241842475E-3,0.025310340924101532,1,0,0]
[5647,"EPA-CSIL-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.5047305138665373,0.016454213256743223,5.3208186192315555E-3,0.04092770337149884,1,0,0]
[5676,"EPA-TCAM-P3-9MP-T1","NMOG, g/mi",0.36336940582875404,0.004436540512314036,6.9856920111734783E-4,0.022663179925345528,1,0,0]
[5677,"EPA-CCOB-P3-8MP-T1","NMOG, g/mi",0.36638555102871806,2.3316165624718828E-3,7.692340468355683E-3,0.021640294317101502,1,0,0]
[5678,"EPA-HODY-P3-9MP-T1","NMOG, g/mi",0.16672968931720056,1.0648846528135772E-3,0,0.009657964545080996,1,0,0]
[5679,"EPA-TSIE-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.6293558271032272,1.9269940793249102E-3,0,0.03430375582304099,1,0,0]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.5739789150489185,2.1765823507621227E-3,0.010588776323212992,0.03268085318593698,1,0,0]
[5685,"EPA-TCAM-P3-9MP-T2","NMOG, g/mi",0.4432504772562463,2.2397288054662205E-3,3.1816462221151485E-4,0.024927384282955004,1,0,0]
[5686,"EPA-CCOB-P3-8MP-T2","NMOG, g/mi",0.3721063816612815,1.8036696501878375E-3,0.006681352392231181,0.021241275616807862,1,0,0]
[5687,"EPA-TSIE-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.5444031577713333,0.002230628646410877,8.2948761623876917E-4,0.03044451293915661,1,0,0]
[5688,"EPA-JLIB-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.5584691323745613,0.003029809602120754,0.00825732200312509,0.03209872825083008,1,0,0]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.45740639251128007,3.6884952365044197E-3,0.017488857256710545,0.028087228830216807,1,0,0]
[5704,"EPA-HODY-P3-9MP-T2","NMOG, g/mi",0.17313405429382053,0,1.533228063954375E-3,0.009108117825478983,1,0,0]
[5705,"EPA-HCIV-P3-12MP-T1","NMOG, g/mi",0.15243685305906735,1.6896341979895605E-3,0.002481335488247022,0.00953259349493681,1,0,0]
[5706,"EPA-CCOB-P3-8MP-T3","NMOG, g/mi",0.3817104613348889,1.7134118103621717E-3,0.014111109782312963,0.022324514863849294,1,0,0]
[5707,"EPA-FEXP-P3-2MP-T1","NMOG, g/mi",0.3742931383749458,5.5115639971504895E-3,0.012767596623812563,0.025061344077567244,1,0,0]
[5711,"EPA-DCAL-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.49582784149910153,0.005265318524339776,0.019294438457112907,0.031297820598678826,1,0,0]
[5712,"EPA-NALT-P3-15MP-T1","NMOG, g/mi",0.4300706895888186,0.013145743282617483,0.004115071818493707,0.03416101218912837,1,0,0]
[5713,"EPA-HCIV-P3-12MP-T2","NMOG, g/mi",0.13894039212674789,1.1343152209002767E-3,1.8534682656383562E-3,0.008334843744282045,1,0,0]
[5714,"EPA-FEXP-P3-2MP-T2","NMOG, g/mi",0.4064401463229159,0.005721161807702716,0.012146767296286793,0.02708118570418049,1,0,0]
[5732,"EPA-NALT-P3-15MP-T2","NMOG, g/mi",0.4222969974993788,0.01114041600367875,0.005553295859621998,0.032198597942190085,1,0,0]
[5733,"EPA-DCAL-P3-8MP-T1","NMOG, g/mi",0.49450434747404626,0.00267136084985675,0.013732003047711258,0.02882264767788202,1,0,0]
[5734,"EPA-TSIE-P3-15MP-T1","NMOG, g/mi",0.4359416733510631,0,0,0.02275706891744726,1,0,0]
[5735,"EPA-JLIB-P3-2MP-T1","NMOG, g/mi",0.6803628503979726,2.5909383575731695E-3,0.025419076274120912,0.03952171939786381,1,0,0]
[5736,"EPA-CSIL-P3-9MP-T1","NMOG, g/mi",0.42421213521042717,0.00880710114455283,0.0080051031565606,0.03022662844358709,1,0,0]
[5756,"EPA-DCAL-P3-8MP-T2","NMOG, g/mi",0.3900143540381048,2.8260599618596975E-3,8.420553691910691E-3,0.023166100569171934,1,0,0]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.48721635952934095,1.3834027163463658E-3,5.5835647961449165E-3,0.027255003198871145,1,0,0]
[5758,"EPA-TSIE-P3-15MP-T2","NMOG, g/mi",0.39497279609637387,0,0,0.020577590444115938,1,0,0]
[5759,"EPA-FEXP-P3-2MP-T3","NMOG, g/mi",0.438099941465147,0.006435851851848699,0.01113117641745737,0.02907599447389363,1,0,0]
[5760,"EPA-JLIB-P3-2MP-T2","NMOG, g/mi",0.6684803663709081,2.798752699511008E-3,0.018043879225473947,0.03809389291465037,1,0,0]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.49100183811063697,9.4006445763249635E-4,0.041121888419340634,0.029101787330855503,1,0,0]
[5775,"EPA-HODY-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.2306310873522538,0,0,0.012023834170633737,1,0,0]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.7332128009609359,1.0256442920686703E-3,7.9854522802128415E-4,0.03883977871724097,1,0,0]
[5778,"EPA-CSIL-P3-9MP-T2","NMOG, g/mi",0.29744045762911037,0.011801369388398942,0.008328127017447812,0.02637369181841651,1,0,0]
[5786,"EPA-HODY-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.24163812980418517,0,0,0.01271333009124154,1,0,0]
[5787,"EPA-TCAM-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.2964381427496822,1.3005629006738557E-3,1.4365940024690775E-3,0.016464348168166568,1,0,0]
[5788,"EPA-NALT-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.8595412833648862,0.012273686178635224,0.005908722781612052,0.05591789926099699,1,0,0]
[5789,"EPA-FEXP-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.5111140600382029,0.004722028772959104,0.011829300824986776,0.03131878755161284,1,0,0]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.3994908600461427,9.5412581591087348E-4,0.0093423891116443,0.02229832048049061,1,0,0]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.4050902863760395,3.3395988778803336E-3,4.56872816786101E-3,0.02423018627161133,1,0,0]
[5799,"EPA-FEXP-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.5023148087236254,3.732543608794409E-3,0.012263309473968007,0.030666894865156887,1,0,0]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","NMOG, g/mi",0.30662691751357063,0.002161129469033502,1.2109854355845206E-3,0.017768845337675424,1,0,0]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.5368927674675136,1.6573158936351846E-3,4.1135697344027895E-3,0.029816147208809735,1,0,0]
[5818,"EPA-DCAL-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.4053749683879632,3.6987498773867183E-3,0.006881697667004053,0.024600704477153824,1,0,0]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.23636091728120942,1.3691769898835878E-3,3.8215117437541894E-3,0.01379356578618752,1,1,1]
[5821,"EPA-CSIL-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.4190676998733983,0.011639441748156563,9.894695278416514E-3,0.032664071077874106,1,0,0]
[5833,"EPA-TCAM-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.2899207823809778,2.3678294527910717E-3,1.846544832682107E-3,0.017317902517239095,1,0,0]
[5834,"EPA-HCIV-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.23090757607716286,2.1507338861096745E-3,0.003912401361463597,0.014155708108901235,1,0,0]
[5835,"EPA-TSIE-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.3072292234573878,8.6152789358676465E-4,0,0.01684136879373033,1,0,0]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.6977426938941421,2.8701257280434648E-3,0.026390602817217387,0.04003793587607756,1,0,0]
[5837,"EPA-CSIL-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.3776238443914712,0.019765669272736,0.031048062288483513,0.03908834451304813,1,0,0]
[5851,"EPA-TCAM-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.2704824215851053,0.001721849511065025,1.3489222472365253E-3,0.015601327323533917,1,0,0]
[5852,"EPA-HODY-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.19850265883420792,8.3370621392662026E-4,0,0.01106794785812913,1,0,0]
[5853,"EPA-NALT-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.3747315235062815,0.006682678440099773,2.9626122350857875E-3,0.025314935492046844,1,0,0]
[5854,"EPA-JLIB-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.6689095932800809,0.004870006304693373,7.2049468110082756E-3,0.039235412257038776,1,0,0]
[5855,"EPA-FEXP-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.4434260820492124,0.004466775151143664,0.005743004598375585,0.027465247692757603,1,0,0]
[5864,"EPA-HODY-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.193203654630845,0.001504740353809869,0,0.011314519809909024,1,0,0]
[5865,"EPA-NALT-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.3300527039097716,5.8265169071981485E-3,2.5243832786530835E-3,0.02237667493470702,1,0,0]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.45016385652481045,0.004345722270509193,3.8136963709322555E-3,0.027070857733961867,1,0,0]
[5867,"EPA-CCOB-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.3588524809297174,2.0343138114619574E-3,0.003388830658819715,0.020650886407986475,1,0,0]
[5868,"EPA-FEXP-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.33140050111537867,5.40178173447824E-3,0.007716945517894352,0.02239940016370133,0,0,0]
[5870,"EPA-DCAL-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.4111719513920874,0.004068255607115544,0.003741602202729178,0.02492716489703914,1,0,0]
[5871,"EPA-CCOB-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.36253014348889395,2.4069385270393037E-3,0.009616203333321882,0.02164133473488658,1,0,0]
[5892,"EPA-TSIE-P3-23-T3","NMOG, g/mi",0.3888904438136204,1.6326638952467553E-3,0,0.021614867470096524,1,0,0]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.19993888120154668,1.0550417513797137E-3,0,0.011281459411215831,1,0,0]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.8672708774231591,6.7258682286461206E-3,0.011056589279996558,0.05148012414382408,1,0,0]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.37897485361569144,0.018144996192196013,0.014321279058007582,0.0364702793734242,1,1,1]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.48212070076365776,0.002726134868586722,0.004538755222310195,0.02773460244823963,1,0,0]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.5971704007378318,0.007678784619734969,0.004321768821997701,0.03784419824501392,1,0,0]
[5908,"EPA-HODY-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.21592723398350253,1.2284849613453126E-3,7.993307045260059E-4,0.012397213825219562,1,0,0]
[5909,"EPA-JLIB-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.8703006072097719,0.006148376498048972,0.00866773336962461,0.050758443100990265,1,0,0]
[5910,"EPA-CSIL-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.45313268435544596,0.023518839536312577,0.018867387809236025,0.04551134872758897,1,0,0]
[5924,"EPA-DCAL-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.43646811795771934,4.3512630567099884E-3,0.01378505740703391,0.0271407828272758,1,0,0]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.5652176467189562,0.003222657895808669,0.011123401501357103,0.03317203379100672,1,0,0]
[5926,"EPA-TCAM-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.819470831215027,0.002452529545395066,0.001995893998045959,0.04494956500879952,1,0,0]
[5927,"EPA-HCIV-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.18295134263336627,0.002221657736285829,1.0209073287358148E-3,0.011518751093927245,1,0,0]
[5928,"EPA-NALT-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.5712547685300065,8.545721233514195E-3,2.5432033480495267E-3,0.03731985083714445,1,0,0]
[5941,"EPA-DCAL-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.3525427666571234,0.004388256293763312,0.029032933873733974,0.02409118364598163,1,0,0]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.5497967223964775,0.002843768374928895,0.019294338993084057,0.032436955966046975,1,0,0]
[5943,"EPA-TSIE-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.5266165146757098,1.6825437629661825E-3,0,0.029042056908384874,1,0,0]
[5944,"EPA-HCIV-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.15961263810406776,1.826475014219811E-3,1.4644319355374285E-3,0.009983610054241957,1,0,0]
[5945,"EPA-FEXP-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.4380389801715853,0.005820880181570985,0.008669184889508514,0.028450102404507165,1,0,0]
[5948,"EPA-TSIE-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.6457813788518089,1.8123707098017692E-3,0,0.03522109356100299,1,0,0]
[5949,"EPA-FEXP-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.43704814016303295,0.008050247141155854,0.00984080277002411,0.030399135320887307,1,0,0]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.5833289048526178,0.006681594002778973,0.019965353007289025,0.03719253082328542,1,0,0]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.55517714389317,2.3851662389940804E-3,0,0.03098263317338958,1,0,0]
[6031,"EPA-TCAM-P3-10-T3","NMOG, g/mi",0.5284834780379544,0.003209505583531993,1.4743319979468464E-3,0.030382370919554414,1,0,0]
[6032,"EPA-CSIL-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.4400661455677795,0.013907970627233328,0.012348327308153375,0.03610584231720039,0,0,0]
[6043,"EPA-DCAL-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.545075543295702,0.00860663697323902,0.012368352097622414,0.03631476502061162,1,0,0]
[6044,"EPA-TSIE-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.6013363715786637,2.2118028979407874E-3,7.0146387277453628E-4,0.033235088522918746,1,0,0]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.8262747710904925,0.011045504425319694,0.004038436383695254,0.05271008207117634,1,0,0]
[6046,"EPA-CSIL-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.4410231968823521,0.014201948712407078,0.010088389012697626,0.03621600653045418,1,0,0]
[6065,"EPA-NALT-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.8701010327341409,0.010407714714086308,0.004818811914878592,0.054532585660628054,1,0,0]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.7174950469263388,3.4387619189451863E-3,0.010186106762542384,0.040767805495528706,1,0,0]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.1580561485852287,2.3493627951345023E-3,2.0112785194900235E-3,0.010536624655369009,1,1,1]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.3542490606010485,1.7371709277940644E-3,0.006532479541440073,0.020356187536645975,1,0,0]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.22919565715326215,7.9996796965701381E-4,0,0.012646431699168752,1,0,0]
[6075,"EPA-HCIV-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.16812920866716108,2.188860366526183E-3,0.002721013217706361,0.010947020795538078,1,0,0]
[6076,"EPA-CCOB-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.37067416132301206,1.7131344519033167E-3,0.009511442030056442,0.021520921289244162,1,0,0]
[6077,"EPA-HODY-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.21849061530842112,0.00058640996968591,0,0.011952477489299437,1,0,0]
[6078,"EPA-JLIB-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.7518452200348905,3.519775045625036E-3,0.014062927220726862,0.04279927376016513,1,0,0]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.3598845906809514,0.00595494959894303,0.012256923779400611,0.024909015742113995,1,0,0]
[6082,"EPA-FEXP-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.4214707209460646,9.046119650313612E-3,0.011159907917266133,0.03068104689767254,1,0,0]
[6105,"EPA-HODY-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.17214126007309116,4.4258237239391991E-4,0,0.009392202615875684,1,0,0]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.5240432228155112,1.8618561628043415E-3,2.103131892401037E-3,0.02881007558297224,1,0,0]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.5299970763061839,7.3362342127011437E-4,0,0.02808049699650944,1,0,0]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","NMOG, g/mi",1.050438244383475,0.019398338874781217,0.004117261812676829,0.07184677447189791,1,0,0]
[6109,"EPA-JLIB-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.6691673869724055,3.7389873448053315E-3,0.014422990049552692,0.038332479440126105,1,0,0]
[6114,"EPA-CCOB-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.4693826439612129,0.001565655014356603,0.010895233119022957,0.026509232436112855,1,0,0]
[6115,"EPA-HODY-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.17181447193537006,0,0,0.009080671364194524,1,0,0]
[6116,"EPA-TSIE-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.5024055760636872,4.3644294774058614E-4,0,0.026616174321660992,1,0,0]
[6117,"EPA-NALT-P3-10-T2","NMOG, g/mi",1.0469390771773432,0.011217845689896349,0.004319378669579962,0.06433266135352456,1,0,0]
[6118,"EPA-JLIB-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.6308543860265039,0.005256882627077656,0.010140126109434688,0.03780048818003487,1,0,0]
[6136,"EPA-HCIV-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.19608191287655727,1.8112398458527607E-3,0,0.01186030622507378,1,0,0]
[6137,"EPA-DCAL-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.35595996113587974,2.8347441606831974E-3,6.5387886197583595E-3,0.02133749082837952,1,0,0]
[6138,"EPA-TCAM-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.6872409636881274,1.2340832356440392E-3,0,0.036771630468261284,1,0,0]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.46590445340163766,0.013558861358688654,0.015147129476859457,0.037178380028370914,1,1,1]
[6142,"EPA-HCIV-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.18496741635061517,3.8828168237130976E-3,0.006709424298142908,0.013477194222936516,1,0,0]
[6143,"EPA-DCAL-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.345506012569161,0.00448796856956569,0.009360775262420733,0.02256507157673813,1,0,0]
[6144,"EPA-TCAM-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.32574966730115756,1.8393302184185672E-3,3.2311413458815676E-3,0.01872682309745458,1,0,0]
[6145,"EPA-CSIL-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.4782799720825745,0.019369531655855417,0.022314006878888425,0.043332609570357325,1,0,0]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.49899516762849777,0.0109827783766531,0.004627858770069249,0.03546646335809696,1,0,0]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.4833971800730662,6.5700493894286019E-4,0,0.025578969111297978,1,0,0]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.2288492887615863,3.3171493105762243E-4,0,0.012204735508769876,1,0,0]
[6176,"EPA-TCAM-P3-30-T3","NMOG, g/mi",0.7113563556863152,1.4440423057988814E-3,8.0738751819800644E-4,0.03810126767094929,1,0,0]
[6177,"EPA-DCAL-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.4548388089457402,0.003877824939597294,0.014019660688577762,0.02788598096805943,1,0,0]
[6185,"EPA-NALT-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.471872181968803,0.007034829939605695,0.004570517097040558,0.03117690600657558,1,0,0]
[6186,"EPA-TSIE-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.3581429206012877,8.7365932355377052E-4,0,0.019375172105859248,1,0,0]
[6187,"EPA-HODY-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.22835865576657788,3.6626816070151416E-4,0,0.012277833075412473,1,0,0]
[6188,"EPA-DCAL-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.5254310945396053,0.004429214045541077,0.014309751169973586,0.03192304059551713,1,0,0]
[6189,"EPA-HCIV-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.16583305617441374,1.4579486189315973E-3,1.7643265408888572E-3,0.010075565245018212,1,0,0]
[6202,"EPA-HCIV-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.13251364090768603,1.1574445718206272E-3,0.001373579184514269,0.008076716895317195,1,0,0]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.3719068894433665,8.589837412692656E-4,3.1277839908507854E-3,0.020482022625589534,1,0,0]
[6204,"EPA-CSIL-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.3401843440274058,0.012782484653546651,0.012913159842560954,0.029821671451775708,1,0,0]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.8615873193277471,0.005020391019081004,0.0191547537706083,0.050435910971662064,1,0,0]
[6213,"EPA-TCAM-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.4483844251591015,1.8813065843933453E-3,1.174938308045903E-3,0.025095660856977876,1,0,0]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.6935250805613309,0.006833595029104327,0.00597521091128352,0.04212664451145742,1,0,0]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.36431897674130154,1.4666758073230615E-3,0.003366284840024156,0.020630056074520616,1,0,0]
[6216,"EPA-CSIL-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.36182950816621,0.010717039712649477,0.008878917569472611,0.028918177475836842,1,0,0]
[6217,"EPA-JLIB-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.8568348971382017,0.004435518952261137,0.011000826739015382,0.049373388099273344,1,0,0]
[6219,"EPA-DCAL-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.5156253726080027,0.005976784039769801,0.006999453063643222,0.032253337201328926,1,0,0]
[6220,"EPA-TCAM-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.41952014214420397,1.4333732858840857E-3,1.3605268561789922E-3,0.02323336179787835,1,0,0]
[6243,"EPA-NALT-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.52177443412243,0.01422443340871449,0.006109390862088616,0.04022081623491662,1,0,0]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.4635118533404548,3.3338652773313602E-3,0.003196720537227057,0.027106154883468854,1,0,0]
[6245,"EPA-TCAM-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.35059585645481445,3.3594256464365047E-3,1.2611786946929598E-3,0.021366171164497752,1,0,0]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.21587437746297874,0.001691925655775238,1.079334369491739E-3,0.012745936587631231,1,1,1]
[6247,"EPA-JLIB-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.8277791770418035,3.5202365706599056E-3,0.01845873317480567,0.04713615944413286,1,0,0]
[6255,"EPA-NALT-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.4772287270359038,0.007947203135349738,3.9014875785324133E-3,0.03228020309826044,1,0,0]
[6256,"EPA-DCAL-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.48149425660926715,0.004753193935210266,0.007051560088392576,0.02927062662266366,1,0,0]
[6257,"EPA-TCAM-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.2860499940936635,1.161076359544112E-3,0.002009418511220761,0.016117021741915347,1,0,0]
[6258,"EPA-HCIV-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.20203438464502704,1.5405561180008018E-3,2.2450753850561727E-3,0.01204138522765263,1,0,0]
[6259,"EPA-JLIB-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.6696224298679961,0.003160346440393305,0.01329207536024864,0.03837377162540876,1,0,0]
[6277,"EPA-TSIE-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.2959834493147422,5.9596960270214537E-4,0,0.016039045012356153,1,0,0]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.34500824603193053,1.7096315054942425E-3,0.00887045289170943,0.020161833730851786,1,0,0]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.2468223546719808,3.6858625299154851E-4,0,0.013211116082774359,1,0,0]
[6280,"EPA-CSIL-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.3196285337078452,0.012330491850704275,0.02409184426213641,0.029236658294300222,1,0,0]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.4150143327772862,0.00519460816825244,0.017899884304626378,0.027122231201055873,1,0,0]
[6288,"EPA-TSIE-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.3311968249728418,0,1.346946719650516E-3,0.017326936781229645,1,0,0]
[6289,"EPA-CCOB-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.37137533679013246,1.9726435586315655E-3,0.005377948372024679,0.021526651378243406,1,0,0]
[6290,"EPA-HODY-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.22963235740964918,0,0.001134330419488332,0.01210419940518322,1,0,0]
[6292,"EPA-CSIL-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.3976475192409745,0.014924176540794233,0.010063746980325437,0.03444497553146248,1,0,0]
[6293,"EPA-FEXP-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.3991046016937524,0.008396510497629893,0.017591860208625427,0.02931829320587267,1,0,0]
[6306,"EPA-JLIB-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.623431724008333,0.002349357648706011,0.008500546388068157,0.03505786957726981,1,0,0]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.2804850355902078,1.382047302166596E-3,0.002274628963596575,0.016089382373796063,1,1,1]
[6322,"EPA-SOUT-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.31654475834458146,0.008883343579995179,6.1441614105702345E-3,0.02458149198174897,1,0,0]
[6323,"EPA-HODY-P3-31-T3","NMOG, g/mi",0.2306855585422292,1.0892006593794155E-3,8.6628479908083323E-4,0.013057831742975616,1,0,0]
[6324,"EPA-HCIV-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.3142529140940162,1.8785517810518523E-3,0.002178683760239986,0.01814889438094838,1,0,0]
[6325,"EPA-JLIB-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.6286715644122042,0.0051266190602984,0.013474157299110844,0.03803993478601678,1,0,0]
[6337,"EPA-FFOC-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.2021679299339351,2.1848621899178368E-3,0.00706443229840072,0.012884028514811928,1,0,0]
[6338,"EPA-SOUT-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.2835261273925187,0.011659519734151316,0.006338397262302972,0.02550454130699684,1,0,0]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.44092743649976596,0.006183725159052223,0.007502186068394928,0.028577540636763897,1,0,0]
[6348,"EPA-DCAL-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.43906578941709995,0.015362591389199027,0.020335206137556593,0.03731892170815517,1,0,0]
[6349,"EPA-FFOC-P3-20-T3","NMOG, g/mi",0.182967359616354,0.007548437666305719,0.014555331327919153,0.017093506862139316,1,0,0]
[6350,"EPA-CSIL-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.39482665512858767,0.03158768608819356,0.031024060376071284,0.05060674445905548,1,0,0]
[6351,"EPA-FEXP-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.428165494139946,0.011017691379654875,0.018096318567903058,0.033266027265242915,1,0,0]
[6362,"EPA-HCIV-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.18112712103965645,7.179009907292048E-3,0.010134542238394726,0.016568025245131675,1,0,0]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.4598436967512964,0.005475629793032563,0.008272027944709368,0.029799807234730146,1,0,0]
[6367,"EPA-SOUT-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.21988165424696116,0.011602760698887665,0.007606357588701499,0.022281035352203233,1,0,0]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.2413494508372087,3.3247215316669415E-3,0.00534121589449888,0.016214865605623453,1,0,0]
[6387,"EPA-TSIE-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.6720805549702776,7.2449206959509386E-3,0,0.040758578189190244,1,0,0]
[6388,"EPA-SOUT-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.28334797737675976,0.01526000643218394,0,0.02807110259141288,1,0,0]
[6389,"EPA-HODY-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.2772684895999256,0.003645517205049913,0,0.01781579031116009,1,0,0]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.18959571324957133,0.004851670824811012,6.228417980700212E-3,0.01445472665652271,1,0,0]
[6391,"EPA-DCAL-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.6288893304800487,0.006093821736165262,7.17228507389583E-3,0.03784171047387988,1,0,0]
[6403,"EPA-FFOC-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.16091851171761423,0.004923638876447643,3.3405830596591707E-3,0.012841274712275292,1,0,0]
[6404,"EPA-DCAL-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.6027866262993491,0.006316338658646925,5.826912984518668E-3,0.03686008214519876,1,0,0]
[6405,"EPA-JLIB-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.6484657447188209,0.004451340393040688,0.013432970055238315,0.03879700335426098,1,0,0]
[6406,"EPA-TCAM-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.4584177352020118,2.498943415811384E-3,0,0.02633076861648953,1,0,0]
[6407,"EPA-NALT-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.8059875141728926,0.009513206187852908,0.003256244803736549,0.05012671506717271,1,0,0]
[6412,"EPA-JLIB-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.6236062339159985,0.00507255716801918,9.044381302733856E-3,0.03736244396971953,1,0,0]
[6413,"EPA-TCAM-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.40053471263197216,0.002315456289702691,0,0.022938291923046878,1,0,0]
[6414,"EPA-NALT-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.7501322354188322,0.009895715026156642,3.8727180263069903E-3,0.04848676252822611,1,0,0]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.42165734652541775,2.5740666752801984E-3,0.006922452546069527,0.02480529098987085,1,0,0]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.22286410832767242,0.004420596688876035,0.006673787710443297,0.015811134034939327,1,0,0]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.38703260273799955,0.002473924312641351,0.0042554442526842,0.022765335842520003,1,0,0]
[6432,"EPA-HCIV-P3-21-T3","NMOG, g/mi",0.20241068304465157,2.3481322756442866E-3,1.2938717056418117E-3,0.012570088114646298,1,0,0]
[6433,"EPA-FEXP-P3-4-T3","NMOG, g/mi",0.4238438214613282,0.011907776876500282,0.013961517968175975,0.03352849009737591,1,0,0]
[6434,"EPA-CSIL-P3-20-T3","NMOG, g/mi",0.4677735279871631,0.025916479129551095,0.028011628404590247,0.04885276811964752,1,0,0]
[6435,"EPA-FFOC-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.16133383789165523,2.9366462737714727E-3,0.005321054041084696,0.01128707861135233,1,0,0]
[6436,"EPA-SOUT-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.2718006394865183,0.01100236060031848,3.2374430687941705E-3,0.023834458637839288,1,0,0]
[6448,"EPA-SOUT-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.23737713839092422,0.010245990580836653,0.003651983170065469,0.02145343517898146,1,0,0]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.6178559236715725,1.5729652052663538E-3,0,0.03368874998851778,1,0,0]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.3514030722784213,2.1449773095389485E-3,0.004968288453274046,0.020453619487636777,0,0,0]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.7572153236526924,4.2040776184471456E-3,0.010350822198621188,0.043492933372817025,1,0,0]
[6462,"EPA-TSIE-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.6855681149579589,1.5109907408356383E-3,0,0.03699535663546555,1,0,0]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.3271886647535486,2.0287636265970675E-3,0.004898807791623508,0.019058183895892342,1,0,0]
[6464,"EPA-JLIB-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.8987018615994885,3.8844488074307507E-3,0.009231528133970211,0.05046727240833605,1,0,0]
[6465,"EPA-FFOC-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.19861940026873318,0.001839555855428954,4.6234599547487236E-3,0.012249143114842898,1,0,0]
[6479,"EPA-FFOC-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.16503792684281487,2.4772033904057705E-3,0.00854587209094976,0.011280345405013568,1,0,0]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","NMOG, g/mi",0.3090603040377106,2.7656097944330133E-3,0.009905467721804572,0.019288160493814193,1,0,0]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.30438413686343024,4.6131993226001065E-3,0.0135912689001949,0.02073008849908284,1,0,0]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.4230459614861053,0.012083219556409801,0.01800477613896438,0.03374542033463736,0,0,0]
[6487,"EPA-CSIL-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.4004033953580009,0.018003012546151935,0.006154998338075814,0.03693296617555715,1,0,0]
[6497,"EPA-HODY-P3-10-T3","NMOG, g/mi",0.3332706623632885,0,0,0.017377973568475976,1,0,0]
[6498,"EPA-TCAM-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.4975732416863681,4.3478436400715647E-4,6.71668916827864E-4,0.026311120635034588,1,0,0]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.17633842228364158,1.1619734392442887E-3,0.013176613828242248,0.011002608182559843,1,0,0]
[6507,"EPA-FFOC-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.16551471522927838,1.7598685285856166E-3,0.009199487175025924,0.01064322207863003,1,0,0]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.7334483158737884,0.007212567715241414,3.4016155457743482E-3,0.04454737560703466,1,0,0]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","NMOG, g/mi",0.7065719585275321,9.370079676151189E-4,7.2043997715451574E-4,0.037435505219573166,1,0,0]
[6520,"EPA-NALT-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.7409541409852453,0.008027859934725278,0.004225805132568594,0.04658493425886333,1,0,0]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.2956633934181118,0,0,0.015472720930985546,1,0,0]
[6522,"EPA-HODY-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.24704971219950603,0,0,0.012969796148692836,1,0,0]
[6523,"EPA-TCAM-P3-4-T4","NMOG, g/mi",0.5856479905661073,9.0180660360685732E-4,0,0.030819027351125478,1,0,0]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.2257142612765145,0.005647345588204422,1.0045603757184158E-3,0.016760458528431457,1,1,1]
[6532,"EPA-HODY-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.22452750166502505,9.0877725528290055E-4,1.4616917787769468E-3,0.012712595363482883,1,0,0]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.7385415603196541,2.2731538990526192E-3,0.003584206417020098,0.03986996026150341,1,0,0]
[6534,"EPA-HCIV-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.25191426584044413,2.2445402621336986E-3,3.7021953121238764E-3,0.015181947580880813,1,0,0]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.41553037244816654,0.020520632966706476,0.027565254028301026,0.041585719889639605,1,1,1]
[6536,"EPA-FFOC-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.85125021920632,0.003424798862211039,0.007785805509751923,0.047561685213034055,1,0,0]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","NMOG, g/mi",0.28530924451951617,2.4030390149315816E-3,2.1972323830965644E-3,0.01706776554920589,1,0,0]
[6538,"EPA-CSIL-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.39598534618066905,0.020291505761263783,0.013672416428047361,0.0394428809484399,1,0,0]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.39616033727928773,2.4451697469804186E-3,0.04675579028649533,0.02578050351656796,1,0,0]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.09066223721537567,0.002754795057925491,5.6101462011083104E-3,0.007481335380891252,1,0,0]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.6585349292165698,0.00347737561002442,0.01011184071741295,0.037827144047740666,1,0,0]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.4196429180978619,0.005357390420039678,0.010519427482253632,0.0272420630102542,1,0,0]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.4329045362818386,0.014015875675307564,8.724524694781079E-3,0.035246467355432666,1,1,1]
[6564,"EPA-CCOB-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.38652865921238927,3.4986373535017827E-3,0.010579506173779469,0.023925756582834207,1,0,0]
[6565,"EPA-FFOC-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.10464931157781372,2.8669487846779704E-3,0.00553388245168311,0.008370115618033915,1,0,0]
[6566,"EPA-JLIB-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.5590087226972777,0.004665648729271815,0.017046965971595832,0.034144198188440035,1,0,0]
[6567,"EPA-FEXP-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.38406096816018565,0.004373220575059572,0.011402202542278916,0.0245777077421435,1,0,0]
[6568,"EPA-CSIL-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.4091499762095686,0.012960942549985132,0.017241449661416535,0.03369525406013935,1,0,0]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.5221409437769515,1.96029503046784E-3,5.7689216551026715E-3,0.028896131752788455,1,0,0]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","NMOG, g/mi",1.3663989336815157,0.02010994562878432,3.443244136199643E-3,0.0886994543830891,1,0,0]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.37554564983235406,9.555944087422108E-4,0.009235191849733888,0.02108380320974922,1,0,0]
[6592,"EPA-NALT-P3-25-T1","NMOG, g/mi",1.0320082357465339,0.00957004002817473,0.00553206859661569,0.062044192977432515,1,0,0]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.2665805404108346,0.000571245076142339,0,0.014284042866064814,1,0,0]
[6597,"EPA-FFOC-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.3632289063611567,2.19929594205104E-3,0.00427287494935175,0.020796926068563485,1,0,0]
[6598,"EPA-SOUT-P3-10-T2","NMOG, g/mi",1.3483137638179046,0.020596404562313014,3.2630985801645226E-3,0.08807088845993523,1,0,0]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.37664491136973427,9.8186257502564625E-4,3.5993648660355617E-3,0.020662497654923475,1,0,0]
[6600,"EPA-NALT-P3-25-T2","NMOG, g/mi",1.093296476664023,0.009631006001377083,0.004636218938197706,0.06554842314056092,1,0,0]
[6601,"EPA-HODY-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.24415521351109462,3.9126739178642757E-4,0,0.01304923409545629,1,0,0]
[6613,"EPA-DCAL-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.5200582817033161,0.004725800997352176,0.008753955887745397,0.03145290545172816,1,0,0]
[6614,"EPA-TCAM-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.49709727039605733,0.001109331147589051,9.5017580303403786E-4,0.026847391114297823,1,0,0]
[6615,"EPA-JLIB-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.7496533506444757,0.002743462567078175,0.01484010444123093,0.04222549707824183,1,0,0]
[6622,"EPA-DCAL-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.48547571463200473,0.003823456247089384,0.01115413610204568,0.02889809092329095,1,0,0]
[6623,"EPA-TCAM-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.2760424005106028,9.3784408585028875E-4,9.5714752798828741E-4,0.01510751964199255,1,0,0]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.7316498588734244,0.002160484143602414,0.004837452212176404,0.03959421844768203,1,0,0]
[6626,"EPA-JLIB-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.7779756320871114,0.005076926072587469,0.017815631715239654,0.04587673190326542,1,0,0]
[6627,"EPA-FFOC-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.7057426414119606,2.4968919927454113E-3,9.3515017597013564E-4,0.03855723162790145,1,0,0]
[6628,"EPA-SOUT-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.3365541477049484,0.011790038751068424,3.1845346069502437E-3,0.028169234565743502,1,0,0]
[6629,"EPA-TCAM-P3-1-T3","NMOG, g/mi",0.27364391781182734,8.8291296303999185E-4,4.8851344903476628E-4,0.014894447337314548,1,0,0]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.5078890990888364,0.005902262829625115,0,0.03161814680352323,1,0,0]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.4220757767753033,3.6292368269529155E-3,8.3923686176346109E-4,0.024871081178704183,1,0,0]
[6648,"EPA-SOUT-P3-8-T3","NMOG, g/mi",0.27984694947612576,0.012615279845332268,0.005765990026633907,0.025921542197565314,1,0,0]
[6653,"EPA-TSIE-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.5163988453484539,3.2441120246821647E-3,0,0.02997046836904322,1,0,0]
[6654,"EPA-TCAM-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.3368605655608146,2.8962275123909018E-3,1.3490408418651194E-3,0.020316880204229004,1,0,0]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.34789607271523665,2.3692130064364575E-3,1.4359753045215594E-3,0.02022384659434912,1,1,1]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.48422071800735517,0.011423232413148505,5.4972377414582545E-3,0.035599040452499245,1,0,0]
[6675,"EPA-SOUT-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.37194172775606243,0.011889853023891304,0.006435230482830017,0.030007625852162077,1,0,0]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.197085678260944,2.2372123696084894E-3,0.004715123712074948,0.012479789346167383,1,0,0]
[6677,"EPA-TSIE-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.3809751969672538,1.0248710083447764E-3,0,0.020778574666122936,1,0,0]
[6678,"EPA-HCIV-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.2935346415765525,1.6143956802199117E-3,2.2539881283181085E-3,0.016891955992499215,1,0,0]
[6680,"EPA-FFOC-P3-4-T3","NMOG, g/mi",0.44321709532929243,2.0052923054203497E-3,0.004071076917979447,0.024937448726817676,1,0,0]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","NMOG, g/mi",0.36868392801247624,1.4719998088903907E-3,0.010141184689776518,0.021153400523104972,1,0,0]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.6880893357517285,0.012073437857729042,7.1494562982188335E-3,0.047091981639716486,1,0,0]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.20930875636665985,3.0235882452091581E-4,3.41465125917086E-4,0.011178275626148058,1,0,0]
[6704,"EPA-DCAL-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.7567941564851084,3.9648842835616135E-3,0.016599967488047037,0.043376061982012985,1,0,0]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.48455634335873926,2.6790270778528644E-3,0.011430993362383955,0.028310917044508912,1,0,0]
[6708,"EPA-SOUT-P3-31-T3","NMOG, g/mi",0.43946362833697894,0.012860298918541097,4.508540643332868E-3,0.034623433007665835,1,0,0]
[6709,"EPA-NALT-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.6088042935801213,0.00963676469471161,0.00588868330143803,0.04006448912144027,1,0,0]
[6710,"EPA-HODY-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.1973119104011718,4.6895163994705238E-4,0,0.010731056071409208,1,0,0]
[6711,"EPA-DCAL-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.7056293041005527,0.005060929030995,0.027341512375263007,0.04255446019726514,1,0,0]
[6712,"EPA-JLIB-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.49765432194585013,0.004346705348589786,0.008316659364173473,0.03027773061952515,1,0,0]
[6716,"EPA-FFOC-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.1640993994949938,0.00217993652306021,3.8761885993995396E-3,0.010700724899785016,1,0,0]
[6743,"EPA-TSIE-P3-11-T3","NMOG, g/mi",0.36970892354280516,9.3288071468563465E-4,0,0.019922247592572977,1,0,0]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.2319027395033064,0.001768362378504939,2.2590113891813473E-3,0.0138020889450202,1,1,1]
[6745,"EPA-SOUT-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.7319755168266725,0.016340415865255184,0.007815619679099217,0.0531238841230552,1,0,0]
[6746,"EPA-CSIL-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.5106149303928499,0.01649211621250752,0.01493992659836065,0.04224161287771214,1,0,0]
[6749,"EPA-HCIV-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.2110230770146756,3.890422652668305E-3,0.002918678360924571,0.014667013401099986,1,0,0]
[6750,"EPA-SOUT-P3-5-T2","NMOG, g/mi",1.3421298403649566,0.023416086272071982,3.2668478034789308E-3,0.08982272415440447,1,0,0]
[6751,"EPA-FFOC-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.15142000047779236,0.003008748318380329,0.005601780580188167,0.010835973137693116,1,0,0]
[6752,"EPA-CSIL-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.45451408815880745,0.019390065352094542,0.02224112385449013,0.042262013441886626,1,0,0]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.46094190317575523,0.012677334630598633,0.007449797475948821,0.035495051613021356,1,0,0]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.5262201214053589,0.003405043540456451,0.0091405743525739,0.03070977522112564,1,0,0]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.34700308814620007,0.012699905925282017,0.007651500717751969,0.02977452146669661,1,0,0]
[6772,"EPA-NALT-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.4837109547849005,0.01066459865335884,0.005041864932947678,0.03501755202353454,1,0,0]
[6773,"EPA-FFOC-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.32475286900511724,3.2433732012331204E-3,0.006518964587480793,0.020043015467116954,1,0,0]
[6774,"EPA-SOUT-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.34638801326042934,0.012612482856399083,0.0032977272706428,0.029350192587517455,1,0,0]
[6803,"EPA-SOUT-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.5059486197018009,0.013601416546518575,0.003972466042598547,0.038452697916615104,1,0,0]
[6805,"EPA-FFOC-P3-13-T3","NMOG, g/mi",0.3000988308662973,2.5281158680923246E-3,5.8047264571769565E-3,0.018003626536302258,1,0,0]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.860455856577978,1.6011667062065485E-3,2.3725350882720358E-3,0.04548696943000934,1,0,0]
[6807,"EPA-CCOB-P3-8EP-T1","NMOG, g/mi",0.3626076257200783,1.0621446427703642E-3,0.010740380394692018,0.020542251008526902,1,0,0]
[6808,"EPA-NALT-P3-15EP-T1","NMOG, g/mi",0.3742093811164791,0.00869621839938965,5.32803385989262E-3,0.027477970690917893,1,0,0]
[6816,"EPA-SOUT-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.5586066772582424,0.01525737444447172,0.002130671430169975,0.04265011464257689,1,0,0]
[6817,"EPA-DCAL-P3-8EP-T1","NMOG, g/mi",0.4377332663027209,3.6780566102472007E-3,0.012793931495498229,0.02664157507533746,1,0,0]
[6818,"EPA-TCAM-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.8787889389833982,2.2372583239855972E-3,1.9774738004033022E-3,0.04783562210443107,1,0,0]
[6819,"EPA-CCOB-P3-8EP-T2","NMOG, g/mi",0.3386079281402152,1.1655343372073714E-3,0.004827737313255743,0.01903113735850537,1,0,0]
[6820,"EPA-NALT-P3-15EP-T2","NMOG, g/mi",0.4065314849848637,0.008257044502839928,4.065839844113954E-3,0.028810091607780437,1,0,0]
[6832,"EPA-HODY-P3-9EP-T1","NMOG, g/mi",0.146798449395897,2.9270079812469043E-4,0,0.007877112951261384,1,0,0]
[6833,"EPA-DCAL-P3-8EP-T2","NMOG, g/mi",0.4459591100620147,3.2888179867625205E-3,0.01921757299941462,0.026920799024031595,1,0,0]
[6834,"EPA-JLIB-P3-2EP-T1","NMOG, g/mi",0.5746551006248659,5.4386611534487355E-3,0.011781876783656602,0.03542284880115732,1,0,0]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.32814317253353753,0.013520608156423234,0.009698806263039107,0.02966110711111626,1,1,1]
[6842,"EPA-SOUT-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.25556398676236375,0.010723565518123328,0.007351384565611638,0.023116528723020516,1,0,0]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.16962443796421256,2.8459547355792385E-3,5.7356476415416375E-3,0.01166720653225447,1,0,0]
[6844,"EPA-HODY-P3-9EP-T2","NMOG, g/mi",0.18243887091003277,1.0392633612747045E-3,0,0.0104077789623851,1,0,0]
[6845,"EPA-JLIB-P3-2EP-T2","NMOG, g/mi",0.5722324129212222,0.005696513470045333,0.017049598538436374,0.03590954486716984,1,0,0]
[6846,"EPA-CSIL-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.31536249378671116,0.016694210457324013,0.010463769558500558,0.031724958388053365,1,0,0]
[6847,"EPA-SOUT-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.28224746107963666,0.012242604455515897,0.005214539813354272,0.025713325029243315,1,0,0]
[6848,"EPA-FFOC-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.18573501353440772,2.6706236652202947E-3,0.00439060011325901,0.012203814442917049,1,0,0]
[6864,"EPA-TSIE-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.503928106940275,1.2365119086607233E-3,1.3260821147264388E-3,0.02720626135861518,1,0,0]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.5222959315511693,1.7901063198939903E-3,2.0169138413996986E-3,0.028637320546648068,1,0,0]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.14373576898519946,2.1622039044136175E-3,3.2767355086692545E-3,0.00951659350046815,1,0,0]
[6867,"EPA-SOUT-P3-20-T3","NMOG, g/mi",0.3031641252147233,0.010381145973517905,0.004024804384820325,0.025314536091157944,1,0,0]
[6871,"EPA-TSIE-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.3472336915227897,0.001049175774141106,0,0.019025722741273978,1,0,0]
[6872,"EPA-TCAM-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.7234719876111474,2.0860235055902916E-3,2.1131870111490677E-3,0.039580626611840274,0,0,0]
[6873,"EPA-FFOC-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.11644170803340957,1.1723299903715848E-3,0.004583465249423544,0.00730329484217931,1,0,0]
[6885,"EPA-HCIV-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.18738442957385354,1.4957599728688468E-3,1.9631750504234E-3,0.01118541473494372,0,0,0]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","NMOG, g/mi",0.2704601421038326,5.0494709625364574E-4,0,0.01452084250168057,1,0,0]
[6887,"EPA-CSIL-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.3967789607371403,0.016189384834834956,0.010720417456976241,0.035629796329467237,1,0,0]
[6895,"EPA-SOUT-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.3575258100068799,0.012949965964858161,0.003698197298745519,0.03034948935828107,1,0,0]
[6896,"EPA-FFOC-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.1398276024249111,2.5801027153040507E-3,0.013012400317597409,0.010353344303432481,1,0,0]
[6897,"EPA-HCIV-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.1902525998060022,1.4366396637301975E-3,1.5548716408832635E-3,0.011266760653770743,1,0,0]
[6898,"EPA-CSIL-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.4144074846829322,0.01678074091551031,0.016682167985258657,0.03758830292757289,1,0,0]
[6900,"EPA-SOUT-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.3572192116007098,0.016696170388163133,5.283671677197602E-3,0.03350367483762687,1,0,0]
[6901,"EPA-FFOC-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.11938006519500916,0.003411024546356622,0.004167336368817613,0.00943283373850392,1,0,0]
[6935,"EPA-HCIV-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.29680344798902164,0.002134697096596775,4.554603891914877E-3,0.01753107098331661,1,0,0]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.36107486246589515,6.4772983949979552E-4,0,0.019287826176960208,1,0,0]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.9147356487716176,0.017742385543296674,0.006720509976318426,0.06320691620601288,1,0,0]
[6938,"EPA-FFOC-P3-14MP-T1","NMOG, g/mi",0.15655462496582917,3.1599977731793702E-3,0.006900715633682471,0.011318851127668748,1,0,0]
[6939,"EPA-TCAM-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.8817439113816825,1.5784543133106291E-3,0.001665945465076412,0.04715543758000471,1,0,0]
[6945,"EPA-SOUT-P3-27-T2","NMOG, g/mi",1.3961282742887724,0.021407347656603473,0.005403482115164185,0.09140256962157982,1,0,0]
[6946,"EPA-HCIV-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.22956825292715866,2.2815639214809552E-3,0.005115704419491702,0.014330007034500327,1,0,0]
[6947,"EPA-TSIE-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.32508986321831135,0.000529405419238489,0,0.017334054392485327,1,0,0]
[6948,"EPA-FFOC-P3-14MP-T2","NMOG, g/mi",0.14817340873264911,2.7965953090365696E-3,0.007040079828159187,0.010510111075311865,1,0,0]
[6949,"EPA-TCAM-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.7243013822754565,1.3959542704485258E-3,9.0865090347330214E-4,0.038578783407897846,1,0,0]
[6963,"EPA-HODY-P3-22-T4","NMOG, g/mi",0.21446813368981457,5.860766762982013E-4,0,0.011710704763118291,1,0,0]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","NMOG, g/mi",0.8635128287350791,0.010757293909785682,0.00407944433943388,0.05382782508863293,0,0,0]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.3481326644933054,0.014966314579988114,0.01886071733000561,0.03256721753633294,1,1,1]
[6969,"EPA-SOUT-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.3029579589489553,0.011946042199954309,0.00806212580318337,0.02660127265861333,0,0,0]
[6970,"EPA-CSIL-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.3947958990381232,0.017769103620108816,0.02405364923836454,0.037571680946555636,1,0,0]
[6988,"EPA-SOUT-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.3738435473616674,0.013203498134780622,0.007754661135311847,0.03149065485570774,1,0,0]
[6989,"EPA-FFOC-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.47325237882311444,3.4028171497122793E-3,0.012641909668431003,0.02820897910474936,1,0,0]
[6990,"EPA-HCIV-P3-12EP-T1","NMOG, g/mi",0.1679004582569772,1.6105904816318569E-3,1.5880943880475279E-3,0.010302186834306018,1,0,0]
[6991,"EPA-TSIE-P3-15EP-T1","NMOG, g/mi",0.4113418031164395,0,0,0.0212518915707337,1,0,0]
[6992,"EPA-CSIL-P3-9EP-T1","NMOG, g/mi",0.3675260386292857,0.012741024175151385,0.011946284026857004,0.031224121062831088,1,0,0]
[6997,"EPA-FFOC-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.3490464405167417,0.002438587566415298,0.007480265350886117,0.020704864646439367,1,0,0]
[6998,"EPA-HCIV-P3-12EP-T2","NMOG, g/mi",0.1546808806764259,1.6976825925025597E-3,1.3467175617202704E-3,9.606283324506049E-3,1,0,0]
[6999,"EPA-TSIE-P3-15EP-T2","NMOG, g/mi",0.4236360126966303,0,0,0.021940480512662484,1,0,0]
[7000,"EPA-CSIL-P3-9EP-T2","NMOG, g/mi",0.3513121171576687,0.014983983246950485,0.01721697500988879,0.032661994185187025,1,0,0]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.3229853489653482,0.013967445708103448,0.012276625198425293,0.030002553638836922,1,1,1]
[7018,"EPA-TCAM-P3-9EP-T1","NMOG, g/mi",0.7841736585262574,3.0682418051149467E-3,3.1927850787588762E-3,0.04383455323732969,1,0,0]
[7019,"EPA-F150-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.5286221872816075,0.03848070294769238,0.0503299372033914,0.06505944546144997,1,0,0]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.2888393010028617,0.003377295939112291,3.558746049144927E-5,0.01788163504826128,1,1,1]
[7027,"EPA-TCAM-P3-9EP-T2","NMOG, g/mi",0.32537820759106323,3.5118336811748798E-3,0,0.019866960897538366,1,0,0]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.26750249050970715,0.010142595927346088,1.7566901357825193E-3,0.022755340420291585,1,0,0]
[7029,"EPA-CIMP-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.3570323239585008,0.017373292686335307,0.005552709986605602,0.03435665599900281,1,0,0]
[7030,"EPA-F150-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.578872314779025,0.04198842118989329,0.064782424483751,0.07192387056843713,1,0,0]
[7034,"EPA-SOUT-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.2779080968791083,0.011789718792900535,1.7474680563262061E-3,0.024951433446823292,1,0,0]
[7035,"EPA-TCOR-P3-31-T3","NMOG, g/mi",0.4087625477302803,3.779655999550166E-3,0,0.02439426308198363,1,0,0]
[7036,"EPA-TCAM-P3-9EP-T3","NMOG, g/mi",0.3120179480395051,0.001515818459918549,0,0.01758908648436241,1,0,0]
[7052,"EPA-FFOC-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.1382665618735809,3.3455880197759327E-3,0.007252815814091968,0.010627572485487248,1,0,0]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.2514400871373375,0.014171981127870414,0.004445070260998747,0.025796106756390852,0,0,0]
[7068,"EPA-CIMP-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.37170947634299295,0.008960097449885083,0.011784342725872464,0.027981352774330233,1,0,0]
[7069,"EPA-TCOR-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.42967005602000025,0.004166605349758252,1.1189861096196556E-3,0.026198294223285044,1,0,0]
[7080,"EPA-CIMP-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.3711935457646912,9.760079237838731E-3,0.006622187701589234,0.02836925724596414,1,0,0]
[7081,"EPA-TCOR-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.6457722466664705,3.0095581694609278E-3,0.000562681288940666,0.03645785180836637,1,0,0]
[7082,"EPA-F150-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.6699645719601319,0.037141791409800694,0.04899373843490834,0.07089357270861647,1,0,0]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.6793243941244279,0.013538379453309957,0.012181678094091325,0.047965016806687286,1,0,0]
[7087,"EPA-F150-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.670749094052357,0.03971828848145716,0.07280890482679359,0.07487308200218237,1,0,0]
[7088,"EPA-FEXP-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.7207444474698537,0.011398846976793888,0.006526233624549791,0.04793069670271784,1,0,0]
[7131,"EPA-TCOR-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.16682751257701112,1.3463530603180609E-3,0,0.010144409426065414,1,0,0]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.7656253267509512,0.03726351102995463,0.07277911485936037,0.07776481073864022,1,1,1]
[7140,"EPA-TCOR-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.1843083597922647,0.002341971342686076,0,0.011686664274217162,1,0,0]
[7141,"EPA-CIMP-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.2955533173605041,0.01374264533217776,0.00927854903636517,0.028113820161920607,1,0,0]
[7142,"EPA-F150-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.5981515386186559,0.031087928871908845,0.06915640014429067,0.06332202756886497,1,0,0]
[7152,"EPA-SOUT-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.21400358303943945,0.009897403358854627,0.004606519451456212,0.020145499612037824,1,0,0]
[7153,"EPA-FFOC-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.10922105756497003,1.7762288139291087E-3,1.6507369710339556E-3,0.007399374794846748,1,0,0]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","NMOG, g/mi",0.3845306827942882,0.000904088544670821,1.4949585654478908E-3,0.02088244082431664,1,0,0]
[7170,"EPA-CIMP-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.3084808123010442,0.008660617843719794,0.013212433028558028,0.02448668115532609,1,0,0]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.18666579799114683,1.5428876023021467E-3,0.001707801047833093,0.01128164252645105,1,1,1]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.3505244537207368,0.04376442666645332,0.056937526795678976,0.06080930634563837,1,1,1]
[7177,"EPA-CIMP-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.33939227432070285,0.012433925189480147,0.00940311392468425,0.029178906960409156,1,0,0]
[7178,"EPA-TCOR-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.19665484676243902,3.1563972445560248E-3,6.9595810127181515E-4,0.013017631550253289,1,0,0]
[7179,"EPA-F150-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.36957418050680313,0.04157492900669218,0.06666286160993062,0.06037480549333736,1,0,0]
[7194,"EPA-SOUT-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.24888035618398516,0.007480408751984047,3.262990558391232E-3,0.019718075527730253,1,0,0]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.48808053316411837,3.2387166389446064E-3,0.009669614015869308,0.028878371028196816,1,0,0]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","NMOG, g/mi",0.6203249974630592,8.8020376870418047E-4,0,0.03289884872750161,1,0,0]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","NMOG, g/mi",0.4475154657380322,0.018331589783144593,0.01684703476671724,0.04069451682438858,1,1,1]
[7203,"EPA-SOUT-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.30269884686312304,0.010047318640830034,0.005618904419029331,0.024876182283631337,1,0,0]
[7204,"EPA-FFOC-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.2971075203439261,0.003212867782681099,0.005228876919901535,0.018686604044039042,1,0,0]
[7205,"EPA-TCOR-P3-6-T3","NMOG, g/mi",0.4943566483590429,0.002837282189321122,8.1983663885051546E-4,0.028502809399614373,1,0,0]
[7206,"EPA-CIMP-P3-24-T3","NMOG, g/mi",0.3487344812016347,0.01975063101458667,0.010854569962439142,0.03614235807457546,1,0,0]
[7207,"EPA-F150-P3-6-T3","NMOG, g/mi",0.35076238464262793,0.05122137765469625,0.0625090990160138,0.06770532627923963,1,0,0]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.4375106209622437,0.005738261990910584,3.6054387991799677E-3,0.0280770976327064,1,1,1]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.3902970922135669,0.015703054454098902,0.007741083668173348,0.034477425704089674,1,1,1]
[7247,"EPA-TCOR-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.23044672757048973,1.0166938443132425E-3,0.002592535456958619,0.013166352627989847,1,0,0]
[7248,"EPA-CIMP-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.34287278587400566,0.012219640826499957,7.959984379414772E-3,0.02909142371460168,1,0,0]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","NMOG, g/mi",0.3418330619934579,6.6301163521626351E-4,0.009532304153967018,0.019101640478684036,1,0,0]
[7257,"EPA-FFOC-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.11323286545026268,1.3999388168840867E-3,0.004336156370064529,7.368444632848835E-3,1,0,0]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","NMOG, g/mi",0.37524498152180025,1.3221967528004106E-3,0.016458347619766108,0.021874903274476647,1,0,0]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","NMOG, g/mi",0.21958547227485434,2.3196514441042207E-3,0.001344650553614971,0.01349565989575316,1,1,1]
[7260,"EPA-F150-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.41528177883463846,0.04332843029311677,0.07144136136082321,0.06461758705138591,1,0,0]
[7275,"EPA-FFOC-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.14254794145408461,1.9139546332050863E-3,3.9175136117044415E-3,0.009343395022040337,1,0,0]
[7276,"EPA-SOUT-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.29745698819360544,0.01079846410425377,0.004481657027816732,0.02527991900586328,1,0,0]
[7278,"EPA-F150-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.40939639248997883,0.04610243838382433,0.10854149360425604,0.06912895965920302,1,0,0]
[7280,"EPA-SOUT-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.3197436480155636,0.015398686687409908,0.007509556798676026,0.03062073700208918,1,0,0]
[7281,"EPA-FEXP-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.6679415853347619,0.00835694403313189,0.012186671611136317,0.04326734691559045,1,0,0]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.3256178267282777,0.004401719619950469,6.7466403774679891E-4,0.020695458005535523,1,1,1]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.40832373114874915,0.012983283828021741,0.011017904603105325,0.033234447696905825,1,1,1]
[7304,"EPA-F150-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.4892820036509777,0.04877552225031325,0.08430033203070875,0.07419017510739981,1,0,0]
[7309,"EPA-TCOR-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.32270993987328783,0.004018775153289364,1.0869677915718574E-3,0.02035363478673765,1,0,0]
[7310,"EPA-CIMP-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.4133118502544244,0.014488711875400998,0.005368970622171907,0.034741226128220073,1,0,0]
[7311,"EPA-F150-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.37903964650753097,0.0420492470545253,0.057155647713017656,0.06053858545090374,1,0,0]
[7312,"EPA-FEXP-P3-11-T3","NMOG, g/mi",0.6404527198933136,0.011432350009526955,0.019912754413413124,0.04508903468867241,1,0,0]
[7325,"EPA-FFOC-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.15188766477629018,0.002603356335177232,0.00370877199687628,0.010391311179568053,1,0,0]
[7326,"EPA-SOUT-P3-24MP-T1","NMOG, g/mi",0.2330202838611463,0.013010294268878989,0.004177251215769147,0.023811025857138363,1,0,0]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","NMOG, g/mi",0.3724248490120925,0.016877184206096633,0.02054476584303033,0.035657333382994455,1,1,1]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","NMOG, g/mi",1.3075968190097518,0.03552771519427791,0.063757786826562,0.1033881203688038,1,1,1]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.29155161008751795,0.016680786498455325,0.01065580071065166,0.03045342343322689,1,1,1]
[7343,"EPA-FFOC-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.16396009727942829,0.004395600424501263,0.004776888168274833,0.012672809189149902,1,0,0]
[7344,"EPA-SOUT-P3-24MP-T2","NMOG, g/mi",0.2972616235850411,0.014417176952006547,0.007695751068587315,0.028620520743790845,1,0,0]
[7345,"EPA-TCOR-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.43336983212863983,3.1602731549802057E-3,2.2904159482954904E-3,0.025388183466800173,1,0,0]
[7351,"EPA-TCOR-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.4168988041843353,0.004093080473501158,0.002915459253465785,0.02547968472938383,1,0,0]
[7352,"EPA-CIMP-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.28652218470503343,0.011936856566018112,9.785821838386442E-3,0.02619049978478344,1,0,0]
[7353,"EPA-F150-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.502176405742066,0.0397055516213782,0.05972795066196861,0.06508451031472579,1,0,0]
[7373,"EPA-TCOR-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.19113674265911143,3.8890386049947774E-3,0.003509773673231571,0.013557289809917238,1,0,0]
[7374,"EPA-CIMP-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.4387881782131461,0.008443520640728005,0.007303850836339517,0.030575656184265426,1,0,0]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.5734287164470133,0.04220268479797224,0.10709389914035994,0.07430161579938499,1,1,1]
[7387,"EPA-TCOR-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.5162974397830568,1.8267524716916817E-3,1.2011045788114598E-3,0.02842105964524252,1,0,0]
[7388,"EPA-CIMP-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.42484573181904356,0.013026097898921948,0.005703243189561786,0.033870450514252616,1,0,0]
[7389,"EPA-F150-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.47368391730157944,0.04324017273948717,0.08435794485485355,0.06833467321174486,1,0,0]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.16623425079242976,0.01396259915757946,0.006845488262555723,0.02141760274281975,0,0,0]
[7429,"EPA-SOUT-P3-6-T2","NMOG, g/mi",0.2662026953076214,0.014103143037283985,0.005785927411164894,0.026654463986609103,1,0,0]
[7430,"EPA-TCOR-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.4491651799642479,0.002536399408901147,7.9680321226802955E-4,0.025752704210472058,1,0,0]
[7431,"EPA-CIMP-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.4272758914870797,0.012678321525178055,0.007650532438471055,0.033952359342903,1,0,0]
[7432,"EPA-TCOR-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.26879349577532036,2.8543500144473854E-3,9.0066616438037959E-4,0.016640610937143755,1,0,0]
[7433,"EPA-CIMP-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.43638618322175426,0.008841911725636408,0.008011129390087522,0.031048534682415967,1,0,0]
[7460,"EPA-TCOR-P3-27-T1","NMOG, g/mi",0.46730444130096394,2.886936795647708E-3,8.030731092851808E-4,0.027167522570659672,1,0,0]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.41693846586551936,0.012151311300433005,0.005502093673773889,0.03275247541714329,1,1,1]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.35516911483765784,0.031146916366662728,0.034246032451521864,0.04817862594777002,1,1,1]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.4636289620421481,0.002889019047474737,2.75727400287355e-05,0.026967319474953864,1,1,1]
[7473,"EPA-CIMP-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.3976885455470396,0.011983633689333148,0.010046374683731985,0.03193280179632457,1,0,0]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.5849155720163713,0.003656841634350466,0.019067952850809377,0.03492323270728844,1,0,0]
[7483,"EPA-FEXP-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.5226699581315164,0.005654150591866125,0.018039488639240438,0.033245347480009964,1,0,0]
[7484,"EPA-F150-P3-23-T3","NMOG, g/mi",0.3263523015738819,0.03715411210320231,0.047905749956677846,0.05283198116997993,1,0,0]
[7495,"EPA-TCOR-P3-24-T3","NMOG, g/mi",0.37357035882167466,0.002517811242173032,6.729117289171728E-3,0.02227463408637562,1,0,0]
[7496,"EPA-CIMP-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.37057572965575963,0.012835239186206746,0.014551259297402672,0.03169962644690668,1,1,1]
[7497,"EPA-FFOC-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.3329855705056864,0.005688041005560831,0.004150030178291479,0.022666549340106885,1,0,0]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.61278427398326,0.02809420791872553,0.028740485263065385,0.05827987367980511,1,1,1]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.40070634960241835,0.020156368326699033,0.01956523031507556,0.03997384735637146,1,1,1]
[7503,"EPA-FFOC-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.43427684866177696,0.01235325233454695,0.014180466050174713,0.034389925851644104,1,0,0]
[7524,"EPA-TCOR-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.545684908378374,0.003028441342942206,2.3537997500990703E-3,0.03135503779004203,1,0,0]
[7525,"EPA-CIMP-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.40741481026300697,0.008634728326248295,0.007286212694040849,0.02933465245042495,1,0,0]
[7526,"EPA-HCIV-P3-14-T4","NMOG, g/mi",0.23324347267093654,3.7281127503594174E-3,0.003853837026974746,0.015676533991457905,1,0,0]
[7527,"EPA-F150-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.5969793190287688,0.03611086688351975,0.02793993089778199,0.06468672494631587,1,0,0]
[7538,"EPA-TCOR-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.43154187029972463,3.66159373121803E-3,1.8225611878790408E-3,0.02579761394497471,1,0,0]
[7539,"EPA-CIMP-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.3683181595981541,0.011408621887153397,0.014229139816493023,0.030314057880923385,1,0,0]
[7540,"EPA-HODY-P3-12-T3","NMOG, g/mi",0.206286792113066,1.0506957028255934E-3,0,0.01172008094219887,1,0,0]
[7541,"EPA-HCIV-P3-14-T5","NMOG, g/mi",0.24744219958024788,2.0787736912335954E-3,0.004437118991547735,0.015046318086564077,1,0,0]
[7542,"EPA-FEXP-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.7682994496267298,0.006348449685735715,0.010444351773444334,0.04616516573817473,1,0,0]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","NMOG, g/mi",0.4588081396308954,1.5452628213649977E-3,0,0.02531226752958697,1,0,0]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.2299372441228019,0.008286285260845721,5.0911170512527E-3,0.019632014845858657,1,0,0]
[7558,"EPA-FFOC-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.19802236948906687,2.2192603172817866E-3,3.7362069574077136E-3,0.012501357595669853,1,0,0]
[7559,"EPA-FEXP-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.7816708842513018,0.00763494089730868,0.019658975762111664,0.04887514830022383,1,0,0]
[7575,"EPA-TCOR-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.2739859045747943,3.0923032407019495E-3,1.0153656244752175E-3,0.016886362977661773,1,0,0]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.3431268059176458,0.011963329472274376,6.4953308961157455E-3,0.028866977314611564,1,1,1]
[7577,"EPA-FFOC-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.21414609255517061,0.00428124013016624,4.0503844351128275E-3,0.015111034235049921,1,0,0]
[7578,"EPA-SOUT-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.2995468186873173,0.011940381985401623,4.8662011701151725E-3,0.026410726840111764,1,0,0]
[7579,"EPA-F150-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.639089571100654,0.03914101677213234,0.061379375016842576,0.07197424479582254,1,0,0]
[7582,"EPA-TCOR-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.5298590149116007,3.960635300923103E-3,1.5798652287208864E-3,0.031174894261850127,1,0,0]
[7583,"EPA-CIMP-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.36812383704809304,0.010556966383675469,0.009571788647103757,0.029120270166986977,1,0,0]
[7584,"EPA-FFOC-P3-11-T3","NMOG, g/mi",0.19382530518506075,2.2287475204915055E-3,2.5145474327313636E-3,0.012149632480522974,1,0,0]
[7585,"EPA-F150-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.5471302897950167,0.04099858811227669,0.05899921457863319,0.06860203906126351,1,0,0]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.46364113689864883,0.03191852933620997,0.03992248656194467,0.05488216088430712,1,1,1]
[7606,"EPA-TCOR-P3-12-T3","NMOG, g/mi",0.5362259051457383,0.004891342021840053,3.0007638555476124E-3,0.032477233335224245,1,0,0]
[7607,"EPA-CIMP-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.37009646664514734,0.012114457493098455,0.02303770364132561,0.03154207245318898,1,0,0]
[7613,"EPA-CIMP-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.31828767402136326,0.015699676273637952,0.012238374538243082,0.0312261105960272,1,0,0]
[7614,"EPA-F150-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.466263704569262,0.035625103707014875,0.052376673371951975,0.05912561232373666,1,0,0]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.2229925919805371,2.7325901941605045E-3,0.006761450853513403,0.014493599230078914,1,1,1]
[7633,"EPA-SOUT-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.20688133956996307,0.009003126163829197,8.102941937501603E-3,0.019308745926428506,1,0,0]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","NMOG, g/mi",0.37036424148805164,0.001038075893868333,2.4074679597081063E-3,0.02014669954201015,1,0,0]
[7635,"EPA-FFOC-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.19964039972137718,0.00284344029810658,0.008240507071654076,0.01335806481780867,1,0,0]
[7644,"EPA-TCOR-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.2607426196498784,0.002325282571010637,3.2345594398826495E-3,0.015744688040986953,1,0,0]
[7645,"EPA-CIMP-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.40620800065713747,0.007673743821374119,0.018549955855777164,0.029052811705026185,1,0,0]
[7646,"EPA-SOUT-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.22291573044023066,0.013302587833813367,3.6882055665821067E-3,0.023435434230797858,1,0,0]
[7647,"EPA-FFOC-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.19088249790288134,0.002527744141873013,0.005352761643708079,0.012457931688263374,1,0,0]
[7648,"EPA-F150-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.5752303681074037,0.031936576480363965,0.0876622129905823,0.06387068410211236,1,0,0]
[7649,"EPA-CIMP-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.3731581477304009,0.012141391635568082,0.009170764846792443,0.030670981109087427,1,0,0]
[7650,"EPA-F150-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.5037677974107454,0.04637830371380561,0.040946368939944314,0.06973263972527292,1,0,0]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.5410208604505267,0.004245005351031234,2.3651915509757945E-3,0.03226681546946511,1,1,1]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.38776153467903135,0.03173156016485353,0.07237915618190663,0.05305202274010697,1,1,1]
[7675,"EPA-CIMP-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.46528634420247633,0.014652071647141685,0.005964924405251171,0.037635372055672404,1,0,0]
[7685,"EPA-TCOR-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.47127166105799445,0.003110492186659708,1.4912232014488162E-3,0.027287020008144487,1,0,0]
[7686,"EPA-CIMP-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.460950135096763,0.01110541129966679,0.011711484008568645,0.03441276302408164,1,0,0]
[7687,"EPA-FFOC-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.19057465508542573,3.6974879531092787E-3,0.007243625282957682,0.01375515542478399,0,0,0]
[7688,"EPA-SOUT-P3-2-T1","NMOG, g/mi",1.2432498815864066,0.024905659859634183,3.5522383479307737E-3,0.08710723371156423,1,0,0]
[7689,"EPA-F150-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.44232405023281257,0.034110728681835865,0.08167717500656778,0.05852917592295653,1,0,0]
[7698,"EPA-FFOC-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.17598114593531858,0.003960313975596338,0.011210481977269727,0.013379557299881075,0,0,0]
[7699,"EPA-SOUT-P3-2-T2","NMOG, g/mi",1.2784133581349706,0.023012403063128583,0.00548198440835075,0.08658513824121203,1,0,0]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.27831462668085083,1.9960035818972965E-3,7.8363731082607083E-4,0.01627555968918953,1,1,1]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.4395693411945864,0.014276919671352702,0.011952707029078946,0.03611837790505509,1,1,1]
[7716,"EPA-F150-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.5193209976248329,0.028810218697350932,0.026439692260766014,0.054000607321613305,1,0,0]
[7720,"EPA-TCOR-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.4281612264218826,0.002505748949765577,0.00228703950788336,0.02450763197335014,1,0,0]
[7721,"EPA-CIMP-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.4508058106980772,0.013392610041599012,0.006140472690270916,0.03567912881581032,1,0,0]
[7722,"EPA-F150-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.465931431755542,0.03215048801433063,0.03523096776723626,0.05487768095980021,1,0,0]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.5685649575603865,0.03628137560293261,0.04796905767727367,0.06481915315673259,1,1,1]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.19618975469068153,0.002410500137255055,7.8049276768572871E-4,0.012427533093618761,1,1,1]
[7748,"EPA-CIMP-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.40918943523058726,7.5087701678113695E-3,0.004817870459385568,0.02827309655775275,1,0,0]
[7762,"EPA-F150-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.4361138221442348,0.038114749062761376,0.054019505208895716,0.05982686190975109,1,0,0]
[7764,"EPA-CIMP-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.4194942656636999,0.007824676791924279,7.0528639754795786E-3,0.02909478869623013,1,0,0]
[7765,"EPA-TCOR-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.1977063123863929,0.002334670296781397,5.6245426325355946E-4,0.012452292713738615,1,0,0]
[7766,"EPA-FFOC-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.1382878587454936,2.1779414773647264E-3,4.1567125831755355E-3,0.009407372906212168,1,0,0]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","NMOG, g/mi",0.4265740612776459,0.005163195401723076,0.006962760140792004,0.02709439152781371,1,0,0]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","NMOG, g/mi",0.3114195755269809,1.6021765353881811E-3,2.6654855861200327E-3,0.017905378336820866,1,1,1]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.25612214243809395,0.011348839556968748,0.008397774362769565,0.023825614901211524,1,0,0]
[7780,"EPA-FFOC-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.15919342811049841,0.002781477100026757,0.007634935735699691,0.01130534830242805,1,0,0]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","NMOG, g/mi",0.29525524856257673,7.5933906952395987E-4,4.8233933357363793E-4,0.016064062255325442,1,0,0]
[7796,"EPA-TCOR-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.38592778598176547,3.6569074434984975E-3,4.7128982583250682E-4,0.023343063183510353,1,0,0]
[7797,"EPA-CIMP-P3-9MP-T1","NMOG, g/mi",0.353520070780791,0.020947693247539523,0.007845424149925099,0.03743541218867006,1,0,0]
[7798,"EPA-SOUT-P3-23-T3","NMOG, g/mi",0.2615961907123638,0.01655212854872012,0.004119549262865909,0.028426572361460806,1,0,0]
[7799,"EPA-F150-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.360638471065719,0.030175748734550843,0.0707984409390017,0.04995101409443255,1,0,0]
[7800,"EPA-F150-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.3317252218245387,0.03287089984528318,0.05745763795326313,0.050108800592325725,1,0,0]
[7801,"EPA-TCOR-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.22765796100661306,2.5443471323980797E-3,0.00052437557217589,0.014024313861473315,1,0,0]
[7802,"EPA-CIMP-P3-9MP-T2","NMOG, g/mi",0.38397722812154417,0.01951562151270414,0.011719649696443457,0.03783099368413691,1,0,0]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.47509683430949223,1.8088207800721872E-3,7.2909263879018956E-4,0.026203236048593308,1,1,1]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.36209165948707916,0.008995913561268972,0.014758411140328097,0.027821807486096157,1,1,1]
[7827,"EPA-F150-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.8540725514120836,0.03397755979930875,0.09086118282447544,0.08063364750438058,1,0,0]
[7842,"EPA-CIMP-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.3490564358559971,0.01582682485715387,0.021131961946287966,0.03357988449070558,1,0,0]
[7843,"EPA-FFOC-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.15702686098856444,2.2408630075867165E-3,4.4899854450004125E-3,0.01037107878852903,1,0,0]
[7844,"EPA-F150-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.7756554013114073,0.03324059243185572,0.07817751399381852,0.07480193804974872,1,0,0]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.5756641101872975,0.015919640567876658,0.005256520163250541,0.0441778162497565,1,0,0]
[7853,"EPA-FFOC-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.16239326415753577,3.3214100624335907E-3,3.3361515926688123E-3,0.011581200342151916,1,0,0]
[7863,"EPA-TCOR-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.5483794430593499,2.7186111289917757E-3,4.5958452385655262E-4,0.030971567745772383,1,0,0]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","NMOG, g/mi",0.47191454793002946,2.3606982919370145E-3,0.004370474767397445,0.02686790521401934,1,0,0]
[7865,"EPA-CIMP-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.48871036345454816,0.008604693637056984,0.008223075032488175,0.03352035362138882,1,0,0]
[7866,"EPA-SOUT-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.6149829544305027,0.01774747292214052,0.006880998079249484,0.048068453120421434,1,0,0]
[7867,"EPA-CIMP-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.49574425021509144,8.965582570270832E-3,0.014889381923163789,0.034677491456556166,1,0,0]
[7880,"EPA-TCOR-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.1892047186444668,1.8488821646830838E-3,2.27789685388938E-3,0.011528550546737645,1,0,0]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.46403994909800117,0.009383124565904387,5.6991023102697935E-3,0.032762930538385394,1,1,1]
[7882,"EPA-FEXP-P3-31-T3","NMOG, g/mi",0.7380600988895705,0.005019024220750273,0.010629582570053779,0.04339695825924564,1,0,0]
[7887,"EPA-TCOR-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.1780706425088212,2.3554766888282054E-3,1.1069306464759007E-3,0.011449777642822408,1,0,0]
[7888,"EPA-CIMP-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.43827850995059664,0.011595855345567996,0.006763680066369921,0.03350151395906835,1,0,0]
[7903,"EPA-HCIV-P3-21-T4","NMOG, g/mi",0.22653900321818143,1.6705415654856657E-3,0.001679298486526961,0.013257312185722995,1,0,0]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","NMOG, g/mi",0.8413994754689769,0.010890387217472845,5.3224063685018775E-3,0.05365065962742513,1,0,0]
[7905,"EPA-FFOC-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.08804509727808806,0.003270765864633642,0.006378298115708484,0.007916486804900832,1,0,0]
[7906,"EPA-SOUT-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.25268656106203774,0.014246580883352254,6.1640833133278896E-3,0.026154513896659865,1,0,0]
[7913,"EPA-TCOR-P3-2MP-T1","NMOG, g/mi",0.4369548028269081,2.9482857028855177E-3,1.863094088936882E-3,0.025478277184693126,1,0,0]
[7914,"EPA-CIMP-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.38614168551126304,0.00854950997964029,0.017294003316527577,0.028673107711995306,0,0,0]
[7915,"EPA-FFOC-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.08260133541265322,2.6781120836297917E-3,0.005054115802540435,6.9572296897403955E-3,1,0,0]
[7916,"EPA-SOUT-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.28930961719340614,0.012443805906408813,0.007846640484086644,0.02657376917093485,1,0,0]
[7917,"EPA-TCOR-P3-2MP-T2","NMOG, g/mi",0.258620510277481,0.002858625932735773,0.001337112190352263,0.01606120073316803,1,0,0]
[7918,"EPA-CIMP-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.4001704210659654,0.011882961910389383,0.011952517718771453,0.03216907206269516,1,0,0]
[7935,"EPA-TCOR-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.15022693403487905,1.7875790296434059E-3,0.00142758551050945,0.009376296450339836,1,0,0]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.35129858153579085,0.007554015817867597,0.007253427880225759,0.025730340875117438,1,0,0]
[7937,"EPA-F150-P3-5-T3","NMOG, g/mi",1.1167818950202586,0.03379274164807628,0.0719467295141818,0.09210333077243571,1,0,0]
[7943,"EPA-TCOR-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.17379446916070215,0.002392675544501707,1.1061828552955592E-3,0.011146091281588699,1,0,0]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","NMOG, g/mi",0.5992517465180028,0.005611732434875968,0.006172811649288126,0.036066671041687516,1,0,0]
[7945,"EPA-CIMP-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.33024655400242015,0.013663673203736928,0.010475280180021074,0.030021272721331448,0,0,0]
[7946,"EPA-F150-P3-5-T4","NMOG, g/mi",1.5233434990239403,0.03970013969775779,0.04720260573296142,0.11742059833463195,1,0,0]
[7955,"EPA-HCIV-P3-22-T3","NMOG, g/mi",0.22200585499193393,1.3122230456949152E-3,2.2055003353795843E-3,0.012981401724458781,1,0,0]
[7967,"EPA-TCOR-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.20714508355091682,0.002510863300020156,7.0202917792087265E-4,0.01308548329689439,1,0,0]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.5512935583205312,0.029759604802373652,0.04063303250706086,0.057684644394545126,1,1,1]
[7973,"EPA-TCOR-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.468513822218163,0.004866778784097457,1.1779917177599229E-3,0.028956905682437653,1,0,0]
[7974,"EPA-F150-P3-31-T2","NMOG, g/mi",0.6423194845352054,0.03604697738623054,0.06701043356621554,0.06963700823946362,1,0,0]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","NMOG, g/mi",0.4404984582336527,0.017469689958489024,0.008069057776004791,0.03849185785699451,0,0,0]
[7993,"EPA-F150-P3-15MP-T1","NMOG, g/mi",0.8165905203232299,0.03062862800778124,0.05882755596382095,0.07297444269928333,1,0,0]
[7995,"EPA-CIMP-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.5024546607326165,0.008533511596019389,0.009880966115920257,0.03441040204167346,1,0,0]
[8001,"EPA-CIMP-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.3396993368797924,0.013315753906925798,0.018511646995137278,0.030746178085690416,1,0,0]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","NMOG, g/mi",0.1431425628138391,1.5015757607008923E-3,0.003299568891028085,9.043705896904999E-3,1,0,0]
[8003,"EPA-TCOR-P3-1-T4","NMOG, g/mi",0.33721220089425363,1.9437708360489408E-3,0,0.019290492498841606,1,0,0]
[8004,"EPA-F150-P3-15MP-T2","NMOG, g/mi",0.7280802039955134,0.03504358534747092,0.07561964648339001,0.0736902495506193,1,0,0]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","NMOG, g/mi",0.618963363264833,0.005887946543465357,0.010637914364898174,0.03787765423928543,1,0,0]
[8015,"EPA-FFOC-P3-14EP-T2","NMOG, g/mi",0.15893734807924711,1.4642508639892474E-3,0.003488587889576092,0.009740747628240213,1,0,0]
[8016,"EPA-SOUT-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.247590061027638,0.009454265714526391,2.8927216554122006E-3,0.021329096328359536,1,0,0]
[8027,"EPA-TCOR-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.21441032569550814,0.002454745281122028,0,0.013410283452469345,1,0,0]
[8028,"EPA-CIMP-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.3684375202503881,0.009922435298493721,0.008413242907965945,0.028466290049915636,1,0,0]
[8029,"EPA-SOUT-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.24796758911046812,0.008741812555894459,0.004501415384415298,0.020847871895532125,1,0,0]
[8030,"EPA-F150-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.8163319267786036,0.025265027239679775,0.03826861927171726,0.066974363555869,1,0,0]
[8034,"EPA-CIMP-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.38306535992231044,0.007200398633731056,0.01423760992190817,0.027183344786013967,1,0,0]
[8035,"EPA-TCOR-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.21306917873079012,1.3534911437833232E-3,0,0.012199439361784463,1,0,0]
[8036,"EPA-FEXP-P3-25-T3","NMOG, g/mi",0.7150975765624815,3.5110771435455184E-3,6.5487834244322436E-3,0.040746351450207115,1,0,0]
[8037,"EPA-F150-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.8406637730393727,0.027354295611934663,0.060731355296906125,0.07135926966354822,1,0,0]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.6651349071215614,0.021669368578933784,0.032656654482545955,0.055763167350398345,1,1,1]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.41317172844357464,3.5760099434880375E-3,1.9681662783071307E-3,0.02490325849424341,1,1,1]
[8054,"EPA-CIMP-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.45494336169408583,0.012010245815378401,0.007908162521179287,0.034766677379099234,1,0,0]
[8058,"EPA-CIMP-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.35195133268353246,0.010425934426007278,0.008274011574404537,0.02796500215214526,1,0,0]
[8059,"EPA-TCOR-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.4117596516892443,3.4849854421364385E-3,1.5045297299936535E-3,0.024689684248939216,1,0,0]
[8060,"EPA-F150-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.6611958646983138,0.03293903492486934,0.029170213695053918,0.06488528857577042,1,0,0]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.18825490335599435,0.008885674755043003,0.003485493036316884,0.0179735034990002,1,0,0]
[8072,"EPA-FFOC-P3-21-T3","NMOG, g/mi",0.19992695170152944,1.2005177912332477E-3,0.003711723499022985,0.011704905733887725,1,0,0]
[8082,"EPA-TCOR-P3-30-T1","NMOG, g/mi",0.22696196548871778,2.3900385030356823E-3,1.1499595192440348E-3,0.013861995504021332,1,0,0]
[8083,"EPA-CIMP-P3-9EP-T1","NMOG, g/mi",0.3986649984340318,0.008781043984069536,0.006106198297364524,0.028943628876895593,1,0,0]
[8084,"EPA-SOUT-P3-3-T2","NMOG, g/mi",0.2775374019170599,0.01155700260294871,0.004109133270442308,0.024950968224679793,1,0,0]
[8085,"EPA-F150-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.5274367831622309,0.0259230631215688,0.05436399715516695,0.05369127168154196,0,0,0]
[8086,"EPA-TCOR-P3-30-T2","NMOG, g/mi",0.24385269864374215,2.4698516099338247E-3,0.000945446855121854,0.01498509499141277,1,0,0]
[8087,"EPA-CIMP-P3-9EP-T2","NMOG, g/mi",0.3827231444757861,0.015572691472152,0.010779032798778796,0.03434920721169017,1,0,0]
[8088,"EPA-F150-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.5143826686302848,0.027738008956402143,0.04071270480912448,0.053558018086017,1,0,0]
[8103,"EPA-TCOR-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.2305326115876063,0.003101814232335676,0.001053856789664777,0.014753596834016659,1,0,0]
[8104,"EPA-CIMP-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.43321371795740876,0.009118072913776743,0.019360975373550606,0.031969833938476674,1,0,0]
[8105,"EPA-F150-P3-2-T1","NMOG, g/mi",0.5830287207110614,0.031380269125875326,0.05322331026480165,0.06129827995981928,1,0,0]
[8109,"EPA-FFOC-P3-8-T3","NMOG, g/mi",0.1706480446884078,0.002550140222138706,0.004914975316592396,0.011428701886174203,1,0,0]
[8110,"EPA-TCOR-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.23844632185126183,2.7110711040267397E-3,6.7556163104514559E-4,0.014823278719541814,1,0,0]
[8111,"EPA-CIMP-P3-15-T2","NMOG, g/mi",0.42896030427394827,0.015942494180950735,0.009508124493501212,0.03710553648804493,1,0,0]
[8112,"EPA-F150-P3-2-T2","NMOG, g/mi",0.5615364150604334,0.03913578791279556,0.03363717568857665,0.06560969424746327,1,0,0]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","NMOG, g/mi",0.9137195981430973,0.025726371386410818,0.04159693071001969,0.07278576779593869,1,1,1]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","NMOG, g/mi",0.1795359461362623,2.9459191650191537E-3,3.3500450897022004E-3,0.012152250499869465,1,1,1]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","NMOG, g/mi",0.6485126777088158,0.007839879062141446,0.005797625378092452,0.040862323324613106,1,0,0]
[8133,"EPA-CIMP-P3-23-T3","NMOG, g/mi",0.37648994837244415,0.007811682634426761,0.012157809194910189,0.027528987423542577,1,0,0]
[8135,"EPA-NALT-P3-6-T4","NMOG, g/mi",0.6626633455542307,0.009021243455446276,7.649133750936097E-3,0.04246505160178586,1,0,0]
[8136,"EPA-TCOR-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.20530448432913806,0.002591480329602267,1.7327699912002574E-3,0.013083642166824075,1,0,0]
[8137,"EPA-F150-P3-28-T2","NMOG, g/mi",0.9074702869698713,0.02544798185368733,0.04255118458305,0.07229515712571422,1,0,0]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","NMOG, g/mi",0.23574677110199307,0.001109396611475695,1.611281287851072E-3,0.013416150441511279,1,1,1]
[8156,"EPA-TCOR-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.46893402728914757,1.9202550580225022E-3,1.9674274880117065E-3,0.02636623177860679,0,0,0]
[8157,"EPA-CSIL-P3-21-T3","NMOG, g/mi",0.6670314117685351,0.012401973173089057,0.02372249969410084,0.047402817438475596,0,0,0]
[8158,"EPA-F150-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.726319787982461,0.03201935388862889,0.03406003904685645,0.06826799908519171,0,0,0]
[8161,"EPA-TCOR-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.18772238749966413,2.7614266805852995E-3,8.4028099052226826E-4,0.012182775126996729,0,0,0]
[8162,"EPA-F150-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.7211339616309143,0.0234262488724679,0.03899941721923674,0.06027197647096977,0,0,0]
[8171,"EPA-HCIV-P3-6-T3","NMOG, g/mi",0.1652079866440147,2.5700143893667053E-3,1.8462115817574195E-3,0.010949758947549444,1,0,0]
[8172,"EPA-CSIL-P3-30-T3","NMOG, g/mi",0.48757515474712987,0.019779335730127637,0.02211025499433222,0.04433727902943363,1,0,0]
[8180,"EPA-F150-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.5812290653492013,0.02111308813847607,0.024616156953883667,0.05009951219234316,1,0,0]
[8181,"EPA-TCOR-P3-2EP-T1","NMOG, g/mi",0.3371458853248457,3.2002466772563724E-3,5.713838286835704E-4,0.020462320313308115,1,0,0]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","NMOG, g/mi",0.48198048647725494,0.016467401106651413,0.01987397091946186,0.0408455517907486,1,1,1]
[8186,"EPA-F150-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.6207993991819548,0.02775788585903298,0.02637393862063599,0.05873294188280698,1,0,0]
[8187,"EPA-TCOR-P3-2EP-T2","NMOG, g/mi",0.33996243431675527,0.004038899373863829,1.3219357341332073E-3,0.021437060780084827,1,0,0]
[8197,"EPA-TCOR-P3-20-T3","NMOG, g/mi",0.17743992597456743,2.5606347146892965E-3,1.4213099201282934E-3,0.01165059598322523,1,0,0]
[8198,"EPA-F150-P3-11-T3","NMOG, g/mi",0.7915572986665106,0.023307803649299373,0.04300558240430509,0.06458884031810996,1,0,0]
[8203,"EPA-F150-P3-11-T4","NMOG, g/mi",0.819426364790441,0.031111377234533968,0.026830185198903442,0.07173559741454658,1,0,0]
[8204,"EPA-TCOR-P3-20-T4","NMOG, g/mi",0.18162777827422963,2.7289004102066332E-3,1.1965444409195104E-3,0.011873688017950532,1,0,0]
[8205,"EPA-CIMP-P3-22-T3","NMOG, g/mi",0.463828568363103,0.005305896565222953,0.014621675638102401,0.02981584879928136,1,0,0]
[8214,"EPA-TCOR-P3-25-T3","NMOG, g/mi",0.5922172161644375,0.002994687653400352,1.0108354971660191E-3,0.03379107339768681,1,0,0]
[8215,"EPA-F150-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.3230564453711678,0.01956580487669602,0.03566963428141877,0.03642611988885085,1,0,0]
[8216,"EPA-F150-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.3254748777771614,0.02586495246996622,0.02478302789680658,0.041457147614360604,1,0,0]
[8229,"EPA-TCOR-P3-16-T3","NMOG, g/mi",0.23594431088968565,0.002275688268021548,7.0715797507039772E-4,0.014286872110935976,1,0,0]
[8230,"EPA-FFOC-P3-8-T4","NMOG, g/mi",0.186695080928075,2.9898433254555634E-3,0.006135402064659947,0.012790951493046236,1,0,0]
[8231,"EPA-SOUT-P3-24EP-T1","NMOG, g/mi",0.31233480432543176,0.012288708203776637,0.0050824601963676,0.027308894905381156,1,0,0]
[8242,"EPA-SOUT-P3-24EP-T3","NMOG, g/mi",0.3133757199222242,0.010712127240379381,5.764045200087586E-3,0.026017492000999135,1,0,0]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","NMOG, g/mi",0.5307177317780679,0.00377057735113288,5.9345299742326752E-4,0.03109856257662127,1,1,1]
[8244,"EPA-F150-P3-15EP-T1","NMOG, g/mi",0.7351203933912197,0.02555046717991141,0.04197231787401047,0.06349624676734794,1,0,0]
[8246,"EPA-F150-P3-15EP-T2","NMOG, g/mi",0.7285622626639562,0.02465123737688011,0.03789358423187147,0.061933314338455246,1,0,0]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","NMOG, g/mi",0.2925101669202866,0.009716279771594966,0.003474439193803694,0.02393587058801476,1,0,0]
[8262,"EPA-SOUT-P3-7-T4","NMOG, g/mi",0.31358714446973973,0.01071676651163276,0.006103733766155224,0.0261636537179358,1,0,0]
[8264,"EPA-CIMP-P3-4-T3","NMOG, g/mi",0.38562291087403044,0.005374911648235138,0.012904126389739468,0.02572800073222653,1,0,0]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","NMOG, g/mi",0.38717678140205464,5.959329638283428E-3,0.00929688912192134,0.026048796084617732,1,1,1]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","NMOG, g/mi",0.25620241155145274,0.01060567152908133,0.010215950540644964,0.023349867588440647,1,0,0]
[8283,"EPA-TCOR-P3-26-T3","NMOG, g/mi",0.5014498780606319,2.2528921148291035E-3,2.4281480444098163E-3,0.02835738669940671,1,0,0]
[8284,"EPA-F150-P3-10-T3","NMOG, g/mi",0.643489319977901,0.027408092877271282,0.05371941439996926,0.06109428636791034,1,0,0]
[8301,"EPA-F150-P3-26-T3","NMOG, g/mi",0.568833488488551,0.026113063739884267,0.04034304790483836,0.05508416869760974,1,1,1]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","NMOG, g/mi",0.36429624866003,0.009520298552878847,0.027815303131556387,0.029421974170134303,1,1,1]
[8303,"EPA-TCOR-P3-2-T3","NMOG, g/mi",0.38738747114352784,4.3252803988881264E-3,0.004115733053321684,0.02413396743822279,1,0,0]
[8304,"EPA-SOUT-P3-12-T3","NMOG, g/mi",0.3939323740220926,0.015516425526346966,0.006919556792625634,0.034506602613477065,1,0,0]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","NMOG, g/mi",0.7373124502606117,0.027617551583919757,0.08255485284255634,0.06802006326879648,1,1,1]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","NMOG, g/mi",0.22564562918139475,0.012962609102367434,0.006252909905552428,0.023614908422491556,1,0,0]
[8332,"EPA-CIMP-P3-26-T3","NMOG, g/mi",0.4542312548117607,0.013582328558998567,0.0293259404700648,0.037521778707619385,1,0,0]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","NMOG, g/mi",0.7026818194310106,0.003361318570023322,1.8520072358041415E-3,0.03970577605815443,1,1,1]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","NMOG, g/mi",1.338263052091188,0.019858493398581683,4.169890936006543E-3,0.08715060677596459,1,0,0]
[8392,"EPA-FEXP-P3-2EP-T1","NMOG, g/mi",0.6404866621107158,0.006029013375768131,0.013680927183086363,0.03986637875787448,1,0,0]
[8397,"EPA-FEXP-P3-2EP-T2","NMOG, g/mi",0.5663008716003973,0.009471739853068158,0.011966176809733942,0.038685897210806154,1,0,0]
[9999,"EPA-SOUT-P3-15-T3","NMOG, g/mi",0.25137051201221516,0.010386965457717357,0.00734614811445029,0.0227147565657582,1,0,0]

{"sheet":"Speciation","index":5,"n_rows":60637,"n_cols":7,"rows_kept":4500,"cut":true,"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["Run Number","Test Number","Item","Bag 1","Bag 2","Bag 3","Weighted"]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,2 DIETHYLBENZENE, mg/mi",1.81,-99,-99,0.09]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,2,3,4-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,2,3,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",1.8,-99,-99,0.09]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,2,3-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,2,4,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,2,4-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,2,4-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",18.47,-99,-99,0.97]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,2-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.69,-99,-99,0.09]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,3,5-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,3,5-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",5.96,-99,-99,0.31]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,3,-DIMETHYL-5-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,3-BUTADIENE, mg/mi",2.77,-99,-99,0.15]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,3-DIETHYLBENZENE, mg/mi",3.98,-99,-99,0.21]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,3-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.25,-99,-99,0.07]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,3-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,4-DIETHYLBENZENE, mg/mi",4.57,-99,-99,0.24]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1,4-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",3.56,-99,-99,0.19]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-BUTENE, mg/mi",5.31,-99,-99,0.28]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-CIS,2-TRANS,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-DECENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-METHYL-1-ETHYL-CYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-METHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",6.29,-99,-99,0.33]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",1.29,-99,-99,0.07]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-METHYL-2-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",3.12,-99,-99,0.16]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",11.09,-99,-99,0.58]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-METHYL-3-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",2.67,-99,-99,0.14]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-METHYL-3-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-METHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",4.7,-99,-99,0.25]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-METHYL-4-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",0.51,-99,-99,0.03]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-METHYL-4-N-PROPYLBENZENE, NOTE G, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-NONENE, mg/mi",0.25,-99,-99,0.01]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-TRANS-2-CIS-3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,2,3-TRIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.21,-99,-99,0.01]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",0.42,-99,-99,0.02]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,2,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,2,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",0.19,-99,-99,0.01]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,2,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",1.46,-99,-99,0.08]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,2-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.8,-99,-99,0.04]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,2-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,2-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,2-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",0.5,-99,-99,0.03]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,2-DIMETHYLPENTANE, NOTE A, mg/mi",2.3,-99,-99,0.12]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,2-DIMETHYLPROPANE (NEOPENTANE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,3,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",3.69,-99,-99,0.19]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,3,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,3,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",1.73,-99,-99,0.09]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,3,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",0.22,-99,-99,0.01]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,3-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",2.39,-99,-99,0.12]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,4,4-TRIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,4,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,4-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",0.55,-99,-99,0.03]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,4-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,4-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",0.84,-99,-99,0.04]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,5-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2-METHYL-1,3-BUTADIENE, mg/mi",0.85,-99,-99,0.04]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2-METHYL-2-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2-METHYL-2-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2-METHYL-2-PENTENE, mg/mi",0.46,-99,-99,0.02]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2-METHYLBUTANE (ISOPENTANE), mg/mi",11.7,-99,-99,0.61]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2-METHYLBUTYLBENZENE (sec AMYLBENZENE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2-METHYLHEXANE, mg/mi",2.05,-99,-99,0.11]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2-METHYLPENTANE, mg/mi",15.51,-99,-99,0.81]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2-METHYLPROPANE (ISOBUTANE), mg/mi",0.12,-99,-99,0.01]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2-METHYLPROPENE (ISOBUTYLENE), mg/mi",16.74,-99,-99,0.88]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3,3-DIMETHYL-1-BUTENE, mg/mi",0.19,-99,-99,0.01]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",0.59,-99,-99,0.03]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3,4-DIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3,4-DIMETHYLHEXANE, NOTE B, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3-ETHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3-ETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3-ETHYLPENTANE, mg/mi",0.25,-99,-99,0.01]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.27,-99,-99,0.01]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.55,-99,-99,0.03]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3-METHYLHEXANE, mg/mi",1.27,-99,-99,0.07]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3-METHYLPENTANE, mg/mi",8.65,-99,-99,0.45]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",0.54,-99,-99,0.03]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","3-METHYL-TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","4,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","4-ETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","4-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","4-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","4-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","4-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","4-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","Acetaldehyde, mg/mi",7,-99,-99,0.4]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","Acetone, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","ACETYLENE, mg/mi",1.27,-99,-99,0.07]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","Acrolein, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","BENZENE, mg/mi",30.73,-99,-99,1.61]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","BUTANE, mg/mi",3.62,-99,-99,0.19]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.26,-99,-99,0.01]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CIS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CIS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CIS-2-BUTENE, mg/mi",3.1,-99,-99,0.16]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CIS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CIS-2-HEXENE, mg/mi",0.22,-99,-99,0.01]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CIS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.91,-99,-99,0.05]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CIS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CIS-3-HEXENE, mg/mi",0.2,-99,-99,0.01]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CIS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CYCLOHEXANE, mg/mi",3.94,-99,-99,0.21]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CYCLOHEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CYCLOPENTADIENE, mg/mi",0.89,-99,-99,0.05]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CYCLOPENTANE, mg/mi",0.76,-99,-99,0.04]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","CYCLOPENTENE, mg/mi",1.39,-99,-99,0.07]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","DECANE, NOTE F, mg/mi",0.52,-99,-99,0.03]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","DI-ISOPROPYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","DODECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","ETHANE, mg/mi",13.97,-99,-99,0.73]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","Ethanol, mg/mi",18,-99,-99,0.9]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","ETHYLBENZENE, mg/mi",12.94,-99,-99,0.68]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","ETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","ETHYLENE, mg/mi",51.45,-99,-99,2.69]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","Formaldehyde, mg/mi",1.7,-99,-99,0.1]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","HEPTANE, mg/mi",0.89,-99,-99,0.05]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","HEXANE, mg/mi",9.95,-99,-99,0.52]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","HEXYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","INDAN, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","ISOBUTYLBENZENE, NOTE F, mg/mi",0.49,-99,-99,0.03]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","ISOPROPYLBENZENE (CUMENE), mg/mi",0.18,-99,-99,0.01]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","ISOPROPYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","m-& p-XYLENE, mg/mi",40.29,-99,-99,2.11]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.83,-99,-99,0.04]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","METHYLCYCLOPENTANE, NOTE A, mg/mi",2.25,-99,-99,0.12]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","METHYLPROPYLBENZENE (sec butylbenzene), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","NAPHTHALENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","NMHC, g/mi",0.5379611370608555,0.002995755852785175,0.01077853616332928,0.031522586228938665]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","NMOG, g/mi",0.5646611370608555,0.002995755852785175,0.01077853616332928,0.0329198254502209]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","NONANE, mg/mi",0.26,-99,-99,0.01]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","N-PENT-BENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","n-PROPYLBENZENE, mg/mi",1.4,-99,-99,0.07]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","OCTANE, mg/mi",0.16,-99,-99,0.01]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","o-XYLENE, mg/mi",8.16,-99,-99,0.43]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","PENTANE, mg/mi",4.24,-99,-99,0.22]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","PROPADIENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","PROPANE, mg/mi",0.56,-99,-99,0.03]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.5,-99,-99,0]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","PROPYLENE, mg/mi",33.34,-99,-99,1.74]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","PROPYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","STYRENE, mg/mi",1.72,-99,-99,0.09]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TERT-1-BUT-2-METHYLBENZENE, mg/mi",0.29,-99,-99,0.02]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TERT-1-BUT-3,5-DIMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TERT-1-BUTYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TERT-AMYL METHYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TERT-BUTYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TOLUENE, mg/mi",61.31,-99,-99,3.21]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, NOTE C, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.16,-99,-99,0.01]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TRANS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TRANS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TRANS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TRANS-2-BUTENE, mg/mi",4.19,-99,-99,0.22]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TRANS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TRANS-2-HEXENE, mg/mi",0.34,-99,-99,0.02]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TRANS-2-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TRANS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TRANS-2-PENTENE, mg/mi",1.38,-99,-99,0.07]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TRANS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TRANS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","TRANS-4-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","UNDECANE, mg/mi",0.57,-99,-99,0.03]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","UNIDENTIFIED C5 OLEFINS, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","UNIDENTIFIED C6, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","UNIDENTIFIED C8, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","UNIDENTIFIED C9-C12+, mg/mi",10.36,-99,-99,0.54]
[5925,"EPA-CCOB-P3-10-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","Acetaldehyde, mg/mi",7.2,-99,-99,0.4]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","Acetone, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","Acrolein, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","Benzaldehyde, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","Ethanol, mg/mi",13.1,-99,-99,0.7]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","Formaldehyde, mg/mi",2.2,-99,-99,0.1]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.5268063346686631,0.002818175278676526,0.01932402478097236,0.031220513779995646]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","NMOG, g/mi",0.5493063346686632,0.002818175278676526,0.01932402478097236,0.03239101290703683]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5942,"EPA-CCOB-P3-10-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","Acetaldehyde, mg/mi",5.1,-99,-99,0.3]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","Acetone, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","Ethanol, mg/mi",23.6,-99,-99,1.2]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","Formaldehyde, mg/mi",0.7,-99,-99,0]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","NMHC, g/mi",0.41253082020859155,4.6110121281654428E-4,0.05148973840804517,0.025541077638244862]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.4419308202085916,4.6110121281654428E-4,0.05148973840804517,0.027079105988234667]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5312,"EPA-CCOB-P3-11-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","Acetaldehyde, mg/mi",5.8,-99,-99,0.3]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","Acetone, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","Acrolein, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","Benzaldehyde, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","Ethanol, mg/mi",27.4,-99,-99,1.4]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","Formaldehyde, mg/mi",0.7,-99,-99,0]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","NMHC, g/mi",0.3776207804113354,3.16546212278127E-4,0.010654836812528922,0.020750369614488742]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.4115207804113354,3.16546212278127E-4,0.010654836812528922,0.02252246382700278]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5323,"EPA-CCOB-P3-11-T2","Valeraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","Acetaldehyde, mg/mi",6.6,-99,-99,0.3]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","Acetone, mg/mi",1.2,-99,-99,0.1]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","Acrolein, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.5,-99,-99,0]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","Ethanol, mg/mi",17.7,-99,-99,0.9]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","Formaldehyde, mg/mi",1.3,-99,-99,0.1]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","MEK, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.37338313536940937,2.2888955213326288E-4,0.001918899621247429,0.019607105297311505]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","NMOG, g/mi",0.3989831353694094,2.2888955213326288E-4,0.001918899621247429,0.020928513232204692]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5117,"EPA-CCOB-P3-12-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","Acetaldehyde, mg/mi",6.3,-99,-99,0.3]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","Acetone, mg/mi",1.3,-99,-99,0.1]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","Acrolein, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","Benzaldehyde, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","Ethanol, mg/mi",17.1,-99,-99,0.9]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","Formaldehyde, mg/mi",1.2,-99,-99,0.1]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","MEK, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","NMHC, g/mi",0.3719431656325536,0.003429758766771798,3.6037856478399444E-3,0.022555112196095024]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","NMOG, g/mi",0.3965431656325536,0.003429758766771798,3.6037856478399444E-3,0.02383102417653512]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5134,"EPA-CCOB-P3-12-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.13,-99,-99,0.01]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,2 DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,2,3,4-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",0.29,-99,-99,0.02]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,2,3,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,2,3-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",1.4,-99,-99,0.07]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,2,4,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,2,4-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,2,4-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",15.56,-99,-99,0.82]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,2-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.6,-99,-99,0.08]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,3,5-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,3,5-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",6.09,-99,-99,0.32]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,3,-DIMETHYL-5-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,3-BUTADIENE, mg/mi",6.79,-99,-99,0.36]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,3-DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,3-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.98,-99,-99,0.1]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,3-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",3.68,-99,-99,0.19]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,4-DIETHYLBENZENE, mg/mi",3.43,-99,-99,0.18]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1,4-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-BUTENE, mg/mi",4.61,-99,-99,0.24]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-CIS,2-TRANS,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.13,-99,-99,0.01]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-DECENE, mg/mi",2.8,-99,-99,0.15]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-HEXENE, mg/mi",5.46,-99,-99,0.29]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-METHYL-1-ETHYL-CYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-METHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",5.2,-99,-99,0.27]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-METHYL-2-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",2.67,-99,-99,0.14]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",9.84,-99,-99,0.52]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-METHYL-3-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",1.44,-99,-99,0.08]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-METHYL-3-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-METHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",4.08,-99,-99,0.21]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-METHYL-4-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",0.41,-99,-99,0.02]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-METHYL-4-N-PROPYLBENZENE, NOTE G, mg/mi",2.04,-99,-99,0.11]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",1.04,-99,-99,0.05]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-NONENE, mg/mi",0.28,-99,-99,0.01]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-TRANS-2-CIS-3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,2,3-TRIMETHYLBUTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",2.42,-99,-99,0.13]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,2,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,2,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",12.96,-99,-99,0.68]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,2,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",2.75,-99,-99,0.14]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,2-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.53,-99,-99,0.03]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,2-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,2-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,2-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,2-DIMETHYLPENTANE, NOTE A, mg/mi",1.32,-99,-99,0.07]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,2-DIMETHYLPROPANE (NEOPENTANE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,3,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",6.23,-99,-99,0.33]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,3,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,3,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",4.91,-99,-99,0.26]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,3,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",0.37,-99,-99,0.02]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,3-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",8.64,-99,-99,0.46]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",0.18,-99,-99,0.01]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,4,4-TRIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,4,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,4-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",1.98,-99,-99,0.1]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,4-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,4-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",0.29,-99,-99,0.02]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",0.12,-99,-99,0.01]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,5-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2-METHYL-1,3-BUTADIENE, mg/mi",0.7,-99,-99,0.04]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",5.46,-99,-99,0.29]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2-METHYL-2-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2-METHYL-2-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2-METHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2-METHYLBUTANE (ISOPENTANE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2-METHYLBUTYLBENZENE (sec AMYLBENZENE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.26,-99,-99,0.01]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2-METHYLHEXANE, mg/mi",3.84,-99,-99,0.2]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2-METHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2-METHYLPROPANE (ISOBUTANE), mg/mi",1.18,-99,-99,0.06]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2-METHYLPROPENE (ISOBUTYLENE), mg/mi",14.71,-99,-99,0.77]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3,3-DIMETHYL-1-BUTENE, mg/mi",0.87,-99,-99,0.05]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",0.12,-99,-99,0.01]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",4.55,-99,-99,0.24]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",4.04,-99,-99,0.21]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3,4-DIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3,4-DIMETHYLHEXANE, NOTE B, mg/mi",0.15,-99,-99,0.01]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3-ETHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3-ETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3-ETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",1.71,-99,-99,0.09]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.68,-99,-99,0.04]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",5.98,-99,-99,0.31]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.21,-99,-99,0.01]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3-METHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3-METHYLPENTANE, mg/mi",0.52,-99,-99,0.03]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",0.36,-99,-99,0.02]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","3-METHYL-TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","4,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","4-ETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","4-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.35,-99,-99,0.02]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","4-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","4-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","4-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","4-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",6.36,-99,-99,0.33]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","Acetaldehyde, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","Acetone, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","ACETYLENE, mg/mi",0.87,-99,-99,0.05]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","Acrolein, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","BENZENE, mg/mi",31.15,-99,-99,1.64]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","BUTANE, mg/mi",4.75,-99,-99,0.25]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.22,-99,-99,0.01]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.32,-99,-99,0.02]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CIS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CIS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CIS-2-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CIS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CIS-2-HEXENE, mg/mi",0.75,-99,-99,0.04]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CIS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CIS-2-PENTENE, mg/mi",4.7,-99,-99,0.25]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CIS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CIS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CIS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CYCLOHEXENE, mg/mi",1.6,-99,-99,0.08]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CYCLOPENTADIENE, mg/mi",0.49,-99,-99,0.03]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CYCLOPENTANE, mg/mi",3.26,-99,-99,0.17]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","CYCLOPENTENE, mg/mi",1.76,-99,-99,0.09]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","DECANE, NOTE F, mg/mi",0.28,-99,-99,0.01]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","DI-ISOPROPYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","DODECANE, mg/mi",0.17,-99,-99,0.01]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","ETHANE, mg/mi",12.37,-99,-99,0.65]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","Ethanol, mg/mi",0.9,-99,-99,0]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","ETHYLBENZENE, mg/mi",12.54,-99,-99,0.66]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","ETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","ETHYLENE, mg/mi",42.65,-99,-99,2.25]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","Formaldehyde, mg/mi",1.1,-99,-99,0.1]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","HEPTANE, mg/mi",1.49,-99,-99,0.08]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","HEXANE, mg/mi",0.96,-99,-99,0.05]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","HEXYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","INDAN, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","ISOBUTYLBENZENE, NOTE F, mg/mi",0.19,-99,-99,0.01]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","ISOPROPYLBENZENE (CUMENE), mg/mi",0.14,-99,-99,0.01]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","ISOPROPYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","m-& p-XYLENE, mg/mi",40.59,-99,-99,2.14]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",2.32,-99,-99,0.12]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","METHYLCYCLOPENTANE, NOTE A, mg/mi",1.29,-99,-99,0.07]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","METHYLPROPYLBENZENE (sec butylbenzene), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","NAPHTHALENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.48351901084750887,1.2213898128687422E-3,5.3996536606710065E-3,0.026905326928308063]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.4869190108475088,1.2213898128687422E-3,5.3996536606710065E-3,0.027084347336471328]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","NONANE, mg/mi",0.35,-99,-99,0.02]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","N-PENT-BENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","n-PROPYLBENZENE, mg/mi",1.11,-99,-99,0.06]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","OCTANE, mg/mi",0.36,-99,-99,0.02]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","o-XYLENE, mg/mi",9.3,-99,-99,0.49]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","PENTANE, mg/mi",6.55,-99,-99,0.35]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","PROPADIENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","PROPANE, mg/mi",0.58,-99,-99,0.03]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","PROPYLENE, mg/mi",30.78,-99,-99,1.62]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","PROPYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","STYRENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TERT-1-BUT-2-METHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TERT-1-BUT-3,5-DIMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TERT-1-BUTYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TERT-AMYL METHYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TERT-BUTYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TOLUENE, mg/mi",84.97,-99,-99,4.47]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, NOTE C, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TRANS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TRANS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TRANS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TRANS-2-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TRANS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TRANS-2-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TRANS-2-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TRANS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TRANS-2-PENTENE, mg/mi",1.78,-99,-99,0.09]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TRANS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TRANS-3-HEXENE, mg/mi",0.62,-99,-99,0.03]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TRANS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","TRANS-4-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","UNDECANE, mg/mi",0.72,-99,-99,0.04]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","UNIDENTIFIED C5 OLEFINS, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","UNIDENTIFIED C6, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",0.21,-99,-99,0.01]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","UNIDENTIFIED C8, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","UNIDENTIFIED C9-C12+, mg/mi",8.35,-99,-99,0.44]
[5757,"EPA-CCOB-P3-13-T1","Valeraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","Acetaldehyde, mg/mi",1.3,-99,-99,0.1]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","Acetone, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","Acrolein, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","Benzaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","Formaldehyde, mg/mi",1,-99,-99,0.1]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","NMHC, g/mi",0.48925243710820365,1.0658799093825474E-3,0.041411583747329374,0.029141754697730567]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","NMOG, g/mi",0.4915524371082036,1.0658799093825474E-3,0.041411583747329374,0.029260916199213644]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5774,"EPA-CCOB-P3-13-T2","Valeraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,2 DIETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,2,3,4-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,2,3,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,2,3-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,2,4,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,2,4-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,2,4-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,2-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,3,5-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,3,5-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,3,-DIMETHYL-5-ETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,3-BUTADIENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,3-DIETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,3-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,3-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,4-DIETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1,4-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-BUTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-BUTYNE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-CIS,2-TRANS,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-DECENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-HEPTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-HEXENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-METHYL-1-ETHYL-CYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-METHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-METHYL-2-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-METHYL-3-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-METHYL-3-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-METHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-METHYL-4-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-METHYL-4-N-PROPYLBENZENE, NOTE G, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-NONENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-OCTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-PENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-Propanol, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-TRANS-2-CIS-3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,2,3-TRIMETHYLBUTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,2,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,2,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,2,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,2-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,2-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,2-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,2-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,2-DIMETHYLPENTANE, NOTE A, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,2-DIMETHYLPROPANE (NEOPENTANE), mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,3,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,3,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,3,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,3,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,3-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,4,4-TRIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,4,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,4-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,4-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,4-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,5-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2-BUTYNE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2-METHYL-1,3-BUTADIENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2-METHYL-2-BUTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2-METHYL-2-HEXENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2-METHYL-2-PENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2-METHYLBUTANE (ISOPENTANE), mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2-METHYLBUTYLBENZENE (sec AMYLBENZENE), mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2-METHYLHEPTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2-METHYLHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2-METHYLOCTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2-METHYLPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2-METHYLPROPANE (ISOBUTANE), mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2-METHYLPROPENE (ISOBUTYLENE), mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","2-Propanol, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3,3-DIMETHYL-1-BUTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3,4-DIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3,4-DIMETHYLHEXANE, NOTE B, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3-ETHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3-ETHYLHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3-ETHYLPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3-METHYLHEPTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3-METHYLHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3-METHYLOCTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3-METHYLPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","3-METHYL-TRANS-3-HEXENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","4,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","4-ETHYLHEPTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","4-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","4-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","4-METHYLHEPTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","4-METHYLOCTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","4-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","Acetaldehyde, mg/mi",1,-99,-99,0.1]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","Acetone, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","ACETYLENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","BENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","BUTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CIS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CIS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CIS-2-BUTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CIS-2-HEPTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CIS-2-HEXENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CIS-2-OCTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CIS-2-PENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CIS-3-HEPTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CIS-3-HEXENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CIS-3-NONENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CYCLOHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CYCLOHEXENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CYCLOPENTADIENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","CYCLOPENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","DECANE, NOTE F, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","DI-ISOPROPYL ETHER, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","DODECANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","ETHANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","Ethanol, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","ETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","ETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","ETHYLENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","Formaldehyde, mg/mi",0.8,-99,-99,0]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","HEPTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","HEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","HEXYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","INDAN, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","ISOBUTYLBENZENE, NOTE F, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","ISOPROPYLBENZENE (CUMENE), mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","ISOPROPYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","m-& p-XYLENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","MEK, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","Methanol, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","METHYLCYCLOPENTANE, NOTE A, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","METHYLPROPYLBENZENE (sec butylbenzene), mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","NAPHTHALENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","NONANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","N-PENT-BENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","n-PROPYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","OCTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","o-XYLENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","PENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","PROPADIENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","PROPANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","PROPYLENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","PROPYNE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","STYRENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TERT-1-BUT-2-METHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TERT-1-BUT-3,5-DIMETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TERT-1-BUTYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TERT-AMYL METHYL ETHER, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TERT-BUTYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TOLUENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, NOTE C, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TRANS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TRANS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TRANS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TRANS-2-BUTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TRANS-2-HEPTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TRANS-2-HEXENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TRANS-2-NONENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TRANS-2-OCTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TRANS-2-PENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TRANS-3-HEPTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TRANS-3-HEXENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TRANS-3-NONENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","TRANS-4-OCTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","UNDECANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","UNIDENTIFIED C5 OLEFINS, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","UNIDENTIFIED C6, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","UNIDENTIFIED C8, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","UNIDENTIFIED C9-C12+, mg/mi",".",".",".","."]
[6450,"EPA-CCOB-P3-14-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","Acetaldehyde, mg/mi",1.1,-99,-99,0.1]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","Acetone, mg/mi",1.1,-99,-99,0.1]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","Formaldehyde, mg/mi",0.9,-99,-99,0]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","MEK, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","NMHC, g/mi",0.3251408887048556,1.8644754540440187E-3,0.004721280024220437,0.01879548245080017]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","NMOG, g/mi",0.3271408887048556,1.8644754540440187E-3,0.004721280024220437,0.018899029359224336]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6463,"EPA-CCOB-P3-14-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","Acetaldehyde, mg/mi",1.3,-99,-99,0.1]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","Acetone, mg/mi",1,-99,-99,0.1]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","Formaldehyde, mg/mi",0.9,-99,-99,0]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","NMHC, g/mi",0.30673261037032423,3.0588584863953483E-3,0.010626991618680692,0.019473898183564854]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","NMOG, g/mi",0.3089326103703242,3.0588584863953483E-3,0.010626991618680692,0.019589023961387966]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","Propionaldehyde, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6480,"EPA-CCOB-P3-14-T3","Valeraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,1-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,2 DIETHYLBENZENE, mg/mi",0.32,-99,-99,0.02]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,2,3,4-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,2,3,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",0.71,-99,-99,0.04]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,2,3-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",0.2,-99,-99,0.01]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,2,4,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,2,4-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,2,4-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",3.79,-99,-99,0.2]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,2-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,3,5-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,3,5-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",1.69,-99,-99,0.09]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,3,-DIMETHYL-5-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,3-BUTADIENE, mg/mi",1.68,-99,-99,0.09]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,3-DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,3-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.38,-99,-99,0.07]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,3-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,4-DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1,4-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.67,-99,-99,0.09]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-BUTENE, mg/mi",4.07,-99,-99,0.21]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-CIS,2-TRANS,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-DECENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-METHYL-1-ETHYL-CYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-METHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.4,-99,-99,0.07]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",2.26,-99,-99,0.12]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-METHYL-2-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",2.12,-99,-99,0.11]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",3.61,-99,-99,0.19]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-METHYL-3-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",0.19,-99,-99,0.01]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-METHYL-3-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",2.5,-99,-99,0.13]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-METHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.49,-99,-99,0.08]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-METHYL-4-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-METHYL-4-N-PROPYLBENZENE, NOTE G, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-TRANS-2-CIS-3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,2,3-TRIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.15,-99,-99,0.01]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",2.38,-99,-99,0.12]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,2,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,2,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",34.35,-99,-99,1.79]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,2,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",0.82,-99,-99,0.04]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,2-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",1.31,-99,-99,0.07]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,2-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,2-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,2-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,2-DIMETHYLPENTANE, NOTE A, mg/mi",3.03,-99,-99,0.16]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,2-DIMETHYLPROPANE (NEOPENTANE), mg/mi",3.38,-99,-99,0.18]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,3,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",2.72,-99,-99,0.14]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,3,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,3,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",2.79,-99,-99,0.15]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,3,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,3-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",1.54,-99,-99,0.08]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.35,-99,-99,0.02]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,4,4-TRIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,4,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",0.14,-99,-99,0.01]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,4-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",1.4,-99,-99,0.07]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,4-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,4-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",1.3,-99,-99,0.07]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,5-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2-METHYL-1,3-BUTADIENE, mg/mi",0.56,-99,-99,0.03]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2-METHYL-2-BUTENE, mg/mi",4.35,-99,-99,0.23]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2-METHYL-2-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2-METHYL-2-PENTENE, mg/mi",0.47,-99,-99,0.02]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2-METHYLBUTANE (ISOPENTANE), mg/mi",20.08,-99,-99,1.04]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2-METHYLBUTYLBENZENE (sec AMYLBENZENE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.22,-99,-99,0.01]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2-METHYLHEXANE, mg/mi",4.15,-99,-99,0.22]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2-METHYLPENTANE, mg/mi",6.56,-99,-99,0.34]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2-METHYLPROPANE (ISOBUTANE), mg/mi",0.69,-99,-99,0.04]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2-METHYLPROPENE (ISOBUTYLENE), mg/mi",20.38,-99,-99,1.06]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3,3-DIMETHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3,4-DIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3,4-DIMETHYLHEXANE, NOTE B, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3-ETHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3-ETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3-ETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.19,-99,-99,0.01]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.62,-99,-99,0.03]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.14,-99,-99,0.01]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3-METHYLHEXANE, mg/mi",1.63,-99,-99,0.08]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3-METHYLPENTANE, mg/mi",6.51,-99,-99,0.34]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",0.48,-99,-99,0.03]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","3-METHYL-TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","4,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","4-ETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","4-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","4-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","4-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","4-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","4-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","Acetaldehyde, mg/mi",1.3,-99,-99,0.1]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","Acetone, mg/mi",1.7,-99,-99,0.1]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","ACETYLENE, mg/mi",2.8,-99,-99,0.15]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","BENZENE, mg/mi",13.93,-99,-99,0.72]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","BUTANE, mg/mi",0.72,-99,-99,0.04]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.17,-99,-99,0.01]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.28,-99,-99,0.01]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CIS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CIS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CIS-2-BUTENE, mg/mi",3.14,-99,-99,0.16]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CIS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CIS-2-HEXENE, mg/mi",0.24,-99,-99,0.01]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CIS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.75,-99,-99,0.04]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CIS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CIS-3-HEXENE, mg/mi",0.17,-99,-99,0.01]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CIS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CYCLOHEXANE, mg/mi",7.06,-99,-99,0.37]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CYCLOHEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CYCLOPENTADIENE, mg/mi",0.4,-99,-99,0.02]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CYCLOPENTANE, mg/mi",3.02,-99,-99,0.16]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","CYCLOPENTENE, mg/mi",1.57,-99,-99,0.08]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","DECANE, NOTE F, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","DI-ISOPROPYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","DODECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","ETHANE, mg/mi",14.86,-99,-99,0.77]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","ETHYLBENZENE, mg/mi",5.62,-99,-99,0.29]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","ETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","ETHYLENE, mg/mi",46.02,-99,-99,2.39]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","Formaldehyde, mg/mi",0.9,-99,-99,0]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","HEPTANE, mg/mi",1.27,-99,-99,0.07]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","HEXANE, mg/mi",12.44,-99,-99,0.65]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","HEXYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","INDAN, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","ISOBUTYLBENZENE, NOTE F, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","ISOPROPYLBENZENE (CUMENE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","ISOPROPYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","m-& p-XYLENE, mg/mi",16.47,-99,-99,0.86]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","MEK, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",1.94,-99,-99,0.1]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","METHYLCYCLOPENTANE, NOTE A, mg/mi",2.97,-99,-99,0.15]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","METHYLPROPYLBENZENE (sec butylbenzene), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","NAPHTHALENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","NMHC, g/mi",0.36614045723033006,1.3099867715879359E-3,0.009953187276560827,0.02086581585277079]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","NMOG, g/mi",0.36834045723033004,1.3099867715879359E-3,0.009953187276560827,0.020980179137598306]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","NONANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","N-PENT-BENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","n-PROPYLBENZENE, mg/mi",0.49,-99,-99,0.03]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","OCTANE, mg/mi",0.41,-99,-99,0.02]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","o-XYLENE, mg/mi",3.73,-99,-99,0.19]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","PENTANE, mg/mi",5.16,-99,-99,0.27]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","PROPADIENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","PROPANE, mg/mi",0.92,-99,-99,0.05]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","Propionaldehyde, mg/mi",0.5,-99,-99,0]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","PROPYLENE, mg/mi",32.57,-99,-99,1.69]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","PROPYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","STYRENE, mg/mi",0.36,-99,-99,0.02]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TERT-1-BUT-2-METHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TERT-1-BUT-3,5-DIMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TERT-1-BUTYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TERT-AMYL METHYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TERT-BUTYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TOLUENE, mg/mi",26.93,-99,-99,1.4]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, NOTE C, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.22,-99,-99,0.01]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TRANS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TRANS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TRANS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TRANS-2-BUTENE, mg/mi",4.85,-99,-99,0.25]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TRANS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TRANS-2-HEXENE, mg/mi",0.3,-99,-99,0.02]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TRANS-2-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TRANS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TRANS-2-PENTENE, mg/mi",1.49,-99,-99,0.08]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TRANS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TRANS-3-NONENE, mg/mi",0.18,-99,-99,0.01]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","TRANS-4-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","UNDECANE, mg/mi",0.19,-99,-99,0.01]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","UNIDENTIFIED C5 OLEFINS, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","UNIDENTIFIED C6, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","UNIDENTIFIED C8, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","UNIDENTIFIED C9-C12+, mg/mi",3.95,-99,-99,0.21]
[6701,"EPA-CCOB-P3-14-T4","Valeraldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","2-Propanol, mg/mi",".",".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","Acetaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","Acetone, mg/mi",".",".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","Acrolein, mg/mi",".",".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","Benzaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","Formaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","MEK, note H, mg/mi",".",".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",".",".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","Propionaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","Tolualdehydes, mg/mi",".",".",".","."]
[5432,"EPA-CCOB-P3-15-T1","Valeraldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","Acetaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","Acetone, mg/mi",".",".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","Acrolein, mg/mi",".",".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","Benzaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","Formaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","MEK, note H, mg/mi",".",".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",".",".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","NMOG, g/mi",".",".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","Propionaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","Tolualdehydes, mg/mi",".",".",".","."]
[5437,"EPA-CCOB-P3-15-T2","Valeraldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","Acetaldehyde, mg/mi",1,-99,-99,0.1]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","Acetone, mg/mi",0.7,-99,-99,0]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","Benzaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","Ethanol, mg/mi",1.2,-99,-99,0.1]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","Formaldehyde, mg/mi",0.8,-99,-99,0]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","NMHC, g/mi",0.3386449800454896,7.7774445439788382E-4,0.009891426090777432,0.019060694014136435]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","NMOG, g/mi",0.3416449800454896,7.7774445439788382E-4,0.009891426090777432,0.019217440191506466]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","Propionaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7249,"EPA-CCOB-P3-15-T3","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","Acetaldehyde, mg/mi",0.8,-99,-99,0]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","Acetone, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","Benzaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","Formaldehyde, mg/mi",0.7,-99,-99,0]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","NMHC, g/mi",0.37433554805802766,1.4862816527004912E-3,0.016913670033631093,0.022002980668301822]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","NMOG, g/mi",0.3758355480580277,1.4862816527004912E-3,0.016913670033631093,0.022081256091167116]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7258,"EPA-CCOB-P3-15-T4","Valeraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","Acetaldehyde, mg/mi",5.7,-99,-99,0.3]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","Acetone, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","Ethanol, mg/mi",28.9,-99,-99,1.5]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","Formaldehyde, mg/mi",0.9,-99,-99,0]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.39051074220752346,0.005448785066239891,3.4700942462876604E-3,0.02532261026707588]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.42601074220752344,0.005448785066239891,3.4700942462876604E-3,0.027167403079130452]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4975,"EPA-CCOB-P3-16-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","Acetaldehyde, mg/mi",5.9,-99,-99,0.3]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","Acetone, mg/mi",1.1,-99,-99,0.1]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","Acrolein, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","Benzaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","Ethanol, mg/mi",30.2,-99,-99,1.6]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","Formaldehyde, mg/mi",0.9,-99,-99,0]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","MEK, note H, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","NMHC, g/mi",0.39936790770892217,0.005907339172905355,2.0579908423990997E-3,0.02622527535813369]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.4363679077089222,0.005907339172905355,2.0579908423990997E-3,0.028161043450406837]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4989,"EPA-CCOB-P3-16-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","Acetaldehyde, mg/mi",6.2,-99,-99,0.3]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","Acetone, mg/mi",1,-99,-99,0.1]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","Ethanol, mg/mi",24.5,-99,-99,1.3]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","Formaldehyde, mg/mi",0.9,-99,-99,0]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","MEK, note H, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","NMHC, g/mi",0.2972910457999415,0.001384248912880826,0.005043653175976066,0.017088566511805865]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","NMOG, g/mi",0.3288910457999415,0.001384248912880826,0.005043653175976066,0.018738587585974662]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4609,"EPA-CCOB-P3-1-T1","Valeraldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","Acetaldehyde, mg/mi",6.1,-99,-99,0.3]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","Acetone, mg/mi",1.3,-99,-99,0.1]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","Ethanol, mg/mi",27.9,-99,-99,1.4]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","Formaldehyde, mg/mi",1.1,-99,-99,0.1]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","MEK, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.28354094625734694,2.3010543800186098E-3,0.024374787363708413,0.01832123782144609]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","NMOG, g/mi",0.3186409462573469,2.3010543800186098E-3,0.024374787363708413,0.020130430305405757]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4620,"EPA-CCOB-P3-1-T2","Valeraldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","Acetaldehyde, mg/mi",11.7,-99,-99,0.6]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","Acetone, mg/mi",1.2,-99,-99,0.1]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","Ethanol, mg/mi",51.2,-99,-99,2.7]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","Formaldehyde, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","NMHC, g/mi",0.3093033309837926,7.0760517582228266E-4,0.0085515849226755,0.01736001522520944]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","NMOG, g/mi",0.37360333098379256,7.0760517582228266E-4,0.0085515849226755,0.020717393796638013]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6591,"EPA-CCOB-P3-20-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","Acetaldehyde, mg/mi",11.2,-99,-99,0.6]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","Acetone, mg/mi",1.1,-99,-99,0.1]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","Ethanol, mg/mi",50.7,-99,-99,2.6]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","Formaldehyde, mg/mi",1.3,-99,-99,0.1]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","NMHC, g/mi",0.311828957353281,9.5074805812372844E-4,0.003366425985702435,0.01725462775853951]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.37502895735328096,9.5074805812372844E-4,0.003366425985702435,0.020535159187110935]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6599,"EPA-CCOB-P3-20-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.18,-99,-99,0.01]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,2 DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,2,3,4-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,2,3,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",1.16,-99,-99,0.06]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,2,3-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",0.85,-99,-99,0.04]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,2,4,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,2,4-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,2,4-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",8.41,-99,-99,0.44]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,2-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.65,-99,-99,0.03]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,3,5-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,3,5-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",3.19,-99,-99,0.17]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,3,-DIMETHYL-5-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,3-BUTADIENE, mg/mi",1.36,-99,-99,0.07]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,3-DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,3-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.26,-99,-99,0.01]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,3-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,4-DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1,4-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.72,-99,-99,0.04]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-BUTENE, mg/mi",3.82,-99,-99,0.2]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-CIS,2-TRANS,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.41,-99,-99,0.02]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-DECENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-HEXENE, mg/mi",0.34,-99,-99,0.02]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-METHYL-1-ETHYL-CYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-METHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",3.28,-99,-99,0.17]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",0.95,-99,-99,0.05]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-METHYL-2-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",7.24,-99,-99,0.38]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-METHYL-3-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",0.71,-99,-99,0.04]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-METHYL-3-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",1.17,-99,-99,0.06]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-METHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",3.15,-99,-99,0.16]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-METHYL-4-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-METHYL-4-N-PROPYLBENZENE, NOTE G, mg/mi",0.55,-99,-99,0.03]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",1.64,-99,-99,0.09]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-NONENE, mg/mi",0.39,-99,-99,0.02]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-TRANS-2-CIS-3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,2,3-TRIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.16,-99,-99,0.01]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",0.91,-99,-99,0.05]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,2,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,2,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",0.28,-99,-99,0.01]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,2,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",1.95,-99,-99,0.1]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,2-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.45,-99,-99,0.02]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,2-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,2-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,2-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",0.33,-99,-99,0.02]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,2-DIMETHYLPENTANE, NOTE A, mg/mi",2.74,-99,-99,0.14]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,2-DIMETHYLPROPANE (NEOPENTANE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,3,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",3.35,-99,-99,0.17]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,3,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,3,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",2.2,-99,-99,0.11]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,3,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",0.3,-99,-99,0.02]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,3-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",1.3,-99,-99,0.07]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,4,4-TRIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,4,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",0.31,-99,-99,0.02]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,4-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",0.87,-99,-99,0.05]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,4-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",0.27,-99,-99,0.01]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,4-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",0.96,-99,-99,0.05]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",0.19,-99,-99,0.01]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,5-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2-METHYL-1,3-BUTADIENE, mg/mi",0.5,-99,-99,0.03]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.34,-99,-99,0.02]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2-METHYL-2-BUTENE, mg/mi",4.53,-99,-99,0.24]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2-METHYL-2-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2-METHYL-2-PENTENE, mg/mi",0.61,-99,-99,0.03]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2-METHYLBUTANE (ISOPENTANE), mg/mi",11.7,-99,-99,0.61]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2-METHYLBUTYLBENZENE (sec AMYLBENZENE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.92,-99,-99,0.05]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2-METHYLHEXANE, mg/mi",2.94,-99,-99,0.15]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2-METHYLOCTANE, mg/mi",0.42,-99,-99,0.02]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2-METHYLPENTANE, mg/mi",6.92,-99,-99,0.36]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2-METHYLPROPANE (ISOBUTANE), mg/mi",0.38,-99,-99,0.02]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2-METHYLPROPENE (ISOBUTYLENE), mg/mi",6.75,-99,-99,0.35]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3,3-DIMETHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3,4-DIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3,4-DIMETHYLHEXANE, NOTE B, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",0.19,-99,-99,0.01]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3-ETHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3-ETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3-ETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",2.25,-99,-99,0.12]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.85,-99,-99,0.04]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",0.43,-99,-99,0.02]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.56,-99,-99,0.03]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3-METHYLHEXANE, mg/mi",2.02,-99,-99,0.11]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3-METHYLOCTANE, mg/mi",0.24,-99,-99,0.01]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3-METHYLPENTANE, mg/mi",5.5,-99,-99,0.29]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",0.82,-99,-99,0.04]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","3-METHYL-TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","4,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","4-ETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","4-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.33,-99,-99,0.02]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","4-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","4-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","4-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","4-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","Acetaldehyde, mg/mi",11.6,-99,-99,0.6]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","Acetone, mg/mi",1.1,-99,-99,0.1]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","ACETYLENE, mg/mi",1.34,-99,-99,0.07]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","BENZENE, mg/mi",33.5,-99,-99,1.74]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","BUTANE, mg/mi",2.78,-99,-99,0.14]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.71,-99,-99,0.04]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.5,-99,-99,0.03]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CIS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CIS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CIS-2-BUTENE, mg/mi",2.51,-99,-99,0.13]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CIS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CIS-2-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CIS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CIS-2-PENTENE, mg/mi",1.09,-99,-99,0.06]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CIS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CIS-3-HEXENE, mg/mi",0.33,-99,-99,0.02]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CIS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CYCLOHEXANE, mg/mi",3.99,-99,-99,0.21]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CYCLOHEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CYCLOPENTADIENE, mg/mi",0.53,-99,-99,0.03]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CYCLOPENTANE, mg/mi",0.72,-99,-99,0.04]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","CYCLOPENTENE, mg/mi",2.13,-99,-99,0.11]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","DECANE, NOTE F, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","DI-ISOPROPYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","DODECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","ETHANE, mg/mi",9.97,-99,-99,0.52]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","Ethanol, mg/mi",55.1,-99,-99,2.9]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","ETHYLBENZENE, mg/mi",17.95,-99,-99,0.93]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","ETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","ETHYLENE, mg/mi",40.8,-99,-99,2.12]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","Formaldehyde, mg/mi",1,-99,-99,0.1]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","HEPTANE, mg/mi",2.87,-99,-99,0.15]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","HEXANE, mg/mi",9,-99,-99,0.47]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","HEXYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","INDAN, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","ISOBUTYLBENZENE, NOTE F, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","ISOPROPYLBENZENE (CUMENE), mg/mi",0.17,-99,-99,0.01]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","ISOPROPYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","m-& p-XYLENE, mg/mi",62.36,-99,-99,3.24]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","MEK, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",3.92,-99,-99,0.2]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","METHYLCYCLOPENTANE, NOTE A, mg/mi",2.69,-99,-99,0.14]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","METHYLPROPYLBENZENE (sec butylbenzene), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","NAPHTHALENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","NMHC, g/mi",0.43957140157459856,7.5664743040160091E-4,0.005573807319745938,0.02388406272044116]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","NMOG, g/mi",0.5072714015745986,7.5664743040160091E-4,0.005573807319745938,0.027400329108025395]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","NONANE, mg/mi",0.77,-99,-99,0.04]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","N-PENT-BENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","n-PROPYLBENZENE, mg/mi",0.91,-99,-99,0.05]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","OCTANE, mg/mi",1.61,-99,-99,0.08]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","o-XYLENE, mg/mi",11.35,-99,-99,0.59]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","PENTANE, mg/mi",6.21,-99,-99,0.32]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","PROPADIENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","PROPANE, mg/mi",0.49,-99,-99,0.03]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","PROPYLENE, mg/mi",18.53,-99,-99,0.96]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","PROPYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","STYRENE, mg/mi",1.05,-99,-99,0.05]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TERT-1-BUT-2-METHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TERT-1-BUT-3,5-DIMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TERT-1-BUTYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TERT-AMYL METHYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TERT-BUTYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TOLUENE, mg/mi",112.7,-99,-99,5.85]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.3,-99,-99,0.02]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.39,-99,-99,0.02]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, NOTE C, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.37,-99,-99,0.02]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TRANS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TRANS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TRANS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TRANS-2-BUTENE, mg/mi",3.19,-99,-99,0.17]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TRANS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TRANS-2-HEXENE, mg/mi",0.59,-99,-99,0.03]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TRANS-2-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TRANS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TRANS-2-PENTENE, mg/mi",2.17,-99,-99,0.11]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TRANS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TRANS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","TRANS-4-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","UNDECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","UNIDENTIFIED C5 OLEFINS, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","UNIDENTIFIED C6, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","UNIDENTIFIED C8, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","UNIDENTIFIED C9-C12+, mg/mi",4.14,-99,-99,0.22]
[4851,"EPA-CCOB-P3-21-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","Acetaldehyde, mg/mi",13.1,-99,-99,0.7]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","Acetone, mg/mi",1.1,-99,-99,0.1]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","Benzaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","Ethanol, mg/mi",51.4,-99,-99,2.7]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","Formaldehyde, mg/mi",1.1,-99,-99,0.1]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.3825666011856797,9.209993803194653E-4,0.00764458642375219,0.021345243389151503]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","NMOG, g/mi",0.4481666011856797,9.209993803194653E-4,0.00764458642375219,0.024776257266702524]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4857,"EPA-CCOB-P3-21-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","Acetaldehyde, mg/mi",9.7,-99,-99,0.5]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","Acetone, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","Ethanol, mg/mi",41.1,-99,-99,2.1]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","Formaldehyde, mg/mi",1.1,-99,-99,0.1]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","MEK, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","NMHC, g/mi",0.3580949981609785,7.8271916564502208E-4,3.210370563112856E-3,0.019536131639626288]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","NMOG, g/mi",0.40999499816097856,7.8271916564502208E-4,3.210370563112856E-3,0.02223587953619924]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4685,"EPA-CCOB-P3-22-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","Acetaldehyde, mg/mi",10.7,-99,-99,0.5]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","Acetone, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","Ethanol, mg/mi",49.5,-99,-99,2.5]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","Formaldehyde, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","MEK, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.3788675099254164,1.149070185042133E-3,0.005509100311992515,0.020805505703734118]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.4404675099254164,1.149070185042133E-3,0.005509100311992515,0.023961951519074442]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4696,"EPA-CCOB-P3-22-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.16,-99,-99,0.01]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,2 DIETHYLBENZENE, mg/mi",0.43,-99,-99,0.02]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,2,3,4-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,2,3,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",1.62,-99,-99,0.08]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,2,3-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",0.63,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,2,4,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,2,4-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,2,4-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",6.42,-99,-99,0.34]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,2-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.23,-99,-99,0.01]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,3,5-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,3,5-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",2.23,-99,-99,0.12]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,3,-DIMETHYL-5-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,3-BUTADIENE, mg/mi",1.66,-99,-99,0.09]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,3-DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,3-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.61,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,3-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,4-DIETHYLBENZENE, mg/mi",4.16,-99,-99,0.22]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1,4-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",2.19,-99,-99,0.11]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-BUTENE, mg/mi",4.41,-99,-99,0.23]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-CIS,2-TRANS,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.33,-99,-99,0.02]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-DECENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-HEXENE, mg/mi",0.24,-99,-99,0.01]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-METHYL-1-ETHYL-CYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-METHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.71,-99,-99,0.09]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",3.65,-99,-99,0.19]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-METHYL-2-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",2.77,-99,-99,0.14]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",4.36,-99,-99,0.23]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-METHYL-3-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",0.49,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-METHYL-3-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-METHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.68,-99,-99,0.09]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-METHYL-4-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-METHYL-4-N-PROPYLBENZENE, NOTE G, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",0.72,-99,-99,0.04]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-TRANS-2-CIS-3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,2,3-TRIMETHYLBUTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",0.55,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,2,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,2,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",2.46,-99,-99,0.13]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,2,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",0.58,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,2-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.66,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,2-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,2-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,2-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",0.57,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,2-DIMETHYLPENTANE, NOTE A, mg/mi",2.24,-99,-99,0.12]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,2-DIMETHYLPROPANE (NEOPENTANE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,3,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",1.4,-99,-99,0.07]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,3,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,3,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",0.88,-99,-99,0.05]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,3,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,3-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",2.16,-99,-99,0.11]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,4,4-TRIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,4,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,4-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",0.64,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,4-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,4-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",1.06,-99,-99,0.06]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",0.26,-99,-99,0.01]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,5-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2-METHYL-1,3-BUTADIENE, mg/mi",0.59,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.34,-99,-99,0.02]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2-METHYL-2-BUTENE, mg/mi",4.23,-99,-99,0.22]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2-METHYL-2-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2-METHYL-2-PENTENE, mg/mi",0.5,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2-METHYLBUTANE (ISOPENTANE), mg/mi",8.42,-99,-99,0.44]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2-METHYLBUTYLBENZENE (sec AMYLBENZENE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.88,-99,-99,0.05]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2-METHYLHEXANE, mg/mi",2.25,-99,-99,0.12]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2-METHYLOCTANE, mg/mi",0.51,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2-METHYLPENTANE, mg/mi",10.92,-99,-99,0.57]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2-METHYLPROPANE (ISOBUTANE), mg/mi",0.32,-99,-99,0.02]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2-METHYLPROPENE (ISOBUTYLENE), mg/mi",14.57,-99,-99,0.76]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3,3-DIMETHYL-1-BUTENE, mg/mi",0.24,-99,-99,0.01]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3,4-DIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3,4-DIMETHYLHEXANE, NOTE B, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",0.26,-99,-99,0.01]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3-ETHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3-ETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3-ETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",2.1,-99,-99,0.11]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.29,-99,-99,0.02]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.25,-99,-99,0.01]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.46,-99,-99,0.02]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3-METHYLHEXANE, mg/mi",1.68,-99,-99,0.09]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3-METHYLOCTANE, mg/mi",0.31,-99,-99,0.02]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3-METHYLPENTANE, mg/mi",7.16,-99,-99,0.37]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",0.75,-99,-99,0.04]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","3-METHYL-TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","4,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","4-ETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","4-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","4-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","4-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","4-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","4-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",0.39,-99,-99,0.02]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","Acetaldehyde, mg/mi",12,-99,-99,0.6]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","Acetone, mg/mi",1.9,-99,-99,0.1]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","ACETYLENE, mg/mi",0.84,-99,-99,0.04]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","Acrolein, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","BENZENE, mg/mi",17.93,-99,-99,0.94]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","BUTANE, mg/mi",1.37,-99,-99,0.07]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.33,-99,-99,0.02]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CIS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CIS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CIS-2-BUTENE, mg/mi",3.09,-99,-99,0.16]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CIS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CIS-2-HEXENE, mg/mi",0.25,-99,-99,0.01]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CIS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.84,-99,-99,0.04]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CIS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CIS-3-HEXENE, mg/mi",0.51,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CIS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CYCLOHEXANE, mg/mi",3.75,-99,-99,0.2]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CYCLOHEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CYCLOPENTADIENE, mg/mi",0.4,-99,-99,0.02]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CYCLOPENTANE, mg/mi",0.53,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","CYCLOPENTENE, mg/mi",1.37,-99,-99,0.07]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","DECANE, NOTE F, mg/mi",0.7,-99,-99,0.04]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","DI-ISOPROPYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","DODECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","ETHANE, mg/mi",14.78,-99,-99,0.77]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","Ethanol, mg/mi",49.4,-99,-99,2.6]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","ETHYLBENZENE, mg/mi",5.13,-99,-99,0.27]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","ETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.68,-99,-99,0.04]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","ETHYLENE, mg/mi",52.69,-99,-99,2.76]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","Formaldehyde, mg/mi",1.8,-99,-99,0.1]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","HEPTANE, mg/mi",2.11,-99,-99,0.11]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","HEXANE, mg/mi",8.8,-99,-99,0.46]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","HEXYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","INDAN, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","ISOBUTYLBENZENE, NOTE F, mg/mi",0.66,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","ISOPROPYLBENZENE (CUMENE), mg/mi",0.13,-99,-99,0.01]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","ISOPROPYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","m-& p-XYLENE, mg/mi",16.74,-99,-99,0.88]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","MEK, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",3.06,-99,-99,0.16]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","METHYLCYCLOPENTANE, NOTE A, mg/mi",2.19,-99,-99,0.11]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","METHYLPROPYLBENZENE (sec butylbenzene), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","NAPHTHALENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","NMHC, g/mi",0.356556819335674,2.6124795289412294E-3,0.006836076806150361,0.021425933776054677]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","NMOG, g/mi",0.419756819335674,2.6124795289412294E-3,0.006836076806150361,0.02473369318370251]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","NONANE, mg/mi",0.66,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","N-PENT-BENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","n-PROPYLBENZENE, mg/mi",0.57,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","OCTANE, mg/mi",1.49,-99,-99,0.08]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","o-XYLENE, mg/mi",3.83,-99,-99,0.2]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","PENTANE, mg/mi",2.69,-99,-99,0.14]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","PROPADIENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","PROPANE, mg/mi",0.74,-99,-99,0.04]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","PROPYLENE, mg/mi",28.77,-99,-99,1.51]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","PROPYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","STYRENE, mg/mi",0.64,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TERT-1-BUT-2-METHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TERT-1-BUT-3,5-DIMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TERT-1-BUTYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TERT-AMYL METHYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TERT-BUTYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TOLUENE, mg/mi",23.8,-99,-99,1.25]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.31,-99,-99,0.02]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.49,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, NOTE C, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.26,-99,-99,0.01]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TRANS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TRANS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TRANS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TRANS-2-BUTENE, mg/mi",4.47,-99,-99,0.23]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TRANS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TRANS-2-HEXENE, mg/mi",0.62,-99,-99,0.03]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TRANS-2-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TRANS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TRANS-2-PENTENE, mg/mi",1.7,-99,-99,0.09]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TRANS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TRANS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","TRANS-4-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","UNDECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","UNIDENTIFIED C5 OLEFINS, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","UNIDENTIFIED C6, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","UNIDENTIFIED C8, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","UNIDENTIFIED C9-C12+, mg/mi",5.69,-99,-99,0.3]
[6415,"EPA-CCOB-P3-23-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","Acetaldehyde, mg/mi",12.4,-99,-99,0.6]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","Acetone, mg/mi",1.5,-99,-99,0.1]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","Acrolein, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","Benzaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","Ethanol, mg/mi",34.3,-99,-99,1.8]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","Formaldehyde, mg/mi",1.6,-99,-99,0.1]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","MEK, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","NMHC, g/mi",0.3371477712098471,2.66815156384822E-3,0.00447389310433116,0.020334996351961534]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.38544777120984713,2.66815156384822E-3,0.00447389310433116,0.02286795593660981]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6420,"EPA-CCOB-P3-23-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","Acetaldehyde, mg/mi",12.6,-99,-99,0.7]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","Acetone, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","Acrolein, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","Ethanol, mg/mi",25.4,-99,-99,1.3]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","Formaldehyde, mg/mi",1.7,-99,-99,0.1]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","NMHC, g/mi",0.33114109857458135,6.1179231450092725E-4,2.4610600828404573E-3,0.018080076616424565]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","NMOG, g/mi",0.37084109857458136,6.1179231450092725E-4,2.4610600828404573E-3,0.0201627978242181]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.5,-99,-99,0]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6203,"EPA-CCOB-P3-24-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","Acetaldehyde, mg/mi",12.1,-99,-99,0.6]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","Acetone, mg/mi",1.5,-99,-99,0.1]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","Acrolein, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","Benzaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","Ethanol, mg/mi",23.9,-99,-99,1.3]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","Formaldehyde, mg/mi",1.7,-99,-99,0.1]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","NMHC, g/mi",0.32563016285497975,1.2168509430205527E-3,2.7003149657226946E-3,0.018335400830954342]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","NMOG, g/mi",0.3633301628549797,1.2168509430205527E-3,2.7003149657226946E-3,0.020312915227128924]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.5,-99,-99,0]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6215,"EPA-CCOB-P3-24-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","Acetaldehyde, mg/mi",11.7,-99,-99,0.6]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","Acetone, mg/mi",1.1,-99,-99,0.1]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","Acrolein, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.7,-99,-99,0]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","Ethanol, mg/mi",30.1,-99,-99,1.6]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","Formaldehyde, mg/mi",1.8,-99,-99,0.1]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","MEK, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.3544960542733288,8.4491254725343719E-4,0.00893654423441499,0.019829797078756043]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","NMOG, g/mi",0.39809605427332884,8.4491254725343719E-4,0.00893654423441499,0.022101703392401667]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.5,-99,-99,0]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5797,"EPA-CCOB-P3-25-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","Acetaldehyde, mg/mi",12.7,-99,-99,0.7]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","Acetone, mg/mi",1,-99,-99,0.1]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","Acrolein, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","Benzaldehyde, mg/mi",0.8,-99,-99,0]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","Ethanol, mg/mi",40.9,-99,-99,2.1]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","Formaldehyde, mg/mi",1.7,-99,-99,0.1]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","MEK, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","NMHC, g/mi",0.48008657699644447,1.407764606169006E-3,0.00344251358305298,0.02657988838544012]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","NMOG, g/mi",0.5353865769964445,1.407764606169006E-3,0.00344251358305298,0.029471601097131612]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5817,"EPA-CCOB-P3-25-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","Acetaldehyde, mg/mi",8.6,-99,-99,0.5]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","Acetone, mg/mi",1.3,-99,-99,0.1]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","Acrolein, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","Ethanol, mg/mi",29.4,-99,-99,1.5]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","Formaldehyde, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","MEK, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","NMHC, g/mi",0.3848778171447235,2.9191799536877647E-3,0.004270516509037657,0.022964097488310867]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","NMOG, g/mi",0.42427781714472357,2.9191799536877647E-3,0.004270516509037657,0.025022229067258237]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5222,"EPA-CCOB-P3-26-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","Acetaldehyde, mg/mi",8.5,-99,-99,0.4]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","Acetone, mg/mi",1,-99,-99,0.1]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","Acrolein, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","Benzaldehyde, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","Ethanol, mg/mi",18.9,-99,-99,1]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","Formaldehyde, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","NMHC, g/mi",0.3183302791750614,3.4251783500188556E-3,3.7869784453185827E-3,0.019776779722185528]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","NMOG, g/mi",0.3471302791750614,3.4251783500188556E-3,3.7869784453185827E-3,0.021269958023106713]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5249,"EPA-CCOB-P3-26-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,2 DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,2,3,4-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,2,3,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,2,3-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,2,4,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,2,4-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,2,4-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",3.28,-99,-99,0.17]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,2-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.27,-99,-99,0.07]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,3,5-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,3,5-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",2,-99,-99,0.1]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,3,-DIMETHYL-5-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,3-BUTADIENE, mg/mi",1.77,-99,-99,0.09]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,3-DIETHYLBENZENE, mg/mi",4.85,-99,-99,0.25]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,3-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,3-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,4-DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1,4-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",3.72,-99,-99,0.19]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-BUTENE, mg/mi",6.3,-99,-99,0.32]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-CIS,2-TRANS,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-DECENE, mg/mi",3.55,-99,-99,0.18]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-HEXENE, mg/mi",0.33,-99,-99,0.02]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-METHYL-1-ETHYL-CYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-METHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",2.07,-99,-99,0.11]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",0.22,-99,-99,0.01]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-METHYL-2-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",5.18,-99,-99,0.27]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-METHYL-3-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",0.16,-99,-99,0.01]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-METHYL-3-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",5.25,-99,-99,0.27]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-METHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",2,-99,-99,0.1]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-METHYL-4-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-METHYL-4-N-PROPYLBENZENE, NOTE G, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-NONENE, mg/mi",0.86,-99,-99,0.04]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-TRANS-2-CIS-3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,2,3-TRIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.3,-99,-99,0.02]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",8.32,-99,-99,0.43]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,2,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,2,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",24.16,-99,-99,1.24]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,2,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",6.92,-99,-99,0.36]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,2-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.19,-99,-99,0.01]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,2-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,2-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,2-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",0.98,-99,-99,0.05]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,2-DIMETHYLPENTANE, NOTE A, mg/mi",1.47,-99,-99,0.08]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,2-DIMETHYLPROPANE (NEOPENTANE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,3,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",9.08,-99,-99,0.47]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,3,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,3,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,3,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",0.98,-99,-99,0.05]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,3-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",4.52,-99,-99,0.23]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.18,-99,-99,0.01]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,4,4-TRIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,4,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",0.17,-99,-99,0.01]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",0.17,-99,-99,0.01]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,4-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",12.41,-99,-99,0.64]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,4-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",0.26,-99,-99,0.01]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,4-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",3.62,-99,-99,0.19]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",0.25,-99,-99,0.01]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,5-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2-METHYL-1,3-BUTADIENE, mg/mi",1.11,-99,-99,0.06]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.33,-99,-99,0.02]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2-METHYL-2-BUTENE, mg/mi",8.5,-99,-99,0.44]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2-METHYL-2-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2-METHYL-2-PENTENE, mg/mi",0.81,-99,-99,0.04]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2-METHYLBUTANE (ISOPENTANE), mg/mi",14.77,-99,-99,0.76]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2-METHYLBUTYLBENZENE (sec AMYLBENZENE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.52,-99,-99,0.03]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2-METHYLHEXANE, mg/mi",3.34,-99,-99,0.17]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2-METHYLPENTANE, mg/mi",6.08,-99,-99,0.31]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2-METHYLPROPANE (ISOBUTANE), mg/mi",0.22,-99,-99,0.01]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2-METHYLPROPENE (ISOBUTYLENE), mg/mi",27.03,-99,-99,1.39]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","3,3-DIMETHYL-1-BUTENE, mg/mi",0.21,-99,-99,0.01]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","3,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",0.25,-99,-99,0.01]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","3,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","3,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","3,4-DIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","3,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","3,4-DIMETHYLHEXANE, NOTE B, mg/mi",0.15,-99,-99,0.01]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","4-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","CIS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","m-& p-XYLENE, mg/mi",19.08,-99,-99,0.98]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5557,"EPA-CCOB-P3-27-T1","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","1,2,3,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","2,2-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","2-METHYLBUTYLBENZENE (sec AMYLBENZENE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","3-ETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","CIS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","INDAN, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","OCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6106,"EPA-CCOB-P3-28-T1","TRANS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4482,"EPA-CCOB-P3-2-T1","Acetaldehyde, mg/mi",2,-99,-99,0.1]
[5867,"EPA-CCOB-P3-30-T1","Acetaldehyde, mg/mi",5,-99,-99,0.3]
[5867,"EPA-CCOB-P3-30-T1","MEK, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","1,3-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.33,-99,-99,0.07]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","2,2,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",1.63,-99,-99,0.09]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","2-METHYL-2-BUTENE, mg/mi",4.14,-99,-99,0.22]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","3,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.32,-99,-99,0.02]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","CYCLOPENTANE, mg/mi",0.89,-99,-99,0.05]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","NMOG, g/mi",0.5122201435281143,2.4399539356564437E-3,0.007231950706681522,0.029340902800232854]
[5465,"EPA-CCOB-P3-31-T1","TRANS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","1,3,5-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",4.67,-99,-99,0.24]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","3,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","ACETYLENE, mg/mi",1.92,-99,-99,0.1]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","CYCLOHEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","METHYLPROPYLBENZENE (sec butylbenzene), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6068,"EPA-CCOB-P3-3-T1","TRANS-2-BUTENE, mg/mi",4.78,-99,-99,0.25]
[6076,"EPA-CCOB-P3-3-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","2-METHYLPROPANE (ISOBUTANE), mg/mi",1.5,-99,-99,0.08]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","4-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","CIS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","m-& p-XYLENE, mg/mi",17.76,-99,-99,0.92]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, NOTE C, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6559,"EPA-CCOB-P3-4-T1","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4909,"EPA-CCOB-P3-5-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","1,3,5-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","1,3-BUTADIENE, mg/mi",1.59,-99,-99,0.08]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","2,2,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","3,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","Acrolein, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","ETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","METHYLPROPYLBENZENE (sec butylbenzene), mg/mi",0.36,-99,-99,0.02]
[6278,"EPA-CCOB-P3-6-T1","TRANS-2-BUTENE, mg/mi",4.37,-99,-99,0.23]
[6289,"EPA-CCOB-P3-6-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4801,"EPA-CCOB-P3-7-T1","MEK, note H, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","1-BUTENE, mg/mi",4.33,-99,-99,0.23]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","2,4-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",2.38,-99,-99,0.12]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","2,4-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",1.79,-99,-99,0.09]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","4-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","DECANE, NOTE F, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","N-PENT-BENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4811,"EPA-CCOB-P3-7-T2","TRANS-2-PENTENE, mg/mi",1.48,-99,-99,0.08]
[6807,"EPA-CCOB-P3-8EP-T1","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6819,"EPA-CCOB-P3-8EP-T2","Valeraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5677,"EPA-CCOB-P3-8MP-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5706,"EPA-CCOB-P3-8MP-T3","Ethanol, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[4524,"EPA-CCOB-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.36405812800573334,1.4497147832601815E-3,0.012393074902411432,0.021214421801360506]
[5606,"EPA-CCOB-P3-9-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","1,3-BUTADIENE, mg/mi",2.3,-99,-99,0.12]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","1-METHYL-3-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","3-METHYL-TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","CYCLOHEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","HEXYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7576,"EPA-CIMP-P3-10-T1","TRANS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7583,"EPA-CIMP-P3-10-T2","Acrolein, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[7867,"EPA-CIMP-P3-11-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8001,"EPA-CIMP-P3-12-T2","Acetaldehyde, mg/mi",8.1,-99,-99,0.4]
[7496,"EPA-CIMP-P3-13-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","1,2,4-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",8.44,-99,0.16,0.45]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","2,3,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","2-METHYLPROPENE (ISOBUTYLENE), mg/mi",10.85,0.31,0.17,0.85]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","4-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.54,-99,-99,0.03]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7502,"EPA-CIMP-P3-13-T2","UNIDENTIFIED C6, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","1-DECENE, mg/mi",0.96,-99,-99,0.05]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","2,3,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",4.23,-99,-99,0.22]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.31,-99,-99,0.02]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","3-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.31,-99,-99,0.02]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","CIS-2-HEXENE, mg/mi",0.31,-99,-99,0.02]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","ETHYLBENZENE, mg/mi",4.4,-99,0.22,0.24]
[7826,"EPA-CIMP-P3-14-T1","PROPANE, mg/mi",1.09,0.18,0.56,0.25]
[7842,"EPA-CIMP-P3-14-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8111,"EPA-CIMP-P3-15-T2","Acetaldehyde, mg/mi",2,-99,-99,0.1]
[8111,"EPA-CIMP-P3-15-T2","Acrolein, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[7686,"EPA-CIMP-P3-16-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7388,"EPA-CIMP-P3-1-T2","Acetaldehyde, mg/mi",10.3,-99,-99,0.5]
[7748,"EPA-CIMP-P3-20-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7764,"EPA-CIMP-P3-20-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","1,4-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.61,-99,-99,0.03]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","1-NONENE, mg/mi",0.32,-99,-99,0.02]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","2,4-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","3-ETHYLPENTANE, mg/mi",0.55,-99,-99,0.03]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","DECANE, NOTE F, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","N-PENT-BENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7881,"EPA-CIMP-P3-21-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.26,-99,-99,0.01]
[7888,"EPA-CIMP-P3-21-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7525,"EPA-CIMP-P3-22-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7539,"EPA-CIMP-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.3669256216605893,0.011130470758583118,0.013530503282399516,0.029948835244965062]
[7141,"EPA-CIMP-P3-23-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8133,"EPA-CIMP-P3-23-T3","Benzaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","1,3,-DIMETHYL-5-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",0.27,-99,-99,0.01]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","3,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","ACETYLENE, mg/mi",7.33,-99,-99,0.38]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","ETHYLBENZENE, mg/mi",4.06,0.07,-99,0.28]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","METHYLCYCLOPENTANE, NOTE A, mg/mi",2.03,0.06,0.11,0.16]
[8281,"EPA-CIMP-P3-23-T4","TRANS-2-BUTENE, mg/mi",4.41,-99,-99,0.23]
[7170,"EPA-CIMP-P3-24-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7177,"EPA-CIMP-P3-24-T2","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8054,"EPA-CIMP-P3-25-T1","Acetone, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[7914,"EPA-CIMP-P3-26-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[7914,"EPA-CIMP-P3-26-T1","MEK, note H, mg/mi",".",".",".","."]
[8332,"EPA-CIMP-P3-26-T3","Acetone, mg/mi",1.7,-99,-99,0.1]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","1-METHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",6.88,0.82,-99,1.07]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","2-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","3-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.36,-99,-99,0.02]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","CIS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","ETHYLENE, mg/mi",33.71,0.51,0.04,2.19]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","PROPYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7342,"EPA-CIMP-P3-27-T1","UNIDENTIFIED C6, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","1-DECENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","1-HEXENE, mg/mi",0.28,-99,-99,0.01]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","3-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","CIS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","Ethanol, mg/mi",27.6,0.2,-99,1.6]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","PROPADIENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7715,"EPA-CIMP-P3-28-T1","TRANS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7721,"EPA-CIMP-P3-28-T2","MEK, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[7613,"EPA-CIMP-P3-2-T2","Acetone, mg/mi",2.2,-99,-99,0.1]
[7649,"EPA-CIMP-P3-30-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","1,4-DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","1-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","2-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","3-ETHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","4-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","DI-ISOPROPYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","n-PROPYLBENZENE, mg/mi",0.67,-99,-99,0.03]
[7017,"EPA-CIMP-P3-31-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7029,"EPA-CIMP-P3-31-T2","Ethanol, mg/mi",38.7,-99,-99,2]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","1-METHYL-3-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","3-METHYL-TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","CYCLOHEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7461,"EPA-CIMP-P3-3-T1","TERT-AMYL METHYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7473,"EPA-CIMP-P3-3-T2","Acetone, mg/mi",1.9,-99,-99,0.1]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","1,3-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",2.47,-99,-99,0.13]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","2,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","3-METHYLHEXANE, mg/mi",1.08,-99,0.18,0.07]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","CIS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","Formaldehyde, mg/mi",5.2,0.3,0.4,0.6]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","STYRENE, mg/mi",1.17,-99,-99,0.06]
[7936,"EPA-CIMP-P3-4-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7945,"EPA-CIMP-P3-4-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","1,2,3-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","1-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","2-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.49,-99,-99,0.03]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","4-ETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","CIS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","ISOBUTYLBENZENE, NOTE F, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","TOLUENE, mg/mi",18.47,-99,-99,0.97]
[8302,"EPA-CIMP-P3-4-T4","UNDECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7433,"EPA-CIMP-P3-5-T2","Acrolein, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","1,3,5-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",0.63,-99,-99,0.03]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",2.93,-99,-99,0.15]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","2,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","3-METHYLHEXANE, mg/mi",1.19,0.17,0.15,0.23]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","CIS-3-HEXENE, mg/mi",0.15,-99,-99,0.01]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.24,-99,-99,0.01]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","STYRENE, mg/mi",0.99,-99,-99,0.05]
[7233,"EPA-CIMP-P3-6-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7248,"EPA-CIMP-P3-6-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","2,3,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",6.2,0.38,0.39,0.68]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","3-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",1.14,-99,-99,0.06]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.75,-99,-99,0.04]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","PROPANE, mg/mi",0.86,-99,-99,0.04]
[7303,"EPA-CIMP-P3-7-T1","UNIDENTIFIED C6, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7310,"EPA-CIMP-P3-7-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8034,"EPA-CIMP-P3-8-T2","Acrolein, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[8083,"EPA-CIMP-P3-9EP-T1","NMHC, g/mi",0.39291196129310363,0.008592966675900607,0.005921634564713555,0.028465371685005455]
[8087,"EPA-CIMP-P3-9EP-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7802,"EPA-CIMP-P3-9MP-T2","Acrolein, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[7080,"EPA-CIMP-P3-9-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","1,4-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","1-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","2,4-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","3-ETHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","3-METHYLPENTANE, mg/mi",10.39,0.75,0.7,1.25]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","OCTANE, mg/mi",0.24,-99,-99,0.01]
[5895,"EPA-CSIL-P3-10-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, NOTE C, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5910,"EPA-CSIL-P3-10-T2","Formaldehyde, mg/mi",7,-99,-99,0.4]
[5510,"EPA-CSIL-P3-11-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6216,"EPA-CSIL-P3-12-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","1,3-DIETHYLBENZENE, mg/mi",1.41,-99,-99,0.07]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","1,3-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","2,4,4-TRIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","3,4-DIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","4,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","CYCLOPENTADIENE, mg/mi",1.08,-99,-99,0.06]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.3416593436921224,0.014987988428675485,0.02083099183679568,0.0323851740155833]
[6965,"EPA-CSIL-P3-13-T1","TRANS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6970,"EPA-CSIL-P3-13-T2","Benzaldehyde, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","1-METHYL-2-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",1.66,-99,-99,0.09]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","2,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","3,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","3-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","CIS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","METHYLCYCLOPENTANE, NOTE A, mg/mi",2.62,-99,-99,0.14]
[7327,"EPA-CSIL-P3-13-T3","TERT-1-BUT-2-METHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","2,2,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","2-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","Benzaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[7992,"EPA-CSIL-P3-13-T4","TRANS-2-HEXENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","1,3,-DIMETHYL-5-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","1-METHYL-3-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",0.25,-99,-99,0.01]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","2,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","3,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","CIS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","CYCLOHEXANE, mg/mi",6.62,-99,-99,0.34]
[6563,"EPA-CSIL-P3-14-T1","TERT-1-BUT-2-METHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6568,"EPA-CSIL-P3-14-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4687,"EPA-CSIL-P3-15-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4697,"EPA-CSIL-P3-15-T2","Formaldehyde, mg/mi",3.6,-99,-99,0.2]
[4893,"EPA-CSIL-P3-16-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6746,"EPA-CSIL-P3-1-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6752,"EPA-CSIL-P3-1-T2","Formaldehyde, mg/mi",4.6,-99,-99,0.2]
[6350,"EPA-CSIL-P3-20-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","1-HEXENE, mg/mi",0.23,-99,-99,0.01]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","2,3,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",1.38,-99,-99,0.07]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","2-METHYLPROPANE (ISOBUTANE), mg/mi",0.85,-99,-99,0.04]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","3-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.33,0.2,0.3,0.21]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","CIS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","ETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.5,-99,-99,0.03]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.76,-99,-99,0.04]
[6482,"EPA-CSIL-P3-21-T1","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6487,"EPA-CSIL-P3-21-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","1-CIS,2-TRANS,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.27,-99,-99,0.01]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","2,2-DIMETHYLPROPANE (NEOPENTANE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","3-ETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","CIS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","CYCLOPENTENE, mg/mi",1.02,-99,-99,0.05]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","o-XYLENE, mg/mi",7.47,0.17,-99,0.54]
[8185,"EPA-CSIL-P3-21-T4","TRANS-4-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6887,"EPA-CSIL-P3-22-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","1-METHYL-2-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","2,2,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",0.69,-99,-99,0.04]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","2-METHYL-2-BUTENE, mg/mi",2.29,-99,-99,0.12]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","BENZENE, mg/mi",12.35,-99,0.24,0.66]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","ETHYLENE, mg/mi",55.34,0.64,1.23,3.53]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","PROPYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5043,"EPA-CSIL-P3-23-T1","TRANS-2-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5057,"EPA-CSIL-P3-23-T2","NMOG, g/mi",0.3858020946264492,0.017870973921234903,0.01280714721387239,0.03675413430722177]
[5345,"EPA-CSIL-P3-24-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5821,"EPA-CSIL-P3-25-T1","Benzaldehyde, mg/mi",1.3,-99,-99,0.1]
[6280,"EPA-CSIL-P3-26-T1","Acrolein, mg/mi",0.7,-99,-99,0]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","1-METHYL-3-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",3.4,0.32,0.39,0.48]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","1-METHYL-4-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","2-METHYLBUTANE (ISOPENTANE), mg/mi",16.74,0.97,1.34,1.81]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","3-METHYL-TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",1.02,-99,-99,0.05]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","HEXYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","TERT-AMYL METHYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5559,"EPA-CSIL-P3-27-T1","TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","2,2,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","2-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","3-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.48,-99,-99,0.03]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","CIS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","Formaldehyde, mg/mi",5.3,0.3,-99,0.5]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","STYRENE, mg/mi",2.47,-99,-99,0.13]
[5430,"EPA-CSIL-P3-28-T1","TRANS-2-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5435,"EPA-CSIL-P3-28-T2","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","1,3,5-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",0.93,-99,-99,0.05]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","2,2,3-TRIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.18,-99,-99,0.01]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","2-METHYL-1,3-BUTADIENE, mg/mi",1.16,-99,-99,0.06]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","Acetone, mg/mi",2.32,0.12,-99,0.23]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","Ethanol, mg/mi",29.1,0.1,3.7,1.9]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","PROPADIENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7197,"EPA-CSIL-P3-28-T3","TRANS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4803,"EPA-CSIL-P3-2-T1","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4814,"EPA-CSIL-P3-2-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6046,"EPA-CSIL-P3-30-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","1,2,4,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","1-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","2-METHYLPENTANE, mg/mi",13.74,-99,-99,0.72]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","4-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","DI-ISOPROPYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[6535,"EPA-CSIL-P3-31-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6538,"EPA-CSIL-P3-31-T2","Ethanol, mg/mi",41.5,-99,-99,2.2]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","1,2,3,4-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","1-METHYL-4-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","2-METHYLBUTANE (ISOPENTANE), mg/mi",10.01,0.64,0.96,1.15]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","3-METHYL-TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","4-ETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","HEXYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6139,"EPA-CSIL-P3-3-T1","TERT-1-BUT-3,5-DIMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6145,"EPA-CSIL-P3-3-T2","Acrolein, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.5,-99,-99,0.03]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","2,2-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.35,-99,-99,0.02]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","2-METHYL-2-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","3-METHYLPENTANE, mg/mi",2.78,0.15,0.27,0.3]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","Formaldehyde, mg/mi",5.75,0.38,0.53,0.67]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","STYRENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6835,"EPA-CSIL-P3-4-T1","TRANS-2-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6846,"EPA-CSIL-P3-4-T2","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5647,"EPA-CSIL-P3-5-T2","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","1,2,3,4-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","1-METHYL-4-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","2,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","2-METHYLHEXANE, mg/mi",3.43,0.23,0.31,0.4]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","4-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","INDAN, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5270,"EPA-CSIL-P3-6-T1","TERT-BUTYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5278,"EPA-CSIL-P3-6-T2","Acrolein, mg/mi",1,-99,-99,0.1]
[5137,"EPA-CSIL-P3-7-T2","Acetaldehyde, mg/mi",2.3,-99,-99,0.1]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","1,2-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","2,3-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",2.75,0.24,0.41,0.38]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","3,3-DIMETHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.84,-99,-99,0.04]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","CIS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",2.82,-99,-99,0.15]
[5177,"EPA-CSIL-P3-7-T4","UNIDENTIFIED C8, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4544,"EPA-CSIL-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.3720776967665906,0.012053960964076176,0.010761322464012986,0.03057173352267622]
[4552,"EPA-CSIL-P3-8-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6992,"EPA-CSIL-P3-9EP-T1","Tolualdehydes, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5736,"EPA-CSIL-P3-9MP-T1","Formaldehyde, mg/mi",5.4,-99,-99,0.3]
[5778,"EPA-CSIL-P3-9MP-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4623,"EPA-CSIL-P3-9-T1","Tolualdehydes, mg/mi",0.7,-99,-99,0]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","1,2,4,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","2,2-DIMETHYLPROPANE (NEOPENTANE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","2-METHYLHEXANE, mg/mi",2.68,-99,-99,0.14]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","3-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",1.89,-99,-99,0.1]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","CIS-2-BUTENE, mg/mi",1.56,-99,-99,0.08]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","ISOPROPYLBENZENE (CUMENE), mg/mi",0.23,-99,-99,0.01]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","PENTANE, mg/mi",1.27,-99,-99,0.07]
[6029,"EPA-DCAL-P3-10-T1","UNDECANE, mg/mi",0.7,-99,-99,0.04]
[6043,"EPA-DCAL-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.5154252655240619,0.00864336403678,0.012589155598405892,0.034845133118597736]
[6188,"EPA-DCAL-P3-11-T2","Acetone, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[5924,"EPA-DCAL-P3-12-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","1,4-DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","2,2-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","2-METHYL-2-PENTENE, mg/mi",0.46,-99,-99,0.02]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","3,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",0.16,-99,-99,0.01]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","DECANE, NOTE F, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","N-PENT-BENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4636,"EPA-DCAL-P3-13-T1","TRANS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4655,"EPA-DCAL-P3-13-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","1,3-DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","2,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","3,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","3-METHYLPENTANE, mg/mi",8.46,-99,-99,0.44]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","CYCLOHEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[5703,"EPA-DCAL-P3-14-T1","TRANS-2-HEXENE, mg/mi",0.56,-99,-99,0.03]
[5711,"EPA-DCAL-P3-14-T2","Acetone, mg/mi",1.5,-99,-99,0.1]
[4763,"EPA-DCAL-P3-15-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[6404,"EPA-DCAL-P3-16-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4959,"EPA-DCAL-P3-1-T1","MEK, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4959,"EPA-DCAL-P3-1-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5361,"EPA-DCAL-P3-20-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","3-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.79,-99,-99,0.04]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","CIS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",3.89,-99,-99,0.2]
[6244,"EPA-DCAL-P3-21-T1","UNIDENTIFIED C8, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6137,"EPA-DCAL-P3-22-T1","Ethanol, mg/mi",26.2,-99,-99,1.4]
[6143,"EPA-DCAL-P3-22-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","1,3-BUTADIENE, mg/mi",4.18,-99,-99,0.21]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","2,2,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","BENZENE, mg/mi",19.09,-99,-99,0.97]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","CYCLOHEXENE, mg/mi",2.49,-99,-99,0.13]
[5866,"EPA-DCAL-P3-23-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5870,"EPA-DCAL-P3-23-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5042,"EPA-DCAL-P3-24-T1","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5054,"EPA-DCAL-P3-24-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6613,"EPA-DCAL-P3-25-T1","Acetaldehyde, mg/mi",14,-99,-99,0.7]
[6622,"EPA-DCAL-P3-25-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5253,"EPA-DCAL-P3-26-T2","Acrolein, mg/mi",0.5,-99,-99,0]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",6.31,-99,-99,0.33]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","2-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.73,-99,-99,0.04]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","2-METHYL-2-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","3-METHYLPENTANE, mg/mi",5.52,-99,-99,0.28]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","Formaldehyde, mg/mi",6.2,-99,-99,0.3]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","STYRENE, mg/mi",2.45,-99,-99,0.13]
[6214,"EPA-DCAL-P3-27-T1","TRANS-2-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6219,"EPA-DCAL-P3-27-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.8,-99,-99,0]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","1-HEXENE, mg/mi",".",".",".","."]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","2,2,3-TRIMETHYLBUTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","2-METHYL-2-HEXENE, mg/mi",".",".",".","."]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","ETHYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[5556,"EPA-DCAL-P3-28-T1","TRANS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[5635,"EPA-DCAL-P3-28-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","1-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","2,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",0.45,-99,-99,0.02]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","2-METHYLPROPENE (ISOBUTYLENE), mg/mi",18.03,-99,-99,0.92]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","4-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","DODECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7944,"EPA-DCAL-P3-28-T3","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4720,"EPA-DCAL-P3-2-T1","Ethanol, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[4720,"EPA-DCAL-P3-2-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5313,"EPA-DCAL-P3-30-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","1,2,4,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",0.17,-99,-99,0.01]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","1-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","2,3,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","2-METHYLPENTANE, mg/mi",13.1,-99,-99,0.67]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","3-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.24,-99,-99,0.01]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","CIS-2-HEXENE, mg/mi",0.18,-99,-99,0.01]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6339,"EPA-DCAL-P3-31-T1","UNDECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","1,4-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.23,-99,-99,0.06]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","2,2-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","2-METHYLBUTANE (ISOPENTANE), mg/mi",15.6,-99,-99,0.8]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","3-ETHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","CYCLOPENTADIENE, mg/mi",0.85,-99,-99,0.04]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","N-PENT-BENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","OCTANE, mg/mi",1.65,-99,-99,0.09]
[5434,"EPA-DCAL-P3-3-T1","TRANS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","1,3-DIETHYLBENZENE, mg/mi",0.3,-99,-99,0.02]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","2,2,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",22.51,-99,-99,1.16]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","2-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.08,-99,-99,0]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","3,4-DIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","BUTANE, mg/mi",4.23,-99,-99,0.22]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","CYCLOPENTADIENE, mg/mi",1.09,-99,-99,0.06]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","NMHC, g/mi",0.39333957243298384,4.9304702036077576E-3,0.0066254506303959,0.02514668376546384]
[7777,"EPA-DCAL-P3-3-T3","TRANS-2-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",5.49,-99,-99,0.28]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","2,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",2.68,-99,-99,0.14]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","3-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.72,-99,-99,0.04]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","CYCLOHEXANE, mg/mi",2.25,-99,-99,0.12]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","HEXANE, mg/mi",4.2,-99,-99,0.22]
[5466,"EPA-DCAL-P3-4-T1","TERT-1-BUTYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5489,"EPA-DCAL-P3-4-T2","Acetaldehyde, mg/mi",6,-99,-99,0.3]
[6704,"EPA-DCAL-P3-5-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6711,"EPA-DCAL-P3-5-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","1-METHYL-4-N-PROPYLBENZENE, NOTE G, mg/mi",0.15,-99,-99,0.01]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","2,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","3,4-DIMETHYLHEXANE, NOTE B, mg/mi",0.28,-99,-99,0.01]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","4-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","CYCLOPENTENE, mg/mi",3.27,-99,-99,0.17]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","NONANE, mg/mi",0.42,-99,-99,0.02]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","TOLUENE, mg/mi",17.59,-99,-99,0.91]
[5798,"EPA-DCAL-P3-6-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","1,2 DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","1-METHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.1,-99,-99,0.06]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","2,4,4-TRIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",0.27,-99,-99,0.01]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","3-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",0.49,-99,-99,0.03]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","CYCLOHEXANE, mg/mi",9.44,-99,-99,0.49]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","HEXANE, mg/mi",17.91,-99,-99,0.92]
[5118,"EPA-DCAL-P3-7-T1","TERT-1-BUTYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5135,"EPA-DCAL-P3-7-T2","Acetaldehyde, mg/mi",1.7,-99,-99,0.1]
[6817,"EPA-DCAL-P3-8EP-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6833,"EPA-DCAL-P3-8EP-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[5756,"EPA-DCAL-P3-8MP-T2","Acetaldehyde, mg/mi",1.6,-99,-99,0.1]
[4554,"EPA-DCAL-P3-8-T2","Formaldehyde, mg/mi",2,-99,-99,0.1]
[4554,"EPA-DCAL-P3-8-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4490,"EPA-DCAL-P3-9-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",5.45,-99,-99,0.28]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","2-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","3-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","CIS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","ETHYLENE, mg/mi",49.86,2.46,4.21,5.04]
[7674,"EPA-F150-P3-10-T1","PROPYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7689,"EPA-F150-P3-10-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8198,"EPA-F150-P3-11-T3","Benzaldehyde, mg/mi",2.1,-99,-99,0.1]
[8198,"EPA-F150-P3-11-T3","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7799,"EPA-F150-P3-12-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","1,2 DIETHYLBENZENE, mg/mi",1.35,0.36,-99,0.38]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","1-BUTENE, mg/mi",3.88,-99,0.21,0.22]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","2,2-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","2-METHYLHEXANE, mg/mi",5,0.57,-99,0.76]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","3-ETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","CIS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","ISOBUTYLBENZENE, NOTE F, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7375,"EPA-F150-P3-13-T1","TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","1,3-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",2.85,0.15,0.49,0.31]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","2,2,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",4.14,0.36,0.81,0.59]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","2-METHYL-2-BUTENE, mg/mi",4.03,0.15,0.36,0.36]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","3,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.32,-99,-99,0.02]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.12,-99,-99,0.01]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","NMOG, g/mi",0.7372927042242878,0.027802816799950333,0.08298861576641912,0.06821171500768687]
[8330,"EPA-F150-P3-13-T3","TRANS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","1-METHYL-3-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","2,2,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","3-METHYL-TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","CYCLOHEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","HEXYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7746,"EPA-F150-P3-14-T1","TERT-AMYL METHYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7762,"EPA-F150-P3-14-T2","Acetone, mg/mi",2.1,-99,-99,0.1]
[8246,"EPA-F150-P3-15EP-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8246,"EPA-F150-P3-15EP-T2","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8004,"EPA-F150-P3-15MP-T2","Acetone, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[7087,"EPA-F150-P3-15-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8037,"EPA-F150-P3-16-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8037,"EPA-F150-P3-16-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7722,"EPA-F150-P3-1-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8186,"EPA-F150-P3-20-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","1,4-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","2-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.91,0.11,-99,0.15]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","PROPYLENE, mg/mi",27.17,0.96,1.46,2.36]
[7133,"EPA-F150-P3-21-T1","UNIDENTIFIED C8, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7142,"EPA-F150-P3-21-T2","NMHC, g/mi",0.539689201649014,0.030738461071828233,0.06830153018979543,0.059902575496354804]
[7030,"EPA-F150-P3-22-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","1-METHYL-3-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","3-METHYLPENTANE, mg/mi",8.72,1.24,1.49,1.65]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","CIS-2-BUTENE, mg/mi",1.42,-99,-99,0.07]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","NAPHTHALENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7462,"EPA-F150-P3-23-T1","TERT-1-BUTYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7484,"EPA-F150-P3-23-T3","Acetaldehyde, mg/mi",8.5,-99,-99,0.4]
[8215,"EPA-F150-P3-24-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8216,"EPA-F150-P3-24-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7278,"EPA-F150-P3-25-T2","Acetaldehyde, mg/mi",9.9,-99,-99,0.5]
[8085,"EPA-F150-P3-26-T1","1-Propanol, mg/mi",".",".",".","."]
[8088,"EPA-F150-P3-26-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","1,3-DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,0.41,0.93,0.43]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","2,2,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",31.15,3.77,7.03,5.41]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","2-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.85,-99,-99,0.04]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","3,4-DIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.35,-99,-99,0.02]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","BUTANE, mg/mi",5.29,0.6,1.22,0.88]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","Formaldehyde, mg/mi",5.5,0.2,0.2,0.5]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","NONANE, mg/mi",1.34,-99,-99,0.07]
[7341,"EPA-F150-P3-27-T1","TRANS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","1,3,5-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",7.77,-99,-99,0.4]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","3,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","ACETYLENE, mg/mi",22.4,-99,-99,1.16]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","CIS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","METHYLCYCLOPENTANE, NOTE A, mg/mi",3.13,0.14,0.18,0.3]
[8130,"EPA-F150-P3-28-T1","TRANS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8137,"EPA-F150-P3-28-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8105,"EPA-F150-P3-2-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[7304,"EPA-F150-P3-30-T1","Acetaldehyde, mg/mi",7.2,-99,-99,0.4]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","1,2,4,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","1-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","2,3,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",2.49,-99,-99,0.13]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","2-METHYLPROPANE (ISOBUTANE), mg/mi",1.32,-99,-99,0.07]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","4-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","CIS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","m-& p-XYLENE, mg/mi",42.34,1.14,1.54,3.31]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, NOTE C, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7968,"EPA-F150-P3-31-T1","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","1,2,3,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","2,2-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","2-METHYLBUTYLBENZENE (sec AMYLBENZENE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","4,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","CIS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","INDAN, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7501,"EPA-F150-P3-3-T1","OCTANE, mg/mi",1.36,0.12,-99,0.17]
[7527,"EPA-F150-P3-3-T2","Acetaldehyde, mg/mi",9.4,-99,-99,0.5]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","2,2,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",6.08,0.71,1.04,1.01]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","2,2-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","2-METHYL-2-PENTENE, mg/mi",0.33,-99,-99,0.02]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.64,-99,-99,0.03]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","HEPTANE, mg/mi",1.85,0.14,0.25,0.24]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","NMOG, g/mi",0.46317461864932746,0.03208625610119145,0.04012690235166267,0.055019488273433975]
[7605,"EPA-F150-P3-4-T1","TRANS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7614,"EPA-F150-P3-4-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7827,"EPA-F150-P3-5-T1","NMOG, g/mi",0.8538993778855944,0.03369994469143938,0.09047924849130645,0.08035436807018166]
[7937,"EPA-F150-P3-5-T3","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7946,"EPA-F150-P3-5-T4","Tolualdehydes, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",2.15,-99,-99,0.11]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","2-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","Acrolein, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","ETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","METHYLPROPYLBENZENE (sec butylbenzene), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7172,"EPA-F150-P3-6-T1","TRANS-2-BUTENE, mg/mi",2.43,0.11,-99,0.23]
[7179,"EPA-F150-P3-6-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7207,"EPA-F150-P3-6-T3","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","1-BUTENE, mg/mi",6.01,-99,-99,0.31]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","2,4-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","3,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","DECANE, NOTE F, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","N-PENT-BENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8052,"EPA-F150-P3-7-T1","UNIDENTIFIED C8, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7579,"EPA-F150-P3-8-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7585,"EPA-F150-P3-8-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[7650,"EPA-F150-P3-9-T2","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","1-METHYL-3-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",2.77,-99,-99,0.14]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","3-METHYL-TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","CYCLOHEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6281,"EPA-FEXP-P3-10-T1","TERT-AMYL METHYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6293,"EPA-FEXP-P3-10-T2","Acetone, mg/mi",1.5,-99,-99,0.1]
[7312,"EPA-FEXP-P3-11-T3","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7312,"EPA-FEXP-P3-11-T3","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7559,"EPA-FEXP-P3-12-T2","Acetone, mg/mi",1.3,-99,-99,0.1]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",1.2,-99,-99,0.06]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","2,3-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",2.17,-99,-99,0.11]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","3,3-DIMETHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","3-METHYLHEXANE, mg/mi",1.38,-99,-99,0.07]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","CIS-3-HEXENE, mg/mi",0.19,-99,-99,0.01]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","Formaldehyde, mg/mi",4.7,-99,-99,0.2]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","STYRENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4637,"EPA-FEXP-P3-13-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","1-DECENE, mg/mi",1.91,-99,-99,0.1]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","2,3,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",3.39,-99,-99,0.18]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","3-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","CIS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","PENTANE, mg/mi",9.02,-99,-99,0.47]
[5044,"EPA-FEXP-P3-14-T1","UNIDENTIFIED C6, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5058,"EPA-FEXP-P3-14-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4813,"EPA-FEXP-P3-15-T2","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4892,"EPA-FEXP-P3-16-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5155,"EPA-FEXP-P3-1-T3","Acetaldehyde, mg/mi",8.4,-99,-99,0.4]
[4937,"EPA-FEXP-P3-20-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4943,"EPA-FEXP-P3-20-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","1,4-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.53,-99,-99,0.03]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","1-NONENE, mg/mi",0.19,-99,-99,0.01]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","2,4-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","3-ETHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","4-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","DI-ISOPROPYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","n-PROPYLBENZENE, mg/mi",0.59,-99,-99,0.03]
[6562,"EPA-FEXP-P3-21-T1","TRANS-2-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5394,"EPA-FEXP-P3-22-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5412,"EPA-FEXP-P3-22-T2","NMOG, g/mi",0.3998633965605631,0.003692579572319603,0.002349923924198564,0.023927254379823997]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","1-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","2,3,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","2-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","3-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.92,-99,-99,0.05]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","CIS-2-HEXENE, mg/mi",0.59,-99,-99,0.03]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","PENTANE, mg/mi",2.26,-99,-99,0.12]
[7475,"EPA-FEXP-P3-23-T1","PROPANE, mg/mi",0.98,-99,-99,0.05]
[7483,"EPA-FEXP-P3-23-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5523,"EPA-FEXP-P3-24-T2","Acetaldehyde, mg/mi",11.8,-99,-99,0.6]
[5855,"EPA-FEXP-P3-25-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5868,"EPA-FEXP-P3-25-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[5558,"EPA-FEXP-P3-26-T1","Acetaldehyde, mg/mi",10.6,-99,-99,0.6]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","2-METHYLPROPANE (ISOBUTANE), mg/mi",3.02,-99,-99,0.16]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","4-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","Acetaldehyde, mg/mi",10,-99,-99,0.5]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","m-& p-XYLENE, mg/mi",11.55,-99,-99,0.6]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, NOTE C, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5309,"EPA-FEXP-P3-27-T1","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","1,2,3,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",1.44,-99,-99,0.07]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","1-METHYL-4-N-PROPYLBENZENE, NOTE G, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","2,2-DIMETHYLPROPANE (NEOPENTANE), mg/mi",0.97,-99,-99,0.05]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","2-METHYLHEXANE, mg/mi",2.13,-99,-99,0.11]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","4-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","ETHANE, mg/mi",15.89,-99,-99,0.82]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7083,"EPA-FEXP-P3-28-T1","TRANS-4-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8392,"EPA-FEXP-P3-2EP-T1","Acetone, mg/mi",2.1,-99,-99,0.1]
[8397,"EPA-FEXP-P3-2EP-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[5707,"EPA-FEXP-P3-2MP-T1","MEK, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5759,"EPA-FEXP-P3-2MP-T3","Acetone, mg/mi",1.3,-99,-99,0.1]
[4553,"EPA-FEXP-P3-2-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[4553,"EPA-FEXP-P3-2-T2","MEK, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5949,"EPA-FEXP-P3-30-T2","Acetone, mg/mi",1.5,-99,-99,0.1]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","1-METHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",3.51,-99,-99,0.18]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","3-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","CIS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","STYRENE, mg/mi",2.11,-99,-99,0.11]
[6481,"EPA-FEXP-P3-31-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","1-DECENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","1-HEXENE, mg/mi",0.29,-99,-99,0.02]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","3-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","CIS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","Ethanol, mg/mi",19,-99,-99,1]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","PROPADIENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6079,"EPA-FEXP-P3-3-T1","UNIDENTIFIED C5 OLEFINS, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6082,"EPA-FEXP-P3-3-T2","MEK, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6433,"EPA-FEXP-P3-4-T3","Acetone, mg/mi",2.2,-99,-99,0.1]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","1-METHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",7.82,-99,-99,0.4]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","2,3,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",6.81,-99,-99,0.35]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","3,3-DIMETHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","3-METHYLHEXANE, mg/mi",1.19,-99,-99,0.06]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","CIS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",3.06,-99,-99,0.16]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","STYRENE, mg/mi",1.27,-99,-99,0.07]
[8014,"EPA-FEXP-P3-4-T4","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5789,"EPA-FEXP-P3-5-T1","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","1,2,3-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",0.48,-99,-99,0.02]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","1-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","2-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","4-ETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","CIS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","ISOBUTYLBENZENE, NOTE F, mg/mi",0.2,-99,-99,0.01]
[5269,"EPA-FEXP-P3-6-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5277,"EPA-FEXP-P3-6-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","1-METHYL-3-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","2,2-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","2-METHYLBUTANE (ISOPENTANE), mg/mi",18.44,-99,-99,0.96]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","TERT-1-BUT-3,5-DIMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5637,"EPA-FEXP-P3-7-T1","TRANS-2-PENTENE, mg/mi",1.26,-99,-99,0.07]
[5646,"EPA-FEXP-P3-7-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4486,"EPA-FEXP-P3-8-T1","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4724,"EPA-FEXP-P3-9-T1","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4731,"EPA-FEXP-P3-9-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","2,2,3-TRIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.12,-99,-99,0.01]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","2-METHYL-1,3-BUTADIENE, mg/mi",0.74,-99,-99,0.04]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","3,4-DIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.5,-99,-99,0]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","NAPHTHALENE, mg/mi",0.55,-99,-99,0.03]
[7195,"EPA-FFOC-P3-10-T1","TRANS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7204,"EPA-FFOC-P3-10-T2","NMHC, g/mi",0.2861660673173724,2.9887911167345016E-3,0.004892441546068805,0.017895554508955774]
[7558,"EPA-FFOC-P3-11-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7584,"EPA-FFOC-P3-11-T3","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7052,"EPA-FFOC-P3-12-T1","NMHC, g/mi",0.12975735986152592,0.003118296171349319,0.006916129359459427,0.009962313833595015]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","1,4-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",2.08,-99,-99,0.11]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","2,2-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","2,4-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","3-ETHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.2,-99,-99,0.01]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","ISOPROPYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","OCTANE, mg/mi",0.23,-99,-99,0.01]
[6769,"EPA-FFOC-P3-13-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, NOTE C, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6773,"EPA-FFOC-P3-13-T2","Formaldehyde, mg/mi",0.9,-99,-99,0]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",0.41,-99,-99,0.02]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","2-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","NAPHTHALENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8002,"EPA-FFOC-P3-14EP-T1","TRANS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8015,"EPA-FFOC-P3-14EP-T2","NMHC, g/mi",0.15612018429408514,1.3027602864352952E-3,3.3118859929199117E-3,0.009440986463711025]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.37,-99,-99,0.07]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","2-METHYL-2-PENTENE, mg/mi",0.14,-99,-99,0.01]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","3-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",0.15,-99,-99,0.01]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","HEXANE, mg/mi",6.29,-99,-99,0.32]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","TERT-1-BUTYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6390,"EPA-FFOC-P3-14-T1","TRANS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7635,"EPA-FFOC-P3-15-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6465,"EPA-FFOC-P3-16-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6479,"EPA-FFOC-P3-16-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7843,"EPA-FFOC-P3-1-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6337,"EPA-FFOC-P3-20-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6349,"EPA-FFOC-P3-20-T3","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","1-METHYL-1-ETHYL-CYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","2-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","BENZENE, mg/mi",16.03,-99,-99,0.82]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","ETHYLENE, mg/mi",14.3,-99,-99,0.74]
[6866,"EPA-FFOC-P3-21-T1","TRANS-2-BUTENE, mg/mi",0.67,-99,-99,0.03]
[6873,"EPA-FFOC-P3-21-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8072,"EPA-FFOC-P3-21-T3","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7343,"EPA-FFOC-P3-22-T2","Acetone, mg/mi",0.7,-99,-99,0]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","1,3,5-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","1-METHYL-2-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","2,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","3,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","3-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","CIS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6560,"EPA-FFOC-P3-23-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7905,"EPA-FFOC-P3-24-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7915,"EPA-FFOC-P3-24-T2","Ethanol, mg/mi",7,-99,-99,0.4]
[7766,"EPA-FFOC-P3-25-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7257,"EPA-FFOC-P3-26-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7275,"EPA-FFOC-P3-26-T2","Ethanol, mg/mi",9.1,-99,-99,0.5]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","1,3-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.47,-99,-99,0.02]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","2,4,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","3,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","CYCLOHEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[6624,"EPA-FFOC-P3-27-T1","TERT-AMYL METHYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6627,"EPA-FFOC-P3-27-T2","Acetone, mg/mi",1.6,-99,-99,0.1]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",12.51,-99,-99,0.64]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","2,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","3,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","CIS-3-HEXENE, mg/mi",0.25,-99,-99,0.01]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.26,-99,-99,0.01]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","STYRENE, mg/mi",2.72,-99,-99,0.14]
[6533,"EPA-FFOC-P3-28-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7497,"EPA-FFOC-P3-2-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7503,"EPA-FFOC-P3-2-T2","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6716,"EPA-FFOC-P3-30-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","1,2,4-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","1-HEXENE, mg/mi",0.2,-99,-99,0.01]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","2,3,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",1.14,-99,-99,0.06]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","CIS-2-HEXENE, mg/mi",0.15,-99,-99,0.01]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","PROPANE, mg/mi",0.39,-99,-99,0.02]
[6589,"EPA-FFOC-P3-31-T1","UNIDENTIFIED C6, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6597,"EPA-FFOC-P3-31-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","1-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","2,2-DIMETHYLPENTANE, NOTE A, mg/mi",0.47,-99,-99,0.02]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","2,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","3-ETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","CIS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","n-PROPYLBENZENE, mg/mi",0.15,-99,-99,0.01]
[6843,"EPA-FFOC-P3-3-T1","TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6848,"EPA-FFOC-P3-3-T2","Ethanol, mg/mi",8.1,-99,-99,0.4]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","1,3-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",0.66,-99,-99,0.03]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","2,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","3,4-DIMETHYLHEXANE, NOTE B, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","CYCLOPENTADIENE, mg/mi",0.31,-99,-99,0.02]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","NMHC, g/mi",0.18752866869120888,2.0157086101409045E-3,0.00438464518857359,0.011768220785232847]
[6676,"EPA-FFOC-P3-4-T2","NONANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6680,"EPA-FFOC-P3-4-T3","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6989,"EPA-FFOC-P3-5-T1","NMHC, g/mi",0.47115033995739125,3.2348489947545927E-3,0.01243988072277685,0.027939169244431048]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","1,2,3,4-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","1-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","2,2-DIMETHYLPENTANE, NOTE A, mg/mi",0.86,-99,-99,0.04]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","2,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","3-ETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","CIS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","TRANS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6419,"EPA-FFOC-P3-6-T1","UNDECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","1,3-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","2,2-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.41,-99,-99,0.02]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","2,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","3,4-DIMETHYLHEXANE, NOTE B, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","CYCLOPENTENE, mg/mi",0.7,-99,-99,0.04]
[6499,"EPA-FFOC-P3-7-T1","NONANE, mg/mi",0.21,-99,-99,0.01]
[6507,"EPA-FFOC-P3-7-T2","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7687,"EPA-FFOC-P3-8-T1","NMHC, g/mi",".",".",".","."]
[8109,"EPA-FFOC-P3-8-T3","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8230,"EPA-FFOC-P3-8-T4","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6896,"EPA-FFOC-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.1388424290652576,2.4398701887577805E-3,0.012866025691113711,0.010169266748326442]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","1-CIS,2-TRANS,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","2,2-DIMETHYLPROPANE (NEOPENTANE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","3-ETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","3-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","CIS-2-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","OCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6524,"EPA-HCIV-P3-10-T1","TRANS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6534,"EPA-HCIV-P3-10-T2","Formaldehyde, mg/mi",2.6,-99,-99,0.1]
[5055,"EPA-HCIV-P3-11-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6990,"EPA-HCIV-P3-12EP-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6998,"EPA-HCIV-P3-12EP-T2","Formaldehyde, mg/mi",2,-99,-99,0.1]
[5713,"EPA-HCIV-P3-12MP-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4622,"EPA-HCIV-P3-12-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","1,3-DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","1-METHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.79,-99,-99,0.09]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","2,4,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","3,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","CYCLOPENTANE, mg/mi",0.45,-99,-99,0.02]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","NMOG, g/mi",0.23629678790679423,1.3343747660041966E-3,0.003756152171286117,0.01375511830680486]
[5819,"EPA-HCIV-P3-13-T1","TRANS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5834,"EPA-HCIV-P3-13-T2","Benzaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","1,3,-DIMETHYL-5-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","2,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","3,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","ACETYLENE, mg/mi",12,-99,-99,0.62]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","CIS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","METHYLCYCLOPENTANE, NOTE A, mg/mi",2.3,-99,-99,0.12]
[5174,"EPA-HCIV-P3-14-T2","TRANS-2-BUTENE, mg/mi",3.12,-99,-99,0.16]
[5186,"EPA-HCIV-P3-14-T3","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7526,"EPA-HCIV-P3-14-T4","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7541,"EPA-HCIV-P3-14-T5","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4974,"EPA-HCIV-P3-15-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5506,"EPA-HCIV-P3-16-T1","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5390,"EPA-HCIV-P3-1-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4847,"EPA-HCIV-P3-20-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4875,"EPA-HCIV-P3-20-T2","Ethanol, mg/mi",35.2,-99,-99,1.8]
[6362,"EPA-HCIV-P3-21-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7903,"EPA-HCIV-P3-21-T4","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","1,2,3-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","1-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","2,4-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","2-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","ISOPROPYLBENZENE (CUMENE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8155,"EPA-HCIV-P3-21-T5","TOLUENE, mg/mi",25.27,-99,-99,1.32]
[6885,"EPA-HCIV-P3-22-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6897,"EPA-HCIV-P3-22-T2","Acrolein, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[7955,"EPA-HCIV-P3-22-T3","NMHC, g/mi",0.1876163765422856,1.3074130427275252E-3,0.0020391530898361,0.01115695977457234]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","1,2-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.61,-99,-99,0.03]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","1-TRANS-2-CIS-3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","4-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","DODECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","Ethanol, mg/mi",26.8,-99,1.2,1.5]
[6744,"EPA-HCIV-P3-23-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.2,-99,-99,0.01]
[6749,"EPA-HCIV-P3-23-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4721,"EPA-HCIV-P3-24-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6136,"EPA-HCIV-P3-25-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6142,"EPA-HCIV-P3-25-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5927,"EPA-HCIV-P3-26-T1","Formaldehyde, mg/mi",1.9,-99,-99,0.1]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",6.23,0.09,-99,0.41]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","2-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.29,-99,-99,0.01]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","PROPYLENE, mg/mi",9.77,-99,-99,0.51]
[5593,"EPA-HCIV-P3-27-T1","TRANS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5598,"EPA-HCIV-P3-27-T2","NMHC, g/mi",0.20053402564190112,1.8012941996139722E-3,0.006507260823242295,0.012358207689433272]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","1,2-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","1-TRANS-2-CIS-3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","2-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","Acetaldehyde, mg/mi",6.68,0.05,0.21,0.41]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","ETHANE, mg/mi",7.6,0.06,0.07,0.46]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","PENTANE, mg/mi",1.53,0.03,-99,0.11]
[6307,"EPA-HCIV-P3-28-T1","TRANS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6324,"EPA-HCIV-P3-28-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","1,2,4,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","1-NONENE, mg/mi",0.51,-99,-99,0.03]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","2,4-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","4-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","4-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","ISOPROPYLBENZENE (CUMENE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7778,"EPA-HCIV-P3-28-T3","TOLUENE, mg/mi",37.17,-99,-99,1.95]
[6935,"EPA-HCIV-P3-2-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[6946,"EPA-HCIV-P3-2-T2","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6202,"EPA-HCIV-P3-30-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","1,2,3,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","1-CIS,2-TRANS,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","2,2-DIMETHYLPROPANE (NEOPENTANE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","3-ETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","CIS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","CIS-2-BUTENE, mg/mi",0.49,-99,-99,0.03]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","OCTANE, mg/mi",0.26,-99,-99,0.01]
[6246,"EPA-HCIV-P3-31-T1","TRANS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6258,"EPA-HCIV-P3-31-T2","Formaldehyde, mg/mi",2.6,-99,-99,0.1]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","1,3-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","2,2-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.24,-99,-99,0.01]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","2,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",0.19,-99,-99,0.01]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","3,4-DIMETHYLHEXANE, NOTE B, mg/mi",0.64,-99,-99,0.03]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","NMOG, g/mi",0.3466211492709637,2.2986006732277635E-3,1.3999733804569002E-3,0.020093175500256865]
[6668,"EPA-HCIV-P3-3-T1","TRANS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6678,"EPA-HCIV-P3-3-T2","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","1,3,-DIMETHYL-5-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",1.68,-99,-99,0.09]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","2,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","3,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","CYCLOHEXANE, mg/mi",0.82,-99,-99,0.04]
[6067,"EPA-HCIV-P3-4-T1","NAPHTHALENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6075,"EPA-HCIV-P3-4-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5636,"EPA-HCIV-P3-5-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","1,3-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","2,4-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","3,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.17203842472377323,0.000975758888569667,0.004217078615939984,0.010041628508590784]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","N-PENT-BENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5341,"EPA-HCIV-P3-6-T1","TRANS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8171,"EPA-HCIV-P3-6-T3","NMOG, g/mi",0.16462366656378144,2.9412965557578173E-3,0.002703986259692324,0.011305606855086678]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","1-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","2-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","3-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.26,-99,-99,0.01]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","ACETYLENE, mg/mi",6.06,-99,-99,0.32]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","ETHYLBENZENE, mg/mi",6.07,0.07,-99,0.38]
[4513,"EPA-HCIV-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.2735333198035265,7.0594455482313916E-4,2.2491794251380402E-3,0.015016443119236526]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","Acetaldehyde, mg/mi",0.99,0.02,-99,0.07]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","CIS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","PROPYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4526,"EPA-HCIV-P3-7-T2","UNIDENTIFIED C9-C12+, mg/mi",1.86,-99,-99,0.1]
[4782,"EPA-HCIV-P3-8-T2","Formaldehyde, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[5267,"EPA-HCIV-P3-9-T2","NMOG, g/mi",0.17948640567760807,1.0734213272304907E-3,1.1995862549212615E-3,0.010383433545759435]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","1-HEPTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","2,3,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","2-BUTYNE, mg/mi",".",".",".","."]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","3-METHYLHEPTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","Acrolein, mg/mi",1,-99,-99,0.1]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","ETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.8,-99,-99,0]
[6368,"EPA-HODY-P3-10-T1","TRANS-2-BUTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6389,"EPA-HODY-P3-10-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","1,4-DIETHYLBENZENE, mg/mi",1.57,-99,-99,0.08]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","2,2-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","2-METHYL-2-PENTENE, mg/mi",0.25,-99,-99,0.01]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","3,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","HEXANE, mg/mi",7.63,-99,-99,0.4]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","N-PENT-BENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6886,"EPA-HODY-P3-10-T4","TRANS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6115,"EPA-HODY-P3-11-T2","NMOG, g/mi",0.1715344195459333,3.0746417407363839E-4,0,0.009335559488359941]
[4657,"EPA-HODY-P3-12-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4659,"EPA-HODY-P3-12-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","1,3-BUTADIENE, mg/mi",3.11,-99,-99,0.16]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","2,2,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","2-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","BENZENE, mg/mi",9.17,-99,-99,0.48]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","CYCLOHEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4978,"EPA-HODY-P3-13-T1","TRANS-2-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","3-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",0.67,-99,-99,0.04]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","CIS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.98,-99,-99,0.05]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","TRANS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5592,"EPA-HODY-P3-14-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4484,"EPA-HODY-P3-15-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6522,"EPA-HODY-P3-16-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.5,-99,-99,0]
[5116,"EPA-HODY-P3-1-T1","Ethanol, mg/mi",7,-99,-99,0.4]
[5133,"EPA-HODY-P3-1-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4848,"EPA-HODY-P3-20-T1","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","1,2,3-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","1-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",0.49,-99,-99,0.03]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","2,3,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",2.28,-99,-99,0.12]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","2-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","CIS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","ETHYLENE, mg/mi",29.55,-99,-99,1.55]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5392,"EPA-HODY-P3-21-T1","UNDECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4722,"EPA-HODY-P3-22-T1","Acrolein, mg/mi",".",".",".","."]
[4729,"EPA-HODY-P3-22-T2","Acetaldehyde, mg/mi",10,-99,-99,0.5]
[6963,"EPA-HODY-P3-22-T4","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","1-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","2,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","3-ETHYLPENTANE, mg/mi",0.31,-99,-99,0.02]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","DI-ISOPROPYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","DODECANE, mg/mi",0.33,-99,-99,0.02]
[6593,"EPA-HODY-P3-23-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6601,"EPA-HODY-P3-23-T2","Ethanol, mg/mi",16.5,-99,-99,0.9]
[5521,"EPA-HODY-P3-24-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5526,"EPA-HODY-P3-24-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5786,"EPA-HODY-P3-25-T2","Formaldehyde, mg/mi",2.6,-99,-99,0.1]
[5852,"EPA-HODY-P3-26-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5864,"EPA-HODY-P3-26-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","1-METHYL-1-ETHYL-CYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","2-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","3-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.32,-99,-99,0.02]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","CIS-2-HEXENE, mg/mi",0.21,-99,-99,0.01]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","ETHYLBENZENE, mg/mi",3.44,-99,-99,0.18]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","PROPANE, mg/mi",0.4,-99,-99,0.02]
[5343,"EPA-HODY-P3-27-T1","TRANS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5356,"EPA-HODY-P3-27-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","1-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","2,5-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","3-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","OCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5220,"EPA-HODY-P3-28-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, NOTE C, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5231,"EPA-HODY-P3-28-T2","Formaldehyde, mg/mi",2.4,-99,-99,0.1]
[4608,"EPA-HODY-P3-2-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4608,"EPA-HODY-P3-2-T2","Tolualdehydes, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5081,"EPA-HODY-P3-30-T2","Formaldehyde, mg/mi",1.8,-99,-99,0.1]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","1-METHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.67,-99,-99,0.09]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","1-METHYL-4-N-PROPYLBENZENE, NOTE G, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","2,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","4,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","CYCLOPENTADIENE, mg/mi",0.31,-99,-99,0.02]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","NMHC, g/mi",0.21995391763357786,1.2332994350965849E-4,0,0.011592711559497103]
[6279,"EPA-HODY-P3-31-T1","TRANS-2-HEXENE, mg/mi",0.44,-99,-99,0.02]
[6290,"EPA-HODY-P3-31-T2","Benzaldehyde, mg/mi",0.7,-99,-99,0]
[6323,"EPA-HODY-P3-31-T3","Acetone, mg/mi",1,-99,-99,0]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","1,3,5-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","Acetaldehyde, mg/mi",7.1,-99,-99,0.4]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","CIS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","TRANS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6175,"EPA-HODY-P3-3-T1","UNIDENTIFIED C9-C12+, mg/mi",0.49,-99,-99,0.03]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","1,2,4,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","1-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","2,3,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","3,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","CIS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","ISOPROPYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5893,"EPA-HODY-P3-4-T1","UNIDENTIFIED C5 OLEFINS, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4910,"EPA-HODY-P3-5-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.5,-99,-99,0]
[4942,"EPA-HODY-P3-5-T2","NMOG, g/mi",0.221061177883389,5.7721738251648173E-5,0,0.01170716212033161]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","1,3,5-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","2,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","3,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","ACETYLENE, mg/mi",1.85,-99,-99,0.1]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","TRANS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6069,"EPA-HODY-P3-6-T1","UNIDENTIFIED C9-C12+, mg/mi",1,-99,-99,0.05]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","1-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","2,3,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",2.81,-99,-99,0.15]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","2-METHYLPROPANE (ISOBUTANE), mg/mi",1.69,-99,-99,0.09]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","4-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","ISOPROPYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","m-& p-XYLENE, mg/mi",7.81,-99,-99,0.41]
[6703,"EPA-HODY-P3-7-T1","UNIDENTIFIED C5 OLEFINS, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4783,"EPA-HODY-P3-8-T1","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4799,"EPA-HODY-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.18151147698811507,0,0,0.009437410453859187]
[6832,"EPA-HODY-P3-9EP-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.01,-99,-99,0]
[5678,"EPA-HODY-P3-9MP-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[5704,"EPA-HODY-P3-9MP-T2","NMOG, g/mi",0.17296130641956228,3.0398022666879693E-4,1.7909309574110817E-3,0.009384132381885816]
[4512,"EPA-HODY-P3-9-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","1-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","2,2-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","2-METHYLBUTANE (ISOPENTANE), mg/mi",19.09,-99,-99,0.97]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","2-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.22,-99,-99,0.01]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.43,-99,-99,0.02]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","HEXYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","n-PROPYLBENZENE, mg/mi",2.01,-99,-99,0.1]
[5393,"EPA-JLIB-P3-10-T1","TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5509,"EPA-JLIB-P3-11-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5509,"EPA-JLIB-P3-11-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4877,"EPA-JLIB-P3-12-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","2,2,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","2-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","BENZENE, mg/mi",50.92,-99,-99,2.61]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","Formaldehyde, mg/mi",5.8,-99,-99,0.3]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","NMHC, g/mi",0.7502974960531891,0.002934499046563,0.011926260362327273,0.04182421136131429]
[4812,"EPA-JLIB-P3-13-T1","TRANS-2-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","1,2-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","1,3,5-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",2.17,-99,-99,0.11]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","2,2,3-TRIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.44,-99,-99,0.02]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","3,3-DIMETHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","Acetone, mg/mi",1.9,-99,-99,0.1]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",1.71,-99,-99,0.09]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","TRANS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6705,"EPA-JLIB-P3-14-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4723,"EPA-JLIB-P3-15-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6247,"EPA-JLIB-P3-16-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6259,"EPA-JLIB-P3-16-T2","Formaldehyde, mg/mi",5.4,-99,-99,0.3]
[5153,"EPA-JLIB-P3-1-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4938,"EPA-JLIB-P3-20-T1","Acetaldehyde, mg/mi",20.7,-99,-99,1.1]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","1,2,4,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","1-NONENE, mg/mi",0.25,-99,-99,0.01]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","2,3,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","2-METHYLPENTANE, mg/mi",11.45,-99,-99,0.59]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","4-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","CIS-2-HEXENE, mg/mi",0.73,-99,-99,0.04]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6205,"EPA-JLIB-P3-21-T1","UNDECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6306,"EPA-JLIB-P3-22-T1","Acrolein, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[6325,"EPA-JLIB-P3-22-T2","NMHC, g/mi",0.5521320868680014,5.197607626558208E-3,0.013453300695572124,0.0341318148323148]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","1,2-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.51,-99,-99,0.03]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","2,2-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","2-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","3,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","ACETYLENE, mg/mi",53.08,-99,-99,2.74]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","CIS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","METHYLCYCLOPENTANE, NOTE A, mg/mi",3.45,-99,-99,0.18]
[6066,"EPA-JLIB-P3-23-T1","TRANS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5268,"EPA-JLIB-P3-24-T1","Formaldehyde, mg/mi",7,-99,-99,0.4]
[6615,"EPA-JLIB-P3-25-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6626,"EPA-JLIB-P3-25-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6109,"EPA-JLIB-P3-26-T1","Formaldehyde, mg/mi",6.2,-99,-99,0.3]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","1,3-DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","2,2,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",23.01,-99,-99,1.19]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","2-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.26,-99,-99,0.01]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","4-ETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5589,"EPA-JLIB-P3-27-T1","TRANS-2-HEXENE, mg/mi",1.1,-99,-99,0.06]
[5602,"EPA-JLIB-P3-27-T2","NMOG, g/mi",0.8188249250216744,0.004518693111254559,0.009586359645100821,0.04740457244535827]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","1,3,5-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",0.55,-99,-99,0.03]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","2-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","3,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","ACETYLENE, mg/mi",28.65,-99,-99,1.48]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","TRANS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5357,"EPA-JLIB-P3-28-T2","TRANS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6834,"EPA-JLIB-P3-2EP-T1","Formaldehyde, mg/mi",6.4,-99,-99,0.3]
[6845,"EPA-JLIB-P3-2EP-T2","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5735,"EPA-JLIB-P3-2MP-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4624,"EPA-JLIB-P3-2-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6405,"EPA-JLIB-P3-30-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6405,"EPA-JLIB-P3-30-T1","Valeraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","1,2,4-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","1-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","2-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","4-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","CIS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","ISOPROPYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5894,"EPA-JLIB-P3-31-T1","UNIDENTIFIED C5 OLEFINS, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","1,2 DIETHYLBENZENE, mg/mi",0.47,-99,-99,0.02]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","1-METHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",2.37,-99,-99,0.12]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","2,2-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","2-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.65,-99,-99,0.03]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.47,-99,-99,0.02]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","HEXYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","TERT-AMYL METHYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6451,"EPA-JLIB-P3-3-T1","TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","1,3-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.4,-99,-99,0.02]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","2,2,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",4.96,-99,-99,0.26]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","2-METHYL-2-BUTENE, mg/mi",5.91,-99,-99,0.31]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","BENZENE, mg/mi",26.62,-99,-99,1.38]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","HEPTANE, mg/mi",1.83,-99,-99,0.09]
[6561,"EPA-JLIB-P3-4-T1","TRANS-2-HEXENE, mg/mi",0.54,-99,-99,0.03]
[6566,"EPA-JLIB-P3-4-T2","NMOG, g/mi",0.5579072475523651,0.004713910744813039,0.017249413726524745,0.034143643651026984]
[5079,"EPA-JLIB-P3-5-T2","Acetone, mg/mi",2.1,-99,-99,0.1]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","1,2,3,4-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","1-METHYL-4-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",0.7,-99,-99,0.04]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","2,2-DIMETHYLPENTANE, NOTE A, mg/mi",3.31,-99,-99,0.17]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","2-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.29,-99,-99,0.01]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","HEXYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","ISOBUTYLBENZENE, NOTE F, mg/mi",0.16,-99,-99,0.01]
[5836,"EPA-JLIB-P3-6-T1","TRANS-3-HEXENE, mg/mi",0.98,-99,-99,0.05]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","1-METHYL-2-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",0.49,-99,-99,0.03]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","2,2,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",2.9,-99,-99,0.15]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","2-METHYL-2-BUTENE, mg/mi",3.49,-99,-99,0.18]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","3,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","CIS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5680,"EPA-JLIB-P3-7-T1","TRANS-2-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5688,"EPA-JLIB-P3-7-T2","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4527,"EPA-JLIB-P3-8-T2","Ethanol, mg/mi",1.3,-99,-99,0.1]
[4762,"EPA-JLIB-P3-9-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[4780,"EPA-JLIB-P3-9-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","1,3,5-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",20.75,-99,-99,1.08]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","2,2,3-TRIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.93,-99,-99,0.05]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","2-METHYL-1,3-BUTADIENE, mg/mi",4.07,-99,-99,0.21]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","3,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","Acrolein, mg/mi",1.7,-99,-99,0.1]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",1.83,-99,-99,0.09]
[6108,"EPA-NALT-P3-10-T1","TRANS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6117,"EPA-NALT-P3-10-T2","MEK, note H, mg/mi",0.7,-99,-99,0]
[6117,"EPA-NALT-P3-10-T2","Tolualdehydes, mg/mi",1.2,-99,-99,0.1]
[6407,"EPA-NALT-P3-12-T1","Acetaldehyde, mg/mi",12.3,-99,-99,0.6]
[6414,"EPA-NALT-P3-12-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","1,2,4-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",32.96,-99,-99,1.72]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","2-METHYLPENTANE, mg/mi",12.04,-99,-99,0.63]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","2-METHYLPROPENE (ISOBUTYLENE), mg/mi",28.03,-99,-99,1.46]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","4-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",0.48,-99,-99,0.02]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5310,"EPA-NALT-P3-13-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5321,"EPA-NALT-P3-13-T2","Ethanol, mg/mi",4.8,-99,-99,0.3]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","1,2,3,4-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","1-METHYL-4-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","2,2-DIMETHYLPENTANE, NOTE A, mg/mi",3.33,-99,-99,0.17]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","3-ETHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","4-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","INDAN, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","TERT-BUTYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6768,"EPA-NALT-P3-14-T1","TRANS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6808,"EPA-NALT-P3-15EP-T1","Acetaldehyde, mg/mi",1.9,-99,-99,0.1]
[6820,"EPA-NALT-P3-15EP-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5712,"EPA-NALT-P3-15MP-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4560,"EPA-NALT-P3-15-T1","Acetaldehyde, mg/mi",2,-99,-99,0.1]
[4581,"EPA-NALT-P3-15-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5075,"EPA-NALT-P3-16-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5187,"EPA-NALT-P3-16-T3","Acetaldehyde, mg/mi",9.1,-99,-99,0.5]
[4660,"EPA-NALT-P3-1-T2","Formaldehyde, mg/mi",1.6,-99,-99,0.1]
[5250,"EPA-NALT-P3-20-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","1,2,4-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",11.53,-99,-99,0.6]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","1-DECENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","2-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","3-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.64,-99,-99,0.03]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","CIS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","ETHYLENE, mg/mi",38.67,-99,-99,2.01]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","PROPYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4850,"EPA-NALT-P3-21-T1","UNIDENTIFIED C9-C12+, mg/mi",4.35,-99,-99,0.23]
[5865,"EPA-NALT-P3-22-T2","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","1,3,-DIMETHYL-5-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","1-METHYL-3-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",1.54,-99,-99,0.08]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","2,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",0.34,-99,-99,0.02]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","3,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",0.23,-99,-99,0.01]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","3-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",1.28,-99,-99,0.07]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","CYCLOHEXANE, mg/mi",5.17,-99,-99,0.27]
[6508,"EPA-NALT-P3-23-T1","o-XYLENE, mg/mi",7.08,-99,-99,0.37]
[6520,"EPA-NALT-P3-23-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6520,"EPA-NALT-P3-23-T2","Acetone, mg/mi",3.1,-99,-99,0.2]
[4700,"EPA-NALT-P3-24-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6600,"EPA-NALT-P3-25-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5555,"EPA-NALT-P3-26-T1","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5567,"EPA-NALT-P3-26-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","1,3-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","2,2,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",13.83,0.24,0.18,0.94]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","2-METHYL-2-BUTENE, mg/mi",11.75,0.11,-99,0.71]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","BENZENE, mg/mi",18.89,-99,-99,0.98]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","ETHYLENE, mg/mi",69.24,0.62,0.13,4.15]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","HEPTANE, mg/mi",0.5,-99,-99,0.03]
[7904,"EPA-NALT-P3-27-T3","TRANS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","1,3-BUTADIENE, mg/mi",3.53,-99,-99,0.18]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","1-METHYL-3-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","3-METHYL-TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","CYCLOHEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6702,"EPA-NALT-P3-28-T1","TERT-1-BUT-3,5-DIMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6709,"EPA-NALT-P3-28-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4784,"EPA-NALT-P3-2-T1","MEK, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4800,"EPA-NALT-P3-2-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[5438,"EPA-NALT-P3-30-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","1-METHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",8.46,-99,-99,0.43]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","3,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",0.14,-99,-99,0.01]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","3-METHYLHEXANE, mg/mi",1.84,-99,-99,0.09]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","CIS-3-HEXENE, mg/mi",0.41,-99,-99,0.02]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","PROPYLENE, mg/mi",30.13,-99,-99,1.54]
[6045,"EPA-NALT-P3-31-T1","UNIDENTIFIED C8, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","1,2,3-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",0.62,-99,-99,0.03]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","1-DECENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","2,3,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",4.36,-99,-99,0.22]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","3-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","CIS-2-HEPTENE, mg/mi",0.15,-99,-99,0.01]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","o-XYLENE, mg/mi",17.11,-99,-99,0.87]
[6964,"EPA-NALT-P3-31-T3","PROPADIENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","1,2,4-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","1-DECENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","2,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",0.82,-99,-99,0.04]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","2-METHYLPROPENE (ISOBUTYLENE), mg/mi",22.17,-99,-99,1.13]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","4-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",0.15,-99,-99,0.01]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","DODECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6173,"EPA-NALT-P3-3-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.4,-99,-99,0.02]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","1,2,3,4-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","1-METHYL-4-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",1.26,-99,-99,0.06]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","2,4,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","2-METHYLHEPTANE, mg/mi",1.05,-99,-99,0.05]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","4-ETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","CYCLOPENTANE, mg/mi",0.43,-99,-99,0.02]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","ISOBUTYLBENZENE, NOTE F, mg/mi",0.73,-99,-99,0.04]
[5907,"EPA-NALT-P3-4-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5928,"EPA-NALT-P3-4-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.7,-99,-99,0]
[4911,"EPA-NALT-P3-5-T1","Acrolein, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[4946,"EPA-NALT-P3-5-T2","NMHC, g/mi",0.6539499468607242,0.011965282418403753,0.007886542490253478,0.04493815484947972]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","2,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",0.22,-99,-99,0.01]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","2-METHYLPROPENE (ISOBUTYLENE), mg/mi",38.06,-99,-99,2]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","4-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",1.15,-99,-99,0.06]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","DODECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","MEK, note H, mg/mi",".",".",".","."]
[5467,"EPA-NALT-P3-6-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.2,-99,-99,0.01]
[5490,"EPA-NALT-P3-6-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","1,2,3-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",1.95,-99,-99,0.1]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","1-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",0.77,-99,-99,0.04]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","2-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.49,-99,-99,0.03]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","4-ETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","ACETYLENE, mg/mi",7.19,-99,-99,0.37]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","ISOPROPYLBENZENE (CUMENE), mg/mi",0.31,-99,-99,0.02]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","TOLUENE, mg/mi",28.8,-99,-99,1.49]
[8132,"EPA-NALT-P3-6-T3","UNDECANE, mg/mi",1.28,-99,-99,0.07]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","1-METHYL-3-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","2-METHYL-2-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","3-METHYLPENTANE, mg/mi",8.06,-99,-99,0.42]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","3-METHYL-TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","TERT-1-BUT-3,5-DIMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5634,"EPA-NALT-P3-7-T1","TRANS-2-PENTENE, mg/mi",1.08,-99,-99,0.06]
[5644,"EPA-NALT-P3-7-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4991,"EPA-NALT-P3-8-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4510,"EPA-NALT-P3-9-T1","MEK, note H, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","2-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","Benzaldehyde, mg/mi",2.2,-99,-99,0.1]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",".",".",".","."]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","PROPYLENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6590,"EPA-SOUT-P3-10-T1","TRANS-2-HEPTENE, mg/mi",".",".",".","."]
[6598,"EPA-SOUT-P3-10-T2","NMHC, g/mi",1.2367220705525197,0.020307417353406253,0.002935344174194567,0.08202261326165258]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","1,2-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",4.51,-99,-99,0.23]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","1-TRANS-2-CIS-3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","4-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","DODECANE, mg/mi",0.2,-99,-99,0.01]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","m-& p-XYLENE, mg/mi",90.13,-99,-99,4.67]
[8391,"EPA-SOUT-P3-10-T4","TRANS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7633,"EPA-SOUT-P3-11-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7646,"EPA-SOUT-P3-11-T2","Formaldehyde, mg/mi",3.1,-99,-99,0.2]
[6988,"EPA-SOUT-P3-12-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8304,"EPA-SOUT-P3-12-T3","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","1-METHYL-4-N-PROPYLBENZENE, NOTE G, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","1-NONENE, mg/mi",0.35,-99,-99,0.02]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","2,4-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","4-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","CYCLOPENTENE, mg/mi",1.04,-99,-99,0.05]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","ISOPROPYLBENZENE (CUMENE), mg/mi",0.16,-99,-99,0.01]
[7852,"EPA-SOUT-P3-13-T1","TOLUENE, mg/mi",60,-99,-99,3.11]
[7866,"EPA-SOUT-P3-13-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","1,3-BUTADIENE, mg/mi",3.58,-99,-99,0.19]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","1-METHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.45,-99,-99,0.02]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","2-METHYL-2-PENTENE, mg/mi",0.37,-99,-99,0.02]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","3-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",0.28,-99,-99,0.01]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","4,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","HEXANE, mg/mi",11.3,-99,-99,0.59]
[7053,"EPA-SOUT-P3-14-T1","TERT-1-BUTYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7152,"EPA-SOUT-P3-14-T2","Acetaldehyde, mg/mi",1.5,-99,-99,0.1]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",0.18,-99,-99,0.01]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","2,2,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",22.28,-99,-99,1.16]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","2-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.18,-99,-99,0.01]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","3-METHYLHEXANE, mg/mi",1.11,-99,-99,0.06]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","PROPYLENE, mg/mi",16.12,-99,-99,0.84]
[8331,"EPA-SOUT-P3-14-T3","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, NOTE C, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8016,"EPA-SOUT-P3-15-T1","NMOG, g/mi",0.24743750062388273,0.009795424645350454,3.7768941960392294E-3,0.021682266352462162]
[9999,"EPA-SOUT-P3-15-T3","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6367,"EPA-SOUT-P3-16-T1","Benzaldehyde, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[6388,"EPA-SOUT-P3-16-T2","NMOG, g/mi",0.2828586603252441,0.014987499744005749,0,0.02780620610266965]
[7280,"EPA-SOUT-P3-1-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6842,"EPA-SOUT-P3-20-T1","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6847,"EPA-SOUT-P3-20-T2","NMOG, g/mi",0.28090231745205424,0.013526302839905309,0.007700841210891281,0.02694433993735398]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","1-BUTENE, mg/mi",1.32,-99,-99,0.07]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","2,2-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","2-METHYLBUTYLBENZENE (sec AMYLBENZENE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","3-ETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","CIS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","INDAN, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","OCTANE, mg/mi",0.7,-99,-99,0.04]
[7028,"EPA-SOUT-P3-21-T1","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7194,"EPA-SOUT-P3-22-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7203,"EPA-SOUT-P3-22-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","2,3,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",0.59,-99,-99,0.03]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","2-METHYLPROPANE (ISOBUTANE), mg/mi",0.15,-99,-99,0.01]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","3-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.27,-99,-99,0.01]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","CIS-2-OCTENE, mg/mi",0.36,-99,-99,0.02]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","m-& p-XYLENE, mg/mi",9.5,-99,-99,0.49]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.9,-99,-99,0]
[7779,"EPA-SOUT-P3-23-T2","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8231,"EPA-SOUT-P3-24EP-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7326,"EPA-SOUT-P3-24MP-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[6322,"EPA-SOUT-P3-24-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[6338,"EPA-SOUT-P3-24-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6803,"EPA-SOUT-P3-25-T1","NMHC, g/mi",0.41896552494452893,0.01330344920877661,0.003301652448965078,0.033638867969165695]
[6895,"EPA-SOUT-P3-26-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6900,"EPA-SOUT-P3-26-T2","Acrolein, mg/mi",0.9,-99,-99,0]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","1,3,5-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",2.2,-99,-99,0.11]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",5.36,-99,-99,0.28]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","2,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",8.67,-99,-99,0.45]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","3,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","CIS-3-HEXENE, mg/mi",0.86,-99,-99,0.04]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.48,-99,-99,0.02]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","TRANS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6937,"EPA-SOUT-P3-27-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","1,2,4-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","1-HEXENE, mg/mi",2.46,-99,-99,0.13]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","2,3,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",5.58,-99,-99,0.29]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","3-ETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","CIS-2-PENTENE, mg/mi",2.12,-99,-99,0.11]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7557,"EPA-SOUT-P3-28-T1","UNIDENTIFIED C6, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7688,"EPA-SOUT-P3-2-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",1.7,-99,-99,0.1]
[7699,"EPA-SOUT-P3-2-T2","Acrolein, mg/mi",3,-99,-99,0.2]
[6436,"EPA-SOUT-P3-30-T1","NMHC, g/mi",0.24666131749757042,0.010747700661298936,2.9084589411888383E-3,0.022299251473188352]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","1,2,3,4-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","1-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","2,2-DIMETHYLPENTANE, NOTE A, mg/mi",2.15,-99,-99,0.11]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","3-ETHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.22,-99,-99,0.01]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","CIS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","HEXYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6669,"EPA-SOUT-P3-31-T1","TRANS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6708,"EPA-SOUT-P3-31-T3","Acetaldehyde, mg/mi",21.4,-99,-99,1.1]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","2,2,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",9.94,-99,-99,0.52]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","2-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","3-METHYLHEXANE, mg/mi",0.77,-99,-99,0.04]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","PROPYLENE, mg/mi",16.66,-99,-99,0.88]
[8071,"EPA-SOUT-P3-3-T1","STYRENE, mg/mi",0.82,-99,-99,0.04]
[8084,"EPA-SOUT-P3-3-T2","NMHC, g/mi",0.2537659458109183,0.011305697004236493,3.777537982736097E-3,0.02346399527620027]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","1-DECENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","1-TRANS-2-CIS-3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","3,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","ACETYLENE, mg/mi",0.81,-99,-99,0.04]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","ETHYLBENZENE, mg/mi",3.45,-99,-99,0.18]
[6770,"EPA-SOUT-P3-4-T1","TRANS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6774,"EPA-SOUT-P3-4-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[6750,"EPA-SOUT-P3-5-T2","Acetaldehyde, mg/mi",7,-99,-99,0.4]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",1.76,-99,-99,0.09]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","2,3-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",1.46,-99,-99,0.08]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","2-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.41,-99,-99,0.02]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","3-METHYLHEXANE, mg/mi",0.63,-99,-99,0.03]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","Formaldehyde, mg/mi",".",".",".","."]
[7410,"EPA-SOUT-P3-6-T1","STYRENE, mg/mi",0.32,-99,-99,0.02]
[7429,"EPA-SOUT-P3-6-T2","NMHC, g/mi",0.24413223463529468,0.014106765312848279,0.005995783206711357,0.02552350246612899]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","1-METHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.68,-99,-99,0.04]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","2-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","3-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","ACETYLENE, mg/mi",1.98,-99,-99,0.1]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","ETHYLBENZENE, mg/mi",2.71,-99,-99,0.14]
[8282,"EPA-SOUT-P3-6-T3","PROPANE, mg/mi",0.92,-99,-99,0.05]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","1,2,4-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",2.64,-99,-99,0.14]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","1,2-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","2,3,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",0.37,-99,-99,0.02]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","2-METHYLPROPENE (ISOBUTYLENE), mg/mi",13.76,-99,-99,0.71]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","4-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.45,-99,-99,0.02]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","TRANS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8251,"EPA-SOUT-P3-7-T3","UNIDENTIFIED C9-C12+, mg/mi",2.1,-99,-99,0.11]
[6628,"EPA-SOUT-P3-8-T2","Formaldehyde, mg/mi",2.8,-99,-99,0.1]
[7906,"EPA-SOUT-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.2529330679428487,0.014322911779675344,0.006549129126475212,0.026260704243930563]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","1,2,3,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","1-METHYL-4-N-PROPYLBENZENE, NOTE G, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","2,2-DIMETHYLPROPANE (NEOPENTANE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","2-METHYLHEXANE, mg/mi",3.26,-99,-99,0.17]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","3-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",1.4,-99,-99,0.07]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","CIS-2-BUTENE, mg/mi",1.8,-99,-99,0.09]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","ISOPROPYLBENZENE (CUMENE), mg/mi",0.6,-99,-99,0.03]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","PENTANE, mg/mi",1.26,-99,-99,0.07]
[5906,"EPA-TCAM-P3-10-T1","UNDECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6031,"EPA-TCAM-P3-10-T3","Acrolein, mg/mi",0.7,-99,-99,0]
[4889,"EPA-TCAM-P3-11-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5152,"EPA-TCAM-P3-12-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.9,-99,-99,0]
[4810,"EPA-TCAM-P3-13-T3","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","Acetaldehyde, mg/mi",2.4,-99,-99,0.1]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","CIS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5468,"EPA-TCAM-P3-13-T4","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","1-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","2,3,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","2-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","3-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.14,-99,-99,0.01]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","CIS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","ETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7157,"EPA-TCAM-P3-13-T5","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","Acetaldehyde, mg/mi",1.6,-99,-99,0.1]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","CIS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","TRANS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5591,"EPA-TCAM-P3-14-T1","UNIDENTIFIED C9-C12+, mg/mi",4.38,-99,-99,0.23]
[4741,"EPA-TCAM-P3-15-T1","Formaldehyde, mg/mi",1.8,-99,-99,0.1]
[6406,"EPA-TCAM-P3-16-T1","NMOG, g/mi",0.45753862356948455,2.5059364620111375E-3,4.1590872404846375E-4,0.02631939750509807]
[6614,"EPA-TCAM-P3-1-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6623,"EPA-TCAM-P3-1-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6629,"EPA-TCAM-P3-1-T3","Propionaldehyde, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[5346,"EPA-TCAM-P3-20-T3","Ethanol, mg/mi",50,-99,-99,2.6]
[4960,"EPA-TCAM-P3-21-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","1,3-BUTADIENE, mg/mi",2.27,-99,-99,0.12]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","2,2,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","BENZENE, mg/mi",17.52,-99,-99,0.91]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","METHYLPROPYLBENZENE (sec butylbenzene), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4973,"EPA-TCAM-P3-21-T2","TRANS-2-BUTENE, mg/mi",2.22,-99,-99,0.12]
[5833,"EPA-TCAM-P3-22-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5851,"EPA-TCAM-P3-22-T2","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","1-BUTENE, mg/mi",3.16,-99,-99,0.16]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","1-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","2,5-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","3-ETHYLPENTANE, mg/mi",0.83,-99,-99,0.04]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","DI-ISOPROPYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","DODECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6647,"EPA-TCAM-P3-23-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6654,"EPA-TCAM-P3-23-T2","Ethanol, mg/mi",35.6,-99,-99,1.9]
[6245,"EPA-TCAM-P3-24-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6257,"EPA-TCAM-P3-24-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.5,-99,-99,0]
[6220,"EPA-TCAM-P3-25-T2","Ethanol, mg/mi",24.4,-99,-99,1.3]
[5219,"EPA-TCAM-P3-26-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5230,"EPA-TCAM-P3-26-T2","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","1-HEXENE, mg/mi",0.49,-99,-99,0.03]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","3-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","3-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.97,-99,-99,0.05]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","ETHYLBENZENE, mg/mi",4.53,-99,-99,0.23]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","PROPANE, mg/mi",0.76,-99,-99,0.04]
[6865,"EPA-TCAM-P3-27-T1","TRANS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6872,"EPA-TCAM-P3-27-T2","Methanol, mg/mi",".",".",".","."]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","1-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","2,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",0.3,-99,-99,0.02]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","3-ETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","DI-ISOPROPYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","n-PROPYLBENZENE, mg/mi",0.9,-99,-99,0.05]
[7864,"EPA-TCAM-P3-27-T3","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","1,2,3-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",0.29,-99,-99,0.02]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","1-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",1.24,-99,-99,0.06]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","2,3,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",18.81,-99,-99,0.98]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","3,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","4-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","CIS-2-HEXENE, mg/mi",0.47,-99,-99,0.02]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[5520,"EPA-TCAM-P3-28-T1","UNDECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5047,"EPA-TCAM-P3-2-T1","Acrolein, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[5056,"EPA-TCAM-P3-2-T2","NMHC, g/mi",0.31580677016407116,1.062657848949495E-3,0.00111189926407168,0.017519254538108122]
[6138,"EPA-TCAM-P3-30-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6176,"EPA-TCAM-P3-30-T3","Acrolein, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.17,-99,-99,0.01]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",17.96,-99,-99,0.92]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","2,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","3-METHYLHEXANE, mg/mi",3.21,-99,-99,0.16]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","3-METHYLPENTANE, mg/mi",20.79,-99,-99,1.06]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","DODECANE, mg/mi",0.32,-99,-99,0.02]
[6806,"EPA-TCAM-P3-31-T1","TERT-1-BUT-2-METHYLBENZENE, mg/mi",0.37,-99,-99,0.02]
[6818,"EPA-TCAM-P3-31-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6818,"EPA-TCAM-P3-31-T2","Tolualdehydes, mg/mi",0.9,-99,-99,0]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","1-METHYL-1-ETHYL-CYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","2,3,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",2.18,-99,-99,0.11]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","2-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.91,-99,-99,0.05]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","PROPANE, mg/mi",0.73,-99,-99,0.04]
[5431,"EPA-TCAM-P3-3-T1","UNIDENTIFIED C6, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5436,"EPA-TCAM-P3-3-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6498,"EPA-TCAM-P3-4-T2","Acrolein, mg/mi",0.5,-99,-99,0]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","1,3,5-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",2.88,-99,-99,0.15]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",5.5,-99,-99,0.28]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","2,2-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",1.1,-99,-99,0.06]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","2-METHYL-2-PENTENE, mg/mi",1.57,-99,-99,0.08]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","3-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",2.63,-99,-99,0.14]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","CYCLOHEXANE, mg/mi",4.94,-99,-99,0.26]
[6509,"EPA-TCAM-P3-4-T3","TERT-1-BUT-2-METHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6523,"EPA-TCAM-P3-4-T4","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6939,"EPA-TCAM-P3-5-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6949,"EPA-TCAM-P3-5-T2","Formaldehyde, mg/mi",3.7,-99,-99,0.2]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","1,3-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","1-METHYL-4-N-PROPYLBENZENE, NOTE G, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","2,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",0.17,-99,-99,0.01]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","3,4-DIMETHYLHEXANE, NOTE B, mg/mi",0.8,-99,-99,0.04]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","4-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","CYCLOPENTENE, mg/mi",0.95,-99,-99,0.05]
[5776,"EPA-TCAM-P3-6-T1","TERT-BUTYLBENZENE, mg/mi",1.35,-99,-99,0.07]
[5787,"EPA-TCAM-P3-6-T2","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","1,3,-DIMETHYL-5-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","1-METHYL-3-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","2,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","3,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","3-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",0.22,-99,-99,0.01]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","CYCLOHEXANE, mg/mi",2.43,-99,-99,0.13]
[5800,"EPA-TCAM-P3-6-T3","TERT-1-BUT-2-METHYLBENZENE, mg/mi",0.57,-99,-99,0.03]
[4483,"EPA-TCAM-P3-7-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4483,"EPA-TCAM-P3-7-T1","Acetaldehyde, mg/mi",1.9,-99,-99,0.1]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","1-METHYL-1-ETHYL-CYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","2,3,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",0.49,-99,-99,0.03]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","2-METHYLPROPENE (ISOBUTYLENE), mg/mi",12.2,-99,-99,0.63]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","CIS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","ETHYLENE, mg/mi",28.85,-99,-99,1.49]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","PROPYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4488,"EPA-TCAM-P3-7-T2","UNIDENTIFIED C9-C12+, mg/mi",0.85,-99,-99,0.04]
[7018,"EPA-TCAM-P3-9EP-T1","Benzaldehyde, mg/mi",1.5,-99,-99,0.1]
[7027,"EPA-TCAM-P3-9EP-T2","NMOG, g/mi",0.32509905023634894,3.3425787814376708E-3,0,0.019703642213018055]
[7036,"EPA-TCAM-P3-9EP-T3","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5685,"EPA-TCAM-P3-9MP-T2","Benzaldehyde, mg/mi",1,-99,-99,0.1]
[4547,"EPA-TCAM-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.30676760753873933,1.0327940261656385E-3,4.4002322044672825E-4,0.01705759492774972]
[4555,"EPA-TCAM-P3-9-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","1,2 DIETHYLBENZENE, mg/mi",1.73,0.08,-99,0.16]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","1-METHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",6.75,-99,-99,0.35]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","2,2-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",0.91,-99,-99,0.05]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","2-METHYLBUTYLBENZENE (sec AMYLBENZENE), mg/mi",2.63,-99,-99,0.14]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","CIS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","TERT-AMYL METHYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7673,"EPA-TCOR-P3-10-T1","TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","1,3-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",3.1,-99,-99,0.16]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","2,2,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",3.44,-99,-99,0.18]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","2-METHYL-2-BUTENE, mg/mi",8.77,-99,-99,0.46]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","BENZENE, mg/mi",18.1,-99,-99,0.94]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.25,-99,-99,0.01]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","HEPTANE, mg/mi",2.63,-99,0.55,0.17]
[8341,"EPA-TCOR-P3-10-T3","TRANS-2-HEXENE, mg/mi",1.76,-99,-99,0.09]
[8103,"EPA-TCOR-P3-11-T1","NMOG, g/mi",0.23017055683104132,0.003080436070937296,1.1444356166044058E-3,0.014722249283083544]
[8110,"EPA-TCOR-P3-11-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[7582,"EPA-TCOR-P3-12-T2","Benzaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","1,3,5-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",4.17,-99,-99,0.22]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","2,2,3-TRIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.22,-99,-99,0.01]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","2-METHYL-1,3-BUTADIENE, mg/mi",0.79,-99,-99,0.04]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","Acetone, mg/mi",2.08,-99,0.13,0.12]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","Acrolein, mg/mi",0.4,-99,-99,0.02]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",1.95,-99,-99,0.1]
[7302,"EPA-TCOR-P3-13-T1","TRANS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7309,"EPA-TCOR-P3-13-T2","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","1,2,4-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","1-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","2,3,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",1.76,-99,-99,0.09]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","2-METHYLPROPANE (ISOBUTANE), mg/mi",1.01,-99,-99,0.05]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","4-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","ISOPROPYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8131,"EPA-TCOR-P3-14-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.27,-99,-99,0.01]
[8136,"EPA-TCOR-P3-14-T2","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8027,"EPA-TCOR-P3-15-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8035,"EPA-TCOR-P3-15-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[7967,"EPA-TCOR-P3-16-T1","NMHC, g/mi",0.18923979991481346,0.002289111849931784,3.7907324874307286E-4,0.011932193173020945]
[8229,"EPA-TCOR-P3-16-T3","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7935,"EPA-TCOR-P3-1-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[7943,"EPA-TCOR-P3-1-T2","NMHC, g/mi",0.15401805967801646,2.1939205071553982E-3,8.3123905443089393E-4,0.009932267598420282]
[8197,"EPA-TCOR-P3-20-T3","Crotonaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[8204,"EPA-TCOR-P3-20-T4","Propionaldehyde, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","1-TRANS-2-CIS-3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","3,3-DIMETHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","Acetone, mg/mi",0.75,0.04,-99,0.07]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","Ethanol, mg/mi",51.7,0.3,3.4,3.2]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7232,"EPA-TCOR-P3-21-T1","TRANS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","1,2,4,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","1,2,4-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",1.5,0.07,-99,0.14]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","2-METHYLPENTANE, mg/mi",3.8,0.04,-99,0.23]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","4-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","DI-ISOPROPYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7259,"EPA-TCOR-P3-21-T3","UNIDENTIFIED C6, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7887,"EPA-TCOR-P3-22-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","1,3-BUTADIENE, mg/mi",1.27,-99,-99,0.07]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","2,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","3,3-DIMETHYL-1-BUTENE, mg/mi",0.18,-99,-99,0.01]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","3-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",0.17,-99,-99,0.01]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","CYCLOHEXANE, mg/mi",1.95,-99,-99,0.1]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","NAPHTHALENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7632,"EPA-TCOR-P3-23-T1","TERT-1-BUTYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7644,"EPA-TCOR-P3-23-T2","Acetaldehyde, mg/mi",9.7,-99,-99,0.5]
[7373,"EPA-TCOR-P3-24-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7387,"EPA-TCOR-P3-24-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[7524,"EPA-TCOR-P3-25-T1","Acetaldehyde, mg/mi",19,-99,-99,1]
[8214,"EPA-TCOR-P3-25-T3","Formaldehyde, mg/mi",2.1,-99,-99,0.1]
[7432,"EPA-TCOR-P3-26-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8283,"EPA-TCOR-P3-26-T3","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[7460,"EPA-TCOR-P3-27-T1","Formaldehyde, mg/mi",1.3,-99,-99,0.1]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","1,3-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","2,2-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.2,-99,-99,0.01]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","2-METHYL-1,3-BUTADIENE, mg/mi",1.37,-99,-99,0.07]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","3,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",0.31,-99,-99,0.02]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","4-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","DECANE, NOTE F, mg/mi",0.91,-99,-99,0.05]
[7472,"EPA-TCOR-P3-27-T2","N-PENT-BENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","1,2 DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","1-METHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.89,-99,-99,0.05]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","2,2-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","2-METHYLBUTYLBENZENE (sec AMYLBENZENE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","4,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","CIS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","INDAN, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8053,"EPA-TCOR-P3-28-T1","TERT-BUTYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8181,"EPA-TCOR-P3-2EP-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8181,"EPA-TCOR-P3-2EP-T1","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7913,"EPA-TCOR-P3-2MP-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7069,"EPA-TCOR-P3-2-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7081,"EPA-TCOR-P3-2-T2","MEK, note H, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[8303,"EPA-TCOR-P3-2-T3","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8086,"EPA-TCOR-P3-30-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","1-METHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",2.88,-99,-99,0.15]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","3-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.4,-99,-99,0.02]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","CIS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","CIS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7026,"EPA-TCOR-P3-31-T2","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7035,"EPA-TCOR-P3-31-T3","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","2,3,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",12.39,-99,-99,0.65]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","3-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","CIS-2-HEPTENE, mg/mi",0.13,-99,-99,0.01]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","o-XYLENE, mg/mi",2.26,-99,-99,0.12]
[7747,"EPA-TCOR-P3-3-T1","TRANS-4-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7765,"EPA-TCOR-P3-3-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","1,4-DIETHYLBENZENE, mg/mi",5.28,-99,-99,0.27]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","2,2-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","2,4-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",2.17,-99,-99,0.11]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","3,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",0.25,-99,-99,0.01]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","CYCLOPENTANE, mg/mi",0.32,-99,-99,0.02]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","DECANE, NOTE F, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7714,"EPA-TCOR-P3-4-T1","N-PENT-BENZENE, mg/mi",0.28,-99,-99,0.01]
[7720,"EPA-TCOR-P3-4-T2","Acetone, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","1,3-BUTADIENE, mg/mi",2.16,-99,-99,0.11]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","2,2,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","3-METHYL-TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","CYCLOHEXENE, mg/mi",0.17,-99,-99,0.01]
[8243,"EPA-TCOR-P3-4-T3","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.23,-99,-99,0.01]
[7345,"EPA-TCOR-P3-5-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7345,"EPA-TCOR-P3-5-T1","Acetone, mg/mi",2,-99,-99,0.1]
[7351,"EPA-TCOR-P3-5-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","1-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","2,4-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",1.17,-99,-99,0.06]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","2-METHYLPROPANE (ISOBUTANE), mg/mi",0.9,-99,-99,0.05]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","4-ETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","DODECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7171,"EPA-TCOR-P3-6-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7205,"EPA-TCOR-P3-6-T3","Crotonaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","1,3-BUTADIENE, mg/mi",1.9,-99,-99,0.1]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","2,2,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",1.8,-99,-99,0.09]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","BENZENE, mg/mi",8.09,0.04,-99,0.45]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","CYCLOHEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7825,"EPA-TCOR-P3-7-T1","TERT-AMYL METHYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7863,"EPA-TCOR-P3-7-T2","Acetone, mg/mi",0.9,-99,-99,0]
[7131,"EPA-TCOR-P3-8-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[7140,"EPA-TCOR-P3-8-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","1,2-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.41,-99,-99,0.07]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",8.18,-99,-99,0.43]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","2,3-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",4.56,-99,-99,0.24]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","3,3-DIMETHYL-1-BUTENE, mg/mi",0.28,-99,-99,0.01]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","3-METHYLHEXANE, mg/mi",2.33,-99,-99,0.12]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","CIS-3-HEXENE, mg/mi",0.61,-99,-99,0.03]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",1.37,-99,-99,0.07]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","STYRENE, mg/mi",1.8,-99,-99,0.09]
[6449,"EPA-TSIE-P3-10-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6743,"EPA-TSIE-P3-11-T3","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4876,"EPA-TSIE-P3-12-T1","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","1,2,3-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",0.47,-99,-99,0.02]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","1-DECENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","2,3-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",4.66,-99,-99,0.24]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","2-METHYLPENTANE, mg/mi",11.68,-99,-99,0.6]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","3-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","CIS-2-HEXENE, mg/mi",0.23,-99,-99,0.01]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","PENTANE, mg/mi",7.47,-99,-99,0.39]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","UNDECANE, mg/mi",0.78,-99,-99,0.04]
[6174,"EPA-TSIE-P3-13-T1","UNIDENTIFIED C6, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","1,4-DIETHYLBENZENE, mg/mi",2.8,-99,-99,0.15]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","2,2-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","2,4-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",1.42,-99,-99,0.07]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","3,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","DECANE, NOTE F, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","N-PENT-BENZENE, mg/mi",0.22,-99,-99,0.01]
[6936,"EPA-TSIE-P3-14-T1","TRANS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6991,"EPA-TSIE-P3-15EP-T1","Acetaldehyde, mg/mi",1.2,-99,-99,0.1]
[5734,"EPA-TSIE-P3-15MP-T1","Ethanol, mg/mi",0.8,-99,-99,0]
[5758,"EPA-TSIE-P3-15MP-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4610,"EPA-TSIE-P3-15-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5178,"EPA-TSIE-P3-16-T1","Ethanol, mg/mi",24.7,-99,-99,1.3]
[5188,"EPA-TSIE-P3-16-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5391,"EPA-TSIE-P3-1-T1","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4945,"EPA-TSIE-P3-20-T1","Ethanol, mg/mi",85.2,-99,-99,4.5]
[4987,"EPA-TSIE-P3-20-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","1,3-BUTADIENE, mg/mi",2.17,-99,-99,0.11]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","2,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","3,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","Acrolein, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","METHYLPROPYLBENZENE (sec butylbenzene), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6107,"EPA-TSIE-P3-21-T1","PROPYLENE, mg/mi",15.64,-99,-99,0.81]
[6116,"EPA-TSIE-P3-21-T2","Acetaldehyde, mg/mi",13.5,-99,-99,0.7]
[6277,"EPA-TSIE-P3-22-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5892,"EPA-TSIE-P3-23-T3","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5892,"EPA-TSIE-P3-23-T3","Acetaldehyde, mg/mi",9.6,-99,-99,0.5]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","1,2-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","2,3,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",0.15,-99,-99,0.01]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","2-METHYLPROPENE (ISOBUTYLENE), mg/mi",10.93,-99,-99,0.57]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.88,-99,-99,0.05]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","MEK, note H, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","PROPYLENE, mg/mi",18.34,-99,-99,0.96]
[7556,"EPA-TSIE-P3-23-T4","UNIDENTIFIED C8, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5943,"EPA-TSIE-P3-25-T1","Acrolein, mg/mi",0.5,-99,-99,0]
[5948,"EPA-TSIE-P3-25-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5948,"EPA-TSIE-P3-25-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","1,2 DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","1-METHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.64,-99,-99,0.03]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","2,4,4-TRIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","2-METHYLBUTYLBENZENE (sec AMYLBENZENE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","4,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","CIS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","INDAN, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6030,"EPA-TSIE-P3-27-T1","TERT-BUTYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","2,3-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",3.62,-99,-99,0.19]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","2-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.47,-99,-99,0.02]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","3-METHYLHEXANE, mg/mi",1.95,-99,-99,0.1]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","CIS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","HEPTANE, mg/mi",1.29,-99,-99,0.07]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","TERT-1-BUT-2-METHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5590,"EPA-TSIE-P3-28-T1","TRANS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","1,3-DIETHYLBENZENE, mg/mi",0.92,-99,-99,0.05]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","2,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","3,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","Benzaldehyde, mg/mi",0.8,-99,-99,0]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","CYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","NAPHTHALENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7196,"EPA-TSIE-P3-28-T4","TRANS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5679,"EPA-TSIE-P3-2-T1","Acetaldehyde, mg/mi",2.3,-99,-99,0.1]
[5687,"EPA-TSIE-P3-2-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","1,2 DIETHYLBENZENE, mg/mi",0.93,-99,-99,0.05]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","1-METHYL-3-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",1.62,-99,-99,0.09]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","2-METHYL-2-BUTENE, mg/mi",3.07,-99,-99,0.16]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","3-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.4,-99,-99,0.02]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","HEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","TERT-1-BUT-2-METHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6366,"EPA-TSIE-P3-31-T1","TRANS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6387,"EPA-TSIE-P3-31-T2","Tolualdehydes, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","1-METHYL-1-ETHYL-CYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","2-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","3-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.48,-99,-99,0.02]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","ACETYLENE, mg/mi",5.49,-99,-99,0.29]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","ETHYLBENZENE, mg/mi",5.21,-99,-99,0.27]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","PROPANE, mg/mi",0.92,-99,-99,0.05]
[6646,"EPA-TSIE-P3-3-T1","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6653,"EPA-TSIE-P3-3-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","1-CIS,2-TRANS,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",1.03,-99,-99,0.05]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","2,5-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","4-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","OCTANE, mg/mi",2.02,-99,-99,0.1]
[5251,"EPA-TSIE-P3-4-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, NOTE C, mg/mi",0.25,-99,-99,0.01]
[5266,"EPA-TSIE-P3-4-T2","Formaldehyde, mg/mi",1.3,-99,-99,0.1]
[5073,"EPA-TSIE-P3-5-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[5080,"EPA-TSIE-P3-5-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","1-METHYL-1-ETHYL-CYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",1.1,-99,-99,0.06]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","2-METHYLPROPANE (ISOBUTANE), mg/mi",0.7,-99,-99,0.04]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","3-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","3-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","3-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.34,-99,-99,0.02]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","3-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","3-METHYLHEXANE, mg/mi",1.15,-99,-99,0.06]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","3-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","3-METHYLPENTANE, mg/mi",9.34,-99,-99,0.49]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","3-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",0.22,-99,-99,0.01]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","3-METHYL-TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","4,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","4-ETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","4-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","4-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","4-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","4-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","4-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","Acetaldehyde, mg/mi",5.4,-99,-99,0.3]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","Acetone, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","ACETYLENE, mg/mi",2.17,-99,-99,0.11]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","Acrolein, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","BENZENE, mg/mi",9.05,-99,-99,0.47]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","BUTANE, mg/mi",1.8,-99,-99,0.09]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.15,-99,-99,0.01]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CIS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CIS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CIS-2-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CIS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CIS-2-HEXENE, mg/mi",0.15,-99,-99,0.01]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CIS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.4,-99,-99,0.02]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CIS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CIS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CIS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CYCLOHEXANE, mg/mi",1.06,-99,-99,0.06]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CYCLOHEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CYCLOPENTADIENE, mg/mi",0.17,-99,-99,0.01]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CYCLOPENTANE, mg/mi",0.32,-99,-99,0.02]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","CYCLOPENTENE, mg/mi",0.27,-99,-99,0.01]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","DECANE, NOTE F, mg/mi",0.48,-99,-99,0.03]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","DI-ISOPROPYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","DODECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","ETHANE, mg/mi",11.62,-99,-99,0.61]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","Ethanol, mg/mi",13.8,-99,-99,0.7]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","ETHYLBENZENE, mg/mi",2.56,-99,-99,0.13]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","ETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","ETHYLENE, mg/mi",22.38,-99,-99,1.17]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","Formaldehyde, mg/mi",0.8,-99,-99,0]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","HEPTANE, mg/mi",0.51,-99,-99,0.03]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","HEXANE, mg/mi",8.02,-99,-99,0.42]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","HEXYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","INDAN, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","ISOBUTYLBENZENE, NOTE F, mg/mi",0.45,-99,-99,0.02]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","ISOPROPYLBENZENE (CUMENE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","ISOPROPYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","m-& p-XYLENE, mg/mi",8.68,-99,-99,0.45]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",0.25,-99,-99,0.01]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","METHYLCYCLOPENTANE, NOTE A, mg/mi",1.66,-99,-99,0.09]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","METHYLPROPYLBENZENE (sec butylbenzene), mg/mi",0.23,-99,-99,0.01]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","NAPHTHALENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","NMHC, g/mi",0.2753076726528989,0.000490961141238902,0,0.014838594493453818]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","NMOG, g/mi",0.29530767265289887,0.000490961141238902,0,0.015885238754580203]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","NONANE, mg/mi",0.31,-99,-99,0.02]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","N-PENT-BENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","n-PROPYLBENZENE, mg/mi",0.32,-99,-99,0.02]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","OCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","o-XYLENE, mg/mi",2.21,-99,-99,0.12]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","PENTANE, mg/mi",1.5,-99,-99,0.08]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","PROPADIENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","PROPANE, mg/mi",0.68,-99,-99,0.04]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","PROPYLENE, mg/mi",14.75,-99,-99,0.77]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","PROPYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","STYRENE, mg/mi",0.56,-99,-99,0.03]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TERT-1-BUT-2-METHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TERT-1-BUT-3,5-DIMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TERT-1-BUTYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TERT-AMYL METHYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TERT-BUTYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TOLUENE, mg/mi",20.25,-99,-99,1.06]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, NOTE C, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TRANS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TRANS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TRANS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TRANS-2-BUTENE, mg/mi",1.45,-99,-99,0.08]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TRANS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TRANS-2-HEXENE, mg/mi",0.23,-99,-99,0.01]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TRANS-2-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TRANS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TRANS-2-PENTENE, mg/mi",0.7,-99,-99,0.04]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TRANS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TRANS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","TRANS-4-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","UNDECANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","UNIDENTIFIED C5 OLEFINS, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","UNIDENTIFIED C6, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","UNIDENTIFIED C8, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","UNIDENTIFIED C9-C12+, mg/mi",10.24,-99,-99,0.54]
[6521,"EPA-TSIE-P3-6-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","Acetaldehyde, mg/mi",6.1,-99,-99,0.3]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","Acetone, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","Acrolein, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","Ethanol, mg/mi",19.7,-99,-99,1]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","Formaldehyde, mg/mi",1.1,-99,-99,0.1]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","NMHC, g/mi",0.2574834501859255,2.5519386269101684E-3,0.002627402327989971,0.01578448869625151]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","NMOG, g/mi",0.2843834501859255,2.5519386269101684E-3,0.002627402327989971,0.017180221152391862]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","Propionaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[6537,"EPA-TSIE-P3-6-T3","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","Acetaldehyde, mg/mi",0.9,-99,-99,0]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","Acetone, mg/mi",1.2,-99,-99,0.1]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","Formaldehyde, mg/mi",0.7,-99,-99,0]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","MEK, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","NMHC, g/mi",0.3939073618782569,0,0,0.02064683126289231]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","NMOG, g/mi",0.3955073618782569,0,0,0.020730695981396447]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4689,"EPA-TSIE-P3-7-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","Acetaldehyde, mg/mi",1.1,-99,-99,0.1]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","Acetone, mg/mi",1.2,-99,-99,0.1]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","Benzaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","Formaldehyde, mg/mi",0.8,-99,-99,0]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","MEK, note H, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","NMHC, g/mi",0.3378522430592173,0,0,0.017632656297953672]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","NMOG, g/mi",0.3397522430592173,0,0,0.017731818128766914]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4699,"EPA-TSIE-P3-7-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","Acetaldehyde, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","Acetone, mg/mi",1.5,-99,-99,0.1]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","Ethanol, mg/mi",1.3,-99,-99,0.1]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","Formaldehyde, mg/mi",1.1,-99,-99,0.1]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","MEK, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","NMHC, g/mi",0.3687542537759385,0.002153838594404134,0.004767383035119656,0.021208751305762764]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","NMOG, g/mi",0.37255425377593854,0.002153838594404134,0.004767383035119656,0.021404379217470626]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","Propionaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7634,"EPA-TSIE-P3-7-T3","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,1,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,1,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,1-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,2 DIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,2,3,4-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,2,3,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,2,3-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",0.33,-99,-99,0.02]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,2,4,5-TETRAMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,2,4-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,2,4-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",0.73,-99,-99,0.04]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,2-DIMETHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,2-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.27,-99,-99,0.01]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,3,5-TRIETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,3,5-TRIMETHYLBENZENE, mg/mi",1.15,-99,-99,0.06]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,3,-DIMETHYL-5-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,3-BUTADIENE, mg/mi",1.67,-99,-99,0.09]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,3-DIETHYLBENZENE, mg/mi",0.51,-99,-99,0.03]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,3-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,3-DIMETHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,4-DIETHYLBENZENE, mg/mi",0.49,-99,-99,0.03]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1,4-DIMETHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.22,-99,-99,0.01]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-BUTENE, mg/mi",3.45,-99,-99,0.18]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-CIS,2-TRANS,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-DECENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-HEXENE, mg/mi",0.25,-99,-99,0.01]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-METHYL-1-ETHYL-CYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-METHYL-2-ETHYLBENZENE, mg/mi",2.67,-99,-99,0.14]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-METHYL-2-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-METHYL-2-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",0.27,-99,-99,0.01]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-METHYL-3-ETHYLBENZENE, mg/mi",1.98,-99,-99,0.1]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-METHYL-3-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-METHYL-3-N-PROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-METHYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",0.55,-99,-99,0.03]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-METHYL-4-ISOPROPYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-METHYL-4-N-PROPYLBENZENE, NOTE G, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-NONENE, mg/mi",0.38,-99,-99,0.02]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-TRANS-2-CIS-3-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","1-TRANS-2-CIS-4-TRIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,2,3-TRIMETHYLBUTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,2,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",4.49,-99,-99,0.23]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,2,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,2,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",24.54,-99,-99,1.28]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,2,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",2.98,-99,-99,0.15]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,2-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",0.95,-99,-99,0.05]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,2-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,2-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",0.17,-99,-99,0.01]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,2-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,2-DIMETHYLPENTANE, NOTE A, mg/mi",2.79,-99,-99,0.15]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,2-DIMETHYLPROPANE (NEOPENTANE), mg/mi",2.25,-99,-99,0.12]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,3,3-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",9.59,-99,-99,0.5]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,3,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,3,4-TRIMETHYLPENTANE, mg/mi",4.6,-99,-99,0.24]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,3,5-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",0.41,-99,-99,0.02]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,3-DIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,3-DIMETHYLBUTANE, mg/mi",1.47,-99,-99,0.08]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,4,4-TRIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.52,-99,-99,0.03]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,4,4-TRIMETHYL-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,4,4-TRIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,4-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,4-DIMETHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,4-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",1.39,-99,-99,0.07]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,5-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2,6-DIMETHYLHEPTANE, NOTE D, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2-BUTYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2-METHYL-1,3-BUTADIENE, mg/mi",0.21,-99,0.03,0.01]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.25,-99,-99,0.01]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2-METHYL-2-BUTENE, mg/mi",2.95,-99,-99,0.15]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2-METHYL-2-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2-METHYL-2-PENTENE, mg/mi",0.33,-99,-99,0.02]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2-METHYLBUTANE (ISOPENTANE), mg/mi",15.33,0.1,0.32,0.91]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2-METHYLBUTYLBENZENE (sec AMYLBENZENE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2-METHYLHEPTANE, mg/mi",0.16,-99,-99,0.01]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2-METHYLHEXANE, mg/mi",3.43,-99,-99,0.18]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2-METHYLPENTANE, mg/mi",6.75,-99,-99,0.35]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2-METHYLPROPANE (ISOBUTANE), mg/mi",0.16,-99,0.01,0.01]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2-METHYLPROPENE (ISOBUTYLENE), mg/mi",12.27,-99,-99,0.64]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3,3-DIMETHYL-1-BUTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3,3-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3,3-DIMETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3,3-DIMETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3,4 DIMETHYLCUMENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3,4-DIMETHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3,4-DIMETHYLHEXANE, NOTE B, mg/mi",0.16,-99,-99,0.01]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3,5-DIMETHYLHEPTANE, NOTE E, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3-ETHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3-ETHYLHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3-ETHYLPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3-METHYL-1-BUTENE, mg/mi",1.48,-99,-99,0.08]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3-METHYL-1-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",0.27,-99,-99,0.01]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.57,-99,-99,0.03]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3-METHYLCYCLOPENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3-METHYLHEXANE, mg/mi",1.48,-99,-99,0.08]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3-METHYLPENTANE, mg/mi",6,-99,-99,0.31]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",0.35,-99,-99,0.02]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","3-METHYL-TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","4,4-DIMETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","4-ETHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","4-METHYL-1-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","4-METHYL-CIS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","4-METHYLHEPTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","4-METHYLOCTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","4-METHYL-TRANS-2-PENTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","Acetaldehyde, mg/mi",1.02,0.03,-99,0.08]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","Acetone, mg/mi",1.08,0.08,0.38,0.15]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","ACETYLENE, mg/mi",4.95,-99,-99,0.26]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","BENZENE, mg/mi",9.26,-99,-99,0.48]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","BUTANE, mg/mi",0.66,0.05,0.11,0.08]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CIS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CIS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.23,-99,-99,0.01]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CIS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CIS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CIS-2-BUTENE, mg/mi",3.16,-99,-99,0.16]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CIS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CIS-2-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CIS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CIS-2-PENTENE, mg/mi",0.49,-99,-99,0.03]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CIS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CIS-3-HEXENE, mg/mi",0.18,-99,-99,0.01]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CIS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CYCLOHEXANE, mg/mi",5.6,-99,-99,0.29]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CYCLOHEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CYCLOPENTADIENE, mg/mi",0.25,-99,-99,0.01]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CYCLOPENTANE, mg/mi",2.11,-99,-99,0.11]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","CYCLOPENTENE, mg/mi",0.85,-99,-99,0.04]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","DECANE, NOTE F, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","DI-ISOPROPYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","DODECANE, mg/mi",0.76,-99,-99,0.04]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","ETHANE, mg/mi",8.65,0.09,0.39,0.56]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","Ethanol, mg/mi",0.8,-99,-99,0]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","ETHYLBENZENE, mg/mi",4.76,-99,-99,0.25]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","ETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","ETHYLENE, mg/mi",41.16,0.03,0.13,2.18]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","Formaldehyde, mg/mi",1.05,0.14,0.26,0.2]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","HEPTANE, mg/mi",1.26,0.15,-99,0.2]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","HEXANE, mg/mi",11.86,-99,-99,0.62]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","HEXYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","INDAN, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","ISOBUTYLBENZENE, NOTE F, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","ISOPROPYLBENZENE (CUMENE), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","ISOPROPYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","m-& p-XYLENE, mg/mi",13.74,-99,-99,0.72]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","METHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",2,-99,-99,0.1]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","METHYLCYCLOPENTANE, NOTE A, mg/mi",2.74,-99,-99,0.14]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","METHYLPROPYLBENZENE (sec butylbenzene), mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","NAPHTHALENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","NMHC, g/mi",0.2924382152901699,7.1475533704585419E-4,5.8709562524298135E-4,0.015885510392241616]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","NMOG, g/mi",0.2953082152901699,8.8475533704585432E-4,8.4709562524298138E-4,0.016202205548136322]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","NONANE, mg/mi",0.36,-99,-99,0.02]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","N-PENT-BENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","n-PROPYLBENZENE, mg/mi",0.38,-99,-99,0.02]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","OCTANE, mg/mi",0.36,-99,-99,0.02]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","o-XYLENE, mg/mi",0.41,-99,-99,0.02]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","PENTANE, mg/mi",3.56,0.12,-99,0.29]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","PROPADIENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","PROPANE, mg/mi",0.07,-99,-99,0]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","Propionaldehyde, mg/mi",0.32,-99,-99,0.02]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","PROPYLENE, mg/mi",22.61,-99,-99,1.18]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","PROPYNE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","STYRENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TERT-1-BUT-2-METHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TERT-1-BUT-3,5-DIMETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TERT-1-BUTYL-4-ETHYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TERT-AMYL METHYL ETHER, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TERT-BUTYLBENZENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TOLUENE, mg/mi",17.18,-99,-99,0.89]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TRANS-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOHEXANE, NOTE C, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TRANS-1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",0.16,-99,-99,0.01]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TRANS-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TRANS-1-METHYL-2-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TRANS-1-METHYL-3-ETHYLCYCLOPENTANE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TRANS-2-BUTENE, mg/mi",3.98,-99,-99,0.21]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TRANS-2-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TRANS-2-HEXENE, mg/mi",0.3,-99,-99,0.02]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TRANS-2-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TRANS-2-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TRANS-2-PENTENE, mg/mi",0.91,-99,-99,0.05]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TRANS-3-HEPTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TRANS-3-HEXENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TRANS-3-NONENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","TRANS-4-OCTENE, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","UNDECANE, mg/mi",0.42,-99,-99,0.02]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","UNIDENTIFIED C5 OLEFINS, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","UNIDENTIFIED C6, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","UNIDENTIFIED C7, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","UNIDENTIFIED C8, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","UNIDENTIFIED C9-C12+, mg/mi",0.11,-99,-99,0.01]
[7795,"EPA-TSIE-P3-7-T4","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","Acetaldehyde, mg/mi",1.6,-99,-99,0.1]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","Acetone, mg/mi",1.2,-99,-99,0.1]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","Ethanol, mg/mi",2,-99,-99,0.1]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","Formaldehyde, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","NMHC, g/mi",0.3798237766805325,5.1479229912147425E-4,0,0.02027756117703918]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","NMOG, g/mi",0.3840237766805325,5.1479229912147425E-4,0,0.02049678235830191]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4543,"EPA-TSIE-P3-8-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","Acetaldehyde, mg/mi",1.7,-99,-99,0.1]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","Acetone, mg/mi",1.6,-99,-99,0.1]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","Benzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","Ethanol, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","Formaldehyde, mg/mi",1,-99,-99,0.1]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","Isovaleraldehyde, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","MEK, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","NMHC, g/mi",0.33353960941565786,3.3036398588689114E-4,0,0.017607585956164004]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","NMOG, g/mi",0.3364396094156578,3.3036398588689114E-4,0,0.01775815369678805]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","Propionaldehyde, mg/mi",0.4,-99,-99,0]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4551,"EPA-TSIE-P3-8-T2","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","Acetaldehyde, mg/mi",1.2,-99,-99,0.1]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","Acetone, mg/mi",1.7,-99,-99,0.1]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","Acrolein, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","Benzaldehyde, mg/mi",0.6,-99,-99,0]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","Crotonaldehyde, mg/mi",0.2,-99,-99,0]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","Ethanol, mg/mi",2.1,-99,-99,0.1]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","Formaldehyde, mg/mi",0.8,-99,-99,0]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","MEK, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","NMHC, g/mi",0.3907626632989839,1.2452324480418395E-4,2.0894606583353836E-3,0.02074916900616217]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","NMOG, g/mi",0.3948626632989839,1.2452324480418395E-4,2.0894606583353836E-3,0.02096420837543989]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","Propionaldehyde, mg/mi",0.3,-99,-99,0]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4740,"EPA-TSIE-P3-9-T1","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","1-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","2-Propanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","Acetaldehyde, mg/mi",1.4,-99,-99,0.1]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","Acetone, mg/mi",1.2,-99,-99,0.1]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","Acrolein, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","Benzaldehyde, mg/mi",0.5,-99,-99,0]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","Crotonaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","Dimethylbenzaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","Ethanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","Formaldehyde, mg/mi",0.9,-99,-99,0]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","Hexanaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","Isovaleraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","MEK, note H, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","Methanol, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","N-butyraldehyde, note H, mg/mi",0.1,-99,-99,0]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","NMHC, g/mi",0.3311041848747354,7.54885583689258e-05,0,0.01743115100996655]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","NMOG, g/mi",0.3334041848747354,7.54885583689258e-05,0,0.017551775464115023]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","Propionaldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","Tolualdehydes, mg/mi",-99,-99,-99,-99]
[4785,"EPA-TSIE-P3-9-T3","Valeraldehyde, mg/mi",-99,-99,-99,-99]

{"sheet":"FuelProperties","index":6,"n_rows":42,"n_cols":30,"rows_kept":42,"merged":[[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,29],[8,2,20,2]]}
["EPAct/V2/E-89 Fuels Round Robin"]
["Fuel Property Data"]
["PROPERTY","UNIT","TEST METHOD","FUEL                                                                                                    FUEL                                                                                          FUEL"]
[{"$nulls":3},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31]
["Density, 60oF","g/cm3","D4052",0.7211000000000001,{"v":0.722025,"d":"0.7220"},{"v":0.73495,"d":"0.7350"},{"v":0.734625,"d":"0.7346"},{"v":0.7573249999999999,"d":"0.7573"},{"v":0.7341499999999999,"d":"0.7342"},{"v":0.720775,"d":"0.7208"},{"v":0.71905,"d":"0.7191"},{"v":0.7454000000000001,"d":"0.7454"},{"v":0.76435,"d":"0.7644"},{"v":0.759625,"d":"0.7596"},{"v":0.751675,"d":"0.7517"},{"v":0.753975,"d":"0.7540"},{"v":0.722325,"d":"0.7223"},{"v":0.7427499999999999,"d":"0.7428"},{"v":0.76355,"d":"0.7636"},{"v":0.742475,"d":"0.7425"},{"v":0.775375,"d":"0.7754"},0.7371,{"v":0.74755,"d":"0.7476"},0.7422,{"v":0.7702249999999999,"d":"0.7702"},0.7593,{"v":0.743375,"d":"0.7434"},{"v":0.769925,"d":"0.7699"},{"v":0.750775,"d":"0.7508"},0.7742]
["API Gravity, 60oF","oAPI","D4052",{"v":64.55,"d":"64.6"},{"v":64.275,"d":"64.3"},60.8,{"v":60.875,"d":"60.9"},{"v":55.15,"d":"55.2"},{"v":61.05,"d":"61.1"},64.6,65.1,{"v":58.175,"d":"58.2"},53.4,{"v":54.575,"d":"54.6"},{"v":56.525,"d":"56.5"},{"v":56,"d":"56.0"},{"v":64.175,"d":"64.2"},58.8,53.6,{"v":58.875,"d":"58.9"},50.8,{"v":60.275,"d":"60.3"},{"v":57.575,"d":"57.6"},{"v":58.925,"d":"58.9"},{"v":52.025,"d":"52.0"},{"v":54.625,"d":"54.6"},{"v":58.625,"d":"58.6"},52.1,56.8,{"v":51.075,"d":"51.1"}]
["Ethanol","vol. %","D5599",10.03,"<0.10",10.36,9.94,"<0.10",10.56,"<0.10","<0.10","<0.10",9.82,{"v":10.3,"d":"10.30"},9.83,"<0.10","<0.10","<0.10",10.76,20.31,20.14,20.51,20.32,20.51,20.03,15.24,14.91,14.98,9.81,20.11]
["Total Content of Oxygenates Other Than Ethanol","vol. %","D5599","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10","<0.10"]
["Distillation                         IBP","ºF   ","D86 (OptiDist or equivalent for E10, E15 and E20 fuels)",{"v":92.88,"d":"92.9"},{"v":83.53333333333332,"d":"83.5"},106.4,{"v":89.85714285714286,"d":"89.9"},{"v":94.125,"d":"94.1"},{"v":106.67142857142856,"d":"106.7"},{"v":100.07272727272725,"d":"100.1"},{"v":83.72,"d":"83.7"},{"v":85.32,"d":"85.3"},{"v":104.71428571428571,"d":"104.7"},{"v":91.95,"d":"92.0"},{"v":91.26666666666667,"d":"91.3"},{"v":96.64615384615384,"d":"96.6"},{"v":100.44444444444446,"d":"100.4"},{"v":84.68,"d":"84.7"},{"v":104.52857142857144,"d":"104.5"},{"v":107.92857142857143,"d":"107.9"},{"v":106.3142857142857,"d":"106.3"},89.8,{"v":109.01666666666667,"d":"109.0"},89.7,{"v":89,"d":"89.0"},{"v":88.66666666666667,"d":"88.7"},{"v":104.75714285714287,"d":"104.8"},{"v":103.86666666666667,"d":"103.9"},90.9,{"v":105.76,"d":"105.8"}]
[{"v":0.05,"d":"5% evap"},"ºF   ",null,{"v":112.52,"d":"112.5"},{"v":105.43333333333332,"d":"105.4"},{"v":136.03333333333333,"d":"136.0"},115.9,{"v":128.58333333333334,"d":"128.6"},{"v":130.37142857142857,"d":"130.4"},{"v":127.61818181818181,"d":"127.6"},{"v":108.05,"d":"108.1"},{"v":105.07,"d":"105.1"},{"v":130.04285714285714,"d":"130.0"},{"v":115.35,"d":"115.4"},{"v":110.65,"d":"110.7"},{"v":127.02307692307694,"d":"127.0"},{"v":126.4777777777778,"d":"126.5"},{"v":105.51,"d":"105.5"},{"v":133.04285714285714,"d":"133.0"},{"v":137.34285714285713,"d":"137.3"},{"v":134.72857142857143,"d":"134.7"},{"v":118.81666666666666,"d":"118.8"},{"v":133.25,"d":"133.3"},{"v":115.86,"d":"115.9"},113.7,{"v":109.58333333333331,"d":"109.6"},135.3,{"v":136.31666666666666,"d":"136.3"},{"v":110.33333333333333,"d":"110.3"},{"v":132.52,"d":"132.5"}]
[{"v":0.1,"d":"10% evap"},"ºF   ",null,{"v":117.32,"d":"117.3"},{"v":121.73333333333333,"d":"121.7"},{"v":141.65,"d":"141.7"},{"v":126.25714285714287,"d":"126.3"},{"v":145.36666666666667,"d":"145.4"},135.9,{"v":136.95454545454544,"d":"137.0"},{"v":123.39,"d":"123.4"},{"v":115.05,"d":"115.1"},{"v":136.34285714285713,"d":"136.3"},{"v":124.43333333333334,"d":"124.4"},116.9,{"v":139.77692307692308,"d":"139.8"},{"v":135.52222222222224,"d":"135.5"},{"v":115.58,"d":"115.6"},{"v":139.15714285714287,"d":"139.2"},{"v":142.62857142857143,"d":"142.6"},{"v":141.32857142857142,"d":"141.3"},{"v":129.55,"d":"129.6"},{"v":138.91666666666669,"d":"138.9"},{"v":126.94,"d":"126.9"},{"v":125.54,"d":"125.5"},{"v":117.08333333333333,"d":"117.1"},{"v":142.32857142857145,"d":"142.3"},{"v":144.21666666666667,"d":"144.2"},{"v":116.68333333333332,"d":"116.7"},139.1]
[{"v":0.2,"d":"20% evap"},"ºF   ",null,{"v":123.92,"d":"123.9"},{"v":154.35,"d":"154.4"},{"v":148.88333333333335,"d":"148.9"},{"v":140.88571428571427,"d":"140.9"},172.6,{"v":142.64285714285717,"d":"142.6"},{"v":149,"d":"149.0"},{"v":151.55,"d":"151.6"},{"v":130.34,"d":"130.3"},{"v":144.31428571428572,"d":"144.3"},137.6,{"v":125.03333333333335,"d":"125.0"},{"v":158.65384615384616,"d":"158.7"},{"v":147.27777777777777,"d":"147.3"},{"v":130.53,"d":"130.5"},{"v":147.84285714285716,"d":"147.8"},{"v":149.71428571428572,"d":"149.7"},{"v":150.25714285714284,"d":"150.3"},{"v":144.28333333333333,"d":"144.3"},{"v":146.18333333333334,"d":"146.2"},142.8,{"v":142.12,"d":"142.1"},{"v":127.75,"d":"127.8"},{"v":152,"d":"152.0"},{"v":153.96666666666667,"d":"154.0"},{"v":125.35,"d":"125.4"},147.7]
[{"v":0.3,"d":"30% evap"},"ºF   ",null,131.2,{"v":190.63333333333333,"d":"190.6"},{"v":155.01666666666668,"d":"155.0"},{"v":151.74285714285716,"d":"151.7"},{"v":199.40833333333333,"d":"199.4"},{"v":148.25714285714284,"d":"148.3"},{"v":161.6818181818182,"d":"161.7"},{"v":185.12,"d":"185.1"},{"v":147.24,"d":"147.2"},{"v":151.02857142857144,"d":"151.0"},148.1,{"v":133.76666666666668,"d":"133.8"},{"v":178.16153846153844,"d":"178.2"},{"v":160,"d":"160.0"},{"v":146.63,"d":"146.6"},155.1,{"v":155.27142857142857,"d":"155.3"},{"v":157.12857142857143,"d":"157.1"},{"v":153.71666666666667,"d":"153.7"},{"v":152.33333333333331,"d":"152.3"},{"v":153.18,"d":"153.2"},{"v":153.32,"d":"153.3"},{"v":138.61666666666667,"d":"138.6"},{"v":158.02857142857144,"d":"158.0"},{"v":160.1833333333333,"d":"160.2"},{"v":133.85,"d":"133.9"},{"v":155.06,"d":"155.1"}]
[{"v":0.4,"d":"40% evap"},"ºF   ",null,{"v":139.86,"d":"139.9"},{"v":218.4583333333333,"d":"218.5"},{"v":175.13333333333333,"d":"175.1"},{"v":161.15714285714287,"d":"161.2"},{"v":222.075,"d":"222.1"},{"v":153.41428571428574,"d":"153.4"},{"v":176.62727272727273,"d":"176.6"},{"v":204.43,"d":"204.4"},167.7,{"v":161.55714285714288,"d":"161.6"},{"v":156.48333333333335,"d":"156.5"},{"v":142.8166666666667,"d":"142.8"},{"v":199.90769230769232,"d":"199.9"},{"v":175.11111111111114,"d":"175.1"},166.3,{"v":172.1142857142857,"d":"172.1"},{"v":159.62857142857143,"d":"159.6"},{"v":162.57142857142858,"d":"162.6"},{"v":159.53333333333333,"d":"159.5"},{"v":157.76666666666668,"d":"157.8"},{"v":160.42,"d":"160.4"},{"v":160.86,"d":"160.9"},{"v":149.78333333333333,"d":"149.8"},{"v":163.77142857142857,"d":"163.8"},{"v":165.83333333333334,"d":"165.8"},{"v":143.13333333333335,"d":"143.1"},{"v":161.34,"d":"161.3"}]
[{"v":0.5,"d":"50% evap"},"ºF   ",null,148.9,236.7,217.5,221.9,{"v":237,"d":"237.0"},188.5,193.1,221.1,192.8,217.1,189.3,152.2,222.5,192.8,189.7,218.8,162.7,167.6,163.2,162.5,165.1,166.9,160.3,221.5,216.6,152.9,167.3]
[{"v":0.6,"d":"60% evap"},"ºF   ",null,{"v":172.32,"d":"172.3"},{"v":252.7166666666667,"d":"252.7"},{"v":230.15,"d":"230.2"},{"v":245.8714285714286,"d":"245.9"},{"v":247.18333333333337,"d":"247.2"},{"v":228.22857142857143,"d":"228.2"},210.2,{"v":233.48,"d":"233.5"},{"v":224.73,"d":"224.7"},{"v":261.54285714285714,"d":"261.5"},{"v":231.0666666666667,"d":"231.1"},{"v":198.46666666666667,"d":"198.5"},{"v":245.16923076923075,"d":"245.2"},{"v":211.9888888888889,"d":"212.0"},{"v":216.21,"d":"216.2"},{"v":237.5142857142857,"d":"237.5"},{"v":179.8571428571429,"d":"179.9"},{"v":217.25714285714284,"d":"217.3"},167.2,{"v":171.61666666666667,"d":"171.6"},172.9,{"v":191.34,"d":"191.3"},{"v":174.73333333333332,"d":"174.7"},{"v":265.1142857142857,"d":"265.1"},{"v":240.16666666666666,"d":"240.2"},{"v":197.21666666666667,"d":"197.2"},{"v":213.96,"d":"214.0"}]
[{"v":0.7,"d":"70% evap"},"ºF   ",null,{"v":224.14,"d":"224.1"},{"v":271.71666666666664,"d":"271.7"},{"v":243.55,"d":"243.6"},{"v":269.95714285714286,"d":"270.0"},{"v":258.45,"d":"258.5"},267.7,{"v":228.64545454545453,"d":"228.6"},{"v":246.35,"d":"246.4"},{"v":260.27,"d":"260.3"},{"v":290.37142857142857,"d":"290.4"},{"v":251.4166666666667,"d":"251.4"},{"v":275.06666666666666,"d":"275.1"},{"v":269.7769230769231,"d":"269.8"},{"v":237.27777777777777,"d":"237.3"},{"v":242.96,"d":"243.0"},{"v":251.85714285714286,"d":"251.9"},234.8,255.2,{"v":233.86666666666667,"d":"233.9"},{"v":270.8833333333334,"d":"270.9"},{"v":266.06,"d":"266.1"},{"v":281.56,"d":"281.6"},{"v":276.95,"d":"277.0"},274.9,{"v":251.55,"d":"251.6"},{"v":267.2666666666667,"d":"267.3"},{"v":271.58,"d":"271.6"}]
[{"v":0.8,"d":"80% evap"},"ºF   ",null,254.6,{"v":305.8583333333333,"d":"305.9"},{"v":257.05,"d":"257.1"},303.5,{"v":273.09166666666664,"d":"273.1"},{"v":310.11428571428576,"d":"310.1"},{"v":251.46363636363637,"d":"251.5"},{"v":264.03,"d":"264.0"},{"v":292.23,"d":"292.2"},317.5,{"v":270.01666666666665,"d":"270.0"},{"v":307.85,"d":"307.9"},{"v":303.4846153846154,"d":"303.5"},{"v":280.06666666666666,"d":"280.1"},{"v":265.91,"d":"265.9"},268.6,{"v":253.14285714285714,"d":"253.1"},{"v":275.25714285714287,"d":"275.3"},{"v":253.58333333333334,"d":"253.6"},{"v":311.3666666666667,"d":"311.4"},{"v":305.48,"d":"305.5"},{"v":310.34,"d":"310.3"},{"v":306.45,"d":"306.5"},{"v":311.32857142857137,"d":"311.3"},268.4,{"v":294.6166666666666,"d":"294.6"},{"v":296.96,"d":"297.0"}]
[{"v":0.9,"d":"90% evap"},"ºF   ",null,300.2,340.1,295.9,337.5,{"v":300,"d":"300.0"},340.4,298.4,303.1,341.8,340.2,298.6,339.8,337.9,338.5,299.4,300.6,298.7,{"v":305,"d":"305.0"},297.3,338.2,338.1,337.9,338.7,340.3,298.8,323.8,325.2]
[{"v":0.95,"d":"95% evap"},"ºF   ",null,{"v":334.52,"d":"334.5"},{"v":352.9583333333333,"d":"353.0"},{"v":334.3833333333333,"d":"334.4"},{"v":351.9857142857142,"d":"352.0"},{"v":323.475,"d":"323.5"},{"v":352.6714285714285,"d":"352.7"},329.3,330.5,{"v":363.51,"d":"363.5"},{"v":354.3285714285715,"d":"354.3"},{"v":324.95,"d":"325.0"},{"v":357.73333333333335,"d":"357.7"},{"v":354.3538461538462,"d":"354.4"},{"v":354.4888888888889,"d":"354.5"},{"v":329.28,"d":"329.3"},{"v":330.8142857142857,"d":"330.8"},{"v":336.62857142857143,"d":"336.6"},{"v":331.2571428571428,"d":"331.3"},{"v":334.45,"d":"334.5"},{"v":349.98333333333335,"d":"350.0"},350.3,{"v":352.66,"d":"352.7"},{"v":356.7166666666667,"d":"356.7"},351.9,{"v":327.25,"d":"327.3"},{"v":341.8166666666666,"d":"341.8"},{"v":342.12,"d":"342.1"}]
["FBP","ºF   ",null,{"v":367.96,"d":"368.0"},{"v":375.3416666666667,"d":"375.3"},{"v":368.93333333333334,"d":"368.9"},369.8,{"v":357.8416666666667,"d":"357.8"},{"v":369.2142857142857,"d":"369.2"},{"v":361.8090909090909,"d":"361.8"},{"v":360.87,"d":"360.9"},{"v":384.67,"d":"384.7"},{"v":372.4285714285714,"d":"372.4"},{"v":360.76666666666665,"d":"360.8"},375.9,{"v":377.46153846153845,"d":"377.5"},{"v":377.4888888888889,"d":"377.5"},{"v":363.68,"d":"363.7"},{"v":365.5857142857143,"d":"365.6"},371.9,{"v":360.4714285714286,"d":"360.5"},{"v":369.8666666666666,"d":"369.9"},364.6,{"v":368.22,"d":"368.2"},{"v":371.78,"d":"371.8"},{"v":377.31666666666666,"d":"377.3"},{"v":372.1857142857143,"d":"372.2"},{"v":363.15,"d":"363.2"},{"v":366.0833333333333,"d":"366.1"},{"v":365.58,"d":"365.6"}]
["DVPE (EPA equation)","psi","D5191",10.07,{"v":10.2,"d":"10.20"},6.93,10.01,6.95,7.24,7.15,{"v":10.2,"d":"10.20"},{"v":10.3,"d":"10.30"},7.11,9.93,10.13,6.92,7.14,10.23,7.12,{"v":6.7,"d":"6.70"},7.06,10.21,6.84,10.12,10.16,10.21,6.97,6.87,10.23,6.98]
["Aromatics","vol. %","D1319",15.4,14.1,{"v":15,"d":"15.0"},15.5,34.7,{"v":15,"d":"15.0"},{"v":17,"d":"17.0"},15.7,35.8,{"v":34,"d":"34.0"},{"v":35,"d":"35.0"},34.8,34.1,16.9,35.3,35.6,15.2,35.5,{"v":15,"d":"15.0"},15.9,15.3,35.2,35.6,14.9,34.5,35.5,35.5]
["Olefins","vol. %","D1319",{"v":7.585714285714286,"d":"7.6"},{"v":6.842857142857143,"d":"6.8"},{"v":7.571428571428571,"d":"7.6"},{"v":6.805714285714286,"d":"6.8"},{"v":6.885714285714286,"d":"6.9"},8.8,{"v":7.514285714285713,"d":"7.5"},{"v":6.366666666666666,"d":"6.4"},{"v":6.225,"d":"6.2"},6.1,{"v":6.928571428571428,"d":"6.9"},{"v":6.916666666666667,"d":"6.9"},6.3,{"v":8.483333333333334,"d":"8.5"},{"v":7.24,"d":"7.2"},{"v":6.75,"d":"6.8"},{"v":7.375,"d":"7.4"},{"v":7.128571428571428,"d":"7.1"},6.9,{"v":7.457142857142856,"d":"7.5"},{"v":7.283333333333334,"d":"7.3"},{"v":6.614285714285713,"d":"6.6"},{"v":6.471428571428571,"d":"6.5"},{"v":7.385714285714285,"d":"7.4"},{"v":7.02,"d":"7.0"},{"v":6.457142857142856,"d":"6.5"},{"v":6.783333333333334,"d":"6.8"}]
["Saturates","vol. %","100 - D1319Aromatics - D1319Olefins - D5599Ethanol",{"v":66.968,"d":"67.0"},79.1,{"v":67.04400000000001,"d":"67.0"},{"v":67.768,"d":"67.8"},{"v":58.385714285714286,"d":"58.4"},{"v":65.6425,"d":"65.6"},{"v":75.5142857142857,"d":"75.5"},{"v":77.95,"d":"78.0"},{"v":58.025,"d":"58.0"},50.1,{"v":47.75880952380952,"d":"47.8"},{"v":48.471333333333334,"d":"48.5"},59.6,{"v":74.64166666666667,"d":"74.6"},{"v":57.44571428571428,"d":"57.4"},{"v":46.85083333333333,"d":"46.9"},{"v":57.13900000000001,"d":"57.1"},{"v":37.256,"d":"37.3"},{"v":57.64,"d":"57.6"},{"v":56.35142857142858,"d":"56.4"},{"v":56.86933333333334,"d":"56.9"},{"v":38.13171428571429,"d":"38.1"},{"v":42.71914285714286,"d":"42.7"},{"v":62.85214285714285,"d":"62.9"},{"v":43.517619047619036,"d":"43.5"},{"v":48.21657142857144,"d":"48.2"},{"v":37.59066666666667,"d":"37.6"}]
["Benzene","vol. %","D3606",{"v":0.624,"d":"0.62"},{"v":0.5075,"d":"0.51"},{"v":0.614,"d":"0.61"},{"v":0.542,"d":"0.54"},0.51,{"v":0.6839999999999999,"d":"0.68"},{"v":0.546,"d":"0.55"},{"v":0.4975,"d":"0.50"},0.54,{"v":0.522,"d":"0.52"},{"v":0.5359999999999999,"d":"0.54"},{"v":0.572,"d":"0.57"},{"v":0.5125,"d":"0.51"},{"v":0.518,"d":"0.52"},{"v":0.5359999999999999,"d":"0.54"},{"v":0.618,"d":"0.62"},{"v":0.6125,"d":"0.61"},{"v":0.6119999999999999,"d":"0.61"},{"v":0.5925,"d":"0.59"},{"v":0.6275,"d":"0.63"},{"v":0.615,"d":"0.62"},{"v":0.6519999999999999,"d":"0.65"},{"v":0.622,"d":"0.62"},{"v":0.562,"d":"0.56"},{"v":0.588,"d":"0.59"},0.58,{"v":0.6025,"d":"0.60"}]
["S","mg/kg","D5453",30,{"v":23.333333333333332,"d":"23"},22,{"v":20.8,"d":"21"},{"v":24.333333333333332,"d":"24"},{"v":22.8,"d":"23"},{"v":22.833333333333332,"d":"23"},23,23,{"v":24.833333333333332,"d":"25"},{"v":24.333333333333332,"d":"24"},{"v":19.333333333333332,"d":"19"},{"v":22.833333333333332,"d":"23"},{"v":24.166666666666668,"d":"24"},{"v":23.666666666666668,"d":"24"},{"v":22.833333333333332,"d":"23"},{"v":21.5,"d":"22"},{"v":22.166666666666668,"d":"22"},{"v":20.833333333333332,"d":"21"},21,{"v":21.166666666666668,"d":"21"},{"v":25.666666666666668,"d":"26"},23,{"v":25.833333333333332,"d":"26"},{"v":23.666666666666668,"d":"24"},{"v":22.833333333333332,"d":"23"},{"v":25.166666666666668,"d":"25"}]
["RON","-","D2699",{"v":94.825,"d":"94.8"},{"v":96,"d":"96.0"},{"v":97.975,"d":"98.0"},{"v":97.125,"d":"97.1"},{"v":96.65,"d":"96.7"},{"v":96.25,"d":"96.3"},{"v":91.23333333333333,"d":"91.2"},{"v":95.475,"d":"95.5"},94.5,98.5,97.8,{"v":100.375,"d":"100.4"},{"v":95.825,"d":"95.8"},{"v":91.45,"d":"91.5"},{"v":94.95,"d":"95.0"},{"v":101.025,"d":"101.0"},{"v":101.875,"d":"101.9"},{"v":101.35,"d":"101.4"},{"v":101.75,"d":"101.8"},{"v":97.425,"d":"97.4"},100.8,102.2,101.7,{"v":100.75,"d":"100.8"},{"v":102.675,"d":"102.7"},{"v":100.46666666666665,"d":"100.5"},101.7]
["MON","-","D2700",86.3,{"v":88.625,"d":"88.6"},{"v":87.575,"d":"87.6"},{"v":87.55,"d":"87.6"},{"v":86.325,"d":"86.3"},86.6,{"v":84.16666666666667,"d":"84.2"},{"v":87.775,"d":"87.8"},{"v":84.825,"d":"84.8"},87.2,85.6,{"v":87.975,"d":"88.0"},85.8,{"v":84.625,"d":"84.6"},{"v":84.85,"d":"84.9"},{"v":88.25,"d":"88.3"},{"v":89.275,"d":"89.3"},{"v":87.475,"d":"87.5"},{"v":89.325,"d":"89.3"},{"v":86.75,"d":"86.8"},{"v":88.625,"d":"88.6"},{"v":88.325,"d":"88.3"},88.5,{"v":89.225,"d":"89.2"},{"v":89.375,"d":"89.4"},88.1,{"v":88.15,"d":"88.2"}]
["(RON+MON)/2","-","-",{"v":90.55,"d":"90.6"},92.3,92.8,{"v":92.35,"d":"92.4"},91.5,{"v":91.45,"d":"91.5"},87.7,{"v":91.65,"d":"91.7"},{"v":89.65,"d":"89.7"},{"v":92.85,"d":"92.9"},91.7,94.2,90.8,{"v":88.05,"d":"88.1"},{"v":89.95,"d":"90.0"},{"v":94.65,"d":"94.7"},95.6,{"v":94.45,"d":"94.5"},{"v":95.55,"d":"95.6"},92.1,94.7,{"v":95.25,"d":"95.3"},95.1,{"v":95,"d":"95.0"},{"v":96.05,"d":"96.1"},94.3,{"v":94.95,"d":"95.0"}]
["C","mass %","D5291 mod.*",{"v":81.695,"d":"81.70"},85.12,{"v":81.6075,"d":"81.61"},{"v":82.20666666666666,"d":"82.21"},{"v":86.575,"d":"86.58"},{"v":81.5225,"d":"81.52"},85.16,{"v":85.1225,"d":"85.12"},87.03,{"v":83.46666666666665,"d":"83.47"},{"v":83.67666666666666,"d":"83.68"},{"v":83.3175,"d":"83.32"},86.76,{"v":85.2775,"d":"85.28"},86.88,{"v":83.39666666666666,"d":"83.40"},{"v":78.0625,"d":"78.06"},{"v":79.9,"d":"79.90"},{"v":78.2375,"d":"78.24"},78.34,{"v":78.46666666666667,"d":"78.47"},80.62,81.48,80.27,{"v":81.775,"d":"81.78"},{"v":83.165,"d":"83.17"},{"v":79.9025,"d":"79.90"}]
["H","mass %","D5291 mod.*",{"v":14.0225,"d":"14.02"},{"v":14.4275,"d":"14.43"},14.17,{"v":14.116666666666667,"d":"14.12"},12.92,{"v":14.2075,"d":"14.21"},{"v":14.2525,"d":"14.25"},{"v":14.3225,"d":"14.32"},{"v":12.8225,"d":"12.82"},{"v":12.8325,"d":"12.83"},12.61,12.68,{"v":13.1525,"d":"13.15"},{"v":14.285,"d":"14.29"},{"v":12.785,"d":"12.79"},{"v":12.6575,"d":"12.66"},{"v":14.0075,"d":"14.01"},{"v":12.4275,"d":"12.43"},{"v":13.8475,"d":"13.85"},13.86,13.86,12.38,12.45,{"v":14.0125,"d":"14.01"},{"v":12.6175,"d":"12.62"},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":12.4925,"d":"12.49"}]
["O","mass %","D5599",{"v":3.86,"d":"3.9"},"<0.1",{"v":3.88,"d":"3.9"},{"v":3.74,"d":"3.7"},"<0.1",{"v":3.975,"d":"4.0"},"<0.1","<0.1","<0.1",{"v":3.56,"d":"3.6"},{"v":3.733333333333333,"d":"3.7"},3.6,"<0.1","<0.1","<0.1",{"v":3.8833333333333333,"d":"3.9"},{"v":7.58,"d":"7.6"},{"v":7.14,"d":"7.1"},{"v":7.68,"d":"7.7"},7.5,{"v":7.62,"d":"7.6"},{"v":7.18,"d":"7.2"},{"v":5.56,"d":"5.6"},{"v":5.533333333333334,"d":"5.5"},{"v":5.366666666666667,"d":"5.4"},{"v":3.62,"d":"3.6"},{"v":7.18,"d":"7.2"}]
["Net Heat of Combustion","MJ/kg","D4809",{"v":41.95,"d":"41.950"},{"v":43.96,"d":"43.960"},41.536,41.952,42.948,{"v":41.785333333333334,"d":"41.785"},{"v":43.73533333333334,"d":"43.735"},{"v":44.03666666666667,"d":"44.037"},{"v":43.20933333333334,"d":"43.209"},{"v":41.21,"d":"41.210"},{"v":41.17466666666667,"d":"41.175"},{"v":41.373333333333335,"d":"41.373"},{"v":43.17066666666667,"d":"43.171"},{"v":43.51866666666667,"d":"43.519"},{"v":43.108000000000004,"d":"43.108"},{"v":41.01333333333333,"d":"41.013"},{"v":40.05733333333333,"d":"40.057"},{"v":39.28466666666667,"d":"39.285"},{"v":40.03066666666666,"d":"40.031"},{"v":39.91466666666667,"d":"39.915"},{"v":40.114000000000004,"d":"40.114"},{"v":38.85466666666667,"d":"38.855"},40.384,{"v":41.062000000000005,"d":"41.062"},{"v":40.38333333333333,"d":"40.383"},41.304,{"v":39.39066666666667,"d":"39.391"}]
["Water","mass %","E-1064",{"v":0.0705,"d":"0.071"},{"v":0.0095,"d":"0.010"},0.059,{"v":0.0765,"d":"0.077"},0.014,{"v":0.0725,"d":"0.073"},0.019,{"v":0.02,"d":"0.020"},0.009,0.067,{"v":0.0655,"d":"0.066"},{"v":0.0655,"d":"0.066"},0.014,{"v":0.0145,"d":"0.015"},{"v":0.0115,"d":"0.012"},{"v":0.0655,"d":"0.066"},0.138,0.128,{"v":0.11299999999999999,"d":"0.113"},0.112,0.108,{"v":0.11649999999999999,"d":"0.117"},{"v":0.0875,"d":"0.088"},{"v":0.0895,"d":"0.090"},0.091,0.086,0.143]
["Lead","g/l","D3237","-","<0.001","-","-","<0.003","-","<0.001",1E-3,"<0.001","<0.003","-","<0.003","<0.001","<0.001","<0.001","-","<0.003",0.009,0.004,"<0.003",0.005,1E-3,"<0.003","<0.003","<0.003","-","<0.003"]
["Copper Strip Corrosion","-","D130","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A","1A"]
["Solvent Washed Gum Content","mg/100ml","D381","<0.5","<0.5","<0.5",1.5,"<0.5","<0.5","<0.5","<0.5","<0.5","<0.5",0.5,"<0.5",1.5,"<0.5",0.5,1,"<0.5",0.5,"<0.5",0.5,0.5,"<0.5","<0.5",0.5,"<0.5","<0.5",0.5]
["Oxidation Stability","min.","D525",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240",">240"]
[]
["* Method adapted by individual laboratories to testing of gasolines"]
["Property data for Fuel 29 (E85) can be found in a separate file summarizing the E85 results."]